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[bookmark: _Hlk179924881]В «Отчете о возможных воздействиях» предусматривает проведение поисково-оценочных работ на площади лицензии №4150-EL от 26.02.2026 года в Восточно-Казахстанской области.
Основанием для проведения работ является «Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых» №4150-EL от 26.02.2026 года, выданной Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан. Срок лицензии 6 (шесть) лет со дня выдачи. 
Лицензионная площадь находится в Курчумском районе ВКО и расположена в пределах одного  блока: M-45-110-(10е-5г-17).
Намечаемая деятельность относится к объектам 2 категории на основании пп. 7.12, п. 7, раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых). 
Срок действия разведки – 2026-2031 гг. Первый год (2026 г.) займет прохождение государственной экологической экспертизы. Полевые работы предусмотрены в 2027-2031 гг., камеральные работы будут проводиться параллельно. 
Настоящий План разведки предусматривает выбор методики продолжения разведочных работ и объемы работ на лицензионной территории, финансовые расчеты разведочных работ.
Целью планируемых работ являются проведение поисков россыпного  месторождения в близи рек Караджал, и оценка запасов россыпного золота в выявленных объектах, включая ранее разрабатываемые прииски.
Для решения поставленных задач предусматривается проведение комплекса, горных, геофизических, лабораторно-аналитических работ, а также дополнительного сбора и изучения фондовых и архивных материалов.
 По окончании геологоразведочных работ будет составлен отчет с оценкой минеральных ресурсов в соответствии с кодексом KAZRC и последующим их утверждением в ГКЗ РК.
Режим работы в поле, преимущественно, сезонный, с заездами сотрудников вахтами. Выезд на полевые работы оформляется приказом. Срок вахты 15 дней, межвахтового отдыха – 15 дней.
Лабораторные будут выполняться в лаборатории. 
Электроснабжение полевого лагеря предусматривается от дизельного генератора ДЭС-60. 
Параллельно с комплексом полевых работ будет проводиться текущая камеральная обработка получаемых материалов и лабораторные исследования горных пород и руд. 
Перед началом работ проектируется снятие почвенно-плодородного слоя, обустройства площадок для проведения работ.   Складирование ПСП производится в непосредственной близости от места проведения работ.
Механическое воздействие на почвенно-растительный слой будет осуществляться при обустройстве площадок и при обустройстве прудов-отстойников. При ликвидации последствий нарушения земель производится рекультивация участка, на которых отсутствует плодородный почвенный слой путем распланировки нарушенной поверхности до состояния, максимально приближенного к первоначальному. Рекультивация участка поверхности, имеющих плодородный почвенный слой, но нарушенных при ведении разведочных работ, будет осуществлять путем покрытия слоем плодородной почвы, снятой и сохраненной для этой цели.
Санитарно-производственное, бытовое и медицинское обслуживание рабочих, занятых на геологоразведочных работах, осуществляется в соответствии с правилами безопасности при ведении геологоразведочных работ.
Атмосферный воздух.
В период проведения геологоразведочных работ, предусмотренных настоящим Планом разведки, предусматривается 7 неорганизованных источников и 1 организованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: проходка канав (ист. 6001), проходка шурфов (ист. 6002); организационно-планировочные работы (ист. 6003); хранение ПСП (ист. 6004); промывочный участок (ист. 6005);  временное хранение гали и эфелей после промывки проб (ист. 6006); топливозаправщик (ист. 6007); ДЭС полевого лагеря (ист. 0001).
Предполагается временное локальное воздействие на атмосферный воздух в период проведения работ, носящее кратковременный характер. Все работы, сопровождающиеся эмиссиями в атмосферный воздух, будут выполняться в 2027-2031 годах.
Обработка проб в полевых условиях не предусматривается. 
Согласно пункта 17 статьи 202 Экологического Кодекса РК выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников не нормируются.
Водоснабжение и водоотведение.
Средняя численность задействованного персонала составляет 7 человек. В среднем потребность с учетом умывальников душевой. В годовом отображении для хозяйственно-питьевого водоснабжения потребуется 450,8 м3/год (2,45 м3/сут) 
Качество используемой для хозяйственно-питьевых нужд воды должно соответствовать санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (утвержденный Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № ҚР ДСМ – 26 -Вода используемая для хозяйственно-питьевых нужд, должна соответствовать требованиям СП №26.)
Качество используемой технической воды, которая будет использоваться для 
пылеподавления должно соответствовать санитарным правилам п. 22 главы 2 п.58 главы 4 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности", утверждённый Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13); 
Техническое водоснабжение будет осуществляться за счет привозной воды, ТОО " Калжыр Gold " планируется оформить Разрешение на специальное водопользование, а именно Забор воды из поверхностных водных источников для производственно-технического водоснабжения участков разведки.
При нормативном расходе  необходимый объём воды составит по годам: 2027-2031 годы – 110 м3/год.
При промывке валовых проб по средствам промывочной установки предусмотрено оборотное водоснабжение. 
Поскольку Планом предусмотрено сооружение отстойников, из которых забор осветленной воды будет осуществляться повторно, по замкнутому циклу, сброс воды в реку или на ландшафт не будет осуществляться. По окончанию программы разведки, отстойники будут использованы в качестве испарителей для испарения оставшегося объема воды. По окончанию программы геологоразведки, осушенные естественным образом отстойники будут засыпаны и рекультивированы. 
На участке работ оборудуется септик, биотуалет. Септик устраивается с противофильтрационным водонепроницаемым экраном (глиной)
При проведении геологоразведочных работ в самый жаркий период года (30 дней) предусматривается проведение работ по пылеподавлению на автомобильных дорогах поливомоечной машиной.
Расход воды на пылеподавление составляет 600 м3/год. 
В связи с отсутствием необходимости сброса воды в реки или на ландшафт, предельно допустимый сброс воды Планом геологоразведочных работ не предусмотрен. В пределах водоохранных полос водотоков (рек, озер) горные работы проводиться не будут.
Отходы производства и потребления.
В ходе проведения  работ будут образовываться следующие виды отходов:
1. твёрдые бытовые отходы от жизнедеятельности персонала;
2. промасленная ветошь;
Образование отходов, связанных с обслуживанием транспорта и спецтехники, настоящим проектом не рассматриваются, так как выполнение ремонта техники и замена расходных материалов не относится к намечаемой деятельности и осуществляется вне площадки на сторонних специализированных объектах.
Сбор и временное хранение данных отходов будет осуществляться на специально отведенной, оборудованной твердым основанием площадке и в специальных контейнерах с крышкой. 
В дальнейшем отходы будут удаляться с площадок на объекты по использованию или на объекты по захоронению отходов (при невозможности использования). 
Передача отходов по мере накопления будет передаваться спец. организациям по договору.
Смешанные коммунальные отходы (ТБО) образуются в результате жизнедеятельности персонала, задействованного на геологоразведочных работах. Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6; металлы – 5; пластмассы – 12.
Проектом предусматривается на период проведения разведочных работ привлечение 12 человек (средняя вахтовая численность персонала). В соответствии с п. 2.44 Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (приложение № 16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18 апреля 2008 года № 100-п) Следовательно, масса образующихся ТБО 
МТБО = (7 * 0,35)*184 = 0,4508 т
Код отходов – 20 03 01. Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории промышленной площадки. По мере накопления отходы будут вывозиться на полигон ТБО. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.
Промасленная ветошь образуется при ремонте и техническом обслуживании технологического оборудования и автотранспорта предприятия. Состав отходов (%): вода – 15%, ткань – 73%, масло минеральное нефтяное – 12%.
Объем образования промасленной ветоши рассчитывается по формуле:
Gпр.вет = Gвет + Ммас + W, т/год 

где, Gвет – годовой расход обтирочного материала, 2 т/год
Ммас – масса масла в ветоши за счет впитывания загрязнений, Ммас=0,5 Gвет
W – влага в ветоши, 0,15 Gвет.
Gпр.вет = 2*0,5*180 = 0,18 т/год
Код отходов – 15 02 02*. Способ хранения – временное хранение в металлическом контейнере на территории промышленной площадки. По мере накопления отходы будут передаваться специализированной организации по договору. Хранение отходов на площадке не будет превышать 6 месяцев.
Капитальный ремонт основного горнотранспортного и вспомогательного оборудования, будет производиться на договорной основе в специализированных станциях технического обслуживания (СТО), за пределами территории участка недр.
Почвенный покров.
В рамках Отчета установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер. Воздействие носит локальный, точечный характер. Перед началом работ на участке производится снятие ПСП. После выполнения всех работ, предусмотренных Планом разведки, предусмотрено проведение рекультивационных работ. 
Животный и растительный мир.
Рельеф района – холмистый, среднегорный. 
Растительность района работ разнообразная, долины рек и их притоков заросли кустами шиповника, жимолости, ежевики; встречается тополь и береза.
На проектной территории растений, занесенных в Красную Книгу, не зафиксированно.
Животный мир обычный для степных и горностепных ландшафтов: козы, зайцы, волки, сурки и другие мелкие грызуны. Севернее контура участка в 1-2х км, за пределами рассматриваемого района расположены земли лесного фонда, предназначенные для 
Диких животных, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан, и путей миграции диких животных нет.
Проектом предусмотрено выполнение мероприятий по сохранению растительного и животного мира.
Население и здоровье населения.
Анализ воздействия проектируемого объекта на социальную сферу региона показывает, что увеличение негативной нагрузки на существующую инфраструктуру района не произойдет. Работы, связанные с разведкой, приведут к созданию ряда рабочих мест.
Таким образом, проведение планируемых работ не вызовет нежелательной нагрузки на социально-бытовую инфраструктуру населения региона. В то же время, определенное возрастание спроса на рабочую силу и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения.
Аварийные ситуации.
Во избежание возникновения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на всех этапах работ необходимо соблюдение проектных норм. Для снижения степени риска при организации работ следует предусмотреть меры по предотвращению (снижению) аварийных ситуаций, которые включают организационные меры, перечень ответственности лиц, план передачи сообщений, подробные данные об аварийной службе и др.
Экологическая безопасность также обеспечивается за счет соблюдения соответствующих организационных мероприятий, основными из которых являются:
- постоянный контроль за всеми видами воздействия, который осуществляет персонал предприятия, ответственный за ТБ и ООС;
- регламентированное движение автотранспорта;
- пропаганда охраны природы;
- соблюдение правил пожарной безопасности;
- соблюдение правил безопасности и охраны здоровья и окружающей среды;
-  подготовка обслуживающего персонала и технических средств к организованным действиям при аварийных ситуациях.


