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АННОТАЦИЯ
В соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (сбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.
Цель работы – переработка проекта нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ с одновременным определением правил приема сточных вод в систему канализации и установлением норм предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих со сточными водами в существующие приемники сточных вод.
Под предельно-допустимым сбросом загрязняющих веществ понимается масса вещества в сточных водах, максимально-допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольных пунктах.
Проектом определено 10 видов загрязняющих веществ, находящихся в составе выпускаемых сточных вод.
Установленные величины норм ПДС являются плановыми показателями, которые определяют объем водоохранных мероприятий, необходимых для достижения нормативного качества воды в приемнике очищенных сточных вод.
Основные термины и обозначения:
НДС - нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ.
ЛВП - лимитирующий показатель вредности i - того вещества.
ДВП - допустимая величина показателей состава сточных вод.
ПДК - предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. 
ВКХ - предприятия осуществляющие эксплуатацию систем водопровода и канализации населенных пунктов (далее организация водопроводно-канализационного хозяйства).
ОС - очистные сооружения.
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 ВВЕДЕНИЕ
Расчеты допустимых величин показателей загрязняющих  веществ, поступающих со сточными водами. Предприятия произведены в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Экологический кодекс РК.
2. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
3. Правил выдачи экологических разрешений, представления декларации
о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического
разрешения на воздействие и порядка их заполнения
Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 319
4. Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к
водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей,
хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового
водопользования и безопасности водных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26

Основанием для разработки проекта  являются:
Основанием для разработки проекта НДС является - материалы предоставленные заказчиком на договорной основе.



 









2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Биликольское месторождение строительных песков в административном отношении находится в Жуалынском районе Жамбылской области, 7 км к северу от совхоза Бийликольский.
Расстояние от города Тараз до участка работ по шоссейной дороге – 50 км.  Ближайшими населенными пунктами являются совхоз имени Крупской, расположенной в 5 км на север и совхоз Майтобе в 24 км западнее месторождения. Железнодорожная станция Аса находится в 24 км северо-восточнее месторождения.
Географические координаты месторождения:
                  42059'50,6"с.ш.
                  70050'52,2"  в. д.
В геологическом строении месторождения принимают участие отложения верхнечетвертичных образований, представленных суглинками, супесями, песками и линзами глинистых песков.
Важнейшим фактором, влияющим на распределение атмосферных осадков, а следовательно, на формирование подземных вод, является ветровой режим. Здесь преобладающие ветры - северные, повторяемость их 25 - 30 %, среднегодовая скорость ветра 4,5 м/с. Максимальная скорость ветра достигает 30-40 м/с.
Зима холодная, лето жаркое. Среднемноголетняя температура воздуха 15°. Среднемесячная температура воздуха изменяется в течение года от -20,3 до +22°. Самые жаркие дни в июле. Максимальная среднемесячная температура +25°. Холодный период начинается с середины ноября и заканчивается в середине марта. Самые низкие средние температуры января -14°, хотя в отдельные дни морозы достигают -40°. Наименьшая величина относительной влажности отмечается в июле-августе- 28 %, наивысшая - в зимние месяцы 85- 90 %.
Атмосферные осадки выпадают от 130 до 230 мм в год, причем максимальное их выпадение приходится на февраль- март. За летние месяцы выпадает не более 18-20 мм., что не превышает 8-10% годовой нормы. Самое ранее образование снежного покрова - октябрь, разрушение - март. 
По степени воздействия на окружающую среду предприятие относится к II категории (Экологический кодекс от 02.01.2021 г.) 3 класса опасности согласно санитарной классификации. В проекте определены и подтверждены границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для ТОО «Қалнұр-2001» размером 100 метров.
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Биликольское месторождение строительных песков в административном отношении находится в Жуалынском районе Жамбылской области, 7 км к северу от совхоза Бийликольский.
Расстояние от города Тараз до участка работ по шоссейной дороге – 50 км.  Ближайшими населенными пунктами являются совхоз имени Крупской, расположенной в 5 км на север и совхоз Майтобе в 24 км западнее месторождения. Железнодорожная станция Аса находится в 24 км северо-восточнее месторождения.
Географические координаты месторождения:
                  42059'50,6"с.ш.
                  70050'52,2"  в. д.
В геологическом строении месторождения принимают участие отложения верхнечетвертичных образований, представленных суглинками, супесями, песками и линзами глинистых песков.
Полезная толща представлена мелкозернистыми кварцево-шпатовыми песками, которые слагают небольшую линзообразную возвышенность высотой 4,0-5,0 м, вытянутую с востока на запад. В нижней части толща песков загрязнена глинистым и пылеватым материалом. Мощность песков, вскрытая шурфами, на участке месторождения колеблется от 3,5 до 9,5 м. За подстилающие породы приняты суглинки или супеси, вскрытые некоторыми шурфами. 
В геологическом отношении месторождение приурочено к отложениям конусов выноса и имеет форму небольшой возвышенности вытянутой с востока на северо-запад.
Такие холмы имеют относительные превышения в среднем 4,5 м и хорошо выделяются на местности. Ширина таких холмов различная и колеблется от 250-350 метров.
Пониженные формы рельефа к северу и югу от месторождения сложены суглинками серыми, плотными очень сильно карбонатизированными.
Повышенные формы рельефа  сложены линзами песков верхнечетвертичного возраста, практически без вскрыши. Пески мелкозернистые, кварц-полевошпатового состава с примесью глинистых и пылеватых частиц (до 5,4%).
Толща песчаных отложений на всю вскрытую мощность довольно однородного состава.
По своему минералогическому составу, пески слагающие продуктивную толщу характеризуются следующими данными:
Кварц от 6,0 до 34,8%, полевые шпаты от 5,0 до 54,3%, серицит-хлоритовые агрегаты от 0,3 до 9,0%, слюда до 0,3%, карбонаты от 4,0 до 8%.
По химическому составу пески характеризуются следующими показателями :
SiO2 – колеблется от 42,84 до 71,47%, содержание SO3 незначительное при максимальном содержании 1,64%.
Пески применяемые в качестве наполнителя в бетоне, кладочных и штукатурных растворах должны отвечать требованиям ГОСТа 10268-62 и ГОСТа 8736-67.
1. В песках для кладочных растворов, применяемых для кладки бутового камня,  наибольший размер зерен не должен превышать 5мм.
2. Содержание зерен крупнее 5мм в необработанном песке допускается не более 10%, глины, ила и мелких пылевидных частиц также не более 10% для кладочных и не более 15% для штукатурных растворов.
3. Содержание зерен, проходящих сквозь сито 014 не должно превышать 20% по весу
4. Количество пылевидных, глинистых и илистых частиц в природном песке допускается содержание глины не более 0,5% по весу.
5. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3 допускается не более 2%, слюды не более 1%.
6. Песок предназначенный для бетона и строительных растворов, при обработке его раствором едкого натрия не должен придавать раствору окраску темнее цвета эталона, изготовленного согласно ГОСТу 6426-52.
7. В песке не должно быть посторонних примесей.
Ниже приводится качественная характеристика песка на основании анализов и испытаний, проведенных в 1970-71 гг.
        По модулю крупности и полному остатку на сите 0,14 пески Биликольского месторождения относятся к группе мелких и очень мелких песков.	
        Содержание глины, ила и мелких пылевидных частиц в песке колеблется от 1,0 до 16,0%, в среднем составляет 6,6%.
        Модуль крупности песка от 1,1 до 2,0%, в среднем 1,6%. Следует отметить, что пески с модулем крупности менее 1,0 не должны применяться для строительных работ.
         Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3  в пробах очень незначительное и колеблется от 0,01 до 0,18%, в среднем – 0,09%.
        Содержание слюды, опала и халцедона в пробах очень незначительное, а в большинстве пробах отмечаются только их следы.
       Согласно ГОСТа 8736-67 количество пылевидных частиц не должно превышать 3%.
       Результаты механических испытаний, химического состава, содержание глинистых частиц и модуль крупности по рядовым и лабораторно-технологическим пробам приводится ниже.
       Среднее содержание полных остатков на ситах по гранулометрическому составу следующее: 2,5мм от 0,3 до 3,9% среднее 1,9%;
                                    1,25мм от 0,8 до 9,0% среднее 3,8%;
                                    0,63мм от 5,0 до 20,0% среднее 10,2%;
                                    0,315мм от 27,0 до 40,0% среднее 35,0%;
                                    0,14мм от 31,0 до 42,0% среднее 35,1%.
     Прошло  через сито 0,14мм от 5,0 до 21,0% среднее 12,9%.  
	Содержание глины, ила и пылеватых частиц от 1,0 до 16,0% среднее 6,6%.
	Объемный вес песка 1,47т/м3, удельный вес от 2,62 до 2,72г/см3 (среднее 2,67 г/см3).
	Пески пригодны для кладочных и штукатурных растворов и как мелкий заполнитель для бетонов только после отмывки песков от глинистых и пылеватых частиц. 

2.2. Гидрогеологическая характеристика месторождения

     Гидрогеологические условия отработки месторождения благоприятные. 
Грунтовые воды на месторождении встречены во всех шурфах на глубине 3,1-9,1 м от поверхности. Что соответствует горизонту с абсолютной отметкой 390,6 м.  Практически полезное ископаемое не обводнено. Так как запасы подсчитаны до уровня грунтовых вод. 
	Породы вскрыши на месторождении практически  отсутствуют.
	Учитывая благоприятные горнотехнические и гидрогеологические условия     эксплуатации,  месторождение будет отрабатываться открытым  способом. 
	Снабжение карьера водой будет производиться из озера Бийликоль, расположенного в 7км от месторождения, а снабжение питьевой водой будет осуществляться из колодцев, находящихся рядом с месторождением.
Снабжение электроэнергией можно производить от линии электропередачи напряжением 35кв, проходящей рядом с месторождением.
При добычных работах всего источнков стационарных 9, из них 2 организовагнных 7 неорганизованных. Передвижные источники не нормируются
Календарный график развития горных работ составлен из следующих условий: 
-объем полезного ископаемого, добываемый, по годам отработки принимается в соответствии с техническим заданием и составляет 8000 м3;
-стабильная работа карьера с постоянной производительностью по горной массе в течение всего периода отработки основных запасов полезного ископаемого.
 В табличной форме календарный график развития горных работ по годам эксплуатации в таблице   
                                                                                                        таблица 
	№№
п.п.
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Всего в контурекарьера
	По годам эксплуатации


	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Песок
	тыс.м3
	961,59
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0



	№№
п.п.
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	По годам эксплуатации

	Остаток в контуре карьера

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2020

	1
	2
	3
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Песок
	тыс.м3
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	865,59
	0,0





3.1. ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКОВ СТОЧНЫХ ВОД.
При промышленной разработке облицовочного камня (гранит) на месторождении « Bars» в Мойынкумском районе Жамбылской области  водоснабжение будет осуществляться  за счет привозной воды а для сброса хозяйственно – бытовых сточных предусмотрен септик с фильтрующим колодцем.
Санитарный разрыв для септика  – 20 метров. (Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду
обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2)

3.3. Оценка степени соответствия применяемой технологии.
Применяемая технология и технологическое оборудование на предприятии         ТОО «Қалнұр-2001»   соответствуют передовому научно-техническому уровню в стране.

Баланс водопотребления и водоотведения
	№№ п/п
	Наименование водопотре-бителей (цех, участок)
	Ед.      изм.
	Произ-
води
тель-
ность,
мощ
ность,
	Расход воды на единицу
измерения,  куб.м.
	Годовой расход воды 
тыс.куб.м.
	Безвозвратное
водопотребл.
и потери воды
	Кол-во выпускаемых
сточных вод на един. 
измерения,  куб.м.
	Кол-во выпускаемых сточных вод в год тыс.куб.м.
	Примечание

	
	
	
	
	обор.
повт
но 
исп
вода
	свежей из источников
	обор.
повт
но 
исп
вода
	свежей из источников
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
всего
 
 
	в том числе:
	
	всего
	в том числе:
	на
един.
измер.
куб.м.
	 
всего
тыс.м3
	 
всего
 
 
	в том числе:
	 
всего
 
 
	в том числе:
	

	
	
	
	
	
	
	произ.
технич
нужды
	хоз.
питьев.
нужды
	полив
	
	
	произ.
технич.
нужды
	хоз.
питьев.
нужды
	полив
	
	
	
	произ-
водст.
стоки
	хоз.
бытов.
стоки
	
	произ
водст
стоки
	хоз.
бытов.
стоки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Распиловка блоков
карьер
	м3
	20000 м3/год
	1,9
	0,28
	0,28
	-
	-
	9,5
	1,4
	1,4
	-
	-
	0,28
	2,8
	-
	-
	-
	-
	 -
	- 
	Укрупненые нормы стр.491 п.14

	2
	Общежития с общ душевыми
	чел.
	15
	 
	0,085
	 
	0,085
	 
	 
	0,287
	 
	0,287
	 
	 
	 
	0,085
	 
	0,085
	0,287
	 
	0,287
	СНиП РК 4.01-41-2006, пр.3 225 дн/г

	4
	Столовая на 10 мест
	усл. блюдо
	66
	 
	0,012
	 
	0,012
	 
	 
	0,178
	 
	0,178
	 
	 
	 
	0,012
	 
	0,012
	0,178
	 
	0,178
	СНиП РК 4.01-41-2006, пр.3 225 дн/г

	5
	Полив прикарьерных дорог
	м2
	1800
	 
	0,0004
	 
	 
	0,0004
	 
	0,13
	 
	 
	0,13
	0,0004
	0,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	СНиП РК 4.01-41-2006, пр.3, 180 дн/г

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 9,5
	1,995
	1,4
	0,465
	0,13
	
	2,93
	 
	 
	 
	0,465
	
	0,465
	 


п. 4 определение усл.блюд: U=2,2*n*m, где n-кол-во посадочных мест, m – для промпредприятий - 3
Сброс сточных вод: водовыпуск 1 – септик с фильтрующим колодцем
Водоснабжение для хоз-бытовых нужд – привозная, для производственных нужд и полива – вода техническая (карьерные воды)


Баланс водопотребления и водоотведения
	Производство
	Водопотребление, тыс.м3/сут.
	Водоотведение, тыс.м3/сут.

	
	На производственные нужды
	На хозяйств енно – бытовые нужды
	Безвозвра тное потреблен ие
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производ ственные сточные воды
	Хозяйстве нно – бытовые сточные воды
	Примечание

	
	Свежая вода
	Оборот ная вода
	Повторн о- использу емая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Карьер
	0,00408
	 
	0,0019
	0,0019
	 
	0,00028
	0,0000000
	 
	 
	 
	Укрупненные нормы стр.491 п.14

	Общежития с общ душевыми
	0,000085
	0,000085
	 
	 
	0,00009
	 
	0,000085
	 
	 
	0,000085
	СНиП РК 4.01-41-2006, пр.3 225 дн/г

	Столовая на 10 мест
	0,000012
	0,000012
	 
	 
	0,00001
	 
	0,000012
	 
	 
	0,000012
	СНиП РК 4.01-41-2006, пр.3 225 дн/г

	Полив при карьерных дорог
	0,0000004
	 
	 
	 
	 
	0,0000004
	 
	 
	 
	 
	СНиП РК 4.01-41-2006, пр.3, 180 дн/г

	Итого:
	0,0041774
	0,000097
	0,0019
	0,0019
	0,00010
	0,00028
	0,0000970
	0
	0
	0,000097
	 








Расчет предельно-допустимого сброса сточных вод.

	1.
	По данным СНиП 2.04.03-85 п. 6.4

	№ п/п
	Наименование показателей
	Величина показателя Аi (г/сут)

	1
	Взвешенные вещества 
	65

	2
	БПК5
	54

	3
	БПКполн.
	75

	4
	СПАВ  
	8

	5
	Фосфаты 
	3,3

	
	
	

	2.
	
	

	№ п/п
	Наименование показателей
	Величина показателя Аi (г/м3)

	1
	Железо
	2

	2
	Жиры
	50

	3
	Сульфаты
	100

	4
	Хлориды
	60

	5
	Азот аммонийных солей
	20



	1. 
	Расчетная и нормативная концентрация ЗВ от Общежитие

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование загрязняющих веществ
	Нормативная концентрация, г/сут, (г/м3)
	Норма водоотведения, м3/сут
	Расчетная и нормативная конц. г/м3

	1
	Взвешенные вещества 
	65
	0,085
	764,7

	2
	БПК5
	54
	0,085
	635,3

	3
	ХПК
	112,5
	0,085
	1323,5

	4
	Хлориды
	60
	 
	60,0

	5
	Сульфаты
	100
	 
	100,0

	6
	Азот аммонийных солей
	20
	 
	20,0

	7
	Фосфаты 
	3,3
	0,085
	38,8

	8
	СПАВ  
	8
	 
	8,0

	9
	Жиры
	50
	 
	50,0

	10
	Железо
	2
	 
	2,0



	2.
	Расчетная и нормативная концентрация ЗВ от столовой

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование загрязняющих веществ
	Нормативная концентрация, г/сут, (г/м3)
	Норма водоотведения, м3/сут
	Расчетная и нормативная конц. г/м3

	1
	Взвешенные вещества 
	65
	0,012
	5416,7

	2
	БПК5
	54
	0,012
	4500

	3
	ХПК
	112,5
	0,012
	9375

	4
	Хлориды
	60
	 
	60

	5
	Сульфаты
	100
	 
	100

	6
	Азот аммонийных солей
	20
	 
	20,0

	7
	Фосфаты 
	3,3
	0,012
	275,0

	8
	СПАВ  
	8
	 
	8

	9
	Жиры
	50
	 
	50

	10
	Железо
	2
	 
	2



	3. Усредненные значения концентрации ЗВ в хоз-бытовых сточных водах 



	
	№ п/п
	Наименование загрязняющих веществ
	Общежитие
	Столовая
	Уср. значения

	
	
	Расч. сброс г/м4
	Объем отв. сточных вод, м3/год
	Расч. сброс г/м4
	Объем отв. сточных вод, м3/год
	Расч. конц. г/м3

	1
	Взвешенные вещества 
	764,7
	286,88
	5416,7
	178,2
	2547,2

	2
	БПК5
	635,3
	286,88
	4500,0
	178,2
	2116,1

	3
	ХПК
	1323,5
	286,88
	9375,0
	178,2
	4408,6

	4
	Хлориды
	60,0
	286,88
	60,0
	178,2
	60,0

	5
	Сульфаты
	100,0
	286,88
	100,0
	178,2
	100,0

	6
	Азот аммонийных солей
	20,0
	286,88
	20,0
	178,2
	20,0

	7
	Фосфаты 
	38,8
	286,88
	275,0
	178,2
	129,3

	8
	СПАВ  
	8,0
	286,88
	8,0
	178,2
	8,0

	9
	Жиры
	50,0
	286,88
	50,0
	178,2
	50,0

	10
	Железо
	2,0
	286,88
	2,0
	178,2
	2,0

	11
	Нефтепродукты
	25
	286,88
	25
	178,2
	25,0




Эффективность работы очистных сооружений
	Состав очистных сооружений
	Наименование показателей, по которым производится очистка
	Мощность очистных сооружений
	Эффективность работы

	
	
	проектная
	фактическая
	Проектные показатели
	Фактические показатели (средние за 3 года.)

	
	
	
	
	Концентрация, мг/дм3
	Степень очистки
,%
	Концентрация , мг/дмЗ
	Степень очистки ,%

	
	
	м3 /ч
	м3 / сут
	тыс м3/ год
	м3 /ч
	м3/ сут
	тыс м3/ год
	ДО
	после
	
	ДО
	после
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	очистки
	
	очистки
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	Взвеш. вещества
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2798,013
	1119,205
	60
	 
	 
	 



















Расчет нормативов предельно-допустимых сбросов сточных вод

	 
Наименование показателя
 
	 
 
ПДК
	 
фактическая концентрация мг/ дм3
 
	 
фоновые концентрации мг/ дм3
 
	 
расчетные концентрации мг/ дм3
 
	 
нормы ПДС
мг/ дм3
	 
утвержденный ПДС

	
	
	
	
	
	
	г/час
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Взвешенные вещества 
	
	 
	 
	1018,87
	500,00
	129,1667
	0,23250

	БПК5
	
	 
	 
	2116,11
	425,00
	109,7917
	0,19763

	ХПК
	
	 
	 
	4408,56
	900,00
	232,5
	0,41850

	Хлориды
	
	 
	 
	60,00
	60,00
	15,5
	0,02790

	Сульфаты
	
	 
	 
	100,00
	100,00
	25,83333
	0,04650

	Азот аммонийных солей
	
	 
	 
	20,00
	20,00
	5,166667
	0,00930

	Фосфаты 
	
	 
	 
	129,32
	5,00
	1,291667
	0,00233

	СПАВ  
	
	 
	 
	8,00
	8,00
	2,066667
	0,00372

	Жиры
	
	 
	 
	50,00
	50,00
	12,91667
	0,02325

	Железо
	
	 
	 
	2,00
	2,00
	0,517
	0,00093

	Нефтепродукты
	
	 
	 
	25,00
	25,00
	6,458
	0,01163

	Итого:
	541,2083
	0,97418



5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ СТОЧНЫХ ВОД
5.1. В систему канализации предприятия принимаются сточные воды, которые не вызывают нарушения в работе канализационных сетей и сооружений; обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены совместно с бытовыми сточными водами в, соответствии с требованиями «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».
5.2. Запрещается сбрасывать в систему канализации предприятия сточные воды с участков, цехов содержащие вещества способные засорять трубы, колодцы, решетки или отлагаться на стенках, оказывающие разрушительное действие на элементы сооружений канализации. Производить сброс веществ в концентрациях превышающих установленные нормативы.
5.3. Категорически запрещается сбрасывать в канализацию ЛВЖ, кислоты, примеси, токсичные растворимые  и газообразные вещества  в концентрациях ведущих к образованию в канализационных сетях и сооружениях токсичных газов или взрывоопасных смесей.
5.4.  Запрещается сбрасывать  в канализационные сети  залповые сбросы сточных вод, грунт, строительный и бытовой мусор, производственные и хозяйственные отходы.
5.5. Не разрешается производить достижение ПДС соответствующих веществ в сточных водах путем их разбавления чистыми, нормативно-чистыми водами.


6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СБРОСОМ СТОЧНЫХ ВОД.
6.1. Предприятие обязано осуществлять постоянный контроль за количественным  и качественным составом  ливневых сточных вод, отводимых в водоприемные сооружения (поля фильтрации).
6.2. Контроль осуществляется путем анализов и замера объема сточных вод на входе  водоприемных сооружений.
6.3. Предприятие обязано обеспечить органам государственного надзора проведение контроля за качеством и количеством отводимых сточных вод в любое время суток, включая представление необходимых документов.
6.4. О всех случаях ухудшения качества сточных вод, залповых сбросах, проведения аварийно-восстановительных работ информировать органы государственного надзора.
6.5. В случае превышения установленных нормативов ПДС предприятие обязано принять срочные меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до установленных нормативов или прекратить сброс сточных вод.
6.6. Для фактического определения расхода и объема отводимых сточных вод. В случаях отсутствия указанных устройств основанием для определения объема водоотведения являются нормативные показатели расхода сточных вод.
6.7. Предприятие обязано систематически представлять отчетные сведения об объемах, качественном составе сточных вод и режиме сброса их в приемники. Периодичность представления отчетных данных и форм отчетности определяется органами государственного контроля.
6.8. Руководитель предприятия несет ответственность за достоверность представляемых отчетных данных.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ НОРМАТИВОВ СБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
7.1. Предприятие несет ответственность за нарушение установленных «Условием сброса» нормативов сброса загрязняющих веществ в пруд-накопитель, земледельческие поля орошения и при поливе санитарно-защитной зоны, а также за аварии, несчастные случаи, возникшие и повлекшие за собой сверхнормативное загрязнение окружающей среды.
7.2. Предприятие несет ответственность за техническое состояние водоприемных сооружений, за своевременность принятия мер по выявлению и устранению нарушений и информирование об этом органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны окружающей среды.
7.3. В соответствии с Налоговым кодексом РК предусмотрена плата за загрязнение окружающей среды за сбросом загрязняющих веществ:
· в пределах установленных лимитов;
· сверх установленных лимитов.
7.4. Платежи за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных и сверх установленных лимитов рассчитываются предприятием самостоятельно, и представляется на согласование областному управлению охраны окружающей среды.
7.5. Нормативы сброса загрязняющих веществ в окружающую среду устанавливается местным исполнительным органом путем выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Основанием для установления нормативов сброса загрязняющих веществ является настоящий проект «ПДС».
7.6. При отсутствии нормативов сброса загрязняющих веществ или с истекшим сроком действия ежегодного «Разрешения», а также за сверхнормативный сброс, вся масса загрязняющих веществ рассматривается как сверхнормативная. При этом плата за сверхнормативные сбросы устанавливается расчетным путем, по материалам контроля органов государственного надзора и взимается в десятикратном размере.

7.7. Платежи за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду в пределах установленных и сверх установленных лимитов перечисляются предприятием ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом. За не своевременное внесение платежей начисляется пеня за каждый день просрочки, включая день оплаты, в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком Республики Казахстан.
Плата взимается за каждый вид загрязнений в отдельности, в соответствии с действующими утвержденными тарифами.

Расчет платежей за сбросы ЗВ со сточными водами

	Номер выпуска
	Наимекнование вещества
	Сброс т/год
	Ставка платы
	МРП
	Сумма платы

	№1
	Взвешенные вещества 
	0,233
	1
	4325
	1007,73

	 
	БПК5
	0,198
	4
	4325
	3425,4

	 
	ХПК
	0,419
	 
	4325
	0

	 
	Хлориды
	0,028
	0,1
	4325
	12,11

	 
	Сульфаты
	0,047
	0,4
	4325
	81,31

	 
	Азот аммонийных солей
	0,009
	34
	4325
	1323,45

	 
	Фосфаты 
	0,002
	 
	4325
	0

	 
	СПАВ  
	0,004
	27
	4325
	467,1

	 
	Жиры
	0,023
	 
	4325
	0

	 
	Железо
	0,001
	134
	4325
	579,55

	 
	Нефтепродукты
	0,012
	268
	4325
	13909,2

	Итого:
	0,974
	 
	 
	20805,8







ПЛАН-ГРАФИК
аналитического контроля за состоянием водных ресурсов
по ТОО «Қалнұр-2001»
	Номер выпуска
	Координатные данные контрольных створов, наблюдательных скважин в том числе фоновой скважины
	Контролируемое вещество
	Периодичность
	Норматив допустимых сбросов
	Кем осуществляет ся контроль
	Метод проведения контроля

	
	
	
	
	мг/ дм3
	т / год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
 
 
	Септик
	Взвешенные вещества 
	1  раз/кв
	500,00
	129,1667
	организация по договору
	 
 
Согласно действующего перечня методик ведения измерений
 
 
 
 
 
 

	
	
	БПК5
	
	425,00
	109,7917
	
	

	
	
	ХПК
	
	900,00
	232,5
	
	

	
	
	Хлориды
	
	60,00
	15,5
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	100,00
	25,83333
	
	

	
	
	Азот аммонийных солей
	
	20,00
	5,166667
	
	

	
	
	Фосфаты 
	
	5,00
	1,291667
	
	

	
	
	СПАВ  
	
	8,00
	2,066667
	
	

	
	
	Жиры
	
	50,00
	12,91667
	
	

	
	
	Железо
	
	2,00
	0,517
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	25,00
	6,458
	
	




ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В данной работе были определены допустимые величины показателей вредных веществ в сточных водах и установлены нормативы ПДС загрязняющих веществ, поступающих на водоприемные сооружения сточных вод ТОО «Қалнұр-2001», а также определения возможной степени воздействия сточных вод на подземные водоносные горизонты в результате миграции фильтрационных вод.
Работа выполнена на основании проектных данных, исходной информации представленных предприятием-заказчиком. В данном проекте нормативы сброса загрязняющих веществ установлены на основании допустимых расчетных показателей состава и свойств отводимых сточных вод в соответствии с требованиями нормативных документов.
По результатам расчетов сбросов загрязняющих веществ, можно сделать вывод, что сточные воды от ТОО «Қалнұр-2001» приняты на уровне допустимых величин, что не окажет негативного воздействия на окружающую среду Мойынкумского района Жамбылской области.
Превышений предельно-допустимых сбросов в водоприемные сооружения предприятия не установлено.
         В данном проекте рекомендовано вести постоянный контроль на договорных отношениях за составом и свойством сточных вод.
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