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Таблица 1. Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ТОО «ҚАЛНҰР-2001»
	314237100
	[bookmark: _GoBack]Жамбылская область, Жуалынский район
42°59'50" 
70 °50'52"
	930340000462
	08111
	Биликольское месторождение строительных песков
	Жамбылская область, Жуалынский район, Биликольский сельский округ, с. Карабастау, ул. Жамбыла, 20.
	Объект 2 категории.



Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Твердо-бытовые отходы
	20 03 99
	Вывоз по договору

	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	Вывоз по договору

	Отходы производства (шлам)
	01 04 13
	Размещение на отвале

	Вскрышные породы (рыхлые, скальные)
	01 04 08
	Размещение на отвале

	Пищевые отходы
	20 03 99
	Вывоз по договору



Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
	7

	
	из них:
	

	2
	Организованных, из них:
	3

	 
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами 
	

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	3

	 
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	3

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами 
	0

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	3

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом 
	4



Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	
Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	наименование
	номер
	
	
	

	2
	3
	4
	5
	6

	Дизельный генератор
	0001
	45° 11' 38,7993" 
73° 33' 21,6892"
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	 

	
	
	
	Углерод (Сажа)
	 

	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	 

	
	
	
	Углерод оксид
	 

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
	 

	
	
	
	Формальдегид
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/
	 

	Резервуар
	0002
	45° 11' 38,7993" 
73° 33' 21,6892"
	Сероводород
	 

	
	
	
	Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/
	 

	Газовая плита
	0003
	45° 11' 38,7993" 
73° 33' 21,6892"
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	 

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	 

	
	
	
	Углерод оксид
	 

	Фронтальный погрузчик
	6001
	45° 11' 38,7993" 
73° 33' 21,6892"
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)
	 

	Перфораторы
	6002
	45° 11' 38,7993" 
73° 33' 21,6892"
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и др.)
	 

	Сварочный аппарат
	6003
	45° 11' 38,7993" 
73° 33' 21,6892"
	диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в пересчете на железо/
	 

	
	
	
	Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
	 

	
	
	
	Фтористые газообразные соединения (гидрофторид, кремний тетрафторид) (Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)) /в пересчете на фтор/
	 

	Пост пайки
	6004
	45° 11' 38,7993" 
73° 33' 21,6892"
	Медь (II) оксид /в пересчете на медь/
	 




Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона 
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты) 
	 Периодичность  наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	-
	-
	-
	-
	-
	-



Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Септик с фильтрующим колодцем
	45° 10' 53,1804" 
73° 33' 21,8484"
	Взвешенные вещества 
	1 раз в квартал
	ГОСТ 26449.1- 85; ПНД Ф 14.1:2:4.157-99;ПНД Ф 14.1:2:4.29-95;
ПНД Ф14.1:2:4.167-2000; ПНД Ф 14.1:264.190-03;
РД 52.24.420-2006; ПНД Ф 14.1:2.158-2000           

	
	
	БПК5
	
	

	
	
	ХПК
	
	

	
	
	Хлориды
	
	

	
	
	Сульфаты
	
	

	
	
	Азот аммонийных солей
	
	

	
	
	Фосфаты 
	
	

	
	
	СПАВ  
	
	

	
	
	Жиры
	
	

	
	
	Железо
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	


Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ 
контрольной точки (поста) 
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ),  раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Х=380 Y=591
	Пыль неорганическая 
 
	1 раз в квартал
	1 раз в сутки
	аккредитованная лаборатория
	МВИ-4215-002-56591409-2009, МВИ4215-006-56591409-2009

	Х=380 Y=591
	Пыль неорганическая 
 
	1 раз в квартал
	1 раз в сутки
	аккредитованная лаборатория
	МВИ-4215-002-56591409-2009, МВИ4215-006-56591409-2009

	Х=544 Y=311
	Пыль неорганическая 
 
	1 раз в квартал
	1 раз в сутки
	аккредитованная лаборатория
	МВИ-4215-002-56591409-2009, МВИ4215-006-56591409-2009


Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте
	№ 
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6



Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5



Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	ТОО «Қалнұр-2001»
	1 раз в кв



Механизмы обеспечения качества инструментальных измерений
Производственный экологический мониторинг, осуществляется аккредитованной лабораторией по договору.
Определение концентраций загрязняющих веществ осуществляется по утвержденным методикам на оборудовании, внесенном в государственный реестр Республики Казахстан.
Протокол действий в нештатных ситуациях
На предприятии имеется оперативный план локализации и
ликвидации возможных аварий на производственных участках предприятия. В
данном плане предусмотрены мероприятия, проводимые при угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В нештатных ситуациях (техногенного или природного характера)
работники лаборатории предпринимают меры направленные на устранение
или сокращения влияния деятельности предприятия на загрязнение
окружающей среды до нормализации обстановки:
 принятие решений по остановке технологического оборудования или
процесса;
  организация внепланового проведения мониторинга загрязнения ОС;
 сообщение в органы ООС о внештатной ситуации, влияющей на
загрязнение окружающей среды;
 планирование и проведение мероприятий по подготовке персонала и
органов управления для ликвидации угрозы и последствий возможных
аварий;
 своевременное и качественное проведение технического обслуживания и
ремонтов основного оборудования.

Требования к отчетности по результатам производственного 
экологического контроля
ТОО «Қалнұр-2001» ведет учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в электронной форме в информационную систему уполномоченного органа в области охраны окружающей среды с подписанием электронной цифровой подписью первого руководителя филиала.
Прием и анализ представленных отчетов по результатам производственного экологического контроля осуществляется Департаментом экологии по Жамбылской области.
Структура отчета о выполнении программы производственного экологического контроля состоит из пояснительной записки и формы, предназначенной для сбора административных данных согласно приложению 2 «Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и представления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля» - далее Правила.

Организационная и функциональная структура внутренней ответственности работников за проведением ПЭК
При проведении производственного экологического контроля оператор объекта:
· следует процедурным требованиям и обеспечивает достоверность получаемых данных;
· систематически оценивает результаты ПЭК и принимает необходимые меры по устранению выявленных нарушений законодательства в области охраны окружающей среды;
· ведет внутренний учет, формирует и представляет отчеты по результатам ПЭК в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды;
· оперативно сообщает в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды о фактах несоблюдения экологических нормативов;
· предоставляет необходимую информацию по ПЭК по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды;
· соблюдает технику безопасности;
· обеспечивает доступ государственных инспекторов по охране окружающей среды к исходным данным для подтверждения достоверности осуществляемого производственного контроля;
· обеспечивает доступ общественности к программе и отчетным данным по производственному экологическому контролю;
· самостоятельно определяет организационную и функциональную структуру внутренней ответственности персонала за проведение мониторинга.
Ответственный за технику безопасности и охрану окружающей среды – инженер по ТБ и ООС.
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