Не техническое резюме


Биликольское месторождение строительных песков в административном отношении находится в Жуалынском районе Жамбылской области, 7 км к северу от совхоза Бийликольский.
Расстояние от города Тараз до участка работ по шоссейной дороге – 50 км.  Ближайшими населенными пунктами являются совхоз имени Крупской, расположенной в 5 км на север и совхоз Майтобе в 24 км западнее месторождения. Железнодорожная станция Аса находится в 24 км северо-восточнее месторождения.
Географические координаты месторождения:
                  42059'50,6"с.ш.
                  70050'52,2"  в. д.
В геологическом строении месторождения принимают участие отложения верхнечетвертичных образований, представленных суглинками, супесями, песками и линзами глинистых песков.
Полезная толща представлена мелкозернистыми кварцево-шпатовыми песками, которые слагают небольшую линзообразную возвышенность высотой 4,0-5,0 м, вытянутую с востока на запад. В нижней части толща песков загрязнена глинистым и пылеватым материалом. Мощность песков, вскрытая шурфами, на участке месторождения колеблется от 3,5 до 9,5 м. За подстилающие породы приняты суглинки или супеси, вскрытые некоторыми шурфами. 
В геологическом отношении месторождение приурочено к отложениям конусов выноса и имеет форму небольшой возвышенности вытянутой с востока на северо-запад.
Такие холмы имеют относительные превышения в среднем 4,5 м и хорошо выделяются на местности. Ширина таких холмов различная и колеблется от 250-350 метров.
Пониженные формы рельефа к северу и югу от месторождения сложены суглинками серыми, плотными очень сильно карбонатизированными.
Повышенные формы рельефа  сложены линзами песков верхнечетвертичного возраста, практически без вскрыши. Пески мелкозернистые, кварц-полевошпатового состава с примесью глинистых и пылеватых частиц (до 5,4%).
Толща песчаных отложений на всю вскрытую мощность довольно однородного состава.
По своему минералогическому составу, пески слагающие продуктивную толщу характеризуются следующими данными:
Кварц от 6,0 до 34,8%, полевые шпаты от 5,0 до 54,3%, серицит-хлоритовые агрегаты от 0,3 до 9,0%, слюда до 0,3%, карбонаты от 4,0 до 8%.
По химическому составу пески характеризуются следующими показателями :
SiO2 – колеблется от 42,84 до 71,47%, содержание SO3 незначительное при максимальном содержании 1,64%.
Пески применяемые в качестве наполнителя в бетоне, кладочных и штукатурных растворах должны отвечать требованиям ГОСТа 10268-62 и ГОСТа 8736-67.
1. В песках для кладочных растворов, применяемых для кладки бутового камня,  наибольший размер зерен не должен превышать 5мм.
2. Содержание зерен крупнее 5мм в необработанном песке допускается не более 10%, глины, ила и мелких пылевидных частиц также не более 10% для кладочных и не более 15% для штукатурных растворов.
3. Содержание зерен, проходящих сквозь сито 014 не должно превышать 20% по весу
4. Количество пылевидных, глинистых и илистых частиц в природном песке допускается содержание глины не более 0,5% по весу.
5. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3 допускается не более 2%, слюды не более 1%.
6. Песок предназначенный для бетона и строительных растворов, при обработке его раствором едкого натрия не должен придавать раствору окраску темнее цвета эталона, изготовленного согласно ГОСТу 6426-52.
7. В песке не должно быть посторонних примесей.
Ниже приводится качественная характеристика песка на основании анализов и испытаний, проведенных в 1970-71 гг.
        По модулю крупности и полному остатку на сите 0,14 пески Биликольского месторождения относятся к группе мелких и очень мелких песков.	
        Содержание глины, ила и мелких пылевидных частиц в песке колеблется от 1,0 до 16,0%, в среднем составляет 6,6%.
        Модуль крупности песка от 1,1 до 2,0%, в среднем 1,6%. Следует отметить, что пески с модулем крупности менее 1,0 не должны применяться для строительных работ.
         Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3  в пробах очень незначительное и колеблется от 0,01 до 0,18%, в среднем – 0,09%.
        Содержание слюды, опала и халцедона в пробах очень незначительное, а в большинстве пробах отмечаются только их следы.
       Согласно ГОСТа 8736-67 количество пылевидных частиц не должно превышать 3%.
       Результаты механических испытаний, химического состава, содержание глинистых частиц и модуль крупности по рядовым и лабораторно-технологическим пробам приводится ниже.
       Среднее содержание полных остатков на ситах по гранулометрическому составу следующее: 2,5мм от 0,3 до 3,9% среднее 1,9%;
                                    1,25мм от 0,8 до 9,0% среднее 3,8%;
                                    0,63мм от 5,0 до 20,0% среднее 10,2%;
                                    0,315мм от 27,0 до 40,0% среднее 35,0%;
                                    0,14мм от 31,0 до 42,0% среднее 35,1%.
     Прошло  через сито 0,14мм от 5,0 до 21,0% среднее 12,9%.  
	Содержание глины, ила и пылеватых частиц от 1,0 до 16,0% среднее 6,6%.
	Объемный вес песка 1,47т/м3, удельный вес от 2,62 до 2,72г/см3 (среднее 2,67 г/см3).
	Пески пригодны для кладочных и штукатурных растворов и как мелкий заполнитель для бетонов только после отмывки песков от глинистых и пылеватых частиц. 

2.2. Гидрогеологическая характеристика месторождения

     Гидрогеологические условия отработки месторождения благоприятные. 
Грунтовые воды на месторождении встречены во всех шурфах на глубине 3,1-9,1 м от поверхности. Что соответствует горизонту с абсолютной отметкой 390,6 м.  Практически полезное ископаемое не обводнено. Так как запасы подсчитаны до уровня грунтовых вод. 
	Породы вскрыши на месторождении практически  отсутствуют.
	Учитывая благоприятные горнотехнические и гидрогеологические условия     эксплуатации,  месторождение будет отрабатываться открытым  способом. 
	Снабжение карьера водой будет производиться из озера Бийликоль, расположенного в 7км от месторождения, а снабжение питьевой водой будет осуществляться из колодцев, находящихся рядом с месторождением.
Снабжение электроэнергией можно производить от линии электропередачи напряжением 35кв, проходящей рядом с месторождением.
При добычных работах всего источнков стационарных 9, из них 2 организовагнных 7 неорганизованных. Передвижные источники не нормируются
Календарный график развития горных работ составлен из следующих условий: 
-объем полезного ископаемого, добываемый, по годам отработки принимается в соответствии с техническим заданием и составляет 8000 м3;
-стабильная работа карьера с постоянной производительностью по горной массе в течение всего периода отработки основных запасов полезного ископаемого.
 В табличной форме календарный график развития горных работ по годам эксплуатации в таблице   
                                                                                                        таблица 
	№№
п.п.
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Всего в контурекарьера
	По годам эксплуатации


	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Песок
	тыс.м3
	961,59
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0



	№№
п.п.
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	По годам эксплуатации

	Остаток в контуре карьера

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2020

	1
	2
	3
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Песок
	тыс.м3
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	865,59
	0,0
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	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Мойынкумский район, ТОО "Оргстрой" Bars
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	
	0.04
	
	3
	0.001357
	0.00293
	0.07325

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0002403
	0.000519
	0.519

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(327)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0146
	Медь (II) оксид (Медь оксид, Меди
	
	
	0.002
	
	2
	0.000111
	0.00012
	0.06

	
	оксид) /в пересчете на медь/ (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	329)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	0.3508808
	1.430441
	35.761025

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.04801313
	0.2080716
	3.46786

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.0958056
	0.2927
	5.854

	
	583)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.22255556
	0.8
	16

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	516)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.00000958
	0.00001768
	0.00221

	
	518)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	0.8785438
	2.82418
	0.94139333

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0000556
	0.00012
	0.024

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	0.000001
	
	1
	0.00000201888
	0.000006434
	6.434

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0.05
	0.01
	
	2
	0.0033
	0.0143
	1.43

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (
	
	1
	
	
	4
	0.24191
	0.809095
	0.809095

	
	в пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.3146167
	0.96016
	9.6016

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v3.0   ТОО "КЭСО-Отан"
	Таблица 3.1.

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	

	Мойынкумский район, ТОО "Оргстрой" Bars
	ЛИСТ 2

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	углей казахстанских
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	2.15740108888
	7.342660714
	80.9774333

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)




В связи  с отсутствием вида деятельности в приложении 1 к Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к
санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года  № ҚР ДСМ-2, минимальный размер СЗЗ устанавливается расчетным методом, согласно главы 2 п.7.
Расчет рассеивания  выполненный для  ТОО «Оргстрой» промышленная разработка облицовочного камня (гранит) на месторождении « Bars» в Мойынкумском районе Жамбылской области показал, что размер СЗЗ 100 метров является достаточным.
Согласно заключения об определении скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ03VWF00555623  Дата: 24.04.2026 г.  и пп. 7.11 п. 7
раздела 2 Приложение 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI , промышленная разработка строительного песка на Беликольском меторождении в Жуалынском районе Жамбылской области относится к  II категории.

План мероприятий по охране окружающей среды на 2026-2035 гг.


Наименование предприятия: ТОО «ОРГСТРОЙ»
Наименование объекта: Месторождение «Bars»
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объект / источник эмиссии
	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	
	
	
	
	
	
	на конец 1 года
(2026 г.)
	на конец 2 года
(2027 г.)
	на конец 3 года
(2028 г.)
	на конец 4 года
(2029г.)
	на конец 5 года
(2030 г.)
	на конец 6 года
(2031 г.)
	на конец 7 года
(2032 г.)
	на конец 8 года
(2033 г.)
	на конец 9 года
(2034 г.)
	на конец 10 года (2035г.)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	

	1
	Введение производственного мониторинга
	ТОО «ОРГСТРОЙ»
	4.67705585
	Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021года № 250
	
	4.67705585
	4.67705585
	4.67705585
	4.67705585
	4.67705585
	4.67705585
	4.67705585
	4.67705585
	4.67705585
	4.67705585
	Ежеквартально
	1250
	Соблюдение нормативов НДВ

	2
	Производственный экологический мониторинг эмиссий ЗВ со сточными водами
	ТОО «ОРГСТРОЙ»
	
	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400- VI ЗРК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026-2035гг.
	500
	Соблюдение нормативов НДС

	3
	Уход и полив зеленных насаждений
	ТОО «ОРГСТРОЙ»
	
	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400- VI ЗРК
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026-2035гг.
	Без затрат
	Поддержание растительного фонда

	



4
	Заключение договоров на вывоз мусора
	ТОО «ОРГСТРОЙ»
	



-
	Правила разработки программы управления отходами
Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026-2035гг.
	80
	Уменьшение размещения ТБО 

	5
	Организация раздельного сбора мусора
	ТОО «ОРГСТРОЙ»
	-
	Правила разработки программы управления отходами
Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026-2035гг.
	100
	-

	6
	Отчеты по ПЭК
	ТОО «ОРГСТРОЙ»
	
4 раза в год
	Правила разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021
года № 250
	
	4 раза в год
	4 раза в год
	4 раза в год
	4 раза в год
	4 раза в год
	4 раза в год
	4 раза в год
	4 раза в год
	4 раза в год
	4 раза в год
	2026-2035гг.
	без затрат
	-




Работы по  промышленной разработке облицовочного камня (гранит) на месторождении «Bars» в Мойынкумском районе Жамбылской области  не представляет аварийной угрозы, мероприятия по уменьшению выбросов при НМУ не разрабатываются.
3.3. Водопотребление и водоотведение
При промышленной разработке Биликольского месторождения строительных песков в Жуалынском районе Жамбылской области  водоснабжение будет осуществляться  за счет привозной воды а для сброса хозяйственно – бытовых сточных предусмотрен септик с фильтрующим колодцем.
Объем водопотребления составляет - 1,995 тыс м3/год. Объем водоотведения составляет - 0,465 тыс.м3/год.
Объем загрязняющих веществ со сточными водами составляет - 0,97418 т/год
Любая производственная деятельность человека сопровождается образованием отходов. 
При проведении работ образуются следующие виды отходов: твердо - бытовые отходы, огарки сварочных электродов, Отходы производства (осадочный ил, шлам), Вскрышные породы (рыхлые, скальные).
По степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду отходы распределяются на следующие пять классов опасности:
[bookmark: z69]1 класс – чрезвычайно опасные;
[bookmark: z70]2 класс – высоко опасные;
[bookmark: z71]3 класс – умеренно опасные;
[bookmark: z72]4 класс – мало опасные;
[bookmark: z73]5 класс – неопасные.
Отходы производства 1 класса опасности хранят в герметичной таре (стальные бочки, контейнеры). По мере наполнения, тару с отходами закрывают стальной крышкой, при необходимости заваривают электрогазосваркой и обеспечивают маркировку упаковок с опасными отходами с указанием опасных свойств.
[bookmark: z79]Отходы производства 2 класса опасности хранят, согласно агрегатному состоянию, в полиэтиленовых мешках, пакетах, бочках и тарах, препятствующих распространению вредных веществ (ингредиентов).
[bookmark: z80]Отходы производства 3 класса опасности хранят в таре, обеспечивающей локализованное хранение, позволяющей выполнять погрузочно-разгрузочные, транспортные работы и исключающей распространение вредных веществ.
[bookmark: z81]Отходы производства 4 класса опасности хранят открыто на промышленной площадке в виде конусообразной кучи, откуда их автопогрузчиком перегружают в автотранспорт и доставляют на место утилизации или захоронения.
	Лимиты накопления отходов


	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	 
	31682

	в том числе отходов производства
	 
	31680,308

	отходов потребления
	 
	1,817

	Опасные отходы

	Не опасные отходы

	Твердо-бытовые отходы
	 
	1,125

	Огарки сварочных электродов 
	
	0,0045

	Отходы производства (шлам)
	
	1848

	Вскрышные породы (рыхлые, скальные)
	
	29832

	Пищевые отходы
	
	0,567

	Зеркальные

	перечень отходов
	 
	 



	Лимиты захоронения отходов


	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	 2
	3
	4
	5
	6

	Всего
	 
	31682
	31680
	0
	1,8215

	в том числе отходов производства
	 
	31680,308
	31680
	0
	0,0045

	отходов потребления
	 
	1,817
	0,000
	0
	1,817

	Опасные отходы

	Не опасные отходы

	Твердо-бытовые отходы
	 
	1,125
	 
	 
	1,125

	Огарки сварочных электродов 
	
	0,0045
	
	
	0,0045

	Отходы производства (шлам)
	
	1848
	1848
	
	

	Вскрышные породы (рыхлые, скальные)
	
	29832
	29832
	
	

	Пищевые отходы
	
	0,567
	
	
	0,567

	Зеркальные

	перечень отходов
	 
	 
	 
	 
	 


Влияние шума и вибрации.
Шум является неизбежным видом воздействия на окружающую среду при выполнении различных видов работ независимо от вида деятельности. В силу специфики работ уровни шума будут изменяться в зависимости от используемых видов техники (оборудования).
При промышленной разработке разработке Биликольского месторождения строительных песков в Жуалынском районе Жамбылской области   в качестве источников шума выступают автомобильный транспорт и оборудование.
Среди физических воздействий на людей на данном производстве следует выделить шум. Работающая техника способна издавать уровень шума 80-90 ДВА.
Шум высоких уровней может мешать работе, общению, ослабить слух. Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и вызвать другие вредные последствия - шум в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости.
Нормы устанавливают параметры шума, воздействие которого в течение длительного времени нс вызовет изменений в наиболее чувствительных к шуму системах организма. При 45 ДВА - человек чувствует себя неуютно, а при 60 ДВА в течение длительного времени приводит к потере здоровья. Эти рамочные ограничения по шуму для людей следует соблюдать для персонала, находящегося в рабочей зоне и вблизи ее.
При интенсивности звука более 80 ДВА работники производственной зоны должны применять средства индивидуальной защиты от шума (наушники, вкладыши, шлемы). Эффективность снижения шума средствами индивидуальной защиты колеблется от 10 до 40 ДБ.
Запрещается даже краковременное пребывание в зонах звукового давления выше 135 ДБ. Максимальный уровень непостоянного шума не должен превышать 110 ДВА, а импульсного-125 ДБ.
Воздействию электрического поля распределительных узлов (РУ) может подвергаться только обслуживающий персонал. РУ выполняются с учетом действующих Норм и Правил по охране труда при работе на подстанциях, где определен необходимый комплекс средств защиты и защитных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда на РУ и технические требования к средствам защиты.
При соблюдении всех требований в процессе эксплуатации электрической части технологического оборудования влияние электромагнитного поля на персонал на территории РУ исключается.
Рекомендуется в процессе эксплуатации проводить своевременно технический осмотр и предупредительные ремонты оборудования. Необходимо контролировать уровень шума, не допуская их увеличения выше нормы.  (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169. Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека).
Источники шумового воздействия и вибрации нестационарные, а после окончания строительства воздействие шума и вибрации исключается.   

Воздействие ЭМП.
Инструментальные замеры,  проведенные ТУ ДГСЭН, при выборе земельного участка, нарушений фона не выявили. Источников электромагнитных полей радиочастотного диапазона в районе площадки промышленной разработке облицовочного камня (гранит) на месторождении «Bars» в Мойынкумском районе Жамбылской области нет и их использование не планируется. В связи с этим контроль за определением уровней электромагнитных полей не планируется. 
	Воздействие на почвы.
По сравнению с атмосферой или поверхностными водами, почва самая малоподвижная среда. В пределах рассматриваемой территории Мойынкумский район  Жамбылской области экзогенные геологические процессы (оползни, карст, суффозия, техногенез) не наблюдаются, геоэкологические процессы (повышение уровня грунтовых вод, выветривание, эоловые процессы, поверхностный смыв, овражная эрозия) отсутствуют.
[bookmark: _GoBack]Площадка промышленной разработке разработке Биликольского месторождения строительных песков в Жуалынском районе Жамбылской области   представлена неиспользуемыми землями.  И изменение химических свойств, а именно: уменьшение содержания запасов гумуса, азота, увеличение щелочногидролизуемого азота, уменьшение содержание подвижных форм фосфора, является следствием функционирования автомобильных и железных дорог и экосистемы теряют важнейший природный фильтр и универсальный адсорбент, каким являются почвы. Нарушается влажностный режим застроенных территорий, что способствует развитию подтоплений. В процессе производственной деятельности человека происходит разрушение и снос  верхнего плодородного слоя ветром или водным потоком, т.е. развивается эрозия почв. С эрозией почв на производственных площадках следует активно бороться с помощью различных противоэрозионных мероприятий (возведение простейших гидротехнических сооружений, обустройство территории  с твердым покрытием и т.д.). 
Основываясь на технологии производства работ можно заключить, что характер воздействия, не повлечет за собой ухудшения химико-физических  свойств почвы.
Воздействие на растительность
Воздействие на растительность обычно выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях. 
На территории расположения предприятия преобладает растительность, характерная для данного региона Жамбылской области. 
При оценке воздействия на окружающую среду при производственной деятельности  все сторонне был рассмотрен вопрос о влиянии выбросов ЗВ на растения и рекомендованы растительно-древесные формы  для благоустройства территории и СЗЗ наиболее устойчивые для данного типа производства, обладающие высокой рекреационной способностью, максимальным санирующим, ассимилирующим и фитонцидным эффектом, но дающие наибольший вклад в природоохранный эффект. 
Где одним из важных факторов, обеспечивающим охрану атмосферного воздуха, является озеленение зон пыле - газоустойчивыми древесно-кустарниковыми насаждениями. Санитарно-гигиенические функции, которых проявляются, прежде всего, в их способности снижать концентрацию углекислоты в воздухе и одновременно обогащать ее кислородом, а также оказывать значительное влияние на температурный режим. Установлено, что температура атмосферного воздуха в зеленых насаждениях на 2-3°С ниже, чем на открытых площадках, а относительная влажность в посадках повышена на 15%.
Воздействие вредных выбросов в атмосферу на растительность будет не постоянным по месту и времени в течение года.     
Наиболее интенсивное воздействие будет в период ведения работ. При вводе в эксплуатацию данного объекта, воздействие на растительность будет незначительно.  
При соблюдении всех правил эксплуатации, дополнительного отрицательного влияния на  растительную среду  оказывать не будет.

Воздействие на животный мир

Антропогенное воздействие на животный мир в результате производственно - хозяйственной  деятельности человека может быть двух видов: 
· непосредственное воздействие на организм, приводящих к накоплению в различных тканях внутренних органов вредных веществ, которые могут привести к необратимым процессам и как следствие к гибели животного.
· нарушение исходных мест обитания, что приводит к замещению одних видов другими.
Так территория предполагаемого расположения проектируемого объекта  находится на территории с уже антропогенно-измененным ландшафтом, то изменений местообитаний не предвидится.
Основной негативный фактор воздействия на животный мир в районе расположения  – опосредованный фактор беспокойства, не оказывающий на животных непосредственного физико-химического воздействия.
Вытеснению животных способствует непосредственно изъятие участка земель под постройки автодороги, сокращение в результате этого кормовой базы. Прежде всего, страдают животные с малым радиусом активности (беспозвоночные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие).
Эти факторы оказывают незначительное влияние на наземных животных в виду их малочисленности. К тому же обитающие в прилегающем районе животные уже адаптированы к новым условиям. Кроме того производственная деятельность объекта образования не вызовет фактора беспокойства для бионтов, чей биоценоз может быть приурочен к массиву. 
Дополнительного влияния на животный мир не происходит. Эпидемий животных в зоне влияния не наблюдается.  
Животный мир окрестностей сохранится в существующем виде, характерном для данного региона. 
Животный мир окрестностей сохранится в существующем виде, характерном для данного региона.
Дополнительного влияния на животный мир не происходит.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА.
Руководство предприятия в полной мере осознает свою ответственность по данной проблеме, и будет обеспечивать:
безопасную эксплуатацию предприятия, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдение нормативных требований Республики Казахстан в области охраны окружающей среды на всех этапах хозяйственной деятельности.
Как показывает практика ведения аналогичных работ, наиболее значимые последствия для окружающей среды могут иметь последствия различных аварийных ситуаций, которые в процессе реализации проектируемых работ можно предусмотреть заранее.
Оценка вероятности возникновения аварийной ситуации при осуществлении данного проекта используется для оценки:
1. потенциальных событий или опасностей, которые могут привести к аварийной ситуации с вероятным негативным воздействием на окружающую среду
1. вероятности и возможности реализации таких событий
1. потенциальной величины или масштаба экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации события.



11.1 Причины возникновения аварийных ситуаций

Наиболее вероятными аварийными ситуациями, которые могут возникнуть в результате хозяйственной деятельности и существенным образом повлиять на сложившуюся экологическую ситуацию, являются:
1. технологические отказы, обусловленные нарушением норм технологического режима производства или отдельных технологических процессов;
1. механические отказы, вызванные или полным разрушением или износом технологического оборудования или его деталей;
1. организационно-технические отказы, обусловленные прекращением подачи электроэнергии, ошибками персонала и т.д.;
1. чрезвычайные события, обусловленные пожарами, взрывами;
1. стихийные, вызванные стихийными природными бедствиями - наводнения, землетрясения, сели и т.д.
При размещении сырьевых материалов и отходов на территории предприятия следует предусматривать возможность аварийных ситуаций. Такие ситуации могут иметь место в случае сверхнормативного накопления отходов вблизи пешеходных проходов или транспортных проездов, накоплении отходов на неподготовленных для данного отхода площадках, при совместном размещении отходов без учета их свойств и классов опасности и т.д.
В случае возникновения пожаров на объектах предприятия их ликвидация должна осуществляться с применением всех имеющихся средств пожаротушения и привлечения специализированных пожарных формирований.
Для предотвращения других аварийных ситуаций в большинстве случаев требуется систематический контроль за выполнением технических инструкций и мероприятий по охране труда и пожарной профилактике.
Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует  возможность возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. Своевременное применение запроектированных мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска.

11.2 Мероприятия по снижению экологического риска

Основными мерами предупреждения вышеперечисленных аварий является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. Мероприятия по охране и защите окружающей среды полностью соответствуют экологической политике, последовательно проводимой предприятием. Принципы этой политики сводятся к следующему:
1. минимальное вмешательство в сложившиеся к настоящему времени природные экосистемы;
1. сведение к минимуму любых воздействий на окружающую среду в процессе проведения работ
Для того, что бы минимизировать процент возникновения аварийных ситуаций нужно проводить следующие мероприятия:
1. Периодическая проверка оборудования на предмет износа и нарушения его деятельности;
1. Правильная эксплуатация оборудования;
1. Соблюдение правил пожарной безопасности;
1. Соблюдение правил хранения и транспортировки отходов
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Не техническое резюме


 


 


 


Биликольское месторождение строительных песков


 


в административном 


отношении находится в Жуалынском 


районе Жамбылской области, 7 км к северу от 


совхоза Бийликольский.


 


Расстояние от города Тараз до участка работ по шоссейной дороге 


–


 


50 км.  


Ближайшими населенными пунктами являются совхоз имени Крупской, 


расположенной в 5 км на север и совхоз Майтобе в 24


 


км западнее месторождения. 


Железнодорожная станция Аса находится в 24 км северо


-


восточнее месторождения.


 


Географические координаты месторождения:


 


                  


42
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В геологическом строении месторождения


 


принимают участие отложения 


верхнечетвертичных образований, представленных суглинками, супесями, песками 


и линзами глинистых песков.


 


Полезная толща представлена мелкозернистыми кварцево


-


шпатовыми песками, 


которые слагают небольшую линзообразную возвышенно


сть высотой 4,0


-


5,0 м, 


вытянутую с востока на запад. В нижней части толща песков загрязнена глинистым 


и пылеватым материалом. Мощность песков, вскрытая шурфами, на участке 


месторождения колеблется от 3,5 до 9,5 м. За подстилающие породы приняты 


суглинки ил


и супеси, вскрытые некоторыми шурфами. 


 


В геологическом отношении месторождение приурочено к отложениям конусов 


выноса и имеет форму небольшой возвышенности вытянутой с востока на северо


-


запад.


 


Такие холмы имеют относительные превышения в среднем 4,5 м и х


орошо 


выделяются на местности. Ширина таких холмов различная и колеблется от 250


-


350 


метров.


 


Пониженные формы рельефа к северу и югу от месторождения сложены 


суглинками серыми, плотными очень сильно карбонатизированными.


 


Повышенные формы рельефа  сложены л


инзами песков верхнечетвертичного 


возраста, практически без вскрыши. Пески мелкозернистые, кварц


-


полевошпатового 


состава с примесью глинистых и пылеватых частиц (до 5,4%).


 


Толща песчаных отложений на всю вскрытую мощность довольно однородного 


состава.


 


По с


воему минералогическому составу, пески слагающие продуктивную толщу 


характеризуются следующими данными:


 


Кварц от 6,0 до 34,8%, полевые шпаты от 5,0 до 54,3%, серицит


-


хлоритовые 


агрегаты от 0,3 до 9,0%, слюда до 0,3%, карбонаты от 4,0 до 8%.


 


По химическому 


составу пески характеризуются следующими показателями :


 


SiO


2


 


–


 


колеблется от 42,84 до 71,47%, содержание 


SO


3


 


незначительное при 


максимальном содержании 1,64%.


 


Пески применяемые в качестве наполнителя в бетоне, кладочных и штукатурных 


растворах должны отвеч


ать требованиям ГОСТа 10268


-


62 и ГОСТа 8736


-


67.


 


1.


 


В песках для кладочных растворов, применяемых для кладки бутового камня,  


наибольший размер зерен не должен превышать 5мм.


 




Не техническое резюме       Биликольское месторождение строительных песков   в административном  отношении находится в Жуалынском  районе Жамбылской области, 7 км к северу от  совхоза Бийликольский.   Расстояние от города Тараз до участка работ по шоссейной дороге  –   50 км.   Ближайшими населенными пунктами являются совхоз имени Крупской,  расположенной в 5 км на север и совхоз Майтобе в 24   км западнее месторождения.  Железнодорожная станция Аса находится в 24 км северо - восточнее месторождения.   Географические координаты месторождения:                      42 0 59 ' 50,6 " с.ш.                      70 0 50 ' 52,2 "     в. д.   В геологическом строении месторождения   принимают участие отложения  верхнечетвертичных образований, представленных суглинками, супесями, песками  и линзами глинистых песков.   Полезная толща представлена мелкозернистыми кварцево - шпатовыми песками,  которые слагают небольшую линзообразную возвышенно сть высотой 4,0 - 5,0 м,  вытянутую с востока на запад. В нижней части толща песков загрязнена глинистым  и пылеватым материалом. Мощность песков, вскрытая шурфами, на участке  месторождения колеблется от 3,5 до 9,5 м. За подстилающие породы приняты  суглинки ил и супеси, вскрытые некоторыми шурфами.    В геологическом отношении месторождение приурочено к отложениям конусов  выноса и имеет форму небольшой возвышенности вытянутой с востока на северо - запад.   Такие холмы имеют относительные превышения в среднем 4,5 м и х орошо  выделяются на местности. Ширина таких холмов различная и колеблется от 250 - 350  метров.   Пониженные формы рельефа к северу и югу от месторождения сложены  суглинками серыми, плотными очень сильно карбонатизированными.   Повышенные формы рельефа  сложены л инзами песков верхнечетвертичного  возраста, практически без вскрыши. Пески мелкозернистые, кварц - полевошпатового  состава с примесью глинистых и пылеватых частиц (до 5,4%).   Толща песчаных отложений на всю вскрытую мощность довольно однородного  состава.   По с воему минералогическому составу, пески слагающие продуктивную толщу  характеризуются следующими данными:   Кварц от 6,0 до 34,8%, полевые шпаты от 5,0 до 54,3%, серицит - хлоритовые  агрегаты от 0,3 до 9,0%, слюда до 0,3%, карбонаты от 4,0 до 8%.   По химическому  составу пески характеризуются следующими показателями :   SiO 2   –   колеблется от 42,84 до 71,47%, содержание  SO 3   незначительное при  максимальном содержании 1,64%.   Пески применяемые в качестве наполнителя в бетоне, кладочных и штукатурных  растворах должны отвеч ать требованиям ГОСТа 10268 - 62 и ГОСТа 8736 - 67.   1.   В песках для кладочных растворов, применяемых для кладки бутового камня,   наибольший размер зерен не должен превышать 5мм.  

