[bookmark: _GoBack]Проект
нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу на добычу осадочных горных пород – глинистых и песчаных,  по 11-ти участкам (карьерам), предназначенных для строительства автоблокировок вдоль железной дороги Кандыагаш-Тобол, находящихся в Алгинском, Хромтауском и Айтекебийском районах Актюбинской области РК 

Проект нормативов допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу для ТОО «ТЕМIРЖОЛ ЖӨНДЕУ» разработан на основании договора с ТОО «М-Альянс» в соответствии с Экологическим Кодексом РК и нормативными актами РК. 
[bookmark: _Hlk242191581]Настоящий проект разработан ТОО «М-Альянс» (государственная лицензия № 01948Р от 24.08.2017 г. выдана Республиканским государственным учреждением «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан». Министерство энергетики Республики Казахстан (представлена в приложении 1) на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.
Разработка проекта выполнена в соответствии с требованиями экологического кодекса РК от 2 января 2022 года, законами и нормативными актами по охране окружающей среды.
Инициатором (Заказчиком) разработки настоящего проекта является ТОО «ТЕМIРЖОЛ ЖӨНДЕУ».
Согласно приложению №2 ЭК РК Раздел 2. Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, п. 7       Прочие виды деятельности пп.7.11. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год предприятие относится к объектам II -й категории.  
ТОО «ТЕМIРЖОЛ ЖӨНДЕУ» осуществляет эксплуатацию 11 карьеров:
1 Карьер 1ПП-1 Площадь 6426,8 м2. Объем добычи – 19,03 тыс м3.
2 Карьер 1ПП Площадь 7203,8 м2. Объем добычи – 21,33 тыс м3.
3 Карьер 2ПП-2 Площадь 14569,2 м2. Объем добычи – 43,14 тыс м3.
4 Карьер 5 правый Площадь 24558,6 м2. Объем добычи – 72,72 тыс м3.
5 Карьер 5 левый Площадь 7566,2 м2. Объем добычи – 22,40 тыс м3.
6 Карьер Жоса Площадь 9279,75 м2. Объем добычи – 27,48 тыс м3.
7 Карьер 7 правый Площадь 21349,29 м2. Объем добычи – 63,22 тыс м3.
8 Карьер 7 левый Площадь 21311,8 м2. Объем добычи – 63,11 тыс м3.
9 Карьер 8 Площадь 29000,0 м2. Объем добычи – 85,87 тыс м3.
10 Карьер 9 Площадь 5198,35 м2. Объем добычи – 15,39 тыс м3
11 Карьер 11 Площадь 18559,0 м2. Объем добычи – 54,95 тыс м3.
Общая площадь объектов составляет – 165 022,79 кв.м  (0,165 кв.км). 
Общий объем добычи – 488,64 тыс м3.
​ Разведанные залежи грунтовых пород относятся к группе несцементированных пород, что дает возможность вести добычу сырья открытым способом без применения буровзрывных работ.
[bookmark: _Hlk242196508]На каждом карьере определено: 4 стационарных источников загрязнения, в том числе, 1 организованный и 3 неорганизованных источника загрязнения.
Суммарно в год от 4 стационарных источников загрязнения в атмосферу выбрасываются загрязняющие вещества 9 наименований.
С учетом существующих объемов работ, расчетный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников выбросов составляет:
[bookmark: _Hlk242191407]На период эксплуатации 
1 Карьер 1ПП-1 
Всего: 21.37897275 – т/год, из них:
-твердых – 7.57555775 т/год;
-газообразных и жидких – 13.803415 т/год.
2 Карьер 1ПП 
Всего: 21.37897275 – т/год, из них:
-твердых – 7.57555775 т/год;
-газообразных и жидких – 13.803415 т/год.
3 Карьер 2ПП-2 
Всего: 21.37897275 – т/год, из них:
-твердых – 7.57555775 т/год;
-газообразных и жидких – 13.803415 т/год.
4 Карьер 5 правый 
Всего: 21.37897275 – т/год, из них:
-твердых – 7.57555775 т/год;
-газообразных и жидких – 13.803415 т/год.
5 Карьер 5 левый 
Всего: 21.37897275 – т/год, из них:
-твердых – 7.57555775 т/год;
-газообразных и жидких – 13.803415 т/год.
6 Карьер Жоса 
Всего: 21.37897275 – т/год, из них:
-твердых – 7.57555775 т/год;
-газообразных и жидких – 13.803415 т/год.
7 Карьер 7 правый 
Всего: 21.37897275 – т/год, из них:
-твердых – 7.57555775 т/год;
-газообразных и жидких – 13.803415 т/год.
8 Карьер 7 левый 
Всего: 21.37897275 – т/год, из них:
-твердых – 7.57555775 т/год;
-газообразных и жидких – 13.803415 т/год.
9 Карьер 8 
Всего: 21.37897275 – т/год, из них:
-твердых – 7.57555775 т/год;
-газообразных и жидких – 13.803415 т/год.
10 Карьер 9 
Всего: 21.37897275 – т/год, из них:
-твердых – 7.57555775 т/год;
-газообразных и жидких – 13.803415 т/год.
11 Карьер 11
Всего: 21.37897275 – т/год, из них:
-твердых – 7.57555775 т/год;
-газообразных и жидких – 13.803415 т/год.

От всех площадок на период эксплуатации в 2026 г.:
Всего: 61.319900605 – т/год, из них:
-твердых – 60.432200605 т/год;
-газообразных и жидких – 0.8877т/год.
Общая площадь объектов составляет – 165 022,79 кв.м  (0,165 кв.км). Общий объем добычи – 488,64 тыс. 
Площадки (карьеры) приурочены к железнодорожной полосе, которая протягиваеся от ст. Кандыагаш до границы с Костанайской областью протяженностью ≈ 300 км
[bookmark: _Hlk242190802]Разработан один общий ПЛАН ГОРНЫХ РАБОТ на добычу осадочных горных пород – глинистых и песчаных  по 11-ти участкам (карьерам), предназначенных для строительства автоблокировок вдоль железной дороги Кандыагаш-Тобол, находящихся в Алгинском, Хромтауском и Айтекебийском районах Актюбинской области РК. Геологоразведочные работы проводились на 13-ти участках (карьерах) по утвержденному Техническому заданию ТОО «ТЕМIРЖОЛ ЖӨНДЕУ» в пределах полученного Разрешения на разведку общераспространенных полезных ископаемых, территория которого относится к Алгинскому, Хромтаускому и Айтекебийскому районов Актюбинской области. Согласно требований технического задания геобходимо было выявить грунтовые породы, пригодные для строительства земляных конструкциий – автоблокировок на участках железной дороги Кандыагаш-Тобол. Классификацию грунтовых пород давать по ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация».
Оценка Минеральных запасов грунтовых пород разведанных участков (карьеров) проведена в соответствии с определениями Кодекса KAZRC и базируется на достоверной геологической информации. 
Общие по 13-ти участкам (карьерам) Минеральные Запасы составляют 584,35 тыс.м3, которые одобрены и подтверждены Ридером (приложение 1); в том числе по 11-ти участкам – 488,64 тыс.м3.
Согласно письму, выданному МД «Запказнедра» Минеральные Запасы учтены Государственным балансом (приложение 2).
Следующим этапом является разработка настоящего Плана горных работ, который составлен согласно уведомления (разрешения) на проведение добычных работ, выданного ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-иннавационного развития Актюбинской области» на 11-ть участков, два участка были исключены (приложение 3).
Участки (карьеры) приурочены к железнодорожной полосе, которая протягиваеся от ст. Кандыагаш до границы с Костанайской областью протяженностью ≈ 300 км.  

