Нетехническое резюме

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности
Контрактная территория ТОО «Кен-Ай-Ойл-Кызылорда» в административном отношении находится в Сырдарьинском районе Кызылординской области Республики Казахстан, географически она расположена в юго-западной части Арыскумского прогиба. Ближайшими населенными пунктами являются г. Кызылорда (120 км), г. Жезказган (280 км) и нефтепромысел Кумколь (к северу-востоку 55 км), посёлок Теренозек (административный центр Сырдарьинского района) 105 км. От месторождения Кумколь до г. Кызылорда проложена асфальтированная дорога.
Нефтепровод Кумколь-Каракойын-Шымкент проходит северо-восточнее месторождения.
Основным направлением деятельности компании - добыча нефти и газа. 
2) описание затрагиваемой территории с указанием численности ее населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учетом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов; 
В географическом отношении площадь работ расположена в южной части Тургайской низменности, в северо-западной части Арыскумского прогиба.
Растительный и животный мир, наличие заповедных территорий - скудный полупустынного типа. Район относится к пустынной и полупустынной зонам с типичными для них растительностью и животным миром. Для района характерны сильные ветра: летом- западные, юго-западные, в остальное время года северные и северо-восточные, скорость 3-4 м/сек. 
Дорожная сеть представлена межпромысловыми песчано-гравийными и грунтовыми дорогами. Грунтовые дороги труднопроходимы в зимний период из-за снежных заносов и непроходимы в период весенней распутицы.
Почвы в районе работ серо-бурые, пустынные, представлены суглинками;
Растительность чахлая полупустынного типа. 
Агрохимическая характеристика почв отсутствует.
Природно-климатические условия района работ – южная, степная подзона.
Рельеф местности – слабовсхолмленная равнина.
Географические координаты: 
45°50'0,98"СВ, 65°30'24.67"ВД 45°51'45.9"СВ, 65°30'29.4"ВД 45°51'44.0"СВ, 65°31'53.99"ВД 45°53'58.2"СВ, 65°31'58.03"ВД 45°53'56.0"СВ,65°33'21.54"ВД 45°52'50.7"СВ, 65°35'56.7"ВД 45°50'1.08"СВ, 65°35'49,25"ВД 
В атмосферу при проведении данных видов работ будут выделяться: Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274), Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327), Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4), Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) ( 583), Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516), Сероводород (Дигидросульфид) ( 518), Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617), Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615), Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*), Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*), Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474), Формальдегид (Метаналь) (609), Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*),  Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10), Взвешенные частицы (116), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 ( шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) и т.п.
По масштабам распространения загрязнения атмосферного воздуха выбросы в период проведения планируемых работ относится к локальному типу загрязнения. Интенсивность воздействия на атмосферный воздух находится в пределах допустимых норм, изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости. 
Данный объект не предполагает забор воды из поверхностных водных источников и сбросов непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты, поэтому прямого воздействия на водные ресурсы не оказывает. Также намечаемая деятельность не предполагает загрязнение токсичными компонентами подземных вод. 
Предполагаемые к образованию в результате планируемой деятельности отходы будут накапливаться в специально отведенных местах и по мере накопления будут передаваться для дальнейшей утилизации, переработки или захоронения сторонним организациям (коммунальные службы, специализированные предприятия по переработке вторичного сырья и т.п.) согласно договора. 
3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные: 
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ                ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., ТАСБУГЕТСКАЯ П.А., П.ТАСБУГЕТ, УЛИЦА МУСТАФА ШОКАЙ, 17
4) краткое описание намечаемой деятельности: 
Контрактная территория ТОО «Кен-Ай-Ойл-Кызылорда» в административном отношении находится в Сырдарьинском районе Кызылординской области Республики Казахстан, географически она расположена в юго-западной части Арыскумского прогиба.
Товарищество с ограниченной ответственностью «Кен-Ай-Ойл Кызылорда» работает на основании государственной перерегистрации от 13 марта 2015 года. БИН 020840003571. Местонахождение организации: РК, Кызылординская обл., г. Кызылорда, пос. Тасбогет, ул. Мустафа Шокай, дом 17, почтовый индекс 120001.
Контрактной территорией, на которой расположено месторождение Кенбулак, владеет ТОО «Кен-Ай-Ойл-Кызылорда» согласно Контракта № 1529 от 15 октября 2004 г. на разведку УВС в пределах блоков ХХХ-38 (частично) и ХХХ-39 (частично). Геологический отвод глубиной до палеозойского фундамента имеет площадь 312,3 квадратных километра.
Для перехода на этап промышленной разработки на основании вышеназванного отчета в 2022 г. ТОО «Мунайгазгеолсервис» был разработан новый проектный документ «Проект разработки месторождения Кенбулак (по состоянию изученности на 01.09.2022 г.)» и утвержден ЦКРР РК (Протокол № 39/1 от 25 апреля 2023 г.).
В 2023 г. Разработана и утверждена «Программа развития переработки сырого газа месторождения Кенбулак на период с 15.07.2023 г. По 31.12.2025 г.». Баланс газа был утвержден на период 15.07.2023-31.12.2023гг. и на 2024 г.
В соответствии с пунктом 3 статьи 147 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» на основании утвержденного Проекта разработки, разработана новая трехлетняя «Программа развития переработки сырого газа месторождения Кенбулак на 2025-2027 гг.                                                 с технологическими показателями на остаток 2025 г. (период 22.09-31.12) и 2026 г.
К настоящей «Программе…» разработана Корректировка №1 на основании показателей разработки, предусмотренных утвержденным «Проектом разработки месторождения Кенбулак». В «Корректировке №1 Программы…» представлены технологические показатели, а также расчеты потребления сырого газа на собственные нужды на 2027 год.
Данная «Корректировка №1 Программы развития переработки сырого газа на месторождении Кенбулак на 2025-2027 гг. с технологическими показателями на 2027 г.» утверждена Рабочей группой МЭ РК:
-  № -0/5396-вн от 25.08.2026. Протокол №15/2-2.
5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты 
Воздействие проектируемого объекта на здоровье населения находится на низком уровне в связи со значительным удалением ближайших населенных пунктов от промплощадки намечаемой деятельности. Прогноз социально-экономических последствий от деятельности предприятия – благоприятный. 
Рассматриваемая территория находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан. Животные и растительность, занесенные в Красную книгу РК на рассматриваемой территории отсутствуют. В целом воздействие намечаемой деятельности на природное состояние растительного и животного мира оценено как незначительное и не приведет к необратимым последствиям. 
Почвенно-растительный покров. В рамках проекта установлено, что воздействие на почвенно-растительный покров носит допустимый характер при соблюдении мероприятий по восстановлению нарушенных земель (проведении рекультивации). 
В процессе производственной деятельности образуются сточные воды. Образующиеся на предприятии хозяйственно-бытовые сточные воды будут сбрасываться в гидроизолированный септик. Оператор объекта полностью передаёт все сточные воды специализированным организациям. Сброса сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предполагаются.
Воздействие на водный бассейн деятельностью предприятия исключено. Проведение мониторинга воздействия на поверхностные воды не требуется.
6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности 
[bookmark: _Hlk206429933]По результатам проведенной инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ ТОО «Кен-Ай-Ойл Кызылорда» на месторождении Кенбулак выявлено 48 источников вредных выбросов в атмосферу, 16 из которых являются организованными, 32 неорганизованных (из них 15 ЗРА и ФС не нормируется).
Годовые выбросы на 2027 год  в размере 20,2326 г/сек и 193,5522 т/год  предлагаются установить в качестве нормативов допустимых выбросов для источников загрязнения атмосферы, расположенных на месторождении Кенбулак ТОО «Кен-Ай-Ойл-Кызылорда».
Объёмы образования, источники, место образование и характеристика мест временного хранения отходов
	№
	Наименование
отхода
	Масса образующихся отходом 
	Цех, участок 
	Источник образования (получения)
отходов
	Характеристика место временного хранения

	1
	Промасленная ветошь
	0,0254
	Месторождение 
	Образуется на предприятии в процессе использования текстиля при техническом обслуживании транспорта, а также при работе на металлообрабатывающих станках
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	2
	Отработанные масла
	15,0
	Месторождение
	Образуются после истечения их срока годности (в процессе замены масла) при эксплуатации ДЭС, находящегося на балансе автотранспорта
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	3
	Нефтешлам
	100,0
	Месторождение
	Образуется при зачистке резервуаров, трубопроводов,  технологических, дренажных емкостей
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	4
	Отработанные ртутные лампы
	0,004
	Месторождение
	Образуются вследствие исчерпания ресурса времени работы в процессе освещения открытых площадок, производственных и административных помещений предприятия
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	5
	Емкость из под масло
	2,086
	Месторождение
	Образуется при проведение различных технологических работ
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	6
	Отработанные аккумуляторны
	0,545
	Месторождение
	Образуются после истечения срока годности
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	7
	Отработанные масляные фильтры
	0,001
	Месторождение
	Образуются после истечения срока годности в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятия автотранспорта и генератора
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	8
	Отработанный антифриз
	0,25
	Месторождение
	Образуется в процессе обслуживания и ремонта автомобильного транспорта
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	9
	Коммунальные отходы
	17,99
	Месторождение
	Образуются в результате непроизводственной деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений и территорий
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	10
	Пищевые отходы
	18,25
	
	
	

	11
	Изношенная спецодежда, СИЗ
	0,1
	Месторождение
	Истечение срока годности спецодежды рабочего и обслуживающего персонала
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	12
	Огарки электродов
	0,0075
	Месторождение
	В результате проведения сварочных работ, которые осуществляются на передвижных постах электродуговой сварки
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	13
	Жестяные банки из-под краски
	0,005
	Месторождение
	образуются при использования лакокрасочных материалов
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	14
	Строительные отходы
	2,5
	Месторождение
	Образуются в процессе проведения строительно-монтажных работ
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	15
	Металлолом
	1,25
	Месторождение
	Образуется при проведении ремонта специализированной техники, а также при списании оборудования
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.

	16
	Отработанные автошины
	0,1574
	Месторождение
	Образуются после истечения срока годности или повреждений в процессе эксплуатации находящегося на балансе предприятия автотранспорта
	Сортируются и собираются в специально отведенные для них место.



7) информация: о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления; о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений; о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения. Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на территории месторождений могут являться нарушения технологических процессов на предприятии, механические ошибки обслуживающего персонала, нарушение противопожарных правил и правил техники безопасности, отключение систем энергоснабжения. 
Анализ сценариев наиболее вероятных аварийных ситуаций констатирует о возможности возникновения локальной по характеру аварии, которая не приведет к катастрофическим или необратимым последствиям. 
С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций, одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним, разработка сценариев возможного развития событий при аварии и сценариев реагирования на них. 
Основными мерами предупреждения возможных аварийных ситуаций является строгое исполнение технологической и производственной дисциплины, выполнение проектных решений и оперативный контроль. 
Руководство предприятия в полной мере должно осознавать свою ответственность по данной проблеме, и обеспечить безопасность намечаемой деятельности, взаимодействуя с органами надзора и инспекциями, отвечающими за экологическую безопасность и здоровье местного населения и работающего персонала, соблюдать все нормативные требования Республики Казахстан к инженерно-экологической безопасности ведения работ на всех этапах осуществляемой деятельности. 
Строгое соблюдение всех правил технической безопасности и своевременное применение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволят дополнительно уменьшить их возможные негативные влияния на окружающую среду, снизить уровни экологического риска. 
8) краткое описание: мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду;
Основные мероприятия по снижению или исключению воздействий: 
· проведение планируемых работ в пределах отведенного земельного участка; 
· проведение своевременного технического обслуживания и ремонта используемой техники; 
· обеспечение технологического контроля за соблюдением технологии производственного процесса и технологическими характеристиками оборудования; 
· организация системы упорядоченного движения автотранспорта и техники на территории объекта; 
· контроль за объемами водопотребления и водоотведения; 
· организация системы сбора и хранения отходов, образующихся при эксплуатации; 
· содержание отведенного земельного участка в состоянии, пригодном для дальнейшего использования его по назначению; 
· проведение озеленения и благоустройства территории предприятия; 
· соблюдение установленных норм и правил природопользования; 
· экологическое сопровождение всех видов производственной деятельности; 
· проведение просветительской работы экологического содержания в области бережного отношения и сохранения атмосферного воздуха, водных объектов, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира. 
Краткое описание мер по компенсации потерь биоразнообразия: 
Принятые проектные решения по реализации намечаемой деятельности не приведут к потере биоразнообразия и исчезновению отдельных видов представителей флоры и фауны. 
Краткое описание возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду: 
Оценка воздействия на окружающую среду показывает, что намечаемая деятельность не окажет критического или необратимого воздействия на окружающую среду территории, которая окажется под воздействием намечаемой деятельности. Предпосылок к потере устойчивости экологических систем района, проведения планируемых работ не установлено. Ожидаемые воздействия не приведут к необратимым изменениям экосистем. 
Краткое описание способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности: 
При прекращении намечаемой деятельности будут проведены следующие мероприятия: вывоз с территории отходов, бытовых стоков и т.п. согласно договоров; проведение технической и биологической рекультивации. 
9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду.
Источники информации: действующие экологические, санитарно-гигиенические и другие нормы и правила Республики Казахстан; методологическая документация, действующая на территории Республики Казахстан; общедоступные источники информации в интернет-ресурсах официальных сайтов соответствующих ведомств, а также данные сайта https://ndbecology.gov.kz/. 
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