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[bookmark: z87][bookmark: _Toc434406879]Таблица 1 - Общие сведения о предприятии

	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему ОКЭД
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) 
	474239000
	43.3719 С.Ш.
51.1617 В.Д.
	150540015520
	52104
	ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) расположен на территории месторождения Северо-Западный Жетыбай и включает в себя следующие объекты: Установка подготовки нефти (УПН), промысловый нефтепровод, Пункт сдачи нефти (ПСН). 
УПН предназначен для подготовки сырой нефти поступающей с системы сбора нефти и газа до качества, обеспечивающего придание нефти товарного статуса, с дальнейшей перекачкой ее на терминал товарной нефти (ПСН). 
ПСН на месторождении «Северо-Западный Жетыбай» предназначен для приема, хранения и откачки товарной нефти в магистральный нефтепровод АО «КазТрансОйл».
Товарная стабильная нефть поступает от установки подготовки  нефти (УПН) по  трубопроводу на ПСН с температурой Т=40 ˚С, с давлением Р=0,6 МПа в резервуары РВС-2000.
Откачка нефти из резервуаров осуществляется насосной станцией экспорта нефти Н-1/1,2 с давлением 1,3 МПа в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл».
	г. Актау, Промзона 6, здание 150.
 Тел: 87292 595-562 

	2 категория
Проектная мощность  Терминала по товарной нефти - 2000 т/сут.
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Таблица 2 - Информация по отходам производства и потребления

	№ п/п
	Вид отхода
	Код согласно классификатору (приказ №314 от 06.08.2021 г.)
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	Отработанные ртутьсодержащие лампы
	20 01 21*
	Временно накапливаются в герметичных емкостях. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	2
	Нефтешлам 
	01 05 05*
	Временно накапливаются в металлических герметичных емкостях. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	3
	Использованная тара из-под химреагентов
	07 07 99
	Временно накапливаются в металлических герметичных емкостях. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	4
	Отработанные масляные фильтры
	15 02 02*
	Временно накапливаются герметичных емкостях. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	5
	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	Складируются в промаркированные контейнеры. Накапливаются на площадке временного хранения производственных отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	6
	Твердо-бытовые отходы (ТБО) 
	20 03 01
	Складируются в промаркированные контейнеры. Накапливаются на площадке временного хранения производственных отходов, имеющий бетонное основание с ограждением. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	7
	Металлолом
	17 04 07*
	Складируются в промаркированные контейнеры. Накапливаются на площадке временного хранения производственных отходов, имеющий бетонное основание с ограждением. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	8
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	Складируются в промаркированные контейнеры с указанием названия отхода. Накапливаются на площадке временного хранения производственных отходов, имеющий бетонное основание с ограждением. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.



[bookmark: _Toc153081613]Таблица 3 - Общие сведения об источниках выбросов 
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:
	93

	2
	Организованных, из них:
	34

	
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	

	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	8

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	85

	
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	34

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0

	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	8

	6)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	85

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	59
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Таблица 4 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

	Наименование
площадки
	Проектная
мощность производства
	Источники выброса
	местоположение
(географические координаты)
	Наименование
загрязняющих веществ согласно
проекта
	Периодичность
инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	УПН
	1,72 Гкал/час
	Печь подогрева нефти ПТ16/150
	0002
	43.3719 С.Ш.
51.1617 В.Д.
	Азота (IV) диоксид
	1 раз в квартал

	УПН
	0,2Гкал/час
	Подогреватель путевой ПП-1,6 (ВГУ-1/1)

	0005
	43.3719 С.Ш.
51.1617 В.Д.
	Азота (IV) диоксид
	1 раз в квартал

	УПН
	275кВт
	Дизель-генератор CATERPILLAR GEH275-4

	0019
	43.3719 С.Ш.
51.1617 В.Д.
	Азота (IV) диоксид
	1 раз в квартал

	УПН
	348 кВт
	Котел Буран кВА-174 Ж/Г

	0020
	43.3719 С.Ш.
51.1617 В.Д.
	Азота (IV) диоксид
	1 раз в квартал

	ПСН
	348 кВт

	Котел Буран кВА-174 Ж/Г
	0103
	43.3719 С.Ш.
51.1617 В.Д.
	Азота (IV) диоксид
	1 раз в квартал

	ПСН
	1,72 Гкал/час

	Печь подогрева нефти ПТ16/150

	0104
	43.3719 С.Ш.
51.1617 В.Д.
	Азота (IV) диоксид
	1 раз в квартал

	ПСН
	0,63 Гкал/час

	Продувочная свеча печи ПП - 0,63

	0106
	43.3719 С.Ш.
51.1617 В.Д.
	Азота (IV) диоксид
	1 раз в квартал

	ПСН
	275кВт

	Дизель-генератор CATERPILLAR GEH275

	0109
	43.3719 С.Ш.
51.1617 В.Д.
	Азота (IV) диоксид
	1 раз в квартал





[bookmark: z91]Таблица 5 - Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (геогр координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	УПН
	Печи подогрева нефти ПТ16/150

	0001-0002
	43.3719
51.1617
	Азота (IV) диоксид 
Азот (II) оксид
 Углерод оксид 
Метан (727*)
	Газ

	
	Печи подогрева УН-02
	0003-0004
	43.3719
51.1617
	Азот (II) оксид
 Углерод оксид 
Метан (727*)
Смесь углеводородов предельных С1-С5
	Газ

	
	Подогреватель путевой ВГУ-1/1
	0005
	43.3719
51.1617
	Азот (II) оксид
	Дизель

	
	
	
	
	 Углерод оксид 
	

	
	
	
	
	Метан (727*)
	

	
	Продувочная свеча подогревателя
	0006
	43.3719
51.1617
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	газ

	
	Резервуары: подготовки нефти, товарной нефти, пластовой вод, хранения дизтоплива, подземные емкости хранения сырой нефти 
	0007-0018
	43.3719
51.1617
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Бензол
Диметилбензол
Метилбензол
	Газ

	
	Дизель-генератор
	0019
	43.3719
51.1617
	Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Алканы С12-19
	Дизтопливо

	
	Котел Буран
	0020
	43.3719
51.1617
	Азот (II) оксид
Углерод оксид
	Газ

	
	Химлаборатория
	0021
	43.3719
51.1617
	Натрий гидроксид
Азотная кислота
Гидрохлорид
Серная кислота
Пропан-2-он
Алканы С12-19
	газоконденсат

	
	Неорганизованные источники:
Отстойник нефти, газосепаратор, дренажные емкости, площадки, насосы  и.т.д.
	6001-6037
	43.3719
51.1617
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Бензол
Диметилбензол
Метилбензол
	нефть

	ПСН
	Резервуары нефти
	0101-0102,0111
	43.3719
51.1617
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Бензол
Диметилбензол
Метилбензол
	нефть

	
	Котел Буран
	0103
	43.3719
51.1617
	Азот (II) оксид
Углерод оксид
	Газ

	
	Печь подогрева ПТ
	0104
	43.3719
51.1617
	Азот (II) оксид
 Углерод оксид 
Метан (727*)
	Газ

	
	Печь ПП-0,63
	0105
	43.3719
51.1617
	Азота (IV) диоксид 
Азот (II) оксид
 Углерод оксид 
Метан (727*)
	Газ

	
	Продувочная свеча
	0106
	43.3719
51.1617
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	

	
	Резервуары хранения дизтоплива
	0107-0108
	43.3719
51.1617
	Сероводород
Алканы С12-19
	

	
	Дизель-генератор
	0109
	43.3719
51.1617
	Азот (II) оксид
Углерод
Сера диоксид
Углерод оксид
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Алканы С12-19
	Дизтопливо

	
	Химлаборатория
	0110
	43.3719
51.1617
	Натрий гидроксид
Азотная кислота
Гидрохлорид
Серная кислота
Пропан-2-он
Алканы С12-19
	газоконденсат

	
	Свеча газопровода топливного газа
	0112
	43.3719
51.1617
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	Газ

	
	Резевуар РВС
	0113
	43.3719
51.1617
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10

	нефть

	
	Неорганизованные источники:
Насосы,дренажные емкости, площадки, КУУН, ЗРА и ФС
	6101-6122
	43.3719
51.1617
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
Смесь углеводородов предельных С6-С10
Бензол
Диметилбензол
Метилбензол
	

	
	
	




[bookmark: z93]Таблица 6 - Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Не предусмотрено ППЭК



[bookmark: _Toc153081623][bookmark: z94]Таблица 7 - Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников
воздействия (контрольные точки)
	Координаты места
сброса сточных вод
	Наименование
загрязняющих веществ
	Периодичность
замеров
	Методика
выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Не предусмотрено ППЭК



[bookmark: _Toc153081624]Таблица 8 - Мониторинг уровня загрязнения почвы
	Точка
отбора проб
	Наименование
контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация,
миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	Граница СЗЗ
(4 точки)
Кт-1
Кт-2
Кт-3
Кт-4
	нефтепродукты (суммарно)

	1000
	2 раза/год -
	Инструментальный
Спектрофотометр и атомно-абсорбционный спектрофотометр


	
	Медь (подвижная форма)
	
	
	

	
	Цинк
	
	
	

	
	Кадмий
	
	
	

	
	Никель
	
	
	

	
	Свинец
	
	
	

	
	Цинк
	
	
	

	
	кобальт
	32
	
	


Примечание: Для контроля состояния почвенного покрова отбор проб почв будет проводиться по типовой схеме опробования по направлениям румбов розы ветров вокруг эксплуатационного участка  УПН и ПСН.


Таблица 9 - План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ инструментальным методом на контрольных точках

	Контрольная точка
	Наименование контролируемого вещества
	Качественные показатели ЗВ

	номер
	Координаты, м
	
	опасная скорость, м/с
	концентрация, мг/м3

	
	широта
	долгота
	
	
	

	



Т-1
/

	



1268
	



811
	Азота (IV) диоксид
	24
	0,08104

	
	
	
	Азот (II) оксид
	24
	0,04009

	
	
	
	Углерод
	1,98
	0,00019

	
	
	
	Сера диоксид
	2,02
	0,03869

	
	
	
	Сероводород
	24
	0,00008

	
	
	
	Углерод оксид
	24
	2,30973

	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	24
	4,67313

	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	24
	0,56492

	
	
	
	Формальдегид
	0,64
	0,00008

	
	
	
	Алканы С12-19
	0,64
	0,00223

	




Т-2

	




848
	




2528
	Азота (IV) диоксид
	24
	0,08432

	
	
	
	Азот (II) оксид
	24
	0,04063

	
	
	
	Углерод
	24
	0,00025

	
	
	
	Сера диоксид
	24
	0,0393

	
	
	
	Сероводород
	24
	0,00008

	
	
	
	Углерод оксид
	24
	2,31522

	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	24
	4,88152

	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	24
	0,62928

	
	
	
	Формальдегид
	24
	0,00011

	
	
	
	Алканы С12-19
	24
	0,00306

	







Т-3
	







2853
	







584
	Азота (IV) диоксид
	24
	0,07718

	
	
	
	Азот (II) оксид
	24
	0,03947

	
	
	
	Углерод
	1,98
	0,00019

	
	
	
	Сера диоксид
	2,02
	0,03867

	
	
	
	Сероводород
	24
	0,00005

	
	
	
	Углерод оксид
	24
	2,30676

	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	24
	4,55918

	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	24
	0,43798

	
	
	
	Формальдегид
	1,98
	0,00008

	
	
	
	Алканы С12-19
	1,98
	0,00214

	





Т-4
	





1038
	





1434
	Азота (IV) диоксид
	24
	0,08339

	
	
	
	Азот (II) оксид
	24
	0,04048

	
	
	
	Углерод
	1,98
	0,00028

	
	
	
	Сера диоксид
	2,04
	0,03932

	
	
	
	Сероводород
	24
	0,00007

	
	
	
	Углерод оксид
	24
	2,31474

	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	24
	4,96193

	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	24
	0,45467

	
	
	
	Формальдегид
	1,98
	0,00011

	
	
	
	Алканы С12-19
	1,98
	0,00294





Радиационный мониторинг
Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) или предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в строительных материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств. 
Для реальной оценки возможного радиоактивного загрязнения окружающей среды при осуществлении производственной деятельности необходимо проводить регулярный радиационный мониторинг.
Нефтяные и газовые промысла, как показали радиологические исследования в Мангистауской области, являются потенциальными источниками радиационной опасности на любой территории. 
Радиационный мониторинг проводится на объектах УПН и ПСН. Замер проводит лаборатория имеющая лицензию и дозиметр радиометр МКС, замер  уровня  МЭД проводится  1 раз в год.



Таблица 10 - План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	УПН и ПСН
	2-раза в месяц
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