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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ПУО – программа управления отходами
Обращение с отходами – виды деятельности, связанные с отходами, включая предупреждение и минимизацию образования, сбор, утилизацию, переработку, обезвреживание, транспортировку, обезвреживание, транспортировку, хранение (складирование) и удаление отходов;
Окружающая среда - совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, подземные и поверхностные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии;
Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обращения.
Хранение – складирование отходов в специально отведенных местах в целях их последующего безопасного удаления;
Утилизация – использование отходов в качестве вторичных материальных или энергетических ресурсов;
Обезвреживание – уменьшение или устранение опасных свойств отходов путем механической, физико-химической или биологической обработки;
Размещение – хранение или захоронение отходов производства и потребления;
Захоронение – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока;
Удаление – операции по захоронению и уничтожению отходов;
Накопление – временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков (не более 6 месяцев), осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления;
Плановый период - период, на который разработана Программа не более 10 лет;
Приоритетные виды отходов – виды отходов, предотвращение образования и увеличение доли восстановления, которых в рамках планового периода будет более эффективно с точки зрения снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду;
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Операторы объектов I и (или) II категории, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, разрабатывают Программу в соответствии с требованиями статьи 335 Кодекса)
Основными нормативными документами по разработке программы являются:
· Экологический кодекс Республики Казахстан;
· Правила разработки программы управления отходами. Приказ И.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года №318.
· Классификатор отходов. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23903.
Программа управления отходами разработана во исполнение требований законодательства Республики Казахстан для природопользователей с целью согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды мероприятий:
· по обеспечению постепенного сокращения объемов отходов;
· по рекультивации мест размещения отходов;
· по снижению их вредного воздействия на окружающую среду.
Программа разработана в соответствии с принципом иерархии и содержит сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.
Плановый период программы с 2027 года по 2030 г.
Пересмотр программы управления отходами осуществляется до момента получения нового экологического разрешения в соответствии со статьей 106 Кодекса.
Программа управления отходами разработана в соответствии с принципом иерархии и  содержит сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.
Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и (или) уровня опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения.
Задачи Программы - определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с использованием наилучших доступных техник, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода. Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов.





1. [bookmark: _Toc242324297]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
ТОО «Oil Preparation Terminal» казахстанское сервисное предприятие, зарегистрированное в городе Актау, оказывает сервисные услуги для нефтегазодобывающих компаний на территории Республики Казахстан с 2015 года.
Основной производственной деятельностью ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) является прием нефти от скважин АО «Ушкую», ТОО «Емир-Ойл» и ТОО «Актау-Транзит» для подготовки ее до товарного качества и закачки ее в магистральный нефтепровод  ТОО "Казтрансойл".
Начиная с 11.06.2015г. на баланс ТОО «Oil Preparation Terminal» переданы объекты АО "Ансаган Петролеум" Установка подготовки нефти (УПН) и Пункт сдачи нефти (ПСН) (договор купли продажи №3/2015 от 10.06.2015). 
"Терминал  приема, подготовки и транспортировки нефти" ТОО «Oil Preparation Terminal» расположен на территории месторождения Северо-Западный Жетыбай и включает в себя следующие объекты: Установка подготовки нефти (УПН), промысловый нефтепровод, Пункт сдачи нефти (ПСН). 
Нефтяное месторождение Северо-Западный Жетыбай расположено в Мунайлинском районе Мангистауской области Республики Казахстан в 25 км к северо-западу от железнодорожной станции Жетыбай и в 60 км к востоку от административного центра области  г. Актау (рисунок 1).
Имеется Договор об аренде земли между ГУ "Мунайлы аудандык жер катынастары болими " и ТОО "Ойл Препорейшн Терминал" площадью - 2,95 га №1116 от 28 июля 2016 года.
Проектная мощность  Терминала по товарной нефти - 2000 т/сут.
Показатели приема нефти на подготовку на 2027-2030гг. ТОО «Oil Preparation Terminal» представлены в таблице.
Таблица 1 - Показатели приема нефти на подготовку на 2027-2030гг.
	Показатели
	Ед.изм.
	Года

	
	
	2026
	2027-2030

	Прием нефти на подготовку
	Тыс.тонн
	180
	228



Таблица 2 - Расход газа на собственные нужды на 2027-2030 года.
	№ п/п
	Производство
	Марка печи, котла
	Кол-во, шт.
	Время работы, час/год
	Расход газа

	
	
	
	
	
	м3/час
	м3/год

	1
	УПН
	печь ПТ-16/150
	2
	1050
	275
	577500

	2
	УПН
	котел буран
	1
	1800
	71
	127800

	3
	ПСН
	котел буран
	1
	1800
	71
	127800

	4
	ПСН
	печь ПТ -16/150
	1
	1800
	275
	495000

	5
	ПСН
	ПП-0,63
	1
	1800
	100
	180000

	6
	УПН
	Подогреватель путевой ПП-1,6
	1
	1800
	100
	180000

	7
	УПН
	УН - 0,2
	1
	1800
	25
	45000

	Итого :
	1733100


В связи с тем, что собственного газа предприятие не имеет, газ на собственные нужды приобретается на договорной основе от АО «Мангистаумунайгаз».
В связи с отсутствием согласованного объема сжигания газа на дежурной горелке, сжигание газа на факеле на период 2027-2030 гг. не планируется.
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Рисунок 1 – Обзорная карта расположения месторождения
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[bookmark: _Toc242324299]2.1. Общие сведения о системе управления отходами
Система управления отходами является основным информационным звоном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:
· уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК;
· систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видов отходов в соответствии с действующими нормативными документами РК.
Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизации или захоронения. Первым законодательным документом в области управления отходами является Директива европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года, в которой впервые были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходами так называемая Иерархия управления отходами. Безопасное обращение с отходами с учетом международною опыта основывается на следующих основных принципах (ст 329 Экологического кодекса РК):
· предотвращение образования отходов (уменьшая их количество и вредность, используя замкнутый цикл производства);
· утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ (повторное использование сырья);
· безопасное размещение отходов;
· приоритет утилизации нал их размещением;
· исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных, токсичных, радиоактивных);
· размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения ущерба окружающей среде.
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Рисунок 2– Иерархия с обращениями отходами.

При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принцип предосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности и экономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия на окружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны.
Система управления предусматривает девять этапов технологического цикла отходов:
1 этап – появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационных процессах, а также от объектов в период их ликвидации;
2 этап – сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться в установленных местах на территории владельца или другой санкционированной территории;
3 этап – идентификация отходов, которая может быть визуальной;
4 этап – сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие;
5 этап – паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются опасные отходы;
6 этап – упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, хранения в установленных местах;
7 этап – складирование и транспортирование отходов. Складирование должно осуществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходы собираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следует производить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при перегрузке;
8 этап – хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или других санкционированных местах;
9 этап – утилизация отходов. На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, их составных частей и отходов от них путем разработки (разукрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления) органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного применения в народном хозяйстве, а также  с ликвидацией вновь образующихся отходов. Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующих полигонах или уничтожение.
В предприятий сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Принципиально это система обеспечивает охрану окружающей среды. Отходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места их утилизации, а собираются в пронумерованные контейнеры и хранятся на отведенных для этих целей площадок. Все образующиеся отходы на предприятии временно хранятся на площадках с последующей передачей специализированным организациям. Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на вывоз и дальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления заключаются ежегодно.

2.2. [bookmark: _Toc242324300]Характеристика отходов, образования, сбора, места их хранения, утилизации и захоронения, рекультивации и/или уничтожения
В процессе производственной деятельности ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) образуется 10 видов отходов, в том числе:
· опасные отходы - 6 наименований;
· неопасные отходы- 4  наименований.

Таблица 3 - Перечень образующихся отходов ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал)
	№
	Наименование отхода
	Классификационный код
	Уровень опасности

	1
	Отработанные ртутьсодержащие лампы
	20 01 21*
	опасные

	2
	Нефтешлам 
	01 05 05*
	опасные

	3
	Отработанные аккумуляторы
	16 06 01*
	опасные

	4
	Отработанные масла
	13 02 08*
	опасные

	5
	Использованная тара из под-химгеагентов
	07 07 99
	опасные

	6
	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	опасные

	7
	Твердо-бытовые отходы (ТБО) 
	20 03 01
	Не опасные

	8
	Металлолом
	17 04 07*
	Не опасные

	9
	Отработанные шины
	16 01 03
	Не опасные

	10
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	Не опасные


Образующиеся производственные отходы от деятельности ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) передаются специализированным предприятиям на переработку и утилизацию на договорной основе.
В соответствии требованиями природоохранных и санитарных норм сбор отходов для временного хранения на промплощадках будет производиться на специально отведенные площадки в контейнеры, емкости, ящики, бочки, мешки, промаркированные соответствующими надписями надлежащим образом.
2.2.1 Характеристика образующихся отходов
В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия образуются различные виды отходов, временное хранение, транспортировка, захоронение и утилизация которых, являются потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды. 
Производственные отходы - это побочные продукты производства, в виде остатков сырья и материалов, утратившие свои потребительские качества, а также вовлеченные в технологический процесс материалы, тара, коммуникационное оборудование, изношенное оборудование, части транспортных средств и т.д. 
В данной программе рассматриваются аспекты образования, характеристики, а также система управления и производственный контроль следующих групп отходов:
Отходы основного производства. Подготовка нефти является основным технологическим процессом предприятия, который сопровождается образованием отходов производства, которые определенным образом хранятся, транспортируются и складируются. 
 Отходы основного производства образуются при  технологических процессах. Все отходы, которые образуются при эксплуатации оборудования и выполнения производственных операций, будут представлены следующими промышленными отходами:  
· нефтешлам (замазученный грунт, шламы нефтесодержащие) образуются при технологических работ.
· металлолом, огарки электродов, ТБО.
Отходы вспомогательного производства.  Отходы вспомогательного производства - это отходы, образующиеся в процессе обслуживания и ремонта нефтепромыслового технологического оборудования, эксплуатации и ремонта автотранспортных средств и изношенного технологического оборудования, при ремонтах зданий и сооружений, кроме того  к отходам вспомогательного производства относятся остатки применяемых различных химических реагентов.
Отходы вспомогательного производства:
· ртутьсодержащие лампы;
· отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы;
· отработанные автомобильные шины;
· отработанные масла (моторное); 
· металлолом;
· промасленная ветошь; 
· тара из-под химреагентов;
· отработанные автошины;
· огарки электродов сварки;
Коммунально-бытовые отходы. Коммунально-бытовые отходы представляют собой продукты, образующиеся в процессе функционирования административных и хозяйственно-бытовых зданий и сооружений (жилые и бытовые корпуса, административные здания, столовые) обеспечивающие необходимые условия быта, проживания и питания персонала, занятого на производстве. Данный вид отходов представлен твердыми бытовыми отходами (ТБО) и относится к нетоксичным.
ТБО подразделяется в зависимости от их физических и химических свойств, возможности их последующего обезвреживания и утилизации на следующие категории:
· пищевые отходы;
· вторичное сырье (бумага, тряпье, кости, стекло и др.);
· горючие не утильные вещества (не утильная бумага, полиэтиленовые упаковочные материалы и др.).
Производственные отходы - это побочные продукты производства, в виде остатков сырья и материалов, утратившие свои потребительские качества, а также вовлеченные в технологический процесс материалы, тара, коммуникационное оборудование, изношенное оборудование, части транспортных средств и т.д. 
Для сбора ТБО предусмотрены стандартные контейнера, которые по мере заполнения вывозятся на полигоны для складирования твердых бытовых отходов на договорной основе с поставщиками услуг. Согласно классификатору отхода (Приказ № 314 от 06.08.2021 г) Твердые бытовые отходы относятся к неопасным отходам.
Краткая характеристика  отходов основного производства  
Отходы основного производства  образуются при  подготовке нефти.
К отходам основного производства относятся нефтешлам.
Нефтешлам. При проведении плановых работ по очистке резервуаров и других емкостей будет выниматься нефтешлам, который сразу, по мере образования, будет сдаваться, согласно договоров, в специализированную компанию. 
Краткая характеристика отходов вспомогательного производства
Отходы вспомогательного производства  - это отходы, образующиеся в процессе обслуживания и ремонта нефтепромыслового технологического оборудования, эксплуатации и ремонта автотранспортных средств и изношенного технологического оборудования, при ремонтах зданий и сооружений. Отходы вспомогательного производства делятся на твердые и жидкие отходы. 
Предприятием с целью оптимизации организации сбора, удаления отходов и утилизации различных видов отходов планирует отдельный сбор этих отходов. Все промышленные отходы на местах проведения работ хранятся в специально маркированных контейнерах для каждого вида отхода. По завершению работ осуществляется вывоз отходов. Перевозка всех отходов производится под строгим контролем. 
Основными видами твердых отходов являются:
· люминесцентные лампы. Отходом являются отработанные люминесцентные лампы, которые используются для освещения помещений. После выхода из строя ламп, они хранятся в специально оборудованном помещении с естественной вентиляцией и бетонным полом. Срок эксплуатации одной лампы 6000-15000 час. Основным токсичным компонентом является ртуть. Отработанные люминесцентные лампы хранятся в заводской упаковке в специально отведенном помещении. 
· отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы. Отходами являются отработанные аккумуляторы, содержащие такие загрязнители, как свинец и серная кислота. Процесс, при котором происходит образование отхода: выработка своего ресурса во время эксплуатации аккумуляторов, как источника низковольтного электроснабжения. Срок эксплуатации – 2-3 года.  Складируются и хранятся в помещениях, оборудованных системой вытяжной вентиляции и по мере накопления вывозятся и утилизируются сторонней организацией по договору.
· отработанные автомобильные шины. Процесс, при котором происходит образование отхода: эксплуатация автотехники. Загрязняющий компонент: резина от автопокрышек. Устойчивы к воздействию воды, воздуха и атмосферным осадкам. Складирование и хранение  осуществляется на специально оборудованных площадках, и вывозятся сторонней организацией по договору.
· огарки сварочных электродов представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Состав (%): железо 96,0-97,0, обмазка (типа Si(CO3)2) – 2.0-3.0, прочие – 1.0. Раздельный сбор и хранения отходов предусматривается в специальных контейнерах и на специально отведенных площадках, с последующей передачей подрядной организации.
· промасленная ветошь, промасленные фильтры. Процесс, при котором происходит образование отхода: различные вспомогательные работы, эксплуатация и ремонт станков, оборудования, спецтехники и автотранспорта. Опасным компонентом являются нефтепродукты. Раздельный сбор и хранения отходов предусматривается в специальных контейнерах и на специально отведенных площадках, с последующей передачей сторонней организацией по договору.
К жидким отходам, образующимся на предприятии, относятся отработанные масла (моторное, трансмиссионное). 
· Отработанное моторное масло образуется после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. 
· Отработанное трансмиссионное масло образуется после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. Отработанные масла хранятся на территории предприятия в емкостях и на специально отведенных площадках, с последующей передачей сторонней организацией по договору.
Все отходы, образующиеся на предприятии, подвергаются раздельному сбору и хранению. Сбор отходов происходит на специально оборудованной бетонированной площадке в  контейнерах, которые предотвращают попадание загрязняющих веществ в воздушную среду, ливневую канализация и розливы на землю.
Допускается накопление и временное хранение отходов сроком не более шести месяцев, до их передачи третьим лицам, осуществляющим работы по утилизации, переработке, а также удалению отходов, не подлежащих переработке или утилизации.
Площадку для временного хранения отходов располагают на территории производственного объекта с подветренной стороны. Площадку покрывают твердым и непроницаемым для токсичных отходов (веществ) материалом, обваловывают, с устройством слива и наклоном в сторону очистных сооружений. Направление поверхностного стока с площадок в общий ливнеотвод не допускается.
На момент разработки данного проекта на предприятии проведена инвентаризация мест временного хранения отходов, на основе которой ответственными лицами по ООС предприятия проводится работа по оборудованию мест временного хранения отходов с целью соответствия современным нормативным требованиям и упорядочивания системы управления отходами.

2.3. [bookmark: _Toc242324301]Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние три года

На данный момент система управления отходами на ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) включает в себя работы по обращению с отходами согласно нормативным документам, действующих на территории Республики Казахстан. Система управления отходами состоит из 4-х основных технологических этапов:
Образование отходов при производственных операциях и процессах. Источники образования отходов, как правило, находятся в пределах месторождений. Для первичного сбора отходов на территории имеются специально оборудованные площадки, на которых установлены от 2 до 7 металлических контейнеров, ящиков или баков для раздельного сбора отходов.
Сбор отходов. Вторым этапом технологического цикла является сбор и накопление отходов. На объектах ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) в Мангистауской области осуществляет раздельный сбор образующихся отходов. Сбор и накопление отходов производится в специально оборудованных местах (площадках) и предназначенных для сбора и накопления различного вида контейнерах.
Временное хранение отходов на площадке для сбора и хранения отходов. При поступлении отходов на временную площадку для сбора и хранения отходов производится их контрольное взвешивание при приемке, по завершении процедуры взвешивания производится распределение отходов в большие ёмкости и контейнеры по видам. На территории площадки временного сбора и хранения отходов, накопление отходов допускается на срок не более 6 месяцев. Для временной площадки сбора и хранения отходов настоящей Программой предлагаются лимиты накопления отходов, с учетом всех источников их образования на территории месторождений ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал).
Транспортировка отходов производства и потребления с производственных и жилых площадок осуществляется специализированными предприятиями, имеющими все необходимые документы на право обращения с отходами.
Перевозка опасных отходов допускается только при наличии паспорта отходов, на специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных средствах, с соблюдением требований безопасности перевозки опасных отходов, перевозочных документов и документов для передачи опасных отходов, с указанием количества перевозимых опасных отходов, цели и места назначения их перевозки. План маршрута и график перевозки опасных отходов формирует перевозчик по согласованию с грузоотправителем (грузополучателем).
Опасные отходы, являющиеся объектом перевозки, упаковываются, маркируются и транспортируются в соответствии с требованиями, установленными нормативными документами по стандартизации Республики Казахстан.
При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны выполняться требования нормативно-технических документов по обеспечению сохранности и безопасности груза. Контроль за погрузочно-разгрузочными операциями опасных отходов на транспортные средства должен вести представитель грузоотправителя (грузополучателя), сопровождающий груз.
Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами должны производиться на специально оборудованных постах. При этом может осуществляться погрузка-разгрузка не более одного транспортного средства. Присутствие посторонних лиц на постах, отведенных для погрузки-разгрузки опасных отходов, не разрешается. Не допускается также производство погрузочно-разгрузочных работ с взрывоопасными огнеопасными отходами во время грозы.
Погрузочно-разгрузочные операции с опасными отходами осуществляются ручным способом и должны выполняться с соблюдением всех мер личной безопасности привлекаемого к выполнению этих работ персонала. Использование грузозахватных устройств погрузочно-разгрузочных механизмов, создающих опасность повреждения тары, и произвольное падение груза не допускается. Перемещение упаковки с опасными отходами в процессе погрузочно-разгрузочных операций и выполнения складских работ может осуществляться только по специально устроенным подкладкам, трапам и настилам.
В настоящее время все отходы, образующиеся в ходе производственной деятельности ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал), передаются согласно договору специализированной организации, которая занимается транспортировкой отходов. При транспортировке отходов должны соблюдаться требования ст 345 Экологического кодекса РК.
Следует отметить, для каждого вида отходов разработана паспорт отходов. 
Паспортизация проводиться согласно приказу МЭГиПР РК от 20.08.2021 года № 335 «Об утверждении формы паспорта опасных отходов». В паспорте отхода отражена следующая информация:
· Наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов.
· Реквизиты образователя отходов.
· Местонахождение объекта.
· Происхождение отходов.
· Перечень опасных свойств отходов.
· Химический состав отходов.
· Рекомендуемые способы управления отходами.
· Необходимые меры предосторожности при управлении отходами.
· Требование к транспортировке отходов.
· Меры по предупреждению и ликвидации ЧС.
· Дополнительная информация.
Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за последние 3 года (2024-2026гг) представлены в таблице.


Таблица 2.1. – Фактические объемы образования отходов за последние 3 года
	№ п/п
	Вид отхода
	Уровень опасности
	Фактическое образование отходов
	Сбор, накопление, временное размещение
	Место временного размещения
	Срок накопления
	Транспор-тирование
	Удаление (утилизация, обезвреживание или захоронение)

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	
	
	
	
	

	1
	Нефтешлам
	05 01 03*
	131,435
	131,435
	131,435
	Изымается и складируется в специальной металлической емкости
	На территории промышленной площадки в специальных емкостях.
	Не более 6 месяцев
	Вывозится специальной организацией
	Вывоз по договору на утилизацию

	2
	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	4,0
	4,0
	4,0
	Накапливается в специальных металлических контейнерах
	На территории промышленной площадки в специальных закрытых контейнерах
	Не более 6 месяцев
	Вывозится специальной организацией
	Вывоз по договору на утилизацию

	3
	ТБО
	20 03 01
	31
	31
	31
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	На территории промышленной площадки в
	Не более 6 месяцев
	Вывозится специальной организацией
	Вывоз по договору на утилизацию

	4
	Металлолом
	02 01 10
	2,8
	2,8
	2,8
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	На территории открытого склада для хранения металлолома
	Не более 6 месяцев
	Вывозится специальной организацией
	Вывоз по договору на утилизацию

	5
	Отработанные шины
	16 01 03
	1,0
	1,0
	1,0
	Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов
	На территории промышленной площадки, в специально отведенном месте с бетонированным основанием
	Не более 6 месяцев
	Вывозится специальной организацией
	Вывоз по договору на утилизацию

	6
	Отработанные люминесцентные лампы
	20 01 21*
	0,2696
	0,2696
	0,2696
	Собираются в заводской упаковке, в неповрежденной картонной коробке или в металлических контейнерах
	На территории промышленной площадки в специальной коробке из ДСП
	Не более 6 месяцев
	Вывозится специальной организацией
	Вывоз по договору на утилизацию



При рассмотрении объемов образования отходов за трехлетний период отмечено стабильно образование отходов, резких скачков не наблюдается.
[bookmark: _Toc242324302]2.4 Анализ управления отходами 
Анализ данных на основе анализа управления отходами в динамике за последние три года свидетельствует о том, что принятая практика управления отходами по временному складированию в Компании соответствует требованиям ЭК РК и срок накопления отходов составляет не более 6 месяцев.
Также, в соответствии с требованиями ЭК РК субъекты предпринимательства, планирующие или осуществляющие предпринимательскую деятельность по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов, обязаны подать уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».
Таким образом, Компания при выборе специализированных предприятий по сбору, транспортировке, восстановлению и удалению отходов производства и потребления на 2027-2030 год, будет принимать во внимание требования статей 336 и 337 ЭК РК.
	
[bookmark: _Toc242324303]2.5 Основные проблемы в сфере управления отходами
В Мангистауской области в настоящее время сформирована инфраструктура по сбору, раздельному сбору, сортировке, переработке и утилизации отходов. На территории области осуществляют деятельность специализированные предприятия и субъекты малого предпринимательства, занимающиеся сбором и сортировкой отходов, а также их дальнейшей переработкой и утилизацией. Функционируют пункты приема вторичного сырья и объекты по обращению с отходами производства и потребления.
Вместе с тем система управления отходами в области продолжает развиваться и требует дальнейшего совершенствования. Основными проблемами остаются необходимость увеличения мощностей по сортировке и переработке отходов, расширения охвата населения и предприятий раздельным сбором, повышения уровня извлечения вторичного сырья из общего потока отходов, а также развития специализированной инфраструктуры для отдельных видов отходов производства и потребления.
Актуальным вопросом является обеспечение предприятий региона доступными и достаточными мощностями по приему, сортировке, переработке, обезвреживанию и утилизации отходов. Для отдельных видов отходов требуется наличие специализированных организаций, обладающих соответствующими техническими возможностями и разрешительными документами на осуществление операций по обращению с отходами.
В области реализуются мероприятия, направленные на дальнейшее совершенствование системы управления коммунальными отходами, развитие раздельного сбора, сортировки и переработки отходов, а также привлечение частных инвестиций в данную сферу.
Для периода реализации проекта 2027–2030 гг. важным направлением является дальнейшее увеличение доли отходов, передаваемых на повторное использование и переработку, снижение объемов отходов, направляемых на захоронение, и развитие принципов экономики замкнутого цикла.

[bookmark: _Toc242324304]2.6 Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов 
Одним из мероприятий для успешной реализации концепции по сокращению образования отходов является выбор квалифицированных поставщиков услуг. 
Для достижения этих целей Компанией проведена большая юридическая работа по установлению жёстких требований к подрядным организациям, осуществляющим работы по переработке нефтесодержащих отходов. В типовых договорах подряда на данные виды услуг подробно описаны требования к работам, к спецавтотранспорту, к персоналу, к лаборатории и отбору проб, к методам переработки и продукту переработки, к отчету по выполнению работ с ежеквартальной периодичностью и требованием подачи отчетности по завершении работ, с подробным описанием и приложением подтверждающих документов (товарно-транспортные документы, акты сверки, показания весовой, журналы, накладные, протоколы анализов, сертификаты аккредитации лабораторий, акты обследования, фото и видео материалы процесса работ (очистка, сбор, погрузка, транспортировка, переработка, передача продукта переработки и т.д.)).
Проблемы с образованием большого количества металлолома компания решает путем передачи его сторонним специализированным компаниям для последующей коммерческой реализации, исключая таким образом длительное накопление лома черных металлов на собственной площадке для временного сбора отходов. Металлолом, в настоящее время, разделен на виды - штанги, трубы НКТ, оборудование, легковес, и также по видам заключаются договоры с несколькими подрядными компаниями, для ускорения вывоза металлолома на реализацию, не допуская накопления. Металлолом проходит радиационный контроль и, после этого, в зависимости от вида, передается разным подрядным компаниям. Данное мероприятие помогает не допускать длительного накопления металлолома на временной площадке для сбора производственных отходов, и позволяет оперативно передавать металлом подрядным компаниям для последующей реализации.



[bookmark: _Toc242324305]3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
[bookmark: _Toc242324306]3.1 Цель программы
Целью программы является постепенное сокращение объемов отходов посредством увеличения использования отходов в качестве вторичного сырья, а также использования услуг специализированных компаний по переработке и повторному использованию отходов.

[bookmark: _Toc242324307]3.2 Задачи программы
Задачи Программы – это определение путей достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода
Для достижения вышеуказанной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
· Проведение анализа существующей системы обращения с отходами на объекте ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал).
· Разработка мероприятий, направленных на уменьшение образования отходов, возможного увеличения использования отходов в качестве вторичного сырья, обеспечение экологически безопасного хранения отходов, минимизации воздействия отходов на окружающую среду; 
· Использование качественных услуг специализированных организаций, работающих в сфере обращения и управления отходами согласно природоохранному законодательству Республики Казахстан. 
Согласно статье 331 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400-VI, субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи во владение лицам, осуществляющим операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.
Специализированные компании должны иметь лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности (выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов) (ст.336 ЭК РК от 2 января 2021 года № 400- VI).

[bookmark: _Toc242324308]3.3 Целевые показатели программы
Согласно «Правилам разработки программы управления отходами», утв. Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 целевые показатели Программы – это количественные (выраженных в числовой форме) и (или) качественные (изменения опасных свойств; изменение вида отхода; агрегатного состояния и т.п.) значения.
Согласно Экологическому Кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI (ст.338, п.4), вступившему в действие 1 июля текущего года, и новому классификатору отходов, действующему согласно Приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов», виды отходов относятся к опасным или неопасным. Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.
На объекте ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) образуются опасные и неопасные отходы. Степень опасности и классификационные коды каждого вида отходов определены также согласно Приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».
Количественные и качественные значения отходов
Как и ранее было указано, в результате производственной деятельности ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) фактически образовывается 10 наименований отходов.
В целом, базовые значения показателей (усредненные за три года), характеризующие текущее состояние управления отходами, и плановые значения отходов производства и потребления (основное и вспомогательное производство, технологически связанные работы/услуги подрядных организаций), представлены в таблице.
Количественные и качественные показатели реализации Программы управления отходами для объектов ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 гг, определяющие на данном этапе ожидаемые результаты реализации комплекса мер, направленных на минимизацию и снижение негативного воздействия отходов предприятия на окружающую среду, сведены в таблицу «План мероприятий по реализации Программы управления отходами».

[bookmark: _Toc242324309]4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ.
[bookmark: _Toc242324310]4.1 Показатели программы по достижению поставленных задач

Цели Программы имеют количественное и/или качественное значение и прогнозируют на определенных этапах результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.
При определении целей Программы управления отходами был проведен анализ экономического состояния региона размещения предприятия и были определены доступные в данном регионе методы повторного использования отходов.
Показатели Программы, фактические объемы образования отходов и данные по  утилизации и хранению приняты согласно паспортов опасного отхода.
Показатели имеют количественное и/или процентное выражение (отношение объема отхода, используемого/перерабатываемого/утилизируемого данным способом к общему  объему образования отхода).
Показатели программы представляют собой прогнозные/ожидаемые результаты, которые могут количественно измениться в зависимости от фактического образования отходов, однако, процентные показатели соотношения образования отхода и его использования/переработки/утилизации будут достигнуты.
Цели Программы имеют количественное и/или качественное значение и прогнозируют на определенных этапах результаты реализации комплекса мер, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду.
При определении целей Программы управления отходами был проведен анализ экономического состояния региона размещения предприятия и были определены доступные в данном регионе методы повторного использования отходов.
Показатели Программы, фактические объемы образования отходов и данные по  утилизации и хранению приняты согласно паспортов опасного отхода.
Показатели имеют количественное и/или процентное выражение (отношение объема отхода, используемого/перерабатываемого/утилизируемого данным способом к общему объему образования отхода).
Показатели программы представляют собой прогнозные/ожидаемые результаты, которые могут количественно измениться в зависимости от фактического образования отходов, однако, процентные показатели соотношения образования отхода и его использования/переработки/утилизации будут достигнуты.
Показатели программы по достижению поставленных задач:
· Поиски и подбор специализированных компаний по переработке, повторному использованию, обработке отходов. Своевременное заключение договоров со специализированными организациями.
· Обучение персонала компании на курсах, семинарах по обращению с отходами.
· Приобретение материалов по возможности в возвратной таре или таре, которую можно повторно использовать.
· Выключать искусственное освещение, если в нем нет необходимости.
· Уменьшить утечки и разливы.
· Предусмотреть процедуру повторного использования отходов.
· Размещение информационных баннеров на местах временного хранения отходов.

После того, как рассмотрены все возможные варианты сокращения количества отходов и их повторного использования, оцениваются мероприятия по утилизации отходов на сторонних предприятиях.
Временное хранение отходов осуществляется в специально отведенных и оборудованных местах. Вывоз отходов осуществляется специализированной сторонней организацией  на договорной основе.


[bookmark: _Toc242324311]5. ОБОСНОВАНИЕ ЛИМИТОВ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ
Согласно Приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261 «Об утверждении Правил разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами», обоснование и утверждение лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов осуществляется в Программе управления отходами. ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на сегодняшний день не имеет действующих полигонов, куда вывозятся отходы предприятия, нет необходимости запрашивать лимиты захоронения отходов. 
В качестве лимитов накопления отходов Программой приняты плановые значения объемов образования отходов производства и потребления.
В таблицу ниже «Лимиты накопления отходов» включены объемы отходов производства и потребления основного и вспомогательного производства, а также объемы отходов технологически связанных работ и услуг, осуществляемых привлекаемыми подрядными организациями на ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) поскольку они вывозят отходы с месторождений через площадку сбора и временного хранения отходов на участке. 

Таблица 4 – Лимиты накопления  собственных отходов на 2027-2030 гг.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего:
	224,9098
	224,9098

	в т.ч. отходов производства
	204,907
	204,907

	отходов потребления
	20,0028
	20,0028

	Опасные отходы

	Нефтешлам
	200
	200

	Отработанное масло
	0,3
	0,3

	Отработанные аккумуляторы
	0,5
	0,5

	Промасленная ветошь
	1
	1

	Использованная тара из-под химреагентов
	1,3
	1,3

	Не опасные отходы

	ТБО
	20,0028
	20,0028

	Металлолом
	1
	1

	Отработанные шины
	0,8
	0,8

	Отработанные люминесцентные лампы
	0,003
	0,003

	Огарки сварочных электродов
	0,004
	0,004






[bookmark: _Toc242324312]6. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) для реализации Программы будет использовать собственные средства из утвержденного бюджета.
Расчетная потребность в средствах из собственного бюджета на реализуемые мероприятия в рамках Программы, представлена в Плане мероприятий по реализации Программы управления отходами на 2027-2030г.
	Уточненные объемы финансирования для реализации Программы будут определены при подготовке плана природоохранных мероприятий и формировании бюджета на соответствующий год.

[bookmark: _Toc242324313]7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ.
План мероприятий включает организационные, экономические, научно- технические и другие мероприятия, результат реализации которых приведет к сокращению роста объемов образуемых отходов, постепенному сокращению накопленных отходов и уменьшению негативного влияния отходов на окружающую среду и здоровье людей. 
План мероприятий по реализации программы управления отходами ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года, как комплекс мероприятий, направленных на максимальное использование всех возможностей для предотвращения и минимизации образования отходов, представлена в таблице.
Программа управления отходами для ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал)  на 2027-2030 года
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Таблица 5 - План мероприятий по реализации программы управления отходами (согласно ППМ)
	№ п/п
	Мероприятие по соблюдению нормативов
	Объект/ источник эмиссии
	Показатель (нормативы эмиссий)
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	 Срок выполнения 
	Объем финансирования, тыс. тенге

	7.1
	Заключение договоров по вывозу отходов производства и потребления со специализированными предприятиями
	Объект УПН и ПСН
	-
	Упорядочение системы сбора и временного хранения отходов производства
	-
	Май-Декабрь
	2027-2030 гг.
	1500,0



Таблица 6- План мероприятий по реализации программы управления отходами (дополнительно)

	№ п/п
	Мероприятия
	Показатель (качественный / количественный)
	Форма завершения
	Ответственные за исполнение
	Срок исполнения
	Предполагаемые расходы, тыс. тенге
2027-2030 гг.
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Сбор и передача специализированным организациям пластиковых отходов в качестве вторичного сырья с целью минимизации объемов временного хранения на площадке. 
	Снижение объемов накопления на временной площадке, не менее 
чем на 20% 
	Акты о передаче
отходов
	ДТБ, ОТ и ООС
	2027-2030 гг.
	отсутствуют
	Финансирование не предусмотрено

	1
	Разработка паспортов опасных отходов (вновь образующихся).
	В случае выявления  новых видов образующихся отходов
	Разработанные паспорта, зарегистрированные в контролирующих органах
	ДТБ, ОТ и ООС
	По мере необхо-димости.
	0,5
	Собственные средства компании

	2
	Своевременное заключение договоров со специализирован
ной организацией на передачу отходов  для утилизации или захоронения
	Ориентировочно -3 компаний, которые имеют необходимые разрешительные документы
	Наличие подписанных договоров со специализированными организациями
	ДТБ, ОТ и ООС
	Постоянно
	2,0
	Собственные средства компании

	3
	Заключение договора со специализированной организацией, занимающейся переработкой и повторным использованием отходов
	Поиск специализированной организации, соответствующей всем критериям
	Наличие подписанного договора со специализированной организацией
	ДТБ, ОТ и ООС
	Постоянно
	2,0
	Собственные средства компании

	4
	Обучение персонала компании на курсах, семинарах по обращению с отходами.

	1 специалист
	Сертификаты сотрудников
	ДТБ, ОТ и ООС
	В течение года
	0,5
	Собственные средства компании

	5
	Заключение договора с поставщиком, принимающим и повторно использующим свои тары из-под хим.реагентов
	Поиск поставщика, принимающиего и повторно использующего свои тары из-под хим.реагентов
	Наличие подписанного договора с поставщиком
	ДТБ, ОТ и ООС
	Постоянно
	0,5
	Собственные средства компании

	6
	Маркировка  площадок и мест временного размещения отходов информационными баннерами
	Информационные
баннеры
	Установление    информационных баннеров с указанием полной информации об отходах и информации по обращению с отходами

	ДТБ, ОТ и ООС
	До 31.12.2026г
	500
	Собственные средства компании

	Итого:
	
	




ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Экологический Кодекс РК от 2 января 2021 года № 400-VI; 
2. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами»; 
3. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов»; 
4. Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020; 
5. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 19 июля 2021 года № 261 «Об утверждении Правил разработки и утверждения лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, представления и контроля отчетности об управлении отходами». 



































[bookmark: _Toc242324314]1. ПРИЛОЖЕНИЯ. Расчеты образования отходов на 2027-2030 гг.
	Объем нефтешлама, тонн:
	200,0000

	Объем нефтешлама определяется по формуле:
	 

	Vш  =  Vскв х 1,2, м3 
	 

	где: 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы (согласно Методике);

	Vскв - объем скважины.
	166,6667

	 
	 

	Количество отработанного масла (от работы дизель-генератора и от работы спецтехники), т:
	0,3

	 
	 

	Отработанное масло от работы дизель-генератора.
	0,00005

	Количество отработанных масел при работе дизель-генераторов определяется по формуле:    

	N =  Nм * 0,25
	 

	где: N  -  количество отработанного моторного масла, тонн;

	Nм – количество израсходованного моторного масла, необходимое для работы дизель-генератора, согласно технического проекта, тонн
	0,0002

	 
	 

	Отработанное масло от работы спецтехники, т, 
	0,3000

	M1 = (MDT + MBZ) · 0.25
	 

	Расход дизельного топлива при работе спецтехники, т, MD
	33,8680

	Расход бензина, при работе спецтехники т, MB
	0,0

	Плотность дизельного топлива, т/м3, QD = 0.84
	 

	Плотность бензина, т/м3, QB = 0.74
	 

	Плотность моторного масла, т/м3, QM = 0.93
	 

	Норма расхода масла (при работе транспорта на дизтопливе), л/л, HD = 0.032

	Норма расхода масла (при работе транспорта на бензине), л/л, HB = 0.024

	Расход моторного масла при работе техники на дизтопливе, т,

	MDT = MD / QD · HD · QM
	1,1999

	Расход моторного масла при работе техники на бензине, т,

	MBZ = MB / QB · HB · QM
	0,0

	Промасленная ветошь, т:
	1,00

	Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

	N= Mo + M + W т/год,
	 

	где: Mo - количество поступающей ветоши, т/год;
	0,7875

	М – норматив содержания в ветоши масла (М= Mo*0,12);
	 

	W  - норматив содержания в ветоши влаги  (W = Mo*0,15);
	 

	N = 0,02 + (0,02*0,12) + (0,02*0,15) =  0,0254 т
	1,00

	 
	 

	Использованная тара, т:
	1,30

	 
	1,300

	Nи.т. = М × а, т/год,
	 

	где: Nи.т. - масса образующейся использованной тары химических реагентов, т/год;

	М - суммарная потребность компоненто, т/год;
	86,6890

	а - коэффициент образования тары принимается равным 0,015.
	 

	Огарки сварочных электродов, т:
	0,004

	Огарки образуются в зависимости от расхода электродов, и определяются по формуле: 

	N = Мост*Q
	 

	где: Мост – расход электродовпроекта тонн;
	0,26

	Q – остаток электрода, 0,015 т.
	 

	 
	 

	Количество образования коммунальных отходов, т:
	20,0280

	Коммунальные отходы, т:
	20,0280

	Расчет объема образования коммунальных отходов произведен согласно «Порядка нормирования объемов образования и размещения отходов производства» РНД 03.1.0.3.01-96.

	Количество образования коммунальных отходов определяется по формуле: 

	QКом = (Р*М*N*ρ)/365,
	 

	где: Р - норма накопления отходов на 1 чел в год, 1,06 м3/чел;
	 

	М - численность работающего персонала, чел;
	2000

	N – время работы, сут;
	365

	ρ – плотность отходов, 0,25 т/м3. 
	 

	 
	 

	Металлолом,т:
	0,1

	Количество металлолома в процессе производства, ориентировочно составит – 0,1 т.

	 
	 

	Отработанные аккумуляторы
	0,5

	Количество отработанных аккумуляторов образуются при замене аккумуляторов вышедших из строя на двигателях, ориентирововчно составляет, кг
	500

	Отработанные люминесцентные лампы
	0,003

	Люминесцентные лампы, после выгорания заменяется на экологически безопасные лампы, 
	3
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