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Проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года в составе 1-го тома состоит из:
Часть 1 - Инвентаризация источников выбросов ЗВ в атмосферу на существующее положение.
Часть 2 - Проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года
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Проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года выполнен ИП «ДАЯН-ЭКО» на основании договора.
Для ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) проект нормативов ПДВ корректируется в связи с увеличением приема нефти для подготовки ее до товарного качества. Действия проекта нормативов ПДВ на 2027-2030 года имеет разрешение (№:№: KZ93VCZ11147218 Дата выдачи: 26.05.2025 г. в Приложении 2).
Проект нормативов предельно-допустимых выбросов состоит из 2 частей:
Часть 1 - Инвентаризация источников выбросов ЗВ в атмосферу для объектов ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на существующее положение.
Часть 2 - Проект нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года.
Проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу разработан на основании Экологического Кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г., согласно Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды №516-п от 21.12.2000 г. «Инструкцией по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» и «Рекомендациями по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий РК» РНД 211.2.02-97., а также Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63)
В проекте проанализирована деятельность предприятия, связанная с подготовкой сырой нефти до товарной с точки зрения загрязнения атмосферы. Сведения об источниках загрязнения атмосферы, количестве и составе выбросов вредных веществ в атмосферу от источников предприятия получены на основании обследования промышленных площадок, технической и отчетной документации предприятия, анализа технологических процессов и расчетов, проведенных в соответствии с методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу.
В настоящем проекте содержатся:
· общие сведения о предприятии;
· характеристика источников выбросов вредных веществ в атмосферу на всех площадках предприятия, описание основных технологических процессов;
· оценка уровня загрязнения атмосферы выбросами предприятия;
· оценка достаточности размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ);
· мероприятия по снижению выбросов и приземных концентраций в штатном режиме и в период НМУ; 
· расчеты рассеивания ЗВ в атмосфере по рассчитанным объемам выбросов и с учетом ввода новых источников выбросов;
· нормативы предельно-допустимых выбросов вредных веществ для всех площадок и предприятия в целом;
· контроль за соблюдением нормативов ПДВ;
· обоснование изменения количества выбросов вредных веществ в атмосферу по сравнению с действующим проектом нормативов ПДВ;
· расчет экологического ущерба, наносимого атмосфере выбросами предприятия.
ТОО «Oil Preparation Terminal» - казахстанское сервисное предприятие, зарегистрированное в городе Актау, оказывает сервисные услуги для нефтегазодобывающих компаний на территории Республики Казахстан с 2015 года.
Основной производственной деятельностью ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) является прием нефти от скважин АО "Ушкую, ТОО "Емир-Ойл" и ТОО «Актау-Транзит» для подготовки ее до товарного качества и закачки ее в магистральный нефтепровод  ТОО "Казтрансойл".
Начиная с 11.06.2015г. на баланс ТОО «Oil Preparation Terminal» переданы объекты АО "Ансаган Петролеум" Установка подготовки нефти (УПН) и Пункт сдачи нефти (ПСН) (договор купли продажи №3/2015 от 10.06.2015). 
"Терминал  приема, подготовки и транспортировки нефти" ТОО «Oil Preparation Terminal» расположен на территории месторождения Северо-Западный Жетыбай и включает в себя следующие объекты: Установка подготовки нефти (УПН), промысловый нефтепровод, Пункт сдачи нефти (ПСН). 
Нефтяное месторождение Северо-Западный Жетыбай расположено в Мунайлинском районе Мангистауской области Республики Казахстан в 25 км к северо-западу от железнодорожной станции Жетыбай и в 60 км к востоку от административного центра области  г. Актау (рисунок 1).
Имеется Договор об аренде земли между ГУ "Мунайлы аудандык жер катынастары болими " и ТОО "Ойл Препорейшн" площадью - 2,95 га №1116 от 28 июля 2016 года
Проектная мощность  Терминала по товарной нефти - 2000 т/сут.
Показатели приема нефти на подготовку на 2027-2030гг. ТОО «Oil Preparation Terminal» представлены в таблице.
Таблица 1 - Показатели приема нефти на подготовку на 2026-2030гг.
	Показатели
	Ед.изм.
	Года

	
	
	2026
	2027-2030

	Прием нефти на подготовку
	Тыс.тонн
	180
	228



Таблица 2 - Расход газа на собственные нужды на 2027-2030 года.
	№ п/п
	Производство
	Марка печи, котла
	Кол-во, шт.
	Время работы, час/год
	Расход газа

	
	
	
	
	
	м3/час
	м3/год

	1
	УПН
	печь ПТ-16/150
	2
	1050
	275
	577500

	2
	УПН
	котел буран
	1
	1800
	71
	127800

	3
	ПСН
	котел буран
	1
	1800
	71
	127800

	4
	ПСН
	печь ПТ -16/150
	1
	1800
	275
	495000

	5
	ПСН
	ПП-0,63
	1
	1800
	100
	180000

	6
	УПН
	Подогреватель путевой ПП-1,6
	1
	1800
	100
	180000

	7
	УПН
	УН - 0,2
	1
	1800
	25
	45000

	Итого :
	1733100


В связи с тем, что собственного газа предприятие не имеет, газ на собственные нужды приобретается на договорной основе от АО «Мангистаумунайгаз».
В связи с отсутствием согласованного объема сжигания газа на дежурной горелке, сжигание газа на факеле на период 2027-2030 гг. не планируется.
В целом по ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года выявлен 93 источник выбросов, в том числе: 34 –  организованных, 59 – неорганизованных.
Количество источников выбросов загрязняющих веществ на 2027-2030 года
	Наименование
	Количество источников ВВ

	
	организованных
	неорганизованных
	Итого

	1. Установка подготовки нефти
	21
	37
	58

	2. Пункт сдачи нефти
	13
	22
	33

	Всего:
	34
	59
	93


Основными загрязняющими атмосферу веществами являются углерод оксид, углеводороды предельные, оксиды азота, азота диоксид и др.
В атмосферу выбрасываются ЗВ 21 наименований и 4 групп веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным воздействием.
Качественные и количественные характеристики выбросов ВВ определены расчетным методом по утвержденным методикам.
Результаты расчета рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы показали, что максимальные концентрации на границе СЗЗ предприятия не превышают допустимых величин.
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]Валовые выбросы от стационарных источников на 2027-2030 года составят 176,753985 т/год вредных веществ.
Предлагается количество загрязняющих веществ по всем ингредиентам на 2027 - 2030 года принять как предельно-допустимые. 
Количество и состав выбросов вредных веществ в атмосферу от источников предприятия получены на основании анализа технологических процессов и расчетов, проведенных в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. При этом была использована техническая и отчетная документация предприятия.
Размер санитарно-защитной зоны месторождения Северо-Западный Жетыбай, установлен 1000 м в соответствии с в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" № ҚР ДСМ-2 от 11 января 2022 года, и подтвержден результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.
Для месторождения Северо-Западный Жетыбай размер нормативной СЗЗ составляет 1000 м от границы территории месторождения. В границы нормативной СЗЗ жилая застройка не попадает.
В данном проекте ПДВ проведена систематизация источников с привязкой их к номерам площадок, чтобы в перспективе добавление или исключение источников касалось локально конкретных площадок, а не предприятия в целом. 
Номера источников приняты по номеру промплощадки: для стационарных – первая цифра обозначает тип источника выброса, 0 – организованный, 6– неорганизованный, вторая цифра обозначает номер площадки, третья и четвертая – номер источника, например 0101, 6101. 


[bookmark: _Toc242322073]ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выброс вещества – вещество, поступающее в атмосферу из источника.
Загрязнение атмосферы – изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.
Загрязняющее воздух вещество – примесь в атмосфере, оказывающая неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Примесь в атмосфере – рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.
Инвентаризация выбросов – систематизация сведений о распределении источников на территории, количестве и качестве выбросов.
Источник выделения – технологический агрегат, выделяющий в процессе эксплуатации вредные вещества.
Источник загрязнения атмосферы – источник, вносящий в атмосферу загрязняющие ее твердые, жидкие и газообразные вещества.
Мощность выброса – количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.
Организованный промышленный выброс – промышленный выброс, поступающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.
Неорганизованный промышленный выброс - промышленный выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нарушения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной работы по отсосу газа или хранения продукта.
ПДК (предельно-допустимая концентрация) – максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного действия, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом.
ОБУВ (ориентировочно безопасный уровень воздействия загрязняющего атмосферу вещества) – временный гигиенический норматив для загрязняющего атмосферу вещества, устанавливаемый расчетным методом дня целей проектирования промышленных объектов.
Концентрация примеси в атмосфере – количество вещества, содержащееся в единице массы или объема воздуха, приведенного к нормальным условиям.
ПДВ (предельно допустимый выброс) – выбросы вредных веществ в атмосферу от источника или от совокупности источников с учетом перспективы развития промышленных предприятий не создают приземную концентрацию, превышающую ПДК.
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Проект нормативов предельно-допустимых выбросов ЗВ в атмосферу для ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) выполнен ИП «ДАЯН-ЭКО» на основании договора (Государственная лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды 02350Р от 26.11.2014 года, выданная Министерством охраны окружающей среды представлена в приложении 1).
В соответствии с природоохранным законодательством Республики Казахстан нормативы ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу устанавливаются в целях предотвращения загрязнения воздушного бассейна и для получения разрешения на специальное природопользование.
Сведения об источниках загрязнения атмосферы получены в результате обследования площадки предприятия. Количество и состав выбросов вредных веществ в атмосферу от источников предприятия получены на основании анализа технологических процессов и расчетов, проведенных в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. 
ТОО «Oil Preparation Terminal» - казахстанское сервисное предприятие, зарегистрированное в городе Актау, оказывает сервисные услуги для нефтегазодобывающих компаний на территории Республики Казахстан с 2015 года.
Основной производственной деятельностью ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) является прием нефти от скважин АО "Ушкую, ТОО "Емир-Ойл" и ТОО «Актау-Транзит» для подготовки ее до товарного качества и закачки ее в магистральный нефтепровод  ТОО "Казтрансойл".
Согласно Приложению ЭК РК , разделу 2, 7.13. («транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов»), для ТОО «ОПТ» было присвоено-2 категория. (приложение 2)




1. [bookmark: _Toc111632559][bookmark: _Toc117590538][bookmark: _Toc151870748][bookmark: _Toc214167958][bookmark: _Toc214168013][bookmark: _Toc214168092][bookmark: _Toc242322075]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
[bookmark: _Toc169065246]ТОО «Oil Preparation Terminal» казахстанское сервисное предприятие, зарегистрированное в городе Актау, оказывает сервисные услуги для нефтегазодобывающих компаний на территории Республики Казахстан с 2015 года.
Основной производственной деятельностью ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) является прием нефти от скважин АО "Ушкую, ТОО "Емир-Ойл" и ТОО «Актау-Транзит» для подготовки ее до товарного качества и закачки ее в магистральный нефтепровод  ТОО "Казтрансойл".
Начиная с 11.06.2015г. на баланс ТОО «Oil Preparation Terminal» переданы объекты АО "Ансаган Петролеум" Установка подготовки нефти (УПН) и Пункт сдачи нефти (ПСН) (договор купли продажи №3/2015 от 10.06.2015). 
"Терминал  приема, подготовки и транспортировки нефти" ТОО «Oil Preparation Terminal» расположен на территории месторождения Северо-Западный Жетыбай и включает в себя следующие объекты: Установка подготовки нефти (УПН), промысловый нефтепровод, Пункт сдачи нефти (ПСН). 
Нефтяное месторождение Северо-Западный Жетыбай расположено в Мунайлинском районе Мангистауской области Республики Казахстан в 25 км к северо-западу от железнодорожной станции Жетыбай и в 60 км к востоку от административного центра области  г. Актау (рисунок 1).
Имеется Договор об аренде земли между ГУ "Мунайлы аудандык жер катынастары болими " и ТОО "Ойл Препорейшн" площадью - 2,95 га №1116 от 28 июля 2016 года
Проектная мощность  Терминала по товарной нефти - 2000 т/сут.
[image: Описание: image2]
Рисунок 1 – Ситуационная схема расположение обьекта

Электроснабжение объектов Терминала осуществляются от подстанции  35/10 кВ "Северо-Западный Жетыбай", в качестве резервных источниками электроэнергии для УПН и ПСН имеются дизельные генераторные установкой мощностью 275 кВА. 
Техническое водоснабжение объектов осуществляется от магистрального водовода волжской воды. Питьевое водоснабжение обеспечивается привозной бутилированной водой.
Для проживания персонала на месторождении арендуется вахтовый поселок.



2. [bookmark: _Toc242322076]КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Контрактная территория в административно-территориальном отношении находится в Мунайлинском районе Мангистауской области Республики Казахстан.
Исследуемая площадь расположена в пределах Южно-Мангышлакской нефтегазоносной области, где разрабатываются крупные месторождения нефти и газа Узень и Жетыбай и около 40 мелких и средних по размерам месторождений.
В орографическом отношении территория месторождения представляет собой степную равнину, слегка погруженную в юго-западном направлении. Район характеризуется отсутствием пресных вод, питьевая вода доставляется по водоводу Астрахань - Жанаозен. Снабжение технической водой осуществляется (может осуществляться) за счет пластовых вод альб-сеноманского возраста из специально пробуренных скважин.
Рассматриваемый район, относится к пятому климатическому поясу. Месторождения находятся на южной границе климатического района. Природный климатический режим района месторождений формируется под воздействием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года над территорией господствуют воздушные массы, поступающие от западных отрогов сибирских антициклонов. В теплый период года они сменяются континентальными туранскими и иранскими воздушными массами. Под влиянием этих масс формируется резко континентальный, засушливый климат.
Климат района резко континентальный, сухой, с высокой радиацией, испаряемостью и активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года: от весьма холодной зимы до очень жаркого лета. Климат района характеризуется умеренно холодной зимой и продолжительным, сухим и жарким летом.
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице ниже. Среднегодовая роза ветров представлена на рисунке ниже.
Таблица 3 - Метеорологические характеристики коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
	Наименование характеристик
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	30.0

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работа-
	-8.0

	ющих по отопительному графику), град С
	

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	15.0

	СВ
	12.0

	В
	23.0

	ЮВ
	14.0

	Ю
	4.0

	ЮЗ
	5.0

	З
	13.0

	СЗ
	14.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	5.4

	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой
	24.0

	составляет 5 %, м/с
	



[image: ]
[bookmark: _Toc380762165][bookmark: _Toc402784301]Рисунок 2 - Среднегодовая роза ветров, %

Проект нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ в атмосферу для
 ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года
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[bookmark: _Toc151870750][bookmark: _Toc214166190][bookmark: _Toc242322077][bookmark: _Toc59011050]3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
[bookmark: _Toc55379050][bookmark: _Toc59011051][bookmark: _Toc151870751][bookmark: _Toc214166191][bookmark: _Toc242322078]3.1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
3.1.1. Система подготовки продукции 
[bookmark: _Toc76613040][bookmark: _Toc152329729]"Терминал  приема, подготовки и транспортировки нефти" ТОО «Oil Preparation Terminal» расположен на территории месторождения Северо-Западный Жетыбай и включает в себя следующие объекты: Установка подготовки нефти (УПН), промысловый нефтепровод, Пункт сдачи нефти (ПСН). 
По промысловому нефтепроводу продукция скважин от ГЗУ-1,2, поступает на Установку подготовки нефти УПН, где сырая нефть проходит подготовку до товарного качества согласно требованиям СТ РК 1347-2005 (ГОСТ Р 51858-2002, MOD) «Нефть. Общие технические условия» и по нефтепроводу поступает на Пункт сдачи нефти ПСН. На ПСН, через узел учета нефти, производится откачка товарной нефти в магистральный нефтепровод АО «КазТрансОйл». От трубопровода МКС «Северное Карагие» АО «ММГ» м/р Жетыбаймунайгаз до ПСН проложен газопровод Ду100 и давлением Рраб=0,2÷0,4.
[bookmark: _Toc402782266][bookmark: _Toc402782268]3.1.2. Установка подготовки нефти (УПН)
УПН предназначен для подготовки сырой нефти поступающей с системы сбора нефти и газа до качества, обеспечивающего придание нефти товарного статуса, с дальнейшей перекачкой ее на терминал товарной нефти (ПСН). 
Продукция добывающих скважин с групповой замерной установки ГЗУ-1, транспортируемая по внутрипромысловому нефтепроводу Ду 200 мм, пройдя предварительную очистку от механических примесей в фильтре Ф-1, направляется на прием трехфазного сепаратора С-1.
В нефтегазовом сепараторе С-1 под давлением Р=0,4 МПа и при температуре Т=40÷45 ˚С происходит сброс пластовой воды и отделение попутного нефтяного газа. Давление в сепараторе поддерживается регулятором прямого действия «до себя», установленном на выходном газопроводе. Уровень раздела фаз «нефть-вода» в сепараторе поддерживается на необходимом уровне при помощи уровнемера и клапана, установленного на трубопроводе выхода пластовой воды.
Перед сепаратором в нефтяной поток при помощи установки дозирования химических реагентов БР-1/1 вводятся деэмульгаторы, ингибиторы коррозии и солеотложений.
Из сепаратора С-1 нефть поступает в отстойник нефти ОН-1 через печи подогрева П-1/1,2.
В отстойнике ОН-1 происходит сброс пластовой воды под давлением Р=0,2 МПа и при температуре Т=60÷70 ˚С. Уровень раздела фаз «нефть-вода» в аппарате поддерживается на необходимом уровне при помощи регулятора уровня и клапана, установленного на трубопроводе сброса пластовой воды.
Перед отстойником в нефтяной поток при помощи установки дозирования химических реагентов БР-1/2 вводятся деэмульгаторы, ингибиторы коррозии и солеотложений
Из отстойника нефть поступает в концевую сепарационную установку КСУ-1, где происходит окончательное разгазирование и стабилизация нефти под давлением близким к атмосферному Р=0,02 МПа. Аппарат располагается на площадке, поднятой на высоту 12 м над поверхностью земли.
Далее дегазированная нефть отправляется самотеком в технологический резервуар Т-1. В резервуар нефть подается под слой водяной подушки для вымывания хлористых солей.
Из резервуара Т-1 нефть перетоком поступает в резервуары Т-2/1,2. Из Т-2/1,2 нефть откачивается насосами Н-2/1,2 на подогрев в печах П-1/1,2 и закачивается в товарные резервуары Т-2/3,4.
Перед закачкой в резервуары в нефтяной поток при помощи установки БР-1/3 вводятся химические реагенты.
Из резервуарного парка товарная нефть насосами Н-3/1,2 с температурой Т=50÷60 ˚С и под давлением Р=1,0 МПа направляется на площадку Пункта сбора нефти (ПСН) по внутрипромысловому трубопроводу Ду 200 мм.
Если качество товарной нефти не будет соответствовать требованиям СТ РК 1347-2005, нефть отправляется на начало процесса для повторной подготовки.
Газ, выделившийся в трехфазном сепараторе С-1, поступает в газовый сепаратор СГ-1 для очистки от капельной влаги под действием гравитационной силы. Процесс протекает под давлением Р=0,4 МПа при температуре Т=40 ˚С. Из СГ-1 подготовленный газ используется на собственные нужды УПН – в качестве топлива для печей подогрева нефти П-1/1,2, котельной, на дежурные горелки совмещенной факельной установки Ф-1.
При аварийном сбросе через СППК, установленном на входном коллекторе СГ-1, газ проходит очистку от жидкости в трубном газовом расширителе ГР-1 и сжигается на факельной установке высокого давления.
Газ, выделившийся в ОН-1, КСУ-1 и в дренажных емкостях Е-1, Е-2/1 отправляется через трубный газовый расширитель ГР-2 на факельную установку низкого давления.
На факельных коллекторах высокого и низкого давления установлены огнепреградители и приборы учета расхода сжигаемого газа. Так же приборы учета установлены на коллекторах топливного газа к потребителям.
Для поддержания пламени дежурных горелок, в случае нехватки собственного топливного газа, предусмотрена подача запального газа из газовых баллонов, закрепленных на перепускной баллонной рампе.
Конденсат, отделившийся в процессе сепарации газа в СГ-1, поступает в дренажную емкость Е-2. Отделение конденсата происходит в автоматическом режиме. Конденсат, отделившийся в трубных газовых расширителях ГР-1 и ГР-2, поступает в емкости для дегазации Е-3 и Е-4 соответственно. Газ из емкостей Е-3, Е-4, выделившийся в процессе дегазации конденсата, возвращается обратно в ГР-1, ГР-2 соответственно. Откачка конденсата предусмотрена автотранспортом.
Пластовая вода, отделившаяся в С-1 и ОН-1, собирается в резервуаре хранения пластовой воды Р-3/1. Из резервуара вода вывозится автотранспортом в места утилизации. Подготовка воды для закачки ее в продуктивные горизонты месторождения будет рассмотрена в будущем отдельным проектом. Подтоварная вода с нефтяных резервуаров Т-1 и Т-2/1,2,3,4 сбрасывается в дренажную емкость Е-2/1.
Дренаж с печей подогрева нефти П-1/1,2 собирается в дренажную емкость Е-1. Дренаж с остального технологического оборудования, а так же сброс с предохранительного клапана С-1 осуществляется в дренажную емкость Е-2/1. Уловленная нефть из Е-2/1 полупогружным насосом Н-1/1 подается на начало процесса подготовки нефти. Так же, по мере заполнения емкости предусмотрена откачка нефти автотранспортом.
Так же в проекте предусмотрены резервные места для оборудования, устанавливаемого на площадках по мере достижения максимальной проектной мощности производства месторождения. Установка оборудования - печи подогрева нефти П-1/3, резервуаров хранения нефти и пластовой воды Т-2/5 и Т-3/2, дренажной емкости Е-2/2 с полупогружным насосом Н-1/2, приемной емкости Е-5 с полупогружным насосом Н-1/3 для приема нефти от сторонних организаций, будет рассмотрена в будущем отдельным проектом.
От сторонних организаций автоцистернами на Терминал (территория УПН) поставляется нефтесодержащая подтоварная вода. Через приемные патрубки осуществляется слив подтоварной воды в подземные резервуары хранения воды Р-1/1,2. После отстоя подтоварная вода из резервуаров насосом Н-4 подается в автоцистерну и вывозится на утилизацию. Отслоившаяся в Р-1/1,2 нефть, через байпас подается на всас насосов перекачки нефти Н-5/1,2.
Сырая нефть от сторонних организаций в автоцистернах поставляется на УПН, где через приемные патрубки сливается в подземные резервуары хранения нефти Р-2/1-4. Из подземных резервуаров нефть насосами Н-5/1,2 подается в печь подогрева нефти П-2. В печи сырая нефть нагревается до температуры +70°C и подается на начало процесса УПН.
Топливный газ на печь П-2 и ВГУ-1/1 подается по трубопроводу от существующего газового сепаратора СГ-1.
Дыхание емкостей Р-1/1,2, Р-2/1-4 и Е-5 производится в атмосферу через СМДК.
На территории УПН проектом предусмотрена водогрейная установка ВГУ-1/1. Вода в ВГУ-1/1 подается существующим полупогружным насосом Н-1/1 из существующей на территории УПН дренажной емкости Е-2/1, а так же из существующего резервуара пластовой воды Т-3/1. Нагретая до температуры +70°C вода подается насосом Н-6 в автоцистерну. 
Сброс дренажа с печи П-2 осуществляется в существующую дренажную емкость Е-1, а от ВГУ-1/1 в дренажную емкость Е-6. Дренирование насосов перекачки нефти Н-5/1,2 и насоса перекачки воды Н-4 осуществляется в дренажную емкость Е-5. Уловленная нефть из Е-5 полупогружным насосом Н-1/2 подается в резервуар хранения нефти Р-2/4. По мере заполнения емкости, предусмотрена аварийная откачка дренажа автотранспортом.   
Топливом для печей служит топливный газ, поступающий извне. 

Проект нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ в атмосферу для
 ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года
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Рисунок 3 - Принципиальная технологическая системы подготовки нефти месторождения


[bookmark: _Toc402782267][bookmark: _Toc402782269][bookmark: _Toc400011614][bookmark: _Toc399401753]3.1.3. Пункт сдачи нефти (ПСН)
[bookmark: _Toc399401762][bookmark: _Toc400011623]ПСН на месторождении «Северо-Западный Жетыбай» предназначен для приема, хранения и откачки товарной нефти в магистральный нефтепровод АО «КазТрансОйл».
Товарная стабильная нефть поступает от установки подготовки  нефти (УПН) по  трубопроводу на ПСН с температурой Т=40 ˚С, с давлением Р=0,6 МПа в резервуары РВС-2000.
Откачка нефти из резервуаров осуществляется насосной станцией экспорта нефти Н-1/1,2 с давлением 1,3 МПа в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл».
Насосная станция  состоит из двух насосов (один насос - рабочий, один – резервный). 
Для поддержания температуры сдаваемой нефти в пределах от +45 0С до +60 0С технологической схемой предусмотрен подогрев нефти в подогревателях П-1/1,2,3. 
Схема технологических трубопроводов предусматривает циркуляцию нефти, обеспечивая подачу нефти от печей  во  входной коллектор резервуаров РВС-1/1,2,3, тем самым поддерживая необходимую температуру нефти в резервуарах.
От подогревателей П-1/1,2 нефть направляется в блок системы измерения количества и показателей качества нефти для автоматического измерения массы (объема) и качественных показателей (плотность, влагосодержание, давление, температура). 
После замеров, товарная нефть с температурой Т=45÷60 ˚С и под давлением Р=1,0 МПа подается по трубопроводу ø159×8 мм в магистральный нефтепровод диаметром 530 мм  АО «КазТрансОил», где при существующих режимах работы трубопровода «Узень – Жетыбай - Актау» рабочее давление составляет не более 1,0 МПа. 
Подключение производится в подземном исполнении в колодце через электроприводную задвижку. На подводящем трубопроводе предусмотрена установка изолирующей вставки и обратного клапана. 
В дальнейшем, при  выполнении КТО магистрального нефтепровода Ду 700 будет произведено переподключения ПСН  к новому нефтепроводу, где трубопроводная арматура в точке подключения предусмотрена на давление 8,0 МПа, т.к. проектное рабочее давление строящегося магистрального нефтепровода Ду 700, в который будет переподключен нефтепровод от ПСН составит 6,4 МПа (в соответствии с техническими условиями КТО). Фланцевое соединение арматуры является границей раздела ответственности Северо-Западный Жетыбай - КТО.
Дренаж нефти с резервуаров, насосной станции экспорта нефти производится в дренажную емкость, откуда полупогружным насосом откачивается на входной коллектор резервуарного парка. Дренаж от подогревателей нефти  собирается в дренажную емкость. Для учтенной нефти СИКН предусмотрена отдельная дренажная емкость. 
По мере заполнения дренажные емкости опорожняются полупогружными насосами в резервуары товарной нефти. 
На территории ПСН в существующей насосной станции экспорта нефти Н-1,2 согласно проекту производится демонтаж существующего насоса Н-2 (без его утилизации) и замена его двумя более мощными насосами Н-2/1,2 с подключением к существующим трубопроводам. 
Топливом для печей служит топливный газ, поступающий извне.
[bookmark: _Toc402782270][bookmark: _Toc402782272]3.1.4. Газопровод топливного газа на ПСН
Топливный газ отбирается из продуктового газопровода АО «ММГ» м/р Жетыбаймунайгаз Ду 250 мм и направляется в газосепаратор ГС-1, расположенный на территории ПСН.
В точке врезки (ПЗА-1) предусмотрена установка отсекающей арматуры, обратного клапана и датчика расхода газа и . Трубопроводная арматура в районе подсоединения газопровода располагается надземно.
Между запорной арматурой, установленной в точке врезки (ПЗА-1) и запорной арматурой на ГС-1 предусмотрена установка продувочной свечи на расстоянии не менее 15 м от арматуры.
3.1.5. Нефтепровод (ГЗУ-1 - ПСН)
На существующей трассе газопровода на ПСН, проектом предусмотрено ответвление для  подвода газа к печи подогрева нефти, расположенной на существующей трассе нефтепровода ГЗУ-1 - ПСН.  
3.1.6. Резервуарный парк Пункта сдачи нефти (ПСН) м/р Северо-западный Жетыбай
Технологическая схема включает в себя подключение проектируемого резервуара Р-3 к существующим трубопроводам.
Нефть поступает от установки подготовки нефти (УПН) по трубопроводу на ПСН в резервуары Р-1/2 и в проектируемый резервуар Р-3.
Из резервуара Р-3 нефть поступает на вход существующих насосов Н-1/2 для дальнейшей откачки в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл». Дренаж из резервуара Р-3 поступает в общий дренажный коллектор далее под напором в ЕП-1.
[bookmark: _Hlk148685038]Резервуар Р-3 оборудован клапанами, работающих в режиме как дыхательных, так и предохранительных клапанов; снабжен системой контроля и регулирования по уровню.

[bookmark: _Toc218870882][bookmark: _Toc329091005][bookmark: _Toc242322079][bookmark: _Toc208897659]3.2 Перспектива развития предприятия
[bookmark: _Toc297277486]Планируемый расход газа на собственные нужды составит по годам:
· в 2027-2030 году – 1 733 100 м3/год.

3.3. Общая характеристика источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Основной производственной деятельностью ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) является прием нефти от скважин АО "Ушкую, ТОО "Емир-Ойл" и ТОО «Актау-Транзит» для подготовки ее до товарного качества и закачки ее в магистральный нефтепровод  ТОО "Казтрансойл".
2027-2030 года
На 2027-2030 года выявлено 93 источник выбросов, в том числе: 34 –  организованных, 59 – неорганизованных.
Основное загрязнение атмосферного воздуха от ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) будет происходить от следующих технологических процессов и оборудования:
(001) Установка подготовки нефти (УПН)
Всего выявлено 58 источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу, из них:
· - организованных – 21 ед.
· - неорганизованных – 37 ед.
Организованные источники выбросов – 21 ед.:
· Печи подогрева нефти ПТ-16/150 (источники 0001 - 0002);
· Печь подогрева нефти УН-02 (П-2) (источник 0003);
· Продувочная свеча печи УН-0,2 (источник 0004);
· Подогреватель путевой ПП-1,6 (ВГУ-1/1) (источник 0005);
· Продувочная свеча подогревателя (источник 0006);
· Резервуар подготовки нефти Т-1 (источник 0007);
· Резервуары подготовки нефти Т-2/1,2 (источники 0008 - 0009);
· Резервуары товарной нефти Т-2/3,4 (источники 0010 - 0011);
· Резервуар пластовой воды Т-3/1 (источник 0012);
· Резервуары хранения дизельного топлива Т-4/1,2 (источники 0013 - 0014);
· Подземные емкости хранения сырой нефти Р-2/1-4 (источники 0015 - 0018);
· Дизель-генератор CATERPILLAR GEH275-4 (источник 0019);
· Котел Буран кВА-174 Ж/Г (источник 0020);
· Химлаборатория (источник 0021)
Неорганизованные источники выбросов - 37 ед.:
· Отстойник нейти ОН-1 (источник 6001);
· Газосепаратор СГ-1 (источник 6002);
· Дренажная емкость Е-2/1 (источник 6003);
· Дренажные емкости Е-1,Е-3,Е-4 (источник 6004 - 6006);
· Дренажная емкость Е-5 (источник 6007);
· Сепаратор нефтегазовый со сбросом воды С-1 (источник 6008);
· Блок дозировки хим.реагента БР-1/1,2,3 (источник 6009 -6011);
· Площадка резервуарного парка Т-1,Т-2/1,2,3,4,Т-3/1 (ЗРА и ФС) (источник 6012);
· Площадка подогревателя нефти П-1/1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6013);
· Площадка печи подогрева нефти УН-0,2 (П-2 ) (ЗРА и ФС) (источник 6014);
· Площадка подогревателя путевого ПП-1,6 (ВГУ-1/1 ) (ЗРА и ФС) (источник 6015);
· Площадка насосов перекачки нефти Н-2/1,2, Н-3/1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6016);
· Площадка насосов перекачки нефти Н-5/1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6017);
· Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6018);
· Площадка газового сепаратора СГ-1 (ЗРА и ФС) (источник 6019);
· Площадка резервуаров хранения дизельного топлива Т-4/1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6020);
· Площадка трубопроводов (ЗРА и ФС) (источник 6021);
· Площадка дренажных емкостей Е-1,Е-2/1,Е-5 (ЗРА и ФС) (источник 6022);
· Площадка нефтегазосепаратора С-1 (ЗРА и ФС) (источник 6023);
· Площадка дренажных емкостей для сбора конденсата Е-3, Е-4 (ЗРА и ФС) (источник 6024);
· Площадка газовых расширителей ГР-1, ГР-2 (ЗРА и ФС) (источник 6025);
· Площадка отстойника нефти ОН-1 и концевой сепарационной установки КСУ-1 (ЗРА и ФС) (источник 6026);
· Площадка блока дозирования химических реагентов (ЗРА и ФС) (источник 6027);
· Площадка входного фильтра Ф-1 (ЗРА и ФС) (источник 6028);
· Концевая сепарационная установка (источник 6029);
· Насосы перекачки нефти Н-2/1,2 (источник 6030 - 6031).
· Насосы перекачки нефти Н-3/1,2 (источник 6032 - 6033);
· Насос перекачки нефти Н-5/1,2 (источник 6034-6035)
· Насос Н-1/1,2 (источник 6036-6037)
(002) Пункт сдачи нефти (ПСН):
Всего выявлено 33 источников выброса загрязняющих веществ в атмосферу, из них:
- организованных – 12 ед.
- неорганизованных – 21 ед.
Организованные источники выбросов – 13 ед.:
· Резервуары нефти РВС-2000 м3 (источник 0101 – 0102, 0111);
· Котел Буран кВА-174 Ж/Г (источник 0103);
· Печь подогрева нефти ПТ-16/150 (источник 0104);
· Печь ПП-0,63 (источник 0105);
· Продувочная свеча печи ПП - 0,63 (источник 0106);
· Резервуары хранения дизельного топлива Е-1,2 (источник 0107-0108);
· Дизель-генератор CATERPILLAR GEH275-4 (источник 0109);
· Химлаборатория (источник 0110). 
· Свеча газопровода топливного газа (источник 0112).
Неорганизованные источники выбросов -21 ед.:
· Насосы центробежные Н-1/1,2 (источник 6101);
· Насосы экспорта нефти Н-2/1,2 (источник 6102 - 6103);
· Газосепаратор ГС-1  (источник 6104);
· Дренажные емкости ЕП-1,2,3 (источник 6105 - 6107);
· Насос полупогружной Н-3,4 (источник 6108);
· Площадка резервуаров нефти РВС-1,2,3 (ЗРА и ФС) (источник 6109);
· Площадка подогревателя нефти П-1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6110);
· Площадка насосов перекачки нефти Н-1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6111);
· Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6112);
· Площадка сепарации нефти и газа ГС-1(ЗРА и ФС) (источник 6113);
· Площадка резервуаров хранения дизельного топлива Е-1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6114);
· Площадка трубопроводов (ЗРА и ФС) (источник 6115);
· Площадка дренажных емкостей ЕП-1,2 (ЗРА и ФС) (источник 6116);
· Площадка дренажной емкости ЕП-3 (ЗРА и ФС) (источник 6117);
· Коммерческий узел учета нефти (источник 6118);
· ЗРА и ФС ПЗА-1 (источник №6119)
· ЗРА и ФС  ГС-1 (источник №6120);
· ЗРА и ФС межплощадочные трубопроводы, (источник №6121).
(003) Резервуарный парк Пункта сдачи нефти (ПСН) м/р Северо-западный Жетыбай
[bookmark: _Hlk148630036][bookmark: _Hlk148622887][bookmark: _Hlk148622056][bookmark: _Hlk148622348][bookmark: _Hlk148627226]В связи с выходом ПСН на максимальную производительность по товарной нефти, ранее было разработан проект расширение резервуарного парка, путем строительства одного резервуара типа РВС-2000 м³ c трубопроводами обвязки и соответствующей запорной и дыхательной арматурой. 
В период эксплуатации основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: резервуары, запорно-регулирующая арматура (ЗРА) и фланцевые соединения (ФС).
Количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации – 2 ед., из них: 1 ед. организованных источников выбросов, 1 ед. неорганизованных источников выбросов. В соответствии с утвержденной технологической схемой ниже представлены источники выбросов вредных веществ атмосферу: 
· Источники  № 0113 – Резервуар РВС Р-3 (2000 м3) 8760 ч.;
· Источник № 6122 – Площадка РВС-2000 (ЗРА – 8 шт., ФС – 23 шт.), 8760 ч.;
Перечень и количество загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах в атмосферу при эксплуатации площадки (согласно ПДВ) представлено в таблице ниже.
Распределение источников выбросов загрязняющих веществ по производствам и проводимым видам работ по ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года представлено в таблице ниже.
Таблица 4 - Количество источников выбросов загрязняющих веществ на 2027-2030 года
	Наименование
	Количество источников ВВ

	
	организованных
	неорганизованных
	Итого

	1. Установка подготовки нефти
	21
	37
	58

	2. Пункт сдачи нефти
	13
	22
	35

	Всего:
	33
	58
	93


[bookmark: _Toc208897660]
[bookmark: _Toc242322080]3.4. Качественная и количественная характеристика выбросов ЗВ в атмосферу
Качественные и количественные характеристики выбросов ЗВ определены расчетным методом по утвержденным методикам.
Основными загрязняющими атмосферу веществами являются углерод оксид, углеводороды предельные, оксиды азота, азота диоксид и др.
Основное загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате выделения продуктов сгорания дизельного топлива (при работе дизель – генераторов); продуктов сгорания природного газа (при работе печей, котельной), резервуаров, легких фракций углеводородов от технологического оборудования.
Количество выбросов в атмосферу на 2027-2030 года составит 176,753985 т/год вредных веществ, в том числе:
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)

	1
	2
	3
	4

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,000026
	0,000048

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	2,0848514
	9,157264

	0302
	Азотная кислота (5)
	0,001
	0,0052

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,3387916
	1,488052

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,00026
	0,001

	0322
	Серная кислота (517)
	0,000054
	0,000028

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0218254
	0,0052572

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,18333334
	0,046

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,00082334
	0,025393

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,9710262
	4,398138

	0410
	Метан (727*)
	0,446255
	2,260576

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	121,1535984
	117,05779836

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	22,3741294
	41,128472

	0602
	Бензол (64)
	0,29148335
	0,51553

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,141438
	0,24662043

	0621
	Метилбензол (349)
	0,1831912
	0,3240289

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,0000006
	0,000000144

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,00001
	0,0003

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,005238
	0,0013142

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,00128
	0,0034

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,1346074
	0,0895648

	 
	В С Е Г О :
	148,3332226
	176,753985



В атмосферу выбрасываются ЗВ 21 наименований и 5 групп веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным воздействием.
Перечень ВВ, выбрасываемых в атмосферу на 2027-2030 года, их качественные и количественные характеристики представлены в таблице.
Группы веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным воздействием, представлены в таблице ниже
Таблица 5 - Группы веществ, обладающих при совместном присутствии суммирующим вредным воздействием
	[bookmark: _Toc223840205]Номер группы сумма-ции
	Код загряз-няющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества

	1
	2
	3

	6007
	0301
	Азота (IV) диоксид

	 
	0330
	Сера диоксид

	 
	 
	 

	6037
	0333
	Сероводород

	 
	1325
	Формальдегид 

	 
	 
	 

	6042
	0322
	Серная кислота

	 
	0330
	Сера диоксид

	 
	 
	 

	6044
	0330
	Сера диоксид

	 
	0333
	Сероводород

	 
	 
	 

	6046
	0302
	Азотная кислота (5)

	 
	0316
	Гидрохлорид 

	 
	0322
	Серная кислота



[bookmark: _Toc242322081]3.5. Краткая характеристика пылегазоочистного оборудования
Применяемое технологическое оборудование соответствует современному техническому уровню. Установок для очистки газа на предприятии не имеется.
Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу выполняются организационно-технические мероприятия.

[bookmark: _Toc223840207][bookmark: _Toc242322082]3.6. Оценка степени соответствия применяемой технологии современному техническому уровню
Для проведения технологических операций на предприятии применены аппараты и оборудование, выделение из которых вредных веществ в атмосферу, не оказывают существенного влияния на уровень загрязнения атмосферы.
На предприятии используется технологическое оборудование отечественного (стран СНГ) и зарубежного производства, надежное в эксплуатации и отвечающее современному техническому уровню.
Обслуживающим персоналом периодически проводятся профилактические осмотры и ремонты. Оборудование предприятия в хорошем рабочем состоянии.

[bookmark: _Toc223840209][bookmark: _Toc242322083]3.7. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Все характеристики источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, полученные в ходе инвентаризации, сведены в таблицу ниже. 

3.8 [bookmark: _Toc191811970][bookmark: _Toc242322084]Обоснование полноты и достоверности исходных данных 
Исходные данные (г/с, т/год) для расчета нормативов ПДВ определены расчетным методом, согласно утвержденным методикам. 
Оценка выбросов от отдельного источника осуществлялась по следующим критериям: 
· определение среднего объема выбросов; 
· определение средней температуры выбросов; 
· определение химического состава парогазовой фазы; 
· определение времени работы источника. 
При проведении инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ были уточнены следующие технологические параметры: 
· тип источника;
· общее число источников выбросов;
· класс опасности загрязняющего вещества;
· коэффициент оседания F для загрязняющего вещества (п.2.5 ОНД-86);
· мощность выброса (г/с), отнесенная к 20-минутному интервалу осреднения;
· валовый выброс загрязняющего вещества;
· средняя температура выбрасываемой газовоздушной смеси;
· высота источника над уровнем земли;
· координаты источника на карте-схеме;
· время работы источника.


Утверждаю
Генеральный директор 
ТОО «Oil Preparation Terminal»
(Ойл Препорейшн Терминал)

_____________Мадалиев Н.А.
«_____»_____________2026 г.

БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ 
 1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

	Hаименование производства, номер цеха, участка и т.п.
	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры
	Номер источника выделения 
	Наименование источника выделения загрязняющих веществ
	Наимено-вание выпускае-мой продукции
	Время работы источника выделения, час
	Наименование загрязняющего вещества
	Код вред-ного вещества (ПДК или ОБУВ)
	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в сутки
	за год
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(001) УПН
	0001
	0001 01
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	 
	8
	1050
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	1,324823

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,215284

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,441788

	
	
	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	0410 (*50)
	0,441788

	
	0002
	0002 02
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	 
	8
	1050
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	1,324823

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,215284

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,441788

	
	
	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	0410 (*50)
	0,441788

	
	0003
	0003 03
	Печь подогрева нефти УН-0,2
	 
	8
	1800
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,16142

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,02623

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,06885

	
	
	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	0410 (*50)
	0,06885

	
	0004
	0004 04
	Продувочные свечи УН-0,2
	 
	0,01
	0,13
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,00168

	
	0005
	0005 05
	Подогреватель путевой ПП-1,6 (ВГУ-1/1)
	 
	8
	1800
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	2,5827

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,41969

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,2754

	
	
	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	0410 (*50)
	0,2754

	
	0006
	0006 06
	Продувочная свеча на подогревателе
	 
	0,01
	0,13
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,00168

	
	0007
	0007 07
	Резервуар подготовки нефти Т-1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	10,3221

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	3,81773

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,04986

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,02422

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,03134

	
	0008
	0008 08
	Резервуар подготовки нефти Т-2/1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	5,31529

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	1,96591

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,02567

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,01247

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,01614

	
	0009
	0009 09
	Резервуар подготовки нефти Т-2/2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	7,91361

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	2,92692

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,03822

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,01857

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,02403

	
	0010
	0010 10
	Резервуар подготовки нефти Т-2/3
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	11,69838

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	4,32676

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,05651

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,02745

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,03552

	
	0011
	0011 11
	Резервуар подготовки нефти Т-2/4
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	11,69838

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	4,32676

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,05651

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,02745

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,03552

	
	0012
	0012 12
	Резервуар пластовой воды Т-3/1 (2 ед)
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,00002056

	
	0013
	0013 13
	Резервуары хранения дизельного топлива Т-1/1
	 
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0000022

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,000783

	
	0014
	0014 14
	Резервуары хранения дизельного топлива Т-1/2
	 
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0000022

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,000783

	
	0015
	0015 15
	Резервуар хранения сырой нефти Р-2/1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	1,9061

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,70499

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00921

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00447

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00579

	
	0016
	0016 16
	Резервуар хранения сырой нефти Р-2/2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,25415

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,094

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00123

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0006

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00077

	
	0017
	0017 17
	Резервуар хранения сырой нефти Р-2/3
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,03177

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,01175

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00015

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00007

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,0001

	
	0018
	0018 18
	Резервуар хранения сырой нефти Р-2/4
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,03177

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,01175

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00015

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00007

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,0001

	
	0019
	0019 19
	Дизель-генераторная установка CATERPILLAR GEH275-4
	 
	8
	400
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,05888

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,009568

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (0,15)
	0,0026286

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	0,023

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,0598

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0703 (**1,E-6)
	0,000000072

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1325 (0,05)
	0,0006571

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,0157714

	
	0020
	0020 20
	Котел "Буран КВа-174 ЛЖ/Гн"
	 
	24
	8760
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,277349

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,045069

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	1,008981

	
	0021
	0021 21
	Химлаборатория
	 
	8
	3942
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0150 (*0,01)
	0,000024

	
	
	
	
	
	
	
	Азотная кислота (5)
	0302 (0,4)
	0,0026

	
	
	
	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0316 (0,2)
	0,0005

	
	
	
	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	0322 (0,3)
	0,000014

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401 (0,35)
	0,0017

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,0002

	
	6001
	6001 22
	Отстойник нефти ОН - 1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,19884

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,07354

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00096

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,000466

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,000604

	
	6002
	6002 23
	Газосепаратор
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,57188

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,21151

	
	6003
	6003 24
	Дренажная емкость Е-2/1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,11057

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0409

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00053

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,000259

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,000336

	
	6004
	6004 25
	Дренажная емкость Е-1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,02121

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,00785

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00004981

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,000064

	
	6005
	6005 26
	Дренажная емкость Е-3
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,02121

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,00785

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00004981

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,000064

	
	6006
	6006 27
	Дренажная емкость Е-4
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,02121

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,00785

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00004981

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,000064

	
	6007
	6007 28
	Дренажная емкость Е-5
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0057968

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,002144

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00003

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0000136

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,0000176

	
	6008
	6008 29
	Сепаратор нефтегазовый со сбросом воды С-1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	6,37034

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	2,35613

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,03077

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,014946

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,019341

	
	6009
	6009 30
	Блок дозировки химреагента БР-1/1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0118

	
	6010
	6010 31
	Блок дозировки химреагента БР-1/2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0118

	
	6011
	6011 32
	Блок дозировки химреагента БР-1/3
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0118

	
	6012
	6012 33
	Площадка  резервуарного парка  Т-1, Т-2/1,2,3,4, Т-3/1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,030071

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,011122

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,000145

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0000706

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,0000913

	
	6013
	6013 34
	Площадка  подогревателя нефти П-1/1,2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,3744

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,038

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0005

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00031

	
	6014
	6014 35
	Площадка печи подогрева нефти УН-0,2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,2105

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0778

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00102

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0003195

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,0006

	
	6015
	6015 36
	Площадка подогревателя путевого ПП-1,6 (ВГУ-1/1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,3744

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,038

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0005

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00031

	
	6016
	6016 37
	Площадка  насосов перекачки нефти Н-2/1,2, Н-3/1,2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,2157

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0798

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00104

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00033

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00065

	
	6017
	6017 38
	Площадка насосов перекачки нефти Н-5/1,2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0972

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0359

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00047

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0001475

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,0003

	
	6018
	6018 39
	Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2
	 
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0000706

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0852

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0315

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00041

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0001294

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,0003

	
	6019
	6019 40
	Площадка газового сепаратора СГ-1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,6953

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0562

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00073

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00023

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00046

	
	6020
	6020 41
	Площадка  резервуаров хранения дизельного топлива Т-4/1,2
	 
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0249

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,02497

	
	6021
	6021 42
	Площадка трубопроводов
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0816

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,01

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,000041

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00008

	
	6022
	6022 43
	Площадка дренажных емкостей Е-1, Е-2/1,5
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,1764

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0248

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0003

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,0002

	
	6023
	6023 44
	Площадка нефтегазосепаратора С-1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,3114

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0146

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00012

	
	6024
	6024 45
	Площадка дренажных емкостей для сбора конденсата Е-3, Е-4
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,1222

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,045

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0006

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00037

	
	6025
	6025 46
	Площадка газовых расширителей ГР-1, ГР-2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,1222

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,045

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0006

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00037

	
	6026
	6026 47
	Площадка отстойника нефти ОН-1 и концевой сепарационной установки КСУ-1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,2061

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0158

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00013

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,0001

	
	6027
	6027 48
	Площадка блока дозирования химических реагентов
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,000002

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,000001

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,000001

	
	
	
	
	
	
	
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	1052 (1)
	0,0003

	
	6028
	6028 49
	Площадка входного фильтра Ф-1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0939

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0146

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00012

	
	6029
	6029 50
	Концевая сепарационная установка КСУ
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	2,26909

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,83924

	
	6030
	6030 51
	Насосы перекачки нефти Н-2/1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,2539

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0939

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00123

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00077

	
	6031
	6031 52
	Насосы перекачки нефти Н-2/2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,2539

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0939

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00123

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00077

	
	6032
	6032 53
	Насосы перекачки нефти Н-3/1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,2539

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0939

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00123

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00077

	
	6033
	6033 54
	Насосы перекачки нефти Н-3/2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,2539

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0939

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00123

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00077

	
	6034
	6034 55
	Насосы перекачки нефти Н-5/1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,2539

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0939

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00123

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00077

	
	6035
	6035 56
	Насосы перекачки нефти Н-5/2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,2539

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0939

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00123

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00077

	
	6036
	6036 57
	Насос Н-1/1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,1269

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,047

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00061

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00019

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00039

	
	6037
	6037 58
	Насос Н-1/2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,1269

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,047

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00061

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00019

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00039

	(002) ПСН
	0101
	0101 59
	Резервуар нефти РВС-2000м3
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	9,53049

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	3,52494

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,04603

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,02236

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,02894

	
	0102
	0102 60
	Резервуар нефти РВС-2000м3
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	9,53049

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	3,52494

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,04603

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,02236

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,02894

	
	0103
	0103 61
	Котел "Буран КВа-174 ЛЖ/Гн"
	 
	24
	8760
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,277349

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,045069

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	1,008981

	
	0104
	0104 62
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	 
	8
	1800
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	2,27113

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,36906

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,75735

	
	
	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	0410 (*50)
	0,75735

	
	0105
	0105 63
	Печь ПП-0,63
	 
	8
	1800
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,81991

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,13323

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,2754

	
	
	
	
	
	
	
	Метан (727*)
	0410 (*50)
	0,2754

	
	0106
	0106 64
	Продувочная свеча печи ПП-0,63
	 
	0,01
	0,13
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,00168

	
	0107
	0107 65
	Резервуары хранения дизельного топлива Е-1
	 
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0000022

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,000783

	
	0108
	0108 66
	Резервуары хранения дизельного топлива Е-2
	 
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0000022

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,000783

	
	0109
	0109 67
	Дизель-генераторная установка CATERPILLAR GEH275-4
	 
	8
	400
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (0,2)
	0,05888

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (0,4)
	0,009568

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (0,15)
	0,0026286

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (0,5)
	0,023

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (5)
	0,0598

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0703 (**1,E-6)
	0,000000072

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1325 (0,05)
	0,0006571

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,0157714

	
	0110
	0110 68
	Химлаборатория
	 
	8
	3942
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0150 (*0,01)
	0,000024

	
	
	
	
	
	
	
	Азотная кислота (5)
	0302 (0,4)
	0,0026

	
	
	
	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0316 (0,2)
	0,0005

	
	
	
	
	
	
	
	Серная кислота (517)
	0322 (0,3)
	0,000014

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401 (0,35)
	0,0017

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,0002

	
	0111
	0111 69
	Резервуар нефти РВС-2000м3
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	1,27073

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,46999

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00614

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00298

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00386

	
	0112
	0112 70
	Продувочная свеча на газопроводе
	 
	0,01
	0,13
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,1187

	
	0113
	0113 71
	РВС Р-3 (2000 м3)
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	25,41464

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	9,39984

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,12276

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,05963

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,07716

	
	6101
	6101 72
	Насосы перекачки нефти Н-1/1,2
	 
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,000263

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,3174

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,1174

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,001533

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,000482

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,000964

	
	6102
	6102 73
	Насосы экспорта нефти Н-2/1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,1269

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,047

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00061

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00019

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00039

	
	6103
	6103 74
	Насосы экспорта нефти Н-2/2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,1269

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,047

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00061

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00019

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00039

	
	6104
	6104 75
	Газосепаратор
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,4627

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,17114

	
	6105
	6105 76
	Дренажная емкость ЕП-1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,11057

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0409

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00053

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,000168

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,000336

	
	6106
	6106 77
	Дренажная емкость ЕП-2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,03032

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,01121

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00015

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,000046

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,000092

	
	6107
	6107 78
	Дренажная емкость ЕП-3
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,02121

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,00725

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,000032

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,000064

	
	6108
	6108 79
	Насос полупогружной Н-3,4
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,2539

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0939

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00123

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00077

	
	6109
	6109 80
	Площадка  резервуаров нефти  РВС-1,2,3
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,1191

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0439

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0006

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00036

	
	6110
	6110 81
	Площадка  подогревателя нефти П-1,2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,1932

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0313

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00026

	
	6111
	6111 82
	Площадка  насосов перекачки нефти Н-1,2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,2123

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0785

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00103

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00032

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00064

	
	6112
	6112 83
	Площадка насосов  экспорта нефти Н-2/1,2
	 
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,0000706

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0852

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0315

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00041

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0001294

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,0003

	
	6113
	6113 84
	Площадка  сепарации нефти и газа ГС-1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,4125

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0112

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,00015

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,00005

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00009

	
	6114
	6114 85
	Площадка  резервуаров хранения дизельного топлива Е-1,2
	 
	24
	8760
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0333 (0,008)
	0,00008

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (1)
	0,02952

	
	6115
	6115 86
	Площадка трубопроводов
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0148

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0717

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0009

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0003

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,00059

	
	6116
	6116 87
	Площадка дренажных емкостей ЕП-1,2
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,1821

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,027

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0004

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,0002

	
	6117
	6117 88
	Площадка дренажной емкости ЕП-3
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,0877

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0123

	
	
	
	
	
	
	
	Бензол (64)
	0602 (0,3)
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (0,2)
	0,0001

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (0,6)
	0,0001

	
	6118
	6118 89
	Коммерческий узел учета нефти
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	4,1444

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,1858

	
	6119
	6119 90
	ЗРА и ФС ПЗА-1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,15622

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,05778

	
	6120
	6120 91
	ЗРА и ФС ГС-1
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,03942

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,01458

	
	6121
	6121 92
	ЗРА и ФС межплощадочные трубопроводы
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,11789

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,0436

	
	6122
	6122 93
	ЗРА и ФС
	 
	24
	8760
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0415 (*50)
	0,20169

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0416 (*30)
	0,134596

	Примечание: В случае отсутствия ПДКм.р. в колонке 8 указывается "*" - для значения ОБУВ, "**" - для ПДКc.c.










	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ                   

	 3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	

	Номер источника выделения
	Наименование  и тип пылегазоулавливающего оборудования
	КПД аппаратов, %
	Код ЗВ,  по
которому проис-ходит очистка
	Коэффициент обеспеченности  K(1),%

	
	
	Проект-ный
	Факти-ческий
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!





4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация , т/год
	Код заг-рязняю-щего вещест-ва
	Н а и м е н о в а н и е
загрязняющего
вещества
	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего выброшено в атмосферу

	
	
	
	выбрасы-вается  без очистки
	поступает на очистку
	выброшено в атмосферу
	уловлено и обезврежено
	

	
	
	
	
	
	
	фактически
	из них утилизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О  по площадке:
	176,753985034
	176,753985034
	 
	 
	 
	 
	176,753985034

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Т в е р д ы х:
	0,005257344
	0,005257344
	 
	 
	 
	 
	0,005257344

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0052572
	0,0052572
	 
	 
	 
	 
	0,0052572

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,000000144
	0,000000144
	 
	 
	 
	 
	0,000000144

	Г а з о о б р а з н ы х  и  ж и д к и х:
	176,74872769
	176,74872769
	 
	 
	 
	 
	176,74872769

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,000048
	0,000048
	 
	 
	 
	 
	0,000048

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	9,157264
	9,157264
	 
	 
	 
	 
	9,157264

	0302
	Азотная кислота (5)
	0,0052
	0,0052
	 
	 
	 
	 
	0,0052

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1,488052
	1,488052
	 
	 
	 
	 
	1,488052

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,001
	0,001
	 
	 
	 
	 
	0,001

	0322
	Серная кислота (517)
	0,000028
	0,000028
	 
	 
	 
	 
	0,000028

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,046
	0,046
	 
	 
	 
	 
	0,046

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,025393
	0,025393
	 
	 
	 
	 
	0,025393

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	4,398138
	4,398138
	 
	 
	 
	 
	4,398138

	0410
	Метан (727*)
	2,260576
	2,260576
	 
	 
	 
	 
	2,260576

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	117,05779836
	117,05779836
	 
	 
	 
	 
	117,05779836

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	41,128472
	41,128472
	 
	 
	 
	 
	41,128472

	0602
	Бензол (64)
	0,51553
	0,51553
	 
	 
	 
	 
	0,51553

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,24662043
	0,24662043
	 
	 
	 
	 
	0,24662043

	0621
	Метилбензол (349)
	0,3240289
	0,3240289
	 
	 
	 
	 
	0,3240289

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,0003
	0,0003
	 
	 
	 
	 
	0,0003

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0013142
	0,0013142
	 
	 
	 
	 
	0,0013142

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0034
	0,0034
	 
	 
	 
	 
	0,0034

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0895648
	0,0895648
	 
	 
	 
	 
	0,0895648






Таблица 6 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027-2030 года 
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с
	Объем смеси,                м3/с
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	УПН

	001
	 
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	1
	1050
	труба
	0001
	9,2
	0,3
	17,58
	1,24266
	250
	550
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,350482
	540,322
	1,324823
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,056953
	87,802
	0,215284
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,116875
	180,181
	0,441788
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0,116875
	180,181
	0,441788
	2030

	001
	 
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	1
	1050
	труба
	0002
	9,2
	0,3
	17,58
	1,24266
	250
	550
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,350482
	540,322
	1,324823
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,056953
	87,802
	0,215284
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,116875
	180,181
	0,441788
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0,116875
	180,181
	0,441788
	2030

	001
	 
	Печь подогрева нефти УН-0,2
	1
	1800
	труба
	0003
	9,2
	0,3
	17,58
	1,24266
	250
	550
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,02491
	38,403
	0,16142
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00405
	6,244
	0,02623
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,01063
	16,388
	0,06885
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0,01063
	16,388
	0,06885
	2030

	001
	 
	Продувочные свечи УН-0,2
	1
	0,13
	труба
	0004
	2
	0,2
	21,96
	0,689895
	30
	555
	755
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	8,5985
	13833,1
	0,00168
	2030

	001
	 
	Подогреватель путевой ПП-1,6 (ВГУ-1/1)
	1
	1800
	труба
	0005
	9,2
	0,3
	17,58
	1,24266
	250
	550
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,39857
	614,457
	2,5827
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,06477
	99,853
	0,41969
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0425
	65,52
	0,2754
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0,0425
	65,52
	0,2754
	2030

	001
	 
	Продувочная свеча на подогревателе
	1
	0,13
	труба
	0006
	2
	0,2
	21,96
	0,689895
	30
	555
	755
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	8,5985
	13833,1
	0,00168
	2030

	001
	 
	Резервуар подготовки нефти Т-1
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0007
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6,61962
	1234913
	10,3221
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	2,44833
	456744,4
	3,81773
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,03197
	5964,113
	0,04986
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,01553
	2897,175
	0,02422
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0201
	3749,724
	0,03134
	2030

	001
	 
	Резервуар подготовки нефти Т-2/1
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0008
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6,38036
	1190278
	5,31529
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	2,35983
	440234,4
	1,96591
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,03082
	5749,577
	0,02567
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,01497
	2792,705
	0,01247
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,01937
	3613,54
	0,01614
	2030

	001
	 
	Резервуар подготовки нефти Т-2/2
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0009
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6,61962
	1234913
	7,91361
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	2,44833
	456744,4
	2,92692
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,03197
	5964,113
	0,03822
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,01553
	2897,175
	0,01857
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0201
	3749,724
	0,02403
	2030

	001
	 
	Резервуар подготовки нефти Т-2/3
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0010
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6,61962
	1234913
	11,69838
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	2,44833
	456744,4
	4,32676
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,03197
	5964,113
	0,05651
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,01553
	2897,175
	0,02745
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0201
	3749,724
	0,03552
	2030

	001
	 
	Резервуар подготовки нефти Т-2/4
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0011
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6,61962
	1234913
	11,69838
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	2,44833
	456744,4
	4,32676
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,03197
	5964,113
	0,05651
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,01553
	2897,175
	0,02745
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0201
	3749,724
	0,03552
	2030

	001
	 
	Резервуар пластовой воды Т-3/1 (2 ед)
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0012
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,000001
	0,187
	2,06E-05
	2030

	001
	 
	Резервуары хранения дизельного топлива Т-1/1
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0013
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	4,4E-06
	0,821
	2,2E-06
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,001564
	291,77
	0,000783
	2030

	001
	 
	Резервуары хранения дизельного топлива Т-1/2
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0014
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	4,4E-06
	0,821
	2,2E-06
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,001564
	291,77
	0,000783
	2030

	001
	 
	Резервуар хранения сырой нефти Р-2/1
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0015
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	3,38969
	632358,3
	1,9061
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1,25371
	233883,9
	0,70499
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,01637
	3053,88
	0,00921
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00795
	1483,1
	0,00447
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,01029
	1919,635
	0,00579
	2030

	001
	 
	Резервуар хранения сырой нефти Р-2/2
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0016
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	3,38969
	632358,3
	0,25415
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1,25371
	233883,9
	0,094
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,01637
	3053,88
	0,00123
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00795
	1483,1
	0,0006
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,01029
	1919,635
	0,00077
	2030

	001
	 
	Резервуар хранения сырой нефти Р-2/3
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0017
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	3,38969
	632358,3
	0,03177
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1,25371
	233883,9
	0,01175
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,01637
	3053,88
	0,00015
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00795
	1483,1
	0,00007
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,01029
	1919,635
	0,0001
	2030

	001
	 
	Резервуар хранения сырой нефти Р-2/4
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0018
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	3,38969
	632358,3
	0,03177
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1,25371
	233883,9
	0,01175
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,01637
	3053,88
	0,00015
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00795
	1483,1
	0,00007
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,01029
	1919,635
	0,0001
	2030

	001
	 
	Дизель-генераторная установка CATERPILLAR GEH275-4
	1
	400
	труба
	0019
	5
	0,5
	4,42
	0,867867
	250
	602
	805
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,234667
	518,009
	0,05888
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,038133
	84,176
	0,009568
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,010913
	24,089
	0,002629
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,091667
	202,347
	0,023
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,236806
	522,73
	0,0598
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	3E-07
	0,0007
	7,2E-08
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,002619
	5,781
	0,000657
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,063294
	139,716
	0,015771
	2030

	001
	 
	Котел "Буран КВа-174 ЛЖ/Гн"
	1
	8760
	труба
	0020
	9,2
	0,3
	17,58
	1,24266
	250
	550
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,007031
	10,839
	0,277349
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,001143
	1,762
	0,045069
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,02558
	39,435
	1,008981
	2030

	001
	 
	Химлаборатория
	1
	3942
	труба
	0021
	3
	0,1
	2,5
	0,019635
	30
	608
	809
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,000013
	0,735
	0,000024
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0302
	Азотная кислота (5)
	0,0005
	28,263
	0,0026
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,00013
	7,348
	0,0005
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0,000027
	1,526
	0,000014
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,00064
	36,177
	0,0017
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000012
	0,678
	0,0002
	2030

	ПСН

	002
	 
	Резервуар нефти РВС-2000м3
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0101
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	3,38969
	632358,3
	9,53049
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1,25371
	233883,9
	3,52494
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,01637
	3053,88
	0,04603
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00795
	1483,1
	0,02236
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,01029
	1919,635
	0,02894
	2030

	002
	 
	Резервуар нефти РВС-2000м3
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0102
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	3,38969
	632358,3
	9,53049
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1,25371
	233883,9
	3,52494
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,01637
	3053,88
	0,04603
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00795
	1483,1
	0,02236
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,01029
	1919,635
	0,02894
	2030

	002
	 
	Котел "Буран КВа-174 ЛЖ/Гн"
	1
	8760
	труба
	0103
	9,2
	0,3
	17,58
	1,24266
	250
	550
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,007031
	10,839
	0,277349
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,001143
	1,762
	0,045069
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,02558
	39,435
	1,008981
	2030

	002
	 
	Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	1
	1800
	труба
	0104
	9,2
	0,3
	17,58
	1,24266
	250
	550
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,350482
	540,322
	2,27113
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,056953
	87,802
	0,36906
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,116875
	180,181
	0,75735
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0,116875
	180,181
	0,75735
	2030

	002
	 
	Печь ПП-0,63
	1
	1800
	труба
	0105
	9,2
	0,3
	17,58
	1,24266
	250
	550
	750
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,12653
	195,065
	0,81991
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,02056
	31,696
	0,13323
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0425
	65,52
	0,2754
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0410
	Метан (727*)
	0,0425
	65,52
	0,2754
	2030

	002
	 
	Продувочная свеча печи ПП-0,63
	1
	0,13
	труба
	0106
	2
	0,2
	21,96
	0,689895
	30
	555
	755
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	8,5985
	13833,1
	0,00168
	2030

	002
	 
	Резервуары хранения дизельного топлива Е-1
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0107
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	4,4E-06
	0,821
	2,2E-06
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,001564
	291,77
	0,000783
	2030

	002
	 
	Резервуары хранения дизельного топлива Е-2
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0108
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	4,4E-06
	0,821
	2,2E-06
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,001564
	291,77
	0,000783
	2030

	002
	 
	Дизель-генераторная установка CATERPILLAR GEH275-4
	1
	400
	труба
	0109
	5
	0,5
	4,42
	0,867867
	250
	602
	805
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,234667
	518,009
	0,05888
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,038133
	84,176
	0,009568
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,010913
	24,089
	0,002629
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,091667
	202,347
	0,023
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,236806
	522,73
	0,0598
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	3E-07
	0,0007
	7,2E-08
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,002619
	5,781
	0,000657
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,063294
	139,716
	0,015771
	2030

	002
	 
	Химлаборатория
	1
	3942
	труба
	0110
	3
	0,1
	2,5
	0,019635
	30
	608
	809
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,000013
	0,735
	0,000024
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0302
	Азотная кислота (5)
	0,0005
	28,263
	0,0026
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,00013
	7,348
	0,0005
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0322
	Серная кислота (517)
	0,000027
	1,526
	0,000014
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,00064
	36,177
	0,0017
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000012
	0,678
	0,0002
	2030

	002
	 
	Резервуар нефти РВС-2000м3
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0111
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	3,38969
	632358,3
	1,27073
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1,25371
	233883,9
	0,46999
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,01637
	3053,88
	0,00614
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00795
	1483,1
	0,00298
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,01029
	1919,635
	0,00386
	2030

	002
	 
	Продувочная свеча на газопроводе
	1
	0,13
	труба
	0112
	2
	0,2
	21,96
	0,689895
	30
	555
	755
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	32,984
	53064,01
	0,1187
	2030

	002
	 
	РВС Р-3 (2000 м3)
	1
	8760
	дыхательный клапан
	0113
	10
	0,1
	0,69
	0,005419
	3
	580
	780
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	3,38969
	632358,3
	25,41464
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1,25371
	233883,9
	9,39984
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,01637
	3053,88
	0,12276
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00795
	1483,1
	0,05963
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,01029
	1919,635
	0,07716
	2030

	УПН

	001
	 
	Отстойник нефти ОН - 1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6001
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00631
	 
	0,19884
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00233
	 
	0,07354
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00003
	 
	0,00096
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000015
	 
	0,000466
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000019
	 
	0,000604
	2030

	001
	 
	Газосепаратор
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6002
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,01813
	 
	0,57188
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00671
	 
	0,21151
	2030

	001
	 
	Дренажная емкость Е-2/1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6003
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00351
	 
	0,11057
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0013
	 
	0,0409
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000017
	 
	0,00053
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	8,23E-06
	 
	0,000259
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000011
	 
	0,000336
	2030

	001
	 
	Дренажная емкость Е-1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6004
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00067
	 
	0,02121
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00025
	 
	0,00785
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000003
	 
	0,0001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1,58E-06
	 
	4,98E-05
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000002
	 
	0,000064
	2030

	001
	 
	Дренажная емкость Е-3
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6005
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00067
	 
	0,02121
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00025
	 
	0,00785
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000003
	 
	0,0001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1,58E-06
	 
	4,98E-05
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000002
	 
	0,000064
	2030

	001
	 
	Дренажная емкость Е-4
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6006
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00067
	 
	0,02121
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00025
	 
	0,00785
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000003
	 
	0,0001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1,58E-06
	 
	4,98E-05
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000002
	 
	0,000064
	2030

	001
	 
	Дренажная емкость Е-5
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6007
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,000217
	 
	0,005797
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	8,04E-05
	 
	0,002144
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000001
	 
	0,00003
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	5,1E-07
	 
	1,36E-05
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	6,6E-07
	 
	1,76E-05
	2030

	001
	 
	Сепаратор нефтегазовый со сбросом воды С-1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6008
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,202
	 
	6,37034
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,07471
	 
	2,35613
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000976
	 
	0,03077
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000474
	 
	0,014946
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000613
	 
	0,019341
	2030

	001
	 
	Блок дозировки химреагента БР-1/1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6009
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,5609
	 
	0,0118
	2030

	001
	 
	Блок дозировки химреагента БР-1/2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6010
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,5609
	 
	0,0118
	2030

	001
	 
	Блок дозировки химреагента БР-1/3
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6011
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,5609
	 
	0,0118
	2030

	001
	 
	Площадка  резервуарного парка  Т-1, Т-2/1,2,3,4, Т-3/1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6012
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00096
	 
	0,030071
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00035
	 
	0,011122
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	4,6E-06
	 
	0,000145
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	2,2E-06
	 
	7,06E-05
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	2,9E-06
	 
	9,13E-05
	2030

	001
	 
	Площадка  подогревателя нефти П-1/1,2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6013
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0119
	 
	0,3744
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0012
	 
	0,038
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00002
	 
	0,0005
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000005
	 
	0,0002
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,00031
	2030

	001
	 
	Площадка печи подогрева нефти УН-0,2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6014
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0067
	 
	0,2105
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0025
	 
	0,0778
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00003
	 
	0,00102
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1,01E-05
	 
	0,00032
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00002
	 
	0,0006
	2030

	001
	 
	Площадка подогревателя путевого ПП-1,6 (ВГУ-1/1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6015
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0119
	 
	0,3744
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0012
	 
	0,038
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00002
	 
	0,0005
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000005
	 
	0,0002
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,00031
	2030

	001
	 
	Площадка  насосов перекачки нефти Н-2/1,2, Н-3/1,2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6016
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0068
	 
	0,2157
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0025
	 
	0,0798
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00003
	 
	0,00104
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,00033
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00002
	 
	0,00065
	2030

	001
	 
	Площадка насосов перекачки нефти Н-5/1,2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6017
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0031
	 
	0,0972
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0011
	 
	0,0359
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00001
	 
	0,00047
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	4,7E-06
	 
	0,000148
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,0003
	2030

	001
	 
	Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6018
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	2,2E-06
	 
	7,06E-05
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0027
	 
	0,0852
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,001
	 
	0,0315
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00001
	 
	0,00041
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	4,1E-06
	 
	0,000129
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,0003
	2030

	001
	 
	Площадка газового сепаратора СГ-1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6019
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,022
	 
	0,6953
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0018
	 
	0,0562
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000023
	 
	0,00073
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000007
	 
	0,00023
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000015
	 
	0,00046
	2030

	001
	 
	Площадка  резервуаров хранения дизельного топлива Т-4/1,2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6020
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,00079
	 
	0,0249
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0008
	 
	0,02497
	2030

	001
	 
	Площадка трубопроводов
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6021
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0026
	 
	0,0816
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0003
	 
	0,01
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000004
	 
	0,0001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000001
	 
	0,000041
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000003
	 
	0,00008
	2030

	001
	 
	Площадка дренажных емкостей Е-1, Е-2/1,5
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6022
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0056
	 
	0,1764
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0008
	 
	0,0248
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00001
	 
	0,0003
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000003
	 
	0,0001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,0002
	2030

	001
	 
	Площадка нефтегазосепаратора С-1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6023
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0099
	 
	0,3114
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0005
	 
	0,0146
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00001
	 
	0,0002
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000002
	 
	0,0001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000004
	 
	0,00012
	2030

	001
	 
	Площадка дренажных емкостей для сбора конденсата Е-3, Е-4
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6024
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0039
	 
	0,1222
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0014
	 
	0,045
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00002
	 
	0,0006
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000006
	 
	0,0002
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,00037
	2030

	001
	 
	Площадка газовых расширителей ГР-1, ГР-2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6025
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0039
	 
	0,1222
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0014
	 
	0,045
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00002
	 
	0,0006
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000006
	 
	0,0002
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,00037
	2030

	001
	 
	Площадка отстойника нефти ОН-1 и концевой сепарационной установки КСУ-1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6026
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0065
	 
	0,2061
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0005
	 
	0,0158
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00001
	 
	0,0002
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000004
	 
	0,00013
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000002
	 
	0,0001
	2030

	001
	 
	Площадка блока дозирования химических реагентов
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6027
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00001
	 
	0,0004
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,000004
	 
	0,0001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	1E-07
	 
	0,000002
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	2E-08
	 
	0,000001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	4E-08
	 
	0,000001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,00001
	 
	0,0003
	2030

	001
	 
	Площадка входного фильтра Ф-1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6028
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,003
	 
	0,0939
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0005
	 
	0,0146
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00001
	 
	0,0002
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000002
	 
	0,0001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000004
	 
	0,00012
	2030

	001
	 
	Концевая сепарационная установка КСУ
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6029
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,07195
	 
	2,26909
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,02661
	 
	0,83924
	2030

	001
	 
	Насосы перекачки нефти Н-2/1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6030
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0081
	 
	0,2539
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,003
	 
	0,0939
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00004
	 
	0,00123
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,0004
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00002
	 
	0,00077
	2030

	001
	 
	Насосы перекачки нефти Н-2/2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6031
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0081
	 
	0,2539
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,003
	 
	0,0939
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00004
	 
	0,00123
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,0004
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00002
	 
	0,00077
	2030

	001
	 
	Насосы перекачки нефти Н-3/1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6032
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0081
	 
	0,2539
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,003
	 
	0,0939
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00004
	 
	0,00123
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,0004
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00002
	 
	0,00077
	2030

	001
	 
	Насосы перекачки нефти Н-3/2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6033
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0081
	 
	0,2539
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,003
	 
	0,0939
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00004
	 
	0,00123
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,0004
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00002
	 
	0,00077
	2030

	001
	 
	Насосы перекачки нефти Н-5/1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6034
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0081
	 
	0,2539
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,003
	 
	0,0939
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00004
	 
	0,00123
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,0004
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00002
	 
	0,00077
	2030

	001
	 
	Насосы перекачки нефти Н-5/2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6035
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0081
	 
	0,2539
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,003
	 
	0,0939
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00004
	 
	0,00123
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,0004
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00002
	 
	0,00077
	2030

	001
	 
	Насос Н-1/1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6036
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,004
	 
	0,1269
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0015
	 
	0,047
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00002
	 
	0,00061
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,00019
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,00039
	2030

	001
	 
	Насос Н-1/2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6037
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,004
	 
	0,1269
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0015
	 
	0,047
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00002
	 
	0,00061
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,00019
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,00039
	2030

	ПСН

	002
	 
	Насосы перекачки нефти Н-1/1,2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6101
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	8,34E-06
	 
	0,000263
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,01007
	 
	0,3174
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,003725
	 
	0,1174
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	4,87E-05
	 
	0,001533
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1,53E-05
	 
	0,000482
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	3,06E-05
	 
	0,000964
	2030

	002
	 
	Насосы экспорта нефти Н-2/1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6102
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,004
	 
	0,1269
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0015
	 
	0,047
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00002
	 
	0,00061
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,00019
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,00039
	2030

	002
	 
	Насосы экспорта нефти Н-2/2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6103
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,004
	 
	0,1269
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0015
	 
	0,047
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00002
	 
	0,00061
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,00019
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,00039
	2030

	002
	 
	Газосепаратор
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6104
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,01467
	 
	0,4627
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00543
	 
	0,17114
	2030

	002
	 
	Дренажная емкость ЕП-1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6105
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00351
	 
	0,11057
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0013
	 
	0,0409
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000017
	 
	0,00053
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000005
	 
	0,000168
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000011
	 
	0,000336
	2030

	002
	 
	Дренажная емкость ЕП-2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6106
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00096
	 
	0,03032
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00036
	 
	0,01121
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000005
	 
	0,00015
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000001
	 
	0,000046
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000003
	 
	0,000092
	2030

	002
	 
	Дренажная емкость ЕП-3
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6107
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00067
	 
	0,02121
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00025
	 
	0,00725
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000003
	 
	0,0001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000001
	 
	0,000032
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000002
	 
	0,000064
	2030

	002
	 
	Насос полупогружной Н-3,4
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6108
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0081
	 
	0,2539
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,003
	 
	0,0939
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00004
	 
	0,00123
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,0004
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00002
	 
	0,00077
	2030

	002
	 
	Площадка  резервуаров нефти  РВС-1,2,3
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6109
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0072
	 
	0,1191
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0014
	 
	0,0439
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00002
	 
	0,0006
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000006
	 
	0,0002
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,00036
	2030

	002
	 
	Площадка  подогревателя нефти П-1,2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6110
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0061
	 
	0,1932
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,001
	 
	0,0313
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00001
	 
	0,0004
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000004
	 
	0,0001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000008
	 
	0,00026
	2030

	002
	 
	Площадка  насосов перекачки нефти Н-1,2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6111
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0067
	 
	0,2123
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0025
	 
	0,0785
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00003
	 
	0,00103
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,00032
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00002
	 
	0,00064
	2030

	002
	 
	Площадка насосов  экспорта нефти Н-2/1,2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6112
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	2,2E-06
	 
	7,06E-05
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0027
	 
	0,0852
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,001
	 
	0,0315
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00001
	 
	0,00041
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	4,1E-06
	 
	0,000129
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,0003
	2030

	002
	 
	Площадка  сепарации нефти и газа ГС-1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6113
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0131
	 
	0,4125
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0004
	 
	0,0112
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,000005
	 
	0,00015
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000001
	 
	0,00005
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000003
	 
	0,00009
	2030

	002
	 
	Площадка  резервуаров хранения дизельного топлива Е-1,2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6114
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000003
	 
	0,00008
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,00094
	 
	0,02952
	2030

	002
	 
	Площадка трубопроводов
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6115
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0148
	 
	0,0148
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0023
	 
	0,0717
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00003
	 
	0,0009
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,0003
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00002
	 
	0,00059
	2030

	002
	 
	Площадка дренажных емкостей ЕП-1,2
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6116
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0058
	 
	0,1821
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0009
	 
	0,027
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00001
	 
	0,0004
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000004
	 
	0,0001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,0002
	2030

	002
	 
	Площадка дренажной емкости ЕП-3
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6117
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0028
	 
	0,0877
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0004
	 
	0,0123
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0602
	Бензол (64)
	0,00001
	 
	0,0002
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000002
	 
	0,0001
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000003
	 
	0,0001
	2030

	002
	 
	Коммерческий узел учета нефти
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6118
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,1314
	 
	4,1444
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0059
	 
	0,1858
	2030

	002
	 
	ЗРА и ФС ПЗА-1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6119
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00495
	 
	0,15622
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00183
	 
	0,05778
	2030

	002
	 
	ЗРА и ФС ГС-1
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6120
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00125
	 
	0,03942
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00046
	 
	0,01458
	2030

	002
	 
	ЗРА и ФС межплощадочные трубопроводы
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6121
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00374
	 
	0,11789
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00138
	 
	0,0436
	2030

	002
	 
	ЗРА и ФС
	1
	8760
	неорганизованный выброс
	6122
	2
	 
	 
	 
	30
	615
	820
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00632
	 
	0,20169
	2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00422
	 
	0,134596
	2030
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[bookmark: _Toc242322086]4.1. Установка подготовки нефти (УПН)
Источник № 0001 - Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	№
п.п.
	Н а и м е н о в а н и е
	Обоз-
наче-
ние
	Единица
измерен.
 
	Р а с ч е т
	Количе-
ство

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Исходные данные:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Тепловая мощность печи
	 
	Гкал/час
	 
	 
	 
	 
	 
	1,72

	1.2
	Диаметр трубы
	d
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3

	1.3
	Высота трубы
	Н
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	6,8

	1.4
	Расход топливного газа
	Q
	м3/час
	 
	 
	 
	 
	 
	275

	1.5
	Расход газа 
	Q
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	288750

	1.6
	Удельный вес газа
	 
	кг/м3
	 
	 
	 
	 
	 
	1,02

	1.7
	Число горелок
	 
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1.8
	Массовая доля жидкого топлива
	b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.9
	Время работы
	 
	час/год
	 
	 
	 
	 
	 
	1050

	2
	Расчет:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Расчетная теплопроизводительность печи
	Qр
	МДж/час
	1,72
	*
	4,1868*103
	 
	 
	7201,296

	2.2
	Расход газа на  печь
	B
	кг/час
	288750
	*
	1,02
	/
	1050
	280,5

	2.3
	Оксид углерода и метан :
	ПСН4,ПСО
	кг/час
	1,5
	*
	280,5
	/
	1000
	0,42075

	
	ПСН4 =ПСО=1.5*В*10-3
	 
	г/с
	0,42075
	*
	1000
	/
	3600
	0,116875

	
	 
	 
	т/год
	0,42075
	*
	1050
	/
	1000
	0,4417875

	2.4
	Диоксид азота : 
	 
	кг/час
	4618,152
	*
	0,000341516
	 
	 
	1,57717

	
	ПNOx = Vг*CNOx
	 
	г/с
	1,57717054
	*
	1000
	/
	          
	0,43810

	
	 
	 
	т/год
	1,57717054
	*
	1050
	/
	1000
	1,65603

	
	ПNO2
	 
	кг/час
	4618,152
	*
	0,000341516
	*
	0,8
	1,26174

	
	 
	 
	г/с
	1,261736432
	*
	1000
	/
	          
	0,35048

	
	 
	 
	т/год
	1,261736432
	*
	1050
	/
	1000
	1,32482

	
	ПNO
	 
	кг/час
	4618,152
	*
	0,000341516
	*
	0,13
	0,20503

	
	 
	 
	г/с
	0,20503217
	*
	1000
	/
	          
	0,05695

	
	 
	 
	т/год
	0,20503217
	*
	1050
	/
	1000
	0,21528

	2.5
	Объем продуктов сгорания :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vг= 7.84* a *В*Э, где
	Vг
	м3/ч
	7,84*1,4
	*
	280,5
	*
	1,5
	4618,152

	
	коэф.избытка воздуха в уходящих дымовых
	 
	м3/с
	4618,152
	/
	3600
	 
	 
	1,28282

	
	газах (табл.2.2, стр7)
	α
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,4

	
	энергетический эквивалент природного
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	газа (табл.5.1, стр104)
	Э
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5

	2.6
	Концентрация оксидов азота
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	в пересчете на NO2, где:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	CNOx = 1.073(180+60b)*Qф /
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Qp*α0.5*Vcr/Vr*10-6
	 
	кг/м3
	1,073*180
	*
	1,3*1,05
	*
	0,84/1000000
	0,000341516

	2.7
	Фактическая средняя теплопро-
	Qф
	МДж/час
	29,4*1,5
	*
	280,5
	/
	1
	12370,05

	
	изводительность одной форсунки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Qф=29.4*Э*В/n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Объем сухих продуктов сгорания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 для природного газа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(принимается по таблице 5.1)
	Vcr/Vr
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,87

	
	 
	Qф  / Qp
	 
	12370,05
	/
	7201,296
	 
	 
	1,71775

	2.9
	Средняя скорость газовоздушной смеси
	w
	м/с
	(4
	*
	1,2828
	)
	/(3,14*0,3*0,3)
	18,15740

	
	w=(4*Vг)/(3.14*d2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание: Расчет выполнен согласно "Сборник методик по расчету выбросов ВВ…….." Алматы, 1996 год.

	Код ЗВ
	Наименование вещества
	г/с
	т/год

	0301
	Азота диоксид
	0,350482
	1,324823

	0304
	Азота оксид
	0,056953
	0,215284

	0337
	Углерод оксид
	0,116875
	0,441788

	0410
	Метан
	0,116875
	0,441788



Источник № 0002 - Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	№
п.п.
	Н а и м е н о в а н и е
	Обоз-
наче-
ние
	Единица
измерен.
 
	Р а с ч е т
	Количе-
ство

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Исходные данные:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Тепловая мощность печи
	 
	Гкал/час
	 
	 
	 
	 
	 
	1,72

	1.2
	Диаметр трубы
	d
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3

	1.3
	Высота трубы
	Н
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	6,8

	1.4
	Расход топливного газа
	Q
	м3/час
	 
	 
	 
	 
	 
	275

	1.5
	Расход газа 
	Q
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	288750

	1.6
	Удельный вес газа
	 
	кг/м3
	 
	 
	 
	 
	 
	1,02

	1.7
	Число горелок
	 
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1.8
	Массовая доля жидкого топлива
	b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.9
	Время работы
	 
	час/год
	 
	 
	 
	 
	 
	1050

	2
	Расчет:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Расчетная теплопроизводительность
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	печи
	Qр
	МДж/час
	1,72
	*
	4,1868*103
	 
	 
	7201,296

	2.2
	Расход газа на  печь
	B
	кг/час
	288750
	*
	1,02
	/
	1050
	280,5

	2.3
	Оксид углерода и метан :
	ПСН4,ПСО
	кг/час
	1,5
	*
	280,5
	/
	1000
	0,42075

	
	ПСН4 =ПСО=1.5*В*10-3
	 
	г/с
	0,42075
	*
	1000
	/
	3600
	0,116875

	
	 
	 
	т/год
	0,42075
	*
	1050
	/
	1000
	0,4417875

	2.4
	Диоксид азота : 
	 
	кг/час
	4618,152
	*
	0,000341516
	 
	 
	1,57717

	
	ПNOx = Vг*CNOx
	 
	г/с
	1,57717054
	*
	1000
	/
	          
	0,43810

	
	 
	 
	т/год
	1,57717054
	*
	1050
	/
	1000
	1,65603

	
	ПNO2
	 
	кг/час
	4618,152
	*
	0,000341516
	*
	0,8
	1,26174

	
	 
	 
	г/с
	1,261736432
	*
	1000
	/
	          
	0,35048

	
	 
	 
	т/год
	1,261736432
	*
	1050
	/
	1000
	1,32482

	
	ПNO
	 
	кг/час
	4618,152
	*
	0,000341516
	*
	0,13
	0,20503

	
	 
	 
	г/с
	0,20503217
	*
	1000
	/
	          
	0,05695

	
	 
	 
	т/год
	0,20503217
	*
	1050
	/
	1000
	0,21528

	2.5
	Объем продуктов сгорания :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vг= 7.84* a *В*Э, где
	Vг
	м3/ч
	7,84*1,4
	*
	280,5
	*
	1,5
	4618,152

	
	коэф.избытка воздуха в уходящих дымовых
	 
	м3/с
	4618,152
	/
	3600
	 
	 
	1,28282

	
	газах (табл.2.2, стр7)
	α
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,4

	
	энергетический эквивалент природного
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	газа (табл.5.1, стр104)
	Э
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5

	2.6
	Концентрация оксидов азота
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	в пересчете на NO2, где:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	CNOx = 1.073(180+60b)*Qф /
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Qp*α0.5*Vcr/Vr*10-6
	 
	кг/м3
	1,073*180
	*
	1,3*1,05
	*
	0,84/1000000
	0,000341516

	2.7
	Фактическая средняя теплопро-
	Qф
	МДж/час
	29,4*1,5
	*
	280,5
	/
	1
	12370,05

	
	изводительность одной форсунки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Qф=29.4*Э*В/n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Объем сухих продуктов сгорания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 для природного газа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(принимается по таблице 5.1)
	Vcr/Vr
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,87

	
	 
	Qф  / Qp
	 
	12370,05
	/
	7201,296
	 
	 
	1,71775

	2.9
	Средняя скорость газовоздушной смеси
	w
	м/с
	(4
	*
	1,2828
	)
	/(3,14*0,3*0,3)
	18,15740

	
	w=(4*Vг)/(3.14*d2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание: Расчет выполнен согласно "Сборник методик по расчету выбросов ВВ…….." Алматы, 1996 год.

	Код ЗВ
	Наименование вещества
	г/с
	т/год

	0301
	Азота диоксид
	0,350482
	1,324823

	0304
	Азота оксид
	0,056953
	0,215284

	0337
	Углерод оксид
	0,116875
	0,441788

	0410
	Метан
	0,116875
	0,441788



Источник № 0003 - Печь подогрева нефти УН-0,2
	№
п.п.
	Н а и м е н о в а н и е
	Обоз-
наче-
ние
	Единица
измерен.
	Р а с ч е т
	Количе-ство

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Исходные данные:
	 
	 
	
	 

	1.1
	Тепловая мощность печи
	 
	Гкал/час
	
	0,2

	1.2
	Диаметр трубы
	d
	м
	
	0,3

	1.3
	Высота трубы
	Н
	м
	
	9,2

	1.4
	Расход топливного газа
	Q
	м3/час
	
	25

	1.5
	Расход газа 
	Q
	м3/год
	
	45000

	1.6
	Удельный вес газа
	 
	кг/м3
	
	1,02

	1.7
	Число горелок
	 
	шт
	
	1

	1.8
	Массовая доля жидкого топлива
	b
	 
	
	0

	1.9
	Время работы
	 
	час/год
	
	1800

	2
	Расчет:

	2.1
	Расчетная теплопроизводительность
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	печи
	Qр
	МДж/час
	0,2
	*
	4,1868*103
	 
	 
	837,36

	2.2
	Расход газа на  печь
	B
	кг/час
	45000
	*
	1,02
	/
	1800
	25,5

	2.3
	Оксид углерода и метан :
	ПСН4,ПСО
	кг/час
	1,5
	*
	25,5
	/
	1000
	0,03825

	 
	ПСН4 =ПСО=1.5*В*10-3
	 
	г/с
	0,03825
	*
	1000
	/
	3600
	0,010625

	 
	 
	 
	т/год
	0,03825
	*
	1800
	/
	1000
	0,06885

	2.4
	Диоксид азота : 
	 
	кг/час
	419,832
	*
	0,000267003
	 
	 
	0,112096

	 
	ПNOx = Vг*CNOx
	 
	г/с
	0,112096419
	*
	1000
	/
	          
	0,031138

	 
	 
	 
	т/год
	0,112096419
	*
	1800
	/
	1000
	0,201774

	 
	ПNO2
	 
	кг/час
	419,832
	*
	0,000267003
	*
	0,8
	0,089677

	 
	 
	 
	г/с
	0,089677135
	*
	1000
	/
	          
	0,024910

	 
	 
	 
	т/год
	0,089677135
	*
	1800
	/
	1000
	0,161419

	 
	ПNO
	 
	кг/час
	419,832
	*
	0,000267003
	*
	0,13
	0,014573

	 
	 
	 
	г/с
	0,014572534
	*
	1000
	/
	          
	0,004048

	 
	 
	 
	т/год
	0,014572534
	*
	1800
	/
	1000
	0,026231

	2.5
	Объем продуктов сгорания :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vг= 7.84* a *В*Э, где
	Vг
	м3/ч
	7,84*1,4
	*
	25,5
	*
	1,5
	419,832

	 
	коэф.избытка воздуха в уходящих дымовых
	 
	м3/с
	419,832
	/
	3600
	 
	 
	0,11662

	 
	газах (табл.2.2, стр7)
	α
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,4

	 
	энергетический эквивалент природного
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	газа (табл.5.1, стр104)
	Э
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5

	2.6
	Концентрация оксидов азота
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в пересчете на NO2, где:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CNOx = 1.073(180+60b)*Qф /
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Qp*α0.5*Vcr/Vr*10-6
	 
	кг/м3
	1,073*180
	*
	1,3*1,05
	*
	0,84/1000000
	0,000267

	2.7
	Фактическая средняя теплопро-
	Qф
	МДж/час
	29,4*1,5
	*
	25,5
	/
	1
	1124,55

	 
	изводительность одной форсунки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Qф=29.4*Э*В/n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Объем сухих продуктов сгорания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 для природного газа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(принимается по таблице 5.1)
	Vcr/Vr
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,87

	 
	 
	Qф  / Qp
	 
	1124,55
	/
	837,36
	 
	 
	1,34297

	2.9
	Средняя скорость газовоздушной смеси
	w
	м/с
	(4
	*
	1,2828
	)
	/(3,14*0,3*0,3)
	1,65067

	 
	w=(4*Vг)/(3.14*d2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание: Расчет выполнен согласно "Сборник методик по расчету выбросов ВВ…….." Алматы, 1996 год.

	Код ЗВ
	Наименование вещества
	г/с
	т/год

	0301
	Азота диоксид
	0,02491
	0,16142

	0304
	Азота оксид
	0,00405
	0,02623

	0337
	Углерод оксид
	0,01063
	0,06885

	0410
	Метан
	0,01063
	0,06885



Источник № 0004 - Продувочные свечи УН-0,2
	Потери газа (м3/год) при продувке рассчитываются по формуле:
 V = [(B * f * t * Pcp * n) / (T*Z)] + Cк

	f - площадь сечения проходного отверстия крана, через которое производится продувка.[image: ]

	В - переводной коэффициент,  В =
	3018,36
	f = (p*d2)/4;
	d, м =
	0,02
	f =
	0,0002

	Рср - среднее давление, МПа, Р =
	0,15
	Температура, t = 30оС; Т = (30+273)оК = 
	303

	Время одной продувки, сек., t =
	120
	Время работы, час/год =
	0,13333

	Количество продувок за год,   n =
	4
	Z - коэффициент сжимаемости газа, Z =
	0,91

	Плотность газа в кг/м3,             ρ =
	1,236
	Ск -экспериментальный коэффициент, при ручной продувке газа, м3;                    Ск =         
	3,2

	V за год, м3 =
	3,3392
	
	

	Потери газа (т/год) при продувке свечи: G т/год = V*ρ * 10-3 =  
	0,004

	В среднем за одну продувку потери газа составляют:
	
	

	Код ЗВ
	Наименование вещества
	г/с
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	8,5985
	0,00168

	Выбросы определены согласно "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа" Прилож. №1 к приказу МООС РК от 18.04.08г. №100-п.



Источник № 0005 - Подогреватель путевой ПП-1,6 (ВГУ-1/1) 
	№
п.п.
	Н а и м е н о в а н и е
	Обоз-
наче-
ние
	Единица
измерен.
	Р а с ч е т
	Количе-ство

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Исходные данные:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Тепловая мощность печи
	 
	Гкал/час
	 
	 
	 
	 
	 
	0,2

	1.2
	Диаметр трубы
	d
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3

	1.3
	Высота трубы
	Н
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	9,2

	1.4
	Расход топливного газа
	Q
	м3/час
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	1.5
	Расход газа 
	Q
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	180000

	1.6
	Удельный вес газа
	 
	кг/м3
	 
	 
	 
	 
	 
	1,02

	1.7
	Число горелок
	 
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1.8
	Массовая доля жидкого топлива
	b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.9
	Время работы
	 
	час/год
	 
	 
	 
	 
	 
	1800

	2
	Расчет:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Расчетная теплопроизводительность
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	печи
	Qр
	МДж/час
	0,2
	*
	4,1868*103
	 
	 
	837,36

	2.2
	Расход газа на  печь
	B
	кг/час
	180000
	*
	1,02
	/
	1800
	102

	2.3
	Оксид углерода и метан :
	ПСН4,ПСО
	кг/час
	1,5
	*
	102
	/
	1000
	0,153

	 
	ПСН4 =ПСО=1.5*В*10-3
	 
	г/с
	0,153
	*
	1000
	/
	3600
	0,0425

	 
	 
	 
	т/год
	0,153
	*
	1800
	/
	1000
	0,2754

	2.4
	Диоксид азота : 
	 
	кг/час
	1679,328
	*
	0,001068012
	 
	 
	1,79354

	 
	ПNOx = Vг*CNOx
	 
	г/с
	1,793542697
	*
	1000
	/
	          
	0,49821

	 
	 
	 
	т/год
	1,793542697
	*
	1800
	/
	1000
	3,22838

	 
	ПNO2
	 
	кг/час
	1679,328
	*
	0,001068012
	*
	0,8
	1,43483

	 
	 
	 
	г/с
	1,434834158
	*
	1000
	/
	          
	0,39857

	 
	 
	 
	т/год
	1,434834158
	*
	1800
	/
	1000
	2,58270

	 
	ПNO
	 
	кг/час
	1679,328
	*
	0,001068012
	*
	0,13
	0,23316

	 
	 
	 
	г/с
	0,233160551
	*
	1000
	/
	          
	0,06477

	 
	 
	 
	т/год
	0,233160551
	*
	1800
	/
	1000
	0,41969

	2.5
	Объем продуктов сгорания :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vг= 7.84* a *В*Э, где
	Vг
	м3/ч
	7,84*1,4
	*
	102
	*
	1,5
	1679,328

	 
	коэф.избытка воздуха в уходящих дымовых
	 
	м3/с
	1679,328
	/
	3600
	 
	 
	0,46648

	 
	газах (табл.2.2, стр7)
	α
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,4

	 
	энергетический эквивалент природного
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	газа (табл.5.1, стр104)
	Э
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5

	2.6
	Концентрация оксидов азота
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в пересчете на NO2, где:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CNOx = 1.073(180+60b)*Qф /
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Qp*α0.5*Vcr/Vr*10-6
	 
	кг/м3
	1,073*180
	*
	1,3*1,05
	*
	0,84/1000000
	0,001068

	2.7
	Фактическая средняя теплопро-
	Qф
	МДж/час
	29,4*1,5
	*
	102
	/
	1
	4498,2

	 
	изводительность одной форсунки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Qф=29.4*Э*В/n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Объем сухих продуктов сгорания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 для природного газа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(принимается по таблице 5.1)
	Vcr/Vr
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,87

	 
	 
	Qф  / Qp
	 
	4498,2
	/
	837,36
	 
	 
	5,37188

	2.9
	Средняя скорость газовоздушной смеси
	w
	м/с
	(4
	*
	1,2828
	)
	/(3,14*0,3*0,3)
	6,60269

	 
	w=(4*Vг)/(3.14*d2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание: Расчет выполнен согласно "Сборник методик по расчету выбросов ВВ…….." Алматы, 1996 год.

	Код ЗВ
	Наименование вещества
	г/с
	т/год

	0301
	Азота диоксид
	0,39857
	2,58270

	0304
	Азота оксид
	0,06477
	0,41969

	0337
	Углерод оксид
	0,04250
	0,27540

	0410
	Метан
	0,04250
	0,27540



Источник №0006 - Продувочная свеча на подогревателе
Выбросы определены согласно "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа" Прилож. №1 к приказу МООС РК от 18.04.08г. №100-п.
	Потери газа (м3/год) при продувке рассчитываются по формуле:
 V = [(B * f * t * Pcp * n) / (T*Z)] + Cк

	f - площадь сечения проходного отверстия крана, через которое производится продувка.[image: ]

	В - переводной коэффициент,  В =
	3018,36
	f = (p*d2)/4;
	d, м =
	0,02
	f =
	0,0002

	Рср - среднее давление, МПа, Р =
	0,15
	Температура, t = 30оС; Т = (30+273)оК = 
	303

	Время одной продувки, сек., t =
	120
	Время работы, час/год =
	0,13333

	Количество продувок за год,   n =
	4
	Z - коэффициент сжимаемости газа, Z =
	0,91

	Плотность газа в кг/м3,             ρ =
	1,236
	Ск -экспериментальный коэффициент, при ручной продувке газа, м3;                    Ск =         
	3,2

	V за год, м3 =
	3,3392
	
	

	Потери газа (т/год) при продувке свечи: G т/год = V*ρ * 10-3 =  
	0,004

	В среднем за одну продувку потери газа составляют:
	G г/сек =
	8,5985

	т/год
	0,00168



Источник №0007 - Резервуар подготовки нефти Т-1
	Объем добычи нефти составит:
	т/год
	47500,000

	
	м3/год
	59079,60

	Плотность нефти
	т/м3
	0,804

	Количество резервуаров
	шт
	1

	Объем одного резервуара
	м3
	1000

	Максимальные выбросы рассчитываются по формуле:

	М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с

	Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

	G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год

	Кtmin
	Опытные коэффициенты (Приложение№7)
	0,81

	Кtmax
	
	1,1

	Kpcp
	Опытные коэффициенты (Приложение№8)
	0,58

	Кpmax 
	
	0,83

	Р₃₈
	Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С
	мм.рт.ст
	73,2

	m
	Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5)
	 
	93,18

	Vчmax
	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой
	м3/час
	90

	
	из резервуара во время его закачки
	
	

	Kв
	Опытный коэффициент (Приложение 10)
	1

	 
	Оборачиваемость резервуара
	59,1

	Kоб
	Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)
	1,35

	Рж
	Плотность нефти
	т/м3
	0,804

	В 
	количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года
	т/год
	47500,0

	
	
	м3/год
	59079,6

	Выбросы углеводородов (суммарные)
	Мсек
	9,1355

	
	Gгод
	14,2452

	расчет выполнен на один источник 
	
	
	
	

	определяемый
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	
	

	Сiмас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,2200
	0,17
	 

	М, г/сек
	6,61962
	2,44833
	0,03197
	0,02010
	0,01553
	 

	G, т/год
	10,32210
	3,81773
	0,04986
	0,03134
	0,02422
	 

	Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.



Источник №0008 - Резервуар подготовки нефти Т-2/1
	Объем добычи нефти составит:
	т/год
	25333,333

	
	м3/год
	31509,12

	Плотность нефти
	т/м3
	0,804

	Количество резервуаров
	шт
	1

	Объем одного резервуара
	м3
	2000

	Максимальные выбросы рассчитываются по формуле:

	М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с

	Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

	G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год

	Кtmin
	Опытные коэффициенты (Приложение№7)
	0,81

	Кtmax
	
	1,1

	Kpcp
	Опытные коэффициенты (Приложение№8)
	0,56

	Кpmax 
	
	0,8

	Р₃₈
	Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С
	мм.рт.ст
	73,2

	m
	Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5)
	 
	93,18

	Vчmax
	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой
	м3/час
	90

	
	из резервуара во время его закачки
	
	

	Kв
	Опытный коэффициент (Приложение 10)
	1

	 
	Оборачиваемость резервуара
	15,8

	Kоб
	Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)
	1,35

	Рж
	Плотность нефти
	т/м3
	0,804

	В 
	количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года
	т/год
	25333,3

	
	
	м3/год
	31509,1

	Выбросы углеводородов (суммарные)
	Мсек
	8,8053

	
	Gгод
	7,3355

	расчет выполнен на один источник 
	
	
	
	

	определяемый
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	
	

	Сiмас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,2200
	0,17
	 

	М, г/сек
	6,38036
	2,35983
	0,03082
	0,01937
	0,01497
	 

	G, т/год
	5,31529
	1,96591
	0,02567
	0,01614
	0,01247
	 

	Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.



Источник №0009 - Резервуар подготовки нефти Т-2/2
	Объем добычи нефти составит:
	т/год
	36416,667

	
	м3/год
	45294,36

	Плотность нефти
	т/м3
	0,804

	Количество резервуаров
	шт
	1

	Объем одного резервуара
	м3
	1000

	Максимальные выбросы рассчитываются по формуле:

	М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с

	Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

	G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год

	Кtmin
	Опытные коэффициенты (Приложение№7)
	0,81

	Кtmax
	
	1,1

	Kpcp
	Опытные коэффициенты (Приложение№8)
	0,58

	Кpmax 
	
	0,83

	Р₃₈
	Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С
	мм.рт.ст
	73,2

	m
	Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5)
	 
	93,18

	Vчmax
	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой
	м3/час
	90

	
	из резервуара во время его закачки
	
	

	Kв
	Опытный коэффициент (Приложение 10)
	1

	 
	Оборачиваемость резервуара
	45,3

	Kоб
	Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)
	1,35

	Рж
	Плотность нефти
	т/м3
	0,804

	В 
	количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года
	т/год
	36416,7

	
	
	м3/год
	45294,4

	Выбросы углеводородов (суммарные)
	Мсек
	9,1355

	
	Gгод
	10,9214

	расчет выполнен на один источник 
	
	
	
	

	определяемый
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	
	

	Сiмас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,2200
	0,17
	 

	М, г/сек
	6,61962
	2,44833
	0,03197
	0,02010
	0,01553
	 

	G, т/год
	7,91361
	2,92692
	0,03822
	0,02403
	0,01857
	 

	Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.



Источник №0010 - Резервуар товарной нефти Т-2/3
	Объем добычи нефти составит:
	т/год
	53833,333

	
	м3/год
	66956,88

	Плотность нефти
	т/м3
	0,804

	Количество резервуаров
	шт
	1

	Объем одного резервуара
	м3
	1000

	Максимальные выбросы рассчитываются по формуле:

	М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с

	Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

	G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год

	Кtmin
	Опытные коэффициенты (Приложение№7)
	0,81

	Кtmax
	
	1,1

	Kpcp
	Опытные коэффициенты (Приложение№8)
	0,58

	Кpmax 
	
	0,83

	Р₃₈
	Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С
	мм.рт.ст
	73,2

	m
	Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5)
	 
	93,18

	Vчmax
	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой
	м3/час
	90

	
	из резервуара во время его закачки
	
	

	Kв
	Опытный коэффициент (Приложение 10)
	1

	 
	Оборачиваемость резервуара
	67,0

	Kоб
	Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)
	1,35

	Рж
	Плотность нефти
	т/м3
	0,804

	В 
	количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года
	т/год
	53833,3

	
	
	м3/год
	66956,9

	Выбросы углеводородов (суммарные)
	Мсек
	9,1355

	
	Gгод
	16,1446

	расчет выполнен на один источник 
	
	
	
	

	определяемый
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	
	

	Сiмас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,2200
	0,17
	 

	М, г/сек
	6,61962
	2,44833
	0,03197
	0,02010
	0,01553
	 

	G, т/год
	11,69838
	4,32676
	0,05651
	0,03552
	0,02745
	 

	Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.



Источник №0011 - Резервуар товарной нефти Т-2/4
	Объем добычи нефти составит:
	т/год
	53833,333

	
	м3/год
	66956,88

	Плотность нефти
	т/м3
	0,804

	Количество резервуаров
	шт
	1

	Объем одного резервуара
	м3
	1000

	Максимальные выбросы рассчитываются по формуле:

	М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с

	Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

	G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год

	Кtmin
	Опытные коэффициенты (Приложение№7)
	0,81

	Кtmax
	
	1,1

	Kpcp
	Опытные коэффициенты (Приложение№8)
	0,58

	Кpmax 
	
	0,83

	Р₃₈
	Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С
	мм.рт.ст
	73,2

	m
	Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5)
	 
	93,18

	Vчmax
	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой
	м3/час
	90

	
	из резервуара во время его закачки
	
	

	Kв
	Опытный коэффициент (Приложение 10)
	1

	 
	Оборачиваемость резервуара
	67,0

	Kоб
	Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)
	1,35

	Рж
	Плотность нефти
	т/м3
	0,804

	В 
	количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года
	т/год
	53833,3

	
	
	м3/год
	66956,9

	Выбросы углеводородов (суммарные)
	Мсек
	9,1355

	
	Gгод
	16,1446

	расчет выполнен на один источник 
	
	
	
	

	определяемый
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	
	

	Сiмас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,2200
	0,17
	 

	М, г/сек
	6,61962
	2,44833
	0,03197
	0,02010
	0,01553
	 

	G, т/год
	11,69838
	4,32676
	0,05651
	0,03552
	0,02745
	 

	Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.



Источник №0012 - Резервуар пластовой воды Т-3/1 (2 ед)
Расчет выполнен в соответствии: Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Выбросы i-го компонента газа из водных растворов рассчитываются по формулам: 
· максимальные выбросы:

, г/с	(5.5.1)
· годовые выбросы:

,т/год 	(5.5.2)
где:
Кгmin,Кгmaх - константа Генри при минимальной и максимальной температурах  соответственно, мм.рт.ст.;
tжmin, tжmaх - минимальная и максимальная температура жидкости в резервуаре соответственно, оС ;
Крср, Крmaх - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8.
Хi- 	массовая доля вещества, %;
Vчmaх -	максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, м3/час;
t1, t2 - 	время эксплуатации резервуара соответственно сут/год и час/сут.
V1 = 0,0139 м3/с
ωо= 7,0771 м/с
Расчет выбросов от емкости
	Объем емоксти, м3
	Исходные данные
	
	Табличные данные
	Выброс ЗВ

	
	tжmin,
0С 
	tжmax 0С
	t1,  сут/год 
	t2, час/сут
	Vчmax,
	Кгmin 
	Кгmaх
	Крmax
	Крср
	г/сек
	т/год

	
	
	
	
	
	м3/час
	мм.рт.ст.
	мм.рт.ст.;
	
	
	
	

	1000
	25
	40
	365
	24
	50
	0,000031
	0,000040
	1
	0,7
	0,0000005
	0,00001028

	Итого от 2 емкостей
	0,000001
	0,00002056



Источник № 0013 - Резервуары хранения дизельного топлива Т-1/1
	Исходные данные
	ПДВ

	Максимальные выбросы при сливе нефтепродукта из автоцистерны в резервуар определяется по формуле: 
[image: ]


	0,0016

	Годовые выбросы:
	0,0008

	Расчетные показатели

	Крmaх - опытный коэффициент (Приложение 8)
	0,1

	Vчmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	14,4

	Уоз -  средний удельный выброс в ОЗ период, г/т (Приложение 12)
	2,36

	Увл -  средний удельный выброс в ВЛ период, г/т (Приложение 12)
	3,15

	Воз - объем, закачиваемый в осенне-зимний период, т/год
	3,695

	Ввл - объем, закачиваемый в весенне-летний  период, т/год
	3,695

	Gxp - выбросы паров при хранении в 1 резервуаре, т/год (прил. 13)
	0,27

	Кнп - опытный коэффициент (прил. 12)
	0,0029

	С1 -  концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12;
	3,92

	V - Объем выбросов всего (м3/c) опред. по ф-ле: V=Vчmax /3600
	0,0028

	W - средняя скорость ГВС (м/с): w=(4*V)/(3,14*d2)
	0,057

	Состав выбросов  - сырая нефть (Приложение 14)

	Определяемый параметр
	Углеводороды предельные С12-19
	Сероводород

	
	
	

	Сi мас%
	99,72
	0,28

	М , г/сек
	0,001564
	0,0000044

	G , т/год
	0,000783
	0,0000022





Источник № 0014 - Резервуары хранения дизельного топлива Т-1/2
	Исходные данные
	ПДВ

	Максимальные выбросы при сливе нефтепродукта из автоцистерны в резервуар определяется по формуле: 
[image: ]


	0,0016

	Годовые выбросы:
	0,0008

	Расчетные показатели

	Крmaх - опытный коэффициент (Приложение 8)
	0,1

	Vчmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	14,4

	Уоз -  средний удельный выброс в ОЗ период, г/т (Приложение 12)
	2,36

	Увл -  средний удельный выброс в ВЛ период, г/т (Приложение 12)
	3,15

	Воз - объем, закачиваемый в осенне-зимний период, т/год
	3,695

	Ввл - объем, закачиваемый в весенне-летний  период, т/год
	3,695

	Gxp - выбросы паров при хранении в 1 резервуаре, т/год (прил. 13)
	0,27

	Кнп - опытный коэффициент (прил. 12)
	0,0029

	С1 -  концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12;
	3,92

	V - Объем выбросов всего (м3/c) опред. по ф-ле: V=Vчmax /3600
	0,0028

	W - средняя скорость ГВС (м/с): w=(4*V)/(3,14*d2)
	0,057

	Состав выбросов  - сырая нефть (Приложение 14)

	Определяемый параметр
	Углеводороды предельные С12-19
	Сероводород

	
	
	

	Сi мас%
	99,72
	0,28

	М , г/сек
	0,001564
	0,0000044

	G , т/год
	0,000783
	0,0000022



Источник №0015 - Резервуар хранения сырой нефти Р-2/1
	Объем добычи нефти составит:
	т/год
	9500,000

	
	м3/год
	13013,70

	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	Количество резервуаров
	шт
	1

	Объем одного резервуара
	м3
	60

	Максимальные выбросы рассчитываются по формуле:

	М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с

	Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

	G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год

	Кtmin
	Опытные коэффициенты (Приложение№7)
	0,81

	Кtmax
	
	1,1

	Kpcp
	Опытные коэффициенты (Приложение№8)
	0,56

	Кpmax 
	
	0,8

	Р₃₈
	Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С
	мм.рт.ст
	70

	m
	Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5)
	 
	93,18

	Vчmax
	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой
	м3/час
	50

	
	из резервуара во время его закачки
	
	

	Kв
	Опытный коэффициент (Приложение 10)
	1

	 
	Оборачиваемость резервуара
	216,9

	Kоб
	Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)
	1,35

	Рж
	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	В 
	количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года
	т/год
	9500,0

	
	
	м3/год
	13013,7

	Выбросы углеводородов (суммарные)
	Мсек
	4,6780

	
	Gгод
	2,6306

	расчет выполнен на один источник 
	
	
	
	

	определяемый
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	
	

	Сiмас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,2200
	0,17
	 

	М, г/сек
	3,38969
	1,25371
	0,01637
	0,01029
	0,00795
	 

	G, т/год
	1,90610
	0,70499
	0,00921
	0,00579
	0,00447
	 

	Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.



Источник №0016 - Резервуар хранения сырой нефти Р-2/2
	Объем добычи нефти составит:
	т/год
	1266,667

	
	м3/год
	1735,16

	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	Количество резервуаров
	шт
	1

	Объем одного резервуара
	м3
	60

	Максимальные выбросы рассчитываются по формуле:

	М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с

	Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

	G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год

	Кtmin
	Опытные коэффициенты (Приложение№7)
	0,81

	Кtmax
	
	1,1

	Kpcp
	Опытные коэффициенты (Приложение№8)
	0,56

	Кpmax 
	
	0,8

	Р₃₈
	Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С
	мм.рт.ст
	70

	m
	Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5)
	 
	93,18

	Vчmax
	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой
	м3/час
	50

	
	из резервуара во время его закачки
	
	

	Kв
	Опытный коэффициент (Приложение 10)
	1

	 
	Оборачиваемость резервуара
	28,9

	Kоб
	Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)
	1,35

	Рж
	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	В 
	количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года
	т/год
	1266,7

	
	
	м3/год
	1735,2

	Выбросы углеводородов (суммарные)
	Мсек
	4,6780

	
	Gгод
	0,3507

	расчет выполнен на один источник 
	
	
	
	

	определяемый
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	
	

	Сiмас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,2200
	0,17
	 

	М, г/сек
	3,38969
	1,25371
	0,01637
	0,01029
	0,00795
	 

	G, т/год
	0,25415
	0,09400
	0,00123
	0,00077
	0,00060
	 

	Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.



Источник №0017 - Резервуар хранения сырой нефти Р-2/3
	Объем добычи нефти составит:
	т/год
	158,333

	
	м3/год
	216,89

	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	Количество резервуаров
	шт
	1

	Объем одного резервуара
	м3
	60

	Максимальные выбросы рассчитываются по формуле:

	М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с

	Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

	G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год

	Кtmin
	Опытные коэффициенты (Приложение№7)
	0,81

	Кtmax
	
	1,1

	Kpcp
	Опытные коэффициенты (Приложение№8)
	0,56

	Кpmax 
	
	0,8

	Р₃₈
	Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С
	мм.рт.ст
	70

	m
	Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5)
	 
	93,18

	Vчmax
	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой
	м3/час
	50

	
	из резервуара во время его закачки
	
	

	Kв
	Опытный коэффициент (Приложение 10)
	1

	 
	Оборачиваемость резервуара
	3,6

	Kоб
	Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)
	1,35

	Рж
	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	В 
	количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года
	т/год
	158,3

	
	
	м3/год
	216,9

	Выбросы углеводородов (суммарные)
	Мсек
	4,6780

	
	Gгод
	0,0438

	расчет выполнен на один источник 
	
	
	
	

	определяемый
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	
	

	Сiмас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,2200
	0,17
	 

	М, г/сек
	3,38969
	1,25371
	0,01637
	0,01029
	0,00795
	 

	G, т/год
	0,03177
	0,01175
	0,00015
	0,00010
	0,00007
	 

	Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.



Источник №0018 - Резервуар хранения сырой нефти Р-2/4
	Объем добычи нефти составит:
	т/год
	158,333

	
	м3/год
	216,89

	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	Количество резервуаров
	шт
	1

	Объем одного резервуара
	м3
	60

	Максимальные выбросы рассчитываются по формуле:

	М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с

	Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

	G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год

	Кtmin
	Опытные коэффициенты (Приложение№7)
	0,81

	Кtmax
	
	1,1

	Kpcp
	Опытные коэффициенты (Приложение№8)
	0,56

	Кpmax 
	
	0,8

	Р₃₈
	Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С
	мм.рт.ст
	70

	m
	Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5)
	 
	93,18

	Vчmax
	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой
	м3/час
	50

	
	из резервуара во время его закачки
	
	

	Kв
	Опытный коэффициент (Приложение 10)
	1

	 
	Оборачиваемость резервуара
	3,6

	Kоб
	Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)
	1,35

	Рж
	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	В 
	количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года
	т/год
	158,3

	
	
	м3/год
	216,9

	Выбросы углеводородов (суммарные)
	Мсек
	4,6780

	
	Gгод
	0,0438

	расчет выполнен на один источник 
	
	
	
	

	определяемый
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	
	

	Сiмас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,2200
	0,17
	 

	М, г/сек
	3,38969
	1,25371
	0,01637
	0,01029
	0,00795
	 

	G, т/год
	0,03177
	0,01175
	0,00015
	0,00010
	0,00007
	 

	Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.



Источник №0019 - Дизель-генераторная установка CATERPILLAR GEH275-4
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
	№
	Наименование
	Обозн.
	Ед. изм.
	Кол-во
	Расчет
	Результат

	п.п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Исходные данные:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мощность агрегата
	Р
	кВт
	275
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Общий расход топлива
	G
	т/год
	4,60
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Диам. выхлоп. трубы
	d
	м
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Высота выхл. трубы
	H
	м
	3,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Время работы
	Т
	час/год
	400
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Удельный расход топлива
	В
	г/кВт.ч
	162,47
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Кол-во
	
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Расчет:
	
	г/кВт * ч
	г/кг топл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Значения выбросов емi и gэi
	еNOх
	7,68
	32,0
	Максимальный выброс i-го вещества (г/с)
	

	
	для различных групп стацион.
	еNO
	1,25
	5,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дизельных установок
	есажа
	0,5
	2,0
	М = (1/3600) * e *Р
	

	
	
	еSO2
	1,2
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	есо
	6,2
	26,0
	Валовый выброс i-го вещества (т/г)
	

	
	
	е бензпир.
	1,2E-05
	5,5E-05
	Q = (1/1000) * g * G
	

	
	
	еСН2О
	0,12
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	есн
	2,9
	12,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Количество выбросов:
	МNOx
	г/с
	
	7,68
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	2,5
	0,2347

	
	
	МNO
	г/с
	
	1,248
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	2,5
	0,0381

	
	
	Mсажа
	г/с
	
	0,5
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	3,5
	0,01091

	
	
	МSO2
	г/с
	
	1,2
	*
	275
	*
	(1/3600)
	
	
	0,0917

	
	
	Мсо
	г/с
	
	6,2
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	2
	0,2368

	
	
	M бензпир.
	г/с
	
	1,2E-05
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	3,5
	2,6E-07

	
	
	MСН2О
	г/с
	
	0,12
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	3,5
	0,0026

	
	
	MCH
	г/с
	
	2,9
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	3,5
	0,0633

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	0,67810

	
	
	QNOx
	т/год
	
	32,0
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	2,5
	0,0589

	
	
	QNO
	т/год
	
	5,2
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	2,5
	0,0096

	
	
	Qсажа
	т/год
	
	2,0
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	3,5
	0,0026

	
	
	QSO2
	т/год
	
	5,0
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	
	
	0,0230

	
	
	Qсо
	т/год
	
	26,0
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	2
	0,0598

	
	
	Q бензпир.
	т/год
	
	5,5E-05
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	3,5
	7,23E-08

	
	
	QСН2О
	т/год
	
	0,5
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	3,5
	0,0007

	
	
	QCH
	т/год
	
	12,0
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	3,5
	0,0158

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	0,1703

	2.3.
	Исходные данные:
	
	
	
	Расход отработ. газов от стац. диз. уст.
	

	
	
	
	
	
	Gor = GB * (1+1/(f *n*Lэ)), где
	

	
	
	
	
	
	GB = (1/1000) * (1/3600) * (b * P1 * f *n * Lэ)=
	

	
	Удельный расход топлива
	b
	г/кВт*ч
	162,473
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на эксп. реж.двиг.(паспорт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коэф.продувки = 1,18
	f
	
	1,18
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коэф.изб.воздуха = 1,8
	n
	
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Теор.кол-во возд.для сжиг.
	
	
	
	
	0,36906
	0,381469
	
	
	
	
	

	
	1 кг топлива = 14,3
	Lэ
	кг воз/кг топ
	14,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кг/с
	Gor
	8,72
	*
	0,000001
	*
	162,473
	*
	275
	0,3896

	
	
	
	
	
	Обьемный расход отр.газов
	

	
	
	
	м3/с
	
	Qor = Gor / Yor, где
	

	
	Удельн.вес отраб.газов
	
	кг/м3
	Yor
	Yor = Yo(при t=00C)/(1+Tor/273), где
	0,3591

	
	Удельн.вес отраб.газов при
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	t = 00C
	Yo
	кг/м3
	1,31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура отр.газов
	Tor
	оС
	450
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3/с
	Qor
	0,3896
	/
	0,3591
	
	
	
	
	1,0851

	
	
	
	
	
	Скорость выхода ГВС из устья источника
	

	
	
	
	
	
	W =4 * Qor / пd2
	

	
	
	
	м/с
	W
	4
	*
	1,0851
	/3,14*
	0,1
	*
	0,1
	138,2248

	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Значения пониж. Коэфф.
	Удельные показатели
	Выбросы   ЗВ

	
	
	
	г/кВт * ч
	г/кг топл.
	г/с
	т/год

	0301
	Диоксид азота
	2,5
	7,68
	32,00
	0,2346667
	0,0588800

	0304
	Оксид азота
	2,5
	1,25
	5,20
	0,0381333
	0,0095680

	0328
	Сажа
	3,5
	0,50
	2,00
	0,0109127
	0,0026286

	0330
	Диоксид серы
	 
	1,20
	5,00
	0,0916667
	0,0230000

	0337
	Оксид углерода
	2
	6,20
	26,00
	0,2368056
	0,0598000

	0703
	Бенз(а)пирен
	3,5
	0,0000120
	0,0000550
	0,0000003
	0,000000072

	1325
	Формальдегид
	3,5
	0,12
	0,50
	0,0026190
	0,0006571

	2754
	Углеводороды
	3,5
	2,90
	12,00
	0,0632937
	0,0157714

	ИТОГО
	0,6780979
	0,1703052



Источник №0020 - Котел «Буран КВа-174 ЛЖ/Гн»
Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час
	Вид топлива К3- Газ (природный)
	
	

	Количество:
	1
	шт.

	Количество дней
	365
	дней

	Расход топлива (ВТ)
	127,8
	тыс.м3/кв

	Расход топлива (ВG)
	3,24
	л/с

	Теплота сгорания (QR)
	31,58
	МДж

	Количество окислов азота (KNO)
	0,0859
	кг/1ГДж

	Коэффициент снижения выбросов азота в рез-те техн. решений (В)
	0
	 

	Потери тепла от механической неполноты сгорания (Q4)
	0
	%

	Количество окиси углерода на единицу тепла (KСO)
	0,25
	кг/ГДж

	Выход окиси углерода (ССO)
	7,9
	кг/т или кг/тыс.м3

	Примесь: 0301 Азота диоксид

	MNOT = 0,001 * BT * QR * KNO * (1 - B)
	0,346685872
	тонн/год

	МNOT=
	0,001
	*
	128
	*
	31,58
	*
	0,0859
	*
	(1-0)
	 
	
	

	MNOG = 0,001 * BG * QR * KNO * (1 - B)
	0,008789219
	г/с

	МNOG=
	0,001
	*
	3,2
	*
	31,58
	*
	0,0859
	*
	(1-0)
	
	
	

	Выбросы ЗВ составляют:
	М=
	0,8
	*
	0,34669
	 
	0,277348697
	тонн/год

	
	G=
	0,8
	*
	0,00879
	 
	0,0070
	г/с

	Примесь: 0304 Азота оксид

	Выбросы ЗВ составляют:
	М=
	0,13
	*
	0,34669
	 
	0,045069163
	тонн/год

	
	G=
	0,13
	*
	0,00879
	 
	0,001142599
	г/с

	Примесь: 0337 Углерод оксид

	Выбросы ЗВ составляют:
	M = 0,001 * BT * ССО * (1 - Q4 /100) 
	1,00898
	тонн/год

	
	М=
	0,001
	*
	127,8
	*
	7,9
	*(1-0/100)
	
	

	Выбросы ЗВ составляют:
	M = 0,001 * BG * ССО * (1 - Q4 /100) 
	0,02558
	г/с

	
	М=
	0,001
	*
	3,2
	*
	7,9
	*(1-0/100)
	
	

	 

	[bookmark: RANGE!A31]Выбросы ЗВ при работе котельной

	Код
	Примесь
	г/с
	тонн/год

	1
	2
	3
	4

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,007031
	0,277349

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,001143
	0,045069

	0337
	Углерод оксид
	0,025580
	1,008981



Источник №0021 - Химлаборатория
Расчет выбросов ЗВ при эксплуатации объекта произведен согласно «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории» Астана 2008 г.
Расчет производится по формуле:
Qг=Mн*Т, 
Где: Мн - интенсивность поступления загрязняющего вещества в атмосферу, г/сек (табл. 6.1методики);
Т- время действия источника загрязнения, сек
	Наименование ВВ
	Мн, г/сек
	Т, ч/г
	Выбросы ВВ, Qг, т/г

	Азотная кислота (0302)
	5,0E-04
	1460
	0,0026

	Соляная кислота (0316)
	1,3E-04
	1095
	5,1E-04

	Серная кислота (0322)
	2,7E-05
	146
	1,4E-05

	Натрий гидроксид (0150)
	1,3E-05
	511
	2,4E-05

	Ацетон (1401)
	6,4E-04
	730
	0,0017


2. Расчет выбросов паров углеводородов от проб нефти производится согласно "Методике расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии». Астана .2008 год.
Кол-во выбросов произ.по формуле 2.3.2
[image: ] кг/час
	Исходные данные

	Наименование
	усл. обозн.
	ед.изм.
	кол-во

	Удельный выброс загряз.в-в,таб.2.3.1
	qiнп
	кг/ч*м2
	0,104

	Площадь поверхности жидкости
	Fi
	м2
	0,004

	Коэф.учит. степень укрытия
	К1
	
	1

	Коэффициент, учитывающий характер объекта
	К3
	
	0,11

	Время работы
	Т
	час
	3942

	Расчет
	

	Выброс углеводородов (2754)
	

	кг/час
	г/сек
	т/год
	

	4,40E-05
	1,2E-05
	0,0002
	


Суммарные выбросы по источнику составят:
	Код ЗВ
	Наименование
	г/сек
	т/год

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,000013
	0,000024

	0302
	Азотная кислота (5)
	0,0005
	0,0026

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,00013
	0,0005

	0322
	Серная кислота (517)
	0,000027
	0,000014

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,00064
	0,0017

	2754
	Алканы С12-19
	0,000012
	0,0002



Источник №6001 - Отстойник нефти ОН - 1
Количество выбросов загрязняющих веществ из аппаратов, в которых вещества находятся, в основном, в жидкой фазе рассчитываются по формуле (5.30) [8]:
П =0,004 * (Р * V / 1011)0,8 / Кд (г/с),
где	Р - давление в аппарате ( гПа),  давление в аппарате 9810 гПА (10кг/см2);
V - объем  аппарата (м3);
	Кд - коэффициент зависящий от средней температуры кипения жидкости и средней температуры в аппарате   
Расчет выбросов сведен в следующую таблицу
	Кол-во
	Объем емкости
	(16000*Vап/1011)0,8
	Кq
	Время работы
	Выбросы загрязняющих веществ

	шт.
	м3
	
	
	
	кг/час
	г/сек
	т/год

	1
	0,41
	4,46
	0,57
	8760
	0,03133
	0,00870
	0,2744

	Определяемый параметр
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол

	
	 С1-С5
	 С6-С10
	
	
	

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,17

	М , г/сек
	0,00631
	0,00233
	0,000030
	0,000019
	0,000015

	G , т/год
	0,19884
	0,07354
	0,00096
	0,000604
	0,000466



Источник №6002 - Газосепаратор СГ-1
Количество выбросов загрязняющих веществ из аппаратов, в которых вещества находятся, в основном, в парогазовой фазе рассчитываются по формуле (5.29) [5] :
П = 0,037 * (Р * V / 1011)0,8 *  Мп / Т (г/с);
где:	Р      -  давление в аппарате ( гПа);
V     - объем  аппарата (м3);
Мп  - средняя молярная масса паров (г/моль);
t      -  время работы (час),
Т     - средняя температура в аппарате (К).
	Р
	V
	Мп
	t
	
	Выбросы ЗВ

	
	
	
	
	T
	кг/ч
	г/с
	т/год

	гПа
	м3
	г/моль
	К
	час
	
	Углев. С1-С5
	Углев. С6-С10
	Углев. С1-С5
	Углев. С6-С10

	25000
	0,27
	97,5
	343
	8760
	0,09009
	0,01813
	0,00671
	0,57188
	0,21151



Источник №6003 - Дренажная емкость Е-2/1 
	Кол-во
	Объем емкости
	(50*Vап/1011)0,8
	Кq
	Время работы
	Выбросы загрязняющих веществ 

	шт.
	м3
	
	
	
	кг/час
	г/сек
	т/год

	1
	63
	2,48
	0,57
	8760
	0,01742
	0,00484
	0,1526

	Определяемый параметр
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол

	
	 С1-С5
	 С6-С10
	
	
	

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,17

	М , г/сек
	0,00351
	0,00130
	0,000017
	0,000011
	0,00000823

	G , т/год
	0,11057
	0,04090
	0,00053
	0,000336
	0,000259



Источник №6004 - Дренажная емкость Е-1 
	Кол-во
	Объем емкости
	(50*Vап/1011)0,8
	Кq
	Время работы
	Выбросы загрязняющих веществ

	шт.
	м3
	
	
	
	кг/час
	г/сек
	т/год

	1
	8
	0,48
	0,57
	8760
	0,00334
	0,00093
	0,0293

	Определяемый параметр
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол

	
	 С1-С5
	 С6-С10
	
	
	

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,17

	М , г/сек
	0,00067
	0,00025
	0,000003
	0,000002
	0,000001

	G , т/год
	0,02121
	0,00785
	0,00010
	0,000064
	0,000032



Источник №6005 - Дренажная емкость Е-3 
	Кол-во
	Объем емкости
	(50*Vап/1011)0,8
	Кq
	Время работы
	Выбросы загрязняющих веществ

	шт.
	м3
	
	
	
	кг/час
	г/сек
	т/год

	1
	8
	0,48
	0,57
	8760
	0,00334
	0,00093
	0,0293

	Определяемый параметр
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол

	
	 С1-С5
	 С6-С10
	
	
	

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,17

	М , г/сек
	0,00067
	0,00025
	0,000003
	0,000002
	0,000001

	G , т/год
	0,02121
	0,00785
	0,00010
	0,000064
	0,000032



Источник №6006 - Дренажная емкость Е-4 
	Кол-во
	Объем емкости
	(50*Vап/1011)0,8
	Кq
	Время работы
	Выбросы загрязняющих веществ

	шт.
	м3
	
	
	
	кг/час
	г/сек
	т/год

	1
	8
	0,48
	0,57
	8760
	0,00334
	0,00093
	0,0293

	Определяемый параметр
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол

	
	 С1-С5
	 С6-С10
	
	
	

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,17

	М , г/сек
	0,00067
	0,00025
	0,000003
	0,000002
	0,000001

	G , т/год
	0,02121
	0,00785
	0,00010
	0,000064
	0,000032



Источник №6007 - Дренажная емкость Е-5 
	Кол-во
	Объем емкости
	(50*Vап/1011)0,8
	Кq
	Время работы
	Выбросы загрязняющих веществ

	шт.
	м3
	
	
	
	кг/час
	г/сек
	т/год

	1
	1,57
	0,13
	0,57
	8760
	0,0009
	0,0003
	0,0080

	Определяемый параметр
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол

	
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11

	М , г/сек
	0,0002174
	0,0000804
	0,000001
	0,00000066
	0,00000051

	G , т/год
	0,0057968
	0,002144
	0,00003
	0,0000176
	0,0000136



Источник №6008 - Сепаратор нефтегазовый со сбросом воды С-1
	Кол-во
	Объем емкости
	(10000*Vап/1011)0,8
	Кq
	Время работы
	Выбросы загрязняющих веществ

	шт.
	м3
	
	
	
	кг/час
	г/сек
	т/год

	1
	50
	143,01
	0,57
	8760
	1,00360
	0,27878
	8,7915

	Определяемый параметр
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол

	
	 С1-С5
	 С6-С10
	
	
	

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,17

	М , г/сек
	0,20200
	0,07471
	0,000976
	0,000613
	0,000474

	G , т/год
	6,37034
	2,35613
	0,03077
	0,019341
	0,014946



Источник №6009 - Блок дозировки химреагента БР-1/1
Выбросы определены согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004.     
Объем резервуара химреагента, Vр-2,5м3
[image: ]Количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ из емкости рассчитывается согласно методики [3] по формулам (5.4.1), (5.4.2):
максимальные, г/с:
[image: ]
годовые выбросы, т/год:
Расчет давления
	Обозначение 
	tж
	Pti , мм рт.ст

	характеристики
	0С
	 

	max
	25
	155,339

	min
	0
	42,402

	ср.
	10
	73,266

	А
	 
	8,349

	В
	 
	1835


Расчет массовой доли:
	Характеристики
	Сi , %
	Хi
	плотность
	Объемы

	
	массе
	
	т/м3
	т/год
	м3/год

	Жидкость
	100
	
	0,79152
	30,0000
	37,9017

	Вода
	0,01
	0,0001
	1
	0,00379
	0,00379

	Деэмульгатор
	99,99
	0,9999
	0,7915
	29,9962
	37,8979


Расчёт выбросов метанола от блочной дозаторной установки БР-2,5
	Kpmax
	Kpcp
	Kв
	Vчmax
	mi
	Kоб
	p, т/м3
	В, т
	0415- Смесь углеводородов предельных С1-С5

	
	
	
	
	
	
	
	
	М, г/с
	G, т/год

	1
	0,7
	1
	16
	32,04
	2,5
	0,7915
	29,9962
	0,5609
	0,011



Источник №6010 - Блок дозировки химреагента БР-1/2
Выбросы определены согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004.     
Объем резервуара химреагента, Vр-2,5м3
[image: ]Количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ из емкости рассчитывается согласно методики [3] по формулам (5.4.1), (5.4.2):
максимальные, г/с:
[image: ]
годовые выбросы, т/год:
Расчет давления
	Обозначение 
	tж
	Pti , мм рт.ст

	характеристики
	0С
	 

	max
	25
	155,339

	min
	0
	42,402

	ср.
	10
	73,266

	А
	 
	8,349

	В
	 
	1835


Расчет массовой доли:
	Характеристики
	Сi , %
	Хi
	плотность
	Объемы

	
	массе
	
	т/м3
	т/год
	м3/год

	Жидкость
	100
	
	0,79152
	30,0000
	37,9017

	Вода
	0,01
	0,0001
	1
	0,00379
	0,00379

	Деэмульгатор
	99,99
	0,9999
	0,7915
	29,9962
	37,8979


Расчёт выбросов метанола от блочной дозаторной установки БР-2,5
	Kpmax
	Kpcp
	Kв
	Vчmax
	mi
	Kоб
	p, т/м3
	В, т
	0415- Смесь углеводородов предельных С1-С5

	
	
	
	
	
	
	
	
	М, г/с
	G, т/год

	1
	0,7
	1
	16
	32,04
	2,5
	0,7915
	29,9962
	0,5609
	0,011



Источник №6011 - Блок дозировки химреагента БР-1/3
Выбросы определены согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004.     
Объем резервуара химреагента, Vр-2,5м3
[image: ]Количество выбросов в атмосферу загрязняющих веществ из емкости рассчитывается согласно методики [3] по формулам (5.4.1), (5.4.2):
максимальные, г/с:
[image: ]
годовые выбросы, т/год:
Расчет давления
	Обозначение 
	tж
	Pti , мм рт.ст

	характеристики
	0С
	 

	max
	25
	155,339

	min
	0
	42,402

	ср.
	10
	73,266

	А
	 
	8,349

	В
	 
	1835


Расчет массовой доли:
	Характеристики
	Сi , %
	Хi
	плотность
	Объемы

	
	массе
	
	т/м3
	т/год
	м3/год

	Жидкость
	100
	
	0,79152
	30,0000
	37,9017

	Вода
	0,01
	0,0001
	1
	0,00379
	0,00379

	Деэмульгатор
	99,99
	0,9999
	0,7915
	29,9962
	37,8979


Расчёт выбросов метанола от блочной дозаторной установки БР-2,5
	Kpmax
	Kpcp
	Kв
	Vчmax
	mi
	Kоб
	p, т/м3
	В, т
	0415- Смесь углеводородов предельных С1-С5

	
	
	
	
	
	
	
	
	М, г/с
	G, т/год

	1
	0,7
	1
	16
	32,04
	2,5
	0,7915
	29,9962
	0,5609
	0,011



Источники №№6012 - 6028 - ЗРА и ФС площадок УПН
Выбросы углеводородов от неплотностей оборудования определенысогласно "Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196,
	Наименование
	Расчетная величина утечки
	Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность
	Количество оборудования
	Время работы
	Выбросы

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Площадка  резервуарного парка  Т-1, Т-2/1,2,3,4, Т-3/1 (источник № 6012 )

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	10
	8760
	0,00128
	0,04047

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	21
	8760
	0,00003
	0,00103

	Всего 
	нефть
	 
	0,00132
	0,04150

	Площадка  подогревателя нефти П-1/1,2 (источник № 6013 ) 

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	14
	8760
	0,00180
	0,05666

	 
	газ
	0,021
	0,293
	5
	8760
	0,00855
	0,26950

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	2
	8760
	0,00264
	0,08311

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	28
	8760
	0,00004
	0,00137

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	11
	8760
	0,000067
	0,00211

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	4
	8760
	0,000022
	0,00069

	Всего 
	нефть
	 
	0,00184
	0,05803

	 
	газ
	 
	0,00861
	0,27161

	 
	дренаж
	 
	0,00266
	0,08380

	Площадка печи подогрева нефти УН-0,2  (источник № 6014 ) 

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	5
	8760
	0,00064
	0,0202

	 
	газ
	0,021
	0,293
	5
	8760
	0,00855
	0,2695

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	3
	8760
	0,00000
	0,0001

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	3
	8760
	0,00002
	0,0006

	Всего 
	нефть
	
	0,00065
	0,02038

	 
	газ
	
	0,00856
	0,27008

	Площадка подогревателя путевого ПП-1,6 (ВГУ-1/1 ) (источник № 6015 ) 

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	5
	8760
	0,00064
	0,0202

	 
	газ
	0,021
	0,293
	5
	8760
	0,00855
	0,2695

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	3
	8760
	0,00000
	0,0001

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	3
	8760
	0,00002
	0,0006

	Всего 
	нефть
	
	0,00065
	0,02038

	 
	газ
	
	0,00856
	0,27008

	Площадка  насосов перекачки нефти Н-2/1,2, Н-3/1,2 (источник №6016)

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	32
	8760
	0,00411
	0,12951

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	4
	8760
	0,00527
	0,16621

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	12
	8760
	0,00002
	0,00059

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	8
	8760
	0,000044
	0,00139

	Всего 
	нефть
	 
	0,00413
	0,13010

	
	дренаж
	 
	0,00531
	0,16760

	Площадка насосов перекачки нефти Н-5/1,2 (источник №6017 )

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	12
	8760
	0,00154
	0,0486

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	2
	8760
	0,00264
	0,0831

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	28
	8760
	0,00004
	0,0014

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	6
	8760
	0,00003
	0,0010

	Всего 
	нефть
	 
	0,00158
	0,04994

	
	дренаж
	 
	0,00267
	0,08415

	Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 (источник №6018  )

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	8
	8760
	0,00103
	0,0324

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	2
	8760
	0,00264
	0,0831

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	22
	8760
	0,00003
	0,0011

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	6
	8760
	0,00003
	0,0010

	Всего 
	нефть
	 
	0,00106
	0,03346

	
	дренаж
	 
	0,00267
	0,08415

	Площадка газового сепаратора СГ-1 (источник № 6019)

	ЗРА
	дренаж
	0,012996
	0,365
	1
	8760
	0,00132
	0,04155

	 
	газ
	0,021
	0,293
	10
	8760
	0,01709
	0,53900

	 
	конденсат
	0,013
	0,365
	4
	8760
	0,00527
	0,16626

	ФС
	дренаж
	0,000396
	0,05
	3
	8760
	0,000017
	0,00052

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	22
	8760
	0,000134
	0,00422

	 
	конденсат
	0,00038
	0,05
	9
	8760
	0,000048
	0,00150

	Всего 
	дренаж
	 
	0,00133
	0,04207

	 
	газ
	 
	0,01723
	0,54322

	 
	конденсат
	 
	0,00532
	0,16776

	Площадка  резервуаров хранения дизельного топлива Т-4/1,2 (источник №6020)

	 ЗРА
	дизтопливо
	0,0066
	0,07
	6
	8760
	0,00077
	0,02428

	 ФС
	дизтопливо
	0,00028
	0,02
	14
	8760
	0,00002
	0,00069

	 Всего
	дизтопливо
	 
	0,00079
	0,02497

	Площадка трубопроводов (источник №6021)

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	9
	8760
	0,00116
	0,03642

	 
	газ
	0,021
	0,293
	1
	8760
	0,00171
	0,05390

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	21
	8760
	0,00003
	0,00103

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	3
	8760
	0,000018
	0,00058

	Всего 
	нефть
	 
	0,00119
	0,03745

	 
	газ
	 
	0,00173
	0,05448

	Площадка дренажных емкостей Е-1, Е-2/1,5 (источник № 6022)

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	2
	8760
	0,00026
	0,00809

	 
	газ
	0,021
	0,293
	2
	8760
	0,00342
	0,10780

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	2
	8760
	0,00264
	0,08311

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	5
	8760
	0,00001
	0,00025

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	8
	8760
	0,000049
	0,00153

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	6
	8760
	0,000033
	0,00104

	Всего 
	нефть
	 
	0,00026
	0,00834

	 
	газ
	 
	0,00347
	0,10934

	 
	дренаж
	 
	0,00267
	0,08415

	Площадка нефтегазрсепаратора С-1 (источник № 6023 )
	 
	 

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	3
	8760
	0,00039
	0,01214

	 
	газ
	0,021
	0,293
	5
	8760
	0,00855
	0,26950

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	1
	8760
	0,00132
	0,04155

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	9
	8760
	0,00001
	0,00044

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	12
	8760
	0,000073
	0,00230

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	3
	8760
	0,000017
	0,00052

	Всего 
	нефть
	 
	0,00040
	0,01258

	 
	газ
	 
	0,00862
	0,27180

	 
	дренаж
	 
	0,00133
	0,04207

	Площадка дренажных емкостей для сбора конденсата Е-3, Е-4 (источник № 6024 )

	ЗРА
	газ
	0,021
	0,293
	4
	8760
	0,00684
	0,21560

	 
	конденсат
	0,013
	0,365
	4
	8760
	0,00527
	0,16626

	ФС
	газ
	0,00073
	0,03
	12
	8760
	0,000073
	0,00230

	 
	конденсат
	0,00038
	0,05
	10
	8760
	0,000053
	0,00166

	Всего 
	газ
	 
	0,00691
	0,21790

	 
	конденсат
	 
	0,00533
	0,16793

	Площадка газовых расширителей ГР-1, ГР-2 (источник № 6025)

	ЗРА
	газ
	0,021
	0,293
	4
	8760
	0,00684
	0,21560

	 
	конденсат
	0,013
	0,365
	4
	8760
	0,00527
	0,16626

	ФС
	газ
	0,00073
	0,03
	12
	8760
	0,000073
	0,00230

	 
	конденсат
	0,00038
	0,05
	10
	8760
	0,000053
	0,00166

	Всего 
	газ
	 
	0,00691
	0,21790

	 
	конденсат
	 
	0,00533
	0,16793

	Площадка отстойника нефти ОН-1  и концевой сепарационной установки КСУ-1 (источник № 6026)      

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	4
	8760
	0,00051
	0,01619

	 
	газ
	0,021
	0,293
	3
	8760
	0,00513
	0,16170

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	1
	8760
	0,00132
	0,04155

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	12
	8760
	0,00002
	0,00059

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	9
	8760
	0,000055
	0,00173

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	3
	8760
	0,000017
	0,00052

	Всего 
	нефть
	 
	0,00053
	0,01678

	 
	газ
	 
	0,00518
	0,16343

	 
	дренаж
	 
	0,00133
	0,04207

	Площадка блока дозирования химических реагентов (источник №  6027)

	ФС
	метанол
	0,00028
	0,02
	6
	8760
	0,00001
	0,00029

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	3
	8760
	0,000017
	0,00052

	Всего 
	метанол
	 
	0,00001
	0,00029

	 
	дренаж
	 
	0,00002
	0,00052

	Площадка входного фильтра Ф-1 (источник № 6028 )
	 
	 

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	3
	8760
	0,00039
	0,01214

	 
	газ
	0,021
	0,293
	1
	8760
	0,00171
	0,05390

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	1
	8760
	0,00132
	0,04155

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	8
	8760
	0,00001
	0,00039

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	3
	8760
	0,000018
	0,00058

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	2
	8760
	0,000011
	0,00035

	Всего 
	нефть
	 
	0,00040
	0,01253

	 
	газ
	 
	0,00173
	0,05448

	 
	дренаж
	 
	0,00133
	0,04190



Продолжение таблицы
	Состав выбросов  - сырая нефть (Приложение 14)

	Определяемый параметр 
	Углеводороды предельные 
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	Сероводород

	
	 С1-С5
	 С6-С10
	 
	 
	 
	 

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,17
	0.06*

	Площадка  резервуарного парка  Т-1, Т-2/1,2,3,4, Т-3/1 (источник № 6012 )

	М , г/сек
	0,0010
	0,0004
	0,000005
	0,000003
	0,000001
	0

	G , т/год
	0,03007
	0,0111
	0,00015
	0,00009
	0,00005
	0

	Площадка  подогревателя нефти П-1/1,2 (источник №  6013)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0119
	0,0012
	0,00002
	0,000010
	0,000005
	0

	G , т/год
	0,3744
	0,0380
	0,0005
	0,00031
	0,0002
	0

	Площадка печи подогрева нефти УН-0,2  (источник № 6014 )

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0067
	0,0025
	0,00003
	0,00002
	0,0000101
	

	G , т/год
	0,2105
	0,0778
	0,00102
	0,0006
	0,0003195
	

	Площадка подогревателя путевого ПП-1,6 (ВГУ-1/1 ) (источник № 6015 )

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0119
	0,0012
	0,00002
	0,000010
	0,000005
	0

	G , т/год
	0,3744
	0,0380
	0,0005
	0,00031
	0,0002
	0

	Площадка  насосов перекачки нефти Н-2/1,2, Н-3/1,2 (источник №  6016)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0068
	0,0025
	0,00003
	0,00002
	0,00001
	0

	G , т/год
	0,2157
	0,0798
	0,00104
	0,00065
	0,00033
	0

	Площадка насосов перекачки нефти Н-5/1,2 (источник №6017) 

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	
	0,0031
	0,0011
	0,00001
	0,00001
	0,0000047
	

	
	0,0972
	0,0359
	0,00047
	0,0003
	0,0001475
	

	Площадка насосов экспорта нефти Н-2/1,2 (источник №6018)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	
	0,0027
	0,0010
	0,00001
	0,00001
	0,0000041
	0,0000022

	
	0,0852
	0,0315
	0,00041
	0,0003
	0,0001294
	0,0000706

	Площадка газового сепаратора СГ-1 (источник №6019)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0220
	0,0018
	0,000023
	0,000015
	0,000007
	0

	G , т/год
	0,6953
	0,0562
	0,00073
	0,00046
	0,00023
	0

	Площадка  резервуаров хранения дизельного топлива Т-4/1,2 (источник № 6020)

	Наименование продукта
	Углеводороды С12-С19, ( 99,72%)
	H2S,(0,28%)

	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год

	Дизтопливо (емкость)
	0,0008
	0,02497
	0,00079
	0,02490

	Площадка трубопроводов  (источник №6021)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0026
	0,0003
	0,000004
	0,000003
	0,000001
	0

	G , т/год
	0,0816
	0,0100
	0,0001
	0,00008
	0,000041
	0

	Площадка дренажных емкостей Е-1, Е-2/1,5 (источник №  6022)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0056
	0,0008
	0,00001
	0,00001
	0,000003
	0

	G , т/год
	0,1764
	0,0248
	0,0003
	0,00020
	0,0001
	0

	Площадка нефтегазосепаратора С-1 (источник №   6023)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0099
	0,0005
	0,00001
	0,000004
	0,000002
	0

	G , т/год
	0,3114
	0,0146
	0,0002
	0,00012
	0,0001
	0

	Площадка дренажных емкостей для сбора конденсата Е-3, Е-4 (источник № 6024)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0039
	0,0014
	0,00002
	0,00001
	0,000006
	0

	G , т/год
	0,1222
	0,0450
	0,0006
	0,00037
	0,0002
	0

	Площадка газовых расширителей ГР-1, ГР-2 (источник № 6025)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0039
	0,0014
	0,00002
	0,00001
	0,000006
	0

	G , т/год
	0,1222
	0,0450
	0,0006
	0,00037
	0,0002
	0

	Площадка отстойника нефти ОН-1 и концевой сепарационной установки КСУ-1 (источник № 6026)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0065
	0,0005
	0,00001
	0,000004
	0,000002
	0

	G , т/год
	0,2061
	0,0158
	0,0002
	0,00013
	0,0001
	0

	Площадка блока дозирования химических реагентов (источник №   6027)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,00001
	0,000004
	0,0000001
	0,00000004
	0,00000002
	0

	G , т/год
	0,0004
	0,0001
	0,000002
	0,000001
	0,000001
	0

	Сi мас% метанол
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	М , г/сек
	0,00001
	 
	 
	 
	 
	 

	G , т/год
	0,0003
	 
	 
	 
	 
	 

	Площадка входного фильтра Ф-1 (источник № 6028 )

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0030
	0,0005
	0,00001
	0,000004
	0,000002
	0

	G , т/год
	0,0939
	0,0146
	0,0002
	0,00012
	0,0001
	0



Источник №6029 - Концевая сепарационная установка КСУ
	Р
	V
	Мп
	t
	
	Выбросы ЗВ

	
	
	
	
	T
	кг/ч
	г/с
	т/год

	гПа
	м3
	г/моль
	К
	час
	
	Углев. С1-С5
	Углев. С6-С10
	Углев. С1-С5
	Углев. С6-С10

	6000
	6,3
	97,5
	343
	8760
	0,35748
	0,07195
	0,02661
	2,26909
	0,83924



Источники №№6030-6035 - Насосы перекачки нефти Н-2/1,2, Н-3/1,2, Н-5/1,2  
Список литературы: Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196
Исходные данные и расчет выбросов от насосов полупогружных сведены в следующую таблицу:
	Рабочая среда
	q
	q
	T
	Общие выбросы П
	углев. С1-С5
	углев. С6-С10
	углев. С1-С5
	углев. С6-С10

	
	мг/с
	кг/ч
	час
	т/год
	г/с
	г/с
	т/год

	нефть
	5,56
	0,02
	8760
	0,35040
	0,0111
	0,0081
	0,0030
	0,2539
	0,0939

	ароматические (в том числе)
	сероводород

	бензол
	толуол
	ксилол
	

	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	 

	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	0,00004
	0,00123
	0,00002
	0,00077
	0,00001
	0,0004
	-



Источники №6036,6037 - Насос Н-1/1,2
	Рабочая среда
	q
	q
	T
	Общие выбросы П
	углев. С1-С5
	углев. С6-С10
	 углев. С1-С5
	углев. С6-С10

	
	мг/с
	кг/ч
	час
	т/год
	г/с
	г/с
	т/год

	нефть
	5,56
	0,02
	8760
	0,17520
	0,0056
	0,0040
	0,0015
	0,1269
	0,0470

	непредельные (по амиленам)
	ароматические (в том числе)
	сероводород

	
	бензол
	толуол
	ксилол
	

	 
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	 

	 
	0,35
	0,22
	0,11
	0,06

	-
	0,00002
	0,00061
	0,00001
	0,00039
	0,00001
	0,00019
	-





[bookmark: _Toc242322087]4.2. Пункт сдачи нефти (ПСН)
Источник №0101 - Резервуар нефти РВС-2000м3
	Объем добычи нефти составит:
	т/год
	47500,000

	
	м3/год
	65068,49

	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	Количество резервуаров
	шт
	1

	Объем одного резервуара
	м3
	2000

	Максимальные выбросы рассчитываются по формуле:

	М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с

	Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

	G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год

	Кtmin
	Опытные коэффициенты (Приложение№7)
	0,81

	Кtmax
	
	1,1

	Kpcp
	Опытные коэффициенты (Приложение№8)
	0,56

	Кpmax 
	
	0,8

	Р₃₈
	Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С
	мм.рт.ст
	70

	m
	Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5)
	 
	93,18

	Vчmax
	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой
	м3/час
	50

	
	из резервуара во время его закачки
	
	

	Kв
	Опытный коэффициент (Приложение 10)
	1

	 
	Оборачиваемость резервуара
	32,5

	Kоб
	Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)
	1,35

	Рж
	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	В 
	количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года
	т/год
	47500,0

	
	
	м3/год
	65068,5

	Выбросы углеводородов (суммарные)
	Мсек
	4,6780

	
	Gгод
	13,1528

	расчет выполнен на один источник 
	
	
	
	

	определяемый
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	
	

	Сiмас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,2200
	0,17
	 

	М, г/сек
	3,38969
	1,25371
	0,01637
	0,01029
	0,00795
	 

	G, т/год
	9,53049
	3,52494
	0,04603
	0,02894
	0,02236
	 

	Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.



Источник №0102 - Резервуар нефти РВС-2000м3
	Объем добычи нефти составит:
	т/год
	47500,000

	
	м3/год
	65068,49

	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	Количество резервуаров
	шт
	1

	Объем одного резервуара
	м3
	2000

	Максимальные выбросы рассчитываются по формуле:

	М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с

	Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

	G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год

	Кtmin
	Опытные коэффициенты (Приложение№7)
	0,81

	Кtmax
	
	1,1

	Kpcp
	Опытные коэффициенты (Приложение№8)
	0,56

	Кpmax 
	
	0,8

	Р₃₈
	Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С
	мм.рт.ст
	70

	m
	Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5)
	 
	93,18

	Vчmax
	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой
	м3/час
	50

	
	из резервуара во время его закачки
	
	

	Kв
	Опытный коэффициент (Приложение 10)
	1

	 
	Оборачиваемость резервуара
	32,5

	Kоб
	Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)
	1,35

	Рж
	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	В 
	количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года
	т/год
	47500,0

	
	
	м3/год
	65068,5

	Выбросы углеводородов (суммарные)
	Мсек
	4,6780

	
	Gгод
	13,1528

	расчет выполнен на один источник 
	
	
	
	

	определяемый
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	
	

	Сiмас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,2200
	0,17
	 

	М, г/сек
	3,38969
	1,25371
	0,01637
	0,01029
	0,00795
	 

	G, т/год
	9,53049
	3,52494
	0,04603
	0,02894
	0,02236
	 

	Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.



Источник №0103 - Котел «Буран КВа-174 ЛЖ/Гн»
	Список литературы:
"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

	Вид топлива К3- Газ (природный)
	
	

	Количество:
	1
	шт.

	Количество дней
	365
	дней

	Расход топлива (ВТ)
	127,8
	тыс.м3/кв

	Расход топлива (ВG)
	3,24
	л/с

	Теплота сгорания (QR)
	31,58
	МДж

	Количество окислов азота (KNO)
	0,0859
	кг/1ГДж

	Коэффициент снижения выбросов азота в рез-те техн. решений (В)
	0
	 

	Потери тепла от механической неполноты сгорания (Q4)
	0
	%

	Количество окиси углерода на единицу тепла (KСO)
	0,25
	кг/ГДж

	Выход окиси углерода (ССO)
	7,9
	кг/т или кг/тыс.м3

	Примесь: 0301 Азота диоксид

	MNOT = 0,001 * BT * QR * KNO * (1 - B)
	0,35
	тонн/год

	МNOT=
	0,001
	*
	128
	*
	31,58
	*
	0,0859
	*
	(1-0)
	 
	
	

	MNOG = 0,001 * BG * QR * KNO * (1 - B)
	0,01
	г/с

	МNOG=
	0,001
	*
	3,2
	*
	31,58
	*
	0,0859
	*
	(1-0)
	
	
	

	Выбросы ЗВ составляют:
	М=
	0,8
	*
	0,34669
	 
	0,2773
	тонн/год

	
	G=
	0,8
	*
	0,00879
	 
	0,0070
	г/с

	Примесь: 0304 Азота оксид

	Выбросы ЗВ составляют:
	М=
	0,13
	*
	0,34669
	 
	0,0451
	тонн/год

	
	G=
	0,13
	*
	0,00879
	 
	0,0011
	г/с

	Примесь: 0337 Углерод оксид

	Выбросы ЗВ составляют:
	M = 0,001 * BT * ССО * (1 - Q4 /100) 
	1,00898
	тонн/год

	
	М=
	0,001
	*
	127,8
	*
	7,9
	*(1-0/100)
	
	

	Выбросы ЗВ составляют:
	M = 0,001 * BG * ССО * (1 - Q4 /100) 
	0,02558
	г/с

	
	М=
	0,001
	*
	3,2
	*
	7,9
	*(1-0/100)
	
	

	Выбросы ЗВ при работе котельной

	Код
	Примесь
	г/с
	тонн/год

	1
	2
	3
	4

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,007031
	0,277349

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0,001143
	0,045069

	0337
	Углерод оксид
	0,025580
	1,008981



Источник №0104 - Печь подогрева нефти ПТ-16/150
	№
	Наименование
	Обоз-
	Единица
	Р а с ч е т
	Количе-

	п.п.
	 
	наче-
	измерен.
	
	ство

	 
	 
	ние
	 
	
	 

	1
	2
	3
	4
	 
	 
	5
	 
	 
	6

	1
	Исходные данные:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Тепловая мощность печи
	 
	Гкал/час
	 
	 
	 
	 
	 
	1,72

	1.2
	Диаметр трубы
	d
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3

	1.3
	Высота трубы
	Н
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	9,2

	1.4
	Расход топливного газа
	Q
	м3/час
	 
	 
	 
	 
	 
	275

	1.5
	Расход газа 
	Q
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	495000

	1.6
	Удельный вес газа
	 
	кг/м3
	 
	 
	 
	 
	 
	1,02

	1.7
	Число горелок
	 
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1.8
	Массовая доля жидкого топлива
	b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.9
	Время работы
	 
	час/год
	 
	 
	 
	 
	 
	1800

	2
	Расчет:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Расчетная теплопроизводительность
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	печи
	Qр
	МДж/час
	1,72
	*
	4,1868*103
	 
	 
	7201,296

	2.2
	Расход газа на  печь
	B
	кг/час
	495000
	*
	1,02
	/
	1800
	280,5

	2.3
	Оксид углерода и метан :
	ПСН4,ПСО
	кг/час
	1,5
	*
	280,5
	/
	1000
	0,42075

	 
	ПСН4 =ПСО=1.5*В*10-3
	 
	г/с
	0,42075
	*
	1000
	/
	3600
	0,116875

	 
	 
	 
	т/год
	0,42075
	*
	1800
	/
	1000
	0,75735

	2.4
	Диоксид азота : 
	 
	кг/час
	4618,152
	*
	0,000341516
	 
	 
	1,57717054

	 
	ПNOx = Vг*CNOx
	 
	г/с
	1,57717054
	*
	1000
	/
	          
	0,438102928

	 
	 
	 
	т/год
	1,57717054
	*
	1800
	/
	1000
	2,838906972

	 
	ПNO2
	 
	кг/час
	4618,152
	*
	0,000341516
	*
	0,8
	1,261736432

	 
	 
	 
	г/с
	1,261736432
	*
	1000
	/
	          
	0,350482342

	 
	 
	 
	т/год
	1,261736432
	*
	1800
	/
	1000
	2,271125578

	 
	ПNO
	 
	кг/час
	4618,152
	*
	0,000341516
	*
	0,13
	0,20503217

	 
	 
	 
	г/с
	0,20503217
	*
	1000
	/
	          
	0,056953381

	 
	 
	 
	т/год
	0,20503217
	*
	1800
	/
	1000
	0,369057906

	2.5
	Объем продуктов сгорания :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vг= 7.84* a *В*Э, где
	Vг
	м3/ч
	7,84*1,4
	*
	280,5
	*
	1,5
	4618,152

	 
	коэф.избытка воздуха в уходящих дымовых
	 
	м3/с
	4618,152
	/
	3600
	 
	 
	1,28282

	 
	газах (табл.2.2, стр7)
	α
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,4

	 
	энергетический эквивалент природного
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	газа (табл.5.1, стр104)
	Э
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5

	2.6
	Концентрация оксидов азота
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в пересчете на NO2, где:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CNOx = 1.073(180+60b)*Qф /
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Qp*α0.5*Vcr/Vr*10-6
	 
	кг/м3
	1,073*180
	*
	1,3*1,05
	*
	0,84/1000000
	0,000341516

	2.7
	Фактическая средняя теплопро-
	Qф
	МДж/час
	29,4*1,5
	*
	280,5
	/
	1
	12370,05

	 
	изводительность одной форсунки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Qф=29.4*Э*В/n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Объем сухих продуктов сгорания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 для природного газа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(принимается по таблице 5.1)
	Vcr/Vr
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,87

	 
	 
	Qф  / Qp
	 
	12370,05
	/
	7201,296
	 
	 
	1,717753304

	2.9
	Средняя скорость газовоздушной смеси
	w
	м/с
	(4
	*
	1,2828
	)
	/(3,14*0,3*0,3)
	18,15739561

	 
	w=(4*Vг)/(3.14*d2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание: Расчет выполнен согласно "Сборник методик по расчету выбросов ВВ…….." Алматы, 1996 год.

	Код ЗВ
	Наименование вещества
	г/с
	т/год

	0301
	Азота диоксид
	0,35048
	2,27113

	0304
	Азота оксид
	0,05695
	0,36906

	0337
	Углерод оксид
	0,11688
	0,75735

	0410
	Метан
	0,11688
	0,75735



Источник №0105 - Печь ПП-0,63
	№
	Н а и м е н о в а н и е
	Обоз-
	Единица
	Р а с ч е т
	Количе-

	п.п.
	 
	наче-
	измерен.
	 
	 
	 
	 
	 
	ство

	 
	 
	ние
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Исходные данные:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Тепловая мощность печи
	 
	Гкал/час
	 
	 
	 
	 
	 
	0,63

	1.2
	Диаметр трубы
	d
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3

	1.3
	Высота трубы
	Н
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	6,8

	1.4
	Расход топливного газа
	Q
	м3/час
	 
	 
	 
	 
	 
	100

	1.5
	Расход газа 
	Q
	м3/год
	 
	 
	 
	 
	 
	180000

	1.6
	Удельный вес газа
	 
	кг/м3
	 
	 
	 
	 
	 
	1,02

	1.7
	Число горелок
	 
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1.8
	Массовая доля жидкого топлива
	b
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	1.9
	Время работы
	 
	час/год
	 
	 
	 
	 
	 
	1800

	2
	Расчет:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Расчетная теплопроизводительность
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	печи
	Qр
	МДж/час
	0,63
	*
	4,1868*103
	 
	 
	2637,684

	2.2
	Расход газа на  печь
	B
	кг/час
	180000
	*
	1,02
	/
	1800
	102

	2.3
	Оксид углерода и метан :
	ПСН4,ПСО
	кг/час
	1,5
	*
	102
	/
	1000
	0,153

	 
	ПСН4 =ПСО=1.5*В*10-3
	 
	г/с
	0,153
	*
	1000
	/
	3600
	0,0425

	 
	 
	 
	т/год
	0,153
	*
	1800
	/
	1000
	0,2754

	2.4
	Диоксид азота : 
	 
	кг/час
	1679,328
	*
	0,000339051
	 
	 
	0,56938

	 
	ПNOx = Vг*CNOx
	 
	г/с
	0,569378634
	*
	1000
	/
	          
	0,15816

	 
	 
	 
	т/год
	0,569378634
	*
	1800
	/
	1000
	1,02488

	 
	ПNO2
	 
	кг/час
	1679,328
	*
	0,000339051
	*
	0,8
	0,45550

	 
	 
	 
	г/с
	0,455502907
	*
	1000
	/
	          
	0,12653

	 
	 
	 
	т/год
	0,455502907
	*
	1800
	/
	1000
	0,81991

	 
	ПNO
	 
	кг/час
	1679,328
	*
	0,000339051
	*
	0,13
	0,07402

	 
	 
	 
	г/с
	0,074019222
	*
	1000
	/
	          
	0,02056

	 
	 
	 
	т/год
	0,074019222
	*
	1800
	/
	1000
	0,13323

	2.5
	Объем продуктов сгорания :
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vг= 7.84* a *В*Э, где
	Vг
	м3/ч
	7,84*1,4
	*
	102
	*
	1,5
	1679,328

	 
	коэф.избытка воздуха в уходящих дымовых
	 
	м3/с
	1679,328
	/
	3600
	 
	 
	0,46648

	 
	газах (табл.2.2, стр7)
	α
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,4

	 
	энергетический эквивалент природного
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	газа (табл.5.1, стр104)
	Э
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,5

	2.6
	Концентрация оксидов азота
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в пересчете на NO2, где:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CNOx = 1.073(180+60b)*Qф /
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Qp*α0.5*Vcr/Vr*10-6
	 
	кг/м3
	1,073*180
	*
	1,3*1,05
	*
	0,84/1000000
	0,000339

	2.7
	Фактическая средняя теплопро-
	Qф
	МДж/час
	29,4*1,5
	*
	102
	/
	1
	4498,2

	 
	изводительность одной форсунки
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Qф=29.4*Э*В/n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Объем сухих продуктов сгорания
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 для природного газа
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(принимается по таблице 5.1)
	Vcr/Vr
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,87

	 
	 
	Qф  / Qp
	 
	4498,2
	/
	2637,684
	 
	 
	1,70536

	2.9
	Средняя скорость газовоздушной смеси
	w
	м/с
	(4
	*
	1,2828
	)
	/(3,14*0,3*0,3)
	6,60269

	 
	w=(4*Vг)/(3.14*d2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание: Расчет выполнен согласно "Сборник методик по расчету выбросов ВВ…….." Алматы, 1996 год.

	Код ЗВ
	Наименование вещества
	г/с
	т/год

	0301
	Азота диоксид
	0,12653
	0,81991

	0304
	Азота оксид
	0,02056
	0,13323

	0337
	Углерод оксид
	0,04250
	0,27540

	0410
	Метан
	0,04250
	0,27540



Источник № 0106 - Продувочная свеча печи ПП-0,63
	Потери газа (м3/год) при продувке рассчитываются по формуле:
 V = [(B * f * t * Pcp * n) / (T*Z)] + Cк

	f - площадь сечения проходного отверстия крана, через которое производится продувка.[image: ]

	В - переводной коэффициент,  В =
	3018,36
	f = (p*d2)/4;
	d, м =
	0,02
	f =
	0,0002

	Рср - среднее давление, МПа, Р =
	0,15
	Температура, t = 30оС; Т = (30+273)оК = 
	303

	Время одной продувки, сек., t =
	120
	Время работы, час/год =
	0,13333

	Количество продувок за год,   n =
	4
	Z - коэффициент сжимаемости газа, Z =
	0,91

	Плотность газа в кг/м3,             ρ =
	1,236
	Ск -экспериментальный коэффициент, при ручной продувке газа, м3;                    Ск =         
	3,2

	V за год, м3 =
	3,3392
	
	

	Потери газа (т/год) при продувке свечи: G т/год = V*ρ * 10-3 =  
	0,004

	В среднем за одну продувку потери газа составляют:
	
	

	Код ЗВ
	Наименование вещества
	г/с
	т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	8,5985
	0,00168

	Выбросы определены согласно "Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа" Прилож. №1 к приказу МООС РК от 18.04.08г. №100-п.



Источники №№0107 – 0108 - Резервуары хранения дизельного топлива Е-1,2
	Выбросы определены согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров". РНД 211.2.02.09-2004 г. Астана 2005 г.

	Исходные данные
	ПДВ

	Максимальные выбросы при сливе нефтепродукта из автоцистерны в резервуар определяется по формуле:
[image: ]



	0,0016

	Годовые выбросы:
	0,0008

	Расчетные показатели

	Крmaх - опытный коэффициент (Приложение 8)
	0,1

	Vчmaх - максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м3/час;
	14,4

	Уоз -  средний удельный выброс в ОЗ период, г/т (Приложение 12)
	2,36

	Увл -  средний удельный выброс в ВЛ период, г/т (Приложение 12)
	3,15

	Воз - объем, закачиваемый в осенне-зимний период, т/год
	3,740

	Ввл - объем, закачиваемый в весенне-летний  период, т/год
	3,740

	Gxp - выбросы паров при хранении в 1 резервуаре, т/год (прил. 13)
	0,27

	Кнп - опытный коэффициент (прил. 12)
	0,0029

	С1 -  концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м3, принимается по Приложению 12;
	3,92

	V - Объем выбросов всего (м3/c) опред. по ф-ле: V=Vчmax /3600
	0,0028

	W - средняя скорость ГВС (м/с): w=(4*V)/(3,14*d2)
	0,057

	Состав выбросов  - сырая нефть (Приложение 14)

	Определяемый параметр
	Углеводороды предельные С12-19
	Сероводород

	
	
	

	Сi мас%
	99,72
	0,28

	М , г/сек
	0,001564
	0,00000439

	G , т/год
	0,000783
	0,00000220



Источник №0109 - Дизель-генераторная установка CATERPILLAR GEH275-4
Список литературы:
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
	№
	Наименование
	Обозн.
	Ед. изм.
	Кол-во
	Расчет
	Результат

	п.п.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Исходные данные:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Мощность агрегата
	Р
	кВт
	275
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Общий расход топлива
	G
	т/год
	4,60
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Диам. выхлоп. трубы
	d
	м
	0,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Высота выхл. трубы
	H
	м
	3,1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Время работы
	Т
	час/год
	400
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Удельный расход топлива
	В
	г/кВт.ч
	162,47
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Кол-во
	
	шт.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Расчет:
	
	г/кВт * ч
	г/кг топл.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Значения выбросов емi и gэi
	еNOх
	7,68
	32,0
	Максимальный выброс i-го вещества (г/с)
	

	
	для различных групп стацион.
	еNO
	1,25
	5,2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	дизельных установок
	есажа
	0,5
	2,0
	М = (1/3600) * e *Р
	

	
	
	еSO2
	1,2
	5,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	есо
	6,2
	26,0
	Валовый выброс i-го вещества (т/г)
	

	
	
	е бензпир.
	1,2E-05
	5,5E-05
	Q = (1/1000) * g * G
	

	
	
	еСН2О
	0,12
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	есн
	2,9
	12,0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Количество выбросов:
	МNOx
	г/с
	
	7,68
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	2,5
	0,2347

	
	
	МNO
	г/с
	
	1,248
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	2,5
	0,0381

	
	
	Mсажа
	г/с
	
	0,5
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	3,5
	0,01091

	
	
	МSO2
	г/с
	
	1,2
	*
	275
	*
	(1/3600)
	
	
	0,0917

	
	
	Мсо
	г/с
	
	6,2
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	2
	0,2368

	
	
	M бензпир.
	г/с
	
	1,2E-05
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	3,5
	2,6E-07

	
	
	MСН2О
	г/с
	
	0,12
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	3,5
	0,0026

	
	
	MCH
	г/с
	
	2,9
	*
	275
	*
	(1/3600)
	/
	3,5
	0,0633

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	0,67810

	
	
	QNOx
	т/год
	
	32,0
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	2,5
	0,0589

	
	
	QNO
	т/год
	
	5,2
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	2,5
	0,0096

	
	
	Qсажа
	т/год
	
	2,0
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	3,5
	0,0026

	
	
	QSO2
	т/год
	
	5,0
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	
	
	0,0230

	
	
	Qсо
	т/год
	
	26,0
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	2
	0,0598

	
	
	Q бензпир.
	т/год
	
	5,5E-05
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	3,5
	7,23E-08

	
	
	QСН2О
	т/год
	
	0,5
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	3,5
	0,0007

	
	
	QCH
	т/год
	
	12,0
	*
	4,60
	*
	(1/1000)
	/
	3,5
	0,0158

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Итого
	0,1703

	2.3.
	Исходные данные:
	
	
	
	Расход отработ. газов от стац. диз. уст.
	

	
	
	
	
	
	Gor = GB * (1+1/(f *n*Lэ)), где
	

	
	
	
	
	
	GB = (1/1000) * (1/3600) * (b * P1 * f *n * Lэ)=
	

	
	Удельный расход топлива
	b
	г/кВт*ч
	162,473
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на эксп. реж.двиг.(паспорт)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коэф.продувки = 1,18
	f
	
	1,18
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Коэф.изб.воздуха = 1,8
	n
	
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Теор.кол-во возд.для сжиг.
	
	
	
	
	0,36906
	0,381469
	
	
	
	
	

	
	1 кг топлива = 14,3
	Lэ
	кг воз/кг топ
	14,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кг/с
	Gor
	8,72
	*
	0,000001
	*
	162,473
	*
	275
	0,3896

	
	
	
	
	
	Обьемный расход отр.газов
	

	
	
	
	м3/с
	
	Qor = Gor / Yor, где
	

	
	Удельн.вес отраб.газов
	
	кг/м3
	Yor
	Yor = Yo(при t=00C)/(1+Tor/273), где
	0,3591

	
	Удельн.вес отраб.газов при
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	t = 00C
	Yo
	кг/м3
	1,31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Температура отр.газов
	Tor
	оС
	450
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	м3/с
	Qor
	0,3896
	/
	0,3591
	
	
	
	
	1,0851

	
	
	
	
	
	Скорость выхода ГВС из устья источника
	

	
	
	
	
	
	W =4 * Qor / пd2
	

	
	
	
	м/с
	W
	4
	*
	1,0851
	/3,14*
	0,1
	*
	0,1
	138,2248

	Код ЗВ
	Наименование ЗВ
	Значения пониж. Коэфф.
	Удельные показатели
	Выбросы   ЗВ

	
	
	
	г/кВт * ч
	г/кг топл.
	г/с
	т/год

	0301
	Диоксид азота
	2,5
	7,68
	32,00
	0,2346667
	0,0588800

	0304
	Оксид азота
	2,5
	1,25
	5,20
	0,0381333
	0,0095680

	0328
	Сажа
	3,5
	0,50
	2,00
	0,0109127
	0,0026286

	0330
	Диоксид серы
	 
	1,20
	5,00
	0,0916667
	0,0230000

	0337
	Оксид углерода
	2
	6,20
	26,00
	0,2368056
	0,0598000

	0703
	Бенз(а)пирен
	3,5
	0,0000120
	0,0000550
	0,0000003
	0,000000072

	1325
	Формальдегид
	3,5
	0,12
	0,50
	0,0026190
	0,0006571

	2754
	Углеводороды
	3,5
	2,90
	12,00
	0,0632937
	0,0157714

	ИТОГО
	0,6780979
	0,1703052



Источник №0110 - Химлаборатория
Расчет выбросов ЗВ при эксплуатации объекта произведен согласно «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от объектов 4 категории» Астана 2008 г.
Расчет производится по формуле:
Qг=Mн*Т, 
Где: Мн - интенсивность поступления загрязняющего вещества в атмосферу, г/сек (табл. 6.1методики);
Т- время действия источника загрязнения, сек
	Наименование

	Мн, г/сек
	Т, ч/г
	Выбросы ВВ

	ВВ
	
	
	Qг, т/г

	Азотная кислота (0302)
	5,0E-04
	1460
	0,0026

	Соляная кислота (0316)
	1,3E-04
	1095
	5,1E-04

	Серная кислота (0322)
	2,7E-05
	146
	1,4E-05

	Натрий гидроксид (0150)
	1,3E-05
	511
	2,4E-05

	Ацетон (1401)
	6,4E-04
	730
	0,0017


2. Расчет выбросов паров углеводородов от проб нефти производится согласно "Методике расчета валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии». Астана .2008 год.
Кол-во выбросов произ.по формуле 2.3.2
[image: ] кг/час
	Исходные данные

	Наименование
	усл. обозн.
	ед.изм.
	кол-во

	Удельный выброс загряз.в-в,таб.2.3.1
	qiнп
	кг/ч*м2
	0,104

	Площадь поверхности жидкости
	Fi
	м2
	0,004

	Коэф.учит. степень укрытия
	К1
	
	1

	Коэффициент, учитывающий характер объекта
	К3
	
	0,11

	Время работы
	Т
	час
	3942

	Расчет

	Выброс углеводородов (2754)

	кг/час
	г/сек
	т/год

	4,40E-05
	1,2E-05
	0,0002


Суммарные выбросы по источнику составят:
	
	Наименование
	г/сек
	т/год

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0,000013
	0,000024

	0302
	Азотная кислота (5)
	0,0005
	0,0026

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,00013
	0,0005

	0322
	Серная кислота (517)
	0,000027
	0,000014

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,00064
	0,0017

	2754
	Алканы С12-19
	0,000012
	0,0002



Источник № 0111 - Резервуар нефти РВС-2000м3
	Объем добычи нефти составит:
	т/год
	6333,333

	
	м3/год
	8675,80

	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	Количество резервуаров
	шт
	1

	Объем одного резервуара
	м3
	2000

	Максимальные выбросы рассчитываются по формуле:

	М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с

	Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

	G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год

	Кtmin
	Опытные коэффициенты (Приложение№7)
	0,81

	Кtmax
	
	1,1

	Kpcp
	Опытные коэффициенты (Приложение№8)
	0,56

	Кpmax 
	
	0,8

	Р₃₈
	Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С
	мм.рт.ст
	70

	m
	Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5)
	 
	93,18

	Vчmax
	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой
	м3/час
	50

	
	из резервуара во время его закачки
	
	

	Kв
	Опытный коэффициент (Приложение 10)
	1

	 
	Оборачиваемость резервуара
	4,3

	Kоб
	Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)
	1,35

	Рж
	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	В 
	количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года
	т/год
	6333,3

	
	
	м3/год
	8675,8

	Выбросы углеводородов (суммарные)
	Мсек
	4,6780

	
	Gгод
	1,7537

	расчет выполнен на один источник 
	
	
	
	

	определяемый
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	
	

	Сiмас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,2200
	0,17
	 

	М, г/сек
	3,38969
	1,25371
	0,01637
	0,01029
	0,00795
	 

	G, т/год
	1,27073
	0,46999
	0,00614
	0,00386
	0,00298
	 

	Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.



Источник №0112 - Продувочная свеча на газопроводе
Выбросы определены согласно «Методики расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на объектах транспорта и хранения газа» Прилож.№1 к приказу МООС РК от 18.04.08г. №100-п
	№ 
	Наименование,
	Обозн.
	Единица
	Количество

	п.п
	формула
	 
	измерен.
	 

	1
	Исходные данные:
	 
	
	 

	1.1
	Давление газа в газопроводе
	Ра
	Мпа
	0,4

	 1.2
	Температура газа
	Та
	К
	298

	1.3
	Диаметр (внутренний) свечи
	d
	м
	0,5

	1.4
	Площадь вн.сечения трубопровода
	S
	м2
	0,1963

	1.5
	Коэфициент сжимаемости газа
	z
	
	0,91

	1.6
	Периодичность опорожнения 
	 
	раз/год
	2

	1.7
	Диаметр газопровода
	d
	м
	0,114

	1.8
	Средняя протяженность 
	L
	м
	1600

	1.9
	Плотность газа
	p
	кг/м3
	0,92

	1.10
	Время стравливания газа
	 
	Сек
	1800

	2
	Расчет:
	 
	
	 

	 
	 
	[image: ]
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	
	 

	 
	
	
	 
	
	 

	2.1
	где:
	Vк - геометрический объем 
	 
	
	 

	 
	(м3) газопровода, длиной L (м) и сечение 
	 
	
	 

	 
	S = π * D2/4 (м2), в котором находится  
	 
	
	 

	 
	газ при давлении Ра и температуре Та, равен
	 
	
	 

	 
	L * π * D2/4
	Vк
	м3
	16,3230

	2.2
	Объем газа, стравливаемого в атмосферу,
	 
	
	 

	 
	за одно опорожнение газопровода равен:
	Vг
	м3
	64,89

	 
	Объем продувки
	 
	
	 

	 
	V =Vг/u
	V
	м3/с
	0,036

	2.3
	Весовое количество газа, стравливаемое в
	 
	
	 

	 
	атмосферу равен:
	 
	
	 

	 
	Mr = Vr * ρ * 103/τ
	Mr 
	г/с
	32,9840

	 
	
	
	Mr 
	т/г
	0,1187

	2.4
	Средняя скорость выхода газа из свечи равна:
	 
	
	 

	 
	w=V*S
	w
	м/сек
	0,184

	2.5
	Концентрация газа в свече равна:
	 
	
	 

	 
	C = Mr(г/с)*103/Vг
	С
	мг/м3
	915000



Источник №0113 - Резервуар нефти РВС-2000м3
	Объем добычи нефти составит:
	т/год
	126666,667

	
	м3/год
	173515,98

	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	Количество резервуаров
	шт
	2

	Объем одного резервуара
	м3
	2000

	Максимальные выбросы рассчитываются по формуле:

	М=0,163 х Р38 x m x Кtmax x Кpmax x Kв х Vчmax х 10-4, г/с

	Валовые выбросы рассчитываются по формуле:

	G=0.294 х Р38 x m x (Кtmax x Kв+Кtmin) x Kpcp х Kоб х В х (10-7 х Рж), т/год

	Кtmin
	Опытные коэффициенты (Приложение№7)
	0,81

	Кtmax
	
	1,1

	Kpcp
	Опытные коэффициенты (Приложение№8)
	0,56

	Кpmax 
	
	0,8

	Р₃₈
	Давление насыщенных паров нефти при температуре 38⁰С
	мм.рт.ст
	70

	m
	Молекулярная масса паров жидкости (Приложение5)
	 
	93,18

	Vчmax
	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой
	м3/час
	50

	
	из резервуара во время его закачки
	
	

	Kв
	Опытный коэффициент (Приложение 10)
	1

	 
	Оборачиваемость резервуара
	43,4

	Kоб
	Коэффициент оборачиваемости (Приложение 10)
	1,35

	Рж
	Плотность нефти
	т/м3
	0,73

	В 
	количество жидкости, закачиваемое в 1 резервуара в течении года
	т/год
	126666,7

	
	
	м3/год
	173516,0

	Выбросы углеводородов (суммарные)
	Мсек
	4,6780

	
	Gгод
	35,0740

	определяемый
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	 

	параметр
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	
	

	Сiмас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,2200
	0,17
	 

	М, г/сек
	3,38969
	1,25371
	0,01637
	0,01029
	0,00795
	 

	G, т/год
	25,41464
	9,39984
	0,12276
	0,07716
	0,05963
	 

	Расчет выбросов из емкостей производиться согласно "Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров" РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004г.




Источник №6101 - Насосы перекачки нефти Н-1/1,2
Откачка нефти из резервуаров осуществляется насосной станцией экспорта нефти Н-1/1,2 с давлением 1,3 МПа в систему магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл». 
Список литературы: Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196
Выбросы от теплообменных аппаратов и средств перекачки
Нефтепродукт: Сырая нефть
Наименование оборудования: Насос центробежный с двумя сальниковыми уплотнениями вала
Время работы одной единицы оборудования, час/год, T = 4380
Общее количество оборудования данного типа, шт., N = 2
Количество одновременно работающего оборудования, шт., N1 = 1
GNV = 3
Удельный выброс, кг/час (табл. 6.1), Q = 0.05
Максимальный разовый выброс, г/с (6.2.1), G = Q * N1 / 3.6 = 0.05 * 1 / 3.6 = 0.0139
Валовый выброс, т/год (6.2.2), M = (Q * N * T) / 1000 = (0.05 * 2 * 4380) / 1000 = 0.438
Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1531*, 1539*)
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 72.46
Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), G = CI G/100 =72.46 * 0.0139 / 100 =0.01007
Валовый выброс, т/год (4.2.5), M = CI * M / 100 = 72.46 * 0.438 / 100 = 0.3174
Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1532*, 1540*)
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 26.8
Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), G = CI * G/100=26.8 * 0.0139/100 =0.003725
Валовый выброс, т/год (4.2.5), M = CI * M / 100 = 26.8 * 0.438 / 100 = 0.1174
Примесь: 0602 Бензол (64)
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.35
Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), G = CI*G/100=0.35*0.0139/100 =0.00004865
Валовый выброс, т/год (4.2.5), M = CI * M / 100 = 0.35 * 0.438 / 100 = 0.001533
Примесь: 0621 Метилбензол (353)
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.22
Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), G = CI* G/100=0.22*0.0139/100 = 0.0000306
Валовый выброс, т/год (4.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.22 * 0.438 / 100 = 0.000964
Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.11
Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), G = CI*G/100= 0.11*0.0139/100 =0.0000153
Валовый выброс, т/год (4.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.11 * 0.438 / 100 = 0.000482
Примесь: 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (528)
Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) , CI = 0.06
Максимальный из разовых выброс, г/с (4.2.4), G = CI*G/100=0.06*0.0139/100 =0.00000834
Валовый выброс, т/год (4.2.5) , _M_ = CI * M / 100 = 0.06 * 0.438 / 100 = 0.000263
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) 
	0.00000834
	0.000263

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	0.01007
	0.3174

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	0.003725
	0.1174

	0602
	Бензол 
	0.00004865
	0.001533

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
	0.0000153
	0.000482

	0621
	Метилбензол 
	0.0000306
	0.000964



Источники №№6102,6103 - Насосы экспорта нефти Н-2/1,2 
	Рабочая среда
	q
	q
	T
	Общие выбросы П
	углев. С1-С5
	углев. С6-С10
	 углев. С1-С5
	углев. С6-С10

	
	мг/с
	кг/ч
	час
	т/год
	г/с
	г/с
	т/год

	нефть
	5,56
	0,02
	8760
	0,17520
	0,0056
	0,0040
	0,0015
	0,1269
	0,0470

	непредельные (по амиленам)
	ароматические (в том числе)

	
	бензол
	толуол
	ксилол

	 
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	 
	0,35
	0,22
	0,11

	-
	0,00002
	0,00061
	0,00001
	0,00039
	0,00001
	0,00019



Источник №6104 - Газосепаратор ГС-1
Количество выбросов загрязняющих веществ из аппаратов, в которых вещества находятся, в основном, в парогазовой фазе рассчитываются по формуле (5.29) [5] :
П = 0,037 * (Р * V / 1011)0,8 *  Мп / Т (г/с);
где:	Р      -  давление в аппарате ( гПа);
V     - объем  аппарата (м3);
Мп  - средняя молярная масса паров (г/моль);
t      -  время работы (час),
Т     - средняя температура в аппарате (К).
	Р
	V
	Мп
	t
	
	Выбросы ЗВ

	
	
	
	
	T
	кг/ч
	г/с
	т/год

	гПа
	м3
	г/моль
	К
	час
	
	Углев. С1-С5
	Углев. С6-С10
	Углев. С1-С5
	Углев. С6-С10

	22700
	0,27
	81
	373
	8760
	0,07290
	0,01467
	0,00543
	0,46270
	0,17114

	
	
	
	
	
	
	0,02025
	0,63856



Источник№6105 - Дренажная емкость ЕП-1
Количество выбросов загрязняющих веществ из аппаратов, в которых вещества находятся, в основном, в жидкой фазе рассчитываются по формуле (5.30) [8]:
П =0,004 * (Р * V / 1011)0,8 / Кд (г/с),
где	Р - давление в аппарате ( гПа),  давление в аппарате 9810 гПА (10кг/см2);
V - объем  аппарата (м3);
	Кд - коэффициент зависящий от средней температуры кипения жидкости и средней температуры в аппарате   
	Кол-во
	Объем емкости
	(50*Vап/1011)0,8
	Кq
	Время работы
	Выбросы загрязняющих веществ

	шт.
	м3
	
	
	
	кг/час
	г/сек
	т/год

	1
	63
	2,48
	0,57
	8760
	0,01742
	0,00484
	0,1526

	Определяемый параметр
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол

	
	С1-С5
	С6-С10
	
	
	

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11

	М , г/сек
	0,00351
	0,00130
	0,000017
	0,000011
	0,000005

	G , т/год
	0,11057
	0,04090
	0,00053
	0,000336
	0,000168



Источник№6106 - Дренажная емкость ЕП-2
	Кол-во
	Объем емкости
	(50*Vап/1011)0,8
	Кq
	Время работы
	Выбросы загрязняющих веществ

	шт.
	м3
	
	
	
	кг/час
	г/сек
	т/год

	1
	12,5
	0,68
	0,57
	8760
	0,00478
	0,00133
	0,0418

	Определяемый параметр
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол

	
	 С1-С5
	 С6-С10
	
	
	

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11

	М , г/сек
	0,00096
	0,00036
	0,000005
	0,000003
	0,000001

	G , т/год
	0,03032
	0,01121
	0,00015
	0,000092
	0,000046



Источник№6107 - Дренажная емкость ЕП-3
	Кол-во
	Объем емкости
	(50*Vап/1011)0,8
	Кq
	Время работы
	Выбросы загрязняющих веществ

	шт.
	м3
	
	
	
	кг/час
	г/сек
	т/год

	1
	8
	0,48
	0,57
	8760
	0,00334
	0,00093
	0,0293

	Опреде-ляемый параметр
	Углеводороды предельные
	Бензол
	Толуол
	Ксилол

	
	 С1-С5
	 С6-С10
	
	
	

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11

	М , г/сек
	0,00067
	0,00025
	0,000003
	0,000002
	0,000001

	G , т/год
	0,02121
	0,00785
	0,00010
	0,000064
	0,000032


Источник №6108 - Насос полупогружной Н-3,4
Список литературы:
Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196
Исходные данные и расчет выбросов от насосов полупогружных сведены в следующую таблицу:
	Рабочая среда
	n
	q
	q
	T
	Общие выбросы П
	углев. С1-С5
	углев. С6-С10
	углев. С1-С5
	углев. С6-С10

	
	ед
	мг/с
	кг/ч
	час
	т/год
	г/с
	г/с
	т/год

	нефть
	2
	5,56
	0,02
	8760
	0,35040
	0,0111
	0,0081
	0,0030
	0,2539
	0,0939

	непредельные (по амиленам)
	ароматические (в том числе)

	
	бензол
	толуол
	ксилол

	 
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год

	 
	0,35
	0,22
	0,11

	-
	0,00004
	0,00123
	0,00002
	0,00077
	0,00001
	0,0004



Источники №№6109-6117 - ЗРА и ФС площадок ПСН
Выбросы углеводородов от неплотностей оборудования определены согласно "Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196,
	Наименование
	Расчетная величина утечки
	Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность
	Количество оборудования
	Время работы
	Выбросы

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	г/с
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Площадка  резервуаров нефти  РВС-1,2,3 (источник №6109) 

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	9
	8760
	0,00116
	0,03642

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	3
	8760
	0,00395
	0,12466

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	35
	8760
	0,00005
	0,00172

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	2
	8760
	0,000012
	0,00038

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	6
	8760
	0,000033
	0,00104

	Всего 
	нефть
	 
	0,00121
	0,03814

	 
	газ
	 
	0,00001
	0,00038

	 
	дренаж
	 
	0,00399
	0,12570

	Площадка  подогревателя нефти П-1,2 (источник №6110)

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	8
	8760
	0,00103
	0,03238

	 
	газ
	0,021
	0,293
	2
	8760
	0,00342
	0,10780

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	2
	8760
	0,00264
	0,08311

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	14
	8760
	0,00002
	0,00069

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	4
	8760
	0,000024
	0,00077

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	4
	8760
	0,000022
	0,00069

	Всего 
	нефть
	 
	0,00105
	0,03306

	 
	газ
	 
	0,00344
	0,10857

	 
	дренаж
	 
	0,00266
	0,08380

	Площадка  насосов перекачки нефти Н-1,2 (источник №6111) 

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	10
	8760
	0,00128
	0,04047

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	6
	8760
	0,00791
	0,24932

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	22
	8760
	0,00003
	0,00108

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	12
	8760
	0,000066
	0,00208

	Всего 
	нефть
	 
	0,00132
	0,04155

	 
	дренаж
	 
	0,00797
	0,25140

	Площадка насосов  экспорта нефти Н-2/1,2 (источник №6112) 

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	12
	8760
	0,00154
	0,0486

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	2
	8760
	0,00264
	0,0831

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	28
	8760
	0,00004
	0,0014

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	6
	8760
	0,00003
	0,0010

	Всего 
	нефть
	
	0,00158
	0,04994

	
	дренаж
	
	0,00267
	0,08415

	Площадка  сепарации нефти и газа ГС-1 (источник №6113)

	ЗРА
	дренаж
	0,012996
	0,365
	1
	8760
	0,00132
	0,04155

	 
	газ
	0,021
	0,293
	7
	8760
	0,01196
	0,37730

	ФС
	дренаж
	0,000396
	0,05
	2
	8760
	0,000011
	0,00035

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	25
	8760
	0,000152
	0,00480

	Всего 
	дренаж
	 
	0,00133
	0,04190

	 
	газ
	 
	0,01212
	0,38210

	Площадка  резервуаров хранения дизельного топлива Е-1,2 (источник №6114)

	 ЗРА
	дизтопливо
	0,0066
	0,07
	7
	8760
	0,00090
	0,02833

	 ФС
	дизтопливо
	0,00028
	0,02
	26
	8760
	0,00004
	0,00128

	 Всего
	дизтопливо
	 
	0,00094
	0,02961

	Площадка трубопроводов (источник №6115)
	 
	 
	 
	 

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	24
	8760
	0,00308
	0,09713

	 
	газ
	0,021
	0,293
	5
	8760
	0,00855
	0,26950

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	4
	8760
	0,00527
	0,16621

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	54
	8760
	0,00008
	0,00265

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	10
	8760
	0,000061
	0,00192

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	8
	8760
	0,000044
	0,00139

	Всего 
	нефть
	 
	0,00316
	0,09978

	 
	газ
	 
	0,00861
	0,27142

	 
	дренаж
	 
	0,00531
	0,16760

	Площадка дренажных емкостей ЕП-1,2 (источник № 6116)
	 
	 

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	4
	8760
	0,00051
	0,01619

	 
	газ
	0,021
	0,293
	2
	8760
	0,00342
	0,10780

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	2
	8760
	0,00264
	0,08311

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	12
	8760
	0,00002
	0,00059

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	6
	8760
	0,000037
	0,00115

	 
	дренаж
	0,000396
	0,05
	6
	8760
	0,000033
	0,00104

	Всего 
	нефть
	 
	0,00053
	0,01678

	 
	газ
	 
	0,00345
	0,10895

	 
	дренаж
	 
	0,00267
	0,08415

	Площадка дренажной емкости ЕП-3 (источник №6117)
	 
	 

	ЗРА
	нефть
	0,0066
	0,07
	1
	8760
	0,00013
	0,00405

	 
	газ
	0,021
	0,293
	1
	8760
	0,00171
	0,05390

	 
	дренаж
	0,012996
	0,365
	1
	8760
	0,00132
	0,04155

	ФС
	нефть
	0,00028
	0,02
	6
	8760
	0,00001
	0,00029

	 
	газ
	0,00073
	0,03
	3
	8760
	0,000018
	0,00058

	Всего 
	нефть
	 
	0,00014
	0,00434

	 
	газ
	 
	0,00173
	0,05448

	 
	дренаж
	 
	0,00132
	0,04155



Продолжение таблицы:
	Состав выбросов  - сырая нефть (Приложение 14)

	Определяемый параметр
	Углеводороды предельные 
	Бензол
	Толуол
	Ксилол
	Сероводород

	 
	 С1-С5
	 С6-С10
	 
	 
	 
	 

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	Площадка  резервуаров нефти  РВС-1,2,3 (источник №6109)

	М , г/сек
	0,0072
	0,0014
	0,00002
	0,00001
	0,000006
	0

	G , т/год
	0,11910
	0,0439
	0,0006
	0,00036
	0,0002
	0

	Площадка  подогревателя нефти П-1,2  (источник №6110)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0061
	0,0010
	0,00001
	0,000008
	0,000004
	0

	G , т/год
	0,1932
	0,0313
	0,0004
	0,00026
	0,0001
	0

	Площадка  насосов перекачки нефти Н-1,2  (источник №6111)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0067
	0,0025
	0,00003
	0,00002
	0,00001
	0

	G , т/год
	0,2123
	0,0785
	0,00103
	0,00064
	0,00032
	0

	Площадка насосов  экспорта нефти Н-2/1,2 (источник №6112) 

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	
	0,0027
	0,0010
	0,00001
	0,00001
	0,0000041
	0,0000022

	
	0,0852
	0,0315
	0,00041
	0,0003
	0,0001294
	0,0000706

	Площадка  сепарации нефти и газа ГС-1  (источник №6113)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0131
	0,0004
	0,000005
	0,000003
	0,000001
	0

	G , т/год
	0,4125
	0,0112
	0,00015
	0,00009
	0,00005
	0

	Площадка  резервуаров хранения дизельного топлива Е-1,2  (источник №6114)

	
	Углеводороды С12-С19,  99,72%
	H2S, 0,28%
	

	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год
	

	Дизтопливо (емкость)
	0,00094
	0,02952
	0,000003
	0,00008
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Площадка трубопроводов  (источник №6115)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0148
	0,0023
	0,00003
	0,00002
	0,00001
	0

	G , т/год
	0,0148
	0,0717
	0,0009
	0,00059
	0,0003
	0

	Площадка дренажных емкостей ЕП-1,2  (источник №6116)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0058
	0,0009
	0,00001
	0,00001
	0,000004
	0

	G , т/год
	0,1821
	0,0270
	0,0004
	0,00022
	0,0001
	0

	Площадка дренажной емкости ЕП-3  (источник №6117)

	Сi мас%
	72,46
	26,8
	0,35
	0,22
	0,11
	0.06*

	М , г/сек
	0,0028
	0,0004
	0,00001
	0,000003
	0,000002
	0

	G , т/год
	0,0877
	0,0123
	0,0002
	0,00010
	0,0001
	0



Источник №6118 - Коммерческий узел учета нефти
Выбросы углеводородов от неплотностей оборудования  определены согласно "Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования. РД 39.142-00.
	Выбросы через неподвижные уплотнения с последующим их суммированием определяется по формуле 1:								

			            , мг/с		

	

	Расчетная величина утечки через фланцевые соединения g принимается 0,2 мг/с согласно Прил.1.

	Расчетная величина утечки через запорно-регулирующую арматуру g принимается 5,83 согласно Прил.1.

	Расчетная доля уплотнений х, потерявших герметичность, при утечках через фланцевые соединения принимается 0,03, через запорно-регулирующую арматуру – 0,293.

	Расчет представлен в таблице:

	Наименование
	Обозн.
	Ед. измер.
	Количество
	6315

	
	
	
	Расчетная величина утечки
	Расчет. доля уплотнений, потерявших герметичность
	Площадка КУУН

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Количество выбросов:
	 
	 
	 
	 
	 

	ЗРА
	Пзн
	мг/с
	5,83
	0,293
	80

	ФС
	Пфн
	мг/с
	0,2
	0,03
	109

	Время работы
	 
	час/год
	 
	 
	8760

	 Расчет:
	 
	г/с
	 
	 
	0,1373

	 
	 
	т/год
	 
	 
	4,3302

	Идентификация выбросов
	 
	 
	 
	 
	 

	Углеводороды С1-С5
	г/с
	 
	 
	 
	0,1314

	 
	т/год
	 
	 
	 
	4,1444

	Углеводороды С6-С10
	г/с
	 
	 
	 
	0,0059

	 
	т/год
	 
	 
	 
	0,1858



Источник №6119 - ЗРА и ФС ПЗА-1 
	№
	Вид
	n
	q
	m
	Т, час
	Выбросы

	Ист.
	соединий
	ед
	кг/ч
	 
	 
	Кг/час
	г/с
	т/год

	6316
	ЗРА
	4
	0,021
	0,293
	8760
	0,024612
	0,00684
	0,2156

	
	ФС
	0
	0,00038
	0,05
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	углеводороды С1-С5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00495
	0,15622

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	углеводороды С6-С10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00183
	0,05778



Источник №6120 - ЗРА и ФС ГС-1
	№
	Вид
	n
	q
	m
	Т, час
	Выбросы

	Ист.
	соединий
	ед
	кг/ч
	
	
	Кг/час
	г/с
	т/год

	6317
	ЗРА
	1
	0,021
	0,293
	8760
	0,00621
	0,00173
	0,0544

	
	ФС
	3
	0,00038
	0,05
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	углеводороды С1-С5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00125
	0,03942

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	углеводороды С6-С10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00046
	0,01458



Источник №6121 - ЗРА и ФС межплощадочные трубопроводы
	№
	Вид
	n
	q
	m
	Т, час
	Выбросы

	Ист.
	соединий
	ед
	кг/ч
	
	
	Кг/час
	г/с
	т/год

	6318
	ЗРА
	3
	0,021
	0,293
	8760
	0,018573
	0,00516
	0,1627

	
	ФС
	6
	0,00038
	0,05
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	углеводороды С1-С5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00374
	0,11789

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	углеводороды С6-С10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,8

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00138
	0,04360


Источник загрязнения №6122 - Запорно-регулирующая арматура и фланцевые соединения (ЗРА и ФС)
Список литературы:
1. Методика расчетов выбросов в окружающую среду  от неорганизованных источников АО "Казтрансойла" Астана, 2005 (п.6.1, 6.2, 6.3 и 6.4)
2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005
3. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005
Наименование оборудования: Запорно-регулирующая арматура (легкие углеводороды, двухфазные среды)
Наименование технологического потока: Поток №9
Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.012996
Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.365
Общее количество данного оборудования, шт., N = 8
Среднее время работы данного оборудования, час/год, _T_ = 8760
Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.365 · 0.012996 · 8 = 0.03795
Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.03795 / 3.6 = 0.01054
Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60
Максимальный разовый выброс, г/с, 
G = G · C / 100 = 0.01054 · 60 / 100 = 0.0063200
Валовый выброс, т/год, 
M = G · T · 3600 / 106 = 0.00632 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1993000
Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40
Максимальный разовый выброс, г/с,
G = G · C / 100 = 0.01054 · 40 / 100 = 0.0042200
Валовый выброс, т/год, 
M =G · T · 3600 / 106 = 0.00422 · 8760 · 3600 / 106 = 0.1330000
Наименование оборудования: Фланцевые соединения (легкие углеводороды, двухфазные среды)
Наименование технологического потока: Поток №9
Расчетная величина утечки, кг/час(Прил.Б1), Q = 0.000396
Расчетная доля уплотнений, потерявших герметичность, доли единицы(Прил.Б1), X = 0.05
Общее количество данного оборудования, шт., N = 23
Среднее время работы данного оборудования, час/год, T = 8760
Суммарная утечка всех компонентов, кг/час (6.1), G = X · Q · N = 0.05 · 0.000396 · 23 = 0.000455
Суммарная утечка всех компонентов, г/с, G = G / 3.6 = 0.000455 / 3.6 = 0.0001264
Примесь: 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 60
Максимальный разовый выброс, г/с,
G = G · C / 100 = 0.0001264 · 60 / 100 = 0.0000758
Валовый выброс, т/год, 
M = G · T · 3600 / 106 = 0.0000758 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0023900
Примесь: 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
Массовая концентрация компонента в потоке, %, C = 40
Максимальный разовый выброс, г/с, 
G = G · C / 100 = 0.0001264 · 40 / 100 = 0.0000506
Валовый выброс, т/год,
M = G ·T · 3600 / 106 = 0.0000506 · 8760 · 3600 / 106 = 0.0015960
Сводная таблица расчетов:
	Оборудов.

	Технологич.
поток
	Общее кол-
во, шт.
	Время ра-
боты, ч/г

	Запорно-регулирующая арматура 
(легкие углеводороды, двухфазные среды)
	Поток №9
	8
	8760

	Фланцевые соединения 
(легкие углеводороды, двухфазные среды)
	Поток №9
	23
	8760


Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0.00632
	0.20169

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0.00422
	0.134596




[bookmark: _Toc152329726][bookmark: _Toc242322088][bookmark: _Toc59345240][bookmark: _Toc79160507][bookmark: _Toc79160508]5. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ПДВ
[bookmark: _Toc242322089]5.1 РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
В соответствии с нормами проектирования, в Казахстане для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97. 
Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы. 
Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 3.0, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки» (в соответствии с ОНД-86). 
В расчет рассеивания включены неорганизованные источники, имеющие максимальные значения выбросов (г/с). Такой источник определен как источник с выбросами со сплошной поверхности, для которого нельзя указать полного набора характеристик газовоздушной смеси. Расчеты производились согласно п.5 ОНД-86. 
При проведении расчетов учитывалась одновременность проведения технологических операций. 
Координаты площадного источника заданы путем указания координат центра площадного источника, его ширины и длины. 
Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные: 
· уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле; 
· максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки; 
· степень опасности источников загрязнения; 
· поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций. 
Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200. 
При выполнении расчетов учитывались метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, района расположения предприятия. 
Для проведения расчета рассеивания загрязняющих веществ взят следующий расчетный прямоугольник с размерами 4950x4950 м.
Расчетный прямоугольник на площадке выбран таким образом, чтобы охватить единым расчетом все объекты ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) расположенные на территории месторождения Северный Жетыбай. Система координат принята общая для объектов этих предприятий.
В расчетах рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу для приняты следующие фоновые значения концентрации загрязняющих веществ по результатам замеров на границе СЗЗ месторождения Северный Жетыбай, взятые с представленного «Отчета производственного экологического контроля на территории ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) за 3 квартал 2026 года», подготовленного ТОО «Тандем-Эко".
	Диоксид азота
	0,054

	Оксид азота
	0,025

	Оксид углерода
	2,7

	Диоксид серы
	0,049

	Суммарные углеводороды
	1,5

	Пыль неорганическая
	0,058


Расчетные точки на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) площадки  определены автоматически программой УПРЗА «Эра» по заданным размерам СЗЗ от границы территории месторождения. 
Исходные данные и результаты расчета рассеивания в полном объеме (машинные распечатки из программы «Эра») представлены в Приложении 2.

[bookmark: _Toc242322090]5.2 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ
Анализ результатов расчетов показывает, что превышения предельно допустимых концентраций (ПДКмр) для всех веществ и групп суммаций на границе нормативной СЗЗ месторождения Северный Жетыбай при эксплуатации существующих объектов ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал)   наблюдаться не будет.
Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам представлено в таблице.
Таблица 7 - Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК
максим.
разовая,
мг/м3
	ПДК
средне-
суточная,
мг/м3
	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3
	Выброс вещества, г/с
(M)
	Средневзве-шенная высота, м
(H)
	 М/(ПДК*Н)
для  Н>10
  М/ПДК  
для  Н<10
	Необхо-димость прове-
дения расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0150
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	0,01
	0,000026
	3
	0,0026
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	0,338792
	8,25
	0,847
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,021825
	5
	0,1455
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	0,971026
	7,15
	0,1942
	Да

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	50
	0,446255
	9,2
	0,0089
	Нет

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	121,1536
	5,96
	24 231
	Да

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	22,37413
	9,93
	0,7458
	Да

	0602
	Бензол (64)
	0,3
	0,1
	 
	0,291483
	9,95
	0,9716
	Да

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	0,141438
	9,96
	0,7072
	Да

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	0,183191
	9,95
	0,3053
	Да

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	6E-07
	5
	0,060
	Нет

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	1
	0,5
	 
	0,00001
	2
	0,00001
	Нет

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	 
	 
	0,00128
	3
	0,0037
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	0,134607
	5,19
	0,1346
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	2,084851
	8,25
	104 243
	Да

	0302
	Азотная кислота (5)
	0,4
	0,15
	 
	0,001
	3
	0,0025
	Нет

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0,2
	0,1
	 
	0,00026
	3
	0,0013
	Нет

	0322
	Серная кислота (517)
	0,3
	0,1
	 
	0,000054
	3
	0,0002
	Нет

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	0,183333
	5
	0,3667
	Да

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,008
	 
	 
	0,000823
	2,17
	0,1029
	Да

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	0,005238
	5
	0,1048
	Да

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.



Таблица 8 - Сводная таблица результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу 
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Значения приземных концентраций и значения вклада источников выбросов ЗВ в атмосферу  приведены в таблице ниже. 
Распечатки полей приземных концентраций выполнены для ингредиентов с наибольшими концентрациями, а также распечатки расчетов рассеивания приведены в Приложении 2. 
Карты изолиний по загрязняющим веществам с наибольшими значениями приземных концентраций на границе нормативной санитарно-защитной зоны и распечатки расчетов рассеивания приведены в Приложении 1.3. 
ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) постоянно проводит экологический мониторинг состояния загрязнения воздушного бассейна в районе размещения промышленных объектов. По договору экологический мониторинг осуществляет передвижная лаборатория ТОО «Тандем-Эко». Наблюдения загрязнения атмосферного воздуха ведутся на границе СЗЗ месторождения. По результатам проводимых мониторинговых замеров превышений приземных концентраций не наблюдается.
Таблица 9 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения
	Код вещества/группы суммации
	Наименование вещества
	Расчетная максимальная  приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3
	Координаты точек с максимальной приземной конц.
	Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию
	Принадлеж ность источ ника (произ водство, цех, участок )

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	в жилой зоне
	на границе санитарно- 
защитной зоны
	в жилой
зоне X/Y
	на гра-нице СЗЗ X/Y
	N ист.
	% вклада
	

	
	
	
	
	
	
	
	ЖЗ
	СЗЗ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 Существующее положение

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	 
	0,45089(0,23482)/
    0,09018(0,04696)
вклад предпр.=  52%
	 
	-421    /2080
	0002
	 
	16,4
	УПН

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0019
	 
	16,1
	УПН

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0001
	 
	15,3
	УПН

	0304
	Азот (II) оксид 
	 
	0,10395(0,01908)/
    0,04158(0,00763)
вклад предпр.=  18%
	 
	-421    /2080
	0002
	 
	16,4
	УПН

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0019
	 
	16,1
	УПН

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0001
	 
	15,3
	УПН

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,07939(0,00898)/
    0,03969(0,00449)
вклад предпр.=  11%
	 
	-103    /2319
	0019
	 
	67,7
	УПН

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0109
	 
	32,3
	ПСН

	0337
	Углерод оксид
	 
	0,46424(0,0104)/
    2,32119(0,05199)
вклад предпр.= 2,2%
	 
	-421    /2080
	0020
	 
	33,3
	УПН

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0103
	 
	24,9
	ПСН

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0019
	 
	14,7
	УПН

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	 
	0,11343(0,09772)/
    5,67137(4,88564)
вклад предпр.=  86%
	 
	-511    /1998
	0112
	 
	35,6
	ПСН

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0006
	 
	7,4
	УПН

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0004
	 
	7,3
	УПН

	Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия

	28 0322
	Серная кислота 
	 
	0,07939(0,00899)
вклад предпр.=  11%
	 
	-103    /2319
	0019
	 
	67,6
	УПН

	0330
	Сера диоксид
	 
	 
	 
	 
	0109
	 
	32,3
	ПСН

	30 0330
	Сера диоксид 
	 
	0,08824(0,02373)
вклад предпр.=  27%
	 
	-421    /2080
	6020
	 
	47,8
	УПН

	0333
	Сероводород
	 
	 
	 
	 
	0019
	 
	23,1
	УПН

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0111
	 
	15,5
	ПСН

	31 0301
	Азота (IV) диоксид 
	 
	0,53011(0,24351)
вклад предпр.=  46%
	 
	-421    /2080
	0019
	 
	17,9
	УПН

	0330
	Сера диоксид
	 
	 
	 
	 
	0002
	 
	15,8
	УПН

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0001
	 
	14,7
	УПН

	Примечание:В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0,05 ПДК





[bookmark: _Toc242322091][bookmark: _Toc76613162]6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ПДВ
По результатам проведенного анализа расчетов рассеивания можно сделать вывод, что по всем загрязняющим веществам на границе нормативной СЗЗ приземные концентрации не превышают критериев качества атмосферного воздуха для населенных мест. На основании проведенного анализа расчетов рассеивания  выбросы по всем источникам и ингредиентам  на 2027-2030 гг. предлагается принять в качестве нормативов ПДВ.  
Предложения по нормативам ПДВ для отдельных источников (г/с, т/год) и в целом по предприятию по каждому ингредиенту на  2027-2030 года представлены в таблице.

Проект нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ в атмосферу для
 ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года
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Таблица 10 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по объекту
	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	существующее положение
	на 2027 - 2030 гг.
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	 (0150) Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0021
	0,000013
	0,000024
	0,000013
	0,000024
	0,000013
	0,000024
	2030

	ПСН
	0110
	0,000013
	0,000024
	0,000013
	0,000024
	0,000013
	0,000024
	2030

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0001
	0,350482
	1,324823
	0,350482
	1,324823
	0,350482
	1,324823
	2030

	 
	0002
	0,350482
	1,324823
	0,350482
	1,324823
	0,350482
	1,324823
	2030

	 
	0003
	0,02491
	0,16142
	0,02491
	0,16142
	0,02491
	0,16142
	2030

	 
	0005
	0,39857
	2,5827
	0,39857
	2,5827
	0,39857
	2,5827
	2030

	 
	0019
	0,234667
	0,05888
	0,2346667
	0,05888
	0,2346667
	0,05888
	2030

	 
	0020
	0,007031
	0,277349
	0,007031
	0,277349
	0,007031
	0,277349
	2030

	ПСН
	0103
	0,007031
	0,277349
	0,007031
	0,277349
	0,007031
	0,277349
	2030

	 
	0104
	0,350482
	2,27113
	0,350482
	2,27113
	0,350482
	2,27113
	2030

	 
	0105
	0,12653
	0,81991
	0,12653
	0,81991
	0,12653
	0,81991
	2030

	 
	0109
	0,234667
	0,05888
	0,2346667
	0,05888
	0,2346667
	0,05888
	2030

	 (0302) Азотная кислота (5)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0021
	0,0005
	0,0026
	0,0005
	0,0026
	0,0005
	0,0026
	2030

	ПСН
	0110
	0,0005
	0,0026
	0,0005
	0,0026
	0,0005
	0,0026
	2030

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0001
	0,056953
	0,215284
	0,056953
	0,215284
	0,056953
	0,215284
	2030

	 
	0002
	0,056953
	0,215284
	0,056953
	0,215284
	0,056953
	0,215284
	2030

	 
	0003
	0,00405
	0,02623
	0,00405
	0,02623
	0,00405
	0,02623
	2030

	 
	0005
	0,06477
	0,41969
	0,06477
	0,41969
	0,06477
	0,41969
	2030

	 
	0019
	0,038133
	0,009568
	0,0381333
	0,009568
	0,0381333
	0,009568
	2030

	 
	0020
	0,001143
	0,045069
	0,001143
	0,045069
	0,001143
	0,045069
	2030

	ПСН
	0103
	0,001143
	0,045069
	0,001143
	0,045069
	0,001143
	0,045069
	2030

	 
	0104
	0,056953
	0,36906
	0,056953
	0,36906
	0,056953
	0,36906
	2030

	 
	0105
	0,02056
	0,13323
	0,02056
	0,13323
	0,02056
	0,13323
	2030

	 
	0109
	0,038133
	0,009568
	0,0381333
	0,009568
	0,0381333
	0,009568
	2030

	 (0316) Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0021
	0,00013
	0,0005
	0,00013
	0,0005
	0,00013
	0,0005
	2030

	ПСН
	0110
	0,00013
	0,0005
	0,00013
	0,0005
	0,00013
	0,0005
	2030

	 (0322) Серная кислота (517)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0021
	0,000027
	0,000014
	0,000027
	0,000014
	0,000027
	0,000014
	2030

	ПСН
	0110
	0,000027
	0,000014
	0,000027
	0,000014
	0,000027
	0,000014
	2030

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0019
	0,010913
	0,0026286
	0,0109127
	0,0026286
	0,0109127
	0,0026286
	2030

	ПСН
	0109
	0,010913
	0,0026286
	0,0109127
	0,0026286
	0,0109127
	0,0026286
	2030

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0019
	0,091667
	0,023
	0,09166667
	0,023
	0,09166667
	0,023
	2030

	ПСН
	0109
	0,091667
	0,023
	0,09166667
	0,023
	0,09166667
	0,023
	2030

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0013
	4,4E-06
	0,0000022
	0,0000044
	0,0000022
	0,0000044
	0,0000022
	2030

	 
	0014
	4,4E-06
	0,0000022
	0,0000044
	0,0000022
	0,0000044
	0,0000022
	2030

	ПСН
	0107
	4,4E-06
	0,0000022
	0,0000044
	0,0000022
	0,0000044
	0,0000022
	2030

	 
	0108
	4,4E-06
	0,0000022
	0,0000044
	0,0000022
	0,0000044
	0,0000022
	2030

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0001
	0,116875
	0,441788
	0,116875
	0,441788
	0,116875
	0,441788
	2030

	 
	0002
	0,116875
	0,441788
	0,116875
	0,441788
	0,116875
	0,441788
	2030

	 
	0003
	0,01063
	0,06885
	0,01063
	0,06885
	0,01063
	0,06885
	2030

	 
	0005
	0,0425
	0,2754
	0,0425
	0,2754
	0,0425
	0,2754
	2030

	 
	0019
	0,236806
	0,0598
	0,2368056
	0,0598
	0,2368056
	0,0598
	2030

	 
	0020
	0,02558
	1,008981
	0,02558
	1,008981
	0,02558
	1,008981
	2030

	ПСН
	0103
	0,02558
	1,008981
	0,02558
	1,008981
	0,02558
	1,008981
	2030

	 
	0104
	0,116875
	0,75735
	0,116875
	0,75735
	0,116875
	0,75735
	2030

	 
	0105
	0,0425
	0,2754
	0,0425
	0,2754
	0,0425
	0,2754
	2030

	 
	0109
	0,236806
	0,0598
	0,2368056
	0,0598
	0,2368056
	0,0598
	2030

	 (0410) Метан (727*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0001
	0,116875
	0,441788
	0,116875
	0,441788
	0,116875
	0,441788
	2030

	 
	0002
	0,116875
	0,441788
	0,116875
	0,441788
	0,116875
	0,441788
	2030

	 
	0003
	0,01063
	0,06885
	0,01063
	0,06885
	0,01063
	0,06885
	2030

	 
	0005
	0,0425
	0,2754
	0,0425
	0,2754
	0,0425
	0,2754
	2030

	ПСН
	0104
	0,116875
	0,75735
	0,116875
	0,75735
	0,116875
	0,75735
	2030

	 
	0105
	0,0425
	0,2754
	0,0425
	0,2754
	0,0425
	0,2754
	2030

	 (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0004
	8,5985
	0,00168
	8,5985
	0,00168
	8,5985
	0,00168
	2030

	 
	0006
	8,5985
	0,00168
	8,5985
	0,00168
	8,5985
	0,00168
	2030

	 
	0007
	6,61962
	8,14903
	6,61962
	10,3221
	6,61962
	10,3221
	2030

	 
	0008
	6,38036
	4,19628
	6,38036
	5,31529
	6,38036
	5,31529
	2030

	 
	0009
	6,61962
	6,24759
	6,61962
	7,91361
	6,61962
	7,91361
	2030

	 
	0010
	6,61962
	9,23557
	6,61962
	11,69838
	6,61962
	11,69838
	2030

	 
	0011
	6,61962
	9,23557
	6,61962
	11,69838
	6,61962
	11,69838
	2030

	 
	0012
	0,000001
	0,00002056
	0,000001
	0,00002056
	0,000001
	0,00002056
	2030

	 
	0015
	3,38969
	1,50481
	3,38969
	1,9061
	3,38969
	1,9061
	2030

	 
	0016
	3,38969
	0,20064
	3,38969
	0,25415
	3,38969
	0,25415
	2030

	 
	0017
	3,38969
	0,02508
	3,38969
	0,03177
	3,38969
	0,03177
	2030

	 
	0018
	3,38969
	0,02508
	3,38969
	0,03177
	3,38969
	0,03177
	2030

	ПСН
	0101
	3,38969
	7,52407
	3,38969
	9,53049
	3,38969
	9,53049
	2030

	 
	0102
	3,38969
	7,52407
	3,38969
	9,53049
	3,38969
	9,53049
	2030

	 
	0106
	8,5985
	0,00168
	8,5985
	0,00168
	8,5985
	0,00168
	2030

	 
	0111
	3,38969
	1,00321
	3,38969
	1,27073
	3,38969
	1,27073
	2030

	 
	0112
	32,984
	0,1187
	32,984
	0,1187
	32,984
	0,1187
	2030

	 
	0113
	3,38969
	20,06419
	3,38969
	25,41464
	3,38969
	25,41464
	2030

	 (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0007
	2,44833
	3,01399
	2,44833
	3,81773
	2,44833
	3,81773
	2030

	 
	0008
	2,35983
	1,55203
	2,35983
	1,96591
	2,35983
	1,96591
	2030

	 
	0009
	2,44833
	2,31073
	2,44833
	2,92692
	2,44833
	2,92692
	2030

	 
	0010
	2,44833
	3,41586
	2,44833
	4,32676
	2,44833
	4,32676
	2030

	 
	0011
	2,44833
	3,41586
	2,44833
	4,32676
	2,44833
	4,32676
	2030

	 
	0015
	1,25371
	0,55657
	1,25371
	0,70499
	1,25371
	0,70499
	2030

	 
	0016
	1,25371
	0,07421
	1,25371
	0,094
	1,25371
	0,094
	2030

	 
	0017
	1,25371
	0,00928
	1,25371
	0,01175
	1,25371
	0,01175
	2030

	 
	0018
	1,25371
	0,00928
	1,25371
	0,01175
	1,25371
	0,01175
	2030

	ПСН
	0101
	1,25371
	2,78285
	1,25371
	3,52494
	1,25371
	3,52494
	2030

	 
	0102
	1,25371
	2,78285
	1,25371
	3,52494
	1,25371
	3,52494
	2030

	 
	0111
	1,25371
	0,37105
	1,25371
	0,46999
	1,25371
	0,46999
	2030

	 
	0113
	1,25371
	7,42092
	1,25371
	9,39984
	1,25371
	9,39984
	2030

	 (0602) Бензол (64)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0007
	0,03197
	0,03936
	0,03197
	0,04986
	0,03197
	0,04986
	2030

	 
	0008
	0,03082
	0,02027
	0,03082
	0,02567
	0,03082
	0,02567
	2030

	 
	0009
	0,03197
	0,03018
	0,03197
	0,03822
	0,03197
	0,03822
	2030

	 
	0010
	0,03197
	0,04461
	0,03197
	0,05651
	0,03197
	0,05651
	2030

	 
	0011
	0,03197
	0,04461
	0,03197
	0,05651
	0,03197
	0,05651
	2030

	 
	0015
	0,01637
	0,00727
	0,01637
	0,00921
	0,01637
	0,00921
	2030

	 
	0016
	0,01637
	0,00097
	0,01637
	0,00123
	0,01637
	0,00123
	2030

	 
	0017
	0,01637
	0,00012
	0,01637
	0,00015
	0,01637
	0,00015
	2030

	 
	0018
	0,01637
	0,00012
	0,01637
	0,00015
	0,01637
	0,00015
	2030

	ПСН
	0101
	0,01637
	0,03634
	0,01637
	0,04603
	0,01637
	0,04603
	2030

	 
	0102
	0,01637
	0,03634
	0,01637
	0,04603
	0,01637
	0,04603
	2030

	 
	0111
	0,01637
	0,00485
	0,01637
	0,00614
	0,01637
	0,00614
	2030

	 
	0113
	0,01637
	0,09692
	0,01637
	0,12276
	0,01637
	0,12276
	2030

	 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0007
	0,01553
	0,01912
	0,01553
	0,02422
	0,01553
	0,02422
	2030

	 
	0008
	0,01497
	0,00984
	0,01497
	0,01247
	0,01497
	0,01247
	2030

	 
	0009
	0,01553
	0,01466
	0,01553
	0,01857
	0,01553
	0,01857
	2030

	 
	0010
	0,01553
	0,02167
	0,01553
	0,02745
	0,01553
	0,02745
	2030

	 
	0011
	0,01553
	0,02167
	0,01553
	0,02745
	0,01553
	0,02745
	2030

	 
	0015
	0,00795
	0,00353
	0,00795
	0,00447
	0,00795
	0,00447
	2030

	 
	0016
	0,00795
	0,00047
	0,00795
	0,0006
	0,00795
	0,0006
	2030

	 
	0017
	0,00795
	0,00006
	0,00795
	0,00007
	0,00795
	0,00007
	2030

	 
	0018
	0,00795
	0,00006
	0,00795
	0,00007
	0,00795
	0,00007
	2030

	ПСН
	0101
	0,00795
	0,01765
	0,00795
	0,02236
	0,00795
	0,02236
	2030

	 
	0102
	0,00795
	0,01765
	0,00795
	0,02236
	0,00795
	0,02236
	2030

	 
	0111
	0,00795
	0,00235
	0,00795
	0,00298
	0,00795
	0,00298
	2030

	 
	0113
	0,00795
	0,04707
	0,00795
	0,05963
	0,00795
	0,05963
	2030

	 (0621) Метилбензол (349)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0007
	0,0201
	0,02474
	0,0201
	0,03134
	0,0201
	0,03134
	2030

	 
	0008
	0,01937
	0,01274
	0,01937
	0,01614
	0,01937
	0,01614
	2030

	 
	0009
	0,0201
	0,01897
	0,0201
	0,02403
	0,0201
	0,02403
	2030

	 
	0010
	0,0201
	0,02804
	0,0201
	0,03552
	0,0201
	0,03552
	2030

	 
	0011
	0,0201
	0,02804
	0,0201
	0,03552
	0,0201
	0,03552
	2030

	 
	0015
	0,01029
	0,00457
	0,01029
	0,00579
	0,01029
	0,00579
	2030

	 
	0016
	0,01029
	0,00061
	0,01029
	0,00077
	0,01029
	0,00077
	2030

	 
	0017
	0,01029
	0,00008
	0,01029
	0,0001
	0,01029
	0,0001
	2030

	 
	0018
	0,01029
	0,00008
	0,01029
	0,0001
	0,01029
	0,0001
	2030

	ПСН
	0101
	0,01029
	0,02284
	0,01029
	0,02894
	0,01029
	0,02894
	2030

	 
	0102
	0,01029
	0,02284
	0,01029
	0,02894
	0,01029
	0,02894
	2030

	 
	0111
	0,01029
	0,00305
	0,01029
	0,00386
	0,01029
	0,00386
	2030

	 
	0113
	0,01029
	0,06092
	0,01029
	0,07716
	0,01029
	0,07716
	2030

	 (0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0019
	3E-07
	0,000000072
	0,0000003
	0,000000072
	0,0000003
	0,000000072
	2030

	ПСН
	0109
	3E-07
	0,000000072
	0,0000003
	0,000000072
	0,0000003
	0,000000072
	2030

	 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0019
	0,002619
	0,0006571
	0,002619
	0,0006571
	0,002619
	0,0006571
	2030

	ПСН
	0109
	0,002619
	0,0006571
	0,002619
	0,0006571
	0,002619
	0,0006571
	2030

	 (1401) Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0021
	0,00064
	0,0017
	0,00064
	0,0017
	0,00064
	0,0017
	2030

	ПСН
	0110
	0,00064
	0,0017
	0,00064
	0,0017
	0,00064
	0,0017
	2030

	 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	0013
	0,001564
	0,000783
	0,001564
	0,000783
	0,001564
	0,000783
	2030

	 
	0014
	0,001564
	0,000783
	0,001564
	0,000783
	0,001564
	0,000783
	2030

	 
	0019
	0,063294
	0,0157714
	0,0632937
	0,0157714
	0,0632937
	0,0157714
	2030

	 
	0021
	0,000012
	0,0002
	0,000012
	0,0002
	0,000012
	0,0002
	2030

	ПСН
	0107
	0,001564
	0,000783
	0,001564
	0,000783
	0,001564
	0,000783
	2030

	 
	0108
	0,001564
	0,000783
	0,001564
	0,000783
	0,001564
	0,000783
	2030

	 
	0109
	0,063294
	0,0157714
	0,0632937
	0,0157714
	0,0632937
	0,0157714
	2030

	 
	0110
	0,000012
	0,0002
	0,000012
	0,0002
	0,000012
	0,0002
	2030

	Итого по организованным источникам:
	 
	145,738
	120,9410717
	145,7379575
	148,5186817
	145,7379575
	148,5186817
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	6018
	2,2E-06
	0,0000706
	0,0000022
	0,0000706
	0,0000022
	0,0000706
	2030

	 
	6020
	0,00079
	0,0249
	0,00079
	0,0249
	0,00079
	0,0249
	2030

	ПСН
	6101
	8,34E-06
	0,000263
	0,00000834
	0,000263
	0,00000834
	0,000263
	2030

	 
	6112
	2,2E-06
	0,0000706
	0,0000022
	0,0000706
	0,0000022
	0,0000706
	2030

	 
	6114
	0,000003
	0,00008
	0,000003
	0,00008
	0,000003
	0,00008
	2030

	 (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	6001
	0,00631
	0,19884
	0,00631
	0,19884
	0,00631
	0,19884
	2030

	 
	6002
	0,01813
	0,57188
	0,01813
	0,57188
	0,01813
	0,57188
	2030

	 
	6003
	0,00351
	0,11057
	0,00351
	0,11057
	0,00351
	0,11057
	2030

	 
	6004
	0,00067
	0,02121
	0,00067
	0,02121
	0,00067
	0,02121
	2030

	 
	6005
	0,00067
	0,02121
	0,00067
	0,02121
	0,00067
	0,02121
	2030

	 
	6006
	0,00067
	0,02121
	0,00067
	0,02121
	0,00067
	0,02121
	2030

	 
	6007
	0,000217
	0,0057968
	0,0002174
	0,0057968
	0,0002174
	0,0057968
	2030

	 
	6008
	0,202
	6,37034
	0,202
	6,37034
	0,202
	6,37034
	2030

	 
	6009
	0,5609
	0,0118
	0,5609
	0,0118
	0,5609
	0,0118
	2030

	 
	6010
	0,5609
	0,0118
	0,5609
	0,0118
	0,5609
	0,0118
	2030

	 
	6011
	0,5609
	0,0118
	0,5609
	0,0118
	0,5609
	0,0118
	2030

	 
	6012
	0,00096
	0,030071
	0,00096
	0,030071
	0,00096
	0,030071
	2030

	 
	6013
	0,0119
	0,3744
	0,0119
	0,3744
	0,0119
	0,3744
	2030

	 
	6014
	0,0067
	0,2105
	0,0067
	0,2105
	0,0067
	0,2105
	2030

	 
	6015
	0,0119
	0,3744
	0,0119
	0,3744
	0,0119
	0,3744
	2030

	 
	6016
	0,0068
	0,2157
	0,0068
	0,2157
	0,0068
	0,2157
	2030

	 
	6017
	0,0031
	0,0972
	0,0031
	0,0972
	0,0031
	0,0972
	2030

	 
	6018
	0,0027
	0,0852
	0,0027
	0,0852
	0,0027
	0,0852
	2030

	 
	6019
	0,022
	0,6953
	0,022
	0,6953
	0,022
	0,6953
	2030

	 
	6021
	0,0026
	0,0816
	0,0026
	0,0816
	0,0026
	0,0816
	2030

	 
	6022
	0,0056
	0,1764
	0,0056
	0,1764
	0,0056
	0,1764
	2030

	 
	6023
	0,0099
	0,3114
	0,0099
	0,3114
	0,0099
	0,3114
	2030

	 
	6024
	0,0039
	0,1222
	0,0039
	0,1222
	0,0039
	0,1222
	2030

	 
	6025
	0,0039
	0,1222
	0,0039
	0,1222
	0,0039
	0,1222
	2030

	 
	6026
	0,0065
	0,2061
	0,0065
	0,2061
	0,0065
	0,2061
	2030

	 
	6027
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	2030

	 
	6028
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	2030

	 
	6029
	0,07195
	2,26909
	0,07195
	2,26909
	0,07195
	2,26909
	2030

	 
	6030
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	2030

	 
	6031
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	2030

	 
	6032
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	2030

	 
	6033
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	2030

	 
	6034
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	2030

	 
	6035
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	2030

	 
	6036
	0,004
	0,1269
	0,004
	0,1269
	0,004
	0,1269
	2030

	 
	6037
	0,004
	0,1269
	0,004
	0,1269
	0,004
	0,1269
	2030

	ПСН
	6101
	0,01007
	0,3174
	0,01007
	0,3174
	0,01007
	0,3174
	2030

	 
	6102
	0,004
	0,1269
	0,004
	0,1269
	0,004
	0,1269
	2030

	 
	6103
	0,004
	0,1269
	0,004
	0,1269
	0,004
	0,1269
	2030

	 
	6104
	0,01467
	0,4627
	0,01467
	0,4627
	0,01467
	0,4627
	2030

	 
	6105
	0,00351
	0,11057
	0,00351
	0,11057
	0,00351
	0,11057
	2030

	 
	6106
	0,00096
	0,03032
	0,00096
	0,03032
	0,00096
	0,03032
	2030

	 
	6107
	0,00067
	0,02121
	0,00067
	0,02121
	0,00067
	0,02121
	2030

	 
	6108
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	0,0081
	0,2539
	2030

	 
	6109
	0,0072
	0,1191
	0,0072
	0,1191
	0,0072
	0,1191
	2030

	 
	6110
	0,0061
	0,1932
	0,0061
	0,1932
	0,0061
	0,1932
	2030

	 
	6111
	0,0067
	0,2123
	0,0067
	0,2123
	0,0067
	0,2123
	2030

	 
	6112
	0,0027
	0,0852
	0,0027
	0,0852
	0,0027
	0,0852
	2030

	 
	6113
	0,0131
	0,4125
	0,0131
	0,4125
	0,0131
	0,4125
	2030

	 
	6115
	0,0148
	0,0148
	0,0148
	0,0148
	0,0148
	0,0148
	2030

	 
	6116
	0,0058
	0,1821
	0,0058
	0,1821
	0,0058
	0,1821
	2030

	 
	6117
	0,0028
	0,0877
	0,0028
	0,0877
	0,0028
	0,0877
	2030

	 
	6118
	0,1314
	4,1444
	0,1314
	4,1444
	0,1314
	4,1444
	2030

	 
	6119
	0,00495
	0,15622
	0,00495
	0,15622
	0,00495
	0,15622
	2030

	 
	6120
	0,00125
	0,03942
	0,00125
	0,03942
	0,00125
	0,03942
	2030

	 
	6121
	0,00374
	0,11789
	0,00374
	0,11789
	0,00374
	0,11789
	2030

	 
	6122
	0,00632
	0,20169
	0,00632
	0,20169
	0,00632
	0,20169
	2030

	 (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	6001
	0,00233
	0,07354
	0,00233
	0,07354
	0,00233
	0,07354
	2030

	 
	6002
	0,00671
	0,21151
	0,00671
	0,21151
	0,00671
	0,21151
	2030

	 
	6003
	0,0013
	0,0409
	0,0013
	0,0409
	0,0013
	0,0409
	2030

	 
	6004
	0,00025
	0,00785
	0,00025
	0,00785
	0,00025
	0,00785
	2030

	 
	6005
	0,00025
	0,00785
	0,00025
	0,00785
	0,00025
	0,00785
	2030

	 
	6006
	0,00025
	0,00785
	0,00025
	0,00785
	0,00025
	0,00785
	2030

	 
	6007
	8,04E-05
	0,002144
	0,0000804
	0,002144
	0,0000804
	0,002144
	2030

	 
	6008
	0,07471
	2,35613
	0,07471
	2,35613
	0,07471
	2,35613
	2030

	 
	6012
	0,00035
	0,011122
	0,00035
	0,011122
	0,00035
	0,011122
	2030

	 
	6013
	0,0012
	0,038
	0,0012
	0,038
	0,0012
	0,038
	2030

	 
	6014
	0,0025
	0,0778
	0,0025
	0,0778
	0,0025
	0,0778
	2030

	 
	6015
	0,0012
	0,038
	0,0012
	0,038
	0,0012
	0,038
	2030

	 
	6016
	0,0025
	0,0798
	0,0025
	0,0798
	0,0025
	0,0798
	2030

	 
	6017
	0,0011
	0,0359
	0,0011
	0,0359
	0,0011
	0,0359
	2030

	 
	6018
	0,001
	0,0315
	0,001
	0,0315
	0,001
	0,0315
	2030

	 
	6019
	0,0018
	0,0562
	0,0018
	0,0562
	0,0018
	0,0562
	2030

	 
	6021
	0,0003
	0,01
	0,0003
	0,01
	0,0003
	0,01
	2030

	 
	6022
	0,0008
	0,0248
	0,0008
	0,0248
	0,0008
	0,0248
	2030

	 
	6023
	0,0005
	0,0146
	0,0005
	0,0146
	0,0005
	0,0146
	2030

	 
	6024
	0,0014
	0,045
	0,0014
	0,045
	0,0014
	0,045
	2030

	 
	6025
	0,0014
	0,045
	0,0014
	0,045
	0,0014
	0,045
	2030

	 
	6026
	0,0005
	0,0158
	0,0005
	0,0158
	0,0005
	0,0158
	2030

	 
	6027
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	2030

	 
	6028
	0,0005
	0,0146
	0,0005
	0,0146
	0,0005
	0,0146
	2030

	 
	6029
	0,02661
	0,83924
	0,02661
	0,83924
	0,02661
	0,83924
	2030

	 
	6030
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	2030

	 
	6031
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	2030

	 
	6032
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	2030

	 
	6033
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	2030

	 
	6034
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	2030

	 
	6035
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	2030

	 
	6036
	0,0015
	0,047
	0,0015
	0,047
	0,0015
	0,047
	2030

	 
	6037
	0,0015
	0,047
	0,0015
	0,047
	0,0015
	0,047
	2030

	ПСН
	6101
	0,003725
	0,1174
	0,003725
	0,1174
	0,003725
	0,1174
	2030

	 
	6102
	0,0015
	0,047
	0,0015
	0,047
	0,0015
	0,047
	2030

	 
	6103
	0,0015
	0,047
	0,0015
	0,047
	0,0015
	0,047
	2030

	 
	6104
	0,00543
	0,17114
	0,00543
	0,17114
	0,00543
	0,17114
	2030

	 
	6105
	0,0013
	0,0409
	0,0013
	0,0409
	0,0013
	0,0409
	2030

	 
	6106
	0,00036
	0,01121
	0,00036
	0,01121
	0,00036
	0,01121
	2030

	 
	6107
	0,00025
	0,00725
	0,00025
	0,00725
	0,00025
	0,00725
	2030

	 
	6108
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	0,003
	0,0939
	2030

	 
	6109
	0,0014
	0,0439
	0,0014
	0,0439
	0,0014
	0,0439
	2030

	 
	6110
	0,001
	0,0313
	0,001
	0,0313
	0,001
	0,0313
	2030

	 
	6111
	0,0025
	0,0785
	0,0025
	0,0785
	0,0025
	0,0785
	2030

	 
	6112
	0,001
	0,0315
	0,001
	0,0315
	0,001
	0,0315
	2030

	 
	6113
	0,0004
	0,0112
	0,0004
	0,0112
	0,0004
	0,0112
	2030

	 
	6115
	0,0023
	0,0717
	0,0023
	0,0717
	0,0023
	0,0717
	2030

	 
	6116
	0,0009
	0,027
	0,0009
	0,027
	0,0009
	0,027
	2030

	 
	6117
	0,0004
	0,0123
	0,0004
	0,0123
	0,0004
	0,0123
	2030

	 
	6118
	0,0059
	0,1858
	0,0059
	0,1858
	0,0059
	0,1858
	2030

	 
	6119
	0,00183
	0,05778
	0,00183
	0,05778
	0,00183
	0,05778
	2030

	 
	6120
	0,00046
	0,01458
	0,00046
	0,01458
	0,00046
	0,01458
	2030

	 
	6121
	0,00138
	0,0436
	0,00138
	0,0436
	0,00138
	0,0436
	2030

	 
	6122
	0,00422
	0,134596
	0,00422
	0,134596
	0,00422
	0,134596
	2030

	 (0602) Бензол (64)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	6001
	0,00003
	0,00096
	0,00003
	0,00096
	0,00003
	0,00096
	2030

	 
	6003
	0,000017
	0,00053
	0,000017
	0,00053
	0,000017
	0,00053
	2030

	 
	6004
	0,000003
	0,0001
	0,000003
	0,0001
	0,000003
	0,0001
	2030

	 
	6005
	0,000003
	0,0001
	0,000003
	0,0001
	0,000003
	0,0001
	2030

	 
	6006
	0,000003
	0,0001
	0,000003
	0,0001
	0,000003
	0,0001
	2030

	 
	6007
	0,000001
	0,00003
	0,000001
	0,00003
	0,000001
	0,00003
	2030

	 
	6008
	0,000976
	0,03077
	0,000976
	0,03077
	0,000976
	0,03077
	2030

	 
	6012
	4,6E-06
	0,000145
	0,0000046
	0,000145
	0,0000046
	0,000145
	2030

	 
	6013
	0,00002
	0,0005
	0,00002
	0,0005
	0,00002
	0,0005
	2030

	 
	6014
	0,00003
	0,00102
	0,00003
	0,00102
	0,00003
	0,00102
	2030

	 
	6015
	0,00002
	0,0005
	0,00002
	0,0005
	0,00002
	0,0005
	2030

	 
	6016
	0,00003
	0,00104
	0,00003
	0,00104
	0,00003
	0,00104
	2030

	 
	6017
	0,00001
	0,00047
	0,00001
	0,00047
	0,00001
	0,00047
	2030

	 
	6018
	0,00001
	0,00041
	0,00001
	0,00041
	0,00001
	0,00041
	2030

	 
	6019
	0,000023
	0,00073
	0,000023
	0,00073
	0,000023
	0,00073
	2030

	 
	6021
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	2030

	 
	6022
	0,00001
	0,0003
	0,00001
	0,0003
	0,00001
	0,0003
	2030

	 
	6023
	0,00001
	0,0002
	0,00001
	0,0002
	0,00001
	0,0002
	2030

	 
	6024
	0,00002
	0,0006
	0,00002
	0,0006
	0,00002
	0,0006
	2030

	 
	6025
	0,00002
	0,0006
	0,00002
	0,0006
	0,00002
	0,0006
	2030

	 
	6026
	0,00001
	0,0002
	0,00001
	0,0002
	0,00001
	0,0002
	2030

	 
	6027
	1E-07
	0,000002
	0,0000001
	0,000002
	0,0000001
	0,000002
	2030

	 
	6028
	0,00001
	0,0002
	0,00001
	0,0002
	0,00001
	0,0002
	2030

	 
	6030
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	2030

	 
	6031
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	2030

	 
	6032
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	2030

	 
	6033
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	2030

	 
	6034
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	2030

	 
	6035
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	2030

	 
	6036
	0,00002
	0,00061
	0,00002
	0,00061
	0,00002
	0,00061
	2030

	 
	6037
	0,00002
	0,00061
	0,00002
	0,00061
	0,00002
	0,00061
	2030

	ПСН
	6101
	4,87E-05
	0,001533
	0,00004865
	0,001533
	0,00004865
	0,001533
	2030

	 
	6102
	0,00002
	0,00061
	0,00002
	0,00061
	0,00002
	0,00061
	2030

	 
	6103
	0,00002
	0,00061
	0,00002
	0,00061
	0,00002
	0,00061
	2030

	 
	6105
	0,000017
	0,00053
	0,000017
	0,00053
	0,000017
	0,00053
	2030

	 
	6106
	0,000005
	0,00015
	0,000005
	0,00015
	0,000005
	0,00015
	2030

	 
	6107
	0,000003
	0,0001
	0,000003
	0,0001
	0,000003
	0,0001
	2030

	 
	6108
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	0,00004
	0,00123
	2030

	 
	6109
	0,00002
	0,0006
	0,00002
	0,0006
	0,00002
	0,0006
	2030

	 
	6110
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	2030

	 
	6111
	0,00003
	0,00103
	0,00003
	0,00103
	0,00003
	0,00103
	2030

	 
	6112
	0,00001
	0,00041
	0,00001
	0,00041
	0,00001
	0,00041
	2030

	 
	6113
	0,000005
	0,00015
	0,000005
	0,00015
	0,000005
	0,00015
	2030

	 
	6115
	0,00003
	0,0009
	0,00003
	0,0009
	0,00003
	0,0009
	2030

	 
	6116
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	2030

	 
	6117
	0,00001
	0,0002
	0,00001
	0,0002
	0,00001
	0,0002
	2030

	 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	6001
	0,000015
	0,000466
	0,000015
	0,000466
	0,000015
	0,000466
	2030

	 
	6003
	8,23E-06
	0,000259
	0,00000823
	0,000259
	0,00000823
	0,000259
	2030

	 
	6004
	1,58E-06
	0,00004981
	0,00000158
	0,00004981
	0,00000158
	0,00004981
	2030

	 
	6005
	1,58E-06
	0,00004981
	0,00000158
	0,00004981
	0,00000158
	0,00004981
	2030

	 
	6006
	1,58E-06
	0,00004981
	0,00000158
	0,00004981
	0,00000158
	0,00004981
	2030

	 
	6007
	5,1E-07
	0,0000136
	0,00000051
	0,0000136
	0,00000051
	0,0000136
	2030

	 
	6008
	0,000474
	0,014946
	0,000474
	0,014946
	0,000474
	0,014946
	2030

	 
	6012
	2,2E-06
	0,0000706
	0,0000022
	0,0000706
	0,0000022
	0,0000706
	2030

	 
	6013
	0,000005
	0,0002
	0,000005
	0,0002
	0,000005
	0,0002
	2030

	 
	6014
	1,01E-05
	0,0003195
	0,0000101
	0,0003195
	0,0000101
	0,0003195
	2030

	 
	6015
	0,000005
	0,0002
	0,000005
	0,0002
	0,000005
	0,0002
	2030

	 
	6016
	0,00001
	0,00033
	0,00001
	0,00033
	0,00001
	0,00033
	2030

	 
	6017
	4,7E-06
	0,0001475
	0,0000047
	0,0001475
	0,0000047
	0,0001475
	2030

	 
	6018
	4,1E-06
	0,0001294
	0,0000041
	0,0001294
	0,0000041
	0,0001294
	2030

	 
	6019
	0,000007
	0,00023
	0,000007
	0,00023
	0,000007
	0,00023
	2030

	 
	6021
	0,000001
	0,000041
	0,000001
	0,000041
	0,000001
	0,000041
	2030

	 
	6022
	0,000003
	0,0001
	0,000003
	0,0001
	0,000003
	0,0001
	2030

	 
	6023
	0,000002
	0,0001
	0,000002
	0,0001
	0,000002
	0,0001
	2030

	 
	6024
	0,000006
	0,0002
	0,000006
	0,0002
	0,000006
	0,0002
	2030

	 
	6025
	0,000006
	0,0002
	0,000006
	0,0002
	0,000006
	0,0002
	2030

	 
	6026
	0,000004
	0,00013
	0,000004
	0,00013
	0,000004
	0,00013
	2030

	 
	6027
	2E-08
	0,000001
	0,00000002
	0,000001
	0,00000002
	0,000001
	2030

	 
	6028
	0,000002
	0,0001
	0,000002
	0,0001
	0,000002
	0,0001
	2030

	 
	6030
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	2030

	 
	6031
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	2030

	 
	6032
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	2030

	 
	6033
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	2030

	 
	6034
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	2030

	 
	6035
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	2030

	 
	6036
	0,00001
	0,00019
	0,00001
	0,00019
	0,00001
	0,00019
	2030

	 
	6037
	0,00001
	0,00019
	0,00001
	0,00019
	0,00001
	0,00019
	2030

	ПСН
	6101
	1,53E-05
	0,000482
	0,0000153
	0,000482
	0,0000153
	0,000482
	2030

	 
	6102
	0,00001
	0,00019
	0,00001
	0,00019
	0,00001
	0,00019
	2030

	 
	6103
	0,00001
	0,00019
	0,00001
	0,00019
	0,00001
	0,00019
	2030

	 
	6105
	0,000005
	0,000168
	0,000005
	0,000168
	0,000005
	0,000168
	2030

	 
	6106
	0,000001
	0,000046
	0,000001
	0,000046
	0,000001
	0,000046
	2030

	 
	6107
	0,000001
	0,000032
	0,000001
	0,000032
	0,000001
	0,000032
	2030

	 
	6108
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	0,00001
	0,0004
	2030

	 
	6109
	0,000006
	0,0002
	0,000006
	0,0002
	0,000006
	0,0002
	2030

	 
	6110
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	2030

	 
	6111
	0,00001
	0,00032
	0,00001
	0,00032
	0,00001
	0,00032
	2030

	 
	6112
	4,1E-06
	0,0001294
	0,0000041
	0,0001294
	0,0000041
	0,0001294
	2030

	 
	6113
	0,000001
	0,00005
	0,000001
	0,00005
	0,000001
	0,00005
	2030

	 
	6115
	0,00001
	0,0003
	0,00001
	0,0003
	0,00001
	0,0003
	2030

	 
	6116
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	0,000004
	0,0001
	2030

	 
	6117
	0,000002
	0,0001
	0,000002
	0,0001
	0,000002
	0,0001
	2030

	 (0621) Метилбензол (349)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	6001
	0,000019
	0,000604
	0,000019
	0,000604
	0,000019
	0,000604
	2030

	 
	6003
	0,000011
	0,000336
	0,000011
	0,000336
	0,000011
	0,000336
	2030

	 
	6004
	0,000002
	0,000064
	0,000002
	0,000064
	0,000002
	0,000064
	2030

	 
	6005
	0,000002
	0,000064
	0,000002
	0,000064
	0,000002
	0,000064
	2030

	 
	6006
	0,000002
	0,000064
	0,000002
	0,000064
	0,000002
	0,000064
	2030

	 
	6007
	6,6E-07
	0,0000176
	0,00000066
	0,0000176
	0,00000066
	0,0000176
	2030

	 
	6008
	0,000613
	0,019341
	0,000613
	0,019341
	0,000613
	0,019341
	2030

	 
	6012
	2,9E-06
	0,0000913
	0,0000029
	0,0000913
	0,0000029
	0,0000913
	2030

	 
	6013
	0,00001
	0,00031
	0,00001
	0,00031
	0,00001
	0,00031
	2030

	 
	6014
	0,00002
	0,0006
	0,00002
	0,0006
	0,00002
	0,0006
	2030

	 
	6015
	0,00001
	0,00031
	0,00001
	0,00031
	0,00001
	0,00031
	2030

	 
	6016
	0,00002
	0,00065
	0,00002
	0,00065
	0,00002
	0,00065
	2030

	 
	6017
	0,00001
	0,0003
	0,00001
	0,0003
	0,00001
	0,0003
	2030

	 
	6018
	0,00001
	0,0003
	0,00001
	0,0003
	0,00001
	0,0003
	2030

	 
	6019
	0,000015
	0,00046
	0,000015
	0,00046
	0,000015
	0,00046
	2030

	 
	6021
	0,000003
	0,00008
	0,000003
	0,00008
	0,000003
	0,00008
	2030

	 
	6022
	0,00001
	0,0002
	0,00001
	0,0002
	0,00001
	0,0002
	2030

	 
	6023
	0,000004
	0,00012
	0,000004
	0,00012
	0,000004
	0,00012
	2030

	 
	6024
	0,00001
	0,00037
	0,00001
	0,00037
	0,00001
	0,00037
	2030

	 
	6025
	0,00001
	0,00037
	0,00001
	0,00037
	0,00001
	0,00037
	2030

	 
	6026
	0,000002
	0,0001
	0,000002
	0,0001
	0,000002
	0,0001
	2030

	 
	6027
	4E-08
	0,000001
	0,00000004
	0,000001
	0,00000004
	0,000001
	2030

	 
	6028
	0,000004
	0,00012
	0,000004
	0,00012
	0,000004
	0,00012
	2030

	 
	6030
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	2030

	 
	6031
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	2030

	 
	6032
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	2030

	 
	6033
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	2030

	 
	6034
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	2030

	 
	6035
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	2030

	 
	6036
	0,00001
	0,00039
	0,00001
	0,00039
	0,00001
	0,00039
	2030

	 
	6037
	0,00001
	0,00039
	0,00001
	0,00039
	0,00001
	0,00039
	2030

	ПСН
	6101
	3,06E-05
	0,000964
	0,0000306
	0,000964
	0,0000306
	0,000964
	2030

	 
	6102
	0,00001
	0,00039
	0,00001
	0,00039
	0,00001
	0,00039
	2030

	 
	6103
	0,00001
	0,00039
	0,00001
	0,00039
	0,00001
	0,00039
	2030

	 
	6105
	0,000011
	0,000336
	0,000011
	0,000336
	0,000011
	0,000336
	2030

	 
	6106
	0,000003
	0,000092
	0,000003
	0,000092
	0,000003
	0,000092
	2030

	 
	6107
	0,000002
	0,000064
	0,000002
	0,000064
	0,000002
	0,000064
	2030

	 
	6108
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	0,00002
	0,00077
	2030

	 
	6109
	0,00001
	0,00036
	0,00001
	0,00036
	0,00001
	0,00036
	2030

	 
	6110
	0,000008
	0,00026
	0,000008
	0,00026
	0,000008
	0,00026
	2030

	 
	6111
	0,00002
	0,00064
	0,00002
	0,00064
	0,00002
	0,00064
	2030

	 
	6112
	0,00001
	0,0003
	0,00001
	0,0003
	0,00001
	0,0003
	2030

	 
	6113
	0,000003
	0,00009
	0,000003
	0,00009
	0,000003
	0,00009
	2030

	 
	6115
	0,00002
	0,00059
	0,00002
	0,00059
	0,00002
	0,00059
	2030

	 
	6116
	0,00001
	0,0002
	0,00001
	0,0002
	0,00001
	0,0002
	2030

	 
	6117
	0,000003
	0,0001
	0,000003
	0,0001
	0,000003
	0,0001
	2030

	 (1052) Метанол (Метиловый спирт) (338)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	6027
	0,00001
	0,0003
	0,00001
	0,0003
	0,00001
	0,0003
	2030

	 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	УПН
	6020
	0,0008
	0,02497
	0,0008
	0,02497
	0,0008
	0,02497
	2030

	ПСН
	6114
	0,00094
	0,02952
	0,00094
	0,02952
	0,00094
	0,02952
	2030

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	2,595265
	28,23530333
	2,59526509
	28,23530333
	2,59526509
	28,23530333
	 

	 Всего по предприятию:      
	 
	148,3332
	149,176375
	148,3332221
	176,753985
	148,3332221
	176,753985
	 




[bookmark: _Toc242322092]7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗВ В АТМОСФЕРУ
Сокращение объемов выбросов и, вследствие этого, снижение приземных концентраций, обеспечивается комплексом технологических, специальных и планировочных мероприятий. 
Основные мероприятия по уменьшению выбросов носят организационно-технический характер:
- автоматизация технологических процессов подготовки нефти, обеспечивающая стабильность работы всего оборудования с контролем и аварийной сигнализацией при нарушении заданного режима, что позволит обслуживающему персоналу предотвратить возникновение аварийных ситуаций;
- подбор оборудования, запорной арматуры, предохранительных и регулирующих клапанов в строгом соответствии с давлениями, под которым работает данное оборудование;
- проверка готовности систем извещения об аварийной ситуации;
- обучение обслуживающего персонала реагированию на аварийные ситуации;
- при нарастании неблагоприятных метеорологических условий – прекращение работ, которые могут привести к нарушению техники безопасности (работа на высоте, работа с электрооборудованием и т.д.);
- предупреждение открытого фонтанирования скважин в процессе бурения и проведения технологических и ремонтных работ в скважине;
- установка на устье скважин противовыбросового оборудования;
- внедрение методов испытания скважин, исключающих выброс вредных веществ в атмосферу;
- усиление мер контроля работы основного технологического оборудования и проведение технологического ремонта;
- озеленение территорий объектов месторождения;
- высокая квалификация и соблюдение требований охраны труда и техники безопасности обслуживающим персоналом;
- проведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха.
Анализ расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере показал, что по всем ингредиентам на границе нормативной СЗЗ приземные концентрации не превышают критериев качества атмосферного воздуха для населенных мест. 
К основным мероприятиям, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечивающим приземные концентрации в нормативных пределах,  относятся: 
Все резервуары и дренажные емкости оборудованы дыхательными клапанами, которые рассчитаны на определенное давление, срабатывание клапанов и выброс углеводородов в атмосферу происходит при превышение установленного нормативами давления. 
При планировочных работах на строительных площадках под скважины предусматривается пылеподавление с использованием поливочной машины. 
Использование в исправном  техническом состоянии используемой строительной техники и автотранспорта, для снижения выбросов загрязняющих веществ - проверка на токсичность перед выездом на площадки предприятия. Организация движения автотранспорта по территории месторождения и устройство автодорог между площадками предприятия, площадками эксплуатационных скважин и буровыми площадками.
Проведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и применение необходимых мер при наличии увеличивающихся концентраций загрязняющих веществ.
План мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на производственных объектах ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) представлен  в таблице. 
Проект нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ в атмосферу для
 ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года
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	ПЛАН технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с целью достижения нормативов допустимых выбросов
	Наименование мероприятий
	Наименование вещества
	N источника выброса на карте-схеме объекта
	Значение выбросов
	Сроки выполнения мероприятий, кв.,год

	
	
	
	до  реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	начало
	окончание

	
	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	УПН

	Контроль работы основного технологического оборудования и проведение технологического ремонта
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0001
	0,3680061
	1,39106415
	0,350482
	1,324823
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0,05980065
	0,2260482
	0,056953
	0,215284
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	0,12271875
	0,4638774
	0,116875
	0,441788
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метан (727*)
	
	0,12271875
	0,4638774
	0,116875
	0,441788
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0002
	0,3680061
	1,39106415
	0,350482
	1,324823
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0,05980065
	0,2260482
	0,056953
	0,215284
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	0,12271875
	0,4638774
	0,116875
	0,441788
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метан (727*)
	
	0,12271875
	0,4638774
	0,116875
	0,441788
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0003
	0,0261555
	0,169491
	0,02491
	0,16142
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0,0042525
	0,0275415
	0,00405
	0,02623
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	0,0111615
	0,0722925
	0,01063
	0,06885
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метан (727*)
	
	0,0111615
	0,0722925
	0,01063
	0,06885
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0004
	9,028425
	0,001764
	8,5985
	0,00168
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0005
	0,4184985
	2,711835
	0,39857
	2,5827
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0,0680085
	0,4406745
	0,06477
	0,41969
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	0,044625
	0,28917
	0,0425
	0,2754
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метан (727*)
	
	0,044625
	0,28917
	0,0425
	0,2754
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0006
	9,028425
	0,001764
	8,5985
	0,00168
	1кв  2025
	4кв  2026

	Емкости оборудованы дых.клапанами, которые рассчитаны на определенное давление, выброс у/в в атмосферу происходит при превышении установл. Давления
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0007
	6,61962
	8,5564815
	6,61962
	8,14903
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	2,44833
	3,1646895
	2,44833
	3,01399
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,03197
	0,041328
	0,03197
	0,03936
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,01553
	0,020076
	0,01553
	0,01912
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0201
	0,025977
	0,0201
	0,02474
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0008
	6,38036
	4,406094
	6,38036
	4,19628
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	2,35983
	1,6296315
	2,35983
	1,55203
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,03082
	0,0212835
	0,03082
	0,02027
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,01497
	0,010332
	0,01497
	0,00984
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,01937
	0,013377
	0,01937
	0,01274
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0009
	6,61962
	6,5599695
	6,61962
	6,24759
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	2,44833
	2,4262665
	2,44833
	2,31073
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,03197
	0,031689
	0,03197
	0,03018
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,01553
	0,015393
	0,01553
	0,01466
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0201
	0,0199185
	0,0201
	0,01897
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0010
	6,61962
	9,6973485
	6,61962
	9,23557
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	2,44833
	3,586653
	2,44833
	3,41586
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,03197
	0,0468405
	0,03197
	0,04461
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,01553
	0,0227535
	0,01553
	0,02167
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0201
	0,029442
	0,0201
	0,02804
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0011
	6,61962
	9,6973485
	6,61962
	9,23557
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	2,44833
	3,586653
	2,44833
	3,41586
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,03197
	0,0468405
	0,03197
	0,04461
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,01553
	0,0227535
	0,01553
	0,02167
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0201
	0,029442
	0,0201
	0,02804
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0012
	0,00000105
	0,000021588
	0,000001
	0,00002056
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0013
	0,00000462
	0,00000231
	0,0000044
	0,0000022
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	0,0016422
	0,00082215
	0,001564
	0,000783
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0014
	0,00000462
	0,00000231
	0,0000044
	0,0000022
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	0,0016422
	0,00082215
	0,001564
	0,000783
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0015
	3,5591745
	1,5800505
	3,38969
	1,50481
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	1,3163955
	0,5843985
	1,25371
	0,55657
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0171885
	0,0076335
	0,01637
	0,00727
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0083475
	0,0037065
	0,00795
	0,00353
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0108045
	0,0047985
	0,01029
	0,00457
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0016
	3,5591745
	0,210672
	3,38969
	0,20064
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	1,3163955
	0,0779205
	1,25371
	0,07421
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0171885
	0,0010185
	0,01637
	0,00097
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0083475
	0,0004935
	0,00795
	0,00047
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0108045
	0,0006405
	0,01029
	0,00061
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0017
	3,5591745
	0,026334
	3,38969
	0,02508
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	1,3163955
	0,009744
	1,25371
	0,00928
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0171885
	0,000126
	0,01637
	0,00012
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0083475
	0,000063
	0,00795
	0,00006
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0108045
	0,000084
	0,01029
	0,00008
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0018
	3,5591745
	0,026334
	3,38969
	0,02508
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	1,3163955
	0,009744
	1,25371
	0,00928
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0171885
	0,000126
	0,01637
	0,00012
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0083475
	0,000063
	0,00795
	0,00006
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0108045
	0,000084
	0,01029
	0,00008
	1кв  2025
	4кв  2026

	Контроль работы основного технологического оборудования и проведение технологического ремонта
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0019
	0,246400035
	0,061824
	0,2346667
	0,05888
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0,040039965
	0,0100464
	0,0381333
	0,009568
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0,011458335
	0,00276003
	0,0109127
	0,0026286
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	0,096250004
	0,02415
	0,09166667
	0,023
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	0,24864588
	0,06279
	0,2368056
	0,0598
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0,000000315
	7,56E-08
	0,0000003
	0,000000072
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0,00274995
	0,000689955
	0,002619
	0,0006571
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	0,066458385
	0,01655997
	0,0632937
	0,0157714
	1кв  2025
	4кв  2026

	Проведение технологического ремонта
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0020
	0,00738255
	0,29121645
	0,007031
	0,277349
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0,00120015
	0,04732245
	0,001143
	0,045069
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	0,026859
	1,05943005
	0,02558
	1,008981
	1кв  2025
	4кв  2026

	 
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0021
	0,000013
	0,000024
	0,000013
	0,000024
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азотная кислота (5)
	
	0,0005
	0,0026
	0,0005
	0,0026
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	
	0,00013
	0,0005
	0,00013
	0,0005
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Серная кислота (517)
	
	0,000027
	0,000014
	0,000027
	0,000014
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0,00064
	0,0017
	0,00064
	0,0017
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	0,000012
	0,0002
	0,000012
	0,0002
	1кв  2025
	4кв  2026

	ПСН

	Емкости оборудованы дых.клапанами, которые рассчитаны на определенное давление, выброс у/в в атмосферу происходит при превышении установл. Давления
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0101
	3,5591745
	7,9002735
	3,38969
	7,52407
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	1,3163955
	2,9219925
	1,25371
	2,78285
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0171885
	0,038157
	0,01637
	0,03634
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0083475
	0,0185325
	0,00795
	0,01765
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0108045
	0,023982
	0,01029
	0,02284
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0102
	3,5591745
	7,9002735
	3,38969
	7,52407
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	1,3163955
	2,9219925
	1,25371
	2,78285
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0171885
	0,038157
	0,01637
	0,03634
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0083475
	0,0185325
	0,00795
	0,01765
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0108045
	0,023982
	0,01029
	0,02284
	1кв  2025
	4кв  2026

	Проведение технологического ремонта
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0103
	0,00738255
	0,29121645
	0,007031
	0,277349
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0,00120015
	0,04732245
	0,001143
	0,045069
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	0,026859
	1,05943005
	0,02558
	1,008981
	1кв  2025
	4кв  2026

	Контроль работы основного технологического оборудования и проведение технологического ремонта
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0104
	0,3680061
	2,3846865
	0,350482
	2,27113
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0,05980065
	0,387513
	0,056953
	0,36906
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	0,12271875
	0,7952175
	0,116875
	0,75735
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метан (727*)
	
	0,12271875
	0,7952175
	0,116875
	0,75735
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0105
	0,1328565
	0,8609055
	0,12653
	0,81991
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0,021588
	0,1398915
	0,02056
	0,13323
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	0,044625
	0,28917
	0,0425
	0,2754
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метан (727*)
	
	0,044625
	0,28917
	0,0425
	0,2754
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0106
	9,028425
	0,001764
	8,5985
	0,00168
	1кв  2025
	4кв  2026

	Емкости оборудованы дых.клапанами, которые рассчитаны на определенное давление, выброс у/в в атмосферу происходит при превышении установл. Давления
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0107
	0,00000462
	10,3221
	0,0000044
	0,0000022
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	0,0016422
	3,81773
	0,001564
	0,000783
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0108
	0,00000462
	0,04986
	0,0000044
	0,0000022
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	0,0016422
	0,02422
	0,001564
	0,000783
	1кв  2025
	4кв  2026

	Контроль работы основного технологического оборудования и проведение технологического ремонта
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0109
	0,246400035
	0,03134
	0,2346667
	0,05888
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0,040039965
	5,31529
	0,0381333
	0,009568
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0,011458335
	1,96591
	0,0109127
	0,0026286
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	0,096250004
	0,02567
	0,09166667
	0,023
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	0,24864588
	0,01247
	0,2368056
	0,0598
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0,000000315
	0,01614
	0,0000003
	0,000000072
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	0,00274995
	7,91361
	0,002619
	0,0006571
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	0,066458385
	2,92692
	0,0632937
	0,0157714
	1кв  2025
	4кв  2026

	 
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	0110
	0,000013
	0,03822
	0,000013
	0,000024
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Азотная кислота (5)
	
	0,0005
	0,01857
	0,0005
	0,0026
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	
	0,00013
	0,02403
	0,00013
	0,0005
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Серная кислота (517)
	
	0,000027
	11,69838
	0,000027
	0,000014
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	
	0,00064
	4,32676
	0,00064
	0,0017
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	0,000012
	0,05651
	0,000012
	0,0002
	1кв  2025
	4кв  2026

	Емкости оборудованы дых.клапанами, которые рассчитаны на определенное давление, выброс у/в в атмосферу происходит при превышении установл. Давления
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0111
	3,5591745
	0,02745
	3,38969
	1,00321
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	1,3163955
	0,03552
	1,25371
	0,37105
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0171885
	11,69838
	0,01637
	0,00485
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0083475
	4,32676
	0,00795
	0,00235
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0108045
	0,05651
	0,01029
	0,00305
	1кв  2025
	4кв  2026

	Контроль работы основного технологического оборудования и проведение технологического ремонта
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0112
	34,6332
	0,124635
	32,984
	0,1187
	1кв  2025
	4кв  2026

	Емкости оборудованы дых.клапанами, которые рассчитаны на определенное давление, выброс у/в в атмосферу происходит при превышении установл. Давления
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0113
	3,5591745
	21,0673995
	3,38969
	20,06419
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	1,3163955
	7,791966
	1,25371
	7,42092
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0171885
	0,101766
	0,01637
	0,09692
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0083475
	0,0494235
	0,00795
	0,04707
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0108045
	0,063966
	0,01029
	0,06092
	1кв  2025
	4кв  2026

	Обеспечение прочности и герметичности техн. аппаратов, ЗРА и ФС
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6001
	0,0066255
	0,208782
	0,00631
	0,19884
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,0024465
	0,077217
	0,00233
	0,07354
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000315
	0,001008
	0,00003
	0,00096
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,00001575
	0,0004893
	0,000015
	0,000466
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,00001995
	0,0006342
	0,000019
	0,000604
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6002
	0,0190365
	0,600474
	0,01813
	0,57188
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,0070455
	0,2220855
	0,00671
	0,21151
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6003
	0,0036855
	0,1160985
	0,00351
	0,11057
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,001365
	0,042945
	0,0013
	0,0409
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,00001785
	0,0005565
	0,000017
	0,00053
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	8,6415E-06
	0,00027195
	0,00000823
	0,000259
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,00001155
	0,0003528
	0,000011
	0,000336
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6004
	0,0007035
	0,0222705
	0,00067
	0,02121
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,0002625
	0,0082425
	0,00025
	0,00785
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,00000315
	0,000105
	0,000003
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,000001659
	5,23005E-05
	0,00000158
	0,00004981
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000021
	0,0000672
	0,000002
	0,000064
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6005
	0,0007035
	0,0222705
	0,00067
	0,02121
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,0002625
	0,0082425
	0,00025
	0,00785
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,00000315
	0,000105
	0,000003
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,000001659
	5,23005E-05
	0,00000158
	0,00004981
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000021
	0,0000672
	0,000002
	0,000064
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6006
	0,0007035
	0,0222705
	0,00067
	0,02121
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,0002625
	0,0082425
	0,00025
	0,00785
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,00000315
	0,000105
	0,000003
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,000001659
	5,23005E-05
	0,00000158
	0,00004981
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000021
	0,0000672
	0,000002
	0,000064
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6007
	0,00022827
	0,00608664
	0,0002174
	0,0057968
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00008442
	0,0022512
	0,0000804
	0,002144
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,00000105
	0,0000315
	0,000001
	0,00003
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	5,355E-07
	0,00001428
	0,00000051
	0,0000136
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000000693
	0,00001848
	0,00000066
	0,0000176
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6008
	0,2121
	6,688857
	0,202
	6,37034
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,0784455
	2,4739365
	0,07471
	2,35613
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0010248
	0,0323085
	0,000976
	0,03077
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0004977
	0,0156933
	0,000474
	0,014946
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,00064365
	0,02030805
	0,000613
	0,019341
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6009
	0,588945
	0,01239
	0,5609
	0,0118
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6010
	0,588945
	0,01239
	0,5609
	0,0118
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6011
	0,588945
	0,01239
	0,5609
	0,0118
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6012
	0,001008
	0,03157455
	0,00096
	0,030071
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,0003675
	0,0116781
	0,00035
	0,011122
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,00000483
	0,00015225
	0,0000046
	0,000145
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,00000231
	0,00007413
	0,0000022
	0,0000706
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000003045
	0,000095865
	0,0000029
	0,0000913
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6013
	0,012495
	0,39312
	0,0119
	0,3744
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00126
	0,0399
	0,0012
	0,038
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000021
	0,000525
	0,00002
	0,0005
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,00000525
	0,00021
	0,000005
	0,0002
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,0003255
	0,00001
	0,00031
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6014
	0,007035
	0,221025
	0,0067
	0,2105
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,002625
	0,08169
	0,0025
	0,0778
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000315
	0,001071
	0,00003
	0,00102
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,000010605
	0,000335475
	0,0000101
	0,0003195
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000021
	0,00063
	0,00002
	0,0006
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6015
	0,012495
	0,39312
	0,0119
	0,3744
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00126
	0,0399
	0,0012
	0,038
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000021
	0,000525
	0,00002
	0,0005
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,00000525
	0,00021
	0,000005
	0,0002
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,0003255
	0,00001
	0,00031
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6016
	0,00714
	0,226485
	0,0068
	0,2157
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,002625
	0,08379
	0,0025
	0,0798
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000315
	0,001092
	0,00003
	0,00104
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,0003465
	0,00001
	0,00033
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000021
	0,0006825
	0,00002
	0,00065
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6017
	0,003255
	0,10206
	0,0031
	0,0972
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,001155
	0,037695
	0,0011
	0,0359
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000105
	0,0004935
	0,00001
	0,00047
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,000004935
	0,000154875
	0,0000047
	0,0001475
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,000315
	0,00001
	0,0003
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	6018
	0,00000231
	0,00007413
	0,0000022
	0,0000706
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	
	0,002835
	0,08946
	0,0027
	0,0852
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00105
	0,033075
	0,001
	0,0315
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000105
	0,0004305
	0,00001
	0,00041
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,000004305
	0,00013587
	0,0000041
	0,0001294
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,000315
	0,00001
	0,0003
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6019
	0,0231
	0,730065
	0,022
	0,6953
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00189
	0,05901
	0,0018
	0,0562
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,00002415
	0,0007665
	0,000023
	0,00073
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,00000735
	0,0002415
	0,000007
	0,00023
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,00001575
	0,000483
	0,000015
	0,00046
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	6020
	0,0008295
	0,026145
	0,00079
	0,0249
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	0,00084
	0,0262185
	0,0008
	0,02497
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6021
	0,00273
	0,08568
	0,0026
	0,0816
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,000315
	0,0105
	0,0003
	0,01
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000042
	0,000105
	0,000004
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,00000105
	0,00004305
	0,000001
	0,000041
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,00000315
	0,000084
	0,000003
	0,00008
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6022
	0,00588
	0,18522
	0,0056
	0,1764
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00084
	0,02604
	0,0008
	0,0248
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000105
	0,000315
	0,00001
	0,0003
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,00000315
	0,000105
	0,000003
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,00021
	0,00001
	0,0002
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6023
	0,010395
	0,32697
	0,0099
	0,3114
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,000525
	0,01533
	0,0005
	0,0146
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000105
	0,00021
	0,00001
	0,0002
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000021
	0,000105
	0,000002
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000042
	0,000126
	0,000004
	0,00012
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6024
	0,004095
	0,12831
	0,0039
	0,1222
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00147
	0,04725
	0,0014
	0,045
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000021
	0,00063
	0,00002
	0,0006
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000063
	0,00021
	0,000006
	0,0002
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,0003885
	0,00001
	0,00037
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6025
	0,004095
	0,12831
	0,0039
	0,1222
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00147
	0,04725
	0,0014
	0,045
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000021
	0,00063
	0,00002
	0,0006
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000063
	0,00021
	0,000006
	0,0002
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,0003885
	0,00001
	0,00037
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6026
	0,006825
	0,216405
	0,0065
	0,2061
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,000525
	0,01659
	0,0005
	0,0158
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000105
	0,00021
	0,00001
	0,0002
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000042
	0,0001365
	0,000004
	0,00013
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000021
	0,000105
	0,000002
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6027
	0,0000105
	0,00042
	0,00001
	0,0004
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,0000042
	0,000105
	0,000004
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000000105
	0,0000021
	0,0000001
	0,000002
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,000000021
	0,00000105
	0,00000002
	0,000001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000000042
	0,00000105
	0,00000004
	0,000001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	
	0,0000105
	0,000315
	0,00001
	0,0003
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6028
	0,00315
	0,098595
	0,003
	0,0939
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,000525
	0,01533
	0,0005
	0,0146
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000105
	0,00021
	0,00001
	0,0002
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000021
	0,000105
	0,000002
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000042
	0,000126
	0,000004
	0,00012
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6029
	0,0755475
	2,3825445
	0,07195
	2,26909
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,0279405
	0,881202
	0,02661
	0,83924
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6030
	0,008505
	0,266595
	0,0081
	0,2539
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00315
	0,098595
	0,003
	0,0939
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000042
	0,0012915
	0,00004
	0,00123
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,00042
	0,00001
	0,0004
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000021
	0,0008085
	0,00002
	0,00077
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6031
	0,008505
	0,266595
	0,0081
	0,2539
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00315
	0,098595
	0,003
	0,0939
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000042
	0,0012915
	0,00004
	0,00123
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,00042
	0,00001
	0,0004
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000021
	0,0008085
	0,00002
	0,00077
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6032
	0,008505
	0,266595
	0,0081
	0,2539
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00315
	0,098595
	0,003
	0,0939
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000042
	0,0012915
	0,00004
	0,00123
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,00042
	0,00001
	0,0004
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000021
	0,0008085
	0,00002
	0,00077
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6033
	0,008505
	0,266595
	0,0081
	0,2539
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00315
	0,098595
	0,003
	0,0939
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000042
	0,0012915
	0,00004
	0,00123
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,00042
	0,00001
	0,0004
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000021
	0,0008085
	0,00002
	0,00077
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6034
	0,008505
	0,266595
	0,0081
	0,2539
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00315
	0,098595
	0,003
	0,0939
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000042
	0,0012915
	0,00004
	0,00123
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,00042
	0,00001
	0,0004
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000021
	0,0008085
	0,00002
	0,00077
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6035
	0,008505
	0,266595
	0,0081
	0,2539
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00315
	0,098595
	0,003
	0,0939
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000042
	0,0012915
	0,00004
	0,00123
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,00042
	0,00001
	0,0004
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000021
	0,0008085
	0,00002
	0,00077
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6036
	0,0042
	0,133245
	0,004
	0,1269
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,001575
	0,04935
	0,0015
	0,047
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000021
	0,0006405
	0,00002
	0,00061
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,0001995
	0,00001
	0,00019
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,0004095
	0,00001
	0,00039
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6037
	0,0042
	0,133245
	0,004
	0,1269
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,001575
	0,04935
	0,0015
	0,047
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000021
	0,0006405
	0,00002
	0,00061
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,0001995
	0,00001
	0,00019
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,0004095
	0,00001
	0,00039
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	6101
	0,000008757
	0,00027615
	0,00000834
	0,000263
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	
	0,0105735
	0,33327
	0,01007
	0,3174
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00391125
	0,12327
	0,003725
	0,1174
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	5,10825E-05
	0,00160965
	0,00004865
	0,001533
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,000016065
	0,0005061
	0,0000153
	0,000482
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,00003213
	0,0010122
	0,0000306
	0,000964
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6102
	0,0042
	0,133245
	0,004
	0,1269
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,001575
	0,04935
	0,0015
	0,047
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000021
	0,0006405
	0,00002
	0,00061
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,0001995
	0,00001
	0,00019
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,0004095
	0,00001
	0,00039
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6103
	0,0042
	0,133245
	0,004
	0,1269
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,001575
	0,04935
	0,0015
	0,047
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000021
	0,0006405
	0,00002
	0,00061
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,0001995
	0,00001
	0,00019
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,0004095
	0,00001
	0,00039
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6104
	0,0154035
	0,485835
	0,01467
	0,4627
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,0057015
	0,179697
	0,00543
	0,17114
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6105
	0,0036855
	0,1160985
	0,00351
	0,11057
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,001365
	0,042945
	0,0013
	0,0409
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,00001785
	0,0005565
	0,000017
	0,00053
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,00000525
	0,0001764
	0,000005
	0,000168
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,00001155
	0,0003528
	0,000011
	0,000336
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6106
	0,001008
	0,031836
	0,00096
	0,03032
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,000378
	0,0117705
	0,00036
	0,01121
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,00000525
	0,0001575
	0,000005
	0,00015
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,00000105
	0,0000483
	0,000001
	0,000046
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,00000315
	0,0000966
	0,000003
	0,000092
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6107
	0,0007035
	0,0222705
	0,00067
	0,02121
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,0002625
	0,0076125
	0,00025
	0,00725
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,00000315
	0,000105
	0,000003
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,00000105
	0,0000336
	0,000001
	0,000032
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000021
	0,0000672
	0,000002
	0,000064
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6108
	0,008505
	0,266595
	0,0081
	0,2539
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00315
	0,098595
	0,003
	0,0939
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000042
	0,0012915
	0,00004
	0,00123
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,00042
	0,00001
	0,0004
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000021
	0,0008085
	0,00002
	0,00077
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6109
	0,00756
	0,125055
	0,0072
	0,1191
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00147
	0,046095
	0,0014
	0,0439
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,000021
	0,00063
	0,00002
	0,0006
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000063
	0,00021
	0,000006
	0,0002
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,000378
	0,00001
	0,00036
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6110
	0,006405
	0,20286
	0,0061
	0,1932
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00105
	0,032865
	0,001
	0,0313
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000105
	0,00042
	0,00001
	0,0004
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000042
	0,000105
	0,000004
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000084
	0,000273
	0,000008
	0,00026
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6111
	0,007035
	0,222915
	0,0067
	0,2123
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,002625
	0,082425
	0,0025
	0,0785
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000315
	0,0010815
	0,00003
	0,00103
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,000336
	0,00001
	0,00032
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000021
	0,000672
	0,00002
	0,00064
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	6112
	0,00000231
	0,00007413
	0,0000022
	0,0000706
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	
	0,002835
	0,08946
	0,0027
	0,0852
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00105
	0,033075
	0,001
	0,0315
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000105
	0,0004305
	0,00001
	0,00041
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,000004305
	0,00013587
	0,0000041
	0,0001294
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,000315
	0,00001
	0,0003
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6113
	0,013755
	0,433125
	0,0131
	0,4125
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00042
	0,01176
	0,0004
	0,0112
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,00000525
	0,0001575
	0,000005
	0,00015
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,00000105
	0,0000525
	0,000001
	0,00005
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,00000315
	0,0000945
	0,000003
	0,00009
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	6114
	0,00000315
	0,000084
	0,000003
	0,00008
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	
	0,000987
	0,030996
	0,00094
	0,02952
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6115
	0,01554
	0,01554
	0,0148
	0,0148
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,002415
	0,075285
	0,0023
	0,0717
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000315
	0,000945
	0,00003
	0,0009
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000105
	0,000315
	0,00001
	0,0003
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,000021
	0,0006195
	0,00002
	0,00059
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6116
	0,00609
	0,191205
	0,0058
	0,1821
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,000945
	0,02835
	0,0009
	0,027
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000105
	0,00042
	0,00001
	0,0004
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000042
	0,000105
	0,000004
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,0000105
	0,00021
	0,00001
	0,0002
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6117
	0,00294
	0,092085
	0,0028
	0,0877
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,00042
	0,012915
	0,0004
	0,0123
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Бензол (64)
	
	0,0000105
	0,00021
	0,00001
	0,0002
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	
	0,0000021
	0,000105
	0,000002
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Метилбензол (349)
	
	0,00000315
	0,000105
	0,000003
	0,0001
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6118
	0,13797
	4,35162
	0,1314
	4,1444
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,006195
	0,19509
	0,0059
	0,1858
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6119
	0,0051975
	0,164031
	0,00495
	0,15622
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,0019215
	0,060669
	0,00183
	0,05778
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6120
	0,0013125
	0,041391
	0,00125
	0,03942
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,000483
	0,015309
	0,00046
	0,01458
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6121
	0,003927
	0,1237845
	0,00374
	0,11789
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,001449
	0,04578
	0,00138
	0,0436
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	6122
	0,006636
	0,2117745
	0,00632
	0,20169
	1кв  2025
	4кв  2026

	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	
	0,004431
	0,1413258
	0,00422
	0,134596
	1кв  2025
	4кв  2026

	 
	В целом по предприятию в результате реализации всех мероприятий:
	 
	155,7497516
	156,63469
	148,3332226
	149,176375
	 
	 






[bookmark: _Toc242322093][bookmark: _Toc32391587][bookmark: _Toc56088422][bookmark: _Toc59345243][bookmark: _Toc79160514]8. ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ (СЗЗ) И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
[bookmark: 8._ОБОСНОВАНИЕ_РАЗМЕРОВ_САНИТАРНО-ЗАЩИТН]Согласно санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447., для объектов с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека, в составе Проекта нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющихся веществ обосновывается размер СЗЗ.
В соответствии с «Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду», утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 при нормировании ПДВ осуществляется оценка достаточности размера санитарно-защитной зоны.
Минимальный размер СЗЗ устанавливается санитарной классификацией производственных и других объектов в зависимости от класса опасности объектов и производств, приведенной в СанПин.
Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) принят для месторождения Северный Жетыбай в соответствии с Санитарными правилами ««Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447, и подтвержден результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере.
Для месторождения Северный Жетыбай размер СЗЗ составляет 1000 м.
В границы нормативной СЗЗ жилая застройка не попадает.
В соответствии с п. 8.6 «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе…» нормативные СЗЗ должны проверяться расчетом загрязнения атмосферы, а полученные по расчету рассеивания размеры СЗЗ (расстояние от источников выбросов до значения 1 ПДК в данном направлении) – уточняться по среднегодовой розе ветров.
Так как предприятие находится в промышленной зоне на значительном удалении от жилых зон, а расчеты рассеивания показывают, что на границе СЗЗ по всем загрязняющим веществам приземные концентрации не превышают гигиенические нормативы для атмосферного воздуха населенных мест, размер нормативной санитарно-защитной зоны для месторождения Северный Жетыбай принимается без изменений.
Границы СЗЗ рассматриваемой производственной площадки нанесены на карты изолиний приземных концентраций загрязняющих веществ красной пунктирной линией.
Согласно Приложения 2 Разделу 1 п. 1 пп 1.3 Экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК деятельность ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на месторождении Северный Жетыбай относится ко 2 категории объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.


[bookmark: _Toc242322094]9.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, обусловливающее ухудшение качества воздуха в приземном слое атмосферы.
Предотвращению опасного загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В периоды НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1,5-2,0 раза.
К неблагоприятным метеорологическим условиям относятся: 
· температурная инверсия, 
· пыльные бури, 
· штиль, 
· туман и дымка.
Под регулированием выбросов загрязняющих веществ в атмосферу понимается их кратковременное сокращение в периоды НМУ, когда формируется высокий уровень загрязнения атмосферы.
Определение периода действия и режима НМУ находится в ведении органов Казгидромета. В обязанности этих органов входит оповещение предприятия о наступлении и завершении периода НМУ и режима НМУ.
Согласно РД 52.04.52-85 в проекте разработан план мероприятий по снижению выбросов при наступлении НМУ  на I, II и III режимы работы предприятия, при этом по первому режиму – на 15-20%, по второму – на 20-40%, по третьему – на 40-60%.
Главное условие: выполнение мероприятий при НМУ не должно приводить к нарушению технологического процесса, следствием которого могут явиться аварийные ситуации. Исходя из специфики работы данного предприятия, предложен следующий план мероприятий:
по I режиму работы:
осуществление организационных мероприятий, связанных с особым контролем работы всех технологических процессов и оборудования:
· усилением контроля за работой измерительных приборов и оборудования и запрещение работы оборудования в форсированном режиме на емкостях для нефти, на печах подогрева нефти, на дизельных генераторах;
· усиление контроля за герметичностью технологического оборудования и трубопроводов;
· прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время планово-предупредительных работ;
· прекращение испытания оборудования с целью изменения технологических режимов работы;
· запрещение продувок технологического оборудования;
· ограничение погрузочно-разгрузочных работ;
· усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм;
· запрещение производства ремонтных работ, связанных с повышенным выделением загрязняющих веществ.
по II режиму работы:
· проводятся все организационно-технические мероприятия, предусмотренные на I режим работы предприятия;
· запрещение включения дизель-генераторов в профилактических целях,
· снижение производительности печей подогрева, дизельных- генераторов;
· ограничение использования и движения автотранспорта, 
· максимальное обеспечение соблюдения оптимального режима работы в соответствии с технологическим регламентом.
III режим включает мероприятия, разработанные для I и II режимов, а также мероприятия на базе технологических процессов, которые позволят снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет временного сокращения производительности предприятия:
Мероприятия по III режиму должны обеспечить сокращение концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы примерно на 40-60%, а в некоторых особо опасных условиях предприятия должны осуществлять полное сокращение выбросов.
Для предприятия с непрерывным технологическим процессом при объявлении работы по III режиму НМУ не представляется возможным выполнить остановку оборудования, так как это повлечет образование дополнительных выбросов. Поэтому при III режиме НМУ на предприятии предлагаются мероприятия по запрещению погрузочно-разгрузочных работ, при приеме  реагентов и ГСМ.
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источников предприятия в периоды НМУ сведены в таблицу.

Проект нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ в атмосферу для
 ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года
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Таблица 11 - Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2027-2030 гг.
	График работы источника
	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)
	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий 
	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов
	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов

	
	
	
	
	 
	Координаты на карте-схеме
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения
	Степень эффективности
 мероприятий,  %

	
	
	
	
	Номер на карте-схеме
 объекта (города)
	точечного источника,
центра группы источ-
  ников или одного  
 конца линейного    
  источника         
	второго конца линейного источника
	высота, м
	диаметр источника
 выбросов, м
	скорость, м/с
	объем, 
м3/c
	температура, 0С
	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с
	мощность выбросов после мероприятий, г/с
	

	
	
	
	
	
	X1/Y1
	X2/Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Площадка 1

	д/год
  ч/сут
	УПН (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Натрий гидроксид
	0021
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,000013
	0,0000104
	20

	35 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0001
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,3505
	0,2804
	20

	35 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0002
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,3505
	0,2804
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0003
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0249
	0,01992
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0005
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0249
	0,01992
	20

	1 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0019
	602/805
	 
	5
	0,5
	4,42
	0,867867 /0,867867
	250 /250
	0,2346667
	0,18773336
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0020
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,01
	0,008
	20

	д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азотная кислота (5)
	0021
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,0005
	0,0004
	20

	35 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0001
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,057
	0,0456
	20

	35 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0002
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,057
	0,0456
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0003
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,004
	0,0032
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0005
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,004
	0,0032
	20

	1 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0019
	602/805
	 
	5
	0,5
	4,42
	0,867867 /0,867867
	250 /250
	0,0381333
	0,03050664
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0020
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0013
	0,00104
	20

	д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0021
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,00013
	0,000104
	20

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000027
	0,0000216
	20

	1 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0019
	602/805
	 
	5
	0,5
	4,42
	0,867867 /0,867867
	250 /250
	0,009568
	0,0076544
	20

	
	
	
	Сера диоксид
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0916667
	0,07333336
	20

	35 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0001
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,1169
	0,09352
	20

	35 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0002
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,1169
	0,09352
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0003
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0106
	0,00848
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0005
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0106
	0,00848
	20

	1 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0019
	602/805
	 
	5
	0,5
	4,42
	0,867867 /0,867867
	250 /250
	0,2368056
	0,18944448
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0020
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0256
	0,02048
	20

	35 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Метан (727*)
	0001
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,1169
	0,09352
	20

	35 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Метан (727*)
	0002
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,1169
	0,09352
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Метан (727*)
	0003
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0106
	0,00848
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Метан (727*)
	0005
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0106
	0,00848
	20

	1 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	0004
	555/755
	 
	2
	0,2
	21,96
	0,6898954 /0,6898954
	30/30
	8,5985
	6,8788
	20

	1 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	0006
	555/755
	 
	2
	0,2
	21,96
	0,6898954 /0,6898954
	30/30
	8,5985
	6,8788
	20

	1 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0019
	602/805
	 
	5
	0,5
	4,42
	0,867867 /0,867867
	250 /250
	0,0000003
	0,00000024
	20

	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026194
	0,00209552
	20

	д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0021
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,00064
	0,000512
	20

	1 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Алканы С12-19 
	0019
	602/805
	 
	5
	0,5
	4,42
	0,867867 /0,867867
	250 /250
	0,0632935
	0,0506348
	20

	д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Алканы С12-19 
	0021
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,000012
	0,0000096
	20

	1 д/год
  ч/сут
	ПСН (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0109
	602/805
	 
	5
	0,5
	4,42
	0,867867 /0,867867
	250 /250
	0,2346667
	0,18773336
	20

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0381333
	0,03050664
	20

	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,009568
	0,0076544
	20

	
	
	
	Сера диоксид
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0916667
	0,07333336
	20

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2368056
	0,18944448
	20

	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0000003
	0,00000024
	20

	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026194
	0,00209552
	20

	
	
	
	Алканы С12-19 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0632935
	0,0506348
	20

	д/год
  ч/сут
	ПСН (1)
	Организационно-технические мероприятия
	Натрий гидроксид
	0110
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,000013
	0,0000104
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0103
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,01
	0,008
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0104
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,3505
	0,2804
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0105
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,1265
	0,1012
	20

	д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азотная кислота (5)
	0110
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,0005
	0,0004
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0103
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0013
	0,00104
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0104
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,057
	0,0456
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0105
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0206
	0,01648
	20

	д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0110
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,00013
	0,000104
	20

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000027
	0,0000216
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0103
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0256
	0,02048
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0104
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,1169
	0,09352
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0105
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0425
	0,034
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Метан (727*)
	0104
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,1169
	0,09352
	20

	60 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Метан (727*)
	0105
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0425
	0,034
	20

	1 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	0106
	555/755
	 
	2
	0,2
	21,96
	0,6898954 /0,6898954
	30/30
	8,5985
	6,8788
	20

	1 д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	0112
	555/755
	 
	2
	0,2
	21,96
	0,6898954 /0,6898954
	30/30
	32,984
	26,3872
	20

	д/год
  ч/сут
	
	Организационно-технические мероприятия
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0110
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,00064
	0,000512
	20

	
	
	
	Алканы С12-19 
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000012
	0,0000096
	20

	д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Натрий гидроксид
	0021
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,000013
	 
	100

	1 д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0019
	602/805
	 
	5
	0,5
	4,42
	0,867867 /0,867867
	250 /250
	0,2346667
	 
	100

	60 д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0020
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,01
	 
	100

	д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Азотная кислота (5)
	0021
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,0005
	 
	100

	1 д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0019
	602/805
	 
	5
	0,5
	4,42
	0,867867 /0,867867
	250 /250
	0,0381333
	 
	100

	60 д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0020
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0013
	 
	100

	д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	0021
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,00013
	 
	100

	
	
	
	Серная кислота (517)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,000027
	 
	100

	1 д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0019
	602/805
	 
	5
	0,5
	4,42
	0,867867 /0,867867
	250 /250
	0,009568
	 
	100

	
	
	
	Сера диоксид
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0916667
	 
	100

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,2368056
	 
	100

	60 д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0020
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,0256
	 
	100

	1 д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0019
	602/805
	 
	5
	0,5
	4,42
	0,867867 /0,867867
	250 /250
	0,0000003
	 
	100

	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0026194
	 
	100

	д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0021
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,00064
	 
	100

	1 д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Алканы С12-19 
	0019
	602/805
	 
	5
	0,5
	4,42
	0,867867 /0,867867
	250 /250
	0,0632935
	 
	100

	д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Алканы С12-19 
	0021
	608/809
	 
	3
	0,1
	2,5
	0,019635 /0,019635
	30/30
	0,000012
	 
	100

	1 д/год
  ч/сут
	
	Запрещение продувки и чистки оборудования, емкостей
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	0004
	555/755
	 
	2
	0,2
	21,96
	0,6898954 /0,6898954
	30/30
	8,5985
	 
	100

	1 д/год
  ч/сут
	
	Запрещение продувки и чистки оборудования, емкостей
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	0006
	555/755
	 
	2
	0,2
	21,96
	0,6898954 /0,6898954
	30/30
	8,5985
	 
	100

	60 д/год
  ч/сут
	
	Запрет работы оборудования не связанного с основным производством
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0103
	550/750
	 
	9,2
	0,3
	17,58
	1,2426599 /1,2426599
	250 /250
	0,01
	 
	100

	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0013
	 
	100

	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,0256
	 
	100

	1 д/год
  ч/сут
	
	Запрещение продувки и чистки оборудования, емкостей
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	0106
	555/755
	 
	2
	0,2
	21,96
	0,6898954 /0,6898954
	30/30
	8,5985
	 
	100





Таблица 12 - Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2027-2030 гг.
	Номер источника выброса
	Высота источ-ника выб-роса, м
	Выбросы в атмосферу

	
	
	При нормальных метеоусловиях
	В периоды НМУ

	
	
	г/c
	т/год
	%
	мг/м3
	Первый режим
	Второй  режим
	Третий  режим

	
	
	
	
	
	
	г/c
	%
	мг/м3
	г/c
	%
	мг/м3
	г/c
	%
	мг/м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	***Натрий гидроксид(0150)

	УПН

	0021
	3
	0,000013
	0,000024
	50
	0,734839
	0,0000104
	20
	0,587872
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	ПСН

	0110
	3
	0,000013
	0,000024
	50
	0,020041
	0,0000104
	20
	0,016033
	0,0000104
	20
	0,016033
	0,0000104
	20
	0,016033

	ВСЕГО:
	 
	0,000026
	0,000048
	 
	 
	0,0000208
	 
	 
	0,0000104
	 
	 
	0,0000104
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,000026
	0,000048
	100
	 
	0,0000208
	 
	 
	0,0000104
	 
	 
	0,0000104
	 
	 

	***Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)(0301)

	УПН

	0001
	9,2
	0,3505
	1,0599
	20,2
	540,3495
	0,2804
	20
	432,2796
	0,2804
	20
	432,2796
	0,2804
	20
	432,2796

	0002
	9,2
	0,3505
	1,0599
	20,4
	540,3495
	0,2804
	20
	432,2796
	0,2804
	20
	432,2796
	0,2804
	20
	432,2796

	0003
	9,2
	0,0249
	0,1291
	1,5
	38,38717
	0,01992
	20
	30,70974
	0,01992
	20
	30,70974
	0,01992
	20
	30,70974

	0005
	9,2
	0,0249
	0,1291
	1,5
	54,96487
	0,01992
	20
	43,9719
	0,01992
	20
	43,9719
	0,01992
	20
	43,9719

	0019
	5
	0,2346667
	0,05888
	13,7
	361,7747
	0,18773336
	20
	289,4198
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	0020
	9,2
	0,01
	0,22
	0,6
	15,41653
	0,008
	20
	12,33323
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	ПСН

	0103
	9,2
	0,01
	0,22
	0,6
	15,41653
	0,008
	20
	12,33323
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	0104
	9,2
	0,3505
	1,8169
	20,4
	540,3495
	0,2804
	20
	432,2796
	0,2804
	20
	432,2796
	0,2804
	20
	432,2796

	0105
	9,2
	0,1265
	0,6559
	7,4
	279,2392
	0,1012
	20
	223,3914
	0,1012
	20
	223,3914
	0,1012
	20
	223,3914

	0109
	5
	0,2346667
	0,05888
	13,7
	13264,8
	0,18773336
	20
	10611,84
	0,18773336
	20
	10611,84
	0,18773336
	20
	10611,84

	ВСЕГО:
	 
	1,7171334
	5,40856
	 
	 
	1,37370672
	 
	 
	1,16997336
	 
	 
	1,16997336
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	1,7171334
	5,40856
	100
	 
	1,37370672
	 
	 
	1,16997336
	 
	 
	1,16997336
	 
	 

	***Азотная кислота (5)(0302)

	УПН

	0021
	3
	0,0005
	0,0026
	50
	28,26305
	0,0004
	20
	22,61044
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	ПСН

	0110
	3
	0,0005
	0,0026
	50
	0,770827
	0,0004
	20
	0,616661
	0,0004
	20
	0,616661
	0,0004
	20
	0,616661

	ВСЕГО:
	 
	0,001
	0,0052
	 
	 
	0,0008
	 
	 
	0,0004
	 
	 
	0,0004
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,001
	0,0052
	100
	 
	0,0008
	 
	 
	0,0004
	 
	 
	0,0004
	 
	 

	***Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)(0304)

	УПН

	0001
	9,2
	0,057
	0,1722
	20,4
	87,87425
	0,0456
	20
	70,2994
	0,0456
	20
	70,2994
	0,0456
	20
	70,2994

	0002
	9,2
	0,057
	0,1722
	20,5
	87,87425
	0,0456
	20
	70,2994
	0,0456
	20
	70,2994
	0,0456
	20
	70,2994

	0003
	9,2
	0,004
	0,021
	1,4
	6,166614
	0,0032
	20
	4,933291
	0,0032
	20
	4,933291
	0,0032
	20
	4,933291

	0005
	9,2
	0,004
	0,021
	1,4
	8,829698
	0,0032
	20
	7,063759
	0,0032
	20
	7,063759
	0,0032
	20
	7,063759

	0019
	5
	0,0381333
	0,009568
	13,7
	58,78833
	0,03050664
	20
	47,03067
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	0020
	9,2
	0,0013
	0,03
	0,5
	2,004149
	0,00104
	20
	1,60332
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	ПСН

	0103
	9,2
	0,0013
	0,03
	0,5
	2,004149
	0,00104
	20
	1,60332
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	0104
	9,2
	0,057
	0,2952
	20,5
	87,87425
	0,0456
	20
	70,2994
	0,0456
	20
	70,2994
	0,0456
	20
	70,2994

	0105
	9,2
	0,0206
	0,1066
	7,4
	45,47295
	0,01648
	20
	36,37836
	0,01648
	20
	36,37836
	0,01648
	20
	36,37836

	0109
	5
	0,0381333
	0,009568
	13,7
	2155,527
	0,03050664
	20
	1724,422
	0,03050664
	20
	1724,422
	0,03050664
	20
	1724,422

	ВСЕГО:
	 
	0,2784666
	0,867336
	 
	 
	0,22277328
	 
	 
	0,19018664
	 
	 
	0,19018664
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,2784666
	0,867336
	100
	 
	0,22277328
	 
	 
	0,19018664
	 
	 
	0,19018664
	 
	 

	***Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)(0316)

	УПН

	0021
	3
	0,00013
	0,0005
	50
	7,348394
	0,000104
	20
	5,878715
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	ПСН

	0110
	3
	0,00013
	0,0005
	50
	7,348394
	0,000104
	20
	5,878715
	0,000104
	20
	5,878715
	0,000104
	20
	5,878715

	ВСЕГО:
	 
	0,00026
	0,001
	 
	 
	0,000208
	 
	 
	0,000104
	 
	 
	0,000104
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,00026
	0,001
	100
	 
	0,000208
	 
	 
	0,000104
	 
	 
	0,000104
	 
	 

	***Серная кислота (517)(0322)

	УПН

	0021
	3
	0,000027
	0,000014
	50
	1,526205
	0,0000216
	20
	1,220964
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	ПСН

	0110
	3
	0,000027
	0,000014
	50
	0,0596
	0,0000216
	20
	0,04768
	0,0000216
	20
	0,04768
	0,0000216
	20
	0,04768

	ВСЕГО:
	 
	0,000054
	0,000028
	 
	 
	0,0000432
	 
	 
	0,0000216
	 
	 
	0,0000216
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,000054
	0,000028
	100
	 
	0,0000432
	 
	 
	0,0000216
	 
	 
	0,0000216
	 
	 

	***Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)(0328)

	УПН

	0019
	5
	0,009568
	0,0026286
	50
	21,12064
	0,0076544
	20
	16,89651
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	ПСН

	0109
	5
	0,009568
	0,0026286
	50
	21,12064
	0,0076544
	20
	16,89651
	0,0076544
	20
	16,89651
	0,0076544
	20
	16,89651

	ВСЕГО:
	 
	0,019136
	0,0052572
	 
	 
	0,0153088
	 
	 
	0,0076544
	 
	 
	0,0076544
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,019136
	0,0052572
	100
	 
	0,0153088
	 
	 
	0,0076544
	 
	 
	0,0076544
	 
	 

	***Сера диоксид(0330)

	УПН

	0019
	5
	0,0916667
	0,023
	50
	202,3473
	0,07333336
	20
	161,8779
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	ПСН

	0109
	5
	0,0916667
	0,023
	50
	141,3183
	0,07333336
	20
	113,0546
	0,07333336
	20
	113,0546
	0,07333336
	20
	113,0546

	ВСЕГО:
	 
	0,1833334
	0,046
	 
	 
	0,14666672
	 
	 
	0,07333336
	 
	 
	0,07333336
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,1833334
	0,046
	100
	 
	0,14666672
	 
	 
	0,07333336
	 
	 
	0,07333336
	 
	 

	***Сероводород (Дигидросульфид) (518)(0333)

	УПН

	0013
	10
	0,00000439
	0,0000022
	0,5
	 
	0,00000439
	 
	 
	0,00000439
	 
	 
	0,00000439
	 
	 

	0014
	10
	0,00000439
	0,0000022
	0,5
	 
	0,00000439
	 
	 
	0,00000439
	 
	 
	0,00000439
	 
	 

	6020
	2
	0,00079
	0,0249
	96,6
	 
	0,00079
	 
	 
	0,00079
	 
	 
	0,00079
	 
	 

	ПСН

	0107
	10
	0,00000439
	0,0000022
	0,5
	 
	0,00000439
	 
	 
	0,00000439
	 
	 
	0,00000439
	 
	 

	0108
	10
	0,00000439
	0,0000022
	0,5
	 
	0,00000439
	 
	 
	0,00000439
	 
	 
	0,00000439
	 
	 

	6101
	2
	0,00000834
	0,000263
	1
	 
	0,00000834
	 
	 
	0,00000834
	 
	 
	0,00000834
	 
	 

	6114
	2
	0,000003
	0,00008
	0,4
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	ВСЕГО:
	 
	0,0008189
	0,0252518
	 
	 
	0,0008189
	 
	 
	0,0008189
	 
	 
	0,0008189
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,0008189
	0,0252518
	100
	 
	0,0008189
	 
	 
	0,0008189
	 
	 
	0,0008189
	 
	 

	***Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)(0337)

	УПН

	0001
	9,2
	0,1169
	0,3534
	12,4
	180,2193
	0,09352
	20
	144,1754
	0,09352
	20
	144,1754
	0,09352
	20
	144,1754

	0002
	9,2
	0,1169
	0,3534
	12,4
	180,2193
	0,09352
	20
	144,1754
	0,09352
	20
	144,1754
	0,09352
	20
	144,1754

	0003
	9,2
	0,0106
	0,0551
	1,1
	16,34153
	0,00848
	20
	13,07322
	0,00848
	20
	13,07322
	0,00848
	20
	13,07322

	0005
	9,2
	0,0106
	0,0551
	1,1
	23,3987
	0,00848
	20
	18,71896
	0,00848
	20
	18,71896
	0,00848
	20
	18,71896

	0019
	5
	0,2368056
	0,0598
	25,5
	365,0722
	0,18944448
	20
	292,0577
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	0020
	9,2
	0,0256
	0,8077
	2,7
	39,46633
	0,02048
	20
	31,57306
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	ПСН

	0103
	9,2
	0,0256
	0,8077
	2,7
	39,46633
	0,02048
	20
	31,57306
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	0104
	9,2
	0,1169
	0,6059
	12,4
	180,2193
	0,09352
	20
	144,1754
	0,09352
	20
	144,1754
	0,09352
	20
	144,1754

	0105
	9,2
	0,0425
	0,2203
	4,5
	93,81554
	0,034
	20
	75,05243
	0,034
	20
	75,05243
	0,034
	20
	75,05243

	0109
	5
	0,2368056
	0,0598
	25,2
	365,0722
	0,18944448
	20
	292,0577
	0,18944448
	20
	292,0577
	0,18944448
	20
	292,0577

	ВСЕГО:
	 
	0,9392112
	3,3782
	 
	 
	0,75136896
	 
	 
	0,52096448
	 
	 
	0,52096448
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,9392112
	3,3782
	100
	 
	0,75136896
	 
	 
	0,52096448
	 
	 
	0,52096448
	 
	 

	***Метан (727*)(0410)

	УПН

	0001
	9,2
	0,1169
	0,3534
	28,1
	180,2193
	0,09352
	20
	144,1754
	0,09352
	20
	144,1754
	0,09352
	20
	144,1754

	0002
	9,2
	0,1169
	0,3534
	28,2
	180,2193
	0,09352
	20
	144,1754
	0,09352
	20
	144,1754
	0,09352
	20
	144,1754

	0003
	9,2
	0,0106
	0,0551
	2,6
	16,34153
	0,00848
	20
	13,07322
	0,00848
	20
	13,07322
	0,00848
	20
	13,07322

	0005
	9,2
	0,0106
	0,0551
	2,6
	16,34153
	0,00848
	20
	13,07322
	0,00848
	20
	13,07322
	0,00848
	20
	13,07322

	ПСН

	0104
	9,2
	0,1169
	0,6059
	28,2
	180,2193
	0,09352
	20
	144,1754
	0,09352
	20
	144,1754
	0,09352
	20
	144,1754

	0105
	9,2
	0,0425
	0,2203
	10,3
	68,37316
	0,034
	20
	54,69853
	0,034
	20
	54,69853
	0,034
	20
	54,69853

	ВСЕГО:
	 
	0,4144
	1,6432
	 
	 
	0,33152
	 
	 
	0,33152
	 
	 
	0,33152
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,4144
	1,6432
	100
	 
	0,33152
	 
	 
	0,33152
	 
	 
	0,33152
	 
	 

	***Смесь углеводородов предельных С1-С5 (0415)

	УПН

	0004
	2
	8,5985
	0,00168
	7,3
	13833,1
	6,8788
	20
	11066,48
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	0006
	2
	8,5985
	0,00168
	7,3
	13833,1
	6,8788
	20
	11066,48
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	0007
	10
	6,61962
	6,5192
	5,6
	 
	6,61962
	 
	 
	6,61962
	 
	 
	6,61962
	 
	 

	0008
	10
	6,38036
	3,357
	5,4
	 
	6,38036
	 
	 
	6,38036
	 
	 
	6,38036
	 
	 

	0009
	10
	6,61962
	4,9981
	5,6
	 
	6,61962
	 
	 
	6,61962
	 
	 
	6,61962
	 
	 

	0010
	10
	6,61962
	7,3885
	5,6
	 
	6,61962
	 
	 
	6,61962
	 
	 
	6,61962
	 
	 

	0011
	10
	6,61962
	7,3885
	5,6
	 
	6,61962
	 
	 
	6,61962
	 
	 
	6,61962
	 
	 

	0012
	10
	0,000001
	0,00002056
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	0015
	10
	3,38969
	1,2039
	2,9
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 

	0016
	10
	3,38969
	0,1605
	2,9
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 

	0017
	10
	3,38969
	0,0201
	2,9
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 

	0018
	10
	3,38969
	0,0201
	2,9
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 

	6001
	2
	0,00631
	0,19884
	 
	 
	0,00631
	 
	 
	0,00631
	 
	 
	0,00631
	 
	 

	6002
	2
	0,01813
	0,57188
	 
	 
	0,01813
	 
	 
	0,01813
	 
	 
	0,01813
	 
	 

	6003
	2
	0,00351
	0,11057
	 
	 
	0,00351
	 
	 
	0,00351
	 
	 
	0,00351
	 
	 

	6004
	2
	0,00067
	0,02121
	 
	 
	0,00067
	 
	 
	0,00067
	 
	 
	0,00067
	 
	 

	6005
	2
	0,00067
	0,02121
	 
	 
	0,00067
	 
	 
	0,00067
	 
	 
	0,00067
	 
	 

	6006
	2
	0,00067
	0,02121
	 
	 
	0,00067
	 
	 
	0,00067
	 
	 
	0,00067
	 
	 

	6007
	2
	0,0002
	0,0058
	 
	 
	0,0002
	 
	 
	0,0002
	 
	 
	0,0002
	 
	 

	6008
	2
	0,202
	6,37034
	0,2
	 
	0,202
	 
	 
	0,202
	 
	 
	0,202
	 
	 

	6009
	2
	0,5609
	0,0118
	0,5
	 
	0,5609
	 
	 
	0,5609
	 
	 
	0,5609
	 
	 

	6010
	2
	0,5609
	0,0118
	0,5
	 
	0,5609
	 
	 
	0,5609
	 
	 
	0,5609
	 
	 

	6011
	2
	0,5609
	0,0118
	0,5
	 
	0,5609
	 
	 
	0,5609
	 
	 
	0,5609
	 
	 

	6012
	2
	0,001
	0,03007
	 
	 
	0,001
	 
	 
	0,001
	 
	 
	0,001
	 
	 

	6013
	2
	0,0119
	0,3744
	 
	 
	0,0119
	 
	 
	0,0119
	 
	 
	0,0119
	 
	 

	6014
	2
	0,0067
	0,2105
	 
	 
	0,0067
	 
	 
	0,0067
	 
	 
	0,0067
	 
	 

	6015
	2
	0,0119
	0,3744
	 
	 
	0,0119
	 
	 
	0,0119
	 
	 
	0,0119
	 
	 

	6016
	2
	0,0068
	0,2157
	 
	 
	0,0068
	 
	 
	0,0068
	 
	 
	0,0068
	 
	 

	6017
	2
	0,0031
	0,0972
	 
	 
	0,0031
	 
	 
	0,0031
	 
	 
	0,0031
	 
	 

	6018
	2
	0,0027
	0,0852
	 
	 
	0,0027
	 
	 
	0,0027
	 
	 
	0,0027
	 
	 

	6019
	2
	0,022
	0,6953
	 
	 
	0,022
	 
	 
	0,022
	 
	 
	0,022
	 
	 

	6021
	2
	0,0026
	0,0816
	 
	 
	0,0026
	 
	 
	0,0026
	 
	 
	0,0026
	 
	 

	6022
	2
	0,0039
	0,1222
	 
	 
	0,0039
	 
	 
	0,0039
	 
	 
	0,0039
	 
	 

	6023
	2
	0,0099
	0,3114
	 
	 
	0,0099
	 
	 
	0,0099
	 
	 
	0,0099
	 
	 

	6024
	2
	0,0039
	0,1222
	 
	 
	0,0039
	 
	 
	0,0039
	 
	 
	0,0039
	 
	 

	6025
	2
	0,0039
	0,1222
	 
	 
	0,0039
	 
	 
	0,0039
	 
	 
	0,0039
	 
	 

	6026
	2
	0,0065
	0,2061
	 
	 
	0,0065
	 
	 
	0,0065
	 
	 
	0,0065
	 
	 

	6027
	2
	0,000001
	0,0004
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6028
	2
	0,003
	0,0939
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 

	6029
	2
	0,07195
	2,26909
	0,1
	 
	0,07195
	 
	 
	0,07195
	 
	 
	0,07195
	 
	 

	6030
	2
	0,0081
	0,2539
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 

	6031
	2
	0,0081
	0,02539
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 

	6032
	2
	0,0081
	0,02539
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 

	6033
	2
	0,0081
	0,02539
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 

	6034
	2
	0,0081
	0,02539
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 

	6035
	2
	0,0081
	0,02539
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 

	6036
	2
	0,004
	0,1269
	 
	 
	0,004
	 
	 
	0,004
	 
	 
	0,004
	 
	 

	6037
	2
	0,004
	0,1269
	 
	 
	0,004
	 
	 
	0,004
	 
	 
	0,004
	 
	 

	ПСН

	0101
	10
	3,38969
	7,3234
	2,9
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 

	0102
	10
	3,38969
	7,3234
	2,9
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 

	0106
	2
	8,5985
	0,00168
	7,3
	13833,1
	6,8788
	20
	11066,48
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	0111
	10
	3,38969
	0,0201
	2,9
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 
	3,38969
	 
	 

	0112
	2
	32,984
	0,1187
	28,1
	72809,69
	26,3872
	20
	58247,75
	26,3872
	20
	58247,75
	26,3872
	20
	58247,75

	6101
	2
	0,01007
	0,3174
	 
	 
	0,01007
	 
	 
	0,01007
	 
	 
	0,01007
	 
	 

	6102
	2
	0,004
	0,1269
	 
	 
	0,004
	 
	 
	0,004
	 
	 
	0,004
	 
	 

	6103
	2
	0,004
	0,1269
	 
	 
	0,004
	 
	 
	0,004
	 
	 
	0,004
	 
	 

	6104
	2
	0,01467
	0,4627
	 
	 
	0,01467
	 
	 
	0,01467
	 
	 
	0,01467
	 
	 

	6105
	2
	0,00351
	0,11057
	 
	 
	0,00351
	 
	 
	0,00351
	 
	 
	0,00351
	 
	 

	6106
	2
	0,00096
	0,03032
	 
	 
	0,00096
	 
	 
	0,00096
	 
	 
	0,00096
	 
	 

	6107
	2
	0,00067
	0,02121
	 
	 
	0,00067
	 
	 
	0,00067
	 
	 
	0,00067
	 
	 

	6108
	2
	0,0081
	0,2539
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 
	0,0081
	 
	 

	6109
	2
	0,0072
	0,1191
	 
	 
	0,0072
	 
	 
	0,0072
	 
	 
	0,0072
	 
	 

	6110
	2
	0,0061
	0,1932
	 
	 
	0,0061
	 
	 
	0,0061
	 
	 
	0,0061
	 
	 

	6111
	2
	0,0067
	0,2123
	 
	 
	0,0067
	 
	 
	0,0067
	 
	 
	0,0067
	 
	 

	6112
	2
	0,0027
	0,0852
	 
	 
	0,0027
	 
	 
	0,0027
	 
	 
	0,0027
	 
	 

	6113
	2
	0,0131
	0,4125
	 
	 
	0,0131
	 
	 
	0,0131
	 
	 
	0,0131
	 
	 

	6115
	2
	0,0148
	0,0148
	 
	 
	0,0148
	 
	 
	0,0148
	 
	 
	0,0148
	 
	 

	6116
	2
	0,0058
	0,1821
	 
	 
	0,0058
	 
	 
	0,0058
	 
	 
	0,0058
	 
	 

	6117
	2
	0,0028
	0,0877
	 
	 
	0,0028
	 
	 
	0,0028
	 
	 
	0,0028
	 
	 

	6118
	2
	0,1314
	4,1444
	0,1
	 
	0,1314
	 
	 
	0,1314
	 
	 
	0,1314
	 
	 

	6119
	2
	0,00495
	0,15622
	 
	 
	0,00495
	 
	 
	0,00495
	 
	 
	0,00495
	 
	 

	6120
	2
	0,00125
	0,03942
	 
	 
	0,00125
	 
	 
	0,00125
	 
	 
	0,00125
	 
	 

	6121
	2
	0,00374
	0,11789
	 
	 
	0,00374
	 
	 
	0,00374
	 
	 
	0,00374
	 
	 

	ВСЕГО:
	 
	117,755902
	66,46426056
	 
	 
	106,000002
	 
	 
	85,363602
	 
	 
	85,363602
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	117,755902
	66,46426056
	100
	 
	106,000002
	 
	 
	85,363602
	 
	 
	85,363602
	 
	 

	***Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)(0416)

	УПН

	0007
	10
	2,44833
	2,41119
	12,2
	 
	2,44833
	 
	 
	2,44833
	 
	 
	2,44833
	 
	 

	0008
	10
	2,35983
	1,24163
	11,2
	 
	2,35983
	 
	 
	2,35983
	 
	 
	2,35983
	 
	 

	0009
	10
	2,44833
	1,84858
	11,6
	 
	2,44833
	 
	 
	2,44833
	 
	 
	2,44833
	 
	 

	0010
	10
	2,44833
	2,73269
	11,6
	 
	2,44833
	 
	 
	2,44833
	 
	 
	2,44833
	 
	 

	0011
	10
	2,44833
	2,73269
	11,6
	 
	2,44833
	 
	 
	2,44833
	 
	 
	2,44833
	 
	 

	0015
	10
	1,25371
	0,44526
	5,9
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 

	0016
	10
	1,25371
	0,05937
	5,9
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 

	0017
	10
	1,25371
	0,00742
	5,9
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 

	0018
	10
	1,25371
	0,00742
	5,9
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 

	6001
	2
	0,00233
	0,07354
	 
	 
	0,00233
	 
	 
	0,00233
	 
	 
	0,00233
	 
	 

	6002
	2
	0,00671
	0,21151
	 
	 
	0,00671
	 
	 
	0,00671
	 
	 
	0,00671
	 
	 

	6003
	2
	0,0013
	0,0409
	 
	 
	0,0013
	 
	 
	0,0013
	 
	 
	0,0013
	 
	 

	6004
	2
	0,00025
	0,00785
	 
	 
	0,00025
	 
	 
	0,00025
	 
	 
	0,00025
	 
	 

	6005
	2
	0,00025
	0,00785
	 
	 
	0,00025
	 
	 
	0,00025
	 
	 
	0,00025
	 
	 

	6006
	2
	0,00025
	0,00785
	 
	 
	0,00025
	 
	 
	0,00025
	 
	 
	0,00025
	 
	 

	6007
	2
	0,0001
	0,0021
	 
	 
	0,0001
	 
	 
	0,0001
	 
	 
	0,0001
	 
	 

	6008
	2
	0,07471
	2,35613
	0,4
	 
	0,07471
	 
	 
	0,07471
	 
	 
	0,07471
	 
	 

	6012
	2
	0,0004
	0,0111
	 
	 
	0,0004
	 
	 
	0,0004
	 
	 
	0,0004
	 
	 

	6013
	2
	0,0012
	0,038
	 
	 
	0,0012
	 
	 
	0,0012
	 
	 
	0,0012
	 
	 

	6014
	2
	0,0025
	0,0778
	 
	 
	0,0025
	 
	 
	0,0025
	 
	 
	0,0025
	 
	 

	6015
	2
	0,0012
	0,038
	 
	 
	0,0012
	 
	 
	0,0012
	 
	 
	0,0012
	 
	 

	6016
	2
	0,0025
	0,0798
	 
	 
	0,0025
	 
	 
	0,0025
	 
	 
	0,0025
	 
	 

	6017
	2
	0,0011
	0,0359
	 
	 
	0,0011
	 
	 
	0,0011
	 
	 
	0,0011
	 
	 

	6018
	2
	0,001
	0,0315
	 
	 
	0,001
	 
	 
	0,001
	 
	 
	0,001
	 
	 

	6019
	2
	0,0018
	0,0562
	 
	 
	0,0018
	 
	 
	0,0018
	 
	 
	0,0018
	 
	 

	6021
	2
	0,0003
	0,01
	 
	 
	0,0003
	 
	 
	0,0003
	 
	 
	0,0003
	 
	 

	6022
	2
	0,0008
	0,0248
	 
	 
	0,0008
	 
	 
	0,0008
	 
	 
	0,0008
	 
	 

	6023
	2
	0,0005
	0,0146
	 
	 
	0,0005
	 
	 
	0,0005
	 
	 
	0,0005
	 
	 

	6024
	2
	0,0014
	0,045
	 
	 
	0,0014
	 
	 
	0,0014
	 
	 
	0,0014
	 
	 

	6025
	2
	0,0014
	0,045
	 
	 
	0,0014
	 
	 
	0,0014
	 
	 
	0,0014
	 
	 

	6026
	2
	0,0005
	0,0158
	 
	 
	0,0005
	 
	 
	0,0005
	 
	 
	0,0005
	 
	 

	6027
	2
	0,000004
	0,0001
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 

	6028
	2
	0,0005
	0,0146
	 
	 
	0,0005
	 
	 
	0,0005
	 
	 
	0,0005
	 
	 

	6029
	2
	0,02661
	0,83924
	0,1
	 
	0,02661
	 
	 
	0,02661
	 
	 
	0,02661
	 
	 

	6030
	2
	0,003
	0,0939
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 

	6031
	2
	0,003
	0,0939
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 

	6032
	2
	0,003
	0,0939
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 

	6033
	2
	0,003
	0,0939
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 

	6034
	2
	0,003
	0,0939
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 

	6035
	2
	0,003
	0,0939
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 

	6036
	2
	0,0015
	0,047
	 
	 
	0,0015
	 
	 
	0,0015
	 
	 
	0,0015
	 
	 

	6037
	2
	0,0015
	0,047
	 
	 
	0,0015
	 
	 
	0,0015
	 
	 
	0,0015
	 
	 

	ПСН

	0101
	10
	1,25371
	2,70864
	5,9
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 

	0102
	10
	1,25371
	2,70864
	5,9
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 

	0111
	10
	1,25371
	0,00742
	5,9
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 
	1,25371
	 
	 

	6101
	2
	0,003725
	0,1174
	 
	 
	0,003725
	 
	 
	0,003725
	 
	 
	0,003725
	 
	 

	6102
	2
	0,0015
	0,047
	 
	 
	0,0015
	 
	 
	0,0015
	 
	 
	0,0015
	 
	 

	6103
	2
	0,0015
	0,047
	 
	 
	0,0015
	 
	 
	0,0015
	 
	 
	0,0015
	 
	 

	6104
	2
	0,00543
	0,17114
	 
	 
	0,00543
	 
	 
	0,00543
	 
	 
	0,00543
	 
	 

	6105
	2
	0,0013
	0,0409
	 
	 
	0,0013
	 
	 
	0,0013
	 
	 
	0,0013
	 
	 

	6106
	2
	0,00036
	0,01121
	 
	 
	0,00036
	 
	 
	0,00036
	 
	 
	0,00036
	 
	 

	6107
	2
	0,00025
	0,00785
	 
	 
	0,00025
	 
	 
	0,00025
	 
	 
	0,00025
	 
	 

	6108
	2
	0,003
	0,0939
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 
	0,003
	 
	 

	6109
	2
	0,0014
	0,0439
	 
	 
	0,0014
	 
	 
	0,0014
	 
	 
	0,0014
	 
	 

	6110
	2
	0,001
	0,0313
	 
	 
	0,001
	 
	 
	0,001
	 
	 
	0,001
	 
	 

	6111
	2
	0,0025
	0,0785
	 
	 
	0,0025
	 
	 
	0,0025
	 
	 
	0,0025
	 
	 

	6112
	2
	0,001
	0,0315
	 
	 
	0,001
	 
	 
	0,001
	 
	 
	0,001
	 
	 

	6113
	2
	0,0004
	0,0112
	 
	 
	0,0004
	 
	 
	0,0004
	 
	 
	0,0004
	 
	 

	6115
	2
	0,0023
	0,0717
	 
	 
	0,0023
	 
	 
	0,0023
	 
	 
	0,0023
	 
	 

	6116
	2
	0,0009
	0,027
	 
	 
	0,0009
	 
	 
	0,0009
	 
	 
	0,0009
	 
	 

	6117
	2
	0,0004
	0,0123
	 
	 
	0,0004
	 
	 
	0,0004
	 
	 
	0,0004
	 
	 

	6118
	2
	0,0059
	0,1858
	 
	 
	0,0059
	 
	 
	0,0059
	 
	 
	0,0059
	 
	 

	6119
	2
	0,00183
	0,05778
	 
	 
	0,00183
	 
	 
	0,00183
	 
	 
	0,00183
	 
	 

	6120
	2
	0,00046
	0,01458
	 
	 
	0,00046
	 
	 
	0,00046
	 
	 
	0,00046
	 
	 

	6121
	2
	0,00138
	0,0436
	 
	 
	0,00138
	 
	 
	0,00138
	 
	 
	0,00138
	 
	 

	ВСЕГО:
	 
	21,116269
	22,79908
	 
	 
	21,116269
	 
	 
	21,116269
	 
	 
	21,116269
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	21,116269
	22,79908
	100
	 
	21,116269
	 
	 
	21,116269
	 
	 
	21,116269
	 
	 

	***Бензол (64)(0602)

	УПН

	0007
	10
	0,03197
	0,03149
	12,1
	 
	0,03197
	 
	 
	0,03197
	 
	 
	0,03197
	 
	 

	0008
	10
	0,03082
	0,01622
	11,2
	 
	0,03082
	 
	 
	0,03082
	 
	 
	0,03082
	 
	 

	0009
	10
	0,03197
	0,02414
	11,6
	 
	0,03197
	 
	 
	0,03197
	 
	 
	0,03197
	 
	 

	0010
	10
	0,03197
	0,03569
	11,6
	 
	0,03197
	 
	 
	0,03197
	 
	 
	0,03197
	 
	 

	0011
	10
	0,03197
	0,03569
	11,6
	 
	0,03197
	 
	 
	0,03197
	 
	 
	0,03197
	 
	 

	0015
	10
	0,01637
	0,00581
	5,9
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 

	0016
	10
	0,01637
	0,00078
	5,9
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 

	0017
	10
	0,01637
	0,0001
	5,9
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 

	0018
	10
	0,01637
	0,0001
	5,9
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 

	6001
	2
	0,00003
	0,00096
	 
	 
	0,00003
	 
	 
	0,00003
	 
	 
	0,00003
	 
	 

	6003
	2
	0,000017
	0,00053
	 
	 
	0,000017
	 
	 
	0,000017
	 
	 
	0,000017
	 
	 

	6004
	2
	0,000003
	0,0001
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	6005
	2
	0,000003
	0,0001
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	6006
	2
	0,000003
	0,0001
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	6007
	2
	0,000001
	0,00003
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6008
	2
	0,00097
	0,03077
	0,4
	 
	0,00097
	 
	 
	0,00097
	 
	 
	0,00097
	 
	 

	6012
	2
	0,000005
	0,00015
	 
	 
	0,000005
	 
	 
	0,000005
	 
	 
	0,000005
	 
	 

	6013
	2
	0,00002
	0,0005
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 

	6014
	2
	0,00003
	0,00102
	 
	 
	0,00003
	 
	 
	0,00003
	 
	 
	0,00003
	 
	 

	6015
	2
	0,00002
	0,0005
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 

	6016
	2
	0,00003
	0,00104
	 
	 
	0,00003
	 
	 
	0,00003
	 
	 
	0,00003
	 
	 

	6017
	2
	0,00001
	0,00047
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6018
	2
	0,00001
	0,00041
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6019
	2
	0,000023
	0,00073
	 
	 
	0,000023
	 
	 
	0,000023
	 
	 
	0,000023
	 
	 

	6021
	2
	0,000004
	0,0001
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 

	6022
	2
	0,00001
	0,0003
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6023
	2
	0,00001
	0,0002
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6024
	2
	0,0002
	0,0006
	0,1
	 
	0,0002
	 
	 
	0,0002
	 
	 
	0,0002
	 
	 

	6025
	2
	0,0002
	0,0006
	0,1
	 
	0,0002
	 
	 
	0,0002
	 
	 
	0,0002
	 
	 

	6026
	2
	0,00001
	0,0002
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6027
	2
	0,0000001
	0,000002
	 
	 
	0,0000001
	 
	 
	0,0000001
	 
	 
	0,0000001
	 
	 

	6028
	2
	0,00001
	0,0002
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6030
	2
	0,00004
	0,00123
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 

	6031
	2
	0,00004
	0,00123
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 

	6032
	2
	0,00004
	0,00123
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 

	6033
	2
	0,00004
	0,00123
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 

	6034
	2
	0,00004
	0,00123
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 

	6035
	2
	0,00004
	0,00123
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 

	6036
	2
	0,00002
	0,00061
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 

	6037
	2
	0,00002
	0,00061
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 

	ПСН

	0101
	10
	0,01637
	0,03537
	5,9
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 

	0102
	10
	0,01637
	0,03537
	5,9
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 

	0111
	10
	0,01637
	0,0001
	5,9
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 
	0,01637
	 
	 

	6101
	2
	0,00004865
	0,001533
	 
	 
	0,00004865
	 
	 
	0,00004865
	 
	 
	0,00004865
	 
	 

	6102
	2
	0,00002
	0,00061
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 

	6103
	2
	0,00002
	0,00061
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 

	6105
	2
	0,000017
	0,00053
	 
	 
	0,000017
	 
	 
	0,000017
	 
	 
	0,000017
	 
	 

	6106
	2
	0,000005
	0,00015
	 
	 
	0,000005
	 
	 
	0,000005
	 
	 
	0,000005
	 
	 

	6107
	2
	0,000003
	0,0001
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	6108
	2
	0,00004
	0,00123
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 
	0,00004
	 
	 

	6109
	2
	0,00002
	0,0006
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 

	6110
	2
	0,00001
	0,0004
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6111
	2
	0,00003
	0,00103
	 
	 
	0,00003
	 
	 
	0,00003
	 
	 
	0,00003
	 
	 

	6112
	2
	0,00001
	0,00041
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6113
	2
	0,000005
	0,00015
	 
	 
	0,000005
	 
	 
	0,000005
	 
	 
	0,000005
	 
	 

	6115
	2
	0,00003
	0,0009
	 
	 
	0,00003
	 
	 
	0,00003
	 
	 
	0,00003
	 
	 

	6116
	2
	0,00001
	0,0004
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6117
	2
	0,00001
	0,0002
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	ВСЕГО:
	 
	0,27546775
	0,277925
	 
	 
	0,27546775
	 
	 
	0,27546775
	 
	 
	0,27546775
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,27546775
	0,277925
	100
	 
	0,27546775
	 
	 
	0,27546775
	 
	 
	0,27546775
	 
	 

	***Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)(0616)

	УПН

	0007
	10
	0,01553
	0,0153
	11,3
	 
	0,01553
	 
	 
	0,01553
	 
	 
	0,01553
	 
	 

	0008
	10
	0,01497
	0,0079
	10,9
	 
	0,01497
	 
	 
	0,01497
	 
	 
	0,01497
	 
	 

	0009
	10
	0,01553
	0,0117
	11,3
	 
	0,01553
	 
	 
	0,01553
	 
	 
	0,01553
	 
	 

	0010
	10
	0,0173
	0,01553
	13,1
	 
	0,0173
	 
	 
	0,0173
	 
	 
	0,0173
	 
	 

	0011
	10
	0,0173
	0,01553
	12,6
	 
	0,0173
	 
	 
	0,0173
	 
	 
	0,0173
	 
	 

	0015
	10
	0,00795
	0,0028
	5,8
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 

	0016
	10
	0,00795
	0,0004
	5,8
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 

	0017
	10
	0,00795
	0,000047
	5,8
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 

	0018
	10
	0,00795
	0,000047
	5,8
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 

	6001
	2
	0,00001
	0,000302
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6003
	2
	0,00005
	0,000168
	 
	 
	0,00005
	 
	 
	0,00005
	 
	 
	0,00005
	 
	 

	6004
	2
	0,000003
	0,000032
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	6005
	2
	0,000003
	0,000032
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	6006
	2
	0,000003
	0,000032
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	6007
	2
	0,000001
	0,00002
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6008
	2
	0,000307
	0,009671
	0,2
	 
	0,000307
	 
	 
	0,000307
	 
	 
	0,000307
	 
	 

	6012
	2
	0,00001
	0,00005
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6013
	2
	0,000005
	0,0002
	 
	 
	0,000005
	 
	 
	0,000005
	 
	 
	0,000005
	 
	 

	6014
	2
	0,0000101
	0,0003195
	 
	 
	0,0000101
	 
	 
	0,0000101
	 
	 
	0,0000101
	 
	 

	6015
	2
	0,000005
	0,0002
	 
	 
	0,000005
	 
	 
	0,000005
	 
	 
	0,000005
	 
	 

	6016
	2
	0,00001
	0,00033
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6017
	2
	0,0000047
	0,0001475
	 
	 
	0,0000047
	 
	 
	0,0000047
	 
	 
	0,0000047
	 
	 

	6018
	2
	0,0000041
	0,0001294
	 
	 
	0,0000041
	 
	 
	0,0000041
	 
	 
	0,0000041
	 
	 

	6019
	2
	0,000007
	0,00023
	 
	 
	0,000007
	 
	 
	0,000007
	 
	 
	0,000007
	 
	 

	6021
	2
	0,000001
	0,000041
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6022
	2
	0,000003
	0,00001
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	6023
	2
	0,000002
	0,00001
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6024
	2
	0,000006
	0,0002
	 
	 
	0,000006
	 
	 
	0,000006
	 
	 
	0,000006
	 
	 

	6025
	2
	0,000006
	0,0002
	 
	 
	0,000006
	 
	 
	0,000006
	 
	 
	0,000006
	 
	 

	6026
	2
	0,000002
	0,0001
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6027
	2
	0,00000002
	0,000001
	 
	 
	0,00000002
	 
	 
	0,00000002
	 
	 
	0,00000002
	 
	 

	6028
	2
	0,000002
	0,0001
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6030
	2
	0,000001
	0,0004
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6031
	2
	0,000001
	0,0004
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6032
	2
	0,000001
	0,0004
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6033
	2
	0,000001
	0,0004
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6034
	2
	0,000001
	0,0004
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6035
	2
	0,000001
	0,0004
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6036
	2
	0,000001
	0,00019
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6037
	2
	0,000001
	0,00019
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	ПСН

	0101
	10
	0,00795
	0,0172
	5,8
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 

	0102
	10
	0,00795
	0,0172
	5,8
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 

	0111
	10
	0,00795
	0,000047
	5,8
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 
	0,00795
	 
	 

	6101
	2
	0,0000153
	0,000482
	 
	 
	0,0000153
	 
	 
	0,0000153
	 
	 
	0,0000153
	 
	 

	6102
	2
	0,000001
	0,00019
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6103
	2
	0,000001
	0,00019
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6105
	2
	0,00005
	0,000168
	 
	 
	0,00005
	 
	 
	0,00005
	 
	 
	0,00005
	 
	 

	6106
	2
	0,000001
	0,000046
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6107
	2
	0,000003
	0,000032
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	6108
	2
	0,000001
	0,0004
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6109
	2
	0,000006
	0,0002
	 
	 
	0,000006
	 
	 
	0,000006
	 
	 
	0,000006
	 
	 

	6110
	2
	0,000004
	0,0001
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 

	6111
	2
	0,00001
	0,00032
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6112
	2
	0,0000041
	0,0001294
	 
	 
	0,0000041
	 
	 
	0,0000041
	 
	 
	0,0000041
	 
	 

	6113
	2
	0,000001
	0,00005
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 
	0,000001
	 
	 

	6115
	2
	0,00001
	0,0003
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6116
	2
	0,000004
	0,0001
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 

	6117
	2
	0,000002
	0,0001
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	ВСЕГО:
	 
	0,13685632
	0,1218138
	 
	 
	0,13685632
	 
	 
	0,13685632
	 
	 
	0,13685632
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,13685632
	0,1218138
	100
	 
	0,13685632
	 
	 
	0,13685632
	 
	 
	0,13685632
	 
	 

	***Метилбензол (349)(0621)

	УПН

	0007
	10
	0,0201
	0,01979
	11,6
	 
	0,0201
	 
	 
	0,0201
	 
	 
	0,0201
	 
	 

	0008
	10
	0,01937
	0,01019
	11,2
	 
	0,01937
	 
	 
	0,01937
	 
	 
	0,01937
	 
	 

	0009
	10
	0,0201
	0,01517
	11,6
	 
	0,0201
	 
	 
	0,0201
	 
	 
	0,0201
	 
	 

	0010
	10
	0,0201
	0,02243
	11,6
	 
	0,0201
	 
	 
	0,0201
	 
	 
	0,0201
	 
	 

	0011
	10
	0,0201
	0,02243
	11,6
	 
	0,0201
	 
	 
	0,0201
	 
	 
	0,0201
	 
	 

	0015
	10
	0,01029
	0,00366
	6
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 

	0016
	10
	0,01029
	0,00049
	6
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 

	0017
	10
	0,01029
	0,00006
	6
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 

	0018
	10
	0,01029
	0,00006
	6
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 

	6001
	2
	0,000019
	0,000604
	 
	 
	0,000019
	 
	 
	0,000019
	 
	 
	0,000019
	 
	 

	6003
	2
	0,000011
	0,000336
	 
	 
	0,000011
	 
	 
	0,000011
	 
	 
	0,000011
	 
	 

	6004
	2
	0,000002
	0,000064
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6005
	2
	0,000002
	0,000064
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6006
	2
	0,000002
	0,000064
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6007
	2
	0,0000001
	0,00001
	 
	 
	0,0000001
	 
	 
	0,0000001
	 
	 
	0,0000001
	 
	 

	6008
	2
	0,000613
	0,019341
	0,4
	 
	0,000613
	 
	 
	0,000613
	 
	 
	0,000613
	 
	 

	6012
	2
	0,000003
	0,00009
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	6013
	2
	0,00001
	0,00031
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6014
	2
	0,00002
	0,0006
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 

	6015
	2
	0,00001
	0,00031
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6016
	2
	0,00002
	0,00065
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 

	6017
	2
	0,00001
	0,0003
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6018
	2
	0,00001
	0,0003
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6019
	2
	0,000015
	0,00046
	 
	 
	0,000015
	 
	 
	0,000015
	 
	 
	0,000015
	 
	 

	6021
	2
	0,000003
	0,00008
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	6022
	2
	0,00001
	0,0003
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6023
	2
	0,000004
	0,00012
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 

	6024
	2
	0,00001
	0,00037
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6025
	2
	0,00001
	0,00037
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6026
	2
	0,000004
	0,00013
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 

	6027
	2
	0,00000004
	0,000001
	 
	 
	0,00000004
	 
	 
	0,00000004
	 
	 
	0,00000004
	 
	 

	6028
	2
	0,000004
	0,00012
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 
	0,000004
	 
	 

	6030
	2
	0,000002
	0,00077
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6031
	2
	0,000002
	0,00077
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6032
	2
	0,000002
	0,00077
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6033
	2
	0,000002
	0,00077
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6034
	2
	0,000002
	0,00077
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6035
	2
	0,000002
	0,00077
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6036
	2
	0,000002
	0,00039
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6037
	2
	0,000002
	0,00039
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	ПСН

	0101
	10
	0,01029
	0,0224
	6
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 

	0102
	10
	0,01029
	0,0224
	6
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 

	0111
	10
	0,01029
	0,00006
	6
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 
	0,01029
	 
	 

	6101
	2
	0,0000306
	0,000964
	 
	 
	0,0000306
	 
	 
	0,0000306
	 
	 
	0,0000306
	 
	 

	6102
	2
	0,000002
	0,00039
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6103
	2
	0,000002
	0,00039
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6105
	2
	0,000011
	0,000336
	 
	 
	0,000011
	 
	 
	0,000011
	 
	 
	0,000011
	 
	 

	6106
	2
	0,000003
	0,000092
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	6107
	2
	0,000002
	0,000064
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6108
	2
	0,000002
	0,00077
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 
	0,000002
	 
	 

	6109
	2
	0,00001
	0,00036
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6110
	2
	0,000008
	0,00026
	 
	 
	0,000008
	 
	 
	0,000008
	 
	 
	0,000008
	 
	 

	6111
	2
	0,00002
	0,00064
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 

	6112
	2
	0,00001
	0,0003
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6113
	2
	0,000003
	0,00009
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	6115
	2
	0,00002
	0,00059
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 
	0,00002
	 
	 

	6116
	2
	0,00001
	0,00022
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	6117
	2
	0,000003
	0,0001
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 
	0,000003
	 
	 

	ВСЕГО:
	 
	0,17274474
	0,1751
	 
	 
	0,17274474
	 
	 
	0,17274474
	 
	 
	0,17274474
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,17274474
	0,1751
	100
	 
	0,17274474
	 
	 
	0,17274474
	 
	 
	0,17274474
	 
	 

	***Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)(0703)

	УПН

	0019
	5
	0,0000003
	0,000000092
	50
	0,000662
	0,00000024
	20
	0,00053
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	ПСН

	0109
	5
	0,0000003
	0,000000092
	50
	0,000662
	0,00000024
	20
	0,00053
	0,00000024
	20
	0,00053
	0,00000024
	20
	0,00053

	ВСЕГО:
	 
	0,0000006
	0,000000184
	 
	 
	0,00000048
	 
	 
	0,00000024
	 
	 
	0,00000024
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,0000006
	0,000000184
	100
	 
	0,00000048
	 
	 
	0,00000024
	 
	 
	0,00000024
	 
	 

	***Метанол (Метиловый спирт) (338)(1052)

	УПН

	6027
	2
	0,00001
	0,0003
	100
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	ВСЕГО:
	 
	0,00001
	0,0003
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,00001
	0,0003
	100
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 
	0,00001
	 
	 

	***Формальдегид (Метаналь) (609)(1325)

	УПН

	0019
	5
	0,0026194
	0,0006572
	50
	5,782128
	0,00209552
	20
	4,625702
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	ПСН

	0109
	5
	0,0026194
	0,0006572
	50
	148,0645
	0,00209552
	20
	118,4516
	0,00209552
	20
	118,4516
	0,00209552
	20
	118,4516

	ВСЕГО:
	 
	0,0052388
	0,0013144
	 
	 
	0,00419104
	 
	 
	0,00209552
	 
	 
	0,00209552
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,0052388
	0,0013144
	100
	 
	0,00419104
	 
	 
	0,00209552
	 
	 
	0,00209552
	 
	 

	***Пропан-2-он (Ацетон) (470)(1401)

	УПН

	0021
	3
	0,00064
	0,0017
	50
	36,17671
	0,000512
	20
	28,94137
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	ПСН

	0110
	3
	0,00064
	0,0017
	50
	1,412752
	0,000512
	20
	1,130201
	0,000512
	20
	1,130201
	0,000512
	20
	1,130201

	ВСЕГО:
	 
	0,00128
	0,0034
	 
	 
	0,001024
	 
	 
	0,000512
	 
	 
	0,000512
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,00128
	0,0034
	100
	 
	0,001024
	 
	 
	0,000512
	 
	 
	0,000512
	 
	 

	***Алканы С12-19 (2754)

	УПН

	0013
	10
	0,001564
	0,000783
	1,2
	 
	0,001564
	 
	 
	0,001564
	 
	 
	0,001564
	 
	 

	0014
	10
	0,001564
	0,000783
	1,2
	 
	0,001564
	 
	 
	0,001564
	 
	 
	0,001564
	 
	 

	0019
	5
	0,0632935
	0,0157714
	47
	3577,735
	0,0506348
	20
	2862,188
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	0021
	3
	0,000012
	0,0002
	 
	0,026489
	0,0000096
	20
	0,021191
	 
	100
	 
	 
	100
	 

	6020
	2
	0,0008
	0,02497
	0,6
	 
	0,0008
	 
	 
	0,0008
	 
	 
	0,0008
	 
	 

	ПСН

	0107
	10
	0,001564
	0,000783
	1,2
	 
	0,001564
	 
	 
	0,001564
	 
	 
	0,001564
	 
	 

	0108
	10
	0,001564
	0,000783
	1,2
	 
	0,001564
	 
	 
	0,001564
	 
	 
	0,001564
	 
	 

	0109
	5
	0,0632935
	0,0157714
	47
	3577,735
	0,0506348
	20
	2862,188
	0,0506348
	20
	2862,188
	0,0506348
	20
	2862,188

	0110
	3
	0,000012
	0,0002
	 
	 
	0,0000096
	20
	 
	0,0000096
	20
	 
	0,0000096
	20
	 

	6114
	2
	0,00094
	0,02952
	0,7
	 
	0,00094
	 
	 
	0,00094
	 
	 
	0,00094
	 
	 

	ВСЕГО:
	 
	0,134607
	0,0895648
	 
	 
	0,1092848
	 
	 
	0,0586404
	 
	 
	0,0586404
	 
	 

	В том числе по градациям высот

	0-10
	 
	0,134607
	0,0895648
	100
	 
	0,1092848
	 
	 
	0,0586404
	 
	 
	0,0586404
	 
	 

	Всего по предприятию:

	 
	 
	143,1522157
	101,3128397
	 
	 
	130,6590855
	9
	 
	109,4211851
	24
	 
	109,4211851
	24
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[bookmark: _Toc242322095]10. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Контроль за соблюдением нормативов ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.3.01.06-97 (ОНД-90). 
Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам контроля возлагается на руководителя предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия,  и учитываются при оценке его деятельности.
Контроль выбросов осуществляется силами предприятия, либо организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах.
Контроль за состоянием воздушного бассейна должен обеспечивать:
· систематические данные о выбросах;
· исходные данные к отчетности предприятия;
· информацию к оценке соблюдения установленных норм выбросов и к анализу причин, вызывающих превышение норм.
Производственный мониторинг воздушного бассейна включает в себя два основных направления деятельности:
· наблюдения за источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за соблюдением нормативов ПДВ (мониторинг эмиссий);
· оценку состояния атмосферного воздуха (мониторинг воздействия).
Контроль за источниками выбросов проводится следующими способами:
· расчетными методами с использованием действующих в РК методик по расчету выбросов;
· методом непосредственного измерения в газоходах;
· прямыми замерами концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны.
Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ предлагается проводить в соответствии с «Руководством по контролю загрязнения атмосферы» (РД 52.04.186-89). 
Все источники, выбрасывающие вещество, подлежащее контролю, делятся на две категории. 
К 1-ой категории относятся  источники, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха и для которых при:
Сmax  /ПДК   0,5  выполняется условие
М / ПДК*Н     0,01
где Сmax - максимальная разовая концентрация  загрязняющего вещества, мг/м3;
М  - максимальный  разовый выброс из источника, г/с.
Н – высота источника, м  (при Н   10м принимается для Н=10м).
Источники первой категории, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха, подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал.
Все остальные источники относятся ко второй категории и контролируются эпизодически 1 раз в год.
В число обязательно контролируемых  веществ должны быть включены основные загрязняющие вещества – окислы азота, серы диоксид, углеводороды, оксид углерода, сажа. 
При проведении контрольных замеров на дымовых трубах необходимо контролировать и параметры газовоздушной смеси (температуру, скорость, объем), которые, наряду с объемом выбросов, определяют максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.
План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов приведен в таблице 3.10. На всех неорганизованных источниках выбросов контроль проводится расчётным методом, и они не приведены в графике контроля.
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Таблица 13 - План – график  контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) 
	N исто
чника,
N конт
роль-
ной
точки
	Производство,
цех, участок.
/Координаты
контрольной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Периодич
ность
контроля
в перио-
ды НМУ
раз/сутки
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I.  На источниках выброса.

	0001
	УПН
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/год
	1 раз
	0,350482
	540,3218
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/год
	1 раз
	0,056953
	87,80179
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/год
	1 раз
	0,116875
	180,1807
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,116875
	180,1807
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0002
	УПН
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/кв
	1 раз
	0,350482
	540,3218
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/год
	1 раз
	0,056953
	87,80179
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/год
	1 раз
	0,116875
	180,1807
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,116875
	180,1807
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0003
	УПН
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/год
	1 раз
	0,02491
	38,40259
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00405
	6,243696
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01063
	16,38778
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01063
	16,38778
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0004
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	8,5985
	13833,1
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0005
	УПН
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/кв
	1 раз
	0,39857
	614,4568
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/год
	1 раз
	0,06477
	99,85289
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0425
	65,52027
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0425
	65,52027
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0006
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	8,5985
	13833,1
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0007
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	6,61962
	1234913
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	2,44833
	456744,4
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,03197
	5964,113
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01553
	2897,175
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0201
	3749,724
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0008
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	6,38036
	1190278
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	2,35983
	440234,4
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,03082
	5749,577
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01497
	2792,705
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01937
	3613,54
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0009
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	6,61962
	1234913
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	2,44833
	456744,4
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,03197
	5964,113
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01553
	2897,175
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0201
	3749,724
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0010
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	6,61962
	1234913
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	2,44833
	456744,4
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,03197
	5964,113
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01553
	2897,175
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0201
	3749,724
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0011
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	6,61962
	1234913
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	2,44833
	456744,4
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,03197
	5964,113
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01553
	2897,175
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0201
	3749,724
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0012
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000001
	0,186553
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0013
	УПН
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/год
	1 раз
	4,4E-06
	0,820835
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/год
	1 раз
	0,001564
	291,7696
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0014
	УПН
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/год
	1 раз
	4,4E-06
	0,820835
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/год
	1 раз
	0,001564
	291,7696
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0015
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	3,38969
	632358,3
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	1,25371
	233883,9
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01637
	3053,88
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00795
	1483,1
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01029
	1919,635
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0016
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	3,38969
	632358,3
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	1,25371
	233883,9
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01637
	3053,88
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00795
	1483,1
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01029
	1919,635
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0017
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	3,38969
	632358,3
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	1,25371
	233883,9
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01637
	3053,88
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00795
	1483,1
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01029
	1919,635
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0018
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	3,38969
	632358,3
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	1,25371
	233883,9
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01637
	3053,88
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00795
	1483,1
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01029
	1919,635
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0019
	УПН
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/кв
	1 раз
	0,234667
	518,009
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/год
	1 раз
	0,038133
	84,17638
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/год
	1 раз
	0,010913
	24,08896
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/год
	1 раз
	0,091667
	202,3473
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/год
	1 раз
	0,236806
	522,7305
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/год
	1 раз
	3E-07
	0,000662
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/год
	1 раз
	0,002619
	5,781245
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/год
	1 раз
	0,063294
	139,7161
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0020
	УПН
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/кв
	1 раз
	0,007031
	10,83937
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/год
	1 раз
	0,001143
	1,76211
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/год
	1 раз
	0,02558
	39,4355
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0021
	УПН
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000013
	0,734839
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Азотная кислота (5)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0005
	28,26305
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00013
	7,348394
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Серная кислота (517)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000027
	1,526205
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00064
	36,17671
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000012
	0,678313
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0101
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	3,38969
	632358,3
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	1,25371
	233883,9
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01637
	3053,88
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00795
	1483,1
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01029
	1919,635
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0102
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	3,38969
	632358,3
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	1,25371
	233883,9
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01637
	3053,88
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00795
	1483,1
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01029
	1919,635
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0103
	ПСН
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/кв
	1 раз
	0,007031
	10,83937
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/год
	1 раз
	0,001143
	1,76211
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/год
	1 раз
	0,02558
	39,4355
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0104
	ПСН
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/кв
	1 раз
	0,350482
	540,3218
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/год
	1 раз
	0,056953
	87,80179
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/год
	1 раз
	0,116875
	180,1807
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,116875
	180,1807
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0105
	ПСН
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/год
	1 раз
	0,12653
	195,0654
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/год
	1 раз
	0,02056
	31,69639
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0425
	65,52027
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метан (727*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0425
	65,52027
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0106
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/кв
	1 раз
	8,5985
	13833,1
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	0107
	ПСН
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/год
	1 раз
	4,4E-06
	0,820835
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/год
	1 раз
	0,001564
	291,7696
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0108
	ПСН
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/год
	1 раз
	4,4E-06
	0,820835
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/год
	1 раз
	0,001564
	291,7696
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0109
	ПСН
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/кв
	1 раз
	0,234667
	518,009
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/год
	1 раз
	0,038133
	84,17638
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/год
	1 раз
	0,010913
	24,08896
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	1 раз/год
	1 раз
	0,091667
	202,3473
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	1 раз/год
	1 раз
	0,236806
	522,7305
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/год
	1 раз
	3E-07
	0,000662
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/год
	1 раз
	0,002619
	5,781245
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/год
	1 раз
	0,063294
	139,7161
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0110
	ПСН
	Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000013
	0,734839
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Азотная кислота (5)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0005
	28,26305
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00013
	7,348394
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Серная кислота (517)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000027
	1,526205
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00064
	36,17671
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000012
	0,678313
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0111
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	3,38969
	632358,3
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	1,25371
	233883,9
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01637
	3053,88
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00795
	1483,1
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01029
	1919,635
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0112
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	32,984
	53064,01
	Экослужба предприятия
	расчетный

	0113
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	3,38969
	632358,3
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	1,25371
	233883,9
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01637
	3053,88
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00795
	1483,1
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01029
	1919,635
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6001
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00631
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00233
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000015
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000019
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6002
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01813
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00671
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6003
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00351
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0013
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000017
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	8,23E-06
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000011
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6004
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00067
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00025
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	1,58E-06
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6005
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00067
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00025
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	1,58E-06
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6006
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00067
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00025
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	1,58E-06
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6007
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000217
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	8,04E-05
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	5,1E-07
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	6,6E-07
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6008
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,202
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,07471
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000976
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000474
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000613
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6009
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,5609
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6010
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,5609
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6011
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,5609
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6012
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00096
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00035
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	4,6E-06
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	2,2E-06
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	2,9E-06
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6013
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0119
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0012
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000005
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6014
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0067
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0025
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	1,01E-05
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6015
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0119
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0012
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000005
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6016
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0068
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0025
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6017
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0031
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0011
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	4,7E-06
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6018
	УПН
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/год
	1 раз
	2,2E-06
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0027
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	4,1E-06
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6019
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,022
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0018
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000023
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000007
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000015
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6020
	УПН
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00079
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0008
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6021
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0026
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6022
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0056
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0008
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6023
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0099
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0005
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6024
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0039
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0014
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000006
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6025
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0039
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0014
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000006
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6026
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0065
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0005
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (121)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6027
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	1E-07
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	2E-08
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	4E-08
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6028
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0005
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6029
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,07195
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,02661
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6030
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0081
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6031
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0081
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6032
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0081
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6033
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0081
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6034
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0081
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6035
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0081
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6036
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0015
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6037
	УПН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0015
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6101
	ПСН
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/год
	1 раз
	8,34E-06
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01007
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,003725
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	4,87E-05
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	1,53E-05
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	3,06E-05
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6102
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0015
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6103
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0015
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6104
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,01467
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00543
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6105
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00351
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0013
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000017
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000005
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000011
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6106
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00096
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00036
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000005
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6107
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00067
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00025
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6108
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0081
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6109
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0072
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0014
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000006
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6110
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0061
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000008
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6111
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0067
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0025
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6112
	ПСН
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/год
	1 раз
	2,2E-06
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0027
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	4,1E-06
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6113
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0131
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000005
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6114
	ПСН
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00094
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6115
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0148
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0023
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6116
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0058
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0009
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6117
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0028
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0004
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Бензол (64)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00001
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000002
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/год
	1 раз
	0,000003
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6118
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,1314
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,0059
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6119
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00495
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00183
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6120
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00125
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00046
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6121
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00374
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00138
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	6122
	ПСН
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00632
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	
	
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	1 раз/год
	1 раз
	0,00422
	 
	Экослужба предприятия
	расчетный

	1
	-1,56350185
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ кварт
	 
	0,004
	6,166614
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Азот (II) оксид
	1 раз/ кварт
	 
	0,0106
	16,34153
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Углерод
	1 раз/ кварт
	 
	0,0106
	16,34153
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Сера диоксид
	1 раз/ кварт
	 
	8,5985
	13833,1
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Сероводород
	1 раз/ кварт
	 
	0,0249
	38,38717
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Углерод оксид
	1 раз/ кварт
	 
	0,004
	6,166614
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	 
	0,0106
	16,34153
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	 
	0,0106
	16,34153
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Бензол 
	1 раз/ кварт
	 
	8,5985
	13833,1
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Диметилбензол
	1 раз/ кварт
	 
	6,61962
	1234913
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Метилбензол 
	1 раз/ кварт
	 
	2,44833
	456744,4
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Формальдегид
	1 раз/ кварт
	 
	0,03197
	5964,113
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Алканы С12-19
	1 раз/ кварт
	 
	0,01553
	2897,175
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	2
	848/2528
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ кварт
	 
	0,0201
	3749,724
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Азот (II) оксид
	1 раз/ кварт
	 
	6,38036
	1190278
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Углерод
	1 раз/ кварт
	 
	2,35983
	440234,4
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Сера диоксид
	1 раз/ кварт
	 
	0,03082
	5749,577
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Сероводород
	1 раз/ кварт
	 
	0,01497
	2792,705
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Углерод оксид
	1 раз/ кварт
	 
	0,01937
	3613,54
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	 
	6,61962
	1234913
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	 
	2,44833
	456744,4
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Бензол 
	1 раз/ кварт
	 
	0,03197
	5964,113
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Диметилбензол
	1 раз/ кварт
	 
	0,01553
	2897,175
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Метилбензол 
	1 раз/ кварт
	 
	0,0201
	3749,724
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Формальдегид
	1 раз/ кварт
	 
	6,61962
	1234913
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Алканы С12-19
	1 раз/ кварт
	 
	2,44833
	456744,4
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	3
	2853/584
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ кварт
	 
	0,03197
	5964,113
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Азот (II) оксид
	1 раз/ кварт
	 
	0,0173
	3227,374
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Углерод
	1 раз/ кварт
	 
	0,0201
	3749,724
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Сера диоксид
	1 раз/ кварт
	 
	6,61962
	1234913
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Сероводород
	1 раз/ кварт
	 
	2,44833
	456744,4
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Углерод оксид
	1 раз/ кварт
	 
	0,03197
	5964,113
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	 
	0,0173
	3227,374
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	 
	0,0201
	3749,724
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Бензол 
	1 раз/ кварт
	 
	0,000001
	0,186553
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Диметилбензол
	1 раз/ кварт
	 
	4,39E-06
	0,81897
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Метилбензол 
	1 раз/ кварт
	 
	0,001564
	291,7696
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Формальдегид
	1 раз/ кварт
	 
	4,39E-06
	0,81897
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Алканы С12-19
	1 раз/ кварт
	 
	0,001564
	291,7696
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	4
	1038/-1434
	Азота (IV) диоксид
	1 раз/ кварт
	 
	3,38969
	632358,3
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Азот (II) оксид
	1 раз/ кварт
	 
	1,25371
	233883,9
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Углерод
	1 раз/ кварт
	 
	0,01637
	3053,88
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Сера диоксид
	1 раз/ кварт
	 
	0,00795
	1483,1
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Сероводород
	1 раз/ кварт
	 
	0,01029
	1919,635
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Углерод оксид
	1 раз/ кварт
	 
	3,38969
	632358,3
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	 
	1,25371
	233883,9
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10
	1 раз/ кварт
	 
	0,01637
	3053,88
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Бензол 
	1 раз/ кварт
	 
	0,00795
	1483,1
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Диметилбензол
	1 раз/ кварт
	 
	0,01029
	1919,635
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Метилбензол 
	1 раз/ кварт
	 
	3,38969
	632358,3
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Формальдегид
	1 раз/ кварт
	 
	1,25371
	233883,9
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный

	 
	 
	Алканы С12-19
	1 раз/ кварт
	 
	0,01637
	3053,88
	Аккредитованная лаборатория
	инструментальный


Таблица 14 - Контрольные значения приземных концентраций  вредных веществ для контроля нормативов ПДВ
	Контрольная точка
	Наименование  контролируемого
вещества
	Эталонные расчетные концентрации при опасной скорости ветра

	Номер
	Координаты, м
	
	направление ветра, град.
	опасная скорость, м/с
	концентрация, мг/м3

	
	Х
	Y
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	-1268
	811
	Азота (IV) диоксид
	92
	24
	0,08104

	 
	 
	 
	Азот (II) оксид
	92
	24
	0,04009

	 
	 
	 
	Углерод 
	99
	1,98
	0,00019

	 
	 
	 
	Сера диоксид
	98
	2,02
	0,03869

	 
	 
	 
	Сероводород
	91
	24
	0,00008

	 
	 
	 
	Углерод оксид
	93
	24
	2,30973

	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	94
	24
	4,67313

	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	91
	24
	0,56492

	 
	 
	 
	Бензол 
	91
	24
	0,00734

	 
	 
	 
	Диметилбензол
	91
	24
	0,00231

	 
	 
	 
	Метилбензол 
	91
	24
	0,00461

	 
	 
	 
	Формальдегид
	92
	0,64
	0,00008

	 
	 
	 
	Алканы С12-19
	92
	0,64
	0,00223

	2
	848
	2528
	Азота (IV) диоксид
	187
	24
	0,08432

	 
	 
	 
	Азот (II) оксид
	187
	24
	0,04063

	 
	 
	 
	Углерод 
	186
	24
	0,00025

	 
	 
	 
	Сера диоксид
	186
	24
	0,0393

	 
	 
	 
	Сероводород
	190
	24
	0,00008

	 
	 
	 
	Углерод оксид
	185
	24
	2,31522

	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	185
	24
	4,88152

	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	188
	24
	0,62928

	 
	 
	 
	Бензол 
	188
	24
	0,00817

	 
	 
	 
	Диметилбензол
	188
	24
	0,00257

	 
	 
	 
	Метилбензол 
	188
	24
	0,00513

	 
	 
	 
	Формальдегид
	186
	24
	0,00011

	 
	 
	 
	Алканы С12-19
	186
	24
	0,00306

	3
	2853
	584
	Азота (IV) диоксид
	272
	24
	0,07718

	 
	 
	 
	Азот (II) оксид
	272
	24
	0,03947

	 
	 
	 
	Углерод 
	266
	1,98
	0,00019

	 
	 
	 
	Сера диоксид
	266
	2,02
	0,03867

	 
	 
	 
	Сероводород
	273
	24
	0,00005

	 
	 
	 
	Углерод оксид
	271
	24
	2,30676

	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	270
	24
	4,55918

	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	275
	24
	0,43798

	 
	 
	 
	Бензол 
	275
	24
	0,00569

	 
	 
	 
	Диметилбензол
	275
	24
	0,00179

	 
	 
	 
	Метилбензол 
	275
	24
	0,00357

	 
	 
	 
	Формальдегид
	266
	1,98
	0,00008

	 
	 
	 
	Алканы С12-19
	267
	1,98
	0,00214

	4
	1038
	-1434
	Азота (IV) диоксид
	351
	24
	0,08339

	 
	 
	 
	Азот (II) оксид
	351
	24
	0,04048

	 
	 
	 
	Углерод 
	352
	1,98
	0,00028

	 
	 
	 
	Сера диоксид
	352
	2,04
	0,03932

	 
	 
	 
	Сероводород
	349
	24
	0,00007

	 
	 
	 
	Углерод оксид
	352
	24
	2,31474

	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	352
	24
	4,96193

	 
	 
	 
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	349
	24
	0,45467

	 
	 
	 
	Бензол 
	349
	24
	0,00591

	 
	 
	 
	Диметилбензол
	349
	24
	0,00186

	 
	 
	 
	Метилбензол 
	349
	24
	0,00371

	 
	 
	 
	Формальдегид
	352
	1,98
	0,00011

	 
	 
	 
	Алканы С12-19
	352
	1,98
	0,00294



[bookmark: _Toc242322096]11. ХАРАКТЕРИСТИКА АВАРИЙНЫХ И ЗАЛПОВЫХ ВЫБРОСОВ
Под аварийными выбросами понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действием человека или технических средств. Рекомендации по безаварийному проведению разработки месторождения изложены в «Единых правилах разработки нефтяных и газовых месторождений РК». 
Возможны следующие аварийные ситуации, при которых могут быть кратковременные выбросы загрязняющих веществ и повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха:  отказ работы аварийной (предохранительные клапаны) и запорной арматуры, превышение давления в технологических аппаратах при нарушении технологического режима, порыв емкостей ГСМ, нарушение герметичности аппаратов и трубопроводов, разлив буровых растворов на скважинах при буровых работах, пожар, взрыв, ошибки операторов и др. 
В случае возможного возникновения аварийной ситуации на объектах утилизации газа произойдет срабатывание предохранительных устройств, с аварийным сбросом горючих газов и паров на дежурную горелку.
Меры безопасности предусматривают соблюдение действующих на предприятии противоаварийных норм и правил, в том числе:
· обучение персонала правилам техники безопасности, пожарной безопасности,  соблюдению правил при выполнении работ и реагированию на аварийные ситуации;
· усиление мер контроля работы основного технологического оборудования, а также факельной системы; 
· оснащение насосов отключателями для остановки насосов при падении давления на выкидных линиях;
· регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправного оборудования;
· применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляция горячих поверхностей.
· обеспечение беспрепятственного доступа аварийных служб к любому участку производства.
Для исключения аварийных ситуаций на всех объектах месторождения Северный Жетыбай используется современное нефтяное оборудование, проводится ежедневный контроль за оборудованием.
Для предотвращения аварийных  ситуаций разработаны правила эксплуатации и контроля и правила техники безопасности на предприятии. 
Аварийные ситуации не приведут к значительному загрязнению атмосферного воздуха и не потребуют специальных мер по защите населения, учитывая значительную удаленность от жилых зон и кратковременный характер таких ситуаций в связи с оперативным реагированием служб предприятия и ликвидацией аварийных ситуаций в кратчайшие сроки. 
Согласно Экологическому Кодексу РК  при возникновении аварийной ситуации предприятие обязано известить контролирующие органы в области охраны окружающей среды и возместить нанесенный ущерб. Для аварийных выбросов нормативы ПДВ не устанавливаются.
Залповые выбросы на предприятии отсутствуют.
Проект нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ в атмосферу для
 ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года
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[bookmark: _Toc151870749][bookmark: _Toc152329725][bookmark: _Toc242322097]12. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОЕКТА НОРМАТИВОВ ПДВ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА НОВОГО ПРОЕКТА ПДВ НА 2027-2030 ГГ.
По сравнению с данными действующего проекта нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу на месторождении Северо-Западный Жетыбай с результатами расчета нового проекта ПДВ выявлено увеличение количества выбрасываемых загрязняющих веществ с 149,176375 т/год в 2025-2026 до 176,753985 т/год на 2027-2030. Такое увеличение обусловлено увеличением товарной нефти на м/р Северо-западный Жетыбай.
Таблица 15 - Сравнительный анализ валовых выбросов ЗВ предыдущего Проекта нормативов ПДВ на 2025-2026 года и нового Проекта нормативов ПДВ  на 2027-2030г.
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	Выброс вещества на 2025-2026 гг, т/год, (M)
	Выброс вещества на 2027-2030 гг, т/год, (M)
	± по отношению к величине ПДВ действующего Проекта

	1
	2
	3
	4
	5

	0150
	Натрий гидроксид 
	0,000048
	0,000048
	0

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	9,157264
	9,157264
	0

	0302
	Азотная кислота (5)
	0,0052
	0,0052
	0

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1,488052
	1,488052
	0

	0316
	Гидрохлорид 
	0,001
	0,001
	0

	0322
	Серная кислота (517)
	0,000028
	0,000028
	0

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0052572
	0,0052572
	0

	0330
	Сера диоксид
	0,046
	0,046
	0

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,025393
	0,025393
	0

	0337
	Углерод оксид
	4,398138
	4,398138
	0

	0410
	Метан (727*)
	2,260576
	2,260576
	0

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	97,0750884
	117,0577984
	19,98271

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	33,737672
	41,128472
	7,3908

	0602
	Бензол (64)
	0,41902
	0,51553
	0,09651

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
	0,19972043
	0,24662043
	0,0469

	0621
	Метилбензол (349)
	0,2633389
	0,3240289
	0,06069

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1,44E-07
	0,000000144
	0

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,0003
	0,0003
	0

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0013142
	0,0013142
	0

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0034
	0,0034
	0

	2754
	Алканы С12-19 
	0,0895648
	0,0895648
	0

	 
	Всего
	149,176375
	176,753985
	27,57761



Проект нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ в атмосферу для
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[bookmark: _Toc242322098]13. РАСЧЁТ ПЛАТЫ ЗА ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
[bookmark: SUB400]Для компенсации неизбежного ущерба естественным ресурсам, в соответствии с Экологическим кодексом РК № 400-VI ЗРК от 02.01.2021 г., вводятся экономические методы воздействия на предприятия по охране окружающей среды. В качестве таких мер с предприятия взимается плата за пользование природными ресурсами и плата за выбросы, сбросы и размещение загрязняющих веществ. Платежи могут быть определены заранее на основе проектных расчетных показателей.
В настоящем разделе произведен расчет платежей за выбросы от факельных установок, стационарных и передвижных источников выбросов вредных веществ в атмосферу.
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ и размещение отходов произведен в соответствии со статьей 495 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», пунктом 5 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан» и Методики расчета платы за эмиссии в окружающую среду (Утвержденной приказом Министра ООС Республики Казахстан от 08.04.09 года № 68-п).
Действительная сумма платежей за неизбежный ущерб и загрязнение природной среды в результате выбросов загрязняющих веществ может отличаться от приведенных расчетов, так как фактические данные отличаются от плановых, для чего потребуется дополнительный расчет. 
Расчет платы за выбросы от стационарных источников осуществляется по следующей формуле:
Ci выб = H х Vi
где: Ci выб - плата за выброс i-го загрязняющего вещества, тенге;
       H - ставка платы за выбросы от стационарных источников в окружающую среду, установленная местными представительными органами области (города республиканского значения, столицы) (МРП/тонну),
      Vi - масса i-ого вещества, выброшенного в окружающую среду за отчетный период.
Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников представлены в таблице.
Таблица 16 - Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ  от стационарных источников
	№
п/п
	Виды загрязняющих веществ
	Ставки платы за 1 тонну (МРП)
	Ставки платы за 1 килограмм (МРП)

	1.
	Окислы серы
	20
	

	2.
	Окислы азота
	20
	

	3.
	Пыль и зола
	10
	

	4.
	Свинец и его соединения
	3986
	

	5.
	Сероводород
	124
	

	6.
	Фенолы
	332
	

	7.
	Углеводороды
	0,32
	

	8.
	Формальдегид
	332
	

	9.
	Окислы углерода
	0,32
	

	10.
	Метан
	0,02
	

	11.
	Сажа
	24
	

	12.
	Окислы железа
	30
	

	13.
	Аммиак
	24
	

	14.
	Хром шестивалентный
	798
	

	15.
	Окислы меди
	598
	

	16.
	Бенз(а)пирен
	
	996,6


Результаты расчета платежей от стационарных источников на 2026год приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc161917209]Таблица 17 - Расчёт платы за выбросы ЗВ в атмосферу от стационарных источников на 2026 год
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	Выброс вещества, т/год, (M)
	Ставки платы за 1 тонну (МРП)
	МРП
	Плата, тенге/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0150
	Натрий гидроксид 
	0,000048
	0
	4325
	0,00

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	9,157264
	20
	4325
	792103,34

	0302
	Азотная кислота (5)
	0,0052
	0
	4325
	0,00

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1,488052
	20
	4325
	128716,50

	0316
	Гидрохлорид 
	0,001
	0
	4325
	0,00

	0322
	Серная кислота (517)
	0,000028
	0
	4325
	0,00

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0052572
	24
	4325
	545,70

	0330
	Сера диоксид
	0,046
	20
	4325
	3979,00

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,025393
	124
	4325
	13618,27

	0337
	Углерод оксид
	4,398138
	0,32
	4325
	6087,02

	0410
	Метан (727*)
	2,260576
	0,02
	4325
	195,54

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	117,05779836
	0,32
	4325
	162007,99

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	41,128472
	0,32
	4325
	56921,81

	0602
	Бензол (64)
	0,51553
	0,32
	4325
	713,49

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
	0,24662043
	0,32
	4325
	341,32

	0621
	Метилбензол (349)
	0,3240289
	0,32
	4325
	448,46

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,000000144
	996600
	4325
	620,68

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	0,0003
	0,32
	4325
	0,42

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0013142
	332
	4325
	1887,06

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,0034
	0,32
	4325
	4,71

	2754
	Алканы С12-19 
	0,0895648
	0,32
	4325
	123,96

	Всего:
	176,753985
	 
	 
	1168315,25
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Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2005. Расчеты по п. 6-8;
Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), CПб, НИИ Атмосфера, 2005;
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от автотранспортных предприятий. Приложение №3 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005;
Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников п. 3 Расчетный метод определения выбросов в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение №14 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п;
Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196.
«Методика расчета выбросов ЗВ в атмосферу от объектов 4 категории». Приложение № 9 к приказу Министра ООС РК от «18» 04 2008 года № 100-п.
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Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

Объект NG1 NG2 NG3 NG4 NG5 NG6 NG7 NG8 NG9 Режим предпр.: 1 - Основной
0001
Примесь = 0150 ( Натрий гидроксид (Натр едкий, Сода каустическая) (876*) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0100000 ( = ОБУВ) ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0
Примесь = 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0400000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 2
Примесь = 0302 ( Азотная кислота (5) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.4000000 ПДКс.с. = 0.1500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь = 0304 ( Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.4000000 ПДКс.с. = 0.0600000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 3
Примесь = 0316 ( Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь = 0322 ( Серная кислота (517) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь = 0328 ( Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) ) Коэф-т оседания = 3.0
ПДКм.р. = 0.1500000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь = 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 3
Примесь = 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь = 0337 ( Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 5.0000000 ПДКс.с. = 3.0000000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 4
Примесь = 0410 ( Метан (727*) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 50.0000000 ( = ОБУВ) ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0
Примесь = 0415 ( Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 50.0000000 ( = ОБУВ) ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 0
Примесь = 0416 ( Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 30.0000000 ( = ОБУВ) ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 0
Примесь = 0602 ( Бензол (64) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь = 0616 ( Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь = 0621 ( Метилбензол (349) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.6000000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь = 0703 ( Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) ) Коэф-т оседания = 3.0
ПДКм.р. = 0.0000000 ПДКс.с. = 0.0000010 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 1
Примесь = 1052 ( Метанол (Метиловый спирт) (338) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 1.0000000 ПДКс.с. = 0.5000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 3
Примесь = 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0500000 ПДКс.с. = 0.0100000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь = 1401 ( Пропан-2-он (Ацетон) (470) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.3500000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
Примесь = 2754 ( Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на
С); Растворитель РПК-265П) (10) )
Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 1.0000000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 4
Гр.суммации = 6007 ( 0301 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
Примесь - 0301 ( Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.0400000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 2
Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 3
Гр.суммации = 6037 ( 0333 + 1325 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь - 1325 ( Формальдегид (Метаналь) (609) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0500000 ПДКс.с. = 0.0100000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Гр.суммации = 6042 ( 0322 + 0330 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
Примесь - 0322 ( Серная кислота (517) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 3
Гр.суммации = 6044 ( 0330 + 0333 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
Примесь - 0330 ( Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) )
Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.5000000 ПДКс.с. = 0.0500000 ПДКсг = 0.0000000 фон из файла фоновых концентраций. Кл.опасн. = 3
Примесь - 0333 ( Сероводород (Дигидросульфид) (518) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.0080000 ПДКс.с. = 0.0000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Гр.суммации = 6046 ( 0302 + 0316 + 0322 ) Коэфф. совместного воздействия = 1.00
Примесь - 0302 ( Азотная кислота (5) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.4000000 ПДКс.с. = 0.1500000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь - 0316 ( Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.2000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
Примесь - 0322 ( Серная кислота (517) ) Коэф-т оседания = 1.0
ПДКм.р. = 0.3000000 ПДКс.с. = 0.1000000 ПДКсг = 0.0000000 без учета фона. Кл.опасн. = 2
2. Параметры города
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Название: Oil Preporation Terminal
Коэффициент А = 200
Скорость ветра Uмр = 22.0 м/с (для лета 22.0, для зимы 12.0)
Средняя скорость ветра = 5.0 м/с
Температура летняя = 30.0 град.C
Температура зимняя = -15.0 град.C
Коэффициент рельефа = 1.00
Площадь города = 0.0 кв.км
Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
--------- Примесь 0301--------
000101 0001 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.3505000
000101 0002 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.3505000
000101 0003 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0249000
000101 0005 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0249000
000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.2346667
000101 0020 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0100000
000101 0103 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0100000
000101 0104 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.3505000
000101 0105 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.1265000
000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.2346667
--------- Примесь 0330--------
000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667
000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
| концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | Mq |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 0001| 1.752500| Т | 0.432949 | 2.55 | 135.1 |
| 2 |000101 0002| 1.752500| Т | 0.432949 | 2.55 | 135.1 |
| 3 |000101 0003| 0.124500| Т | 0.030757 | 2.55 | 135.1 |
| 4 |000101 0005| 0.124500| Т | 0.030757 | 2.55 | 135.1 |
| 5 |000101 0019| 1.356667| Т | 1.551278 | 2.54 | 69.3 |
| 6 |000101 0020| 0.050000| Т | 0.012352 | 2.55 | 135.1 |__
| 7 |000101 0103| 0.050000| Т | 0.012352 | 2.55 | 135.1 |
| 8 |000101 0104| 1.752500| Т | 0.432949 | 2.55 | 135.1 |
| 9 |000101 0105| 0.632500| Т | 0.156257 | 2.55 | 135.1 |
| 10 |000101 0109| 1.356667| Т | 1.551278 | 2.54 | 69.3 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 8.952334 (сумма Mq/ПДК по всем примесям) |
| Сумма Cм по всем источникам = 4.643879 долей ПДК |
|---------------------------------------------------------------------|
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.54 м/с |
|_____________________________________________________________________|
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 58
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.610: 0.608: 0.606: 0.605: 0.604: 0.604: 0.605: 0.605: 0.607: 0.604: 0.602: 0.598: 0.595: 0.592: 0.591:
Cф : 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368:
Cф`: 0.206: 0.208: 0.209: 0.210: 0.210: 0.211: 0.210: 0.210: 0.209: 0.210: 0.212: 0.215: 0.217: 0.218: 0.220:
Сди: 0.404: 0.400: 0.397: 0.395: 0.394: 0.394: 0.395: 0.396: 0.398: 0.394: 0.389: 0.383: 0.378: 0.374: 0.371:
Фоп: 94 : 100 : 107 : 113 : 119 : 126 : 132 : 138 : 145 : 155 : 160 : 166 : 172 : 178 : 184 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.089: 0.088: 0.089: 0.090: 0.091: 0.091: 0.090: 0.089: 0.087: 0.087: 0.086:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.089: 0.088: 0.089: 0.090: 0.091: 0.091: 0.090: 0.089: 0.087: 0.087: 0.086:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.063: 0.062: 0.062: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.060: 0.061: 0.059: 0.059: 0.058: 0.057: 0.056: 0.056:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.590: 0.589: 0.589: 0.590: 0.591: 0.593: 0.594: 0.592: 0.591: 0.591: 0.591: 0.591: 0.594: 0.594: 0.594:
Cф : 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368:
Cф`: 0.220: 0.221: 0.220: 0.220: 0.219: 0.218: 0.218: 0.219: 0.219: 0.220: 0.220: 0.219: 0.217: 0.217: 0.217:
Сди: 0.369: 0.368: 0.369: 0.370: 0.372: 0.376: 0.376: 0.374: 0.372: 0.371: 0.371: 0.372: 0.377: 0.377: 0.376:
Фоп: 190 : 196 : 202 : 208 : 214 : 220 : 228 : 233 : 239 : 245 : 251 : 257 : 269 : 278 : 279 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.088: 0.088: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.087: 0.086:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.086: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.088: 0.088: 0.087: 0.087: 0.086: 0.086: 0.086: 0.087: 0.087: 0.086:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.056: 0.055: 0.055: 0.055: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.057: 0.057: 0.057:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.592: 0.590: 0.590: 0.589: 0.590: 0.591: 0.593: 0.596: 0.599: 0.603: 0.607: 0.610: 0.609: 0.608: 0.606:
Cф : 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368:
Cф`: 0.219: 0.220: 0.220: 0.220: 0.220: 0.219: 0.218: 0.216: 0.214: 0.212: 0.209: 0.207: 0.207: 0.208: 0.209:
Сди: 0.373: 0.370: 0.369: 0.369: 0.370: 0.372: 0.375: 0.379: 0.384: 0.391: 0.398: 0.403: 0.402: 0.400: 0.397:
Фоп: 286 : 292 : 298 : 304 : 310 : 316 : 322 : 328 : 334 : 340 : 346 : 353 : 359 : 3 : 10 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.085: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.085: 0.086: 0.088: 0.089: 0.089: 0.088: 0.087:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.085: 0.084: 0.084: 0.083: 0.083: 0.083: 0.084: 0.084: 0.085: 0.086: 0.088: 0.089: 0.089: 0.088: 0.087:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058: 0.058: 0.059: 0.060: 0.061: 0.062: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________
y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.605: 0.604: 0.604: 0.604: 0.605: 0.606: 0.607: 0.609: 0.612: 0.615: 0.615: 0.613: 0.610:
Cф : 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368: 0.368:
Cф`: 0.210: 0.211: 0.211: 0.211: 0.210: 0.210: 0.208: 0.207: 0.205: 0.203: 0.204: 0.205: 0.206:
Сди: 0.395: 0.394: 0.393: 0.394: 0.394: 0.396: 0.399: 0.402: 0.406: 0.411: 0.411: 0.409: 0.404:
Фоп: 16 : 22 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 61 : 67 : 74 : 84 : 87 : 94 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.087: 0.087: 0.089: 0.090: 0.091: 0.090: 0.089:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.086: 0.085: 0.085: 0.085: 0.085: 0.086: 0.087: 0.087: 0.089: 0.090: 0.091: 0.090: 0.089:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.064: 0.064: 0.065: 0.064: 0.064: 0.063:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -475.0 м, Y= 466.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6148150 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 74 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.203457 | 33.1 (Вклад источников 66.9%)|
| 1 |000101 0019| Т | 1.3567| 0.090371 | 22.0 | 22.0 | 0.066612005 |
| 2 |000101 0109| Т | 1.3567| 0.090371 | 22.0 | 43.9 | 0.066612005 |
| 3 |000101 0001| Т | 1.7525| 0.064779 | 15.7 | 59.7 | 0.036963820 |
| 4 |000101 0104| Т | 1.7525| 0.064779 | 15.7 | 75.4 | 0.036963820 |
| 5 |000101 0002| Т | 1.7525| 0.064779 | 15.7 | 91.2 | 0.036963820 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.6325| 0.023380 | 5.7 | 96.9 | 0.036963820 |
| В сумме = 0.601915 96.9 |
| Суммарный вклад остальных = 0.012900 3.1 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (К.Т. №1)
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
Точка 1. К.Т.№1.
Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6049826 доли ПДКмр|__
Достигается при опасном направлении 133 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.210012 | 34.7 (Вклад источников 65.3%)|
| 1 |000101 0019| Т | 1.3567| 0.089882 | 22.8 | 22.8 | 0.066252097 |
| 2 |000101 0109| Т | 1.3567| 0.089882 | 22.8 | 45.5 | 0.066252097 |
| 3 |000101 0001| Т | 1.7525| 0.060450 | 15.3 | 60.8 | 0.034493748 |
| 4 |000101 0104| Т | 1.7525| 0.060450 | 15.3 | 76.1 | 0.034493748 |
| 5 |000101 0002| Т | 1.7525| 0.060450 | 15.3 | 91.4 | 0.034493748 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.6325| 0.021817 | 5.5 | 97.0 | 0.034493752 |
| В сумме = 0.592944 97.0 |
| Суммарный вклад остальных = 0.012038 3.0 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. К.Т.№2.
Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5928493 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.218100 | 36.8 (Вклад источников 63.2%)|
| 1 |000101 0019| Т | 1.3567| 0.087704 | 23.4 | 23.4 | 0.064646669 |
| 2 |000101 0109| Т | 1.3567| 0.087704 | 23.4 | 46.8 | 0.064646669 |
| 3 |000101 0001| Т | 1.7525| 0.055994 | 14.9 | 61.7 | 0.031950712 |
| 4 |000101 0104| Т | 1.7525| 0.055994 | 14.9 | 76.7 | 0.031950712 |
| 5 |000101 0002| Т | 1.7525| 0.055994 | 14.9 | 91.6 | 0.031950712 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.6325| 0.020209 | 5.4 | 97.0 | 0.031950712 |
| В сумме = 0.581699 97.0 |
| Суммарный вклад остальных = 0.011151 3.0 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. К.Т.№3.
Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5921412 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 319 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.218573 | 36.9 (Вклад источников 63.1%)|
| 1 |000101 0019| Т | 1.3567| 0.083387 | 22.3 | 22.3 | 0.061464749 |
| 2 |000101 0109| Т | 1.3567| 0.083387 | 22.3 | 44.6 | 0.061464749 |
| 3 |000101 0001| Т | 1.7525| 0.058087 | 15.5 | 60.2 | 0.033145346 |
| 4 |000101 0104| Т | 1.7525| 0.058087 | 15.5 | 75.7 | 0.033145346 |
| 5 |000101 0002| Т | 1.7525| 0.058087 | 15.5 | 91.3 | 0.033145346 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.6325| 0.020964 | 5.6 | 96.9 | 0.033145346 |
| В сумме = 0.580573 96.9 |
| Суммарный вклад остальных = 0.011568 3.1 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. К.Т.№4.
Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.6110704 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 65 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.205953 | 33.7 (Вклад источников 66.3%)|
| 1 |000101 0019| Т | 1.3567| 0.088385 | 21.8 | 21.8 | 0.065148585 |
| 2 |000101 0109| Т | 1.3567| 0.088385 | 21.8 | 43.6 | 0.065148585 |
| 3 |000101 0001| Т | 1.7525| 0.064141 | 15.8 | 59.5 | 0.036599938 |
| 4 |000101 0104| Т | 1.7525| 0.064141 | 15.8 | 75.3 | 0.036599938 |
| 5 |000101 0002| Т | 1.7525| 0.064141 | 15.8 | 91.1 | 0.036599938 |__ | 6 |000101 0105| Т | 0.6325| 0.023149 | 5.7 | 96.8 | 0.036599938 |
| В сумме = 0.598297 96.8 |
| Суммарный вклад остальных = 0.012773 3.2 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
Расчет проводился по всей расчетной зоне.
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.291: 2.507: 2.598: 2.541: 2.653: 2.795: 3.277: 3.562: 3.363: 2.885: 2.530: 2.243: 2.078: 1.863: 2.126:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 2.291: 2.507: 2.598: 2.541: 2.653: 2.795: 3.277: 3.562: 3.363: 2.885: 2.530: 2.243: 2.078: 1.863: 2.126:
Фоп: 111 : 127 : 146 : 167 : 185 : 197 : 209 : 222 : 236 : 248 : 264 : 283 : 299 : 311 : 324 :
Uоп: 3.04 : 2.92 : 2.90 : 2.83 : 2.40 : 2.75 : 2.89 : 2.99 : 2.93 : 2.74 : 2.39 : 2.89 : 3.11 : 3.21 : 3.14 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 1.146: 1.254: 1.299: 1.256: 1.076: 0.935: 1.057: 1.132: 1.092: 0.953: 1.012: 1.093: 1.033: 0.925: 1.063:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 1.146: 1.254: 1.299: 1.256: 1.076: 0.935: 1.057: 1.132: 1.092: 0.953: 1.012: 1.093: 1.033: 0.925: 1.063:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : : : : 0.008: 0.141: 0.260: 0.327: 0.365: 0.331: 0.275: 0.142: 0.016: 0.003: 0.003: :
Ки : : : : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.315: 2.355: 2.239: 3.046: 3.384: 2.466: 2.525: 2.471: 2.848: 3.381: 2.876: 3.049: 4.037: 3.970: 2.895:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 2.315: 2.355: 2.239: 3.046: 3.384: 2.466: 2.525: 2.471: 2.848: 3.381: 2.876: 3.049: 4.037: 3.970: 2.895:
Фоп: 341 : 0 : 19 : 30 : 44 : 59 : 77 : 95 : 188 : 205 : 146 : 176 : 210 : 228 : 111 :
Uоп: 3.03 : 3.00 : 3.00 : 2.47 : 2.66 : 2.86 : 2.92 : 2.96 : 2.39 : 2.68 : 2.78 : 2.68 : 2.50 : 2.85 : 2.77 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 1.158: 1.178: 1.113: 0.885: 1.105: 1.218: 1.263: 1.236: 1.171: 1.131: 1.438: 1.520: 1.426: 1.300: 1.447:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 1.158: 1.178: 1.113: 0.885: 1.105: 1.218: 1.263: 1.236: 1.171: 1.131: 1.438: 1.520: 1.426: 1.300: 1.447:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : : : 0.004: 0.359: 0.330: 0.008: : : 0.142: 0.314: : 0.003: 0.333: 0.385: :
Ки : : : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : : : 0001 : 0001 : : 0001 : 0001 : 0001 : :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.995: 2.914: 3.961: 3.203: 3.019: 2.721: 2.300: 3.090: 2.731: 2.877: 3.099: 3.091: 2.960: 2.570: 2.597:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000: Сди: 2.995: 2.914: 3.961: 3.203: 3.019: 2.721: 2.300: 3.090: 2.731: 2.877: 3.099: 3.091: 2.960: 2.570: 2.597:
Фоп: 131 : 202 : 239 : 251 : 80 : 67 : 313 : 282 : 277 : 51 : 25 : 344 : 314 : 299 : 28 :
Uоп: 2.53 : 2.43 : 2.46 : 2.42 : 2.72 : 2.52 : 2.53 : 2.53 : 2.78 : 2.77 : 2.53 : 2.53 : 2.74 : 2.93 : 2.90 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 1.498: 1.304: 1.450: 1.249: 1.510: 1.360: 1.150: 1.545: 1.356: 1.439: 1.549: 1.545: 1.480: 1.285: 1.299:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 1.498: 1.304: 1.450: 1.249: 1.510: 1.360: 1.150: 1.545: 1.356: 1.439: 1.549: 1.545: 1.480: 1.285: 1.299:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : : 0.086: 0.298: 0.198: : : : : 0.005: : : : : : :
Ки : : 0001 : 0001 : 0001 : : : : : 0001 : : : : : : :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_________________________
y= 703: 703: 703:
----------:------:------:
x= 597: 646: 696:
----------:------:------:
Qc : 2.754: 2.646: 2.345:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 2.754: 2.646: 2.345:
Фоп: 3 : 336 : 317 :
Uоп: 2.83 : 2.87 : 3.03 :
: : : :
Ви : 1.377: 1.323: 1.173:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 1.377: 1.323: 1.173:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 642.7 м, Y= 880.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 4.0370479 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 210 град.
и скорости ветра 2.50 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |
| 1 |000101 0019| Т | 1.3567| 1.426134 | 35.3 | 35.3 | 1.0512017 |
| 2 |000101 0109| Т | 1.3567| 1.426134 | 35.3 | 70.7 | 1.0512017 |
| 3 |000101 0001| Т | 1.7525| 0.332798 | 8.2 | 78.9 | 0.189899012 |
| 4 |000101 0104| Т | 1.7525| 0.332798 | 8.2 | 87.1 | 0.189899012 |
| 5 |000101 0002| Т | 1.7525| 0.332798 | 8.2 | 95.4 | 0.189899012 |
| В сумме = 3.850662 95.4 |
| Суммарный вклад остальных = 0.186386 4.6 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.1169000
000101 0002 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.1169000
000101 0003 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0106000
000101 0005 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0106000
000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.2368056
000101 0020 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0256000
000101 0103 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0256000
000101 0104 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.1169000
000101 0105 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0425000
000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.2368056
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014 Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 0001| 0.116900| Т | 0.005776 | 2.55 | 135.1 |
| 2 |000101 0002| 0.116900| Т | 0.005776 | 2.55 | 135.1 |
| 3 |000101 0003| 0.010600| Т | 0.000524 | 2.55 | 135.1 |
| 4 |000101 0005| 0.010600| Т | 0.000524 | 2.55 | 135.1 |
| 5 |000101 0019| 0.236806| Т | 0.054155 | 2.54 | 69.3 |
| 6 |000101 0020| 0.025600| Т | 0.001265 | 2.55 | 135.1 |
| 7 |000101 0103| 0.025600| Т | 0.001265 | 2.55 | 135.1 |
| 8 |000101 0104| 0.116900| Т | 0.005776 | 2.55 | 135.1 |
| 9 |000101 0105| 0.042500| Т | 0.002100 | 2.55 | 135.1 |
| 10 |000101 0109| 0.236806| Т | 0.054155 | 2.54 | 69.3 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.939211 г/с |
| Сумма Cм по всем источникам = 0.131315 долей ПДК |
|---------------------------------------------------------------------|
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.54 м/с |
|_____________________________________________________________________|
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 58
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.545: 0.545: 0.545:
Cc : 2.729: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.729: 2.728: 2.728: 2.728: 2.727: 2.727: 2.727:
Cф : 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540:
Cф`: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536:
Сди: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 93 : 100 : 106 : 112 : 119 : 125 : 131 : 138 : 144 : 155 : 159 : 166 : 172 : 178 : 184 :
Uоп: 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739: ----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545:
Cc : 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727: 2.727:
Cф : 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540:
Cф`: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536:
Сди: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Фоп: 190 : 196 : 202 : 208 : 214 : 220 : 228 : 234 : 240 : 246 : 252 : 258 : 270 : 279 : 280 :
Uоп: 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.545: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546:
Cc : 2.727: 2.727: 2.726: 2.726: 2.726: 2.726: 2.727: 2.727: 2.727: 2.728: 2.728: 2.729: 2.729: 2.728: 2.728:
Cф : 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540:
Cф`: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536:
Сди: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009:
Фоп: 286 : 292 : 298 : 304 : 310 : 316 : 322 : 329 : 335 : 341 : 347 : 353 : 359 : 4 : 10 :
Uоп: 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________
y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546: 0.546:
Cc : 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.728: 2.729: 2.729: 2.729: 2.729: 2.729:
Cф : 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540: 0.540:
Cф`: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536: 0.536:
Сди: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Фоп: 16 : 23 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 60 : 67 : 73 : 84 : 87 : 93 :
Uоп: 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 : 0.65 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -514.0 м, Y= 664.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5458384 доли ПДКмр|
| 2.7291921 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 84 град.
и скорости ветра 0.65 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.536108 | 98.2 (Вклад источников 1.8%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.2368| 0.003151 | 32.4 | 32.4 | 0.013305151 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.2368| 0.003151 | 32.4 | 64.8 | 0.013305151 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.1169| 0.000861 | 8.8 | 73.6 | 0.007364977 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.1169| 0.000861 | 8.8 | 82.5 | 0.007364977 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.1169| 0.000861 | 8.8 | 91.3 | 0.007364977 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.0425| 0.000313 | 3.2 | 94.5 | 0.007364977 |
| 7 |000101 0103| Т | 0.0256| 0.000189 | 1.9 | 96.5 | 0.007364977 |
| В сумме = 0.545494 96.5 |__ | Суммарный вклад остальных = 0.000345 3.5 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (К.Т. №1)
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
Точка 1. К.Т.№1.
Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5456632 доли ПДКмр|
| 2.7283162 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 133 град.
и скорости ветра 0.65 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.536224 | 98.3 (Вклад источников 1.7%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.2368| 0.003111 | 33.0 | 33.0 | 0.013136941 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.2368| 0.003111 | 33.0 | 65.9 | 0.013136941 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.1169| 0.000808 | 8.6 | 74.5 | 0.006909295 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.1169| 0.000808 | 8.6 | 83.0 | 0.006909295 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.1169| 0.000808 | 8.6 | 91.6 | 0.006909295 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.0425| 0.000294 | 3.1 | 94.7 | 0.006909295 |
| 7 |000101 0103| Т | 0.0256| 0.000177 | 1.9 | 96.6 | 0.006909295 |
| В сумме = 0.545340 96.6 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000323 3.4 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. К.Т.№2.
Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5454277 доли ПДКмр|
| 2.7271387 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 0.65 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.536381 | 98.3 (Вклад источников 1.7%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.2368| 0.003035 | 33.6 | 33.6 | 0.012816930 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.2368| 0.003035 | 33.6 | 67.1 | 0.012816930 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.1169| 0.000747 | 8.3 | 75.4 | 0.006391795 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.1169| 0.000747 | 8.3 | 83.6 | 0.006391795 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.1169| 0.000747 | 8.3 | 91.9 | 0.006391795 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.0425| 0.000272 | 3.0 | 94.9 | 0.006391795 |
| 7 |000101 0103| Т | 0.0256| 0.000164 | 1.8 | 96.7 | 0.006391794 |
| В сумме = 0.545129 96.7 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000299 3.3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. К.Т.№3.
Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5453150 доли ПДКмр|
| 2.7265751 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 319 град.
и скорости ветра 0.65 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.536457 | 98.4 (Вклад источников 1.6%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.2368| 0.002885 | 32.6 | 32.6 | 0.012181450 | | 2 |000101 0109| Т | 0.2368| 0.002885 | 32.6 | 65.1 | 0.012181450 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.1169| 0.000776 | 8.8 | 73.9 | 0.006634730 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.1169| 0.000776 | 8.8 | 82.6 | 0.006634730 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.1169| 0.000776 | 8.8 | 91.4 | 0.006634730 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.0425| 0.000282 | 3.2 | 94.6 | 0.006634729 |
| 7 |000101 0103| Т | 0.0256| 0.000170 | 1.9 | 96.5 | 0.006634729 |
| В сумме = 0.545004 96.5 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000311 3.5 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. К.Т.№4.
Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5457245 доли ПДКмр|
| 2.7286226 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 64 град.
и скорости ветра 0.65 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.536184 | 98.3 (Вклад источников 1.7%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.2368| 0.003066 | 32.1 | 32.1 | 0.012948637 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.2368| 0.003066 | 32.1 | 64.3 | 0.012948637 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.1169| 0.000856 | 9.0 | 73.2 | 0.007319946 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.1169| 0.000856 | 9.0 | 82.2 | 0.007319946 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.1169| 0.000856 | 9.0 | 91.2 | 0.007319946 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.0425| 0.000311 | 3.3 | 94.4 | 0.007319945 |
| 7 |000101 0103| Т | 0.0256| 0.000187 | 2.0 | 96.4 | 0.007319945 |
| В сумме = 0.545382 96.4 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000343 3.6 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Примесь :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
ПДКм.р для примеси 0337 = 5.0 мг/м3
Расчет проводился по всей расчетной зоне.
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.088: 0.091: 0.088: 0.084: 0.081: 0.092: 0.098: 0.094: 0.083: 0.080: 0.077: 0.072: 0.065: 0.074:
Cc : 0.400: 0.438: 0.453: 0.442: 0.422: 0.403: 0.460: 0.492: 0.470: 0.416: 0.402: 0.386: 0.362: 0.324: 0.371:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.080: 0.088: 0.091: 0.088: 0.084: 0.081: 0.092: 0.098: 0.094: 0.083: 0.080: 0.077: 0.072: 0.065: 0.074:
Фоп: 111 : 127 : 146 : 166 : 183 : 195 : 208 : 222 : 237 : 250 : 266 : 283 : 299 : 311 : 324 :
Uоп: 3.04 : 2.92 : 2.90 : 2.89 : 2.84 : 2.95 : 2.98 : 3.02 : 2.98 : 2.93 : 2.88 : 3.00 : 3.15 : 3.26 : 3.14 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.040: 0.044: 0.045: 0.044: 0.040: 0.035: 0.038: 0.040: 0.039: 0.036: 0.038: 0.038: 0.036: 0.032: 0.037:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.040: 0.044: 0.045: 0.044: 0.040: 0.035: 0.038: 0.040: 0.039: 0.036: 0.038: 0.038: 0.036: 0.032: 0.037:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : : : : : 0.001: 0.003: 0.004: 0.005: 0.004: 0.003: 0.001: : : : : Ки : : : : : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : : : : :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.082: 0.078: 0.083: 0.095: 0.086: 0.088: 0.086: 0.092: 0.098: 0.100: 0.106: 0.118: 0.111: 0.101:
Cc : 0.404: 0.411: 0.390: 0.414: 0.475: 0.428: 0.441: 0.431: 0.461: 0.491: 0.502: 0.531: 0.589: 0.556: 0.505:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.081: 0.082: 0.078: 0.083: 0.095: 0.086: 0.088: 0.086: 0.092: 0.098: 0.100: 0.106: 0.118: 0.111: 0.101:
Фоп: 341 : 0 : 19 : 32 : 44 : 59 : 77 : 95 : 186 : 203 : 146 : 176 : 209 : 228 : 111 :
Uоп: 3.03 : 3.00 : 3.04 : 2.84 : 2.84 : 2.92 : 2.92 : 2.96 : 2.73 : 2.80 : 2.78 : 2.70 : 2.66 : 2.87 : 2.77 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.040: 0.041: 0.039: 0.034: 0.039: 0.043: 0.044: 0.043: 0.044: 0.042: 0.050: 0.053: 0.051: 0.045: 0.051:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.040: 0.041: 0.039: 0.034: 0.039: 0.043: 0.044: 0.043: 0.044: 0.042: 0.050: 0.053: 0.051: 0.045: 0.051:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : : : : 0.004: 0.004: : : : 0.001: 0.003: : : 0.004: 0.005: :
Ки : : : : 0001 : 0001 : : : : 0001 : 0001 : : : 0001 : 0001 : :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.105: 0.097: 0.120: 0.099: 0.105: 0.095: 0.080: 0.108: 0.095: 0.100: 0.108: 0.108: 0.103: 0.090: 0.091:
Cc : 0.523: 0.485: 0.599: 0.496: 0.527: 0.475: 0.401: 0.539: 0.475: 0.502: 0.541: 0.539: 0.517: 0.449: 0.453:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.105: 0.097: 0.120: 0.099: 0.105: 0.095: 0.080: 0.108: 0.095: 0.100: 0.108: 0.108: 0.103: 0.090: 0.091:
Фоп: 131 : 200 : 241 : 253 : 80 : 67 : 313 : 282 : 277 : 51 : 25 : 344 : 314 : 299 : 28 :
Uоп: 2.53 : 2.51 : 2.49 : 2.70 : 2.72 : 2.52 : 2.53 : 2.53 : 2.83 : 2.77 : 2.53 : 2.53 : 2.74 : 2.91 : 2.90 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.052: 0.047: 0.054: 0.046: 0.053: 0.047: 0.040: 0.054: 0.047: 0.050: 0.054: 0.054: 0.052: 0.045: 0.045:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.052: 0.047: 0.054: 0.046: 0.053: 0.047: 0.040: 0.054: 0.047: 0.050: 0.054: 0.054: 0.052: 0.045: 0.045:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : : 0.001: 0.003: 0.002: : : : : : : : : : : :
Ки : : 0001 : 0001 : 0001 : : : : : : : : : : : :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_________________________
y= 703: 703: 703:
----------:------:------:
x= 597: 646: 696:
----------:------:------:
Qc : 0.096: 0.092: 0.082:
Cc : 0.481: 0.462: 0.409:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.096: 0.092: 0.082:
Фоп: 3 : 336 : 317 :
Uоп: 2.83 : 2.87 : 3.03 :
: : : :
Ви : 0.048: 0.046: 0.041:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.048: 0.046: 0.041:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 660.8 м, Y= 836.3 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1198312 доли ПДКмр|
| 0.5991561 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 241 град.
и скорости ветра 2.49 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |
| 1 |000101 0019| Т | 0.2368| 0.053742 | 44.8 | 44.8 | 0.226944476 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.2368| 0.053742 | 44.8 | 89.7 | 0.226944476 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.1169| 0.003100 | 2.6 | 92.3 | 0.026519757 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.1169| 0.003100 | 2.6 | 94.9 | 0.026519757 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.1169| 0.003100 | 2.6 | 97.5 | 0.026519757 |
| В сумме = 0.116784 97.5 |
| Суммарный вклад остальных = 0.003047 2.5 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.3505000
000101 0002 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.3505000
000101 0003 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0249000
000101 0005 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0249000
000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.2346667
000101 0020 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0100000
000101 0103 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0100000
000101 0104 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.3505000
000101 0105 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.1265000
000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.2346667
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 0001| 0.350500| Т | 0.432949 | 2.55 | 135.1 |
| 2 |000101 0002| 0.350500| Т | 0.432949 | 2.55 | 135.1 |
| 3 |000101 0003| 0.024900| Т | 0.030757 | 2.55 | 135.1 |
| 4 |000101 0005| 0.024900| Т | 0.030757 | 2.55 | 135.1 |
| 5 |000101 0019| 0.234667| Т | 1.341646 | 2.54 | 69.3 |
| 6 |000101 0020| 0.010000| Т | 0.012352 | 2.55 | 135.1 |
| 7 |000101 0103| 0.010000| Т | 0.012352 | 2.55 | 135.1 |
| 8 |000101 0104| 0.350500| Т | 0.432949 | 2.55 | 135.1 |
| 9 |000101 0105| 0.126500| Т | 0.156257 | 2.55 | 135.1 |
| 10 |000101 0109| 0.234667| Т | 1.341646 | 2.54 | 69.3 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 1.717133 г/с |
| Сумма Cм по всем источникам = 4.224614 долей ПДК |
|---------------------------------------------------------------------|
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.54 м/с |
|_____________________________________________________________________|
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 58
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.498: 0.496: 0.494: 0.493: 0.492: 0.492: 0.492: 0.493: 0.494: 0.492: 0.489: 0.486: 0.483: 0.480: 0.479:
Cc : 0.100: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.096: 0.096:
Cф : 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270:
Cф`: 0.118: 0.120: 0.121: 0.121: 0.122: 0.122: 0.122: 0.121: 0.121: 0.122: 0.124: 0.126: 0.128: 0.130: 0.131:
Сди: 0.380: 0.376: 0.374: 0.371: 0.370: 0.370: 0.370: 0.371: 0.373: 0.370: 0.365: 0.359: 0.354: 0.351: 0.348:
Фоп: 94 : 100 : 107 : 113 : 120 : 126 : 132 : 139 : 145 : 156 : 160 : 166 : 172 : 178 : 184 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077: 0.078: 0.079: 0.078: 0.078: 0.077: 0.076: 0.075: 0.074:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.077: 0.077: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.077: 0.078: 0.079: 0.078: 0.078: 0.077: 0.076: 0.075: 0.074:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.063: 0.062: 0.062: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.061: 0.060: 0.059: 0.058: 0.057: 0.056: 0.056:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.478: 0.477: 0.477: 0.478: 0.479: 0.481: 0.481: 0.480: 0.479: 0.479: 0.479: 0.479: 0.482: 0.482: 0.482:
Cc : 0.096: 0.095: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096:
Cф : 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270:
Cф`: 0.132: 0.132: 0.132: 0.131: 0.130: 0.129: 0.129: 0.130: 0.131: 0.131: 0.131: 0.130: 0.128: 0.128: 0.129:
Сди: 0.346: 0.345: 0.346: 0.347: 0.349: 0.352: 0.352: 0.350: 0.348: 0.348: 0.348: 0.349: 0.354: 0.354: 0.353:
Фоп: 190 : 196 : 202 : 208 : 214 : 220 : 228 : 233 : 239 : 245 : 251 : 257 : 269 : 278 : 279 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.075: 0.076: 0.076: 0.076: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075: 0.075:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.056: 0.055: 0.055: 0.055: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.057: 0.057: 0.057:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.480: 0.479: 0.478: 0.478: 0.478: 0.480: 0.481: 0.484: 0.487: 0.491: 0.495: 0.497: 0.497: 0.496: 0.494:
Cc : 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270:
Cф`: 0.130: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.130: 0.129: 0.127: 0.125: 0.123: 0.120: 0.118: 0.119: 0.120: 0.121:
Сди: 0.350: 0.348: 0.347: 0.347: 0.347: 0.350: 0.352: 0.357: 0.361: 0.368: 0.374: 0.379: 0.378: 0.376: 0.374:
Фоп: 285 : 291 : 297 : 303 : 309 : 315 : 322 : 328 : 334 : 340 : 346 : 352 : 359 : 3 : 9 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.073: 0.072: 0.072: 0.071: 0.071: 0.071: 0.072: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076: 0.077: 0.077: 0.076: 0.075:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.073: 0.072: 0.072: 0.071: 0.071: 0.071: 0.072: 0.073: 0.074: 0.075: 0.076: 0.077: 0.077: 0.076: 0.075:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.057: 0.057: 0.057: 0.057: 0.058: 0.058: 0.058: 0.059: 0.060: 0.061: 0.062: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________
y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.493: 0.492: 0.492: 0.492: 0.493: 0.494: 0.495: 0.497: 0.499: 0.502: 0.502: 0.500: 0.498:
Cc : 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.100: 0.100: 0.100: 0.100: 0.100:
Cф : 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270: 0.270:
Cф`: 0.121: 0.122: 0.122: 0.122: 0.121: 0.121: 0.120: 0.119: 0.117: 0.115: 0.115: 0.116: 0.118:
Сди: 0.372: 0.371: 0.370: 0.371: 0.371: 0.373: 0.376: 0.378: 0.382: 0.387: 0.387: 0.384: 0.380:
Фоп: 16 : 22 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 61 : 67 : 74 : 84 : 87 : 94 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.076: 0.077: 0.078: 0.079: 0.078: 0.077:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.074: 0.075: 0.076: 0.077: 0.078: 0.079: 0.078: 0.077:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.064: 0.064: 0.065: 0.064: 0.064: 0.063:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -475.0 м, Y= 466.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.5021603 доли ПДКмр|
| 0.1004321 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 74 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.115226 | 22.9 (Вклад источников 77.1%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.2347| 0.078158 | 20.2 | 20.2 | 0.333060384 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.2347| 0.078158 | 20.2 | 40.4 | 0.333060384 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.3505| 0.064779 | 16.7 | 57.1 | 0.184819102 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.3505| 0.064779 | 16.7 | 73.9 | 0.184819102 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.3505| 0.064779 | 16.7 | 90.6 | 0.184819102 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.1265| 0.023380 | 6.0 | 96.7 | 0.184819102 |
| В сумме = 0.489260 96.7 |
| Суммарный вклад остальных = 0.012900 3.3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (К.Т. №1)
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
Точка 1. К.Т.№1.
Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4925047 доли ПДКмр|
| 0.0985009 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 134 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.121664 | 24.7 (Вклад источников 75.3%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.2347| 0.077166 | 20.8 | 20.8 | 0.328830212 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.2347| 0.077166 | 20.8 | 41.6 | 0.328830212 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.3505| 0.060816 | 16.4 | 58.0 | 0.173513263 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.3505| 0.060816 | 16.4 | 74.4 | 0.173513263 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.3505| 0.060816 | 16.4 | 90.8 | 0.173513263 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.1265| 0.021949 | 5.9 | 96.7 | 0.173513263 |
| В сумме = 0.480393 96.7 |
| Суммарный вклад остальных = 0.012111 3.3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. К.Т.№2.
Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4806271 доли ПДКмр|
| 0.0961254 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.129582 | 27.0 (Вклад источников 73.0%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.2347| 0.075852 | 21.6 | 21.6 | 0.323233694 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.2347| 0.075852 | 21.6 | 43.2 | 0.323233694 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.3505| 0.055994 | 16.0 | 59.2 | 0.159753576 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.3505| 0.055994 | 16.0 | 75.1 | 0.159753576 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.3505| 0.055994 | 16.0 | 91.1 | 0.159753576 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.1265| 0.020209 | 5.8 | 96.8 | 0.159753576 |
| В сумме = 0.469476 96.8 |
| Суммарный вклад остальных = 0.011151 3.2 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. К.Т.№3.
Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4806189 доли ПДКмр|
| 0.0961238 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 319 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.129587 | 27.0 (Вклад источников 73.0%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.2347| 0.072119 | 20.5 | 20.5 | 0.307324082 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.2347| 0.072119 | 20.5 | 41.1 | 0.307324082 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.3505| 0.058087 | 16.5 | 57.6 | 0.165726721 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.3505| 0.058087 | 16.5 | 74.2 | 0.165726721 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.3505| 0.058087 | 16.5 | 90.7 | 0.165726721 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.1265| 0.020964 | 6.0 | 96.7 | 0.165726736 |
| В сумме = 0.469051 96.7 |
| Суммарный вклад остальных = 0.011568 3.3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. К.Т.№4.
Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4987376 доли ПДКмр|
| 0.0997475 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 65 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.117508 | 23.6 (Вклад источников 76.4%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.2347| 0.076441 | 20.1 | 20.1 | 0.325743288 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.2347| 0.076441 | 20.1 | 40.1 | 0.325743288 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.3505| 0.064141 | 16.8 | 56.9 | 0.182999685 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.3505| 0.064141 | 16.8 | 73.8 | 0.182999685 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.3505| 0.064141 | 16.8 | 90.6 | 0.182999685 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.1265| 0.023149 | 6.1 | 96.6 | 0.182999700 |
| В сумме = 0.485964 96.6 |
| Суммарный вклад остальных = 0.012773 3.4 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3
Расчет проводился по всей расчетной зоне.
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.982: 2.168: 2.247: 2.201: 2.374: 2.543: 2.992: 3.256: 3.068: 2.628: 2.266: 1.948: 1.799: 1.612: 1.838:
Cc : 0.396: 0.434: 0.449: 0.440: 0.475: 0.509: 0.598: 0.651: 0.614: 0.526: 0.453: 0.390: 0.360: 0.322: 0.368:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 1.982: 2.168: 2.247: 2.201: 2.374: 2.543: 2.992: 3.256: 3.068: 2.628: 2.266: 1.948: 1.799: 1.612: 1.838:
Фоп: 111 : 127 : 146 : 167 : 186 : 198 : 209 : 222 : 236 : 248 : 263 : 283 : 299 : 311 : 324 :
Uоп: 3.04 : 2.92 : 2.90 : 2.82 : 2.37 : 2.70 : 2.88 : 2.98 : 2.91 : 2.72 : 2.36 : 2.86 : 3.10 : 3.20 : 3.14 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.991: 1.084: 1.123: 1.086: 0.889: 0.763: 0.914: 0.979: 0.944: 0.824: 0.833: 0.945: 0.894: 0.800: 0.919:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.991: 1.084: 1.123: 1.086: 0.889: 0.763: 0.914: 0.979: 0.944: 0.824: 0.833: 0.945: 0.894: 0.800: 0.919:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : : : : 0.008: 0.167: 0.285: 0.327: 0.365: 0.331: 0.275: 0.168: 0.017: 0.003: 0.003: :
Ки : : : : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.002: 2.037: 1.938: 2.807: 3.085: 2.137: 2.184: 2.137: 2.531: 3.075: 2.487: 2.638: 3.659: 3.618: 2.504:
Cc : 0.400: 0.407: 0.388: 0.561: 0.617: 0.427: 0.437: 0.427: 0.506: 0.615: 0.497: 0.528: 0.732: 0.724: 0.501:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 2.002: 2.037: 1.938: 2.807: 3.085: 2.137: 2.184: 2.137: 2.531: 3.075: 2.487: 2.638: 3.659: 3.618: 2.504:
Фоп: 341 : 0 : 19 : 30 : 44 : 59 : 77 : 95 : 188 : 205 : 146 : 176 : 211 : 228 : 111 :
Uоп: 3.03 : 3.00 : 2.99 : 2.48 : 2.62 : 2.85 : 2.92 : 2.96 : 2.39 : 2.67 : 2.78 : 2.67 : 2.48 : 2.85 : 2.77 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 1.001: 1.018: 0.962: 0.765: 0.953: 1.053: 1.092: 1.069: 1.013: 0.978: 1.244: 1.314: 1.192: 1.124: 1.252:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 1.001: 1.018: 0.962: 0.765: 0.953: 1.053: 1.092: 1.069: 1.013: 0.978: 1.244: 1.314: 1.192: 1.124: 1.252:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : : : 0.004: 0.359: 0.331: 0.009: : : 0.142: 0.314: : 0.003: 0.358: 0.385: :
Ки : : : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : : : 0001 : 0001 : : 0001 : 0001 : 0001 : :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.590: 2.562: 3.569: 2.875: 2.611: 2.353: 1.989: 2.672: 2.364: 2.489: 2.680: 2.673: 2.560: 2.222: 2.246:
Cc : 0.518: 0.512: 0.714: 0.575: 0.522: 0.471: 0.398: 0.534: 0.473: 0.498: 0.536: 0.535: 0.512: 0.444: 0.449:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 2.590: 2.562: 3.569: 2.875: 2.611: 2.353: 1.989: 2.672: 2.364: 2.489: 2.680: 2.673: 2.560: 2.222: 2.246:
Фоп: 131 : 202 : 239 : 250 : 80 : 67 : 313 : 282 : 277 : 51 : 25 : 344 : 314 : 299 : 28 :
Uоп: 2.53 : 2.41 : 2.45 : 2.40 : 2.72 : 2.52 : 2.53 : 2.53 : 2.78 : 2.77 : 2.53 : 2.53 : 2.74 : 2.93 : 2.90 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 1.295: 1.127: 1.254: 1.031: 1.306: 1.177: 0.994: 1.336: 1.173: 1.244: 1.340: 1.337: 1.280: 1.111: 1.123:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 1.295: 1.127: 1.254: 1.031: 1.306: 1.177: 0.994: 1.336: 1.173: 1.244: 1.340: 1.337: 1.280: 1.111: 1.123:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : : 0.087: 0.298: 0.228: : : : : 0.005: : : : : : :
Ки : : 0001 : 0001 : 0001 : : : : : 0001 : : : : : : :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_________________________
y= 703: 703: 703:
----------:------:------:
x= 597: 646: 696:
----------:------:------:
Qc : 2.382: 2.288: 2.028:
Cc : 0.476: 0.458: 0.406:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 2.382: 2.288: 2.028:
Фоп: 3 : 336 : 317 :
Uоп: 2.83 : 2.87 : 3.03 :
: : : :
Ви : 1.191: 1.144: 1.014:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 1.191: 1.144: 1.014:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 642.7 м, Y= 880.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.6593671 доли ПДКмр|
| 0.7318734 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 211 град.
и скорости ветра 2.48 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |
| 1 |000101 0019| Т | 0.2347| 1.191638 | 32.6 | 32.6 | 5.0779939 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.2347| 1.191638 | 32.6 | 65.1 | 5.0779939 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.3505| 0.358447 | 9.8 | 74.9 | 1.0226734 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.3505| 0.358447 | 9.8 | 84.7 | 1.0226734 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.3505| 0.358447 | 9.8 | 94.5 | 1.0226734 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.1265| 0.129368 | 3.5 | 98.0 | 1.0226735 |
| В сумме = 3.587985 98.0 |
| Суммарный вклад остальных = 0.071383 2.0 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0004 Т 2.0 0.20 21.96 0.6899 30.0 555 755 1.0 1.000 1 8.598500
000101 0006 Т 2.0 0.20 21.96 0.6899 30.0 555 755 1.0 1.000 1 8.598500
000101 0007 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 6.619620
000101 0008 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 6.380360
000101 0009 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 6.619620
000101 0010 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 6.619620
000101 0011 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 6.619620
000101 0012 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 0.0000010
000101 0015 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690
000101 0016 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690
000101 0017 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690
000101 0018 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690
000101 0101 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690
000101 0102 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690
000101 0106 Т 2.0 0.20 21.96 0.6899 30.0 555 755 1.0 1.000 1 8.598500
000101 0111 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 3.389690
000101 0112 Т 2.0 0.20 21.96 0.6899 30.0 555 755 1.0 1.000 1 32.9840
000101 6001 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0063100
000101 6002 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0181300
000101 6003 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0035100
000101 6004 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0006700
000101 6005 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0006700
000101 6006 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0006700
000101 6007 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0002000
000101 6008 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.2020000
000101 6009 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.5609000
000101 6010 П1 2.0 30.0 620 826 2 2 0 1.0 1.000 1 0.5609000
000101 6011 П1 2.0 30.0 629 830 2 2 0 1.0 1.000 1 0.5609000
000101 6012 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0010000
000101 6013 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0119000
000101 6014 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0067000
000101 6015 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0119000
000101 6016 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0068000
000101 6017 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0031000
000101 6018 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0027000
000101 6019 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0220000
000101 6021 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0026000
000101 6022 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0039000
000101 6023 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0099000
000101 6024 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0039000
000101 6025 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0039000
000101 6026 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0065000
000101 6027 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0000010
000101 6028 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0030000
000101 6029 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0719500
000101 6030 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000
000101 6031 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000
000101 6032 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000
000101 6033 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000
000101 6034 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000
000101 6035 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000
000101 6036 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0040000
000101 6037 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0040000
000101 6101 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0100700
000101 6102 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0040000
000101 6103 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0040000
000101 6104 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0146700
000101 6105 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0035100
000101 6106 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0009600
000101 6107 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0006700
000101 6108 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0081000
000101 6109 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0072000
000101 6110 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0061000
000101 6111 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0067000
000101 6112 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0027000
000101 6113 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0131000
000101 6115 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0148000
000101 6116 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0058000
000101 6117 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0028000
000101 6118 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.1314000
000101 6119 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0049500
000101 6120 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0012500
000101 6121 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0037400
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)
Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)
_______________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, |
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 0004| 8.598500| Т | 0.494614 | 6.28 | 54.1 |
| 2 |000101 0006| 8.598500| Т | 0.494614 | 6.28 | 54.1 |
| 3 |000101 0007| 6.619620| Т | 0.110612 | 0.50 | 57.0 |
| 4 |000101 0008| 6.380360| Т | 0.106614 | 0.50 | 57.0 |
| 5 |000101 0009| 6.619620| Т | 0.110612 | 0.50 | 57.0 |
| 6 |000101 0010| 6.619620| Т | 0.110612 | 0.50 | 57.0 |
| 7 |000101 0011| 6.619620| Т | 0.110612 | 0.50 | 57.0 |
| 8 |000101 0012| 0.00000100| Т |1.670972E-8 | 0.50 | 57.0 |
| 9 |000101 0015| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |
| 10 |000101 0016| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |
| 11 |000101 0017| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |
| 12 |000101 0018| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |
| 13 |000101 0101| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |
| 14 |000101 0102| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |
| 15 |000101 0106| 8.598500| Т | 0.494614 | 6.28 | 54.1 |
| 16 |000101 0111| 3.389690| Т | 0.056641 | 0.50 | 57.0 |
| 17 |000101 0112| 32.984001| Т | 1.897347 | 6.28 | 54.1 |
| 18 |000101 6001| 0.006310| П1 | 0.004507 | 0.50 | 11.4 |
| 19 |000101 6002| 0.018130| П1 | 0.012951 | 0.50 | 11.4 |
| 20 |000101 6003| 0.003510| П1 | 0.002507 | 0.50 | 11.4 |
| 21 |000101 6004| 0.000670| П1 | 0.000479 | 0.50 | 11.4 |
| 22 |000101 6005| 0.000670| П1 | 0.000479 | 0.50 | 11.4 |
| 23 |000101 6006| 0.000670| П1 | 0.000479 | 0.50 | 11.4 |
| 24 |000101 6007| 0.000200| П1 | 0.000143 | 0.50 | 11.4 |
| 25 |000101 6008| 0.202000| П1 | 0.144295 | 0.50 | 11.4 |
| 26 |000101 6009| 0.560900| П1 | 0.400668 | 0.50 | 11.4 |
| 27 |000101 6010| 0.560900| П1 | 0.400668 | 0.50 | 11.4 |
| 28 |000101 6011| 0.560900| П1 | 0.400668 | 0.50 | 11.4 |
| 29 |000101 6012| 0.001000| П1 | 0.000714 | 0.50 | 11.4 |
| 30 |000101 6013| 0.011900| П1 | 0.008501 | 0.50 | 11.4 |
| 31 |000101 6014| 0.006700| П1 | 0.004786 | 0.50 | 11.4 |
| 32 |000101 6015| 0.011900| П1 | 0.008501 | 0.50 | 11.4 |
| 33 |000101 6016| 0.006800| П1 | 0.004857 | 0.50 | 11.4 |
| 34 |000101 6017| 0.003100| П1 | 0.002214 | 0.50 | 11.4 |
| 35 |000101 6018| 0.002700| П1 | 0.001929 | 0.50 | 11.4 |
| 36 |000101 6019| 0.022000| П1 | 0.015715 | 0.50 | 11.4 |
| 37 |000101 6021| 0.002600| П1 | 0.001857 | 0.50 | 11.4 |
| 38 |000101 6022| 0.003900| П1 | 0.002786 | 0.50 | 11.4 |
| 39 |000101 6023| 0.009900| П1 | 0.007072 | 0.50 | 11.4 |
| 40 |000101 6024| 0.003900| П1 | 0.002786 | 0.50 | 11.4 |
| 41 |000101 6025| 0.003900| П1 | 0.002786 | 0.50 | 11.4 |
| 42 |000101 6026| 0.006500| П1 | 0.004643 | 0.50 | 11.4 |
| 43 |000101 6027| 0.00000100| П1 |7.143304E-7 | 0.50 | 11.4 |
| 44 |000101 6028| 0.003000| П1 | 0.002143 | 0.50 | 11.4 |
| 45 |000101 6029| 0.071950| П1 | 0.051396 | 0.50 | 11.4 |
| 46 |000101 6030| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |
| 47 |000101 6031| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |
| 48 |000101 6032| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |
| 49 |000101 6033| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |
| 50 |000101 6034| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |
| 51 |000101 6035| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |
| 52 |000101 6036| 0.004000| П1 | 0.002857 | 0.50 | 11.4 |
| 53 |000101 6037| 0.004000| П1 | 0.002857 | 0.50 | 11.4 |
| 54 |000101 6101| 0.010070| П1 | 0.007193 | 0.50 | 11.4 |
| 55 |000101 6102| 0.004000| П1 | 0.002857 | 0.50 | 11.4 |
| 56 |000101 6103| 0.004000| П1 | 0.002857 | 0.50 | 11.4 |
| 57 |000101 6104| 0.014670| П1 | 0.010479 | 0.50 | 11.4 |
| 58 |000101 6105| 0.003510| П1 | 0.002507 | 0.50 | 11.4 |
| 59 |000101 6106| 0.000960| П1 | 0.000686 | 0.50 | 11.4 |
| 60 |000101 6107| 0.000670| П1 | 0.000479 | 0.50 | 11.4 |
| 61 |000101 6108| 0.008100| П1 | 0.005786 | 0.50 | 11.4 |
| 62 |000101 6109| 0.007200| П1 | 0.005143 | 0.50 | 11.4 |
| 63 |000101 6110| 0.006100| П1 | 0.004357 | 0.50 | 11.4 |
| 64 |000101 6111| 0.006700| П1 | 0.004786 | 0.50 | 11.4 |
| 65 |000101 6112| 0.002700| П1 | 0.001929 | 0.50 | 11.4 |
| 66 |000101 6113| 0.013100| П1 | 0.009358 | 0.50 | 11.4 |
| 67 |000101 6115| 0.014800| П1 | 0.010572 | 0.50 | 11.4 |
| 68 |000101 6116| 0.005800| П1 | 0.004143 | 0.50 | 11.4 |
| 69 |000101 6117| 0.002800| П1 | 0.002000 | 0.50 | 11.4 |
| 70 |000101 6118| 0.131400| П1 | 0.093863 | 0.50 | 11.4 |
| 71 |000101 6119| 0.004950| П1 | 0.003536 | 0.50 | 11.4 |
| 72 |000101 6120| 0.001250| П1 | 0.000893 | 0.50 | 11.4 |
| 73 |000101 6121| 0.003740| П1 | 0.002672 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 117.755903 г/с |
| Сумма Cм по всем источникам = 6.033792 долей ПДК |
|---------------------------------------------------------------------|
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 3.74 м/с |
|_____________________________________________________________________|
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 58
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
Проект нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ в атмосферу для
ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.178: 0.175: 0.173: 0.171: 0.170: 0.169: 0.169: 0.168: 0.169: 0.165: 0.162: 0.158: 0.155: 0.152: 0.150:
Cc : 8.898: 8.767: 8.646: 8.554: 8.488: 8.435: 8.428: 8.417: 8.443: 8.274: 8.116: 7.923: 7.753: 7.612: 7.507:
Cф : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:
Cф`: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Сди: 0.172: 0.169: 0.167: 0.165: 0.164: 0.163: 0.163: 0.162: 0.163: 0.159: 0.156: 0.152: 0.149: 0.146: 0.144:
Фоп: 95 : 101 : 108 : 114 : 120 : 127 : 133 : 139 : 146 : 156 : 161 : 167 : 173 : 179 : 185 :
Uоп: 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.58 : 1.58 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.078: 0.077: 0.076: 0.075: 0.074: 0.073: 0.073: 0.073: 0.073: 0.071: 0.070: 0.068: 0.067: 0.065: 0.064:
Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :
Ви : 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.017: 0.017: 0.017:
Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.149: 0.149: 0.148: 0.149: 0.149: 0.151: 0.152: 0.150: 0.150: 0.149: 0.150: 0.151: 0.155: 0.155: 0.155:
Cc : 7.445: 7.427: 7.423: 7.445: 7.470: 7.551: 7.588: 7.507: 7.475: 7.462: 7.481: 7.530: 7.729: 7.750: 7.749:
Cф : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:
Cф`: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Сди: 0.143: 0.143: 0.142: 0.143: 0.143: 0.145: 0.146: 0.144: 0.144: 0.143: 0.144: 0.145: 0.149: 0.149: 0.149:
Фоп: 191 : 197 : 203 : 208 : 214 : 220 : 228 : 233 : 239 : 245 : 251 : 257 : 269 : 278 : 279 :
Uоп: 1.58 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.58 : 1.58 : 1.57 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.57 : 1.57 : 1.57 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.064: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.064: 0.065: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.064: 0.066: 0.066: 0.066:
Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :
Ви : 0.017: 0.017: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.017: 0.017: 0.016: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017:
Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.153: 0.153: 0.153: 0.153: 0.154: 0.156: 0.158: 0.162: 0.165: 0.169: 0.174: 0.178: 0.178: 0.176: 0.175:
Cc : 7.664: 7.627: 7.631: 7.652: 7.703: 7.798: 7.906: 8.084: 8.252: 8.465: 8.715: 8.884: 8.879: 8.815: 8.761:
Cф : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:
Cф`: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Сди: 0.147: 0.147: 0.147: 0.147: 0.148: 0.150: 0.152: 0.156: 0.159: 0.163: 0.168: 0.172: 0.172: 0.170: 0.169:
Фоп: 285 : 291 : 297 : 303 : 309 : 315 : 321 : 327 : 333 : 339 : 346 : 352 : 358 : 3 : 9 :
Uоп: 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.58 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.066: 0.067: 0.068: 0.070: 0.072: 0.074: 0.076: 0.078: 0.078: 0.077: 0.077:
Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :
Ви : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.017: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020:
Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________
y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.174: 0.174: 0.173: 0.174: 0.174: 0.175: 0.177: 0.179: 0.181: 0.184: 0.183: 0.181: 0.178:
Cc : 8.709: 8.684: 8.667: 8.695: 8.718: 8.771: 8.848: 8.943: 9.049: 9.201: 9.161: 9.071: 8.898:
Cф : 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030:
Cф`: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Сди: 0.168: 0.168: 0.167: 0.168: 0.168: 0.169: 0.171: 0.173: 0.175: 0.178: 0.177: 0.175: 0.172:
Фоп: 16 : 22 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 61 : 68 : 74 : 85 : 88 : 95 :
Uоп: 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 : 1.57 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.076: 0.077: 0.078: 0.079: 0.080: 0.081: 0.080: 0.080: 0.078:
Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :
Ви : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021: 0.021: 0.020:
Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -475.0 м, Y= 466.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1840122 доли ПДКмр|
| 9.2006087 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 74 град.
и скорости ветра 1.57 м/с
Всего источников: 73. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.006000 | 3.3 (Вклад источников 96.7%)|
| 1 |000101 0112| Т | 32.9840| 0.080792 | 45.4 | 45.4 | 0.002449418 |
| 2 |000101 0006| Т | 8.5985| 0.021061 | 11.8 | 57.2 | 0.002449418 |
| 3 |000101 0106| Т | 8.5985| 0.021061 | 11.8 | 69.0 | 0.002449418 |
| 4 |000101 0004| Т | 8.5985| 0.021061 | 11.8 | 80.9 | 0.002449418 |
| 5 |000101 0009| Т | 6.6196| 0.003435 | 1.9 | 82.8 | 0.000518886 |
| 6 |000101 0010| Т | 6.6196| 0.003435 | 1.9 | 84.7 | 0.000518886 |
| 7 |000101 0011| Т | 6.6196| 0.003435 | 1.9 | 86.7 | 0.000518886 |
| 8 |000101 0007| Т | 6.6196| 0.003435 | 1.9 | 88.6 | 0.000518886 |
| 9 |000101 0008| Т | 6.3804| 0.003311 | 1.9 | 90.5 | 0.000518886 |
| 10 |000101 0016| Т | 3.3897| 0.001759 | 1.0 | 91.4 | 0.000518886 |
| 11 |000101 0017| Т | 3.3897| 0.001759 | 1.0 | 92.4 | 0.000518886 |
| 12 |000101 0018| Т | 3.3897| 0.001759 | 1.0 | 93.4 | 0.000518886 |
| 13 |000101 0101| Т | 3.3897| 0.001759 | 1.0 | 94.4 | 0.000518886 |
| 14 |000101 0102| Т | 3.3897| 0.001759 | 1.0 | 95.4 | 0.000518886 |
| В сумме = 0.175820 95.4 |
| Суммарный вклад остальных = 0.008192 4.6 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (К.Т. №1)
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
Точка 1. К.Т.№1.
Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1686060 доли ПДКмр|
| 8.4303021 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 134 град.
и скорости ветра 1.57 м/с
Всего источников: 73. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.006000 | 3.6 (Вклад источников 96.4%)|
| 1 |000101 0112| Т | 32.9840| 0.073135 | 45.0 | 45.0 | 0.002217283 |
| 2 |000101 0006| Т | 8.5985| 0.019065 | 11.7 | 56.7 | 0.002217283 |
| 3 |000101 0106| Т | 8.5985| 0.019065 | 11.7 | 68.4 | 0.002217283 |
| 4 |000101 0004| Т | 8.5985| 0.019065 | 11.7 | 80.2 | 0.002217283 |
| 5 |000101 0009| Т | 6.6196| 0.003247 | 2.0 | 82.1 | 0.000490475 |
| 6 |000101 0010| Т | 6.6196| 0.003247 | 2.0 | 84.1 | 0.000490475 |
| 7 |000101 0011| Т | 6.6196| 0.003247 | 2.0 | 86.1 | 0.000490475 |
| 8 |000101 0007| Т | 6.6196| 0.003247 | 2.0 | 88.1 | 0.000490475 |
| 9 |000101 0008| Т | 6.3804| 0.003129 | 1.9 | 90.1 | 0.000490475 |
| 10 |000101 0016| Т | 3.3897| 0.001663 | 1.0 | 91.1 | 0.000490475 |
| 11 |000101 0017| Т | 3.3897| 0.001663 | 1.0 | 92.1 | 0.000490475 |
| 12 |000101 0018| Т | 3.3897| 0.001663 | 1.0 | 93.1 | 0.000490475 |
| 13 |000101 0101| Т | 3.3897| 0.001663 | 1.0 | 94.2 | 0.000490475 |
| 14 |000101 0102| Т | 3.3897| 0.001663 | 1.0 | 95.2 | 0.000490475 |
| В сумме = 0.160760 95.2 |
| Суммарный вклад остальных = 0.007846 4.8 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. К.Т.№2.
Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1506855 доли ПДКмр|
| 7.5342745 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 1.58 м/с
Всего источников: 73. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.006000 | 4.0 (Вклад источников 96.0%)|
| 1 |000101 0112| Т | 32.9840| 0.064077 | 44.3 | 44.3 | 0.001942655 |
| 2 |000101 0006| Т | 8.5985| 0.016704 | 11.5 | 55.8 | 0.001942656 |
| 3 |000101 0106| Т | 8.5985| 0.016704 | 11.5 | 67.4 | 0.001942656 |
| 4 |000101 0004| Т | 8.5985| 0.016704 | 11.5 | 78.9 | 0.001942656 |
| 5 |000101 0009| Т | 6.6196| 0.002998 | 2.1 | 81.0 | 0.000452939 |
| 6 |000101 0010| Т | 6.6196| 0.002998 | 2.1 | 83.1 | 0.000452939 |
| 7 |000101 0011| Т | 6.6196| 0.002998 | 2.1 | 85.1 | 0.000452939 |
| 8 |000101 0007| Т | 6.6196| 0.002998 | 2.1 | 87.2 | 0.000452939 |
| 9 |000101 0008| Т | 6.3804| 0.002890 | 2.0 | 89.2 | 0.000452939 |
| 10 |000101 0016| Т | 3.3897| 0.001535 | 1.1 | 90.3 | 0.000452939 |
| 11 |000101 0017| Т | 3.3897| 0.001535 | 1.1 | 91.3 | 0.000452939 |
| 12 |000101 0018| Т | 3.3897| 0.001535 | 1.1 | 92.4 | 0.000452939 |
| 13 |000101 0101| Т | 3.3897| 0.001535 | 1.1 | 93.5 | 0.000452939 |
| 14 |000101 0102| Т | 3.3897| 0.001535 | 1.1 | 94.5 | 0.000452939 |
| 15 |000101 0111| Т | 3.3897| 0.001535 | 1.1 | 95.6 | 0.000452939 |
| В сумме = 0.144283 95.6 |
| Суммарный вклад остальных = 0.006402 4.4 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. К.Т.№3.
Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1570859 доли ПДКмр|
| 7.8542940 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 318 град.
и скорости ветра 1.58 м/с
Всего источников: 73. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.006000 | 3.8 (Вклад источников 96.2%)|
| 1 |000101 0112| Т | 32.9840| 0.067984 | 45.0 | 45.0 | 0.002061122 |
| 2 |000101 0006| Т | 8.5985| 0.017723 | 11.7 | 56.7 | 0.002061123 |
| 3 |000101 0106| Т | 8.5985| 0.017723 | 11.7 | 68.5 | 0.002061123 |
| 4 |000101 0004| Т | 8.5985| 0.017723 | 11.7 | 80.2 | 0.002061123 |
| 5 |000101 0009| Т | 6.6196| 0.003003 | 2.0 | 82.2 | 0.000453660 |
| 6 |000101 0010| Т | 6.6196| 0.003003 | 2.0 | 84.2 | 0.000453660 |
| 7 |000101 0011| Т | 6.6196| 0.003003 | 2.0 | 86.2 | 0.000453660 |
| 8 |000101 0007| Т | 6.6196| 0.003003 | 2.0 | 88.1 | 0.000453660 |
| 9 |000101 0008| Т | 6.3804| 0.002895 | 1.9 | 90.1 | 0.000453660 |
| 10 |000101 0016| Т | 3.3897| 0.001538 | 1.0 | 91.1 | 0.000453660 |
| 11 |000101 0017| Т | 3.3897| 0.001538 | 1.0 | 92.1 | 0.000453660 |
| 12 |000101 0018| Т | 3.3897| 0.001538 | 1.0 | 93.1 | 0.000453660 |
| 13 |000101 0101| Т | 3.3897| 0.001538 | 1.0 | 94.1 | 0.000453660 |
| 14 |000101 0102| Т | 3.3897| 0.001538 | 1.0 | 95.1 | 0.000453660 |
| В сумме = 0.149747 95.1 |
| Суммарный вклад остальных = 0.007339 4.9 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. К.Т.№4.
Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1806136 доли ПДКмр|
| 9.0306781 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Проект нормативов предельно допустимых выбросов ЗВ в атмосферу для
ТОО «Oil Preparation Terminal» (Ойл Препорейшн Терминал) на 2027-2030 года
Достигается при опасном направлении 65 град.
и скорости ветра 1.57 м/с
Всего источников: 73. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.006000 | 3.3 (Вклад источников 96.7%)|
| 1 |000101 0112| Т | 32.9840| 0.079305 | 45.4 | 45.4 | 0.002404354 |
| 2 |000101 0006| Т | 8.5985| 0.020674 | 11.8 | 57.3 | 0.002404354 |
| 3 |000101 0106| Т | 8.5985| 0.020674 | 11.8 | 69.1 | 0.002404354 |
| 4 |000101 0004| Т | 8.5985| 0.020674 | 11.8 | 80.9 | 0.002404354 |
| 5 |000101 0009| Т | 6.6196| 0.003353 | 1.9 | 82.9 | 0.000506515 |
| 6 |000101 0010| Т | 6.6196| 0.003353 | 1.9 | 84.8 | 0.000506515 |
| 7 |000101 0011| Т | 6.6196| 0.003353 | 1.9 | 86.7 | 0.000506515 |
| 8 |000101 0007| Т | 6.6196| 0.003353 | 1.9 | 88.6 | 0.000506515 |
| 9 |000101 0008| Т | 6.3804| 0.003232 | 1.9 | 90.5 | 0.000506515 |
| 10 |000101 0016| Т | 3.3897| 0.001717 | 1.0 | 91.5 | 0.000506515 |
| 11 |000101 0017| Т | 3.3897| 0.001717 | 1.0 | 92.4 | 0.000506515 |
| 12 |000101 0018| Т | 3.3897| 0.001717 | 1.0 | 93.4 | 0.000506515 |
| 13 |000101 0101| Т | 3.3897| 0.001717 | 1.0 | 94.4 | 0.000506515 |
| 14 |000101 0102| Т | 3.3897| 0.001717 | 1.0 | 95.4 | 0.000506515 |
| В сумме = 0.172555 95.4 |
| Суммарный вклад остальных = 0.008059 4.6 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)
Расчет проводился по всей расчетной зоне.
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.200: 2.191: 2.025: 1.779: 1.516: 1.291: 1.415: 1.533: 1.447: 1.329: 1.453: 1.535: 1.539: 1.463: 1.851:
Cc :109.98:109.54:101.25:88.931:75.816:64.543:70.740:76.664:72.339:66.435:72.626:76.733:76.960:73.128:92.535:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 2.200: 2.191: 2.025: 1.779: 1.516: 1.291: 1.415: 1.533: 1.447: 1.329: 1.453: 1.535: 1.539: 1.463: 1.851:
Фоп: 139 : 157 : 173 : 186 : 195 : 202 : 212 : 222 : 233 : 243 : 254 : 266 : 279 : 292 : 299 :
Uоп: 7.91 : 7.92 : 8.11 : 8.48 : 8.70 : 8.92 : 8.59 : 8.13 : 8.50 : 8.81 : 8.76 : 8.79 : 8.88 : 9.03 : 8.44 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 1.234: 1.229: 1.134: 0.990: 0.831: 0.690: 0.737: 0.752: 0.748: 0.712: 0.794: 0.849: 0.856: 0.812: 1.036:
Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :
Ви : 0.322: 0.320: 0.296: 0.258: 0.217: 0.180: 0.192: 0.196: 0.195: 0.185: 0.207: 0.221: 0.223: 0.212: 0.270:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.322: 0.320: 0.296: 0.258: 0.217: 0.180: 0.192: 0.196: 0.195: 0.185: 0.207: 0.221: 0.223: 0.212: 0.270:
Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.304: 2.690: 2.809: 2.641: 3.140: 3.206: 3.066: 2.662: 1.690: 1.581: 2.303: 2.217: 2.006: 1.803: 2.853:
Cc :115.18:134.52:140.45:132.05:157.02:160.28:153.31:133.09:84.505:79.061:115.15:110.84:100.28:90.140:142.64:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 2.304: 2.690: 2.809: 2.641: 3.140: 3.206: 3.066: 2.662: 1.690: 1.581: 2.303: 2.217: 2.006: 1.803: 2.853:
Фоп: 312 : 332 : 1 : 27 : 45 : 75 : 107 : 128 : 199 : 209 : 178 : 198 : 215 : 227 : 156 :
Uоп: 7.76 : 7.32 : 7.19 : 7.25 : 6.80 : 6.80 : 6.93 : 7.35 : 8.51 : 8.47 : 7.75 : 7.85 : 7.93 : 7.85 : 7.16 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 1.292: 1.510: 1.573: 1.434: 1.675: 1.794: 1.721: 1.494: 0.934: 0.851: 1.291: 1.238: 1.094: 0.908: 1.601:
Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :
Ви : 0.337: 0.394: 0.410: 0.374: 0.437: 0.468: 0.449: 0.389: 0.243: 0.222: 0.337: 0.323: 0.285: 0.237: 0.417:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.337: 0.394: 0.410: 0.374: 0.437: 0.468: 0.449: 0.389: 0.243: 0.222: 0.337: 0.323: 0.285: 0.237: 0.417:
Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 2.960: 2.692: 2.225: 1.766: 3.381: 3.381: 3.133: 2.498: 1.926: 3.374: 3.373: 3.238: 2.570: 1.986: 3.380:
Cc :147.99:134.61:111.25:88.283:169.05:169.06:156.63:124.88:96.317:168.70:168.63:161.91:128.50:99.323:169.01:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 2.960: 2.692: 2.225: 1.766: 3.381: 3.381: 3.133: 2.498: 1.926: 3.374: 3.373: 3.238: 2.570: 1.986: 3.380:
Фоп: 188 : 216 : 232 : 242 : 141 : 203 : 239 : 251 : 256 : 72 : 291 : 277 : 274 : 273 : 9 :
Uоп: 7.02 : 7.27 : 7.69 : 8.28 : 6.26 : 6.26 : 6.87 : 7.53 : 8.26 : 6.26 : 6.26 : 6.80 : 7.46 : 8.16 : 6.26 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 1.661: 1.503: 1.232: 0.970: 1.897: 1.897: 1.757: 1.399: 1.074: 1.893: 1.893: 1.817: 1.442: 1.112: 1.896:
Ки : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 : 0112 :
Ви : 0.433: 0.392: 0.321: 0.253: 0.495: 0.495: 0.458: 0.365: 0.280: 0.494: 0.493: 0.474: 0.376: 0.290: 0.494:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.433: 0.392: 0.321: 0.253: 0.495: 0.495: 0.458: 0.365: 0.280: 0.494: 0.493: 0.474: 0.376: 0.290: 0.494:
Ки : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 : 0106 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_________________________
y= 703: 703: 703:
----------:------:------:
x= 597: 646: 696:
----------:------:------:
Qc : 3.196: 2.601: 1.987:
Cc :159.82:130.04:99.334:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 3.196: 2.601: 1.987:
Фоп: 321 : 300 : 290 :
Uоп: 6.84 : 7.43 : 8.23 :
: : : :
Ви : 1.794: 1.459: 1.113:
Ки : 0112 : 0112 : 0112 :
Ви : 0.468: 0.380: 0.290:
Ки : 0006 : 0006 : 0006 :
Ви : 0.468: 0.380: 0.290:
Ки : 0106 : 0106 : 0106 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 570.7 м, Y= 791.8 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.3811538 доли ПДКмр|
| 169.0576911 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 203 град.
и скорости ветра 6.26 м/с
Всего источников: 73. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |
| 1 |000101 0112| Т | 32.9840| 1.897328 | 56.1 | 56.1 | 0.057522669 |
| 2 |000101 0006| Т | 8.5985| 0.494609 | 14.6 | 70.7 | 0.057522666 |
| 3 |000101 0106| Т | 8.5985| 0.494609 | 14.6 | 85.4 | 0.057522666 |
| 4 |000101 0004| Т | 8.5985| 0.494609 | 14.6 | 100.0 | 0.057522666 |
| Остальные источники не влияют на данную точку. |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
--------- Примесь 0330--------
000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667
000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667
--------- Примесь 0333--------
000101 0013 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 0.0000044
000101 0014 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 0.0000044
000101 0107 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 0.0000044
000101 0108 Т 10.0 0.10 0.690 0.0054 3.0 580 780 1.0 1.000 1 0.0000044
000101 6020 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0007900
000101 6101 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0000083
000101 6114 П1 2.0 30.0 615 820 2 2 0 1.0 1.000 1 0.0000030
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)
Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
| концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным по |
| всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника, |
| расположенного в центре симметрии, с суммарным М |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | Mq |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 0019| 0.183333| Т | 0.209632 | 2.54 | 69.3 |
| 2 |000101 0109| 0.183333| Т | 0.209632 | 2.54 | 69.3 |
| 3 |000101 0013| 0.000549| Т | 0.000458 | 0.50 | 57.0 |
| 4 |000101 0014| 0.000549| Т | 0.000458 | 0.50 | 57.0 |
| 5 |000101 0107| 0.000549| Т | 0.000458 | 0.50 | 57.0 |
| 6 |000101 0108| 0.000549| Т | 0.000458 | 0.50 | 57.0 |
| 7 |000101 6020| 0.098750| П1 | 3.527007 | 0.50 | 11.4 |
| 8 |000101 6101| 0.001043| П1 | 0.037234 | 0.50 | 11.4 |
| 9 |000101 6114| 0.000375| П1 | 0.013394 | 0.50 | 11.4 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.469029 (сумма Mq/ПДК по всем примесям) |
| Сумма Cм по всем источникам = 3.998733 долей ПДК |
|---------------------------------------------------------------------|
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 0.71 м/с |
|_____________________________________________________________________|
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 58
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.124: 0.124: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.122:
Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф`: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082:
Сди: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.042: 0.042: 0.043: 0.043: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041:
Фоп: 92 : 98 : 104 : 111 : 117 : 123 : 130 : 136 : 142 : 153 : 158 : 164 : 170 : 177 : 183 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:
Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.122: 0.122: 0.122: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.122: 0.123: 0.123: 0.123: 0.122:
Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф`: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.081: 0.082: 0.082:
Сди: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.042: 0.042: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041:
Фоп: 189 : 195 : 201 : 208 : 214 : 220 : 228 : 234 : 240 : 246 : 253 : 259 : 271 : 280 : 282 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019:
Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.122: 0.122: 0.122: 0.121: 0.121: 0.121: 0.121: 0.122: 0.122: 0.122: 0.123: 0.123: 0.123: 0.122: 0.122:
Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф`: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.081: 0.082: 0.082: 0.082:
Сди: 0.040: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.041: 0.041: 0.041: 0.041: 0.040:
Фоп: 288 : 294 : 300 : 306 : 312 : 318 : 324 : 330 : 336 : 342 : 349 : 355 : 1 : 5 : 11 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.019: 0.019: 0.019: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________
y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.122: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123: 0.123:
Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф`: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.082: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081:
Сди: 0.040: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.040: 0.040: 0.041: 0.042: 0.042: 0.042: 0.042:
Фоп: 17 : 23 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 60 : 66 : 72 : 82 : 85 : 92 :
Uоп:22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :22.00 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.018: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019:
Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -76.0 м, Y= 1696.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1237589 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 142 град.
и скорости ветра 22.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.080827 | 65.3 (Вклад источников 34.7%)|
| 1 |000101 6020| П1| 0.0988| 0.020431 | 47.6 | 47.6 | 0.206899360 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.011077 | 25.8 | 73.4 | 0.060419779 |
| 3 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.011077 | 25.8 | 99.2 | 0.060419779 |
| В сумме = 0.123413 99.2 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000346 0.8 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (К.Т. №1)
Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
Точка 1. К.Т.№1.
Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1232480 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 131 град.
и скорости ветра 22.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.081168 | 65.9 (Вклад источников 34.1%)|
| 1 |000101 6020| П1| 0.0988| 0.019817 | 47.1 | 47.1 | 0.200682908 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.010962 | 26.1 | 73.1 | 0.059792265 |
| 3 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.010962 | 26.1 | 99.2 | 0.059792265 |
| В сумме = 0.122909 99.2 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000339 0.8 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. К.Т.№2.
Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1229639 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 232 град.
и скорости ветра 22.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.081357 | 66.2 (Вклад источников 33.8%)|
| 1 |000101 6020| П1| 0.0988| 0.019914 | 47.9 | 47.9 | 0.201665580 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.010675 | 25.7 | 73.5 | 0.058226790 |
| 3 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.010675 | 25.7 | 99.2 | 0.058226790 |
| В сумме = 0.122622 99.2 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000342 0.8 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. К.Т.№3.
Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1213842 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 321 град.
и скорости ветра 22.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.082411 | 67.9 (Вклад источников 32.1%)|
| 1 |000101 6020| П1| 0.0988| 0.018203 | 46.7 | 46.7 | 0.184330583 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.010228 | 26.2 | 72.9 | 0.055788893 |
| 3 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.010228 | 26.2 | 99.2 | 0.055788893 |
| В сумме = 0.121069 99.2 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000315 0.8 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. К.Т.№4.
Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1224889 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 64 град.
и скорости ветра 22.00 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.081674 | 66.7 (Вклад источников 33.3%)|
| 1 |000101 6020| П1| 0.0988| 0.018921 | 46.4 | 46.4 | 0.191609278 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.010782 | 26.4 | 72.8 | 0.058810402 |
| 3 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.010782 | 26.4 | 99.2 | 0.058810402 |
| В сумме = 0.122159 99.2 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000330 0.8 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
Расчет проводился по всей расчетной зоне.
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.495: 0.560: 0.609: 0.629: 0.587: 0.503: 0.583: 0.623: 0.593: 0.519: 0.532: 0.500: 0.447: 0.387: 0.451:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.495: 0.560: 0.609: 0.629: 0.587: 0.503: 0.583: 0.623: 0.593: 0.519: 0.532: 0.500: 0.447: 0.387: 0.451:
Фоп: 108 : 122 : 141 : 162 : 180 : 193 : 206 : 222 : 239 : 253 : 270 : 287 : 302 : 314 : 327 :
Uоп: 2.83 : 2.39 : 2.29 : 2.36 : 2.78 : 3.27 : 3.14 : 3.08 : 3.06 : 3.18 : 2.89 : 2.82 : 2.98 : 3.30 : 2.98 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.202: 0.269: 0.324: 0.332: 0.287: 0.228: 0.285: 0.312: 0.294: 0.243: 0.256: 0.229: 0.187: 0.152: 0.186:
Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :
Ви : 0.145: 0.143: 0.140: 0.146: 0.148: 0.136: 0.147: 0.153: 0.147: 0.136: 0.136: 0.134: 0.128: 0.117: 0.131:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.145: 0.143: 0.140: 0.146: 0.148: 0.136: 0.147: 0.153: 0.147: 0.136: 0.136: 0.134: 0.128: 0.117: 0.131:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.505: 0.529: 0.501: 0.433: 0.510: 0.572: 0.588: 0.554: 0.698: 0.694: 0.716: 1.033: 1.086: 0.815: 0.687:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.505: 0.529: 0.501: 0.433: 0.510: 0.572: 0.588: 0.554: 0.698: 0.694: 0.716: 1.033: 1.086: 0.815: 0.687:
Фоп: 343 : 2 : 20 : 34 : 44 : 58 : 75 : 92 : 182 : 200 : 138 : 165 : 206 : 230 : 104 :
Uоп: 2.87 : 2.99 : 3.28 : 3.63 : 3.37 : 3.10 : 2.85 : 2.73 : 2.39 : 2.71 : 1.73 : 1.13 : 1.98 : 2.43 : 2.13 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.204: 0.215: 0.202: 0.166: 0.206: 0.240: 0.252: 0.243: 0.376: 0.370: 0.489: 0.886: 0.729: 0.464: 0.402:
Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :
Ви : 0.149: 0.155: 0.148: 0.132: 0.151: 0.164: 0.166: 0.153: 0.158: 0.159: 0.110: 0.067: 0.173: 0.172: 0.140:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.149: 0.155: 0.148: 0.132: 0.151: 0.164: 0.166: 0.153: 0.158: 0.159: 0.110: 0.067: 0.173: 0.172: 0.140:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.246: 3.208: 1.427: 0.771: 0.797: 1.280: 2.322: 1.189: 0.702: 0.769: 0.953: 0.871: 0.721: 0.593: 0.634:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 1.246: 3.208: 1.427: 0.771: 0.797: 1.280: 2.322: 1.189: 0.702: 0.769: 0.953: 0.871: 0.721: 0.593: 0.634:
Фоп: 109 : 174 : 250 : 257 : 76 : 58 : 358 : 300 : 283 : 50 : 27 : 354 : 323 : 304 : 29 :
Uоп: 0.80 : 0.55 : 0.92 : 2.32 : 2.28 : 0.92 : 0.63 : 0.85 : 2.15 : 2.65 : 2.32 : 1.40 : 1.58 : 2.32 : 2.96 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 1.201: 3.147: 1.285: 0.442: 0.440: 1.168: 2.289: 1.119: 0.419: 0.375: 0.547: 0.693: 0.515: 0.304: 0.280:
Ки : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 : 6020 :
Ви : 0.014: 0.033: 0.061: 0.161: 0.175: 0.048: 0.024: 0.027: 0.138: 0.194: 0.199: 0.084: 0.099: 0.142: 0.175:
Ки : 0109 : 6101 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 6101 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.014: 0.012: 0.061: 0.161: 0.175: 0.048: 0.009: 0.027: 0.138: 0.194: 0.199: 0.084: 0.099: 0.142: 0.175:
Ки : 0019 : 6114 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 6114 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_________________________
y= 703: 703: 703:
----------:------:------:
x= 597: 646: 696:
----------:------:------:
Qc : 0.672: 0.605: 0.511:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.672: 0.605: 0.511:
Фоп: 6 : 341 : 321 :
Uоп: 2.45 : 2.38 : 2.66 :
: : : :
Ви : 0.323: 0.297: 0.226:
Ки : 6020 : 6020 : 6020 :
Ви : 0.172: 0.152: 0.141:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.172: 0.152: 0.141:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 613.3 м, Y= 836.3 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 3.2076938 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 174 град.
и скорости ветра 0.55 м/с
Всего источников: 9. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |
| 1 |000101 6020| П1| 0.0988| 3.146549 | 98.1 | 98.1 | 31.8637848 |
| В сумме = 3.146549 98.1 |
| Суммарный вклад остальных = 0.061145 1.9 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
--------- Примесь 0322--------
000101 0021 Т 3.0 0.10 2.50 0.0196 30.0 608 809 1.0 1.000 1 0.0000270
000101 0110 Т 3.0 0.10 2.50 0.0196 30.0 608 809 1.0 1.000 1 0.0000270
--------- Примесь 0330--------
000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667
000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город 7_І¤7__:003 Oil Preporation Terminal.
Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
_______________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а суммарная |
| концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | Mq |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 0021| 0.000090| Т | 0.001248 | 0.50 | 17.1 |
| 2 |000101 0110| 0.000090| Т | 0.001248 | 0.50 | 17.1 |
| 3 |000101 0019| 0.183333| Т | 0.209632 | 2.54 | 69.3 |
| 4 |000101 0109| 0.183333| Т | 0.209632 | 2.54 | 69.3 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.366847 (сумма Mq/ПДК по всем примесям) |
| Сумма Cм по всем источникам = 0.421760 долей ПДК |
|---------------------------------------------------------------------|
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.53 м/с |
|_____________________________________________________________________|
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 58
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.113: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112:
Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф`: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089:
Сди: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023:
Фоп: 92 : 98 : 105 : 111 : 117 : 124 : 130 : 136 : 143 : 154 : 158 : 164 : 171 : 177 : 183 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112:
Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф`: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089:
Сди: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024:
Фоп: 189 : 195 : 202 : 208 : 214 : 220 : 228 : 234 : 240 : 246 : 252 : 259 : 271 : 280 : 281 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.112: 0.112: 0.112:
Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф`: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089:
Сди: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024:
Фоп: 287 : 293 : 299 : 306 : 312 : 318 : 324 : 330 : 336 : 342 : 348 : 354 : 0 : 5 : 11 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________
y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113:
Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф`: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088:
Сди: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024:
Фоп: 17 : 23 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 60 : 66 : 73 : 83 : 86 : 92 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -76.0 м, Y= 1696.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1129132 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 143 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.088058 | 78.0 (Вклад источников 22.0%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.012421 | 50.0 | 50.0 | 0.067751355 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.012421 | 50.0 | 99.9 | 0.067751355 |
| В сумме = 0.112900 99.9 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000013 0.1 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (К.Т. №1)
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
Точка 1. К.Т.№1.
Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1126484 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 131 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.088234 | 78.3 (Вклад источников 21.7%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.012200 | 50.0 | 50.0 | 0.066548273 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.012200 | 50.0 | 99.9 | 0.066548273 |
| В сумме = 0.112635 99.9 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000013 0.1 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. К.Т.№2.
Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1122377 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 232 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.088508 | 78.9 (Вклад источников 21.1%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.011858 | 50.0 | 50.0 | 0.064681910 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.011858 | 50.0 | 99.9 | 0.064681910 |
| В сумме = 0.112225 99.9 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000013 0.1 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. К.Т.№3.
Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1115956 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 321 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.088936 | 79.7 (Вклад источников 20.3%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.011324 | 50.0 | 50.0 | 0.061764818 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.011324 | 50.0 | 99.9 | 0.061764818 |
| В сумме = 0.111583 99.9 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000012 0.1 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. К.Т.№4.
Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1123750 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 64 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.088417 | 78.7 (Вклад источников 21.3%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.011973 | 50.0 | 50.0 | 0.065306321 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.011973 | 50.0 | 99.9 | 0.065306321 |
| В сумме = 0.112362 99.9 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000013 0.1 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Группа суммации :6042=0322 Серная кислота (517)
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
(516)
Расчет проводился по всей расчетной зоне.
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.310: 0.339: 0.351: 0.341: 0.312: 0.275: 0.297: 0.306: 0.301: 0.283: 0.299: 0.297: 0.280: 0.250: 0.287:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.310: 0.339: 0.351: 0.341: 0.312: 0.275: 0.297: 0.306: 0.301: 0.283: 0.299: 0.297: 0.280: 0.250: 0.287:
Фоп: 111 : 127 : 146 : 166 : 182 : 194 : 207 : 222 : 237 : 251 : 267 : 284 : 299 : 311 : 324 :
Uоп: 3.04 : 2.92 : 2.89 : 2.92 : 3.02 : 3.19 : 3.09 : 3.07 : 3.07 : 3.16 : 3.10 : 3.10 : 3.17 : 3.29 : 3.14 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.155: 0.169: 0.176: 0.170: 0.156: 0.137: 0.148: 0.153: 0.150: 0.141: 0.149: 0.148: 0.140: 0.125: 0.144:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.155: 0.169: 0.176: 0.170: 0.156: 0.137: 0.148: 0.153: 0.150: 0.141: 0.149: 0.148: 0.140: 0.125: 0.144:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.313: 0.319: 0.301: 0.268: 0.303: 0.330: 0.342: 0.334: 0.345: 0.331: 0.389: 0.411: 0.397: 0.353: 0.392:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.313: 0.319: 0.301: 0.268: 0.303: 0.330: 0.342: 0.334: 0.345: 0.331: 0.389: 0.411: 0.397: 0.353: 0.392:
Фоп: 341 : 0 : 19 : 33 : 44 : 59 : 77 : 95 : 185 : 202 : 146 : 176 : 208 : 229 : 111 :
Uоп: 3.03 : 3.00 : 3.09 : 3.22 : 3.07 : 2.98 : 2.92 : 2.96 : 2.92 : 2.96 : 2.77 : 2.71 : 2.75 : 2.89 : 2.77 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.156: 0.159: 0.150: 0.134: 0.151: 0.165: 0.171: 0.167: 0.172: 0.165: 0.194: 0.205: 0.198: 0.176: 0.196:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.156: 0.159: 0.150: 0.134: 0.151: 0.165: 0.171: 0.167: 0.172: 0.165: 0.194: 0.205: 0.198: 0.176: 0.196:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.405: 0.366: 0.420: 0.359: 0.409: 0.368: 0.311: 0.418: 0.367: 0.389: 0.419: 0.418: 0.401: 0.348: 0.351:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.405: 0.366: 0.420: 0.359: 0.409: 0.368: 0.311: 0.418: 0.367: 0.389: 0.419: 0.418: 0.401: 0.348: 0.351:
Фоп: 131 : 200 : 242 : 254 : 80 : 67 : 313 : 282 : 277 : 51 : 25 : 344 : 314 : 299 : 28 :
Uоп: 2.53 : 2.52 : 2.53 : 2.87 : 2.72 : 2.52 : 2.53 : 2.53 : 2.85 : 2.77 : 2.53 : 2.53 : 2.73 : 2.91 : 2.90 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.202: 0.183: 0.210: 0.179: 0.204: 0.184: 0.155: 0.209: 0.183: 0.194: 0.209: 0.209: 0.200: 0.174: 0.175:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.202: 0.183: 0.210: 0.179: 0.204: 0.184: 0.155: 0.209: 0.183: 0.194: 0.209: 0.209: 0.200: 0.174: 0.175:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_________________________
y= 703: 703: 703:
----------:------:------:
x= 597: 646: 696:
----------:------:------:
Qc : 0.373: 0.358: 0.317:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.373: 0.358: 0.317:
Фоп: 3 : 336 : 317 :
Uоп: 2.83 : 2.87 : 3.03 :
: : : :
Ви : 0.186: 0.179: 0.158:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.186: 0.179: 0.158:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 660.8 м, Y= 836.3 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4199059 доли ПДКмр|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 242 град.
и скорости ветра 2.53 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |
| 1 |000101 0019| Т | 0.1833| 0.209611 | 49.9 | 49.9 | 1.1433358 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.1833| 0.209611 | 49.9 | 99.8 | 1.1433358 |
| В сумме = 0.419222 99.8 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000684 0.2 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
____________________________________________________________________________________________________________
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667
000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0916667
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 0019| 0.091667| Т | 0.209632 | 2.54 | 69.3 |
| 2 |000101 0109| 0.091667| Т | 0.209632 | 2.54 | 69.3 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.183333 г/с |
| Сумма Cм по всем источникам = 0.419264 долей ПДК |
|---------------------------------------------------------------------|
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.54 м/с |
|_____________________________________________________________________|
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 58
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.113: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112:
Cc : 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056:
Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф`: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089:
Сди: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023:
Фоп: 92 : 98 : 105 : 111 : 117 : 124 : 130 : 136 : 143 : 154 : 158 : 164 : 171 : 177 : 183 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112:
Cc : 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056:
Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф`: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089:
Сди: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024:
Фоп: 189 : 195 : 202 : 208 : 214 : 220 : 228 : 234 : 240 : 246 : 252 : 259 : 271 : 280 : 281 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.112: 0.112: 0.112:
Cc : 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056:
Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф`: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.089:
Сди: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.024: 0.023:
Фоп: 287 : 293 : 299 : 306 : 312 : 318 : 324 : 330 : 336 : 342 : 348 : 354 : 0 : 5 : 11 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_______________________________________________________________________________________________
y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.112: 0.113: 0.113: 0.113: 0.113:
Cc : 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056: 0.056:
Cф : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф`: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088:
Сди: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.024: 0.024: 0.025: 0.025: 0.025: 0.024:
Фоп: 17 : 23 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 60 : 66 : 73 : 83 : 86 : 92 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -76.0 м, Y= 1696.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1129053 доли ПДКмр|
| 0.0564526 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 143 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.088063 | 78.0 (Вклад источников 22.0%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.0917| 0.012421 | 50.0 | 50.0 | 0.135502413 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.0917| 0.012421 | 50.0 | 100.0 | 0.135502413 |
| В сумме = 0.112905 100.0 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (К.Т. №1)
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
Точка 1. К.Т.№1.
Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1126406 доли ПДКмр|
| 0.0563203 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.088240 | 78.3 (Вклад источников 21.7%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.0917| 0.012200 | 50.0 | 50.0 | 0.133096248 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.0917| 0.012200 | 50.0 | 100.0 | 0.133096248 |
| В сумме = 0.112641 100.0 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. К.Т.№2.
Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1122300 доли ПДКмр|
| 0.0561150 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 232 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.088513 | 78.9 (Вклад источников 21.1%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.0917| 0.011858 | 50.0 | 50.0 | 0.129363537 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.0917| 0.011858 | 50.0 | 100.0 | 0.129363537 |
| В сумме = 0.112230 100.0 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. К.Т.№3.
Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1115882 доли ПДКмр|
| 0.0557941 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 321 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.088941 | 79.7 (Вклад источников 20.3%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.0917| 0.011324 | 50.0 | 50.0 | 0.123529367 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.0917| 0.011324 | 50.0 | 100.0 | 0.123529367 |
| В сумме = 0.111588 100.0 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. К.Т.№4.
Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.1123674 доли ПДКмр|
| 0.0561837 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 64 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.088422 | 78.7 (Вклад источников 21.3%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.0917| 0.011973 | 50.0 | 50.0 | 0.130612344 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.0917| 0.011973 | 50.0 | 100.0 | 0.130612344 |
| В сумме = 0.112367 100.0 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
11. Результаты расчета по расчетной зоне "Территория предприятия".
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Объект :0001 Oil Preporation Terminal.
Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3
Расчет проводился по всей расчетной зоне.
Расчетный шаг 50 м. Всего просчитано точек: 48
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|
= 856: 879: 901: 924: 947: 970: 942: 914: 886: 858: 814: 769: 724: 680: 676:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 467: 502: 538: 573: 608: 643: 672: 700: 729: 757: 754: 751: 748: 744: 697:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.310: 0.339: 0.351: 0.341: 0.312: 0.275: 0.296: 0.306: 0.300: 0.282: 0.298: 0.297: 0.279: 0.250: 0.287:
Cc : 0.155: 0.169: 0.176: 0.170: 0.156: 0.137: 0.148: 0.153: 0.150: 0.141: 0.149: 0.148: 0.140: 0.125: 0.144:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.310: 0.339: 0.351: 0.341: 0.312: 0.275: 0.296: 0.306: 0.300: 0.282: 0.298: 0.297: 0.279: 0.250: 0.287:
Фоп: 111 : 127 : 146 : 166 : 182 : 194 : 207 : 222 : 237 : 251 : 267 : 284 : 299 : 311 : 324 :
Uоп: 3.04 : 2.92 : 2.90 : 2.92 : 3.03 : 3.19 : 3.09 : 3.07 : 3.07 : 3.16 : 3.10 : 3.10 : 3.17 : 3.29 : 3.14 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.155: 0.169: 0.176: 0.170: 0.156: 0.137: 0.148: 0.153: 0.150: 0.141: 0.149: 0.148: 0.140: 0.125: 0.144:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.155: 0.169: 0.176: 0.170: 0.156: 0.137: 0.148: 0.153: 0.150: 0.141: 0.149: 0.148: 0.140: 0.125: 0.144:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 671: 667: 663: 658: 698: 737: 777: 816: 925: 925: 881: 881: 881: 881: 836:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 649: 601: 554: 506: 498: 490: 483: 475: 613: 651: 551: 597: 643: 688: 519:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.313: 0.318: 0.301: 0.268: 0.303: 0.330: 0.341: 0.334: 0.344: 0.331: 0.389: 0.411: 0.396: 0.353: 0.391:
Cc : 0.156: 0.159: 0.150: 0.134: 0.151: 0.165: 0.171: 0.167: 0.172: 0.165: 0.194: 0.205: 0.198: 0.176: 0.196:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.313: 0.318: 0.301: 0.268: 0.303: 0.330: 0.341: 0.334: 0.344: 0.331: 0.389: 0.411: 0.396: 0.353: 0.391:
Фоп: 341 : 0 : 19 : 33 : 44 : 59 : 77 : 95 : 185 : 202 : 146 : 176 : 208 : 229 : 111 :
Uоп: 3.03 : 3.00 : 3.09 : 3.22 : 3.07 : 2.98 : 2.92 : 2.96 : 2.92 : 2.96 : 2.78 : 2.71 : 2.75 : 2.89 : 2.77 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.156: 0.159: 0.150: 0.134: 0.151: 0.165: 0.171: 0.167: 0.172: 0.165: 0.194: 0.205: 0.198: 0.176: 0.196:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.156: 0.159: 0.150: 0.134: 0.151: 0.165: 0.171: 0.167: 0.172: 0.165: 0.194: 0.205: 0.198: 0.176: 0.196:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
y= 836: 836: 836: 836: 792: 792: 792: 792: 792: 747: 747: 747: 747: 747: 703:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 566: 613: 661: 708: 525: 571: 616: 662: 707: 532: 575: 619: 662: 706: 547:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.405: 0.365: 0.419: 0.359: 0.408: 0.368: 0.311: 0.418: 0.367: 0.389: 0.419: 0.418: 0.400: 0.347: 0.351:
Cc : 0.202: 0.183: 0.210: 0.179: 0.204: 0.184: 0.155: 0.209: 0.183: 0.194: 0.209: 0.209: 0.200: 0.174: 0.175:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.405: 0.365: 0.419: 0.359: 0.408: 0.368: 0.311: 0.418: 0.367: 0.389: 0.419: 0.418: 0.400: 0.347: 0.351:
Фоп: 131 : 200 : 242 : 254 : 80 : 67 : 313 : 282 : 277 : 51 : 25 : 344 : 314 : 299 : 28 :
Uоп: 2.53 : 2.52 : 2.53 : 2.87 : 2.72 : 2.52 : 2.53 : 2.53 : 2.85 : 2.77 : 2.53 : 2.53 : 2.74 : 2.91 : 2.90 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.202: 0.183: 0.210: 0.179: 0.204: 0.184: 0.155: 0.209: 0.183: 0.194: 0.209: 0.209: 0.200: 0.174: 0.175:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.202: 0.183: 0.210: 0.179: 0.204: 0.184: 0.155: 0.209: 0.183: 0.194: 0.209: 0.209: 0.200: 0.174: 0.175:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_________________________
y= 703: 703: 703:
----------:------:------:
x= 597: 646: 696:
----------:------:------:
Qc : 0.372: 0.358: 0.317:
Cc : 0.186: 0.179: 0.158:
Cф :0.0000:0.0000:0.0000:
Cф`:0.0000:0.0000:0.0000:
Сди: 0.372: 0.358: 0.317:
Фоп: 3 : 336 : 317 :
: : : :
Ви : 0.186: 0.179: 0.158:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.186: 0.179: 0.158:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 660.8 м, Y= 836.3 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.4192224 доли ПДКмр|
| 0.2096112 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 242 град.
и скорости ветра 2.53 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.000000 | 0.0 (Вклад источников 100%) |
| 1 |000101 0019| Т | 0.0917| 0.209611 | 50.0 | 50.0 | 2.2866666 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.0917| 0.209611 | 50.0 | 100.0 | 2.2866666 |
| В сумме = 0.419222 100.0 |
3. Исходные параметры источников.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
Код |Тип| H | D | Wo | V1 | T | X1 | Y1 | X2 | Y2 |Alf| F | КР |Ди| Выброс
<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|~~~м~~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~
000101 0001 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0570000
000101 0002 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0570000
000101 0003 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0040000
000101 0005 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0040000
000101 0019 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0381333
000101 0020 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0013000
000101 0103 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0013000
000101 0104 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0570000
000101 0105 Т 9.2 0.30 17.58 1.24 250.0 550 750 1.0 1.000 1 0.0206000
000101 0109 Т 5.0 0.50 4.42 0.8679 250.0 602 805 1.0 1.000 1 0.0381333
4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Сезон :ЛЕТО (температура воздуха 30.0 град.С)
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
_______________________________________________________________________
|_____________Источники_____________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код | M |Тип | Cm | Um | Xm |
|-п/п-|<об-п>-<ис>|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
| 1 |000101 0001| 0.057000| Т | 0.035204 | 2.55 | 135.1 |
| 2 |000101 0002| 0.057000| Т | 0.035204 | 2.55 | 135.1 |
| 3 |000101 0003| 0.004000| Т | 0.002470 | 2.55 | 135.1 |
| 4 |000101 0005| 0.004000| Т | 0.002470 | 2.55 | 135.1 |
| 5 |000101 0019| 0.038133| Т | 0.109009 | 2.54 | 69.3 |
| 6 |000101 0020| 0.001300| Т | 0.000803 | 2.55 | 135.1 |
| 7 |000101 0103| 0.001300| Т | 0.000803 | 2.55 | 135.1 |
| 8 |000101 0104| 0.057000| Т | 0.035204 | 2.55 | 135.1 |
| 9 |000101 0105| 0.020600| Т | 0.012723 | 2.55 | 135.1 |
| 10 |000101 0109| 0.038133| Т | 0.109009 | 2.54 | 69.3 |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
| Суммарный Mq = 0.278467 г/с |
| Сумма Cм по всем источникам = 0.342899 долей ПДК |
|---------------------------------------------------------------------|
| Средневзвешенная опасная скорость ветра = 2.54 м/с |
|_____________________________________________________________________|
9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :003 Oil Preporation Terminal.
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 58
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
___________Расшифровка_обозначений____________
| Qс - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Cф - фоновая концентрация [ доли ПДК ] |
| Cф`- фон без реконструируемых [доли ПДК ] |
| Cди- вклад действующих (для Cf`) [доли ПДК]|
| Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [ м/с ] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qс [доли ПДК] |
| Kи - код источника для верхней строки Ви |
y= 848: 973: 1097: 1216: 1330: 1437: 1534: 1621: 1696: 1810: 1856: 1907: 1944: 1964: 1970:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= -533: -526: -503: -466: -413: -347: -267: -177: -76: 101: 181: 296: 416: 540: 665:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.080: 0.081: 0.081: 0.081: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.079:
Cc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032:
Cф : 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:
Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.051: 0.050: 0.050: 0.050: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Сди: 0.031: 0.031: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028:
Фоп: 94 : 100 : 107 : 113 : 120 : 126 : 132 : 139 : 145 : 156 : 160 : 166 : 172 : 178 : 184 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
y= 1959: 1933: 1891: 1835: 1766: 1684: 1572: 1488: 1386: 1275: 1158: 1036: 786: 608: 581:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 790: 913: 1032: 1144: 1249: 1344: 1458: 1534: 1606: 1666: 1711: 1741: 1755: 1742: 1739:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.079: 0.079: 0.079: 0.079: 0.079: 0.080: 0.080: 0.080: 0.079: 0.079: 0.079: 0.079: 0.080: 0.080: 0.080:
Cc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032:
Cф : 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:
Cф`: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Сди: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029:
Фоп: 190 : 196 : 202 : 208 : 214 : 220 : 228 : 233 : 239 : 245 : 251 : 257 : 269 : 278 : 279 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
y= 457: 337: 222: 114: 15: -73: -150: -213: -263: -297: -316: -327: -338: -342: -334:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 1719: 1684: 1633: 1569: 1492: 1402: 1303: 1194: 1079: 958: 834: 715: 596: 511: 385:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.080: 0.079: 0.079: 0.079: 0.079: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.080: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081:
Cc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032:
Cф : 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:
Cф`: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:
Сди: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.029: 0.029: 0.029: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.030:
Фоп: 285 : 291 : 297 : 303 : 309 : 315 : 322 : 328 : 334 : 340 : 346 : 352 : 359 : 3 : 9 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
_______________________________________________________________________________________________
y= -311: -273: -220: -153: -74: 17: 119: 228: 345: 466: 664: 722: 848:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 262: 142: 28: -78: -175: -262: -336: -397: -444: -475: -514: -524: -533:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081: 0.081:
Cc : 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.032: 0.033: 0.033: 0.032: 0.032:
Cф : 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063: 0.063:
Cф`: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050: 0.050:
Сди: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.030: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031: 0.031:
Фоп: 16 : 22 : 29 : 35 : 41 : 48 : 54 : 61 : 67 : 74 : 84 : 87 : 94 :
Uоп: 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 : 0.64 :
: : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 : 0019 :
Ви : 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006:
Ки : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 : 0109 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= -475.0 м, Y= 466.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0813316 доли ПДКмр|
| 0.0325326 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 74 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.049946 | 61.4 (Вклад источников 38.6%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.0381| 0.006350 | 20.2 | 20.2 | 0.166530401 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.0381| 0.006350 | 20.2 | 40.5 | 0.166530401 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.0570| 0.005267 | 16.8 | 57.2 | 0.092409559 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.0570| 0.005267 | 16.8 | 74.0 | 0.092409559 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.0570| 0.005267 | 16.8 | 90.8 | 0.092409559 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.0206| 0.001904 | 6.1 | 96.9 | 0.092409559 |
| В сумме = 0.080352 96.9 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000980 3.1 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10. Результаты расчета в фиксированных точках.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Группа точек 001 (К.Т. №1)
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3
Запрошен учет дифференцированного фона с постов для действующих источников
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 22.0(Uмр) м/с
Точка 1. К.Т.№1.
Координаты точки : X= -248.0 м, Y= 1553.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0805490 доли ПДКмр|
| 0.0322196 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 134 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.050467 | 62.7 (Вклад источников 37.3%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.0381| 0.006270 | 20.8 | 20.8 | 0.164415330 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.0381| 0.006270 | 20.8 | 41.7 | 0.164415330 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.0570| 0.004945 | 16.4 | 58.1 | 0.086756647 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.0570| 0.004945 | 16.4 | 74.6 | 0.086756647 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.0570| 0.004945 | 16.4 | 91.0 | 0.086756647 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.0206| 0.001787 | 5.9 | 96.9 | 0.086756632 |
| В сумме = 0.079629 96.9 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000920 3.1 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 2. К.Т.№2.
Координаты точки : X= 1506.0 м, Y= 1520.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0795862 доли ПДКмр|
| 0.0318345 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 231 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.051109 | 64.2 (Вклад источников 35.8%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.0381| 0.006163 | 21.6 | 21.6 | 0.161617041 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.0381| 0.006163 | 21.6 | 43.3 | 0.161617041 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.0570| 0.004553 | 16.0 | 59.3 | 0.079876795 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.0570| 0.004553 | 16.0 | 75.3 | 0.079876795 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.0570| 0.004553 | 16.0 | 91.2 | 0.079876795 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.0206| 0.001645 | 5.8 | 97.0 | 0.079876788 |
| В сумме = 0.078740 97.0 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000847 3.0 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 3. К.Т.№3.
Координаты точки : X= 1353.0 м, Y= -113.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0795846 доли ПДКмр|
| 0.0318338 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 319 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.051110 | 64.2 (Вклад источников 35.8%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.0381| 0.005860 | 20.6 | 20.6 | 0.153662220 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.0381| 0.005860 | 20.6 | 41.2 | 0.153662220 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.0570| 0.004723 | 16.6 | 57.7 | 0.082863361 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.0570| 0.004723 | 16.6 | 74.3 | 0.082863361 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.0570| 0.004723 | 16.6 | 90.9 | 0.082863361 |
| 6 |000101 0105| Т | 0.0206| 0.001707 | 6.0 | 96.9 | 0.082863368 |
| В сумме = 0.078706 96.9 |
| Суммарный вклад остальных = 0.000878 3.1 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Точка 4. К.Т.№4.
Координаты точки : X= -426.0 м, Y= 299.0 м
_____________________________
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0810538 доли ПДКмр|
| 0.0324215 мг/м3 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Достигается при опасном направлении 65 град.
и скорости ветра 0.64 м/с
Всего источников: 10. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада
_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________
|Ном.| Код |Тип| Выброс | Вклад |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| Фоновая концентрация Cf` | 0.050131 | 61.8 (Вклад источников 38.2%)|
| 1 |000101 0019| Т | 0.0381| 0.006211 | 20.1 | 20.1 | 0.162871853 |
| 2 |000101 0109| Т | 0.0381| 0.006211 | 20.1 | 40.2 | 0.162871853 |
| 3 |000101 0001| Т | 0.0570| 0.005215 | 16.9 | 57.0 | 0.091499850 |
| 4 |000101 0104| Т | 0.0570| 0.005215 | 16.9 | 73.9 | 0.091499850 |
| 5 |000101 0002| Т | 0.0570| 0.005215 | 16.9 | 90.8 | 0.091499850 |__
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CBOHAR TASTVUA PESYIISTATOR PACHETOS
fIk 3PA V3.0. Mogens: MPK-2014
(coopunposana 21.09.2021 19:38)
fopoa  :003 011 Preporation Terminal.
OGuexT 10001 011 Preporation Terminal
Bap.pacu. i1 cywecTsywuee nonoxemne (2021 ros)

KoR 38| Hauverosarue sarpsswmowi sewects|  Cm | M |  C33 | X3 | o  |TeppuTopus|Komu| NAK(OYS) |Knacc|
| W cocras rpynn cywvawni | | | | | meeangunal UzA'| Cur/us fonac|

|

|

i

|07 o301 + 0330 | 6333 | 2.216225 | 0.613815 [wer pacu. | 0.611070 | 4.03708 | 10 | |
| 0337 | Yinepon oxcua (Ownce yrneposa, | 011313 | 0584434 | 0.543838 [wer pac. | 0.545725 | 0119831 | 10 | 5.0000000 | 4 |
| | Yrahan ras) (s84) | | | | | | [ |
| 0301 | Asora (1vy Awoxena (Asora | 4.2246 | 2.068030 | 0.502160 |wer pacw. | 0.498738 | 3.653367 | 10 | 0.2000000 | 2 |
| | anoxens) 159 | | | | | | [ |
| 0415 | Cuecs yrnesooponos npemenswx |  6.0338 | 3.208893 | 0.184012 [wer pacu. | 0.180614 | 3.381154 | 73 [50.0000000 | - |
| | €1%6s (15027 | | | | | | . |
| 43 | 63307+ 0333 | 3.3987 | 2.483751 | 0.123759 Iner pacu. | 0.123248 | 3.207694 | 9 | |
| 3 | 0322 1033 | 0lits | 63065es | 0.112013 Iner pacu. | 0.112648 | 0319506 | 3 | |
| 0330 | Cepa avoxcna (anrnzpna | 01433 | 01306544 | 0112905 |wer pacu. | O.1l26a1 | 01413222 | 2 | 0.5000000 | 3 |
| | CepancTati, Cepactan ras, Cepa | | | | | | [ |
| [REa ] | | | | | | [ |
| 0304 | A367 (IT) oxcha (Asora oxcma) |  0.3429 | 0.175863 | 0.081332 [wer pacu. | 0.081054 | 0.297033 | 10 | 0.s000000 | 3 |
| | ® | | | | | | [ |
| os02 | Sedzon (s4) | 1.0204 | 0.601055 | 0.034707 Imer pacu. | 0.034097 | 0.780s18 | 58 | 0.3000000 | 2 |
1%57° | 633377 1333 | 316593 | 2.5catoq | 0l027105 Iner pacu. | 0.06421 | 3.196334 | 9 | |
| 0¥16 | Cuecs yrnesonoponos npemenswux | 018057 | 0.360301 | 0.026647 [wer pacu. | 0.02c181 | 0.5%635 | &5 |30.0000000 | - |
| | cescio’ 150375 | | | | | | [ |
| 0616 | MwerunSenson (cwecs o, w-, i | 0.6722 | 0.443567 | 0.025707 |wer pacu. | 0.025246 | 0.576343 | 58 | 0.2000000 | 3 |
| | souepos) ' (203) | | | | | | [ |
| 0333 | Caposomopod (RMrmspocynstwa) |  3.5795 | 2.464151 | 0.020778 |wer pacu. | 0.020257 | 3.191803 | 7 | 0.0080000 | 2 |
| | i) | | | | | | [ |
| o621 | HeranGenson (349) | 0.2955 | 0.188923 | 0.010839 Imer pacu. | 0.010645 | 0.243244 | 58 | 0.6000000 | 3 |
| 2753 | Anwamn C12-15 /o nepecuere wa C/|  0.2123 | 0099068 | 0.008923 [wer pacu. | 0.008766 | 0154878 | 10 | 1.0000000 | 3 |
| | (yrnesozoponu Mpenensme C12-c15| | | | | | [ |
| | (& nepecuere ua Cy; Pactecpurens | | | | | | - |
| | Przesm) (10 | | | | | | . |
| 1325 | Sopuaneasria (Merawans) (s03) |  0.1198 | 0.081995 | 0.007099 |wer pacu. | 0.006573 | 0.115794 | 2 | 0.0500000 | 2 |
| 0328 | Ynepon (Cana, Srnepox ucpmai) | 0.4376 | 0351687 | 0.005636 [wer pac. | 0.005454 | 0.33756e | 2 | 01300000 | 3 |
| | 53 | | | | | | . |
| 0703 | Sens/a/mupen (3,4-5ensnupen) |  0.2058 | 0.165405 | 0.002651 [wer pacu. | 0.002565 | 0.205795 | 2 | 0.0000100°| 1 |
| | G5 | | | | | | . |
| 46 | 6302 + o316 + 0322 | 0.0552 | 0.054895 | 0.000603 |wer pacu. | 0.000593 | 0.053%05 | 2 | |
| 1301 | Mponas-2-0n (Auerom) (s70) | 010507 | 003044 | 0000553 Iwer pacu. | 01000535 | 0033535 | 2 | 0.3500000 | 4 |
| 0150 | Ravpwhr rwaporcwa (Watp emwwd, | 0.0361 | Cm<0.05 | Cm<d.05 [wer pacw. | Cn<0.03 | Cmeo.03 | 3 | 0.o%oo000 | - |
| | COna waycrmuscxan). (avt) | | | | | | . |
| 0302 | S307nan xucrova (3) | 0.0387 | cm<0.05 | Cm<0.05 Iwer pac. | Cm<0.05 | Cmeo.0s | 2 | 0.4000000 | 2 |
| 0376 | Tapoxnopna (Consnas xucnora, |  0.0180 | Cm<0.03 | Cm<0.05 |wer pacw. | Cm<0.03 | Cm<0.03 | 3| 0.2000000 | 2 |
| | 2020poA xnopHs) (163) | | | | | | . |
| 0322 | Copuan xucnora (5175 | 0.0055 | cm<0.05 | Cm<0.05 Imer pac. | Cm<0.05 | Cmeo.0s | 2 | 0.3000000 | 2 |
| 0310 | meran (72773 | 00020 | Cme0.05 | Cmc0.0S [mer pacu. | Cme0.0S | Cmepl0S | 6 |s0.0000000 | - |
| 1052 | MeTaon (nevwnossin cnwpr) (338) | 010004 | Cm<0.03 | Cm<0.05 |wer pacw. | Cm<0.03 | Cmeo.03 | 1| 1.0000000 | 3 |

Mpuvesans
1. TabMiiia OTCOPTUPOSANA 10 yWEHbWEHIO SHAeHM KOHUEHTPALM Ha FPAHWLE CaHUTAPHO-3aNTHO SOMs.
20 Cm - CyMMa 7o HCTONHIKEN 3arpASHEHMS MaKCUMANbHsX KOHUSHTDALWi (s Monsx MIKWP) - TOMoKO AN WoRenu MPK-2014
3. "3sessouxa” (=) & rpabe "MAKND(OBYE)" 03NAMAET, UTO COOTSETCTBYGuEe 3HAUEHME B3ATO Kax 1OMAKCC.
3] 3HateHis MaKCUMANoHO U3 PasOSHX KOHUEHTPALMl  rpadax "PM" (N0 PAcHeTHOMY NPAMOYrOMoHIKY)
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