
[bookmark: _Toc168671100][bookmark: _Toc242436867]Краткое нетехническое резюме с обобщением информации
[bookmark: _Toc241853321][bookmark: _Toc242436868]1) Место осуществления намечаемой деятельности
АО «АК Алтыналмас» предусматривает корректировку разработки золоторудного месторождения «Южный Караул-Тобе» открытым способом. Участок расположен в Шортандинском районе Акмолинской области. Площадь участка недр составляет 4,27 км². Проект предусматривает шесть карьерных выемок. Месторождение находится приблизительно в 8 км от ГОК «Жолымбет», на действующую золотоизвлекательную фабрику которого направляется добытая руда. Строительство новой фабрики на участке данным проектом не предусматривается.
Границы участка и размещение производственных объектов показаны на обзорной карте и карте-схеме проекта. Земельный участок с кадастровым номером 01:012:037:135 имеет целевое назначение «для добычи золота». Указанный срок аренды до 03.10.2031 года требует согласования с завершением работ в 2032 году.
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Ближайшие населённые пункты — Каратобинское, Жолымбет и Карасай (прежнее название — Степок). В проектных материалах приведены ориентировочные расстояния 2 км до Каратобинского и 15 км до Карасая. Расстояния от конкретных объектов до жилых домов уточняются по ситуационному плану. Актуальную численность населения и количество жителей в пределах расчётных зон воздействия необходимо подтвердить официальными сведениями.
Непосредственно затрагиваются земли карьеров, внешнего отвала вскрышных пород, рудного склада, отвалов плодородного слоя почвы, дорог и вспомогательных площадок. Суммарная площадь карьеров составляет 50,2 га, их глубина — от 23 до 96 м. Площадь внешнего отвала составляет 66,23 га, высота — 43 м; площадь рудного склада — 2,27 га. Изменения рельефа и условий использования земель имеют длительный характер.
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Горные работы предусмотрены в 2026–2032 годах. Общий объём добычи составляет 3 615,5 тыс. т руды, объём вскрышных пород по итоговой строке ПГР — 20 455,3 тыс. т. Максимальная добыча руды составляет 720,0 тыс. т в 2026 году. В отдельных округлённых итогах календарного плана имеются арифметические расхождения, которые необходимо уточнить.
Предусматриваются подготовка участков, снятие плодородного слоя почвы, бурение и взрывное рыхление пород, выемка, погрузка, перевозка руды и вскрыши, формирование отвала, содержание дорог и эксплуатационная разведка. Предприятие работает круглогодично, в две смены по 12 часов; взрывы выполняются в светлое время суток. Вскрышные породы размещаются во внешнем отвале, руда перевозится на фабрику ГОК «Жолымбет».
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Размещение горных работ обусловлено положением запасов месторождения. Рассматриваются открытая разработка и отказ от реализации скорректированных решений. Отказ исключает дополнительные воздействия, связанные с увеличением горных работ, но не обеспечивает добычу предусмотренных проектом запасов. Выбор открытого способа обусловлен условиями залегания руды и горнотехническими параметрами месторождения. Технические варианты оцениваются по безопасности, полноте извлечения, объёмам нарушения земель и воздействию на окружающую среду.
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Атмосферный воздух. Пыль образуется при бурении, погрузке, перевозке и складировании материалов, а также при сдувании с открытых поверхностей. Взрывные работы сопровождаются выделением пыли, оксидов азота и оксида углерода. В 2026 году учитываются 34 неорганизованных источника, в 2027–2032 годах — 31 источник.
Расчётные годовые выбросы составляют: 2026 год — 173,7697183 т; 2027 год — 212,2696216 т; 2028 год — 262,86488 т; 2029 год — 199,2937701 т; 2030 год — 202,9435625 т; 2031 год — 206,9793053 т; 2032 год — 129,2345686 т. Наибольшая годовая масса выбросов приходится на 2028 год. Допустимость воздействия на жилую застройку и границу СЗЗ оценивается по концентрациям, а не только по годовой массе выбросов. Выводы о соблюдении нормативов требуют сверки с актуальными расчётами рассеивания.
Водные ресурсы. Питьевая и хозяйственно-бытовая вода привозная; потребность по-новому ЗоНД составляет 967,25 м³/год. Для пылеподавления предусматривается карьерная вода. Расчётный водоприток составляет 3,6–24,3 м³/ч; величина 212 868 м³/год соответствует непрерывному максимальному притоку и не является потребностью в свежей воде. Часть откачиваемой воды используется на участке, остальная направляется в пруд-накопитель ГОК «Жолымбет» для повторного использования. Сброс на рельеф и в водные объекты не предусматривается. Водный баланс и проект отвода воды требуют согласования.
Почвы, недра и ландшафт. Разработка сопровождается изъятием руды и вскрыши, удалением растительного покрова и изменением рельефа. Плодородный слой почвы сохраняется отдельно для восстановления нарушенных земель. Возможные изменения уровней подземных вод при водоотливе требуют наблюдений и гидрогеологического обоснования.
Отходы. Основной поток — вскрышные породы, размещаемые во внешнем отвале. Коммунальные отходы предусматриваются в количестве 10,95 т/год с передачей специализированной организации. Отходы ремонта техники учитываются на ремонтных площадках ГОК «Жолымбет». Приведённые в основной части расчёты бурового шлама и суммарных отходов взрывных работ требуют исправления и подтверждения исходных данных; их значения не принимаются в резюме как окончательные. Упаковка и отходы средств инициирования должны классифицироваться раздельно.
Растительность, животный мир и культурное наследие. Наибольшее воздействие связано с занятием земель, удалением растительности, пылью, шумом и движением техники. Отсутствие охраняемых видов и объектов наследия необходимо подтверждать для актуальных границ всех объектов. При обнаружении предметов или объектов культурной ценности работы на соответствующем участке приостанавливаются и принимаются предусмотренные законодательством меры.
Население и работники. Возможные факторы воздействия — пыль, шум, движение транспорта, вибрация и воздушная волна при взрывах. Безопасность обеспечивается соблюдением границ опасных зон, режима взрывных работ, правил движения техники, применением средств защиты и контролем производственных факторов. Размер СЗЗ и соблюдение нормативов у жилой застройки должны быть подтверждены соответствующими расчётами.
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Предусматриваются полив технологических дорог и площадок, ограничение скорости техники, содержание дорог, сохранение плодородного слоя почвы, раздельное накопление отходов и их своевременная передача, предотвращение проливов топлива, контроль карьерного водоотлива и качества воды. Работы выполняются в отведённых границах. Экологический контроль должен охватывать воздух, воду и состояние земель с учётом утверждённой программы.
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Возможны пожары и проливы горюче-смазочных материалов, нарушения водоотлива, опасные ситуации при движении техники и взрывных работах, неустойчивость бортов и отвалов. Сильный ветер, метели, морозы и интенсивные осадки могут осложнять работы. Меры предупреждения включают техническое обслуживание оборудования, соблюдение технологии, контроль устойчивости сооружений и готовность персонала к оповещению и ликвидации последствий.
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После завершения работ восстановление нарушенных земель выполняется по проектным решениям ликвидации и рекультивации, с определением технического и биологического этапов, сроков и объёмов. Полное отсутствие необратимых изменений заявлять нельзя: карьерные выемки и отвал изменяют рельеф на длительный срок. Потери растительности и местообитаний оцениваются с учётом обследований и возможности восстановления.
Проект обеспечивает освоение запасов и поддерживает производственную деятельность, занятость и поступления в бюджет. Окончательный вывод о допустимости воздействия принимается после согласования расчётов выбросов, отходов и водного баланса, проверки границ СЗЗ и подтверждения отсутствия недопустимого воздействия на население и природные объекты. Отмеченные в проекте ограничения исходной информации должны быть устранены до принятия окончательных показателей.



