КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
К ОТЧЕТУ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ К ПРОЕКТУ «ПРИМЫКАНИЕ К АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ В РАЙОНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ №6»
1.1 ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО МЕСТА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПЛАН С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЕГО ГРАНИЦ
Проектируемые работы предусматриваются в Мангистауской области, в юго-восточной части города Актау, в районе промышленной зоны №6, на расстоянии 8,3 км от города Актау.
В геоморфологическом отношении район работ относится к новокаспийской аккумулятивной террасе морского генезиса. Рельеф представляет собой плоскую равнину. На формирование рельефа существенное влияние оказывает ветровая эрозия.
Важным гидрологическим объектом территории является Каспийское море. Гидрографическая сеть отсутствует. Расстояние до Каспийского моря составляет 4,2 км.
Согласно общепринятому инженерно-геологическому районированию территории Республики Казахстан, площадь исследования лежит в пределах Туранской плиты.

Координаты крайних угловых точек проектируемых работ:
· Север: 43.639269° СШ, 51.269595° ВД
· Юг: 43.629597° СШ, 51.269583° ВД
· Восток: 43.632906° СШ, 51.280051° ВД
· Запад: 43.629616° СШ, 51.259799° ВД
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[bookmark: _Toc164322148]Рисунок 1.1– Схема расположения участка проведения работ
[bookmark: _GoBack]1.2 ОПИСАНИЕ ЗАТРАГИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ ЕЕ НАСЕЛЕНИЯ, УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ИНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Местоположение характеризуется следующим образом:
· с северо-запада - территория промзоны, далее в 5 км жилая зона г. Актау;
· с севера - жилой массив Рауан в 4 км;
· с северо-востока - Мунайлинский район в 3,7 км;
· с востока - село Батыр в 10 км;
· с юго-востока - ТОО «МАЭК Казатомпром»;
· с юга - автотрасса Актау-Промзона-Ералиево, далее в 4 км южнее - ООПТ (Караколь);
· с юго-запада - территория промзоны, далее на расстоянии 3 км - п. Умирзак;
· с запада - автотрасса.
Численность населения Мангистауской области на 1 февраля 2026 г. составила 820,8 тыс. человек, в том числе 384,8 тыс. человек (46,9%) - городских, 436 тыс. человек (53,1%) - сельских жителей.
Согласно письмам государственных органов:
· на территории земельных участков, расположенных в зоне проектируемых объектов, зелёные насаждения отсутствуют;
· на земельном участке отсутствуют скотомогильники, места захоронений биоматериалов и других опасных источников инфекции;
· территория проектируемого объекта не относится к землям государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий;
· на планируемой территории отсутствуют пути миграции наземных диких животных, однако над территорией расположены пути миграции птиц, в том числе занесённых в Красную книгу Казахстана;
· объекты историко-культурного наследия не выявлены.
Участки возможных выбросов: максимальная зона воздействия составляет 720 м в восточном направлении от проектируемых работ. Превышений ПДК на границе жилой зоны не ожидается.
Участки возможных сбросов: сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не производится. Хозяйственно-бытовые стоки вывозятся специализированной организацией.
Участки извлечения природных ресурсов: добыча минеральных и сырьевых ресурсов проектом не предусмотрена.
Участки захоронения отходов: все виды отходов, образуемые при осуществлении деятельности, собираются в специально оборудованных местах по видам и передаются специализированным лицензированным организациям по договорам. Временное накопление - не более 6 месяцев.
1.3 НАИМЕНОВАНИЕ ИНИЦИАТОРА НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЕГО КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
· Наименование организации: ТОО «KazAzot Prime»
· БИН: 221240027521
· Юридический адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 6, здание 150
· 
1.4 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целью проекта является строительство примыкания к автомобильной дороге в районе промышленной зоны №6 для обеспечения круглогодичной транспортной доступности Аммиачно-карбамидного комплекса (АКК).
Основные технические параметры:
· категория дорог - улицы и дороги местного значения; дорога промышленного района (IV категория);
· расчётная скорость - 40 км/час;
· ширина полосы движения - 3,5 м;
· число полос движения - 2;
· ширина дорожной одежды - 8,0 м;
· ширина земляного полотна - 11,0 м;
· поперечный уклон проезжей части - 15‰;
· крутизна откосов насыпи - 1:3;
· общая длина дороги - 2967,1 м;
· тип дорожной одежды - облегчённый, двухслойный асфальтобетон толщиной 7 см и 8 см.
Продолжительность строительства - 5 месяцев (150 дней). Срок начала строительства - октябрь 2027 г.
Вид строительства - новое.
Согласно Приложению 1 к Экологическому кодексу РК, намечаемый вид деятельности относится к IV категории.
Основные работы:
· планировочные работы территории объекта;
· строительство основных объектов;
· испытания и пусконаладочные работы;
· отделочные работы.
Мероприятия завершающего этапа:
· демонтаж временного бытового городка и стройбазы;
· демонтаж временных дорог, временных ограждений;
· устройство постоянных проектируемых дорог и площадок;
· демонтаж временного освещения, временных сетей водо-, электроснабжения;
· вывоз оставшихся излишков грунта и строительного мусора;
· благоустройство территории;
· демобилизация строительной техники и рабочего персонала;
· сдача объекта в эксплуатацию.
1.5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
1.5.1 Жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности
Позитивное социально-экономическое воздействие будет основным и преобладающим эффектом от реализации проектируемого строительства. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности Аммиачно-карбамидного комплекса создаст условия для его штатной эксплуатации, что приведёт к созданию рабочих мест, росту налоговых поступлений и укреплению экономики Мангистауской области.
Отрицательное воздействие на социально-экономические условия (пыление, шум) в период строительства будет носить временный, локальный характер и будет минимизировано за счёт реализации предусмотренных природоохранных и организационно-технических мероприятий.
Влияние на санитарно-эпидемиологические условия, жизнь и здоровье населения в период эксплуатации объекта будет отсутствовать ввиду значительного удаления проектируемого объекта от ближайших жилых зон (3–5 км). Уровни химического загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия (шум, вибрация) на границе селитебных территорий не будут превышать установленных гигиенических нормативов. Дополнительная угроза для жизни и здоровья населения не создаётся. Замена неорганизованных грунтовых съездов на спроектированное примыкание способствует снижению риска дорожно-транспортных происшествий.
1.5.2 Биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)
Растительный покров и животный мир по видовому составу беден и характерен для зоны пустынь и полупустынь. Засушливость климата определяет бедность территории поверхностными водами, растительность разреженная.
Растительность региона: полынно-солянковая. Доминирующие виды: ежовник безлистный, полынь беломельная, полынь гурганская, реже - полынь Лерха. Обнаружены ядовитое растение гармала обыкновенная, куст селитрянки Шобера, единично - нецветущие кустарники гребенщика. Почвенно-растительный слой по трассе подъездной дороги отсутствует.
Животный мир региона: пресмыкающиеся представлены 15 видами, из которых один (Палласов полоз) занесён в Красную книгу Казахстана. Из числа змей может обитать один ядовитый вид - щитомордник. Птицы: 19 видов включены в Красную книгу Казахстана (журавль-красавка, джек, степной орёл, могильник, балобан, змееяд, филин и др.). Млекопитающие носят типично пустынный облик; грызуны представлены 18 видами.
Строительство и эксплуатация проектируемых объектов производится в пределах промышленной зоны №6, ввиду чего специальные меры по защите флоры и фауны не требуются. Массовой гибели животных, нарушения путей миграции и мест концентрации не прогнозируется. Сокращение видового многообразия не ожидается.
1.5.3 Земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)
Существенным фактором воздействия на почвы является изъятие земель во временное и постоянное пользование. Согласно кадастровому делу № 1301/165237 под строительство и эксплуатацию подъездных автомобильных дорог выделены земли населённых пунктов площадью 2,028314 га (кадастровый номер земельного участка 13:200:075:1833).
Плодородный слой почвы на территории строительства отсутствует. Дополнительное изъятие земель не предусмотрено. Работы планируются в границах существующей застроенной территории. Механические нарушения минимальны (неглубокие выемки под бетонные основания). Загрязнение почв исключено при соблюдении герметичности и сбора отходов. Активизация эрозии, засоления, подтопления не прогнозируется.
1.5.4 Воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)
Территория относится к безводным районам. Постоянно действующая гидрогеологическая сеть в районе отсутствует. По результатам инженерно-геологических изысканий грунтовые воды на участке работ в скважинах №4 и 7 обнаружены на глубине 2,0–2,4 м, в скважинах №1–3, 5, 6 до глубины 3,0 м - не вскрыты (август 2025 г.).
В районе г. Актау подземные воды не пригодны для организации питьевого и технического водоснабжения. Ближайшее месторождение слабоминерализованных подземных вод расположено на расстоянии 43 км северо-восточнее г. Актау.
Сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты отсутствует. Дополнительное водопотребление и водоотведение в период эксплуатации не предусмотрено. Воздействие на поверхностные и подземные воды отсутствует или оценивается как низкое.
1.5.5 Атмосферный воздух
Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое, на границе жилого массива превышений долей ПДК не ожидается.
Основными загрязняющими веществами в атмосферу при строительстве будут выбросы от: дизельных двигателей генераторов/установок/агрегатов, битумного котла, сварочных агрегатов, ёмкости масла, окрасочных агрегатов, битумных работ, экскаватора и бульдозера, бурильной машины при СМР, передвижной техники.
Суммарное количество источников в период строительно-монтажных работ составит 17 ед., из них 4 - организованных, 13 - неорганизованных.
Ориентировочное суммарное количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу от стационарных источников за период строительства: 8,486 тонн/год. От передвижных источников - 12,15 т.
1.5.6 Сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем
При разработке отчёта оценка сопротивляемости к изменению климата экологических и социально-экономических систем не проводится.
1.5.7 Материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты
Памятники истории и культуры отсутствуют. Ландшафты не нарушаются, так как проведение работ предусматривается в границах существующей площадки. Воздействие на материальные активы за пределами площадки исключено. Реализация проекта предусматривается вдали от охраняемых объектов и не затрагивает памятников, культурных ландшафтов, состоящих на учёте в органах охраны памятников Комитета культуры РК.
1.5.8 Взаимодействие указанных объектов
Комплексная оценка воздействия в штатном режиме принята как воздействие низкой значимости.
1.6 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ПРЕДЕЛЬНОМ КОЛИЧЕСТВЕ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ
При проведении строительных работ предполагаются выбросы от 17 источников загрязнения атмосферы (4 организованных, 13 неорганизованных).
Суммарное количество загрязняющих веществ за период строительства:
· от стационарных источников - 8,486 т/год;
· от передвижных источников - 12,15 т.
Основные загрязняющие вещества (от стационарных источников):
· Железо (II, III) оксиды - 0,0003 т;
· Марганец и его соединения - 0,00001 т;
· Азота (IV) диоксид - 0,0018 т;
· Азот (II) оксид - 0,0003 т;
· Углерод (сажа) - 0,0002 т;
· Сера диоксид - 0,0041 т;
· Углерод оксид - 0,0101 т;
· Диметилбензол - 0,0081 т;
· Метилбензол - 0,0006 т;
· Бенз/а/пирен - 0,0000013 т;
· Бутан-1-ол - 0,0038 т;
· Бутилацетат - 0,0001 т;
· Формальдегид - 0,0023 т;
· Пропан-2-он (ацетон) - 0,0208 т;
· Масло минеральное нефтяное - 0,0001 т;
· Алканы С12-19 - 0,0346 т;
· Взвешенные частицы - 0,0025 т;
· Пыль неорганическая (SiO2 70-20%) - 8,3985 т.
Суммарное количество отходов за период строительства ориентировочно составит 2,9213 тонн:
· отработанные масла - 0,40783 т;
· промасленная ветошь - 0,0127 т;
· использованная тара ЛКМ - 0,00063 т;
· твёрдые бытовые отходы - 2,5 т;
· огарки сварочных электродов - 0,0001 т.
Образование отходов за период эксплуатации не предусматривается.
Физические воздействия:
· уровень шума - не более 80 дБА в течение 8 часов на рабочих местах без средств защиты слуха;
· уровень локальной вибрации - не более 1,25 м/с²;
· предельно допустимый уровень напряжённости электромагнитного поля - не более 25 кВ/м;
· коэффициент пульсации освещения - не более 20%.
Физическое воздействие в период эксплуатации будет отсутствовать.
Водопотребление:
· на пылеподавление и уплотнение (технические нужды) - 4417,9 м³;
· на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды - 1505,7 м³.
1.7 ИНФОРМАЦИЯ
1.7.1 О вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места её осуществления
Природные опасности отличаются очень низкой вероятностью за год; в условиях Мангистауской области наиболее вероятными могут быть сильные ветра и высокая температура.
Антропогенные опасности создают более значительный риск возникновения аварийных ситуаций, таких как: нарушение технологии, пожары из-за курения или работы в зимнее время с открытым огнём, технологическая недисциплинированность и др.
Рассмотренные модели наиболее вероятных аварийных ситуаций:
· сейсмическая активность - очень низкий риск (площадь не находится в сейсмически активной зоне);
· неблагоприятные метеоусловия - низкий риск;
· воздействие электрического тока - низкий риск;
· воздействие машин и технологического оборудования - низкий риск;
· человеческий фактор - низкий риск;
· разлив ГСМ - низкий риск;
· аварии с автотранспортной техникой - очень низкий риск.
1.7.2 О возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений
При аварийных выбросах загрязняющих веществ зона повышенного загрязнения ограничится территорией промышленной площадки и не выйдет за пределы СЗЗ. При проливах нефтепродуктов и реагентов возможно локальное загрязнение почв и грунтовых вод, но масштаб ограничен местом аварии; при своевременной ликвидации последствия обратимы. Поражение населения исключено ввиду значительной удалённости населённых пунктов.
1.7.3 О мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
Общие меры: применение лучшей практики, документирование процедур реагирования, поддержание резервного оборудования и запасов.
Организационные меры: соблюдение правил техники безопасности, обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях, своевременное устранение технических неполадок.
Технические меры: профилактический осмотр спецтехники и автотранспорта; при нарастании неблагоприятных метеорологических условий - прекращение строительных работ на площадке.
При аварийных утечках дизельного топлива и ГСМ с учётом запроектированных требований к строительству площадки, они будут локализованы на месте и не окажут, ввиду ограниченных объёмов разливов, существенного воздействия на окружающую среду.
1.8 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
1.8.1 Мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности
Атмосферный воздух: подача дизельного топлива по герметичным топливо- и маслопроводам; применение качественного сертифицированного дизельного топлива; обеспечение прочности и герметичности соединений трубопроводов; содержание дизельных двигателей в исправном состоянии; контроль за содержанием выхлопных газов; рассредоточение во времени работ механизмов; организация движения транспорта; исправное техническое состояние техники; сокращение сроков хранения пылящих инертных материалов; пылеподавление автодорог; использование современного оборудования с минимальными выбросами.
Водные ресурсы: содержание материалов в герметичной таре; сбор бытовых сточных вод и своевременный вывоз стоков специализированным организациям для утилизации; соблюдение технологических параметров; аккумулирование случайных проливов; запрещение аварийных сбросов сточных вод на рельеф; разработка плана аварийного реагирования.
Отходы: раздельный сбор образующихся отходов по видам и классам опасности; накопление в промаркированных контейнерах на площадках с твёрдым покрытием; передача специализированным организациям; паспортизация опасных отходов; ведение учёта объёма, состава, режима образования, хранения и отгрузки отходов.
Почвы: систематизация движения наземных видов транспорта; движение только по имеющимся и отведённым дорогам; захоронение отходов только на специально оборудованных полигонах.
Растительность: движение автотранспорта только по отведённым дорогам; раздельный сбор отходов в специальных контейнерах; запрет на вырубку кустарников и разведение костров.
Животный мир: пропаганда охраны животного мира; ограничение техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием; маркировка и ограждение опасных участков; запрет на охоту в районе; разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта; ограничение скорости движения и снижение интенсивности движения в ночное время.
1.8.2 Мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям
Потери биоразнообразия при реализации проекта не прогнозируются.
1.8.3 Возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия
Необратимые воздействия при реализации проекта не ожидаются. Все воздействия носят локальный, кратковременный характер и являются обратимыми. Строительство примыкания направлено на обеспечение круглогодичной транспортной доступности Аммиачно-карбамидного комплекса и снижение риска дорожно-транспортных происшествий.
1.8.4 Способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности
В случае принятия решения о прекращении эксплуатации проектируемого примыкания проводится полный демонтаж всех искусственных дорожных сооружений, дорожные знаки и элементы обустройства. Все строительные отходы, образующиеся при демонтаже, подлежат сортировке, вывозу на специализированные полигоны для переработки или захоронения в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан.
Демонтированное асфальтобетонное покрытие после дробления может быть использовано в качестве вторичного щебня для отсыпки временных дорог или переработки на асфальтобетонном заводе, что минимизирует объём отходов.
Производится снятие и вывоз оставшегося слоя дорожной одежды (песчано-гравийная смесь, укреплённое основание) на глубину, обеспечивающую возможность последующего восстановления плодородного слоя почвы.
Земляное полотно (насыпь или выемка) подвергается планировке с возвращением рельефа к состоянию, максимально приближенному к природному, устраняются крутые откосы, выполняются склоны.
На всей площади, нарушенной в результате строительства и эксплуатации примыкания (ориентировочно 0,5–1,0 га), проводится техническая рекультивация.
В случае выявления загрязнения грунтов и почвы нефтепродуктами или иными опасными веществами в период эксплуатации примыкания (например, при аварийном разливе) проводится дополнительная очистка - биоремедиация (внесение сорбентов и нефтеокисляющих бактерий) либо вывоз загрязнённого грунта на специализированный полигон.
1.9 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
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· «Инструкция по организации и проведению экологической оценки», утверждена Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280;
· СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;
· СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги»;
· СП РК 3.03-104-2014 «Проектирование дорожных одежд»;
· СП РК 4.01-101-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»;
· «Сборник методик по расчёту выбросов загрязняющих веществ от различных производств», Алматы, 1996;
· «Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», РНД 211.2.02.04-2004, Астана, 2004;
· «Методика расчёта нормативов выбросов от неорганизованных источников», Астана, 2008;
· «Методика расчёта выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах», РНД 211.2.02.03-2004, Астана, 2004;
· Методика разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления (Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. № 100-п);
· «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63;
· Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утверждённые Приказом Министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020;
· Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утверждённые приказом Министра национальной экономики от 16.03.2015 г. № 209;
· Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утверждённые приказом Министра здравоохранения РК от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72;
· Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённые приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;
· Письма государственных органов (Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, Актауский городской отдел земельных отношений, Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира);
· Справка РГП «Казгидромет» по метеопосту г. Актау;
· Отчёт о проведении полевой археологической экспертизы по выявлению объектов историко-культурного наследия (ИП «Калменов М.Д.»).
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