НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ

«План разведки твердых полезных ископаемых на блоках
M-43-52-(10а-5в-6) (частично), M-43-52-(10а-5в-7) (частично), M-43-52-(10а-5в-8), M-43-52-(10а-5в-11) (частично), M-43-52-(10а-5в-12), M-43-52-(10а-5в-13), M-43-52-(10а-5в-16), M-43-52-(10а-5в-17), M-43-52-(10а-5в-18)
в Карагандинской области»

Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности:
Участок работ находится в Осакаровском районе Карагандинской области, в 65 км восточнее районного центра п. Осакаровка. До областного центра (г. Караганда) от участка работ 75 км. Ближайший населенный пункт с. Степное расположено в 7 км к юго-западу, западу от участка работ.

Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные:
ТОО "QazGeology", A05A6G2, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, Проспект Сейфуллина, здание № 498, Нежилое помещение 1в,
230240041734, +7 776 651 02 04.

Краткое описание намечаемой деятельности:
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: _Hlk33780025]Основанием для разработки плана разведки является Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых №3692-EL от «04» октября 2025 г., выданная Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан.
Границы территории участка недр: 9 (девять) блоков - M-43-52-(10а-5в-6) (частично), M-43-52-(10а-5в-7) (частично), M-43-52-(10а-5в-8), M-43-52-(10а-5в-11) (частично), M-43-52-(10а-5в-12), M-43-52-(10а-5в-13), M-43-52-(10а-5в-16), M-43-52-(10а-5в-17), M-43-52-(10а-5в-18). 
Геологическими задачами работ является изучение геологического строения участка, выяснение основных закономерностей локализации возможных оруденений и их масштабов с целью определения прогнозных ресурсов по всем перспективным участкам площади.

Краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду:
Общий объем выбросов загрязняющих веществ при разведке в 2026 году составит: 0.885672942 г/сек и 1.982962029 т/год, в 2027-2028-2029 году составит: 0.830662942 г/сек и 1.855152029  т/год, при разведке в 2030 году составит: 0.541772691 г/сек и 0.306388928 т/год. Расчетами подтверждено, что выбросы от источников не окажут влияния на загрязнения атмосферного воздуха, так как период работ состояние атмосферного воздуха, оценивается, как локальное, временное и незначительное.
Расход воды на хоз-питьевые нужды в 2026-2027-2028-2029 годах составляет 217,89  м3/год, в 2030  году составляет 72,63 м3/год.
Итого расход воды на технические нужды в 2027-2028-2029 году составляет 135,0 м3/год. Так как буровые работы не предусмотрены в 2026 и 2030 годы, отсутствуют расчеты водопотребления на технические нужды при буровых работах при разведке в 2026 и 2030 годы.
Забор воды не осуществляется, так как вода на производственные и хозяйственно-бытовые нужды доставляются на стройплощадку автотранспортом.
Хоз-бытовые сточные воды отводятся в биотуалет, по мере накопления вывозятся по договору на отведенные места. Сбросов сточных вод в поверхностные водные источники период работ не предусматривается. Намечаемая деятельность не окажет дополнительного воздействия на поверхностные воды района.
Объем образования отходов при ликвидации в 2026-2030 годы составит – 2,305 т/год.
Отходы будут вывозиться со специальным автотранспортом. Вывоз отходов осуществляется своевременно. Все отходы передаются сторонним организациям.
Движение транспорта и другой специальной техники вне регламентированной дорожной сети не предусматривается. 
В целом же воздействие проектируемых работ на состояние почвенного покрова, при соблюдении проектных природоохранных требований, можно принять как незначительное.

Для снижения воздействия проводимых работ на атмосферный воздух необходимо предусмотреть ряд технических и организационных мероприятий:
-	содержание в исправном состоянии всего технологического оборудования;
-	недопущение аварийных ситуаций, ликвидация последствий случившихся аварийных ситуаций;
-	контроль соблюдения технологического регламента производства.
Проектом предусмотрен ряд мер по защите подземных вод от загрязнения и истощения:
-	для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре;
-	установка всего оборудования на бетонированных площадках;
-	обустройство мест локального сбора и хранения отходов;
-	раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях.
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:
-	размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
-	максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;
-	содержание территории стройплощадки в должном санитарном состоянии.
В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе проведения проектных работ необходимо осуществление следующих мероприятий: 
-	систематизация движения наземных видов транспорта;
-	осуществление движения наземных видов транспорта только по имеющимся и отведенным дорогам;
-	проведение мероприятий по предотвращению эрозионных процессов;
-	разработка и строгое выполнение мероприятий по сохранению почвенных покровов, исключению эрозионных, склоновых и др. негативных процессов изменения природного ландшафта.
Меры, снижающие риск возникновения аварийных ситуаций:
-	технологический процесс проводится в строгом соответствии с нормативно-технической документацией, технологическим регламентом и стандартом предприятия; 
-	все решения и рекомендации по эксплуатации объектов предприятия проводятся в соответствии с техническим проектом;
[bookmark: _GoBack]-	систематическое наблюдение за состоянием оборудования и соблюдением технологического режима производственного процесса.


