Краткое нетехническое резюме
к проектам нормативов эмиссий и программам ТОО «Gas Processing Company» на 2027–2031 гг. (УКПГ-40, месторождение Кожасай)
1. Назначение документов
Настоящее резюме в доступной форме описывает пакет природоохранной документации, разработанной для ТОО «Gas Processing Company» на период 2027–2031 гг. в связи с окончанием срока действия нормативов и экологического разрешения на 2022–2026 гг. В пакет входят:
1. проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (НДВ) на 2027–2031 гг.;
1. проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ со сточными водами в пруд-испаритель (НДС) на 2027–2031 гг.;
1. Программа управления отходами (ПУО) на 2027–2031 гг.;
1. Программа производственного экологического контроля (ПЭК) на 2027–2031 гг.
Нормативы эмиссий являются основой для выдачи экологического разрешения на воздействие и для контроля за тем, чтобы деятельность предприятия не приводила к превышению гигиенических нормативов качества окружающей среды. Документация разработана ТОО «Мунай Энерджи Групп» (лицензия № 01531Р от 14.01.2013 г.) в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК.
Решением по определению категории от 14.10.2021 г. установка комплексной подготовки газа отнесена к объектам I категории, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду.
2. Основание для актуализации
Помимо окончания срока действия прежних нормативов, в 2027–2031 гг. на УКПГ-40 вводятся в эксплуатацию новые объекты, по которым разработаны Разделы «Охрана окружающей среды» (РООС) к рабочим проектам и получены заключения уполномоченного органа:
1. «Проектирование вертикального резервуара 2000 м³ на территории УКПГ-40 на месторождении Кожасай» (заключение № KZ30VWF00354638 от 26.05.2025 г.);
1. «Резервуарный парк хранения СПБТ на территории УКПГ-40 месторождения «Кожасай». Модернизация» (заключение № KZ42VWF00475963 от 08.12.2025 г.);
1. «Реконструкция АВО (аппарат воздушного охлаждения с водяным орошением) нефтяного газа после 1-й ступени компримирования на УКПГ-40» (заключение № KZ95VWF00649415 от 28.09.2026 г.);
1. «Реконструкция (модернизация) установки получения легких углеводородов на УКПГ-40» (заключение № KZ68VWF00649416 от 28.09.2026 г.).
Согласно заключениям по АВО и УПЛУГ, проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду не требуется; экологическая оценка выполнена по упрощенному порядку.
3. Расположение предприятия
Установка комплексной подготовки газа мощностью 40 000 м³/час (УКПГ-40) расположена в Байганинском районе Актюбинской области (Кызылбулакский сельский округ), на месторождении Кожасай, в 350 км к югу от г. Актобе. Площадка находится в постоянном землепользовании предприятия, площадь участка — 12,95 га. Все новые и реконструируемые объекты размещаются в пределах существующей промышленной площадки, дополнительного изъятия земель не требуется.
С северо-восточной стороны от УКПГ расположена компрессорная станция «Кожасай», с северо-западной стороны на расстоянии 200 м — территория ТОО «Казахойл Актобе». Расстояния до ближайших объектов:
1. ближайшая жилая зона — п. Кожасай — 6,27 км в северо-западном направлении;
1. вахтовый поселок — 6,9 км к северу;
1. река Эмба — 2,35 км в северо-западном и западном направлении;
1. памятник природы Актюбинской области пески «Кокжиде» — 8,58 км в северо-западном направлении.
Для предприятия установлена санитарно-защитная зона (СЗЗ) размером от 3 500 до 4 480 м по разным направлениям (санитарно-эпидемиологическое заключение № D.04.X.KZ61VBZ00035135 от 21.06.2022 г., I класс опасности). Жилая застройка, постоянно проживающее население, заповедники и памятники в пределах СЗЗ отсутствуют.
4. Чем занимается предприятие
ТОО «Gas Processing Company» перерабатывает попутный нефтяной газ, поступающий по трубопроводам с месторождения Кожасай (ТОО «Казахойл Актобе»). Цель деятельности — обеспечение энергетической и экологической безопасности, а также внутренних потребностей Республики Казахстан товарным и сжиженным нефтяным газом.
Газ последовательно проходит очистку от капельной жидкости, компримирование, очистку от сероводорода (аминовая сероочистка), осушку, разделение на фракции. Продукцией предприятия являются товарный газ, сжиженные углеводородные газы (пропан-бутан для бытовых нужд и автотранспорта), стабильный газовый бензин и гранулированная сера. Предприятие работает непрерывно — 350 дней в году, 15 дней отводится на плановый ремонт. Планируемый объем переработки сырого газа в 2027–2031 гг. — 500 млн м³ в год.
5. Воздействие на атмосферный воздух (проект НДВ)
Основное воздействие предприятия на окружающую среду — выбросы в атмосферный воздух. Их источниками являются факельные установки (сжигание газа при пусках, остановках и аварийных сбросах), газопоршневые компрессоры, нагревательные печи, паровые котлы, печь дожига отходящих газов установки получения серы, а также утечки газа через неплотности арматуры и фланцевых соединений оборудования и трубопроводов.
Проектом НДВ на 2027–2031 гг. учтено 235 стационарных источников выбросов (50 организованных и 185 неорганизованных), выбрасывающих 47 загрязняющих веществ. Основную массу выбросов составляют метан, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота и легкие углеводороды (бутан, пентан). По сравнению с прежним проектом добавлено 13 новых источников (резервуары РВСП-2000 и РГС-200, АВО, новое оборудование УПЛУГ), исключено 4 неработающих источника.
Таблица 1
	Показатель
	НДВ 2022–2026 гг.
	НДВ 2027–2031 гг.

	Количество источников, всего
	223
	235

	в т.ч. организованных
	49
	50

	в т.ч. неорганизованных
	174
	185

	Норматив выбросов, т/год
	4 856,960
	3 512,229



Несмотря на увеличение числа источников, суммарный норматив выбросов снижается примерно на 28 % (с 4 856,960 до 3 512,229 т/год) за счет уточнения состава и плотности газа по утвержденным паспортам 2026 года. Из нормируемого объема на твердые вещества приходится 72,112 т/год, на газообразные и жидкие — 3 440,118 т/год.
Норматив — это верхняя допустимая граница, рассчитанная при полной загрузке оборудования. Фактические выбросы по данным отчетов производственного экологического контроля значительно ниже: 501,9 т в 2024 г., 309,7 т в 2025 г. и 114,6 т за I полугодие 2026 г.
Расчеты рассеивания показали, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны нет, поэтому изменение размеров СЗЗ не требуется. На периоды неблагоприятных метеорологических условий (штиль, инверсии) предусмотрены мероприятия по временному снижению выбросов.
6. Сточные воды (проект НДС)
Сброс сточных вод в реки, водоемы и на рельеф местности предприятием не производится. Хозяйственно-бытовые, производственно-дождевые и солесодержащие стоки от АБК УКПГ-40, вахтового городка и компрессорной станции «Кожасай» проходят многоступенчатую очистку: биологическую очистку на установке ЛОС-Р-35С с ультрафиолетовым обеззараживанием, доочистку в биологическом пруду, отстаивание и механическую очистку с фильтрацией.
Очищенная вода отводится в пруд-испаритель — накопитель замкнутого типа из двух карт общим объемом 47 492 м³. Часть очищенной воды используется повторно на производственные, противопожарные нужды и полив. Объем отводимых сточных вод — 12,53 тыс. м³ в год (1,43 м³/ч).
Проектом НДС установлены нормативы по 11 загрязняющим веществам (взвешенные вещества, БПК, ХПК, азот аммонийный, нитриты, нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты, ПАВ, нефтепродукты). Суммарный норматив сброса — 2,131 т/год. Поскольку пруд-испаритель является замкнутым накопителем, нормативы приняты на уровне фактических концентраций, подтвержденных анализами за последние три года.
7. Обращение с отходами (Программа управления отходами)
При эксплуатации УКПГ-40 образуются отходы производства (отработанные масла, фильтры, молекулярные сита, катализаторы, активированный уголь, неликвидная сера, металлолом, строительный мусор и др.) и отходы потребления (твердые бытовые и пищевые отходы, спецодежда, оргтехника и др.).
Собственных полигонов и мест захоронения отходов на предприятии нет. Отходы собираются раздельно в маркированные контейнеры на оборудованных площадках, хранятся не более 6 месяцев и передаются по договорам специализированным организациям на переработку, утилизацию или обезвреживание.
Таблица 2
	Лимиты накопления отходов на 2027–2031 гг.
	т/год

	Всего
	385,938

	в т.ч. отходы производства
	250,104

	в т.ч. отходы потребления
	135,834



Наибольшие объемы приходятся на твердые бытовые отходы (120,4 т/год), отработанные молекулярные сита (51 т/год), неликвидную серу (50 т/год) и отработанные катализаторы (40 т/год). Рост объемов отдельных видов отходов связан с увеличением производства: выпуск серы вырос с 4 134,5 т в 2023 г. до 7 247,7 т в 2025 г. Программой предусмотрены разработка инструкции по обращению с отходами, паспортизация вновь образующихся опасных отходов, ежегодное заключение договоров со специализированными организациями и обучение персонала.
8. Производственный экологический контроль (Программа ПЭК)
Программа ПЭК определяет, что, где и как часто контролирует предприятие, чтобы подтвердить соблюдение нормативов:
1. ежедневный операционный контроль режима работы и технического состояния всех технологических установок, факелов, котельной и резервуарных парков;
1. ежеквартальные инструментальные замеры выбросов на 21 организованном источнике (печи, котлы, факелы, установка получения серы), на остальных источниках — расчетным методом;
1. ежеквартальный контроль качества атмосферного воздуха в 2 точках на границе СЗЗ с наветренной и подветренной стороны, а также в периоды неблагоприятных метеоусловий;
1. контроль сточных вод, поступающих в пруд-испаритель, и учет водопотребления и водоотведения по приборам учета;
1. ежегодный отбор проб воды реки Эмба и проб почвы в 4 точках по границе промплощадки;
1. ежеквартальный радиационный контроль территории, оборудования и отходов;
1. учет образования и передачи отходов, контроль мест накопления;
1. ежемесячные и ежеквартальные внутренние проверки и ежеквартальная отчетность в уполномоченный орган.
Лабораторные анализы выполняются аккредитованной лабораторией. Результаты ПЭК размещаются на портале и доступны общественности.
9. Реконструкция АВО и модернизация УПЛУГ
Реконструкция АВО. Предусматривается установка двух новых аппаратов воздушного охлаждения газа А-0204 А/В рядом с существующими, в пределах промплощадки. Продолжительность работ — 4 месяца (начало в 2026 г.). Выбросы за весь период работ составят около 1,75 т, отходы — около 3,9 т; вода для нужд строителей — 627 м³, бытовые стоки собираются в герметичный выгреб (септик). В период эксплуатации новые аппараты добавят 1,41 т/год выбросов (утечки газа через неплотности соединений).
Модернизация УПЛУГ. В связи с нехваткой мощности существующей установки получения легких углеводородов рядом с ней размещается вторая установка (УПЛУГ-II); существующая установка продолжает работать в прежнем режиме. Работы ведутся 7 месяцев (2026–2027 гг.) вахтовым методом, численность персонала — 48 человек. Выбросы при строительстве — 9,68 т в 2026 г. и 8,89 т в 2027 г.; отходы — 2,88 т и 3,88 т соответственно. В период эксплуатации новое оборудование добавит 7,53 т/год выбросов углеводородов (бутан, изобутан, предельные углеводороды С1–С5); сероводород и метан от новых источников не выделяются.
Выбросы и отходы периода строительства носят временный характер и прекращаются после окончания работ. Источники периода эксплуатации новых объектов учтены в проекте НДВ на 2027–2031 гг.
10. Заключение
Деятельность ТОО «Gas Processing Company» на 2027–2031 гг. с учетом ввода новых объектов не приведет к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха за границей санитарно-защитной зоны и в ближайшей жилой зоне. Сброс сточных вод в природные водные объекты не осуществляется, отходы не захораниваются на территории предприятия и передаются специализированным организациям. Соблюдение нормативов обеспечивается системой производственного экологического контроля с регулярной отчетностью перед уполномоченным органом.
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Краткое нетехническое резюме   к проектам нормативов эмиссий и программам ТОО «Gas Processing Company» на  2027 – 2031 гг. (УКПГ - 40, месторождение Кожасай)   1. Назначение документов   Настоящее резюме в доступной форме описывает пакет природоохранной  документации, разработанной для ТОО «Gas P rocessing Company» на период 2027 – 2031 гг.  в связи с окончанием срока действия нормативов и экологического разрешения на 2022 – 2026 гг. В пакет входят:   –   проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  (НДВ) на 2027 – 2031 гг.;   –   проект нор мативов допустимых сбросов загрязняющих веществ со сточными  водами в пруд - испаритель (НДС) на 2027 – 2031 гг.;   –   Программа управления отходами (ПУО) на 2027 – 2031 гг.;   –   Программа производственного экологического контроля (ПЭК) на 2027 – 2031 гг.   Нормативы эмиссий  являются основой для выдачи экологического разрешения на  воздействие и для контроля за тем, чтобы деятельность предприятия не приводила к  превышению гигиенических нормативов качества окружающей среды. Документация  разработана ТОО «Мунай Энерджи Групп» (лиц ензия № 01531Р от 14.01.2013 г.) в  соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан от 2 января 2021 года №  400 - VI ЗРК.   Решением по определению категории от 14.10.2021 г. установка комплексной  подготовки газа отнесена к объектам I категории, оказ ывающим негативное воздействие на  окружающую среду.   2. Основание для актуализации   Помимо окончания срока действия прежних нормативов, в 2027 – 2031 гг. на УКПГ - 40 вводятся в эксплуатацию новые объекты, по которым разработаны Разделы «Охрана  окружающей среды»   (РООС) к рабочим проектам и получены заключения  уполномоченного органа:   –   «Проектирование вертикального резервуара 2000 м ³  на территории УКПГ - 40 на  месторождении Кожасай» (заключение № KZ30VWF00354638 от 26.05.2025 г.);   –   «Резервуарный парк хранения СПБТ на т ерритории УКПГ - 40 месторождения  «Кожасай». Модернизация» (заключение № KZ42VWF00475963 от 08.12.2025  г.);   –   «Реконструкция АВО (аппарат воздушного охлаждения с водяным орошением)  нефтяного газа после 1 - й ступени компримирования на УКПГ - 40» (заключение  № KZ95 VWF00649415 от 28.09.2026 г.);   –   «Реконструкция (модернизация) установки получения легких углеводородов на  УКПГ - 40» (заключение № KZ68VWF00649416 от 28.09.2026 г.).   Согласно заключениям по АВО и УПЛУГ, проведение обязательной оценки  воздействия на окружающую   среду не требуется; экологическая оценка выполнена по  упрощенному порядку.  

