Нетехническое резюме проекта
Общие сведения о проекте
ТОО «Capital Stroy V» планирует построить и эксплуатировать обогатительную фабрику, которая будет перерабатывать до 500 000 тонн полиметаллической руды в год с месторождения Жуантобе. Фабрика рассчитана примерно на 11 лет работы, нормативы выбросов устанавливаются на 2027–2036 годы.
	Параметр
	Значение

	Инициатор (оператор)
	ТОО «Capital Stroy V»

	Проектировщик
	ТОО «Q Engineering Group»

	Разработчик экологических материалов
	ТОО «Q Eco Solutions»

	Местоположение
	Павлодарская область, Баянаульский район; 15 км к северо-востоку от с. Акмектеп, 84,6 км от г. Экибастуз, 133 км от г. Павлодар

	Площадь участка
	736,2 га (кадастровый № 14:205:021:135), Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения

	Мощность
	до 500 000 т руды в год

	Продукция
	медно-свинцовый концентрат — 7 300 т/год; цинковый концентрат — 3 500 т/год

	Срок строительства
	10 месяцев

	Режим работы
	круглосуточно, вахтовым методом

	Категория объекта
	I категория (добыча и обогащение твёрдых полезных ископаемых, Экологический кодекс РК)


Площадка выбрана рядом с карьером, чтобы сократить перевозку руды. Участок находится в открытой степи, вне населённых пунктов. Ближайшие сёла: Акмектеп (15 км), Шоптыколь (32 км), Жамантуз (52 км); районный центр Баянаул — в 50 км.
По данным уполномоченных органов, на участке нет скотомогильников, месторождений подземных вод, земель лесного фонда, особо охраняемых природных территорий и объектов историко-культурного наследия. Участок входит в резервный фонд охотничьего угодья «Майкаинское». Все производственные объекты размещены за пределами водоохранных зон реки Ащысу (500 м) и озера Шаган (300 м).
Что будет делать фабрика
Фабрика будет дробить и измельчать руду, а затем выделять из неё полезные минералы методом флотации (разделение в воде с помощью реагентов и воздушных пузырьков). Металлы на площадке не выплавляются — готовый продукт отгружается в виде концентратов в биг-бэгах.
1. Руда из карьера привозится самосвалами на рудный склад и в приёмный бункер.
1. Дробление в три стадии — с кусков до 1 м до крупности менее 10–12 мм; материал перемещается закрытыми конвейерами.
1. Мокрое измельчение в шаровых мельницах до состояния пульпы (смеси тонкого порошка с водой).
1. Флотация: сначала выделяется медно-свинцовый концентрат, затем цинковый. Используются стандартные для отрасли реагенты: известь, ксантогенат, медный и цинковый купорос, сульфид и сульфит натрия, вспениватель, флокулянт.
1. Концентраты сгущаются, фильтруются и упаковываются для отгрузки.
1. Пустая порода (хвосты, около 98% руды) по трубопроводу подаётся в хвостохранилище, а осветлённая вода возвращается на фабрику.
В состав комплекса входят: вахтовый посёлок, административно-складская зона, рудный склад с дробильно-сортировочным комплексом, главный корпус фабрики, склады реагентов, лаборатория, угольная котельная (1,8 МВт), модульная АЗС, очистные сооружения и хвостохранилище.
Хвостохранилище — главный по масштабу объект. За 11 лет в нём будет размещено около 5 млн т хвостов (3,76 млн м³). Оно строится поэтапно: карта № 1 — к началу работы, карта № 2 — на 3-й год, наращивание и объединение карт — на 7-й год. Итоговая чаша — 28 га, вместимость 3,98 млн м³. Дно и откосы изолируются плёнкой-геомембраной на слое уплотнённого суглинка; сброс воды в реки и озёра не предусмотрен.
Состояние окружающей среды до начала работ
Территория сейчас не застроена, промышленных источников загрязнения на ней нет, и состояние среды соответствует природному фону.
· Климат. Резко континентальный: зимой до −39 °C, летом до +38 °C, осадков мало. Преобладают западные и юго-западные ветры, средняя скорость 3,6 м/с. Район отнесён к зоне с низким потенциалом загрязнения атмосферы — выбросы здесь хорошо рассеиваются.
· Воздух. Постов «Казгидромета» в районе нет. Уровень загрязнения оценивается как низкий; в сухую ветреную погоду возможна естественная запылённость.
· Вода. Река Ащысу протекает севернее участка, южнее есть горько-солёное озеро; ближайший производственный объект находится в 1 060 м от реки. Месторождений подземных вод под участком нет.
· Почвы. Супеси и суглинки, незасолённые; признаков техногенного загрязнения не выявлено.
· Радиация. Измеренный фон 0,12–0,19 мкЗв/ч — естественный, ниже норматива 0,29 мкЗв/ч.
· Растительность. Сухая ковыльно-типчаковая степь с полынью и караганой. Редких и краснокнижных растений на участке нет.
· Животный мир. Типичные степные виды: суслики, тушканчики, корсаки, жаворонки, хищные птицы. По данным территориальной инспекции, краснокнижных животных на участке нет, путей миграции тоже.
Воздействие на окружающую среду
По расчётам проекта, воздействие укладывается в гигиенические нормативы и в основном ограничено территорией предприятия и его санитарно-защитной зоны (СЗЗ). СЗЗ для фабрики составляет 500 м, для хвостохранилища — 1 000 м; ближайшее село находится в 15 км.
	Компонент
	Что происходит
	Итог по проекту

	Воздух
	33 источника выбросов (16 организованных, 17 неорганизованных), 33 вещества, всего 306,6 т/год. Основное — неорганическая пыль от дробления и пересыпки руды и дымовые газы угольной котельной
	На границе СЗЗ не более 0,48 ПДК (диоксид азота) и 0,62 ПДК для группы азот + сера — в пределах нормы

	Поверхностные и подземные воды
	Техническая вода — из скважин и карьерного водоотлива (около 1 000 м³/сут), питьевая — привозная (80 м³/сут). Около 3 200 м³/сут воды возвращается из хвостохранилища в оборот. Бытовые стоки очищаются на локальных очистных сооружениях и идут на полив и пылеподавление
	Сбросов в реки, озёра и на рельеф нет; объекты вне водоохранных зон; ложе хвостохранилища изолировано

	Отходы
	До 489 499 т/год, из них 99,9% — хвосты обогащения. Прочие 38 видов отходов — около 299 т/год, в т.ч. опасных 32,4 т/год (масла, фильтры, аккумуляторы, ветошь)
	Хвосты — в изолированное хвостохранилище; остальное собирается раздельно и не позднее 6 месяцев передаётся лицензированным организациям

	Шум и вибрация
	Дробилки, грохоты, мельницы, самосвалы
	Около 37 дБА на границе СЗЗ при норме 55 дБА днём и 45 дБА ночью; у вахтового посёлка около 43 дБА (запас ночью всего 2 дБА). Вибрация затухает в пределах площадки

	Радиация, тепло, электромагнитные поля
	Новых источников радиации нет
	В пределах фона и нормативов

	Земли и почвы
	Под зданиями, дорогами и хвостохранилищем почва на время работы утрачивается. Плодородный слой (0,2 м) снимается и складируется для рекультивации
	Локальное, долговременное; после закрытия — техническая и биологическая рекультивация

	Растительность и животные
	Утрата степной растительности под объектами, запыление, фактор беспокойства от техники и шума; животные уходят с участка
	Локальное и умеренное; редкие виды и пути миграции не затрагиваются


Основные вещества в выбросах (из 306,6 т/год):
	Вещество
	Выброс, т/год
	Доля

	Пыль неорганическая (двуокись кремния 20–70%)
	215,3
	70%

	Диоксид серы
	52,1
	17%

	Оксид углерода
	25,0
	8%

	Диоксид и оксид азота
	8,8
	3%

	Прочие 29 веществ
	5,3
	2%


Социально-экономические последствия
Проект создаёт более 150 новых рабочих мест (штат по расчётам программы отходов — 222 человека), налоговые поступления в бюджет и развитие местной инфраструктуры. Работа ведётся вахтовым методом, персонал живёт в вахтовом посёлке на площадке.
Ближайшее село Акмектеп (149 жителей) находится в 15 км — далеко за пределами СЗЗ, поэтому ухудшения условий проживания не ожидается. Участок не затрагивает Баянаульский национальный парк и туристические зоны. Проект предлагает приоритетно нанимать местных жителей и регулярно информировать общественность о работе фабрики и результатах экологического мониторинга.
Меры по снижению воздействия и контроль
Проект строится на трёх принципах: не дать пыли уйти с площадки, не сбрасывать воду в природу и изолировать хвосты от почвы и подземных вод. План природоохранных мероприятий рассчитан на 2027–2036 годы и финансируется из собственных средств предприятия.
Основные меры:
· закрытые конвейеры, аспирация с пылеуловителями (циклоны, рукавные фильтры) и водяной туман на узлах дробления и пересыпки;
· мокрое измельчение и флотация в закрытых ёмкостях; реагенты хранятся в заводской упаковке на оборудованных складах;
· орошение дорог и поверхности хвостохранилища, озеленение территории;
· замкнутый водооборот и повторное использование очищенных бытовых стоков;
· геомембрана в ложе хвостохранилища, аварийный пруд, наблюдение за дамбами;
· раздельный сбор отходов и передача их лицензированным организациям;
· снятие и сохранение плодородного слоя, движение техники только по дорогам, запрет охоты для персонала;
· после завершения работ — рекультивация хвостохранилища и нарушенных земель (планировка, засыпка плодородным слоем, посев трав).
Экологический контроль. Предприятие само ведёт наблюдения и сдаёт отчёты ежеквартально. Размер СЗЗ после запуска подтверждается натурными замерами.
	Что контролируется
	Где
	Как часто

	Выбросы пыли и газов
	аспирационные системы ДСК, котельная
	1 раз в квартал

	Качество воздуха
	граница СЗЗ
	по графику программы контроля

	Подземные воды
	4 наблюдательные скважины у хвостохранилища
	уровень — ежемесячно, состав — ежеквартально

	Очищенные стоки
	выход локальных очистных сооружений
	ежемесячно

	Устойчивость дамб
	дамбы хвостохранилища
	ежемесячно (после первого года осадки — ежеквартально)

	Почвы
	СЗЗ и прилегающая территория
	1 раз в год

	Шум, радиационный фон
	граница СЗЗ, вахтовый посёлок
	1 раз в год


Аварийные ситуации. Рассмотрены проливы реагентов и топлива, отказ пылеуловителей, утечки или нарушение устойчивости дамб, пожар, а также природные явления (сильные морозы, пыльные бури, ливни). Для каждого случая предусмотрены меры предотвращения и ликвидации; в периоды неблагоприятной погоды вводится режим снижения выбросов. Район несейсмичен.
Выводы
При соблюдении проектных решений фабрика не приведёт к превышению гигиенических нормативов за пределами санитарно-защитной зоны, а её воздействие оценивается как допустимое.
· Концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ не превышают 0,62 ПДК, шум — заметно ниже нормы.
· Вода не сбрасывается в реки и озёра, большая её часть используется повторно.
· Хвосты размещаются в изолированном хвостохранилище под постоянным наблюдением, остальные отходы вывозятся специализированными организациями.
· Утрата почв и растительности ограничена участком и компенсируется рекультивацией после закрытия; редкие виды, охраняемые территории и памятники не затрагиваются.
· Для района проект даёт более 150 рабочих мест и налоговые поступления.
Наибольшего внимания требуют пыление при дроблении руды, надёжность дамб и запас ёмкости хвостохранилища (к 11-му году оно заполняется на 99%), а также ночной шум у вахтового посёлка. Именно на них направлены производственный экологический контроль и план природоохранных мероприятий.
Источники: Раздел «Охрана окружающей среды», проект нормативов допустимых выбросов, проект технологических нормативов выбросов, проект нормативов физических воздействий, программа управления отходами, программа экологического контроля и план мероприятий по охране окружающей среды на 2027–2036 годы (ТОО «Q Eco Solutions», 2026).
