ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
намечаемой деятельности
«План разведки золотосодержащих руд на Крестовской площади район Алтай, ВКО, РК в 2026-2032 гг. (Лицензия №4175-EL от 03.03.2026 г.)»

1) описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, план с изображением его границ;
[bookmark: _Hlk141445130]Площадь работ расположена в районе Алтай, Восточно-Казахстанской области, РК в 170 км к северо-западу от областного центра г. Усть-Каменогорск, в 17 км западнее от районного центра – города Алтай и в 1 км к юго-западу от ближайших населённых пунктов Крестовка и Чапаево.
Лицензионная территория (Лицензия на разведку ТПИ №4175-EL от 03.03.2026 года), общей площадью 19,95 км2 состоит из 9-ти блоков (рис. 1): M-44-84-(10е-5г-19) (частично), M-44-84-(10е-5г-20) (частично), M-44-84-(10е-5г-25) (частично), M-45-73-(10г-5в-16) (частично), M-45-73-(10г-5в-21) (частично), M-45-73-(10г-5в-22), M-45-85-(10а-5а-1) (частично), M-45-85-(10а-5а-2), M-45-85-(10а-5а-3). Срок действия Лицензии – 6 лет.
Границы территории участка недр представляют собой полигон с вершинами в географической системе координат Долгота/широта (WGS 84), указанными в таблице 2.

Таблица 2 – Границы территории участка недр

	[bookmark: _Hlk223549606]№ п/п
	Восточная долгота
	Северная широта

	
	градусы
	минуты
	секунды
	градусы
	минуты
	секунды

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	83
	58
	00
	49
	42
	00

	2
	84
	01
	00
	49
	42
	00

	3
	84
	01
	00
	49
	41
	00

	4
	84
	02
	00
	49
	41
	00

	5
	84
	02
	00
	49
	40
	00

	6
	84
	03
	00
	49
	40
	00

	7
	84
	03
	00
	49
	39
	00

	8
	84
	00
	00
	49
	39
	00

	9
	84
	00
	00
	49
	40
	00

	10
	83
	59
	00
	49
	40
	00

	11
	83
	59
	00
	49
	41
	00

	12
	83
	58
	00
	49
	41
	00

	Площадь Лицензионной территории – 19,95 км2



Весь объем проектируемых геологоразведочных работ планируется проводить на участках детализации, расположенных в пределах Лицензионной территории, общей площадью 0,56 км2. Координаты участков детализации для проведения работ отражены в таблице 3.

Таблица 3 – Координаты участков детализации для проведения работ

	№ п/п
	Координаты угловых точек

	
	Северная широта
	Восточная долгота

	
	градусы
	минуты
	секунды
	градусы
	минуты
	секунды

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Участок Крестовское (S = 0.1359 км2)

	1
	49°
	41'
	39.933492"
	83°
	59'
	43.961856"

	2
	49°
	41'
	39.904764"
	84°
	0'
	1.256256"

	3
	49°
	41'
	26.779092"
	84°
	0'
	1.296"

	4
	49°
	41'
	27.153492"
	83°
	59'
	47.173056"

	5
	49°
	41'
	30.480144"
	83°
	59'
	43.605528"

	Участок Крестовское 2 (S = 0.0508 км2)

	1
	49°
	41'
	58.8408"
	84°
	0'
	15.6024"

	2
	49°
	41'
	58.8336"
	84°
	0'
	30.8736"

	3
	49°
	41'
	53.4408"
	84°
	0'
	30.9024"

	4
	49°
	41'
	53.4804"
	84°
	0'
	15.5412"

	Участок Филимоновское (S = 0.0971 км2)

	1
	49°
	39'
	56.0448"
	84°
	0'
	31.2624"

	2
	49°
	40'
	4.4832"
	84°
	0'
	47.9916"

	3
	49°
	39'
	58.8168"
	84°
	0'
	54.8964"

	4
	49°
	39'
	49.9572"
	84°
	0'
	37.6344"

	Участок Чапаевское (S = 0.0601 км2)

	1
	49°
	39'
	50.796"
	84°
	2'
	6.3996"

	2
	49°
	39'
	59.6412"
	84°
	2'
	12.8292"

	3
	49°
	39'
	57.3012"
	84°
	2'
	21.6996"

	4
	49°
	39'
	48.0888"
	84°
	2'
	15.5688"

	Участок Южный (S = 0.2120 км2)

	1
	49°
	39'
	8.0856"
	84°
	0'
	48.5856"

	2
	49°
	39'
	15.7176"
	84°
	1'
	11.0316"

	3
	49°
	39'
	15.6024"
	84°
	1'
	20.8236"

	4
	49°
	39'
	2.8548"
	84°
	1'
	19.4844"

	5
	49°
	39'
	1.2816"
	84°
	0'
	48.942"



[image: ]

Рисунок 1 – Ситуационная карта-схема расположения лицензионной территории и участков выполнения геологоразведочных работ

2) описание затрагиваемой территории с указанием численности её населения, участков, на которых могут быть обнаружены выбросы, сбросы и иные негативные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, с учётом их характеристик и способности переноса в окружающую среду; участков извлечения природных ресурсов и захоронения отходов;
Участки детализации (Крестовское, Филимоновское, Чапаевское и др.) находятся на расстоянии 1 км от ближайших населенных пунктов (села Крестовка и Чапаево).

3) наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные;
[bookmark: _Hlk141445210]Наименование:	ТОО «QSP»

Юридический адрес:	Республика Казахстан, область Абай, с. Калбатау, ул. Актамберды Жырау, дом 78

БИН:	060240024202

Руководитель:	директор Муратов Ерлан Муратулы

4) краткое описание намечаемой деятельности:
вид деятельности
Проведение геологоразведочных работ.

объект, необходимый для её осуществления, его мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), производительность, физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду
[bookmark: _Hlk179115458][bookmark: _Hlk179144816]Основными задачами проектируемых работ на Лицензионной площади являются:
– провести комплекс геологоразведочных работ (далее – ГРР), с целью оценки минеральных ресурсов по категории Indicated и Inferred, в соответствии с кодексом KAZ RC;
– на оставшейся части лицензионной площади, выполнить комплекс ГРР, с целью оценки ресурсного потенциала.
Решение геологических задач осуществить путем проведения комплекса ГРР, включающего следующие виды работ:
– поисковые маршруты;
– горные работы (механизированная проходка канав), в комплексе с геологическим сопровождением и бороздовым опробованием;
– бурение скважин, в комплексе с геологическим сопровождением и керновым опробованием;
– топографо-геодезические работы;
– лабораторно-аналитические исследования;
– изучение гидрогеологических, инженерно-геологических и горнотехнических условий, с отбором проб вмещающих пород и руд на определение физико-механических свойств;
– технологические исследования;
– камеральные работы.
Геологоразведочные работы планируется выполнять в 2 этапа:
I этап (поисково-оценочный). На участках детализации (Крестовское I, Крестовское II, Филимоновское, Чапаевское и Южный), производится оценка по разведочной сети 160х160 м, соответствующей категории Exploration target. В контурах продуктивной залежи, оконтуренной по данным лабораторно-аналитических работ, производится сгущение разведочной сети до 80 м с целью повышения категории оценки. Завершающей стадией поисково-оценочного этапа является изучение физико-механических свойств руд и проведение технологических исследований. По результатам поисково-оценочных работ выполняется предварительный подсчет минеральных ресурсов; укрупненная геолого-экономическая оценка, в результате которой будут определены объекты, имеющие коммерческое и промышленное значение; принимается решение о целесообразности вовлечения участков оценки в следующий этап.
Параллельно с оценкой, производится опоискование неизученной части площади путем бурения скважин по единичным профилям, расположенным в крест простирания потенциально перспективных структур. По результатам работ определяется ресурсный потенциал Exploration target и вносятся корректировки в программу ГРР оценочной стадии.
II этап (разведочный). В разведочный этап вовлекаются отдельные участки, потенциально рассматриваемые для вовлечения в эксплуатацию. Для повышения категории минеральных ресурсов до категории Indicated, в контурах данных участков, предусматривается сгущение разведочной сети до параметров 40х40 м. С целью определения горнотехнических условий отработки на стадии разведки проводятся геомеханические и гидрологические исследования.
По завершению геологоразведочных работ составляется Отчет по кодексу KAZ RC, с последующей постановкой минеральных ресурсов и запасов на Государственный учет РК.
Геологоразведочные работы планируется выполнять силами специализированной организации, привлекаемой на договорной основе. При этом контроль за выполнением работ будет осуществляться непосредственно недропользователем. Материально-техническое снабжение участка работ (ТМЦ, ГСМ, запасные части и др.) организовывается и производится непосредственно подрядной организацией, в соответствии с требованиями недропользователя.
В полевой сезон, продолжительностью 6 месяцев, с мая по октябрь включительно, будут выполняться поисковые маршруты, топогеодезические и буровые работы, опробование, геологическое сопровождение, комплекс гидрологических исследований.
Полевые работы будут проводиться в соответствии с международными стандартами ISO 14001 в сфере экологического менеджмента (Environmental Management) и OHSAS 18001 в сфере профессиональной безопасности и охраны труда (Occupational health and Safety).
Полевая база будет располагаться в поселке Крестовка. Расстояние от базы до участков работ составит в среднем – 5 км. Полевые работы будут выполняться вахтовым методом, круглосуточно, без выходных дней. Транспортное обеспечение полевых работ будет осуществляться собственными средствами геологического предприятия. Мелкий ремонт транспортных средств и оборудования будет выполняться непосредственно на участке; средний и капитальный – на основной базе предприятия, расположенной в г. Усть-Каменогорск. Доставка персонала к месту работы будет осуществляться ежедневно автомобилем УАЗ.
Связь производственной базы с участком осуществляется по сотовой сети и (или) с помощью УКВ радиостанций типа «Motorola».
Буровые работы, гидрогеологические исследования будут выполняться непосредственно на участках работ. Доставка керна в ящиках с буровой установки на базу будет выполняться автотранспортом с соблюдением необходимых мер предосторожности по его сохранности, c периодичностью 1 раз в сутки. Геологическая документация будет выполняться геологическим персоналом непосредственно в полевой базе.
Все виды проб предусматривается два раза в месяц вывозить автотранспортом с производственной базы в пробоподготовительный цех специализированной лаборатории ТОО «Dech» (г. Усть-Каменогорск). После проведения пробоподготовки пробы в виде аналитических дубликатов, помещенные в картонные коробки, направляются автотранспортом на проведение химико-аналитических исследований в испытательную лабораторию ТОО «Альфа Лаб» г. Семей.
Текущие камеральные работы будут выполняться геологической службой в головном офисе геологоразведочной компании.
Все изменения касающиеся направления работ, изменения мест заложения горных выработок и скважин принимаются членами НТС ТОО «QSP» и Подрядчика.

сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах
Топографо-геодезические работы
В состав топографо-геодезических работ входит:
– топографическая съемка масштабов 1:2000;
– выноска и топопривязка на местность устьев поисковых и разведочных скважин и горных выработок.
Выноска и топопривязка на местность устьев поисковых и разведочных скважин. При проведении буровых работ предусматривается топовыноска на местность устьев разведочных, гидрогеологических и инженерно-геологических скважин. По завершении работ выполняется окончательная планово-высотная привязка скважин. Выноска и привязка точек осуществляется тахеометром от точек съёмочного обоснования. Окончательные координаты заносятся в базу данных.
Топографическая съемка масштаба 1:2000. Предусматривается на площадях, включающих объекты, имеющие коммерческое и промышленное значение. Топографическая съемка выполняется на стадии разведки (2-й этап), с целью получения топографической основы масштаба 1:2000, с сечением рельефа 1 м. Плановая привязка и съемка будут выполняться теодолитными ходами, в качестве исходных будут использованы пункты государственной сети и пункты, определенные способом угловых засечек. Длина хода не должна превышать 3 км между твердыми пунктами и 1 км между угловыми точками.
Для работы будет использоваться электронный тахеометр Leica TC 307 с применением методики работ в кинематическом режиме, что гарантирует сантиметровый уровень точности. Обработка материалов выполняется в программе AutoCAD.
Поисковые маршруты
Все поисковые маршруты будут выполнены в пешеходном варианте. Маршруты будут выполняться на всех выделенных участках оценочных работ. Данный вид исследований необходим в первую очередь для подтверждения увязки структурных элементов, выполненной на поисковой стадии, а также для разработки составления крупномасштабной геологической карты 1:10000 рудного поля и более детальных карт участков детализации.
В состав работ по выполнению маршрутов входит: описание точек наблюдений, привязка точек на местности и вынос на карту фактического материала, отбор образцов и штуфных проб.
Полевая документация маршрутов ведется в полевом дневнике, который является основным первичным документом регистрации геологических наблюдений. Определение координат точек маршрутных наблюдений производится GPS навигатором.
Предполагается, что основная часть маршрутов или 50 п. км будет выполнена в масштабе 1:10000 с детализацией в масштабе 1:2000 общим объемом – 10 пог. км. Общий объем маршрутных поисков – 60 пог. км.
В процессе проведения маршрутов предусматривается отбор штуфных проб из естественных обнажений коренных пород, в количестве – 120 проб.
Буровые работы
Планом-разведки предусматривается колонковое бурение скважин наклонного заложения. С целью достижения оптимального угла встречи с рудной зоной и учитывая крутое падение жильных рудных зон (70-80º), будет производиться бурение наклонных скважин с поверхности под углами 60-70º. Количество скважин в профиле зависит от ожидаемой мощности рудной зоны (рудного тела), с расчетом получения по ней буровых сечений для соответствия с требуемой категории оценки запасов.
Буровые работы будут производиться буровой установкой CX1200, с электрическим приводом от индивидуальных дизельных электростанций. Монтаж, демонтаж и передвижение этих установок производится без разборки вышки и агрегатов.
В зависимости от конкретной геологической обстановки места заложения отдельных скважин и их глубины могут быть изменены, в пределах общего проектного объема бурения.
Объемы буровых работ составят 19100 п.м., в том числе:
– в рамках выполнения I этапа: 51 скважин, общим объемом – 8370 п.м.
– в рамках выполнения II этапа (возможны коррективы, исходя из результатов поисково-оценочного этапа): – 71 скважины общим объемом 10730 п.м.
Скважины при бурении с поверхности будут забуриваться под углом 60-70° с применением снаряда Boart Longyear. Бурение по рыхлым отложениям предусматривается коронками PQ (внешний Ø 122.6 мм, Ø керна 85.0 мм) с обсадкой скважины трубами диаметром 108 мм. Далее скважины будут проходиться алмазными коронками HQ (внешний Ø 96.0 мм, Ø керна 63.5 мм), аварийный диаметр NQ (внешний Ø 75.7 мм, Ø керна 47.6 мм).
Промывка скважин при бурении будет производиться водой c добавлением полимерного реагента PAC-R (с расходом 1 кг на 1 м3 воды), которая обеспечивает смазочный эффект и возможность применения скоростных режимов бурения, а также исключает прихваты бурового снаряда при его оставлении на забое.
Техническая вода будет отбираться вакуумной закачкой из скважины в с. Крестовка и доставляться водовозами (КАМАЗ-43118) ёмкостью 3 м³.
Для использования воды в технологии бурения буровые площадки оборудованы передвижными металлическими зумпфами емкостью 2.0 м3, откуда вода в скважину подается насосом. Основной расход воды связан с естественным ее поглощением в стенках скважин при прохождении интенсивно трещиноватых блоков пород или разломов.
Основные технические характеристики металлического зумпфа: длина – 2 м, ширина – 1 м, высота – 1,25 м, толщина стенки металла – 3 мм.
Энергоснабжение буровых агрегатов и буровой площадки осуществляется автономным дизельным генератором мощностью 300 л.с.
После закрытия скважины производится рекультивация буровой площадки, обсадная колонна извлекается, за исключением кондуктора, который закупоривается крышкой с нанесенным номером пробуренной скважины белой не смываемой краской.
Обустройство площадок и подъездных путей для выполнения буровых работ. Для размещения буровых вышек намечается обустройство буровых площадок и подъездных путей, которые будут производиться механическим способом, с применением бульдозера Shantui SD22. По опыту буровых работ в аналогичных условиях: средняя площадь буровой площадки составляет 50 м2, средняя длина обустраиваемых подъездных путей для одной площадки – 20 м, ширина путей – 3.0 м, средняя мощность грунта, снимаемого бульдозером – 0.3 м.
В первый этап проходки бульдозером снимается слой ППС на всю площадь выработки, который затем складируется в отдельный бурт на её борту. В дальнейшем он подлежит обратной укладке в процессе рекультивации. Весь объём горных работ будет выполнен механическим способом, в породах III и IV категории. Мощность силовой установки бульдозера – 220 л.с.
Заправка бульдозера будет осуществляться из передвижной объёмом 6.0 м3, которая будет располагаться в непосредственной близости от места работ. Наполнение ёмкости будет производиться топливозаправщиком на базе автомобиля КАМАЗ-43118 по мере необходимости. Дизтопливо предполагается доставлять из АЗС г. Алтай.
Выход керна. Колонковые скважины будут буриться с полным отбором керна. Выход керна, согласно инструктивным требованиям KAZ RC, должен быть не менее 90% по вмещающим породам и 95% по рудной зоне, что решается с применением технологии колонкового бурения фирмы «Boart Longyear» в сопровождении с комплексом технических средств и применением полимерных реагентов (выход керна 95-100%). Проектом закладывается средний выход керна 95% для всего проектируемого объема бурения.
Для обеспечения проектного выхода керна (95%) будут применяться следующие мероприятия:
- применение полимерных растворов специальной рецептуры;
- в зонах интенсивной трещиноватости и дробления – ограничение длины рейса до 0.5 м, с уменьшением до минимума расхода промывочной жидкости;
- применение снаряда со съемными керноприемниками компании «Вoart Longyear».
Поднятый керн укладывается в керновые ящики стандартного образца. Скважины, после выхода из рудного тела во вмещающие породы, бурятся ещё не менее 5-10 м. В зависимости от мощности рудного интервала глубина скважин может быть увеличена или уменьшена.
Инклинометрия скважин. С целью определения истинного положения трасс скважин в пространстве, в процессе реализации проекта, будет выполнена текущая инклинометрия во всех наклонных скважинах, с длиной интервала промежуточного замера 25-50 м. Замеры искривлений стволов скважин будут выполняться регулярно в процессе бурения для своевременной корректировки трасс скважин, а также во всех случаях при резком искривлении скважин и при искажениях в показаниях прибора.
В случае если значение замера сильно отличается от предыдущего измеренного проводится повторный замер.
Для выполнения замеров искривления скважин будет использоваться автономный инклинометр АИ-30. Контроль показаний прибора, будет осуществляться не реже одного раза в год на установочном столе УСИ-2.
После проведения инклинометрии составляется акт замеров искривления скважин, данные заносятся в журнал инклинометрии и вносятся в БД (файлы Survey и Collar), где они могут использоваться для создания геологических разрезов, горизонтальных проекций и трехмерных моделей.
Объем инклинометрии – 19100 п. м.
В рамках программы QA/QC контроль инклинометрии осуществляется путем проведения контрольных замеров составляющим 10% от общего количества объема т.е.: 19100 × 0.1 = 1910.0 п.м.
Контроль инклинометрии предполагается выполнить с использованием современного скважинного прибора – магнитометра-инклинометра МИ-3803М или его аналогом.
Горные работы
В состав горных работ входят расчистка старых горных выработок и проходка поисковых канав. Горные работы планируется производить механизировано, экскаватором JCB 3CX-4T.
Расчистка старых горных выработок. Канавы расчищаются для определения геологических границ рудных тел (минерализованных зон) и сопоставления с данными советских времен по этим канавам. Длина канав составит 30-150 м и будет определяться шириной рудной зоны, с выходом во вмещающие породы на 2-4 м.
Расчистка канав при разведке будет осуществляться механизированным способом по разведочным линиям, заданным в крест простирания зон гидротермально-измененных пород и выявленным рудным телам. Разведочные линии, расположены в зависимости от ситуации в центральной части рудной зоны через 20-40 м, а на флангах – через 40-80 м. При механизированной расчистке канав, которая будет осуществляться экскаватором, приняты следующие параметры сечения: ширина выработки по полотну – 0,8 м, угол откоса полотна естественный, углубление полотна в коренные породы до 0,3 м.
Всего планируется расчистка 8 старых выработок, общей длиной – 1250 п.м. Объем горных работ составит 300 м3.
При механизированной расчистке канав предусматривается (при необходимости) ручная зачистка полотна для качественного отбора бороздовых проб, если они будут отбираться не со стенки выработки, а с полотна. Объём ручной зачистки составит 5% от общего объёма расчистки (около 15 м3).
Проходка канав. С целью выявления гидротермальных зон и кварцевых жил на участках Крестовское I, Крестовское II, Филимоновское и Чапаевское. Планом разведки предусматриваются поисковые работы, включающие проходку канав механическим способом.
Канавы будут проходиться на четырех перспективных участках детализации, охватывая всю потенциально перспективную площадь. расстоянием между выработками 40-160 м.
Всего планируется проходка 33 горных выработок (канав), длиной 60-100 м (общая – 3260 п.м.), ширина выработки по полотну – 0.8 м; глубина от 0,3 до 1.5 м (средняя – 0.9 м). Объем горных работ составит 2347.2 м3.
Суммарный объём горных работ, включающий в себя расчистку старых горных выработок и проходку канав составит: 300 + 2347.2 = 2647.2 м3.
Таким образом, общая протяжённость проходки канав составит: 1250+3260 = 4510 метров.
Площадь нарушенных земель при проходке канав определится из следующего соотношения:
4510 х 0.8 = 3608 м2,
где: 4510 – протяжённость канав, м; 0.8 – ширина канав, м
При средней мощности почвенно-плодородного слоя (ППС) 0.1 м, объём ППС составит 360,8 м3.
На первых этапах проходки выработок ППС в контуре будущей выработки будет снят бульдозером и складирован в отдельные бурты, которые будут сформированы около каждой выработки.
Обратная засыпка выработок (рекультивация) будет выполняться практически сразу после окончания их документации и опробования, т. е. разрыв времени между окончанием их проходки и рекультивации предполагается минимальным. Это не потребует долгого хранения ППС в буртах, в связи с чем операции пылеподавления буртов исключаются.
По причине весьма небольшой глубины выработок, водоотливных мероприятий при их проходке не требуется.
Рекультивация горных выработок
Проектом предусматривается техническая рекультивация канав и буровых площадок (планирование площадки и подъездных путей, утилизация бурового мусора). Весь объём горных работ будет выполнен механическим способом, с применением бульдозера Shantui SD22.
Рекультивация буровых площадок и подъездных путей. При рекультивации засыпка будет осуществляться в следующей последовательности: предварительно закладывается грунт, представляющий собой делювиальный и скальный слои, по верх укладывается почвенно-плодородный слой. Объемы перемещаемого связного и скального грунта при рекультивации буровых площадок и подъездных путей, составят 1543.3 м3. Объёмы перемещаемого ППС при рекультивации составят 738 м3.
Рекультивация канав. По завершению горных работ, геологической документации и опробования, все горные выработки будут засыпаны (рекультивированы) рыхлыми породами III-IV категорий без трамбования с укладкой сверху ППС.
В первый этап проходки каждой канавы, расчистки или площадки с подъездными путями бульдозером снимается слой ППС на всю площадь выработки, который затем складируется отдельно, который в дальнейшем подлежит обратной укладке в процессе рекультивации выработок.
Вследствие сравнительно небольшой глубины всех проектируемых выработок (до 1.5 м) полотно их будет находиться значительно выше уровня грунтовых вод, который расположен в районе работ на глубинах от 10 до 30 м. Это исключает необходимость водоотливных мероприятий при их проходке.
Объемы перемещаемого связного и скального грунта при рекультивации буровых площадок и подъездных путей, составят 2629.4 м3. Объёмы перемещаемого ППС при рекультивации составят 396,9 м3.
Опробование
В рамках проведения геологоразведочных работ предусматривается выполнить следующие виды опробования:
– отбор проб из керна скважин;
– отбор проб из горных выработок, бороздовым способом;
– отбор проб для выполнения комплекса определений физико-механических свойств горных пород и руд;
– отбор технологических проб.
Керновое опробование. Керновым опробованием будут охвачены скважины на всю глубину, за исключением рыхлых отложений (техногенные отложения). Основным назначением является установление содержания полезных компонентов в рудных телах.
В соответствии с требованиями KAZRC для золоторудных участков, керновому опробованию подвергается 100% объема бурения. Таким образом, объем рядовых керновых проб, при средней длине 1 м составит – 19100 проб.
Бороздовое опробование. Проводится по всем разведочным канавам и расчисткам старых горных выработок в полном объеме. Средняя длина проб принимается 2 м. Вес бороздовой пробы с 1,0 м интервала составит 7,5 кг. По опыту поисковых работ в данном регионе, оптимальным поперечным сечением бороздовой пробы является сечение 5 х 3 см: ширина борозды 5 см, глубина отбора – 3 см. Отбор проб будет проводиться с применением молотка, зубила или горного кайла в зависимости от крепости материала. Принимая среднюю длину пробы 1,0 м, общее количество бороздовых проб составит 4510 проб.
Отбор проб для выполнения комплекса определений физико-механических свойств горных пород и руд. Образцы для определения объемной массы и влажности будут отобраны из керна скважин в момент его подъема на поверхность. Масса каждого образца составляет не менее 200-300 грамм. После отбора образец надежно изолируется от окружающей среды влагонепроницаемой полиэтиленовой пленкой.
По каждой из рудных зон будут отобраны образцы по руде и по внутрирудным прослоям в количестве достаточном для статистической обработки. Общее количество проб для выполнения комплекса определений физико-механических свойств горных пород и руд составит – 9 проб.
Отбор технологических проб. Для исследований технологических свойств первичных руд (изучение вещественного состава, выбор оптимальной схемы обогащения руд) проектом предусматривается отбор лабораторной минералого-технологической пробы весом до 200 кг.
Всего будет отобрано 4 пробы по числу предполагаемых минералогических разновидностей руд, с учетом общего количества оцениваемых участков работ: Крестовское I, Крестовское II, Филимоновский и Чапаевский.
Все пробы будут отобраны из вторых половинок керна, оставшихся после кернового опробования. Отбор проб будет осуществляться на производственной базе Подрядчика.
Лабораторно-аналитические исследования
Проектом предусматривается следующий комплекс лабораторных исследований:
– обработка проб;
– атомно-абсорбционный анализ на золото;
– пробирный анализ на золото;
– проведение процедуры контроля качества QA/QC.
Обработка бороздовых и керновых и проб планируется выполнить в проборазделочном цехе испытательной лаборатории ТОО «Dech» г. Усть-Каменогорска на типовом оборудовании.
Для определения содержаний золота все пробы будут проанализированы атомно-абсорбционным методом. Измерения планируется выполнять на атомно-абсорбционном спектрометре Спектр в лаборатории ТОО «Альфа-Лаб», расположенной в г. Семей. Все пробы, в которых по результатам атомно-абсорбционного анализа обнаружены содержания золота 0,3 г/т и выше будут проанализированы пробирно-гравиметрическим методом на золото.
Для оценки степени надежности аналитических данных должен проводиться контроль качества работы основной лаборатории, проводящей анализ рядовых проб.
Гидрологические исследования
С целью изучения гидрогеологических условий, предварительной оценки обводненности и водопритока в будущие эксплуатационные выработки, настоящим проектом предусмотрены следующие виды работ:
– буровые работы;
– опытно-фильтрационные работы;
– топографическая привязка водопунктов;
– лабораторные исследования проб воды;
– камеральная обработка полевых материалов;
– составление главы в геологический отчет.
Гидрологические исследования планируется выполнить, с применением комплекса работ, на наиболее перспективных участках – Крестовское I и II.
Бурение гидрогеологических скважин будет осуществляться вращательным способом, буровой установкой УРБ 2А2. Начальный диаметр бурения 190 мм с установкой кондуктора 168 мм. Конечный диаметр бурения 110 мм. Рыхлая часть разреза обсаживается трубами диаметром 127 мм. Кондуктор извлекается. Фильтр естественный.
Наземная часть скважины оборудуется оголовником и для исключения проникновения атмосферных осадков и поверхностных вод в скважину по затрубному пространству в устье ее предусматривается установка цементного «замка».
Места заложения скважин и их координаты будут определены после проведения оценочного этапа ГРР. Количество скважин – 3 шт, глубина бурения – 50 м, общий объем – 150 п. м.
Обустройство площадок и подъездных путей для выполнения буровых работ. В силу особенностей рельефа участка работ, весь запланированный объем бурения будет выполнен в условиях простого, практически выровненного рельефа. Это не требует выполнения специальных горных работ по обустройству буровых площадок и подъездных путей. Поскольку будет применяться передвижной металлический зумпф для воды, горных работ для его обустройства так же не требуется.
Опытно-фильтрационные работы. По завершении буровых работ предусматривается выполнение чистки ствола скважин с последующим проведением пробной откачки силами буровой бригады эрлифтной установкой от компрессора марки КВ12/12С, на одно понижение при максимально возможном дебите. Задачей пробных откачек является предварительная оценка фильтрационных свойств водовмещающих пород и качества подземных вод.
Топографическая привязка водопунктов. По завершении буровых работ будет выполнена планово-высотная привязка скважин и поверхностных источников.
Лабораторные исследования проб воды будут выполняться в аккредитованных лабораториях. На соответствие требованиям сан. требований будет проанализировано 2 пробы отобранных из пробуренных скважин.
Камеральная обработка полевых материалов, составление главы в геологический отчет. Во время полевых работ проводится текущая камеральная обработка полученных материалов: ведётся документация буровых скважин с подготовкой паспортов, гидрогеологическое сопровождение опытно-фильтрационных работ, отбор проб воды. По окончании полевых исследований составляется глава «Гидрогеологические условия» к отчету по стандартам KAZ RC.
Технологические исследования
Для изучения вещественного состава и выбора оптимальной схемы обогащения руд, проектом предусматривается проведение технологических исследований на лабораторных минералого-технологических проб, отобранных с каждого участка оценки.
Для проектирования единой схемы переработки руд планируется разработка Технологического регламента.
Технологические исследования, а также разработку Технологического регламента планируется выполнить в филиале РГП «НЦ КПМС РК» «ВНИИЦветмет» г. Усть-Каменогорск.
Камеральные работы
Все виды работ по данному проекту будут сопровождаться камеральной обработкой в соответствии с требованиями инструкций по каждому виду работ. По срокам проведения и видам камеральные работы подразделяются на текущую и окончательную камеральную обработку.
Текущая камеральная обработка включает ежедневное обеспечение геологических, буровых, топогеодезических и других работ. Она состоит из следующих основных видов работ:
– составление планов расположения устьев скважин;
– составление рабочих геологических разрезов, планов с отображением на них геолого-структурных данных;
– составление заявок и заказов на выполнение различных видов лабораторных исследований;
– обработку полученных аналитических данных и выноску результатов на разрезы, планы;
– составление информационных записок, актов выполненных работ.
Окончательная камеральная обработка будет заключаться в создании базы данных, каркасной модели участка работ в ПО Micromine, с последующим выполнением подсчета минеральных ресурсов. Также будут составлены: окончательная геологическая карта месторождения, геологические разрезы и другие дополнительные графические материалы.
По окончании работ будет составлен итоговый отчет с подсчетом минеральных ресурсов и запасов по стандарту KAZRC. К отчету прилагаются все необходимые графические материалы с полной систематизацией полученной информации и увязкой обновленных данных с результатами работ прошлых лет.

примерная площадь земельного участка, необходимого для осуществления намечаемой деятельности
Лицензионная территория (Лицензия на разведку ТПИ №4175-EL от 03.03.2026 года), общей площадью 19,95 км2 состоит из 9-ти блоков: M-44-84-(10е-5г-19) (частично), M-44-84-(10е-5г-20) (частично), M-44-84-(10е-5г-25) (частично), M-45-73-(10г-5в-16) (частично), M-45-73-(10г-5в-21) (частично), M-45-73-(10г-5в-22), M-45-85-(10а-5а-1) (частично), M-45-85-(10а-5а-2), M-45-85-(10а-5а-3).
Весь объем проектируемых геологоразведочных работ планируется проводить на участках детализации, расположенных в пределах Лицензионной территории, общей площадью 0,56 км2.
Реализация намечаемой деятельности предусматривается на существующих земельных участках, предназначенных для ведения крестьянского хозяйства и ведения товарного сельскохозяйственного производства:
– участок Крестовское и участок Крестовское 2 располагаются на земельном участке с кадастровым номером 05-070-020-192, площадью 445,8 га, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение – для ведения сельскохозяйственного производства;
– участок Филимоновское располагается на земельном участке с кадастровым номером 05-070-020-323, площадью 1455,1729 га, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение – для ведения товарного сельскохозяйственного производства;
– участок Чапаевское располагаются на землях резерва (свободных государственных землях);
– участок Южный располагается на земельном участке с кадастровым номером 05-070-020-237, площадью 276,4 га, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, целевое назначение – для ведения товарного сельскохозяйственного производства.
Перед началом проведения геологоразведочных работ с собственниками земельных участков будут заключены договора публичного сервитута для проведения геологоразведочных работ без изъятия земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства.

краткое описание возможных рациональных вариантов осуществления намечаемой деятельности и обоснование выбранного варианта
[bookmark: _Hlk179144798]Ввиду отсутствия иного варианта осуществления намечаемой деятельности альтернативным вариантом в рамках настоящего отчёта может послужить только полный отказ от реализации намечаемой деятельности. Однако, полный отказ от намечаемой деятельности повлечёт за собой невозможность открытия новых месторождений полезных ископаемых, что негативно скажется на экономике страны в целом ввиду исчерпания существующих разведанных и эксплуатируемых месторождений.
На основании вышеизложенного, вариант отказа от намечаемой деятельности в виду его значительного негативного социального и экономического результата рассматриваться не будет.

5) краткое описание существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду, включая воздействия на следующие природные компоненты и иные объекты:
жизнь и (или) здоровье людей, условия их проживания и деятельности
[bookmark: _Hlk179145622][bookmark: _Hlk127346092]Намечаемая деятельность не окажет негативного воздействия на условия проживания и деятельности населения района. Воздействие на социально-экономическое развитие оценивается в положительном направлении, так как реализация намечаемой деятельности влечёт за собой стабильность в занятости населения, сохранение рабочих мест, а также увеличение налогообложения и поступлений в местный бюджет.

биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир, генетические ресурсы, природные ареалы растений и диких животных, пути миграции диких животных, экосистемы)
[bookmark: _Hlk110923890][bookmark: _Hlk127346119]Использование растительности и представителей животного мира, использования невозобновляемых или дефицитных природных ресурсов в ходе осуществления намечаемой деятельности не предусматривается.

земли (в том числе изъятие земель), почвы (в том числе включая органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации)
При реализации намечаемой деятельности не предусматривается изъятие земельных ресурсов.
Постановлением Акимата района Алтай № 332 от 15.07.2026 г. ТОО «QSP» установлено право ограниченного целевого пользования (публичный сервитут) на земельный участок для проведения геологоразведочных работ.
С целью исключения загрязнения и истощения плодородного слоя почвы перед началом проведения геологоразведочных работ, на участках, где предусматривается проведение буровых и горных работ, будет осуществляться снятие ПСП и его временное хранение в отдельных гуртах, исключающих его загрязнение, истощение и эрозию.
По окончанию проведения буровых и горных работ, а также работ по опробованию предусматриваются работы по рекультивации нарушенных земель, заключающуюся в обратной засыпке канав и возвращении ранее снятого ПСП на места, где осуществлялось его снятие.
Исходя из вышеизложенного, воздействие намечаемой деятельности можно охарактеризовать как не существенное.

воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)
Водные ресурсы для осуществления намечаемой деятельности потребуются для обеспечения нужд водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды (в том числе питьевые) и технические.
Источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд будет являться привозная вода из централизованных систем водоснабжения ближайших населённых пунктов.
Техническая вода будет отбираться вакуумной закачкой из скважины в с. Крестовка и доставляться водовозами (КАМАЗ-43118) ёмкостью 3 м³, при среднем плече перевозки 20 км. Общий объём забора не превышает 3 м3 в сутки, что попадает под исключение из требований о получении разрешения на специальное водопользование.
На технические нужды вода будет использоваться безвозвратно – будет осуществляться поглощение её при проведении буровых работ, а также осуществляться пылеподавление.
Сбор хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается осуществлять в водонепроницаемый биотуалет/выгреб и по мере наполнения стоки вывозить на ближайшие очистные сооружения.

атмосферный воздух
Согласно Проведённым расчётам, концентрации загрязняющих веществ, создаваемые в ходе осуществления намечаемой деятельности, на границе ближайшей жилой зоны не превысят установленные Гигиенические нормативы и не выйдут за границы лицензионной территории.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что воздействие на атмосферный воздух оценивается на допустимом уровне.

сопротивляемость к изменению климата экологических и социально-экономических систем
Влияние намечаемой деятельности на процесс изменения климата, условий и факторов сопротивляемости к изменению климата, экологических и социально-экономических систем не прогнозируется.

материальные активы, объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические), ландшафты
[bookmark: _Hlk179145835][bookmark: _Hlk102117634][bookmark: _Hlk110924066]Объекты историко-культурного наследия (в том числе архитектурные и археологические) в границах осуществления работ по намечаемой деятельности отсутствуют.
Реализация намечаемой деятельности не приведёт к необратимому изменению ландшафта по отношению к существующему положению, так как предусматривается последующая рекультивация нарушенных земель.

взаимодействие указанных объектов
Намечаемая деятельность не повлечёт за собой изменений в экологической обстановке и взаимодействии компонентов окружающей среды.

6) информация о предельных количественных и качественных показателях эмиссий, физических воздействий на окружающую среду, предельном количестве накопления отходов, а также их захоронения, если оно планируется в рамках намечаемой деятельности.
[bookmark: _Hlk127346349][bookmark: _Hlk132296264][bookmark: _Hlk179115789][bookmark: _Hlk179145488][bookmark: _Hlk141445869]В ходе реализации намечаемой деятельности прогнозируются выбросы загрязняющих веществ от нормируемых источников составят 10 наименований в общем количестве до 33,0 т/год, от ненормируемых – 1,4922343 г/сек (6 наименований).
Уровень шума не превысит установленные гигиенические нормативы.
[bookmark: _Hlk132296350][bookmark: _Hlk121735294][bookmark: _Hlk141445913]В ходе реализации намечаемой деятельности прогнозируется образование только твёрдых бытовых отходов от жизнедеятельности персонала организации (код 20 03 01), которые в соответствии с классификатором относится к неопасным.

7) информация:
о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места её осуществления
При соблюдении установленных действующим законодательством правил пожарной и промышленной безопасности, а также правил техники безопасности и правил обслуживания и использования машин и механизмов вероятность возникновения отклонений, аварий и инцидентов в ходе намечаемой деятельности исключается.
Вероятность возникновения стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него исходя из специфики расположения объекта намечаемой деятельности оценивается как минимальная.
Вероятность возникновения неблагоприятных последствий в результате аварий, инцидентов, природных стихийных бедствий в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности и вокруг него оценивается как минимальная.

о возможных существенных вредных воздействиях на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений
Возможным неблагоприятным последствием для окружающей среды, которые могут возникнуть в результате инцидента, аварии, стихийного природного явления являются аварийные выбросы загрязняющих веществ.
В соответствии с требованиями ст. 211 ЭК РК при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.
При ухудшении качества атмосферного воздуха, которое вызвано аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и при котором создаётся угроза жизни и (или) здоровью людей, принимаются экстренные меры по защите населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите.

о мерах по предотвращению аварий и опасных природных явлений и ликвидации их последствий, включая оповещение населения
[bookmark: _Hlk132296482]Мерами по недопущению возникновения аварийных и иных внештатных ситуаций, способных вызвать негативные последствия для компонентов окружающей среды, является ведение операций по природопользованию в строгом соответствии с утверждёнными параметрами функционирования, постоянный контроль и своевременное реагирование на отклонения от них.

8) краткое описание:
мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду
В ходе оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности существенные воздействия не выявлены. В связи с чем, в настоящем разделе описание предусматриваемых мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду не приводится ввиду отсутствия такой необходимости.

мер по компенсации потерь биоразнообразия, если намечаемая деятельность может привести к таким потерям
Единственным возможным мероприятием по компенсации данного негативного воздействия является обязательная рекультивация нарушенных земель.

возможных необратимых воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и причин, по которым инициатором принято решение о выполнении операций, влекущих таких воздействия
По результатам проведённой оценки воздействия на окружающую среду, отражённым в настоящем Отчёте, необратимых воздействия на окружающую среду выявлено не было. В связи с чем оценка возможных необратимых воздействий на окружающую среду не представляется возможным ввиду их отсутствия.

способов и мер восстановления окружающей среды в случаях прекращения намечаемой деятельности
При прекращении намечаемой деятельности на начальной стадии её осуществления восстановление окружающей среды не потребуется ввиду отсутствия её нарушения, так как пешие проходки никоим образом не оказывают разрушающего действия на компоненты окружающей среды и природные ландшафты.

9) список источников информации, полученной в ходе выполнения оценки воздействия на окружающую среду
Основными источниками информации являлись данные из открытых источников, данные государственных органов (в том числе предоставленные на основании официальных запросов), а также нормативно-методическая литература.
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