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Программа управления отходами для цеха по утилизации опасных отходов ТОО «Утилизация ЛТД» на 2027-2036 годы.
АННОТАЦИЯ

Настоящая программа управления отходами разработана для цеха по утилизации опасных отходов путем высокотемпературного сжигания ТОО «Утилизация ЛТД» на период 2027-2036 гг.
Основным видом деятельности предприятия является утилизация опасных отходов путем высокотемпературного сжигания в печи-инсинераторе производительностью 100 кг/час.
У предприятия ТОО «Утилизация ЛТД» имеется одна промышленная площадка по утилизации медицинских и промышленных отходов. 
Промплощадка находится по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Григория Потанина, строение 111/2.
[bookmark: _Toc339964665]В процессе деятельности ТОО «Утилизация ЛТД» образуются отходы в непроизводственной сфере персонала и отходы в производственной сфере. 
В следующей таблице представлены отходы, поступающие на промпощадку от сторонних организаций для их последующей высокотемпературной утилизации: 
	№
	Вид отхода

	1.
	Медицинские отходы (класса А, Б, В, Г)

	2
	Отходы бумаги, картона (загрязненные, не подлежащие переработке, рекламная продукция)

	3
	Промасленная ветошь, фильтры

	4
	Масла отработанные (моторные, дизельные, трансмиссионные, индустриальные и др.)

	5
	Отходы эмульсий и смесей некондиционных нефтепродуктов и растворов на основе спиртов (антифризы, СОЖ, гидравлические и тормозные жидкости)

	6
	Краски, клей, эмульсии жидкие, потерявшие свойства

	7
	Другие слабо горючие или не горючие жидкости

	8
	СИЗ, спецодежда и текстильные отходы

	9
	Инвентарь и медицинская техника

	10
	Биоотходы

	11
	Пластиковые отходы

	12
	Отходы лакокрасочных материалов

	13
	Резинотехнические изделия

	14
	Иловые отходы очистных сооружений, жировые остатки от жироуловителей

	15
	Ртутьсодержащие отходы (подлежат передаче спецорганизациям)


Отходами производственной сферы деятельности является зола от сжигания отходов, металлолом от разбора медицинского инвентаря.
Отходами непроизводственной сферы деятельности персонала являются твердые бытовые отходы (ТБО).
В результате инвентаризации установлено образование 4 вида отходов, из них:	
· Опасных (зеркальных) отходов: нет; 
· Неопасных отходов: 4 наименования.
Отходы производства и потребления, образующиеся на предприятии, временно накапливаются (не более 6 месяцев) на территории промплощадки и передаются на утилизацию или переработку на специализированные предприятия. Отходы, поступившие на утилизацию от сторонних организаций, временно (не более 6 месяцев) накапливаются на территории предприятия. Все отходы временно хранятся в специально установленном месте. 
Согласно ст. 351 Экологического кодекса РК запрещается принимать для захоронения на полигонах следующие виды отходов: 
 любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы); 
 опасные отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высоко огнеопасными или огнеопасными; 
 отходы, вступающие в реакцию с водой; 
 медицинские отходы; 
 биологические отходы, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии; 
 целые использованные шины и их фрагменты, за исключением их применения в качестве стабилизирующего материала при рекультивации; 
 отходы, содержащие стойкие органические загрязнители; 
 пестициды; 
 отходы, которые не удовлетворяют критериям приема; 
 отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, полиэтилентерефталатную упаковку; 
 макулатуру, картон и отходы бумаги; 
 ртутьсодержащие лампы и приборы; 
 стеклянную тару; 
 стеклобой; 
 лом цветных и черных металлов; 
 батареи литиевые, свинцово-кислотные; 
 электронное и электрическое оборудование; 
 вышедшие из эксплуатации транспортные средства; 
 строительные отходы; 
 пищевые отходы. 

При разработке программы по управлению отходами производства и потребления использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации, указанные в списке использованной литературы.
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа по управления отходами на предприятии ТОО «Утилизация ЛТД» разработана в соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 г. Осуществление программы управления отходами на предприятии является обязательным условием специального природопользования. С целью выполнения предприятием обязательств, касающихся охраны окружающей среды, предприятием разработана программа управления отходами на 2027-2036 гг.
Разработка программы по управлению отходами направлена на повышение эффективности процедур оценки изменений, происходящих в объеме и составе отходов, с целью выработки оперативной политики минимизации отходов с использованием экономических или других механизмов для внесения позитивных изменений в структуры производства и потребления.
Программа определяет основные направления и общую методологию экологической оценки эффективности производственного процесса в рамках программы управления отходами на предприятии.
Настоящая программа позволит: 
- своевременно выявить загрязнение компонентов окружающей среды;
- свести к минимуму воздействие производственных процессов природопользователя на окружающую среду и здоровье человека;
- повысить эффективность использования природных и энергетических ресурсов;
- провести оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
- повысить уровень соответствия экологическим требованиям.
В Программе используются понятия в значениях, определенные в Кодексе, а также следующие понятия:
1) плановый период - период, на который разработана Программа не более 10 лет;
2) приоритетные виды отходов – виды отходов, предотвращение образования и увеличение доли восстановления, которых в рамках планового периода будет более эффективно с точки зрения снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду.
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Наименование предприятия: ТОО «Утилизация ЛТД»
Юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Григория Потанина, строение 111/2.
Вид деятельности: высокотемпературное сжигание опасных отходов в печи-инсинераторе.
Правоустанавливающие документы:
БИН: 101140008212
Основной деятельностью ТОО «Утилизация ЛТД» является высокотемпературное сжигание медицинских и других отходов в печи-инсинераторе от предприятий г. Караганды и Карагандинской области.
Размещение участка по отношению к окружающей территории:
с северо-запада – пустырь;
с северо-востока – жилой массив на расстоянии 412 м;
с юга – промышленные предприятия;
с запада – промышленные предприятия.
Ближайшая жилая зона находится на расстоянии 412 м от границы предприятия.
Здание, в котором расположен объект по утилизации опасных отходов, и участок вокруг него принадлежит ТОО «Утилизация ЛТД» на праве собственности, согласно Акту на право частной собственности №0089677. Кадастровый номер земельного участка 09-142-168-238. 
Территория участка огорожена высоким забором, ворота автоматические. Поверхность участка полностью забетонирована. 
Расстояние от границ земельного участка, где планируется организовать деятельность, до ближайшей селитебной зоны составляет 0,412 км. 
Координаты цеха 49,786454 северной широты, 73,043750 восточной долготы. Площадь участка 0,0892 га, Акт на право частной собственности на участок №0112877. Площадь здания составляет 0,03426 га. В здании расположена установка по сжиганию отходов, комнаты персонала, холодные склады для поступающих отходов.
Месторасположение предприятия оптимально по следующим показателям: 
– расположение цеха в промышленной зоне города;
– удаленность от селитебной зоны; 
– возможность подъезда автотранспорта для доставки отходов производства и потребления; 
– отсутствие в данном районе, памятников архитектуры, медицинских учреждений и т.п. 
Карта-схема расположения промплощадки с указанием расстояния до ближайших жилых зон представлена на рисунках 1.1 на основании п. 6 ст. 92 Кодекса.
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Рисунок 1.1. Спутниковый снимок района размещения предприятия с указанием расстояния до жилой зоны


[bookmark: _Toc94724620][bookmark: _Toc94806774][bookmark: _Toc237853425]2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО СЫРЬЯ

Деятельность по безопасному сбору и утилизации отходов производства и потребления у юридических и физических лиц
Отходы производства и потребления, образующиеся у юридических лиц, будут приниматься на утилизацию по договору согласно ст. 318 Экологического кодекса Республики Казахстан с переходом права собственности на отходы к ТОО «Утилизация ЛТД». 
Отходы будут приниматься на участке приема и сортировки отходов проектируемого объекта, а также может осуществляться сбор и вывоз отходов с площадок промышленных предприятий и учреждений специализированным транспортом ТОО «Утилизация ЛТД». 
В целях безопасного раздельного сбора отходов производства и потребления ТОО «Утилизация ЛТД» оборудованы места временного хранения отходов в соответствии с установленными в РК нормативами. 
Некоторые виды отходов, которые ТОО «Утилизация ЛТД» в настоящий момент не может самостоятельно переработать, могут передаваться на переработку или захоронение подрядным организациям по договору. В данном случае в «Акте утилизации отхода» будет указан конечный собственник отхода. 
Отходы, планируемые к приему на высокотемпературное сжигание, могут иметь следующие коды, в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.
	Отходы родильных отделений (домов), диагностики, лечения и профилактики заболеваний людей

	18 01 01
	Острый инструментарий (за исключением 18 01 03)

	18 01 02
	Части тела и органы, включая пакеты для крови и запасы крови (за исключением 18 01 03)

	18 01 03*
	Отходы, сбор и размещение которых подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения

	18 01 04
	Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники)

	18 01 06*
	Химические вещества, состоящие из опасных веществ или содержащие опасные вещества

	18 01 07
	Химические вещества, за исключением упомянутых в 18 01 06

	18 01 08*
	Цитотоксические и цитостатические препараты

	18 01 09
	Медицинские препараты, за исключением упомянутых в 18 01 08

	18 01 10*
	Отходы от использования амальгамы в стоматологии

	Отходы исследований, диагностики, лечения или профилактики заболеваний животных

	18 02 01
	Острый инструментарий (за исключением 18 02 02)

	18 02 02*
	Отходы, сбор и размещение которых подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения

	18 02 03
	Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения

	18 02 05*
	Химические вещества, состоящие из опасных веществ или содержащие опасные вещества

	18 02 06
	Химические вещества, за исключением упомянутых в 18 02 05

	18 02 07*
	Цитотоксические и цитостатические препараты

	18 02 08
	Медицинские препараты, за исключением упомянутых в 18 02 07



Учет отходов производства и потребления
В целях упорядочения учета отходов, на предприятии предусмотрено вести форму первичной отчетности «Журнал учета отходов», принимаемых на переработку. 
Медицинские отходы будут приниматься от медицинских и других учреждений Карагандинской и Акмолинской областей, городов Караганда и Астана.
Мощности цеха по утилизации опасных отходов ТОО «Утилизация ЛТД» в г. Караганде позволяют принимать в день порядка 2,7 тонн различных отходов (с учетом возможности передачи части отходов другим предприятиям по обращению с отходами). С учетом выходных и праздничных дней мощность предприятия по переработке составит порядка 680 тонн отходов в год. 

Технологические участки и процессы
Транспортировка отходов 
Транспортировка отходов будет осуществляться специализированным транспортом в соответствии со ст. 322 ЭК РК и согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. 
Сбор и транспортировка медицинских отходов. 
Сбор, прием и транспортировка медицинских отходов осуществляются в одноразовых пакетах, емкостях, коробках безопасной утилизации (далее – КБУ), контейнерах. Контейнеры для каждого класса медицинских отходов, емкости и пакеты для сбора отходов маркируются различной окраской. Конструкция контейнеров влагонепроницаемая, не допускающая возможности контакта посторонних лиц с содержимым. 
В соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" пункт 86:  перевозка МО классов Б, В, Г осуществляется на транспортном средстве, оборудованном водонепроницаемым закрытым кузовом, легко подвергающимся дезинфекционной обработке согласно требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов", утверждаемым согласно подпункту 132-1) пункта 16 Положения.
Согласно п. 25 указанных санитарных правил, при транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего транспортным средством и персонала, который сопровождает груз.
Другие отходы, принимаемые предприятием, будут транспортироваться в соответствии с указанными санитарными правилами и требованиями ст.322 Экологического Кодекса Республики Казахстан. 
Участок приема и временного хранения отходов
Прием медицинских отходов 
Помещения для временного хранения медицинских отходов предусматриваются в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020. 
Прием медицинских отходов осуществляются в одноразовых пакетах, емкостях, коробках безопасной утилизации (далее – КБУ), контейнерах. Контейнеры для каждого класса медицинских отходов, емкости и пакеты для сбора отходов маркируются различной окраской. Конструкция контейнеров влагонепроницаемая, не допускающая возможности контакта посторонних лиц с содержимым. 
Не допускается осуществлять разбор медицинских отходов без средств индивидуальной защиты. 
Использованные колющие и другие острые предметы (иглы, перья, бритвы, ампулы) принимаются в КБУ, которые подлежат утилизации без предварительного разбора. 
Согласно п. 69. Санитарным правилам №ҚР ДСМ -96/2020, рабочие, занятые сбором, обезвреживанием, транспортировкой, хранением и захоронением медицинских отходов проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 "Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актах под № 21443) (далее – Приказ № ҚР ДСМ-131/2020).
Прием ртутьсодержащих отходов 
Использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и оборудование принимаются в плотно закрывающихся емкостях, предотвращающие бой во время транспортировки и хранения в соответствии с п. 90 СП №ҚР ДСМ -96/2020. Ртутьсодержащие отходы принимаются на временное хранение до передачи их на специализированное предприятие.
Участок технологического накопления отходов в ожидании переработки, утилизации и/или реализации 
Технологическое накопление отходов в цеху и на территории предприятия допускается временно в случаях: 
- невозможности их своевременного использования в последующем технологическом цикле по причинам загруженности оборудования, отсутствия соответствующих технологий и/или производственных мощностей; 
- необходимости накопления отходов для формирования партии в целях полной загрузки оборудования либо для формирования транспортной партии для отправки на завод по переработке отходов в г. Караганде; 
- ликвидации последствий техногенных аварий или природных явлений. 
Способы временного хранения отходов определяются их физическим состоянием, химическим составом и уровнем опасности отходов: 
- отходы опасные разрешается хранить исключительно в герметичных емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); а также в надежно закрытой таре (закрытые ящики, пластиковые пакеты, мешки); 
- отходы неопасные хранятся в полиэтиленовых и бумажных мешках и пакетах, в хлопчатобумажных тканевых мешках, которые по заполнении затариваются, а затем доставляются в места хранения отходов; - могут храниться открыто навалом, насыпью в специальном месте или контейнере для промышленных отходов. 
Для целей временного хранения отходов производства и потребления используются: 
- закрытые помещения временного хранения отходов (непосредственно в цеху); 
- технологические емкости и резервуары; 
- специализированные контейнеры; 
- холодильное оборудование.
Предельное количество временного накопления отходов производства и потребления, которое допускается размещать на территории предприятия, определяется в соответствии с необходимостью формирования партии для полной загрузки оборудования, транспортной партии для их вывоза, с учетом компонентного состава отходов, их физических и химических свойств, агрегатного состояния, токсичности и летучести содержащихся вредных компонентов и минимизации их воздействий на окружающую среду. 
Временное хранение отходов производства и потребления должно осуществляться в условиях, исключающих превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, в части загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв прилегающих территорий. 
Временное хранение отходов производства и потребления не должно приводить к нарушению гигиенических нормативов и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на данной территории. 
Утилизация биологических и органических отходов 
Органические отходы операционных (органы, ткани) от неинфекционных больных подлежат захоронению в специально отведенных местах кладбищ в соответствии с Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к кладбищам и объектам похоронного назначения", утверждаемыми согласно подпункту 132-1) пункта 16 Положения. Из общего поступаемого количества биоотходов 272 т на захоронение будет отправляться 100 тонн.
Участок переработки СИЗ, спецодежды и текстильных отходов 
Участок организуется для переработки спецодежды, различных текстильных отходов и средств индивидуальной защиты. 
Перечень перерабатываемых отходов включает в себя: 
- отработанная спецодежда, форма – халаты, комбинезоны, куртки, брюки, фартуки и др., 
- отработанная спецобувь – бахилы, сапоги, валенки, ботинки и др.; 
- отработанные СИЗ – противохимические костюмы типа ОЗК, Л-1 и аналогичные, комбинезоны и комплекты защитные разовые, перчатки защитные разные, противогазы и респираторы (в т. ч. маски, респираторы типа «лепесток», шланги, фильтрующие коробки, фильтры, сумки и др.) 
- отходы с высоким содержанием текстиля – постельное белье лечебных учреждений, ветошь, отходы швейных производств, отработанные чехлы, тенты, баннеры и др. 
Спецодежда, СИЗ и текстильные отходы разделяются на следующие компоненты: 
- текстиль, 
- резиновые компоненты, 
- стекло, 
- металлосодержащие компоненты, 
- поглощающие фильтры. 
Усредненный состав компонентов СИЗ, спецодежды и формы
	№ п/п
	Наименование компонента
	Содержание, %
	Содержание, т/год

	1
	текстиль 
	52,7
	58

	2
	резиносодержащие компоненты, 
	15,5
	17

	3
	стекло 
	6,4
	7

	4
	металлосодержащие компоненты 
	5,4
	6

	5
	поглощающие фильтры 
	7,3
	8

	6
	пластмассы 
	12,7
	14

	
	ИТОГО 
	100%
	110



Оборудование, технологические операции
Компоненты СИЗ извлекаются, разделяются и помещаются в отдельные контейнеры. Металлические и пластиковые коробки фильтрующих элементов вскрываются и разделяются на корпус и фильтрующие элементы. Металлические корпуса отправляются для дальнейшей утилизации на специализированные предприятия по приему металлолома. Пластиковые корпуса накапливаются для формирования партии для дальнейшей отправки на завод по переработке отходов в г. Караганда. 
Текстильные отходы разделяются по степени загрязненности и изношенности на пригодные к использованию для реализации в качестве ветоши, и текстиль.

Перечень механизмов и оборудования, используемых на участке переработки СИЗ, спецодежды и текстильных отходов
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Емкость под металлсодержащие компоненты 0,25 м3 
	2

	2
	Емкость под пластмассы 1 м3 
	2

	3
	Стол разделочный металлический 
	2

	4
	Поддоны 
	2

	5
	Носилки ручные 
	1

	6
	Молоток 
	1

	7
	Ножницы по металлу
	1

	8
	Ножницы для ткани
	3

	9
	Ножи сапожные
	3



Участок переработки медицинского инвентаря и оборудования
До момента разборки и сортировки медицинский инвентарь оборудование хранятся на специальных площадках с твердым покрытием.
Усредненный покомпонентный состав перерабатываемой техники
	№ п/п
	Компонент
	Содержание, %
	Содержание, т/год

	1
	Полимеры 
	85,98
	78,4

	2
	Пластмасса от электродеталей 
	4,5
	10,2

	5
	Механические примеси 
	0,22
	1,06

	6
	Резина 
	1,49
	7,15

	7
	Керамика 
	0,18
	0,86

	8
	Черные металлы 
	6,79
	12,3

	9
	Цветные металлы 
	0,84
	3,03

	
	Всего 
	
	113,0



Оборудование, технологические операции
Сортировка и ручная разборка.  
На данном этапе проводится ручная разборка продукции с выделением опасных элементов и материалов, пригодных для вторичного использования. Квалифицированные специалисты проводят разборку утилизируемой техники. 
Из источников бесперебойного питания извлекаются аккумуляторы, сортируются и складируются в контейнеры после чего передаются специализированным организациям. 
Компоненты, из которых можно извлекать металлы разделяются, извлекаются и помещаются в отдельные контейнеры для дальнейшей передачи специализированным организациям. 
Перечень механизмов и оборудования, используемых на участке переработки техники
	№ п/п
	Наименование
	Количество

	1
	Емкость под металлсодержащие компоненты 2 м3 
	2

	2
	Емкость под пластмассы 5 м3 
	2

	3
	Стол разделочный металлический 
	2

	4
	Поддоны 
	2

	5
	Дрель электрическая 
	3

	6
	Носилки ручные 
	2

	7
	Молоток 
	4

	8
	Кувалда малая 
	2



Участок высокотемпературного уничтожения отходов 
Участок высокотемпературного уничтожения отходов расположен в специально отведенном месте помещения с твердым покрытием. На участке установлена печь-инсинератор с высокотемпературным режимом горения Пир-1,0 К. Производительность печи по сжиганию отходов составляет 100 кг/час (без учета сжигания жидкого топлива и газифицируемых жидкостей). 
Печь-инсинератор Пир-1,0 К в соответствии с паспортом имеет следующие технические характеристики: 
 Производительность по сжигаемым отходам – 100 кг/час; 
 Производительность по жидкому топливу или жидким отходам – 17 л/час; 
 Температура сжигания над колосниковой решеткой – 10000С; 
 Температура на выходе из топки – 12000С; 
 Время растопки – 20-30 минут; 
 Время дожигания несгоревших частиц – 3-5 сек; 
 Масса установки – 6,5 тонн. 
Печь-инсинератор Пир-1,0 К представляет собой конструкцию, выполненную из двух горизонтальных топок, выложенную из огнеупорного кирпича. В первой горизонтальной топке происходит сам процесс сжигания отходов, после чего отходящие газы поступают во вторую топку, где за счет завихрителя отходящих газов и дополнительного притока воздуха происходит процесс дожигания несгоревших частиц. 
Для удаления золы служит камера сбора золы (зольник). Зольник расположен под горизонтальной топкой и служит для удаления золы ручным способом. 
Уничтожаться высокотемпературным сжиганием будут те виды отходов, которые не подлежат дальнейшему использованию как вторичное сырье, либо отходы, свойство которых можно изменить путем выжигания горючего составляющего данного отхода. 
В качестве топлива для розжига высокотемпературной печи будет использоваться дизельное топливо. 
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Рисунок 2.1 - Печь инсинератор для утилизации медицинских и других отходов Пир 1.0 К


Печь позволяет полностью обезвредить и утилизировать отходы, благодаря воздействию на них высоких температур в процессе уничтожения и дальнейшей обработке в камере дожига. Эффективность дожига отходящих газов составляет до 99%, что позволяет не превышать пороговых значений ПДК.
После процесса сжигания остаётся минимальное количество пепла, что не требует дальнейшего дожига отходов.
Планируется сжигать промышленные, медицинские отходы класса А, Б, В, Г и прочие материалы, подверженные термическому уничтожению.
Предусматривается использование выделяемого тепла для отопления помещения.
Технические характеристики печи-инсинератора приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1.
	Наименование показателя
	Норма

	1. Рабочая температура в топочном блоке, °С: 
над колосниковой решеткой на выходе из топки
	1 000
1 200

	2.  Вид топлива
	Уголь, жидкое и газообразное

	3. Время растопки, мин
	20-30

	4. Расчетное время сгорания отходов, кг/час
	250

	5. Время дожигания несгоревших частиц, сек.
	3 – 5

	6. Расход топлива (дизель) горелки, л/ час
	(в паспорте изготовителя)

	7. Время работы оборудования, час/год, не менее
	6800

	8. Масса установки, т, не более
	4

	9. Площадь колосниковой решетки, м2, не менее
	1

	10. Объем топочной камеры, м3, не менее
	1,0

	11. Высота газоотводной трубы (рекомендуемая), м
	10 - 12

	12. Диаметр газоотводной трубы, мм, не менее
	300

	13. Тягодутьевые машины: вентилятор дымосос
	нет

	14. Габаритные размеры, м, не более
длина
ширина
высота (без газоотводной трубы)
	
2,8
1,2
2,6



Для очистки дымовых газов также установлен мокрый фильтр МФ-001-У, состоящий из реактора-испарителя с водяной рубашкой, абсорбера с циркуляционной системой щелочного раствора, дымососа и дымовой трубы. 
Влажный пар из парообразователя, поступивший в реактор испаритель, смешивается с дымовыми газами, поступившими из камеры дожигания инсинератора. Температура после смешивания падает не ниже 750°C. При таких температурах интенсивно проходит реакция газификации углерода водяным паром: C + H2O = CO + H2 (1)
Из-за реакции (1), сажа в дымовых газах практически отсутствует.
Назначение мокрого фильтра: для очистки дымовых газов инсенераторов, котельных установок, плавильных агрегатов, ротационных печей, при кислородном или бескислородном сжигании (пиролиз) мусора: ТБО/ТКО, промышленных, медицинских, специализированных отходов, нефтешламов, автомобильных шин, от пылевых частиц, сажи, поглощении газов жидкими реагентами. 
Характеристики мокрого фильтра МФ-001-У:
– расчетные давление воды, МПа (кгс/см2) 0,025 (0,25). 
– параметры температура газа на входе, 0С, не более 1000-1200. 
– температура газа на выходе, 0С, не более 70. 
– энергопотребление, кВт 7,0 -12,0. 
– эффективность очистки дымовых газов, 75,0-98,5%.
При работе мокрого фильтра происходит очистка дымовых газов от оксидов азота, диоксида серы, фтористых и хлористых газообразных соединений, сажи.
В соответствии с «Методическими указаниями по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по термической переработке ТБО и промотходов», Российское АО «Газпром» ВНИИГАЗ, Москва, 1998 г. такой фильтр обеспечивает очистку дымовых газов с такой эффективностью:
- реактор-испаритель мокрого фильтра с эффективностью очистки от сажи 75-98,5%;
- камера дожигания, совмещенная с реактором восстановления оксидов азота –эффективность 40%;
- скруббер-реактор (мокро-сухой скруббер) для очистки газов от кислых компонентов (SO2, HCL, HF) – эффективность 75-97%.
Общая эффективность очистки составит 78,5%.
Высота трубы с отходящими дымовыми газами от инсинератора составляет 15 м. Диаметр устья 0,419 м.
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Рисунок 2.2. Схема мокрого фильтра МФ-001-У
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В процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия образуются различные виды отходов, временное хранение, транспортировка, захоронение и утилизация которых являются потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды. 
В данном проекте рассматриваются аспекты образования, характеристики, а также система управления и производственный контроль следующих групп отходов:
-  отходы основного производства;
-  отходы вспомогательных производств;
-  отходы непроизводственной сферы деятельности персонала.
Под производственными отходами понимают побочные продукты производства, образующиеся в результате каких–либо производственных работ, включая вовлеченные в технологический процесс материалы, тару, коммуникационное оборудование, изношенное оборудование, части транспортных средств и т.д. 
Отходами основного производства являются: зола от сжигания отходов, отходы черного и цветного металлов от разборки СИЗ и инвентаря.
Отходы вспомогательного производства нет.
Отходы непроизводственной сферы деятельности персонала – твердые бытовые отходы (ТБО).
На основании проведенного анализа технологической цепочки производства и видов используемого сырья, всего в процессе производственной деятельности образуется 3 вида отходов (с учетом подрядных организаций), перечень, агрегатное состояние и источники, образование которых приведены в таблице 1.1. В соответствии с Классификатором отходов, утвержденным приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 06.08.21 г.№314 каждому отходу присвоен код, состоящий из шести цифр.
Таблица 1.1. Перечень отходов, образующихся на предприятии
	№№
	Наименование отходов
	Колич. показатели на существующее положение
	Код отхода
	Физические  характеристики отхода
	Опасные свойства
	Периодичность вывоза
	Куда вывозится отход по договору
	Кем вывозится отход

	1. 
	Смешанные коммунальные отходы (ТБО)
	1,35
	20 03 01
	Твердые, нерастворимые
	неопасные
	По мере накопления не менее 3 раз в неделю
	-
	Сжигание в инсинераторе

	2. 
	Зола от сжигания отходов
	123,35
	19 01 12
	Твердые, нерастворимые
	неопасные
	По мере накопления не менее 1 раз в полугодие
	Захоронение на полигоне ТБО
	Захоронение на полигоне ТБО

	3. М
	Черный металлолом
	54,79
	19 12 02
	Твердые, нерастворимые
	неопасные
	По мере накопления не менее 1 раз в полугодие
	Передача сторонней организации на переработку
	Передача сторонней организации на переработку

	4. 
	Цветной металлолом
	
	19 12 03
	Твердые, нерастворимые
	неопасные
	По мере накопления не менее 1 раз в полугодие
	Передача сторонней организации на переработку
	Передача сторонней организации на переработку



Согласно ст. 338 Экологического кодекса РК, виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований Экологического Кодекса.
Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, радиоактивностью, пожароопасносностью, высокой реакционной способностью) и могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами. 
Неопасные отходы - отходы, которые не относятся к опасным отходам. 
В соответствии с Классификатором отходов, утвержденного приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6.08.2021 г №23903, код отходов, обозначенный знаком (*) означает: 
1) отходы классифицируются как опасные отходы; 
2) обладает одним или более свойствами опасных отходов, приведенными в Приложении 1 Классификатора. 
2. Код отходов, не обозначенный знаком (*) означает:
 1) отходы классифицируются как неопасные отходы, при этом необходимо убедиться, что отход не относится к зеркальным отходам; 
2) если отход относится к зеркальным отходам, то отход классифицируется как опасный в следующих случаях: для свойств H3, H4, H5, H6, H7, H8, Н10, Н11 и Н13 отходы соответствуют одному или более лимитирующим показателям опасных веществ в целях их отнесения к опасным или неопасным отходам в соответствии с приложением 3 Классификатора. 
Количественные и качественные показатели текущей ситуации с отходами в динамике за 2023-2025 годы
	№ п/п
	Наименование отхода
	Код
	Образование, т
	Примечание 

	
	
	
	2023
	2024
	[bookmark: _GoBack]2025
	

	1
	Смешанные коммунальные отходы (ТБО)
	20 03 01
	1,01
	0,9
	0,8
	Неопасные отходы

	2
	Зола от сжигания отходов
	19 01 12
	91,5
	105,2
	97,8
	

	3
	Черный металлолом 
	19 12 02
	21,1
	27,1
	38,2
	

	4
	Цветной металлолом
	19 12 13
	0,8
	0,5
	0,9
	



	№
п/п
	Наименование отходов
	Агрегатное состояние
	Процесс образования отходов

	1
	Смешанные коммунальные отходы (ТБО)
	Твердые, нерастворимые
	От жизнедеятельности персонала 

	2
	Зола от сжигания отходов
	Твердые, нерастворимые
	Термическая утилизация отходов

	3
	Черный металлолом
	Твердые, нерастворимые
	Разбор отходов

	4
	Цветной металлолом
	Твердые, нерастворимые
	Разбор отходов



Приоритетным видом отходов основного производства является зола от сжигания отходов, т.к. его образуется наибольшее количество. 
Анализ управления отходами в динамике за 2023-2025 годы, основные проблемы, тенденции и предпосылки на основе предварительного анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз в сфере управления отходами.
Угроз в сфере управления отходами при надлежащем соблюдении программы управления отходами и своевременном вывозе отходов не предусматривается.
Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах и местах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Ведется строгий учет образующихся отходов. Имеются паспорта отходов.
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.
Договоры на вывоз отходов со специализированными организациями будут заключены непосредственно перед началом проведения работ.
Предприятием ведется инвентаризация опасных и неопасных отходов.
[bookmark: _Toc35412480][bookmark: _Toc91581606][bookmark: _Toc237853427]
3 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основной целью программы управления отходами ТОО «Утилизация ЛТД» является выработка оперативной политики минимизации отходов на предприятии с использованием экономических средств, а также реализация комплексных мер направленных на снижение объёма образования отходов.
В период реализации данной программы предприятие ставит перед собой следующие задачи:
1. Свести к минимуму объемы отходов, образующихся в процессе деятельности предприятия.
2. Разработать материально-сырьевой баланс, позволяющий проверить полноту учета и выявить не учитываемые потери при образовании отходов производства на всех этапах производственной деятельности.
3. Проводить организованный сбор отходов, обеспечить их безопасное временное хранение и своевременную передачу специализированным предприятиям.
4. Проводить утилизацию поступивших отходов в печи-инсинераторе. 
Для достижения цели и выполнения поставленных задач ТОО «Утилизация ЛТД» будут приняты строгие меры, направленные на снижение объёма образования отходов производства и потребления, а также негативного воздействия отходов на окружающую среду.
[bookmark: _Toc35412481][bookmark: _Toc91581607][bookmark: _Toc237853428]ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
В настоящее время на предприятии внедрена система управления отходами, полностью соответствующая действующим нормативам РК и международным стандартам. В целях минимизации экологической опасности и предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду в части образования, обезвреживания, утилизации и захоронения отходов налажена система внутреннего и внешнего учета и система слежения за движением производственных и бытовых отходов. 
Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки, с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Перемещение отходов на территории предприятия соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий. 

	Наименование отходов
	Источник образования отходов
	Уровень опасности/код отходов
	Количество образованных отходов в 2022 г., тонн/год
	Место удаления отходов

	1
	2
	3
	4
	5

	ТБО от жизнедеятельности персонала
	Жизнедеятельность персонала
	20 03 01
	1,35
	Сжигание в печи инсинераторе

	Зола от сжигания отходов
	Сжигание отходов
	19 01 12
	123,35 т/год
	Передаётся на полигон ТБО для захоронения

	Черный металлолом
	Разбор отходов
	19 12 02
	53,97 т/год
	Передаётся сторонним предприятиям по договору

	Цветной металлолом
	Разбор отходов
	19 12 03
	0,82 т/г
	Передаётся сторонним предприятиям по договору

	Итого 
	
	
	179,49
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_______________________________________________________________________________________ 2
Программа управления отходами для ТОО «Утилизация ЛТД» 
на период 2027-2036 годы.
[bookmark: _Toc237853429]4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ

Согласно ст. 320 ЭК РК «Накопление отходов» временное складирование отходов в специально установленных местах, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления, в течение сроков следующих сроков: 
1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 
2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 
3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. 
Согласно п.1 статьи 335 Экологического Кодекса РК, операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 
Программа стимулирует улучшение структур производства и потребления путем технологического совершенствования производства, переработки, утилизации, обезвреживания или передачи отходов, рекультивация полигонов. Комплекс мероприятий позволит значительно сократить объемы и уровень опасных свойств отходов, а также повысить ответственность природопользователей. 
В целом реализация Программы управления отходами позволяет снизить антропогенные нагрузки на окружающую среду, а в дальнейшем стабилизировать и улучшить экологическую обстановку в Казахстане. 
Программа управления отходами разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации. 

Характеристика системы управления отходами
Процесс управления отходами на предприятии включает в себя: 
 определение необходимости в идентификации отходов производства; 
 определение и составление перечня отходов производства; 
 подготовка документов для разрешения на размещение отходов; 
 организация работ по сбору, временному хранению и утилизации; 
 захоронению и учету отходов производства и потребления; 
 контроль за выполнением подразделениями работ по сбору, временному хранению, утилизации, захоронению и учету отходов. 

Программа управления отходами направлена на повышение эффективности процедур оценки изменений, происходящих в объеме и составе отходов, с целью выработки оперативной политики минимизации отходов с использованием экономических или других механизмов.
Движение отходов на предприятии осуществляется под контролем управления охраны окружающей среды.
К операциям по управлению отходами относятся: 
[bookmark: z3435]1) накопление отходов на месте их образования; 
[bookmark: z3436]2) сбор отходов;
[bookmark: z3437]3) транспортировка отходов; 
[bookmark: z3438]4) восстановление отходов; 
5) удаление отходов;
6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;
[bookmark: z3441]7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;
[bookmark: z3442]8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.
Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию) (согласно п. 1 ст. 325 ЭК РК).
Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия (согласно п. 2 ст. 325 ЭК РК).
Согласно ст. 327 ЭК РК Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:
[bookmark: z3500]1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 
2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Образование
Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, иных изделий и продуктов, которые образовались в процессе производства и потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. 
Образование отходов производства определяется технологическими процессами основного и вспомогательного производства, планово-предупредительными ремонтами оборудования и техники. 

Сбор, накопление, хранение 
Сбор отходов – деятельность, связанная с изъятием, накоплением и размещением отходов в специально отведенных местах или на объектах, включающая сортировку отходов с целью дальнейшей их утилизации или удаления. 
Сбор отходов на предприятии предусмотрен в специально организованные места сбора, перечень которых закреплен рабочей документацией (контейнеры, емкости на площадках с бетонированным основанием, складе, помещении). 
Накопление отходов в местах временного хранения осуществляется раздельно для каждого вида отходов, не допуская смешивания отходов различного уровня опасности. 
Места временного хранения отходов определяют руководитель структурных подразделений на территориях, закрепленных за структурным подразделением. 
Регистрация санкционированных мест временного хранения отходов подразделения проводится путем составления карты-схемы мест временного хранения отходов. 

Учет, идентификация отходов 
Количественная информация об образовании, передаче, переработке, утилизации и размещении отходов производства и потребления учитывается в цехе, где образуются отходы и которые осуществляют временное хранение и передачу их на утилизацию или размещение. 
Учет всех видов образующихся отходов и их уровня опасности ведется назначенным ответственным лицом. Результаты учета фиксируются в журнале установленной формы. Ежемесячно составляется отчет об образовании, использовании и вывозе отходов на утилизацию или размещение, который передается в отдел ООС для учета в квартальном отчете. 
Идентификация отходов осуществляется визуальным методом при периодическом контроле, ответственными лицами на производстве. 

Транспортирование 
Производственные отходы и отходы потребления по мере накопления вывозятся с территории предприятия автотранспортом на утилизацию по договору со специализированными организациями. 
Транспортировка отходов производства осуществляется с учетом требований, предъявляемым к транспортировке отходов и в соответствии с их уровнем опасности. 
Отгрузка и вывоз отходов производится на участках ответственными лицами, утвержденными приказом по организации. Ответственность за подготовку приказа и его актуализацию несет служба охраны окружающей среды на предприятии. 
Вывоз и транспортировка других видов отходов, обусловленные технологической или иной необходимости, проводятся в соответствии с учетом требований, предъявляемых к транспортировке отходов согласно уровню опасности и их физико-химических свойств. 
Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой и выгрузкой отходов, вывозимых на полигон, механизированы. Транспортировка отходов производится на специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути следования и обеспечивающем удобства при перегрузке. 

Ответственность 
Ответственность за сбор, учет и размещение отходов несут руководители предприятия. 
Служба охраны окружающей среды на предприятии осуществляет контроль, учет образования отходов производства и потребления и осуществляет взаимоотношения со специализированными организациями, осуществляющими хранение, захоронение, переработку или утилизацию отходов производства и потребления. 
Руководители структурных подразделений, на территории которых производят работы подрядные организации, указывают места складирования отходов производства и потребления и осуществляют контроль за соблюдением подрядными организациями требований законодательных и нормативных документов в области обращения с отходами. 
Проведение мероприятий по управлению отходов позволит осуществлять передачу отходов и их утилизацию специализированными предприятиями, в соответствии с требованиями, установленными экологическим законодательством РК, что позволит уменьшить количество отходов, направленных на захоронение, и тем самым снизить негативное воздействие на окружающую среду. 

Способы обращения с отходами 
Образующиеся отходы производства и потребления подлежат временному хранению в специально отведенных местах на предприятии с последующим вывозом по договорам в специализированные организации, на переработку и захоронение. 
Временное складирование отходов производится строго в специализированных местах, в ёмкостях и на специализированных площадках, что снижает или полностью исключает загрязнение компонентов окружающей среды. Качественные и количественные характеристики вредных веществ определены расчетным методом по утвержденным методикам. 
Согласно Законодательным и нормативным правовым актам, принятым в Республике Казахстан, отходы производства и потребления должны собираться, храниться, обезвреживаться, транспортироваться и захораниваться с учетом их воздействия на окружающую среду. 
С этой целью на территории предприятия для временного хранения всех видов отходов будут сооружены специальные площадки. 
Данные об образовании и вывозе отходов вносят в сводный регистр учета отходов предприятия. Составляются ежемесячные и ежеквартальные отчеты по образованию отходов. Проводятся тренинги, инструктажи и планерки на рабочих местах для всего персонала по системе временного хранения промышленных отходов на территории предприятия, предельному количеству накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия, Правилам пожарной безопасности в Республике Казахстан и ведомственным инструкциям по пожарной безопасности. 
При обращении с отходами возможны следующие аварийные ситуации: 
- возникновение экзогенного пожара вследствие возгорания пожароопасных отходов (обтирочного материала и других текстильных отходов). 
Аварийными ситуациями при временном хранении отходов могут быть возгорание, разлив жидких отходов, пыление. 
При возникновении аварийных ситуаций их ликвидация проводится в соответствии с требованиями местных инструкций пожарной безопасности и техники безопасности. 
При обращении с отходами на территории промышленной площадки должны соблюдаться следующие требования: 
- не допускать рассыпания и пыления сыпучих отходов/ разлива жидких отходов, принимать своевременные меры к устранению их последствий; 
- не допускать попадания жидких отходов в почву, систематически осуществлять контроль и ликвидацию обнаруженных утечек; 
- систематически проводить влажную уборку производственных помещений; 
Проверку условий хранения отходов следует производить не реже одного раза в квартал.

[bookmark: _Toc237853430]4.1 Описание отходов и расчет нормативов образования
Твердые бытовые отходы образуются в процессе жизнедеятельности персонала. Временно накапливаются в контейнерах, временно хранятся не более суток, сжигаются в печи-инсинераторе. 
Зола образуется при сжигании отходов в печах-инсинераторах. Временно накапливается в закрытых контейнерах, временно хранится не более 6 месяцев.
Металлолом образуется от разбора отходов перед сжиганием в печи-инсинераторе. Временно накапливается на специальной площадке, временно хранится не более 6 месяцев.

[bookmark: _Toc237853431]4.2 Расчет образования отходов
[bookmark: _Toc29474031][bookmark: _Toc94091045][bookmark: _Toc95915721][bookmark: _Toc90463808][bookmark: _Toc91581611]Расчет твердых бытовых отходов
Расчет произведен согласно «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления» (приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100).
Норма образования бытовых отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3 м3/год на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3. Столовой на объекте нет. Отходы сжигаются.
Численность работающих 18 человек.
Мтбо = 18 * 0,3 * 0,25 = 1,35 тонн;
Нормативное образование твердых бытовых отходов составляет 1,35 т/год.
[bookmark: _Toc71881372][bookmark: _Toc72741555]Согласно Классификатору отходов, утвержденному Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, твердые бытовые отходы относятся к неопасным отходам и имеют код 20 03 01.

Расчет золошлака от сжигания отходов
Для определения количества золошлака от сжигаемых отходов надо знать зольность отходов и их количество.
Расчет золы, образующейся на источнике №0001
Расчет золы, образующейся на источнике №0001.
	Компонент отхода
	Количество, т/год
	Зольность, %
	Золошлак, т/год

	Медицинские отходы
	420
	8
	33,6

	Архивы, отходы бумаги, картона (загрязненные, не подлежащие переработке) 
	20
	15
	3,0

	Промасленная ветошь 
	17,0
	28
	4,76

	Отходы текстиля, СИЗ,
	37,0
	28,0
	10,36

	Инвентарь медицинский  
	66,0
	93
	61,38

	Биоотходы 
	110,0
	4,5
	4,95

	Отходы полимеров (загрязненные, не подлежащие переработке) 
	50,0
	10,6
	5,3

	Итого 
	
	
	123,35



Всего от сжигания отходов в печи-инсинераторе будет образовываться 123,35 тонн золошлака в год. 
Согласно Классификатору отходов, утвержденному Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, золошлак от сжигания отходов относится к неопасным отходам и имеет код 19 01 12.

Расчет образования металлолома
Металлолом на производстве образуется преследующих операциях - разбор поступающих отходов производства и потребления.
	№ п/п
	Наименование отхода
	% содержание металла в составе отхода
	общий объем отхода, т/год
	Объем образование металлолома, т/год

	1
	Компоненты спецодежды
	5
	31,0
	1,55

	2
	Компонент СИЗ
	20
	6,0
	1,2

	3
	Оргтехника, бытовая техника
	7,63
	66
	5,04

	4
	Отходы лакокрасочных материалов в том числе тара из-под лака, краски, тонера и т.п.
	94
	50,0
	47,0

	Итого
	54,79


Цветные металлы составляют 1,5% от общего образования лома – 0,82 т. Остальное количество 53,97 т – это отходы черных металлов.
Норматив образования металлолома составляет 54,79 т/год
Согласно Классификатору отходов, утвержденному Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года №314, металлолом относится к неопасным отходам и имеет код 19 12 03.
Объем образования отходов и их коды представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1.
	№ п/п
	Наименование отходов
	Код отхода
	Объем образования, т/г

	1
	ТБО
	20 03 01
	1,35

	2
	Золошлак от сжигания отходов
	19 01 12
	123,35

	3
	Черные металлы
	19 12 02
	53,97

	
	Цветные металлы
	19 12 03
	0,82

	
	Всего 
	
	179,49



[bookmark: _Toc237853432]4.3 Система управления отходами
Система управления отходами на производственных предприятиях включает этапы: 
Образование, накопление, сбор, транспортировка, восстановление, удаление.
В зависимости от характеристики отходов допускается их временное хранение с соблюдение санитарных норм:
в производственных или вспомогательных помещениях;
в складских помещениях;
в накопителях, резервуарах, прочих специально оборудованных емкостях;
в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах;
на открытых площадках, приспособленных для хранения отходов.
Накопление и временное хранение промышленных отходов на производственной территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. Условия сбора и накопления определяется классом опасности отходов.
Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется установленными лимитами накопления промышленных отходов. Перемещение отходов на территории промышленного предприятия должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий.
Обращение с отходами на предприятии регулируется санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденными Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 г. и Экологическим кодексом Республики Казахстан. 
Отходы производства и потребления объекта по утилизации опасных отходов ТОО «Утилизация ЛТД» в г. Караганде представлены неопасными отходами. Такие отходы допускаются к временному хранению на площадке предприятия в контейнерах, в специально оборудованных помещениях. 
В соответствии со статьей 320 ЭК РК: 
[bookmark: z3446]1. Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.
[bookmark: z3447]2. Места накопления отходов предназначены для:
[bookmark: z3448]1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
[bookmark: z3449]2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
[bookmark: z3450]3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.
[bookmark: z3453]3. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).
[bookmark: z3454]4. Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).
[bookmark: z3456]В соответствии со статьей 321 ЭК РК под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.
[bookmark: z3457]Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.
[bookmark: z3458]Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.
Далее представлена система управления отходами производства и потребления объекта по утилизации опасных отходов ТОО «Утилизация ЛТД» в г. Караганде. 
Твердые бытовые отходы
	1.Образование
	Образуются в процессе жизнедеятельности персонала

	2.Накопление 
	В металлических контейнерах

	3. Сбор 
	Собираются в специальные контейнеры 

	4. Транспортировка
	Не транспортируются 

	5. Восстановление 
	Не требуется. На полигон ТБО принимаются отходы, разрешенные на захоронение согласно п. 1 ст. 351 ЭК РК.

	6. Удаление
	Подвергаются сжиганию в собственной печи.


Золошлак от сжигания отходов производства и потребления
	1.Образование
	Образуются в процессе сжигания отходов на участке высокотемпературного уничтожения отходов 

	2.Накопление 
	В металлических контейнерах

	3. Сбор 
	Собираются в специальные контейнеры 

	4. Транспортировка
	Не транспортируются 

	5. Восстановление 
	Не требуется. На полигон ТБО принимаются отходы, разрешенные на захоронение согласно п. 1 ст. 351 ЭК РК.

	6. Удаление
	Подвергаются захоронению на полигоне ТБО.


Металлолом
	1.Образование
	Образуются при разборе отходов, поступающих на утилизацию

	2.Накопление 
	На специальной площадке

	3. Сбор 
	Собираются на специальной площадке

	4. Транспортировка
	Не транспортируются 

	5. Восстановление 
	Не требуется

	6. Удаление
	Сдаются по договору на специализированное предприятие для переработки




[bookmark: z3540]В соответствии со статьей 334 ЭК РК:
1. Лимиты накопления отходов и лимиты на их захоронение устанавливаются для объектов I и II категорий на основании соответствующего экологического разрешения.
Накопление и удаление всех отходов производится не реже 2-х раз в год, максимальный срок хранения на предприятии не более 6 месяцев.
Лимиты накопления отходов производства и потребления по годам при работе ТОО «Утилизация ЛТД» представлены в таблице 9.3, лимиты захоронения отходов – в таб. 9.4.

Лимиты накопления отходов для ТОО «Утилизация ЛТД» на 2027-2036 годы
Таблица 4.2.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	179,49

	в том числе отходов производства
	-
	178,14

	отходов потребления
	-
	1,35

	Опасные отходы

	-
	-
	-

	Неопасные отходы

	ТБО
	-
	1,35

	Золошлак от сжигания отходов
	-
	123,35

	Черные металлы
	-
	53,97

	Цветные металлы
	-
	0,82



Лимиты захоронения отходов на 2027 -2036 гг.
Таблица 4.3.
	Наименование отходов
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего
	179,49
	0
	0
	179,49

	в том числе отходов производства
	178,14
	0
	0
	178,14

	отходов потребления
	1,35
	0
	0
	1,35

	Опасные отходы

	-
	0
	0
	0
	0

	Неопасные отходы

	ТБО
	1,35
	0
	0
	1,35

	Золошлак от сжигания отходов
	123,35
	0
	0
	123,35

	Черные металлы
	53,97
	0
	0
	53,97

	Цветные металлы
	0,82
	
	0
	0,82

	Зеркальные отходы

	-
	0
	0
	0
	0
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Для реализации программы управления отходами будут использоваться собственные средства ТОО «Утилизация ЛТД». Отходы будут собираться в специальные контейнеры либо складироваться на специально отведенных местах. Далее отходы будут сжигаться в печи-инсинераторе или вывозиться специализированными организациями для дальнейшей переработки или утилизации. 
В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или сжиганию в печи-инсинераторе.
ТОО «Утилизация ЛТД» имеет ответственное лицо за упорядоченное временное накопление отходов и своевременное сжигание или вывоз их на специализированные предприятия.
ТОО «Утилизация ЛТД» своевременно заключает договоры со специализированными организациями, имеющими Лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности, согласно требованиям Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях».
Объемы финансирования будут уточняться ежегодно при составлении бизнес-плана на соответствующий год и корректироваться от объема образования отходов производства и стоимости договорных услуг.
Реализация Программы позволит улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории предприятия путем снижения уровней загрязнения почв отходами и содержащимися в них вредными веществами, перевода процессов сбора, транспортировки, переработки и захоронения отходов на условия, отвечающие экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

[bookmark: _Toc35412484][bookmark: _Toc91581613][bookmark: _Toc237853434]6 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия по снижению негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения разрабатываются для предприятия по утилизации опасных отходов путем высокотемпературного сжигания. 
Предусматривается, что все отходы, образующиеся в период эксплуатации объекта, будут перевозиться и храниться в специальных контейнерах. Это исключит возможность загрязнения окружающей среды отходами во время их транспортировки или в случае аварии транспортных средств. 
Проектом разработан комплекс природоохранных мероприятий, которые будут способствовать снижению негативного воздействия строительства и эксплуатации проектируемых объектов на почвенно-растительный покров и обеспечат сохранение ресурсного потенциала земель и экологической ситуации в целом. 
На рабочих местах будет размещена наглядная агитация по экологически безопасным методам работы. 
При соблюдении мероприятий в период эксплуатации объекта негативное воздействие на почвы не прогнозируется, так как площадка цеха забетонирована.


[image: ]УТВЕРЖДАЮ:

Директор Бабунашвили Р.Ч.




	

	

	№
п/п
	Мероприятие
	Показатель (качественный/ количественный) на 2027 год
	Форма завершения
	Ответственные
за исполнение
	Сроки исполнения
	Предполагаемые расходы
(тенге)*
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Твердые бытовые отходы ТБО
	1,35
	Сжигание на собственном производстве
	Ответственное лицо
	2027-2036 гг.
	-
	-

	2
	Золошлак от сжигания отходов 
	123,35
	Сдача на полигон ТБО
	Ответственное лицо
	2027-2036 гг.
	83 000
	Собственные средства

	3
	Лом черных металлов
	53,97
	Сдача на специализированное предприятие для переработки
	Ответственное лицо
	2027-2036 гг.
	15 000
	Собственные средства

	4
	Лом цветных металлов
	0,82
	Сдача на специализированное предприятие для переработки
	Ответственное лицо
	2027-2036 гг.
	3 000
	Собственные средства

	*Примечание: объемы финансирования будут уточняться при составлении бизнес-плана на соответствующий год и корректироваться в зависимости от объема образования отходов производства и стоимости договорных услуг
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ТОО «Утилизация ЛТД» имеет свое предназначение и структуру, сопровождается образованием и приемом от других предприятий ряда отходов, которые определенным образом хранятся, размещаются, транспортируются и утилизируются.
Внедрение мероприятий, создающих целесообразный прием, сбор, размещение, хранение, и утилизацию отходов необходимы в целях обеспечения и поддержания стабильной экологической обстановки на предприятии и избежание аварийных ситуаций.
Для предотвращения негативного влияния отходов на окружающую среду необходимо соблюдение основных критериев безопасности:
· создание своевременной системы приема, сбора, транспортировки и складирования отходов в специально отведенные и обустроенные места;
· организация учета образования и складирования принимаемых и образуемых отходов;
· соблюдение правил техники безопасности при обращении с отходами;
· разработка плана действия по предотвращению возможных аварийных ситуаций;
· периодический визуальный контроль мест складирования отходов.
Отходы, принимаемые от предприятий и образуемые в ходе различных операций, временно складируются в местах их накопления, образования.
Реализация запланированных мероприятий позволит:
· снизить уровень вредного воздействия принимаемых и образуемых отходов на окружающую среду,
· улучшить существующую систему управления отходами на предприятии,
· более рационально размещать отходы с соблюдением требований нормативных документов Республики Казахстан в сфере обращения с отходами,
· обеспечить экологически безопасное хранение отходов, ожидающих утилизацию (сжигание) или передачу специализированным предприятиям на переработку.
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1. Экологический кодекс Республики Казахстан. Астана, Аккорда, 2 января 2021 года с дополнениями и изменениями;
2. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63;
3. Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов»;
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5. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» с дополнениями и изменениями;
6. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденными приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.
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rOCYOAPCTBEHHAA NNUEH3UA

BblgaHa CONOBYEHKO HUKUTA MUXAWNIOBUY

(NonHoe HauMeHoBaHWe, MECTOHAXOXAEHNE, PEKBU3NTLI OPUANYECKOro nuua /
MOMHOCTbIO hamnnus, UMs, OTHECTBO (HU3NYECKOro NNLa)

Ha 3aHATHe

(HaMmeHoBaHVe BiUAA AEATENBHOCTY (AECTBISA) B COOTBETCTBUN C 3aKOHOM
Pecnybnuku KaszaxctaH «O nuUeH3NpoBaHnin»)

Ocobble ycnoBus
AEﬁCTEMR NAUEeH3nn
(B cooTBETCTBUM CO cTaThei 9 3akoHa Pecnybnuku KasaxcraH «O nuUeH3NpoBaHnng)

OpraH, BblAaBWWIA MuHuCTEPCTBO OXpaHbl OKpYXatouwien cpeabl Pecnybnuku Kazaxcras.
NULEH3NIo KomuTeT 3KONOrM4ecKkoro perynupoBaHmns n KOHTpons

(OMHOE HaNMEeHOBaHIIE rOCY1aPCTBEHHOTO OpraHa NULEH3NPOBaHHs)

PykoBoautens TYPEKENBAVEB CYIOHOUK MbIP3AKENLOAUEBUY

(ynonHomoueHHoe nuuo)
(hamnnua n MHUUMansI pyKoBOAUTENS (YNONHOMOYEHHOrO Nila) OpraHa, BblaaBLIero

nUueH3no)

OaTta Bbiaaum nuueHsum 22.07.2011

Howmep nuuensum 02187P

lFopoa r.ActaHa

Dlannbili AOKYMEHT COTNACHO MYWKTY 1 CraTbi 7 3PK 0T 7 aiHBaps 2003 r0a <06 3/1eKTPOHHOM AOKYMEHTE W SNIEKTPOHHOH LINDPOBO NOANHCH™
PABHOIHAUCH IOKYMEHTY Ha GYMaHOM HOCHTENe.
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NPUNOXEHWUE K TOCYQAPCTBEHHOM

Homep nuueHsanm

[laTa BblAauM NULEH3NUN

NUUEH3UN

02187P
22.07.2011

MNMepeyeHb NULIEH3UPYeMbIX BUAOB paboT M ycnyr, BXOAALMX B COCTaB NIMLIEH3MPYEMOro Buaa

AeATenbHOCTH

MNpupoaooxpaHHOe NPOEKTMPOBaHME, HOPMUPOBAHWE;

®dunuanel,
npeacTaBuTeNbLCTBa

MNpousBoacTBeHHas 6a3a

OpraH, BbigaBLWMn
NpUAOXeHUe K NMLEH3NN

PykoBoputens
(ynonHomMmoueHHoe nNnuo)

.ClaTa BblAayv NPUNOXeHUsA K
NUUEeH3nmn

Homep npunoxenus K
nUueH3nn

(nOnHOe HavuMeHOBaHWe, MeCTOHaxXoXaeHune, peKBVIﬁMThI)

(MecToHaxoxaeHe)

MuHu XPaHb! OKPYXk: 7] bl Pecn VKN

Kazaxcran. KomuTeT 9KONOrMYECKOro perynupoBaHus u
koHTpons

(I'IOFIHOe HauMeHOBaHWe OpraHa, BblAaBLIEero NpunoXeHue K I'IMLleMSVIM)

TYPEKENbAWEB CYIOHAVK MbIP3AKENLAVNEBUY

(hamnnna 1 MHUUManbLI pyKOBOAUTENS (YNONHOMOUEHHOro Nnla) opraqa,
BblA@BLUErO NULIEH3N0)

22.07.2011

002 02187P

IaHHbiit AOKYMEHT COFNACHO MYHKTY 1 CraTbi 7 3PK T 7 aHBaps 2003 rona «06 NeKTPOHHOM AOKYMEHTE i 31EKTPOHHOR LM(POBO# NOANHCH»
PaBHO3HAUEH AOKYMEHTY Ha GYMAXHOM HOCHTENE.
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