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[bookmark: _Hlk105807575]Настоящие нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (НДВ) для ТОО «Утилизация ЛТД» разработаны на период 2027-2036 гг. в полном соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательными и нормативно-методическими актами. Намечаемая деятельность ТОО «Утилизация ЛТД» состоит в высокотемпературном сжигании медицинских и промышленных отходов в печи-инсинераторе с производительностью 100 кг в час. 
В соответствии с разделом 1 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, в перечень объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным, входят объекты по удалению опасных отходов путем сжигания (инсинерации), химической обработки или захоронения на полигоне (п.6.1.). 
В соответствии с разделом 2 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным, входят установки для сжигания коммунальных отходов с производительностью, превышающей 3 тонны в час (п.6.2). 
В соответствии с разделом 2 Приложения 2 к ЭК РК, к видам намечаемой деятельности и иных критериев, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, относятся объекты, на которых осуществляются операции по обеззараживанию, обезвреживанию и (или) уничтожению биологических и медицинских отходов (п.6.4) и установки для сжигания коммунальных отходов с производительностью, не превышающей 3 тонн в час (п.6.5).
В соответствии со ст. 325 Кодекса:
1. Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).
2. Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.
3. Уничтожение отходов - способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.
Что входит в удаление? Согласно статье 325 Экологического кодекса РК, это любые операции, которые не являются восстановлением (переработкой). То есть сюда относятся:
· Захоронение — складирование отходов в специально отведённых местах для длительного, безопасного хранения без намерения извлекать их.
· Уничтожение — процессы (термические, химические, биологические), в результате которых существенно снижаются объём и масса, меняется физическое состояние и химический состав. При этом главная цель — не получение продукции или энергии, а именно удаление.
· Вспомогательные операции перед захоронением или уничтожением: сортировка, обработка, обезвреживание.




В 2017 году была проведена оценка воздействия на окружающую среду к техническому проекту на организацию и эксплуатацию «Цеха по утилизации опасных отходов» ТОО «Утилизация ЛТД» в г. Караганда. Получено Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду №KZ51VDC00067538 от 05.01.2018 г., выданное Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, получено Разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов II, III, IV категории №KZ72VDD00089971 от 27.02.2018 г. до 31.12.2027 г. Объем выбросов в 2027 году, согласно Разрешению, составит 20,95529121 т/г.
Согласно ст. 65 ЭК РК, для целей проведения оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности под существенными изменениями деятельности понимаются любые изменения, в результате которых:
1) возрастает объем или мощность производства – не возрастает;
2) увеличивается количество и (или) изменяется вид используемых в деятельности природных ресурсов, топлива и (или) сырья – не увеличивается;
3) увеличивается площадь нарушаемых земель или подлежат нарушению земли, ранее не учтенные при проведении оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности – не увеличивается;
4) иным образом изменяются технология, управление производственным процессом, в результате чего могут ухудшиться количественные и качественные показатели эмиссий, измениться область воздействия таких эмиссий и (или) увеличиться количество образуемых отходов – не изменяется, количество выбросов уменьшается за счет применения мокрого фильтра.
[bookmark: z664]Согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, объекты по сжиганию медицинских отходов до 120 килограмм в час относятся к III классу санитарной опасности с размером СЗЗ 300 м (п.47, пп.7).
Цех по утилизации отходов ТОО «Утилизация ЛТД» расположен по адресу г. Караганда, район Казыбек би, ул. Григория Потанина, строение 111/2. Этот участок находится в промышленной зоне города Караганды.
Электроснабжение применяемого оборудования производится на базе существующей системы электроснабжения ТОО «Караганды Жарык». 
Источником теплоснабжения производственных корпусов будет являться тепловая энергия, вырабатываемая при сжигании отходов производства и потребления.
Для доставки отходов используются существующие автомобильные дороги с асфальтированным и грунтовым (на подъезде к промплощадке предприятия) покрытием. 
В районе размещения объекта отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.
Отходы производства и потребления, образующиеся у юридических лиц, будут приниматься на утилизацию по договору согласно ст. 318 Экологического кодекса Республики Казахстан с переходом права собственности на отходы к ТОО «Утилизация ЛТД». 
Отходы будут приниматься на участке приема и сортировки отходов проектируемого объекта, а также может осуществляться сбор и вывоз отходов с площадок промышленных предприятий и учреждений специализированным транспортом ТОО «Утилизация ЛТД». 
В целях безопасного раздельного сбора отходов производства и потребления ТОО «Утилизация ЛТД» оборудует места временного хранения отходов в соответствии с установленными в РК нормативами. 
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[bookmark: _Toc240877802]Введение
Нормативы допустимых выбросов эмиссий загрязняющих веществ (НДВ) в атмосферу предприятия по высокотемпературному сжиганию медицинских и промышленных отходов в печах-инсинераторах ТОО «Утилизация ЛТД» на период 2027-2036 гг. выполнены в полном соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательными и нормативно-методическими актами.
При разработке проекта нормативов эмиссий (НДВ) использованы основные директивные и нормативные документы, инструкции и методические рекомендации по нормированию качества атмосферного воздуха:
1. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к рабочему проекту эксплуатации предприятия по утилизации опасных отходов путем сжигания их в печах-инсинераторах ТОО «Утилизация ЛТД»;
2. Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду на проект «Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к рабочему проекту эксплуатации предприятия по утилизации опасных отходов путем сжигания их в печах-инсинераторах» №KZ51VDC00067538 от 05.01.2018 г., выданное Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области,
3. Разрешение на эмиссии в окружающую среду для объектов II, III, IV категории №KZ72VDD00089971 от 27.02.2018 г. до 31.12.2027 г.;
4. Информационный сайт РГП «Казгидромет»;
5. Экологический кодекс РК от 02.01.2021 г.;
6. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании»;
7. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года;
8. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года,
9. Закона РК от 09.07.2004 г. «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»;
10. Подзаконные акты, сопутствующие Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года; 
11. Утвержденные методики расчета выбросов вредных веществ.
Проект выполнен в соответствии с инвентаризацией источников выбросов, проведенной специалистами ИП «Eco Logic», совместно с представителями предприятия.
Заказчик: ТОО «Утилизация ЛТД», Юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, пр. Н. Назарбаева, д.16. БИН 101140008212, тел. 8-701-748-0217
Исполнитель: ИП «Eco Logic», Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Жамбыла, 1, Телефон/Факс: 8 (7212) 41-28-02, 8-701-748-0217, Тел.: +7-701-787-2698. Правом для производства работ в области экологического проектирования и нормирования является лицензия № 02187Р от 22.07.2011 г., выданная Министерством охраны окружающей среды Республики Казахстан.




[bookmark: _Toc474911810][bookmark: _Toc121818252][bookmark: _Toc147388969][bookmark: _Toc240877803]1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цех по утилизации отходов ТОО «Утилизация ЛТД» расположен по адресу г. Караганда, район Казыбек би, ул. Григория Потанина, строение 111/2. Этот участок находится в промышленной зоне города Караганды.
Здание, в котором расположен объект по утилизации опасных отходов, и участок вокруг него принадлежит ТОО «Утилизация ЛТД» на праве собственности, согласно Акту на право частной собственности №0089677. Кадастровый номер земельного участка 09-142-168-238. 
Территория участка огорожена высоким забором, ворота автоматические. Поверхность участка полностью забетонирована. 
Расстояние от границ земельного участка, где планируется организовать деятельность, до ближайшей селитебной зоны составляет 0,412 км. 
Координаты цеха 49,786454 северной широты, 73,043750 восточной долготы. Площадь участка 0,0892 га, Акт на право частной собственности на участок №0112877. Площадь здания составляет 0,03426 га. В здании расположена установка по сжиганию отходов, комнаты персонала, холодные склады для поступающих отходов.
Месторасположение предприятия оптимально по следующим показателям: 
– расположение цеха в промышленной зоне города;
– удаленность от селитебной зоны;  
– возможность подъезда автотранспорта для доставки отходов производства и потребления; 
– отсутствие в данном районе, памятников архитектуры, медицинских учреждений и т.п. 
Производственный и трудовой потенциал данного района располагает всеми возможностями для осуществления намечаемой деятельности. При осуществлении хозяйственной деятельности на указанном участке соблюдаются строительные, экологические, санитарно-гигиенические требования, нормы и правила.
Карты-схемы расположения промплощадки с указанием расстояний до ближайших жилых зон представлены на рисунках 1.1 -1.4 на основании п. 6 ст. 92 Кодекса.
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Рисунок 1.1. Спутниковый снимок района размещения предприятия с указанием расстояния до жилой зоны
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Рисунок 1.2. Спутниковый снимок района размещения предприятия с указанием расстояния до жилой зоны
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Рисунок 1.3. Спутниковый снимок района размещения предприятия с указанием расстояния до жилой зоны
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Рисунок 1.4. Спутниковый снимок района размещения предприятия с указанием расстояния до жилой зоны
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Фото 1. Здание цеха утилизации отходов с бетонированной площадкой

Некоторые виды отходов, которые ТОО «Утилизация ЛТД» в настоящий момент не может самостоятельно переработать, могут передаваться на переработку или захоронение подрядным организациям по договору. В данном случае в «Акте утилизации отхода» будет указан конечный собственник отхода. 



Учет отходов производства и потребления
В целях упорядочения учета отходов, на предприятии предусмотрено вести форму первичной отчетности «Журнал учета отходов», принимаемых на переработку. 
Медицинские отходы будут приниматься от медицинских и других учреждений Карагандинской и Акмолинской областей, городов Караганда и Нур-Султан.
Отходы, планируемые к приему на высокотемпературное сжигание, могут иметь следующие коды, в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

	Отходы родильных отделений (домов), диагностики, лечения и профилактики заболеваний людей

	18 01 01
	Острый инструментарий (за исключением 18 01 03)

	18 01 02
	Части тела и органы, включая пакеты для крови и запасы крови (за исключением 18 01 03)

	18 01 03*
	Отходы, сбор и размещение которых подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения

	18 01 04
	Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения (например, перевязочные материалы, гипс, белье, одноразовая одежда, подгузники)

	18 01 06*
	Химические вещества, состоящие из опасных веществ или содержащие опасные вещества

	18 01 07
	Химические вещества, за исключением упомянутых в 18 01 06

	18 01 08*
	Цитотоксические и цитостатические препараты

	18 01 09
	Медицинские препараты, за исключением упомянутых в 18 01 08

	18 01 10*
	Отходы от использования амальгамы в стоматологии

	Отходы исследований, диагностики, лечения или профилактики заболеваний животных

	18 02 01
	Острый инструментарий (за исключением 18 02 02)

	18 02 02*
	Отходы, сбор и размещение которых подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения

	18 02 03
	Отходы, сбор и размещение которых не подчиняются особым требованиям в целях предотвращения заражения

	18 02 05*
	Химические вещества, состоящие из опасных веществ или содержащие опасные вещества

	18 02 06
	Химические вещества, за исключением упомянутых в 18 02 05

	18 02 07*
	Цитотоксические и цитостатические препараты

	18 02 08
	Медицинские препараты, за исключением упомянутых в 18 02 07



Технологические участки и процессы
Транспортировка отходов 
Транспортировка отходов будет осуществляться специализированным транспортом в соответствии со ст. 322 ЭК РК и согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. 
Сбор и транспортировка медицинских отходов. 
Сбор, прием и транспортировка медицинских отходов осуществляются в одноразовых пакетах, емкостях, коробках безопасной утилизации (далее – КБУ), контейнерах. Контейнеры для каждого класса медицинских отходов, емкости и пакеты для сбора отходов маркируются различной окраской. Конструкция контейнеров влагонепроницаемая, не допускающая возможности контакта посторонних лиц с содержимым. 
В соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» пункт 86: перевозка МО классов Б, В, Г осуществляется на транспортном средстве, оборудованном водонепроницаемым закрытым кузовом, легко подвергающимся дезинфекционной обработке согласно требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов", утверждаемым согласно подпункту 132-1) пункта 16 Положения.
Согласно п. 25 указанных санитарных правил, при транспортировке отходов производства 1 и 2 класса опасности не допускается присутствие третьих лиц, кроме лица, управляющего транспортным средством и персонала, который сопровождает груз.
Другие отходы, принимаемые предприятием, будут транспортироваться в соответствии с указанными санитарными правилами и требованиями ст. 322 Экологического Кодекса Республики Казахстан. 
Участок приема и временного хранения отходов
Прием медицинских отходов 
Помещения для временного хранения медицинских отходов предусматриваются в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденным Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ -96/2020. 
Прием медицинских отходов осуществляются в одноразовых пакетах, емкостях, коробках безопасной утилизации (далее – КБУ), контейнерах. Контейнеры для каждого класса медицинских отходов, емкости и пакеты для сбора отходов маркируются различной окраской. Конструкция контейнеров влагонепроницаемая, не допускающая возможности контакта посторонних лиц с содержимым. 
Не допускается осуществлять разбор медицинских отходов без средств индивидуальной защиты. 
Использованные колющие и другие острые предметы (иглы, перья, бритвы, ампулы) принимаются в КБУ, которые подлежат утилизации без предварительного разбора. 
Согласно п. 69. Санитарным правилам №ҚР ДСМ -96/2020, рабочие, занятые сбором, обезвреживанием, транспортировкой, хранением и захоронением медицинских отходов проходят предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 "Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актах под № 21443) (далее – Приказ № ҚР ДСМ-131/2020).
Прием ртутьсодержащих отходов 
Использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и оборудование принимаются в плотно закрывающихся емкостях, предотвращающие бой во время транспортировки и хранения в соответствии с п. 90 СП №ҚР ДСМ -96/2020. 
Все принимаемые ртутьсодержащие отходы будут передаваться специализированным организациям по договору.
Участок технологического накопления отходов в ожидании переработки, утилизации и/или реализации 
Технологическое накопление отходов в цеху и на территории предприятия допускается временно в случаях: 
- невозможности их своевременного использования в последующем технологическом цикле по причинам загруженности оборудования, отсутствия соответствующих технологий и/или производственных мощностей; 
- необходимости накопления отходов для формирования партии в целях полной загрузки оборудования либо для формирования транспортной партии для отправки на завод по переработке отходов в г. Караганде; 
- ликвидации последствий техногенных аварий или природных явлений. 
Способы временного хранения отходов определяются их физическим состоянием, химическим составом и уровнем опасности отходов: 
- отходы опасные разрешается хранить исключительно в герметичных емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); а также в надежно закрытой таре (закрытые ящики, пластиковые пакеты, мешки); 
- отходы неопасные хранятся в полиэтиленовых и бумажных мешках и пакетах, в хлопчатобумажных тканевых мешках, которые по заполнении затариваются, а затем доставляются в места хранения отходов; - могут храниться открыто навалом, насыпью в специальном месте или контейнере для промышленных отходов. 
Для целей временного хранения отходов производства и потребления будут использоваться: 
- закрытые помещения временного хранения отходов (непосредственно в цеху); 
- технологические емкости и резервуары; 
- специализированные контейнеры; 
- холодильное оборудование.
Предельное количество временного накопления отходов производства и потребления, которое допускается размещать на территории предприятия, определяется в соответствии с необходимостью формирования партии для полной загрузки оборудования, транспортной партии для их вывоза, с учетом компонентного состава отходов, их физических и химических свойств, агрегатного состояния, токсичности и летучести содержащихся вредных компонентов и минимизации их воздействий на окружающую среду. 
Временное хранение отходов производства и потребления должно осуществляться в условиях, исключающих превышение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, в части загрязнения поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, почв прилегающих территорий. 
Временное хранение отходов производства и потребления не должно приводить к нарушению гигиенических нормативов и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки на данной территории. 

[bookmark: _Toc132797061][bookmark: _Toc147388970][bookmark: _Toc240877804]1.1 Климатическая характеристика района
Карагандинская область характеризуется резко континентальным и засушливым климатом, что является следствием удаленности территории от больших водных пространств и свободного доступа в пределы области теплого сухого субтропического воздуха пустынь Средней Азии в теплое время года и холодного бедного влагой арктического воздуха в холодное полугодие.
Зима на территории области продолжительная, суровая, с устойчивым снежным покровом, значительными скоростями ветра и частыми метелями. Начинается зима в ноябре, а заканчивается в марте. Весна наступает в конце марта - вначале апреля и длиться всего один-два месяца. Лето продолжается четыре-пять месяцев и характеризуется высокими температурами воздуха, относительно незначительными осадками и большой относительной сухостью воздуха. Частые и продолжительные засухи приводят к раннему выгоранию растительности, а сильные ветры обуславливают ветровую эрозию почв. Осень, как и весна короткая, часто сухая.
[bookmark: _Toc16769398][bookmark: _Toc28179630][bookmark: _Toc502819752][bookmark: _Toc522028531]Согласно СП РК 2.04-01-2017 г. Карагандинская область относится к подрайону IB по схематической карте районирования для строительства. 
Температура воздуха. В летнее время в городе Караганде преобладает жаркая погода. Абсолютный максимум достигает +40.2оС и зарегистрирован в августе. Переходы суточной температуры воздуха через 0оС происходят весной - в конце марта и осенью - в конце октября. Средние температуры наиболее холодного месяца января – 13.6оС. Абсолютный минимум достигает – 42.9оС. Средняя многолетняя температура воздуха за год составляет 3.7оС. Данные по температуре воздуха по месяцам представлены в таб. 2.1.1 Среднемесячная и годовая температура воздуха приведена в таблице 2.1.2.
Таблица 2.1.1
	Месяц
	Абсолют. минимум
	Средний минимум
	Средняя
	Средний максимум
	Абсолют. максимум

	январь
	-41.7 (1969)
	-17.1
	-13.6
	-8.7
	6.2 (1940)

	февраль
	-41.0 (1951)
	-17.2
	-13.2
	-7.7
	6.0 (2007)

	март
	-34.7 (1971)
	-10.4
	-6.6
	-1.4
	22.1 (1944)

	апрель
	-24.0 (1963)
	0.1
	5.8
	12.0
	30.6 (1972)

	май
	-9.5 (1969)
	6.9
	13.3
	20.1
	35.6 (1974)

	июнь
	-2.3 (1949)
	12.3
	18.9
	25.6
	39.1 (1988)

	июль
	1.7 (2009)
	14.3
	20.4
	26.8
	39.6 (2005)

	август
	-0.8 (1947)
	12.3
	18.3
	25.4
	40.2 (2002)

	сентябрь
	-7.4 (1969)
	6.1
	12.3
	19.2
	37.4 (1998)

	октябрь
	-19.3 (1987)
	-0.3
	4.1
	10.5
	27.6 (1970)

	ноябрь
	-38.0 (1987)
	-8.6
	-4.8
	-0.2
	18.9 (1984)

	декабрь
	-42.9 (1938)
	-15.1
	-11.0
	-6.8
	11.5 (1989)

	год
	-42.9 (1938)
	-1.4
	3.7
	9.6
	40.2 (2002)



Таблица 2.1.2.
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-13.6
	-13.2
	-6.6
	5.8
	13.3
	18.9
	20.4
	18.3
	12.3
	4.1
	-4.8
	-12.4
	3.7



[bookmark: _Toc453702274][bookmark: _Toc502819744][bookmark: _Toc522028523][bookmark: _Toc16769399][bookmark: _Toc28179631]Влажность воздуха. Согласно СП РК 2.04-01-2017 территория Республики Казахстан относится к «сухой» зоне влажности.
Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 65%, данные по месяцам представлены в таблице 2.5.3. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 55%.
Таблица 2.1.3
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	79%
	78%
	78%
	61%
	54%
	50%
	55%
	52%
	53%
	66%
	77%
	78%
	65%



Наибольшая относительная влажность воздуха бывает в зимнее время 75-80%, наименьшая в теплое время года 30-60%. Средний годовой дефицит влажности воздуха в северных районах составляет 5-5,5 мбар. 
Карагандинская область относится к районам с недостаточным увлажнением и с повышенным естественным запыленным фоном, количество дней с пыльными бурями достигает - 17 в году. 
[bookmark: _Toc453702275][bookmark: _Toc502819745][bookmark: _Toc522028524][bookmark: _Toc16769400][bookmark: _Toc28179632]Ветер. Среднегодовая скорость ветра равна 2,5-3,5 м/с. Дни со штилем бывают редко. В зимний период в связи с наличием отрога сибирского максимума (ось которого в среднем проходит по 50° с ш) преобладают юго-западные ветры со средней скоростью 5-5,5 м/с и повторяемостью 25-45. В теплое время года преобладают северные ветры. Наиболее сильные ветры на всей территории области, вызывающие зимой метели, а летом пыльные бури, чаще всего имеют юго-западное направление. Наибольшие скорости ветра (до 25-30 м/с), как правило, наблюдаются во второй половине зимы и весной. Повторяемость ветра со скоростью более 15 м/с колеблется до 50 дней.
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 5,3 м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 3,8 м/с. Повторяемость различных направлений ветра в % представлены в таблице 2.1.4. На рисунке 3 представлена роза ветров города Караганды.

[image: ]	[image: ]	[image: ]	[image: ]
        январь                        апрель                          июль                           октябрь

Рисунок 3 - Розы ветров
Таблица 2.1.4
	направл.
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	С
	4
	5
	6
	10
	10
	17
	20
	19
	12
	7
	7
	4
	10

	СВ
	9
	11
	14
	15
	12
	17
	18
	17
	14
	11
	9
	5
	13

	В
	12
	14
	17
	16
	14
	14
	13
	13
	12
	10
	10
	10
	13

	ЮВ
	16
	16
	14
	11
	10
	9
	8
	9
	10
	12
	13
	17
	12

	Ю
	28
	24
	19
	14
	15
	10
	9
	10
	13
	17
	22
	28
	17

	ЮЗ
	24
	22
	18
	14
	16
	11
	9
	10
	15
	23
	23
	25
	17

	З
	6
	6
	9
	13
	15
	13
	12
	12
	15
	15
	13
	9
	12

	СЗ
	1
	2
	3
	7
	8
	9
	11
	10
	9
	5
	3
	2
	6

	штиль
	14
	12
	9
	10
	11
	13
	14
	13
	17
	14
	12
	13
	13



Согласно СП РК 2.04-01-2017:
[bookmark: _Toc453702276]- номер района по базовой скорости ветра - II (0.3 кПа).
[bookmark: _Toc16769401][bookmark: _Toc28179633][bookmark: _Toc502819746][bookmark: _Toc522028525]Атмосферные осадки. Всего за год на территории выпадает 196 мм осадков, в том числе в зимний период – 72 мм, в летний период происходит увеличение осадков до 124 мм. 
В таблице 2.1.5 представлено распределение осадков по месяцам. 
Таблица 2.1.5
	Месяц
	Норма
	Месячный минимум
	Месячный максимум
	Суточный максимум

	январь
	24
	2 (1956)
	59 (1971)
	16 (1971)

	февраль
	22
	1 (1936)
	58 (2004)
	18 (2004)

	март
	22
	3 (1939)
	61 (2010)
	38 (1976)

	апрель
	26
	0.0 (1963)
	81 (2004)
	25 (2005)

	май
	41
	4 (1976)
	106 (1983)
	39 (1983)

	июнь
	36
	1 (1988)
	105 (2002)
	61 (2007)

	июль
	47
	7 (1970)
	141 (2001)
	61 (1939)

	август
	28
	0.0 (1945)
	78 (1967)
	46 (1988)

	сентябрь
	21
	0.0 (1957)
	66 (1987)
	27 (1936)

	октябрь
	28
	0.8 (1955)
	84 (1985)
	23 (2007)

	ноябрь
	31
	2 (1967)
	69 (2006)
	32 (2009)

	декабрь
	26
	3 (1949)
	46 (1977)
	16 (2003)

	год
	196
	105 (1951)
	518 (1958)
	61 (2007)



Осадки зимне-весеннего периода играют основную роль в питании подземных вод. Осадки теплого периода почти полностью расходуются на испарение и транспирацию растительности, где этому способствуют резкий дефицит влажности воздуха, а также усиленная ветровая деятельность, вызывающая продолжительные засухи и суховеи.
Наибольшая месячная сумма осадков приходится на летние месяцы июнь - июль. Наименьшее количество осадков выпадает обычно в феврале - марте и в сентябре. В многолетнем цикле сумма осадков колеблется в больших пределах. Еще более значительны различия в количестве осадков отдельных лет за холодную и теплую части года. 
Засушливость климата проявляется также в большой продолжительности бездождевых периодов. Отсутствие осадков наблюдается в течение 20-30 дней подряд. В отдельные годы дождей не бывает в течение 50-60 дней. Бездождевыми чаще всего бывают август - сентябрь, нередко и июль. Поскольку дожди с малой суммой осадков в летнее время года слабо увлажняют почву, продолжительность засушливого периода значительно больше длительности бездождевых периодов.
[bookmark: _Toc453702277][bookmark: _Toc502819747][bookmark: _Toc522028526][bookmark: _Toc16769402][bookmark: _Toc28179634]Снежный покров. Распределение снежного покрова по территории области в общих чертах подчиняется широтной зональности. Однако закономерности в сроках установления и схода снежного покрова, а также в распределении снегозапасов значительно нарушаются под влиянием рельефа местности. В большинстве случаев появление снежного покрова приходится на конец октября. Устойчивый снежный покров на большей части территории устанавливается обычно во второй-третьей декадах ноября. В отдельные годы образование устойчивого снежного покрова затягивается до конца декабря. Продолжительность залегания снежного покрова в среднем 130-150 дней. Накопление снега идет постепенно и достигает максимума в марте, однако нередко накопление основной массы снега наблюдается в первой половине зимы, а в феврале и марте запасы воды в снеге вследствие испарения уже значительно убывают. Максимальные запасы снега 10-15 марта. Наиболее ранние даты приходятся на конец января - начало февраля, самые поздние - на конец марта. Начало весеннего снеготаяния в среднем наблюдается через 10-15 дней после даты установления максимальных запасов. Средняя из наибольших высот снежного покрова в зимний период 25-30 см. К началу снеготаяния на большей части территории она составляет 20-25 см, а в многоснежные зимы достигает 30-40 см, а в малоснежные не превышает 10-15 см.
[bookmark: _Toc453702280][bookmark: _Toc502819750][bookmark: _Toc522028529][bookmark: _Toc16769404][bookmark: _Toc28179635]В целом максимальные запасы воды в снежном покрове составляют 70-80 мм. Согласно СП РК 2.04.01-2017 номер района по весу снегового покрова - III (1.0 кПа).
Испарение. Потери воды на испарение складываются из следующих составляющих: испарение (возгонка) снега за время его таяния, испарение с воды за время ее стекания по склонам и в руслах за половодье, испарение с водной поверхности постоянно действующих водоемов, испарение с почвы.
Наблюдения показывают, что потери на испарение со снежного покрова в условиях радиационного таяния при солярном и смешанном типе погоды бывают велики. Средняя интенсивность испарения за период с даты установления максимальных запасов снега до его схода на территории Карагандинской области составляет около 0,4 мм/сутки, а наибольшая превосходит 1,4 мм/сутки (1963 г.). В малоснежные годы с затяжной бездождевой весной безвозвратные потери на испарение со снега могут составлять до 50% максимальных запасов снега.
Потери на испарение с воды при ее стекании по склонам и в руслах ручьев и речек во время половодья зависят от условий погоды и продолжительности половодья. Поскольку склоновый сток и сток половодья на реках Карагандинской области происходит в течение непродолжительного весеннего периода, потери на испарение с воды за это время сравнительно невелики (5-10% Запасов снега и весенних осадков).
Наиболее существенна величина потерь на испарение с водной поверхности водоемов, существующих в течение всего или большей части теплого периода года (озера, водохранилища, пруды, речные плесы). Средняя величина испарения на таких водоемах за теплый период года составляет 700-800 мм.
Испарение с почвы весьма непостоянно во времени и пространстве. Оно обусловливается главным образом степенью увлажнения почвы, зависящей от количества атмосферных осадков и водоудерживающей ее способности.
В связи с большими потерями на испарение летом и из-за сравнительно небольшого количества осадков осенью почво-грунты в зимний период и к началу весеннего снеготаяния находятся в слабо увлажнённом состоянии. В период весеннего снеготаяния большая часть талых вод аккумулируется в верхнем полуметровом или метровом слое почвы. По наблюдениям суглинистыми почвами аккумулируется в среднем 60-65% зимне-весенних осадков. Однако почти вся эта влага и выпадающие в первую половину лета осадки расходуются на испарение с почвы и транспирацию растениями. Суммарное годовое испарение с поверхности почвы (в том числе и со снега), полученное приближенно, и равно в среднем 250-350 мм.
Около половины всего суммарного испарения приходится на месяцы наибольшего увлажнения почвы (апрель, май, июнь). В июле испарение обычно не превышает величины осадков, и только начиная с августа - сентября вследствие уменьшения притока солнечной радиации и прекращения вегетации растений суммарное испарение бывает меньше количества атмосферных осадков.
[bookmark: _Toc453702281][bookmark: _Toc502819751][bookmark: _Toc522028530][bookmark: _Toc16769405][bookmark: _Toc28179636]Опасные атмосферные явления. В результате естественных процессов, происходящих в атмосфере, на Земле наблюдаются явления, которые представляют непосредственную опасность, могут нанести значительный ущерб населению и хозяйству, а также затрудняют функционирование систем человека. К таким атмосферным опасностям относятся туманы, гололёд, молнии, ураганы, бури, смерчи, град, метели, торнадо, ливни и др. Число дней с различными погодными явлениями представлено в таблице 2.1.6.
Таблица 2.1.6
	явление
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	год

	дождь
	1
	1
	4
	8
	14
	12
	14
	10
	9
	9
	6
	2
	90

	снег
	20
	19
	15
	6
	1
	0
	0
	0
	1
	7
	15
	19
	103

	туман
	1
	1
	2
	1
	1
	0.2
	0.4
	1
	1
	1
	2
	1
	13

	мгла
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.3
	0.2
	0
	0
	0
	0.1
	1

	гроза
	0
	0
	0
	1
	4
	5
	8
	4
	1
	0.03
	0
	0.03
	23

	метель
	10
	10
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	4
	8
	39

	пыльная буря
	0
	0
	0
	0.1
	0.2
	0.1
	0.1
	0.2
	0.2
	0
	0
	0
	1

	гололёд
	1
	0.2
	1
	0.3
	0
	0
	0
	0
	0.03
	0.3
	2
	1
	6

	изморозь
	2
	2
	2
	0.2
	0
	0
	0
	0
	0
	0.3
	2
	3
	12



Туманы бывают преимущественно в холодное полугодие. Среднее число их в зимние месяцы 3-4. При туманах обычно наблюдаются изморозь и гололед.
Гололёд наблюдается преимущественно в холодное полугодие с октября по март. Среднее число их в зимние месяцы 5-6. 
Характерной особенностью зимних месяцев являются метели. Метели наблюдаются довольно часто и бывают продолжительными, иногда при сильных ветрах и низкой температуре воздуха. Число дней в год с метелями составляет 39. В зимы с наибольшим проявлением метели число дней с метелью увеличивается в 1.5-2 раза.
Число дней с грозами достигает 23. Грозовая активность наиболее ярко проявляется в летние месяцы в июле (8 дней). В результате чего могут возникнуть пожары. Град выпадает сравнительно редко 1-3 дня за лето, в отдельные годы может быть 5-8 дней.



[bookmark: _Toc300232179][bookmark: _Toc114474534][bookmark: _Toc147388971][bookmark: _Toc240877805]2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА, КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
[bookmark: _Toc300232180][bookmark: _Toc147388972][bookmark: _Toc240877806][bookmark: _Toc114474535]2.1 Краткая характеристика технологии производства и технологического оборудования (описание выпускаемой продукции, основного исходного сырья, расход основного и резервного топлива) с точки зрения загрязнения атмосферы. 

ТОО «Утилизация ЛТД» занимается удалением опасных отходов путем сжигания их в печи-инсинераторе с высокотемпературным режимом горения Пир-2К 1,0. Производительность печи по сжиганию отходов составляет 100 кг/час. 
Правоустанавливающими документами для осуществления деятельности является заключение ГЭЭ №KZ51VDC00067538 от 05.01.2018 г., выданное Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области на проект «Оценка воздействия на окружающую среду» стадия II к техническому проекту на организацию и эксплуатацию «Цеха по утилизации опасных отходов» ТОО «Утилизация ЛТД» в г. Караганде, и Разрешение на эмиссии в окружающую среду №KZ72VDD00089971 от 27.02.2018 г. на период 2018-2027 гг.
Согласно указанным документам, предприятие принимает на утилизацию следующие виды отходов:
Таблица 2.1. Перечень и объемы принимаемых отходов
	№
	Вид отхода
	Объемы переработки, т/год

	1.
	Медицинские отходы (класса А, Б, В, Г), (метод высокотемпературного сжигания)
	420,0

	2
	Отходы бумаги, картона (загрязненные, не подлежащие переработке, рекламная продукция)
	20,0

	3
	Промасленная ветошь, фильтры
	17,0

	4
	Масла отработанные (моторные, дизельные, трансмиссионные, индустриальные и др.)
	90,0

	5
	Отходы эмульсий и смесей некондиционных нефтепродуктов и растворов на основе спиртов (антифризы, СОЖ, гидравлические и тормозные жидкости)
	15,0

	6
	Краски, клей, эмульсии жидкие, потерявшие свойства
	5,0

	7
	Другие слабо горючие или не горючие жидкости
	10,0

	8
	СИЗ, спецодежда и текстильные отходы
	37,0

	9
	Инвентарь и медицинская техника
	66,0

	10
	Ртутьсодержащие отходы (не подлежащие сжиганию)
	50,0

	
	итого твердых отходов
	680,0



Для очистки дымовых газов установлен мокрый фильтр МФ-001-У, состоящий из реактора-испарителя с водяной рубашкой, абсорбера с циркуляционной системой щелочного раствора, дымососа и дымовой трубы. 
Влажный пар из парообразователя, поступивший в реактор испаритель, смешивается с дымовыми газами, поступившими из камеры дожигания инсинератора. Температура после смешивания падает не ниже 750°C. При таких температурах интенсивно проходит реакция газификации углерода водяным паром: C + H2O = CO + H2 (1)
Из-за реакции (1), сажа в дымовых газах практически отсутствует.
Назначение мокрого фильтра: для очистки дымовых газов инсенераторов, котельных установок, плавильных агрегатов, ротационных печей, при кислородном или бескислородном сжигании (пиролиз) мусора: ТБО/ТКО, промышленных, медицинских, специализированных отходов, нефтешламов, автомобильных шин, от пылевых частиц, сажи, поглощении газов жидкими реагентами. 
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Рисунок 2.1. Схема мокрого фильтра МФ-001-У

Характеристики мокрого фильтра МФ-001-У:
– расчетные давление воды, МПа (кгс/см2) 0,025 (0,25). 
– параметры температура газа на входе, 0С, не более 1000-1200. 
– температура газа на выходе, 0С, не более 70. 
– энергопотребление, кВт 7,0 -12,0. 
– эффективность очистки дымовых газов, 75-98,5%.
При работе мокрого фильтра происходит очистка дымовых газов от оксидов азота, диоксида серы, фтористых и хлористых газообразных соединений, сажи.
В соответствии с «Методическими указаниями по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по термической переработке ТБО и промотходов», Российское АО «Газпром» ВНИИГАЗ, Москва, 1998 г. такой фильтр обеспечивает очистку дымовых газов с такой эффективностью:
- реактор-испаритель мокрого фильтра с эффективностью очистки от сажи от 75 до 98,5%;
- камера дожигания, совмещенная с реактором восстановления оксидов азота –эффективность 40%;
- скруббер-реактор (мокро-сухой скруббер) для очистки газов от кислых компонентов (SO2, HCL, HF) – эффективность до 97%.
Высота трубы с отходящими дымовыми газами от инсинератора составляет 15 м. Диаметр устья 0,419 м.
В настоящем разделе рассматриваются только источники загрязнения атмосферы: 
Участок высокотемпературного уничтожения отходов. 
На участке установлена печь-инсинератор (ист. №0001) с высокотемпературным режимом горения Пир-2К 1,0. Производительность печи по сжиганию отходов составляет 100 кг/час (без учета сжигания жидкого топлива и газифицируемых жидкостей). 
Уничтожаться высокотемпературным сжиганием будут те виды отходов, которые не подлежат дальнейшему использованию как вторичное сырье, либо отходы, свойство которых можно изменить путем выжигания горючего составляющего данного отхода. Годовая производительность печи по сжигаемым твердым отходам составит 680 тонн/год. 
В качестве топлива для розжига высокотемпературной печи будет использоваться дизельное топливо. 
Мокрый фильтр МФ-001 очищает дымовые газы с эффективностью:
- по саже, органическим соединениям (углеводородам) – 75-98,5%;
- по оксидам азота – 40%;
- по SO2, HCL, HF – 75-97%.
Общая эффективность составляет 78,5%
Мощность участка 
Годовой объем отходов, уничтожаемых на участке, составляет: 
Твердые отходы – 680 т/год; 
Жидкие горючие отходы (в том, числе газифицируемые) – 120 тонн/год 
Дизельное топливо для розжига – 1,763 тонн/год. Всего: 801,763 тонны/год 
Розжиг печи производится с использованием дизельного топлива. 
В год необходимо произвести 122 розжига. Таким образом, время работы печи в режиме выхода на рабочую температуру (розжиг) составляет 122 часа в год. 
Объем потребляемого топлива для розжига печи 1 составляет 17 л дизельного топлива в час. Объем сжигаемого жидкого топлива составляет 1,763 т/год. 
После розжига, печь выводится на рабочую температуру 1200°С и более, после чего в топку подаются отходы небольшими порциями для более полного сгорания. При подаче отходов горение может поддерживаться без подачи рабочего топлива. 
Тепловая энергия, вырабатываемая печью 1, которая снимается путем охлаждения газохода будет использоваться на технологические нужды, а также для отопления и горячего водоснабжения производственных помещений. 
Время работы инсинератора в режиме утилизации – 6800 часов. 
Склад золошлака. Зола из печи выгружается автоматически на закрытый наклонный конвейер, по которому поднимается в укрытый бункер, где хранится до выгрузки в автомобиль. Для выгрузки золы из бункера в автомобиль применяется разгрузочный рукав. При выгрузке золы в автомобиль происходит выброс пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния 70-20%.
Резервуар хранения дизтоплива. Дизельное топливо будет храниться в наземном вертикальном резервуаре объемом 1 м3.
Склад хранения отработанного масла и жидких нефтесодержащих отходов. Основными источниками эмиссий ЗВ на данном участке являются технологические емкости и резервуары для приема отработанного масла и нефтесодержащих жидких отходов. Количество емкостей 3 штуки, объемом 15 м3. Планируемый объем принимаемых жидких нефтесодержащих отходов 120 тонн в год. 
Всего при работе предприятия будет функционировать 4 источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
– ист. №0001 – печь-инсинератор;
– ист. №6001 – склад золошлака;
– ист. №6002 – склад хранения жидкого топлива;
– ист. №6003 – резервуар дизтоплива.
[bookmark: _Toc132797078][bookmark: _Toc147388973][bookmark: _Toc240877807]2.2. Краткая характеристика установок очистки газов
Для очистки отходящих газов при работе печи будет применяться мокрый фильтр с эффективностью очистки дымовых газов 40,0-98,5%. 
[bookmark: _Toc132797079][bookmark: _Toc147388974][bookmark: _Toc240877808]2.3. Перспектива развития предприятия 
Расширение и реконструкция предприятия на период 2027-2036 гг. не планируется.
[bookmark: _Toc132797080][bookmark: _Toc147388975][bookmark: _Toc240877809]2.4 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, класс опасности, а также предельно допустимые концентрации (ПДК) в атмосферном воздухе населённых мест приведены в таблице 2.2. таблица составлена в соответствии с Приложением 7 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. 
[bookmark: _Toc132797081][bookmark: _Toc139439433][bookmark: _Toc240877810]2.5 Сведения о залповых выбросах 
Организация и эксплуатация цеха по утилизации опасных отходов не допускает возможности залповых и аварийных выбросов. 
[bookmark: _Toc132797082][bookmark: _Toc139439434][bookmark: _Toc240877811]2.6 Параметры эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на год достижения ПДВ для расчетов предельно допустимых выбросов представлены в таблице 2.3. Таблица составлена с учетом требований Приложения 1 Методики. 
[bookmark: _Toc240877812][bookmark: _Toc132797083][bookmark: _Toc139439435]2.7 Оценка степени пылегазоочистного оборудования передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту 
Для очистки отходящих газов при работе печи будет применяться мокрый фильтр с эффективностью очистки дымовых газов 40,0-98,5%.
Мокрый фильтр изготовлен в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К», Приказа Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 24 декабря 2009 года №125-П «Типовая инструкция по эксплуатации мокрых золоуловителей».
Указанный мокрый фильтр соответствует национальному стандарту СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации (обезвреживанию)», передовому научно-техническому уровню в стране и мировому опыту.
Также работа цеха по утилизации опасных отходов высокотемпературным способом соответствует Справочнику по наилучшим доступным техникам «Уничтожение и утилизация отходов термическим способом», утвержденному Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 апреля 2026 года № 232 по применению ПГО, мониторингу выбросов от организованных источников, по контролю при вспомогательных операциях с отходами и т.п.

[image: C:\DOCUMENTS\!Eco-Logic!\!Eco-Logic!\Логотип 2019\Логотип без надписи eco-logic 2019.jpg]		

Нормативы допустимых эмиссий в атмосферу при работе цеха по утилизации отходов ТОО «Утилизация ЛТД» в г. Караганде		33
	Таблица 2.2. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год

	Караганда, ТОО "Утилизация ЛТД" 2026

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ЭНК,
	ПДК
	ПДК
	
	Класс
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	мг/м3
	максималь-
	среднесу-
	ОБУВ,
	опас-
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	
	ная разо-
	точная,
	мг/м3
	ности
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	вая, мг/м3
	мг/м3
	
	ЗВ
	
	(M)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	
	0.2
	0.04
	
	2
	1.4608
	1.8179
	52.2925

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.4
	0.06
	
	3
	0.2373
	0.2954
	4.92333333

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота,
	
	0.2
	0.1
	
	2
	0.0048
	0.1175
	1.175

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	
	0.15
	0.05
	
	3
	0.231867
	5.0769
	101.538

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.5
	0.05
	
	3
	0.4382
	0.8586
	17.172

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	
	0.008
	
	
	2
	0.0000036
	0.000002
	0.00025

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	5
	3
	
	4
	3.4482
	3.2646
	1.0882

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0075
	0.1836
	36.72

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	
	
	
	0.05
	
	0.00014
	0.00018
	0.0036

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	
	1
	
	
	4
	0.001296
	0.000643
	0.000643

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.3
	0.1
	
	3
	0.0000058
	0.00014
	0.0014

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	
	
	5.8301124
	11.615465
	208.069926

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р.

	или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)






	Таблица 2.3. Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов допустимых выбросов на 2027 год

	Караганда, ТОО "Утилизация ЛТД" 2027

	
	
	Источник выделения
	Число
	Hаименование
	Hомер
	Высо
	Диа-
	Параметры газовоздушной
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	источ
	та
	метр
	смеси на выходе из трубы
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	рабо-
	вредных веществ
	ника
	источ
	устья
	при максимальной
	

	одс
	
	Hаименование
	Коли-
	ты
	
	выбро
	ника
	трубы
	разовой нагрузке
	точечного источ-
	2-го конц

	тво
	
	
	чест-
	в
	
	сов
	выбро
	м
	
	ника/1-го конца
	ного исто

	
	
	
	во,
	году
	
	на
	сов,
	
	скорость
	объемный
	темпе-
	линейного источ-
	/длина, ш

	
	
	
	шт.
	
	
	карте
	м
	
	м/с
	расход,
	ратура
	ника
	площадн

	
	
	
	
	
	
	схеме
	
	
	(Т =
	м3/с
	смеси,
	/центра площад-
	источни

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	293.15 К
	(Т =
	оС
	ного источника
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р= 101.3
	293.15 К
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	Р= 101.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кПа)
	
	X1
	Y1
	X2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Площадка

	001
	
	труба печи
	1
	122
	дымовая труба
	0001
	20
	0.4
	5.8
	0.
	1200
	23
	
	

	
	
	сжигание
	
	
	печи 1
	
	
	
	
	7288495
	
	
	57
	

	
	
	дизтоплива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сжигание
	1
	500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	горючих
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	жидкостей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сжигание
	1
	1200
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	отработанных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	масел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сжигание мед и
	1
	6800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	промотходов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	009
	
	склад золы
	1
	6800
	склад золы
	6002
	8
	
	
	
	20
	14
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62
	




	
	Hаименование
	Вещество
	Коэфф
	Средне-
	Код
	
	Выброс загрязняющего вещества
	

	
	газоочистных
	по кото-
	обесп
	эксплуа-
	ве-
	Hаименование
	
	

	
	установок,
	рому
	газо-
	тационная
	ще-
	вещества
	
	
	
	

	а линей
	тип и
	произво-
	очист
	степень
	ства
	
	г/с
	мг/нм3
	т/год
	Год

	чника
	мероприятия
	дится
	кой,
	очистки/
	
	
	
	
	
	дос-

	ирина
	по сокращению
	газо-
	%
	максималь
	
	
	
	
	
	тиже

	ого
	выбросов
	очистка
	
	ная
	
	
	
	
	
	ния

	ка
	
	
	
	степень
	
	
	
	
	
	НДВ

	
	
	
	
	очистки%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Y2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1

	
	Мокрый фильтр;
	0301
	100
	40.00/40.
	0301
	Азота (IV) диоксид (
	1.4608
	10814.165
	1.8179
	2027

	
	
	0304
	100
	00
	
	Азота диоксид) (4)
	
	
	
	

	
	
	0316
	100
	40.00/40.
	0304
	Азот (II) оксид (
	0.2373
	1756.710
	0.2954
	2027

	
	
	0328
	100
	00
	
	Азота оксид) (6)
	
	
	
	

	
	
	0330
	100
	75.00/75.
	0316
	Гидрохлорид (Соляная
	0.0048
	35.534
	0.1175
	2027

	
	
	0342
	100
	00
	
	кислота, Водород
	
	
	
	

	
	
	
	
	75.00/75.
	
	хлорид) (163)
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	0328
	Углерод (Сажа,
	0.231867
	1716.490
	5.0769
	2027

	
	
	
	
	75.00/75.
	
	Углерод черный) (583)
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	0330
	Сера диоксид (
	0.4382
	3243.953
	0.8586
	2027

	
	
	
	
	75.00/75.
	
	Ангидрид сернистый,
	
	
	
	

	
	
	
	
	00
	0337
	Углерод оксид (Окись
	3.4482
	25526.701
	3.2646
	2027

	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые
	0.0075
	55.522
	0.1836
	2027

	
	
	
	
	
	
	газообразные
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	соединения /в
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая,
	0.0000058
	
	0.00014
	2027

	3
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
кремния в %: 70-20
	
	
	
	




	Караганда, ТОО "Утилизация ЛТД" 2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	010
	
	склад масел
	1
	8760
	склад ГСМ
	6003
	2
	
	
	
	20
	106
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	011
	
	склад хранения
	1
	8760
	склад хранения
	6004
	2
	
	
	
	
	104
	
	2

	
	
	дизтоплива
	
	
	дизтоплива
	
	
	
	
	
	
	
	55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное
	0.00014
	
	0.00018
	2027

	10
	
	
	
	
	
	нефтяное (веретенное,
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	машинное, цилиндровое
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	и др.) (716*)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	0333
	Сероводород (
	0.0000036
	
	0.000002
	2027

	2
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в
	0.001296
	
	0.000643
	2027

	
	
	
	
	
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	







[bookmark: _Toc132797084][bookmark: _Toc139439436][bookmark: _Toc240877813]3 Расчет максимально разовых и валовых выбросов в атмосферный воздух 

Высокотемпературное уничтожение отходов ист. №0001
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива и горючих жидкостей произведены по «Методике по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», Астана, 2007 г. 
Расчет выбросов ЗВ в атмосферу при розжиге печи (сжигание дизтоплива)
	Наименование расчетного параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра

	Расход топлива, В 
	т/год
	1,763

	Расход топлива, В' 
	г/сек
	4,014

	Зольность топлива на рабочую массу, АR 
	%
	0,025

	Тип котла (инсинератор табл. 2.1.), Х
	0,01

	Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях, η;
	0,75

	Режим работ котла 
	час/год
	122

	Содержание серы в топливе на рабочую массу, Sr 
	%
	0,3

	Доля оксидов серы в топливе, связываемых летучей золой (η'SO2) согласно методике
	0,1

	Доля оксидов окислов серы, улавливаемых в золоуловителе (η''SO2) 
	0,75

	Количество окиси углерода в единицу теплоты, выделяющейся при сгорании топлива, Ссо= q3 * R * QR 
	МДж/кг
	13,89

	Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) 
	%
	0,5

	Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) 
	%
	0

	Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленного наличием в продуктах сгорания окиси углерода, R
	0,65

	Низшая теплота сгорания натурального топлива (QR) 
	МДж/кг
	42,75

	Параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1Гдж тепла, определен согласна методики рис 2.1 КNO2 
	кг/Гдж
	0,17

	Коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оксидов азота в результате применения технических решений, β;
	0

	Сажа

	Птв = В * АR * Х * (1-η) 
	т/год
	0,003750

	Птв = В' * АR * Х * (1-η) 
	г/сек
	0,010417

	Сернистый ангидрид

	ПSO2 = 0,02 * B * Sr * (1- η'SO2) * (1- η''SO2) 
	т/год
	0,05400

	ПSO2 = 0,02 * B' * Sr * (1- η'SO2) * (1- η''SO2) 
	г/сек
	0,15000

	Окись углерода

	Псо = 0,001 * Ссо * В * (1 - q4/100) 
	т/год
	0,4045

	Псо = 0,001 * Ссо * В' * (1 - q4/100) 
	г/сек
	1,1237

	Оксиды азота

	ПNO2 = 0,001 * В * QR * КNO2 * (1 - β) 
	т/год
	0,2116

	ПNO2 = 0,001 * В' * QR * КNO2 * (1 - β) 
	г/сек
	0,5878

	Диоксид азота
	
	

	МNO2 = МNO2 * 0,8 
	т/год
	0,1693

	МNO2 = МNO2 * 0,8 
	г/сек
	0,4702

	Оксид азота

	МNO = МNO2 * 0,13 
	т/год
	0,0275

	МNO = МNO2 * 0,13 
	г/сек
	0,0764





Расчет выбросов ЗВ в атмосферу при сжигании в печи горючих жидкостей (по моторному топливу)
	Печь 1 сжигание горючих жидкостей (по моторному топливу)
	
	

	Наименование расчетного параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра

	Расход топлива, В 
	т/год
	30

	Расход топлива, В' 
	г/сек
	16,667

	Зольность топлива на рабочую массу, АR 
	%
	0,05

	Тип котла (инсинератор табл. 2.1.), Х
	0,01

	Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях, η;
	0,75

	Режим работ котла 
	час/год
	500

	Содержание серы в топливе на рабочую массу, Sr 
	%
	0,4

	Доля оксидов серы в топливе, связываемых летучей золой (η'SO2) согласно методике
	0,1

	Доля оксидов окислов серы, улавливаемых в золоуловителе (η''SO2) 
	0,75

	Количество окиси углерода в единицу теплоты, выделяющейся при сгорании топлива, Ссо= q3 * R * QR 
	МДж/кг
	13,48

	Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) 
	%
	0,5

	Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) 
	%
	0

	Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленного наличием в продуктах сгорания окиси углерода R 
	0,65

	Низшая теплота сгорания натурального топлива (QR) 
	МДж/кг
	41,49

	Параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1Гдж тепла, определен согласна методики рис 2.1 КNO2 
	кг/Гдж
	0,17

	Коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оксидов азота в результате применения технических решений, β;
	0

	Сажа

	Птв = В * АR * Х * (1-η) 
	т/год
	0,003750

	Птв = В' * АR * Х * (1-η) 
	г/сек
	0,010417

	Сернистый ангидрид

	ПSO2 = 0,02 * B * Sr * (1- η'SO2) * (1- η''SO2) 
	т/год
	0,05400

	ПSO2 = 0,02 * B' * Sr * (1- η'SO2) * (1- η''SO2) 
	г/сек
	0,15000

	Окись углерода

	Псо = 0,001 * Ссо * В * (1 - q4/100) 
	т/год
	0,4045

	Псо = 0,001 * Ссо * В' * (1 - q4/100) 
	г/сек
	1,1237

	Оксиды азота

	ПNO2 = 0,001 * В * QR * КNO2 * (1 - β) 
	т/год
	0,2116

	ПNO2 = 0,001 * В' * QR * КNO2 * (1 - β) 
	г/сек
	0,5878

	Диоксид азота
	 
	 

	МNO2 = МNO2 * 0,8 
	т/год
	0,1693

	МNO2 = МNO2 * 0,8 
	г/сек
	0,4702

	Оксид азота

	МNO = МNO2 * 0,13 
	т/год
	0,0275

	МNO = МNO2 * 0,13 
	г/сек
	0,0764





Расчет выбросов ЗВ в атмосферу при сжигании в печи отработанных масел (по солярному маслу)
	печь 1 сжигание масла (по солярным маслам)
	
	

	Наименование расчетного параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра

	Расход топлива, В 
	т/год
	90

	Расход топлива, В' 
	г/сек
	20,833

	Зольность топлива на рабочую массу, АR 
	%
	0,02

	Тип котла (инсинератор табл. 2.1.), Х
	0,01

	Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях, η;
	0,75

	Режим работ котла 
	час/год
	1200

	Содержание серы в топливе на рабочую массу, Sr 
	%
	0,3

	Доля оксидов серы в топливе, связываемых летучей золой (η'SO2) согласно методике
	0,1

	Доля оксидов окислов серы, улавливаемых в золоуловителе (η''SO2) 
	0,75

	Количество окиси углерода в единицу теплоты, выделяющейся при сгорании топлива, Ссо= q3 * R * QR 
	МДж/кг
	13,80

	Потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива (q3) 
	%
	0,5

	Потери теплоты вследствие механической неполноты сгорания топлива (q4) 
	%
	0

	Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленного наличием в продуктах сгорания окиси углерода R 
	0,65

	Низшая теплота сгорания натурального топлива (QR) 
	МДж/кг
	42,46

	Параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1Гдж тепла, определен согласна методики рис 2.1 КNO2 
	кг/Гдж
	0,17

	Коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оксидов азота в результате применения технических решений, β;
	0

	Сажа

	Птв = В * АR * Х * (1-η) 
	т/год
	0,004500

	Птв = В' * АR * Х * (1-η) 
	г/сек
	0,004167

	Сернистый ангидрид

	ПSO2 = 0,02 * B * Sr * (1- η'SO2) * (1- η''SO2) 
	т/год
	0,12150

	ПSO2 = 0,02 * B' * Sr * (1- η'SO2) * (1- η''SO2) 
	г/сек
	0,11250

	Окись углерода

	Псо = 0,001 * Ссо * В * (1 - q4/100) 
	т/год
	1,2420

	Псо = 0,001 * Ссо * В' * (1 - q4/100) 
	г/сек
	1,1500

	Оксиды азота

	ПNO2 = 0,001 * В * QR * КNO2 * (1 - β) 
	т/год
	0,6496

	ПNO2 = 0,001 * В' * QR * КNO2 * (1 - β) 
	г/сек
	0,6015

	Диоксид азота
	 
	 

	МNO2 = МNO2 * 0,8 
	т/год
	0,5197

	МNO2 = МNO2 * 0,8 
	г/сек
	0,4812

	Оксид азота

	МNO = МNO2 * 0,13 
	т/год
	0,0845

	МNO = МNO2 * 0,13 
	г/сек
	0,0782





Расчет выбросов ЗВ в атмосферу при сжигании медицинских отходов класса А, Б, В и Г и промышленных отходов ист. №0001
В предыдущем проекте ОВОС для расчета эмиссий применялся проект приказа «О внесении изменений и дополнений в приказ Исполняющего обязанности Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 3 мая 2012 года № 129-п «Об утверждении методик расчета эмиссий», приложение 6 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ от специальных установок для уничтожения (сжигания) медицинских отходов в атмосферный воздух и отходов органического происхождения. Эта Методика не входит в перечень утвержденных в Республике Казахстан.
В настоящее время этот документ называется «Методика расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин», Утверждена приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 3 мая 2012 года № 129-ө.
К тому же медицинский инвентарь и оборудование не сжигается в инсинераторе, а проходит разборку, после которой металлические части сдаются на специализированное предприятие, как металлолом. Поэтому в выбросах печи не могут содержаться металлические составляющие, такие как медь, никель, хром, свинец и т.д. Также ликвидирован склад угля, для розжига применяется дизельное топливо.
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведены по «Методическим указаниям по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по термической переработке ТБО и промотходов», Российское АО «Газпром» ВНИИГАЗ, Москва, 1998 г».
При сжигании отходов с низшей теплотой сгорания менее 4,0 МДж/кг для стабилизации процесса горения используется дополнительное топливо. В качестве дополнительного топлива применяется дизельное топливо. Элементарный состав всей массы рассматриваемых отходов рассчитывается по формулам 1-7
[image: https://files.stroyinf.ru/Data1/59/59543/x002.jpg]
где Ср1, Ср2,…., Срn - содержание углерода в рабочей массе каждого компонента отхода, %;
Hp1, Нр2,…., Нрn - содержание водорода в рабочей массе каждого компонента отхода, %;
Оp1, Ор2,…., Орn - содержание кислорода в рабочей" массе каждого компонента отхода, %;
Np1, Nр2,…., Nрn - содержание азота в рабочей массе каждого компонента отхода, %;
Sp1, Sр2,…., Sрn - содержание серы в рабочей массе каждого компонента отхода, %;
Ap1, Aр2,…., Aрn - содержание золы в рабочей массе каждого компонента отхода, %;
Wp1, Wр2,…., Wрn - содержание влаги в рабочей массе каждого компонента отхода, %;
I1, i2,…., in - доли соответствующих компонентов в рабочей массе отходов.

[bookmark: i98706][bookmark: _Toc240877814]Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ.
Валовый выброс i-гo загрязняющего вещества от установок по термической переработке отходов и Пi рассчитывается по формуле, т/год:
[image: https://files.stroyinf.ru/Data1/59/59543/x020.jpg]
где τ - продолжительность работы установки, ч/год;
Мi - мощность выброса i-гo загрязняющего вещества, г/с.
[bookmark: i191479][bookmark: _Toc240877815]Элементный состав, выход летучих продуктов и удельная теплота сгорания отдельных компонентов отходов
	Компонент
	Элементарный состав в рабочей массе отходов, %
	Выход летучих,
	Низшая теплота сгорания, QrH,

	
	Углерод, СрI
	Водород, НрI
	Кислород, ОрI
	Азот, NрI
	Сера, SрI
	Зола, ΛрI
	Влажность, WрI
	%
	МДж/кг
	ккал/кг

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Бумага
	27,7
	3,7
	26,3
	0,16
	0,14
	15
	25
	79
	9,490
	2270

	Пищевые, медицинские отходы, биоотходы
	12,0
	1,8
	8
	0,95
	0,15
	4,5
	72
	65,2
	3,430
	920

	Текстиль
	40,4
	4,9
	23,2
	3,4
	0,1
	8
	20
	74,3
	15,720
	3760

	Древесина
	40,5
	4,8
	33,8
	0,1
	-
	0,8
	20
	67,9
	14,460
	3160

	Отсев
	13,9
	1,9
	14,1
	-
	0,1
	50
	20
	44
	4,600
	1100

	Пластмасса
	55,1
	7,6
	17,5
	0,9
	0,3
	10,6
	8
	79
	24,370
	5830

	Зола, шлак
	55,2
	0,45
	0,7
	-
	0,45
	63,2
	10
	2,7
	8,650
	2070

	Кожа, резина
	65
	5
	12,6
	0,2
	0,67
	11,6
	5
	49
	25,790
	6170

	Прочее
	47
	5,3
	27,7
	0,1
	0,2
	11,7
	8
	60,2
	18,140
	4340

	Стекло, металл, камни
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-



Средние значения элементного состава отходов с учетом дизельного топлива приведены ниже:
	Срсм= Х*Ср+ (1-Х)*Сpтбо 
	43,3 % 

	Нрсм= Х*Нр+ (1-Х)*Нpтбо 
	5,6 % 

	Oрсм= Х*Oр+ (1-Х)*Opтбо 
	14,05% 

	Nрсм= Х*Nр+ (1-Х)*Npтбо 
	1,25% 

	Sрсм= Х*Sр+ (1-Х)*Spтбо 
	0,38% 

	Aрсм= Х*Aр+ (1-Х)*Apтбо 
	13,71% 

	Wрсм= Х*Wр+ (1-Х)*Wpтбо 
	20,86% 

	Qpн (cм) = Х*Qpн(доп) + (1-Хм)*Qpн 
	19,05 МДж/кг 

	Хм - расход дизельного топлива, кг/кг 
	0,0056 


Расчет выбросов летучей золы (сажа)
	Мз =103*аун* [Ар+ q4*( Qphтбо(см) /32,7)]/100*В*(1- η3) 
	0,745
	кг/час 
	5.0649
	т/год 
	0,2069 
	г/сек 

	где: 
– В -производительность установки для сжигания отходов небольшой производительности, 0,1 т/ч; 

	– аун -доля золы в уносе. Нормативное значение аун для слоевых топок с сухим 
шлакоудалением при сжигании отходов равно 0,1; 

	– Qphтбо(см) - низшая теплота сгорания отходов, 19,05 МДж/кг; 

	– Ар-содержание золы в рабочей массе отходов, 27,54%; 

	– q4- потеря теплоты от механической неполноты сгорания, 4% 

	Рекомендуемое значение для камерных топок с колосниковыми решетками составляет 4%; 

	– 32,7 -средняя теплота сгорания горючих в уносе, МДж/кг; 

	– η3- доля твердых частиц, улавливаемая в золоуловителях, 0,75 


Расчет выбросов оксидов серы
	Мso2= 0,02*В*Sp* (1-η'so2)*(1-η''so2) 
	0,0924 
	кг/час 
	0.6291
	т/год 
	0,0257
	г/сек 

	где: 
– В - производительность установки по сжигаемым отходам, 100 кг/ч; 

	– Sp – содержание серы в рабочей массе отходов, 0,264%; 

	– η' - доля оксидов серы, связываемых летучей золой отходов; 

	– SО2 - Нормативное значение для слоевых топок сухим шлакоудалением 
при низкотемпературном сжигании отходов принимается равным 0,3; 

	– η'' - доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителях попутно SО2 с улавливанием 
твердых частиц 0,75. 


Расчет выбросов оксида углерода
	Мсо = 0,001*Ссо *В *(1-q4/100)
	0,183
	кг/час
	1,2436
	т/год 
	0,0508
	г/сек 

		Ссо= q3*R*Qph



	1,905
	
	
	
	
	

	где: 
– В - производительность установки по сжигаемым отходам, 100 кг/ч;
– Ссо- выход оксида углерода при сжигании отходов определяется по формуле кг/т 

	– R - коэффициент, учитывающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты 
сгорания отходов, обусловленной содержанием оксида углерода в продуктах неполного сгорания; Нормативное значение для камерных топок с сухим шлакоудалением при сжигании 
твердых отходов R =1,0; 

	– Qph - низшая теплота сгорания отходов, 19,05 МДж/кг; 

	– q4 – потери теплоты от механической неполноты сгорания отходов, 4 %; 

	– q3 потери теплоты от химической неполноты сгорания 0,1% 


Расчет выбросов оксидов азота
	MNOх= B*Qph*KNOх* (1-ηi)*(1-q4/100) 
	0,176
	кг/час 
	1,1995
	т/год 
	0,049 
	г/сек 

	KNOх=0,16*е0,012Дном 
	0,16 кг/т 

	Азота диоксид М*0,8 
	0.9596
	т/год 
	0,0392 
	г/сек 

	Азота оксид М*0,13 
	0,1559
	т/год 
	0,0063 
	г/сек 

	где: 
– KNOх- коэффициент, характеризующий выход оксидов азота, кг/т, 
Образующихся на 1 ГДж тепла, кг /ГДж 

	– В - производительность установки по сжигаемым отходам, 0,1 т/ч; 

	– Qphтбо(см) -низшая теплота сгорания отходов (смеси), 19,05 МДж/кг; 

	– q4- потери теплоты от механической неполноты сгорания отходов, 4 %; 

	– ηi - коэффициент, учитывающий степень дожигания выбросов оксидов азота 
в результате примененных решений. ηi – 0,4; 

	– Дном –паропроизводительность котла, т/ч - 0 


Расчет выбросов хлористого водорода
	МHCL = 3.6 * V1 *CHCL
	0,1175
	т/год 
	0,0048
	г/сек 

	где: 
– V1– объем сухих продуктов сгорания, выбрасываемых от одного или нескольких 
агрегатов, 0,1114 м3/с, 

	– CHCl- содержание хлористого водорода в продуктах сгорания после системы газоочистки,
 принимается в среднем равным 0,012 г/м3; 

	– V1= 0,278*B* [(0,1 +1,08α)*(QpТБО(см) +6Wp) /1000 +0,0124*Wp ] * (273 + tr)/273 

	– В - производительность установки по сжигаемым отходам, 0,1 т/ч; 

	– α - коэффициент избытка воздуха, рассчитываемый по содержанию О2 в отходящих газах: 

	α =21/(21-О2) 

	– О2– содержание кислорода в дымовых газах, 14,05% 

	– Qphтбо(см) -низшая теплота сгорания отходов, 19,05 МДж/кг; 

	– WP - содержание обшей влаги в рабочей массе отходов, 20,86%; 

	– tr -температура продуктов сгорания, 1200°С. 


Расчет выбросов фтористого водорода
	МHF = 3.6 * V1 *CHF*η
	0,1836
	т/год 
	0,0075
	г/сек 


где:
	V1 - объем сухих продуктов сгорания, выбрасываемых от одного 
пли нескольких агрегатов, 0,1114 м3/с, 

	CHF -содержание фтористого водорода в продуктах сгорания, принимается 
в среднем равным 0,025 г/м3
– η – эффективность очистки, 0,75



Итого от сжигания медицинских и промышленных отходов:
	№ п/п
	Наименование ЗВ
	Выбросы

	
	
	г/сек
	т/год

	1
	Летучая зола, сажа (0328)
	0,2069
	5.0649

	2
	Сера диоксид (0330)
	0,0257
	0,6291

	3
	Углерод оксид (0337)
	0,0508
	1,2436

	4
	Азота диоксид (0301)
	0,0392
	0.9596

	5
	Азота оксид (0304)
	0,0063
	0,1559

	6
	Водород хлористый (0316)
	0,0048
	0,1175

	7
	Гидрофторид (0342)
	0,0075
	0,1836

	итого 
	0,3413
	8,3542



Итого выбросов от источника №0001
	Наименование загрязняющего вещества
	Выбросы

	
	г/сек
	т/год

	Летучая зола, сажа
	0.231867
	5.0769

	Сера диоксид
	0.4382
	0.8586

	Углерод оксид
	3.4482
	3.2646

	Азота (IV) диоксид
	1.4608
	1.8179

	Азота оксид
	0.2373
	0.2954

	Водород хлористый
	0.0048
	0.1175

	Гидрофторид
	0.0075
	0.1836

	Итого
	5.8301124
	11.615465




Склад золошлака (закрытый) ист. №6002
Для определения количества золошлака от сжигаемых отходов надо знать зольность отходов и их количество.
Расчет золы, образующейся на источнике №0001
	Компонент
	Компонент отхода
	Количество, т/год
	Зольность, %
	Золошлак, т/год

	Медотходы
	Медицинские отходы
	420
	5
	21

	Бумага
	Архивы, отходы бумаги, картона (загрязненные, не подлежащие переработке)
	20
	8
	1,6

	Текстиль, СИЗ
	Отходы текстиля, СИЗ, промасленная ветошь
	37
	18
	6,66

	Пластик, стекло
	Инвентарь медицинский (остаток после разбора)
	43,0
	35
	15,05

	Итого
	44,31



[bookmark: _GoBack]Всего от сжигания отходов в печи-инсинераторе будет образовываться 44,31 тонн золошлака в год. 
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от склада золы произведены по «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников», Приложение №8 Приказ Министра ОС и ВР РК от 12.06.2014 г. №221-ө.

	Наименование расчетного параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра

	Общее время работы в год (N) 
	ч
	6800

	Влажность материала 
	%
	До 5

	Скорость ветра 
	м/с
	3,2

	Доля пылевой фракции в материале (k1) 
	
	0,06

	Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли (k2) 
	
	0,04

	Коэффициент, учитывающий местные метеоусловия (k3) 
	
	1,2

	Коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла (k4) 
	
	0,005

	Коэффициент, учитывающий влажность материала (k5) 
	
	0,8

	Коэффициент, учитывающий крупность материала (k7) 
	
	0,6

	Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки В' 
	
	0,5

	Суммарное количество перерабатываемого материала (G) 
	т/ч
	0,006

	Суммарное количество перерабатываемого материала (G) 
	т/г
	44,31

	Пылевыделение V1=(k1*k2*k3*k4*k5*k7*В1*G*1000000)/3600 
	г/с
	0,0000058

	Валовое пылевыделение V2=V1*3600*N/1000000 
	т/г
	0,00014



Склад хранения горючих жидкостей ист. №6003
Расчет выбросов паров минерального масла выполнен согласно «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004, Астана, 2004 г.
	Наименование расчетного параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра

	средние удельные выбросы из резервуара в осенне-зимний период, Уоз 
	г/т
	0,2

	средние удельные выбросы из резервуара в весенне-летний период, Увл 
	г/т
	0,2

	концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, С1 
	г/м3
	0,324

	Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний (Воз) период года 
	т
	46,5

	Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний (Ввл) период 
	т
	46,5

	Выбросы паров нефтепродуктов при хранении масла в одном резервуаре, Схр. 
	т/год
	0,22

	Опытный коэффициент, Кнп 
	
	0,00027

	Количество резервуаров, Nр 
	шт.
	3

	Опытны е коэффициенты, Крmax 
	
	0,1

	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, Vmaxчас 
	м3/час
	15,00

	Максимальные выбросы, М= С1*Крmax*Vmaxчас/3600 
	г/с
	0,00014

	Валовые выбросы, М=(Уоз*Воз+Увл*Ввл)*Крmax*10-6 + Gхр*Кнп*Nр
	т/г
	0,00018



Склад хранения дизельного топлива ист. №6004
Расчет выбросов углеводородов и сероводорода от хранения дизтоплива выполнен согласно «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров» РНД 211.2.02.09-2004, Астана, 2004 г.
	Наименование расчетного параметра
	Ед. изм.
	Значение параметра

	Средние удельные выбросы из резервуара в осенне-зимний период, Уоз 
	г/т
	1,9

	Средние удельные выбросы из резервуара в весенне-летний период, Увл 
	г/т
	2,6

	Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, С1 
	г/м3
	3,14

	Количество закачиваемой в резервуар жидкости в осенне-зимний (Воз) период года 
	т
	1,5315

	Количество закачиваемой в резервуар жидкости в весенне-летний (Ввл) период 
	т
	1,5315

	Выбросы паров нефтепродуктов при хранении топлива в одном резервуаре, Gхр. 
	т/год
	0,22

	Опытный коэффициент, Кнп 
	
	0,0029

	Количество резервуаров, Nр 
	шт.
	1

	Опытны е коэффициенты, Крmax 
	
	1

	Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, Vmaxчас 
	м3/час
	15,00

	Максимальные выбросы, М= С1*Крmax*Vmaxчас/3600 
	г/с
	0,0012996

	Валовые выбросы, М=(Уоз*Воз+Увл*Ввл)*Крmax*10-6 + Gхр*Кнп*Nр
	т/г
	0,000645



Идентификация выбросов
	
	Углеводороды С12-19 99,72%
	Сероводород 0,28%

	г/с
	0,001296
	0,0000036

	т/г
	0,000643
	0,000002
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[bookmark: _Toc141464395][bookmark: _Toc240877816]5 ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО НОРМАТИВАМ ЭМИССИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ

Климатические коэффициенты
Климатические условия Карагандинской области отличаются большим разнообразием и пестротой, что обусловлено обширностью территории, значительной протяженностью с севера на юг и еще большей – с запада на восток, а также изрезанностью рельефа. 
Климат области резко континентальный, сухой. Высокая степень континентальности проявляется в больших годовых и суточных амплитудах температуры и в неустойчивости климатических показателей во времени (из года в год). 
Климатическая характеристика района размещения объекта представлена в разделе 2.1.
Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние оказывают режимы ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают влияние туманы, осадки. Капли тумана поглощают примесь не только вблизи подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязнённых слоёв воздуха. 
Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в таблице 5.1. Таблица составлена в соответствии с приложением 8 к Методике.
Таблица 5.1. Коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере
	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе 
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град. С 
	27

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С 
	-15,1

	Среднегодовая роза ветров, %

	С 
	10

	СВ 
	13

	В 
	13

	ЮВ 
	12

	Ю 
	17

	ЮЗ 
	17

	З 
	12

	СЗ 
	6

	Среднегодовая скорость ветра, м/с 
	3,2

	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с 
	8



Для оценки влияния выбросов вредных веществ на качество атмосферного воздуха, в соответствии с действующими нормами проектирования, использованы методы математического моделирования. 
Расчеты загрязнения атмосферного воздуха выполнены в программном комплексе «ЭРА», версия 4.0 ООО НПТ «Логос-Плюс» (Новосибирск), сертификат соответствия № POCC RU.СП09.Н00010 Госстандарт России, согласован ТОО «Республиканский научно-исследовательский Центр охраны атмосферного воздуха» №38 от 18.04.2005 г.
ПК «ЭРА» позволяет производить расчеты разовых концентраций загрязняющих веществ, выбрасываемых точечными, линейными, плоскостными источниками, рассчитывает приземные концентрации, как отдельных веществ, так и групп веществ, обладающих эффектом суммации вредного воздействия. 
Размеры расчетного прямоугольника для площадки предприятия приняты 1900 на 1900 м с шагом 100 м и количеством точек 20*20 по осям ОХ и ОУ. 
Система координат принята условная. Расчет средневзвешенной скорости ветра осуществлялся программой автоматически. Расчет рассеивания максимальных приземных концентраций в приземном слое атмосферы проводился на максимальную нагрузку оборудования. В ходе расчетов рассматривались максимальные концентрации на источниках, границе СЗЗ и границе жилой зоны. 
Расчет рассеивания приземных концентраций от объекта ТОО «Утилизация ЛТД» проводился с учетом фонового загрязнения. Значения фона взяты на сайте Казгидромет (справка прилагается).
Таблица 5.2
	Номер поста
	Примесь 
	Концентрация Сф, мг/м3

	
	
	Штиль 
	Скорость ветра города 3-U* м/с

	
	
	0-2 м/с
	Север 
	Восток 
	Юг 
	Запад 

	г. Караганда, ПНЗ №7,3
	Взвешенные вещества
	0,5001
	0,3375
	0,3508
	0,3585
	0,3316

	
	Диоксид азота
	0,1281
	0,1265
	0,1469
	0,1272
	0,1785

	
	Оксид азота
	0,0504
	0,0424
	0,0442
	0,0447
	0,0447

	
	Диоксид серы
	0,0934
	0,0828
	0,0929
	0,0849
	0,0825

	
	Оксид углерода
	4,677
	3,5037
	3,9858
	3,9261
	3,4737
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Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы
Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы представлены в таблице 5.3 и в приложении 4. Расчет проводился на источниках выбросов, на границе СЗЗ 300 м и границе жилой зоны 412 м.
Таблица 5.3
[image: ]

Перечень источников, дающие наибольший вклад в загрязнение атмосферы представлен в таблице 5.4. Из таблицы видно, что вклад предприятия в загрязнение атмосферного воздуха составляет от 0,8% до 36,8% на границе СЗЗ и от 0,6% до 31,5% на границе жилой зоны.




	Таблица 5.4. Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения

	Караганда, ТОО "Утилизация ЛТД" 2026

	Код
	
	Расчетная максимальная приземная
	Координаты точек
	Источники, дающие
	Принадлежность

	вещества
	Наименование
	концентрация (общая и без учета фона)
	с максимальной
	наибольший вклад в
	источника

	/
	вещества
	доля ПДК / мг/м3
	приземной конц.
	макс. концентрацию
	(производство,

	группы
	
	
	
	
	цех, участок)

	суммации
	
	в жилой
	на границе
	в жилой
	на грани
	N
	% вклада
	

	
	
	зоне
	санитарно -
	зоне
	це СЗЗ
	ист.
	
	

	
	
	
	защитной зоны
	X/Y
	Х/Y
	
	ЖЗ
	СЗЗ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Существующее положение (2026 год.)

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.944699(0.052199)/
	0.968773(0.076273)/
	475/503
	302/291
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	0.18894( 0.01044)
	0.193755(0.015255)
	
	
	
	
	
	

	
	
	вклад п/п= 5.5%
	вклад п/п= 7.9%
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид 
	0.131244(0.005244)/
	0.132373(0.006373)/
	-17/498
	-44/-235
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	0.052497(0.002097)
	0.052949(0.002549)
	
	
	
	
	
	

	
	
	вклад п/п= 4%
	вклад п/п= 4.8%
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.1152024/0.0172804
	0.1503789/0.0225568
	-17/498
	-44/-235
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид 
	0.195434(0.008634)/
	0.197294(0.010494)/
	-17/498
	-44/-235
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	0.097717(0.004317)
	0.098647(0.005247)
	
	
	
	
	
	

	
	
	вклад п/п= 4.4%
	вклад п/п= 5.3%
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид 
	0.941261(0.005861)/
	0.942524(0.007124)/
	-17/498
	-44/-235
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	4.706306(0.029306)
	4.71262( 0.03562)
	
	
	
	
	
	

	
	
	вклад п/п= 0.6%
	вклад п/п= 0.8%
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	0.0816872/0.0016337
	0.0981283/0.0019626
	-17/498
	-44/-235
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	соединения 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Г р у п п ы  с у м м а ц и и :

	07(31) 0301
	Азота (IV) диоксид 
	1.116679(0.059179)
	1.143972(0.086472)
	475/503
	302/291
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	вклад п/п= 5.3%
	вклад п/п= 7.6%
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид 
	
	
	
	
	
	
	
	

	41(35) 0330
	Сера диоксид 
	0.272645(0.085845)
	0.294095(0.108295)
	-17/498
	-206/
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	вклад п/п=31.5%
	вклад п/п=36.8%
	
	-145
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	соединения 
	
	
	
	
	
	
	
	

	44(30) 0330
	Сера диоксид 
	0.195512(0.008712)
	0.197378(0.010578)
	-17/498
	-78/-225
	0001
	99.1
	99.2
	производство: печь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	вклад п/п= 4.5%
	вклад п/п= 5.4%
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.
	Перспектива ( НДВ )
	
	
	
	
	
	

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0.944699(0.052199)/
	0.968773(0.076273)/
	475/503
	302/291
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	0.18894( 0.01044)
	0.193755(0.015255)
	
	
	
	
	
	

	
	
	вклад п/п= 5.5%
	вклад п/п= 7.9%
	
	
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид 
	0.131244(0.005244)/
	0.132373(0.006373)/
	-17/498
	-44/-235
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	0.052497(0.002097)
	0.052949(0.002549)
	
	
	
	
	
	

	
	
	вклад п/п= 4%
	вклад п/п= 4.8%
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа)
	0.1152024/0.0172804
	0.1503789/0.0225568
	-17/498
	-44/-235
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид 
	0.195434(0.008634)/
	0.197294(0.010494)/
	-17/498
	-44/-235
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	0.097717(0.004317)
	0.098647(0.005247)
	
	
	
	
	
	

	
	
	вклад п/п= 4.4%
	вклад п/п= 5.3%
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0337
	Углерод оксид 
	0.941261(0.005861)/
	0.942524(0.007124)/
	-17/498
	-44/-235
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	4.706306(0.029306)
	4.71262( 0.03562)
	
	
	
	
	
	

	
	
	вклад п/п= 0.6%
	вклад п/п= 0.8%
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	0.0816872/0.0016337
	0.0981283/0.0019626
	-17/498
	-44/-235
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	соединения 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Г р у п п ы  с у м м а ц и и :

	07(31) 0301
	Азота (IV) диоксид 
	1.116679(0.059179)
	1.143972(0.086472)
	475/503
	302/291
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	вклад п/п= 5.3%
	вклад п/п= 7.6%
	
	
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид 
	
	
	
	
	
	
	
	

	41(35) 0330
	Сера диоксид 
	0.272645(0.085845)
	0.294095(0.108295)
	-17/498
	-206/
	0001
	100
	100
	производство: печь

	
	
	вклад п/п=31.5%
	вклад п/п=36.8%
	
	-145
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	соединения 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44(30) 0330
	Сера диоксид 
	0.195512(0.008712)
	0.197378(0.010578)
	-17/498
	-78/-225
	0001
	99.1
	99.2
	производство: печь

	
	
	вклад п/п= 4.5%
	вклад п/п= 5.4%
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (
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В соответствии с п. 28 Методики нормирование выбросов вредных веществ в атмосферу основано на необходимости соблюдения экологических нормативов качества или целевых показателей качества окружающей среды. При этом требуется выполнение соотношения:
С/ЭНК≤ 1 , (3)
где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое воздуха;
ЭНК – экологический норматив качества.
До утверждения экологических нормативов качества применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.
Предельно допустимые эмиссии является нормативом, устанавливаемым для источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности других источников предприятия, с учетом их рассеивания и перспективы развития предприятия. не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы качества (ПДК) для населенных мест, растительного и животного мира. 
Рассчитанные значения НДВ являются научно обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдения требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок. Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении НДВ для источников загрязнения атмосферы являются ПДК. 
Максимальные приземные концентрации ни по одному из ингредиентов, не создадут превышения ПДК для населенных мест и на границе СЗЗ, в связи с чем, данные параметры выбросов предлагается принять в качестве предельно допустимых. 
В соответствии с требованиями РНД 211.2.01.01-97 установленные настоящим проектом нормативы выбросы вредных веществ в атмосферу от источников выбросов предприятия принимаются как нормативы предельно допустимых выбросов на период 2027-2036 гг. 
Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 2027-2036 гг. представлены в таблице 6.1. Таблица составлена в соответствии с Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63.
Расчет рассеивания показал отсутствие превышений концентраций ЗВ на границе жилой и санитарно-защитной зон (приложение 4). Поэтому План технических мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов согласно приложению 10 к с Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63 не разрабатывается.


Таблица 6.1. Нормативы выбросов загрязняющих веществ на 2027-2036 гг.
	Караганда, ТОО "Утилизация ЛТД"
	

	Производство цех, участок
	Номер источника
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год дос- тиже ния НДВ

	
	
	существующее положение на 2026 год
	на 2027 год
	на 2028-2036 годы
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	(0008) Взвешенные частицы РМ10(117)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	печь дымовая труба 
	0001
	0,000003
	0,00008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	Итого:
	
	0,000003
	0,00008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего по ЗВ:
	
	0,000003
	0,00008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0133, Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) (295)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба 
	0001
	0,002
	0,043
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	Итого:
	 
	0,002
	0,043
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,002
	0,043
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	0146, Медь (II) оксид (в пересчете на медь) (Медь оксид, Меди оксид) (329)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба 
	0001
	0,034
	0,882
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	Итого:
	 
	0,034
	0,882
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,034
	0,882
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	0164, Никель оксид (в пересчете на никель) (420)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба 
	0001
	0,0041
	0,108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	Итого:
	 
	0,0041
	0,108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,0041
	0,108
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	(0178) Ртуть (II) оксид / в пересчете на ртуть/(Ртуть окись красная, Ртути окись) (511)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и

	печь дымовая труба 
	0001
	0,022
	0,581
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Итого:
	 
	0,022
	0,581
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего по ЗВ:
	 
	0,022
	0,581
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	0203, Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,0002
	0,006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	Итого:
	 
	0,0002
	0,006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,0002
	0,006
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,13372
	1,7397
	1.4608
	1.8179
	1.4608
	1.8179
	1.4608
	1.8179
	2027

	Итого:
	 
	0,13372
	1,7397
	1.4608
	1.8179
	1.4608
	1.8179
	1.4608
	1.8179
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,13372
	1,7397
	1.4608
	1.8179
	1.4608
	1.8179
	1.4608
	1.8179
	2027

	0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,019403
	0,2833
	0.2373
	0.2954
	0.2373
	0.2954
	0.2373
	0.2954
	2027

	Итого:
	 
	0,019403
	0,2833
	0.2373
	0.2954
	0.2373
	0.2954
	0.2373
	0.2954
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,019403
	0,2833
	0.2373
	0.2954
	0.2373
	0.2954
	0.2373
	0.2954
	2027

	0316, Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,005
	0,135
	0.0048
	0.1175
	0.0048
	0.1175
	0.0048
	0.1175
	2027

	Итого:
	 
	
	
	0.0048
	0.1175
	0.0048
	0.1175
	0.0048
	0.1175
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,005
	0,135
	0.0048
	0.1175
	0.0048
	0.1175
	0.0048
	0.1175
	2027

	0325, Мышьяк, неорганические соединения /в пересчете на мышьяк/ (406)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,000014
	0,0004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	Итого:
	 
	0,000014
	0,0004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,000014
	0,0004
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,0067
	1,756
	0.231867
	5.0769
	0.231867
	5.0769
	0.231867
	5.0769
	2027

	Итого:
	 
	0,0067
	1,756
	0.231867
	5.0769
	0.231867
	5.0769
	0.231867
	5.0769
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,0067
	1,756
	0.231867
	5.0769
	0.231867
	5.0769
	0.231867
	5.0769
	2027

	0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,418101
	0,18803
	0.4382
	0.8586
	0.4382
	0.8586
	0.4382
	0.8586
	2027

	Итого:
	 
	0,418101
	0,18803
	0.4382
	0.8586
	0.4382
	0.8586
	0.4382
	0.8586
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,418101
	0,18803
	0.4382
	0.8586
	0.4382
	0.8586
	0.4382
	0.8586
	2027

	0333, Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	хранение дизтоплива
	6004
	0
	0
	0,0000036
	0,000002
	0,0000036
	0,000002
	0,0000036
	0,000002
	2027

	Итого:
	 
	0
	0
	0,0000036
	0,000002
	0,0000036
	0,000002
	0,0000036
	0,000002
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0
	0
	0,0000036
	0,000002
	0,0000036
	0,000002
	0,0000036
	0,000002
	2027

	0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,92112
	0,4049
	3.4482
	3.2646
	3.4482
	3.2646
	3.4482
	3.2646
	2027

	Итого:
	 
	0,92112
	0,4049
	3.4482
	3.2646
	3.4482
	3.2646
	3.4482
	3.2646
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,92112
	0,4049
	3.4482
	3.2646
	3.4482
	3.2646
	3.4482
	3.2646
	2027

	0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,011
	0,289
	0.0075
	0.1836
	0.0075
	0.1836
	0.0075
	0.1836
	2027

	Итого:
	 
	0,011
	0,289
	0.0075
	0.1836
	0.0075
	0.1836
	0.0075
	0.1836
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,011
	0,289
	0.0075
	0.1836
	0.0075
	0.1836
	0.0075
	0.1836
	2027

	(5103) Неметановые летучие органические соединения

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,00001
	0,0003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	Итого:
	 
	0,00001
	0,0003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,00001
	0,0003
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	0830, Гексахлорбензол (233*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,0014
	0,036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	Итого:
	 
	0,0014
	0,036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,0014
	0,036
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	1103, Бифенил - 25% смесь с 1,1-оксидибензолом - 75% (76)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,00027
	0,007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	Итого:
	 
	0,00027
	0,007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,00027
	0,007
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	2735, Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	хранение масел
	6003
	0,00014
	0,00018
	0,00014
	0,00018
	0,00014
	0,00018
	0,00014
	0,00018
	2027

	Итого:
	 
	0,00014
	0,00018
	0,00014
	0,00018
	0,00014
	0,00018
	0,00014
	0,00018
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,00014
	0,00018
	0,00014
	0,00018
	0,00014
	0,00018
	0,00014
	0,00018
	2027

	2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,545
	14,334
	
	
	
	
	
	
	

	хранение дизтоплива
	6004
	
	
	0,001296
	0,000643
	0,001296
	0,000643
	0,001296
	0,000643
	2027

	Итого:
	 
	0,545
	14,334
	0,001296
	0,000643
	0,001296
	0,000643
	0,001296
	0,000643
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,545
	14,334
	0,001296
	0,000643
	0,001296
	0,000643
	0,001296
	0,000643
	2027

	2902, Взвешенные частицы (116)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,000003
	0,00008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	Итого:
	 
	0,000003
	0,00008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,000003
	0,00008
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот) (494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,3664
	0,1612
	
	
	
	
	
	
	

	склад золы
	6002
	0,000006
	0,0002
	0,0000058
	0,00014
	0,0000058
	0,00014
	0,0000058
	0,00014
	2027

	Итого:
	 
	0,366406
	0,1614
	0,0000058
	0,00014
	0,0000058
	0,00014
	0,0000058
	0,00014
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,366406
	0,1614
	0,0000058
	0,00014
	0,0000058
	0,00014
	0,0000058
	0,00014
	2027

	2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: <20 (доломит) (495)

	склад угля
	6001
	0,000021
	0,000001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	Итого:
	
	0,000021
	0,000001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Всего по ЗВ:
	
	0,000021
	0,000001
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	3620, Диоксины /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ (239)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	печь дымовая труба
	0001
	0,000000001
	0,000000017
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	Итого:
	 
	0,000000003
	0,000000069
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Всего по ЗВ:
	 
	0,000000003
	0,000000069
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2027

	Всего по объекту: 
	2,55090801
	20,95529121
	5.8301124
	11.615465
	5.8301124
	11.615465
	5.8301124
	11.615465
	 

	Из них:
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Итого по организованным источникам:
	2,550741011
	20,95491021
	5,828667
	11,6145
	5,828667
	11,6145
	5,828667
	11,6145
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	0,000167
	0,000381
	0,0014454
	0,000965
	0,0014454
	0,000965
	0,0014454
	0,000965
	 






[bookmark: _Toc94586903][bookmark: _Toc132797088][bookmark: _Toc141464397][bookmark: _Toc240877818]7 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ, ГРАНИЦА ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Согласно п.27 Методики, при нормировании допустимых выбросов осуществляется оценка достаточности области воздействия объекта. Граница области воздействия на атмосферный воздух объекта определяется как проекция замкнутой линии на местности, ограничивающая область, за границей которого соблюдаются установленные экологические нормативы качества и/или целевые показатели качества окружающей среды с учетом индивидуального вклада объекта в общую нагрузку на атмосферный воздух (С пр/С зв≤1).
В соответствии с Разделом 2. Экологического кодекса РК, Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, входят установки для сжигания коммунальных отходов с производительностью, не превышающей 3 тонн в час (пп. 6.5)
В соответствии с Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», размер нормативной санитарно-защитной зоны для ТОО «Утилизация ЛТД» составляет 300 м, как объекта по сжиганию медицинских отходов до 120 килограмм в час (п. 47, пп. 7).
Ближайшая селитебная (жилая) зона, представленная жилой застройкой частного сектора, расположена на расстоянии 412 метров.
Расчет рассеивания максимальных приземных концентраций в приземном слое атмосферы проводился на границе СЗЗ и на границе жилой зоны. Расчет не выявил превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
Граница области воздействия не выходит за границу санитарно-защитной зоны.
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Рисунок 7.1. Карта рассеивания оксида углерода с учетом фоновых концентраций. Вклад предприятия на границе СЗЗ 0,8%, на границе жилой зоны 0,6%.
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Рисунок 7.2. Карта рассеивания диоксида серы с учетом фоновых концентраций. Вклад предприятия на границе СЗЗ 5,3%, на границе жилой зоны 4,4%.
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Рисунок 7.3. Карта рассеивания углерода (сажи) с учетом фоновых концентраций. Вклад предприятия на границе СЗЗ 4,8%, на границе жилой зоны 4,0%.



[bookmark: _Toc141464398][bookmark: _Toc240877819]8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПЕРИОДЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Предотвращение опасного загрязнения в периоды неблагоприятных метеоусловий (НМУ) способствует регулирование выбросов или их кратковременное снижение. В период НМУ максимальная приземная концентрация примеси может увеличиться в 1.5-2 раза.
Мероприятия на период НМУ разработаны, согласно Приложению 40 к приказу Министра охраны окружающей среды № 298 от 29 ноября 2010 г. «Методика по регулированию выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях».
На период НМУ – при сильных ветрах и туманах предлагаются только мероприятия организационного характера по первому и второму режимам работы, на базе технологических процессов и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия,
Первый режим (снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 15 %):
· усилить контроль точности соблюдением технологического регламента производства;
· запретить работу оборудования на форсированном режиме;
· рассредоточить во времени работу технологических агрегатов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которых выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений;
· усилить контроль работы контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;
· запретить продувку и чистку оборудования, газоходов, емкостей, в которых хранились загрязняющие вещества; ремонтные работы. связанные с повышенным выделением вредных веществ в атмосферу;
· усилить контроль герметичности газоходных систем и агрегатов, мест пересыпки пылящих материалов и других источников пылегазовыделений;
· обеспечить усиленный контроль технического состояния и эксплуатации всех газоочистных установок;
· обеспечить бесперебойную работу всех пылеочистных систем и сооружений, и их отдельных элементов, не допускать в эти дни их отключения на профилактические осмотры, ревизии и ремонты, а также снижения производительности этих систем и сооружений;
· ограничить погрузочно-разгрузочные работы, связанные со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;
· необходимо подготовить к использованию запас высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;
· интенсифицировать влажную уборку производственных помещений территории предприятий, где это допускается правилами техники безопасности;
· прекратить испытание оборудования, связанного с изменениями технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
· обеспечить инструментальный контроль степени очистки газов в пылегазоочистных установках, выбросов вредных веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе санитарно-защитной зоны,
Второй режим (снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 20 %):
· мероприятия, разработанные для первого режима;
· снизить производительность отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;
· в случае если начало планово-предупредительных работ по ремонту технологического оборудования достаточно близко совпадает с наступлением неблагоприятных метеорологических условий, следует провести остановку оборудования,
Третий режим (снижение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы на 40 %):
· мероприятия, разработанные для второго режима;
· снизить производительность отдельных аппаратов и технологических линий, работа которых связана со значительным выделением в атмосферу вредных веществ;
· в случае если начало планово-предупредительных работ по ремонту технологического оборудования достаточно близко совпадает с наступлением неблагоприятных метеорологических условий, следует провести остановку оборудования,
Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период НМУ разработаны для 3-х режимов работы предприятия и приведены в таб. 8.1.




8.1 Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ на 2027 год

	График
работы
источ-
ника
	Цех,
участок
(номер
режима
предприятия
в период
НМУ)
	Мероприятия
на период
неблаго-
приятных
ческих
условий
	Вещества,
по которым
проводится
сокращение
	Характеристики источников, на которых проводится снижение выбросов

	
	
	
	
	Координаты на карте-схеме
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника
	Сте-

	
	
	
	
	объекта
	и характеристики выбросов после их сокращения
	пень

	
	
	
	
	Номер
	точечного источника,
	высо-
	диа-
	ско-
	объем,
	темпера-
	мощность
	мощность
	тив-

	
	
	
	
	на
	центра группы источ-
	та,
	метр
	рость,
	м3/c
	тура,
	выбросов без
	выбросов
	ности

	
	
	
	
	карте-
	ников или одного
	м
	источ
	м/с
	
	гр,оС
	учета
	после
	меро-

	
	
	
	
	схеме
	конца линейного
	
	ника
	
	
	
	мероприятий,
	мероприятий,
	прия-

	
	
	
	
	объек-
	источника
	
	выбро
	
	
	
	г/с
	г/с
	тий,

	
	
	
	
	та
	
	
	сов,
	
	
	
	
	
	%

	
	
	
	
	(горо-
	второго конца
	
	м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	да)
	линейного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	244
	Основное (
	Организацион
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.34882
	0.296497
	15

	д/год
	1)
	но-
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Организацион
	Азот (II) оксид (Азота
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.05671
	0.0482035
	15

	д/год
	1)
	но-
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Организацион
	Гидрохлорид (Соляная
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.0281
	0.023885
	15

	д/год
	1)
	но-
	кислота, Водород хлорид)
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	технические
	(163)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Организацион
	Углерод (Сажа, Углерод
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.84326
	0.716771
	15

	д/год
	1)
	но-
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Организацион
	Сера диоксид (Ангидрид
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.13276
	0.112846
	15

	д/год
	1)
	но-
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	технические
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	Основное (
	Организацион
	Сероводород (
	6003
	20/-25
	
	2
	0.05
	0.1
	0.0001964 /
	20/20
	0.00001
	0.0000085
	15

	д/год
	1)
	но-
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	0.0001964
	
	
	
	

	ч/
	
	технические
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Организацион
	Углерод оксид (Окись
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	1.39551
	1.1861835
	15

	д/год
	1)
	но-
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	технические
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Организацион
	Фтористые газообразные
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.0585
	0.049725
	15

	д/год
	1)
	но-
	соединения /в пересчете
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	технические
	на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	Основное (
	Организацион
	Алканы С12-19 /в
	0003
	20/-25
	
	2
	0.05
	0.1
	0.0001964 /
	20/20
	0.0035
	0.002975
	15

	д/год
	1)
	
	пересчете на С/ (
	
	
	
	
	
	
	0.0001964
	
	
	
	

	ч/
	
	технические
	Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	мероприятия
	С12-С19 (в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	Основное (
	Организацион
	Пыль неорганическая,
	6004
	28/42
	20/20
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.1544
	0.13124
	15

	д/год
	1)
	но-
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/
	
	технические
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	мероприятия
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.34882
	0.279056
	20

	д/год
	2)
	2-режима
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.05671
	0.045368
	20

	д/год
	2)
	2-режима
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12 ч/с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Гидрохлорид (Соляная
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.0281
	0.02248
	20

	д/год
	2)
	2-режима
	кислота, Водород хлорид)
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	
	(163)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Углерод (Сажа, Углерод
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.84326
	0.674608
	20

	д/год
	2)
	2-режима
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Сера диоксид (Ангидрид
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.13276
	0.106208
	20

	д/год
	2)
	2-режима
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	Основное (
	Мероприятия
	Сероводород (
	6003
	20/-25
	
	2
	0.05
	0.1
	0.0001964 /
	20/20
	0.00001
	0.000008
	20

	д/год
	2)
	2-режима
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	0.0001964
	
	
	
	

	ч/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Углерод оксид (Окись
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	1.39551
	1.116408
	20

	д/год
	2)
	2-режима
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Фтористые газообразные
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.0585
	0.0468
	20

	д/год
	2)
	2-режима
	соединения /в пересчете
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	
	на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	Основное (
	Мероприятия
	Алканы С12-19 /в
	6003
	20/-25
	
	2
	0.05
	0.1
	0.0001964 /
	20/20
	0.0035
	0.0028
	20

	д/год
	2)
	2-режима
	пересчете на С/ (
	
	
	
	
	
	
	0.0001964
	
	
	
	

	ч/
	
	
	Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	
	С12-С19 (в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6004
	28/42
	20/20
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.1544
	0.12352
	20

	д/год
	2)
	2-режима
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/
	
	
	кремния в %: 70-20 (
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	
	шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.34882
	0.209292
	40

	д/год
	3)
	3-режима
	диоксид) (4)
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Азот (II) оксид (Азота
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.05671
	0.034026
	40

	д/год
	3)
	3-режима
	оксид) (6)
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Гидрохлорид (Соляная
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.0281
	0.01686
	40

	д/год
	3)
	3-режима
	кислота, Водород хлорид)
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	
	(163)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Углерод (Сажа, Углерод
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.84326
	0.505956
	40

	д/год
	3)
	3-режима
	черный) (583)
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Сера диоксид (Ангидрид
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.13276
	0.079656
	40

	д/год
	3)
	3-режима
	сернистый, Сернистый газ,
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	Основное (
	Мероприятия
	Сероводород (
	0003
	20/-25
	
	2
	0.05
	0.1
	0.0001964 /
	20/20
	0.00001
	0.000006
	40

	д/год
	3)
	3-режима
	Дигидросульфид) (518)
	
	
	
	
	
	
	0.0001964
	
	
	
	

	ч/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Углерод оксид (Окись
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	1.39551
	0.837306
	40

	д/год
	3)
	3-режима
	углерода, Угарный газ) (
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	
	584)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	244
	Основное (
	Мероприятия
	Фтористые газообразные
	0001
	0/0
	
	12
	0.325
	2.5
	0.2073947 /
	80/80
	0.0585
	0.0351
	40

	д/год
	3)
	3-режима
	соединения /в пересчете
	
	
	
	
	
	
	0.2073947
	
	
	
	

	12
	
	
	на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/сут
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	Основное (
	Мероприятия
	Алканы С12-19 /в
	6003
	20/-25
	
	2
	0.05
	0.1
	0.0001964 /
	20/20
	0.0035
	0.0021
	40

	д/год
	3)
	3-режима
	пересчете на С/ (
	
	
	
	
	
	
	0.0001964
	
	
	
	

	ч/с
	
	
	Углеводороды предельные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	365
	Основное (
	Мероприятия
	Пыль неорганическая,
	6004
	28/42
	20/20
	2
	
	1.5
	
	20/20
	0.1544
	0.09264
	40

	д/год
	3)
	3-режима
	содержащая двуокись
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ч/с
	
	
	кремния в %: 70-20 (
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Согласно статье 182 п.1 Экологического кодекса от 02 января 2021 года: Операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.
Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности. Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов
Контроль за соблюдением нормативов ПДВ на предприятии возлагается, согласно приказу на лицо, ответственное за охрану окружающей среды, Согласно ГОСТу 17,2,3,02-78 контроль должен осуществляться следующими способами:
· прямые инструментальные замеры;
· балансовые методы. 
В соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы» инструментально-лабораторному контролю подлежат те из организованных источников выбросов, для которых соблюдается неравенство:


где М – максимальный разовый выброс загрязняющего вещества от источника, г/с;
ПДКм.р. – максимально-разовая предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, мг/м3;
Н – высота источника выбросов (при Н<10 м для расчета принимается Н=10 м), м.
Результаты расчета по источникам приведены в таблице 9.1.
Расчетная таблица по контролю за соблюдением нормативов ПДВ
Таблица 9.1
	Номер источника
	Наимено-вание источника выбросов
	Код ЗВ
	Наименован загрязняющ вещества
	Высота источника, м
	ПДКм,р ( ОБУВ, 10*ПДКс,с,) мг/м3
	Масса выброса (М) с учетом очистки, г/с
	М/(ПДКм,р*Н)
	Периодичность контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ист. 0001

	0001
	Печь-инсинератор
	0301
	Азота диоксид
	15
	0,2
	1,4608
	0,73
	Подлежит контролю

	
	
	0304
	Азота оксид
	
	0,4
	0,2373
	0,059
	Подлежит контролю

	
	
	0328
	Сажа 
	
	0,15
	0,231867
	0,1547
	Подлежит контролю

	
	
	0330
	Серы диоксид
	
	0,5
	0,4382
	0,0876
	Подлежит контролю

	
	
	0337
	Углерода оксид
	
	5
	3,4482
	0,069
	Подлежит контролю


Прямые инструментальные замеры по контролю за выбросами рекомендуется проводить не реже одного раза в год сторонними организациями, имеющими аккредитованную лабораторию. 
Предприятию необходимо разработать Программу натурных наблюдений в соответствии с п. 53 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
В Программу должны входить инструментальные наблюдения на границе СЗЗ и границе жилой зоны.
В соответствии с Методикой, инструментальные методы измерения необходимо проводить по следующей схеме.
Измерения содержания в продуктах сгорания твердых частиц, оксидов азота, серы, углерода в установках небольшой производительности, сжигающих твердые бытовые отходы, твердые промышленные отходы, осадок сточных вод, жидкие и гудронообразные отходы нефтегазовых производств и газоконденсатных комплексов, должно производиться в определенных местах газового тракта:
- оксидов серы - после рекуператора (воздухонагревателя) или теплообменного устройства в зоне температур ниже 700° С;
- оксидов азота - в зоне температур ниже 800°С;
- оксидов углерода - в зоне температур ниже 450°С;
- твердых частиц (летучая зола и продукты неполного сгорания топлива) - после газоочистных устройств в зоне температур после 300°С.
Пробу газа следует отбирать по возможности в наиболее узком месте газового тракта. Газозаборные трубки не следует располагать на поворотных участках или вблизи мест, где возможны присосы воздуха. Отбор проб газов может производиться как перед, так и после дымососа. Для отбора проб продуктов сгорания при температурах выше 400°С следует применять водоохлаждаемые трубки или трубки из жаропрочного металла.
Балансовый контроль (расчетный метод) за выбросами газообразных и твердых веществ будет осуществляться лицом, ответственным за охрану окружающей среды на предприятии, по количеству сжигаемого топлива при составлении статической отчетности 2ТП-воздух для определения суммы экологических платежей. Балансовый контроль проводится по всем источникам 1 раз в квартал.
План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов представлен в таблице 9.2.
Предприятию также необходимо вести наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на границе СЗЗ и границе жилой зоны. Количество точек и периодичность измерений представлены в Программе ПЭК.




	

Таблица 9.2. План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	Караганда, ТОО "Утилизация ЛТД"

	N
источ-
ника
	Производство,
цех, участок.
	Контролируемое
вещество
	Периодич-ность
контроля
	Норматив допустимых
выбросов
	                            Методика

	
	
	
	
	
	Кем
	проведения

	
	
	
	
	
	осуществляется  
	

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	контроль
	контроля

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	печь
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз в год
	0.181615
	354.452672
	Спец-лаборатория 
	Электрохимический метод

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	
	0.028002
	54.6506826
	
	

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	
	0.006747
	13.1679221
	
	

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	
	0.013931
	27.1887243
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	
	0.568033
	1108.61336
	
	

	
	
	Фтористые газообразные соединения /в
	1 раз в квартал
	0.00033
	0.64405133
	Эколог предприятия
	Расчетный метод

	6002
	склад золы
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0001
	
	
	

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 
	
	
	
	
	

	6003
	хранение масел
	Масло минеральное нефтяное (
	
	0.00014
	
	
	

	6004
	хранение д/т
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	0.0000036
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 
	
	0.001296
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Данный проект НДВ разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями» и Методикой определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63, сроком на десять лет 2027 – 2036 гг.
Настоящим проектом определены нормативы предельно допустимых выбросов для печи-инсинератора, сжигающих медицинские и промышленные отходы на ТОО «Утилизация ЛТД», соблюдение которых позволяет создать в приземном слое атмосферы концентрации загрязняющих веществ, не превышающие ПДК для населённых мест.
Данный проект разработан в соответствии с действующей нормативной базой Республики Казахстан.
В случае изменения экологической обстановки в регионе, появлении новых источников выделения и выбросов или уточнения параметров существующих источников загрязнения окружающей среды предприятию необходимо пересмотреть установленные нормативы допустимых выбросов до истечения срока их действия.
Норматив допустимых выбросов достигается в 2027 году и составит 14,051665 тонн в год. 
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1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 02 января 2021 г. 
2. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63;
3. Инструкция по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. «РНД 211.2.02.01-97», Алматы, 1997 г.
4. ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»;
5. ГОСТ 17.2.1.04-77 «Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Основные термины и определения».
6. ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения»;
7. [bookmark: 5]Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы ОНД-90. Часть I, 1990 г.;
8.  «Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами», 
9.  «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по термической переработке ТБО и промотходов», Российское АО «Газпром» ВНИИГАЗ, Москва, 1998 г.;
10. РНД 211.2.02.093-2004 Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров.
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УТВЕРЖДАЮ

	

	

	

	______________________

	(подпись)

	

	"__"_________2026 г

	

	М.П.

	БЛАНК ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ на 2027 г. 

	Караганда, ТОО "Утилизация ЛТД" 2027

	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК, ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(001) печь 
	0001
	0001 01
	труба печи
	газы
	
	122
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.1693

	сжигание
	
	
	сжигание
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	дизтоплива
	
	
	дизтоплива
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0275

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00375

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.054

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.4045

	(002) печь 
	0001
	0001 02
	сжигание
	газы
	
	500
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.1693

	сжигание
	
	
	горючих
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	





	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	горючих
	
	
	жидкостей
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0275

	жидкостей
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.00375

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.054

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.4045

	(003) печь 
	0001
	0001 03
	сжигание
	газы
	
	1200
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.5197

	сжигание
	
	
	отработанных
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	отработанных
	
	
	масел
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0845

	масел
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0045

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.1215

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.242

	(005) печь 
	0001
	0001 05
	сжигание мед и
	газы
	
	6800
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	1.2334

	сжигание мед и
	
	
	промотходов
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	промотходов
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.2

	
	
	
	
	
	
	
	Гидрохлорид (Соляная
	0316(163)
	0.1518

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	6.5262

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.8094

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.6031

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные
	0342(617)
	0.2365

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	(009) склад
	6002
	6002 09
	склад золы
	пыль
	
	6800
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.00014

	золы
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	(010) хранение
	6003
	6003 10
	склад масел
	минеральное
	
	8760
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.00018

	масел
	
	
	
	масло
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	(011) хранение
	6004
	6004 11
	склад хранения
	углеводороды
	
	8760
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000002

	дизтоплива
	
	
	дизтоплива
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000643

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).





	2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха 2027 г.

	Караганда, ТОО "Утилизация ЛТД" 2027

	Номер
	Параметры
	Параметры газовоздушной смеси
	Код загряз-
	
	Количество загрязняющих

	источ
	источн.загрязнен.
	на выходе источника загрязнения
	няющего
	
	веществ, выбрасываемых

	ника
	
	
	вещества
	
	в атмосферу

	заг-
	Высота
	Диаметр,
	Скорость
	Объемный
	Темпе-
	( ЭНК, ПДК
	Наименование ЗВ
	

	ряз-
	м
	размер
	м/с
	расход,
	ратура,
	или ОБУВ)
	
	Максимальное,
	Суммарное,

	нения
	
	сечения
	
	м3/с
	С
	
	
	г/с
	т/год

	
	
	устья, м
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	печь 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0001
	20
	0.4
	5.8
	0.7288495
	1200
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота
	1.4608
	1.8179

	
	
	
	
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота
	0.2373
	0.2954

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0316 (163)
	Гидрохлорид (Соляная
	0.0048
	0.1175

	
	
	
	
	
	
	
	кислота, Водород хлорид) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	163)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод
	0.231867
	5.0769

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид
	0.4382
	0.8586

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись
	3.4482
	3.2646

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные
	0.0075
	0.1836

	
	
	
	
	
	
	
	соединения /в пересчете на
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	фтор/ (617)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	склад золы
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6002
	8
	
	
	
	20
	2908 (494)
	Пыль неорганическая,
	0.0000058
	0.00014

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись кремния
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	в %: 70-20 (шамот, цемент,
	
	




	Караганда, ТОО "Утилизация ЛТД" 2027

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	7a
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	хранение масел

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6003
	2
	
	
	
	20
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное
	0.00014
	0.00018

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	хранение дизтоплива

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6004
	2
	
	
	
	
	0333 (518)
	Сероводород (
	0.0000036
	0.000002

	
	
	
	
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете
	0.001296
	0.000643

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (10)
	
	

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).






	3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

	на 2027 год

	Караганда, ТОО "Утилизация ЛТД" 2027

	Номер
	Наименование и тип
	КПД аппаратов, %
	Код
	Коэффициент

	источника
	пылегазоулавливающего
	
	загрязняющего
	обеспеченности

	выделения
	оборудования
	Проектный
	Фактичес-
	вещества   по
	K(1),%

	
	
	
	кий
	котор.проис-
	

	
	
	
	
	ходит очистка
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	печь 1 сжигание дизтоплива

	0001 01
	мокрый фильтр
	97
	75
	0330
	100

	0001 01
	мокрый фильтр
	98.5
	75
	0328
	100

	0001 01
	мокрый фильтр
	40
	40
	0304
	100

	0001 01
	мокрый фильтр
	40
	40
	0301
	100

	печь 1 сжигание горючих жидкостей

	0001 02
	мокрый фильтр
	97
	75
	0330
	100

	0001 02
	мокрый фильтр
	98.5
	75
	0328
	100

	0001 02
	мокрый фильтр
	40
	40
	0304
	100

	0001 02
	мокрый фильтр
	40
	40
	0301
	100

	печь 1 сжигание отработанных масел

	0001 03
	мокрый фильтр
	97
	75
	0330
	100

	0001 03
	мокрый фильтр
	98.5
	75
	0328
	100

	0001 03
	мокрый фильтр
	40
	40
	0304
	100

	0001 03
	мокрый фильтр
	40
	40
	0301
	100

	печь 1 сжигание медотходов

	0001 04
	мокрый фильтр
	97
	75
	0342
	100

	0001 04
	мокрый фильтр
	97
	75
	0330
	100

	0001 04
	мокрый фильтр
	98.5
	75
	0328
	100

	0001 04
	мокрый фильтр
	97
	75
	0316
	100

	0001 04
	мокрый фильтр
	40
	40
	0304
	100

	0001 04
	мокрый фильтр
	40
	40
	0301
	100






	

	4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год
Караганда, ТОО "Утилизация ЛТД" 2026

	Код заг-рязняю-щего вещест-ва
	Н а и м е н о в а н и е
загрязняющего
вещества
	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего выброшено в атмосферу

	
	
	
	выбрасы-вается  без очистки
	поступает на очистку
	выброшено в атмосферу
	уловлено и обезврежено
	

	
	
	
	
	
	
	фактически
	из них утилизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	35,1807983333
	3,265565
	31,9152333333
	8,3499
	23,5653333333
	0
	11,615465

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Т в е р д ы е:
	20,30774
	0,00014
	20,3076
	5,0769
	15,2307
	0
	5,07704

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0328
	Углерод 
	20,3076
	 
	20,3076
	5,0769
	15,2307
	0
	5,0769

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	0,00014
	0,00014
	0
	0
	0
	0
	0,00014

	Г а з о о б р а з н ы е  и  ж и д к и е:
	14,8730583333
	3,265425
	11,6076333333
	3,273
	8,3346333333
	0
	6,538425

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	3,02983333333
	 
	3,02983333333
	1,8179
	1,21193333333
	0
	1,8179

	0304
	Азот (II) оксид 
	0,49233333333
	 
	0,49233333333
	0,2954
	0,19693333333
	0
	0,2954

	0316
	Гидрохлорид 
	3,91666666667
	 
	3,91666666667
	0,1175
	3,79916666667
	0
	0,1175

	0330
	Сера диоксид 
	3,4344
	 
	3,4344
	0,8586
	2,5758
	0
	0,8586

	0333
	Сероводород 
	0,000002
	0,000002
	0
	0
	0
	0
	0,000002

	0337
	Углерод оксид 
	3,2646
	3,2646
	0
	0
	0
	0
	3,2646

	0342
	Фтористые газообразные соединения на фтор/ 
	0,7344
	 
	0,7344
	0,1836
	0,5508
	0
	0,1836

	2735
	Масло минеральное нефтяное 
	0,00018
	0,00018
	0
	0
	0
	0
	0,00018

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ 
	0,000643
	0,000643
	0
	0
	0
	0
	0,000643
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1. Общие сведения.
     Расчет проведен на ПК "ЭРА" v4.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск
   -----------------------------------------------------------------------------------------
  | Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета   |  | № 01-03436/23и выдано 21.04.2023                                                        |   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Название: Караганда
     Коэффициент А = 200
     Скорость ветра Uмр =  8.0 м/с
     Средняя скорость ветра = 3.2 м/с
     Температура летняя =  28.7  град.C
     Температура зимняя = -20.0  град.C
     Коэффициент рельефа = 1.00
     Площадь города = 0.0 кв.км
     Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х =  90.0 угловых градусов


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т    15.0  0.40  5.80  0.7288 1200.      23.00      57.00                           1.0 1.00   0 0.2666000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.266600| Т  |   0.088814 |   2.32  |   229.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.266600 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.088814 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.32 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)
---------------------------------------------------------------------------
|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |
---------------------------------------------------------------------------
|Пост N 003: X=0, Y=0                                                     |
|  0301  |   0.1281000|   0.1265000|   0.1469000|   0.1272000|   0.1785000|
|        |   0.6405000|   0.6325000|   0.7345000|   0.6360000|   0.8925000|
---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.32 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 60,  Y= 40
                    размеры: длина(по Х)= 1900, ширина(по Y)= 1900, шаг сетки= 100
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   990 : Y-строка  1  Cmax=  0.913 долей ПДК (x=   910.0; напр.ветра=226)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.895: 0.900:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.179: 0.180:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.07 : 2.07 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.905: 0.910: 0.913: 0.913:
Cc : 0.181: 0.182: 0.183: 0.183:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  226 :  226 :  226 :  227 :
Uоп: 2.07 : 2.82 : 3.74 : 4.23 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   890 : Y-строка  2  Cmax=  0.917 долей ПДК (x=   810.0; напр.ветра=226)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.894: 0.899: 0.906:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.179: 0.180: 0.181:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :  226 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.12 : 2.04 : 2.07 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.912: 0.917: 0.917: 0.915:
Cc : 0.182: 0.183: 0.183: 0.183:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  226 :  226 :  227 :  230 :
Uоп: 2.59 : 3.52 : 3.97 : 4.17 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   790 : Y-строка  3  Cmax=  0.922 долей ПДК (x=   710.0; напр.ветра=226)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.897: 0.905: 0.914:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.179: 0.181: 0.183:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :  226 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.04 : 2.04 : 2.36 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.922: 0.921: 0.919: 0.917:
Cc : 0.184: 0.184: 0.184: 0.183:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  226 :  227 :  230 :  233 :
Uоп: 3.33 : 3.77 : 3.91 : 4.03 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   690 : Y-строка  4  Cmax=  0.927 долей ПДК (x=   710.0; напр.ветра=227)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.894: 0.903: 0.917: 0.927:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.179: 0.181: 0.183: 0.185:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :  226 :  226 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.07 : 2.04 : 2.07 : 3.11 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.927: 0.924: 0.921: 0.918:
Cc : 0.185: 0.185: 0.184: 0.184:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  227 :  231 :  234 :  237 :
Uоп: 3.52 : 3.65 : 3.78 : 3.95 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  5  Cmax=  0.934 долей ПДК (x=   610.0; напр.ветра=228)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.899: 0.918: 0.934: 0.934:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.180: 0.184: 0.187: 0.187:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :  226 :  228 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.04 : 2.07 : 2.93 : 3.30 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.930: 0.926: 0.923: 0.920:
Cc : 0.186: 0.185: 0.185: 0.184:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  232 :  236 :  239 :  242 :
Uоп: 3.43 : 3.56 : 3.69 : 3.85 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   490 : Y-строка  6  Cmax=  0.944 долей ПДК (x=   510.0; напр.ветра=228)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.915: 0.941: 0.944: 0.938:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.183: 0.188: 0.189: 0.188:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :  228 :  234 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : 2.59 : 3.08 : 3.19 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.933: 0.929: 0.925: 0.921:
Cc : 0.187: 0.186: 0.185: 0.184:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  238 :  241 :  244 :  246 :
Uоп: 3.33 : 3.48 : 3.61 : 3.77 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   390 : Y-строка  7  Cmax=  0.955 долей ПДК (x=   410.0; напр.ветра=229)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.904: 0.949: 0.955: 0.948: 0.942:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.181: 0.190: 0.191: 0.190: 0.188:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :  229 :  236 :  240 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : 2.29 : 2.88 : 2.96 : 3.11 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.936: 0.931: 0.926: 0.923:
Cc : 0.187: 0.186: 0.185: 0.185:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  244 :  247 :  249 :  251 :
Uоп: 3.25 : 3.40 : 3.52 : 3.69 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   290 : Y-строка  8  Cmax=  0.968 долей ПДК (x=   310.0; напр.ветра=231)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.950: 0.968: 0.960: 0.952: 0.945:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.190: 0.194: 0.192: 0.190: 0.189:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  231 :  239 :  244 :  248 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.12 : 2.59 : 2.74 : 2.93 : 3.05 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.933: 0.928: 0.924:
Cc : 0.188: 0.187: 0.186: 0.185:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  251 :  254 :  255 :  257 :
Uоп: 3.19 : 3.34 : 3.50 : 3.65 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   190 : Y-строка  9  Cmax=  0.981 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=235)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.920: 0.981: 0.973: 0.964: 0.955: 0.947:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.184: 0.196: 0.195: 0.193: 0.191: 0.189:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  235 :  245 :  251 :  255 :  257 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : 2.36 : 2.59 : 2.65 : 2.87 : 2.96 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.940: 0.934: 0.929: 0.924:
Cc : 0.188: 0.187: 0.186: 0.185:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  259 :  260 :  261 :  262 :
Uоп: 3.15 : 3.30 : 3.46 : 3.62 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    90 : Y-строка 10  Cmax=  0.980 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=260)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.940: 0.980: 0.976: 0.966: 0.957: 0.949:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.188: 0.196: 0.195: 0.193: 0.191: 0.190:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  249 :  260 :  263 :  265 :  266 :  267 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.21 : 2.34 : 2.53 : 2.62 : 2.82 : 2.96 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.941: 0.935: 0.929: 0.925:
Cc : 0.188: 0.187: 0.186: 0.185:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  267 :  268 :  268 :  268 :
Uоп: 3.13 : 3.28 : 3.45 : 3.61 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -10 : Y-строка 11  Cmax=  0.980 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=290)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.950: 0.980: 0.975: 0.966: 0.957: 0.948:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.190: 0.196: 0.195: 0.193: 0.191: 0.190:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  308 :  290 :  283 :  280 :  278 :  277 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.21 : 2.34 : 2.54 : 2.62 : 2.82 : 2.96 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.941: 0.935: 0.929: 0.925:
Cc : 0.188: 0.187: 0.186: 0.185:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  276 :  275 :  274 :  274 :
Uоп: 3.13 : 3.29 : 3.45 : 3.62 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -110 : Y-строка 12  Cmax=  0.980 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=312)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.904: 0.980: 0.972: 0.963: 0.955: 0.947:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.181: 0.196: 0.194: 0.193: 0.191: 0.189:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  312 :  300 :  293 :  289 :  286 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : 2.42 : 2.59 : 2.67 : 2.89 : 3.02 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.940: 0.934: 0.929: 0.924:
Cc : 0.188: 0.187: 0.186: 0.185:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  284 :  282 :  281 :  280 :
Uоп: 3.16 : 3.32 : 3.48 : 3.63 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -210 : Y-строка 13  Cmax=  0.966 долей ПДК (x=   310.0; напр.ветра=313)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.934: 0.966: 0.959: 0.951: 0.944:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.187: 0.193: 0.192: 0.190: 0.189:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  313 :  305 :  299 :  294 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.04 : 2.62 : 2.78 : 2.96 : 3.07 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.932: 0.927: 0.923:
Cc : 0.188: 0.186: 0.185: 0.185:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  291 :  289 :  287 :  285 :
Uоп: 3.21 : 3.36 : 3.52 : 3.67 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -310 : Y-строка 14  Cmax=  0.953 долей ПДК (x=   410.0; напр.ветра=313)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.901: 0.940: 0.953: 0.947: 0.941:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.180: 0.188: 0.191: 0.189: 0.188:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :  313 :  307 :  302 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : 2.12 : 2.93 : 3.02 : 3.14 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.935: 0.930: 0.926: 0.922:
Cc : 0.187: 0.186: 0.185: 0.184:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  298 :  295 :  292 :  290 :
Uоп: 3.26 : 3.43 : 3.56 : 3.71 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -410 : Y-строка 15  Cmax=  0.942 долей ПДК (x=   510.0; напр.ветра=314)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.910: 0.936: 0.942: 0.937:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.182: 0.187: 0.188: 0.187:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :  314 :  309 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : 2.28 : 3.11 : 3.20 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.932: 0.928: 0.924: 0.921:
Cc : 0.186: 0.186: 0.185: 0.184:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  304 :  301 :  298 :  295 :
Uоп: 3.36 : 3.50 : 3.63 : 3.79 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -510 : Y-строка 16  Cmax=  0.933 долей ПДК (x=   610.0; напр.ветра=314)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.898: 0.915: 0.930: 0.933:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.180: 0.183: 0.186: 0.187:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :  315 :  314 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.04 : 2.04 : 2.78 : 3.34 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.929: 0.926: 0.922: 0.919:
Cc : 0.186: 0.185: 0.184: 0.184:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  310 :  306 :  303 :  300 :
Uоп: 3.45 : 3.56 : 3.71 : 3.89 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -610 : Y-строка 17  Cmax=  0.926 долей ПДК (x=   710.0; напр.ветра=314)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.894: 0.902: 0.915: 0.925:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.179: 0.180: 0.183: 0.185:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :  315 :  315 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.07 : 2.04 : 2.07 : 3.06 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.926: 0.923: 0.920: 0.918:
Cc : 0.185: 0.185: 0.184: 0.184:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  314 :  310 :  307 :  304 :
Uоп: 3.56 : 3.68 : 3.84 : 3.97 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -710 : Y-строка 18  Cmax=  0.921 долей ПДК (x=   810.0; напр.ветра=314)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.896: 0.904: 0.913:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.179: 0.181: 0.183:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :  315 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.07 : 2.04 : 2.36 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.920: 0.921: 0.918: 0.916:
Cc : 0.184: 0.184: 0.184: 0.183:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  315 :  314 :  311 :  308 :
Uоп: 3.29 : 3.81 : 3.96 : 4.10 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -810 : Y-строка 19  Cmax=  0.916 долей ПДК (x=   910.0; напр.ветра=314)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.894: 0.898: 0.905:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.179: 0.180: 0.181:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :  315 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.12 : 2.07 : 2.07 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.911: 0.916: 0.916: 0.914:
Cc : 0.182: 0.183: 0.183: 0.183:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  315 :  315 :  314 :  311 :
Uоп: 2.59 : 3.52 : 4.05 : 4.22 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -910 : Y-строка 20  Cmax=  0.913 долей ПДК (x=   910.0; напр.ветра=315)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.895: 0.900:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.179: 0.180:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.07 : 2.07 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.905: 0.909: 0.913: 0.913:
Cc : 0.181: 0.182: 0.183: 0.183:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  315 :  315 :  315 :  314 :
Uоп: 2.12 : 2.87 : 3.77 : 4.23 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   210.0 м,  Y=   190.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9811818 доли ПДКмр|
                                     |       0.1962364 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра  2.36 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.8925000 |  91.0 (Вклад источников  9.0%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.2666|   0.0886818 | 100.00 |100.00 | 0.332640022  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       60 м;  Y=       40 |
      |  Длина и ширина     : L=   1900 м;  B=   1900 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.895 0.900 0.905 0.910 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.894 0.899 0.906 0.912 0.917 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.897 0.905 0.914 0.922 0.921 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.894 0.903 0.917 0.927 0.927 0.924 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.899 0.918 0.934 0.934 0.930 0.926 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.915 0.941 0.944 0.938 0.933 0.929 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.904 0.949 0.955 0.948 0.942 0.936 0.931 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.950 0.968 0.960 0.952 0.945 0.939 0.933 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.920 0.981 0.973 0.964 0.955 0.947 0.940 0.934 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.940 0.980 0.976 0.966 0.957 0.949 0.941 0.935 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.950 0.980 0.975 0.966 0.957 0.948 0.941 0.935 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.904 0.980 0.972 0.963 0.955 0.947 0.940 0.934 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.934 0.966 0.959 0.951 0.944 0.938 0.932 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.901 0.940 0.953 0.947 0.941 0.935 0.930 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.910 0.936 0.942 0.937 0.932 0.928 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.898 0.915 0.930 0.933 0.929 0.926 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.894 0.902 0.915 0.925 0.926 0.923 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.896 0.904 0.913 0.920 0.921 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.894 0.898 0.905 0.911 0.916 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.892 0.895 0.900 0.905 0.909 |-20
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20  
    --|-----|---
     0.913 0.913 |- 1
                 |
     0.917 0.915 |- 2
                 |
     0.919 0.917 |- 3
                 |
     0.921 0.918 |- 4
                 |
     0.923 0.920 |- 5
                 |
     0.925 0.921 |- 6
                 |
     0.926 0.923 |- 7
                 |
     0.928 0.924 |- 8
                 |
     0.929 0.924 |- 9
                 |
     0.929 0.925 |-10
                 |
     0.929 0.925 |-11
                 |
     0.929 0.924 |-12
                 |
     0.927 0.923 |-13
                 |
     0.926 0.922 |-14
                 |
     0.924 0.921 |-15
                 |
     0.922 0.919 |-16
                 |
     0.920 0.918 |-17
                 |
     0.918 0.916 |-18
                 |
     0.916 0.914 |-19
                 |
     0.913 0.913 |-20
                 |
    --|-----|---
      19    20  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.9811818 долей ПДКмр
                                         =  0.1962364 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   210.0 м
     ( X-столбец 12, Y-строка 9)      Yм =   190.0 м
 При опасном направлении ветра  :     235 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  2.36 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    906:   897:   499:   797:   697:   597:   597:   498:   697:   797:   897:   908:   905:   897:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     75:    78:    81:    81:    83:    86:   -14:   -17:   -17:   -19:   -22:   -24:   173:   178:   180:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    797:   697:   597:   904:   501:   897:   797:   697:   597:   909:   914:   909:   914:   902:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    181:   183:   186:   272:   278:   278:   281:   283:   286:   287:   287:   359:   359:   370:   377:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.904: 0.892: 0.892: 0.892: 0.896: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.931:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.181: 0.178: 0.178: 0.178: 0.179: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.186:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : > 2  : > 2  : > 2  : 2.04 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.12 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    897:   797:   697:   597:   909:   909:   914:   901:   503:   897:   797:   697:   597:   909:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    378:   381:   383:   386:   387:   430:   430:   469:   475:   478:   481:   483:   486:   487:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.895: 0.900: 0.912: 0.892: 0.894: 0.894: 0.896: 0.945: 0.897: 0.902: 0.912: 0.929: 0.897: 0.897:
Cc : 0.178: 0.179: 0.180: 0.182: 0.178: 0.179: 0.179: 0.179: 0.189: 0.179: 0.180: 0.182: 0.186: 0.179: 0.179:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  226 :  226 :  226 :  ЗАП :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :
Uоп: > 2  : 2.07 : 2.04 : 2.04 : > 2  : 2.07 : 2.07 : 2.07 : 3.05 : 2.07 : 2.04 : 2.07 : 2.59 : 2.07 : 2.07 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    914:   900:   504:   897:   797:   697:   597:   897:   898:   797:   800:   697:   702:   597:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    502:   567:   574:   578:   581:   583:   586:   666:   666:   667:   667:   669:   669:   671:   671:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.897: 0.902: 0.940: 0.903: 0.911: 0.924: 0.935: 0.909: 0.909: 0.918: 0.918: 0.928: 0.928: 0.932: 0.931:
Cc : 0.179: 0.180: 0.188: 0.181: 0.182: 0.185: 0.187: 0.182: 0.182: 0.184: 0.184: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  226 :  226 :  231 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  230 :  230 :
Uоп: 2.07 : 2.07 : 3.17 : 2.07 : 2.07 : 2.80 : 3.26 : 2.12 : 2.12 : 2.93 : 2.92 : 3.47 : 3.46 : 3.38 : 3.39 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    505:   501:   583:   597:   497:   664:   697:   746:   797:   828:   897:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    672:  -111:  -114:  -114:  -116:  -116:  -117:  -118:  -119:  -120:  -122:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.935: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Cc : 0.187: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  235 :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :
Uоп: 3.28 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   475.0 м,  Y=   503.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9446994 доли ПДКмр|
                                     |       0.1889399 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   226 град.
                       и скорости ветра  3.05 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.8925000 |  94.5 (Вклад источников  5.5%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.2666|   0.0521994 | 100.00 |100.00 | 0.195796788  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                                 
                ПДКмр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  85
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -248:  -250:  -250:  -249:  -249:  -245:  -242:  -243:  -241:  -235:  -225:  -225:  -225:  -211:  -193:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    149:   111:   101:   101:    82:    45:    36:    26:    -9:   -44:   -78:   -79:   -80:  -115:  -148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -171:  -145:  -116:   -84:   -50:   -14:     7:     7:     8:    23:    38:    45:    51:    61:    64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -179:  -206:  -230:  -250:  -266:  -278:  -282:  -282:  -282:  -285:  -286:  -287:  -287:  -288:  -288:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     64:    82:   120:   156:   191:   224:   255:   282:   306:   326:   342:   354:   358:   358:   358:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -287:  -287:  -282:  -273:  -259:  -241:  -219:  -193:  -164:  -132:   -98:   -62:   -41:   -41:   -40:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    361:   362:   363:   363:   364:   364:   363:   363:   358:   358:   360:   360:   359:   359:   355:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -25:   -10:    -3:     3:    13:    16:    16:    34:    72:    72:   101:   111:   111:   130:   167:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.897:
Cc : 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.178: 0.179:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.04 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    345:   331:   313:   291:   265:   236:   205:   170:   135:    98:    60:    50:    50:    31:    -6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    204:   239:   272:   302:   330:   354:   374:   390:   402:   409:   411:   411:   410:   410:   406:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.915: 0.944: 0.968: 0.969: 0.968: 0.967: 0.967: 0.967: 0.966: 0.966: 0.966: 0.966: 0.967: 0.966: 0.966:
Cc : 0.183: 0.189: 0.194: 0.194: 0.194: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  226 :  226 :  226 :  230 :  236 :  242 :  247 :  253 :  258 :  264 :  270 :  271 :  271 :  274 :  279 :
Uоп: 2.02 : 2.06 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.62 : 2.62 : 2.62 : 2.62 : 2.62 : 2.62 : 2.62 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=    -43:   -78:  -111:  -141:  -169:  -193:  -213:  -229:  -241:  -248:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    396:   382:   364:   342:   316:   287:   256:   221:   186:   149:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.967: 0.967: 0.967: 0.968: 0.968: 0.969: 0.960: 0.931: 0.906: 0.892:
Cc : 0.193: 0.193: 0.193: 0.194: 0.194: 0.194: 0.192: 0.186: 0.181: 0.178:
Cф : 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892: 0.892:
Фоп:  285 :  291 :  296 :  302 :  308 :  313 :  315 :  315 :  315 :  ЗАП :
Uоп: 2.62 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.36 : 2.04 : 2.02 : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   302.0 м,  Y=   291.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9687734 доли ПДКмр|
                                     |       0.1937547 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   230 град.
                       и скорости ветра  2.59 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.8925000 |  92.1 (Вклад источников  7.9%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.2666|   0.0762734 | 100.00 |100.00 | 0.286096841  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т    15.0  0.40  5.80  0.7288 1200.      23.00      57.00                           1.0 1.00   0 0.0433000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.043300| Т  |   0.007212 |   2.32  |   229.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.043300 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.007212 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.32 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)
---------------------------------------------------------------------------
|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |
---------------------------------------------------------------------------
|Пост N 003: X=0, Y=0                                                     |
|  0304  |   0.0504000|   0.0424000|   0.0442000|   0.0447000|   0.0447000|
|        |   0.1260000|   0.1060000|   0.1105000|   0.1117500|   0.1117500|
---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.32 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 60,  Y= 40
                    размеры: длина(по Х)= 1900, ширина(по Y)= 1900, шаг сетки= 100
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   990 : Y-строка  1  Cmax=  0.128 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  136 :  139 :  143 :  147 :  151 :  156 :  161 :  167 :  173 :  179 :  185 :  191 :  197 :  203 :  208 :  212 :
Uоп: 0.76 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.127:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  216 :  220 :  224 :  227 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.74 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   890 : Y-строка  2  Cmax=  0.129 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.128: 0.128:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  132 :  136 :  139 :  144 :  148 :  154 :  159 :  166 :  172 :  179 :  186 :  193 :  199 :  205 :  210 :  215 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  220 :  223 :  227 :  230 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   790 : Y-строка  3  Cmax=  0.129 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.128:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  129 :  132 :  136 :  140 :  145 :  151 :  157 :  164 :  171 :  179 :  187 :  194 :  201 :  208 :  214 :  219 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  223 :  227 :  230 :  233 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   690 : Y-строка  4  Cmax=  0.130 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.129: 0.129: 0.129:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  125 :  128 :  132 :  136 :  141 :  147 :  154 :  161 :  170 :  179 :  188 :  196 :  204 :  211 :  218 :  223 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  227 :  231 :  234 :  237 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  5  Cmax=  0.131 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.129: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.131: 0.131: 0.130: 0.130: 0.130: 0.129: 0.129:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  120 :  123 :  127 :  131 :  136 :  142 :  150 :  158 :  168 :  179 :  189 :  199 :  208 :  216 :  222 :  228 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.128: 0.128: 0.128:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  232 :  236 :  239 :  242 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   490 : Y-строка  6  Cmax=  0.131 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.129: 0.129: 0.129: 0.130: 0.130: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.130: 0.130: 0.129:
Cc : 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  115 :  118 :  121 :  125 :  130 :  136 :  144 :  154 :  165 :  178 :  191 :  203 :  214 :  222 :  228 :  234 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.129: 0.128: 0.128:
Cc : 0.052: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  238 :  241 :  244 :  246 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   390 : Y-строка  7  Cmax=  0.132 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.129: 0.129: 0.130: 0.130: 0.131: 0.131: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.131: 0.131: 0.130: 0.130:
Cc : 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  110 :  112 :  115 :  119 :  123 :  129 :  137 :  147 :  161 :  178 :  195 :  209 :  221 :  229 :  236 :  240 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.129: 0.128: 0.128:
Cc : 0.052: 0.052: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  244 :  247 :  249 :  251 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   290 : Y-строка  8  Cmax=  0.133 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=177)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.129: 0.129: 0.130: 0.130: 0.131: 0.132: 0.132: 0.133: 0.133: 0.133: 0.132: 0.132: 0.131: 0.131: 0.130:
Cc : 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  104 :  106 :  108 :  111 :  114 :  119 :  127 :  138 :  154 :  177 :  200 :  219 :  231 :  239 :  244 :  248 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.129: 0.129: 0.128:
Cc : 0.052: 0.052: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  251 :  254 :  255 :  257 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   190 : Y-строка  9  Cmax=  0.133 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=235)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.129: 0.129: 0.130: 0.131: 0.131: 0.132: 0.133: 0.133: 0.132: 0.132: 0.133: 0.132: 0.132: 0.131: 0.130:
Cc : 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   98 :   99 :  101 :  102 :  105 :  108 :  113 :  122 :  140 :  174 :  213 :  235 :  245 :  251 :  255 :  257 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.130: 0.129: 0.129: 0.128:
Cc : 0.052: 0.052: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  259 :  260 :  261 :  262 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    90 : Y-строка 10  Cmax=  0.133 долей ПДК (x=  -190.0; напр.ветра= 99)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.129: 0.129: 0.130: 0.131: 0.131: 0.132: 0.133: 0.131: 0.127: 0.130: 0.133: 0.132: 0.132: 0.131: 0.130:
Cc : 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.051: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   92 :   92 :   93 :   93 :   94 :   95 :   96 :   99 :  106 :  158 :  249 :  260 :  263 :  265 :  266 :  267 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.130: 0.129: 0.129: 0.128:
Cc : 0.052: 0.052: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  267 :  268 :  268 :  268 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -10 : Y-строка 11  Cmax=  0.133 долей ПДК (x=  -190.0; напр.ветра= 73)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.129: 0.129: 0.130: 0.131: 0.131: 0.132: 0.133: 0.131: 0.128: 0.131: 0.133: 0.132: 0.132: 0.131: 0.130:
Cc : 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.051: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   81 :   78 :   73 :   59 :   11 :  308 :  290 :  283 :  280 :  278 :  277 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.130: 0.129: 0.129: 0.128:
Cc : 0.052: 0.052: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  276 :  275 :  274 :  274 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -110 : Y-строка 12  Cmax=  0.133 долей ПДК (x=   -90.0; напр.ветра= 34)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.129: 0.129: 0.130: 0.131: 0.131: 0.132: 0.133: 0.133: 0.132: 0.133: 0.133: 0.132: 0.131: 0.131: 0.130:
Cc : 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   80 :   78 :   77 :   75 :   72 :   68 :   62 :   52 :   34 :    4 :  332 :  312 :  300 :  293 :  289 :  286 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.129: 0.129: 0.128:
Cc : 0.052: 0.052: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  284 :  282 :  281 :  280 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -210 : Y-строка 13  Cmax=  0.133 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  3)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.129: 0.129: 0.130: 0.130: 0.131: 0.131: 0.132: 0.132: 0.133: 0.133: 0.132: 0.132: 0.131: 0.130: 0.130:
Cc : 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   74 :   72 :   69 :   66 :   63 :   57 :   50 :   39 :   23 :    3 :  342 :  325 :  313 :  305 :  299 :  294 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.129: 0.128: 0.128:
Cc : 0.052: 0.052: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  291 :  289 :  287 :  285 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -310 : Y-строка 14  Cmax=  0.132 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.129: 0.129: 0.129: 0.130: 0.130: 0.131: 0.131: 0.132: 0.132: 0.132: 0.131: 0.131: 0.131: 0.130: 0.130:
Cc : 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   68 :   66 :   63 :   59 :   54 :   48 :   40 :   30 :   17 :    2 :  347 :  333 :  322 :  313 :  307 :  302 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.129: 0.128: 0.128:
Cc : 0.052: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  298 :  295 :  292 :  290 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -410 : Y-строка 15  Cmax=  0.131 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.130: 0.130: 0.130: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.131: 0.130: 0.130: 0.130: 0.129:
Cc : 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   63 :   60 :   57 :   53 :   48 :   41 :   34 :   25 :   14 :    2 :  349 :  338 :  328 :  320 :  314 :  309 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.129: 0.128: 0.128:
Cc : 0.052: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  304 :  301 :  298 :  295 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -510 : Y-строка 16  Cmax=  0.130 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.129: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.129: 0.129:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   58 :   55 :   52 :   47 :   42 :   36 :   29 :   21 :   11 :    1 :  351 :  342 :  333 :  326 :  319 :  314 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.128: 0.128: 0.128:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  310 :  306 :  303 :  300 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -610 : Y-строка 17  Cmax=  0.130 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.130: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   54 :   51 :   47 :   43 :   38 :   32 :   25 :   18 :   10 :    1 :  353 :  344 :  337 :  330 :  324 :  319 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  314 :  310 :  307 :  304 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -710 : Y-строка 18  Cmax=  0.129 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.128:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   50 :   47 :   43 :   39 :   34 :   28 :   22 :   16 :    8 :    1 :  354 :  346 :  339 :  333 :  328 :  323 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  318 :  314 :  311 :  308 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -810 : Y-строка 19  Cmax=  0.129 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.128: 0.128: 0.128:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   46 :   43 :   39 :   35 :   31 :   25 :   20 :   14 :    7 :    1 :  354 :  348 :  342 :  336 :  331 :  326 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.128: 0.127:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  322 :  318 :  314 :  311 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.76 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -910 : Y-строка 20  Cmax=  0.128 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.127: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   43 :   40 :   36 :   32 :   28 :   23 :   18 :   12 :    7 :    1 :  355 :  349 :  343 :  338 :  333 :  329 :
Uоп: 0.75 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.127: 0.127:
Cc : 0.051: 0.051: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  325 :  321 :  317 :  314 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 0.76 : 0.73 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -190.0 м,  Y=    90.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1328856 доли ПДКмр|
                                     |       0.0531543 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    99 град.
                       и скорости ветра  1.98 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.1260000 |  94.8 (Вклад источников  5.2%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.0433|   0.0068856 | 100.00 |100.00 | 0.159021780  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       60 м;  Y=       40 |
      |  Длина и ширина     : L=   1900 м;  B=   1900 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.128 0.128 0.128 0.128 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.128 0.128 0.128 0.128 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.128 0.128 0.128 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.128 0.128 0.128 0.129 0.129 0.129 0.129 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.129 0.129 0.129 0.128 0.128 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.128 0.128 0.129 0.129 0.129 0.130 0.130 0.130 0.130 0.131 0.131 0.130 0.130 0.130 0.129 0.129 0.129 0.128 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.128 0.129 0.129 0.129 0.130 0.130 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.130 0.130 0.129 0.129 0.129 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.128 0.129 0.129 0.130 0.130 0.131 0.131 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.131 0.131 0.130 0.130 0.129 0.129 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.128 0.129 0.129 0.130 0.130 0.131 0.132 0.132 0.133 0.133 0.133 0.132 0.132 0.131 0.131 0.130 0.129 0.129 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.129 0.129 0.129 0.130 0.131 0.131 0.132 0.133 0.133 0.132 0.132 0.133 0.132 0.132 0.131 0.130 0.130 0.129 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.129 0.129 0.129 0.130 0.131 0.131 0.132 0.133 0.131 0.127 0.130 0.133 0.132 0.132 0.131 0.130 0.130 0.129 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.129 0.129 0.129 0.130 0.131 0.131 0.132 0.133 0.131 0.128 0.131 0.133 0.132 0.132 0.131 0.130 0.130 0.129 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.128 0.129 0.129 0.130 0.131 0.131 0.132 0.133 0.133 0.132 0.133 0.133 0.132 0.131 0.131 0.130 0.129 0.129 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.128 0.129 0.129 0.130 0.130 0.131 0.131 0.132 0.132 0.133 0.133 0.132 0.132 0.131 0.130 0.130 0.129 0.129 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.128 0.129 0.129 0.129 0.130 0.130 0.131 0.131 0.132 0.132 0.132 0.131 0.131 0.131 0.130 0.130 0.129 0.129 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.128 0.128 0.129 0.129 0.130 0.130 0.130 0.131 0.131 0.131 0.131 0.131 0.130 0.130 0.130 0.129 0.129 0.129 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.128 0.128 0.129 0.129 0.129 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.129 0.129 0.129 0.128 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.128 0.128 0.128 0.129 0.129 0.129 0.129 0.130 0.130 0.130 0.130 0.130 0.129 0.129 0.129 0.129 0.128 0.128 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.128 0.128 0.128 0.128 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.128 0.128 0.128 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.129 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.127 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 |-20
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20  
    --|-----|---
     0.128 0.127 |- 1
                 |
     0.128 0.128 |- 2
                 |
     0.128 0.128 |- 3
                 |
     0.128 0.128 |- 4
                 |
     0.128 0.128 |- 5
                 |
     0.128 0.128 |- 6
                 |
     0.128 0.128 |- 7
                 |
     0.129 0.128 |- 8
                 |
     0.129 0.128 |- 9
                 |
     0.129 0.128 |-10
                 |
     0.129 0.128 |-11
                 |
     0.129 0.128 |-12
                 |
     0.128 0.128 |-13
                 |
     0.128 0.128 |-14
                 |
     0.128 0.128 |-15
                 |
     0.128 0.128 |-16
                 |
     0.128 0.128 |-17
                 |
     0.128 0.128 |-18
                 |
     0.128 0.127 |-19
                 |
     0.127 0.127 |-20
                 |
    --|-----|---
      19    20  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1328856 долей ПДКмр
                                         =  0.0531543 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -190.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 10)      Yм =    90.0 м
 При опасном направлении ветра  :      99 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.98 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    906:   897:   499:   797:   697:   597:   597:   498:   697:   797:   897:   908:   905:   897:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     75:    78:    81:    81:    83:    86:   -14:   -17:   -17:   -19:   -22:   -24:   173:   178:   180:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.129: 0.131: 0.129: 0.130: 0.130: 0.131: 0.131: 0.130: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.131:
Cc : 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  184 :  184 :  187 :  184 :  185 :  187 :  176 :  175 :  176 :  177 :  177 :  177 :  190 :  190 :  200 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    797:   697:   597:   904:   501:   897:   797:   697:   597:   909:   914:   909:   914:   902:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    181:   183:   186:   272:   278:   278:   281:   283:   286:   287:   287:   359:   359:   370:   377:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.130: 0.130: 0.129: 0.131: 0.129: 0.129: 0.130: 0.130: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.130:
Cc : 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.052: 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  192 :  194 :  197 :  196 :  210 :  197 :  199 :  202 :  206 :  197 :  197 :  202 :  201 :  202 :  219 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    897:   797:   697:   597:   909:   909:   914:   901:   503:   897:   797:   697:   597:   909:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    378:   381:   383:   386:   387:   430:   430:   469:   475:   478:   481:   483:   486:   487:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.129: 0.129: 0.130: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.130: 0.128: 0.129: 0.129: 0.129: 0.128: 0.128:
Cc : 0.051: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.051: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  203 :  206 :  209 :  214 :  203 :  206 :  205 :  208 :  225 :  208 :  212 :  216 :  221 :  209 :  209 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    914:   900:   504:   897:   797:   697:   597:   897:   898:   797:   800:   697:   702:   597:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    502:   567:   574:   578:   581:   583:   586:   666:   666:   667:   667:   669:   669:   671:   671:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.128: 0.129: 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129:
Cc : 0.051: 0.051: 0.052: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.051: 0.052: 0.052:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  209 :  213 :  231 :  213 :  217 :  221 :  226 :  217 :  217 :  221 :  221 :  225 :  225 :  230 :  230 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    505:   501:   583:   597:   497:   664:   697:   746:   797:   828:   897:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    672:  -111:  -114:  -114:  -116:  -116:  -117:  -118:  -119:  -120:  -122:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.129: 0.131: 0.130: 0.130: 0.131: 0.130: 0.130: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129: 0.129:
Cc : 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.052: 0.051:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  235 :  163 :  165 :  166 :  162 :  167 :  168 :  168 :  169 :  169 :  170 :  170 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -17.0 м,  Y=   498.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1312436 доли ПДКмр|
                                     |       0.0524974 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   175 град.
                       и скорости ветра  1.98 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.1260000 |  96.0 (Вклад источников  4.0%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.0433|   0.0052436 | 100.00 |100.00 | 0.121098869  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)                                                      
                ПДКмр для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  85
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -248:  -250:  -250:  -249:  -249:  -245:  -242:  -243:  -241:  -235:  -225:  -225:  -225:  -211:  -193:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    149:   111:   101:   101:    82:    45:    36:    26:    -9:   -44:   -78:   -79:   -80:  -115:  -148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132:
Cc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  338 :  344 :  346 :  346 :  349 :  356 :  358 :  359 :    6 :   13 :   20 :   20 :   20 :   27 :   34 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -171:  -145:  -116:   -84:   -50:   -14:     7:     7:     8:    23:    38:    45:    51:    61:    64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -179:  -206:  -230:  -250:  -266:  -278:  -282:  -282:  -282:  -285:  -286:  -287:  -287:  -288:  -288:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132:
Cc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   42 :   49 :   56 :   63 :   70 :   77 :   81 :   81 :   81 :   84 :   86 :   88 :   89 :   91 :   91 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     64:    82:   120:   156:   191:   224:   255:   282:   306:   326:   342:   354:   358:   358:   358:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -287:  -287:  -282:  -273:  -259:  -241:  -219:  -193:  -164:  -132:   -98:   -62:   -41:   -41:   -40:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132:
Cc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:   91 :   95 :  102 :  108 :  115 :  122 :  129 :  136 :  143 :  150 :  157 :  164 :  168 :  168 :  168 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    361:   362:   363:   363:   364:   364:   363:   363:   358:   358:   360:   360:   359:   359:   355:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -25:   -10:    -3:     3:    13:    16:    16:    34:    72:    72:   101:   111:   111:   130:   167:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132:
Cc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  171 :  174 :  175 :  176 :  178 :  179 :  179 :  182 :  189 :  189 :  194 :  196 :  196 :  200 :  206 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    345:   331:   313:   291:   265:   236:   205:   170:   135:    98:    60:    50:    50:    31:    -6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    204:   239:   272:   302:   330:   354:   374:   390:   402:   409:   411:   411:   410:   410:   406:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132:
Cc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  212 :  218 :  224 :  230 :  236 :  242 :  247 :  253 :  258 :  264 :  270 :  271 :  271 :  274 :  279 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=    -43:   -78:  -111:  -141:  -169:  -193:  -213:  -229:  -241:  -248:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    396:   382:   364:   342:   316:   287:   256:   221:   186:   149:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132: 0.132:
Cc : 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053: 0.053:
Cф : 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126: 0.126:
Фоп:  285 :  291 :  296 :  302 :  308 :  313 :  319 :  325 :  331 :  338 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -44.0 м,  Y=  -235.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1323734 доли ПДКмр|
                                     |       0.0529493 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    13 град.
                       и скорости ветра  1.98 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.1260000 |  95.2 (Вклад источников  4.8%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.0433|   0.0063734 | 100.00 |100.00 | 0.147190735  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0316 - Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)                                    
                ПДКмр для примеси 0316 = 0.2 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т    15.0  0.40  5.80  0.7288 1200.      23.00      57.00                           1.0 1.00   0 0.0610000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0316 - Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)                                    
                ПДКмр для примеси 0316 = 0.2 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.061000| Т  |   0.020321 |   2.32  |   229.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.061000 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.020321 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.32 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0316 - Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)                                    
                ПДКмр для примеси 0316 = 0.2 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.32 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0316 - Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)                                    
                ПДКмр для примеси 0316 = 0.2 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0316 - Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)                                    
                ПДКмр для примеси 0316 = 0.2 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0316 - Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)                                    
                ПДКмр для примеси 0316 = 0.2 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0316 - Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)                                    
                ПДКмр для примеси 0316 = 0.2 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т    15.0  0.40  5.80  0.7288 1200.      23.00      57.00                           2.0 1.00   0 0.2063710


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.206371| Т  |   0.183333 |   2.32  |   171.8  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.206371 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.183333 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.32 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.32 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 60,  Y= 40
                    размеры: длина(по Х)= 1900, ширина(по Y)= 1900, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   990 : Y-строка  1  Cmax=  0.049 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.029: 0.032: 0.035: 0.037: 0.040: 0.043: 0.045: 0.047: 0.048: 0.049: 0.048: 0.047: 0.046: 0.043: 0.041: 0.038:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.033: 0.030: 0.028:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   890 : Y-строка  2  Cmax=  0.057 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.032: 0.035: 0.038: 0.042: 0.046: 0.049: 0.052: 0.055: 0.056: 0.057: 0.057: 0.055: 0.053: 0.050: 0.046: 0.043:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006:
Фоп:  132 :  136 :  139 :  144 :  148 :  154 :  159 :  166 :  172 :  179 :  186 :  193 :  199 :  205 :  210 :  215 :
Uоп: 4.85 : 4.65 : 4.46 : 4.26 : 4.15 : 4.01 : 3.97 : 3.86 : 3.81 : 3.80 : 3.81 : 3.85 : 3.97 : 3.99 : 4.12 : 4.23 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.036: 0.033: 0.030:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп:  220 :  223 :  227 :  230 :
Uоп: 4.37 : 4.60 : 4.80 : 5.06 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   790 : Y-строка  3  Cmax=  0.068 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.039: 0.043: 0.047: 0.052: 0.056: 0.061: 0.064: 0.067: 0.068: 0.067: 0.065: 0.062: 0.058: 0.053: 0.048:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007:
Фоп:  129 :  132 :  136 :  140 :  145 :  151 :  157 :  164 :  171 :  179 :  187 :  194 :  201 :  208 :  214 :  219 :
Uоп: 4.65 : 4.47 : 4.23 : 4.11 : 3.97 : 3.81 : 3.74 : 3.66 : 3.61 : 3.60 : 3.61 : 3.64 : 3.70 : 3.79 : 3.95 : 4.03 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.040: 0.036: 0.032:
Cc : 0.007: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп:  223 :  227 :  230 :  233 :
Uоп: 4.23 : 4.39 : 4.60 : 4.83 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   690 : Y-строка  4  Cmax=  0.081 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.042: 0.047: 0.053: 0.059: 0.065: 0.071: 0.076: 0.079: 0.081: 0.080: 0.077: 0.072: 0.066: 0.060: 0.054:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008:
Фоп:  125 :  128 :  132 :  136 :  141 :  147 :  154 :  161 :  170 :  179 :  188 :  196 :  204 :  211 :  218 :  223 :
Uоп: 4.50 : 4.26 : 4.06 : 3.97 : 3.75 : 3.64 : 3.52 : 3.43 : 3.39 : 3.37 : 3.37 : 3.42 : 3.49 : 3.61 : 3.74 : 3.88 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.044: 0.039: 0.035:
Cc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:  227 :  231 :  234 :  237 :
Uоп: 4.05 : 4.23 : 4.40 : 4.65 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  5  Cmax=  0.097 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.046: 0.052: 0.059: 0.067: 0.075: 0.083: 0.090: 0.095: 0.097: 0.096: 0.091: 0.085: 0.077: 0.069: 0.061:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.014: 0.014: 0.013: 0.012: 0.010: 0.009:
Фоп:  120 :  123 :  127 :  131 :  136 :  142 :  150 :  158 :  168 :  179 :  189 :  199 :  208 :  216 :  222 :  228 :
Uоп: 4.31 : 4.14 : 3.97 : 3.78 : 3.61 : 3.45 : 3.33 : 3.25 : 3.19 : 3.16 : 3.15 : 3.22 : 3.32 : 3.42 : 3.56 : 3.73 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.054: 0.048: 0.042: 0.037:
Cc : 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
Фоп:  232 :  236 :  239 :  242 :
Uоп: 3.93 : 4.10 : 4.27 : 4.52 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   490 : Y-строка  6  Cmax=  0.117 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.050: 0.057: 0.066: 0.075: 0.086: 0.097: 0.107: 0.114: 0.117: 0.115: 0.109: 0.099: 0.089: 0.078: 0.068:
Cc : 0.007: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.016: 0.017: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.013: 0.012: 0.010:
Фоп:  115 :  118 :  121 :  125 :  130 :  136 :  144 :  154 :  165 :  178 :  191 :  203 :  214 :  222 :  228 :  234 :
Uоп: 4.23 : 4.00 : 3.80 : 3.63 : 3.44 : 3.30 : 3.16 : 3.04 : 2.96 : 2.95 : 2.95 : 3.01 : 3.12 : 3.25 : 3.40 : 3.56 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.059: 0.052: 0.045: 0.039:
Cc : 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Фоп:  238 :  241 :  244 :  246 :
Uоп: 3.78 : 3.97 : 4.18 : 4.38 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   390 : Y-строка  7  Cmax=  0.141 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.053: 0.062: 0.072: 0.084: 0.098: 0.112: 0.126: 0.137: 0.141: 0.139: 0.129: 0.116: 0.101: 0.087: 0.075:
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.019: 0.021: 0.021: 0.021: 0.019: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011:
Фоп:  110 :  112 :  115 :  119 :  123 :  129 :  137 :  147 :  161 :  178 :  195 :  209 :  221 :  229 :  236 :  240 :
Uоп: 4.15 : 3.95 : 3.71 : 3.49 : 3.34 : 3.15 : 2.98 : 2.85 : 2.77 : 2.73 : 2.75 : 2.83 : 2.95 : 3.10 : 3.28 : 3.44 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.064: 0.055: 0.048: 0.042:
Cc : 0.010: 0.008: 0.007: 0.006:
Фоп:  244 :  247 :  249 :  251 :
Uоп: 3.66 : 3.86 : 4.08 : 4.28 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   290 : Y-строка  8  Cmax=  0.168 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=177)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.048: 0.056: 0.066: 0.077: 0.092: 0.108: 0.127: 0.146: 0.161: 0.168: 0.164: 0.151: 0.132: 0.113: 0.096: 0.081:
Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.022: 0.024: 0.025: 0.025: 0.023: 0.020: 0.017: 0.014: 0.012:
Фоп:  104 :  106 :  108 :  111 :  114 :  119 :  127 :  138 :  154 :  177 :  200 :  219 :  231 :  239 :  244 :  248 :
Uоп: 4.04 : 3.83 : 3.63 : 3.41 : 3.21 : 3.01 : 2.85 : 2.70 : 2.59 : 2.54 : 2.58 : 2.67 : 2.81 : 2.98 : 3.17 : 3.37 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.068: 0.058: 0.050: 0.043:
Cc : 0.010: 0.009: 0.008: 0.006:
Фоп:  251 :  254 :  255 :  257 :
Uоп: 3.56 : 3.75 : 4.01 : 4.23 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   190 : Y-строка  9  Cmax=  0.183 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=213)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.058: 0.068: 0.082: 0.097: 0.117: 0.140: 0.163: 0.183: 0.176: 0.183: 0.169: 0.146: 0.123: 0.102: 0.085:
Cc : 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.021: 0.025: 0.027: 0.026: 0.027: 0.025: 0.022: 0.018: 0.015: 0.013:
Фоп:   98 :   99 :  101 :  102 :  105 :  108 :  113 :  122 :  140 :  174 :  213 :  235 :  245 :  251 :  255 :  257 :
Uоп: 4.00 : 3.77 : 3.56 : 3.36 : 3.13 : 2.95 : 2.75 : 2.58 : 2.43 : 2.30 : 2.31 : 2.53 : 2.71 : 2.88 : 3.09 : 3.32 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.072: 0.060: 0.052: 0.044:
Cc : 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Фоп:  259 :  260 :  261 :  262 :
Uоп: 3.52 : 3.74 : 3.97 : 4.19 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    90 : Y-строка 10  Cmax=  0.179 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=260)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.059: 0.070: 0.084: 0.101: 0.121: 0.146: 0.173: 0.166: 0.035: 0.137: 0.179: 0.153: 0.128: 0.106: 0.088:
Cc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018: 0.022: 0.026: 0.025: 0.005: 0.021: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013:
Фоп:   92 :   92 :   93 :   93 :   94 :   95 :   96 :   99 :  106 :  158 :  249 :  260 :  263 :  265 :  266 :  267 :
Uоп: 3.97 : 3.78 : 3.52 : 3.34 : 3.11 : 2.90 : 2.70 : 2.53 : 2.31 : 2.30 : 2.31 : 2.48 : 2.65 : 2.85 : 3.05 : 3.27 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.073: 0.062: 0.052: 0.045:
Cc : 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Фоп:  267 :  268 :  268 :  268 :
Uоп: 3.47 : 3.70 : 3.97 : 4.18 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -10 : Y-строка 11  Cmax=  0.177 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=290)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.059: 0.070: 0.083: 0.100: 0.121: 0.145: 0.170: 0.175: 0.095: 0.158: 0.177: 0.152: 0.127: 0.105: 0.087:
Cc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.015: 0.018: 0.022: 0.026: 0.026: 0.014: 0.024: 0.027: 0.023: 0.019: 0.016: 0.013:
Фоп:   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   81 :   78 :   73 :   59 :   11 :  308 :  290 :  283 :  280 :  278 :  277 :
Uоп: 4.01 : 3.75 : 3.56 : 3.35 : 3.11 : 2.92 : 2.70 : 2.54 : 2.30 : 2.32 : 2.30 : 2.49 : 2.66 : 2.85 : 3.05 : 3.27 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.073: 0.061: 0.052: 0.045:
Cc : 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Фоп:  276 :  275 :  274 :  274 :
Uоп: 3.50 : 3.71 : 3.97 : 4.18 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -110 : Y-строка 12  Cmax=  0.183 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  4)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.057: 0.068: 0.080: 0.096: 0.115: 0.136: 0.158: 0.176: 0.183: 0.179: 0.163: 0.142: 0.120: 0.100: 0.084:
Cc : 0.007: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.017: 0.020: 0.024: 0.026: 0.027: 0.027: 0.025: 0.021: 0.018: 0.015: 0.013:
Фоп:   80 :   78 :   77 :   75 :   72 :   68 :   62 :   52 :   34 :    4 :  332 :  312 :  300 :  293 :  289 :  286 :
Uоп: 4.01 : 3.78 : 3.60 : 3.38 : 3.18 : 2.96 : 2.78 : 2.62 : 2.49 : 2.32 : 2.47 : 2.58 : 2.74 : 2.92 : 3.11 : 3.34 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.071: 0.060: 0.051: 0.044:
Cc : 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Фоп:  284 :  282 :  281 :  280 :
Uоп: 3.52 : 3.76 : 3.97 : 4.19 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -210 : Y-строка 13  Cmax=  0.159 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  3)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.047: 0.055: 0.064: 0.076: 0.089: 0.105: 0.122: 0.139: 0.153: 0.159: 0.155: 0.143: 0.127: 0.109: 0.093: 0.079:
Cc : 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.016: 0.018: 0.021: 0.023: 0.024: 0.023: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014: 0.012:
Фоп:   74 :   72 :   69 :   66 :   63 :   57 :   50 :   39 :   23 :    3 :  342 :  325 :  313 :  305 :  299 :  294 :
Uоп: 4.06 : 3.86 : 3.65 : 3.43 : 3.23 : 3.06 : 2.88 : 2.75 : 2.65 : 2.62 : 2.64 : 2.71 : 2.85 : 3.00 : 3.18 : 3.39 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.067: 0.057: 0.049: 0.043:
Cc : 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
Фоп:  291 :  289 :  287 :  285 :
Uоп: 3.60 : 3.79 : 4.01 : 4.24 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -310 : Y-строка 14  Cmax=  0.133 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.052: 0.060: 0.070: 0.081: 0.093: 0.107: 0.119: 0.129: 0.133: 0.130: 0.122: 0.110: 0.097: 0.084: 0.073:
Cc : 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.014: 0.016: 0.018: 0.019: 0.020: 0.020: 0.018: 0.017: 0.015: 0.013: 0.011:
Фоп:   68 :   66 :   63 :   59 :   54 :   48 :   40 :   30 :   17 :    2 :  347 :  333 :  322 :  313 :  307 :  302 :
Uоп: 4.17 : 3.97 : 3.75 : 3.56 : 3.35 : 3.17 : 3.03 : 2.93 : 2.84 : 2.80 : 2.82 : 2.90 : 3.00 : 3.16 : 3.34 : 3.49 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.063: 0.054: 0.047: 0.041:
Cc : 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Фоп:  298 :  295 :  292 :  290 :
Uоп: 3.69 : 3.93 : 4.07 : 4.28 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -410 : Y-строка 15  Cmax=  0.110 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.043: 0.048: 0.055: 0.063: 0.072: 0.082: 0.092: 0.101: 0.107: 0.110: 0.108: 0.103: 0.094: 0.085: 0.075: 0.065:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.012: 0.014: 0.015: 0.016: 0.016: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.011: 0.010:
Фоп:   63 :   60 :   57 :   53 :   48 :   41 :   34 :   25 :   14 :    2 :  349 :  338 :  328 :  320 :  314 :  309 :
Uоп: 4.25 : 4.07 : 3.85 : 3.67 : 3.51 : 3.34 : 3.21 : 3.10 : 3.03 : 3.00 : 3.01 : 3.08 : 3.16 : 3.32 : 3.45 : 3.62 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.057: 0.050: 0.044: 0.039:
Cc : 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Фоп:  304 :  301 :  298 :  295 :
Uоп: 3.79 : 3.97 : 4.19 : 4.46 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -510 : Y-строка 16  Cmax=  0.091 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.045: 0.050: 0.057: 0.064: 0.071: 0.079: 0.085: 0.089: 0.091: 0.090: 0.086: 0.080: 0.073: 0.066: 0.059:
Cc : 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.012: 0.013: 0.013: 0.014: 0.013: 0.013: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009:
Фоп:   58 :   55 :   52 :   47 :   42 :   36 :   29 :   21 :   11 :    1 :  351 :  342 :  333 :  326 :  319 :  314 :
Uоп: 4.38 : 4.19 : 3.97 : 3.81 : 3.66 : 3.52 : 3.40 : 3.32 : 3.24 : 3.23 : 3.25 : 3.30 : 3.38 : 3.47 : 3.62 : 3.76 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.052: 0.046: 0.041: 0.036:
Cc : 0.008: 0.007: 0.006: 0.005:
Фоп:  310 :  306 :  303 :  300 :
Uоп: 3.97 : 4.14 : 4.27 : 4.60 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -610 : Y-строка 17  Cmax=  0.076 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.041: 0.046: 0.051: 0.056: 0.062: 0.067: 0.072: 0.075: 0.076: 0.075: 0.072: 0.068: 0.063: 0.058: 0.052:
Cc : 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.010: 0.009: 0.008:
Фоп:   54 :   51 :   47 :   43 :   38 :   32 :   25 :   18 :   10 :    1 :  353 :  344 :  337 :  330 :  324 :  319 :
Uоп: 4.50 : 4.28 : 4.16 : 3.97 : 3.81 : 3.70 : 3.61 : 3.52 : 3.45 : 3.44 : 3.44 : 3.48 : 3.56 : 3.67 : 3.78 : 3.97 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.047: 0.042: 0.038: 0.034:
Cc : 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Фоп:  314 :  310 :  307 :  304 :
Uоп: 4.11 : 4.26 : 4.51 : 4.72 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -710 : Y-строка 18  Cmax=  0.064 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.037: 0.041: 0.045: 0.050: 0.054: 0.058: 0.061: 0.063: 0.064: 0.063: 0.061: 0.058: 0.055: 0.051: 0.046:
Cc : 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007:
Фоп:   50 :   47 :   43 :   39 :   34 :   28 :   22 :   16 :    8 :    1 :  354 :  346 :  339 :  333 :  328 :  323 :
Uоп: 4.72 : 4.51 : 4.28 : 4.16 : 4.00 : 3.93 : 3.78 : 3.73 : 3.68 : 3.67 : 3.67 : 3.71 : 3.75 : 3.87 : 3.97 : 4.12 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.038: 0.035: 0.031:
Cc : 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Фоп:  318 :  314 :  311 :  308 :
Uоп: 4.26 : 4.45 : 4.65 : 4.90 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -810 : Y-строка 19  Cmax=  0.054 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.034: 0.037: 0.040: 0.044: 0.047: 0.050: 0.052: 0.053: 0.054: 0.054: 0.052: 0.050: 0.048: 0.044: 0.041:
Cc : 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006:
Фоп:   46 :   43 :   39 :   35 :   31 :   25 :   20 :   14 :    7 :    1 :  354 :  348 :  342 :  336 :  331 :  326 :
Uоп: 4.90 : 4.71 : 4.52 : 4.37 : 4.19 : 4.07 : 4.00 : 3.97 : 3.94 : 3.89 : 3.94 : 3.97 : 3.97 : 4.10 : 4.19 : 4.28 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.035: 0.032: 0.029:
Cc : 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Фоп:  322 :  318 :  314 :  311 :
Uоп: 4.48 : 4.65 : 4.87 : 5.14 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -910 : Y-строка 20  Cmax=  0.046 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.031: 0.033: 0.036: 0.039: 0.041: 0.043: 0.045: 0.046: 0.046: 0.046: 0.045: 0.043: 0.042: 0.039: 0.037:
Cc : 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.032: 0.029: 0.027:
Cc : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=    10.0 м,  Y=  -110.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1830576 доли ПДКмр|
                                     |       0.0274586 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении     4 град.
                       и скорости ветра  2.32 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.2064|   0.1830576 | 100.00 |100.00 | 0.887031794  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       60 м;  Y=       40 |
      |  Длина и ширина     : L=   1900 м;  B=   1900 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.029 0.032 0.035 0.037 0.040 0.043 0.045 0.047 0.048 0.049 0.048 0.047 0.046 0.043 0.041 0.038 0.035 0.033 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.032 0.035 0.038 0.042 0.046 0.049 0.052 0.055 0.056 0.057 0.057 0.055 0.053 0.050 0.046 0.043 0.039 0.036 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.035 0.039 0.043 0.047 0.052 0.056 0.061 0.064 0.067 0.068 0.067 0.065 0.062 0.058 0.053 0.048 0.044 0.040 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.038 0.042 0.047 0.053 0.059 0.065 0.071 0.076 0.079 0.081 0.080 0.077 0.072 0.066 0.060 0.054 0.049 0.044 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.041 0.046 0.052 0.059 0.067 0.075 0.083 0.090 0.095 0.097 0.096 0.091 0.085 0.077 0.069 0.061 0.054 0.048 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.043 0.050 0.057 0.066 0.075 0.086 0.097 0.107 0.114 0.117 0.115 0.109 0.099 0.089 0.078 0.068 0.059 0.052 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.046 0.053 0.062 0.072 0.084 0.098 0.112 0.126 0.137 0.141 0.139 0.129 0.116 0.101 0.087 0.075 0.064 0.055 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.048 0.056 0.066 0.077 0.092 0.108 0.127 0.146 0.161 0.168 0.164 0.151 0.132 0.113 0.096 0.081 0.068 0.058 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.050 0.058 0.068 0.082 0.097 0.117 0.140 0.163 0.183 0.176 0.183 0.169 0.146 0.123 0.102 0.085 0.072 0.060 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.050 0.059 0.070 0.084 0.101 0.121 0.146 0.173 0.166 0.035 0.137 0.179 0.153 0.128 0.106 0.088 0.073 0.062 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.050 0.059 0.070 0.083 0.100 0.121 0.145 0.170 0.175 0.095 0.158 0.177 0.152 0.127 0.105 0.087 0.073 0.061 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.049 0.057 0.068 0.080 0.096 0.115 0.136 0.158 0.176 0.183 0.179 0.163 0.142 0.120 0.100 0.084 0.071 0.060 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.047 0.055 0.064 0.076 0.089 0.105 0.122 0.139 0.153 0.159 0.155 0.143 0.127 0.109 0.093 0.079 0.067 0.057 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.045 0.052 0.060 0.070 0.081 0.093 0.107 0.119 0.129 0.133 0.130 0.122 0.110 0.097 0.084 0.073 0.063 0.054 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.043 0.048 0.055 0.063 0.072 0.082 0.092 0.101 0.107 0.110 0.108 0.103 0.094 0.085 0.075 0.065 0.057 0.050 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.040 0.045 0.050 0.057 0.064 0.071 0.079 0.085 0.089 0.091 0.090 0.086 0.080 0.073 0.066 0.059 0.052 0.046 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.037 0.041 0.046 0.051 0.056 0.062 0.067 0.072 0.075 0.076 0.075 0.072 0.068 0.063 0.058 0.052 0.047 0.042 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.034 0.037 0.041 0.045 0.050 0.054 0.058 0.061 0.063 0.064 0.063 0.061 0.058 0.055 0.051 0.046 0.042 0.038 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.031 0.034 0.037 0.040 0.044 0.047 0.050 0.052 0.053 0.054 0.054 0.052 0.050 0.048 0.044 0.041 0.038 0.035 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.028 0.031 0.033 0.036 0.039 0.041 0.043 0.045 0.046 0.046 0.046 0.045 0.043 0.042 0.039 0.037 0.034 0.032 |-20
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20  
    --|-----|---
     0.030 0.028 |- 1
                 |
     0.033 0.030 |- 2
                 |
     0.036 0.032 |- 3
                 |
     0.039 0.035 |- 4
                 |
     0.042 0.037 |- 5
                 |
     0.045 0.039 |- 6
                 |
     0.048 0.042 |- 7
                 |
     0.050 0.043 |- 8
                 |
     0.052 0.044 |- 9
                 |
     0.052 0.045 |-10
                 |
     0.052 0.045 |-11
                 |
     0.051 0.044 |-12
                 |
     0.049 0.043 |-13
                 |
     0.047 0.041 |-14
                 |
     0.044 0.039 |-15
                 |
     0.041 0.036 |-16
                 |
     0.038 0.034 |-17
                 |
     0.035 0.031 |-18
                 |
     0.032 0.029 |-19
                 |
     0.029 0.027 |-20
                 |
    --|-----|---
      19    20  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1830576 долей ПДКмр
                                         =  0.0274586 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =    10.0 м
     ( X-столбец 10, Y-строка 12)     Yм =  -110.0 м
 При опасном направлении ветра  :       4 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  2.32 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    906:   897:   499:   797:   697:   597:   597:   498:   697:   797:   897:   908:   905:   897:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     75:    78:    81:    81:    83:    86:   -14:   -17:   -17:   -19:   -22:   -24:   173:   178:   180:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.055: 0.056: 0.114: 0.066: 0.079: 0.095: 0.096: 0.115: 0.079: 0.067: 0.056: 0.055: 0.055: 0.055: 0.109:
Cc : 0.008: 0.008: 0.017: 0.010: 0.012: 0.014: 0.014: 0.017: 0.012: 0.010: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.016:
Фоп:  184 :  184 :  187 :  184 :  185 :  187 :  176 :  175 :  176 :  177 :  177 :  177 :  190 :  190 :  200 :
Uоп: 3.83 : 3.82 : 2.96 : 3.61 : 3.39 : 3.19 : 3.18 : 2.96 : 3.38 : 3.61 : 3.82 : 3.85 : 3.87 : 3.84 : 3.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    797:   697:   597:   904:   501:   897:   797:   697:   597:   909:   914:   909:   914:   902:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    181:   183:   186:   272:   278:   278:   281:   283:   286:   287:   287:   359:   359:   370:   377:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.065: 0.077: 0.092: 0.053: 0.101: 0.053: 0.062: 0.073: 0.086: 0.052: 0.052: 0.050: 0.050: 0.050: 0.091:
Cc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.008: 0.015: 0.008: 0.009: 0.011: 0.013: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.008: 0.014:
Фоп:  192 :  194 :  197 :  196 :  210 :  197 :  199 :  202 :  206 :  197 :  197 :  202 :  201 :  202 :  219 :
Uоп: 3.65 : 3.42 : 3.22 : 3.96 : 3.11 : 3.96 : 3.70 : 3.48 : 3.32 : 3.97 : 3.97 : 3.97 : 4.01 : 3.97 : 3.22 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    897:   797:   697:   597:   909:   909:   914:   901:   503:   897:   797:   697:   597:   909:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    378:   381:   383:   386:   387:   430:   430:   469:   475:   478:   481:   483:   486:   487:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.058: 0.067: 0.078: 0.049: 0.048: 0.048: 0.047: 0.080: 0.047: 0.054: 0.062: 0.070: 0.046: 0.046:
Cc : 0.008: 0.009: 0.010: 0.012: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.012: 0.007: 0.008: 0.009: 0.011: 0.007: 0.007:
Фоп:  203 :  206 :  209 :  214 :  203 :  206 :  205 :  208 :  225 :  208 :  212 :  216 :  221 :  209 :  209 :
Uоп: 3.97 : 3.77 : 3.60 : 3.41 : 4.01 : 4.07 : 4.05 : 4.11 : 3.37 : 4.06 : 3.93 : 3.70 : 3.52 : 4.13 : 4.15 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    914:   900:   504:   897:   797:   697:   597:   897:   898:   797:   800:   697:   702:   597:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    502:   567:   574:   578:   581:   583:   586:   666:   666:   667:   667:   669:   669:   671:   671:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.044: 0.070: 0.044: 0.049: 0.056: 0.062: 0.041: 0.041: 0.045: 0.045: 0.051: 0.050: 0.056: 0.056:
Cc : 0.007: 0.007: 0.011: 0.007: 0.007: 0.008: 0.009: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008:
Фоп:  209 :  213 :  231 :  213 :  217 :  221 :  226 :  217 :  217 :  221 :  221 :  225 :  225 :  230 :  230 :
Uоп: 4.17 : 4.19 : 3.52 : 4.19 : 4.01 : 3.84 : 3.69 : 4.29 : 4.30 : 4.17 : 4.17 : 3.97 : 3.97 : 3.83 : 3.84 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    505:   501:   583:   597:   497:   664:   697:   746:   797:   828:   897:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    672:  -111:  -114:  -114:  -116:  -116:  -117:  -118:  -119:  -120:  -122:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.061: 0.111: 0.095: 0.093: 0.111: 0.082: 0.077: 0.071: 0.065: 0.062: 0.055: 0.054:
Cc : 0.009: 0.017: 0.014: 0.014: 0.017: 0.012: 0.012: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.008:
Фоп:  235 :  163 :  165 :  166 :  162 :  167 :  168 :  168 :  169 :  169 :  170 :  170 :
Uоп: 3.70 : 2.99 : 3.18 : 3.19 : 2.98 : 3.35 : 3.41 : 3.52 : 3.64 : 3.69 : 3.85 : 3.87 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -17.0 м,  Y=   498.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1152024 доли ПДКмр|
                                     |       0.0172804 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   175 град.
                       и скорости ветра  2.96 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.2064|   0.1152024 | 100.00 |100.00 | 0.558229804  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0328 - Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)                                                   
                ПДКмр для примеси 0328 = 0.15 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  85
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -248:  -250:  -250:  -249:  -249:  -245:  -242:  -243:  -241:  -235:  -225:  -225:  -225:  -211:  -193:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    149:   111:   101:   101:    82:    45:    36:    26:    -9:   -44:   -78:   -79:   -80:  -115:  -148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.142: 0.145: 0.146: 0.146: 0.147: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.150: 0.149:
Cc : 0.021: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.023: 0.022: 0.022:
Фоп:  338 :  344 :  346 :  346 :  349 :  356 :  358 :  359 :    6 :   13 :   20 :   20 :   20 :   27 :   34 :
Uоп: 2.71 : 2.70 : 2.71 : 2.70 : 2.70 : 2.67 : 2.66 : 2.67 : 2.67 : 2.67 : 2.67 : 2.67 : 2.67 : 2.67 : 2.67 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -171:  -145:  -116:   -84:   -50:   -14:     7:     7:     8:    23:    38:    45:    51:    61:    64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -179:  -206:  -230:  -250:  -266:  -278:  -282:  -282:  -282:  -285:  -286:  -287:  -287:  -288:  -288:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.149: 0.149: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.147: 0.148: 0.148: 0.147: 0.147:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Фоп:   42 :   49 :   56 :   63 :   70 :   77 :   81 :   81 :   81 :   84 :   86 :   88 :   89 :   91 :   91 :
Uоп: 2.67 : 2.68 : 2.67 : 2.68 : 2.68 : 2.69 : 2.68 : 2.68 : 2.69 : 2.69 : 2.68 : 2.69 : 2.69 : 2.68 : 2.68 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     64:    82:   120:   156:   191:   224:   255:   282:   306:   326:   342:   354:   358:   358:   358:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -287:  -287:  -282:  -273:  -259:  -241:  -219:  -193:  -164:  -132:   -98:   -62:   -41:   -41:   -40:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.148: 0.147: 0.147: 0.147: 0.147: 0.147: 0.147: 0.147: 0.147: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022:
Фоп:   91 :   95 :  102 :  108 :  115 :  122 :  129 :  136 :  143 :  150 :  157 :  164 :  168 :  168 :  168 :
Uоп: 2.69 : 2.69 : 2.68 : 2.69 : 2.68 : 2.70 : 2.70 : 2.70 : 2.70 : 2.68 : 2.69 : 2.69 : 2.68 : 2.68 : 2.68 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    361:   362:   363:   363:   364:   364:   363:   363:   358:   358:   360:   360:   359:   359:   355:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -25:   -10:    -3:     3:    13:    16:    16:    34:    72:    72:   101:   111:   111:   130:   167:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.148: 0.149: 0.149: 0.149: 0.149: 0.147: 0.146: 0.146: 0.145: 0.142:
Cc : 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.022: 0.021:
Фоп:  171 :  174 :  175 :  176 :  178 :  179 :  179 :  182 :  189 :  189 :  194 :  196 :  196 :  200 :  206 :
Uоп: 2.68 : 2.68 : 2.68 : 2.68 : 2.68 : 2.68 : 2.67 : 2.68 : 2.68 : 2.68 : 2.70 : 2.69 : 2.70 : 2.71 : 2.72 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    345:   331:   313:   291:   265:   236:   205:   170:   135:    98:    60:    50:    50:    31:    -6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    204:   239:   272:   302:   330:   354:   374:   390:   402:   409:   411:   411:   410:   410:   406:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.140: 0.137: 0.135: 0.134: 0.132: 0.131: 0.130: 0.129: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128: 0.128:
Cc : 0.021: 0.021: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019: 0.019:
Фоп:  212 :  218 :  224 :  230 :  236 :  242 :  247 :  253 :  258 :  264 :  270 :  271 :  271 :  274 :  279 :
Uоп: 2.75 : 2.77 : 2.78 : 2.80 : 2.81 : 2.81 : 2.83 : 2.84 : 2.84 : 2.85 : 2.85 : 2.85 : 2.84 : 2.84 : 2.84 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=    -43:   -78:  -111:  -141:  -169:  -193:  -213:  -229:  -241:  -248:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    396:   382:   364:   342:   316:   287:   256:   221:   186:   149:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.128: 0.129: 0.130: 0.131: 0.132: 0.134: 0.136: 0.138: 0.140: 0.142:
Cc : 0.019: 0.019: 0.019: 0.020: 0.020: 0.020: 0.020: 0.021: 0.021: 0.021:
Фоп:  285 :  291 :  296 :  302 :  308 :  313 :  319 :  325 :  331 :  338 :
Uоп: 2.85 : 2.83 : 2.82 : 2.82 : 2.80 : 2.79 : 2.78 : 2.77 : 2.74 : 2.71 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -44.0 м,  Y=  -235.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1503789 доли ПДКмр|
                                     |       0.0225568 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    13 град.
                       и скорости ветра  2.67 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.2064|   0.1503789 | 100.00 |100.00 | 0.728682160  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т    15.0  0.40  5.80  0.7288 1200.      23.00      57.00                           1.0 1.00   0 0.0891200


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.089120| Т  |   0.011876 |   2.32  |   229.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.089120 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.011876 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.32 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)
---------------------------------------------------------------------------
|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |
---------------------------------------------------------------------------
|Пост N 003: X=0, Y=0                                                     |
|  0330  |   0.0934000|   0.0828000|   0.0929000|   0.0849000|   0.0825000|
|        |   0.1868000|   0.1656000|   0.1858000|   0.1698000|   0.1650000|
---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.32 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 60,  Y= 40
                    размеры: длина(по Х)= 1900, ширина(по Y)= 1900, шаг сетки= 100
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   990 : Y-строка  1  Cmax=  0.191 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.189: 0.189: 0.190: 0.190: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.190: 0.190: 0.190:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  136 :  139 :  143 :  147 :  151 :  156 :  161 :  167 :  173 :  179 :  185 :  191 :  197 :  203 :  208 :  212 :
Uоп: 0.76 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.189: 0.189:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  216 :  220 :  224 :  227 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.74 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   890 : Y-строка  2  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.189: 0.190: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.192: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.190:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  132 :  136 :  139 :  144 :  148 :  154 :  159 :  166 :  172 :  179 :  186 :  193 :  199 :  205 :  210 :  215 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.190: 0.189:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  220 :  223 :  227 :  230 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   790 : Y-строка  3  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.191: 0.191:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  129 :  132 :  136 :  140 :  145 :  151 :  157 :  164 :  171 :  179 :  187 :  194 :  201 :  208 :  214 :  219 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.190: 0.190:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  223 :  227 :  230 :  233 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   690 : Y-строка  4  Cmax=  0.193 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.192: 0.192: 0.191:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.097: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  125 :  128 :  132 :  136 :  141 :  147 :  154 :  161 :  170 :  179 :  188 :  196 :  204 :  211 :  218 :  223 :
Uоп: 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.190: 0.190: 0.190:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  227 :  231 :  234 :  237 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  5  Cmax=  0.194 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.193: 0.194: 0.194: 0.194: 0.194: 0.194: 0.194: 0.193: 0.192: 0.192:
Cc : 0.095: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.096: 0.096: 0.096:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  120 :  123 :  127 :  131 :  136 :  142 :  150 :  158 :  168 :  179 :  189 :  199 :  208 :  216 :  222 :  228 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.190: 0.190:
Cc : 0.096: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  232 :  236 :  239 :  242 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   490 : Y-строка  6  Cmax=  0.196 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.194: 0.194: 0.195: 0.195: 0.196: 0.195: 0.195: 0.194: 0.194: 0.193: 0.192:
Cc : 0.095: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.097: 0.096:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  115 :  118 :  121 :  125 :  130 :  136 :  144 :  154 :  165 :  178 :  191 :  203 :  214 :  222 :  228 :  234 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.191: 0.191: 0.190:
Cc : 0.096: 0.096: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  238 :  241 :  244 :  246 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   390 : Y-строка  7  Cmax=  0.197 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.192: 0.193: 0.193: 0.194: 0.195: 0.196: 0.197: 0.197: 0.197: 0.196: 0.195: 0.195: 0.194: 0.193:
Cc : 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.096:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  110 :  112 :  115 :  119 :  123 :  129 :  137 :  147 :  161 :  178 :  195 :  209 :  221 :  229 :  236 :  240 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.191: 0.191: 0.190:
Cc : 0.096: 0.096: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  244 :  247 :  249 :  251 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   290 : Y-строка  8  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=177)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.192: 0.193: 0.194: 0.195: 0.196: 0.197: 0.198: 0.198: 0.198: 0.197: 0.196: 0.195: 0.194: 0.193:
Cc : 0.095: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  104 :  106 :  108 :  110 :  114 :  119 :  127 :  138 :  154 :  177 :  200 :  219 :  231 :  239 :  244 :  248 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.192: 0.191: 0.190:
Cc : 0.096: 0.096: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  251 :  254 :  255 :  257 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   190 : Y-строка  9  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=235)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.194: 0.196: 0.197: 0.198: 0.198: 0.196: 0.197: 0.198: 0.197: 0.196: 0.195: 0.194:
Cc : 0.095: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.097: 0.097:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   98 :   99 :  101 :  102 :  105 :  108 :  113 :  122 :  140 :  174 :  213 :  235 :  245 :  251 :  255 :  257 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.193: 0.192: 0.191: 0.191:
Cc : 0.096: 0.096: 0.096: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  259 :  260 :  261 :  262 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    90 : Y-строка 10  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=  -190.0; напр.ветра= 99)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.195: 0.196: 0.197: 0.198: 0.195: 0.188: 0.193: 0.198: 0.197: 0.196: 0.195: 0.194:
Cc : 0.095: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.098: 0.099: 0.099: 0.097: 0.094: 0.096: 0.099: 0.099: 0.098: 0.097: 0.097:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   92 :   92 :   93 :   94 :   94 :   95 :   96 :   99 :  106 :  158 :  249 :  260 :  263 :  265 :  266 :  267 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.193: 0.192: 0.191: 0.191:
Cc : 0.096: 0.096: 0.096: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  267 :  268 :  268 :  268 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -10 : Y-строка 11  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=  -190.0; напр.ветра= 73)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.195: 0.196: 0.197: 0.198: 0.196: 0.191: 0.194: 0.198: 0.197: 0.196: 0.195: 0.194:
Cc : 0.095: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.098: 0.099: 0.099: 0.098: 0.095: 0.097: 0.099: 0.099: 0.098: 0.097: 0.097:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   86 :   85 :   85 :   83 :   83 :   81 :   78 :   73 :   59 :   11 :  308 :  290 :  283 :  280 :  278 :  277 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.193: 0.192: 0.191: 0.191:
Cc : 0.096: 0.096: 0.096: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  276 :  275 :  274 :  274 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -110 : Y-строка 12  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=   -90.0; напр.ветра= 34)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.194: 0.195: 0.197: 0.198: 0.198: 0.197: 0.198: 0.198: 0.197: 0.196: 0.195: 0.193:
Cc : 0.095: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   80 :   78 :   77 :   75 :   72 :   68 :   62 :   52 :   34 :    4 :  332 :  312 :  300 :  293 :  289 :  286 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.193: 0.192: 0.191: 0.190:
Cc : 0.096: 0.096: 0.096: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  284 :  282 :  281 :  280 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -210 : Y-строка 13  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  3)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.192: 0.193: 0.194: 0.195: 0.196: 0.197: 0.197: 0.198: 0.198: 0.197: 0.196: 0.195: 0.194: 0.193:
Cc : 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   74 :   72 :   69 :   66 :   63 :   57 :   50 :   39 :   23 :    3 :  342 :  325 :  313 :  305 :  299 :  294 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.192: 0.191: 0.190:
Cc : 0.096: 0.096: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  291 :  289 :  287 :  285 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -310 : Y-строка 14  Cmax=  0.196 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.194: 0.195: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.195: 0.194: 0.193: 0.193:
Cc : 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.096:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   68 :   66 :   63 :   59 :   54 :   48 :   40 :   30 :   17 :    2 :  347 :  333 :  322 :  313 :  307 :  302 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.191: 0.191: 0.190:
Cc : 0.096: 0.096: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  298 :  295 :  292 :  290 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -410 : Y-строка 15  Cmax=  0.195 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.191: 0.191: 0.192: 0.193: 0.193: 0.194: 0.195: 0.195: 0.195: 0.195: 0.195: 0.194: 0.194: 0.193: 0.192:
Cc : 0.095: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.098: 0.097: 0.097: 0.097: 0.096: 0.096:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   63 :   60 :   57 :   53 :   48 :   41 :   34 :   25 :   14 :    2 :  349 :  338 :  328 :  320 :  314 :  309 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.191: 0.190: 0.190:
Cc : 0.096: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  304 :  301 :  298 :  295 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -510 : Y-строка 16  Cmax=  0.194 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.193: 0.194: 0.194: 0.194: 0.194: 0.194: 0.193: 0.193: 0.192: 0.192:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.096: 0.096: 0.096:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   58 :   55 :   52 :   47 :   42 :   36 :   29 :   21 :   11 :    1 :  351 :  342 :  333 :  326 :  319 :  314 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.190: 0.190:
Cc : 0.096: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  310 :  306 :  303 :  300 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -610 : Y-строка 17  Cmax=  0.193 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.192: 0.192: 0.192: 0.191:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   54 :   51 :   47 :   43 :   38 :   32 :   25 :   18 :   10 :    1 :  353 :  344 :  337 :  330 :  324 :  319 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.190: 0.190: 0.190:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  314 :  310 :  307 :  304 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -710 : Y-строка 18  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.191: 0.191: 0.191:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   50 :   47 :   43 :   39 :   34 :   28 :   22 :   16 :    8 :    1 :  354 :  346 :  339 :  333 :  328 :  323 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.190: 0.189:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  318 :  314 :  311 :  308 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -810 : Y-строка 19  Cmax=  0.191 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.189: 0.190: 0.190: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.190:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   46 :   43 :   39 :   35 :   31 :   25 :   20 :   14 :    7 :    1 :  354 :  348 :  342 :  336 :  331 :  326 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.189: 0.189:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  322 :  318 :  314 :  311 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.76 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -910 : Y-строка 20  Cmax=  0.191 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.189: 0.189: 0.190: 0.190: 0.190: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.190: 0.190: 0.190: 0.190:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   43 :   40 :   36 :   32 :   28 :   23 :   18 :   12 :    7 :    1 :  355 :  349 :  343 :  338 :  333 :  329 :
Uоп: 0.75 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.189: 0.189: 0.189:
Cc : 0.095: 0.095: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  325 :  321 :  317 :  314 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 0.76 : 0.73 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -190.0 м,  Y=    90.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1981376 доли ПДКмр|
                                     |       0.0990688 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    99 град.
                       и скорости ветра  1.98 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.1868000 |  94.3 (Вклад источников  5.7%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.0891|   0.0113376 | 100.00 |100.00 | 0.127217412  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       60 м;  Y=       40 |
      |  Длина и ширина     : L=   1900 м;  B=   1900 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.189 0.189 0.190 0.190 0.190 0.190 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.189 0.190 0.190 0.190 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.192 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.190 0.190 0.190 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.190 0.190 0.190 0.191 0.191 0.191 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.191 0.191 0.190 0.190 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.190 0.190 0.191 0.191 0.192 0.192 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.192 0.192 0.191 0.191 0.190 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.190 0.191 0.191 0.192 0.192 0.193 0.193 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.193 0.192 0.192 0.191 0.191 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.190 0.191 0.192 0.192 0.193 0.194 0.194 0.195 0.195 0.196 0.195 0.195 0.194 0.194 0.193 0.192 0.192 0.191 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.191 0.191 0.192 0.193 0.193 0.194 0.195 0.196 0.197 0.197 0.197 0.196 0.195 0.195 0.194 0.193 0.192 0.191 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.191 0.191 0.192 0.193 0.194 0.195 0.196 0.197 0.198 0.198 0.198 0.197 0.196 0.195 0.194 0.193 0.192 0.192 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.191 0.192 0.192 0.193 0.194 0.196 0.197 0.198 0.198 0.196 0.197 0.198 0.197 0.196 0.195 0.194 0.193 0.192 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.191 0.192 0.192 0.193 0.195 0.196 0.197 0.198 0.195 0.188 0.193 0.198 0.197 0.196 0.195 0.194 0.193 0.192 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.191 0.192 0.192 0.193 0.195 0.196 0.197 0.198 0.196 0.191 0.194 0.198 0.197 0.196 0.195 0.194 0.193 0.192 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.191 0.192 0.192 0.193 0.194 0.195 0.197 0.198 0.198 0.197 0.198 0.198 0.197 0.196 0.195 0.193 0.193 0.192 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.191 0.191 0.192 0.193 0.194 0.195 0.196 0.197 0.197 0.198 0.198 0.197 0.196 0.195 0.194 0.193 0.192 0.192 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.191 0.191 0.192 0.192 0.193 0.194 0.195 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.195 0.194 0.193 0.193 0.192 0.191 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.190 0.191 0.191 0.192 0.193 0.193 0.194 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.194 0.194 0.193 0.192 0.192 0.191 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.190 0.191 0.191 0.192 0.192 0.193 0.193 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.193 0.193 0.192 0.192 0.191 0.191 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.190 0.190 0.191 0.191 0.191 0.192 0.192 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.192 0.192 0.192 0.191 0.191 0.190 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.190 0.190 0.190 0.191 0.191 0.191 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.191 0.191 0.191 0.190 0.190 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.189 0.190 0.190 0.190 0.190 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.190 0.190 0.190 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.189 0.189 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.189 |-20
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20  
    --|-----|---
     0.189 0.189 |- 1
                 |
     0.190 0.189 |- 2
                 |
     0.190 0.190 |- 3
                 |
     0.190 0.190 |- 4
                 |
     0.190 0.190 |- 5
                 |
     0.191 0.190 |- 6
                 |
     0.191 0.190 |- 7
                 |
     0.191 0.190 |- 8
                 |
     0.191 0.191 |- 9
                 |
     0.191 0.191 |-10
                 |
     0.191 0.191 |-11
                 |
     0.191 0.190 |-12
                 |
     0.191 0.190 |-13
                 |
     0.191 0.190 |-14
                 |
     0.190 0.190 |-15
                 |
     0.190 0.190 |-16
                 |
     0.190 0.190 |-17
                 |
     0.190 0.189 |-18
                 |
     0.189 0.189 |-19
                 |
     0.189 0.189 |-20
                 |
    --|-----|---
      19    20  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1981376 долей ПДКмр
                                         =  0.0990688 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -190.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 10)      Yм =    90.0 м
 При опасном направлении ветра  :      99 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.98 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    906:   897:   499:   797:   697:   597:   597:   498:   697:   797:   897:   908:   905:   897:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     75:    78:    81:    81:    83:    86:   -14:   -17:   -17:   -19:   -22:   -24:   173:   178:   180:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.195: 0.192: 0.193: 0.194: 0.194: 0.195: 0.193: 0.192: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.195:
Cc : 0.096: 0.096: 0.098: 0.096: 0.097: 0.097: 0.097: 0.098: 0.097: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.098:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  184 :  184 :  187 :  184 :  185 :  187 :  176 :  175 :  176 :  177 :  177 :  177 :  190 :  190 :  200 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    797:   697:   597:   904:   501:   897:   797:   697:   597:   909:   914:   909:   914:   902:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    181:   183:   186:   272:   278:   278:   281:   283:   286:   287:   287:   359:   359:   370:   377:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.193: 0.194: 0.191: 0.195: 0.191: 0.192: 0.193: 0.194: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.194:
Cc : 0.096: 0.096: 0.097: 0.096: 0.097: 0.096: 0.096: 0.096: 0.097: 0.096: 0.096: 0.095: 0.095: 0.095: 0.097:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  192 :  194 :  197 :  196 :  210 :  197 :  199 :  202 :  206 :  197 :  197 :  202 :  201 :  202 :  219 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    897:   797:   697:   597:   909:   909:   914:   901:   503:   897:   797:   697:   597:   909:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    378:   381:   383:   386:   387:   430:   430:   469:   475:   478:   481:   483:   486:   487:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.193: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.191: 0.191:
Cc : 0.095: 0.096: 0.096: 0.097: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.097: 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.095: 0.095:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  203 :  206 :  209 :  214 :  203 :  206 :  205 :  208 :  225 :  208 :  212 :  216 :  221 :  209 :  209 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    914:   900:   504:   897:   797:   697:   597:   897:   898:   797:   800:   697:   702:   597:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    502:   567:   574:   578:   581:   583:   586:   666:   666:   667:   667:   669:   669:   671:   671:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.190: 0.193: 0.190: 0.191: 0.191: 0.192: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191:
Cc : 0.095: 0.095: 0.096: 0.095: 0.095: 0.096: 0.096: 0.095: 0.095: 0.095: 0.095: 0.096: 0.095: 0.096: 0.096:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  209 :  213 :  231 :  213 :  217 :  221 :  226 :  217 :  217 :  221 :  221 :  225 :  225 :  230 :  230 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    505:   501:   583:   597:   497:   664:   697:   746:   797:   828:   897:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    672:  -111:  -114:  -114:  -116:  -116:  -117:  -118:  -119:  -120:  -122:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.195: 0.194: 0.194: 0.195: 0.193: 0.193: 0.193: 0.192: 0.192: 0.191: 0.191:
Cc : 0.096: 0.098: 0.097: 0.097: 0.098: 0.097: 0.097: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  235 :  163 :  165 :  166 :  162 :  167 :  168 :  168 :  169 :  169 :  170 :  170 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -17.0 м,  Y=   498.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1954339 доли ПДКмр|
                                     |       0.0977169 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   175 град.
                       и скорости ветра  1.98 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.1868000 |  95.6 (Вклад источников  4.4%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.0891|   0.0086339 | 100.00 |100.00 | 0.096879087  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)                
                ПДКмр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  85
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -248:  -250:  -250:  -249:  -249:  -245:  -242:  -243:  -241:  -235:  -225:  -225:  -225:  -211:  -193:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    149:   111:   101:   101:    82:    45:    36:    26:    -9:   -44:   -78:   -79:   -80:  -115:  -148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197:
Cc : 0.098: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  338 :  344 :  346 :  346 :  349 :  356 :  358 :  359 :    6 :   13 :   20 :   20 :   20 :   27 :   34 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -171:  -145:  -116:   -84:   -50:   -14:     7:     7:     8:    23:    38:    45:    51:    61:    64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -179:  -206:  -230:  -250:  -266:  -278:  -282:  -282:  -282:  -285:  -286:  -287:  -287:  -288:  -288:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   42 :   49 :   56 :   63 :   70 :   77 :   81 :   81 :   81 :   84 :   86 :   88 :   89 :   91 :   91 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     64:    82:   120:   156:   191:   224:   255:   282:   306:   326:   342:   354:   358:   358:   358:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -287:  -287:  -282:  -273:  -259:  -241:  -219:  -193:  -164:  -132:   -98:   -62:   -41:   -41:   -40:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   91 :   95 :  102 :  108 :  115 :  122 :  129 :  136 :  143 :  150 :  157 :  164 :  168 :  168 :  168 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    361:   362:   363:   363:   364:   364:   363:   363:   358:   358:   360:   360:   359:   359:   355:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -25:   -10:    -3:     3:    13:    16:    16:    34:    72:    72:   101:   111:   111:   130:   167:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197:
Cc : 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.099: 0.098:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  171 :  174 :  175 :  176 :  178 :  179 :  179 :  182 :  189 :  189 :  194 :  196 :  196 :  200 :  206 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    345:   331:   313:   291:   265:   236:   205:   170:   135:    98:    60:    50:    50:    31:    -6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    204:   239:   272:   302:   330:   354:   374:   390:   402:   409:   411:   411:   410:   410:   406:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.197: 0.197: 0.197: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196:
Cc : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  212 :  218 :  224 :  230 :  236 :  242 :  247 :  253 :  258 :  264 :  270 :  271 :  271 :  274 :  279 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=    -43:   -78:  -111:  -141:  -169:  -193:  -213:  -229:  -241:  -248:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    396:   382:   364:   342:   316:   287:   256:   221:   186:   149:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197:
Cc : 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  285 :  291 :  296 :  302 :  308 :  313 :  319 :  325 :  331 :  338 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -44.0 м,  Y=  -235.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1972941 доли ПДКмр|
                                     |       0.0986471 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    13 град.
                       и скорости ветра  1.98 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.1868000 |  94.7 (Вклад источников  5.3%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.0891|   0.0104941 | 100.00 |100.00 | 0.117752582  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6004  П1    2.0                       0.0     104.00      55.00       2.00       2.00   0 1.0 1.00   0 0.0000036


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6004 |  0.00000360| П1 |   0.016072 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=  0.00000360 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.016072 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                                     
                ПДКмр для примеси 0333 = 0.008 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т    15.0  0.40  5.80  0.7288 1200.      23.00      57.00                           1.0 1.00   0 0.6050000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.605000| Т  |   0.008062 |   2.32  |   229.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.605000 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.008062 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.32 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)
---------------------------------------------------------------------------
|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |
---------------------------------------------------------------------------
|Пост N 003: X=0, Y=0                                                     |
|  0337  |   4.6770000|   3.5037000|   3.9858000|   3.9261000|   3.4737000|
|        |   0.9354000|   0.7007400|   0.7971600|   0.7852200|   0.6947400|
---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.32 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 60,  Y= 40
                    размеры: длина(по Х)= 1900, ширина(по Y)= 1900, шаг сетки= 100
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   990 : Y-строка  1  Cmax=  0.938 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.937: 0.937: 0.937: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938:
Cc : 4.685: 4.686: 4.687: 4.688: 4.688: 4.689: 4.690: 4.690: 4.691: 4.691: 4.691: 4.690: 4.690: 4.689: 4.689: 4.688:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  136 :  139 :  143 :  147 :  151 :  156 :  161 :  167 :  173 :  179 :  185 :  191 :  197 :  203 :  208 :  212 :
Uоп: 0.76 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.937: 0.937: 0.937: 0.937:
Cc : 4.687: 4.686: 4.686: 4.685:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  216 :  220 :  224 :  227 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.74 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   890 : Y-строка  2  Cmax=  0.939 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.937: 0.937: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938:
Cc : 4.686: 4.687: 4.688: 4.689: 4.690: 4.691: 4.692: 4.692: 4.693: 4.693: 4.693: 4.693: 4.692: 4.691: 4.690: 4.689:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  132 :  136 :  139 :  144 :  148 :  154 :  159 :  166 :  172 :  179 :  186 :  193 :  199 :  205 :  210 :  215 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.937: 0.937: 0.937:
Cc : 4.688: 4.687: 4.686: 4.685:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  220 :  223 :  227 :  230 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   790 : Y-строка  3  Cmax=  0.939 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.937: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.938: 0.938:
Cc : 4.687: 4.688: 4.689: 4.690: 4.692: 4.693: 4.694: 4.695: 4.695: 4.696: 4.696: 4.695: 4.694: 4.693: 4.692: 4.691:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  129 :  132 :  136 :  140 :  145 :  151 :  157 :  164 :  171 :  179 :  187 :  194 :  201 :  208 :  214 :  219 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.937: 0.937:
Cc : 4.689: 4.688: 4.687: 4.686:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  223 :  227 :  230 :  233 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   690 : Y-строка  4  Cmax=  0.940 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.939: 0.939: 0.939: 0.940: 0.940: 0.940: 0.940: 0.940: 0.939: 0.939: 0.939: 0.938:
Cc : 4.688: 4.689: 4.690: 4.692: 4.693: 4.695: 4.696: 4.698: 4.699: 4.699: 4.699: 4.698: 4.697: 4.695: 4.694: 4.692:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  125 :  128 :  132 :  136 :  141 :  147 :  154 :  161 :  170 :  179 :  188 :  196 :  204 :  211 :  218 :  223 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.938: 0.937:
Cc : 4.691: 4.689: 4.688: 4.687:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  227 :  231 :  234 :  237 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  5  Cmax=  0.941 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.938: 0.939: 0.939: 0.939: 0.940: 0.940: 0.940: 0.941: 0.940: 0.940: 0.940: 0.940: 0.939: 0.939:
Cc : 4.689: 4.690: 4.692: 4.694: 4.695: 4.697: 4.699: 4.701: 4.702: 4.703: 4.702: 4.701: 4.700: 4.698: 4.696: 4.694:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  120 :  123 :  127 :  131 :  136 :  142 :  150 :  158 :  168 :  179 :  189 :  199 :  208 :  216 :  222 :  228 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.938: 0.938:
Cc : 4.692: 4.690: 4.689: 4.688:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  232 :  236 :  239 :  242 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   490 : Y-строка  6  Cmax=  0.941 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.939: 0.939: 0.940: 0.940: 0.941: 0.941: 0.941: 0.941: 0.941: 0.941: 0.941: 0.940: 0.940: 0.939:
Cc : 4.689: 4.691: 4.693: 4.695: 4.698: 4.700: 4.703: 4.705: 4.706: 4.707: 4.706: 4.705: 4.703: 4.701: 4.698: 4.696:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  115 :  118 :  121 :  125 :  130 :  136 :  144 :  154 :  165 :  178 :  191 :  203 :  214 :  222 :  228 :  234 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.938: 0.938: 0.938:
Cc : 4.694: 4.692: 4.690: 4.688:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  238 :  241 :  244 :  246 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   390 : Y-строка  7  Cmax=  0.942 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.939: 0.939: 0.940: 0.941: 0.941: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.941: 0.941: 0.940: 0.939:
Cc : 4.690: 4.692: 4.694: 4.697: 4.700: 4.703: 4.706: 4.708: 4.710: 4.711: 4.711: 4.709: 4.706: 4.703: 4.700: 4.697:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  110 :  112 :  115 :  119 :  123 :  129 :  137 :  147 :  161 :  178 :  195 :  209 :  221 :  229 :  236 :  240 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.939: 0.938: 0.938:
Cc : 4.695: 4.693: 4.691: 4.689:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  244 :  247 :  249 :  251 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   290 : Y-строка  8  Cmax=  0.943 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=177)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.939: 0.939: 0.940: 0.940: 0.941: 0.942: 0.942: 0.943: 0.943: 0.943: 0.943: 0.942: 0.941: 0.940: 0.940:
Cc : 4.691: 4.693: 4.695: 4.698: 4.701: 4.705: 4.709: 4.712: 4.714: 4.715: 4.715: 4.713: 4.710: 4.706: 4.702: 4.699:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  104 :  106 :  108 :  111 :  114 :  119 :  127 :  138 :  154 :  177 :  200 :  219 :  231 :  239 :  244 :  248 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.939: 0.938: 0.938:
Cc : 4.696: 4.693: 4.691: 4.689:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  251 :  254 :  255 :  257 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   190 : Y-строка  9  Cmax=  0.943 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=235)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.939: 0.939: 0.940: 0.941: 0.941: 0.942: 0.943: 0.943: 0.942: 0.942: 0.943: 0.942: 0.942: 0.941: 0.940:
Cc : 4.691: 4.693: 4.696: 4.699: 4.703: 4.707: 4.711: 4.715: 4.714: 4.708: 4.712: 4.715: 4.712: 4.708: 4.704: 4.700:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   98 :   99 :  101 :  102 :  105 :  108 :  113 :  122 :  140 :  174 :  213 :  235 :  245 :  251 :  255 :  257 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.939: 0.938: 0.938:
Cc : 4.697: 4.694: 4.692: 4.690:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  259 :  260 :  261 :  262 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    90 : Y-строка 10  Cmax=  0.943 долей ПДК (x=  -190.0; напр.ветра= 99)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.939: 0.939: 0.940: 0.941: 0.942: 0.942: 0.943: 0.941: 0.936: 0.940: 0.943: 0.943: 0.942: 0.941: 0.940:
Cc : 4.691: 4.693: 4.696: 4.700: 4.703: 4.708: 4.712: 4.715: 4.704: 4.681: 4.698: 4.715: 4.713: 4.709: 4.704: 4.700:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   92 :   92 :   93 :   93 :   94 :   95 :   96 :   99 :  106 :  158 :  249 :  260 :  263 :  265 :  266 :  267 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.939: 0.938: 0.938:
Cc : 4.697: 4.694: 4.692: 4.690:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  267 :  268 :  268 :  268 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -10 : Y-строка 11  Cmax=  0.943 долей ПДК (x=  -190.0; напр.ветра= 73)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.939: 0.939: 0.940: 0.941: 0.941: 0.942: 0.943: 0.941: 0.938: 0.940: 0.943: 0.943: 0.942: 0.941: 0.940:
Cc : 4.691: 4.693: 4.696: 4.699: 4.703: 4.707: 4.712: 4.715: 4.707: 4.690: 4.702: 4.715: 4.713: 4.709: 4.704: 4.700:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   81 :   78 :   73 :   59 :   11 :  308 :  290 :  283 :  280 :  278 :  277 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.939: 0.938: 0.938:
Cc : 4.697: 4.694: 4.692: 4.690:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  276 :  275 :  274 :  274 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -110 : Y-строка 12  Cmax=  0.943 долей ПДК (x=   -90.0; напр.ветра= 34)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.939: 0.939: 0.940: 0.940: 0.941: 0.942: 0.943: 0.943: 0.943: 0.943: 0.943: 0.942: 0.941: 0.941: 0.940:
Cc : 4.691: 4.693: 4.696: 4.699: 4.702: 4.706: 4.710: 4.714: 4.715: 4.713: 4.715: 4.715: 4.711: 4.707: 4.703: 4.700:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   80 :   78 :   77 :   75 :   72 :   68 :   62 :   52 :   34 :    4 :  332 :  312 :  300 :  293 :  289 :  286 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.939: 0.938: 0.938:
Cc : 4.696: 4.694: 4.691: 4.690:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  284 :  282 :  281 :  280 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -210 : Y-строка 13  Cmax=  0.943 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  3)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.939: 0.940: 0.940: 0.941: 0.942: 0.942: 0.943: 0.943: 0.943: 0.942: 0.942: 0.941: 0.940: 0.940:
Cc : 4.690: 4.692: 4.695: 4.698: 4.701: 4.704: 4.708: 4.711: 4.713: 4.714: 4.713: 4.711: 4.709: 4.705: 4.702: 4.698:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   74 :   72 :   69 :   66 :   63 :   57 :   50 :   39 :   23 :    3 :  342 :  325 :  313 :  305 :  299 :  294 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.939: 0.938: 0.938:
Cc : 4.696: 4.693: 4.691: 4.689:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  291 :  289 :  287 :  285 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -310 : Y-строка 14  Cmax=  0.942 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.939: 0.939: 0.940: 0.940: 0.941: 0.941: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.941: 0.941: 0.940: 0.939:
Cc : 4.690: 4.692: 4.694: 4.696: 4.699: 4.702: 4.705: 4.707: 4.709: 4.710: 4.709: 4.708: 4.705: 4.703: 4.700: 4.697:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   68 :   66 :   63 :   59 :   54 :   48 :   40 :   30 :   17 :    2 :  347 :  333 :  322 :  313 :  307 :  302 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.938: 0.938: 0.938:
Cc : 4.694: 4.692: 4.690: 4.689:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  298 :  295 :  292 :  290 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -410 : Y-строка 15  Cmax=  0.941 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.939: 0.939: 0.939: 0.940: 0.940: 0.941: 0.941: 0.941: 0.941: 0.941: 0.940: 0.940: 0.939: 0.939:
Cc : 4.689: 4.691: 4.693: 4.695: 4.697: 4.699: 4.701: 4.703: 4.705: 4.705: 4.705: 4.704: 4.702: 4.700: 4.697: 4.695:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   63 :   60 :   57 :   53 :   48 :   41 :   34 :   25 :   14 :    2 :  349 :  338 :  328 :  320 :  314 :  309 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.938: 0.938: 0.938:
Cc : 4.693: 4.691: 4.689: 4.688:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  304 :  301 :  298 :  295 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -510 : Y-строка 16  Cmax=  0.940 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.938: 0.939: 0.939: 0.939: 0.940: 0.940: 0.940: 0.940: 0.940: 0.940: 0.940: 0.939: 0.939: 0.939:
Cc : 4.688: 4.690: 4.691: 4.693: 4.695: 4.697: 4.698: 4.700: 4.701: 4.701: 4.701: 4.700: 4.699: 4.697: 4.695: 4.693:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   58 :   55 :   52 :   47 :   42 :   36 :   29 :   21 :   11 :    1 :  351 :  342 :  333 :  326 :  319 :  314 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.938: 0.937:
Cc : 4.692: 4.690: 4.689: 4.687:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  310 :  306 :  303 :  300 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -610 : Y-строка 17  Cmax=  0.940 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.937: 0.938: 0.938: 0.938: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.940: 0.940: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.938:
Cc : 4.687: 4.689: 4.690: 4.691: 4.693: 4.694: 4.696: 4.697: 4.697: 4.698: 4.698: 4.697: 4.696: 4.695: 4.693: 4.692:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   54 :   51 :   47 :   43 :   38 :   32 :   25 :   18 :   10 :    1 :  353 :  344 :  337 :  330 :  324 :  319 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.938: 0.937:
Cc : 4.690: 4.689: 4.688: 4.687:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  314 :  310 :  307 :  304 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -710 : Y-строка 18  Cmax=  0.939 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.937: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.938: 0.938: 0.938:
Cc : 4.687: 4.688: 4.689: 4.690: 4.691: 4.692: 4.693: 4.694: 4.694: 4.695: 4.695: 4.694: 4.693: 4.692: 4.691: 4.690:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   50 :   47 :   43 :   39 :   34 :   28 :   22 :   16 :    8 :    1 :  354 :  346 :  339 :  333 :  328 :  323 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.937: 0.937:
Cc : 4.689: 4.688: 4.687: 4.686:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  318 :  314 :  311 :  308 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -810 : Y-строка 19  Cmax=  0.938 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.937: 0.937: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938:
Cc : 4.686: 4.687: 4.688: 4.688: 4.689: 4.690: 4.691: 4.692: 4.692: 4.692: 4.692: 4.692: 4.691: 4.690: 4.690: 4.689:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   46 :   43 :   39 :   35 :   31 :   25 :   20 :   14 :    7 :    1 :  354 :  348 :  342 :  336 :  331 :  326 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.937: 0.937: 0.937:
Cc : 4.688: 4.687: 4.686: 4.685:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  322 :  318 :  314 :  311 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.76 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -910 : Y-строка 20  Cmax=  0.938 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.937: 0.937: 0.937: 0.937: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.937:
Cc : 4.685: 4.686: 4.687: 4.687: 4.688: 4.689: 4.689: 4.690: 4.690: 4.690: 4.690: 4.690: 4.689: 4.689: 4.688: 4.687:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   43 :   40 :   36 :   32 :   28 :   23 :   18 :   12 :    7 :    1 :  355 :  349 :  343 :  338 :  333 :  329 :
Uоп: 0.75 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.937: 0.937: 0.937: 0.937:
Cc : 4.687: 4.686: 4.685: 4.685:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  325 :  321 :  317 :  314 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 0.76 : 0.74 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -190.0 м,  Y=    90.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9430966 доли ПДКмр|
                                     |       4.7154832 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    99 град.
                       и скорости ветра  1.98 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.9354000 |  99.2 (Вклад источников  0.8%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.6050|   0.0076967 | 100.00 |100.00 | 0.012721743  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       60 м;  Y=       40 |
      |  Длина и ширина     : L=   1900 м;  B=   1900 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.937 0.937 0.937 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.937 0.937 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.937 0.937 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.939 0.939 0.939 0.939 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.937 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.937 0.938 0.938 0.938 0.938 0.939 0.939 0.939 0.939 0.939 0.939 0.939 0.939 0.939 0.938 0.938 0.938 0.938 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.938 0.938 0.938 0.938 0.939 0.939 0.939 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.939 0.939 0.939 0.938 0.938 0.938 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.938 0.938 0.938 0.939 0.939 0.939 0.940 0.940 0.940 0.941 0.940 0.940 0.940 0.940 0.939 0.939 0.938 0.938 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.938 0.938 0.939 0.939 0.940 0.940 0.941 0.941 0.941 0.941 0.941 0.941 0.941 0.940 0.940 0.939 0.939 0.938 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.938 0.938 0.939 0.939 0.940 0.941 0.941 0.942 0.942 0.942 0.942 0.942 0.941 0.941 0.940 0.939 0.939 0.939 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.938 0.939 0.939 0.940 0.940 0.941 0.942 0.942 0.943 0.943 0.943 0.943 0.942 0.941 0.940 0.940 0.939 0.939 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.938 0.939 0.939 0.940 0.941 0.941 0.942 0.943 0.943 0.942 0.942 0.943 0.942 0.942 0.941 0.940 0.939 0.939 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.938 0.939 0.939 0.940 0.941 0.942 0.942 0.943 0.941 0.936 0.940 0.943 0.943 0.942 0.941 0.940 0.939 0.939 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.938 0.939 0.939 0.940 0.941 0.941 0.942 0.943 0.941 0.938 0.940 0.943 0.943 0.942 0.941 0.940 0.939 0.939 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.938 0.939 0.939 0.940 0.940 0.941 0.942 0.943 0.943 0.943 0.943 0.943 0.942 0.941 0.941 0.940 0.939 0.939 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.938 0.938 0.939 0.940 0.940 0.941 0.942 0.942 0.943 0.943 0.943 0.942 0.942 0.941 0.940 0.940 0.939 0.939 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.938 0.938 0.939 0.939 0.940 0.940 0.941 0.941 0.942 0.942 0.942 0.942 0.941 0.941 0.940 0.939 0.939 0.938 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.938 0.938 0.939 0.939 0.939 0.940 0.940 0.941 0.941 0.941 0.941 0.941 0.940 0.940 0.939 0.939 0.939 0.938 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.938 0.938 0.938 0.939 0.939 0.939 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.940 0.939 0.939 0.939 0.938 0.938 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.937 0.938 0.938 0.938 0.939 0.939 0.939 0.939 0.939 0.940 0.940 0.939 0.939 0.939 0.939 0.938 0.938 0.938 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.937 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.939 0.939 0.939 0.939 0.939 0.939 0.939 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.937 0.937 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.937 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.937 0.937 0.937 0.937 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.938 0.937 0.937 0.937 |-20
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20  
    --|-----|---
     0.937 0.937 |- 1
                 |
     0.937 0.937 |- 2
                 |
     0.937 0.937 |- 3
                 |
     0.938 0.937 |- 4
                 |
     0.938 0.938 |- 5
                 |
     0.938 0.938 |- 6
                 |
     0.938 0.938 |- 7
                 |
     0.938 0.938 |- 8
                 |
     0.938 0.938 |- 9
                 |
     0.938 0.938 |-10
                 |
     0.938 0.938 |-11
                 |
     0.938 0.938 |-12
                 |
     0.938 0.938 |-13
                 |
     0.938 0.938 |-14
                 |
     0.938 0.938 |-15
                 |
     0.938 0.937 |-16
                 |
     0.938 0.937 |-17
                 |
     0.937 0.937 |-18
                 |
     0.937 0.937 |-19
                 |
     0.937 0.937 |-20
                 |
    --|-----|---
      19    20  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.9430966 долей ПДКмр
                                         =  4.7154832 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -190.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 10)      Yм =    90.0 м
 При опасном направлении ветра  :      99 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.98 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    906:   897:   499:   797:   697:   597:   597:   498:   697:   797:   897:   908:   905:   897:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     75:    78:    81:    81:    83:    86:   -14:   -17:   -17:   -19:   -22:   -24:   173:   178:   180:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.939: 0.941: 0.939: 0.940: 0.940: 0.940: 0.941: 0.940: 0.939: 0.939: 0.939: 0.938: 0.938: 0.941:
Cc : 4.693: 4.693: 4.706: 4.695: 4.699: 4.702: 4.702: 4.706: 4.699: 4.695: 4.693: 4.693: 4.692: 4.692: 4.705:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  184 :  184 :  187 :  184 :  185 :  187 :  176 :  175 :  176 :  177 :  177 :  177 :  190 :  190 :  200 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    797:   697:   597:   904:   501:   897:   797:   697:   597:   909:   914:   909:   914:   902:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    181:   183:   186:   272:   278:   278:   281:   283:   286:   287:   287:   359:   359:   370:   377:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.940: 0.940: 0.938: 0.941: 0.938: 0.939: 0.939: 0.940: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.940:
Cc : 4.695: 4.698: 4.701: 4.692: 4.703: 4.692: 4.694: 4.697: 4.700: 4.692: 4.692: 4.691: 4.691: 4.691: 4.701:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  192 :  194 :  197 :  196 :  210 :  197 :  199 :  202 :  206 :  197 :  197 :  202 :  201 :  202 :  219 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    897:   797:   697:   597:   909:   909:   914:   901:   503:   897:   797:   697:   597:   909:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    378:   381:   383:   386:   387:   430:   430:   469:   475:   478:   481:   483:   486:   487:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.939: 0.939: 0.940: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.940: 0.938: 0.938: 0.939: 0.939: 0.938: 0.938:
Cc : 4.691: 4.693: 4.696: 4.698: 4.691: 4.691: 4.690: 4.690: 4.699: 4.690: 4.692: 4.694: 4.696: 4.690: 4.690:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  203 :  206 :  209 :  214 :  203 :  206 :  205 :  208 :  225 :  208 :  212 :  216 :  221 :  209 :  209 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    914:   900:   504:   897:   797:   697:   597:   897:   898:   797:   800:   697:   702:   597:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    502:   567:   574:   578:   581:   583:   586:   666:   666:   667:   667:   669:   669:   671:   671:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.938: 0.938: 0.939: 0.938: 0.938: 0.939: 0.939: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.938: 0.939: 0.939:
Cc : 4.690: 4.689: 4.696: 4.689: 4.691: 4.693: 4.694: 4.689: 4.689: 4.690: 4.690: 4.691: 4.691: 4.693: 4.693:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  209 :  213 :  231 :  213 :  217 :  221 :  226 :  217 :  217 :  221 :  221 :  225 :  225 :  230 :  230 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    505:   501:   583:   597:   497:   664:   697:   746:   797:   828:   897:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    672:  -111:  -114:  -114:  -116:  -116:  -117:  -118:  -119:  -120:  -122:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.939: 0.941: 0.940: 0.940: 0.941: 0.940: 0.940: 0.939: 0.939: 0.939: 0.939: 0.938:
Cc : 4.694: 4.705: 4.702: 4.702: 4.705: 4.699: 4.698: 4.697: 4.695: 4.694: 4.693: 4.692:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  235 :  163 :  165 :  166 :  162 :  167 :  168 :  168 :  169 :  169 :  170 :  170 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -17.0 м,  Y=   498.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9412612 доли ПДКмр|
                                     |       4.7063059 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   175 град.
                       и скорости ветра  1.98 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.9354000 |  99.4 (Вклад источников  0.6%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.6050|   0.0058612 | 100.00 |100.00 | 0.009687909  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0337 - Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)                                      
                ПДКмр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  85
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -248:  -250:  -250:  -249:  -249:  -245:  -242:  -243:  -241:  -235:  -225:  -225:  -225:  -211:  -193:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    149:   111:   101:   101:    82:    45:    36:    26:    -9:   -44:   -78:   -79:   -80:  -115:  -148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.943: 0.943: 0.943: 0.943: 0.943: 0.943: 0.943: 0.943: 0.942:
Cc : 4.711: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.713: 4.713: 4.713: 4.713: 4.713: 4.713: 4.713: 4.713: 4.712:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  338 :  344 :  346 :  346 :  349 :  356 :  358 :  359 :    6 :   13 :   20 :   20 :   20 :   27 :   34 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -171:  -145:  -116:   -84:   -50:   -14:     7:     7:     8:    23:    38:    45:    51:    61:    64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -179:  -206:  -230:  -250:  -266:  -278:  -282:  -282:  -282:  -285:  -286:  -287:  -287:  -288:  -288:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942:
Cc : 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   42 :   49 :   56 :   63 :   70 :   77 :   81 :   81 :   81 :   84 :   86 :   88 :   89 :   91 :   91 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     64:    82:   120:   156:   191:   224:   255:   282:   306:   326:   342:   354:   358:   358:   358:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -287:  -287:  -282:  -273:  -259:  -241:  -219:  -193:  -164:  -132:   -98:   -62:   -41:   -41:   -40:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942:
Cc : 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:   91 :   95 :  102 :  108 :  115 :  122 :  129 :  136 :  143 :  150 :  157 :  164 :  168 :  168 :  168 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    361:   362:   363:   363:   364:   364:   363:   363:   358:   358:   360:   360:   359:   359:   355:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -25:   -10:    -3:     3:    13:    16:    16:    34:    72:    72:   101:   111:   111:   130:   167:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942:
Cc : 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.712: 4.711:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  171 :  174 :  175 :  176 :  178 :  179 :  179 :  182 :  189 :  189 :  194 :  196 :  196 :  200 :  206 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    345:   331:   313:   291:   265:   236:   205:   170:   135:    98:    60:    50:    50:    31:    -6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    204:   239:   272:   302:   330:   354:   374:   390:   402:   409:   411:   411:   410:   410:   406:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942:
Cc : 4.711: 4.710: 4.710: 4.710: 4.709: 4.709: 4.709: 4.709: 4.709: 4.709: 4.709: 4.709: 4.709: 4.709: 4.709:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  212 :  218 :  224 :  230 :  236 :  242 :  247 :  253 :  258 :  264 :  270 :  271 :  271 :  274 :  279 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=    -43:   -78:  -111:  -141:  -169:  -193:  -213:  -229:  -241:  -248:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    396:   382:   364:   342:   316:   287:   256:   221:   186:   149:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942: 0.942:
Cc : 4.709: 4.709: 4.709: 4.709: 4.709: 4.710: 4.710: 4.710: 4.711: 4.711:
Cф : 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935: 0.935:
Фоп:  285 :  291 :  296 :  302 :  308 :  313 :  319 :  325 :  331 :  338 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -44.0 м,  Y=  -235.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.9425240 доли ПДКмр|
                                     |       4.7126201 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    13 град.
                       и скорости ветра  1.98 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.9354000 |  99.2 (Вклад источников  0.8%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.6050|   0.0071240 | 100.00 |100.00 | 0.011775258  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
 0001  Т    15.0  0.40  5.80  0.7288 1200.      23.00      57.00                           1.0 1.00   0 0.0317000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.031700| Т  |   0.105605 |   2.32  |   229.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.031700 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.105605 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.32 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.32 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 60,  Y= 40
                    размеры: длина(по Х)= 1900, ширина(по Y)= 1900, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   990 : Y-строка  1  Cmax=  0.041 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.028: 0.030: 0.033: 0.035: 0.037: 0.039: 0.040: 0.041: 0.041: 0.041: 0.040: 0.039: 0.037: 0.035: 0.033:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.029: 0.027: 0.025:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   890 : Y-строка  2  Cmax=  0.047 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.031: 0.033: 0.036: 0.039: 0.041: 0.044: 0.045: 0.047: 0.047: 0.047: 0.046: 0.044: 0.042: 0.040: 0.037:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.032: 0.029: 0.027:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   790 : Y-строка  3  Cmax=  0.054 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.031: 0.034: 0.037: 0.040: 0.043: 0.047: 0.050: 0.052: 0.054: 0.054: 0.054: 0.052: 0.050: 0.047: 0.044: 0.041:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  129 :  132 :  136 :  140 :  145 :  151 :  157 :  164 :  171 :  179 :  187 :  194 :  201 :  208 :  214 :  219 :
Uоп: 3.95 : 3.77 : 3.65 : 3.56 : 3.44 : 3.35 : 3.31 : 3.25 : 3.19 : 3.17 : 3.18 : 3.23 : 3.28 : 3.35 : 3.42 : 3.52 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.038: 0.034: 0.031: 0.029:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  223 :  227 :  230 :  233 :
Uоп: 3.64 : 3.77 : 3.87 : 4.01 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   690 : Y-строка  4  Cmax=  0.062 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.033: 0.036: 0.040: 0.044: 0.048: 0.052: 0.056: 0.059: 0.062: 0.062: 0.062: 0.060: 0.057: 0.053: 0.049: 0.045:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  125 :  128 :  132 :  136 :  141 :  147 :  154 :  161 :  170 :  179 :  188 :  196 :  204 :  211 :  218 :  223 :
Uоп: 3.80 : 3.67 : 3.56 : 3.43 : 3.34 : 3.23 : 3.15 : 3.07 : 3.04 : 3.02 : 3.03 : 3.06 : 3.13 : 3.21 : 3.30 : 3.40 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.037: 0.034: 0.031:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  227 :  231 :  234 :  237 :
Uоп: 3.52 : 3.65 : 3.78 : 3.95 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  5  Cmax=  0.072 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.035: 0.039: 0.044: 0.049: 0.054: 0.059: 0.064: 0.068: 0.071: 0.072: 0.071: 0.069: 0.065: 0.060: 0.055: 0.050:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  120 :  123 :  127 :  131 :  136 :  142 :  150 :  158 :  168 :  179 :  189 :  199 :  208 :  216 :  222 :  228 :
Uоп: 3.73 : 3.56 : 3.44 : 3.33 : 3.18 : 3.09 : 2.99 : 2.92 : 2.88 : 2.86 : 2.87 : 2.93 : 2.98 : 3.06 : 3.15 : 3.30 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.045: 0.040: 0.036: 0.032:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  232 :  236 :  239 :  242 :
Uоп: 3.41 : 3.56 : 3.69 : 3.81 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   490 : Y-строка  6  Cmax=  0.083 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.042: 0.047: 0.053: 0.059: 0.066: 0.072: 0.077: 0.081: 0.083: 0.082: 0.078: 0.073: 0.067: 0.061: 0.054:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  115 :  118 :  121 :  125 :  130 :  136 :  144 :  154 :  165 :  178 :  191 :  203 :  214 :  222 :  228 :  234 :
Uоп: 3.64 : 3.48 : 3.35 : 3.21 : 3.08 : 2.96 : 2.88 : 2.79 : 2.73 : 2.73 : 2.72 : 2.78 : 2.84 : 2.95 : 3.05 : 3.19 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.049: 0.043: 0.038: 0.034:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  238 :  241 :  244 :  246 :
Uоп: 3.33 : 3.45 : 3.61 : 3.73 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   390 : Y-строка  7  Cmax=  0.094 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.044: 0.050: 0.057: 0.064: 0.072: 0.080: 0.087: 0.092: 0.094: 0.093: 0.089: 0.082: 0.074: 0.066: 0.059:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  110 :  112 :  115 :  119 :  123 :  129 :  137 :  147 :  161 :  178 :  195 :  209 :  221 :  229 :  236 :  240 :
Uоп: 3.56 : 3.42 : 3.28 : 3.13 : 2.98 : 2.86 : 2.75 : 2.66 : 2.59 : 2.58 : 2.59 : 2.64 : 2.74 : 2.83 : 2.96 : 3.09 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.052: 0.046: 0.040: 0.036:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  244 :  247 :  249 :  251 :
Uоп: 3.25 : 3.39 : 3.52 : 3.69 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   290 : Y-строка  8  Cmax=  0.105 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=177)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.046: 0.053: 0.060: 0.069: 0.078: 0.088: 0.096: 0.103: 0.105: 0.104: 0.098: 0.090: 0.081: 0.071: 0.063:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп:  104 :  106 :  108 :  111 :  114 :  119 :  127 :  138 :  154 :  177 :  200 :  219 :  231 :  239 :  244 :  248 :
Uоп: 3.52 : 3.38 : 3.21 : 3.06 : 2.92 : 2.78 : 2.66 : 2.56 : 2.48 : 2.44 : 2.47 : 2.54 : 2.63 : 2.74 : 2.87 : 3.01 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.055: 0.048: 0.042: 0.037:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  251 :  254 :  255 :  257 :
Uоп: 3.19 : 3.33 : 3.47 : 3.65 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   190 : Y-строка  9  Cmax=  0.105 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=235)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.048: 0.055: 0.063: 0.072: 0.083: 0.093: 0.104: 0.101: 0.084: 0.096: 0.105: 0.096: 0.086: 0.075: 0.065:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп:   98 :   99 :  101 :  102 :  105 :  108 :  113 :  122 :  140 :  174 :  213 :  235 :  245 :  251 :  255 :  257 :
Uоп: 3.48 : 3.34 : 3.18 : 3.03 : 2.85 : 2.73 : 2.59 : 2.47 : 2.29 : 2.30 : 2.31 : 2.33 : 2.56 : 2.68 : 2.82 : 2.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.057: 0.049: 0.043: 0.038:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  259 :  260 :  261 :  262 :
Uоп: 3.14 : 3.30 : 3.44 : 3.62 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    90 : Y-строка 10  Cmax=  0.105 долей ПДК (x=  -190.0; напр.ветра= 99)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.048: 0.056: 0.064: 0.074: 0.085: 0.096: 0.105: 0.075: 0.012: 0.056: 0.104: 0.099: 0.088: 0.077: 0.067:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.000: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Фоп:   92 :   92 :   93 :   93 :   94 :   95 :   96 :   99 :  106 :  158 :  249 :  260 :  263 :  265 :  266 :  267 :
Uоп: 3.47 : 3.33 : 3.16 : 3.01 : 2.84 : 2.69 : 2.56 : 2.32 : 2.32 : 2.30 : 2.32 : 2.31 : 2.53 : 2.66 : 2.80 : 2.95 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.058: 0.050: 0.044: 0.038:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  267 :  268 :  268 :  268 :
Uоп: 3.11 : 3.28 : 3.43 : 3.61 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -10 : Y-строка 11  Cmax=  0.105 долей ПДК (x=  -190.0; напр.ветра= 73)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.048: 0.055: 0.064: 0.074: 0.084: 0.096: 0.105: 0.083: 0.036: 0.069: 0.105: 0.099: 0.087: 0.076: 0.066:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001:
Фоп:   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   81 :   78 :   73 :   59 :   11 :  308 :  290 :  283 :  280 :  278 :  277 :
Uоп: 3.47 : 3.34 : 3.17 : 2.99 : 2.85 : 2.69 : 2.56 : 2.32 : 2.30 : 2.30 : 2.31 : 2.32 : 2.54 : 2.66 : 2.80 : 2.95 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.057: 0.050: 0.044: 0.038:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  276 :  275 :  274 :  274 :
Uоп: 3.12 : 3.29 : 3.43 : 3.61 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -110 : Y-строка 12  Cmax=  0.105 долей ПДК (x=   -90.0; напр.ветра= 34)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.041: 0.047: 0.054: 0.062: 0.071: 0.081: 0.092: 0.101: 0.105: 0.099: 0.103: 0.104: 0.094: 0.084: 0.074: 0.065:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп:   80 :   78 :   77 :   75 :   72 :   68 :   62 :   52 :   34 :    4 :  332 :  312 :  300 :  293 :  289 :  286 :
Uоп: 3.49 : 3.34 : 3.20 : 3.03 : 2.87 : 2.73 : 2.62 : 2.50 : 2.32 : 2.32 : 2.31 : 2.47 : 2.58 : 2.69 : 2.85 : 2.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.056: 0.049: 0.043: 0.038:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  284 :  282 :  281 :  280 :
Uоп: 3.15 : 3.32 : 3.45 : 3.63 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -210 : Y-строка 13  Cmax=  0.102 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  3)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.046: 0.052: 0.059: 0.067: 0.076: 0.085: 0.093: 0.099: 0.102: 0.100: 0.095: 0.087: 0.079: 0.070: 0.061:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Фоп:   74 :   72 :   69 :   66 :   63 :   57 :   50 :   39 :   23 :    3 :  342 :  325 :  313 :  305 :  299 :  294 :
Uоп: 3.52 : 3.39 : 3.23 : 3.07 : 2.92 : 2.80 : 2.68 : 2.58 : 2.53 : 2.49 : 2.51 : 2.56 : 2.66 : 2.77 : 2.91 : 3.04 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.054: 0.047: 0.042: 0.037:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  291 :  289 :  287 :  285 :
Uоп: 3.21 : 3.35 : 3.49 : 3.67 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -310 : Y-строка 14  Cmax=  0.090 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.044: 0.049: 0.056: 0.063: 0.070: 0.077: 0.084: 0.088: 0.090: 0.089: 0.085: 0.079: 0.072: 0.065: 0.057:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:   68 :   66 :   63 :   59 :   54 :   48 :   40 :   30 :   17 :    2 :  347 :  333 :  322 :  313 :  307 :  302 :
Uоп: 3.61 : 3.44 : 3.32 : 3.17 : 3.01 : 2.89 : 2.79 : 2.71 : 2.65 : 2.63 : 2.64 : 2.69 : 2.77 : 2.86 : 2.98 : 3.12 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.051: 0.045: 0.040: 0.035:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  298 :  295 :  292 :  290 :
Uоп: 3.26 : 3.41 : 3.56 : 3.70 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -410 : Y-строка 15  Cmax=  0.079 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.037: 0.041: 0.046: 0.051: 0.057: 0.063: 0.069: 0.074: 0.077: 0.079: 0.078: 0.075: 0.070: 0.065: 0.059: 0.053:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:   63 :   60 :   57 :   53 :   48 :   41 :   34 :   25 :   14 :    2 :  349 :  338 :  328 :  320 :  314 :  309 :
Uоп: 3.67 : 3.52 : 3.37 : 3.24 : 3.12 : 3.02 : 2.92 : 2.83 : 2.79 : 2.77 : 2.78 : 2.82 : 2.88 : 2.98 : 3.09 : 3.20 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.047: 0.042: 0.038: 0.034:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  304 :  301 :  298 :  295 :
Uоп: 3.35 : 3.47 : 3.63 : 3.79 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -510 : Y-строка 16  Cmax=  0.069 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.034: 0.038: 0.042: 0.047: 0.052: 0.057: 0.061: 0.065: 0.068: 0.069: 0.068: 0.066: 0.062: 0.058: 0.053: 0.048:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:   58 :   55 :   52 :   47 :   42 :   36 :   29 :   21 :   11 :    1 :  351 :  342 :  333 :  326 :  319 :  314 :
Uоп: 3.73 : 3.61 : 3.46 : 3.36 : 3.25 : 3.14 : 3.04 : 2.98 : 2.95 : 2.93 : 2.92 : 2.96 : 3.03 : 3.11 : 3.20 : 3.34 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.044: 0.039: 0.035: 0.032:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  310 :  306 :  303 :  300 :
Uоп: 3.43 : 3.56 : 3.70 : 3.85 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -610 : Y-строка 17  Cmax=  0.059 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.032: 0.035: 0.039: 0.043: 0.047: 0.050: 0.054: 0.057: 0.059: 0.059: 0.059: 0.057: 0.055: 0.051: 0.048: 0.044:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:   54 :   51 :   47 :   43 :   38 :   32 :   25 :   18 :   10 :    1 :  353 :  344 :  337 :  330 :  324 :  319 :
Uоп: 3.84 : 3.70 : 3.60 : 3.45 : 3.35 : 3.27 : 3.21 : 3.14 : 3.09 : 3.08 : 3.08 : 3.12 : 3.19 : 3.24 : 3.34 : 3.43 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.040: 0.036: 0.033: 0.030:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  314 :  310 :  307 :  304 :
Uоп: 3.56 : 3.68 : 3.80 : 3.97 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -710 : Y-строка 18  Cmax=  0.052 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.030: 0.033: 0.036: 0.039: 0.042: 0.045: 0.047: 0.050: 0.051: 0.052: 0.051: 0.050: 0.048: 0.046: 0.043: 0.039:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:   50 :   47 :   43 :   39 :   34 :   28 :   22 :   16 :    8 :    1 :  354 :  346 :  339 :  333 :  328 :  323 :
Uоп: 3.97 : 3.81 : 3.70 : 3.60 : 3.48 : 3.41 : 3.34 : 3.29 : 3.25 : 3.26 : 3.26 : 3.29 : 3.34 : 3.39 : 3.46 : 3.56 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.036: 0.033: 0.031: 0.028:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  318 :  314 :  311 :  308 :
Uоп: 3.68 : 3.77 : 3.96 : 4.07 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -810 : Y-строка 19  Cmax=  0.045 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.028: 0.030: 0.032: 0.035: 0.037: 0.040: 0.042: 0.044: 0.045: 0.045: 0.045: 0.044: 0.042: 0.040: 0.038: 0.036:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.033: 0.031: 0.028: 0.026:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -910 : Y-строка 20  Cmax=  0.039 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.026: 0.028: 0.030: 0.032: 0.034: 0.035: 0.037: 0.038: 0.039: 0.039: 0.039: 0.039: 0.037: 0.036: 0.034: 0.032:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.030: 0.028: 0.026: 0.024:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -190.0 м,  Y=    90.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1054918 доли ПДКмр|
                                     |       0.0021098 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    99 град.
                       и скорости ветра  2.32 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.0317|   0.1054918 | 100.00 |100.00 |   3.3278182  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       60 м;  Y=       40 |
      |  Длина и ширина     : L=   1900 м;  B=   1900 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.026 0.028 0.030 0.033 0.035 0.037 0.039 0.040 0.041 0.041 0.041 0.040 0.039 0.037 0.035 0.033 0.031 0.029 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.028 0.031 0.033 0.036 0.039 0.041 0.044 0.045 0.047 0.047 0.047 0.046 0.044 0.042 0.040 0.037 0.034 0.032 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.031 0.034 0.037 0.040 0.043 0.047 0.050 0.052 0.054 0.054 0.054 0.052 0.050 0.047 0.044 0.041 0.038 0.034 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.033 0.036 0.040 0.044 0.048 0.052 0.056 0.059 0.062 0.062 0.062 0.060 0.057 0.053 0.049 0.045 0.041 0.037 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.035 0.039 0.044 0.049 0.054 0.059 0.064 0.068 0.071 0.072 0.071 0.069 0.065 0.060 0.055 0.050 0.045 0.040 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.037 0.042 0.047 0.053 0.059 0.066 0.072 0.077 0.081 0.083 0.082 0.078 0.073 0.067 0.061 0.054 0.049 0.043 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.039 0.044 0.050 0.057 0.064 0.072 0.080 0.087 0.092 0.094 0.093 0.089 0.082 0.074 0.066 0.059 0.052 0.046 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.041 0.046 0.053 0.060 0.069 0.078 0.088 0.096 0.103 0.105 0.104 0.098 0.090 0.081 0.071 0.063 0.055 0.048 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.042 0.048 0.055 0.063 0.072 0.083 0.093 0.104 0.101 0.084 0.096 0.105 0.096 0.086 0.075 0.065 0.057 0.049 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.042 0.048 0.056 0.064 0.074 0.085 0.096 0.105 0.075 0.012 0.056 0.104 0.099 0.088 0.077 0.067 0.058 0.050 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.042 0.048 0.055 0.064 0.074 0.084 0.096 0.105 0.083 0.036 0.069 0.105 0.099 0.087 0.076 0.066 0.057 0.050 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.041 0.047 0.054 0.062 0.071 0.081 0.092 0.101 0.105 0.099 0.103 0.104 0.094 0.084 0.074 0.065 0.056 0.049 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.040 0.046 0.052 0.059 0.067 0.076 0.085 0.093 0.099 0.102 0.100 0.095 0.087 0.079 0.070 0.061 0.054 0.047 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.039 0.044 0.049 0.056 0.063 0.070 0.077 0.084 0.088 0.090 0.089 0.085 0.079 0.072 0.065 0.057 0.051 0.045 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.037 0.041 0.046 0.051 0.057 0.063 0.069 0.074 0.077 0.079 0.078 0.075 0.070 0.065 0.059 0.053 0.047 0.042 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.034 0.038 0.042 0.047 0.052 0.057 0.061 0.065 0.068 0.069 0.068 0.066 0.062 0.058 0.053 0.048 0.044 0.039 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.032 0.035 0.039 0.043 0.047 0.050 0.054 0.057 0.059 0.059 0.059 0.057 0.055 0.051 0.048 0.044 0.040 0.036 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.030 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045 0.047 0.050 0.051 0.052 0.051 0.050 0.048 0.046 0.043 0.039 0.036 0.033 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.028 0.030 0.032 0.035 0.037 0.040 0.042 0.044 0.045 0.045 0.045 0.044 0.042 0.040 0.038 0.036 0.033 0.031 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.026 0.028 0.030 0.032 0.034 0.035 0.037 0.038 0.039 0.039 0.039 0.039 0.037 0.036 0.034 0.032 0.030 0.028 |-20
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20  
    --|-----|---
     0.027 0.025 |- 1
                 |
     0.029 0.027 |- 2
                 |
     0.031 0.029 |- 3
                 |
     0.034 0.031 |- 4
                 |
     0.036 0.032 |- 5
                 |
     0.038 0.034 |- 6
                 |
     0.040 0.036 |- 7
                 |
     0.042 0.037 |- 8
                 |
     0.043 0.038 |- 9
                 |
     0.044 0.038 |-10
                 |
     0.044 0.038 |-11
                 |
     0.043 0.038 |-12
                 |
     0.042 0.037 |-13
                 |
     0.040 0.035 |-14
                 |
     0.038 0.034 |-15
                 |
     0.035 0.032 |-16
                 |
     0.033 0.030 |-17
                 |
     0.031 0.028 |-18
                 |
     0.028 0.026 |-19
                 |
     0.026 0.024 |-20
                 |
    --|-----|---
      19    20  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.1054918 долей ПДКмр
                                         =  0.0021098 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -190.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 10)      Yм =    90.0 м
 При опасном направлении ветра  :      99 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  2.32 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    906:   897:   499:   797:   697:   597:   597:   498:   697:   797:   897:   908:   905:   897:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     75:    78:    81:    81:    83:    86:   -14:   -17:   -17:   -19:   -22:   -24:   173:   178:   180:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.046: 0.047: 0.081: 0.053: 0.062: 0.071: 0.071: 0.082: 0.062: 0.054: 0.047: 0.046: 0.045: 0.046: 0.079:
Cc : 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002:
Фоп:  184 :  184 :  187 :  184 :  185 :  187 :  176 :  175 :  176 :  177 :  177 :  177 :  190 :  190 :  200 :
Uоп: 3.36 : 3.37 : 2.74 : 3.21 : 3.04 : 2.89 : 2.89 : 2.74 : 3.03 : 3.18 : 3.37 : 3.39 : 3.40 : 3.38 : 2.77 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    797:   697:   597:   904:   501:   897:   797:   697:   597:   909:   914:   909:   914:   902:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    181:   183:   186:   272:   278:   278:   281:   283:   286:   287:   287:   359:   359:   370:   377:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.052: 0.060: 0.069: 0.044: 0.074: 0.044: 0.050: 0.058: 0.065: 0.044: 0.043: 0.042: 0.042: 0.042: 0.068:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  192 :  194 :  197 :  196 :  210 :  197 :  199 :  202 :  206 :  197 :  197 :  202 :  201 :  202 :  219 :
Uоп: 3.23 : 3.06 : 2.93 : 3.42 : 2.84 : 3.42 : 3.27 : 3.12 : 2.98 : 3.44 : 3.44 : 3.47 : 3.48 : 3.47 : 2.91 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    897:   797:   697:   597:   909:   909:   914:   901:   503:   897:   797:   697:   597:   909:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    378:   381:   383:   386:   387:   430:   430:   469:   475:   478:   481:   483:   486:   487:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.042: 0.048: 0.054: 0.061: 0.042: 0.041: 0.040: 0.040: 0.062: 0.040: 0.045: 0.050: 0.056: 0.039: 0.039:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  203 :  206 :  209 :  214 :  203 :  206 :  205 :  208 :  225 :  208 :  212 :  216 :  221 :  209 :  209 :
Uоп: 3.47 : 3.33 : 3.20 : 3.05 : 3.49 : 3.52 : 3.52 : 3.56 : 3.02 : 3.56 : 3.41 : 3.28 : 3.16 : 3.56 : 3.60 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    914:   900:   504:   897:   797:   697:   597:   897:   898:   797:   800:   697:   702:   597:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    502:   567:   574:   578:   581:   583:   586:   666:   666:   667:   667:   669:   669:   671:   671:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.039: 0.038: 0.056: 0.037: 0.042: 0.046: 0.051: 0.035: 0.035: 0.039: 0.039: 0.043: 0.042: 0.047: 0.046:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  209 :  213 :  231 :  213 :  217 :  221 :  226 :  217 :  217 :  221 :  221 :  225 :  225 :  230 :  230 :
Uоп: 3.60 : 3.64 : 3.16 : 3.64 : 3.49 : 3.38 : 3.26 : 3.71 : 3.71 : 3.60 : 3.61 : 3.46 : 3.47 : 3.37 : 3.38 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    505:   501:   583:   597:   497:   664:   697:   746:   797:   828:   897:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    672:  -111:  -114:  -114:  -116:  -116:  -117:  -118:  -119:  -120:  -122:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.050: 0.079: 0.071: 0.070: 0.079: 0.063: 0.060: 0.056: 0.053: 0.050: 0.046: 0.045:
Cc : 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Фоп:  235 :  163 :  165 :  166 :  162 :  167 :  168 :  168 :  169 :  169 :  170 :  170 :
Uоп: 3.28 : 2.77 : 2.89 : 2.92 : 2.76 : 3.00 : 3.05 : 3.14 : 3.22 : 3.26 : 3.39 : 3.40 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -17.0 м,  Y=   498.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0816872 доли ПДКмр|
                                     |       0.0016337 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   175 град.
                       и скорости ветра  2.74 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.0317|   0.0816872 | 100.00 |100.00 |   2.5768824  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                          
                ПДКмр для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  85
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -248:  -250:  -250:  -249:  -249:  -245:  -242:  -243:  -241:  -235:  -225:  -225:  -225:  -211:  -193:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    149:   111:   101:   101:    82:    45:    36:    26:    -9:   -44:   -78:   -79:   -80:  -115:  -148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.095: 0.096: 0.096: 0.096: 0.097: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098: 0.098:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:  338 :  344 :  346 :  346 :  349 :  356 :  358 :  359 :    6 :   13 :   20 :   20 :   20 :   27 :   34 :
Uоп: 2.56 : 2.56 : 2.56 : 2.56 : 2.54 : 2.55 : 2.54 : 2.54 : 2.52 : 2.52 : 2.54 : 2.52 : 2.52 : 2.52 : 2.52 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -171:  -145:  -116:   -84:   -50:   -14:     7:     7:     8:    23:    38:    45:    51:    61:    64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -179:  -206:  -230:  -250:  -266:  -278:  -282:  -282:  -282:  -285:  -286:  -287:  -287:  -288:  -288:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:   42 :   49 :   56 :   63 :   70 :   77 :   81 :   81 :   81 :   84 :   86 :   88 :   89 :   91 :   91 :
Uоп: 2.55 : 2.53 : 2.53 : 2.55 : 2.55 : 2.53 : 2.53 : 2.53 : 2.53 : 2.53 : 2.55 : 2.54 : 2.54 : 2.54 : 2.54 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     64:    82:   120:   156:   191:   224:   255:   282:   306:   326:   342:   354:   358:   358:   358:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -287:  -287:  -282:  -273:  -259:  -241:  -219:  -193:  -164:  -132:   -98:   -62:   -41:   -41:   -40:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:   91 :   95 :  102 :  108 :  115 :  122 :  129 :  136 :  143 :  150 :  157 :  164 :  168 :  168 :  168 :
Uоп: 2.53 : 2.53 : 2.54 : 2.53 : 2.54 : 2.54 : 2.54 : 2.54 : 2.54 : 2.54 : 2.54 : 2.53 : 2.55 : 2.55 : 2.55 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    361:   362:   363:   363:   364:   364:   363:   363:   358:   358:   360:   360:   359:   359:   355:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -25:   -10:    -3:     3:    13:    16:    16:    34:    72:    72:   101:   111:   111:   130:   167:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.097: 0.096: 0.096: 0.096: 0.096: 0.095:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:  171 :  174 :  175 :  176 :  178 :  179 :  179 :  182 :  189 :  189 :  194 :  196 :  196 :  200 :  206 :
Uоп: 2.55 : 2.55 : 2.55 : 2.55 : 2.55 : 2.55 : 2.53 : 2.55 : 2.53 : 2.53 : 2.54 : 2.56 : 2.56 : 2.56 : 2.58 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    345:   331:   313:   291:   265:   236:   205:   170:   135:    98:    60:    50:    50:    31:    -6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    204:   239:   272:   302:   330:   354:   374:   390:   402:   409:   411:   411:   410:   410:   406:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.093: 0.092: 0.091: 0.091: 0.090: 0.089: 0.089: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088: 0.088:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:  212 :  218 :  224 :  230 :  236 :  242 :  247 :  253 :  258 :  264 :  270 :  271 :  271 :  274 :  279 :
Uоп: 2.59 : 2.59 : 2.62 : 2.63 : 2.63 : 2.64 : 2.64 : 2.65 : 2.65 : 2.65 : 2.65 : 2.65 : 2.65 : 2.65 : 2.65 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=    -43:   -78:  -111:  -141:  -169:  -193:  -213:  -229:  -241:  -248:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    396:   382:   364:   342:   316:   287:   256:   221:   186:   149:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.088: 0.088: 0.089: 0.089: 0.090: 0.091: 0.092: 0.093: 0.093: 0.095:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Фоп:  285 :  291 :  296 :  302 :  308 :  313 :  319 :  325 :  331 :  338 :
Uоп: 2.65 : 2.65 : 2.64 : 2.64 : 2.63 : 2.62 : 2.62 : 2.59 : 2.58 : 2.56 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -44.0 м,  Y=  -235.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0981283 доли ПДКмр|
                                     |       0.0019626 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    13 град.
                       и скорости ветра  2.52 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 0001 | Т |     0.0317|   0.0981283 | 100.00 |100.00 |   3.0955315  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)            
                ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6003  П1    2.0                      20.0     106.00      55.00      10.00      10.00   0 1.0 1.00   0 0.0001400


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)            
                ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6003 |    0.000140| П1 |   0.100006 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.000140 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.100006 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)            
                ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)            
                ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 60,  Y= 40
                    размеры: длина(по Х)= 1900, ширина(по Y)= 1900, шаг сетки= 100
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   990 : Y-строка  1  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   890 : Y-строка  2  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   790 : Y-строка  3  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   690 : Y-строка  4  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  5  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=180)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   490 : Y-строка  6  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   390 : Y-строка  7  Cmax=  0.003 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   290 : Y-строка  8  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=181)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   190 : Y-строка  9  Cmax=  0.008 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=182)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.004: 0.006: 0.008: 0.006: 0.004: 0.003: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    90 : Y-строка 10  Cmax=  0.051 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=187)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.012: 0.051: 0.011: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.003: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:      :      :   93 :   93 :   93 :   94 :   95 :   97 :  100 :  110 :  187 :  251 :  260 :  263 :  265 :  266 :
Uоп:      :      : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 8.00 : 7.16 : 1.31 : 0.65 : 1.61 : 7.52 : 8.00 : 8.00 : 8.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Фоп:  267 :  267 :  268 :      :
Uоп: 8.00 : 8.00 : 8.00 :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -10 : Y-строка 11  Cmax=  0.024 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=356)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.005: 0.010: 0.024: 0.009: 0.005: 0.003: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -110 : Y-строка 12  Cmax=  0.006 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=359)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.004: 0.005: 0.006: 0.005: 0.004: 0.002: 0.002: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -210 : Y-строка 13  Cmax=  0.004 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=359)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.003: 0.003: 0.002: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -310 : Y-строка 14  Cmax=  0.002 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=359)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -410 : Y-строка 15  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -510 : Y-строка 16  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -610 : Y-строка 17  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -710 : Y-строка 18  Cmax=  0.001 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -810 : Y-строка 19  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -910 : Y-строка 20  Cmax=  0.000 долей ПДК (x=   110.0; напр.ветра=  0)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   110.0 м,  Y=    90.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0512036 доли ПДКмр|
                                     |       0.0025602 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   187 град.
                       и скорости ветра  0.65 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1| 0.00014000|   0.0512036 | 100.00 |100.00 | 365.7403564  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)            
                ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       60 м;  Y=       40 |
      |  Длина и ширина     : L=   1900 м;  B=   1900 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |- 1
                                                                                                                 |
 2-|  .     .     .     .     .     .     .     .    0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  .     .     .     .     .    |- 2
                                                                                                                 |
 3-|  .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .    |- 3
                                                                                                                 |
 4-|  .     .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .     .    |- 4
                                                                                                                 |
 5-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .    |- 5
                                                                                                                 |
 6-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 6
                                                                                                                 |
 7-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 7
                                                                                                                 |
 8-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |- 8
                                                                                                                 |
 9-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.008 0.006 0.004 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |- 9
                                                                                                                 |
10-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.012 0.051 0.011 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |-10
                                                                                                                 |
11-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.005 0.010 0.024 0.009 0.005 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 |-11
                                                                                                                 |
12-|  .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.004 0.005 0.006 0.005 0.004 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 |-12
                                                                                                                 |
13-|  .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 |-13
                                                                                                                 |
14-|  .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 |-14
                                                                                                                 |
15-|  .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 |-15
                                                                                                                 |
16-|  .     .     .     .    0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  .    |-16
                                                                                                                 |
17-|  .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .    |-17
                                                                                                                 |
18-|  .     .     .     .     .     .    0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000  .     .     .    |-18
                                                                                                                 |
19-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    0.000  .     .     .     .     .     .     .    |-19
                                                                                                                 |
20-|  .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .    |-20
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20  
    --|-----|---
      .     .    |- 1
                 |
      .     .    |- 2
                 |
      .     .    |- 3
                 |
      .     .    |- 4
                 |
      .     .    |- 5
                 |
      .     .    |- 6
                 |
      .     .    |- 7
                 |
     0.000  .    |- 8
                 |
     0.001  .    |- 9
                 |
     0.001  .    |-10
                 |
     0.001  .    |-11
                 |
     0.001  .    |-12
                 |
     0.000  .    |-13
                 |
      .     .    |-14
                 |
      .     .    |-15
                 |
      .     .    |-16
                 |
      .     .    |-17
                 |
      .     .    |-18
                 |
      .     .    |-19
                 |
      .     .    |-20
                 |
    --|-----|---
      19    20  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Максимальная концентрация ---------> Cм =  0.0512036 долей ПДКмр
                                         =  0.0025602 мг/м3
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   110.0 м
     ( X-столбец 11, Y-строка 10)     Yм =    90.0 м
 При опасном направлении ветра  :     187 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  0.65 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)            
                ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    906:   897:   499:   797:   697:   597:   597:   498:   697:   797:   897:   908:   905:   897:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     75:    78:    81:    81:    83:    86:   -14:   -17:   -17:   -19:   -22:   -24:   173:   178:   180:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    797:   697:   597:   904:   501:   897:   797:   697:   597:   909:   914:   909:   914:   902:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    181:   183:   186:   272:   278:   278:   281:   283:   286:   287:   287:   359:   359:   370:   377:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    897:   797:   697:   597:   909:   909:   914:   901:   503:   897:   797:   697:   597:   909:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    378:   381:   383:   386:   387:   430:   430:   469:   475:   478:   481:   483:   486:   487:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    914:   900:   504:   897:   797:   697:   597:   897:   898:   797:   800:   697:   702:   597:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    502:   567:   574:   578:   581:   583:   586:   666:   666:   667:   667:   669:   669:   671:   671:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    505:   501:   583:   597:   497:   664:   697:   746:   797:   828:   897:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    672:  -111:  -114:  -114:  -116:  -116:  -117:  -118:  -119:  -120:  -122:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=    81.0 м,  Y=   499.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0015795 доли ПДКмр|
                                     |       0.0000790 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   177 град.
                       и скорости ветра  8.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1| 0.00014000|   0.0015795 | 100.00 |100.00 |  11.2820101  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)            
                ПДКмр для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  85
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -248:  -250:  -250:  -249:  -249:  -245:  -242:  -243:  -241:  -235:  -225:  -225:  -225:  -211:  -193:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    149:   111:   101:   101:    82:    45:    36:    26:    -9:   -44:   -78:   -79:   -80:  -115:  -148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -171:  -145:  -116:   -84:   -50:   -14:     7:     7:     8:    23:    38:    45:    51:    61:    64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -179:  -206:  -230:  -250:  -266:  -278:  -282:  -282:  -282:  -285:  -286:  -287:  -287:  -288:  -288:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     64:    82:   120:   156:   191:   224:   255:   282:   306:   326:   342:   354:   358:   358:   358:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -287:  -287:  -282:  -273:  -259:  -241:  -219:  -193:  -164:  -132:   -98:   -62:   -41:   -41:   -40:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    361:   362:   363:   363:   364:   364:   363:   363:   358:   358:   360:   360:   359:   359:   355:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -25:   -10:    -3:     3:    13:    16:    16:    34:    72:    72:   101:   111:   111:   130:   167:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    345:   331:   313:   291:   265:   236:   205:   170:   135:    98:    60:    50:    50:    31:    -6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    204:   239:   272:   302:   330:   354:   374:   390:   402:   409:   411:   411:   410:   410:   406:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=    -43:   -78:  -111:  -141:  -169:  -193:  -213:  -229:  -241:  -248:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    396:   382:   364:   342:   316:   287:   256:   221:   186:   149:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   101.0 м,  Y=  -249.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0028959 доли ПДКмр|
                                     |       0.0001448 мг/м3     |
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении     1 град.
                       и скорости ветра  8.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 | 6003 | П1| 0.00014000|   0.0028959 | 100.00 |100.00 |  20.6846943  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6004  П1    2.0                       0.0     104.00      55.00       2.00       2.00   0 1.0 1.00   0 0.0012960


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6004 |    0.001296| П1 |   0.046289 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.001296 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.046289 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С);  
                       Растворитель РПК-265П) (10)                                                            
                ПДКмр для примеси 2754 = 1.0 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
 6002  П1    2.0                      20.0      14.00      62.00       3.00       3.00   0 3.0 1.00   0 0.0000058


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     M      |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 6002 |  0.00000580| П1 |   0.000082 |   0.50  |    22.8  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=  0.00000580 г/с                                   |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.000082 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      0.50 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:14
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Фоновая концентрация не задана

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль       
                       цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
                       кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)                               
                ПДКмр для примеси 2908 = 0.3 мг/м3


Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0301--------
 0001  Т    15.0  0.40  5.80  0.7288 1200.      23.00      57.00                           1.0 1.00   0 0.2666000
          --------- Примесь 0330--------
 0001  Т    15.0  0.40  5.80  0.7288 1200.      23.00      57.00                           1.0 1.00   0 0.0891200


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    1.511240| Т  |   0.100690 |   2.32  |   229.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    1.511240  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.100690 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.32 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)
---------------------------------------------------------------------------
|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |
---------------------------------------------------------------------------
|Пост N 003: X=0, Y=0                                                     |
|  0301  |   0.1281000|   0.1265000|   0.1469000|   0.1272000|   0.1785000|
|        |   0.6405000|   0.6325000|   0.7345000|   0.6360000|   0.8925000|
|  0330  |   0.0934000|   0.0828000|   0.0929000|   0.0849000|   0.0825000|
|        |   0.1868000|   0.1656000|   0.1858000|   0.1698000|   0.1650000|
---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.32 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 60,  Y= 40
                    размеры: длина(по Х)= 1900, ширина(по Y)= 1900, шаг сетки= 100
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   990 : Y-строка  1  Cmax=  1.081 долей ПДК (x=   910.0; напр.ветра=226)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.061: 1.066:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.07 : 2.07 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.072: 1.077: 1.081: 1.081:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  226 :  226 :  226 :  227 :
Uоп: 2.12 : 2.82 : 3.74 : 4.23 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   890 : Y-строка  2  Cmax=  1.085 долей ПДК (x=   810.0; напр.ветра=226)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.059: 1.064: 1.072:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :  226 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.12 : 2.07 : 2.07 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.080: 1.085: 1.085: 1.083:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  226 :  226 :  227 :  230 :
Uоп: 2.59 : 3.52 : 3.97 : 4.17 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   790 : Y-строка  3  Cmax=  1.090 долей ПДК (x=   710.0; напр.ветра=226)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.062: 1.072: 1.082:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :  226 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.07 : 2.04 : 2.36 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.090: 1.090: 1.087: 1.085:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  226 :  227 :  230 :  233 :
Uоп: 3.33 : 3.77 : 3.91 : 4.03 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   690 : Y-строка  4  Cmax=  1.097 долей ПДК (x=   710.0; напр.ветра=227)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.060: 1.070: 1.085: 1.097:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :  226 :  226 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.07 : 2.04 : 2.07 : 3.11 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.097: 1.093: 1.090: 1.087:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  227 :  231 :  234 :  237 :
Uоп: 3.52 : 3.65 : 3.78 : 3.95 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  5  Cmax=  1.105 долей ПДК (x=   610.0; напр.ветра=228)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.065: 1.086: 1.104: 1.105:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :  226 :  228 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.04 : 2.07 : 2.93 : 3.30 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.100: 1.096: 1.092: 1.088:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  232 :  236 :  239 :  242 :
Uоп: 3.43 : 3.56 : 3.69 : 3.85 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   490 : Y-строка  6  Cmax=  1.115 долей ПДК (x=   510.0; напр.ветра=228)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.082: 1.113: 1.115: 1.109:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :  228 :  234 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.04 : 2.59 : 3.08 : 3.19 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.104: 1.099: 1.094: 1.090:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  238 :  241 :  244 :  246 :
Uоп: 3.33 : 3.48 : 3.61 : 3.77 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   390 : Y-строка  7  Cmax=  1.128 долей ПДК (x=   410.0; напр.ветра=229)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.071: 1.121: 1.128: 1.121: 1.114:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  226 :  229 :  236 :  240 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : 2.29 : 2.88 : 2.96 : 3.11 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.107: 1.101: 1.096: 1.092:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  244 :  247 :  249 :  251 :
Uоп: 3.25 : 3.40 : 3.52 : 3.69 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   290 : Y-строка  8  Cmax=  1.143 долей ПДК (x=   310.0; напр.ветра=231)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.123: 1.143: 1.134: 1.125: 1.117:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  231 :  239 :  244 :  248 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.12 : 2.59 : 2.74 : 2.93 : 3.05 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.110: 1.103: 1.098: 1.093:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  251 :  254 :  255 :  257 :
Uоп: 3.19 : 3.34 : 3.50 : 3.65 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   190 : Y-строка  9  Cmax=  1.158 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=235)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.088: 1.158: 1.149: 1.139: 1.129: 1.120:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  235 :  245 :  251 :  255 :  257 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : 2.36 : 2.59 : 2.65 : 2.87 : 2.96 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.112: 1.105: 1.099: 1.094:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  259 :  260 :  261 :  262 :
Uоп: 3.15 : 3.30 : 3.46 : 3.62 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    90 : Y-строка 10  Cmax=  1.156 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=260)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.111: 1.156: 1.152: 1.141: 1.131: 1.121:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  249 :  260 :  263 :  265 :  266 :  267 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.21 : 2.34 : 2.53 : 2.62 : 2.82 : 2.96 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.113: 1.105: 1.099: 1.094:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  267 :  268 :  268 :  268 :
Uоп: 3.13 : 3.28 : 3.45 : 3.61 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -10 : Y-строка 11  Cmax=  1.157 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=290)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.123: 1.157: 1.152: 1.141: 1.130: 1.121:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  308 :  290 :  283 :  280 :  278 :  277 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.21 : 2.34 : 2.54 : 2.62 : 2.82 : 2.96 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.112: 1.105: 1.099: 1.094:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  276 :  275 :  274 :  274 :
Uоп: 3.13 : 3.29 : 3.45 : 3.62 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -110 : Y-строка 12  Cmax=  1.156 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=312)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.070: 1.156: 1.147: 1.138: 1.128: 1.119:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  312 :  300 :  293 :  289 :  286 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : 2.42 : 2.59 : 2.67 : 2.89 : 3.02 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.111: 1.104: 1.098: 1.093:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  284 :  282 :  281 :  280 :
Uоп: 3.16 : 3.32 : 3.48 : 3.63 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -210 : Y-строка 13  Cmax=  1.141 долей ПДК (x=   310.0; напр.ветра=313)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.104: 1.141: 1.132: 1.124: 1.116:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  313 :  305 :  299 :  294 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.04 : 2.62 : 2.78 : 2.96 : 3.07 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.109: 1.103: 1.097: 1.093:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  291 :  289 :  287 :  285 :
Uоп: 3.21 : 3.36 : 3.52 : 3.67 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -310 : Y-строка 14  Cmax=  1.126 долей ПДК (x=   410.0; напр.ветра=313)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.067: 1.111: 1.126: 1.119: 1.112:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :  313 :  307 :  302 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : 2.12 : 2.93 : 3.02 : 3.14 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.106: 1.100: 1.095: 1.091:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  298 :  295 :  292 :  290 :
Uоп: 3.26 : 3.43 : 3.56 : 3.71 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -410 : Y-строка 15  Cmax=  1.114 долей ПДК (x=   510.0; напр.ветра=314)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.078: 1.106: 1.114: 1.108:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :  314 :  309 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : 2.28 : 3.11 : 3.20 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.103: 1.098: 1.093: 1.090:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  304 :  301 :  298 :  295 :
Uоп: 3.36 : 3.50 : 3.63 : 3.79 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -510 : Y-строка 16  Cmax=  1.104 долей ПДК (x=   610.0; напр.ветра=314)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.064: 1.083: 1.100: 1.104:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :  315 :  314 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.04 : 2.04 : 2.78 : 3.34 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.099: 1.095: 1.091: 1.088:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  310 :  306 :  303 :  300 :
Uоп: 3.45 : 3.56 : 3.71 : 3.89 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -610 : Y-строка 17  Cmax=  1.096 долей ПДК (x=   710.0; напр.ветра=314)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.059: 1.068: 1.083: 1.094:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :  315 :  315 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.07 : 2.04 : 2.07 : 3.06 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.096: 1.092: 1.089: 1.086:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  314 :  310 :  307 :  304 :
Uоп: 3.56 : 3.68 : 3.84 : 3.97 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -710 : Y-строка 18  Cmax=  1.089 долей ПДК (x=   810.0; напр.ветра=314)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.062: 1.071: 1.081:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :  315 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.07 : 2.04 : 2.36 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.089: 1.089: 1.087: 1.084:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  315 :  314 :  311 :  308 :
Uоп: 3.29 : 3.81 : 3.96 : 4.10 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -810 : Y-строка 19  Cmax=  1.084 долей ПДК (x=   910.0; напр.ветра=314)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.059: 1.064: 1.072:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :  315 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.12 : 2.07 : 2.07 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.079: 1.084: 1.084: 1.082:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  315 :  315 :  314 :  311 :
Uоп: 2.59 : 3.52 : 4.05 : 4.22 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -910 : Y-строка 20  Cmax=  1.081 долей ПДК (x=   910.0; напр.ветра=315)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.061: 1.066:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  315 :  315 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.07 : 2.07 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 1.071: 1.077: 1.081: 1.080:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  315 :  315 :  315 :  314 :
Uоп: 2.12 : 2.87 : 3.77 : 4.23 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   210.0 м,  Y=   190.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.1580398 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   235 град.
                       и скорости ветра  2.36 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   1.0575000 |  91.3 (Вклад источников  8.7%)|
|  1 | 0001 | Т |     1.5112|   0.1005398 | 100.00 |100.00 | 0.066528007  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       60 м;  Y=       40 |
      |  Длина и ширина     : L=   1900 м;  B=   1900 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.061 1.066 1.072 1.077 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.059 1.064 1.072 1.080 1.085 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.062 1.072 1.082 1.090 1.090 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.060 1.070 1.085 1.097 1.097 1.093 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.065 1.086 1.104 1.105 1.100 1.096 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.082 1.113 1.115 1.109 1.104 1.099 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.071 1.121 1.128 1.121 1.114 1.107 1.101 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.123 1.143 1.134 1.125 1.117 1.110 1.103 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.088 1.158 1.149 1.139 1.129 1.120 1.112 1.105 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.111 1.156 1.152 1.141 1.131 1.121 1.113 1.105 |-10
                                                                                                                 |
11-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.123 1.157 1.152 1.141 1.130 1.121 1.112 1.105 |-11
                                                                                                                 |
12-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.070 1.156 1.147 1.138 1.128 1.119 1.111 1.104 |-12
                                                                                                                 |
13-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.104 1.141 1.132 1.124 1.116 1.109 1.103 |-13
                                                                                                                 |
14-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.067 1.111 1.126 1.119 1.112 1.106 1.100 |-14
                                                                                                                 |
15-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.078 1.106 1.114 1.108 1.103 1.098 |-15
                                                                                                                 |
16-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.064 1.083 1.100 1.104 1.099 1.095 |-16
                                                                                                                 |
17-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.059 1.068 1.083 1.094 1.096 1.092 |-17
                                                                                                                 |
18-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.062 1.071 1.081 1.089 1.089 |-18
                                                                                                                 |
19-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.059 1.064 1.072 1.079 1.084 |-19
                                                                                                                 |
20-| 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.058 1.061 1.066 1.071 1.077 |-20
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20  
    --|-----|---
     1.081 1.081 |- 1
                 |
     1.085 1.083 |- 2
                 |
     1.087 1.085 |- 3
                 |
     1.090 1.087 |- 4
                 |
     1.092 1.088 |- 5
                 |
     1.094 1.090 |- 6
                 |
     1.096 1.092 |- 7
                 |
     1.098 1.093 |- 8
                 |
     1.099 1.094 |- 9
                 |
     1.099 1.094 |-10
                 |
     1.099 1.094 |-11
                 |
     1.098 1.093 |-12
                 |
     1.097 1.093 |-13
                 |
     1.095 1.091 |-14
                 |
     1.093 1.090 |-15
                 |
     1.091 1.088 |-16
                 |
     1.089 1.086 |-17
                 |
     1.087 1.084 |-18
                 |
     1.084 1.082 |-19
                 |
     1.081 1.080 |-20
                 |
    --|-----|---
      19    20  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  1.1580398
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   210.0 м
     ( X-столбец 12, Y-строка 9)      Yм =   190.0 м
 При опасном направлении ветра  :     235 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  2.36 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    906:   897:   499:   797:   697:   597:   597:   498:   697:   797:   897:   908:   905:   897:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     75:    78:    81:    81:    83:    86:   -14:   -17:   -17:   -19:   -22:   -24:   173:   178:   180:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    797:   697:   597:   904:   501:   897:   797:   697:   597:   909:   914:   909:   914:   902:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    181:   183:   186:   272:   278:   278:   281:   283:   286:   287:   287:   359:   359:   370:   377:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.070: 1.058: 1.058: 1.058: 1.062: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.101:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.02 : > 2  : > 2  : > 2  : 2.04 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.12 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    897:   797:   697:   597:   909:   909:   914:   901:   503:   897:   797:   697:   597:   909:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    378:   381:   383:   386:   387:   430:   430:   469:   475:   478:   481:   483:   486:   487:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.060: 1.066: 1.079: 1.058: 1.060: 1.059: 1.061: 1.117: 1.062: 1.068: 1.080: 1.099: 1.062: 1.063:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  226 :  226 :  226 :  ЗАП :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :
Uоп: > 2  : 2.07 : 2.04 : 2.04 : > 2  : 2.07 : 2.12 : 2.07 : 3.05 : 2.07 : 2.04 : 2.07 : 2.59 : 2.07 : 2.07 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    914:   900:   504:   897:   797:   697:   597:   897:   898:   797:   800:   697:   702:   597:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    502:   567:   574:   578:   581:   583:   586:   666:   666:   667:   667:   669:   669:   671:   671:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.063: 1.068: 1.111: 1.069: 1.079: 1.093: 1.106: 1.076: 1.076: 1.087: 1.086: 1.098: 1.098: 1.102: 1.102:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  226 :  226 :  231 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  226 :  230 :  230 :
Uоп: 2.07 : 2.07 : 3.17 : 2.07 : 2.07 : 2.80 : 3.26 : 2.12 : 2.12 : 2.93 : 2.92 : 3.47 : 3.46 : 3.38 : 3.39 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    505:   501:   583:   597:   497:   664:   697:   746:   797:   828:   897:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    672:  -111:  -114:  -114:  -116:  -116:  -117:  -118:  -119:  -120:  -122:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.105: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  235 :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :
Uоп: 3.28 : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   475.0 м,  Y=   503.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.1166792 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   226 град.
                       и скорости ветра  3.05 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   1.0575000 |  94.7 (Вклад источников  5.3%)|
|  1 | 0001 | Т |     1.5112|   0.0591792 | 100.00 |100.00 | 0.039159361  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6007=0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)                                        
                           0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  85
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -248:  -250:  -250:  -249:  -249:  -245:  -242:  -243:  -241:  -235:  -225:  -225:  -225:  -211:  -193:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    149:   111:   101:   101:    82:    45:    36:    26:    -9:   -44:   -78:   -79:   -80:  -115:  -148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -171:  -145:  -116:   -84:   -50:   -14:     7:     7:     8:    23:    38:    45:    51:    61:    64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -179:  -206:  -230:  -250:  -266:  -278:  -282:  -282:  -282:  -285:  -286:  -287:  -287:  -288:  -288:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     64:    82:   120:   156:   191:   224:   255:   282:   306:   326:   342:   354:   358:   358:   358:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -287:  -287:  -282:  -273:  -259:  -241:  -219:  -193:  -164:  -132:   -98:   -62:   -41:   -41:   -40:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    361:   362:   363:   363:   364:   364:   363:   363:   358:   358:   360:   360:   359:   359:   355:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -25:   -10:    -3:     3:    13:    16:    16:    34:    72:    72:   101:   111:   111:   130:   167:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.063:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  ЗАП :  226 :
Uоп: > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : > 2  : 2.04 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    345:   331:   313:   291:   265:   236:   205:   170:   135:    98:    60:    50:    50:    31:    -6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    204:   239:   272:   302:   330:   354:   374:   390:   402:   409:   411:   411:   410:   410:   406:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.083: 1.116: 1.143: 1.144: 1.143: 1.143: 1.142: 1.142: 1.141: 1.141: 1.141: 1.141: 1.141: 1.141: 1.141:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  226 :  226 :  226 :  230 :  236 :  242 :  247 :  253 :  258 :  264 :  270 :  271 :  271 :  274 :  279 :
Uоп: 2.02 : 2.06 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.62 : 2.62 : 2.62 : 2.62 : 2.62 : 2.62 : 2.62 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=    -43:   -78:  -111:  -141:  -169:  -193:  -213:  -229:  -241:  -248:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    396:   382:   364:   342:   316:   287:   256:   221:   186:   149:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 1.142: 1.142: 1.142: 1.143: 1.143: 1.144: 1.134: 1.101: 1.073: 1.058:
Cф : 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058: 1.058:
Фоп:  285 :  291 :  296 :  302 :  308 :  313 :  315 :  315 :  315 :  ЗАП :
Uоп: 2.62 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.59 : 2.36 : 2.04 : 2.02 : > 2  :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   302.0 м,  Y=   291.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   1.1439722 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   230 град.
                       и скорости ветра  2.59 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   1.0575000 |  92.4 (Вклад источников  7.6%)|
|  1 | 0001 | Т |     1.5112|   0.0864722 | 100.00 |100.00 | 0.057219367  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0330--------
 0001  Т    15.0  0.40  5.80  0.7288 1200.      23.00      57.00                           1.0 1.00   0 0.0891200
          --------- Примесь 0342--------
 0001  Т    15.0  0.40  5.80  0.7288 1200.      23.00      57.00                           1.0 1.00   0 0.0317000


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    1.763240| Т  |   0.117480 |   2.32  |   229.1  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    1.763240  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.117480 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      2.32 м/с         |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)
---------------------------------------------------------------------------
|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |
---------------------------------------------------------------------------
|Пост N 003: X=0, Y=0                                                     |
|  0330  |   0.0934000|   0.0828000|   0.0929000|   0.0849000|   0.0825000|
|        |   0.1868000|   0.1656000|   0.1858000|   0.1698000|   0.1650000|
---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 2.32 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 60,  Y= 40
                    размеры: длина(по Х)= 1900, ширина(по Y)= 1900, шаг сетки= 100
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   990 : Y-строка  1  Cmax=  0.227 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.215: 0.213: 0.216: 0.218: 0.220: 0.222: 0.224: 0.226: 0.227: 0.227: 0.227: 0.226: 0.225: 0.223: 0.221: 0.218:
Cф : 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  135 :  139 :  143 :  147 :  151 :  156 :  161 :  167 :  173 :  179 :  185 :  191 :  197 :  203 :  208 :  212 :
Uоп: 4.17 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.216: 0.214: 0.212: 0.210:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  216 :  220 :  224 :  227 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.74 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   890 : Y-строка  2  Cmax=  0.234 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.217: 0.220: 0.219: 0.222: 0.224: 0.227: 0.230: 0.232: 0.233: 0.234: 0.233: 0.232: 0.230: 0.228: 0.225: 0.222:
Cф : 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  132 :  135 :  139 :  144 :  148 :  154 :  159 :  166 :  172 :  179 :  186 :  193 :  199 :  205 :  210 :  215 :
Uоп: 4.04 : 3.91 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.219: 0.217: 0.214: 0.212:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  220 :  223 :  227 :  230 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   790 : Y-строка  3  Cmax=  0.242 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.220: 0.223: 0.226: 0.226: 0.230: 0.233: 0.236: 0.239: 0.241: 0.242: 0.241: 0.240: 0.237: 0.234: 0.230: 0.227:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  129 :  132 :  135 :  140 :  145 :  151 :  157 :  164 :  171 :  179 :  187 :  194 :  201 :  208 :  214 :  219 :
Uоп: 3.95 : 3.81 : 3.64 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.223: 0.220: 0.216: 0.214:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  223 :  227 :  230 :  233 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   690 : Y-строка  4  Cmax=  0.251 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.222: 0.226: 0.230: 0.235: 0.235: 0.240: 0.244: 0.247: 0.250: 0.251: 0.250: 0.248: 0.245: 0.241: 0.236: 0.232:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  125 :  128 :  132 :  135 :  141 :  147 :  154 :  161 :  170 :  178 :  187 :  196 :  204 :  211 :  218 :  223 :
Uоп: 3.84 : 3.67 : 3.56 : 3.42 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.227: 0.223: 0.219: 0.216:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  227 :  231 :  234 :  237 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  5  Cmax=  0.261 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.225: 0.229: 0.234: 0.240: 0.245: 0.247: 0.252: 0.257: 0.260: 0.261: 0.260: 0.258: 0.253: 0.248: 0.242: 0.236:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  120 :  123 :  127 :  131 :  135 :  142 :  150 :  158 :  168 :  179 :  189 :  199 :  208 :  216 :  222 :  228 :
Uоп: 3.73 : 3.56 : 3.46 : 3.33 : 3.18 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.231: 0.226: 0.222: 0.218:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  232 :  236 :  239 :  242 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   490 : Y-строка  6  Cmax=  0.274 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.227: 0.232: 0.238: 0.245: 0.252: 0.258: 0.261: 0.268: 0.272: 0.274: 0.273: 0.269: 0.263: 0.256: 0.249: 0.242:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  115 :  118 :  121 :  125 :  130 :  135 :  144 :  154 :  165 :  178 :  191 :  203 :  214 :  222 :  228 :  234 :
Uоп: 3.64 : 3.51 : 3.33 : 3.21 : 3.09 : 2.92 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.235: 0.229: 0.224: 0.220:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  238 :  241 :  244 :  246 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   390 : Y-строка  7  Cmax=  0.287 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.229: 0.235: 0.242: 0.249: 0.257: 0.266: 0.273: 0.279: 0.284: 0.287: 0.285: 0.280: 0.273: 0.264: 0.255: 0.247:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  110 :  112 :  115 :  119 :  123 :  129 :  135 :  147 :  161 :  178 :  195 :  209 :  221 :  229 :  236 :  240 :
Uоп: 3.56 : 3.44 : 3.28 : 3.11 : 3.00 : 2.88 : 2.70 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.239: 0.232: 0.226: 0.221:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  244 :  247 :  249 :  251 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   290 : Y-строка  8  Cmax=  0.299 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=177)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.231: 0.237: 0.245: 0.253: 0.262: 0.273: 0.283: 0.289: 0.296: 0.299: 0.297: 0.291: 0.282: 0.271: 0.261: 0.251:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  104 :  106 :  108 :  111 :  114 :  119 :  127 :  138 :  154 :  177 :  200 :  219 :  231 :  239 :  244 :  248 :
Uоп: 3.52 : 3.39 : 3.21 : 3.07 : 2.92 : 2.78 : 2.64 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.242: 0.234: 0.228: 0.223:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  251 :  254 :  255 :  257 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   190 : Y-строка  9  Cmax=  0.301 долей ПДК (x=  -190.0; напр.ветра=122)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.232: 0.239: 0.247: 0.256: 0.266: 0.278: 0.290: 0.301: 0.295: 0.277: 0.290: 0.300: 0.289: 0.277: 0.265: 0.254:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   98 :   99 :  101 :  102 :  105 :  108 :  113 :  122 :  140 :  174 :  213 :  235 :  245 :  251 :  255 :  257 :
Uоп: 3.51 : 3.35 : 3.18 : 3.02 : 2.85 : 2.73 : 2.59 : 2.47 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.244: 0.236: 0.229: 0.224:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  259 :  260 :  261 :  262 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    90 : Y-строка 10  Cmax=  0.303 долей ПДК (x=  -190.0; напр.ветра= 99)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.233: 0.240: 0.248: 0.257: 0.268: 0.280: 0.293: 0.303: 0.269: 0.200: 0.247: 0.298: 0.292: 0.279: 0.267: 0.256:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   92 :   92 :   93 :   93 :   94 :   95 :   96 :   99 :  106 :  158 :  249 :  260 :  263 :  265 :  266 :  267 :
Uоп: 3.50 : 3.33 : 3.14 : 3.00 : 2.84 : 2.69 : 2.56 : 2.34 : 2.30 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.246: 0.237: 0.230: 0.224:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  267 :  268 :  268 :  268 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -10 : Y-строка 11  Cmax=  0.303 долей ПДК (x=  -190.0; напр.ветра= 73)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.233: 0.240: 0.247: 0.257: 0.268: 0.280: 0.292: 0.303: 0.278: 0.225: 0.261: 0.299: 0.292: 0.279: 0.267: 0.255:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   86 :   85 :   85 :   84 :   83 :   81 :   78 :   73 :   59 :   11 :  308 :  290 :  283 :  280 :  278 :  277 :
Uоп: 3.50 : 3.34 : 3.17 : 3.00 : 2.85 : 2.70 : 2.56 : 2.31 : 2.30 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.245: 0.237: 0.230: 0.224:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  276 :  275 :  274 :  274 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -110 : Y-строка 12  Cmax=  0.299 долей ПДК (x=   -90.0; напр.ветра= 34)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.232: 0.238: 0.246: 0.255: 0.265: 0.276: 0.288: 0.299: 0.299: 0.292: 0.297: 0.297: 0.286: 0.275: 0.264: 0.253:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   80 :   78 :   77 :   75 :   72 :   68 :   62 :   52 :   34 :    4 :  332 :  312 :  300 :  293 :  289 :  286 :
Uоп: 3.52 : 3.32 : 3.18 : 3.03 : 2.87 : 2.74 : 2.62 : 2.50 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.244: 0.236: 0.229: 0.223:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  284 :  282 :  281 :  280 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -210 : Y-строка 13  Cmax=  0.295 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  3)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.231: 0.237: 0.244: 0.252: 0.261: 0.271: 0.280: 0.286: 0.292: 0.295: 0.294: 0.288: 0.279: 0.269: 0.259: 0.250:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   74 :   72 :   69 :   66 :   63 :   57 :   50 :   39 :   23 :    3 :  342 :  325 :  313 :  304 :  299 :  295 :
Uоп: 3.52 : 3.40 : 3.23 : 3.07 : 2.92 : 2.81 : 2.69 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.241: 0.234: 0.227: 0.222:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  291 :  289 :  287 :  285 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -310 : Y-строка 14  Cmax=  0.282 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.229: 0.234: 0.241: 0.248: 0.255: 0.264: 0.267: 0.275: 0.280: 0.282: 0.281: 0.276: 0.269: 0.262: 0.253: 0.245:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   68 :   66 :   63 :   59 :   54 :   48 :   40 :   30 :   17 :    2 :  347 :  333 :  322 :  313 :  307 :  302 :
Uоп: 3.61 : 3.46 : 3.32 : 3.14 : 3.02 : 2.89 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.238: 0.231: 0.225: 0.221:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  298 :  295 :  292 :  290 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -410 : Y-строка 15  Cmax=  0.269 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.227: 0.231: 0.237: 0.243: 0.249: 0.251: 0.258: 0.264: 0.267: 0.269: 0.268: 0.265: 0.260: 0.254: 0.247: 0.240:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   63 :   60 :   57 :   53 :   48 :   41 :   34 :   25 :   14 :    2 :  349 :  338 :  328 :  320 :  314 :  309 :
Uоп: 3.67 : 3.52 : 3.36 : 3.24 : 3.13 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.234: 0.228: 0.223: 0.219:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  304 :  301 :  298 :  295 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -510 : Y-строка 16  Cmax=  0.258 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.224: 0.228: 0.233: 0.238: 0.239: 0.244: 0.249: 0.254: 0.257: 0.258: 0.257: 0.255: 0.250: 0.246: 0.240: 0.235:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   58 :   55 :   52 :   47 :   42 :   36 :   29 :   21 :   11 :    1 :  351 :  342 :  333 :  326 :  319 :  314 :
Uоп: 3.77 : 3.62 : 3.49 : 3.37 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.230: 0.225: 0.221: 0.217:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  310 :  306 :  303 :  300 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -610 : Y-строка 17  Cmax=  0.247 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.222: 0.225: 0.229: 0.229: 0.233: 0.237: 0.241: 0.244: 0.247: 0.247: 0.247: 0.245: 0.242: 0.238: 0.234: 0.230:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   54 :   51 :   47 :   43 :   38 :   32 :   25 :   18 :   10 :    1 :  353 :  344 :  337 :  330 :  324 :  319 :
Uоп: 3.88 : 3.71 : 3.60 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.226: 0.222: 0.218: 0.215:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  314 :  310 :  307 :  304 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -710 : Y-строка 18  Cmax=  0.239 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.219: 0.222: 0.222: 0.224: 0.228: 0.231: 0.234: 0.236: 0.238: 0.239: 0.238: 0.237: 0.234: 0.232: 0.228: 0.225:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   50 :   47 :   46 :   39 :   34 :   28 :   22 :   16 :    8 :    1 :  354 :  346 :  339 :  333 :  328 :  323 :
Uоп: 3.97 : 3.85 : 3.33 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.222: 0.219: 0.216: 0.213:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  318 :  314 :  311 :  308 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -810 : Y-строка 19  Cmax=  0.231 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.216: 0.216: 0.218: 0.220: 0.223: 0.225: 0.228: 0.229: 0.231: 0.231: 0.231: 0.230: 0.228: 0.226: 0.224: 0.221:
Cф : 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   46 :   46 :   39 :   35 :   31 :   25 :   20 :   14 :    7 :    1 :  354 :  348 :  342 :  336 :  331 :  326 :
Uоп: 4.10 : 3.52 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.218: 0.216: 0.213: 0.211:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  322 :  318 :  314 :  311 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.76 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -910 : Y-строка 20  Cmax=  0.225 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.212: 0.212: 0.215: 0.217: 0.219: 0.221: 0.222: 0.224: 0.225: 0.225: 0.225: 0.224: 0.223: 0.221: 0.219: 0.217:
Cф : 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   46 :   40 :   36 :   32 :   28 :   23 :   18 :   12 :    7 :    1 :  355 :  349 :  343 :  338 :  333 :  329 :
Uоп: 3.74 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.215: 0.213: 0.211: 0.210:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  325 :  321 :  317 :  314 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 0.76 : 0.73 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -190.0 м,  Y=    90.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3031349 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    99 град.
                       и скорости ветра  2.34 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.1858000 |  61.3 (Вклад источников 38.7%)|
|  1 | 0001 | Т |     1.7632|   0.1173349 | 100.00 |100.00 | 0.066545054  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       60 м;  Y=       40 |
      |  Длина и ширина     : L=   1900 м;  B=   1900 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.215 0.213 0.216 0.218 0.220 0.222 0.224 0.226 0.227 0.227 0.227 0.226 0.225 0.223 0.221 0.218 0.216 0.214 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.217 0.220 0.219 0.222 0.224 0.227 0.230 0.232 0.233 0.234 0.233 0.232 0.230 0.228 0.225 0.222 0.219 0.217 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.220 0.223 0.226 0.226 0.230 0.233 0.236 0.239 0.241 0.242 0.241 0.240 0.237 0.234 0.230 0.227 0.223 0.220 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.222 0.226 0.230 0.235 0.235 0.240 0.244 0.247 0.250 0.251 0.250 0.248 0.245 0.241 0.236 0.232 0.227 0.223 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.225 0.229 0.234 0.240 0.245 0.247 0.252 0.257 0.260 0.261 0.260 0.258 0.253 0.248 0.242 0.236 0.231 0.226 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.227 0.232 0.238 0.245 0.252 0.258 0.261 0.268 0.272 0.274 0.273 0.269 0.263 0.256 0.249 0.242 0.235 0.229 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.229 0.235 0.242 0.249 0.257 0.266 0.273 0.279 0.284 0.287 0.285 0.280 0.273 0.264 0.255 0.247 0.239 0.232 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.231 0.237 0.245 0.253 0.262 0.273 0.283 0.289 0.296 0.299 0.297 0.291 0.282 0.271 0.261 0.251 0.242 0.234 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.232 0.239 0.247 0.256 0.266 0.278 0.290 0.301 0.295 0.277 0.290 0.300 0.289 0.277 0.265 0.254 0.244 0.236 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.233 0.240 0.248 0.257 0.268 0.280 0.293 0.303 0.269 0.200 0.247 0.298 0.292 0.279 0.267 0.256 0.246 0.237 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.233 0.240 0.247 0.257 0.268 0.280 0.292 0.303 0.278 0.225 0.261 0.299 0.292 0.279 0.267 0.255 0.245 0.237 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.232 0.238 0.246 0.255 0.265 0.276 0.288 0.299 0.299 0.292 0.297 0.297 0.286 0.275 0.264 0.253 0.244 0.236 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.231 0.237 0.244 0.252 0.261 0.271 0.280 0.286 0.292 0.295 0.294 0.288 0.279 0.269 0.259 0.250 0.241 0.234 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.229 0.234 0.241 0.248 0.255 0.264 0.267 0.275 0.280 0.282 0.281 0.276 0.269 0.262 0.253 0.245 0.238 0.231 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.227 0.231 0.237 0.243 0.249 0.251 0.258 0.264 0.267 0.269 0.268 0.265 0.260 0.254 0.247 0.240 0.234 0.228 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.224 0.228 0.233 0.238 0.239 0.244 0.249 0.254 0.257 0.258 0.257 0.255 0.250 0.246 0.240 0.235 0.230 0.225 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.222 0.225 0.229 0.229 0.233 0.237 0.241 0.244 0.247 0.247 0.247 0.245 0.242 0.238 0.234 0.230 0.226 0.222 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.219 0.222 0.222 0.224 0.228 0.231 0.234 0.236 0.238 0.239 0.238 0.237 0.234 0.232 0.228 0.225 0.222 0.219 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.216 0.216 0.218 0.220 0.223 0.225 0.228 0.229 0.231 0.231 0.231 0.230 0.228 0.226 0.224 0.221 0.218 0.216 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.212 0.212 0.215 0.217 0.219 0.221 0.222 0.224 0.225 0.225 0.225 0.224 0.223 0.221 0.219 0.217 0.215 0.213 |-20
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20  
    --|-----|---
     0.212 0.210 |- 1
                 |
     0.214 0.212 |- 2
                 |
     0.216 0.214 |- 3
                 |
     0.219 0.216 |- 4
                 |
     0.222 0.218 |- 5
                 |
     0.224 0.220 |- 6
                 |
     0.226 0.221 |- 7
                 |
     0.228 0.223 |- 8
                 |
     0.229 0.224 |- 9
                 |
     0.230 0.224 |-10
                 |
     0.230 0.224 |-11
                 |
     0.229 0.223 |-12
                 |
     0.227 0.222 |-13
                 |
     0.225 0.221 |-14
                 |
     0.223 0.219 |-15
                 |
     0.221 0.217 |-16
                 |
     0.218 0.215 |-17
                 |
     0.216 0.213 |-18
                 |
     0.213 0.211 |-19
                 |
     0.211 0.210 |-20
                 |
    --|-----|---
      19    20  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.3031349
 Достигается в точке с координатами:  Xм =  -190.0 м
     ( X-столбец 8, Y-строка 10)      Yм =    90.0 м
 При опасном направлении ветра  :      99 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  2.34 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    906:   897:   499:   797:   697:   597:   597:   498:   697:   797:   897:   908:   905:   897:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     75:    78:    81:    81:    83:    86:   -14:   -17:   -17:   -19:   -22:   -24:   173:   178:   180:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.232: 0.233: 0.272: 0.241: 0.250: 0.260: 0.260: 0.273: 0.250: 0.241: 0.233: 0.232: 0.232: 0.232: 0.269:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  184 :  184 :  187 :  184 :  185 :  187 :  176 :  175 :  176 :  177 :  177 :  177 :  190 :  190 :  200 :
Uоп: 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    797:   697:   597:   904:   501:   897:   797:   697:   597:   909:   914:   909:   914:   902:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    181:   183:   186:   272:   278:   278:   281:   283:   286:   287:   287:   359:   359:   370:   377:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.240: 0.248: 0.258: 0.230: 0.264: 0.231: 0.237: 0.245: 0.254: 0.230: 0.229: 0.228: 0.228: 0.228: 0.257:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  192 :  194 :  197 :  196 :  210 :  197 :  199 :  202 :  206 :  197 :  197 :  202 :  201 :  202 :  219 :
Uоп: 2.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    897:   797:   697:   597:   909:   909:   914:   901:   503:   897:   797:   697:   597:   909:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    378:   381:   383:   386:   387:   430:   430:   469:   475:   478:   481:   483:   486:   487:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.228: 0.235: 0.241: 0.249: 0.227: 0.226: 0.226: 0.226: 0.250: 0.226: 0.231: 0.237: 0.243: 0.225: 0.224:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  203 :  206 :  209 :  214 :  203 :  206 :  205 :  208 :  225 :  208 :  212 :  216 :  221 :  209 :  209 :
Uоп: 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    914:   900:   504:   897:   797:   697:   597:   897:   898:   797:   800:   697:   702:   597:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    502:   567:   574:   578:   581:   583:   586:   666:   666:   667:   667:   669:   669:   671:   671:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.224: 0.223: 0.244: 0.223: 0.227: 0.233: 0.237: 0.220: 0.220: 0.224: 0.224: 0.229: 0.228: 0.233: 0.232:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  209 :  213 :  231 :  213 :  217 :  221 :  226 :  217 :  217 :  221 :  221 :  225 :  225 :  230 :  230 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    505:   501:   583:   597:   497:   664:   697:   746:   797:   828:   897:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    672:  -111:  -114:  -114:  -116:  -116:  -117:  -118:  -119:  -120:  -122:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.237: 0.270: 0.260: 0.259: 0.270: 0.252: 0.249: 0.244: 0.240: 0.237: 0.232: 0.232:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  235 :  163 :  165 :  166 :  162 :  167 :  168 :  168 :  169 :  169 :  170 :  170 :
Uоп: 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 2.00 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -17.0 м,  Y=   498.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2726451 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   175 град.
                       и скорости ветра  2.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.1868000 |  68.5 (Вклад источников 31.5%)|
|  1 | 0001 | Т |     1.7632|   0.0858451 | 100.00 |100.00 | 0.048685990  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)                 

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  85
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -248:  -250:  -250:  -249:  -249:  -245:  -242:  -243:  -241:  -235:  -225:  -225:  -225:  -211:  -193:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    149:   111:   101:   101:    82:    45:    36:    26:    -9:   -44:   -78:   -79:   -80:  -115:  -148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.287: 0.289: 0.289: 0.289: 0.290: 0.291: 0.291: 0.291: 0.291: 0.291: 0.291: 0.291: 0.291: 0.291: 0.291:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  338 :  344 :  346 :  346 :  349 :  356 :  358 :  359 :    6 :   13 :   20 :   20 :   20 :   27 :   34 :
Uоп: 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -171:  -145:  -116:   -84:   -50:   -14:     7:     7:     8:    23:    38:    45:    51:    61:    64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -179:  -206:  -230:  -250:  -266:  -278:  -282:  -282:  -282:  -285:  -286:  -287:  -287:  -288:  -288:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.290: 0.294: 0.294: 0.294: 0.294: 0.294: 0.294: 0.294: 0.294: 0.294: 0.294: 0.294: 0.294: 0.293: 0.293:
Cф : 0.187: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186:
Фоп:   42 :   49 :   56 :   63 :   70 :   77 :   81 :   81 :   81 :   84 :   86 :   88 :   89 :   91 :   91 :
Uоп: 2.00 : 2.53 : 2.53 : 2.55 : 2.55 : 2.53 : 2.53 : 2.53 : 2.53 : 2.53 : 2.55 : 2.54 : 2.54 : 2.54 : 2.54 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     64:    82:   120:   156:   191:   224:   255:   282:   306:   326:   342:   354:   358:   358:   358:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -287:  -287:  -282:  -273:  -259:  -241:  -219:  -193:  -164:  -132:   -98:   -62:   -41:   -41:   -40:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.294: 0.293: 0.293: 0.293: 0.293: 0.293: 0.293: 0.292: 0.290: 0.290: 0.290: 0.290: 0.290: 0.290: 0.290:
Cф : 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.186: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   91 :   95 :  102 :  108 :  115 :  122 :  129 :  135 :  143 :  150 :  157 :  164 :  168 :  168 :  168 :
Uоп: 2.53 : 2.53 : 2.54 : 2.53 : 2.54 : 2.54 : 2.54 : 2.52 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    361:   362:   363:   363:   364:   364:   363:   363:   358:   358:   360:   360:   359:   359:   355:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -25:   -10:    -3:     3:    13:    16:    16:    34:    72:    72:   101:   111:   111:   130:   167:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.290: 0.290: 0.290: 0.290: 0.290: 0.290: 0.290: 0.290: 0.290: 0.290: 0.289: 0.289: 0.289: 0.288: 0.287:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  171 :  174 :  175 :  176 :  178 :  179 :  179 :  182 :  189 :  189 :  194 :  196 :  196 :  200 :  206 :
Uоп: 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    345:   331:   313:   291:   265:   236:   205:   170:   135:    98:    60:    50:    50:    31:    -6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    204:   239:   272:   302:   330:   354:   374:   390:   402:   409:   411:   411:   410:   410:   406:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.286: 0.285: 0.284: 0.282: 0.281: 0.281: 0.280: 0.280: 0.279: 0.279: 0.279: 0.279: 0.279: 0.279: 0.279:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  212 :  218 :  224 :  230 :  236 :  242 :  247 :  253 :  258 :  264 :  270 :  271 :  271 :  274 :  279 :
Uоп: 2.00 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=    -43:   -78:  -111:  -141:  -169:  -193:  -213:  -229:  -241:  -248:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    396:   382:   364:   342:   316:   287:   256:   221:   186:   149:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.279: 0.280: 0.280: 0.281: 0.281: 0.282: 0.283: 0.284: 0.286: 0.287:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  285 :  291 :  296 :  302 :  308 :  313 :  319 :  325 :  331 :  338 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 2.00 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=  -206.0 м,  Y=  -145.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.2940951 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    49 град.
                       и скорости ветра  2.53 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.1858000 |  63.2 (Вклад источников 36.8%)|
|  1 | 0001 | Т |     1.7632|   0.1082951 | 100.00 |100.00 | 0.061418261  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


3. Исходные параметры источников.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников
     Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников
     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
_________________________________________________________________________________________________________________
 Код  |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |    X1    |    Y1    |    X2    |    Y2    |Alf| F | КР  |Ди| Выброс  
~Ист.~|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~м3/с~~|градС|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|~~~~м~~~~~|гр.|~~~|~~~~~|~~|~~~г/с~~~
          --------- Примесь 0330--------
 0001  Т    15.0  0.40  5.80  0.7288 1200.      23.00      57.00                           1.0 1.00   0 0.0891200
          --------- Примесь 0333--------
 6004  П1    2.0                       0.0     104.00      55.00       2.00       2.00   0 1.0 1.00   0 0.0000036


4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
__________________________________________________________________
| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а      |
|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn          |
| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным|
|   по всей площади, а Cm - концентрация одиночного источника,   |
|   расположенного в центре симметрии, с суммарным М             |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|__________Источники___________|_____Их расчетные параметры______|
|Номер| Код  |     Mq     |Тип |     Cm     |    Um   |    Xm    |
|-п/п-|-Ист.-|------------|----|-[доли ПДК]-|--[м/с]--|----[м]---|
|   1 | 0001 |    0.178240| Т  |   0.011876 |   2.32  |   229.1  |
|   2 | 6004 |    0.000450| П1 |   0.016072 |   0.50  |    11.4  |
|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|
|Суммарный Mq=    0.178690  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)      |
|Сумма Cм по всем источникам =     0.027948 долей ПДК            |
|----------------------------------------------------------------|
|Средневзвешенная опасная скорость ветра =      1.27 м/с         |
|----------------------------------------------------------------|
|Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм <  0.05 долей ПДК   |
|________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 28.7 град.С)
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

      Фоновая концентрация на постах (в мг/м3 / долях ПДК)
---------------------------------------------------------------------------
|Код загр|   Штиль    |  Северное  | Восточное  |   Южное    |  Западное  |
|вещества|  U<=2м/с   |направление |направление |направление |направление |
---------------------------------------------------------------------------
|Пост N 003: X=0, Y=0                                                     |
|  0330  |   0.0934000|   0.0828000|   0.0929000|   0.0849000|   0.0825000|
|        |   0.1868000|   0.1656000|   0.1858000|   0.1698000|   0.1650000|
---------------------------------------------------------------------------

     Расчет по прямоугольнику 001 : 1900x1900 с шагом 100
     Расчет по границе санзоны. Покрытие РП  001
     Расчет по территории жилой застройки. Покрытие РП  001
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с
     Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.27 м/с


6. Результаты расчета в виде таблицы.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился на прямоугольнике 1
     с параметрами: координаты центра  X= 60,  Y= 40
                    размеры: длина(по Х)= 1900, ширина(по Y)= 1900, шаг сетки= 100
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   990 : Y-строка  1  Cmax=  0.191 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.189: 0.190: 0.190: 0.190: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.190: 0.190: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  136 :  139 :  143 :  147 :  151 :  156 :  161 :  167 :  173 :  179 :  185 :  191 :  197 :  202 :  208 :  212 :
Uоп: 0.76 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.189: 0.189:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  216 :  220 :  224 :  227 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 0.76 : 0.74 :
          :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   890 : Y-строка  2  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.192: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  132 :  136 :  139 :  144 :  148 :  154 :  159 :  166 :  172 :  179 :  186 :  193 :  199 :  205 :  210 :  215 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.190: 0.189:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  219 :  223 :  227 :  230 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.76 :
          :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   790 : Y-строка  3  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.191: 0.191:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  129 :  132 :  136 :  140 :  145 :  151 :  157 :  164 :  171 :  179 :  187 :  194 :  201 :  208 :  214 :  219 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.190: 0.190: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  223 :  227 :  230 :  233 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   690 : Y-строка  4  Cmax=  0.193 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.192: 0.192: 0.191:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  125 :  128 :  132 :  136 :  141 :  147 :  154 :  161 :  170 :  179 :  188 :  196 :  204 :  211 :  218 :  223 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.190: 0.190: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  227 :  231 :  234 :  237 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   590 : Y-строка  5  Cmax=  0.194 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=179)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.193: 0.194: 0.194: 0.194: 0.194: 0.194: 0.194: 0.193: 0.192: 0.192:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  120 :  123 :  127 :  131 :  136 :  142 :  150 :  158 :  168 :  179 :  189 :  199 :  208 :  216 :  222 :  228 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.190: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  232 :  236 :  239 :  242 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   490 : Y-строка  6  Cmax=  0.196 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.194: 0.194: 0.195: 0.195: 0.196: 0.196: 0.195: 0.195: 0.194: 0.193: 0.192:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  115 :  118 :  121 :  125 :  130 :  136 :  144 :  154 :  165 :  178 :  191 :  203 :  213 :  222 :  228 :  234 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.191: 0.191: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  238 :  241 :  244 :  246 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   390 : Y-строка  7  Cmax=  0.197 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=178)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.192: 0.193: 0.194: 0.194: 0.195: 0.196: 0.197: 0.197: 0.197: 0.196: 0.196: 0.195: 0.194: 0.193:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  110 :  112 :  115 :  118 :  123 :  129 :  137 :  147 :  161 :  178 :  195 :  209 :  221 :  229 :  236 :  240 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.008: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.191: 0.191: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  244 :  247 :  249 :  251 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   290 : Y-строка  8  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=177)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.192: 0.193: 0.194: 0.195: 0.196: 0.197: 0.198: 0.198: 0.198: 0.197: 0.197: 0.195: 0.194: 0.193:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  104 :  106 :  108 :  110 :  114 :  119 :  127 :  137 :  154 :  177 :  200 :  219 :  231 :  239 :  244 :  248 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.007: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.192: 0.191: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  251 :  253 :  255 :  257 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   190 : Y-строка  9  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=234)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.194: 0.196: 0.197: 0.198: 0.198: 0.196: 0.197: 0.198: 0.197: 0.196: 0.195: 0.194:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   98 :   99 :  101 :  102 :  105 :  108 :  113 :  122 :  139 :  174 :  213 :  234 :  245 :  251 :  255 :  257 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.009: 0.010: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.193: 0.192: 0.191: 0.191:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  259 :  260 :  261 :  262 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=    90 : Y-строка 10  Cmax=  0.199 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=259)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.192: 0.193: 0.194: 0.195: 0.196: 0.197: 0.198: 0.195: 0.189: 0.195: 0.199: 0.198: 0.196: 0.195: 0.194:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   92 :   92 :   93 :   93 :   94 :   95 :   96 :   99 :  106 :  110 :  190 :  259 :  263 :  265 :  266 :  267 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.29 : 0.68 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.008: 0.002: 0.008: 0.011: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 6004 : 6004 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001:      :      : 0.001: 0.001:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      : 6004 :      :      : 6004 : 6004 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.193: 0.192: 0.191: 0.191:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  267 :  268 :  268 :  268 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=   -10 : Y-строка 11  Cmax=  0.199 долей ПДК (x=   210.0; напр.ветра=290)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.192: 0.193: 0.193: 0.195: 0.196: 0.197: 0.198: 0.196: 0.191: 0.194: 0.199: 0.198: 0.196: 0.195: 0.194:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   86 :   85 :   85 :   83 :   83 :   81 :   78 :   73 :   60 :   11 :  308 :  290 :  283 :  280 :  278 :  277 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.009: 0.004: 0.007: 0.011: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 0.001: 0.000:      :      :      :
Ки :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      : 6004 : 6004 :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.193: 0.192: 0.191: 0.191:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  276 :  275 :  274 :  274 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
Ви :      :      :      :      :
Ки :      :      :      :      :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -110 : Y-строка 12  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=   -90.0; напр.ветра= 34)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.194: 0.196: 0.197: 0.198: 0.198: 0.197: 0.198: 0.198: 0.197: 0.196: 0.195: 0.194:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   80 :   78 :   77 :   75 :   72 :   68 :   62 :   52 :   34 :    4 :  333 :  312 :  300 :  293 :  289 :  286 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.193: 0.192: 0.191: 0.191:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  284 :  282 :  281 :  280 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.006: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -210 : Y-строка 13  Cmax=  0.198 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  3)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.192: 0.193: 0.194: 0.195: 0.196: 0.197: 0.198: 0.198: 0.198: 0.197: 0.196: 0.195: 0.194: 0.193:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   74 :   72 :   69 :   66 :   63 :   57 :   50 :   39 :   23 :    3 :  342 :  325 :  313 :  305 :  299 :  295 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.010: 0.011: 0.011: 0.011: 0.010: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.192: 0.191: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  291 :  289 :  287 :  285 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -310 : Y-строка 14  Cmax=  0.196 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.192: 0.193: 0.193: 0.194: 0.195: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.195: 0.194: 0.194: 0.193:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   68 :   66 :   63 :   59 :   54 :   48 :   41 :   30 :   17 :    2 :  347 :  333 :  322 :  314 :  307 :  302 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.008: 0.009: 0.009: 0.010: 0.009: 0.009: 0.008: 0.008: 0.007: 0.006:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.191: 0.191: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  298 :  295 :  293 :  290 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -410 : Y-строка 15  Cmax=  0.195 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  2)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.191: 0.191: 0.192: 0.193: 0.193: 0.194: 0.195: 0.195: 0.195: 0.195: 0.195: 0.194: 0.194: 0.193: 0.192:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   63 :   60 :   57 :   53 :   48 :   42 :   34 :   25 :   14 :    2 :  350 :  338 :  329 :  320 :  314 :  309 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.008: 0.007: 0.007: 0.006: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.191: 0.191: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  304 :  301 :  298 :  295 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -510 : Y-строка 16  Cmax=  0.194 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.193: 0.194: 0.194: 0.194: 0.194: 0.194: 0.193: 0.193: 0.192: 0.192:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   58 :   55 :   52 :   47 :   42 :   36 :   29 :   21 :   11 :    1 :  351 :  342 :  333 :  326 :  319 :  314 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.190: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  310 :  306 :  303 :  300 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -610 : Y-строка 17  Cmax=  0.193 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.192: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.193: 0.192: 0.192: 0.192: 0.191:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   54 :   51 :   47 :   43 :   38 :   32 :   25 :   18 :   10 :    1 :  353 :  344 :  337 :  330 :  324 :  319 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.190: 0.190: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  314 :  310 :  307 :  304 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -710 : Y-строка 18  Cmax=  0.192 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.192: 0.191: 0.191: 0.191:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   50 :   47 :   43 :   39 :   34 :   28 :   22 :   16 :    8 :    1 :  354 :  346 :  340 :  333 :  328 :  323 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.190: 0.189:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  318 :  314 :  311 :  308 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -810 : Y-строка 19  Cmax=  0.191 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.189: 0.190: 0.190: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   47 :   43 :   39 :   35 :   31 :   26 :   20 :   14 :    7 :    1 :  354 :  348 :  342 :  336 :  331 :  326 :
Uоп: 2.00 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.190: 0.190: 0.189:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  322 :  318 :  314 :  311 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 0.76 :
          :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.003: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________
 y=  -910 : Y-строка 20  Cmax=  0.191 долей ПДК (x=    10.0; напр.ветра=  1)
----------:_________________________________________________________________________________________________________
 x=  -890 :  -790:  -690:  -590:  -490:  -390:  -290:  -190:   -90:    10:   110:   210:   310:   410:   510:   610:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.189: 0.189: 0.190: 0.190: 0.190: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.190: 0.190: 0.190: 0.190:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   43 :   40 :   36 :   32 :   28 :   23 :   18 :   12 :    7 :    1 :  355 :  349 :  344 :  338 :  333 :  329 :
Uоп: 0.75 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----____________________________
 x=    710:   810:   910:  1010:
----------:------:------:------:
Qc : 0.190: 0.189: 0.189: 0.189:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  325 :  321 :  318 :  314 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 0.76 : 0.74 :
          :      :      :      :
Ви : 0.003: 0.003: 0.002: 0.002:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   210.0 м,  Y=    90.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1991376 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   259 град.
                       и скорости ветра  1.98 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.1868000 |  93.8 (Вклад источников  6.2%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.1782|   0.0110831 |  89.83 | 89.83 | 0.062180668  |
|  2 | 6004 | П1| 0.00045000|   0.0012545 |  10.17 |100.00 |   2.7878873  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|      Остальные источники не влияют на данную точку (0 источников)       |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



7. Суммарные концентрации в узлах расчетной сетки.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            


       _____Параметры_расчетного_прямоугольника_No  1_____
      |  Координаты центра  : X=       60 м;  Y=       40 |
      |  Длина и ширина     : L=   1900 м;  B=   1900 м   |
      |  Шаг сетки (dX=dY)  : D=    100 м                 |
       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

   (Символ ^ означает наличие источника вблизи расчетного узла)

      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
   *--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
 1-| 0.189 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 |- 1
                                                                                                                 |
 2-| 0.190 0.190 0.190 0.190 0.191 0.191 0.191 0.191 0.192 0.192 0.192 0.191 0.191 0.191 0.191 0.190 0.190 0.190 |- 2
                                                                                                                 |
 3-| 0.190 0.190 0.190 0.191 0.191 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.191 0.191 0.191 0.190 |- 3
                                                                                                                 |
 4-| 0.190 0.190 0.191 0.191 0.192 0.192 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.192 0.192 0.191 0.191 0.190 |- 4
                                                                                                                 |
 5-| 0.190 0.191 0.191 0.192 0.192 0.193 0.193 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.193 0.192 0.192 0.191 0.191 |- 5
                                                                                                                 |
 6-| 0.190 0.191 0.192 0.192 0.193 0.194 0.194 0.195 0.195 0.196 0.196 0.195 0.195 0.194 0.193 0.192 0.192 0.191 |- 6
                                                                                                                 |
 7-| 0.191 0.191 0.192 0.193 0.194 0.194 0.195 0.196 0.197 0.197 0.197 0.196 0.196 0.195 0.194 0.193 0.192 0.191 |- 7
                                                                                                                 |
 8-| 0.191 0.191 0.192 0.193 0.194 0.195 0.196 0.197 0.198 0.198 0.198 0.197 0.197 0.195 0.194 0.193 0.192 0.192 |- 8
                                                                                                                 |
 9-| 0.191 0.192 0.192 0.193 0.194 0.196 0.197 0.198 0.198 0.196 0.197 0.198 0.197 0.196 0.195 0.194 0.193 0.192 |- 9
                                                                                                                 |
10-| 0.191 0.192 0.193 0.194 0.195 0.196 0.197 0.198 0.195 0.189 0.195 0.199 0.198 0.196 0.195 0.194 0.193 0.192 |-10
                                                                                                                 |
11-| 0.191 0.192 0.193 0.193 0.195 0.196 0.197 0.198 0.196 0.191 0.194 0.199 0.198 0.196 0.195 0.194 0.193 0.192 |-11
                                                                                                                 |
12-| 0.191 0.192 0.192 0.193 0.194 0.196 0.197 0.198 0.198 0.197 0.198 0.198 0.197 0.196 0.195 0.194 0.193 0.192 |-12
                                                                                                                 |
13-| 0.191 0.191 0.192 0.193 0.194 0.195 0.196 0.197 0.198 0.198 0.198 0.197 0.196 0.195 0.194 0.193 0.192 0.192 |-13
                                                                                                                 |
14-| 0.191 0.191 0.192 0.193 0.193 0.194 0.195 0.196 0.196 0.196 0.196 0.196 0.195 0.194 0.194 0.193 0.192 0.191 |-14
                                                                                                                 |
15-| 0.190 0.191 0.191 0.192 0.193 0.193 0.194 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 0.194 0.194 0.193 0.192 0.192 0.191 |-15
                                                                                                                 |
16-| 0.190 0.191 0.191 0.192 0.192 0.193 0.193 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.193 0.193 0.192 0.192 0.191 0.191 |-16
                                                                                                                 |
17-| 0.190 0.190 0.191 0.191 0.192 0.192 0.192 0.193 0.193 0.193 0.193 0.193 0.192 0.192 0.192 0.191 0.191 0.190 |-17
                                                                                                                 |
18-| 0.190 0.190 0.190 0.191 0.191 0.191 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.191 0.191 0.191 0.190 0.190 |-18
                                                                                                                 |
19-| 0.189 0.190 0.190 0.190 0.190 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.190 0.190 0.190 |-19
                                                                                                                 |
20-| 0.189 0.189 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.191 0.191 0.191 0.191 0.191 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.189 |-20
                                                                                                                 |
   |--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---
      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18  
      19    20  
    --|-----|---
     0.189 0.189 |- 1
                 |
     0.190 0.189 |- 2
                 |
     0.190 0.190 |- 3
                 |
     0.190 0.190 |- 4
                 |
     0.190 0.190 |- 5
                 |
     0.191 0.190 |- 6
                 |
     0.191 0.190 |- 7
                 |
     0.191 0.190 |- 8
                 |
     0.191 0.191 |- 9
                 |
     0.191 0.191 |-10
                 |
     0.191 0.191 |-11
                 |
     0.191 0.191 |-12
                 |
     0.191 0.190 |-13
                 |
     0.191 0.190 |-14
                 |
     0.191 0.190 |-15
                 |
     0.190 0.190 |-16
                 |
     0.190 0.190 |-17
                 |
     0.190 0.189 |-18
                 |
     0.190 0.189 |-19
                 |
     0.189 0.189 |-20
                 |
    --|-----|---
      19    20  


       В целом по расчетному прямоугольнику:
 Безразмерная макс. концентрация ---> Cм =  0.1991376
 Достигается в точке с координатами:  Xм =   210.0 м
     ( X-столбец 12, Y-строка 10)     Yм =    90.0 м
 При опасном направлении ветра  :     259 град.
  и "опасной" скорости ветра    :  1.98 м/с


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  72
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    906:   897:   499:   797:   697:   597:   597:   498:   697:   797:   897:   908:   905:   897:   500:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=     75:    78:    81:    81:    83:    86:   -14:   -17:   -17:   -19:   -22:   -24:   173:   178:   180:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.192: 0.195: 0.192: 0.193: 0.194: 0.194: 0.196: 0.193: 0.192: 0.192: 0.191: 0.191: 0.191: 0.195:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  183 :  184 :  187 :  184 :  185 :  187 :  176 :  175 :  176 :  177 :  177 :  177 :  190 :  190 :  199 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.005: 0.009: 0.005: 0.006: 0.007: 0.007: 0.009: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.008:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    797:   697:   597:   904:   501:   897:   797:   697:   597:   909:   914:   909:   914:   902:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    181:   183:   186:   272:   278:   278:   281:   283:   286:   287:   287:   359:   359:   370:   377:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.193: 0.194: 0.191: 0.195: 0.191: 0.192: 0.193: 0.194: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.194:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  192 :  194 :  197 :  196 :  210 :  197 :  199 :  202 :  206 :  197 :  197 :  201 :  201 :  202 :  218 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.006: 0.007: 0.004: 0.008: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.007:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    897:   797:   697:   597:   909:   909:   914:   901:   503:   897:   797:   697:   597:   909:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    378:   381:   383:   386:   387:   430:   430:   469:   475:   478:   481:   483:   486:   487:   502:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.192: 0.192: 0.193: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.193: 0.191: 0.191: 0.192: 0.193: 0.191: 0.191:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  203 :  206 :  209 :  214 :  203 :  205 :  205 :  208 :  225 :  208 :  212 :  216 :  221 :  209 :  209 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.005: 0.005: 0.006: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.006: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.004: 0.004:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    914:   900:   504:   897:   797:   697:   597:   897:   898:   797:   800:   697:   702:   597:   604:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    502:   567:   574:   578:   581:   583:   586:   666:   666:   667:   667:   669:   669:   671:   671:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.191: 0.191: 0.193: 0.191: 0.191: 0.191: 0.192: 0.190: 0.190: 0.191: 0.191: 0.191: 0.191: 0.192: 0.191:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  209 :  213 :  231 :  213 :  217 :  221 :  226 :  217 :  217 :  221 :  221 :  225 :  225 :  230 :  230 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.004: 0.004: 0.006: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
________________________________________________________________________________________
 y=    505:   501:   583:   597:   497:   664:   697:   746:   797:   828:   897:   909:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    672:  -111:  -114:  -114:  -116:  -116:  -117:  -118:  -119:  -120:  -122:  -122:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.192: 0.195: 0.194: 0.194: 0.195: 0.193: 0.193: 0.193: 0.192: 0.192: 0.191: 0.191:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  235 :  163 :  165 :  166 :  162 :  167 :  168 :  168 :  169 :  169 :  170 :  170 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.005: 0.008: 0.007: 0.007: 0.008: 0.007: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -17.0 м,  Y=   498.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1955115 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении   175 град.
                       и скорости ветра  1.98 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.1868000 |  95.5 (Вклад источников  4.5%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.1782|   0.0086339 |  99.11 | 99.11 | 0.048439544  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.1954339    99.11                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000777     0.89 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
     Город     :004 Караганда.
     Объект    :0001 ТОО "Утилизация ЛТД" 2026.
     Вар.расч. :3     Расч.год:  2027(СП)      Расчет проводился 18.08.2026 09:15
     Группа суммации :6044=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)       
                           0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)                                            

     Коды источников уникальны в рамках всего предприятия
     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  85
     Запрошен учет дифференцированного фона с постов для новых источников
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 8.0(Uмр) м/с

            ___________Расшифровка_обозначений____________
            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
            | Cф - фоновая концентрация   [ доли  ПДК ]  |
            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |
            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |
            | Ки - код источника для верхней строки Ви   |
    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -248:  -250:  -250:  -249:  -249:  -245:  -242:  -243:  -241:  -235:  -225:  -225:  -225:  -211:  -193:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    149:   111:   101:   101:    82:    45:    36:    26:    -9:   -44:   -78:   -79:   -80:  -115:  -148:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  338 :  344 :  346 :  346 :  349 :  356 :  358 :    0 :    6 :   13 :   20 :   20 :   20 :   27 :   34 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=   -171:  -145:  -116:   -84:   -50:   -14:     7:     7:     8:    23:    38:    45:    51:    61:    64:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -179:  -206:  -230:  -250:  -266:  -278:  -282:  -282:  -282:  -285:  -286:  -287:  -287:  -288:  -288:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   42 :   49 :   56 :   63 :   70 :   77 :   81 :   81 :   81 :   84 :   86 :   88 :   89 :   91 :   91 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=     64:    82:   120:   156:   191:   224:   255:   282:   306:   326:   342:   354:   358:   358:   358:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=   -287:  -287:  -282:  -273:  -259:  -241:  -219:  -193:  -164:  -132:   -98:   -62:   -41:   -41:   -40:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:   91 :   95 :  102 :  108 :  115 :  122 :  129 :  136 :  143 :  150 :  157 :  164 :  168 :  168 :  168 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    361:   362:   363:   363:   364:   364:   363:   363:   358:   358:   360:   360:   359:   359:   355:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    -25:   -10:    -3:     3:    13:    16:    16:    34:    72:    72:   101:   111:   111:   130:   167:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  171 :  174 :  175 :  176 :  178 :  179 :  179 :  182 :  189 :  189 :  194 :  196 :  196 :  199 :  206 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=    345:   331:   313:   291:   265:   236:   205:   170:   135:    98:    60:    50:    50:    31:    -6:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    204:   239:   272:   302:   330:   354:   374:   390:   402:   409:   411:   411:   410:   410:   406:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196: 0.196:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  212 :  218 :  224 :  230 :  236 :  241 :  247 :  253 :  258 :  264 :  270 :  271 :  271 :  274 :  279 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009: 0.009:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
__________________________________________________________________________
 y=    -43:   -78:  -111:  -141:  -169:  -193:  -213:  -229:  -241:  -248:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=    396:   382:   364:   342:   316:   287:   256:   221:   186:   149:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.196: 0.196: 0.196: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197: 0.197:
Cф : 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187: 0.187:
Фоп:  285 :  291 :  296 :  302 :  308 :  314 :  319 :  325 :  331 :  338 :
Uоп: 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 : 1.98 :
          :      :      :      :      :      :      :      :      :      :
Ви : 0.009: 0.009: 0.009: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010: 0.010:
Ки : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 : 0001 :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v4.0.  Модель:  МРК-2014
          Координаты точки :  X=   -78.0 м,  Y=  -225.0 м
                                     _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.1973780 доли ПДКмр|
                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    20 град.
                       и скорости ветра  1.98 м/с
Всего источников: 2. В таблице заказано вкладчиков 20, но не более 95.0% вклада
_____________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________
|Ном.| Код  |Тип|   Выброс  |    Вклад    |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|-Ист.-|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]-|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  Фоновая концентрация Cf  |   0.1868000 |  94.6 (Вклад источников  5.4%)|
|  1 | 0001 | Т |     0.1782|   0.0104896 |  99.16 | 99.16 | 0.058851164  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                   В сумме =   0.1972896    99.16                        |
| Суммарный вклад остальных =   0.0000883     0.84 (1 источник)           |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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4.7, OuncTTenBHbil peaepeyap(S) NpeacTaanser cooit
pesepayap, nonene kIt Ha ABE YaCTH KaCCETHEM

BUNSTROM, RaHHAR YCTaHOBKA CIYKUT ANA GUNSTPALMA
BOAHOLLENOUHOTO PACTBOPa U3 ABcopGepa. 3arpasHeHHbIi
BOAHOWIENOUHO/ PACTBOP NOCTyNaeT & pesepsyap

BMeCTe Caeit 1 HeB3BeLLIEHHBIMU YacTALiaMM (30N07). B
OTCTOMHMKE HEB3BELLIEHHBIE HACTULIbI (3013) OCERAIOT Ha AHO,

2 Cara NORHHMAETCH Ha NoBEpXHOCTS pesepsyapa. fanee
OMULLEHHLI BORHOLLETIONHO PACTBOP UEpe3 GANTD KacceTy.
OCTyNaET B OTENLHSI OTCeK, 1 ke U3 Herd nononHAET
0Bvem soasi 8 PU(), auacTi ero NonaeTca Ha GOpCyHKY
A6c0p6epa(3) u bopcyHiky ToyGe BeTypi. B pansweliuem
'06pa30BaBLUAACH Ha NOBEPXHOCTY CaX@ U CKOMNEHMe 30kl
[PYIHEM NyTeM Y2NSETCH M3 OMMCTUTENbHOMD PE3ePEyapa.
Caa NoCTyNaeT Ha AoNoNHATENEHOS CHUTaHME, 3 30na
nepeMmeLLaeT & 30n0NpUENHIK.

1. PV (Peaxtusrin Vicnapurens)
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[opopa : 004 KaparaHga

O6bekT : 0001 TOO "Ytunusauua JIT" 2026 Bap.Ne 3
MK 9PA v4.0 Mogenb: MPK-2014

0337 Yrnepopa okeng (Okucbk yrnepoga, YrapHbii ras) (584)

YcnoBHble 0603HauYeHus:

L XKunbie 30HbI, rpynna N 02 >
. Xunble 3oHbl, rpynna N 03

TeppuTopus NpeanpusTis
[~ ICanuTapHo-3aLLuTHbIE 30HbI, rpynna N 01
t MaKcuM. 3HaueH!e KOHLEHTpaLmm

Pacu. npamoyronbHuk N 01

Makc koHueHTpauus 0.9430966 MOK gocturaetcs B Touke x=-190 y= 90
[Mpu onacHom HanpasneHun 99° n onacHom ckopocTtu BeTpa 1.98 m/c
PacueTHbIn npsamoyronbHuk N2 1, wmpuxna 1900 m, Boicota 1900 m,

war pacyetHon ceTku 100 M, KonmMuecTBo pacyeTHbIX Touek 20*20
Pacuét Ha cylecTBytoLLee NosoXeHue.
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[opopa : 004 KaparaHga
O6bekT : 0001 TOO "Ytunusauua JIT" 2026 Bap.Ne 3
MK 9PA v4.0 Mogenb: MPK-2014

0330 Cepa guokcug, (AHrmapua cepHucTblin, CepHucTbiv ras, Cepa (IV) okeua) (516)

YcnoBHble 0603HauYeHus:

L XKunbie 30HbI, rpynna N 02
. Xunble 3oHbl, rpynna N 03

TeppuTopus NpeanpusTis
[~ ICanuTapHo-3aLLuTHbIE 30HbI, rpynna N 01
t MaKcuM. 3HaueH!e KOHLEHTpaLmm

Pacu. npamoyronbHuk N 01

Makc koHueHTpauus 0.1981376 MOK gocturaetcsa B Touke x=-190 y= 90
[Mpu onacHom HanpasneHun 99° n onacHom ckopocTtu BeTpa 1.98 m/c
PacueTHbIn npsamoyronbHuk N2 1, wmpuxna 1900 m, Boicota 1900 m,

war pacyetHon ceTku 100 M, KonmMuecTBo pacyeTHbIX Touek 20*20
Pacuét Ha cylecTBytoLLee NosoXeHue.
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[opopa : 004 KaparaHga

O6bekT : 0001 TOO "Ytunusauua JIT" 2026 Bap.Ne 3
MK 9PA v4.0 Mogenb: MPK-2014

0328 Yrnepoga (Caxa, Yrnepop 4yepHbint) (583)

YcnoBHble 0603HauYeHus:

L XKunbie 30HbI, rpynna N 02
. Xunble 3oHbl, rpynna N 03

TeppuTopus NpeanpusTis
[~ ICanuTapHo-3aLLuTHbIE 30HbI, rpynna N 01
t MaKcuM. 3HaueH!e KOHLEHTpaLmm

Pacu. npamoyronbHuk N 01

Makc koHueHTpauus 0.1830576 MOK gocturaetcs B Touke x= 10 y=-110
[Mpu onacHom HanpasneHun 4° n onacHol ckopocTu BeTpa 2.32 m/c
PacueTHbIn npsamoyronbHuk N2 1, wmpuxna 1900 m, Boicota 1900 m,

war pacyetHon ceTku 100 M, KonmMuecTBo pacyeTHbIX Touek 20*20
Pacuét Ha cylecTBytoLLee NosoXeHue.
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[opopa : 004 KaparaHga

O6bekT : 0001 TOO "Ytunusauua JIT" 2026 Bap.Ne 3
MK 9PA v4.0 Mogenb: MPK-2014

0301 Asorta (IV) anokcug, (Asota guokeun) (4)

YcnoBHble 0603HauYeHus:

L XKunbie 30HbI, rpynna N 02
. Xunble 3oHbl, rpynna N 03

TeppuTopus NpeanpusTis
[~ ICanuTapHo-3aLLuTHbIE 30HbI, rpynna N 01
t MaKcuM. 3HaueH!e KOHLEHTpaLmm

Pacu. npamoyronbHuk N 01

Makc koHueHTpaums 0.9811818 MNOK gocturaetca B Touke x= 210 y= 190
[Npu onacHom HanpasneHun 235° n onacHoli ckopocTu BeTpa 2.36 m/c
PacueTHbIn npsamoyronbHuk N2 1, wmpuxna 1900 m, Boicota 1900 m,

war pacyetHon ceTku 100 M, KonmMuecTBo pacyeTHbIX Touek 20*20

Pacuét Ha cylecTBytoLLee NosoXeHue.
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[opopa : 004 KaparaHga

O6bekT : 0001 TOO "Ytunusauua JIT" 2026 Bap.Ne 3
MK 9PA v4.0 Mogenb: MPK-2014

0304 Aszor (Il) okcupg, (A3soTta okeup) (6)

YcnoBHble 0603HauYeHus:

L XKunbie 30HbI, rpynna N 02
. Xunble 3oHbl, rpynna N 03

TeppuTopus NpeanpusTis
[~ ICanuTapHo-3aLLuTHbIE 30HbI, rpynna N 01
t MaKcuM. 3HaueH!e KOHLEHTpaLmm

Pacu. npamoyronbHuk N 01

Makc koHueHTpauus 0.1328856 MOK gocturaetcs B Touke x=-190 y= 90
[Mpu onacHom HanpasneHun 99° n onacHom ckopocTtu BeTpa 1.98 m/c
PacueTHbIn npsamoyronbHuk N2 1, wmpuxna 1900 m, Boicota 1900 m,

war pacyetHon ceTku 100 M, KonmMuecTBo pacyeTHbIX Touek 20*20
Pacuét Ha cylecTBytoLLee NosoXeHue.
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