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Наименование предприятия ЗАКАЗЧИКА системы и его реквизиты: ТОО «Gold Tengry Estate» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Бостандыкский район, улица Сатпаева, дом 18а Телефон: +7 778 883 5533. 

Наименование предприятия ИСПОЛНИТЕЛЯ системы и его реквизиты: ТОО «West Project Company Engineering» Республика Казахстан, 060097, Атырауская область, г. Атырау, мкрн. Самал, ул. Нурлыжол, дом 1А, Сотовый: + 7 701 277 67 00

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА: С целью достижения планового объема добычи нефти, а также обеспечения сбора и транспорта нефти запланировано расширение установки подготовки нефти и газа на месторождения «Масабай». 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, м/р «Масабай».
   
Краткое описание намечаемой деятельности
  Согласно договору № S-PE-017-26 от 01.06.2026г. и задания на проектирования внесены изменения: • Обустройство площадки скважины и ее выкидной линии: исключена обустройство скважины №9; • Исключена установка НГСВ 2-1,6-2400 (1ед.); • Исключена замена тестового сепаратора НГСВ 2-1,6-1400 на НГСВ 2-1,6-1600; • Исключена установка тестового сепаратора НГСВ 2-1,6-1400; • Исключена замена путевого подогревателя нефти ПП-0,63 на автоматизированный путевой подогреватель нефти ПП-0,63АЖ (1ед.) работающей на жидком топливе и на попутном газе; • Предусмотрена замена путевого подогревателя нефти ПП-0,63 на электротеплообменник; • Исключена дополнительные автоматизированные путевые подогреватели нефти ПП0,63АЖ (2ед.) работающей на жидком топливе и на попутном газе; • Исключена установка емкости РГСН-10 (1ед.) для хранения жидкого топлива путевых подогревателей ПП-0,63АЖ; • Исключена подпорные насосы (1ед.) для подачи жидкого топлива на путевые подогреватели; • Исключена замена резервуара горизонтального стального нефтяного РГСН-75 на РГСН100 (1ед.);

Исключена установка дополнительные резервуары горизонтальные стальные нефтяные РГСН-100 (3ед.); • Предусмотрен дополнительный резервуар горизонтальный стальной нефтяной РГСН-60 (1ед.); • Исключена замена резервуара горизонтального стального водяного РГСВ-75 на РГСВ-100 (1ед.); • Исключены дополнительные резервуары горизонтальные стальные водяные РГСВ-100 (3ед.); • Исключен дополнительный насос 3Д 3К (Трипликс) для откачки пластовые воды в систему ППД (1ед.); • Исключена замена существующего газового сепаратора ГС 1-1,6-600 на газовый сепаратор ГС 1-1,6-800; • Исключен существующий газовый сепаратор ГС 1-1,6-600; • Предусмотрена свеча продувочная. Проект выполнен в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан, обеспечивающих безопасную эксплуатацию запроектированного объекта. Проект разработан в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами проектирования и производства строительных работ. Проект РООС к рабочему проекту разработан в соответствии с Экологическим кодексом РК и Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки»

Земельные ресурсы, почва
Влияние строительных работ на почвенный покров связано преимущественно с факторами механического воздействия. Механическое воздействие на почвенный покров обусловлено объемами земляных работ: горизонтальной и вертикальной планировкой территории, перемещением и отсыпкой грунта. При этом прогнозируется, что воздействие ограничится площадью строительной площадки. Одним из наиболее распространенных последствий механического воздействия является активизация процессов эрозии почвы.
Таким образом, реализация намечаемой деятельности окажет существенное воздействие на почвенный покров путем формирования техногенного ландшафта и нарушением почвенного покрова.


Существующее положение 

Месторождение «Масабай» в административном отношении расположено в Жылыойском районе Атырауской области Республики Казахстан. Ближайшими населенными пунктами являются: г.Кульсары, нефтепромысловый поселок Косчагыл. Областной центр, г. Атырау, находится в 250 км к северо-западу (рис.1.1). Ближайшая железнодорожная станция, Кульсары, расположена к северо-востоку в 43 км, а ближайшее разрабатываемое месторождение «Косчагыл» к северо-востоку в 15 км. В 20 км западнее месторождения проходит газотранспортная магистраль «Средняя Азия - Центр» и нефтепровод «Мангышлак - Самара».

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Проектными решениями предусматривается строительство новых сооружений обустройства месторождения, обеспечивающих дополнительную добычу, сбор и транспорт продукции скважин. Рабочим проектом предусматривается обустроить добывающие скважины, вышедшие из бурения. Подбор типа устьевого оборудования скважин, устанавливаемого на площадках добывающих скважин, и его обвязка выполняется, согласно данному проекту и «Типовой схемы обвязки устья добывающих скважин м/р «Масабай», утверждённых ТОО «Gold Tengry Estate» и согласованный с уполномоченным органом. Исходя из задания на проектирование и технических условий, в основу разработки проекта заложены следующие данные: Объем проектирования по данному объекту: • обустройство добывающих скважин №№ 20, 21, 23, 25, 26, 27, вышедших из бурения; • выкидная линия от скважин до УПН для сбора и транспорта нефти; • перевод нагнетательной скважины №8 на добывающую; • перевод добывающей скважины №2 на нагнетательную; • нагнетательная линия от УПН до скважин для заводнения пластов; • автоматизация и электроснабжение проектируемых объектов. Основные решения по генеральному плану Планировочные решения по генеральному плану приняты с учетом технологических схем; расположения существующих и проектируемых инженерных сетей; обеспечения рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на месторождении. Участки обустройства устьев скважин в плане имеет конфигурацию круга, с диаметром Ø57 метров и состоят из следующих сооружений: • Устье скважины; • Площадка под инвентарные приемные мостки; • Площадка под ремонтный агрегат; • Якоря оттяжек мачты; • Ограждение устья скважин. Грунтовое обвалование, предусмотренное на устье эксплуатационной нефтяной скважины, предназначено для временного удержания разлива нефти в случае аварии на устье скважины. Диаметр обвалования в плане составляет Ø57м. Обваловка в плане имеет форму круга, с одной стороны предусмотрен пандус (съезд) длиной 6,1м, предназначенный для проезда спецтехники к скважине. Ширина подошвы грунтового вала составляет 3,3м при высоте 0,7м. В случае возникновения пожароопасной ситуации, приближение противопожарных машин и эвакуация персонала будет возможно с любого направления. Разбивку на участке, производят, начиная от оси скважин. Разбивку проектируемых объектов вести от координатных точек. На территории предусмотрена внутрипромысловая соединяющая автодорога для доступа персонала. Ширина проезжей части дороги составляет 6,5м для основной дороги и 4,5м - подъезд для обслуживания площадок. Ограждение территории предусмотрено в соответствии с действующими нормативными документами, не ниже 2,0м. При вертикальной планировке применен способ, при котором поверхность определяется проектными отметками и красными горизонталями

Поверхность участка предусмотрена с минимальным уклоном 0,005 в сторону наклона естественного рельефа местности. Проектные горизонтали проведены через 0.1 метров. Основные технические показатели по генплану УПН: • Площадь участка в условных границах – 1,1011 га; • Площадь застройки – 1511,0 м2; • Площадь твердых покрытий – 2920,0 м2; • Площадь озеленения – 65,80 м2. Основные технические показатели по генплану Обустройства скважин: • Площадь участка в условных границах – 0,36 га; • Площадь застройки – 199,6 м2; • Площадь свободных от застройки – 3400,4м2. Площадь территории всего участка по Государственному Акту: 128,00га. Основные технологические решения Раздел «Технологические решения» Рабочего проекта «Проект расширение обустройства месторождения «Масабай» при промышленной эксплуатации. Корректировка» предусматривает обустройство нефтяных и нагнетательных скважин и их выкидных линий Ø89х5мм и нагнетательных линий Ø89х8мм. В данном разделе проекта предусматривается обустройство эксплуатационных №№8, 20, 21, 23, 25, 26, 27 скважин, перевод добывающей скважины №2 на нагнетательную, состоящий из технологической обвязки устья скважины с обвалование устья скважины, приустьевых площадок, площадки под ремонтные агрегаты. Способ добычи нефти – забойный винтовой насос. Устья скважины оборудованы колонной головкой ОКК2-35х178-245-340 и фонтанной арматурой АФК-65-35. Фонтанная арматура скважины соединяется с промысловыми коммуникациями сбора пластовой жидкости с помощью манифольда, служащего для подключения к трубному и затрубному пространствам агрегатов для проведения различных операций при пуске и эксплуатации скважины. Выкидные подземные трубопроводы из стальных труб Ø89х5 по ГОСТ 8732-78* скважин подают нефтегазовую продукцию под давлением 0,3 – 0,6 МПа на УПН. Нагнетательные линии Ø89х8мм предусматривается для закачки воды в скважину №2. Трубопроводы запроектированы из стальных бесшовных термообработанных труб диаметром 89мм толщиной стенки 8мм из стали 20 по ТУ 14-3-1128-82. Основные архитектурно строительные решения Объемно-планировочные и конструктивные решения сооружений определялись в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу приняты нормативные документы РК. Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и сооружений. Обустройство устьев добывающих скважин включает в себя установку регулирующей и запорной арматуры, а также весь необходимый комплекс вспомогательного оборудования, а именно:

Устьевая площадка; • Приустьевой приямок для сбора жидкости; • Площадка под ремонтный агрегат; • Якоря для крепления оттяжек ремонтного агрегата; • Обслуживающая площадка; • Ограждение устья скважины. Обустройство устьев нагнетательных скважин включает в себя установку регулирующей и запорной арматуры, а также: • Устьевая площадка; • Приустьевой приямок для сбора жидкости; • Площадка под ремонтный агрегат; • Якоря для крепления оттяжек ремонтного агрегата; • Обслуживающая площадка; • Ограждение устья скважины.

Технологические решения Целью данного проекта является расширение установки подготовки нефти и воды, поступающих с нефтегазовых скважин, с дальнейшей транспортировкой продукции к потребителю. В данном разделе проекта для расширения УПН предусматривается: • Расширение действующего манифольда; • Блок дозирования химического реагента БДР-ОЗНА-2.5 (1ед.); • Замена путевого подогревателя нефти ПП-0,63 на электронагреватель; • Резервуар горизонтальный стальной нефтяной РГСН-60 (1ед.); • Демонтаж бурового насоса НБ-125 для откачки нефти к автоналивной эстакаде; • Замена автоналивной эстакады нефти на автоматизированную система налива, типа АСН-2В (О-КМ-1)У2 (1ед.) в комплекте с насосами КМ-100-80-170-Е (1ед.); • Замена бурового насоса НБ-50 на НБ-125 для откачки пластовые воды в систему ППД (1ед.); • Резервный буровой насос НБ-125 для откачки пластовой воды в систему ППД (1ед.); • Автоматизированная система налива воды типа АСН-2В (О-КМ-1)У2 (1ед.) в комплекте с насосами КМ-100-80-170-Е (1ед.); • Замена дренажной емкости ЕП-3 (V=3м3 ) на ЕП-5 (V=5м3 ) с погружным насосом НВЕ 50/50; • Замена горизонтальной факельной установки на продувочную свечу - 1ед.; Проектом принято рациональное размещение сооружений и оборудования с учетом последовательности процесса, наиболее удобного обслуживания с соблюдением необходимых проходов и проездов
Существующее положение В основу технологической схемы системы сбора скважинной продукции месторождения «Масабай» заложена лучевая система с индивидуальным подключением скважин к входному манифольду, где предусмотрена площадка тестового сепаратора для поочередного замера дебитов каждой скважины. В настоящее время ТОО «Gold Tengry Estate» имеет 7 скважин (№№2, 8, 20, 21, 23, 25, 26, 27), из них не обустроены и не подключены к общей системы сбора нефти и газа 7 скважин (№№8, 20, 21, 23, 25, 26, 27). Скважина №11 - нагнетательная. Скважина №2 - добывающая. Максимальная добыча нефти 36,5 тыс. тонн в год и попутный газ отсутствует. Способ добычи нефти - механическая добыча с применением винтового насоса. Давление на устье скважины - 6- 8 кгс/м2 . Определяющие факторы - удаленная местность, отсутствие инфраструктуры, нет товарных нефтепроводов. Транспортировка товарной нефти осуществляется автоцистернами. Линия замера (тестирования) поступает в блок тестового нефтегазового сепаратора со сбросом воды НГСВ 2-1,4-1600, объём сепаратора V = 12.5 м3 под давлением 2.0 кгс/м2 . Общий поток нефтегазовой продукции других скважин поступает в первичный нефтегазовый сепаратор со сбросом воды НГСВ 2-1.4-2000, V=25 м3 под давлением 2.0 кгс/м2 . Далее, линии выхода нефти от двух сепараторов проходят через подогреватель ПП-0.63 (газовая косвенного нагрева) где нагревается до ≈ 80° С. Нефть после ПП-0.63А направляется под собственным давлением в емкость-отстойник нефти ОГН-П-50 м3 для отстаивания воды и обессоливания. Далее нефть направляется в горизонтальные емкости РГСН-75 м3 для хранения. Вывоз нефти осуществляется автотранспортом. Для налива нефти в автоцистерны предназначена наливная эстакада, состоящая из площадки налива, вертикального стояка и запорной арматуры. Подача нефти из резервуара на наливную эстакаду осуществляется с помощью блока для автоналива. Сепарированный газ с трехфазных сепараторов НГСВ 2-1,4-1600 и НГСВ 2-1,4-2000 направляется на газовый сепаратор ГС 1-1,6-600. На ГС 1-1,6-600, рабочее давление 2 кгс/м2 , происходит разделение остаточного конденсата, далее газ используется на подогревателях нефти. Аварийный сброс с СППК осуществляется в горизонтальную факельную систему. Отделившаяся пластовая вода с трехфазных сепараторов НГСВ 2-1.4-2000, V=25 м3 и НГСВ 2-1,4-1600, V=12,5 м3 , направляется под собственным давлением на емкость РГСВ-75 м3 (1 ед.). Далее пластовая вода нагнетается в пласт насосами НБ-125 (1 ед.) в скважину №11. Производительность УПН В соответствии с проектными решениями на период промышленной эксплуатации месторождения «Масабай» фонд скважин включает 7 добывающих и 1 нагнетательную скважину. К добывающим относятся скважины №№ 8, 20, 21, 23, 25, 26 и 27, подключаемые к системе сбора продукции посредством выкидных трубопроводов. Скважина №2 является нагнетательной и предназначена для закачки подготовленной пластовой воды в систему поддержания пластового давления (ППД). Проектом предусматривается: • эксплуатация 7 добывающих скважин; • эксплуатация 1 нагнетательной скважины; • централизованный сбор продукции скважин на установку подготовки нефти (УПН); • подготовка продукции до требований, предъявляемых к товарной нефти; • отделение и подготовка пластовой воды с последующей закачкой в нагнетательную скважину; 
Максимальная годовая добыча нефти составляет 36,5 тыс. тонн. Проектная производительность установки подготовки нефти (УПН), принятая в соответствии с техническим заданием, составляет 36,5 тыс. тонн нефти в год, что обеспечивает прием, подготовку, хранение и отпуск всей проектной продукции месторождения с учетом перспективного фонда добывающих скважин. Проектные технологические решения предусматривают: • прием продукции добывающих скважин на входной манифольд; • дозирование химических реагентов (деэмульгатора); • подогрев нефтяной эмульсии; • гравитационное разделение нефти и пластовой воды; • накопление подготовленной нефти в резервуарном парке; • автоматизированный налив товарной нефти в автомобильные цистерны; • сбор, накопление и закачку пластовой воды в систему ППД; безопасную эксплуатацию оборудования в автоматизированном режиме с контролем основных технологических параметров. Основные проектные решения Раздел «Технологические решения» рабочего проекта «Проект расширения обустройства месторождения "Масабай" при промышленной эксплуатации. Корректировка» предусматривает развитие существующей системы сбора и подготовки продукции скважин с целью обеспечения приема, подготовки, хранения и отпуска проектного объема добываемой нефти, а также поддержания пластового давления посредством закачки подготовленной пластовой воды. В рамках проекта предусматривается: • расширение установки подготовки нефти (УПН) с увеличением ее производительности до 36,5 тыс. тонн нефти в год; • обустройство добывающих скважин №№ 8, 20, 21, 23, 25, 26 и 27; • строительство выкидных трубопроводов диаметром Ø89×5 мм от добывающих скважин до установки подготовки нефти; • строительство нагнетательного трубопровода диаметром Ø89×8 мм для транспортировки подготовленной пластовой воды к нагнетательной скважине №2; • модернизация технологического оборудования УПН в соответствии с проектной производительностью; • обеспечение автоматизированного контроля и управления технологическим процессом подготовки нефти; • обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования и трубопроводов в соответствии с требованиями промышленной безопасности. Проектные решения предусматривают сохранение существующей технологической схемы подготовки нефти с модернизацией отдельных технологических узлов и оборудования, необходимой для обеспечения проектной производительности установки. Подготовка продукции осуществляется путем последовательного выполнения операций по сбору продукции скважин, дозированию химических реагентов, нагреву нефтяной эмульсии, гравитационному разделению нефти, пластовой воды и попутного нефтяного газа, накоплению подготовленной нефти в резервуарном парке, автоматизированному наливу товарной нефти в автомобильные цистерны и закачке подготовленной пластовой воды в систему поддержания пластового давления. Технологические решения приняты на основании технического задания, исходных данных заказчика и действующей технологической схемы установки подготовки нефти и обеспечивают надежную, безопасную и бесперебойную эксплуатацию объектов месторождения в течение расчетного срока службы.

Эмиссии
Обоснование категории объекта воздействия на окружающую среду В соответствии с п.13 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденная приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года №246, намечаемая деятельность по Расширению обустройства относится к IV категории. Однако, работы по обустройству технологически связанны с основной деятельностью компании, в связи с чем работы по расширению обустройства будут относиться также к 1 категорий


Источники и масштабы расчетного химического загрязнения 
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу подразделяются на организованные и неорганизованные. Организованный источник выброса оборудован устройством для направленного вывода в атмосферу загрязняющих веществ (выхлопная труба, дымовая труба). Неорганизованные источники выбросов – это выбросы, поступающие в атмосферу в виде ненаправленных потоков. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха при СМР:
Всего выявлено 2 организованных и 11 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу на период строительно-монтажных работах: 
- источник 0001 – Компрессор передвижной
- источник 0002 –  Сварочный агрегат САК (дизель)   
- источник 6001 – Перемещение грунта бульдозерами;
- источник 6002 – Засыпка грунта бульдозерами
- источник 6003 – Уплотнение грунта катками и трамбовками
- источник 6004 – Пыление при передвижении автотранспорта
- источник 6005 – Пылящая поверхность бурильные работы
- источник 6006 – Узел пересыпки грунта
- источник 6007 – Сварочные работы
- источник 6008 – Земляные работы: выемка и погрузка
- источник 6009 – Земляные работы: временное хранение грунта
- источник 6010 – Газовая резка
- источник 6011 – Покрасочные работы


Источники загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации:
Всего выявлено 5 организованных и 1 неорганизованных источников выбросов вредных веществ в атмосферу на период строительства:
- источник 0001 – Резервуарный парк     
- источник 0002 – Отстойник горизонтальный нефтяной
- источник 0003- Емкость для хранения диз.топлива
- источник 0004 – Нефтегазовый сепаратор
- источник 0005 – Печь подогрева нефти
- источник 6001– Подпорный насос КМ-50-32-160



	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	(M)
	

	1
	2
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в
	0.03972
	0.037308
	0.9327

	
	пересчете на железо) (диЖелезо
	
	
	

	
	триоксид, Железа оксид) (274)
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения (в
	0.001009
	0.001168
	1.168

	
	пересчете на марганца (IV) оксид)
	
	
	

	
	(327)
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	2.172706666
	0.472886
	11.82215

	
	диоксид) (4)
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.353065834
	0.0768446
	1.28074333

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (
	0.121916667
	0.0275
	0.55

	
	583)
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.411444444
	0.08
	1.6

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (
	
	
	

	
	516)
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1.736794
	0.38816
	0.12938667

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.000325
	0.000479
	0.0958

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.000917
	0.000615
	0.0205

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые
	
	
	

	
	/в пересчете на фтор/) (615)
	
	
	

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	0.02986666667
	0.00259044
	0.0129522

	
	изомеров) (203)
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.03444444444
	0.000558
	0.00093

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000003477
	0.000000775
	0.775

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.00666666667
	0.000108
	0.00108

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.032655555
	0.007
	0.7

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.01444444444
	0.000234
	0.00066857

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0.00124444444
	0.00009856
	0.00009856

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	0.785638889
	0.17
	0.17

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая
	7.107789
	3.7945366
	37.945366

	
	двуокись кремния в %: 70-20 (
	
	
	

	
	шамот, цемент, пыль цементного
	
	
	

	
	производства - глина, глинистый
	
	
	

	
	сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола
	
	
	

	
	углей казахстанских
	
	
	

	
	месторождений) (494)
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	12.8506521987
	5.060086975
	57.2053753




	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс вещества
	Выброс вещества
	Значение

	ЗВ
	загрязняющего вещества
	с учетом
	с учетом
	M/ЭНК

	
	
	очистки, г/с
	очистки,т/год
	

	
	
	
	(M)
	

	1
	2
	8
	9
	10

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0.0276686
	0.8725577
	21.8139425

	
	диоксид) (4)
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.0044962
	0.1417906
	2.36317667

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (
	0.0008020056
	0.00286408591
	0.35801074

	
	518)
	
	
	

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	0.0253125
	0.798255
	0.266085

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	

	0410
	Метан (727*)
	0.0253125
	0.798255
	0.0159651

	0415
	Смесь углеводородов предельных
	0.965978752
	3.45528011898
	0.0691056

	
	С1-С5 (1502*)
	
	
	

	0416
	Смесь углеводородов предельных
	0.35727616
	1.2779672535
	0.04259891

	
	С6-С10 (1503*)
	
	
	

	0602
	Бензол (64)
	0.00466592
	0.01668987085
	0.16689871

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	0.001466432
	0.00524538797
	0.02622694

	
	изомеров) (203)
	
	
	

	0621
	Метилбензол (349)
	0.002932864
	0.01049077596
	0.01748463

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/
	0.0007598664
	0.0010560348
	0.00105603

	
	(Углеводороды предельные С12-С19
	
	
	

	
	(в пересчете на С); Растворитель
	
	
	

	
	РПК-265П) (10)
	
	
	

	
	В С Е Г О :
	1.4166718
	7.38045182797
	25.1405508



Потребность в водных ресурсах для намечаемой деятельности
Во время проведения строительных работ предусматривается потребление воды на следующие нужды:
· хозяйственно-питьевые нужды;
· производственные нужды (на пылеподавление и прочих производственных нужд).
[bookmark: _Toc172152926] Характеристика источника водоснабжения
Данный раздел рассматривает вопросы водопотребления и водоотведения при строительных работах. 
Все решения по водоснабжению и водоотведению разработаны в соответствии с нормами, правилами, стандартами и соответствующими нормативными документами Республики Казахстан.  
Для хозяйственно-питьевых и технических нужд используется привозная вода. Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием. Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.
Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям.
Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды. Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан
Машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие обеспечиваются индивидуальными флягами для питьевой воды.
Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.

[bookmark: _Toc172152927]Поверхностные воды
Гидрографическая сеть описываемого района относится к бассейну Каспийского моря и образует постоянные, пересыхающие и временные водотоки. Современная речная сеть с постоянным поверхностным стоком очень редка при сравнительно большой густоте овражной сети с временным стоком. Гидрографическая сеть в целом была сформирована в дочетвертичное и древнечетвертичное время (в период каспийских трансгрессий).
Основными источниками питания рек являются талые снеговые воды, вследствие чего большая часть годового стока (65-93%), а нередко весь его объем (временные водотоки) приходится на весенний период. Ввиду относительно небольшого углубления русла рек, доля подземного питания их незначительна – не более 5-10% годового стока. Подземный сток играет существенную роль в жизни рек: зимой, летом и иногда осенью он является единственным источником питания рек. Зимой эти воды расходуются на льдообразование. 
На территории участка часто встречаются соровые понижения линейного и блюдцеобразного типа, расположенные между песчаными грядами. В весенний период, при поднятии уровня грунтовых вод, соры наполняются водой. В летний период, за счет температурного режима испаряемость максимальная, соры, в большинстве случаев, пересыхают. Уровень воды в сорах определяется исключительно местными условиями формирования. На территории имеются временные водотоки, которые в меженный период полностью пересыхают. 
[bookmark: _Toc172152928]Подземные воды
[bookmark: _Toc172152929]Воздействие на подземные воды не предполагается. 
Расчет водопотребления и водоотведения
Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется путем устройством надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой и мобильных туалетных кабин "Биотуалет".
Выгребная яма очищается при заполнении не более чем на две трети объема. По завершению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся дезинфекционные мероприятия.
Вода, использованная на пылеподавление, относится к безвозвратным потерям. 
Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды в период строительства.
Нормы водоотведения сточных вод, образованных от жизнедеятельности рабочего персонала, приняты равными нормам водопотребления, согласно СНиП РК 4.01-101-2012 г. «Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.12.2017 г.).
Для расчета потребности в воде на период проведения строительных работ использованы следующие показатели:
Нормы, используемые для расчета: 
Хозяйственно-бытовые нужды – 25 л/сутки или 0,025 м3/сутки на 1 человека. 
Количество персонала, задействованного во время строительства –38 человек.
Время проведения строительно-монтажных работ –270 дней.

Расчет потребности воды для хозяйственно-бытовых нужд
	Потребитель
	Цикл строительство
	Количество, чел
	Норма водопотреб-ление, м3
	Водопотребление
	Водоотведение

	
	
	
	
	м3/сут.
	м3/год
	м3/сут.
	м3/год

	хоз-бытовые нужды
	90
	38
	0,025
	0,95
	85,5
	0,95
	85,5

	Вода техническая 

	
	
	
	-
	233,28
	-
	233,28

	Всего
	
	38
	 
	0,95
	318,78
	0,95
	318,78




Отходы
В результате строительно-монтажных работ образуется 3 вида отходов. 
Подрядная строительная компания самостоятельно осуществляет вывоз всех образующихся отходов производства и потребления в места утилизации/переработки или захоронения согласно заключенным договорам со сторонними специализированными организациями. 
Нормируемое количество опасных и не опасных отходов, образующихся во время строительно-монтажных работ приведены в таблице 6.4.1.
[bookmark: _Toc380346331]Таблица 6.4.1 
Лимиты накопления отходов на 2027 год.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение,
тонн/год
	Лимит накопления , тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	3,9333

	в т. ч. отходов производства
	-
	0,9123

	отходов потребления
	-
	3,021

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	-
	0,1524

	Не опасные отходы

	Металлолом
	-
	0,7584

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,0015

	Коммунальные отходы (ТБО)
	-
	3,021




