Наименование предприятия - Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл-LTD"
Реквизиты БИН- 020740000305
[bookmark: _Hlk180013052]Основной деятельностью ТОО «Асыл LTD» является переработка зерновых культур, производство пшеничной муки (высший, первый и второй сорт). 
Производительность одного мельницы – 300 тонн зерна в сутки, 75000 т/год (высший и первый сорт - 45000 т/год, второй сорт - 22500 т/год, отруби - 3900 т/год, сорная примесь - 2160 т/год, зерновая примесь - 1440 т/год). Режим работы 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, круглогодично.
В соответствии с приложением 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. МЗ РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, промышленные площадки – относятся к объектам II класса опасности с СЗЗ – 500м.
Данный объект не попадает в перечень видов намечаемой деятельности, для которых проведение скрининга воздействия является обязательным (Приложение 1 ЭК).
[bookmark: _Hlk184587486]Местоположение мельничного комплекса: Туркестанская область, Сайрамский район, с/о Аксукент, село Аксу, проспект Астана, здание 29.
Мельница расположена в промышленной зоне в восточной части села Аксу. Мельничный комплекс расположен в с. Аксу, Сайрамского района, Туркестанской области и граничит с западной стороны участка расположен производственный объект, с северной стороны участка - нефтебаза «Гелиос», с восточной стороны участка проходит железная дорога, с южной стороны находится компания по приему металла «Торнадо». Ближайшая селитебная зона с. Аксу расположена с западной стороны участка на расстоянии 273 метров от территории мельничного комплекса. Общая плошадь - 4,0107 га (кадастровый номер 19-295-146-1121 и 19-295-146-1120).
Режим работы мельницы - 24 час/сут, (6000 час/год).
Кадастровый номер-192951461138
Текущий адрес-обл. Туркестанская, р-н Сайрамский, с.о. Аксукентский, с. Аксу, пр. Астана, зд. 29
Категория земель-Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)
Вид права-частная собственность
Целевое назначение-для обслуживания зданий (строений и сооружений)
Географические координаты: 
Широта   42°26'55.75"С, долгота   69°49'33.15"В
В районе отсутствуют заповедники, памятники архитектуры, санитарно-профилактические учреждения, зоны отдыха и другие природоохранные объекты.
*Территория свободна от капитальной застройки, что исключает необходимость сноса существующих зданий и снижает затраты на подготовку площадки. 
*Участок значительным образом удалён от жилой застройки, что позволяет минимизировать воздействие на население и соответствует санитарно-защитным требованиям. 
Основной деятельностью ТОО «Асыл LTD» является переработка зерновых культур, производство пшеничной муки (высший, первый и второй сорт). 
Производительность одного мельницы – 300 тонн зерна в сутки, 75000 т/год (высший и первый сорт - 45000 т/год, второй сорт - 22500 т/год, отруби - 3900 т/год, сорная примесь - 2160 т/год, зерновая примесь - 1440 т/год). Режим работы 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, круглогодично.

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются: труба циклона от сепаратора и норий; труба циклона от вибросепаратора; труба циклона от  камнеотборочной машины и триера овсюгоотбора; аспирационные колонки; труба циклона от вальцовых станков 8 шт.; труба циклона от вальцовых станков 8 шт.; аспиратор ситовеечной машины; рассевы; бункер муки; фильтр аспиратора мучной системы; отопительный газовый котел Celtic ESR 2.35 FFCD; погрузка зерна в силос объемом 3000 тн. - 3 шт; хранение зерна в силосе объемом 3000 тн. - 3 шт.; разгрузка зерна в расходный силос объемом150 тн. – 2 шт; разгрузка из расходного силоса в сепаратор; транспортировка зерна в секции дозатора; транспортировка зерна в секции дозатора; триер двойной (отбор битого зерна); обоечная машина; весы у входа зерна на вальцовый станок; бункер отходов; разгрузка отходов в автомашины; бункер отрубей; разгрузка отрубей в автомашины; склад муки.
Вредными веществами выделяющимися, при работе мельничного комплекса ТОО «Асыл LTD» являются: азот (IV) оксид, азот (II) оксид, углерод оксид, пыль зерновая, пыль мучная. По предприятию установлены следующие пылегазоочистные оборудования: на источниках №№0001 - 0004 установлен циклон 4БЦШ - 200 с КПД - 97 %; на источниках №№0005 - 0010 установлен рукавный фильтр с КПД 98 - 99 %.
На исследуемом мельничном комплексе применяются местные аспирационные системы с разомкнутым циклом воздуха, которые предусмотрены в следующих секциях переработки зерна: - Секция Предварительной Зерноочистки - Секция Зерноочистки - Секция Помола - Секция Транспортировки Муки
Номера источников выбросов загрязняющих веществ от мельничного комплекса №1: 
- 6001, 6002, 6003 – погрузка зерна в силос объемом 3000 тн. 
- 6004, 6005, 6006 – хранение зерна в силосе объемом 3000 тн. 
- 6007, 6008 - разгрузка зерна в расходный силос объемом 150 тн. 
- 6009-разгрузка из расходного силоса в сепаратор. 
- 0001 – труба циклона от сепаратора и норий. 
- 6010, 6011- транспортировка зерна в секции дозатора.
- 0002- труба циклона от вибросепаратора.
- 0003 – труба циклона от камнеотборочной машины и триера овсюгоотбора. 
- 0004 – аспирационные колонки. 
- 6012 – триер двойной (отбор битого зерна). 
- 6013 – обоечная машина. 
- 6014 – весы у входа зерна на вальцовый станок. 
- 0005, 0006 – труба циклона от вальцовых станков. 
- 0007- аспиратор ситовеечной машины. 
- 0008 – рассевы. 
- 0009 – бункер муки. 
- 0010 – фильтр аспиратора мучной системы. 
- 6015 – бункер отходов. 
- 6016 – разгрузка отходов в автомашин. 
- 6017 – бункер отрубей. 
- 6018 – разгрузка отрубей в автомашин. 
- 6019 – склад муки
Номера источников выбросов загрязняющих веществ от мельничного комплекса №2: 
- 6020, 6021, 6022 – погрузка зерна в силос объемом 3000 тн. 
- 6023, 6024, 6025 – хранение зерна в силосе объемом 3000 тн. 
- 6026, 6027 - разгрузка зерна в расходный силос объемом 150 тн. 
- 6028-разгрузка из расходного силоса в сепаратор. 
- 0012 – труба циклона от сепаратора и норий. 
- 6029, 6030- транспортировка зерна в секции дозатора.
- 0013- труба циклона от вибросепаратора.
- 0014 – труба циклона от камнеотборочной машины и триера овсюгоотбора. 
- 0015 – аспирационные колонки. 
- 6031 – триер двойной (отбор битого зерна). 
- 6032 – обоечная машина. 
- 6033 – весы у входа зерна на вальцовый станок. 
- 0016, 0017 – труба циклона от вальцовых станков. 
- 0018- аспиратор ситовеечной машины. 
- 0019 – рассевы. 
- 0020 – бункер муки. 
- 0021 – фильтр аспиратора мучной системы. 
- 6034 – бункер отходов. 
- 6035 – разгрузка отходов в автомашин. 
- 6036 – бункер отрубей. 
- 6037 – разгрузка отрубей в автомашин. 
- 6038 – склад муки
- 0022 – настенный газовый котел SF-27
- 0023 – газовая плита
- 0024 – настенный газовый котел STS-1000
- 0025 – настенный газовый котел STS-1500
- 0026 – настенный газовый котел SF-27
Ист. №0022 – Отопление офиса осуществляется от печи SF на прродном газе. Мощность тепловая мощность - 27 кВт. Расход топлива – 2,86 м3/час. Коэффициент полезного действия не менее – 91,6 %. Расход топлива на котел составит – 9,431136 т/год. Период отопительного сезона 24 час/сутки, 3600 час/год (150 дней). 
Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 3 м и диаметром 0,1 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.
Ист. №0023 01 – 4-камфорная газовая плита Для приготовления горячих блюд используется 4-ех конфорочная газовая плита. Расход природного газа на газовую плиту составляет – 0,5 м3/час, 0,925 тыс. м3/год. Режим работы газовой плиты 5 час/сутки, 1850 час/год.
Ист. №0023 02 – 5-камфорная газовая плита Для приготовления горячих блюд используется 4-ех конфорочная газовая плита. Расход природного газа на газовую плиту составляет – 0,625 м3/час, 1,15625 тыс. м3/год. Режим работы газовой плиты 5 час/сутки, 1850 час/год.
Отвода дымовых газов от от газовой плиты осуществляется через вытяжную трубу высотой 7 м и диаметром 0,2 м. При работе газовой плиты в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.
Ист. №0024 – Отопление офиса и столовая осуществляется от котла STS-1000 на прродном газе. Мощность тепловая мощность – 116,3 кВт. Расход топлива – 11,2 м3/час. Коэффициент полезного действия не менее – 87 %. Расход топлива на котел составит – 35,0784 т/год. Период отопительного сезона 24 час/сутки, 3600 час/год (150 дней). 
Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 6 м и диаметром 0,15 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.
Ист. №0025 – Отопление нового мельничного комплекса осуществляется от котла STS-1500 на прродном газе. Мощность тепловая мощность – 267,4 кВт. Расход топлива – 17,8 м3/час. Коэффициент полезного действия не менее – 95 %. Расход топлива на котел составит – 60,876 т/год. Период отопительного сезона 24 час/сутки, 3600 час/год (150 дней). 
Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 7 м и диаметром 0,15 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.
Ист. №0026 – Отопление лаборатории осуществляется от печи SF на прродном газе. Мощность тепловая мощность – 16,7 кВт. Расход топлива – 1,76 м3/час. Коэффициент полезного действия не менее – 93 %. Расход топлива на котел составит – 5,89248 т/год. Период отопительного сезона 24 час/сутки, 3600 час/год (150 дней). 
Отвод дымовых газов от котлов осуществляются через дымовые трубы высотой 3 м и диаметром 0,1 м. При сжигании топлива в атмосферу выделяются следующие ЗВ: оксиды азота, углерода оксид.
Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ составляют – 4,587130872 г/сек, 97,72482399 тонн в год из них: Азота (IV) диоксид – 0.19628 т/год (2 класс опасность); Азот (II) оксид – 0.0318955 т/год (3 класс опасность);  Углерод оксид - 0.78898049136 т/год (4 класс опасность);   Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487) – 64,263668 т/год (3 класс опасность); пыль мучная – 32,444 т/год;
Режим работы 250 дней в год
Мельничный комплекс выполняет следующие функции: прием загрязненного и влажного зерна с железнодорожных вагонов с предварительной очисткой, сушкой и хранением в гальванизирован ных плоскодонных стальных силосах; прием чистого зерна в дозаторы; прием и загрузка зерна на мельничный комплекс. Сырье доставляется на ж/д вагонах из Северо - Казахстанских областей. Зерно в зернохранилище доставляется из бункеров для хранения зерна, мельничного комплекса, используется подъемно - транспортное оборудование мельничного комплекса. Очищенное зерно транспортируется в секции дозаторов для зерна и на переработку в мельничный комплекс разделенный на секции: секция зерноочистки 450 - 480 тонн зерна; секция от лёжки зерна; секция вторичной от лежки зерна; секция помола - 300 тонн/сутки перерабатываемого зерна; секция транспортировки и хранения отрубей; секция транспортировки и хранения отходов; секция учета производительности по муке с весами; секция транспортировки и хранения муки. Поступающее зерно на переработку в муку: высшего, первого, второго сорта, отруби транспортируется на мельничный комплекс из конусных дозаторов сухого зерна цепным скребковым конвейером и норией в секцию зерноочистки для предварительной очистки от сорной примеси. Зерно поступает на I драную систему, на вальцовый станок. Измельчение зерен происходит в результате воздействия на них усилий сжатия и сдвига. При измельчении в вальцовом станке образующиеся продукты резко отличаются по крупности. Для сортировки продукты измельчения пропускаются через рассев, от I драной системы отделяется мука и сходовый продукт (крупки и дунсты). Сходовый продукт направляется на следующую систему измельчения в вальцовые станки, где происходит измельчение крупки и дунстов. После II драной системы полученная смесь направляется на рассев, в котором отделяется мука и сходной продукт. Сход выводится из рассева, I размольную систему в вальцовый станок, где производится интенсивное измельчение крупок и дунстов. Продукт помола поступает на обогащение в рассев, где вновь происходит отделение муки от сходового продукта, который возвращается на II размольную систему в вальцовые станки для окончательного помола. После повторного помола полученная смесь сортируется на сите с выводом муки в бункера муки по сортности и бункер отрубей. Мука от всех систем рассева транспортируется винтовыми шнеками, баллоновыми шнеками. С помощью винтового компрессора, через шлюзовые затворы соответственно по сортам мука транспортируется в бункера готового продукта. Мука, как готовый продукт упаковывается в мешки, взвешивается на четырехпозиционных весах (мука высшего и первого сорта), (мука второго сорта) и отправляется на склад готовой продукции. Выделенные с последней ситовой системы отруби поступают в вымольную машину, откуда баллоновым шнеком с помощью компрессора через шлюзовой затвор транспортируются в бункер отрубей. Исходя из назначения мельничного комплекса с зернохранилищем проектом предусмотрен подвод инженерных сетей: подключение силового оборудования, подвод воды и отвод в канализацию, отвод аспирационных отходов. На исследуемом мельничном комплексе применяются местные аспирационные системы с замкнутым циклом воздуха, которые предусмотрены в следующих секциях переработки зерна: секция предварительной зерноочистки; секция зерноочистки; секция помола и секция транспортировки муки.
1. Предполагаемые источники водоснабжения 
Намечаемая деятельность предполагает использование воды из скважины. 
       Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника 25 л/сутки. Общая количества рабочих 400. В одном смене работает 200 человек
Питьевые нужды персонала 
0,025*200 = 5 м3/сут 
5*365=1250 м3/год 
Суточный расход воды на орошение автодорог составит: 
Общая длина орошаемых внутриплощадочных и с трассы автодорог 2,0 км. 
Расход воды при поливе автодорог – 0,3 л/м2. 
Общая площадь орошаемой территории: 
Sоб = 2000 х 12 = 24000 м2 где, 2 м – ширина поливки поливочной машины. 
Суточный расход воды на орошение автодорог составит: 
Vсут = Sоб*q*n* Nсм q = 0,3 л/м2 – расход воды на поливку n = 2 кратность обработки автодороги 
Nсм =2, кол-во смен 
Vсут = 24000* 0,3*2*2 = 28800 л =28,8 м3/сут 
Vгод = Nт.дн. *Vсут = 180 *28,8 = 5184 м3/год 
Nт.дн - продолжительность теплого периода составляет 180 дней.
Проектом предусматривается посадка деревьев и газона на территории предприятия. Данное мероприятие потребует полива, а значит необходимо обеспечить поступление воды для саженцев. 
Высаживается 50 дерева, каждое требует 22 литра воды 2 раза в неделю. 
50*0,022*2*26=57,2 м3/год. 
        Среднесуточное водопотребление сельскохозяйственных животных, литр в сутки на 1 голову скота- 8 л., «Методики по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения» утв. приказом Заместителя Премьер-Министра РК МСХ РК от 30 декабря 2016 года № 545.
Расход воды для приготовления пищи при трехразовом питании составляет 12 л/сут на одно условное блюдо. Количество условных блюд на одного человека принято 2,2. 
Количество больных, питающихся бесплатно в столовой - 200.
Расход воды в день на блюд в меню. 
Расход воды для приготовления пищи и мойка посуды при трехразовом питании составит: 
200*2,3 л/сут*3:1000 = 13,8 м3/сут.  
Причём непосредственно на приготовление блюд идет 0,58 л. на одно блюдо, что составляет 5,13 % от общего расхода, то есть в основном вода расходуется на мойку столовой посуды 1,72 л.
Q =13,8 м3/сут*250 дней в год=3450 м3/год
Расход воды на хоз. бытовые нужды – 1250 м3/год.  
Расход воды на приготовление пище: Qраб = 3450 м3/год.
Расход воды на орошение автодороги - 5184 м3/год
Расход воды на высаживание дереве - 57,2 м3/год
Общий объем необходимые воды составляет – 12141,2 м3/год.
В соответствии со ст. 45 Водного кодекса Республики Казахстан не требуется разрешение на специального водопользование к подземным и поверхностным водным источникам для водопоя пастбищных животных.

Растительные ресурсы в процессе осуществления деятельности заготовке или сбору не принадлежат. Зеленые насаждения в предполагаемых местах осуществления намечаемой деятельности отсутствуют
Растительность предгорно-волнистой равнины представлена низкотравной эфемероидно-эфемеровой  полусаванной, состоящей из эфемероидов (мятликлуковичный, осочкатолстолобиковая) изэфемеров: костер кровельный и японский, эгилопс, лентоостник и др. Урожайность кормовой массы составляет в среднем 3-5 ц/га. На днищах саев растительный покров богат видовым составом за счет дополнительного увлажнения поверхностными и дождевыми водами. К вышеперечисленным группировкам примешиваются луговые виды: пырей, тысячелистник, солодка и др. Проективное покрытие – 80%. Значительной пестротой растительного покрова отличается долина р. Аксу. Растения кияк, конырбас в северной части большинство кокпек, сарысазан, байалыш растут в степях. В северной части бозжусан растут многие виды. Встречаются лекарственные растения как рис черная мендуана, травы. Районная населения многонациональная из них многие казахи. Крупные участки в районных центрах Аксукент, Манкент, Сайрам. населения используются для сельскохозяйственных целях, 24,8% принадлежит к хлопком а также фасоль 37%. В ройоне в областях крупное животноводство расчитано на крупный скот 7,3%, овец и коза 5,9%, коневодство 6,6%, птицеводтсво 9,1%. . Её пойма характеризуется густым и богатым по видовому составу травостоем. Наиболее распространенными являются пырей, костер, клевер белый и розовый. Урожайность их составляет 10 ц/га и выше. В прирусловой части долин местами встречается ива, лох. Основным засорителем пастбищ сельского округа является лентоостник длинноволосый, засоряющий около 90% всех пастбищ. По все территории распространены непоедаемые ядовитые сорняки, такие как брунец и каперцы, заметно снижающие урожайность пастбищ. Из культурных растений на территории выращиваются озимые зерновые (пшеница, ячмень), люцерна, сафлор, на поливных землях кукуруза, хлопчатники бахчевые культуры. Из сорных растений наиболее встречаются горчак, гумай, вьюнокполевой, свинорой, тростник. Не имеется необходимости в вырубке деревьев;
Лесов нет. Данный участок на территорию особо охраняемых природных территории и государственного лесного фонда не входит.
Зеленых насаждений в предполагаемых местах осуществления намечаемой деятельности нет, необходимость их вырубке или переноса отсутствует.
Ценные виды растений в пределах рассматриваемого участка исследований отсутствуют. Зона влияния планируемой деятельности на растительный мир ограничивается границами земельного отвода.  
Животный мир относительно беден. В горах горные козлы, барсуки, мелкие грызуны. Из ядовитых встречаются фаланги, каракурты, скорпионы, змеи.
Наличие мест обитания и путей миграции животных, а также путей миграции редких копытных животных и наличие видов животных, занесенных в Постановление Правительства РК «Об утверждении перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных» No1034 от 31.10.2006г. не имеется. Использование объектов животного мира района при реализации проектных решений не предусматривается. 
[bookmark: _GoBack]Сырье доставляется на ж/д вагонах из Северо - Казахстанских областей. Объёмы и сроки использования определяются проектными решениями. В период эксплуатации предполагается использование следующих ресурсов: 
Ресурс: зерно
Источник приобретения: ТОО «Асыл ЛТД» закупают зерну на основании договора.
Ресурс: вода 
Источник приобретения: приоритетный источник– собственная скважина (при наличии дебита) и канал. Альтернативный источник – привозная вода согласно договору. 
Ресурс: электрическая энергия 
Источник приобретения: подключение к существующим линиям электропередач через договор энергоснабжения с региональным поставщиком. Объемы и сроки использования: запрашиваемая мощность и годовой расход электроэнергии будут уточнены на стадии разработки РП. Потребность оценивается как средняя, соответствующая работе завода. Резервный источник: дизель-генератор. 
Ресурс: тепловая энергия Источник приобретения: автономная система отопления (на природном газе) Объемы и сроки использования: объем будет уточнен на стадии экспертизы. Используется для отопления здания бытового корпуса для работников. Используемое топливо: уголь. 
Ресурс: топливо (Дизельное/Бензин) Источник приобретения: специализированные поставщики (по договорам) Для работы автотранспорта. Срок: на весь период эксплуатации. Хранение топлива– не предусматривается (подвоз топливозаправщиком). 
Ресурс: трудовые ресурсы Источник приобретения: сотрудники
Объемы и сроки использования:  мах 400 чел. 
Обеспечение функционирования комплекса. Режим работы:- работники: семидневная рабочая неделя, дневная смена (24 часов), охрана: круглосуточная, 2 смены по 12 часов.;

