Краткое нетехническое резюме
ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Республики Казахстан, имеет государственную лицензию на право пользования недрами, добычу углеводородного сырья на месторождениях Тасбулат, Туркменой и Актас.
Форма собственности: Частная.
Вид основной деятельности: 
Основным видом деятельности является недропользование на основании контракта №ГКИ169 на проведение добычи углеводородного сырья нефтегазоконденсатного месторождения Тасбулат заключенным 28.01.98 г., между Государственным Комитетом РК по инвестициям и ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн».
Разведка и добыча углеводородного сырья на нефтегазовом месторождении Туркменой, расположенном на территории Мангистауского района Мангистауской области на основании контракта №614 от 12.12.2000 г., между Агентством РК по инвестициям и ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн».
Разведка и добыча углеводородного сырья на нефтегазовом месторождении Актас, расположенном на территории Каракиянского района Мангистауской области на основании контракта №613 от 12.12.2000 г., между Агентством РК по инвестициям и ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн».
Перечень структурных подразделений предприятия, основных и вспомогательных производств, участков:
В состав объектов лицензионной блоков ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» входят:
нефтяное месторождение Тасбулат;
нефтяное месторождение Туркменой;
нефтяное месторождение Актас;
На месторождении Молдыбай добыча нефти в настоящее время не ведется.
Место расположения и размер площади объектов.
Общая площадь контрактной территории - месторождений Тасбулат - Туркменой - Актас составляет 19820,4 га.
В состав лицензионных блоков ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» входят месторождения Тасбулат, Актас, Туркменой, которые располагаются в районе активной нефте-газодобычи. Добываемая на этих месторождениях нефть поступает по трубопроводу в магистральный нефтепровод Жана-Озен-Самара.
Руководство деятельностью ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» осуществляется из головного офиса в г. Актау. Вахтовый лагерь и производственный офис располагаются на месторождении Тасбулат.
Вахтовый поселок и офис в г. Актау соединены между собой и производственными объектами посредством радио-, телефонной, спутниковой и компьютерной связи.
Снабжение технической водой осуществляется из водовода волжской воды Астрахань-Мангистау. Доставка бутилированной питьевой воды осуществляется автомобильным транспортом из г. Актау до вахтового лагеря.
Персонал месторождений, в количестве 190 человек, проживает в утепленных модульных блоках в вахтовом городке. На территории месторождения персонал работает вахтовым методом (15х15, 28х28); время работы в офисе составляет 8 часов. На территории вахтового городка находятся: административный блок - 2-х этажное здание (сборный дом), пожарное депо, столовая, мастерские, жилые и складские помещения. Все объекты обеспечены противопожарной сигнализацией.
В вахтовом поселке имеется медпункт, машина скорой помощи и квалифицированный медперсонал с круглосуточным дежурством, а также устойчивая радио-телекоммуникационная, факсимильная, спутниковая и интернет связь. 
Согласно карте административно-территориального деления месторождения Тасбулат, Актас, Туркменой, Молдыбай располагаются в Каракиянском и Мангистауском районах Мангистауской области, районными центрами которых являются рабочие поселки Курык и Шетпе.
Ближайшая к месторождениям железнодорожная ветка проходит по линии Актау- Жанаозен. Вдоль железной дороги проходит автомобильная дорога республиканского значения, ЛЭП, линия телефонной связи. От автомобильной дороги Актау-Жанаозен проложена асфальтированная автодорога до вахтового лагеря Тасбулат.
Через территорию блока месторождений проходят 3 высоковольтные линии (2 ЛЭП- 220 кВ и 1 ЛЭП-110 кВ). Также имеются ЛЭП напряжением 35 кВ, связывающие газовые промыслы.
Социально-экономическое развитие данного региона происходит в жестких природно-климатических условиях. Дефицит пресной воды и низкое плодородие почв обуславливают неравномерность распределения населения по территориям областей и приуроченность населенных пунктов к нефтегазодобывающим месторождениям.
Все месторождения ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» располагаются в районе активной нефте-, газодобычи. В непосредственной близости находятся месторождения Жетыбай, Восточный Жетыбай, Южный Жетыбай, Каменистое, Бектурлы, Юго-Восточное, Асар. Обзорная карта-схема расположения месторождений ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйш» представлена на рисунке 1.1. 
Месторождения Актас, Туркменой, Тасболат располагаются в южной пустынной части полуострова Мангышлак на территории Мангышлакского прогиба.
Природный климатический режим района расположения месторождений формируется под воздействием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года над территорией господствуют воздушные массы, поступающие от западного отрога сибирского антициклона, в теплый период года они сменяются континентальными туранскими и иранскими воздушными массами. Под влиянием этих масс формируется резко континентальный, засушливый климат.
Для климатической характеристики района использованы данные метеостанции Тущибек, Узень, Аккудук.
Рассматриваемый регион относится к четвертому климатическому району, подрайону VI-А, который характеризуется большой продолжительностью теплого периода, обилием солнечных дней, малым количеством осадков. Климат района резко континентальный, сухой, с высокой активностью ветрового режима, большими колебаниями погодных условий в течение года от весьма холодной зимы до очень жаркого лета, малым количеством осадков (около 120 мм в год) и большой сухостью воздуха.
Зима (декабрь-февраль) умеренно холодная, малоснежная, преимущественно с пасмурной погодой. Устойчивые морозы начинаются в середине декабря. Самый холодный месяц январь, температура воздуха днем минус 3 ˚С – минус 5 ˚С, ночью минус 3 ˚С – минус 13 ˚С (минимальная температура – минус 36 ˚С). Днем нередко бывают оттепели с температурой воздуха до плюс 11 ˚С. Осадки почти всегда бывают в виде снега, но устойчивый снежный покров не образуется. Высота снежного покрова обычно не превышает 5 см. Средняя глубина промерзания грунта 70-100 см.
Весна (март-апрель) преимущественно с ясной погодой, температура воздуха днем плюс 5 – плюс 15 ˚С, ночью плюс 2 ˚С – плюс 8 ˚С. В апреле по ночам температура обычно положительная, но до середины апреля возможны ночные заморозки.
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[bookmark: _Toc524310890]Рисунок 1.1 – Обзорная карта-схема расположения месторождений ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн»

Лето (май-сентябрь) сухое и жаркое, как правило, с ясной погодой. Температура воздуха днем плюс 23 ˚С – плюс 37 ˚С (максимальная температура – плюс 43 ˚С), ночью – плюс 11 ˚С – плюс 15 ˚С. Осадки выпадают редко, преимущественно, в виде кратковременных  ливней.
Осень (октябрь-ноябрь) в октябре с ясной погодой, в ноябре – с пасмурной. Изредка выпадают моросящие дожди. Температура воздуха днем плюс 5 ˚С – плюс 13 ˚С, ночные заморозки начинаются во второй половине октября.
Район месторождения по ветровому давлению относится к III району (до 15 м/сек). По средней скорости ветра в зимний период район относится к VI району.
Атмосферные осадки по временам года распределяются неравномерно. Максимум приходится на зимне-весенний период, а с июня по октябрь осадки практически не выпадают. Максимальное количество осадков приходится на декабрь-апрель.
Среднегодовая относительная влажность воздуха района рассматриваемой территории составляет 56-75%. Наиболее высоких значений она достигает в зимне-весенний период (75%), а наиболее низких – летом (56%).
Наличие большого дефицита влажности (до 763 мб), при высоких абсолютных температурах воздуха и соответствующем температурном градиенте, создает условия для значительного испарения.
Ветер. Погода преимущественно ветреная. Ветры в течение года, в основном, северные, восточные, северо-западные и юго-восточные. Значения среднемесячных скоростей ветра колеблются от 3,8 до 5,1 м/с. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются в зимнее время, наименьшие – летом. Наибольшую повторяемость имеют ветры со скоростью 3-4 м/с. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,4 м/с.
Атмосферные осадки. Режим осадков в незначительной мере зависит от взаимодействия различных по происхождению воздушных масс с рельефом местности. Рассматриваемый регион отличается большой засушливостью, что связано с малой доступностью для влажных атлантических масс воздуха, являющихся основным источником осадков.
При этом, на повышенном фоне количества осадков с марта по октябрь, выделяется два максимума: в марте-апреле и сентябре. 
Летние осадки непродолжительны и носят преимущественно ливневый характер, вызывая на склонах эрозию почв. В отдельные засушливые годы на протяжении всего лета дождей не бывает вообще.
Снежный покров. Рассматриваемый район относится к зоне с неустойчивым снежным покровом. Устойчивый снежный покров образуется только в 22% всех зим, а остальные 78% наблюдается неустойчивый снежный покров.
Влажность воздуха. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 7,7 мб, средние месячные ее значения изменяются от 3,6 до 13,5 мб. Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается в период ноябрь-март (68-78%). Годовой ход дефицита влажности аналогичен ходу температуры воздуха, наибольших значений достигает в июле (22,1 мб), наименьших в декабре-феврале (1,1-1,5 мб). Средняя годовая его величина равна 9,5 мб. 
[bookmark: _Toc141801083]Месторождение Тасбулат
Месторождение Тасбулат является самым крупным из месторождений, разрабатываемых компанией ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн». 
Лицензионная площадь составляет 4026,4 га и обозначена на топографическом плане угловыми точками, представленными в таблице.
[bookmark: _Toc101838450]Координаты угловых точек месторождения Тасбулат
	№ точки
	Широта (с.ш.)
	Долгота (в.д.)

	1
	43023'28.64''
	52018'2348''

	2
	43023'53.97''
	52018'41.53''

	3
	43023'50.34''
	52019'31.52''

	4
	43016'13.02''
	45042'03.27''

	5
	43022'42.07''
	52021'32.96''

	6
	43021'57.81''
	52023'59.15''

	7
	43021'38.38''
	52023'50.49''

	8
	43022'10.93''
	52021'10.80''

	9
	43022'27.77''
	52020'13.49''



В административном отношении участок, на котором располагается месторождение Тасбулат, относится к Каракиянскому району Мангистауской области.
Ближайшим населенным пунктом к месторождению Тасбулат является пос. Мунайши, расстояние до него составляет 16 км.  Поселок Жетыбай отстоит от границ месторождения на 25 км, районный центр п. Курык находится в	 80 км, областной центр г. Актау - в 125 км.
Месторождение Тасбулат было открыто в 1965 г. Залежи нефти и газа были разведаны в горизонтах Ю-1, Ю-6, Ю-10 и Ю-11. Запасы нефти и газа были утверждены ГКЗ СССР 16.05.69 г. (Протокол №5685).
В 1975 г. на месторождении были начаты поисковые работы на триасовые отложения, которые привели к открытию залежей нефти и газа в среднем триасе.
Основное направление деятельности компании в 2026 году - продолжение промышленной добычи нефти на месторождении Тасбулат, проведение мероприятий по интенсификации притока.
[bookmark: _Toc141801084]Месторождение Туркменой 
Месторождение Туркменой административно располагается на территории Мангистауского района Мангистауской области. Площадь геологического отвода месторождения Туркменой составляет 11842 га.
Ближайшим населенным пунктом к месторождению Туркменой является пос. Жанаозен (28 км). Примерно на таком же расстоянии находится железнодорожная станция Жетыбай. Районный центр - р.п. Шетпе расположен в 70 км. Областной центр -  город Актау расположен в 115 км от месторождения Туркменой.
Территория месторождения Туркменой обозначена на топографическом плане угловыми точками, представленными в таблице
[bookmark: _Toc101838451]Координаты угловых точек месторождения Туркменой
	№ точки
	Широта (с.ш.)
	Долгота (в.д.)

	1
	43о 33' 55"
	52о 27' 55"

	2
	43о 33' 50"
	52о 28' 34.99"

	3
	43о 33' 29.99"
	52о 30' 15.00"

	4
	43о 32' 57.99"
	52о 31' 14.99"

	5
	43о 32' 39.99"
	52о 31' 19.99"

	6
	43о 32' 34.99"
	52о 30' 49.99"

	7
	43о 32' 45.00"
	52о 29' 50.00"

	8
	43о 33' 35.00"
	52о 28' 09.99"


Месторождение Туркменой открыто в октябре 1969 года. В период 1968-1976 годов установлены и доказана промышленная значимость в юрских отложениях 6 нефтяных, 2 нефтегазовых горизонтов, залегающих на глубинах 1500-2500 м.
С февраля 2003 года месторождение введено в пробную эксплуатацию. В период с мая 2004 г. по декабрь 2005 г. пробурены 6 опережающих добывающих скважин (21,22,23,24,25,30). 
Компанией полностью выполнена Программа утилизации попутного газа, утвержденная МЭМР РК от 15.06.2006г.: с апреля 2007 года полностью утилизируется попутный газ путем передачи на ТОО КазГПЗ, для собственных нужд газ используется как топливо для печей подогрева нефти.
С вводом нового объекта пункта сбора нефти (ПСН) на м/р Туркменой транспортировка добытой нефти осуществляется по трубопроводу до ЦУПН. 
Основное направление деятельности компании в 2026 год – продолжение промышленной добычи нефти на месторождении Туркменой, проведение мероприятий по интенсификации притока.
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Административно участок, на котором располагается месторождение Актас, попадает на территорию Каракиянского района Мангистауской области. Площадь геологического отвода месторождения составляет 39,52 га.
Территория месторождения Актас обозначена на топографическом плане угловыми точками, представленными в таблице
Координаты угловых точек месторождения Актас
	№ точки
	Широта (с.ш.)
	Долгота (в.д.)

	1
	43о 27' 05"
	52о 14' 50"

	2
	43о 27' 15"
	52о 15' 25"

	3
	43о 26' 45"
	52о 17' 05"

	4
	43о 25' 50"
	52о 17' 45"

	5
	43о 25' 40"
	52о 17' 25"

	6
	43о 25' 50"
	52о 16' 30"

	7
	43о 26' 40"
	52о 15' 00"



Ближайшим населенным пунктом к месторождению Актас является пос. Мунайши, расстояние до него составляет около 10 км. Поселок Жетыбай находится на расстоянии 20 км, г. Жанаозен -  50 км, областной центр г. Актау - примерно в 100 км. Районный центр – пос. Курык находится на расстоянии 70 км. Район характеризуется отсутствием пресных вод. Снабжение технической водой осуществляется за счет волжской воды из водовода Астрахань - Жанаозен. 
Основное направление деятельности компании в 2026 году – продолжение промышленной добычи нефти на месторождении Актас.
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Перспектива развития месторождений ТОО «ТасбулатОйлКорпорэйшн» определена в:
Проекте разработки нефтяных и нефтегазовых залежей месторождения Туркменой (КГН МИиР РК №27-5-1403-И от 16.07.2016 г.) и Анализа   разработки месторождения Туркменой (Протокол ЦКРР РК № 04-0/8125-вн от 06.09.2022);
Проекте разработки нефтяных залежей месторождения Тасбулат (Протокол ЦКРР РК № 3/2 от 26.10.2018 г.;
Проекте разработки нефтяных залежей месторождения Актас (Протокол ЦКРР МЭ №16/12 от 19.08.2021г.).
Показатели разработки месторождений приведены в таблицах  ниже
Месторождение Тасбулат. Характеристика основных технологических показателей разработки и характеристика фонда скважин
	Годы
	Всего 
ввод 
сква-
жин
	Ввод скважин из наблюда-тельного фонда
	Перевод скважин из другого объекта
	Ввод скважин из бд фонда
	Фонд добыва-ющих скважин на конец года
	Добыча газа, 
млн.м3
	Накоп-ленная добыча газа, 
млн.м3
	Отбор от извлек запасов, %
	КИГ, д.ед.
	Темп отбора от НИЗ,%
	Дебит, тыс.м3/сут
	Добыча конден-сата, тыс.т
	Накоп-ленная добыча конденсата, тыс.т
	КИК, д.ед.

	2027
	2
	2
	0
	0
	9
	66,4
	109,3
	3,8
	0,031
	2,3
	21,3
	4,7
	7,8
	0,030

	2028
	0
	0
	0
	0
	9
	71,7
	181,0
	6,4
	0,052
	2,5
	23,0
	5,1
	12,9
	0,049



Месторождение Туркменой. Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости в целом по месторождению
	Годы
	Ввод скважин из бурения за период
	Перевод добывающих скважин на I объект
	Перевод добывающих скважин с II  объект
	Перевод нагнетательной скважины на возвратный объект в добывающий фонд
	Фонд скважин с начала разработки
	Эксплуатационное бурение с начала разработки, тыс.м
	Фонд добывающих скважин с начала разработки
	Выбытиескважин
	Фонд добывающих скважин на конец периода
	Фонд нагнетательных скважин с начала разработки
	Перевод добывающих скважин под нагнетание
	Фонд нагнетательных скважин на конец года
	Среднегодовой дебит на 1 скважину, т/сут
	Приемистость на 1 нагнетательной скважины, м3/сут

	
	всего
	добыв.
	нагнет.
	
	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. нагнет.
	всего
	в т.ч. мех.
	действ.
	
	
	всего
	действ.
	нефти
	жидк.
	

	2027
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	16
	37
	11
	0
	0
	11
	11
	10
	5
	0
	5
	5
	6,1
	27,4
	61

	2028
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	18
	42
	13
	0
	0
	13
	13
	12
	5
	0
	5
	5
	7,0
	24,5
	66



 Месторождение Туркменой.  Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению. 
	

Годы
	Ввод скважин
из бурения за период
	Фонд скважин с начала
разработки
	Эксплуатац. бурение
с начала разработки,
тыс. м
	
Выбытие скважин
	Фонд добывающих скважин на конец периода
	Перевод доб. скв. под нагнетание
	
Фонднагнет-х скважин
	Среднегод. дебитна 1 скв.
	Приемис- тостьнагн- х скважин, м3/сут

	
	Всего
	добыв.
	
	
	Всего
	в т. ч. нагнет.
	Всего
	мех.
	действ.
	
	
	нефти, т/сут
	жидкости, т/сут
	

	2027
	0
	0
	40
	84
	1
	0
	36
	36
	32
	0
	4
	7,1
	38,8
	121

	2028
	0
	0
	40
	84
	0
	0
	36
	36
	32
	0
	4
	6,7
	47,7
	174

	2029
	0
	0
	40
	84
	0
	0
	36
	36
	32
	0
	4
	6,1
	48,7
	170









Месторождение Актас. Характеристика основных показателей разработки по отбору нефти и жидкости в целом по месторождению
	

	Годы
	Добыча нефти,  тыс. т
	Темп отбора от утв. извлекаемых запасов, %
	Накопленная добыча нефти, тыс.т
	Отбор от утвержденных извлекаемых  запасов, %
	Коэфф. нефтеотд, д.ед.
	Годовая добыча жидкости, тыс.т
	Накопленная добыча жидкости, тыс.т
	Обвод. продукции, %
	Закачка рабочих агентов, тыс.м3
	Добыча газа,  млн. м3
	Накопленная добыча газа, млн. м3
	Компенсация отбора закачкой, %

	
	
	нач.
	тек.
	
	
	
	всего
	в т.ч. мех. спос.
	всего
	в т.ч. мех. спос.
	
	год.
	накоп.
	
	
	

	2027
	18,4
	1,8
	3,1
	443,1
	43
	0,104
	82,0
	82,0
	1391,5
	1391,5
	78
	89,6
	969,9
	2,5
	167,4
	100

	2028
	25,6
	2,5
	4,6
	468,6
	46
	0,110
	89,6
	89,6
	1481,1
	1481,1
	71
	97,7
	1067,6
	3,6
	170,9
	100



Месторождение Актас. Характеристика основного фонда скважин в целом по месторождению
	Годы
	Ввод скважин из бурения за период
	Перевод добывающих скважин на I объект
	Перевод добывающих скважин с II  объект
	Перевод нагнетательной скважины на возвратный объект в добывающий фонд
	Фонд скважин с начала разработки
	Эксплуатационное бурение с начала разработки, тыс.м
	Фонд добывающих скважин с начала разработки
	Выбытиескважин
	Фонд добывающих скважин на конец периода
	Фонд нагнетательных скважин с начала разработки
	Перевод добывающих скважин под нагнетание
	Фонд нагнетательных скважин на конец года
	Среднегодовой дебит на 1 скважину, т/сут
	Приемистость на 1 нагнетательной скважины, м3/сут

	
	всего
	добыв.
	нагнет.
	
	
	
	
	
	
	всего
	в т.ч. нагнет.
	всего
	в т.ч. мех.
	действ.
	
	
	всего
	действ.
	нефти
	жидк.
	

	2027
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	16
	37
	11
	0
	0
	11
	11
	10
	5
	0
	5
	5
	6,1
	27,4
	61

	2028
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	18
	42
	13
	0
	0
	13
	13
	12
	5
	0
	5
	5
	7,0
	24,5
	66




В соответствии с пунктом 3 статьи 147 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» разработаны «Программы развития переработки сырого газа месторождения Тасбулат на 2027-2028гг.» (разрешение на сжигание газа в факелах сырого газа № KZ47VPC00030065 от 16.09.2026г.,), «Программы развития переработки сырого газа месторождения Актас на 2027-2028гг.» (разрешение на сжигание в факелах сырого газа №KZ20VPC00030066 от 16.09.2026г), «Программы развития переработки сырого газа месторождения Туркменой на 2027-2029гг.» (разрешение на сжигание в факелах сырого газа № KZ95VPC00030074 от 17.09.2026г).
Виды работ и количество скважин, на которых планируется проведение работ 
	Объект
	КРС
	ПРС
	ГТМ
	ГРП

	2027 г

	м/р Тасбулат
	7
	10
	14
	0

	м/р Актас
	3
	7
	12
	2

	м/р Туркменой
	5
	29
	15
	1



Количество источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 2027г по ТОО «Тасбулат Ойл Корпорейшн»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Количество в 2027 году, единиц

	 
	Месторождение Актас
	71

	1.1
	организованные источники
	37

	1.2
	неорганизованные источники
	34

	 
	Месторождение Тасбулат
	182

	2.1
	организованные источники
	78

	2.2
	неорганизованные источники
	104

	 
	Месторождение Туркменой
	165

	3.1
	организованные источники
	57

	3.2
	неорганизованные источники
	108

	 
	ВСЕГО
	418

	 
	организованные источники
	172

	 
	неорганизованные источники
	246



Срок действия Программы управления отходами с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г. и предусматривает образование в целом по компании ТОО «Тасбулат Ойл Корпорэйшн» 43 вида отходов и 18 мест накопления отходов, на которых расположены 136 объектов накопления (с учетом объектов накопления (подрядчиков) , даже принимая во внимание что СМР и бурение скважин на месторождении Актас, Тасбулат, Туркменой не планируются). Суммарное количество отходов в 2027 году приведено ниже.

	тонн/год
	ТасбулатОйлкКорпорейш
	Месторождение Тасбулат
	Месторождение Актас
	Месторождение Туркменой

	всего:
	2711.3435
	1926.8667
	256.9822
	527.4945

	опасных
	1758.2889
	994.5974
	246.9538
	516.7378

	неопасных
	953.0545
	932.2694
	10.0284
	10.7568



Целевые показатели образования отходов по ТОО «ТасбулатОйлКорпорэйшн» приведено ниже.
	НАИМЕНОВАНИЕ ОТХОДА
	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ТОНН/ГОД

	
	2027 г

	Абразивный песок
	100.0000

	Асфальта-смолистые парафиновые отложения
	10.0000

	Буровой шлам
	-

	Изношенная спецодежда
	0.9600

	Коммунальные отходы (бумага, картон)
	19.4953

	Коммунальные отходы (смет с территории)
	24.5000

	Коммунальные отходы (ТБО)
	29.2429

	Лом цветных металлов
	10.0000

	Медицинские отходы
	0.0064

	Металлолом
	600.0000

	Нефтезагрязненный грунт
	109.8000

	Нефтешлам 
	600.6266

	Огарки сварочных электродов
	0.0023

	Осадок пластовой воды
	49.9500

	Отработанные автомобильные шины
	19.2160

	Отработанные аккумуляторные батареи
	5.0804

	Отработанные воздушные фильтры
	0.1018

	Отработанные люминесцентные лампы
	0.0592

	Отработанные масла
	15.9325

	Отработанные промасляные фильтры
	0.2595

	Отработанные светодиодные  LED лампы
	0.0291

	Отработанные топливные фильтры
	0.0478

	Отработанный буровой раствор
	-

	Отход проппанта
	300.0000

	Отходы ВУС (ксантовая смола)
	13.2000

	Отходы деревянных поддонов
	3.5000

	Отходы замазученной пленки
	0.1830

	Отходы обратной промывки скважин (ОПС)
	618.4180

	Отходы оргтехники (электронный лом)
	1.2000

	Отходы пластика
	3.7762

	Отходы пластмассы крышки труб НКТ
	15.0000

	Отходы резины
	0.1000

	Отходы химреагентов
	4.2200

	Отходы цементного раствора
	67.1000

	Пищевые отходы
	33.3428

	Промасленная ветошь
	5.4928

	Списанные неорганические вещества лаборатории
	0.0140

	Списанные органические вещества лаборатории
	0.0900

	Стеклобой
	0.6000

	Строительные отходы
	30.0000

	Тара из-под ЛКМ
	1.6038

	Тара использованная (бочки металлические спрессованные)
	10.7000

	Тара использованная (бочки/мешки пластиковые)
	7.4931






срок действия проекта нормативов сбросов 01.01.27-31.12.27
На ЦУПН осуществляется подготовка нефти с месторождений Тасбулат и поступивший на ЦУПН по трубопроводу флюид с месторождений Актас и Туркменой и воды для закачки в пласт. 
Производственные сточные воды, образуются на месторождении Тасбулат вследствие использования волжской воды технической (пресной) воды в технологических циклах добычи и подготовки нефти на центральный узел подготовки нефти (ЦУПН). 
Производственные сточные воды, направляемые по системе ППД для закачки в недра, образуются при использовании волжской воды для обессоливания нефти совместно с пластовыми водами. Состав производственных сточных вод близок к пластовым водам.
В Проекте НДС учтены проектные решения РП «ЦУПН. Система подготовки пластовой воды. Модернизация. Месторождение Тасбулат. Мангистауская область»
Инвентаризация выпусков сточных вод ТОО «Табулат Ойл Корпорэйшн»
	год
	Наименование выпуска
	Наличие и метод очистки перед сбросом
	Объем отводимых сточных вод, тыс. м³/год
	НДС загрязняющих веществ, отводимых со сточными водами т/год

	2027 
	Система ППД месторождения Тасбулат
	Блок подготовки воды БПВ 2.00.00.00
	20,00
	20384.448


Основные природоохранные мероприятия 
	1. Оптимизация работы оборудования

	2. Инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно  на границе СЗЗ

	3. Инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках

	4. Организация и проведение мониторинга грунтовых вод

	5. Повторное использование производственных сточных вод, образующихся при использовании волжской воды для обессоливания нефти, для закачки в недра, обеспечивается очистка пластовой и сточной воды на ЦУПН от механических примесей (взвешенных веществ) и нефтепродуктов посредством ввода в эксплуатацию Блока подготовки воды БПВ 2.00.00.000

	6. Экологический мониторинг почвы

	7. Проведение экологического мониторинга сточных вод

	8. Мониторинг за состоянием флоры и фауны

	9. Раздельный сбор и своевременный вывоз отходов производства и потребления на переработку и удаление на основании заключенных договоров

	10. Передача на вторичное использование отходов 

	11. Проведение работ по изучению рынка и поиска подрядчика для передачи на рециркуляцию отработанного масла, что позволит увеличить долю повторного использования отходов

	12. Обучение сотрудников важности сокращения отходов, а также о том, как разделять и правильно утилизировать бытовые отходы (проведение образовательных сессий), организация информационных стендов с практическими советами по уменьшению отходов

	13. Разработка проектно-нормативной документации
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