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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 БӨЛІМІ. ЖАЛПЫ ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАСЫ
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	ЖБИ / ГИП
	БОЛЕБИЕВА Л
	
	
	
	



Вла

	ность

	1 опр.

	-

	
	3

	Пластичность

	1 опр.

	4


	4

	Грананализ

	1 опр.

	8


	5

	Компрессионные испытания
	1 опр.

	8


	6

	Водная вытяжка

	1 опр.

	4



	При составлении отчета использованы   материалы изысканий, выполненные  ранее близ рассматриваемого участка /8/. 

        Инженерно-геологические работы выполнены в соответствии с требованиями СП РК 1.02-105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП РК 1.02-102-2014 «Инженерно-геологические изыскания для строительства». 

1.2.2 Климатическая  справка                                                                                                 

    Согласно приложения А рис.А.1 - карты климатического районирования СП РК 2.04-01-2017 исследуемая территория относится к климатическому  подрайону IV-Г.

      Согласно рис.Б.1- Дорожно-климатического районирования СП РК 3.03-101-2013 и  СП РК 3.03-104-2014 (рис.В.1) исследуемая территория относится к V дорожно-климатической зоне. 

   Климат исследуемой территории резко континентальный. Основные его черты: большие колебания температуры наружного воздуха зимой и летом, днем и ночью, общая сухость воздуха, обилие солнечного света и относительно небольшое количество осадков.     

        Ниже приводятся климатические данные по м/ст. Карсакпай 

п/п

Наименование показателей

м/с Карсакпай
1

Температура наружного воздуха 0С

Среднегодовая

3,9

Наиболее жаркий месяц (июль)

+23

Наиболее холодный месяц (январь)

-15,4

Абсолютная максимальная

+41

Абсолютная минимальная

-48

Средняя из наиболее холодных суток (0,92)

-37

Средняя из наиболее холодной пятидневки (0,92)
-32

Средняя из наиболее холодного периода

-10,5

2

Нормативная глубина промерзания грунтов:

Суглинки,  пески  мелкие     (см)

181/
191
Пески  крупные   (см)  
193/

203
3

Толщина снежного покрова, см
15
4

Среднегодовое количество осадков, мм

219

5

Количество дней с гололедом

11

6

Количество дней с туманом

50

7

Количество дней с метелями

19

8

Количество дней с ветром свыше 15 м/сек

20

1.2.3 Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении участок  работ  приурочен  к   столовому  плато Сарылан, представляющему собой слабоволнистую равнину, постепенно понижающуюся с севера на юг и северо-востока на юго-запад.  

     Общую равнинную поверхность плато усложняют бессточные впадины, наиболее крупная из которых Караванчи (размером 16км в длину и 8км в ширину).

          Рельеф  рассматриваемых  трасс  относительно ровный. Колебание высотных отметок от 221,35 до 222,23м, см. топоплан.

1.2.4 Геолого-литологическое строение

Геолого-литологическое строение участка работ представлено отложениями элювиально-делювиального генезиса нерасчлененного четвертичного   возраста  (edQ),  представленными  супесями и песками крупными.

     На рассматриваемых трассах (выкидной линии, ЛЭП, подъездной дороге), с поверхности вскрыты супеси мощностью 1,2м, подстилаемые повсеместно песками крупными. 

   Подъездная дорога проходит в одном коридоре с линией электроснабжения - имеет идентичное геолого-литологическое строение.
    Глинистые грунты в определенной степени облессованы и обладают просадочностью I типа.  

    Отложения, слагающие участок работ с поверхности земли покрыты почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 м.  

   Детальный разрез строения участка работ по глубине приводится в приложении 8.

   1.2.5 Гидрогеологические   условия

  На участке работ инженерно-геологическими   выработками глубиной  3,0 м   подземные воды не вскрыты.

Зона, охватывающая четвертичные, неогеновые и олигоценовые отложения, характеризуется преобладанием грунтовых вод и слабонапорных вод, режим которых тесно связан с атмосферными осадками и с режимом поверхностных водотоков. 

Нижняя зона является зоной преимущественного развития напорных вод; в связи с глубоким залеганием подземные воды этой зоны существенного влияния на условия строительства не оказывают.

Источником формирования подземных вод являются снеготалые воды, атмосферные осадки. Амплитуда колебания подземных вод в районе составляет 0,8-1,0м. 

1.2.6 Физико-механические свойства грунтов
В пределах сжимаемой толщи грунтов на участке выделено два  инженерно-геологических элемента (ИГЭ):

     первый - слой супеси, edQ, вскрытой мощностью 1,2м;

     второй  – слой песка крупного, edQ, вскрытой мощностью 1,8м. 

    Первый инженерно-геологический элемент   представлен супесью, edQ, светло-серого и светло-коричневого цвета, твердой консистенции, засоленной.

      Нормативный модуль общей деформации грунта при водонасыщении – 4,5 МПа, 

при природной влажности – 7,3 МПа.

      Нормативные  значения  прочностных  характеристик  при  водонасыщении  составляют:    угол внутреннего трения – 130
удельное сцепление        – 6 кПа 

        Расчетные  характеристики  водонасыщенных  грунтов  для   расчета по деформациям:

· удельный вес, γII, кН/м3-18,42

· удельное сцепление, сII, кПа - 6

· угол внутреннего трения, φII, град.- 13

· модуль деформации, Е, МПа- 4,5

То же для расчета по несущей способности:

· удельный вес, γI, кН/м3-18,32

· удельное сцепление, сI, кПа - 4

· угол внутреннего трения, φI, град. - 11

· модуль деформации, Е, МПа - 4,5             

   Грунт слабопросадочный, тип просадочности I.

   Характеристика просадочности приводится

в нижеследующей таблице:Начальное просадочное давления, psl, кПа

Относительная просадочность, εsl, при нагрузке,

p, кПа

50

100

200

300

65
0,009
0,015
0,019
0,027
       Второй инженерно-геологический элемент  представлен песками крупными, желтовато-серого и коричневого цвета, маловлажными, средней плотности и рыхлыми, кварц-полевошпатового  состава, с редкими маломощными  прослойками песка мелкого.   

       Нормативный модуль общей деформации грунта при водонасыщении – 12,5 МПа, 

при природной влажности – 16,5 МПа.

      Нормативные  значения  прочностных  характеристик  при  водонасыщении  составляют:    угол внутреннего трения – 350
 удельное сцепление        – 0 кПа 

  Расчетные характеристики водонасыщенных  

грунтов  для   расчета по деформациям:

· удельный вес, γII, кН/м3-18,62
· удельное сцепление, сII, кПа-0

· угол внутреннего трения, φII, град.-35

· модуль деформации, Е, МПа- 12,5
То же для расчета по несущей способности:

· удельный вес, γI, кН/м3-18,52
· удельное сцепление, сI, кПа-0

· угол внутреннего трения, φI, град.-32

· модуль деформации, Е, МПа-12,5 

    Нормативное значение коэффициента фильтра-
ции 15,43м/сут.     

    Грунт слабопросадочный, тип просадочности I.

Характеристика просадочности приводится в нижеследующей таблице:    

Начальное просадочное давления, psl, кПа

Относительная просадочность, εsl, при нагрузке,

p, кПа

50

100

200

300

125
0,009

0,009

0,011
0,018
           Выделение инженерно-геологических элементов производилось с учетом номенклатурного вида и физико-механических свойств  грунтов. 

      Нормативные   характеристики   физических   свойств   и   расчетные   значения деформационных характеристик грунтов выделенных инженерно-геологических  элементов приводятся по результатам лабораторных испытаний. 

Расчетные  значения  прочностных  характеристик  приняты  по таблицам А.1-А.3  прил.А в соответствии с примечанием 1 к п.4.3.16 СП РК 5.01-102-2013. 

1.2.7 Инженерно-геологические процессы и явления

       Коррозионная   агрессивность   грунтов   по   отношению   к   углеродистой   и низколегированной  стали  по  результатам  измерения  удельного  электрического сопротивления  –  высокая (приложение 4).

   Коррозийная активность грунтов к свинцу и алюминию высокая (приложение- 5).       

    По степени засоленности легкорастворимыми солями согласно ГОСТ 25100-2011 грунты среднезасоленные. Тип засоления сульфатный. Процентное содержание солей приведено в приложении 3. 

    По степени агрессивности грунтов на бетонные и железобетонные конструкции по содержанию сульфатов (7630-10130мг/кг) грунты ИГЭ-1,2 сильноагрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по ГОСТ 10178-85 и шлакопортландцементе, слабо- и сильноагрессивные - на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266-94.

      По содержанию хлоридов (1250-1820 мг/кг) грунты ИГЭ-1,2 сильноагрессивные для бетонов марки по водонепроницаемости W4-W6 (приложение 6).
       При  промерзании грунты непучинистые  до  до слабопучинистых: относительная деформация 
ξ fh = 0,01 – 0,03. 

1.2.8 Строительные группы грунтов

 Группы  грунтов  по  трудности  разработки  согласно   СЦЭ РК 8.04-11-2017 при  разработке  одноковшовым  экскаватором  и  вручную: 

№№

п/п

Наименование  и   краткая характеристика грунтов

Группа грунтов при разработке

Одно-ковшовым

экскаватором

вручную

1

Грунт растительного слоя

1

1

3

Пески с примесью гравия, гальки до 10%
1

1
4

Супеси твердой  консистенции  
1

1

1.2.9 Сейсмичность

Расчетная  сейсмичность зоны  строительства  в соответствии с СП РК 2.03- 30-2017 согласно  приложения Б  и  карты  общего  сейсмического  зонирования  ОСЗ-2475  -  6 баллов по шкале МSК-64,  карты ОСЗ-22475 – 7 баллов.

Район  работ  расположен  в  зоне  сейсмической  опасности  с  ускорением  0,025g cогласно карты общего сейсмического зонирования ОСЗ-1475  и 0.051g – карты ОСЗ-12475  (приложение Б). 

Рекомендации:

· расчетное  сопротивление,  R  просадочных  грунтов  основания  следует определять в соответствии с п.5.1.8  СП РК 5.01-102-2013;

· в районах сейсмичностью 6 баллов и более необходимо исключить размещение опасных объектов, производств; возведение соответствующих защитных инженерных сооружений (ЗС) – необходимо соблюдать нормы проектирования и строительства в сейсмических районах;

· планировка  должна  обеспечивать  быстрый сток  сток поверхностных  вод  и атмосферных 

осадков за пределы участка строительства;    

· необходимо применение бетонов на сульфатостойком цементе;

· обратную  засыпку  траншей  на  участках  пересечений  с  существующими автодорогами и другими территориями, имеющими дорожные покрытия необходимо выполнять малосжимаемыми грунтами (с модулем деформации 20 МПа и более), к которым относятся гравелистый песок и гравийный грунт с заполнителем из песка крупного, с уплотнением;

· предусмотреть защитные покрытия и катодную поляризацию трубопроводов. Выполнить совместную защиту от коррозии; 

перед началом строительных работ предусмотреть согласование по кабельным линиям АО «ПККР».
1.3 Объем работ по проекту 

Объем работ по проекту состоит в следующем: 

Обустройство 3” добывающих скважин SDS-78,94 до УПСВ-1с подключением на манифольд спутника.  предусмотрено дренажная емкость на 2 м3, печи подогрева и камера запуска скребка 4”x3” 
Блок дозирования реагент
Газопроводы до печей  скв SDS-78,94
На устье скважины предусмотрена ограждение, площадка и фундамент под ремонтный агрегат.
При пересечении с коммуникациями предусмотрены  мероприятия о пересечении. От нагнетательных и выкидных  линии прокладка не менее чем на 60°, а от дороги 90º.

Все безопасные расстояния между предполагаемым оборудованием соблюдены согласно нормам и требованиям Республики Казахстан.

В состав проекта SDS26-22/01 « Обустройство добывающих скважин № 78, 94 на месторождении           Южный Дощан. Жалагашский район Кызылординской области » входит обустройства площадки устьев  добывающих скважин.
1.5.Организация строительства.
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ ведётся в условиях действующего предприятия.

Снабжение стройплощадки водой, в том числе и противопожарный запас на весь период строительства осуществляется посредством технического водовода на территорий месторождения.

Рабочее и охранное освещение участков производства работ в тёмное время суток обеспечивается существующей системой освещения действующего на месторождений. 

При строительстве объекта и  при перевозке грузов используется существующие автодороги. Вывоз отходов строительного производства предусмотрен на полигон хранения (ТБО) твёрдо-бытовых отходов АО “ПККР” расположенный на территорий месторождения Арыскум.

Расчетная продолжительность строительства составляет 1 месяц в т.ч. подготовительный период 0,5 месяц.
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	2.Бас жоспар

2.1. Бастапқы деректер

«ПҚВИ» АҚ №-202 ұңғымалардан СП-1-ге дейін түсіру желілерін қосу жобасын жүзеге асыруға ниетті. Әкімшілік жағынан аумақ Солтүстік Шығыс Дощан кен орны Жалағаштың құрамына кіреді және Қызылорда облысы Сырдария ауданы Қазақстан Республикасы облыстарының Солтүстік-Шығыс Тақтай Кен Орны қаланың солтүстік батысында орналасқан Қызылорда. Транстың барлық түрлерінің қозғалысы- порт асфальтталған бойынша жүзеге асырылады до "ПККР" АҚ салған автожол 175 км бағана. Әрі қарай сорғы станциясына дейін Арысқұм жол бар (Құмкөл- Қызылқия-Арысқұм) қиыршық тас пен құмнан жасалған материал. Аумақтар өте нашар өмір сүреді. Аумақта тұрақты елді мекендер жоқ. Жұмыс жобасы "Солтүстік-Шығыс Дощан кен орнында 202 ұңғымадан түсу желісін салу. Қызылорда облысы
Қызылорда облысы Сырдария ауданы» жұмыс жобасы:

          -"ПҚВИ" АҚ берген жобалауға арналған тапсырма;

         Қосу нүктелеріне берілген техникалық шарттар.

-  "МАРКШЕЙДЕР К" ЖШС  Қызылорда қ., 2024ж. орындаған инженерлік–геодезиялық, топографиялық және геологиялық іздестірулер негізінде орындалған.

      Жоба төмендегі нормативтік құжаттарға сәйкес орындалған:
· ҚР ҚН 1.02-03-2022 «Құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы және оны әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы»;

· ТЖВН 3-85 «Мұнай кеніштерінде мұнай, газ және су жинау, тасымалдау, дайындау объектілерін технологиялық жобалау нормалары»

· ҚР ҚН 3.01-03-2011 «Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары. Жобалау нормалары»

· ҚР ЕЖ 3.05-103-2014 «Технологиялық жабдықтар мен технологиялық құбыр желілері»;

· ҚН 527-80 «Болат құбыр желілерін жобалау жөніндегі нұсқаулық»; 

· «Электр қондырғыларын орнату қағидалары»;
· ҚР ЕЖ 2.02-101-2022 «Өнеркәсіптік ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі ережелері». 

2.2. Алаңдардың сипаттамасы.

Бас жоспар технологиялық және көліктік байланыстарды, санитарлық-гигиеналық және өртке қарсы талаптарды, жер бедерін және басым бағыттағы желдердің әсерін ескере отырып, бекітілген технологиялық схемаға сәйкес әзірленген.

2.3. Жоспарлау шешімдері.

        Алаңдардың бас жоспары өндіріс технологиясын ескере отырып әзірленген.

       Алаңдардағы құрылыстар техникалық инфрақұрылымды (құбырлар, кәбілдер, өндірістік ағындар), функционалдық байланыстарды орынды жинақтауды қамтамасыз ететіндей етіп орналастырылған.

Жобада мынадай объектілерді салу көзделген:

      ұңғы 202

       -іргетасқа және қондырғыға арналған  платформа
     Ұңғыма аумағының периметрі бойынша биіктігі 1,8 м торлы панельдерден 6,0х9,0 м қақпасы бар қоршау қарастырылған.  
      Ғимараттар мен құрылыстар талап етілетін қашықтықты сақтай отырып орналасқан, өртке қарсы өту жолдары мен технологиялық көліктің кіре берісі көзделген.

2.4.Аумақты функционалдық аймақтандыру

Ұңғымалар алаңқайлары Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, Сырдария ауданында «Солтүстік-Шығыс Дощан» кенішінде орналасқан.

Учаскелер салыстырмалы түрде тегіс, биіктіктің ауытқуы:

№202 Ұңғыма

- Құрылыс салынбаған аумақта 221.70 – 221,90 аралығында. Жоспардағы учаске конфигурациясы тікбұрышты,  ауданы 240 м2 /шартты/.

Функционалдық аймақтау жобаланатын ғимараттарды, құрылыстарды, коммуникацияларды, технологиялық, көліктік байланыстарды, өртке қарсы және санитарлық-гигиеналық ажырауларды және басым жел бағытын ескере отырып шешілді.

2.5.Ғимараттар мен құрылыстарды орналастыру.

Ғимараттар мен құрылыстарды орналастыру инженерлік желілердің ең аз ұзындығын көздейді.

2.6.Тік жоспарлау

    №№202 ұңғымада жер бедері салыстырмалы түрде тегіс болғандықтан, жобамен  жер бедерін ұйымдастыру жұмыстары қарастырылмаған.

Алаңқайлардың шартты нөлдік белгілері мына белгілерге сәйкес келеді:

ұңғы 202.
қондырғыға арналған платформа – 222,20
Жобаны табиғи ортаға көшірудің негізі учаске бұрыштарының координаттары бар географиялық тор болып табылады.

«Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы No 165 бұйрығына сәйкес. Аралық құбырлар желілері ( Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі Заңының 70-бабында белгіленген белгілері бар қауіпті өндірістік объектілер «Азаматтық қорғау туралы» және «Қауіпті өндірістік объектілерді сәйкестендіру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 353 бұйрығына сәйкес айқындалған. Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10310 болып тіркелген) I (жоғары) жауапкершілік деңгейіндегі техникалық күрделі объектілерге жатады.

Бас жоспардың көрсеткіштері

№202 Ұңғыма

Кесте 1

№

Атауы

Өлш. бірл

Саны

Жалпы ауданға % 

1.

Учаске ауданы

/шартты шекарада/

м2
180

100

2

Ауданы қамту

54

22,5

3

Құрылыс алаңы

м2
26

10,83

4

Құрылыс салудан бос аумақ

м2
160
66,67

	2. Генеральный план

2.1 Исходные данные

АО “ПКВИ” намерен осуществить проект по присоединению выкидных линии от скважин №-202 до СП-1.

В административном отношении территория

месторождении Северо Восточный Дощан

входит в состав Джалагашского и

Сырдарьинского районов Кызылординской

области Республики Казахстан.

Месторождение Северо-Восточный Дощан

расположен на северо западе города

Кызылорды. Движение всех видов транс-

порта осуществляется по асфальтированной

автодороге построенным АО «ПККР» до

175 км столба. Далее до насосной станции

Арыскум существуют дорога (Кумколь-

Кызылкия -Арыскум) из гравия и песчаного

материала. Территории обжита крайне слабо.

Постоянные населенные пункты на территории отсутствуют. 

Рабочий проект «Строительство выкидной линий от скважин 202 на месторождении Северо-Восточный Дощан. Кызылординская область Сырдарьинский район» выполнен на основании:

 - задания на проектирование, выданного АО “ПКВИ”;

Технические условия на точки подключения. 

-Инженерно–геодезические, топографические и геологические изыскания, выполненные ТОО «Маркшейдер и К» г. Кызылорда, 2024 г. 

Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами: 

· СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной  документации на строительство 

· ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»

· СН РК 3.01-03-2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования»; 

· СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»

· СН 527-80 «Инструкция по проектированию стальных трубопроводов» 

· «Правила устройства электроустановок»

· СП РК 2.02-101-2022 «Правила пожарной безопасности  промышленных зданий и сооружений»

2.2. Характеристика площадок.
Генеральный план разработан в соответствии с утвержденной технологической схемой, с учетом технологических и транспортных связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, рельефа местности и влияния ветров преобладающего направления. 

    2.3. Планировочные решения.

Генеральный план площадок разработан с учетом технологии производства.

Сооружения на площадках размещены таким образом, чтобы обеспечить целесообразную компоновку технической инфраструктуры (трубопроводы, кабели, производственные стоки), функциональные связи.

Проектом предусматриваются строительство следующих объектов:

По скважине: № 202

- Фундамент и площадка под агрегат

     По периметру территории скважины предусмотрены ограждение с колиткой 6,0х9,0м из сетчатых панелей высотой 1,8 м.
Здания и сооружения расположены с соблюдением требуемых расстояний, предусмотрены противопожарные проезды и подъезд технологического транспорта.

2.4.Функциональное зонирование территории

Площадки скважин расположены на месторождении Северо-Восточный Дощан, Сырдаринского района Кызылординской области Республики Казахстан 

Участки  относительно ровные,  перепад высот составляет:

Скв. 202

- от 221.70 до 221.90 на территории свободной от застройки. Конфигурация участка в плане прямоугольная площадью 240 м2 /условно/. 

Функциональное зонирование решено с учетом сложившейся проектируемых зданий, сооружений, коммуникаций; технологических, транспортных связей, с учетом противопожарных и санитарно-гигиенических разрывов и направления господствующих ветров.

2.5. Размещение зданий и сооружений.

Размещение зданий и сооружений предусматривает наименьшую протяженность инженерных сетей.

2.6.Вертикальная планировка

В связи с тем, что существующий рельеф площадки скважин №202 относительно ровный, работы по организаций рельефа и земляным работам проектом не предусмотрены.
Условные нулевые отметки площадок соответствуют отметкам:

Скв.202

площадка под агрегат – 222,20
Основой для переноса проекта в натуру являются  географическая сетка с координатами углов участка. 

Согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» выкидные линии (опасные производственные объекты, обладающие признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10310) относятся к технически сложным объектам I (повышенного) уровня ответственности.                                
Показатели генерального плана
Скважина №202
Таблица 1

№

Наименование
Ед.

изм.
Количество
% к общей площади
1.

Площадь участка

/в условных границах/
м2
240

100

2

Площадь покрытие

м2
54

22,50
3

Площадь застройки
м2
26

10,83

4

Площадь свободная от застройки

м2
160
66,67
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
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	3.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ШЕШІМДЕР

3.1 Технологиялық шарттар

Жобалық қысым: 40 бар 

№

Ұңғ№

Дебит, тг/тәул.

Темпер-атура, (С

Аралық құбыр ұзындығы, м

1

78
15
40
1170
2
94
10
40
348
3.2.Технологиялық құбырлар, аралық желілер.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 165 «Техникалық және / немесе технологиялық тұрғыдан кешенді объектілерге ғимараттар мен құрылыстарды тағайындаудың жалпы тәртібін анықтау ережесін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес (Республиканың Заңының 70-бабында белгіленген ерекшеліктері бар қауіпті өндірістік объектілер) 2014 жылғы 11 сәуірдегі «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы бұйрығына сәйкес анықталған № 10310 Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген, «Қауіпті өндірістік объектілердегі сәйкестендіру ережесін бекіту туралы» 353 №) жауапкершілігі I (жоғары) деңгей техникалық күрделі нысандар болып табылады.
3.3 Мұнай-газ құбырлары

         Технологиялық алаңдардың шектерінде құбырлар жер үстімен, жеке тұрған тіректерде және ішінара жер астымен тартылады.

ҚН 527-80 сәйкес құбырлар алаңдардың шектерінде төмендегілерге жатады:

· Мұнай-ІІІ санат, Бб тобы;

        Аралық құбырлар ұңғымалардан мұнай-газ сұйық қоспасын ұңғымалардан Солтүстік-Шығыс Дощан кенішіндегі СП-1 спутнигіне дейін жеткізуге арналған.

          Аралық құбырлардың жерасты құбырлары құбыр түбіне дейін 1,8 м тереңдікте траншеяларда жүргізіледі.

          Құбырлар ВҚН 51-3-85 бойынша жіктеледі; ВҚН 2.38-85 III сыныпты IV санатты мұнай жинау құбырлары ретінде.

         - IV санаттағы автомобиль жолдарының екі жағындағы 25 м бойымен аралық құбырлардың учаскелері ІІІ санатты құбырлары ретінде жіктеледі;

         - қиылысатын коммуникацияның екі жағындағы 20 м шектеріндегі аралық құбырлардың учаскелері - ІІ санат.

         Жерасты құбырлар қысымы 55 бар болатын 3 ½” шыныталшық құбырлардан  қабылданған.

         Металл құбырларын шыны-талшықты құбырларға жалғау өтпелі муфта арқылы жүргізіледі.

      Құрылыс аяқталғаннан кейін жерасты мұнай құбырын гидравликалық сынау қажет:

Рсын.=1,25 х Рмакс.жұм. = 1,25 х 4,0 МПа = 5 МПа (50 кгс/см2) 

Құбырдың жерүсті бөлігін гидравликалық сынау: ҚР ЕЖ 3.05-103-2014 және ASME 31.4 (31.3) сәйкес Рсын.=1,5х4,0МПа = 6МПа (60кг / см2).

   «Құбырларды гидравликалық сынау мердігердің, тапсырыс берушінің немесе оның техникалық қадағалау органдарының өкілдерінен тұратын комиссияның құрамында жүргізіледі. Құбырлар-ды іске қосу кезінде сынақтар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік инспек-тордың қатысуымен жүргізілуі керек. Талап: Қазақстан Республикасының 11.04.2014жылғы № 188-V 3ПҚ «Азаматтық қорғау туралы» Заңының 16-бабының 3-тармағының 22) тармағы.
ҚР ҚН 3.05-01-2013 сәйкес трасса бойымен әрбір 1 км сайын, трасса бұрылысының бұрышында және автожолмен қиылысқан тұстарда көрсеткіш белгілерді орнату қарастырылған. 

Құбырларды ҚР ЕЖ 3.05-103-2014, ҚР ЕЖ 4.01-22-2004, сонымен қатар шыны-талшықты
 Құбырларды жеткізушілердің нұсқаулықтарына сәйкес монтаждау қажет.  

Арматура мен ернемекті жалғамаларды алмалы-салмалы типтегі жылуоқшаулағыш қаптамалармен оқшаулау қажет. 

Құбырдың қуысын ВҚН 011-88 «Магистральді және кәсіпшіліктің құбырларды тарту. Қуыстарын тазалау және сынау» құжатына сәйкес тазарту қажет.

Тазалау құрылғыларын қосу тораптары - қырғышты қосу камерасы, сондай-ақ оған 100 м-де жанасатын учаскелер  ВҚН 51-3-85 және ВҚН 51-2.38-85 сәйкес І санатқа жатады.

I санатты құбырлардың дәнекерлі жалғамалары физикалық әдіспен 100%, соның ішінде радиографиялық әдіспен – 100 %  бақыланады. 

         III санатты құбырлардың дәнекерлі жалғамалары физикалық әдіспен 100%, соның ішінде радиографиялық әдіспен – 25 %  бақыланады.

Құбырларды өтеу құбырларға орнатылған бұрмалар және жергілікті жердің табиғи иілістері есебінен жүргізіледі.
  Шыныпластикалық құбырлардың қызмет ету мерзімі-20 жыл.
	3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

3.1 Технологические условия

Проектное давление: 40 бар     

№

№ скв.

Дебит, тн/сут

Темпер-атура, (С

Длина

выкидной

линии, м

1

78
15
40
1170
2
94
10
40
348
3.2.Технологические трубопроводы, выкидная линия.

Согласно приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам» выкидные линии (опасные производственные объекты, обладающие признаками, установленными статьей 70 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353 «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10310) относятся к технически сложным объектам I (повышенного) уровня ответственности.                                            
3.3 Нефтегазовые трубопроводы
В пределах технологических площадок трубопроводы прокладываются надземно, на отдельно стоящих опорах и частично подземно.

В соответствии с СН 527-80 трубопроводы в пределах площадок относятся:

· Нефть – III категория, группа Бб;

Выкидные линии предназначены для транспортировки нефтегазожидкостной смеси  от скважин до спутника СП- 1 месторождении Северо-Восточный Дощан.

Прокладка подземных трубопроводов выкидных линии производится в траншее на глубине 1,8 м до низа трубы.

Трубопроводы классифицируются по ВСН 51-3-85; ВСН 2.38-85 как нефтесборные трубопрово​ды  III класса IV категории.

- Участки выкидных линий по 25м по обе стороны автодорог IV категории классифицируются как трубопроводы III категории;

- участки выкидных линий в пределах 20м по обе стороны пересекаемой коммуникации - II категории.

Подземные трубопроводы приняты из 3 ½” стекловолоконных труб давлением 55 бар. 

Соединение металлических труб со стекловолоконными производится с помощью перходной муфты.

По окончании строительства произвести гидравлическое испытание подземного нефтепровода:

 Рисп.=1,25 х Рмакс.раб. = 1,25 х 4,0 МПа = 5 МПа (50 кгс/см2) 

Гидравлическое испытание надземной части трубопровода произвести: Pисп.=1,5х4,0MPa.=6MPa(60кг/см2) согласно СП РК 3.05-103-2014 и АSМE 31.4 (31.3).
«Гидравлические испытания трубопроводов проводятся в составе комиссии состоящей из представителей подрядчика, заказчика или органов его технадзора. Испытания при вводе в эксплуатацию трубопроводов должно осуществляться с участием государственного инспектора в области промышленной безопасности». Требование: п.п.22) п.3 статьи 16 Закона РК «О гражданской защите» № 188-V 3PK от 11.04.2014 года.
По трассе предусмотрена установка указательных знаков через каждые 1км, на углах поворота трассы и на пересечениях с автодорогой согласно СН РК 3.05-01-2013 .

Монтаж трубопроводов производить согласно  СП РК 3.05-103-2014, СН  PK 4.01-22-2004, а также инструкций поставщиков стекловолоконных труб. 

 Арматуру и фланцевые соединения изолировать теплоизоляционными кожухами съемного типа.  
Очистку полости трубопровода производить согласно ВСН 011-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание».

Узлы запуска очистных устройств -камеры запуска скребка, а также участки примыкания к ним 100 м  в соответcтвии с ВСН 51-3-85 и ВСН 51-2.38-85 относится к I категории.

Сварные соединения трубопроводов I категории подвергаются 100% контролю физическими методами, в т.ч радиографическим– 100 % .

Сварные соединения трубопроводов III категории подвергаются 100% контролю физическими методами, в т.ч радиографическим– 25 % .

Компенсация труб производится за счет отводов, установленных на трубопроводах и естественных изгибов местности.
Срок службы стеклопластиковых трубопроводов – 20лет.


	 4-БӨЛІМ. СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ШЕШІМДЕР 

РАЗДЕЛ 4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
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	4.СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС ШЕШІМДЕРІ
4.1 Бастапқы деректер
Жобаның сәулет-құрылыс бөлімі  «Солтүстік-Шығыс Дощан кенішіндегі №202  ұңғымадан аралық құбыр салу. Қызылорда облысы Сырдария ауданы» жұмыс жобасы мыналардың:

· «ПҚҚР» АҚ өндірістік бөлімінен берілген жобалауға арналған тапсырмалардың;
- «Маркшейдер К» ЖШС орындаған инженерлік–геодезиялық, топографиялық және геологиялық іздестіру жұмыстарының негізінде орындалған, Қызылорда қ., 2024 ж.

4.2.  Құрылыстық  шешімдер

Барлық объектілер мен құрылыстардың  құрылыстық шешімдері құрылыс нормалары мен технологиялық процестерге сәйкес анықталды. Барлық құрылыстар жарылыс және өрт қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып жобаланған, сонымен бірге негізге мынадай нормативтік құжаттар алынған: ҚР ЕЖ 3.02-28-2011, ҚР ҚН 3.02-128-2012.

Қабылданған құрылыстық шешімдері құрылыстардың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Жобаланатын объектілер үшін жауапкершіліктің І (жоғарғы) деңгейі қабылданды.

4.3 Құрылыстық шешімдердің қысқаша сипаттамасы

Алаңдардың орналасуы ( NEDS25-08-GPP-000-001 жобасының бас жоспарын қараңыз.) Жобаланатын ғимараттар мен құрылыстардың құрылыстық шешімдері технологиялық қажеттіліктерді және пайдалану талаптарын қамтамасыз етуді ескере отырып қабылданды және өрт қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келеді.

Жинау жүйесі

- Жөндеу агрегатына арналған алаң және іргетас. Алаң габаритті өлшемдермен               жобаланған 4,0х12,0м., іргетас 1,5х4,0м.

Іргетасы монолитті темірбетоннан                  жасалған. Сульфатқа төзімді портландцемент негізіндегі С12/15 класты бетон,                                           су өткізбеушілігі бойынша бетон маркасы W6,    аязға төзімділігі бойынша бетон маркасы F150, А400 класты арматура.

Құрама темір бетонды жол плиталарынан жасалған алаң қиыршық тас дайындау бойынша МЕМСТ 25912-2015 сәйкес.

     Бетон алаңыың астында (қондырғы үшін іргетас) қабат-қабат тығыздалған қалыңдығы 600 мм ҚҚҚ жастығы орналастырылған.
- Алаңдарға еңіс жасау үшін С8/10 класты ұсақ түйіршікті бетоннан жасалған тұтастырғыш төселді.

Жобаланатын алаңдардың периметрі бойынша қиыршықтастан жасалған ені 1,5 м төсеніштер қарастырылған.

- Ұңғыма аумағын қоршау биіктігі 1,8 м металл бағаналар бойынша торлы панельдерден жасалған, МЕМСТ 10704-91 сәйкес металл құбырлардан жасалған қоршау тіректері. Қоршау тіреуінің негіздері-монолитті, тікбұрыш қимасы бетоннан жасалған, С12/15 сульфатқа төзімді портландцемент негізінде, W6 су өткізбейтіндігі, F150 аязға төзімділігі бойынша бетонның маркасы.

4.4 Жарылыс және өрт қауіпсіздігі жөніндегі шаралар

Барлық құрылыстар  ҚР ҚЕ 2.02-101-2022, ҚР СТ 1174-2003, ВУПП-88, ҚР СН 3.02-27-2019 сай жарылыс-өрт қауіпсіздігі бойынша талаптарды ескере отырып жобаланған.

4.5 Қорғаныс шаралары

Бетон және темір бетон конструкцияларына арналған бетон қалыпты тығыздықтағы бетондарға қатысты топырақтың сульфатты жеміргіштігіне байланысты портландцементте сульфатқа төзімді болып қабылданды.

Іргетас мен алаңдар табаны астында қалыңдығы 100 мм С8/10 класты бетоннан дайындама жасау.

Дәнекерлеуді МСТ 9467-75* бойынша Э-42 типті электродтармен орындау.

Металлқұрылымдарды "Бояудың және жабынды жағудың техникалық шарттары" құжатына сәйкес бояу. Құжаттың нөмірі SP-1-СР – 0008 («ПЕТРОҚАЗАҚСТАН» компаниясының нысандары үшін).

Қорғаныш жабынын жағар алдында металл құрылымдарды тотықтардан (қақтан, тоттан) тазарту керек. Тазалау дәрежесі - I МЕМСТ 9.402-2004 сәйкес.

Грунтпен жанасатын бүйірлік бетон беттерге 40% керсиндегі битум ерітіндісінен жақпа бояу үстімен  БН-III ыстық битумын екі қабаттап жағу керек.

Дәнекерленген арматуралық бұйымдар мен салмалы бөлшектер МЕМСТ 14098-2014, МЕМСТ 10922-2012 сәйкес дайындалады.

4.6. Негіз топырақтарын шөгуден және борпылдақтықтан қорғау жөніндегі іс-шаралар

Топырақтың шөгу қасиеттерін жою үшін іс-шаралар қарастырылған: топырақты ауыр тегістеуіштермен тығыздау, шөгу топырағын алдын-ала суландыру, сондай-ақ судан қорғау шаралары.

Судан қорғайтын іс-шаралар:

- әр алаңның айналасында ені 1,5 м су өткізбейтін соқыр аймақ орнату;

- құрылыс жұмыстары кезінде жер үсті суларының тоқырауын және олардың топыраққа енуін болдырмау үшін жер үсті суларын құрылыс салынатын аумақтан тыс жерлерге бұруды көздеу, дренаж жүйесінің құрылысын көздеу немесе ақаулы инженерлік желілерден ағып кету мүмкіндігін болдырмау қажет.

- құрылыс алаңынан тыс жер үсті суларының және жауын-шашынның жылдам ағуын қамтамасыз ететін аумақты жоспарлау.

4.7. Антисейсмикалық іс-шаралар

Құрылымдық антисейсмиялық іс-шаралар қатарына:

- сейсмикалық төзімді құрылымдық жүйелерді қолдану;

- ең аз массасы бар материалдар мен құрылымдарды қолдану;

- топырақта қажет болған жағдайда жер сілкіністері кезінде олардың динамикалық тұрақтылығын қамтамасыз ететін негіздер мен іргетастар бойынша (нығыздау, бекіту, ірі блокты топырақтарға ауыстыру және т.б.) ҚНжЕ сәйкес негіздерді күшейтуді қарастыру керек.

Іргетастар мен алаңдар мұқият бекітілген негізге тікелей салынады

Топырақты іргетастар мен алаңның астына тығыздау құмның борпылдақ қасиеттерін жойғанға дейін алдын ала суландыра отырып, қатты нығыздаумен орындалады.
	4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1. Исходные данные

Архитектурно-строительный раздел проекта «  Строительство выкидной линий №202 на месторождении Северо-Восточный Дощан. Кызылординская область Сырдарьинский район » выполнены на основании:

- задание на проектирование от производственного отдела  АО «ПККР».
- инженерно–геодезические, топографические и геологические изыскания, выполненные ТОО «Маркшейдер и К» г. Кызылорда, 2024 г.

4.2. Строительные решения

Строительные решения всех объектов и сооружений определялись в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами. Все сооружения запроектированы с учетом требований по взрыво и пожаробезопасности, при этом в основу были приняты следующие нормативные документы: СН РК 3.02-28-2011, СП РК 3.02-128-2012.

Принятые строительные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию сооружений. Для проектируемых объектов принят I (повышенный)  уровень ответственности.

4.3 Краткая характеристика строительных  решений

Расположение площадок (смотреть генплан проекта NEDS25-08-GPP-000-001). Строительные решения проектируемых зданий и сооружений приняты с учетом обеспечения технологических потребностей и требований эксплуатации и соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Система сбора

-  Площадка и фундамент под ремонтный агрегат. Площадка запроектирована габаритными размерами 4,0х12,0 м., фундамент под агрегат 1,5х4,0 м.

Фундамент запроектирован из монолитного железобетона. Бетон класса С12/15 на основе сульфатостойкого портландцемента, марка бетона по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F150, арматура класса А400.

Площадка из сборных железобетонных дорожных плит по ГОСТ 25912-2015 по щебеночной подготовке.

Под бетонной площадкой (фундамент под агрегат) устраивается подушка из ГПС толщиной 600 мм с послойным уплотнением.

- Для создания уклона на площадках уложена стяжка из мелкозернистого бетона класса С8/10.

По периметру проектируемых площадок предусмотрены отмостки шириной 1,5 м из щебня.

- Ограждение территории скважины выполнено из сетчатых панелей по металлическим столбам высотой 1,8 м. Стойки ограждения из металлических труб по ГОСТ 10704-91. Фундаменты стойки ограждения - монолитные, прямоугольного сечения из бетона кл. С12/15 на основе сульфатостойкого портландцемента, марка бетона по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F150.

4.4.Мероприятия по взрыво и пожаробезопасности

Все сооружения запроектированы с учетом требований по взрывопожаробезопасности согласно  СП РК 2.02-101-2022,  СТ РК 1174-2003,  ВУПП-88,  СН РК 3.02-27-2019.

4.5. Защитные мероприятия

Бетон для бетонных и железобетонных конструкций принят на сульфатостойком портландцементе ввиду сульфатной агрессии грунтов по отношению к бетонам нормальной плотности.
Под подошвой фундаментов и площадки выполнить подготовку из бетона кл. С8/10 толщиной 100 мм.

Сварку выполнять электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75*.

Металлоконструкции окрасить согласно документу "Технические условия покраски и нанесения покрытия". Номер документа SP-1-СР-0008 (для объектов компании "ПЕТРОКАЗАХСТАН"). 

Перед нанесением защитного покрытия металлические конструкции очистить от окислов (окалина, ржавчина),  степень очистки - I согласно ГОСТ 9.402-2004.

Бетонные боковые поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом БН-III за два раза  по грунтовке из      40% раствора битума в керосине.  

Сварные арматурные изделия и закладные детали изготавливать в соответствии с ГОСТ 14098-2014, ГОСТ 10922-2012.

4.6. Мероприятия по предохранению грунтов основания от просадочности 

Для устранения присадочных свойства грунтов предусмотрены мероприятия: уплотнение  грунтов трамбованием тяжелыми трамбовками, предварительное замачивание просадочного грунта, а также водозащитные мероприятия.   

Водозащитные мероприятия предусматривают:

- устройство вокруг каждой площадки водонепроницаемой отмостки, шириной 1,5 м;

- во избежание застоя поверхностных вод и проникновения их в грунты во время строительных работ необходимо предусмотреть отвод поверхностных вод за пределы застраиваемой территории, предусматривать устройство дренажной системы или исключить возможность утечки из неисправных инженерных сетей.

- планировка территории обеспечивающий быстрый сток поверхностных вод и атмосферных осадков за пределы участка строительства.

4.7. Мероприятия по антисейсмичности

К числу конструктивных антисейсмических мероприятий относятся:

- применение сейсмостойких конструктивных систем;

- применение материалы и конструкции, обладающие минимальной массой;

-на грунтах при необходимости следует предусматривать усиление оснований, обеспечивающее их динамическую устойчивость при землетрясениях согласно СНиП по основаниям и фундаментам (уплотнение, закрепление, замена на крупноблочные грунты и т.д.).

Фундаменты  и площадки укладываются непосредственно на основание, которое тщательно утрамбовано.

Уплотнение грунтов под фундаменты и площадки выполняется тяжелыми трамбовками с предварительным замачиванием до устранения рыхлых свойств песков.
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	5. ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ ШЕШІМДЕР

5.1. Бастапқы деректер

Жұмыс жобасының электротехникалық бөлімі:

- "ПҚҚР" АҚ электрмен жабдықтауға берген техникалық тапсырмалар

–"Маркшейдер и К" ЖШС орындаған Инженерлік-геодезиялық, топографиялық және геологиялық ізденістер, Қызылорда қ. 2024 ж. негізінде әзірленген.

5.2. Жобалық шешімдер

Жобада технологиялық жабдықты қорғайтын жерге тұйықтау көзделген.

Ұңғымаларды найзағайдың тікелей соққыларынан қорғау барлық механизмдерді, құбырларды, Металл конструкцияларды жерге қосу контурына қосу арқылы жүзеге асырылады.

Электрлік индукциядан қорғау үшін барлық өткізгіштер, электр жабдықтары мен құрылғылар найзағайдың тікелей соққыларынан қорғайтын жерге қосылады.

Жер асты және жер үсті коммуникациялары бойынша жоғары әлеуеттердің әкелінуінен қорғау үшін оларды қондырғыларға енгізу кезінде найзағайдың тікелей түсуінен қорғайтын жерге тұйықтағышқа жалғау қажет.

Қорғау үшін жерге тұйықтағыштар мен қорғаныш өткізгіштерден тұратын кешенді жерге тұйықтау құрылғысы (КЖТҚ) орындалады.

Барлық мақсаттағы (соның ішінде электротехникалық), технологиялық жабдықтар мен құбыржолдардың металл конструкциялары үшін қорғаныс өткізгіштері ретінде 40Х4ММ болат жолағы, ЖҚҚ икемді сымы пайдаланылады.

КЖТҚ тік электродтардан (диаметрі 16 мм дөңгелек болат) және көлденең жерге тұйықтағыштардан (40х4 мм болат жолақ) тұрады. Көлденең жерге тұйықтағыштарға арналған траншеялар қоқыс пен құрылыс қоқысы жоқ біртекті топырақпен толтырылады.

Көлденең жерге тұйықтағыштары бар тік электродтардың барлық қосылыстары А10-93-31 (2-нұсқа) үлгі альбомының А10-93 шифрінің сызбаларына сәйкес (электр жабдығын қорғайтын жерге тұйықтау және нөлдендіру) 96 мм кем емес қабаттасумен және дәнекерлеу тігісінің ұзындығымен 192 мм кем емес дәнекерлеу арқылы орындалады.

Электр жабдығының ашық өткізгіш бөліктеріне жерге тұйықтау және нөлдік қорғау өткізгіштері мен әлеуеттерді теңестіру өткізгіштерінің жалғанымдары бұрандамалы қосылыстардың немесе дәнекерлеудің көмегімен орындалуы тиіс.

Жерге төселетін жерге қосу құрылғысының барлық дәнекерлеу қосылыстары мастикамен екі рет жабылуы тиіс. Ашық төселетін жерге тұйықтау өткізгіштері (Болат жолақтан жасалған шиналар), сондай-ақ топыраққа 150 мм тереңдікке дейін кірген кезде, оның ішінде тоттанудан қорғауға арналған жабдықтар мен металл конструкцияларға бұрандамалы және дәнекерлеу қосылыстары екі рет ылғалға төзімді бояумен боялуы тиіс, металл бойынша сыртқы жұмыстарға арналған ені бірдей 100 мм сары және жасыл және жасыл түсті кезектесетін көлденең жолақтармен боялуы тиіс. Жерге қосу тораптарының барлық бұрандамалы қосылыстарын силиконды мастикамен коррозиядан қорғау керек.

Ысырмалары бар алаңдағы технологиялық құбыржолдар әлеуетті теңестірудің негізгі жүйесіне қосылады.

Жерге тұйықтау өткізгіштерінің Технологиялық жабдыққа тікелей қосылуы ҚР ҚН сәйкес орындалады 4.04-07-2019 электр Монтаждау ұйымы өкілдерінің бақылауымен технологиялық жабдықты монтаждауды жүргізетін ұйымдар.

Құрылыстарға арналған жерге тұйықтау құрылғысы іргетастан 0.7-1.0 м қашықтықта 0.5 м тереңдікте төселеді. Жерге қосу құрылғысымен дәнекерлеу арқылы қосылады.

Жерге тұйықтау құрылғысының жалпы кедергісі  30 Ом аспауы тиіс.

Егер қарсылық асып кетсе, тік электродтарды мөлшерлеу керек.

Электр жабдығы МЕМСТ 21130-75 бойынша дайындаушы зауыт белгілеген орындарда КЖТҚ-ға қосылады.

Электр жабдығының барлық металл тоқ өткізбейтін бөліктері, болат конструкциялар, электр өткізгіш құбырлары КЖТҚ-ға қосылады.

	5. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

5.1. Исходные данные

Электротехнический раздел проекта разработан на основании:

- Техническое задание на проектирование, выданного АО «ПККР»

- Инженерно–геодезические, топографические и геологические изыскания, выполненные ТОО «Маркшейдер и К» г. Кызылорда, 2024 г.

5.2.  Проектные решения

Проектом предусмотрено защитное заземление технологического оборудования. 

Защита скважин от прямых ударов молнии осуществляется присоединением к контуру заземления всех механизмов, трубопроводов, металлических конструкции.

Для защиты от электрической индукции все проводники, электрооборудование и аппараты присоединить к заземлителю защиты от прямых ударов молнии.

Для защиты от заноса высоких потенциалов по подземным и надземным коммуникациям, при вводе их в установки присоединить к заземлителю защиты от прямых ударов молнии.

Для защиты выполняется комплексное заземляющее устройство (КЗУ), состоящее из заземлителей и защитных проводников.

В качестве защитных проводников для металлоконструкции всех назначении (в том числе электротехнических), технологического оборудования и трубопроводов используется стальная полоса 40х4мм, гибкий провод ПВЗ.

КЗУ состоит из вертикальных электродов (сталь круглая диаметром 16 мм) и горизонтальных заземлителей (стальная полоса 40х4мм). Стальная полоса прокладывается в траншее на глубине 0.5м. Траншеи для горизонтальных заземлителей заполнить однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.

Все соединения вертикальных электродов с горизонтальными заземлителями выполнить путем сварки с нахлестом не менее 96мм и длиной сварочного шва не менее192мм в соответствии с чертежами А10-93-31 (вариант 2) типового альбома шифр А10-93 (защитное заземление и зануление электрооборудования).

Присоединения заземляющих и нулевых защитных проводников, и проводников уравнивания потенциалов к открытым проводящим частям электрооборудования должны быть выполнены при помощи болтовых соединений или сварки.

Все сварочные соединения заземляющего устройства, прокладываемого в земле должны быть покрыты мастикой за два раза. Заземляющие проводники (шины из стальной полосы), прокладываемые открыто, а также при входе в грунт до глубины 150мм, в том числе места болтовых и сварочных присоединений к оборудованию и металлоконструкциям для защиты от коррозии, должны быть окрашены за два раза влагостойкой краской для наружных работ по металлу чередующимися поперечными полосами одинаковой ширины 100мм желтого и зеленого и зеленого цвета. Все болтовые соединения узлов заземления защитить от коррозии силиконовой мастикой.

Технологические трубопроводы на площадке с задвижками присоединяются к основной системе уравнивания потенциалов. 

Непосредственное присоединение заземляющих проводников к технологическому оборудованию выполняется согласно СН РК 4.04-07-2019 организациями, производящими монтаж технологического оборудования под наблюдением представителей электромонтажной организации. 

Заземляющее устройство для сооружений прокладывается на расстоянии 0.7-1.0м от фундамента на глубине 0.5м. Соединение выпусков с заземляющим устройством выполнить сваркой.

Общее сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 30 Ом.

В случае превышения сопротивления произвести дозабивку вертикальных электродов. 

Электрооборудование присоединяется к КЗУ в местах, обозначенных заводом-изготовителем по ГОСТ 21130-75. 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, стальные конструкции, трубы электропроводки присоединяются к КЗУ.


	6-БӨЛІМ. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
РАЗДЕЛ 6. ОХРАНА ТРУДА 
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	6. ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ

Кәсіпорындағы қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында жұмысты ұйымдастыру рәсімдемелері еңбек заңнамасымен, еңбекті қорғау жөніндегі ұлттық және өнеркәсіптік құжаттармен айқындалады.

Кәсіпорынның еңбекті қорғау саласындағы жұмысының мақсаты қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының өндірістік нәтижелерге қатысты басымдығын мойындау болып табылады.

Еңбекті қорғау саласындағы жұмысты ұйымдастыру үшін кәсіпорын еңбекті қорғауды бақылаудың тиімді жүйесін жобалап, ендіруі тиіс. Еңбекті қорғауды бақылау жүйесі бақылаудың жалпы бақылау жүйесінің ажырамас бөлігі болып табылады және мыналарды қамтиды: дайындық, қауіпсіз жұмыспен қамтамасыз ету мақсатында өзара байланысты әлеуметтік-экономикалық, тиімді, санитарлық, медициналық шаралар кешенін, заңнамалық рәсімдемелер өткізу үшін шешімдер қабылдау, жұмыс кезінде адамның денсаулығы мен жұмыс атқарымдығын сақтау.

Еңбекті қорғау жөніндегі негізгі шаралар ретінде жобада мыналарды қарастыру қажет:

· газға қатысты барлық технологиялық процесті толық герметикалау; 

· технологиялық жабдықтарды сақтандыру құрылғыларымен жабдықтау;
· жабдықтарды максималды ықтимал қысым жағдайларын ескере отырып таңдау; Құбыр материалдары, клапандар, ернемектер, төсемдер және т.б. максималды жұмыс қысымына арналған;
· зауытта жасалған блокты және блокты-жиынтықты жабдықтарды пайдалануға барынша сенімді жабдықтар ретінде қолдану;

объектілер қалыпты пайдалану;

· жағдайларынан ауытқыған кезде жабдықтарды бұғаттау және дабылдатқыш жүйесін қосу технологиялық процесті бақылау, автомат-тандыру және басқару диспетчерлік пульттен жүргізіледі.
	6. ОХРАНА ТРУДА 

Процедуры по организации работы с целью обеспечения безопасных условий труда на предприятии определяются трудовым законодательством, национальными и промышленными документами по защите труда.

Целью работы предприятия в области защиты труда является признание приоритета жизни и здоровья сотрудников по отношению к производственным результатам. 

Для организации работы в области защиты труда, предприятие должно запроектировать и внедрить эффективную систему контроля защиты труда. Система контроля защиты труда  является необъемлемой частью общей системы контроля и включает: подготовку, принятие решений для проведения комплекса взаимосвязанных социально-экономических, эффективных, санитарных, медицинских мер, юридических процедур для обеспечения безопасной работы, сохранение здоровья и функциональности человека во время работы.

В качестве основных мероприятий по охране труда, проектах следует предусматривать:

· полную герметизацию всего технологического процесса газа;

· оснащение технологического оборудования предохранительными устройствами;
· выбор оборудования из условия максимально возможного давления Материал трубопровода, клапаны, фланцы, прокладки ит.д предназначены для максимума операционное давление.в нем;
· применение блочного и блочно-комплектного оборудования заводского изготовления как более надежного в эксплуатации;
· контроль, автоматизацию и управление технологическим процессом с диспетчерского пульта блокировку оборудования и сигнализацию при отклонении от нормальных условий эксплуатации объектов. 
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	7. ҚОҒАМДЫҚ ЖӘНЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

Жұмыс вахтасы кезінде адамдардың тұруына арналып жобаланған барлық алаңдарда тек алғашқы көмек беру қарастырылған. 

Қызмет көрсетуші персонал поселкеде орналасқан асханадан тамақтануы тиіс.
7.1. Өндірістік санитария

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2022 жылғы 11 ақпандағы бұйрығымен № ҚР ДСМ -13 бекітілген « Мұнай операцияларын жүзеге асыратын технологиялық және олармен байланысты объектілер мен құрылымдарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 4-қосымшасына сәйкес:

81-тармақ. Барып-келіп істелінетін сипаттағы жұмыстарды орындаушылар, құрылысы толық аяқталмаған объектілерде жұмыскерлердің (мұнараны монтаждау бригадаларының, ұңғымаларға ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізетін бригадаларының жұмысшылары,) ауыз сумен қамтамасыз ететін жеке құтылары болуы керек;

Және, 82-тармақ. Ыстық климаттық жағдайларда (сыртқы температура плюс 36 0С-тан жоғары) ашық ауада жұмыс істейтін өндірістік объектілерінде жұмыскерлер ауыз су режимін оңтайландыруға мүмкіндік беретін сусындармен қамтамасыз етіледі;

Сондай-ақ 86-тармақ. Құбыр өткізу құрылысымен айналысатын жұмысшылар үшін тікелей жұмыс орнында жылжымалы асханалар ұйымдастырылады. Базалық асханадан ыстық тамақты жұмыс орнына тасымалдауға және арнайы бөлінген үй-жайда тарату мен тамақтандыруға, сондай-ақ, жұмыс орнынан асханаға дейінгі арақашықтық 300 м-ден аспайтын болса, кәсіпшіліктердегі стационарлық асханаларда ұйымдастыруға рұқсат етіледі. Атқаратын жұмыстары көшпелі жүріп-тұру жағдайларының ерекшеліктерімен сипатталатын жұмысшылар үшін және жайластырылмаған объектілерде жұмыс істейтіндер үшін биодәретханалар көзделеді.

Бұл іс-шараларды құрылыс мердігері өз мүмкіндіктеріне қарай жүзеге асырады.

"Мұнай операцияларын жүзеге асыратын технологиялық және ілеспе объектілер мен құрылыстарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына 2-қосымша 2-кесте "мұнай ұңғымаларын бұрғылау, кен орындарын пайдалану және игеру кезінде мұнай өндіру өнеркәсібі объектілеріне арналған санитариялық тұрмыстық үй-жайлар мен құрылғылардың құрамы" ұңғымаларды пайдалану өндірістік процестердің 1Б тобына жатады

Барлық жұмысшылар арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етіледі.

Қазақстан Республикасы ұлттық экономика Министрінің 16 маусымдағы 2021 жылғы № ҚР ДСМ - 49   бұйрығымен бекітілген "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарына" сәйкес кеніштің вахталық кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету көзделеді.

Кеніштің вахталық кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету көзделеді.

Жұмыс істеп тұрған вахталық поселке аумағында асхана, жатақхана, алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған медициналық пунктер қарастырылған. Өмірге қауіп төндіретін елеулі аурулар анықталған жағдайда науқастарды жақын жердегі медициналық мекемелерге тасымалдау көзделеді.

Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар жүк түсіру құрылғыларынан, бункерлерден, бетон-ерітінді тораптарынан және шаң, зиянды булар мен газдар бөлетін басқа да объектілерден кемінде елу метр қашықтықта ық жағынан орналастырылады.

Санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар ішке сору-сыртқа тарату желдеткішімен, жылумен, кәрізбен жабдықталады және орталықтандырылған суық және ыстық сумен жабдықтау жүйелеріне қосылады. Орталықтандырылған кәріз және сумен жабдықтау жүйелері болмаған кезде жергілікті жүйелер орнатылады.

Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларға өтетін жолдар қауіпті аймақтардан (салынып жатқан ғимараттар, төсемсіз және сигнал беру құралдарынсыз теміржолдар, мұнаралы крандардың жебелерінің астында және тиеу-түсіру құрылғыларымен және басқалары) өтпейді.

Санитариялық-тұрмыстық үй-жайларға: жылыту және демалу бөлмелері, киім ілетін орындар, су жылытатын уақытша себезгі кабиналары, дәретханалар, қолжуғыштар, ауыз сумен жабдықтау, кептіру, шаңнан тазарту және арнайы киімді сақтау құрылғылары кіреді. Жеке және арнайы киімдерді сақтауға арналған киім ілетін орындар жеке шкафтармен жабдықталады.

Себезгі, қолжуғыш, киім ілетін орын, дәретханалар, арнайы киімді сақтауға арналған үй-жайлардың едені беті тайғанамайтын ылғалға төзімді жабдықталады, су ағызуға арналған трапқа еңісі болады. Киім ілетін және себезгі бөлмелерінде оңай жуылатын кедір-бұдырланған резеңке немесе пластмасса кілемшелер төселеді.

Тұрмыстық үй-жайларды жинау күн сайын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып жүргізіледі, жинау мүкәммалы таңбаланады, мақсаты бойынша пайдаланылады және арнайы бөлінген орында сақталады.

Барлық учаскелерде және тұрмыстық үй-жайларда алғашқы көмек дәрі қобдишалары жабдықталады. Уытты заттар пайдаланылатын учаскелерде профилактикалық пункттер жабдықталады. Оларға жақындау жарықтандырылған, оңай қол жетімді, бітелмеген. Профилактикалық пункттер уытты заттар пайдаланылатын учаскедегі әрбір жұмыс істеушіге қорғаныш майларымен, антидоттармен, таңу құралдарымен және жеке қорғану құралдарының авариялық қорымен қамтамасыз етіледі.

Тұрмыстық үй-жайларда дезинсекциялық және дератизациялық іс-шаралар жүргізіледі.

Пайдалану кезінде. Пайдалану кезінде осы объектіге қызмет көрсетуді қолданыстағы персонал жүзеге асыратын болады. Жұмыс тәртібі – вахталық (12 сағаттан 2 ауысым (үздіксіз).

Барлық жұмысшылар арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етіледі.

Кеніштің вахталық кентінде тұрмыстық және медициналық қызмет көрсету көзделеді.

Жұмыс істеп тұрған вахталық поселке аумағында асхана, жатақхана, алғашқы медициналық көмек көрсетуге арналған медициналық пунктер қарастырылған. Өмірге қауіп төндіретін елеулі аурулар анықталған жағдайда науқастарды жақын жердегі медициналық мекемелерге тасымалдау көзделеді.


	7. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Все площадки, спроектированные для пребывания людей во время рабочей вахты, предусматривают только первую помощь. 

Обслуживающий персонал должен принимать пищу в столовой, расположенной в поселке.

7.1. Производственная санитария

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции" утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13, Приложение 4:

Пункт 81, Рабочие с разъездным характером труда и работающие на не обустроенных объектах (рабочие вышкомонтажных бригад, бригад текущего и капитального ремонта скважин) имеют индивидуальные фляжки для питьевой воды;

И, пункт 82, На производственных объектах на открытом воздухе в условиях жаркого климата (при внешних температурах выше плюс 36оС) работники обеспечиваются напитками, позволяющие оптимизировать питьевой режим;

А также пункт 86, Для работающих  строительством трубопроводов организовываются передвижные столовые непосредственно на месте ведения работ. Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении, а также – организация питания в стационарных столовых на промыслах, если расстояние до столовой от места ведения работ не более 300 м. Для рабочих с разъездным характером труда и работающих на необустроенных объектах следует предусмотреть биотуалеты.

Эти мероприятия осуществяются строительным подрядчиком в зависимости от своих возможностей.

Приложение 2 к Санитарным правилам  «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции»  Таблица 2 «Состав санитарно бытовых помещений и устройств для объектов нефтедобывающей промышленности при бурении нефтяных скважин, эксплуатации и освоении месторождений» эксплуатация скважин относится к 1б группе производстенных процессов 

Все работающие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью  и средствами индивидуальной защиты.

В соответствии "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №ҚР ДСМ - 49 бытовое и медицинское обслуживание предусматривается в вахтовом поселке месторождения.

Бытовое и медицинское обслуживание предусматривается в вахтовом поселке месторождения. 

На территории существующего вахтового поселка предусмотрены столовая, общежития, медицинские пункты для оказания первой необходимой медицинской помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных в ближайшие медицинские учреждения. 

Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.

Санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, канализацией и подключаются к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения. При отсутствии централизованных систем канализации и водоснабжения устраиваются местные системы.

Проходы к санитарно-бытовым помещениям не пересекают опасные зоны (строящиеся здания, железнодорожные пути без настилов и средств сигнализации, под стрелами башенных кранов и погрузочно-разгрузочными устройствами и другие).

В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками.

Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой поверхностью, имеет уклон к трапу для стока воды. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или пластмассовые коврики, легко подвергающиеся мойке.

Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте.

На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты. Подходы к ним освещены, легкодоступны, не загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются токсические вещества.

В бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия.

При эксплуатации. Обслуживание данного объекта при эксплуатации будет осуществляться существующим персоналом. Режим работы – вахтовый (2 смены по 12 часов (непрерывно).
Все работающие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

Бытовое и медицинское обслуживание предусматривается в вахтовом поселке месторождения.

На территории существующего вахтового поселка предусмотрены столовая, общежития, медицинские пункты для оказания первой необходимой медицинской помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка больных в ближайшие медицинские учреждения.




	8-БӨЛІМ. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ

РАЗДЕЛ 8 . ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
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	8. ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ
8.1.  ҚН РҚ 2.02-101-2022  нормаларына (өртке қарсы жабдықтар нормалары) сәйкес аралық құбырлар өрт дабылдатқыштармен және өрт сөндіру қондырғыларымен жабдықталуы тиіс емес.

8.2. Өрт қауіпсіздігі барлық кезеңдерді (жобалау, құрылыс жүргізу, пайдалану) ескере отырып, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейімен сипатталуы және төмендегі міндеттердің бірін орындауы тиіс:

· өрттің шығуын болдырмау;

· адамдардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

· материалдық құндылықтардың өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

  8.3. Өрттің алдын алу жанғыш ортаның және (немесе) тұтану көздерінің жанғыш ортада (немесе оған енгізу) пайда болуына жол бермеу арқылы жүзеге асуы тиіс. 

Жанғыш ортаның пайда болуына жол бермеу, келесі тәсілдердің бірімен немесе олардың құрамдасымен қамтамасыз етілуі тиіс:

Неғұрлым  мүмкіндігінше жанбайтын және қиын жанатын заттар мен материалдарды қолдану; 

Неғұрлым  мүмкіндігінше технология мен құрылыс жағдайлары бойынша жанғыш заттардың, материалдардың салмағын және (немесе) көлемін шектеу және оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсілін қолдану; 

Жанғыш заттардың салмағын және (немесе) көлемін шектеуге, сонымен қатар, оларды орналастырудың барынша қауіпсіз тәсіліне:

· бір уақытта ашық алаңдарда орналасқан жанғыш заттар мен материалдардың салмағын және (немесе) көлемін азайту;

· объект орналасқан аумақты жанғыш қалдықтардан, шаң түзілімдерінен, түбіттен және т.с.с. мезгіл-мезгілмен тазартып отыру;

· өрт қаупі бар өндіріс қалдықтарынан тазарту арқылы қол жеткізілуі тиіс;

8.4. Ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың құрамы: 

· өрттен қорғауды ұйымдастыру; 

· қызметкерлерге өндірістегі өрт қауіпсіздігі қағидаларын оқытуды ұйымдастыру; 
 өрт шыққан жағдайда әкімшілік пен қызметкерлердің әрекет етуі туралы іс-шаралар әзірлеу және адамдарды эвакуациялауды ұйымдастыру.
8.5. Өрт сөндіру депосы вахталық қалашықта жобадағы нысаннан 36 км қашықтықта орналасқан. Келу уақыты шамамен 30-35 минут.

	8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
8.1. В соответствии нормам  СП РК 2.02-101-2022(нормы противопожарных оборудований) выкидные линии не подлежат оборудованию пожарной сигнализации и установками пожаротушения. 

8.2. Пожарная безопасность должна характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности с учетом всех стадий  (проектирование, строительство, эксплуатация) и выполнять одну из следующих задач:

· исключать возникновение пожара;
· обеспечивать пожарную безопасность людей;
· обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;
8.3. Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением в горючей среде (или внесения в неё) источников зажигания.
   Предотвращение  образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинацией:
 Максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;
Максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением  массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;
Ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов, а также наиболее безопасный способ их размещения должны достигаться:
· уменьшением массы и (или) объема горючих веществ и материалов, находящихся одновременно на открытых площадках;
· периодической очистки территории, на которой располагается объект от горючих отходов, отложений пыли, пуха и т.п.;

· удалением пожароопасных отходов производства;

8.4.Организационно-технические мероприятия должны включать:
· организацию пожарной охраны; 

· организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности на производстве;
· разработка мероприятий по действиям администрации и персонала на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей.
· 8.5. Пожарное депо находится на вахтовом поселке, на расстоянии 36 км от проектируемого объекта. Время прибытия составляет примерно 30-35 минут.



	9 БӨЛІМ. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ІС-ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДА ЕСКЕРТУ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАРЫ РАЗДЕЛ 9. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ 
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	9. АЗАМАТТЫҚ ҚОРҒАНЫСТЫҢ ИНЖЕНЕРЛІК-ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРАЛАРЫ, ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ

Табиғи және техногенді сипаттағы ТЖ алдын алу жөніндегі негізгі шаралар мыналар болып табылады:

· төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары;

· ахуалды ғылыми зерттеу, бақылау, қадағалау және төтенше жағдайларды болжау;

· төтенше жағдайлар саласындағы жариялылық және ақпараттандыру;

· персоналдың төтенше жағдайлар саласында білім алуын, оқытылуын насихаттау;

· төтенше жағдайлар саласындағы қорғаныс шаралары.

Барлық технологиялық аймақтар мен ғимараттар нормативтік құжаттарға сәйкес қауіптілік дәрежесі бойынша жіктеледі. Осылайша, «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптарға» сәйкес және технологиялық ағындарға байланысты жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша олар А, Б, В, Г, Д санаттарына бөлінеді:

А- Жарылыс-өрт қауіпті

Жарқыл температурасы 28° C-тан аспайтын жанғыш газдар (ЖГ), тез тұтанғыш сұйықтықтар жарылыс қауіпті бу-газ-ауа қоспалары түзілетіндей көлемде болады, олар тұтанған кезде бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті жарылыс қысымы ұлғая түседі.

Сумен, ауа оттегісімен немесе бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті қысым көлеміндегідей көлемде бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде жарылуға және жануға қабілетті заттар мен материалдар.

Б-Жарылыс-өрт қауіпті

Жарқыл температурасы 28° С-тан асатын жанғыш шаңдар немесе талшықтар, тез тұтанғыш сұйықтықтар.

Жанғыш сұйықтықтар жарылыс қауіпті шаң-ауа қоспалары түзілетіндей көлемде болады, олар тұтанған кезде бөлмедегі 5 кПа-дан асатын артық есепті жарылыс қысымы ұлғая түседі.

В-Жарылыс-өрт қауіпті

Жанғыш және жануы қиын сұйықтықтар, жанғыш және жануы қиын қатты заттар және өздері болатын немесе өздерімен жұмыс жасалатын бөлмелер А немесе Б санатына жатпайтын болса, сумен, ауа оттегісімен немесе бір-бірімен өзара әрекеттесу кезінде тек жануға қабілетті  материалдар.

Г. 

Өңдеу процесі сәулелі жылу, ұшқын және жалын бөлінумен бірге жүретін жанбайтын заттар және ыстық, қызған немесе балқыған күйдегі материалдар; отын ретінде жағылатын немесе кәдеге жаратылатын жанғыш газдар, сұйықтықтар және қатты заттар.

Д. 

Жанбайтын заттар және суық күйдегі материалдар.

Басқа қолданыстағы немесе бұрын қолданылған нормативтік құжаттарда материалдар мен олардың күйлері персонал мен жабдықтарға төнетін осыған ұқсас үлгідегі ықтимал қауіп-қатер деңгейлері бойынша жіктеледі. 

Әдетте, әрбір аймақ орнату шекараларымен, бірақ неғұрлым ірі аймақтың шеңберінде айқындалады. Мысалы, өрт қауіпті аймақтар әрі қарай неғұрлым ұсақ аймақтарға бөліне алады, бұл қауіп көзін оңай табуға және оның пайда болу орнын анықтауға мүмкіндік береді.

	9. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Основными мерами по предупреждению ЧС природного и техногенного характера являются:

· мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
· научные исследования, наблюдения, контроль обстановки и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
· гласность и информация в области чрезвычайных ситуаций;
· пропаганда знаний, обучение персонала в области чрезвычайных ситуаций;
· защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций.
Все технологические зоны и здания классифицируются по степени опасности в соответствии с нормативными документами. Так, согласно «Общим требования к пожарной безопасности», и в зависимости от технологических потоков, они делятся на категории А, Б, В, Г, Д по степени взрывопожарной и пожарной опасности:

А-Взрывопожароопасная 

Горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное, избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

 Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное, избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. 
Б-Взрывопожароопасная 

Горючие пыли или волокна, легко воспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С.

Горючие жидкости в таком количестве, что могут образовываться взрывоопасные пылевоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное, избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

В-Взрывопожароопасная 
Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б.

Г. 

Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

Д. 

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

В других действующих или ранее действовавших нормативных документах материалы и состояния определяются и классифицируются по уровням потенциальной угрозы для персонала и оборудования аналогичным образом.
Обычно каждая зона определяется границами установки, но в рамках более крупной зоны. Так, например, пожароопасные зоны могут подразделяться далее на более мелкие зоны, что позволяет легче обнаруживать источник опасности и определять место его возникновения.



	         10 БӨЛІМ. ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРЫ 

РАЗДЕЛ 10. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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	10. Қауіпсіздік техникасы бойынша негізгі іс-шаралар

Жалпы бөлім
Жазатайым оқиғалардың алдын алу, еңбектің қалыпты және ыңғайлы жағдайын қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасында қолданылатын қызмет көрсету стандарттары мен нормаларына сәйкес бұл жобада қауіпсіздік техникасы және өртке қарсы қауіпсіздік шаралары көзделеді.

Қолданылатын жабдықтардың номенклатурасы технологиялық процесс талаптарына, ҚР нормалар мен қағидаларға сәйкес қабылданған. Жабдықтардың қауіпсіз жұмыс істеуі үшін жобада төмендегі шаралар көзделген:

· МЕМСТ 12.2.003-91 стандарттарына сәйкес технологиялық аппараттар, арматуралар және құбырлардың герметикалығы мен беріктігін қамтамасыз ету;

· қажетті температураны сақтауды қамтамасыз ету үшін құбырлардың жылуын оқшаулау; 

· құбырларды, арматураларды және БӨА аспаптарын орналастыру қағидалар мен нормалар талаптарын және олардың функционалдық қолданылу мақсаттарын ескере отырып орындалған;

· технологиялық  процестің негізгі параметрлерін бақылау қамтамасыз етілген   

· жұмыс орындары ҚР ҚН 2.04-01-2011 сәйкес электр жарықтандырумен жарақтандырылған;

· қызмет көрсететін персонал арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс.


	10.  Основные мероприятия по технике безопасности 
Общая часть
В целях предупреждения несчастных случаев, обеспечения нормальных и комфортабельных условий труда в соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами обслуживания данным проектом предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности, и противопожарной безопасности.

 Номенклатура применяемого оборудования принята в соответствии с требованиями технологического процесса, норм и правил РК. Для безопасной  работы оборудования проектом предусмотрены следующие мероприятия:

· Обеспечение герметичности  и прочности технологических аппаратов, арматуры и трубопроводов  в соответствии ГОСТ 12.2.003-91;
· выполнение тепловой изоляции  трубопроводов    для обеспечения сохранения требуемой температуры;
· размещение трубопроводов, арматуры и приборов КИП и А выполнено с учетом требований правил и норм и с учетом их функционального назначения;
· обеспечен контроль за основными параметрами технологического процесса;
· рабочие места оборудованы  электрическим освещением в соответствии СН РК 2.04-01-2011;
· обслуживающий персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спец обувью и защитными средствами.




	11 БӨЛІМ. НОРМАТИВТІК  ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗІМІ
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
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	11. НОРМАТИВТІК ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗБЕСІ
Жобаның қағидалар мен нормаларға сәйкестігі.

Жоба мынадай қағидалар мен нормалардың талаптарына сәйкес жасалған:

· ҚР ҚН 1.02-03-2022. «Құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы;

· ҚР ҚН 3.01-03-2011. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың бас жоспарлары;

· ҚР ЕЖ 3.02-127-2013 Өндірістік ғимараттар;
· ҚР ҚН 2.04.01-2011 Табиғижәнежасандыжарықтандыру; 
· ҚР ҚН 2.02-03-2019 Мұнай мен мұнай өнімдерінің қоймалары;
· ТЖВН 3-85. Мұнай кеніштерінде мұнай, газ және су жинау, тасымалдау, дайындау объектілерін технологиялық жобалау нормалары;

· ҚНжЕ 2.02-05-2009. Ғимараттар, жайлар және құрылыстарды автоматты өрт дабылымен, автоматты өрт сөндіру және өрт туралы адамдарға хабарлау қондырғыларымен жабдықтау нормалары. Астана 2002;
· ҚР ЕЖ 2.02-101-2022 Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі;

· ҚР ҚН2.04-103-2013. «Ғимараттар мен имараттарды найзағайдан қорғау құрылғысы».

	11. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Соответствие проекта правилам и нормам.

Проект разработан в соответствии с требованиями следующих правил и норм:

· СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной  документации на строительство;

· Генеральные планы промышленных предприятий СН РК 3.01-03-2011;

· Производственные здания СП РК 3.02-127-2013;
· Естественное и искусственное освещение СН РК 2.04.01-2011; 

· Склады нефти и нефтепродуктов СН РК 2.02-03-2019
· Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений ВНТП 3-85

· Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре. Астана 2002. СНиП 2.02-05-2009;

· Пожарная безопасность зданий и сооружений СП РК 2.02-101-2022;

· Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. СН РК 2.04-103-2013.
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