Нетехническое резюме
Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г.  для ТОО «СП Арман» выполнена в двух частях:
Книга 1 - Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Книга 2 – Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2026-2028 г.г. Корректировка для ТОО «СП Арман».
Корректировка осуществляется в связи с учётом выбросов загрязняющих веществ, образующихся при эксплуатации проекта «Обустройство скважины № 215 на месторождении Арман», а также в связи с корректировкой Программы развития переработки сырого газа месторождения Арман на период 2026–2028 гг. с технологическими показателями с 01.09.2026 г. по 2028 г.
Суммарное количество источников выбросов с учетом корректировки составит всего: 234 в том числе: 104 - организованных, 130– неорганизованных.
Характеристика фонда скважин в целом по месторождению на 01.09.2026 г.
	Наименование
	Характеристика фонда скважин
	Количество скважин (номера скважин)
	Всего

	
	
	Основные объекты
	Возвр. объект
	

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	
	

	
	
	(Ю-3)
	(Ю-7+8)
	(Ю-12)
	(Ю-13+14)
	(Ю-9, Ю-10, Ю-11)
	(Ю-2, Ю-5+6)
	

	Фонд добывающих скважин
	В том числе: Действующие
	2 (10, 35)
	7 (25, 103, 108, 110, 116st, 121, 122)
	9 (14, 25, 101, 103, 108, 110, 122, 213, 214)
	2 (110, 213)
	2 (103, 110)
	-
	13

	
	Бездействующие
	-
	2 (201, 202)
	1 (212)
	-
	1 (13)
	-
	4

	Фонд нагнетательных скважин
	Под закачкой
	-
	3 (109, 206, 207)
	3 (104, 105, 117st)
	1 (104)
	-
	-
	6

	
	В бездействие
	-
	-
	1 (102)
	1 (102)
	-
	-
	1

	Фонд водозаборных скважин
	4 (1, 2, 3, 4)
	4

	Фонд ликвидированных скважин
	1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 111, 116, 117, 200, 221
	13

	Итого пробуренный фонд
	41



Объемы нефти на 2026-2028 года:
	Наименование
	 2026 год
	2027 год
	2028 год

	Добыча нефти на месторождении Арман, тыс. тонн
	53.8
	52.5
	51.0

	Прием нефти от сторонних организаций, тыс.м3/год
	30,0
	30,0
	30,0



Проектные технологические показатели разработки м. Арман
	Год
	Добыча нефти, тыс. т
	Добыча газа, млн м3
	Газовый фактор, м3/т
	Ввод добыв. скважин из бурения, ед.

	2026
	53,8
	4,938
	91,78
	1

	2027
	52,5
	4,698
	89,48
	2

	2028
	51,0
	4,472
	87,69
	3



Утилизация газа месторождения ТОО «СП Арман»
Сжигание газа на месторождении Арман отсутствует в связи со 100 % утилизацией сырого газа на собственные технологические нужды.
	Годы
	Добыча сырого газа, млн м3
	Газ на собственные нужды, млн м3
	Объем ТНС газа, 
млн м3
	Утилизация, 
%

	2021
	4,4453
	4,4453
	0
	100

	2022
	3,3715
	3,3715
	0
	100

	2023
	2,9941
	2,9941
	0
	100

	2024
	3,021
	3,021
	0
	100

	2025
	3,052
	3,052
	0
	100

	8 месяцев 2026
	3,069
	3,069
	0
	100



Практически весь объем добываемого газа месторождения Арман используется на собственные нужды промысла в качестве топлива для газопотребляющего оборудования. 
При этом, в связи с увеличением объемов добычи газа с 2026 г. после бурения новых скважин, а также с учетом ввода в эксплуатацию новых газогенераторных установок и вывода из простоя компрессорного оборудования и печи подогрева пластовой воды, планируется поддержание непрерывной работы дежурной горелки факельной установки на площадке ЦПУ-2 для обеспечения промышленной безопасности (сжигание по категории V7). 
В связи с производственной необходимостью в конце 2026 г. планируется ввод в эксплуатацию печи подогрева пластовой воды типа ПТБМ-15ВА, не имеющей резерва. В этой связи для возможности проведения плановых работ по ТО и ТР на 2027–2028 годы предусмотрено технологически неизбежное сжигание газа по категории V8.
В рассматриваемый период на месторождении Арман ввод нового технологического оборудования Проектом не предусмотрен, следовательно объем сжигания сырого газа по категории V6 отсутствует.
Объем сжигания сырого газа при эксплуатации технологического оборудования определяется техническими характеристиками, паспортами и проектной документацией технологического оборудования. ЦПУ-2 месторождения Арман оснащена факельной установкой, при эксплуатации факельной установки в дежурном режиме расход газа на дежурную горелку составляет – 3,113 м3/ч.
Объем сжигания сырого газа по данной категории составит:
- с 01.09 по 31.12.2026 г. (61 день - ноябрь, декабрь) – 4 557 м3;
- в 2027 г. (365 дней) – 27 270 м3;              - в 2028 г. (366 дней) – 27 345 м3.
Объем технологически неизбежного сжигания сырого газа по категории V8 предусмотрен в 2027 и 2028 гг. на время проведения ТО и ТР печи подогрева пластовой воды типа ПТБМ-15ВА, не имеющей резерва. 
Объем сжигания сырого газа по данной категории составит:
2027 /2028 гг. – V8  = 17 600 м3
Баланс сырого газа по месторождению Арман
	Год
	Добыча сырого газа, м3
	Потребление сырого газа на собственные нужды, м3
	Объем технологически неизбежного сжигания сырого газа, м3
	Технологические потери сырого газа, м3
	Утилизация, %

	
	
	
	V6
	V7
	V8
	V9
	VV
	
	

	с 01.09 по 31.12.2026 (122 дня)
	1 650 510
	1 641 117
	0
	4 557
	0
	0
	4 557
	4 835
	99,7

	2027
	4 698 000
	4 635 234
	0
	27 270
	17 600
	0
	44 870
	17 896
	99,0

	2028
	4 472 000
	4 409 159
	0
	27 345
	17 600
	0
	44 945
	17 896
	99,0



Объемы потребления газа на собственные технологические нужды месторождения Арман 
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Удельный расход сырого газа, м3/час
	Кол-во часов в работе
	Объем газа на собственные нужды, м3

	
	
	с 01.09.2026
	2027
	2028
	с 01.09.2026
	2027
	2028
	с 01.09.2026
	2027
	2028

	1
	Газотурбинный генератор (ГТУ) №1 ZAN 6000 0307
	0
	50,0
	50,0
	0
	360
	360
	0
	18 000
	18 000

	2
	Газотурбинный генератор (ГТУ) №2 ZAN 6100 (резерв)  0309
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Газопоршневая электрогенераторная станция (ГПЭС) YD700FD-CT1 №1 0341
	97,6
	98,9
	92,8
	528
	2880
	2880
	51 528
	284 721
	267 342

	4
	Газопоршневая электрогенераторная станция (ГПЭС) YD700FD-CT1 №2  0342  
	97,6
	98,9
	92,8
	528
	2880
	2880
	51 528
	284 721
	267 342

	5
	Газопоршневая электрогенераторная станция (ГПЭС) YD700FD-CT1 №3  0343 
	97,6
	98,9
	92,8
	528
	2880
	2880
	51 528
	284 721
	267 342

	6
	Газовая генераторная установка (ГГУ)
RP-1100NG №1 0344
	116,0
	120,0
	115,0
	2400
	5880
	5904
	278 400
	705 600
	678 960

	7
	Газовая генераторная установка (ГГУ)
RP-1100NG №2  0345
	116,0
	120,0
	115,0
	2400
	5880
	5904
	278 400
	705 600
	678 960

	8
	Газовая генераторная установка (ГГУ)
RP-1100NG №3  0346
	116,0
	120,0
	115,0
	2400
	5880
	5904
	278 400
	705 600
	678 960

	9
	Газовая генераторная установка (ГГУ)
RP-1100NG №4 0347
	0
	120,0
	115,0
	0
	1440
	1440
	0
	172 800
	165 600

	10
	Трёхфазный сепаратор подогреватель
№1 (тестовый) MBD-2110  0301
	7,4
	7,4
	7,3
	2928
	8640
	8664
	21 667
	63 936
	63 247

	11
	Трёхфазный сепаратор подогреватель
№2 (тестовый) MBD-2120
	7,4
	7,4
	7,3
	2928
	8640
	8664
	21 667
	63 936
	63 247

	12
	Трёхфазный сепаратор подогреватель
№3 (тестовый) MBD-2130  0303
	5,0
	5,0
	5,0
	2160
	4320
	4320
	10 800
	21 600
	21 600

	13
	Сепаратор-подогреватель с электростатической решеткой NBK-2210  0304
	50,0
	50,0
	40,0
	2928
	8640
	8664
	146 400
	432 000
	346 560

	14
	Абсорбционная колонна с входным сепаратором MZZ-2420  0305
	4,0
	4,0
	4,0
	360
	720
	720
	1 440
	2 880
	2 880

	15
	Печь подогрева пластовой воды ПТБМ-15ВА  0329
	200,0
	200,0
	200,0
	2208
	4368
	4368
	441 600
	873 600
	873 600

	16
	Печь для утилизации ТБО  0501
	5,3
	5,3
	5,3
	1464
	2928
	2928
	7 759
	15 518
	15 518

	Всего:
	1 641 117
	4 635 234
	4 409 159






Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2026 год
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00772
	0,01112
	0,278

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000606
	0,000872
	0,872

	0155
	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,0016
	0,000576
	0,01152

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	20,678731001
	99,127242963
	2478,18107

	0302
	Азотная кислота (5)
	 
	0,4
	0,15
	 
	2
	0,001
	0,00561
	0,0374

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	4,224755447
	29,0577467241
	484,295779

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	 
	0,2
	0,1
	 
	2
	0,004157
	0,099567
	0,99567

	0322
	Серная кислота (517)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,000018
	0,0000162
	0,000162

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	1,0165986
	1,7231791
	34,463582

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	4,89698690579
	34,2040178664
	684,080357

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,018832953
	0,031166848
	3,895856

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	20,75796605
	117,64270674
	39,2142356

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,001267
	0,008627
	1,7254

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000556
	0,0008
	0,02666667

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	26,308365
	1,9514374
	0,03902875

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	434,209901
	126,8990951
	2,5379819

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	40,672282
	25,3968225
	0,84656075

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	 
	1,5
	 
	 
	4
	0,04875
	0,00104
	0,00069333

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,15375284
	0,2511733
	2,511733

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,449653972
	0,2646043
	1,3230215

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,11166949
	0,1576446
	0,262741

	0627
	Этилбензол (675)
	 
	0,02
	 
	 
	3
	0,00117
	0,00002496
	0,001248

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,00002400023
	0,0000420284
	42,0284

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	 
	1
	0,5
	 
	3
	1,513762
	0,02847
	0,05694

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00334
	0,01873
	0,003746

	1078
	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,06638
	0,829165
	0,829165

	1097
	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,000126
	0,0000042
	0,000084

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,217489
	0,3778824
	37,78824

	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	 
	0,2
	0,06
	 
	3
	0,00053
	0,00293
	0,04883333

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	 
	5
	1,5
	 
	4
	1,676446
	2,093809
	1,39587267

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	 
	1,2
	 
	0,217276
	0,42478
	0,35398333

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,000517
	0,0001993
	0,003986

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	1,2087
	0,6137
	0,6137

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	15,5474364
	63,4706086
	63,4706086

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,603811
	3,361279
	22,4085267

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,072
	0,1296
	2,592

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,468266
	0,1711
	1,711

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,0022
	0,00063
	0,01575

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	 
	 
	 
	0,1
	 
	0,81
	0,233
	2,33

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	575,9746427
	508,5910201
	3911,25154



Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2027 год
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00772
	0,01112
	0,278

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000606
	0,000872
	0,872

	0155
	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,0016
	0,000576
	0,01152

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	24,94423703
	90,646295633
	2266,15739

	0302
	Азотная кислота (5)
	 
	0,4
	0,15
	 
	2
	0,001
	0,00561
	0,0374

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	5,074640122
	21,292995721
	354,883262

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	 
	0,2
	0,1
	 
	2
	0,004157
	0,099567
	0,99567

	0322
	Серная кислота (517)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,000018
	0,0000162
	0,000162

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	1,1259486
	1,6215631
	32,431262

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	5,57025074912
	23,1678385734
	463,356771

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,018832953
	0,030937388
	3,8671735

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	24,35385738
	71,45216304
	23,8173877

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,001267
	0,008627
	1,7254

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000556
	0,0008
	0,02666667

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	26,37064189
	2,5298467
	0,05059693

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	434,211801
	126,7009046
	2,53401809

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	40,672982
	25,308419
	0,84361397

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	 
	1,5
	 
	 
	4
	0,04875
	0,00104
	0,00069333

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,15375284
	0,2498407
	2,498407

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,449653972
	0,2641775
	1,3208875

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,11166949
	0,1568041
	0,26134017

	0627
	Этилбензол (675)
	 
	0,02
	 
	 
	3
	0,00117
	0,00002496
	0,001248

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,00002662023
	0,0000409984
	40,9984

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	 
	1
	0,5
	 
	3
	1,513762
	0,02847
	0,05694

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00334
	0,01873
	0,003746

	1078
	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,06638
	0,829165
	0,829165

	1097
	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,000126
	0,0000042
	0,000084

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,243989
	0,3499534
	34,99534

	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	 
	0,2
	0,06
	 
	3
	0,00053
	0,00293
	0,04883333

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	 
	5
	1,5
	 
	4
	1,676446
	2,093809
	1,39587267

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	 
	1,2
	 
	0,217276
	0,42478
	0,35398333

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,000517
	0,0001993
	0,003986

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	1,2087
	0,6137
	0,6137

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	16,8703264
	36,0112806
	36,0112806

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,60971378
	3,368929
	22,4595267

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,072
	0,1296
	2,592

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,468266
	0,1711
	1,711

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,0022
	0,00063
	0,01575

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	 
	 
	 
	0,1
	 
	0,81
	0,233
	2,33

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	586,8887108
	407,8263607
	3300,39048










Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на 2028 год
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00772
	0,01112
	0,278

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000606
	0,000872
	0,872

	0155
	диНатрий карбонат (Сода кальцинированная, Натрий карбонат) (408)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,0016
	0,000576
	0,01152

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	24,94423703
	88,724533525
	2218,11334

	0302
	Азотная кислота (5)
	 
	0,4
	0,15
	 
	2
	0,001
	0,00561
	0,0374

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	5,074640122
	20,685325135
	344,755419

	0316
	Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)
	 
	0,2
	0,1
	 
	2
	0,004157
	0,099567
	0,99567

	0322
	Серная кислота (517)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,000018
	0,0000162
	0,000162

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	1,1259486
	1,607708467
	32,1541693

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	5,57024947416
	22,474494836
	449,489897

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,018832953
	0,0306248205
	3,82810256

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	24,35385738
	69,017709444
	23,0059031

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,001267
	0,008627
	1,7254

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,000556
	0,0008
	0,02666667

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	26,37064189
	2,4099412
	0,04819882

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	434,211801
	126,530580746
	2,53061161

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	40,672982
	25,201724705
	0,84005749

	0501
	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)
	 
	1,5
	 
	 
	4
	0,04875
	0,00104
	0,00069333

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,15375284
	0,248147184
	2,48147184

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,449653972
	0,2636480732
	1,31824037

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,11166949
	0,1561977802
	0,26032963

	0627
	Этилбензол (675)
	 
	0,02
	 
	 
	3
	0,00117
	0,00002496
	0,001248

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,00002662023
	0,0000406884
	40,6884

	1052
	Метанол (Метиловый спирт) (338)
	 
	1
	0,5
	 
	3
	1,513762
	0,02851
	0,05702

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,00334
	0,01873
	0,003746

	1078
	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,06638
	0,829165
	0,829165

	1097
	1-(n-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтанол-1 (Карбинол) (861*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,000126
	0,0000042
	0,000084

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,243989
	0,3463574
	34,63574

	1555
	Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)
	 
	0,2
	0,06
	 
	3
	0,00053
	0,00293
	0,04883333

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	 
	5
	1,5
	 
	4
	1,676446
	2,09392763
	1,39595175

	2732
	Керосин (654*)
	 
	 
	 
	1,2
	 
	0,217276
	0,424821863
	0,35401822

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,000517
	0,0001993
	0,003986

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	1,2087
	0,6137
	0,6137

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	16,8703264
	34,6865306
	34,6865306

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,60971378
	3,368929
	22,4595267

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,072
	0,1296
	2,592

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,468266
	0,1711
	1,711

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,0022
	0,00063
	0,01575

	2936
	Пыль древесная (1039*)
	 
	 
	 
	0,1
	 
	0,81
	0,233
	2,33

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	586,8887096
	400,4270648
	3225,19995






