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1.ВВЕДЕНИЕ

Рабочий проект «Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3» рабочего проекта «Обустройство Месторождений Каратурун Морской, Каратурун Восточный. Система сбора и транспорта нефти на контрактных территориях ТОО «Бузачи Нефть»» (без сметной документации)» разработан на основании:

· Договора на проектные работы между ТОО «Бузачи Нефть» и ТОО «Атыраукурылыс-Сервис LTD» от 11 июля 2025 г.;

· Задания на разработку проекта, выданного компанией ТОО «Бузачи Нефть»;

· Рабочего проекта «Обустройство месторождения Каратурун Морской, Каратурун Восточный. Система сбора и транспорта нефти на контрактных территориях ТОО "Бузачи Нефть"», разработанного ТОО «Проектный Институт Нефти и Газа» в 2019 г.;

· Материалов комплексных инженерных изысканий.
Заказчиком проекта является компания ТОО «Бузачи Нефть. Заказчик имеет Лицензию на право пользования недрами в Республике Казахстан.

Генеральная проектная организация - ТОО «Атыраукурылыс-Сервис LTD» (Гос. лицензия №. 0 24032603 от 11 ноября 2024 г..

Вид строительства – модернизация.

Директивная продолжительность строительства – 4 месяца.
Под экологической оценкой понимается процесс выявления, изучения, описания и оценки возможных прямых и косвенных существенных воздействий реализации намечаемой и осуществляемой деятельности или разрабатываемого документа на окружающую среду.

Целью экологической оценки является подготовка материалов, необходимых для принятия отвечающих цели и задачам экологического законодательства Республики Казахстан решений о реализации намечаемой деятельности или разрабатываемого документа.

Экологическая оценка по ее видам организуется и проводится в соответствии с Экологическим кодексом РК и инструкцией, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды (далее - инструкция по организации и проведению экологической оценки).

Экологическая оценка в зависимости от предмета оценки проводится в виде:

1) стратегической экологической оценки;

2) оценки воздействия на окружающую среду;

3) оценки трансграничных воздействий;

4) экологической оценки по упрощенному порядку.

Стратегическая экологическая оценка и (или) оценка воздействия на окружающую среду включают в себя проведение оценки трансграничных воздействий на окружающую среду в случаях, предусмотренных Экологическим Кодексом РК.

Экологическая оценка по упрощенному порядку проводится для намечаемой и осуществляемой деятельности, не подлежащей обязательной оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Экологическим кодексом РК, в том числе при разработке раздела «Охрана окружающей среды» (далее –РООС) в составе проектной документации по намечаемой деятельности.

Настоящий раздел «Охраны окружающей среды» выполнен для рабочего проекта «Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3» рабочего проекта «Обустройство Месторождений Каратурун Морской, Каратурун Восточный. Система сбора и транспорта нефти на контрактных территориях ТОО «Бузачи Нефть» (без сметной документации).
Согласно статье 12 Экологического кодекса РК, отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам І, II или III категорий осуществляется на основании приложения 2 к ЭК РК. Виды деятельности, не указанные в приложении 2 к ЭК РК или не соответствующие изложенным в нем критериям, относятся к объектам IV категории.
Проектируемые объекты относятся к видам намечаемой деятельности, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I категории (Раздел 1, п/п 1.3 разведка и добыча углеводородов, переработка углеводородов).
Раздел разработан в соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами, регламентирующими выполнение работ по оценке воздействия на окружающую среду, действующими на территории Республики Казахстан. Базовыми из них являются следующие:

- Экологический Кодекс РК от 02 января 2021 года №400-VI ЗРК[1];

- «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года №246 [2];

- «Инструкция по организации и проведению экологической оценки, приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 г. №280 [3];

- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» №ҚР ДСМ-2 от 11 января 2026 года [4].

Раздел ООС выполнен ТОО «Проектный Институт Нефти и Газа» (имеющий лицензию на природоохранное проектирование (Гос, лицензия № 22003163 от 17.02.2022 года).
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

ТОО «Бузачи Нефть» проводит разведку и добычу нефти и газа на месторождениях Каратурун Морской и Каратурун Восточный, а также разведку на прилегающих к месторождениям территориях.

В 50 км к юго-западу находятся месторождения Каражанбас и Северные Бузачи, а также в непосредственной близости разрабатываемое месторождение Каламкас.

Ближайшими населенными пунктами являются пос. Шебир (35 км) и Каламкас (30 км), связанные с г. Актау асфальтированной дорогой. В морском порту города Актау находится нефтеналивной причал, к которому подведен магистральный нефтепровод «Каламкас-Актау», куда поступает нефть месторождений полуострова Бузачи. Магистральный нефтепровод «Узень-Атырау-Самара» расположен в 180 км к востоку от месторождения. 
К западу и к юго-западу от месторождения находятся крупные разрабатываемые месторождения Каламкас (30 км), Северный Бузачи (50 км) и Каражанбас (60 км). В морском порту города Актау находится нефтеналивной причал, к которому подведён магистральный нефтепровод Каламкас – Актау, куда поступает нефть месторождений полуострова Бузачи.

Географические координаты модернизируемого объекта: широта: 45°21'41.80"С долгота: 52°20'33.00"В:

Недропользователь ТОО «Бузачи Нефть» расположен по адресу: 050040. Алматы, проспект Аль –Фараби, дом 108 «А», кв.5. и осуществляет добычу углеводородного сырья на месторождениях Каратурун Морской и Каратурун Восточный в пределах горных отводов и разведочные работы на нефть и газ в пределах геологических отводов на основании Контракта на разведку и добычу №793 от 02.11.2001(Каратурун Морской) и Контракта на разведку и добычу №792 от 02.11.2001 (Каратурун Восточный) с МЭМР РК.

Ситуационная карта месторасположения месторождений Каратурун Морской и Каратурун Восточный приведена на рис.1.
[image: image36]
Рисунок 1 - Обзорная карта расположения месторождения
2.1 Климатические условия

Территория района месторождения Каратурун Морской относится к зоне пустынь с резко континентальным климатом, характеризующимся очень жарким засушливым летом и холодной малоснежной зимой. Осадки в многолетнем разрезе по сезонам года распределяются неравномерно.

Температура воздуха в течение годового цикла меняется в среднем от -1,30С зимой до +29,20С летом. Наиболее холодные месяцы декабрь – январь, наиболее жаркие

–  июль-август.  Влажность  воздуха  очень  низкая,  дефицит  влажности  составляет  10,2- 23,4%. Ветры, постоянно дующие, зимой северо-западных румбов, летом – юго- восточных. Скорость ветра 5-8 м/сек, в порывах 25 м/сек, вызывая пыльные или снежные бури.
2.2 Геоморфологические условия

Территория месторождения Каратурун Морской отличается однообразным геоморфологическим строением, представляет пониженную, слабо расчлененную, полого наклоненную в сторону моря равнину, что предопределяет аккумулятивный, денудационно-аккумулятивный и дефляционно-аккумулятивный типы рельефа.

Аккумулятивный тип есть совокупность форм рельефа, образующегося вследствие неравномерного накопления морских отложений.

Денудационно-аккумулятивный тип рельефа имеет как ровную, так и холмисто- увалистую доорогенную поверхность, что характерно для месторождения Каратурун Морской. На востоке месторождения распространена сорово-останцевая равнина, сформированная в раннее новокаспийское время, на юге находится сорово-бугристая равнина, образованная за счет переотложения песчаного материала хвалынского возраста.

Дефляционно-аккумулятивный тип рельефа формируется под воздействием переноса ветром скоплений рыхлого материала, состоящего из песчаных, алевритовых или пелитовых частиц. Встречая на своем пути препятствия, рыхлый материал собирается и превращается в эоловые «каменные грибы», «каменные столбы». Данные формы достаточно устойчивы, поскольку сверху бронированы прочными породами, а именно плотными, крепко сцементированными пластами фосфоритовых конкреций.
2.3 Орогидрографическая характеристика

Постоянная гидрографическая сеть на месторождении Каратурун Морской отсутствует. Колодцы встречаются редко, вода в них соленая и для питья не пригодная.

Небольшие овраги, прорезающие чинк Устюрта, лишь во время редких ливневых дождей и в период весеннего снеготаяния наполняются обильнымипотоками вод. Малодебитные родники стекают с обрывов чинка в сор Кайдак. В летний период многие родники не функционируют.
2.4 Почва, растительность и животный мир

Согласно природно-сельскохозяйственному районированию земельного фонда Республики Казахстан полуостров Бузачи относится к Арало-Каспийской провинции, Бузачинскому округу и расположен в пустынной зоне, подзоне бурых почв.

Почвенный покров формировался на засоленных, слоистых морских отложениях. Широко распространены солончаки (типичные, соровые, приморские), в юго-западной части луговые засоленные приморские почвы, менее распространены бурые засоленные почвы и мелкобугристые пески. Все почвы характеризуются малой гумусностью, содержание гумуса в пределах доминирующих солончаков не превышает 5%. Непосредственно   в   пределах   сора   гумус   полностью   отсутствует.   Почвы   сильно карбонатизированы и засолены.

Растительный покров характеризуется однородностью, бедностью флоры и низким уровнем биоразнообразия в связи с природно-климатическими особенностями района. Согласно   ботанико-географическому   районированию,   район   работ   входит   в   состав Азиатской пустынной области и расположен в подзоне настоящих пустынь. Из характерных видов растительности здесь распространены сарсазан, полынь, кермек. Растительный покров сильно разрежен, составляет 20-25%.

Животный мир также очень беден: встречаются земноводные – зеленая жаба; пресмыкающиеся – ящерицы, узорчатый полоз, щитомордник; млекопитающие – волк, лисица,  степной  хорек,  суслики.  Более  крупные  млекопитающие  встречаются  в  южной части района работ – сайгак, джейран.
2.5 Инженерно-геологические условия строительства

В геологическом строении, структурных элементов Каспийского бассейна, принимают участие отложения от девонского до голоценового возраста, включительно.
Девонские образования являются самыми древними из палеозойского комплекса пород на полуострове Мангыстау. Они вскрыты в интервале 4540-5200 метров. Представлены известняками черными, тонкозернистыми, местами битуминозными.
Пермские отложения на п-ове Мангыстау, имеют несколько ограниченное распространение. Отложения ассельского яруса нижней перми, залегают, с размывом, на касимовском ярусе верхнего карбона. Отложения яруса представлены чередованием темно-серых, тонкокристаллических и биоморфнодетритовых, известняковых гравелитов и брекчий. Эти отложения перекрыты, с угловым несогласием, нерасчлененной толщей, пермо-триасовых образований, которые характеризуются слабой степенью дислоцированности и метаморфизма, и составляют переходную толщу от фундамента к осадочному чехлу.

В гидрогеологическом отношении территория изысканий находится в пределах Южно-Мангышлакского бассейна второго порядка, который входит в состав Прикаспийского артезианского бассейна. В бассейне, по характеру обводнения и общности литолого-фациального состава водосодержащих пород, выделяются водоносные горизонты и комплексы четвертичных, меловых, юрских и пермь-триасовых отложений. Верхний этаж характеризуется распространением безнапорных (грунтовых) вод со свободной поверхностью и приурочен к современным новокаспийским и верхнечетвертичным хвалынским морским отложениям. Водоносные горизонты новокаспийских(QIV nk) и хвалынских(QIII hv) отложений, образуют единый водоносный комплекс. Водоносные горизонты имеют хорошую гидравлическую связь между собой. Отсутствие выдержанного водоупора и примерно одинаковый литологический состав отложений позволяют объединить эти горизонты в водоносный комплекс четвертичных отложений. Комплекс характеризуется низкими водопроводящими свойствами, градиентом напора и высокой минерализацией подземных вод. Между подземными водами двух структурных этажей залегают глины верхнечетвертичных хвалынских морских отложений. Выдержанный слой плотных глин, разделяющий структурные этажи, можно рассматривать как относительный водоупор, в региональном плане эти отложения залегают спорадически. Вертикальная фильтрация из четвертичных горизонтов в меловые отсутствует в силу наличия водоупорных отложений и напорного характера подземных вод меловых отложений. Характерной особенностью рассматриваемой территории является гидравлическая связь подземных вод основных водоносных комплексов с водами Каспийского моря и низкий напорный градиент (0.0001-0.001) относительно уровня моря. Разгрузка подземных вод происходит за счет испарения и высачивания.
Геологический разрез изученной территории на глубину 3.0-6.0м от дневной поверхности представлен комплексом нелитифицированных отложений новокаспийского (mQ4nk) и хвалынского (mQ3hv) ярусов четвертичного возраста морского генезиса. Почвенно-растительный слой не превышает 0.10…0.15м. В соответствии с ГОСТ 25100-2011 в инженерно-геологическом разрезевыделены 3 инженерно-геологические элемента:
ИГЭ-1 Песок мелкий с прослоями пылеватого, от влажного до водонасыщенного.

Нормативные значения грунта:

Плотность грунта


ρн = 1.65 г/см3,  

Удельное сцепление 


Сн = 2 кПа, угол внутреннего трения φн = 250

Модуль деформации:


Ен = 11.6 МПа (в естественном состоянии)

Коррозионная активность грунта к углеродистой стали - высокая.

Грунты среднезасоленные (ГОСТ 25100-2011). Содержание легкорастворимых солей -1.650-2.600%. Грунты по содержанию сульфатов (11790мг/кг) сильноагрессивные к бетонам на портландцементе и сильноагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах.

По содержанию хлоридов (3150+2680мг/кг) грунты средне и сильноагрессивные к железобетонным конструкциям.

Сейсмичность района, согласно СП РК 2.03-30-2017г. составляет 6 балла.

Исследуемая территория является потенциально подтопляемой нагонными водами моря.

Коррозионная агрессивность грунтов: К углеродистой стали – «высокая». По величине потери массы стального образца: 3.1-3,4 г/сут. К алюминиевой оболочке кабеля - «высокая». Содержание хлор-мона 0,035%; иона железа 0,0006% К свинцовой оболочке кабеля -«высокая». Содержание нитрат-иона 0,00018%; органических веществ 0,092%.
Засоленность грунтов: По содержанию водорастворимых солей (от 1.649% до 2,482%) грунтысреднезасоленные. Тип засоления сульфатный. 
Агрессивность грунтов к бетонам: По содержанию сульфатов (SO4) 7220мг/кг грунты сильноагрессивные к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178 и среднеагрессивные к бетонам на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266. По содержанию хлоридов (Cl) 2735 мг/кг грунт среднеагрессивные к бетонам и железебетонным конструкциям.
Сейсмичность: Согласно СП РК 2.03.-30-2017 сейсмичность района составляет 62 балла. 
Качественный прогноз потенциальной потопляемости: 
Территория потенциально потопляемая. 
Грунтовые воды вскрыты на глубинах 0,1-2,9м.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов по данным метеостанции Кызан: для глин, суглинков - 0,98 м, для супесей – 1,19м; для песков – 1.27м. 
Максимальная глубина проникновения 0 С в почву составляет – 1,26м
3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА
3.1 Природно-климатическая характеристика района
Климат является одним из основных природных факторов, формирующих условия жизни человека. Он определяет: конструктивные особенности жилища; возможности осуществления трудовой деятельности на открытом воздухе или в помещениях, необорудованных инженерными коммуникациями; режим отдыха, необходимый для восстановления жизненных сил. С особенностями климата связана способность атмосферы к самоочищению от вредных промышленных выбросов.

Климатические условия, как правило, формируются под влиянием четырех основных факторов: удаленность от Атлантического океана, приток прямой солнечной радиации, особенности атмосферной циркуляции, свойства подстилающей поверхности.

В последние годы повсеместно отмечается заметное изменение климатических параметров под влиянием антропогенной деятельности. Промышленные выбросы не только снижают количество приходящей к земле благотворной ультрафиолетовой радиации, но и создают явление, так называемого, «парникового эффекта», снижают количество озона в атмосфере и др. Это ухудшает качество жизни, качество биосферы, увеличивает количество случаев заболеваний, как человека, так и животных.

Характеристика климатических показателей дается на основании сведений «Справочника по климату СССР», вып.18, Л. 1968, уточненных данными из «Научно прикладного климатического справочника Казахстана», Алматы, 1986 и СНиП «Строительная климатология» 2002 г. 

Общие черты климата

Климат Мангистауской области резко-континентальный, определяется в первую очередь географическим положением – расположением территории области в значительной удаленности от океана, внутри континента.

Климат области формируется под влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха, поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период года они сменяются континентальными туранскими и иранскими воздушными массами. Под влиянием этих масс формируется резко континентальный, засушливый пустынно-степной и пустынный тип климата. Теплые атлантические воздушные массы на увлажнение территории почти не оказывают влияния, поскольку они поступают сюда сильно трансформированными, а общая равнинность поверхности не способствует их задержанию.

Основными характерными чертами этого климата являются преобладание антициклональных условий в течение года, значительные амплитуды температуры воздуха, как в годовом цикле, так и суточном, жесткий ветровой режим и дефицит осадков. Континентальность климата несколько смягчается на побережной полосе под влиянием Каспийского моря.

Приток солнечной радиации на горизонтальную поверхность для данных широт (45-470с.ш.) чрезвычайно высок и составляет 6789 МДж/м2 за год. Он создает высокий фон температур воздуха и почвы. Годовой ход притока солнечной радиации приводится в таблице 1.
Таблица 1 - Приток солнечной радиации (прямой + рассеянной) по месяцам для различных широт (МДж/м2)
	Широта
	Месяцы

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	44
	261
	365
	603
	724
	872
	889
	886
	768
	619
	465
	308
	234

	48
	207
	324
	565
	702
	862
	881
	877
	736
	589
	406
	254
	184


Максимум воздействия солнечной радиации на температурный фон отмечается в теплый период в дневные часы суток. Ночью же, когда солнечные лучи не прогревают земную поверхность, происходит ее сильное радиационное выхолаживание и резкое уменьшение температур воздуха.
Температурные инверсии возникают преимущественно при смене барических условий при штилевых ситуациях в весенне-осенние периоды.

В теплое время года происходит резкая смена режима ветра. В этот период здесь располагается северо-западная периферия Иранской термической депрессии, поэтому преобладающими становятся ветры северо-западных и западных направлений. Часты сильные ветры, с которыми связаны мощные и продолжительные пыльные бури.

Основной особенностью подстилающей поверхности рассматриваемой территории является то, что это восточное побережье Каспийского моря, которое лежит ниже нулевой отметки. На территориях, примыкающих к морю, часты такие явления как: затопление, приливно-отливная волна, нагоны и подтопления. Рельеф территории практически ровный с едва заметным повышением на восток. Почвы бурые солончаковые, встречаются мелкобугристые пески. Древесная растительность отсутствует.

Такие ландшафтные особенности создают дополнительные условия для увеличения температурного фона территории.

Температурный режим.

В целом климат характеризуется холодной зимой и продолжительным, сухим, жарким летом. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца – (+29,4 ºС), средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца – (-2,7 ºС). Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха выше +10ºС составляет от 170 до 180 дней в году. 

Температура воздуха в зимнее время очень неустойчива. Средняя температура воздуха в январе уменьшается в направлении с юго-юго-запада (-3 ºС) на северо-северо-восток (-10 ºС). Абсолютный минимум температуры воздуха составляет (-19 ºС). В целом, зима умеренно холодная и довольно теплая, не продолжительная. На территории района довольно часто наблюдаются оттепели, продолжающиеся в среднем до 4-5 дней. 

Лето на большей части полуострова жаркое и продолжительное. Таких больших различий в температурах, как в зимний период, не наблюдается. Повсеместно средняя температура воздуха в июле повышается по мере удаления от Каспийского моря, в западной части территории области температура воздуха в июле составляет (+25 ºС), в восточной части – (+28 ºС). Абсолютный максимум температуры составляет (+43 ºС).

Весна с переходом средней суточной температуры воздуха через (+5 °С) начинается на юге области с 10 - 15 марта, на севере – с 20 - 31 марта. Осень, соответственно, на юге и юго-западе области наступает позднее 10 ноября, на севере области – с 20 по 31 октября.

Характеристика природно-климатических условий приведена на основе данных метеорологической станции Форт-Шевченко, Кызан, Кулалы.

Участок расположения месторождений относится к IV-Г климатическому району, который характеризуется большой продолжительностью теплого периода, обилием солнечных дней и малым количеством осадков

Согласно районированию территории Республики Казахстан по потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), проведенному Казахским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом, анализируемый район относится к 4 зоне относительно невысокого потенциала загрязнения воздуха. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице 4, среднегодовая роза ветров на рисунке 4.

Таблица 2- Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

	Hаименование характеристик
	Величина

	1
	2

	Среднегодовая температура воздуха °С
	+8

	Максимальная температура:
	

	- наиболее холодного месяца
	-35°С

	- наиболее жаркого месяца
	+45°С

	Продолжительность теплого периода, месяцев
	9

	Среднегодовое количество осадков, мм
	140

	Относительная влажность воздуха, %:
	

	- в холодный период
	75

	- в теплый период
	56

	Снеговой покров, см
	до 25

	Глубина промерзания грунта, м
	1,2

	Среднемесячная скорость ветра, м/сек :
	

	- максимальная за январь
	8,9

	- максимальная за июль
	5,1

	Преобладающее направление ветра:
	

	- в холодное время
	ЮВ - В

	- в теплое время
	С - С З

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура наружного  воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	29,4

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-3

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	17


	СВ
	12

	В
	15

	ЮВ
	19

	Ю
	7

	ЮЗ
	6

	З
	10

	СЗ
	14

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	3,7

	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с
	13
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Рисунок 2 - Среднегодовая роза ветров, %
Участок расположения месторождения относится к 4 климатическому району, который характеризуется большой продолжительностью теплого периода, обилием солнечных дней и малым количеством осадков
Ветровой режим. Режим ветра подчиняется сезонным изменениям в структуре поля атмосферного давления, которые в свою очередь, испытывают зависимость от условий притока солнечной радиации и теплофизических особенностей подстилающей поверхности. В целом район характеризуется значительной ветровой деятельностью. Ветры в течение года преимущественно восточных и юго-восточных направлений. Наиболее значительные скорости ветра наблюдаются на побережье Каспийского моря.

Зимой воды Каспия охлаждаются меньше, чем прилегающие степи и полупустыни, в связи с чем, увеличивается перенос более холодных воздушных масс в сторону моря. В это время преобладают восточные и юго-восточные ветры. По этой же причине высокая повторяемость восточных румбов сохраняется в весенний и осенний периоды. И только в теплое время года вследствие частого выноса воздушных масс из крайних северных широт континента в центральные районы, над территорией преобладают ветры северного, северо-западного направлений.

Снежный покров.

В Мангышлакской области образование устойчивого снежного покрова наблюдается только в северной части. На остальной же территории более чем в 50 % лет устойчивый снежный покров отсутствует. Среднее число дней со снежным покровом на станции Бейнеу 63 дня, в районе станции Аккудук –34.

Характер залегания снежного покрова в большей степени зависит от скорости ветра и условий защищенности места. Сильные ветры сдувают снег с возвышенных открытых мест в пониженные участки рельефа. Они не только перераспределяют снег, но и уплотняют его, меняя его структуру.

Средние запасы воды в снеге из наибольших значений за зиму колеблются по территории в пределах 25-35 мм. Эти данные дают общую картину, в действительности запасы воды в снеге очень варьируют даже на небольших площадях в зависимости от перераспределения снега.

Ветер.

Ветровой режим обуславливается барико-циркуляционными факторами, орографией и по своему характеру довольно различен.

В период октябрь-апрель преобладающими являются восточные и юго-восточные направления ветра (до 50 %), что обусловлено не только барическими, но и местными термическими условиями, связанными с усилением переноса более холодных воздушных масс из пустыни в сторону моря. Число случаев со штилем составляет 5 %.

В теплый период года преобладающими ветрами являются западного и северного направления.

3.2  Опасные гидрометеорологические характеристики

Экстремальные температурные явления. Понятие экстремальной температуры может иметь различные количественные оценки в зависимости от объекта ее воздействия.

Самые низкие температуры на побережье Каспийского моря отмечаются в конце января – начале февраля. Положительные температуры воздуха превышающие 30 0С также оказывают отрицательные влияния на условия хозяйственной деятельности.

Установление высоких температур воздуха связано с антициклоническим режимом погоды, обуславливающим интенсивный вынос сухого и сильного прогретого воздуха из среднеазиатских пустынь. Поэтому восточное побережье Каспия в летнее время является зоной повышенного температурного фона. При этом температуры выше 30 0С отмечаются с апреля по сентябрь, а непрерывная продолжительность их сохранения составляет 10-13 дней.

К опасным явлением погоды относятся не только предельные значения температур, но и их резкие изменения более чем на 10 0С за сутки.

Резкие похолодания на побережье Каспия обусловлены мощным вторжениями холодного воздуха и интенсивным излучением при ясной антициклонической погоде. Резкие потепления происходят при выходе южных циклонов.

Пыльные бури и метели. Пыльные бури – явление, вызываемое переносом сильным ветром большого количества пыли или песка и сопровождающееся ухудшением видимости. Возникновение пыльных бурь связано с действием ветра. Кроме скорости ветра, большое значение для начала ветровой эрозии имеют характеристики почвы. Легкие пески и почвы начинают выдуваться при скорости ветра у поверхности земли 3 - 4 м/с, тяжелые глинистые почвы – при скоростях 7 - 9 м/с.

Среднегодовое количество дней с пыльной бурей равняется 10. В годовом ходе повторяемости пыльных бурь отмечаются весенний и осенний максимумы, связанные с увеличением повторяемости сильных ветров со стороны пустыни.

Туманы. Туманы, которые при больших концентрациях загрязнения могут вызвать «смоговые» явления, в районе отмечаются нечасто. Максимальная повторяемость туманов наблюдается в зимне-весенний период, что связано с переносами более теплого воздуха с материка на охлажденную водную поверхность. Средняя продолжительность такого рода адвентивных туманов составляет 7 - 8 часов, и они могут наблюдаться в различное время суток. Наибольшее и среднее число дней с туманами представлено в таблице 5.

Таблица 3 - Наибольшее и среднее число дней с туманами

	Месяцы
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Среднее число дней

 с туманами
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	21

	Наибольшее число дней

 с туманами
	5
	9
	4
	13
	8
	6
	5
	6
	5
	4
	4
	4
	33


Инверсии. На процесс рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе влияет количество инверсий. Повторяемость приземных инверсий в январе составляет 40 % в среднем за год. Повторяемость приземных инверсий в январе составляет 30-40 %. Повторяемость приземных инверсий в июле составляет 40 %. Повторяемость приподнятых инверсий (с нижней границей в слое 0,01 - 0,5 км.) составляет в январе 30 – 40 %, в июле – 10 %.
Ветер. Для района  характерны  сильные ветры, переходящие в пыльные бури. Скорость  ветра достигает 20 – 25 м/сек. 

Среднемесячная скорость ветра:

· максимальная за январь - 8,9 м/сек;

· максимальная за июль - 5,1 м/сек.      
 

Над восточной частью Северного Прикаспия преоб​ладают восточное и западное направления ветров. При этих направлениях от​мечается самое большое число ураганов и наибольшие ветровые скорости. Фиксируются юго-восточные ураганы продолжительностью до 100 -140 часов.

Летом ветровая деятельность ослабевает, и направление  ветра   меняется   на   северное   и   северо-западное. Преобладающая скорость ветра 4 - 6 м/сек. Зимой бывают сильные ветры (15 - 20 м/сек), которые усиливают стужу. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек.

Атмосферные осадки. Регион месторождения отличается большой засушливостью, что связано с малой доступностью для влажных атлантических масс воздуха, являющихся основным источником осадков.

Зима с низкой влажностью воздуха и малым количеством осадков. Зимой осадки выпадают в виде снега. Максимальное количество осадков приходится на декабрь (до 12 мм).

Наибольшее количество осадков за сезон приходится на май (до 52 мм), наименьшее - в июле (до 5 мм). Осадки выпадают в виде кратковременных дождей. Периодически наблюдаются засухи.

Осенью осадки выпадают в виде моросящих дождей, иногда со снегом. 

Снежный покров. Рассматриваемый район месторождения относится к зоне с неустойчивым снежным покровом. Его высота обычно не превышает 15 см. Для этого района характерно непостоянство условий залегания снежного покрова, чередование бесснежных и относительно многоснежных зим. Число дней со снежным покровом в среднем 63 дня. В холодные зимы продолжительность залегания снежного покрова достигала 113 дней, в теплые зимы составляла всего 7 дней.

Снежный покров образуется в третьей декаде декабря, толщина его достигает 10 – 15 см, а в наиболее погруженных  участках и оврагах достигает 0,5 –1 м. 

Грунт зимой промерзает на глубину до 50 см.

Снег тает к концу марта, грунт просыхает в первой половине апреля.

Влажность. В районе месторождения низкая влажность воздуха. Зимой относительная влажность воздуха 82 %. За зиму бывает до 20 дней с туманами, до 16 дней с гололедами.

Влажность в начале весеннего сезона 74 % и к концу снижается до 40 %. В марте наблюдается незначительные туманы, гололед.

Летом относительная влажность воздуха до 43%.

Сейсмичность района. Согласно СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмичных районах» территория строительства относится к территории, подверженной землетрясениям с интенсивностью 6 баллов.
3.3 Характеристика современного состояния воздушной среды

В современной концепции охраны окружающей среды особое место занимает состояние воздушного бассейна. Любое антропогенное влияние может привести к недопустимым уровням загрязнения компонентов природной среды, снижению биоразнообразия фауны и флоры, деградации почвенно-растительного покрова, изменению мест обитания животного мира, исчезновению и сокращению популяций, а главное – угрозе здоровью населения. Основными принципами охраны атмосферного воздуха согласно «Экологический кодекс» являются:

· охрана жизни и здоровья человека, настоящего и будущих поколений;

· недопущения необратимых последствий загрязнения атмосферного воздуха для

· окружающей среды.

Критериями качества состояния воздушного бассейна являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест, принятых в Казахстане. Исследуемый участок работ находится на значительном расстоянии от селитебных зон. Источники загрязнения, расположенные за пределами площади работ, никакого ощутимого влияния на эту территорию не оказывают.

В целом, природно-климатические условия территории способствуют быстрому очищению атмосферного воздуха от вредных примесей. В период проектируемых работ наиболее существенным загрязняющим фактором следует считать работу буровой установки, дизельных генераторов, печи подогрева нефти и факела.

Состояние атмосферного воздуха в районе проведения работ, влияющего на компоненты окружающей среды, определяется двумя факторами:

· климатическими особенностями территории, определяющими условия рассеивания загрязняющих компонентов;

· ингредиентным составом, объемами выбросов ЗВ и характеристика.

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным из информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды РГП Казгидромет за 2026 год, уровень загрязнения атмосферного воздуха города оценивался низкий, он определялся значениями СИ=1 и НП =0% (низкий уровень).

*Согласно РД если ИЗА, СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА. Средние концентрации не превышали предельно допустимой нормы.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с 2019 годом не изменился.

В целом по городу ссредние концентрации озона составили 2,2 ПДКс/с, содержание других ЗВ – не превышало ПДК. Максимально-разовая концентрация взвешенных частиц (пыль) составила 2,0 ПДКм.р., сероводорода - 3,5 ПДКм.р., остальные загрязняющие вещества не превышали ПДК.

Казахстанским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом произведено районирование территории Республики Казахстан, с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов, в зависимости от метеоусловий. В соответствии с ним территория Республики Казахстан поделена на пять зон.

Район проектируемых работ находится в зоне III со значением очень повышенного потенциала загрязнения атмосферы, т.е. климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются удовлетворительными.

Для района проведения работ характерно наличие частых ветров. Благодаря этому, а также достаточной удаленности исследуемой территории от промышленного района воздушная среда не подвержена техногенному загрязнению и обладает высоким потенциалом к самоочищению.
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Рисунок 3 - Распределение значений потенциала загрязнения атмосферы для территории РК

4. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

4.1 Основные технологические решения

В рамках данного рабочего проекта планируется проектирование следующих объектов:

Нефтегазосепаратор – 1 ед. (Двухфазный, V=100м3);

Замена печи П-1В (ПНЭ-2,7) на печь ПП-0,63 – 1 ед.;

Межплощадочные трубопроводы (определить проектом);

Обводная линия (байпас) входа жидкости от м/р «Каратурун Северо-Восточный» с манифольда до выхода с ГУ-2 (подключения после узла учета жидкости от ГУ-2 до УПСВ);

Замена существующего нефтепровода Ду219х10 на новую СВТ-150мм от ГУ-2 КВ до УПСВ;

Камера запуска и приема скребка Ду150мм. на проектный нефтепровод СВТ-150мм. от ГУ-2 КВ до УПСВ»;

Площадка камеры приема скребка на территории УПСВ с подключением отходящих трубопроводов к существующим трубопроводам;

Газопровод СВТ-150 мм от узла №3 газопровода в районе скважины №11 м/р «Каратурун Восточный» до узла распределения газа в районе УПН, с отпайкой в районе УПСВ и дальнейшим переходом с СВТ-150 на СВТ-100мм (протяженность участков определить проектом);

Предусмотреть на узлах распределения газа в районе УПСВ и УПН регуляторы понижения давления до необходимой величины в отходящих линиях к потребителям;

Узел приема (слива) технологических жидкости с АЦН после проведения технологические операций.
4.2 Планировочные решения

Планировочные решения по генеральному плану и подъездным автодорогам приняты с учетом генерального плана развития м/р Каратурун Северо-Восточный (КСВ), технологических схем; расположения существующих и проектируемых инженерных сетей; обеспечения рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на месторождении.

Отведенная территория под строительство проектируемых зданий и сооружений осуществляется на застроенной и ранее спланированной территории существующей групповой установки ГУ-2. 

На существующей территории ГУ-2 в ограждении запроектированы следующие здания и сооружения:

Площадка С-1 / С2 – проектируемая / существующая;

Площадка насосов Н-1А/Б, Н-2А/Б - существующая;

Площадка расходомера для нефти и расходомера пластовой воды - существующая; 

Площадка газового сепаратора ГС-1 / ГС-2 – существующая / проектируемая; 

Операторная - существующая; 

Надворный туалет - существующий; 

Площадка блока БДР - существующая; 

ШСУ - существующая; 

Площадка дренажных емкостей (ДЕ-1,2, НД-1) - существующая;

Площадка манифольда - модификация; 

Площадка факельной установки Ф-1 - существующая; 

ГРПШ - существующая;

Площадка печей П-1А/Б/В – существующая, П-1В - модификация;

Септик ЕП-8 - существующий;

КТПН-400 - существующая;

ДЭС-400 - существующая;

Площадка конденсатосборника (К-1) - существующая;

Площадка баллонов пропана - существующая;

Площадка шкафа автоматического розжига - существующая;

Площадка камеры запуска скребка – проектируемая.

Ограждение площадки ГУ-2 – существующее.

Расположение сооружений, а также транспортных путей на территории принято согласно:

· технологической схемы;

· требуемым разрывам по нормам пожаро- и взрывобезопасности и с учетом розы ветров;

· обеспечение благоприятных и безопасных условий труда, а также обеспечение рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на площадке. 

Основные показатели по генплану:

	Наименование
	Ед.изм.
	Значение
	%

	Площадь существующей территории
	м2
	0,6084
	100

	Площадь существующей застройки
	м2
	1331.7
	21.9

	Площадь проектируемой застройки
	м2
	393.8
	6.5

	Коэффициент застройки
	%
	0.28
	

	Площадь покрытия дорог
	м2
	1786.0
	29.4

	Площадь свободной территории
	м2
	2572.5
	42.2


Автомобильные дороги внутри существующего ограждения площадки ГУ-2 в данном проекте приняты в соответствии с требованиями СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт». 

4.2.1 Организация рельефа

Проектом организации рельефа предусматривается высотная увязка проектируемых зданий и сооружений с дорогами и с существующей прилегающей территорией рельефа, а также с существующими зданиями и сооружениями и существующими инженерными коммуникациями.

Система вертикальной планировки принята выборочная под проектируемые здания и сооружения и внутриплощадочные дороги.

Территория групповой установки ГУ-2 ранее вся спланирована и застроенная. 

Система высот – Балтийская.

Система координат – Местная.

Отметки планировки проектируемых сооружений, автодорог увязаны между собой. Отметки полов зданий и сооружений назначены согласно технологическим требованиям.

План земляных масс выполнен на участке расширения разворотной площадки для обслуживания площадки камеры запуска скребков. 

 Озеленение не предусмотрено, ввиду специфики региона: засушливый климат, отдаленность от источников водоснабжения.
4.2.2 Инженерные сети
Инженерные сети запроектированы с учетом увязки с существующей застройкой зданиями и сооружениями и внешними сетями, а также с учетом модификации площадок.

Технологические сети запроектированы подземной и надземной прокладкой по низким опорам. Внутренние электрические сети и слаботочные сети КИПиА на площадке выполнены подземной прокладкой в траншеях. При пересечениях и выходе на поверхность кабель проходит в трубах.
4.3 Технология производства

4.3.1 Исходные данные для технологических расчетов

Существующая Групповая установка (ГУ-2 КВ):

· Площадка групповой установки размером 100х100м.

· Пропускная способность по жидкости – 2000 м³/сут;

· Пропускная способность по газу - 4800 м³/ч (±15%);

· Средняя обводненность газожидкостной смеси при входе на ГУ-2 КВ – 40-50%;

· Температура рабочей среды – плюс 25-30ºС;

· Давление сепарации газожидкостной смеси -0,25МПа;

· Газовый фактор нефти (в поверхностных условиях) – 18,8 м³/т.

Ниже предоставлены физико-химическая характеристики нефти м/р Каратурун Восточный, согласно отчету, предоставленному заказчиком ТОО «Бузачи Нефть».

Анализ физико-химических свойств пластовой нефти и компонентный состав дегазированной нефти предоставлен по результатам исследований АО «НИПИнефтегаз» проб нефти, отобранной со скважины №206 м/р Каратурун Восточный в таблицах.
Таблица 4 - Анализ физико-химических свойств пластовой нефти
[image: image3.emf]
Таблица 5 - Компонентный состав дегазированной нефти
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4.3.2 Основные технологические решения и их обоснование

Для расширения на площадке ГУ-2 КВ проектом предусматривается следующее оборудование и мероприятия:

Нефтегазосепаратор – 1 ед. (Двухфазный, V=100м3);

Замена печи П-1В (ПНЭ-2,7) на печь ПП-0,63 – 1 ед.;

Межплощадочные трубопроводы (определить проектом);

Обводная линия (байпас) входа жидкости от м/р «Каратурун Северо-Восточный» с манифольда до выхода с ГУ-2 (подключения после узла учета жидкости от ГУ-2 до УПСВ);

Замена существующего нефтепровода Ду219х10 на новую СВТ-150мм от ГУ-2 КВ до УПСВ;

Камера запуска и приема скребка Ду150мм. на проектный нефтепровод СВТ-150мм. от ГУ-2 КВ до УПСВ»;

Площадка камеры приема скребка на территории УПСВ с подключением отходящих трубопроводов к существующим трубопроводам;

Газопровод СВТ-150 мм от узла №3 газопровода в районе скважины №11 м/р «Каратурун Восточный» до узла распределения газа в районе УПН, с отпайкой в районе УПСВ и дальнейшим переходом с СВТ-150 на СВТ-100мм (протяженность участков определить проектом);

Предусмотреть на узлах распределения газа в районе УПСВ и УПН регуляторы понижения давления до необходимой величины в отходящих линиях к потребителям;

Узел приема (слива) технологических жидкости с АЦН после проведения технологические операций.
Технологическая схема ГУ-2 КВ

 Принятые решения, отраженные в технологической схеме, обеспечивают герметичный сбор нефтегазоводосодержащего флюида с предварительным разделением нефти, пластовой воды и газа. Технологическая схема показана на листе ТХ-03.

Нефтегазосодержащий флюид от ГЗУ-1,2,3, АГЗУ-6 и с ГУ-3 месторождения «Каратурун Северо-Восточный» (далее ГУ-3 КСВ) подается на ГУ-2 КВ на узел задвижек и далее поступает на подогреватели П-1А/Б/В (П-1В - проектируемая), где нагревается до 60-70 °C. Перед подачей в подогреватели в поток закачивается деэмульгатор, который поступает из блока дозирования реагентов БДР-1. Блок автоматики подогревателей обеспечивает поддержание заданного режима работы. 

Проектом предусматривается установка дополнительных насосов Н-3А/Б, которыми периодически возможно будет принимать и направлять в коллектор перед подогревателями привезенную автоцистернами нефть.

Из печей нагретый флюид поступает в проектируемый нефтегазовый сепаратор С-1, где отделяется большая часть газа. Давление в сепараторе С-1 поддерживается клапаном «до себя» Уровень нефти поддерживается регулятором на линии выхода нефти. Сепаратор С-1 оснащен приборами измерения давления, уровня нефти.

Далее флюид поступает в нефтегазовый сепаратор С-2, где отделяется оставшаяся часть газа. Уровень нефти поддерживается регулятором на линии выхода нефти. Сепаратор С-2 оснащен приборами измерения давления, уровня нефти и раздела фаз «нефть/вода». 

Газ из С-1 поступает в газовый сепаратор ГС-1 для улавливания капельной жидкости и далее направляется в систему сбора газа. На газопроводе для измерения количества газа высокого давления устанавливается расходомер. ГС-1 оснащен уровнемером. При высоком уровне в ГС-1 конденсат сливается в дренажную емкость ДЕ-2.

Газ из С-2 поступает в проектируемый газовый сепаратор ГС-2 для улавливания капельной жидкости и далее направляется через ГРПШ-1 на подогреватели П-1А/Б/В и АБК КВ. На газопроводе для измерения количества газа низкого давления устанавливается расходомер. ГС-2 оснащен уровнемером. При высоком уровне в ГС-2 конденсат сливается в дренажную емкость ДЕ-2.

Также предусмотрена линия перепуска газа высокого давления в линию низкого давления в случае недостаточности давления в системе топливного газа.

Нефть из С-2 насосами Н-1А/Б периодически, по мере заполнения, перекачивается через расходомер узла учета нефти на УПСВ КМ. На нагнетании насосов предусмотрено измерение давления. Для периодической очистки трубопровода нефти проектом предусмотрена камера запуска скребка КЗС. В конце трассы на УПСВ устанавливается камера приема скребка КПС.

Свободная пластовая вода насосами Н-2А/Б через расходомер узла учета пластовой воды подается подземный трубопровод и направляется на УПВ. На нагнетании насосов Н-2А/Б предусмотрено измерение давления. Также предусмотрен учет расхода воды.

Для сжигания аварийных выбросов предусмотрена факельная система, в которую входят: факельный коллектор, конденсатосборник с газорасширителем К-1, баллоны с пропаном, факельная установка Ф-1. В качестве продувочного газа используется газ с пусковой линии, оснащенной расходомером. 

Для сбора дренажей из технологического оборудования предусмотрена дренажная емкость ДЕ-1. Емкость оснащена уровнемером. Для возврата нефти в цикл подготовки предусмотрена откачка полупогружным насосом НД-1 на подогреватели П-1А/Б/В.

Для сбора конденсата и дренажей предназначена дренажная емкость ДЕ-2. Емкость оснащена уровнемером. Откачка производится в автоцистерну.
Перечень основного технологического оборудования

Для обеспечения технологического процесса на площадках относящихся ГУ-2 КВ применено соответствующее оборудование, отвечающее всем необходимым требованиям. Характеристики оборудования представлены в таблице.

	Наименование параметра
	Единица измерения
	Значение

	Печь подогрева нефти П-1В

	Наименование
	
	ПП-0,63А

	Производительность
	т/ч
	48

	Давление расчетное
	МПа
	6,3

	Температура вых.
	°С
	70

	Количество
	шт.
	1

	Нефтегазовый сепаратор С-1

	Наименование
	
	НГС-1,0-3000-1И

	Объем
	м3
	100

	Давление рабочее
	МПа
	0,5

	Давление расчетное
	МПа
	1,0

	Диаметр
	мм
	3000

	Количество
	шт.
	1

	Газовый сепаратор ГС-2

	Наименование
	
	ГС1-2,5-600-2-И

	Объем
	м3
	1,6

	Давление расчетное
	МПа
	2,5


	Диаметр
	мм
	600

	Количество
	шт.
	1

	Насос нефтяной объемный Н-3А/Б

	Наименование
	
	ROPER 3648 HBFRV

	Напор
	м
	86

	Производительность
	м3/ч
	106,3

	Мощность
	кВт
	37

	Количество
	шт.
	2

	Камера запуска скребка КЗС

	Наименование
	
	КН-З-150-4,0-Б-Л-УХЛ1

	Диаметр
	мм
	150

	Давление расчетное
	МПа
	4,0

	Количество
	шт.
	1

	Камера приема скребка КПС

	Наименование
	
	КН-П-150-4,0-Б-Л-УХЛ1

	Диаметр
	мм
	150

	Давление расчетное
	МПа
	4,0

	Количество
	шт.
	1


4.3.3 Компоновочные решения

Проектом предусматривается строительства несколько новых и реконструкция существующих площадок:

· Площадка печей П-1А/Б/В – реконструкция;

· Площадка С-1/С-2 – расширение;

· Площадка газового сепаратора ГС-1/ГС-2- расширение;

· Площадка насосов Н-3А/Б – проектируемая;

· Площадка БРС - проектируемая;

· Площадка камеры запуска скребка – проектируемая.
Площадка печей П-1А/Б/В 

Площадка существующая и представляет собой железобетонную площадку с отбортовкой 0,15 м и габаритными размерами 18,0х20,0 м. На площадке уже установлены 2 печи П-1А/Б и устанавливается дополнительная печь П1-В такого же типа. Печь устанавливается надземно на железобетонные фундаменты. Все технологические трубопроводы прокладываются надземно на опорах. Для обслуживания печей предусмотрена обслуживающая площадка с лестницей.

Площадка С-1/С-2 

Площадка сепараторов существующая, но будет существенно расширена до габаритов 24,5х20,0 м и представляет собой железобетонную площадку с отбортовкой 0,15 м. На площадке будет дополнительно установлен нефтегазовый сепаратор С-1, который устанавливается надземно на железобетонные фундаменты. Для обслуживания предусмотрена обслуживающая площадка с лестницей.

 Площадка газового сепаратора ГС-1/ГС-2

Площадка для установки газовых сепараторов будет также расширена до габаритов 12,0х7,5 м и представляет собой железобетонную площадку с отбортовкой 0,15 м. На площадке будет дополнительно установлен газовый сепаратор ГС-2, который устанавливается надземно на железобетонные фундаменты. Для обслуживания предусмотрена обслуживающая площадка с лестницей.

Площадка насосов Н-3А/Б

Площадка насосов -проектируемая. имеет габариты 4,5х3,5 м и представляет собой железобетонную площадку с отбортовкой 0,15 м. насосы установлены на железобетонные фундаменты. 

Площадка БРС

Площадка - проектируемая. Имеет габариты 4,5х3,5 м и представляет собой железобетонную площадку с отбортовкой 0,15 м, на которой установлено быстросъемное соединение для подключения автоцистерн. 

Площадка камеры запуска скребка

Площадка - проектируемая. Имеет габариты 14,0х5,5 м и представляет собой железобетонную площадку с отбортовкой 0,15 м, на которой установлено оборудование для запуска скребков для очистки нефтепровода. 

Площадка камеры приема скребка

Площадка - проектируемая. Имеет габариты 14,0х5,3 м и представляет собой железобетонную площадку с отбортовкой 0,15 м, на которой установлено оборудование для запуска скребков для очистки нефтепровода. Площадка расположена на УПСВ.
4.3.4 Межплощадочные технологические трубопроводы

Технологические трубопроводы ГУ-2 КВ выполняются из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732-78 из стали марки 20 изготовленных по группе Б ГОСТ 8731-74.

Классификация трубопроводов определяется по физико-химическим свойствам транспортируемого вещества и технологическим параметрам работы трубопроводов в соответствии с СН 527-80.

Тип трубопроводов, рабочее давление, категория и группа, объем контроля сварных стыков и давление испытания указаны в таблице. 

	Тип трубопровода
	Рабочее давление и температура
	Категория и группа по СН-527-80
	Объем контроля сварных стыков согласно СП РК 3.05-103-2014

	Нефтепроводы
	До 1,6 МПаДо 120 0С
	Категория III

Группа Бб
	2%

	Нефтепроводы
	Св. 1,6 до 2,5 МПа

Св. 120 до 300 0С
	Категория II

Группа Бб
	10%

	Нефтепроводы
	Св. 2,5
МПа

Св. 300 0С
	Категория I

Группа Бб
	20%

	Газопроводы
	До 2,5 МПа

До 300 0С
	Категория II

Группа Ба
	10%

	Водопроводы
	До 1,6 МПа

До 120 0С
	Категория V

Группа В
	-


При гидравлическом испытании трубопроводов требуемое давление при испытании создается гидравлическим прессом или насосом, подсоединенным к испытываемому трубопроводу через два запорных вентиля. Все испытания выполняются с учетом требований СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».

После достижения испытательного давления трубопровод отключается от пресса или насоса. Давление испытания на прочность:

при Рраб. = до 0,5 МПа включительно Рисп. = Рраб. х 1,5, но не менее 0,2 МПа;

при Рраб. = свыше 0,5 МПа, Рисп. = Рраб. х 1,25, но не менее 0,8 МПа.

Давление испытания на герметичность: Рисп. = Рраб.

По окончании осмотра давление вновь повышают до испытательного и выдерживают еще 5 минут, после чего снова снижают до рабочего и вторично тщательно осматривают трубопровод.

Продолжительность испытания на плотность (герметичность) определяется временем осмотра трубопровода и проверки герметичности разъемных соединений (время испытания 12 часов).

После окончания гидравлического испытания все воздушники на трубопроводе открываются, и трубопровод полностью освобождается от воды через соответствующие дренажи.

В пределах технологических площадок трубопроводы прокладываются надземно, на опорах.

Прокладка межплощадочных коммуникаций:

Нефтепроводы, газопроводы и водопроводы – надземная, на опорах;

Дренажные трубопроводы – подземно.

Подземные стальные трубопроводы приняты в антикоррозийной изоляции типа «усиленная» - липкой лентой ПХВ-БК в 2 слоя с огрунтовкой битумной мастикой ГТ-760 в 1 слой по ГОСТ 9.602-2005. 

Надземные стальные трубопроводы в антикоррозийной защите - масляно-битумной краской в два слоя по грунту ГФ-021. Теплоизоляция надземных стальных трубопроводов выполняется минераловатными матами с последующей окожушкой из алюминия.
4.3.5 Система сбора нефти и газа

В проекте предусматривается прокладка коллекторов от ГУ-2 до других промысловых объектов:

Нефтепровод до УПСВ;

Газопровод до УПН с промежуточным подключением к УПСВ.
Нефтепровод

Проектом предусматривается замена существующего нефтепровода (нефтесборного коллектора) Ду219х10 на новый из  стеклопластиковых труб Ду150 Ру5,5 МПа по СТ РК 2307-2013.

Рабочее (максимальное) давление нефтесборного коллектора - 4,0 МПа.

Нефтесборные коллекторы по ВСН 51-3-85 классифицируются как трубопроводы V-го класса, 1-й группы IV-й категории.

Глубина прокладки подземного коллектора - 0,4 м от поверхности земли до низа трубы Сверху предусмотрена насыпь грунта высотой до 0,5 м, с учетом глубины промерзания в регионе в зимнее время.

При пересечении нефтесборного коллектора с существующими автодорогами предусматриваются защитные кожухи из полиэтиленовой трубы ∅355х20,1 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001, типовой конструкции.

Согласно требованиям ВСН 005-88 по трассе нефтепроводов устанавливаются опознавательные знаки, на расстоянии не более 1 км друг от друга. Помимо этого, знаки устанавливаются на углах поворота трубопроводов в горизонтальной плоскости, на переходах трубопроводов через автодороги, с двух сторон от дороги.

Согласно требованиям СТ РК 1255-4-2004 при проведении гидравлических испытаний трубопроводов из стеклопластика воду следует подавать в нижнюю точку системы, при этом необходимо обеспечить выход воздуха в верхней точке системы (например, путем ослабления фланцевых соединений). Испытательное давление следует повышать в течение 30 минут или более до предела, превышающего в 1,5 раза значение рабочего давления. При необходимости, следует установить временные опоры и ограничители.

Снижение давления при проведении испытания следует осуществлять в течение 1 часа. Дальнейшее проведение испытания на герметичность под давлением, в 1,1 раза превышающим значение рабочего давления, следует проводить, как минимум, в течение 24 часов.

По истечению установленного периода времени следует провести дополнительный контроль всей системы трубопроводов путем визуального осмотра. При этом, любые утечки или просачивания жидкости указывают на наличие дефектов, в связи с чем процедура проведения испытания должна быть приостановлена для проведения ремонтных работ, по завершению которых следует возобновить процедуру проведения испытания.

Газопровод

Проектом предусматривается строительство газопровода из  стеклопластиковых труб Ду150 Ру5,5 МПа по СТ РК 2307-2013, с ответвлением к УПСВ Ду100.

Рабочее (максимальное) давление газопровода - 4,0 МПа.

Газосборные коллекторы по ВСН 51-3-85 классифицируются как трубопроводы III-го класса, 1-й группы II-й категории.

Глубина прокладки подземного коллектора - 0,4 м от поверхности земли до низа трубы Сверху предусмотрена насыпь грунта высотой до 0,5 м, с учетом глубины промерзания в регионе в зимнее время.

При пересечении газосборного коллектора с существующими автодорогами предусматриваются защитные кожухи из полиэтиленовой трубы ∅355х20,1 SDR 17,6 по ГОСТ 18599-2001, типовой конструкции.

Согласно требованиям ВСН 005-88 по трассе газопроводов устанавливаются опознавательные знаки, на расстоянии не более 1 км друг от друга. Помимо этого, знаки устанавливаются на углах поворота трубопроводов в горизонтальной плоскости, на переходах трубопроводов через автодороги, с двух сторон от дороги.

Согласно требованиям СТ РК 1255-4-2004 при проведении гидравлических испытаний трубопроводов из стеклопластика воду следует подавать в нижнюю точку системы, при этом необходимо обеспечить выход воздуха в верхней точке системы (например, путем ослабления фланцевых соединений). Испытательное давление следует повышать в течение 30 минут или более до предела, превышающего в 1,5 раза значение рабочего давления. При необходимости, следует установить временные опоры и ограничители.

Снижение давления при проведении испытания следует осуществлять в течение 1 часа. Дальнейшее проведение испытания на герметичность под давлением, в 1,1 раза превышающим значение рабочего давления, следует проводить, как минимум, в течение 24 часов.

По истечению установленного периода времени следует провести дополнительный контроль всей системы трубопроводов путем визуального осмотра. При этом, любые утечки или просачивания жидкости указывают на наличие дефектов, в связи с чем процедура проведения испытания должна быть приостановлена для проведения ремонтных работ, по завершению которых следует возобновить процедуру проведения испытания.

На трассе газопровода предусмотрены 4 узла с запорной арматурой, размещенные в:

точках подключения к газосборной сети в районе скважины 11 (в непосредственной близости от ГУ-2 КВ);

в месте ответвления газопровода к УПСВ;

на подходе к УПН с ответвлением на ПСН;

в точке подключения к ПСН.

Все площадки выполнены из железобетона с отбортовкой 100 мм.
4.3.6 Классификация технологических площадок по взрывоопасности

Классификация площадок по взрывопожароопасности месторождения Каратурун Восточный приведена в таблице
	№ П/п.
	Наименование помещений, участков, наружных установок.
	Вещества, применяемые в производстве
	Категория взрывной и пожарной опасности по технический регламент «общие требования к пожарной безопасности» 
	Класс зоны взрывной и пожарной опасности по ПУЭ РК
	Категория и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011-88

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадка печей П-1А/Б/В
	Нефть и газ
	Г
	В-1г
	IIA-T3

	2
	Площадка С-1/С-2
	Нефть и газ
	А
	В-1г
	IIA-T3

	3
	Площадка газового сепаратора ГС-1/ГС-2
	Нефть и газ
	А
	В-1г
	IIA-T3

	4
	Площадка насосов Н-3А/Б 
	Нефть
	А
	В-1г
	IIA-T3

	5
	Площадка БРС
	Нефть
	А
	В-1г
	IIA-T3

	6
	Площадка камеры запуска скребка
	Нефть
	А
	В-1г
	IIA-T3

	7
	Площадка камеры запуска скребка
	Нефть
	А
	В-1г
	IIA-T3


Классификация взрывопожароопасных и вредных веществ приведена в таблице.
	№№

п/п
	Наименование   веществ
	Предел взрываемости,

% объёмн.
	Плотность,

кг/м3
	Темпе-ратура 

Самовос-пламе

нения,

ºС.
	Характеристика по ГОСТ 12.1.005; 12.1.007
	Классификация по горючести

веществ
	Индивидуальные средства защиты

	
	
	
	
	
	класс опасности
	ПДК мг/м3
	
	

	
	
	нижний
	верхний
	жидкость
	газ
	
	
	
	
	

	1
	Газ попутный
	4,0
	15,0
	
	0,764
	> 450
	4
	300
	ГГ
	спецодежда, спецобувь, противогаз

	2
	Нефть
	1,4
	8,5
	929
	
	> 250
	3
	10
	ЛВЖ
	спецодежда, спецобувь, противогаз


4.4 Архитектурно-строительные решения

4.4.1 Объемно-планировочные решения
Объемно-планировочные и конструктивные решения сооружений определялись в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу были приняты нормативные документы РК:

Принятые объемно-планировочные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и сооружений. 

Площадка манифольда

Площадка манифольда прямоугольная в плане с габаритными размерами 1,0х5,0м и толщиной 150мм. По периметру площадки запроектирован монолитный бортик высотой и толщиной 150мм. 

Проектируемая площадка сопряжена с существующей площадкой размерами в плане 4.5х5.0 м

Для сбора ливневых стоков, на площадке предусмотрен существующий приямок размерами 0,4х0,4 и глубиной 0,65м. приямок перекрывается металлической крышкой из просечно-вытяжного листа. 

Опорные основания на площадке под опоры технологических трубопроводов и приямок запроектированы из монолитного железобетона, бетон кл. С12/15, арматура кл. А400. Бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100. 

Опоры под трубопроводы запроектированы на металлических стойках.  

Металлические конструкции выполнены из прокатного профиля. Прокат предусмотрен по сортаменту металлопроката для применения в стальных строительных конструкциях. Марка стали по ГОСТ 27772-2021 С245. 

В основании бетонных конструкций устраивается щебеночная подготовка, пропитанная битумом толщиной 100мм. 

Площадь застройки – 5,0м2 

Площадка печей П-1А/Б/В

Площадка подогревателей нефти существующая прямоугольной в плане с габаритными размерами в осях 18,0х20,0м и толщиной 150мм. 

Под печи уложены дорожные плиты по ГОСТ 21924.0-84. 

Опорные основания на площадке под опоры технологических трубопроводов и приямок запроектированы из монолитного железобетона, бетон кл. С12/15, арматура кл. А400. 

Бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W8, по морозостойкости F100. 

Опоры под трубопроводы запроектированы на металлических стойках. 

Металлические конструкции выполнены из прокатного профиля. Прокат предусмотрен по сортаменту металлопроката для применения в стальных строительных конструкциях. Марка стали по ГОСТ 27772-2021 С245. 

В основании бетонных конструкций устраивается щебеночная подготовка, пропитанная битумом толщиной 100мм. 

Вокруг площадки запроектирована бетонная отмостка шириной 1.5 м. 

Площадь застройки – 371,49м2 

Нефтегазовый сепаратор С-2

Площадка сепаратора трехфазного С-2 прямоугольная в плане с габаритными размерами в осях 10х24,5м и толщиной 150мм. По периметру площадки предусмотрен монолитный бортик высотой и толщиной 150мм. 

Сепаратор устанавливается на монолитные фундаменты на высоте 1,0м. Фундаменты выполнены из монолитного бетона кл. С 16/20, армированные сетками по ГОСТ 23279-2012 из арматуры класса А400. 

Для сбора ливневых стоков предусмотрен монолитный приямок размерами 0,7х1,4м и глубиной 0,8м. 

Опорные основания на площадке под опоры технологических трубопроводов запроектированы из монолитного железобетона, бетон кл. С12/15. 

Опоры под трубопроводы запроектированы на металлических стойках. 

Металлические конструкции площадки обслуживания сепаратора и лестница выполнены прокатного профиля. Прокат предусмотрен по сортаменту металлопроката для применения в стальных строительных конструкциях. Марка стали по ГОСТ 27772-2021 С245. 

В основании бетонных конструкций устраивается щебеночная подготовка, пропитанная битумом толщиной 100мм. 

Площадь застройки – 11,47м2 

Площадка газосепаратора (ГС-2)

Площадка газосепаратора ГС-2 – прямоугольная в плане с габаритными размерами в осях 2,0х12,0м. Площадка выполнена из монолитного бетона толщиной 150мм, по периметру площадки запроектирован монолитный бортик высотой и шириной 150мм. 

Проектируемая площадка сопряжена с существующей площадкой размерами в плане 5.5х12.0 м

Для сбора ливневых стоков запроектирован монолитный приямок размерами 1,4х0,7м и глубиной 0.8м. 

Бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100. 

Опоры под трубопроводы запроектированы на металлических стойках. 

Металлические конструкции выполнены из прокатного профиля. Прокат предусмотрен по сортаменту металлопроката для применения в стальных строительных конструкциях. Марка стали по ГОСТ 27772-2021 С245. 

В основании бетонных конструкций устраивается щебеночная подготовка, пропитанная битумом толщиной 100мм. 

Площадь застройки – 79,95м2 

Площадка насоса Н-3А/Б

Площадка насосов прямоугольной формы с размерами в плане 3,5х4,5м и толщиной 150мм. 

Площадка выполнена из монолитного железобетона кл. С16/20, усиленная арматурными сетками кл. А400. 

Фундаменты и приямок запроектированы из монолитного железобетона, бетон кл. С16/20, арматура кл. А400. С размерами в плане 1,0х1,0м и глубиной 0,8м. 

Опорные основания на площадке под опоры технологических трубопроводов выполнены из монолитного железобетона, бетон кл. С12/15, арматура кл. А400. 

Бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100. 

Опоры под трубопроводы запроектированы на металлических стойках. 

Металлические конструкции выполнены из прокатного профиля. Прокат предусмотрен по сортаменту металлопроката для применения в стальных строительных конструкциях. Марка стали по ГОСТ 27772-2021 С245.

В основании бетонных конструкций устраивается щебеночная подготовка, пропитанная битумом толщиной 100мм. 

Площадь застройки – 15,75м2 

Площадка БРС

Площадка БРС – прямоугольная в плане с габаритными размерами в осях 2,0х2,0м и толщиной 150мм. По периметру площадки запроектирован монолитный бортик толщиной и высотой 150мм. 

Площадка выполнена из монолитного железобетона кл. С12/15, усиленная арматурными сетками кл. А400. 

Опорные основания на площадке под опоры технологических трубопроводов и приямок запроектированы из монолитного железобетона, бетон кл. С12/15, арматура кл. А400. Бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100.

В основании бетонных конструкций устраивается щебеночная подготовка, пропитанная битумом толщиной 100мм. 

Площадь застройки – 4,0м2 

Площадка КЗС

Площадка КЗС прямоугольная в плане с габаритными размерами в осях 5,5х14,0м. Площадка выполнена из уплотненного щебня толщиной 150мм.

Опоры под трубопроводы запроектированы на металлических стойках по монолитным бетонным фундаментам. 

Бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100 

Металлические конструкции выполнены из прокатного профиля. Прокат предусмотрен по сортаменту металлопроката-та для применения в стальных строительных конструкциях. Марка стали по ГОСТ 27772-2021 С245. 

В основании бетонных конструкций устраивается щебеночная подготовка, пропитанная битумом толщиной 100мм. 

Площадь застройки – 77,0м2 

Площадка КПС

Площадка КПС прямоугольная в плане с габаритными размерами в осях 5,3х14,0м. Площадка выполнена из уплотненного щебня толщиной 150мм.

Опоры под трубопроводы запроектированы на металлических стойках по монолитным бетонным фундаментам. 

Бетон на сульфатостойком портландцементе, марка по водонепроницаемости W4, по морозостойкости F100 

Металлические конструкции выполнены из прокатного профиля. Прокат предусмотрен по сортаменту металлопроката-та для применения в стальных строительных конструкциях. Марка стали по ГОСТ 27772-2021 С245. 

В основании бетонных конструкций устраивается щебеночная подготовка, пропитанная битумом толщиной 100мм. 

Площадь застройки – 74,2м2

4.5 Электроснабжение и электрооборудование

4.5.1 Существующее  положение

Месторождение Каратурун Восточный является действующим объектом со сложившейся структурой добычи и сбора продукции нефтяных скважин и сложившейся сетью инженерного обеспечения.

В настоящее время на м/р Каратурун Восточный существует система электроснабжения промысловых объектов. От комплектного распределительного пункта наружной установки КРУН-10кВ с отпайки высоковольтной линии «№3 «Каратурун Восточный» по внутрипромысловым воздушным линиям электропередач 10кВ напряжение подается на распределительные подстанции напряжением КТП-10/0,4кВ, установленные на объектах обустройства, сбора, транспорта и подготовки нефти.

Для выполнения требовании по электроснабжении потребителей II категории, переключение с первого ввода на второй ввод при аварийных ситуациях выполняется (секционирование) в существующий КРУН-10кВ.

Существующая инфраструктура позволяет оперативно производить необходимый ремонт и замену поврежденного элемента электроснабжения.

Проектом предусмотрены электротехнические решения по электроснабжению новых потребителей групповой установки ГУ-2 Каратурун Восточный  от существующей распределительной панели ПР-1, которая в свою очередь питается от существующей КТП-400кВА, расположенной на площадке ГУ-2и от ДЭС-0,4кВ мощностью 250кВт.
4.5.2  Потребители электроэнергии

В качестве потребителей электроэнергии в настоящем проекте рассматриваются электродвигатели  нефтяных насосов Н-3А/Б (новые) и подогреватель нефти П-1В (замена).

В соответствии с нормами технологического проектирования объектов сбора, транспорта, подготовки нефти газа и воды нефтяных месторождений (ВНТП З-85), проектируемые электроприемники относятся ко 2-ой категории по степени надежности электроснабжения (по классификации ПУЭ РК). 

Расчёт электрических нагрузок потребителей электроэнергии производится с целью выполнения схемы электроснабжения и определения суммарной нагрузки.

По данным, предоставленным Заказчиком, мощность двигателя нефтяного насоса составляет 37кВт.Производится замена печи подогрева ПНЭ-2,7 на подогреватель путьевой ПП-0,63А, электрическая мощность не меняется и в расчете нагрузок не учитывается.

Расчет нагрузки приведен в таблице. 

	№
	Потребители
	Ру, кВт
	Кол.
	Кспр
	Кмощн
	Рр, кВт
	Qр,кВАр

	1
	Электродвигатель насоса 3А/Б
	 37,0
	2
	1
	 0.85
	 37
	18,87


Итого:       Ру=74,0 кВт;                   Рр=37,0 кВт;     Qр=18,87 кВАр;    Sр= 22,2 кВА. 

В таблице приведен расчет нагрузки суммарно с существующими по площадке ГУ-2.

	№
	Потребители
	Ру, кВт
	Кол.
	Кспр
	Кмощн
	Рр, кВт
	Qр,кВАр

	1
	Электродвигатель насоса 3А/Б
	 37,0
	2
	0,5
	 0.85
	 37
	18,87

	2
	Существующий ПР-1
	399,9
	1
	1
	0,84
	224,4
	138,85

	
	Итого
	473,9
	
	
	
	261,4
	157,72


Итого:       Ру=473,9 кВт;                   Рр=261,4 кВт;     Qр=157,72 кВАр;    Sр= 197,15 кВА. 

Годовое потребление при годовом числе использования максимума нагрузки 6500 часов:

Wэ = Рр х Тmax = 261,4х 6500 =  1699100 кВт*час.

Учет электроэнергии выполнен существующими электронными счетчиками электроэнергии, установленными в ПР-1, общими для всех потребителей УПСВ.
4.5.3 Основные проектные решения

Рабочим проектом предусматриваются:

· Прокладка питающих кабелей насосов Н-3А//Б;

· Прокладка контрольных кабелей до постов управления SB Н-3А/Б;

· Установка дополнительного оборудование в панели ПР-1 (автоматических выключателей и ЧРП);

· Заземление оборудования расширяемых и новых площадок УПСВ; 

· Установка отдельно стоящих молниеотводов для обеспечения защиты от прямых ударов молнии наружных взрывоопасных зон оборудования.

· Перенос существующей опоры освещения МО6 без замены кабеля.

· Замена питающих кабелей от РУ-0,4кВ существующей КТП-400кВА и от ДЭС до ПР-1 на кабель большего сечения.

· Замена ДЭС-250кВт на установку большей мощности (ДЭС-280кВт).
4.5.4 Схема электроснабжения

В соответствии с требованиями технических условий, электроприемники новых насосов Н-3А/Б запитываются от существующего  ПР-1-0,4кВ, для чего в ПР-1 дополнительно устанавливаются автоматические выключатели 3Р 80А х-ка D, и устройства ЧРП для двигателя 37кВт.проектируемых КТП-10/0,4кВ, установленные на площадках проектируемых скважин.

На проектируемых площадках принята сеть ~380/220В с глухозаземлённой нейтралью.

Питание ПР-1 предусмотрено от существующей КТП-400кВА. ПР-1 и КТП-400кВА разработаны ранним проектом.
4.5.5 Проектные решения.
Использование силового оборудования и его размещение на территории площадки, а также решения по прокладке электрических сетей приняты в соответствии с требованиями ПУЭ РК «Правила устройства электроустановок».

В связи с увеличившейся расчетной нагрузкой ПР-1 производится замена ДЭС-250кВт на ДЭС-280кВт, с заменой кабеля (4х150мм2)  от ДЭС до ПР-1 на кабель большего сечения (4х240мм2).

Управление электродвигателями нефтяных насосов осуществляется по месту постами управления во взрывозащищенном исполнения и дистанционно с операторной.

Питание электродвигателей осуществляется от ПР-1кВ в существующем здании ЩСУ. В ПР-1 на вводных автоматических выключателях изменить уставку токового расцепителя на 500А.

Кабельные линии от ПР-1 до двигателей насосов Н-3А/Б и постов управления SB Н-3А/Б прокладываются по существующей кабельной эстакаде в лотке, частично в земле в траншее, и в трубе по площадке насосов.

Кабельная линия до устанавливаемого подогревателя ПП-0,63 (заменяемого) остается существующая.

Производится замена питающего кабеля от РУ-0,4кВ существующей КТП-400кВа до ПР-1 на кабель большего сечения в связи с увеличением расчетной мощности и тока ПР-1.Выбран кабель с медными жилами бронированный марки ВБбШвнг 4х240мм2.

От ПР-1 до двигателей Н-3А/Б принят кабель с медными жилами марки ВБбШвнг, от ПР-1 до постов управления SB Н-3А/Б – контрольный кабель с медными жилами марки КВБбШвнг.

Кабельная линия, проложенная в траншее, прокладывается на глубине 0,7 метров от поверхности земли, с прокладкой сверху сигнальной ленты. Для устройства постели в траншее принимается мягкий грунт. При засыпке и трамбовке траншеи грунт, не содержащий щебень, шлак, битое стекло во избежание повреждения оболочки кабеля. 

На пересечениях с дорогой и технологической трубой кабель прокладывается в трубе ПНД.

В месте выхода кабеля из земли кабель защитить стальной трубой.

Все проводники выбираются по допустимым длительным токам с учетом необходимого резерва по пропускной способности.

Кабели напряжением 0,4 кВ проверяются на термическую устойчивость при коротких замыканиях. Для всех проводников выполняется проверка плотности тока нагрева и отклонения напряжения в нормальном и послеаварийном режимах. 

Для номинального режима падение напряжения не должно превышать 5% от номинального напряжения. Падение напряжения для электродвигателей при их запуске не должно превышать 20% от номинального.

Все кабельные линии защищаются от коротких замыканий.

Сечения всех проводников к электродвигателям должны допускать длительную нагрузку не менее 125%.

Возможна замена принятого проектом оборудования и материалов на эквивалентное, при условии соблюдения технических параметров и характеристик. 

4.5.6  Наружное освещение
Наружное освещение территории площадки ГУ-2 осуществляется существующими светодиодными консольными прожекторами устанавливаемыми на прожекторных мачтах высотой 16 и 10 м.

Производится перенос существующей опоры освещения МО6 в связи с расширением площадки газового сепаратора С-1. Наращивание питающего кабеля опоры освещения не требуется. Место установки показано на плане лист ЭС-4.
4.5.7 Защитные мероприятия 

Проект предусматривает защитные меры электробезопасности в объёме, предусмотренном главами ПУЭ РК.

Для защиты персонала от поражения электрическим током и опасных воздействий молнии проект предусматривает мероприятия по занулению, защитному заземлению, защите от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений, защите от статического электричества.

В качестве защитной меры электробезопасности для электроустановок, питающихся от этой сети, принимается защитное зануление – преднамеренное соединение корпусов электрооборудования, нормально не находящихся под напряжением, с глухозаземлённой нейтралью питающего трансформатора, т.е. с нулевым проводом питающей сети. Защитное зануление обеспечивает автоматическое отключение повреждённой фазы аппаратом защиты в начале аварийного участка.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, металлические строительные конструкции подлежат надёжному заземлению и присоединению к заземляющему устройству не менее чем в двух точках.

А также в качестве магистралей зануления используется четвертые/третьи жилы питающих кабелей 380/220 В. 

В качестве заземления электродвигателя, рамы нефтяного насоса используется схема подключения TN-C-S с отходящим заземляющим проводником в ПР-1.

Заземление электродвигателя нефтяного насоса выполнить медным проводом ПВ-3 болтовым соединением к станине (раме) насоса.

Заземляющие контуры выполняются на расстоянии 0,5-1,0 м от фундаментов площадок.

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4-х Ом.

Соединение частей заземления выполнить сваркой; для защиты от коррозии сварные швы в земле покрыть битумным лаком, а на поверхности – краской, устойчивой к химическим воздействиям.

Пространства у технологических установок на площадке ГУ-2, в соответствии с классификацией ПУЭ РК являются взрывоопасными зонами В-1г.

Наружные установки, создающие согласно ПУЭ РК зону класса В-Iг соответствии с требованиями СП РК 2.04-103-2013* подлежат молниезащите по II-й и III-й категориям.

Сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, защищаются от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) металлические коммуникации; отнесенные ко II категории дополнительно защищаются от вторичных проявлений ударов молнии.

Молниезащите по 2-й категории на площадке устья скважины и АГЗУ-6 подлежат следующие наружные установки с наружными взрывоопасными зонами класса В-Iг:

цилиндр радиусом 3 м по горизонтали, высотой 3 м от фланцевых соединений, отсечной и регулирующей арматуры газовых и нефтепроводов;

цилиндр радиусом 5 м по горизонтали и  вертикали от  предохранительного клапана газового сепаратора С-1. 

Защита сооружений на площадке ГУ-2 от прямых ударов молнии осуществляется стержневыми молниеприемниками существующими, и проектируемыми МО1,МО2,МО3 .высотой 18м и 13м.

Защита объектов от заноса высокого потенциала и вторичных проявлений молнии через наземные (надземные) металлические коммуникации осуществляется путем соединения токопроводящих частей сооружений и всех подходящих к ним металлических трубопроводов с заземлителями системы заземления.

Заземляющие устройства общие для электроустановки и системы молниезащиты.
4.6 Автоматизация технологических процессов

4.6.1 Основные технические решения 

Объектом автоматизации настоящего проекта является технологическое оборудование расширяемой групповой установки ГУ-2 месторождения «Каратурун Восточный».

Проектом предусматривается автоматизация вновь устанавливаемого и модернизируемого технологического оборудования, обеспечивающая безопасное ведение технологического процесса, непрерывный контроль технологических параметров, дистанционное управление исполнительными механизмами, автоматическое регулирование технологических параметров, формирование предупредительной и аварийной сигнализации, а также передачу информации в шкаф автоматизации с возможностью дальнейшей интеграции в существующую систему АСУ ТП.

Автоматизации подлежат:

· печь подогрева нефти П-1В;

· нефтегазовый сепаратор С-1;

· газовый сепаратор ГС-2;

· насосные агрегаты Н-3А и Н-3Б;

· регулирующий клапан поддержания уровня сепаратора С-1;

· электроприводные задвижки технологических трубопроводов;

· контрольно-измерительные приборы технологического оборудования.

Система автоматизации обеспечивает:

· непрерывный контроль технологических параметров;

· автоматическое регулирование уровня жидкости в нефтегазовом сепараторе С-1;

· дистанционный пуск и останов насосных агрегатов;

· дистанционное управление электроприводными задвижками;

· контроль состояния исполнительных механизмов;

· формирование предупредительной и аварийной сигнализации при отклонении контролируемых параметров от допустимых значений;

· передачу технологической информации в шкаф автоматизации;

· обмен данными с интеллектуальными приборами по цифровому интерфейсу RS-485 (Modbus RTU);

· возможность передачи информации на верхний уровень АСУ ТП.

Контроль технологических параметров осуществляется посредством современных контрольно-измерительных приборов с аналоговыми выходными сигналами 4–20 мА, дискретными сигналами и цифровыми интерфейсами связи. Управление технологическим оборудованием осуществляется программируемым логическим контроллером, установленным в шкафу автоматизации.
4.6.2 Размещение приборов и монтаж электрических проводок
Объектами контроля и автоматизации являются следующие площадки и блоки:

Контроль технологических параметров и управление технологическим оборудованием осуществляется посредством контрольно-измерительных приборов и исполнительных механизмов, сигналы от которых поступают в шкаф автоматизации.

Контрольно-измерительные приборы, устанавливаемые на открытых технологических площадках, должны обеспечивать надежную работу в климатических условиях района строительства и сохранять работоспособность при воздействии температуры окружающего воздуха, атмосферных осадков, солнечной радиации, повышенной влажности, запыленности и коррозионно-активной среды. Степень защиты оборудования, устанавливаемого вне помещений, принимается не ниже IP54, если иное не предусмотрено технической документацией изготовителя.

Местные показывающие приборы измерения давления, температуры, уровня устанавливаются непосредственно на технологическом оборудовании и трубопроводах в местах, обеспечивающих удобство эксплуатации, технического обслуживания и проведения поверки.

Все оборудование автоматизации должно соответствовать климатическому исполнению, категории размещения и степени взрывозащиты, предусмотренным условиями эксплуатации объекта. Конструкция оборудования должна обеспечивать устойчивую работу при воздействии вибрационных нагрузок, характерных для технологического оборудования.

Структура комплекса технических средств предусматривает возможность дальнейшего расширения и модернизации системы автоматизации без существенного изменения существующей архитектуры и программно-технических средств.

Приборы и средства автоматизации монтируются с учетом удобства эксплуатации и технического обслуживания. При необходимости предусматриваются площадки обслуживания и безопасный доступ к оборудованию, установленному на высоте.

Монтаж приборов и средств автоматизации выполняется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан, проектной документацией и инструкциями заводов-изготовителей оборудования.

Для подключения интеллектуальных устройств, поддерживающих цифровой обмен данными (локальная система управления печью П-1В и другие приборы), предусматривается применение промышленного интерфейса RS-485 с использованием протокола Modbus RTU. Цифровой обмен обеспечивает передачу технологических параметров, диагностической информации и состояния оборудования в шкаф автоматизации.

Аналоговые сигналы контрольно-измерительных приборов выполняются по унифицированному токовому сигналу 4–20 мА. Управляющие сигналы электроприводных задвижек, насосных агрегатов и другого исполнительного оборудования являются дискретными.

Кабельные линии цепей управления, сигнализации и передачи данных выполняются контрольными кабелями с медными жилами. Прокладка кабелей на технологических площадках предусматривается по кабельным корубам, в защитных трубах и траншеях в зависимости от условий прокладки и требований технологической части проекта. При пересечении автомобильных дорог кабели прокладываются в защитных полиэтиленовых трубах.

В помещениях кабельные линии предусматривается прокладывать по кабельным лоткам, кабельным каналам или в защитных трубах.

Искробезопасные цепи, цепи управления, цепи передачи данных и силовые кабели прокладываются раздельно с соблюдением требований электромагнитной совместимости и нормативных расстояний.

Кабельные линии от полевых приборов до шкафа автоматизации предусматривается прокладывать в полиэтиленовых трубах либо металлических рукавах с обеспечением защиты от механических повреждений и воздействия окружающей среды.

В составе системы автоматизации предусматривается применение современных сертифицированных средств измерений, внесенных в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан.

4.6.3 Пожаро и взрывобезопасность
В соответствии с технологической частью проекта технологические площадки относятся к взрывоопасным зонам класса В-1г. При проектировании системы автоматизации приняты технические решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию оборудования во взрывоопасных зонах.

Контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации, устанавливаемые на открытых технологических площадках, предусматриваются во взрывозащищенном исполнении Ex d или Ex ia в соответствии с классом взрывоопасной зоны В-1г и категорией взрывоопасной смеси IIA-Т3, принятой в разделе ТХ.

Степень взрывозащиты применяемых технических средств должна соответствовать категории и классу взрывоопасной зоны в местах их установки.

Аналоговые датчики с выходным сигналом 4–20 мА, устанавливаемые во взрывоопасных зонах, принимаются во взрывозащищенном исполнении в соответствии с требованиями технической документации изготовителя.

Кабельные линии выполняются кабелями с медными жилами и прокладываются в защитных трубах, металлических рукавах и кабельных лотках в соответствии с условиями эксплуатации.

Все металлические корпуса приборов, шкафов автоматизации, кабельных конструкций и металлических оболочек кабелей подлежат защитному заземлению.
4.6.4 Защитные меры
Проектом предусматривается выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию системы автоматизации, защиту обслуживающего персонала и надежную работу оборудования.

Основными защитными мероприятиями являются:

· применение оборудования, соответствующего условиям эксплуатации и категории взрывоопасной зоны;

· выполнение защитного заземления приборов, шкафов автоматизации, кабельных конструкций, экранов и брони кабелей;

· защита кабельных линий от механических повреждений и воздействия окружающей среды;

· раздельная прокладка силовых, аналоговых, дискретных и искробезопасных цепей;

· обеспечение герметичности кабельных вводов, соединительных коробок и приборов;

· соблюдение требований электромагнитной совместимости при прокладке кабельных линий;

· выполнение монтажа оборудования в соответствии с проектной документацией и требованиями заводов-изготовителей.

Перед вводом оборудования в эксплуатацию должны быть проверены комплектность, отсутствие механических повреждений, качество монтажа, надежность крепления приборов, герметичность кабельных вводов и правильность подключения электрических цепей.

Все металлические части оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но способные оказаться под напряжением при повреждении изоляции, подлежат обязательному защитному заземлению в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Республики Казахстан.

Монтаж приборов, кабельных линий, средств автоматизации и устройств защитного заземления выполняется в соответствии с требованиями действующих строительных норм Республики Казахстан, Правил устройства электроустановок, нормативных документов по промышленной безопасности и эксплуатационной документации предприятий-изготовителей оборудования.
4.7 Пожаротушение
4.7.1 Пожарная безопасность

Предусмотренные данным проектом мероприятия по защите от пожара выражаются в применении строительных конструкций, имеющих специальные конструктивные решения. При их изготовлении использованы материалы повышенной огнестойкости, что является одним из видов пассивной защиты от пожара, наряду со строгим соблюдением требований нормативных документов в отношении соблюдения безопасных расстояний между отдельными зданиями и сооружениями.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение их последствий обеспечивается следующими способами:

Применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

Устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

Устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

Применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

Применение первичных средств пожаротушения;

Организация и применение деятельности существующих подразделений противопожарной службы.

При выборе средств и способов пожаротушения наряду с требованиями нормативно-технической литературы, были рассмотрены следующие основные факторы:

Взрывопожароопасность производственных процессов;

Взрывопожароопасность веществ и материалов, обращаемых в производственном процессе;

Возможность и пути распространения пожара на защищаемом производстве.
4.7.2 Первичные средства пожаротушения

Для локализации небольших возгораний до прибытия передвижной пожарной техники обслуживающий персонал использует первичные средства пожаротушения, в том числе огнетушители, размещаемые в удобных для доступа и применения местах.

На основании «Правил пожарной безопасности» приказом руководителя организации должно быть назначено должностное лицо, ответственное за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта.

Эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей осуществляются в соответствии с требованиями СТ РК 1487 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Огнетушители и пожарные щиты расположены таким образом, чтобы обеспечивалась возможность беспрепятственного доступа к ним в любое время, а также с соблюдением условий защиты их, от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий. Так же должно быть соблюдено условие хорошей видимости пиктограмм, показывающих порядок приведения в действие средств тушения.

Все огнетушители, размещенные на объекте, должны иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской и паспорта установленной формы.
5.   ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

5.1 Характеристика климатических условий, необходимых для оценки воздействий намечаемой деятельности

Результаты измерения концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе СЗЗ по точкам отбора проб согласно Отчета по производственному экологическому контролю за 2025 год, показал что, концентрации диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы и взвешенных веществ на границе СЗЗ месторождения были ниже предела.

Оценка качества атмосферного воздуха проводилась в соответствии с «Гигиеническими нормативами к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 28.02.2015 №168. 

Санитарно-гигиеническая оценка уровня загрязнения воздуха в 2025 году показала, что в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны месторождения Каратурун Восточный, максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ не превышают предельно-допустимых концентраций (ПДКм.р.) ни по одному из определяемых ингредиентов.

5.2 Характеристика современного состояния воздушной среды

Критериями качества состояния воздушного бассейна являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест, принятых в Казахстане. Исследуемый участок работ находится на значительном расстоянии от селитебных зон. Источники загрязнения, расположенные за пределами площади работ, никакого ощутимого влияния на эту территорию не оказывают.

В целом, природно-климатические условия территории способствуют быстрому очищению атмосферного воздуха от вредных примесей. В период проектируемых работ наиболее существенным загрязняющим фактором следует считать работу дизельных генераторов, печи подогрева нефти и факела.

Состояние атмосферного воздуха в районе проведения работ, влияющего на компоненты окружающей среды, определяется двумя факторами:

· климатическими особенностями территории, определяющими условия рассеивания загрязняющих компонентов;

· ингредиентным составом, объемами выбросов ЗВ и характеристика.

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным из информационного бюллетеня о состоянии окружающей среды РГП Казгидромет за 2023 год, уровень загрязнения атмосферного воздуха города оценивался низкий, он определялся значениями СИ=1 и НП =0% (низкий уровень).

*Согласно РД если ИЗА, СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по ИЗА. Средние концентрации не превышали предельно допустимой нормы.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха по сравнению с 2019 годом не изменился.

В целом по городу ссредние концентрации озона составили 2,2 ПДКс/с, содержание других ЗВ – не превышало ПДК. Максимально-разовая концентрация взвешенных частиц (пыль) составила 2,0 ПДКм.р., сероводорода - 3,5 ПДКм.р., остальные загрязняющие вещества не превышали ПДК.

Казахстанским научно-исследовательским гидрометеорологическим институтом произведено районирование территории Республики Казахстан, с точки зрения благоприятности отдельных ее районов для самоочищения атмосферы от вредных выбросов, в зависимости от метеоусловий. В соответствии с ним территория Республики Казахстан поделена на пять зон.

Район проектируемых работ находится в зоне III со значением очень повышенного потенциала загрязнения атмосферы, т.е. климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются удовлетворительными.

Для района проведения работ характерно наличие частых ветров. Благодаря этому, а также достаточной удаленности исследуемой территории от промышленного района воздушная среда не подвержена техногенному загрязнению и обладает высоким потенциалом к самоочищению.
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Рисунок 4 - Распределение значений потенциала загрязнения атмосферы для территории РК

3.2. Метеорологические особенности, определяющие особо неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние на рассеивание примесей в атмосферу оказывает режим ветра и температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают также влияние туманы, осадки и радиационный режим.

Ветры оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание примесей в атмосфере, особенно слабые. Однако в это время значительно увеличивается подъем перегретых выбросов в слои атмосферы, где они рассеиваются, если при этих условиях наблюдаются инверсии, то может образоваться "потолок", который будет препятствовать подъему выбросов, и концентрация примесей у земли резко возрастает.

Осадки очищают воздух от примесей. После длительных и интенсивных осадков высокие концентрации примесей наблюдаются очень редко. Засушливость климата в изучаемом районе не способствует очищению атмосферы.

Солнечная радиация обуславливает фотохимические реакции в атмосфере и формирование различных вторичных продуктов, обладающих часто более токсичными свойствами, чем вещества, поступающие от источников выбросов.

Совокупность климатических условий: режим ветра, застой воздуха, туман, инверсии и т.д., определяет способность атмосферы рассеивать продукты выбросов и формировать некоторый уровень ее загрязнения. Для оценки климатических условий рассеивания примесей на территории СНГ используется показатель - потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), по которому выделяется пять зон. Изучаемый нами район относится к IV зоне с высоким ПЗА.

Метеорологические характеристики и коэффициент, определяющий условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере представлены в таблице.

Таблица 6- Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере

	Hаименование характеристик
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура наружного  воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	29,4

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-3

	 
	 

	Среднегодовая роза ветров, %                
	 

	
	 

	С
	17

	СВ
	12

	В
	15

	ЮВ
	19

	Ю
	7

	ЮЗ
	6

	З
	10

	СЗ
	14

	
	 

	Среднегодовая скорость ветра, м/с           
	3,7

	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с     
	13


Таким образом, природно-климатические условия контрактной площади характеризуются резко континентальным климатом с жарким сухим продолжительным летом и холодной малоснежной зимой. Засушливость – одна из отличительных черт климата данного района. Наличие большого дефицита влажности при высоких температурах воздуха создает условия для значительного испарения. На всей территории данного района дуют сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления, которые зимой сдувают снег с поверхности возвышенных частей рельефа и летом поднимают пыльные бури.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу представлены в таблице, среднегодовая роза ветров на рисунке.

[image: image5.png]



Рисунок 5 - Среднегодовая роза ветров

5.3 Источники выбросов вредных веществ в атмосферу от запроектированного оборудования.

В соответствии с утвержденной технологической схемой источниками вредных выбросов в атмосферу является следующее:

· легкие фракции углеводородов от технологического оборудования (ЗРА и ФС  скважины и т.д.);

· пыли неорганической при строительных работах;

· выбросы вредных веществ  при работе  автотранспорта;

· ВХВ при сварочных работах.

· ВХВ при покрасочных работах.
· ВХВ при механической обработке металла.
В данном разделе рассмотрено воздействие на атмосферный воздух от проектируемого объекта. Источники выделения вредных веществ в атмосферу на данной площадке предусматриваются в период проведения строительных работ, и в период эксплуатации.

В соответствии с утвержденной технологической схемой источниками вредных выбросов в атмосферу является следующее технологическое оборудование:

1. Выбросы при строительных работах проектируемого объекта.

Продолжительность строительства объектов согласно проектных решений составит 4,0 месяца.
Основными прямыми и косвенными техногенными факторами воздействий на этапе строительства будут работы связанные со строительством объектов, передвижение техники и т.д. 

Всего источников выбросов ЗВ при строительстве – 19 единиц,  4 (четыре) источника  организованного и 15 источников неорганизованного характера.

К организованным источникам относятся :

· Источник №0101 – сварочный агрегат,

· Источник №0102 – компрессор;

· Источник №0103 – дизельная электростанция, 4кВт;

· Источник №0104 – котел битумный.

К неорганизованным источникам относятся :

· Источник №6101 – перемещение грунта бульдозером;

· Источник №6102 – разработка грунта экскаватором;

· Источник №6103 – уплотнение грунта катком;

· Источник №6104 – разгрузка пылящих материалов;

· Источник №6105 – автосамосвал (транспортировка ПГС);

· Источник №6106 – газосварочные работы; 

· Источник №6107 - покрасочные работы;

· Источник №6108 – битумная обработка;

· Источник №6109 – газорезка; 

· Источник №6110 – шлифовальные работы;

· Источник №6111 – агрегаты для сварки полиэтиленовых труб;

· Источник №6112 – перфоратор электрический;

· Источник №6113 – дрель электрическая;

· Источник № 6114 – асфальтирование;

· Источник № 6115 – бурильно-крановая машина (ямобур).
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 6,9468992 г/сек или 3,737889 т/период.

В атмосферу будут выбрасываться вещества 23 наименований.

Перечень и характеристика загрязняющих веществ, выброс которых в атмосферу вероятен при СМР от стационарных источников, представлен в таблице.

Таблица 7 - Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух на период СМР 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	0,04
	 
	3
	0,0383
	0,0173

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,0008
	0,0007

	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,1541331
	0,03315

	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,022160411
	0,004166

	0328
	Углерод (583)
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,012341
	0,002275

	0330
	Сера диоксид (516)
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,151969
	0,01311

	0337
	Углерод оксид (584)
	5
	3
	 
	4
	0,4133105
	0,0500109

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000003
	0,000002

	0616
	Диметилбензол 
	0,2
	 
	 
	3
	0,8029
	0,5775

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	3
	2,2571
	1,7025

	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	0,000001
	 
	1
	0,000000117
	3,33E-08

	0827
	Хлорэтилен (646)
	 
	0,01
	 
	1
	0,0000045
	0,00000039

	1210
	Бутилацетат (110)
	0,1
	 
	 
	4
	0,4369
	0,3295

	1325
	Формальдегид (609)
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,00135753
	0,000367

	1401
	Пропан-2-он (470)
	0,35
	 
	 
	4
	0,9455
	0,714

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	 
	0,0024
	0,0019

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	1
	 
	 
	4
	0,29357
	0,01494

	2902
	Взвешенные частицы 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,00622
	0,000167

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,3
	0,1
	 
	3
	1,40393
	0,2762004

	2930
	Пыль абразивная 
	 
	 
	0,04
	 
	0,004
	0,0001

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	6,9468992
	3,737889


2. Выбросы при эксплуатации проектируемого объекта
Этап эксплуатации объекта.

Всего на площадке в период эксплуатации выделено 16 источников загрязнения атмосферы:

· источники организованного выброса – 2 единицы;

· источники неорганизованного выброса – 13 единиц

На этапе эксплуатации источникам выбросов присвоены четырехразрядные номера: для организованных источников с 0001, для неорганизованных источников, начиная с 6001.
Организованные  выбросы:

· Источник №0001 – Печь подогрева нефти П-1В
· Источник №0002 – Продувочная свеча печи
Неорганизованные  выбросы:

· Источник №6001 - Нефтегазовый сепаратор С-1;

· Источник №6002 - Газовый сепаратор ГС-2;

· Источник №6003 – Насос  Н-3А;
· Источник №6004 - Насос  Н-3Б;
· Источник №6005 - Площадка печи подогрева нефти П-1В (ЗРА и ФС);

· Источник №6006 - Площадка нефтегазового сепаратора С-1 (ЗРА и ФС);

· Источник №6007 - Площадка газового сепаратора ГС-2 (ЗРА и ФС);

· Источник №6008 – Площадка нефтяных насосов  Н-3А/Б (ЗРА и ФС);
· Источник №6009 – Камера запуска скребка;

· Источник №6010 – Камера приема скребка 
· Источник №6011 - Площадка дренажной емкости (ЗРА и ФС);

· Источник №6012 - Площадка нефтепровода (ЗРА и ФС);

· Источник №6013 - Площадка газопровода (ЗРА и ФС).
Количество загрязняющих веществ 6 наименований, выбрасываемых в атмосферу при эксплуатации проектируемого объекта, составит 13,259271 г/сек или 8,224942 т/год;
Перечень загрязняющих веществ (ЗВ), выбрасываемых в атмосферу при проведении проектируемых видов работ на этапе эксплуатации с указанием класса опасности, максимально-разовой и среднесуточной предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по классификации Минздрава, представлен в таблице.
Таблица 8 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу на период эксплуатации
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,05104
	1,60893

	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,00829
	0,26145

	0330
	Сера диоксид (516)
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,000056
	0,00177

	0337
	Углерод оксид 
	5
	3
	 
	4
	0,03183
	1,0039

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	50
	 
	0,03183
	1,0039

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 
	 
	 
	50
	 
	13,098783
	3,163836

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	30
	 
	0,0365048
	1,15191

	0602
	Бензол (64)
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,000492
	0,01507

	0616
	Диметилбензол 
	0,2
	 
	 
	3
	0,0001542
	0,00472

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	3
	0,0002906
	0,0094564

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	13,259271
	8,224942


5.4. Обоснование данных о выбросах вредных  веществ
Для количественной и качественной оценки выбросов загрязняющих веществ по каждому источнику проведены их расчеты. Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу производились на основании:

· технических характеристик примененного оборудования;

· материального баланса технологического процесса.
Расчет выбросов загрязняющих веществ проводился  в соответствии  со следующими утвержденными в Республике Казахстан нормативно методическими  документами:

Параметры выбросов загрязняющих веществ приняты в соответствии с данными рабочего проекта и занесены в таблицы. 
Таблица 9 - Параметры выбросов загрязняющих веществ на период строительства
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источ-ника выб-росов на карте-схеме
	Высота источ-ника выб-росов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	К-тво, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	001
	 
	Сварочный агрегат
	1
	5
	труба
	0101
	4
	0,2
	2,64
	0,0829382
	30
	45,35
	52,3425
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,0080111
	107,206
	0,00076
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,0013018
	17,421
	0,00012
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (583)
	0,00068
	9,1
	0,00007
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (516)
	0,001069
	14,306
	0,0001
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (584)
	0,007
	93,675
	0,00066
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	1,3E-08
	0,0002
	1,2E-09
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид (609)
	0,0001458
	1,952
	0,000013
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,0035
	46,837
	0,00033
	2026

	001
	 
	Компрессор
	1
	35,84
	труба
	0102
	4
	0,2
	4,92
	0,1545667
	30
	45,35
	52,3425
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,057222
	410,891
	0,0202
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,0092986
	66,77
	0,0033
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (583)
	0,004861
	34,905
	0,0018
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (516)
	0,0076
	54,573
	0,0026
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (584)
	0,05
	359,033
	0,0176
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	9E-08
	0,0006
	3,2E-08
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид (609)
	0,0010417
	7,48
	0,000353
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,025
	179,516
	0,0088
	2026

	001
	 
	Дизельная электростанция
	1
	2
	труба
	0103
	4
	0,2
	0,48
	0,0150797
	30
	45,35
	52,3425
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,0092
	677,135
	0,00006
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,0015
	110,402
	0,00001
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (583)
	0,0008
	58,881
	0,000005
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (516)
	0,0012
	88,322
	0,00001
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (584)
	0,008
	588,813
	0,00005
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0703
	Бенз/а/пирен (54)
	1,4E-08
	0,001
	9,00E-11
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1325
	Формальдегид (609)
	0,00017
	12,512
	0,000001
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,004
	294,406
	0,00002
	2026

	001
	 
	Котел битумный
	1
	20,33
	труба
	0104
	3
	0,25
	7,23
	0,3549026
	30
	45,35
	52,3425
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,0619
	193,58
	0,00453
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,01006
	31,461
	0,000736
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0328
	Углерод (583)
	0,006
	18,764
	0,0004
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (516)
	0,1421
	444,391
	0,0104
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (584)
	0,3307
	1034,201
	0,0242
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,11
	344,004
	0,00039
	2026

	001
	 
	Перемещение грунта бульдозером
	1
	10
	неорг. выброс
	6101
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,7523
	 
	0,0271
	2026

	001
	 
	Разработка грунта экскаватором
	1
	52,2
	неорг. выброс
	6102
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,1441
	 
	0,0271
	2026

	001
	 
	Уплотнение грунта катком
	1
	1
	неорг. выброс
	6103
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00011
	 
	0,0000004
	2026

	001
	 
	Разгрузка пылящих материалов
	1
	7
	неорг. выброс
	6104
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,224
	 
	0,0032
	2026

	001
	 
	Автосамосвал (транспортировка)
	1
	168,48
	неорг. выброс
	6105
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,05648
	 
	0,0343
	2026

	001
	 
	Газосварочные работы
	1
	422,24
	неорг.выброс
	6106
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	20
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274)
	0,0024
	 
	0,0021
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0143
	Марганец и его соединения 
	0,0003
	 
	0,0002
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000003
	 
	0,000002
	2026

	001
	 
	Покрасочные работы
	1
	500
	неорг. выброс
	6107
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,8029
	 
	0,5775
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	2,2571
	 
	1,7025
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1210
	Бутилацетат (110)
	0,4369
	 
	0,3295
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1401
	Пропан-2-он (470)
	0,9455
	 
	0,714
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,0024
	 
	0,0019
	2026

	001
	 
	Битумная обработка
	1
	10
	неорг. выброс
	6108
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,0556
	 
	0,002
	2026

	001
	 
	Газорезка
	1
	118,07
	неорг.выброс
	6109
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,0359
	 
	0,0152
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0143
	Марганец и его соединения 
	0,0005
	 
	0,0005
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,0178
	 
	0,0076
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (584)
	0,0176
	 
	0,0075
	2026

	001
	 
	Шлифовальная машина
	1
	4,1
	неорг.выброс
	6110
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,006
	 
	0,0001
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2930
	Пыль абразивная (1027*)
	0,004
	 
	0,0001
	2026

	001
	 
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	1
	23,81
	неорг. выброс
	6111
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (584)
	0,0000105
	 
	0,0000009
	2026

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0827
	Хлорэтилен (646)
	0,0000045
	 
	0,00000039
	2026

	001
	 
	Перфоратор электрический
	1
	1733,86
	неорг.выброс
	6112
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,02694
	 
	0,1682
	2026

	001
	 
	Дрель электрическая
	1
	84,35
	неорг. выброс
	6113
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,00022
	 
	0,000067
	2026

	001
	 
	Асфалтирование
	1
	10
	неорг. выброс
	6114
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 
	0,09547
	 
	0,0034
	2026

	001
	 
	Бурильно-крановая машина (ямобур)
	1
	45,2
	неорг. выброс
	6115
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,2
	 
	0,0163
	2026


Таблица 10 - Параметры выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации
	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника 
на карте-схеме,м
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	К-во, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Объемный расход, м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	001
	 
	Печь подогрева нефти П-1В
	1
	8760
	труба
	0001
	5
	0,1
	68,63
	0,53902
	240
	45,35
	52,3425
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (4)
	0,05104
	177,935
	1,60893
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0304
	Азот (II) оксид (6)
	0,00829
	28,9
	0,26145
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (516)
	0,000056
	0,195
	0,00177
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0337
	Углерод оксид (584)
	0,03183
	110,965
	1,0039
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0410
	Метан (727*)
	0,03183
	110,965
	1,0039
	2027

	001
	 
	Продувочная свеча печи
	1
	1
	труба
	0002
	5
	0,05
	0,15
	0,0002945
	200
	45,35
	52,3425
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	13
	76481526,4
	0,0468
	2027

	001
	 
	Нефтегазовый сепаратор С-1
	1
	8760
	неорг. источник
	6001
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,027833
	 
	0,87775
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,010286
	 
	0,32437
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0602
	Бензол (64)
	0,000134
	 
	0,00424
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000042
	 
	0,00133
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000084
	 
	0,00266
	2027

	001
	 
	Газовый сепаратор ГС-2
	1
	8760
	неорг. источник
	6002
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0146
	 
	0,46037
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0054
	 
	0,17013
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0602
	Бензол (64)
	0,00007
	 
	0,00222
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000022
	 
	0,0007
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000044
	 
	0,0014
	2027

	001
	 
	Насос  Н-3А
	1
	8760
	неорг. источник
	6003
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00602
	 
	0,190583
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0022244
	 
	0,07043
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0602
	Бензол (64)
	0,000029
	 
	0,00092
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0000091
	 
	0,00029
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0000183
	 
	0,0005782
	2027

	001
	 
	Насос  Н-3Б
	1
	8760
	неорг. источник
	6004
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00602
	 
	0,190583
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,0022244
	 
	0,07043
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0602
	Бензол (64)
	0,000029
	 
	0,00092
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0000091
	 
	0,00029
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	0,0000183
	 
	0,0005782
	2027

	001
	 
	Площадка печи подогрева нефти П-1В (ЗРА и ФС)
	1
	8760
	неорг. источник
	6005
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00385
	 
	0,12154
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00142
	 
	0,04492
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0602
	Бензол (64)
	0,00002
	 
	0,00059
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,00018
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,00037
	2027

	001
	 
	Площадка нефтегазового сепаратора С-1 (ЗРА и ФС)
	1
	8760
	неорг. источник
	6006
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00385
	 
	0,12154
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00142
	 
	0,04492
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0602
	Бензол (64)
	0,00002
	 
	0,00059
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,00018
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,00037
	2027

	001
	 
	Площадка газового сепаратора ГС-2 (ЗРА и ФС)
	1
	8760
	неорг. источник
	6007
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00385
	 
	0,12154
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00142
	 
	0,04492
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0602
	Бензол (64)
	0,00002
	 
	0,00059
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,00018
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,00037
	2027

	001
	 
	Площадка нефтяных насосов  Н-3А/Б (ЗРА и ФС)
	1
	8760
	неорг. источник
	6008
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00771
	 
	0,24309
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	0,00285
	 
	0,08983
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0602
	Бензол (64)
	0,00004
	 
	0,00117
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,00037
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00002
	 
	0,00074
	2027

	001
	 
	Камера запуска скребка
	1
	8760
	неорг. источник
	6009
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00096
	 
	0,03039
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	0,00036
	 
	0,01123
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0602
	Бензол (64)
	0,000005
	 
	0,00015
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000001
	 
	0,00005
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000003
	 
	0,00009
	2027

	001
	 
	Камера приема скребка
	1
	8760
	неорг. источник
	6010
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00096
	 
	0,03039
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	0,00036
	 
	0,01123
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0602
	Бензол (64)
	0,000005
	 
	0,00015
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,000001
	 
	0,00005
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	0,000003
	 
	0,00009
	2027

	001
	 
	Площадка дренажной емкости (ЗРА и ФС)
	1
	8760
	неорг. источник
	6011
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00385
	 
	0,12154
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	0,00142
	 
	0,04492
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0602
	Бензол (64)
	0,00002
	 
	0,00059
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,00018
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00001
	 
	0,00037
	2027

	001
	 
	Площадка нефтепровода (ЗРА и ФС)
	1
	8760
	неорг. источник
	6012
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00964
	 
	0,30386
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	0,00356
	 
	0,11229
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0602
	Бензол (64)
	0,00005
	 
	0,00147
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,00046
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00003
	 
	0,00092
	2027

	001
	 
	Площадка газопровода (ЗРА и ФС)
	1
	8760
	неорг. источник
	6013
	2
	 
	 
	 
	30
	45,35
	52,3425
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00964
	 
	0,30386
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 
	0,00356
	 
	0,11229
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0602
	Бензол (64)
	0,00005
	 
	0,00147
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,00001
	 
	0,00046
	2027

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0621
	Метилбензол (349)
	0,00003
	 
	0,00092
	2027


5.5. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу
В соответствии с нормами проектирования, в Казахстане для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование.
Расчет содержания вредных  веществ в атмосферном воздухе  проводится  в соответствии с требованиями «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду» от 10 марта 2021 года № 63.

Загрязнение  приземного  слоя  воздуха, создаваемого  выбросами  промышленных объектов, зависит  от  объемов  и  условий  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу, природно-климатических  условий  и  особенностей  циркуляции  атмосферы.

Для  определения  воздействия проектируемого объекта на окружающую среду произведен  расчет  полей  приземной  концентрации  загрязнения. Исходными  данными для  расчета  полей  приземной  концентрации  являются  полученные  выше   величины  объемов  выбросов  вредных  веществ.
Прогнозирование загрязнение атмосферы проводилось по программному комплексу УПРЗА «ЭРА», версия 2.0. Разработчик  фирма ООО «Логос Плюс», Новосибирск.
Расчет рассеивания производился на период строительства и эксплуатации.

Значение коэффициента А, зависящего от стратификации атмосферы и соответствующего неблагоприятным метеорологическим условиям, принято в расчетах равным 200.

Поправка на рельеф к значениям концентраций загрязняющих веществ не вводилась.

Размер расчетного прямоугольника и шаг расчетной сетки выбран с учетом  взаимного расположения  оборудования – источников выбросов.

Расчеты уровня загрязнения атмосферы выполнены по всем организованным и неорганизованным источникам с учетом всех выделяющихся загрязняющих веществ.

Рассмотрена территория площадки с расположенными на ней источниками выбросов.  Размеры расчетного прямоугольника - 4500 м х 4250 м,  шаг расчетной сетки -  250 м.
Результаты расчета рассеивания максимальных приземных концентраций по всем загрязняющим веществам и группам суммаций, с указанием количества принятых к расчету источников загрязнения атмосферы (ИЗА), представлены в таблицах ниже.

Таблицы – Значения максимальной концентрации в расчетном прямоугольнике  и концентрации загрязняющих веществ на границе СЗЗ.

Период строительства

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|    Наименование загрязняющих    |    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      | веществ и состав групп суммаций |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды /в      |  10.2596 |   0.3665 |   0.0028 |   0.0018 |   2 | 0.4000000*|  3  |

|      | пересчете на железо/ (274)      |          |          |          |          |     |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   8.5720 |   0.2042 |   0.0023 |   0.0015 |   2 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |          |     |           |     |

|      | оксид/ (32                      |          |          |          |          |     |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (4)          |   9.0640 |   1.4157 |   0.0324 |   0.0204 |   5 | 0.2000000 |  2  |

| 0304 | Азот (II) оксид (6)             |   0.4786 |   0.1096 |   0.0022 |   0.0013 |   4 | 0.4000000 |  3  |

| 0328 | Углерод (583)                   |   2.1183 |   0.1722 |   0.0017 |   0.0011 |   4 | 0.1500000 |  3  |

| 0330 | Сера диоксид (516)              |   2.2601 |   0.6894 |   0.0123 |   0.0080 |   4 | 0.5000000 |  3  |

| 0337 | Углерод оксид (584)             |   0.7339 |   0.1768 |   0.0034 |   0.0021 |   6 | 5.0000000 |  4  |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.0054 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |   1 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |          |     |           |     |

|      | (617)                           |          |          |          |          |     |           |     |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- | 143.3840 |  13.651  |   0.2380 |   0.1624 |   1 | 0.2000000 |  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |     |           |     |

| 0621 | Метилбензол (349)               | 134.3596 |  12.792  |   0.2230 |   0.1522 |   1 | 0.6000000 |  3  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (54)               |   0.3396 |   0.0211 |   0.0002 |   0.0001 |   3 | 0.0000100*|  1  |

| 0827 | Хлорэтилен (646)                |   0.0016 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |   1 | 0.1000000*|  1  |

| 1210 | Бутилацетат (110)               | 156.0455 |  14.856  |   0.2590 |   0.1768 |   1 | 0.1000000 |  4  |

| 1325 | Формальдегид (609)              |   0.2660 |   0.0470 |   0.0010 |   0.0006 |   3 | 0.0500000 |  2  |

| 1401 | Пропан-2-он (470)               |  96.4856 |   9.1863 |   0.1601 |   0.1093 |   1 | 0.3500000 |  4  |

| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             |   0.0857 |   0.0081 |   0.0001 |   0.0001 |   1 | 1.0000000 |  -  |

| 2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/|   6.5131 |   0.6183 |   0.0143 |   0.0096 |   6 | 1.0000000 |  4  |

|      | (Углеводороды предельные С12-С19|          |          |          |          |     |           |     |

| 2902 | Взвешенные частицы (116)        |   1.3329 |   0.0717 |   0.0003 |   0.0002 |   2 | 0.5000000 |  3  |

| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20%     | 501.4350 |  19.442  |   0.1453 |   0.0954 |   7 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокиси кремния (шамот, цемент,|          |          |          |          |     |           |     |

|      | пыль                            |          |          |          |          |     |           |     |

| 2930 | Пыль абразивная (1027*)         |  10.7150 |   0.5977 |   0.0031 |   0.0019 |   1 | 0.0400000 |  -  |

| __31 | 0301+0330                       |  11.3241 |   2.0960 |   0.0448 |   0.0280 |   5 |           |     |

| __35 | 0330+0342                       |   2.2655 |   0.6895 |   0.0123 |   0.0080 |   5 |           |     |

| __41 | 0337+2908                       | 502.1689 |  19.444  |   0.1485 |   0.0975 |  13 |           |     |

| __ПЛ | 2902+2908+2930                  | 303.0511 |  11.667  |   0.0877 |   0.0576 |   9 |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Период эксплуатации
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|    Наименование загрязняющих    |    Cm    |    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      | веществ и состав групп суммаций |          |          |          |          | ИЗА |   мг/м3   |опасн|

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 0301 | Азота (IV) диоксид (4)          |   0.1360 |   0.1354 |   0.0153 |   0.0146 |   1 | 0.2000000 |  2  |

| 0304 | Азот (II) оксид (6)             |   0.0110 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |   1 | 0.4000000 |  3  |

| 0330 | Сера диоксид (516)              |   0.0001 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |   1 | 0.5000000 |  3  |

| 0337 | Углерод оксид (584)             |   0.0034 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |   1 | 5.0000000 |  4  |

| 0410 | Метан (727*)                    |   0.0003 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |   1 |50.0000000 |  -  |

| 0415 | Смесь углеводородов предельных  |   5.2138 |   0.9436 |   0.0279 |   0.0260 |  14 |50.0000000 |  -  |

|      | С1-С5 (1502*)                   |          |          |          |          |     |           |     |

| 0416 | Смесь углеводородов предельных  |   0.0435 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  13 |30.0000000 |  -  |

|      | С6-С10 (1503*)                  |          |          |          |          |     |           |     |

| 0602 | Бензол (64)                     |   0.0586 |   0.0092 |   0.0002 |   0.0002 |  13 | 0.3000000 |  2  |

| 0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п- |   0.0275 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  13 | 0.2000000 |  3  |

|      | изомеров) (203)                 |          |          |          |          |     |           |     |

| 0621 | Метилбензол (349)               |   0.0173 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  13 | 0.6000000 |  3  |

| __31 | 0301+0330                       |   0.1361 |   0.1354 |   0.0153 |   0.0146 |   1 |           |     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ проведенных расчетов загрязнения  атмосферы от источников при эксплуатации объекта показал, что приземные концентрации  по  всем веществам не превышает 1 ПДК на границе санитарно-защитной  зоны, т.е. выбросы вредных веществ не создают концентраций, превышающих предельно - допустимый  уровень на  границе СЗЗ.
5.6.Обоснование размера санитарно-защитной зоны

Для месторождения Каратурун Восточный  установлен размер санитарно-защитной зоны 1000 м. Согласно вышеуказанного проекта и Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2026 года № ҚР ДСМ-2, размер СЗЗ для рассматриваемого месторождения должны быть не менее 1000 м, как для объекта 1 класса опасности. По Ст.40 п.1 Экологического Кодекса РК месторождение Каратурун Восточный предприятие ТОО «Бузачи-Нефть» относится к I категории согласно классификации производственных объектов.

При проведении запланированных работ превышение нормативных критериев качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны объектов при Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3» рабочего проекта «Обустройство Месторождений Каратурун Морской, Каратурун Восточный. Система сбора и транспорта нефти на контрактных территориях ТОО «Бузачи Нефть»» (без сметной документации) и ближайшей жилой зоны наблюдаться не будут, ввиду значительной удаленности и локального характера воздействия указанных источников выбросов. Все подготовительные и основные строительные работы производятся в пределах ограниченной площадки на территории месторождения Каратурун Восточный, что позволяет при соблюдении предусмотренным проектом природоохранных мероприятий свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду. Рассматриваемый объект находится в пределах установленной границы СЗЗ для объектов ТОО «Бузачи-Нефть».

5.7. Предложение  по  установлению  предельно допустимых выбросов (ПДВ).

Анализ проведенных  расчетов выбросов загрязняющих веществ в  атмосферу от источников показал, что выбросы не создают опасных  концентраций  вредных веществ на границе СЗЗ, следовательно, их  можно принять  в качестве ПДВ.

Нормативы ПДВ для отдельных источников (г/сек, т/год) предлагается принять в объеме таблицы «Параметры выбросов загрязняющих  веществ в атмосферу».
Таблица 11 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства.
	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	существующее положение
	на 2026-2027 года
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6106
	 
	 
	0,0024
	0,0021
	0,0024
	0,0021
	2026

	 
	6109
	 
	 
	0,0359
	0,0152
	0,0359
	0,0152
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,0383
	0,0173
	0,0383
	0,0173
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,0383
	0,0173
	0,0383
	0,0173
	 

	 (0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6106
	 
	 
	0,0003
	0,0002
	0,0003
	0,0002
	2026

	 
	6109
	 
	 
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	0,0005
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,0008
	0,0007
	0,0008
	0,0007
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,0008
	0,0007
	0,0008
	0,0007
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	 
	 
	0,0080111
	0,00076
	0,0080111
	0,00076
	2026

	 
	0102
	 
	 
	0,057222
	0,0202
	0,057222
	0,0202
	2026

	 
	0103
	 
	 
	0,0092
	0,00006
	0,0092
	0,00006
	2026

	 
	0104
	 
	 
	0,0619
	0,00453
	0,0619
	0,00453
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,1363331
	0,02555
	0,1363331
	0,02555
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6109
	 
	 
	0,0178
	0,0076
	0,0178
	0,0076
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,0178
	0,0076
	0,0178
	0,0076
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,1541331
	0,03315
	0,1541331
	0,03315
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	 
	 
	0,0013018
	0,00012
	0,0013018
	0,00012
	2026

	 
	0102
	 
	 
	0,009298611
	0,0033
	0,009298611
	0,0033
	2026

	 
	0103
	 
	 
	0,0015
	0,00001
	0,0015
	0,00001
	2026

	 
	0104
	 
	 
	0,01006
	0,000736
	0,01006
	0,000736
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,022160411
	0,004166
	0,022160411
	0,004166
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,022160411
	0,004166
	0,022160411
	0,004166
	 

	 (0328) Углерод (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	 
	 
	0,00068
	0,00007
	0,00068
	0,00007
	2026

	 
	0102
	 
	 
	0,004861
	0,0018
	0,004861
	0,0018
	2026

	 
	0103
	 
	 
	0,0008
	0,000005
	0,0008
	0,000005
	2026

	 
	0104
	 
	 
	0,006
	0,0004
	0,006
	0,0004
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,012341
	0,002275
	0,012341
	0,002275
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,012341
	0,002275
	0,012341
	0,002275
	 

	 (0330) Сера диоксид (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	 
	 
	0,001069
	0,0001
	0,001069
	0,0001
	2026

	 
	0102
	 
	 
	0,0076
	0,0026
	0,0076
	0,0026
	2026

	 
	0103
	 
	 
	0,0012
	0,00001
	0,0012
	0,00001
	2026

	 
	0104
	 
	 
	0,1421
	0,0104
	0,1421
	0,0104
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,151969
	0,01311
	0,151969
	0,01311
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,151969
	0,01311
	0,151969
	0,01311
	 

	 (0337) Углерод оксид (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	 
	 
	0,007
	0,00066
	0,007
	0,00066
	2026

	 
	0102
	 
	 
	0,05
	0,0176
	0,05
	0,0176
	2026

	 
	0103
	 
	 
	0,008
	0,00005
	0,008
	0,00005
	2026

	 
	0104
	 
	 
	0,3307
	0,0242
	0,3307
	0,0242
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,3957
	0,04251
	0,3957
	0,04251
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6109
	 
	 
	0,0176
	0,0075
	0,0176
	0,0075
	2026

	 
	6111
	 
	 
	0,0000105
	0,0000009
	0,0000105
	0,0000009
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,0176105
	0,0075009
	0,0176105
	0,0075009
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,4133105
	0,0500109
	0,4133105
	0,0500109
	 

	 (0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6106
	 
	 
	0,000003
	0,000002
	0,000003
	0,000002
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,000003
	0,000002
	0,000003
	0,000002
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,000003
	0,000002
	0,000003
	0,000002
	 

	 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6107
	 
	 
	0,8029
	0,5775
	0,8029
	0,5775
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,8029
	0,5775
	0,8029
	0,5775
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,8029
	0,5775
	0,8029
	0,5775
	 

	 (0621) Метилбензол (349)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6107
	 
	 
	2,2571
	1,7025
	2,2571
	1,7025
	2026

	Итого:
	 
	 
	2,2571
	1,7025
	2,2571
	1,7025
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	2,2571
	1,7025
	2,2571
	1,7025
	 

	 (0703) Бенз/а/пирен (54)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	 
	 
	1,30E-08
	1,20E-09
	1,30E-08
	1,20E-09
	2026

	 
	0102
	 
	 
	9,00E-08
	3,20E-08
	9,00E-08
	3,20E-08
	2026

	 
	0103
	 
	 
	1,40E-08
	9,00E-11
	1,40E-08
	9,00E-11
	2026

	Итого:
	 
	 
	1,17E-07
	3,33E-08
	1,17E-07
	3,33E-08
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	1,17E-07
	3,329E-08
	0,000000117
	3,329E-08
	 

	 (0827) Хлорэтилен (646)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6111
	 
	 
	0,0000045
	0,00000039
	0,0000045
	0,00000039
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,0000045
	0,00000039
	0,0000045
	0,00000039
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,0000045
	0,00000039
	0,0000045
	0,00000039
	 

	 (1210) Бутилацетат (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6107
	 
	 
	0,4369
	0,3295
	0,4369
	0,3295
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,4369
	0,3295
	0,4369
	0,3295
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,4369
	0,3295
	0,4369
	0,3295
	 

	 (1325) Формальдегид (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	 
	 
	0,00014583
	0,000013
	0,00014583
	0,000013
	2026

	 
	0102
	 
	 
	0,0010417
	0,000353
	0,0010417
	0,000353
	2026

	 
	0103
	 
	 
	0,00017
	0,000001
	0,00017
	0,000001
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,00135753
	0,000367
	0,00135753
	0,000367
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,00135753
	0,000367
	0,00135753
	0,000367
	 

	 (1401) Пропан-2-он (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6107
	 
	 
	0,9455
	0,714
	0,9455
	0,714
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,9455
	0,714
	0,9455
	0,714
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,9455
	0,714
	0,9455
	0,714
	 

	 (2752) Уайт-спирит (1294*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6107
	 
	 
	0,0024
	0,0019
	0,0024
	0,0019
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,0024
	0,0019
	0,0024
	0,0019
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,0024
	0,0019
	0,0024
	0,0019
	 

	 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	0101
	 
	 
	0,0035
	0,00033
	0,0035
	0,00033
	2026

	 
	0102
	 
	 
	0,025
	0,0088
	0,025
	0,0088
	2026

	 
	0103
	 
	 
	0,004
	0,00002
	0,004
	0,00002
	2026

	 
	0104
	 
	 
	0,11
	0,00039
	0,11
	0,00039
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,1425
	0,00954
	0,1425
	0,00954
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6108
	 
	 
	0,0556
	0,002
	0,0556
	0,002
	2026

	 
	6114
	 
	 
	0,09547
	0,0034
	0,09547
	0,0034
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,15107
	0,0054
	0,15107
	0,0054
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,29357
	0,01494
	0,29357
	0,01494
	 

	 (2902) Взвешенные частицы (116)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6110
	 
	 
	0,006
	0,0001
	0,006
	0,0001
	2026

	 
	6113
	 
	 
	0,00022
	0,000067
	0,00022
	0,000067
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,00622
	0,000167
	0,00622
	0,000167
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,00622
	0,000167
	0,00622
	0,000167
	 

	 (2908) Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного(494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6101
	 
	 
	0,7523
	0,0271
	0,7523
	0,0271
	2026

	 
	6102
	 
	 
	0,1441
	0,0271
	0,1441
	0,0271
	2026

	 
	6103
	 
	 
	0,00011
	0,0000004
	0,00011
	0,0000004
	2026

	 
	6104
	 
	 
	0,224
	0,0032
	0,224
	0,0032
	2026

	 
	6105
	 
	 
	0,05648
	0,0343
	0,05648
	0,0343
	2026

	 
	6112
	 
	 
	0,02694
	0,1682
	0,02694
	0,1682
	2026

	 
	6115
	 
	 
	0,2
	0,0163
	0,2
	0,0163
	2026

	Итого:
	 
	 
	1,40393
	0,2762004
	1,40393
	0,2762004
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	1,40393
	0,2762004
	1,40393
	0,2762004
	 

	 (2930) Пыль абразивная (1027*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	СМР
	6110
	 
	 
	0,004
	0,0001
	0,004
	0,0001
	2026

	Итого:
	 
	 
	0,004
	0,0001
	0,004
	0,0001
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,004
	0,0001
	0,004
	0,0001
	 

	 Всего по предприятию:      
	 
	 
	6,946899158
	3,737888723
	6,946899158
	3,737888723
	 

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	0,862361158
	0,097518033
	0,862361158
	0,097518033
	 

	в том числе факелы

	-

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	6,0845380
	3,64037069
	6,084538
	3,64037069
	 


Таблица 12 - Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период эксплуатации 

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	существующее положение
	на 2027 год
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0301) Азота (IV) диоксид (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	0001
	 
	 
	0,05104
	1,60893
	0,05104
	1,60893
	2027

	Итого:
	 
	 
	0,05104
	1,60893
	0,05104
	1,60893
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,05104
	1,60893
	0,05104
	1,60893
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	0001
	 
	 
	0,00829
	0,26145
	0,00829
	0,26145
	2027

	Итого:
	 
	 
	0,00829
	0,26145
	0,00829
	0,26145
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,00829
	0,26145
	0,00829
	0,26145
	 

	 (0330) Сера диоксид (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	0001
	 
	 
	0,000056
	0,00177
	0,000056
	0,00177
	2027

	Итого:
	 
	 
	0,000056
	0,00177
	0,000056
	0,00177
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,000056
	0,00177
	0,000056
	0,00177
	 

	 (0337) Углерод оксид (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	0001
	 
	 
	0,03183
	1,0039
	0,03183
	1,0039
	2027

	Итого:
	 
	 
	0,03183
	1,0039
	0,03183
	1,0039
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,03183
	1,0039
	0,03183
	1,0039
	 

	 (0410) Метан (727*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	0001
	 
	 
	0,03183
	1,0039
	0,03183
	1,0039
	2027

	Итого:
	 
	 
	0,03183
	1,0039
	0,03183
	1,0039
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,03183
	1,0039
	0,03183
	1,0039
	 

	 (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	0002
	 
	 
	13
	0,0468
	13
	0,0468
	2027

	Итого:
	 
	 
	13
	0,0468
	13
	0,0468
	 

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	6001
	 
	 
	0,027833
	0,87775
	0,027833
	0,87775
	2027

	 
	6002
	 
	 
	0,0146
	0,46037
	0,0146
	0,46037
	2027

	 
	6003
	 
	 
	0,00602
	0,190583
	0,00602
	0,190583
	2027

	 
	6004
	 
	 
	0,00602
	0,190583
	0,00602
	0,190583
	2027

	 
	6005
	 
	 
	0,00385
	0,12154
	0,00385
	0,12154
	2027

	 
	6006
	 
	 
	0,00385
	0,12154
	0,00385
	0,12154
	2027

	 
	6007
	 
	 
	0,00385
	0,12154
	0,00385
	0,12154
	2027

	 
	6008
	 
	 
	0,00771
	0,24309
	0,00771
	0,24309
	2027

	 
	6009
	 
	 
	0,00096
	0,03039
	0,00096
	0,03039
	2027

	 
	6010
	 
	 
	0,00096
	0,03039
	0,00096
	0,03039
	2027

	 
	6011
	 
	 
	0,00385
	0,12154
	0,00385
	0,12154
	2027

	 
	6012
	 
	 
	0,00964
	0,30386
	0,00964
	0,30386
	2027

	 
	6013
	 
	 
	0,00964
	0,30386
	0,00964
	0,30386
	2027

	Итого:
	 
	 
	0,098783
	3,117036
	0,098783
	3,117036
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	13,098783
	3,163836
	13,098783
	3,163836
	 

	 (0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	6001
	 
	 
	0,010286
	0,32437
	0,010286
	0,32437
	2027

	 
	6002
	 
	 
	0,0054
	0,17013
	0,0054
	0,17013
	2027

	 
	6003
	 
	 
	0,0022244
	0,07043
	0,0022244
	0,07043
	2027

	 
	6004
	 
	 
	0,0022244
	0,07043
	0,0022244
	0,07043
	2027

	 
	6005
	 
	 
	0,00142
	0,04492
	0,00142
	0,04492
	2027

	 
	6006
	 
	 
	0,00142
	0,04492
	0,00142
	0,04492
	2027

	 
	6007
	 
	 
	0,00142
	0,04492
	0,00142
	0,04492
	2027

	 
	6008
	 
	 
	0,00285
	0,08983
	0,00285
	0,08983
	2027

	 
	6009
	 
	 
	0,00036
	0,01123
	0,00036
	0,01123
	2027

	 
	6010
	 
	 
	0,00036
	0,01123
	0,00036
	0,01123
	2027

	 
	6011
	 
	 
	0,00142
	0,04492
	0,00142
	0,04492
	2027

	 
	6012
	 
	 
	0,00356
	0,11229
	0,00356
	0,11229
	2027

	 
	6013
	 
	 
	0,00356
	0,11229
	0,00356
	0,11229
	2027

	Итого:
	 
	 
	0,0365048
	1,15191
	0,0365048
	1,15191
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,0365048
	1,15191
	0,0365048
	1,15191
	 

	 (0602) Бензол (64)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	6001
	 
	 
	0,000134
	0,00424
	0,000134
	0,00424
	2027

	 
	6002
	 
	 
	0,00007
	0,00222
	0,00007
	0,00222
	2027

	 
	6003
	 
	 
	0,000029
	0,00092
	0,000029
	0,00092
	2027

	 
	6004
	 
	 
	0,000029
	0,00092
	0,000029
	0,00092
	2027

	 
	6005
	 
	 
	0,00002
	0,00059
	0,00002
	0,00059
	2027

	 
	6006
	 
	 
	0,00002
	0,00059
	0,00002
	0,00059
	2027

	 
	6007
	 
	 
	0,00002
	0,00059
	0,00002
	0,00059
	2027

	 
	6008
	 
	 
	0,00004
	0,00117
	0,00004
	0,00117
	2027

	 
	6009
	 
	 
	0,000005
	0,00015
	0,000005
	0,00015
	2027

	 
	6010
	 
	 
	0,000005
	0,00015
	0,000005
	0,00015
	2027

	 
	6011
	 
	 
	0,00002
	0,00059
	0,00002
	0,00059
	2027

	 
	6012
	 
	 
	0,00005
	0,00147
	0,00005
	0,00147
	2027

	 
	6013
	 
	 
	0,00005
	0,00147
	0,00005
	0,00147
	2027

	Итого:
	 
	 
	0,000492
	0,01507
	0,000492
	0,01507
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,000492
	0,01507
	0,000492
	0,01507
	 

	 (0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	6001
	 
	 
	0,000042
	0,00133
	0,000042
	0,00133
	2027

	 
	6002
	 
	 
	0,000022
	0,0007
	0,000022
	0,0007
	2027

	 
	6003
	 
	 
	0,0000091
	0,00029
	0,0000091
	0,00029
	2027

	 
	6004
	 
	 
	0,0000091
	0,00029
	0,0000091
	0,00029
	2027

	 
	6005
	 
	 
	0,00001
	0,00018
	0,00001
	0,00018
	2027

	 
	6006
	 
	 
	0,00001
	0,00018
	0,00001
	0,00018
	2027

	 
	6007
	 
	 
	0,00001
	0,00018
	0,00001
	0,00018
	2027

	 
	6008
	 
	 
	0,00001
	0,00037
	0,00001
	0,00037
	2027

	 
	6009
	 
	 
	0,000001
	0,00005
	0,000001
	0,00005
	2027

	 
	6010
	 
	 
	0,000001
	0,00005
	0,000001
	0,00005
	2027

	 
	6011
	 
	 
	0,00001
	0,00018
	0,00001
	0,00018
	2027

	 
	6012
	 
	 
	0,00001
	0,00046
	0,00001
	0,00046
	2027


	 
	6013
	 
	 
	0,00001
	0,00046
	0,00001
	0,00046
	2027

	Итого:
	 
	 
	0,0001542
	0,00472
	0,0001542
	0,00472
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,0001542
	0,00472
	0,0001542
	0,00472
	 

	 (0621) Метилбензол (349)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	6001
	 
	 
	0,000084
	0,00266
	0,000084
	0,00266
	2027

	 
	6002
	 
	 
	0,000044
	0,0014
	0,000044
	0,0014
	2027

	 
	6003
	 
	 
	0,0000183
	0,0005782
	0,0000183
	0,0005782
	2027

	 
	6004
	 
	 
	0,0000183
	0,0005782
	0,0000183
	0,0005782
	2027

	 
	6005
	 
	 
	0,00001
	0,00037
	0,00001
	0,00037
	2027

	 
	6006
	 
	 
	0,00001
	0,00037
	0,00001
	0,00037
	2027

	 
	6007
	 
	 
	0,00001
	0,00037
	0,00001
	0,00037
	2027

	 
	6008
	 
	 
	0,00002
	0,00074
	0,00002
	0,00074
	2027

	 
	6009
	 
	 
	0,000003
	0,00009
	0,000003
	0,00009
	2027

	 
	6010
	 
	 
	0,000003
	0,00009
	0,000003
	0,00009
	2027

	 
	6011
	 
	 
	0,00001
	0,00037
	0,00001
	0,00037
	2027

	 
	6012
	 
	 
	0,00003
	0,00092
	0,00003
	0,00092
	2027

	 
	6013
	 
	 
	0,00003
	0,00092
	0,00003
	0,00092
	2027

	Итого:
	 
	 
	0,0002906
	0,0094564
	0,0002906
	0,0094564
	 

	Всего по веществу:
	 
	 
	0,0002906
	0,0094564
	0,0002906
	0,0094564
	 

	 Всего по предприятию:      
	 
	 
	13,259270600
	8,224942400
	13,259270600
	8,224942400
	 

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	13,091216
	2,922850
	13,091216
	2,922850
	 

	в том числе факелы

	-

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	0,1362246
	4,2981924
	0,1362246
	4,2981924
	 


5.8. Организация контроля за выбросами ВХВ.

В соответствии со статьями 182, 186 Экологического Кодекса РК от от 02.01,2021г. №400-Vl, природопользователи обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

Контроль за соблюдением установленных величин ПДВ должен осуществляться в соответствии с рекомендациями РНД 211.2.02.02-97 и РНД 211.3.01.06-97. 

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на администрацию предприятия. Результаты контроля заносятся в журналы учета, включаются в технические отчеты предприятия и учитываются при оценке его деятельности.

Контроль выбросов осуществляется подрядной организацией, привлекаемой предприятием на договорных началах. 
Контроль за соблюдением нормативов ПДВ проводится на специально оборудованных точках контроля на источниках выбросов и контрольных точках. 

Контроль на источниках выбросов может проводиться двумя методами:

1. Расчетным методом (с использованием действующих в РК методик по расчету выбросов);

2. Прямыми замерами концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на источниках выбросов и на границе санитарно-защитной зоны.

В соответствии с «Инструкцией по организации системы контроля...», в число обязательно контролируемых веществ должны быть включены оксиды серы, азота и углерода. Источники первой категории, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха, подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал. Остальные источники могут контролироваться эпизодически.

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов составляется экологическими службами предприятия.

Ввиду кратковременности периода строительных работ, контроль за соблюдением нормативов ПДВ необходимо проводить один раз за период строительства. 

План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов представлен в таблицах. 

В процессе мониторинга воздействия проводятся наблюдения за фактическим состоянием загрязнения атмосферного воздуха в установленных точках на границе санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятия.

Таблица 13 - План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов в период строительства
	N исто
чника,
N конт
роль-ной точки
	Производство, цех, участок. /Координаты контрольной точки
	Контролируемое вещество
	Периоди чность контроля
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем осуществляет ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0101
	Строительство
	Азота (IV) диоксид (4)
	 1 раз/ период 
	0,008011
	107,2056
	эколог предприятия
	Расчетный

	 
	 
	Азот (II) оксид (6)
	 строит.
	0,001302
	17,42086
	 
	 метод

	 
	 
	Углерод (583)
	 
	0,00068
	9,099851
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид (516)
	 
	0,001069
	14,3055
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид 
	 
	0,007
	93,67494
	 
	 

	 
	 
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	1,30E-08
	0,000174
	 
	 

	 
	 
	Формальдегид (609)
	 
	0,000146
	1,951517
	 
	 

	 
	 
	Углеводороды предельные С12-С19 
	 
	0,0035
	46,83747
	 
	 

	0102
	
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,057222
	410,8914
	 
	 

	 
	
	Азот (II) оксид (6)
	 
	0,009299
	66,77012
	 
	 

	 
	
	Углерод (583)
	 
	0,004861
	34,90516
	 
	 

	 
	
	Сера диоксид 
	 
	0,0076
	54,57298
	 
	 

	 
	
	Углерод оксид 
	 
	0,05
	359,0327
	 
	 

	 
	
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	9,00E-08
	0,000646
	 
	 

	 
	
	Формальдегид (609)
	 
	0,001042
	7,480088
	 
	 

	 
	
	Углеводороды предельные С12-С19 
	 
	0,025
	179,5164
	 
	 

	0103
	
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,0092
	677,1348
	 
	 

	 
	
	Азот (II) оксид 
	 
	0,0015
	110,4024
	 
	 

	 
	
	Углерод (583)
	 
	0,0008
	58,88128
	 
	 

	 
	
	Сера диоксид 
	 
	0,0012
	88,32193
	 
	 

	 
	
	Углерод оксид 
	 
	0,008
	588,8128
	 
	 

	 
	
	Бенз/а/пирен 
	 
	1,40E-08
	0,00103
	 
	 

	 
	
	Формальдегид 
	 
	0,00017
	12,51227
	 
	 

	 
	
	Углеводороды предельные С12-С19 
	 
	0,004
	294,4064
	 
	 

	0104
	
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,0619
	193,5804
	 
	 

	 
	
	Азот (II) оксид 
	 
	0,01006
	31,46073
	 
	 

	 
	
	Углерод (583)
	 
	0,006
	18,76385
	 
	 

	 
	
	Сера диоксид 
	 
	0,1421
	444,3906
	 
	 

	 
	
	Углерод оксид 
	 
	0,3307
	1034,201
	 
	 

	 
	
	Углеводороды предельные С12-С19 
	 
	0,11
	344,004
	 
	 

	6101
	
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	 
	0,7523
	 
	 
	 

	6102
	
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	 
	0,1441
	 
	 
	 

	6103
	
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	 
	0,00011
	 
	 
	 


	6104
	
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	 
	0,224
	 
	 
	 

	6105
	
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	 
	0,05648
	 
	 
	 

	6106
	
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	0,0024
	 
	 
	 

	 
	
	Марганец и его соединения 
	 
	0,0003
	 
	 
	 

	 
	
	Фтористые газообразные 
	 
	0,000003
	 
	 
	 

	6107
	
	Диметилбензол 
	 
	0,8029
	 
	 
	 

	 
	
	Метилбензол 
	 
	2,2571
	 
	 
	 

	 
	
	Бутилацетат 
	 
	0,4369
	 
	 
	 

	 
	
	Пропан-2-он 
	 
	0,9455
	 
	 
	 

	 
	
	Уайт-спирит 
	 
	0,0024
	 
	 
	 

	6108
	
	Углеводороды предельные С12-С19 
	 
	0,0556
	 
	 
	 

	6109
	
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	0,0359
	 
	 
	 

	 
	
	Марганец и его соединения 
	 
	0,0005
	 
	 
	 

	 
	
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,0178
	 
	 
	 

	 
	
	Углерод оксид 
	 
	0,0176
	 
	 
	 

	6110
	
	Взвешенные частицы 
	 
	0,006
	 
	 
	 

	 
	
	Пыль абразивная 
	 
	0,004
	 
	 
	 

	6111
	
	Углерод оксид 
	 
	1,05E-05
	 
	 
	 

	 
	
	Хлорэтилен 
	 
	4,5E-06
	 
	 
	 

	6112
	
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	 
	0,02694
	 
	 
	 

	6113
	
	Взвешенные частицы 
	 
	0,00022
	 
	 
	 

	6114
	
	Углеводороды предельные С12-С19 
	
	0,09547
	
	
	

	6115
	
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	
	0,2
	
	
	


Таблица 14 - План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов в период эксплуатации
	N исто
чника,
N конт
роль-
ной
точки
	Производство,
цех, участок.
/Координаты
контрольной
точки
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0101
	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	Азота (IV) диоксид (4)
	 1 раз/ квартал 
	0,008
	273,1192
	эколог предприятия
	Расчетный  
метод

	 
	 
	Азот (II) оксид (6)
	
	0,0013
	44,38187
	 
	

	 
	 
	Углерод (583)
	 
	0,0007
	23,89793
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид (516)
	 
	0,0011
	37,55389
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид (584)
	 
	0,007
	238,9793
	 
	 

	 
	 
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	1,30E-08
	0,000444
	 
	 

	 
	 
	Формальдегид (609)
	 
	0,00015
	5,120985
	 
	 

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	0,0035
	119,4897
	 
	 

	0102
	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,0572
	1044,916
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид (6)
	 
	0,0093
	169,8901
	 
	 

	 
	 
	Углерод (583)
	 
	0,0049
	89,51199
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид (516)
	 
	0,0076
	138,8349
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид (584)
	 
	0,05
	913,3877
	 
	 

	 
	 
	Бенз/а/пирен (54)
	 
	9,00E-08
	0,001644
	 
	 

	 
	 
	Формальдегид (609)
	 
	0,00104
	18,99846
	 
	 

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); 
	 
	0,025
	456,6938
	 
	 

	0103
	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,0022
	17,55215
	 
	 

	 
	 
	Азот (II) оксид (6)
	 1 раз/ квартал 
	0,00035
	2,792388
	эколог предприятия
	Расчетный  
метод

	 
	 
	Углерод (583)
	 
	0,0002
	1,59565
	 
	 

	 
	 
	Сера диоксид (516)
	 
	0,005
	39,89125
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид (584)
	 
	0,0115
	91,74988
	 
	 

	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	0,11
	877,6076
	 
	 

	6101
	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,0234
	 
	 
	 

	6102
	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,0272
	 
	 
	 

	6103
	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,00011
	 
	 
	 

	6104
	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,0338
	 
	 
	 

	6105
	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,07295
	 
	 
	 

	6106
	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274)
	 
	0,0141
	 
	 
	 

	 
	 
	Марганец и его соединения 
	 1 раз/ квартал  
	0,0009
	 
	эколог предприятия
	Расчетный  
метод

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,00015
	 
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид (584)
	 
	0,0013
	 
	 
	 

	 
	 
	Фтористые газообразные 
	 
	0,0001
	 
	 
	 

	 
	 
	Фториды неорганические плохо растворимые - 
	 
	0,0003
	 
	 
	 

	 
	 
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	 
	0,00014
	 
	 
	 

	6107
	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,19078
	 
	 
	 

	 
	 
	Метилбензол (349)
	 
	0,13613
	 
	 
	 

	 
	 
	Бутилацетат (110)
	 
	0,02635
	 
	 
	 

	 
	 
	Пропан-2-он (470)
	 
	0,05708
	 
	 
	 

	 
	 
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	0,1385
	 
	 
	 

	6108
	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 
	 
	0,10703
	 
	 
	 

	6109
	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (274)
	 
	0,0359
	 
	 
	 

	 
	 
	Марганец и его соединения 
	 
	0,0005
	 
	 
	 

	 
	 
	Азота (IV) диоксид (4)
	 
	0,0178
	 
	 
	 

	 
	 
	Углерод оксид (584)
	 
	0,0176
	 
	 
	 

	6110
	Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,006
	 
	 
	 

	 
	 
	Пыль абразивная (1027*)
	 
	0,004
	 
	 
	 


5.9. Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

Сокращение объемов выбросов и, следовательно, снижение приземных концентраций обеспечивается комплексом технологических, специальных и планировочных  мероприятий.

С целью охраны окружающей среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ.

Основными мероприятиями по уменьшению загрязняющих выбросов в атмосферу являются:
На период  эксплуатации проектирумого объекта:
Измерение и контроль по следующим параметрам:

· давление и температура в контролируемых  точках технологического  процесса;

· Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов, профилактика технологического оборудования и трубопроводов;

· Аварийная сигнализация при нарушении заданного режима, что позволит обслужи-вающему персоналу предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Запроектированный уровень контроля и автоматизации обеспечивает безопасную эксплуатацию данного объекта.

На период строительства:

· организация движения транспорта;

· укрытие тентами кузова автосамосвалов при перевозке сыпучих материалов;

· техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники, а также контроль токсичности выбросов, что обеспечивается плановыми проверками выходящего на линию автотранспорта;

· тщательная технологическая регламентация проведения работ;

· внедрение современных методов внутреннего подавления выбросов от дизельных двигателей спецавтотранспорта (малотоксичный рабочий процесс, регулирование топливоподачи, подача воды в цилиндры), что позволит снизить содержание оксидов азота в отходящих газах на 75%;

· правильный выбор вида топлива, типа двигателя и режима его работы и нагрузки.
При строительстве проектируемых сооружений специализированных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не предусмотрено.

5.10. Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий.

Уровень загрязнения приземных слоев атмосферы во многом зависит от метеорологических условий. В некоторых случаях метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в районе расположения объекта, т.е. концентрации примесей могут резко возрасти. Для предупреждения возникновения высокого уровня загрязнения осуществляются регулирование и кратковременное сокращение выбросов загрязняющих веществ. 

Неблагоприятными метеорологическими условиями при проектируемых работах могут быть:

­
штиль;

­
пыльные бури;

­
штормовой ветер;

­
высокая относительная влажность (выше 70%);

­
температурная инверсия.

Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений со стороны Казгидромета о возможном опасном росте в воздухе концентраций примесей вредных химических веществ из-за формирования неблагоприятных метеоусловий.

Прогноз наступления НМУ и регулирование выбросов являются составной частью комплекса мероприятий по обеспечению чистоты воздушного бассейна.

Исходя из специфики работ, в период НМУ предусмотрены три режима работы:

Первый – носит организационно-технический характер и не приводит к снижению производительности.

Второй – предусматривает сокращение выбросов ЗВ на 20–40 % за счет сокращения производительности производства:

­
усиление контроля за всеми технологическими процессами;

­
ограничение движения и использования транспорта на территории предприятия согласно ранее разработанных схем маршрутов;

­
проверку автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;
­
сокращение объемов погрузочно-разгрузочных работ.

Третий – предусматривает сокращение выбросов вредных веществ на 50 % и более:

­
ограничение на 50 % работ, связанных с перемещением грунта на площадке, остановка работы автотранспорта и механизмов;

­
прекращение погрузочно-разгрузочных работ;

­
ограничение строительных работ вплоть до полной остановки;
­
запрещение погрузочно-разгрузочных работ, отгрузки сыпучего сырья, являющихся источниками загрязнения; 

­
запрещение выезда на линии автотранспортных средств с не отрегулированными двигателями.

5.11. Внедрение малоотходных и безотходных технологий. Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу

Планируемые работы не связаны с большим объемом выбросов, в связи с чем внедрение новых технологий не предусматриается.

Сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций обеспечивается комплексом планировочных и технологических мероприятий. Планировочные мероприятия, влияющие на уменьшение воздействия выбросов предприятия на жилые районы, предусматривают благоприятное расположение предприятия по отношению к селитебной  территории. 

К мероприятиям по уменьшению выбросов в атмосферу относятся: 

· Контроль за точным соблюдением технологии производств работ;

· Рассредоточение во времени работ механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе;

· Проведение мониторинговых наблюдений за состоянием атмосферного воздуха и применение необходимых мер при наличии увеличивающихся концентраций загрязняющих веществ.

· организация движения транспорта;

· исправное техническое состояние используемой строительной техники и транспорта;

· разработка технологического регламента на период НМУ;

· обучение персонала реагированию на аварийные ситуации;

· соблюдение норм и правил противопожарной безопасности;

· сокращение сроков хранения пылящих инертных материалов, хранения в строго отведенных местах и укрытие их пленкой;

· разгрузка инертных материалов рано утром, когда влажность воздуха повышается;

· хранение производственных отходов в строго определенных местах;

· запрещение стихийного сжигания отходов;

· использование современного оборудования с минимальными выбросами в атмосферу;

· автоматизация технологических процессов обеспечивающая стабильность работы всего оборудования с контролем и аварийной сигнализацией при нарушении заданного режима, что позволит обслуживающему персоналу предотвратить возникновение аварийных ситуаций;

· обеспечение прочности и герметичности оборудования;

· своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования;

К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов предприятия на окружающую среду, относится благоустройство территории.

Эти меры в сочетании с хорошей организацией производственного процесса и контроля позволят обеспечить минимальное воздействие на атмосферный воздух в районе проведения работ.

Специализированные мероприятия по снижению выбросов на период строительства и эксплуатации в проекте не предусмотрены.

5.12. Оценка воздействия на атмосферный воздух

Проанализировав полученные результаты и используя шкалу масштабов воздействия, можно сделать вывод, что воздействие ликвидации последствий  деятельности недропользования будет следующим:

В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работах на состояние атмосферного воздуха, может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – средний;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная.
В целом воздействие работ при эксплуатации на атмосферный воздух может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – многолетний;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная.
Таким образом, интегральная оценка составляет 4 балла, категория значимости воздействия на атмосферный воздух разработки присваивается низкой значимости  (1-8). последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность.

6. ОЦЕНКА ВОЗЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Поверхностные воды. На исследуемой территории постоянные водотоки и водоемы отсутствуют. Имеются только небольшие овраги и промоины временных водотоков.  
Подземные воды. Проведение проектируемых работ окажет определенное воздействие на компоненты окружающей среды, в том числе на подземные воды. 

Основная цель настоящего раздела – оценка воздействия проектируемых работ в процессе ликвидации деятельности недропользования на подземные воды.
6.1 Характеристика источников воздействия на подземные воды
Источниками воздействия на подземные воды, являются, прежде всего, сами  скважины.

Загрязнение грунтовых и подземных вод может происходить в результате утечек жидких нефтепродуктов.

Углеводороды, просачивающиеся в подземные воды, вступают в физико-химическое, геохимическое и биогенное взаимодействие с системой порода-почва-вода-воздух. Следствием этого является изменение химического состава и качества воды.

Проведение  проектируемых работ включает следующие операции, которые могут оказать негативное влияние на состояние подземных вод:

- утечки горюче-смазочных веществ, случайные проливы буровых растворов;

- смыв загрязнений с территории площадки ливневыми водами.

6.2 Действующая система водопотребления и водоотведения

Существующее положение. Водопотребление
Для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд на участке Каратурун Морской используется привозная питьевая вода на договорной основе с АО «Мангистаумунайгаз» (Кияктинский водозабор).

Хранение воды осуществляется в специальных емкостях - резервуарах питьевой воды, оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами.

Подача Волжской технической воды осуществляется в соответствии с договором ТОО «Магистральный водовод» (Приложение). Свежая техническая вода используется для обессоливания нефти (путём смешения пресной воды с сырой нефтью), в результате чего пресная вода загрязняется взвешенными веществами и растворенными солями из нефти, которая опресняется, а волжская вода становится соленой и после отделения от нефти поступает в резервуар.
Существующее положение. Водоотведение
Хозяйственно-бытовые стоки, образующиеся в результате жизнедеятельности рабочего персонала, собираются в специальный септик, выполненный в гидроизоляционном исполнении, для предотвращения проникновения его содержимого в почву. По мере накопления содержимое септика вывозится ассенизационной машиной на близлежайшие очистные сооружения согласно договору с ИП Тулесова Ш.К.

Производственные сточные воды формируются под влиянием хозяйственной деятельности предприятия при выполнении производственных операций, в процессе эксплуатации техники и оборудования, а также стоки, образующиеся после мытья и ремонта оборудования и трубопроводов, собираются в металлическую емкость. По мере накопления содержимое емкости вывозится согласно договору.

На месторождениях Каратурун Морской и Каратурун Восточный сброс сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не осуществляется. 

Волжская вода из магистрального водовода поступает на УПН на месторождении Каратурун Морской. На УПН пресная волжская вода смешивается с нефтью для обессоливания, в результате чего в пресной воде растворяется соль из нефти, которая опресняется. Таким образом, образуется сточная вода, состоящая из трех источников:

· попутно добытая вода с месторождения Каратурун Морской, 

· попутно добытая вода с месторождения Каратурун Восточный 

· загрязненная солями и взвешенными веществами волжская вода. 

Загрязненная волжская техническая вода становится производственными сточными водами. Производственные сточные воды с ПСН поступают в РВС, где происходит отстаивание смеси производственных сточных вод, закачиваемых через нагнетательную скважину Э-3.

Объект сброса промышленных сточных вод расположен на территории Мангистауской области в северо-западной части полуострова Бузачи, в 30 км к восток – северо – востоку от месторождения Каламкас, в районе месторождений Каратурун Морской и Каратурун Восточный, и с севера ограничен заливом Мертвый Култук (ранее залив Комсомолец).

6.3  Водопотребление и водоотведение
Этап строительства
Источником водоснабжения на время строительства для  данного объекта  является привозная, пресная вода, которая используется для хозяйственно-бытовых нужд. 

Для питьевых целей используется привозная вода в пластмассовых бутылках 1.5 -5л.

Бытовое обслуживание работников питьевой водой, душевыми, питанием, проживание, занятых на строительных работах, будет осуществляться в вахтовом поселке.

Теплоснабжение участка площадки не предусмотрено, так как проведение работ будет осуществляться только в теплое время года.

Прием пищи будет осуществляться в столовой вахтового поселка. 

Исходя из выше сказанного, в той части, что проживание исполнителей работ из-за кратковременности работ на участке работ не предусмотрено (нет  душевой, столовой, туалетов), то и водоотведение не предусматривается. 

На время работы на участке предусмотрено установить биотуалет.
Для расчета потребности в воде использованы следующие нормы водопотребления, принятые согласно СН РК 4,01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений»: 

· норма расхода воды на питьевые нужды – 2 л/сут.;

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды принята из расчета 25 л/сут на одного работающего.

Продолжительность строительства объектов согласно проектных решений составит 4,0 месяця. 

Расходы воды приведены в таблице.

Таблица 15 - Расчет расхода воды на период работ

	Потребители
	Ед, изм
	Кол-во
	Норма

водопо-

требления,

л/сут
	Водопотребление

	
	
	
	
	м3/сут
	м3/период

	СМР
	
	
	
	
	

	Питьевые нужды
	чел,
	54
	2
	0,108
	13,176

	Хоз- бытовые нужды
	чел
	54
	25
	1,35
	164,7

	Пылеподавление
	л/м2
	393,8
	0,2
	0,08
	2,56

	Вода на пожаротушение
	
	
	
	
	20

	Гидроиспытания
	м
	
	
	
	453,26

	Итого:
	-
	-
	-
	124,718
	653,696


В процессе проведения строительства на территории строительной площадки устанавливаются биотуалеты. По мере накопления стоки специальным автотранспортом отправляются на очистные сооружения. 
Хозяйственно-бытовые сточные воды при эксплуатации по мере накопления в септик, передаются на очистные сооружения по договору со специализированной организацией.

Образовавшаяся после гидроиспытания вода собирается в специальную емкость и вывозится в специализированную организацию.

При эксплуатации запроектированных объектов водоснабжение не предусмотрено и данным проектом не рассматривается.

6.4  Мероприятия по охране и рациональному использованию подземных вод

Проектные решения обеспечивают ряд мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов; на всех этапах технологического процесса проектными решениями обеспечивается контроль за количеством и качеством потребляемой воды. сбора производственных и бытовых сточных вод и своевременный вывоз стоков специализированным организациям для утилизации.

При соблюдении технологии строительства и эксплуатации запроектированных сооружений  влияние на поверхностные и подземные воды оказываться не будет.

Проектными решениями сброс каких-либо сточных вод на рельеф или в поверхностные водные источники не предусматривается. 

Вместе с тем, в целях предотвращения вредного воздействия на состояние подземных вод при реализации проекта должны соблюдаться требования статей 82 и 92 Водного кодекса Республики Казахстан, предусматривающие необходимость предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, а также принятия мер по охране подземных вод от негативного воздействия хозяйственной деятельности.

Учитывая, что проектом предусматриваются операции по приему, хранению, перекачке и отпуску нефтепродуктов, основными потенциальными источниками воздействия на подземные воды могут являться аварийные проливы нефтепродуктов при сливоналивных операциях, разгерметизация технологических трубопроводов, резервуаров и насосного оборудования, а также загрязненный поверхностный сток с производственных площадок.

В целях исключения загрязнения подземных вод проектом предусматриваются следующие природоохранные мероприятия:

· размещение резервуаров для хранения нефтепродуктов в герметичном железобетонном обваловании (каре), обеспечивающем локализацию возможных аварийных проливов;

· устройство площадок с твердым водонепроницаемым покрытием под технологическим оборудованием, узлами слива-налива нефтепродуктов и насосными установками;

· применение герметичных технологических трубопроводов и запорной арматуры с проведением испытаний на прочность и герметичность до ввода объекта в эксплуатацию;

· организация регулярного контроля технического состояния резервуаров, трубопроводов, насосного оборудования и соединительных узлов;

· оснащение площадок комплектами аварийного реагирования для оперативной локализации и ликвидации проливов нефтепродуктов;

· сбор загрязненных нефтепродуктами материалов и отходов в специализированные герметичные контейнеры с последующей передачей специализированным организациям;

· исключение сброса производственных и загрязненных сточных вод на рельеф местности;

· организованный отвод поверхностного стока с территории объекта с исключением его контакта с загрязняющими веществами;

· соблюдение технологических регламентов хранения и обращения с нефтепродуктами.

Предусмотренные проектом технические и организационные мероприятия обеспечивают локализацию возможных аварийных ситуаций, предотвращают проникновение нефтепродуктов в грунт и подземные воды и позволяют минимизировать риск негативного воздействия на водные ресурсы в соответствии с требованиями водного законодательства Республики Казахстан.

Уровень воздействия на окружающую среду при эксплуатации проектируемых объектов можно оценить как допустимый.
6.5 Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на поверхностные водные объекты. 

Рекомендуется продолжение и развитие существующей системы производственного экологического мониторинга, включающей:

· контроль качества морской воды в контрольных точках (на границе возможного влияния);

· контроль донных отложений;

· наблюдение за уровнем и химическим составом вод в сорах (при необходимости);

· контроль состояния водоохранных зон;

· фиксацию случаев нагонных явлений и подтопления территории.

· Наблюдение за уровнем (напором) подземных вод в специально оборудованных  наблюдательных скважинах.

· Контроль химического состава подземных вод (минерализация, нефтепродукты, основные ионы, рН и др.).

· Контроль качества пластовой воды, используемой для технических нужд и закачки.

· Периодический отбор проб из водозаборных и наблюдательных скважин.

Ведение учёта объёмов отбора и закачки воды.

Периодичность и состав наблюдений определяются Программой производственного экологического контроля, согласованной в установленном порядке.

6.6 Оценка воздействия на рыбные ресурсы 

Месторождение расположено на значительном удалении от современной акватории Каспийского моря — расстояние от крайних точек участка до береговой линии составляет порядка 5,5 км. В условиях продолжающегося снижения уровня Каспийского моря и отступления  береговой линии территория участка представляет собой осушенную зону и не имеет прямого контакта с водной поверхностью.

Согласно статье 270 Экологического кодекса Республики Казахстан ширина водоохранной зоны по берегу Каспийского моря составляет 2000 метров от отметки  среднемноголетнего уровня моря за последнее десятилетие, равной минус 27 метров по Балтийской системе высот.

Фактический уровень Каспийского моря в настоящее время составляет примерно −29,3…−29,5 м. В связи с продолжающимся снижением уровня моря береговая линия значительно отступила.

По результатам измерений на актуальных спутниковых снимках расстояние от крайних угловых точек участка до современной береговой линии составляет порядка 5,5 км.

Учитывая удалённость участка от современной акватории (≈ 5,5 км) и отсутствие прямого выхода к морю, площадь возможного нарушения водных и прибрежных биотопов равна нулю. Прямое воздействие на места обитания и нереста рыб отсутствует.

Проектом предусматриваются технические решения, исключающие попадание загрязняющих веществ в окружающую среду (обвалование площадок, система сбора и очистки сточных вод, контроль герметичности трубопроводов и т.д.). С учётом значительного расстояния до моря и отсутствия гидравлической связи поверхности участка с акваторией вероятность поступления загрязняющих веществ в Каспийское море оценивается как минимальная (практически исключена). Участок находится за пределами водоохранной полосы Каспийского моря. В соответствии с требованиями природоохранного законодательства Республики Казахстан хозяйственная деятельность на данном участке не затрагивает режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы.

Намечаемая деятельность не оказывает прямого негативного воздействия на рыбные ресурсы Каспийского моря и среду их обитания, а также не затрагивает режим водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы.
6.7 Оценка воздействия на подземные воды

При соблюдении технологии строительства и эксплуатации сооружений, выполнения запроектированных мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов, влияние на подземные воды оказываться не будет.

При строительстве проектируемых объектов воздействие на поверхностные и подземные воды будет незначительным. Последствия будут носить ограниченный и локальный характер и не приведут к необратимым изменениям в природной среде.

Уровень воздействия на окружающую среду при эксплуатации проектируемых объектов можно оценить как допустимый.

В целом воздействие работ в период строительно-монтажных работах на состояние подземных вод, может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – средний;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная.
В целом воздействие работ при эксплуатации на подземные воды может быть оценено, как: 

- пространственный масштаб воздействия – локальный;
- временной масштаб воздействия – многолетний;
- интенсивность воздействия (обратимость изменения) – незначительная.
С учетом всех предусмотренных технических решений и специальных мероприятий воздействие проектируемой деятельности не окажет значительного влияния на поверхностные и подземные воды.

7. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
7.1. Основные факторы, влияющие на почвенно-растительный покров при эксплуатации объекта
Проблема сохранения почвенного покрова при эксплуатации имеет особое значение, так как почвы обладают крайне низкой естественной буферностью по отношению к антропогенному воздействию и низкой самоочищающей способностью.

Для эффективной охраны почв от возможного загрязнения и нарушения должны выполняться комплекс мероприятий, направленные на предупреждение, снижение или исключение различных видов воздействия на подстилающую поверхность, а также решения, обеспечивающие инженерно-экологическую безопасность в районе работ.

Наиболее важными требованиями являются минимизация природопользования и снижение объемов отходов. Согласно этой концепции, при проведении строительства будут отведены минимально возможные площади земель, использовано ограниченное количество воды и других природных ресурсов, уменьшен объем отходов в окружающую среду.

Проведение проектных работ вызовет нарушение почвенно-растительного покрова в связи с работой автомобильного транспорта и спецтехники. В целом, весь участок проектируемых работ будет подвержен определенному механическому воздействию.

7.2 Мероприятия по охране почвенного покрова
В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова в процессе строительных работ необходимо осуществление следующих мероприятий: 

· систематизировать движение наземных видов транспорта;

· движение наземных видов транспорта осуществлять только по имеющимся и отведенным дорогам;

· производить захоронение отходов только на специально оборудованных полигонах.

Запроектированный производственный процесс сбора и учета нефти практически является безотходным.

В период строительства сбор отходов (строительный мусор) производится в специализированные контейнеры, по предварительной договоренности вывозится, на полигоны складирования промышленных отходов.

Природоохранные мероприятия включают следующие положения:

· пропаганда охраны животного мира;

· ограничения техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

· маркировка и ограждение опасных участков;

· создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

· разработка оптимальных маршрутов движения автотранспорта;

· ограничение скорости движения автотранспорта и снижение интенсивности движения в ночное время;

· запрет неорганизованных проездов по территории предприятия.

Техническая рекультивация включает:

· очистку территории от строительного мусора и других промышленных отходов;

· вертикальную планировку нарушенных территорий (срезка образованных бугров, засыпка ям и др.).

Проведение биологической рекультивации проектом не предусматривается.

7.3 Управление отходами

Реализация любой деятельности неизбежно будет сопровождаться образованием, накоплением, удалением и утилизацией твердых и жидких промышленных отходов производства и потребления. Отходы, которые будут образовываться в ходе строительства и эксплуатации объектов:

· Промышленные отходы. Образуются при выполнении производственных операций, эксплуатации автотранспортных средств, строительной техники и оборудования.

· Коммунальные отходы. Образуются при жизнедеятельности обслуживающего персонала, задействованного при производстве работ.

Согласно Классификатору отходов (утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314) каждому виду отходов присваивается специальный классификационный код. Кодировка отходов учитывает область образования, способ складирования (захоронения), способ утилизации или регенерации, потенциально опасные составные элементы, вид опасности, отрасль экономики, на объектах которой образуются отходы.

В соответствии с п. 4 ст. 338 ЭК РК виды отходов относятся к опасным или неопасным в соответствии с классификатором отходов с учетом требований настоящего Кодекса.

Отдельные виды отходов в классификаторе отходов могут быть определены одновременно как опасные и неопасные с присвоением различных кодов («зеркальные» виды отходов) в зависимости от уровней концентрации содержащихся в них опасных веществ или степени влияния опасных характеристик вида отходов на жизнь и (или) здоровье людей и окружающую среду.

Номенклатура, уровень опасности, перечень видов опасных составляющих отходов, кодов и характеристик опасных отходов, и т.д. определяется согласно Экологическому кодексу по Классификатору отходов, утверждаемый уполномоченным органом по охране окружающей среды. 

Ниже, в таблице представлен перечень образующихся отходов с присвоением шестизначного кода согласно Классификатору отходов.

Классификатор отходов

	№
	Наименование отходов 
	Код отходов

	1
	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами.(Промасленная ветошь)
	15 02 02*

	2
	Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества. (Отходы ЛКМ)
	08 01 11*

	3
	Отходы сварки. (Огарки сварочных электродов)
	12 01 13

	4
	Смешанные отходы строительства и сноса. (Строительные отходы)
	17 09 04

	5
	Смешанные коммунальные отходы. (ТБО)
	20 02 01

	6
	Металлолом
	16 01 17


По степени воздействия на здоровье человека и окружающую среду  отходы распределяются на следующие классы опасности 

	Наименование отходов
	Класс опасности

	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами.(Промасленная ветошь).
	3 класс

	Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (Отходы ЛКМ).
	3 класс

	Отходы сварки. (Огарки сварочных электродов)
	4 класс

	Металлолом
	4 класс

	Смешанные отходы строительства и сноса. (Строительные отходы)
	4 класс

	Смешанные коммунальные отходы (ТБО).
	5 класс


На этапе строительства объекта предполагается образование производственных и твёрдых бытовых отходов.

Основные виды производственных отходов, образующиеся в результате проведения строительных работ – промасленная ветошь, ТБО (смешанные коммунальные отходы), огарки сварочных электродов, использованная тара ЛКМ, металлолом, строительные отходы, отработанные масла.

Основные виды производственных отходов, образующиеся в результате эксплуатации месторождения – промасленная ветошь, ТБО (смешанные коммунальные отходы), огарки сварочных электродов, металлолом, отработанные масла, нефтешлам, использованные СИЗ.

· Металлолом - инертные отходы, остающиеся при строительстве, техническом обслуживании и демонтаже оборудования (металлические стружки, обрезки труб, арматуры и т.д.). По мере образования металлолом складируется на специально отведенной площадке. По мере накопления вывозятся подрядной организацией на договорной основе.

· Отходы тары ЛКМ образуются в процессе покрасочных работ. Отходы тары складируются в контейнеры и вывозятся на захоронение на договорной основе.

· Огарки сварочных электродов образуются в процессе проведения сварочных работ. Токсичные компоненты – цветные металлы. Огарки складируются в контейнеры и по мере накопления вывозятся подрядной организацией на договорной основе.

· Строительные отходы – отходы образующиеся в процессе производства строительных работ. Собираются в контейнеры и вывозятся на договорной основе.

· Твердо-бытовые отходы образуются при обеспечении жизнедеятельности обслуживающего персонала и включают в себя отходы столовой, бытовой мусор, канцелярский и упаковочный мусор, ветошь и т.д. Твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности обслуживающего персонала, собираются в металлические контейнеры для ТБО и передаются на утилизацию в стороннюю организацию на договорной основе.

7.4 Расчет норм образования отходов при строительстве

Отходы ЛКМ (пустая тара от ЛКМ).
Количество использованной тары ЛКМ определяется по формуле:




N = ΣMi*n + ΣMki* αi,

где: N - количество тары, т/год;


Mi – масса i-го вида тары, тонн/год;


n – число видов тары;


Mki – масса краски в i-той таре;


αi  - содержание остатков краски в в i-той таре в долях от Mki (0,02).

N = 0,0015*150+10,907*0,02 = 0,44314 т

Промасленная ветошь. Образуется в процессе обслуживания спецтехники и автотранспорта

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N = Mo + M + W, т/год, где:
где Мо – поступающее количество ветоши, 0,0275 т;

М – норматив содержания в ветоши масел, М=0,12*Мо;

W – нормативное содержание в ветоши влаги, W=0,15*Мо,

N1=0,0275+0,12*0,0275+0,15*0,0275=0,035 т.

Огарки сварочных электродов - расчет образования огарков сварочных электродов выполнен в соответствии с приложением 16 к приказу № 100 от 18. 04. 2008 г. «Методика разработки проектов нормативов размещения отходов производства и потребления». 

Расчет образования  огарков сварочных электродов  производится по формуле:       

N = М х Q, т/год,

где:

N – количество огарков сварочных электродов;

М – расход электродов т/год;

Q – остаток электродов - 0,015 т/т;

М1 = 0,1403 *0,015  =0,0021 тонны/период строительства

Металлолом – (инертные отходы, остающиеся при строительстве – металлическая стружка, куски металла, арматура и т.д.)- твердые, не пожароопасные. Ориентировочное количество металлолома составит: 0,2 т

Металлолом собирается на специальной площадке и вывозится для вторичного использования в специализированные организации. Также по необходимости планируется использование металлолома для собственных нужд предприятия. 
Строительные отходы (остатки бетона, опалубки). Образуются в процессе проведения работ по бетонированию площадок. Строительные отходы собираются в специальных контейнерах и вывозится по договору. Также по необходимости планируется использование строительные отходы для собственных нужд предприятия. 
Ориентировочное количество данного вида отходов составит: 0,2 т

Коммунальные отходы. Образуются в процессе производственной деятельности работающего персонала.

Количество образования коммунальных отходов определяется по формуле: 

Q3 = Р * М * Ртбо, где:

где: Р - норма накопления отходов на 1 чел в год, 0,3 м3/чел;


М - численность работающего персонала, чел; 


ρ – плотность отходов, 0,25 т/м3.


Q3 = 0,3 * 54 * 0,25 = 4,05 т/год.

С учетом времени строительства объем образования отходов будет (4,0 мес.)  1,35 т/период. 

ТБО собирается в контейнерах и вывозится по договору на сжигание.

Количество отходов, образующиеся при строительстве, принято ориентировочно и будет корректироваться заказчиком по фактическому образованию.

7.5 Расчет норм образования отходов при эксплуатации
Промасленная ветошь. Образуется в процессе обслуживания спецтехники и автотранспорта

Количество промасленной ветоши определяется по формуле:

N= Mo + M + W т/год,

где: Mo - количество поступающей ветоши, т/год;

М – норматив содержания в ветоши масла (М= Mo*0,12);

W  - норматив содержания в ветоши влаги  (W = Mo*0,15);

N = 0,01+ (0,01*0,12) + (0,01*0,15) =  0,0127 т

Промасленная ветошь собирается в специальные контейнеры и в дальнейшем вывозится  на полигон для сжигания  на специальных  установках  типа ADV-200, «Форсаж-2М», «Факел-1М». 
7.6 Лимиты размещения отходов

В целях обеспечения охраны окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и утилизации устанавливаются для объектов I и II категорий лимиты накопления и лимиты захоронения отходов (приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов»).

Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов I и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления.

Видовая и количественная характеристика отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации, проектируемых сооружений, представлена в таблице ниже. 
Таблица 16 - Качественная характеристика отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации

	Наименование отхода
	Код отхода
	Уровень опасности отхода
	Метод утилизации

	Строительство

	Использованная тара ЛКМ
	08 01 11*
	опасные отходы
	Сбор и вывоз согласно договору на утилизацию

	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	опасные отходы
	Сбор и вывоз согласно договору на утилизацию

	Строительные отходы
	17 09 04
	неопасные отходы
	Сбор и вывоз согласно договору на утилизацию

	Металлолом
	17 04 07
	неопасные отходы
	Сбор и вывоз согласно договору на утилизацию

	Огарки сварочных электродов
	12 01 13
	неопасные отходы
	Сбор и вывоз согласно договору на утилизацию

	Коммунальные отходы
	20 03 01
	неопасные отходы
	Сбор и вывоз согласно договору на захоронение


Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения и устанавливаются в соответствующем экологическом разрешении. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Нормативы размещения отходов, установленные при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта представлены в таблицах ниже.

Таблица 17 – Лимиты накопления отходов, установленные при строительстве
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на сущ. положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	
	51,83024

	в т. ч. отходов производства
	
	50,48024

	отходов потребления
	
	1,35

	Опасные отходы

	Тара от ЛКМ
	
	0,44314

	Промасленная ветошь
	
	0,035

	Не опасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	
	0,0021

	Строительные отходы
	
	25

	Металлолом
	
	25

	Твердо-бытовые отходы
	
	1,35


Таблица 18 – Лимиты накопления отходов, установленные при эксплуатации

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на сущ. положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	
	0,0127

	в т. ч. отходов производства
	
	0,0127

	отходов потребления
	
	-

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	
	0,0127

	Не опасные отходы

	
	
	


Сведения об объеме и составе образуемых на этапе эксплуатации проектируемого оборудования  отходов, способах их накопления, а также их повторного использования, переработки и утилизации содержатся в Проаграмме управления отходами (ПУО).

Порядок сбора, сортировки, хранения, удалении, нейтрализации, реализации и транспортировки на этапе эксплуатации производится в соответствии с требованиями по обращению с отходами по классам опасности.

Для каждого вида опасного отхода на предприятии разработан Паспорт опасных отходов. Паспортизация проводится в соответствии с действующими на момент паспортизации нормативными документами для всех видов отходов, образующихся на предприятии.

Сбор отходов производится раздельно, в соответствии с видом отходов, способами утилизации, реализации и хранением. Отходы предприятия временно хранятся в стандартных контейнерах, специальных емкостях, либо специально отведенных помещениях и площадках в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и маркировкой.

Специальные контейнеры имеют надписи (маркировки), в которых отображена информация по наименованию, уровню и классу опасности отхода, а также объему контейнера.

7.7 Контроль за безопасным обращением с отходами

Основными факторами, определяющими периодичность контроля и выбор точек замеров загрязняющих веществ, являются: 

· опасные свойства (взрыво- и пожароопасность, агрегатное состояние); 

· физико-химические свойства отходов (растворимость в воде, летучесть, реакционная способность;

· способ хранения отходов.

Отходы производства и потребления, образующиеся в процессе эксплуатации предприятия, должны находиться в специально отведенных местах временного хранения (в плотно закрытых контейнерах), необходимо следить за тем, чтобы по мере накопления, отходы вывозились подрядной организацией с территории предприятия для последующей утилизации/переработки.

Для отходов, обладающих опасными физико-химическими свойствами, предусмотрен контроль за безопасным обращением отходов на территории предприятия. 

В целях предупреждения нарушения растительно-почвенного покрова при эксплуатации предприятия намечается выполнение следующих мероприятий:

· движение наземных видов транспорта осуществляется только по имеющимся и отведенным дорогам;

· сокращение объемов земляных работ по срезке, выравниванию рельефа;

· проведение на заключительном этапе строительства технической рекультивации.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды твердыми отходами в соответствии с нормативными требованиями в Республике Казахстан запланированы следующие мероприятия:

· инвентаризация, сбор промотходов с их сортировкой по токсичности в специальных емкостях и на специально оборудованных площадках;

· контроль за выполнением запланированных мероприятий.

В целях снижения негативного влияния производственной деятельности на ландшафты, предусмотрены следующие меры:

· подземный способ прокладки трубопроводов;

· объекты обустройства предприятия и вдоль трассовые технологические сооружения запроектированы на ограниченных в плане участках;

По охране растительного и животного мира предусмотрены следующие мероприятия:

· ограничение техногенной деятельности вблизи участков с большим биологическим разнообразием;

· маркировка и ограждение опасных участков;

· создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты;

· принятие административных мер для пресечения браконьерства;

· организация и проведение мониторинговых работ;

· запрет неорганизованных проездов на территории.

Проектными решениями, в соответствии с существующими нормативными требованиями и природоохранным законодательством, предусмотрены необходимые технологические решения и комплекс организационных мероприятий, которые позволят снизить до минимума негативное воздействие на природную среду.

Уровень воздействия на окружающую среду при эксплуатации проектируемых объектов можно оценить как допустимый.

С учетом всех предусмотренных технических решений и специальных мероприятий воздействие отходов, образуемых при проектируемой деятельности не окажет значительного влияния на окружающую среду. Воздействие при строительстве оценивается в пространственном масштабе, как локальное, во временном масштабе средней продолжительности, по интенсивности воздействия, как незначительная. При эксплуатации оценивается в пространственном масштабе, как локальное, во временном масштабе многолетнее, по интенсивности воздействия, как незначительная.

7.8. Программа управления отходами на предприятии
Для удовлетворения требований Республики Казахстан по недопущению загрязнения окружающей среды, должна проводиться политика управления отходами.

Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

1) накопление отходов на месте их образования;

2) сбор отходов;

3) транспортировка отходов;

4) восстановление отходов;

5) удаление отходов;

6) вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) и 5) настоящего пункта;

7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов.

Проведение политики управления отходами позволит минимизировать риск для здоровья и безопасности работников и природной среды. Составной частью этой политики является система управления отходами, контролирующая безопасное размещение различных типов отходов.

Согласно ряду законодательных и нормативных правовых актов, принятых в Республике, все отходы производства и потребления образующиеся в производственной деятельности по мере накопления должны собираться, храниться, обезвреживаться, сдаваться для утилизации, транспортироваться в соответствии с договорами, сторонним организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности в места утилизации или захоронения.

Существующая на предприятии схема управления отходами  на предприятии должна включать в себя следующие этапы технологического цикла отходов согласно требованиям ЭК РК:

Владельцы отходов - Статья 318. 1. Под владельцем отходов понимается образователь отходов или любое лицо, в чьем законном владении находятся отходы. 2. Образователем отходов признается любое лицо, в процессе осуществления деятельности которого образуются отходы (первичный образователь отходов), или любое лицо, осуществляющее обработку, смешивание или иные операции, приводящие к изменению свойств таких отходов или их состава (вторичный образователь отходов). 

Накопление отходов - статья 320. пункт 1. Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления. 2. Места накопления отходов предназначены для: 1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. 

Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

3. Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

4. Запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории).

Сбор отходов – статья 321. 1. Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление. Под накоплением отходов в процессе сбора понимается хранение отходов в специально оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах, в которых отходы, вывезенные с места их образования, выгружаются в целях их подготовки к дальнейшей транспортировке на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. 2. Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса. 3. Требования к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору, определяются уполномоченным органом в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и с учетом технической, экономической и экологической целесообразности. 5. Запрещается смешивание отходов, подвергнутых раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами.

Транспортировка отходов - статья 321. 1. Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления.

Восстановление отходов - Статья 323. Восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики. К операциям по восстановлению отходов относятся: 1) подготовка отходов к повторному использованию;2) переработка отходов; 3) утилизация отходов.

Удаление отходов - Статья 325. 1. Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию). 2. Захоронение отходов - складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия. 3. Уничтожение отходов - способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами - Статья 326. 1. К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов. 2. Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.3. Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению. Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Паспорт опасных отходов - Статья 343. 1. Паспорт опасных отходов составляется и утверждается физическими и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются опасные отходы. 2. Паспорт опасных отходов должен включать следующие обязательные разделы: 

1) наименование опасных отходов и их код в соответствии классификатором отходов;

2) реквизиты образователя отходов: индивидуальный идентификационный номер для физического лица и бизнес-идентификационный номер для юридического лица, его место нахождения;

3) место нахождения объекта, на котором образуются опасные отходы;

4) происхождение отходов: наименование технологического процесса, в результате которого образовались отходы, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил (утратила) свои потребительские свойства, с наименованием исходного товара (продукции);

5) перечень опасных свойств отходов;

6) химический состав отходов и описание опасных свойств их компонентов;

7) рекомендуемые способы управления отходами;

8) необходимые меры предосторожности при управлении отходами;

9) требования к транспортировке отходов и проведению погрузочно-разгрузочных работ;

10) меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, связанных с опасными отходами, в том числе во время транспортировки и проведения погрузочно-разгрузочных работ;

11) дополнительную информацию (иную информацию, которую сообщает образователь отходов).

3. Форма паспорта опасных отходов утверждается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, заполняется отдельно на каждый вид опасных отходов и представляется в порядке, определяемом статьей 384 ЭК, в течение трех месяцев с момента образования отходов.

Программа управления отходами - статья 335. 1. Операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

Программа управления отходами разрабатывается согласно Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 146 Об утверждении Правил разработки программы управления отходами.

7.9 Рекомендации по управлению отходами и по вспомогательным операциям, технологии по выполнению указанных операций 

Система управления отходами является основным информационным звоном в системе управления окружающей средой на предприятии и имеет следующие цели:

 • уменьшение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК; 

• систематизация процессов образования, удаления и обезвреживания всех видовотходов в соответствии с действующими нормативными документами РК. 

Концепция управления отходами базируется на, так называемом, понятии «3Rs» - reduce (сокращение), reuse (повторное использование) и recycling (переработка). Наиболее предпочтительным является, безусловно, полное предотвращениевыбросов или их сокращение, далее, вниз по иерархии, следуют повторноеиспользование, переработка, энергетическая утилизация отходов и уничтожение. 

Работа любого предприятия неизбежно влечет за собой образование отходов производства и потребления (ОПП) и создает проблему их размещения, утилизацииили захоронения. Первым законодательным документом в области управленияотходами является Директива европейского Союза 75/442/ЕЭС от 15 июля 1975 года,в которой впервые были сформулированы и законодательно закреплены принципы обращения с отходами так называемая Иерархия управления отходами. 

Безопасное обращение с отходами с учетом международною опыта основывается на следующихосновных принципах (ст 329 Экологического кодекса РК): 

• предотвращение образования отходов (уменьшаяих количество и вредность, используя замкнутый цикл производства); 

• утилизация отходов до полного извлечения полезных свойств веществ (повторное использование сырья); 

• безопасное размещение отходов; 

• приоритет утилизации нал их размещением; • исключение из хозяйственного оборота не утилизируемых отходов (опасных, токсичных,радиоактивных); 

• размещение отходов без причинения вреда здоровью населения и нанесения ущерба окружающей среде.
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При применении принципа иерархии должны быть приняты во внимание принциппредосторожности и принцип устойчивого развития, технические возможности иэкономическая целесообразность, а также общий уровень воздействия наокружающую среду, здоровье людей и социально-экономическое развитие страны. 

Система управления предусматривает девять этапов технологического циклаотходов: 

1 этап - появление отходов, происходящее в технологических и эксплуатационныхпроцессах, а также от объектов в период их ликвидации; 

2 этап - сбор и (или) накопление отходов, которые должны проводиться вустановленных местах на территории владельца или другой санкционированнойтерритории; 

3 этап - идентификация отходов, которая может быть визуальной 

4 этап - сортировка, разделение и (или) смешение отходов согласно определеннымкритериям на качественно различающиеся составляющие; 

5 этап- паспортизация. Паспорт опасных отходов составляется и утверждаетсяфизическими и юридическими лицами, в процессе хозяйственной деятельностикоторых образуются опасные отходы; 

6 этап - упаковка отходов, которая состоит в обеспечении установленными методамии средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием,брикетированием с нанесением соответствующей маркировки) целостности исохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования,складирования, хранения в установленных местах; 

7 этап - складирование и транспортирование отходов. Складирование должноосуществляться в установленных (санкционированных) местах, где отходысобираются в специальные контейнеры. Транспортировку отходов следуетпроизводить в специально оборудованном транспорте, исключающем возможностьпотерь по пути следования и загрязнения окружающей среды, а такжеобеспечивающем удобства при перегрузке;

8 этап - хранение отходов. В зависимости от вида отходов хранение может быть открытым способом, под навесом, в контейнерах, шахтах или другихсанкционированных местах; 

9 этап - утилизация отходов. 

На первом подэтапе утилизации может быть произведена переработка бракованных или вышедших из употребления изделий, ихсоставных частей и отходов от них путем разработки (разукрупнения), переплавки, использования других технологий с обеспечением рециркуляции (восстановления)органической и неорганической составляющих, металлов и металлосоединений для повторного применения в народном хозяйстве, а также с ликвидацией вновьобразующихся отходов. 

Вторым подэтапом технологического цикла ликвидации опасных и других отходов является их безопасное размещение на соответствующихполигонах или уничтожение. 
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На предприятии сложилась определенная система сбора, накопления, хранения и вывоза отходов. Принципиально это система обеспечивает охрану окружающей среды. Отходы, образующиеся при нормальном режиме эксплуатации из-за их незначительного и постепенного накопления, сразу не вывозятся в места их утилизации, а собираются в пронумерованные контейнеры и хранятся на отведенных для этих целей площадок. Все образующиеся отходы на предприятии временно хранятся на площадках с последующей передачей специализированным организациям. Обращение с отходами осуществляется согласно разработанным внутренним инструкциям по обращению с отходами. Договора на вывоз и дальнейшую утилизацию всех образующихся отходов производства и потребления заключаются ежегодно.

Анализ отходов по участкам их образования, сбора и мест временного хранения, существующих способов утилизации приведены в таблицах ниже.

В систему управления отходами на предприятии также входит:

· расчет объемов образования отходов и корректировка объемов в соответствии с появлением новых технологий утилизации отходов и совершенствования технологических процессов на предприятии

· сбор и хранение отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения отходов

· вывоз отходов на утилизацию/переработку и в места захоронения по разработанным и согласованным графикам.

· оформление документации на вывоз отходов с указанием объемов вывозимых отходов

· регистрация информации о вывозе отходов в журналы учета и базу данных на предприятии.

· составление отчетов, предоставление отчетных данных в госорганы

· заключение договоров на вывоз с территории предприятия образующихся отходов.

Инвентаризация отходов

Инвентаризация отходов на объектах предприятия проводится ежегодно, и представляется установленный перечень всех отходов, образующихся в подразделениях предприятия.

Результаты инвентаризации учитывают при установлении стратегических экологических целей и на их основе разрабатывают мероприятия по регенерации,

утилизации, обезвреживанию, реализации и отправке на специализированные предприятия отходов производства, которые включаются в программу достижения стратегических экологических целей.

Учет отходов

Ответственным по учету всех отходов производства и потребления и осуществлению взаимоотношений со специализированными организациями является ответственный по ООС на предприятии.

Каждое производственное подразделение назначает ответственного за обращение с отходами. Ответственный за обращение с отходами, на основании инвентаризации отходов, ведет первичный учет объемов образования, сдачи на регенерацию, утилизации, реализации, отправки на специализированные предприятия и размещения на полигонах отходов, образованных в результате производственной и хозяйственной деятельности производственного подразделения.

Инженер по ООС готовит сводный отчет и представляет в областной статистический орган отчет по опасным отходам, выполняет расчеты платежей за размещение отходов в ОС.

Сбор, сортировка и транспортировка отходов

Порядок сбора, сортировки, хранения, утилизации, нейтрализации, реализации, размещения отходов и транспортировки производится в соответствии с требованиями к обращению с отходами, исходя из их уровня опасности («абсолютно» безопасные;

«абсолютно» опасные; «Зеркальные»)

На предприятии сбор отходов производится раздельно, в соответствии с требованиями к обращению с отходами по уровню опасности, видом отходов, методами реализации, хранения и размещения отходов. Для сбора отходов выделены специально отведенные места с установленными контейнерами для сбора отходов.

Контейнеры должны быть маркированы и окрашены в определенные цвета.

По мере наполнения тары транспортировка отходов организуется силами подразделения в соответствующие места временного сбора и хранения на предприятии.

Отходы, не подлежащие размещению на полигонах или регенерации на предприятии, должны транспортироваться на специализированные предприятия для утилизации, обезвреживания или захоронения.

Оформление документов на вывоз и погрузку отходов в автотранспорт осуществляет ответственный за обращение с отходами в производственном подразделении.

Транспортировку всех видов отходов следует производить автотранспортом, исключающим возможность потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды.

Транспортирование опасных отходов на специализированные предприятия и их реализация осуществляются на договорной основе.

Утилизация и размещение отходов

Утилизация и размещение отходов должны осуществляться способами, при которых воздействие на здоровье людей и окружающую среду не превышает установленных нормативов, а также предусматривается минимальный объем вновь образующихся отходов.

Утилизация отходов производства в подразделениях предприятия проводится в тех направлениях и объемах, которые соответствуют существующим производственным условиям.

Обезвреживание отходов

Обезвреживание отходов – обработка отходов, имеющая целью исключение их опасности или снижения уровня опасности до допустимого значения.

Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с проливом электролита от аккумуляторных батарей в помещении, предназначенном для хранения, предусмотрено наличие необходимого количества извести, соды, воды для нейтрализации.

7.10 Указание применяемых методов и технологий при выполнении указанных операций (в том числе типы и характеристики контейнеров, способы их герметизации, порядок и условия вывоза отходов, а также планируемые объекты размещения)

Для снижения воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления на предприятии предусматриваются следующие эффективные меры:

· обеспечение сбора, хранения и удаления отходов в соответствии с требованиями охраны окружающей среды: 

· временное складирование отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

· изоляция отходов высокой степени опасности; разделение несовместимых отходов; недопущение смешивания опасных отходов;

· осуществление транспортировки отходов с использованием специальных транспортных средств, оборудованных для данной цели;

· составление паспортов отходов;

· проведение периодического аудита системы управления отходами;

· максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;

· принятие мер предосторожности и проведение ежедневных профилактические работ в целях исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива;

· повторное использование отходов производства;

· заключение договоров со специализированным предприятием на переработку/утилизацию отходов производства и потребления.

К основным мероприятиям, обеспечивающим снижение негативного влияния на окружающую среду образующихся на предприятии отходов, относятся:

· уменьшение образования отходов у источника;

· минимизация образования отходов путем получения вторичного сырья;

· минимизация образования отходов путем их восстановления и повторного использования;

· организованное временное складирование и сбор отходов;

· организационные мероприятия.

При соблюдении всех предложенных решений и мероприятий образование и складирование отходов будет безопасным для окружающей среды.

Деятельность предприятия строится с учетом максимального использования всех доступных средств для сокращения объема образующихся отходов и использования их в качестве вторичного сырья.

Компания не останавливается на использовании описанных выше процедур и исследует возможность внедрения новых мероприятий вторичного или альтернативного использования отходов, которые направлены на снижение объемов отходов.

Применяются меры по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами, основывающиеся на иерархии в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды:

· предотвращение образования отходов;

· подготовка отходов к повторному использованию (операции по сортировке, обработке и накоплению образованных отходов);

· переработка, утилизация и удаление отходов согласно договорам, со специализированными организациями.

7.11 Описание вспомогательных операций, включая сортировку, предварительную обработку и обезвреживание отходов

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению. 

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

В рамках осуществления деятельности по данному проекту предусмотрены вспомогательные операции в виде сортировки следующих видов отходов:

Использованная тара из-под ЛКМ - предварительная сортировка, использование как вторсырье, при невозможности использования - вывоз на переработку/утилизацию в специализированную компанию для термического уничтожения на специализированной установке по переработке отходов

Использованная тара из-под химреагентов - предварительная сортировка, использование как вторсырье, при невозможности использования - вывоз на переработку/утилизацию в специализированную компанию для термического уничтожения на специализированной установке по переработке отходов

Строительные отходы - Повторное использование части строительных отходов, после сортировки. Сдача в специализированную организацию на переработку, либо утилизацию.

Организация мест временного хранения отходов

Образующиеся отходы производства подлежат временному размещению на территории предприятия. 

Временное хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов с учетом их изоляции и в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. 

Места временного складирования отходов - это специально оборудованные места, предназначенные для хранения отходов до момента их вывоза.

Временное складирование всех образующихся отходов осуществляется в специальных емкостях, контейнерах или под навесом в специально установленных местах, в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320 ЭК РК. При хранении отходов исключается их контакт с почвой и водными объектами. 

При соблюдении всех предложенных решений и мероприятий образование и складирование отходов будет безопасным для окружающей среды.

До момента вывоза отходов необходимо содержать в чистоте и производить своевременную санитарную уборку урн, контейнеров и площадок размещения и хранения отходов.

Организация и оборудование мест временного хранения отходов включает следующие мероприятия:

· использование достаточного количества специализированных контейнеров, емкостей для отходов;

· осуществление маркировки контейнеров для временного накопления отходов;

· своевременный вывоз образующихся отходов на оборудованные места и согласованные с госорганами полигоны.

Вывоз, регенерация и утилизация отходов

Вывозом всех отходов производства и потребления будет заниматься специализированная организация на договорной основе.

Отходы, подлежащие переработке металлолом, огарки сварочных электродов) вывозятся сторонними организациям по итогам проведения тендеров. 

Отходы, не подлежащие вторичной переработке, вывозятся на утилизацию и захоронение сторонним организациям согласно заключенным договорам.

При проведении работ планируется принять меры по заключении договоров со специализированными предприятиями, которые принимают отходы, в первую очередь, для утилизации, а потом уже для захоронения.

Передача отходов оформляется актом приема-передачи с приложением копии паспорта отходов. Сведения об образовании отходов и об их движении заносятся начальником объекта в журнал «учета образования и размещения отходов».

Сведения о системе передачи отходов с указанием метода утилизации отходов приведены в таблице.
Таблица 19 - Обращение с отходами согласно принципам иерархии.

	Наименование отходов
	предотвращение образования отходов
	подготовка отходов к повторному использованию
	переработка отходов
	утилизация отходов
	удаление отходов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Использованная тара ЛКМ
	Снижение объема тары из-под ЛКМ, за счет замены тары на более больший объем
	Подготовке не подлежит, ввиду не возможности
	Повторное использование после подготовки на специализированном предприятии
	-
	Захоронение на полигоне

	Коммунальные отходы (ТБО, смет с территории)
	Снижение предусмотрено при более рациональном использовании средств обихода
	Разбор и сортировка по морфологическому составу
	-
	термический метод утилизации в сторонней организации
	-

	Промасленная ветошь
	Снижение объемов отходов за счет сокращения использования ветоши (по возможности).
	Подготовке не подлежит, ввиду не возможности
	-
	термический метод утилизации в сторонней организации
	-

	Огарки сварочных электродов
	Снижение не предусмотрено
	Разбору и подготовке не подлежит
	Переработка вторичного сырья
	-
	-

	Строительные отходы
	Снижение предусмотрено при более тщательном закупе материалов при строительстве
	Разбор на составляющие части, при возможности повторное использование строительных материалов
	Сдача на переработку.
	 Сдача на утилизацию
	-

	Металлолом
	Снижение возможно при проведении антикоррозионных работ на предприятии
	Металлолом сдается на переработку, либо заинтересованным лицам для повторного использования
	переработка вторичного сырья 
	-
	-


7.12 Характеристика возможного загрязнения территории отходами производства и потребления (включая опасные свойства и физическое состояние отходов);

При эксплуатации месторождения образование отходов производства и потребления потенциально может привести к загрязнению территории в случае нарушения условий их накопления, повреждения емкостей или несвоевременного вывоза.

Основную потенциальную опасность представляют опасные отходы, в том числе промасленная ветошь, загрязненная тара и другие отходы, содержащие нефтепродукты и химические вещества. 

Данные отходы преимущественно находятся в твердом или жидком физическом состоянии и при ненадлежащем обращении могут привести к загрязнению почвы и грунта нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами.

К неопасным отходам относятся металлолом, строительные отходы, огарки сварочных электродов, коммунальные отходы. Данные отходы находятся преимущественно в твердом состоянии и при соблюдении установленных условий накопления существенного загрязнения компонентов окружающей среды не вызывают.

Для предотвращения загрязнения территории отходами предусматривается их раздельный сбор, временное накопление на гидроизолированных площадках в соответствующих промаркированных емкостях, недопущение смешивания отходов, контроль состояния емкостей и своевременный вывоз специализированными организациями.

При соблюдении предусмотренных условий сбора, накопления и вывоза отходов значительное загрязнение территории отходами производства и потребления не ожидается.

Таблица 20 – Характеристика отходов, образующихся при строительстве

	№ п/п
	Процесс образования (получения) отходов
	Наименование отходов
	Объем образования, тонн/год
	Морфологический (химический) состав отхода
	Класси-фикация отхо
	Период накопления
	Способ накопления отхода
	Сбор, транспортировка, обезвреживание, восстановление, утилизация и удаление отхода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Покрасочные работы
	Металлическая тара из- под ЛКМ
	0,4431
	Твердые (Уайт-спирит (нефтяной) /в пересчете на С/ (Растворитель стоддарда) [1294*] -30000мг/кг (3%), Диметилбензол (Ксилол; Смесь о-, м-, п- изомеров) [203] – 40000мг/кг (4%), ) Железо металлическое - 930000мг/кг (93%))
	Опасные

08 01 11*
	На срок не более 6 месяцев.
	Промаркированный металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой объемом 0,75м3, установлен на бетонном основании и огражденный с 3 сторон, по мере накопления вывоз на рециркуляцию в специализированную организацию, имеющую лицензию на обращение с опасными отходами.


	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей рециркуляцией металлов и их соединений

Транспортировка промышленных отходов к местам переработки производится транспортом специализированного оператора, имеющего уведомление.

При правильном сборе, хранении и транспортировке загрязнение территории отходами не предусматривается.

	2
	При обтирании загрязненных маслами или дизтопливом частей различного оборудования, спецтехники, или автотранспорта
	Промасленная ветошь
	0,035
	Тведые (алюминий - 13%, пластик - 3%, брезент, синтетическая ткань - 84%)
	Опасные

15 02 02*
	На срок не более 6 месяцев.
	Промаркированный металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой объемом 0,75м3, установлен на бетонном основании и огражденный с 3 сторон, по мере накопления вывоз на утилизацию в специализированную организацию, имеющую лицензию на обращение с опасными отходами 
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК для дальнейшего обезвреживания/ восстановления/ удаления

Транспортировка промышленных отходов к местам переработки производится транспортом специализированного оператора, имеющего уведомление.

При правильном сборе, хранении и транспортировке загрязнение территории отходами не предусматривается

	3
	Строительные работы
	Строительные отходы (отстаточный бетон и бетонный шлам)
	25
	Твердые/жидкие (Азотная кислота - 86.6%, Ртуть азотнокислая одноводная - 10.03%, Серебро азотнокислое - 1.79%, стекло - 0.83%, пластик - 0.77%)
	Неопасные

17 09 04
	На срок не более 6 месяцев.
	Промаркированный металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой объемом 0,75 м3, установлен на бетонном основании и огражденный с 3 сторон, по мере накопления вывоз на утилизацию в специализированную организацию
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей переработкой для повторного использования/утилизации я на полигон

Транспортировка промышленных отходов к местам переработки производится транспортом специализированного оператора, имеющего уведомление. 

При правильном сборе, хранении и транспортировке загрязнение территории отходами не предусматривается

	4
	В результате износа отдельных металлических конструкций и деталей, заменяемых при капитальных и текущих ремонтах, от износа инструмента, инвентаря и другого технологического оборудования
	Металлолом (смешанные металлы)
	25
	Твердые (Кремний -1000мг/кг (0.1%), Алюминий и его сплавы /в пересчете на алюминий/ - 1000мг/кг (0.1%), ) Железо металлическое – 967550мг/кг (96.755%), Титан /Wi=1000000/-100мг/кг (0.01%), Марганец (Марганец и его соединения) /в пересчете на марганца (IV) оксид/ [327] - 500мг/кг (0.05%), Магний -8500мг/кг (0.85%), Натрий -500мг/кг (0.05%), ) Калий -1200мг/кг (0.12%), Ванадий- 100мг/кг (0.01%), Медь - 17000 (1.7%), Хром /по "Критериям...", прил.4/ -600мг/кг (0.06%), Цинк /по "Критериям...", прил.4/ -1000мг/кг (0.1%), Кобальт (Кобальт металлический; Кобальт и его неорганические соединения) [311] – 100мг/кг (0.01%), Никель (Никель металлический) [419] – 200мг/кг (0.02%), Молибден и его неорганические соединения (Молибдена (III) оксид; Молибден (VI) окись; Молибдена трехокись; Парамолибдат аммония и др.) /по молибдену/ [403] – 650мг/кг (0.065%))
	Неопасные

16 01 17
	На срок не более 6 месяцев.
	Промаркированный металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой объемом 0,75 м3, установлен на бетонном основании и огражденный с 3 сторон, по мере накопления вывоз в специализированную организацию
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей разборкой на компоненты, сортировкой и переработкой вторичного сырья с рециркуляцией металлов и их соединений

Транспортировка промышленных отходов к местам переработки производится транспортом специализированного оператора, имеющего уведомление.

При правильном сборе, хранении и транспортировке загрязнение территории отходами не предусматривается

	5
	В результате проведения сварочных работ, которые производятся на специально оборудованных сварочных постах
	Огарки сварочных электродов
	0,0021
	Твердые (Железо металлическое – 950000мг/кг (95%), Сажа (Углерод; Углерод черный; Черный уголь) [583]-20000мг/кг (2%), Сажа (Углерод; Углерод черный; Черный уголь) [583]-20000мг/кг (2%))
	Неопасные

12 01 13
	На срок не более 6 месяцев.
	Промаркированный металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой объемом 0,75м3, установлен на бетонном основании и огражденный с 3 сторон, по мере накопления вывоз в специализированную организацию
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующей утилизацией

Транспортировка промышленных отходов к местам переработки производится транспортом специализированного оператора, имеющего уведомление.

При правильном сборе, хранении и транспортировке загрязнение территории отходами не предусматривается

	6
	Жизнедеятельность

персонала
	Коммунальные (смешанные отходы и раздельно собранные отходы, которые по своему характеру и составу сходны с отходами домашних хозяйств) Твердо-бытовые отходы
	1,35
	Твердые (органические материалы – 77%, полимеры (по полиэтилену) – 12%, стекло – 6%, металлы – 5%)
	Неопасные

20 03 01
	На срок не более 6 месяцев.
	Промаркированный металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой объемом 0,75м3, установлен на бетонном основании и огражденный с 3 сторон, по мере накопления вывоз на утилизацию в специализированную организацию
	Раздельный сбор с последующей погрузкой и транспортировкой специализированным транспортом, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, с последующим применением термического метода утилизации/ утилизация на полигон

Транспортировка промышленных отходов к местам переработки производится транспортом специализированного оператора, имеющего уведомление.

При правильном сборе, хранении и транспортировке загрязнение территории отходами не предусматривается


Таблица 21 – Характеристика отходов, образующихся при эксплуатации

	№ п/п
	Процесс образования (получения) отходов
	Наименование отходов
	Объем образования, тонн/год
	Морфологический (химический) состав отхода
	Класси-фикация отхо
	Период накопления
	Способ накопления отхода
	Сбор, транспортировка, обезвреживание, восстановление и удаление отхода

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	При обтирании загрязненных маслами или дизтопливом частей различного оборудования, спецтехники, или автотранспорта
	Промасленная ветошь
	0,0127
	Тведые (алюминий - 13%, пластик - 3%, брезент, синтетическая ткань - 84%)
	Опасные

15 02 02*
	На срок не более 6 месяцев.
	Промаркированный металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой объемом 0,75м3, установлен на бетонном основании и огражденный с 3 сторон, по мере накопления вывоз на утилизацию в специализированную организацию, имеющую лицензию на обращение с опасными отходами
	Раздельный сбор и транспортировка специализированной организацией, а также в соответствии со ст. 345 ЭК, для дальнейшего обезвреживания/ восстановления/ удаления.

Транспортировка промышленных отходов к местам переработки производится транспортом специализированного оператора, имеющего уведомление.

При правильном сборе, хранении и транспортировке загрязнение территории отходами не предусматривается


7.13 Производственный контроль при обращении с отходами

Производственный контроль при обращении с отходами предусматривает ведение учета объема, состава, режима их образования, хранения и отгрузки с периодичностью, достаточной для заполнения форм внутрипроизводственной и государственной статистической отчетности, которые регулярно направляются в территориальные природоохранные органы.

Параметры образования отходов производства и потребления, их циркуляция и удаление будут контролироваться и регулироваться в ходе основных технологических процессов.

Обращение со всеми видами отходов, их захоронение будет осуществляться в соответствии с документом, регламентирующим процедуры по обращению с отходами. Выполнение положений данного документа по организации сбора и удаления отходов обеспечит:

· соответствие природоохранному законодательству и нормативным документам по обращению с отходами в РК;

· соответствие политике по контролю рисков для здоровья, техники безопасности и окружающей среды;

· предотвращения загрязнения окружающей среды.

7.14 Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду.
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления включают следующие эффективные меры:

· обеспечение сбора, хранения и удаления отходов в соответствии с требованиями охраны окружающей среды:
· размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;

· отходы высокой степени опасности изолируются; несовместимые отходы физически разделяются; опасные отходы не смешиваются;

· транспортировка отходов осуществляется с использованием транспортных средств, оборудованных для данной цели;

· составление паспортов отходов;

· проведение периодического аудита системы управления отходами;

· максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;

· рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;

· закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;

· принятие мер предосторожности и проведение ежедневных профилактических работ для исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива;

· повторное использование отходов производства, для достиже6ния снижения использования сырьевых материалов;

· заключение контрактов со специализированными компаниями на утилизацию отходов производства и потребления.

7.15 Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления

Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления осуществляется по следующим критериям: величина воздействия, зона влияния и продолжительность воздействия.

1. Величина воздействия имеет четыре градации, которые выражают следующие типы:

пренебрежительно малая – без последствий;

незначительная – природные ресурсы могут восстанавливаться в течение одного сезона;

умеренная– ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;

значительная – значительный урон природным ресурсам, который порой приводит к необратимым последствиям.

2. Зона влияния. Эта категория оценки воздействия на окружающую природную среду имеет три градации:

локального масштаба – воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;

небольшого масштаба – в радиусе 100 м от границ производственной активности; 

регионального влияния – воздействие значительно выходит за границы проведения работ.

3. Продолжительность воздействия. Данная категория оценки содержит три параметра:

кратковременное – влияние источника воздействия только в течение проведения строительных работ;

среднее – результаты воздействия на окружающую среду могут проявляться до 3-х лет;

длительное – результаты воздействия на окружающую среду могут проявляться более 3-х лет.

ВЫВОД: Согласно вышеперечисленным категориям воздействия отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации объекта уровень экологического воздействия принимается как незначительная, локального масштаба и продолжительное.
7.16 Охрана флоры и фауны

Растительный покров является одним из важнейших компонентов ландшафтов. Нарушение естественного растительного покрова сопровождается формированием антропогенных модификаций природных территориальных комплексов, что активно проявляется в районе рассматриваемой территории. 

Растительный покров территории строительства объектов  месторождении  образован еркеково-полынными, крупняково-полынными группировками.

На основании вышеизложенного, величина негативного воздействия проекта на растительность оценивается как низкая, при этом область воздействия соответствует локальному масштабу, продолжительность воздействия – кратковременному.

7.16.1 Мероприятия по снижению негативного воздействия на растительный покров 

С целью снижения негативного воздействия на растительный мир проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия: 

· подъездные пути между участками работ проводить с учетом существующих границ и т.п., с максимальным использованием имеющейся дорожной сети; 

· применение техники и оборудования с отрегулированными двигателями, регламентирующими уровни шума и выбросов загрязняющих веществ в пределах установленных санитарно-гигиенических нормативов; 

· своевременный сбор и удаление отходов; 

· сведение к минимуму движения автотранспорта и техники по бездорожью; 

· предупреждение возникновения и распространения пожаров; 

· максимальное сохранение естественных ландшафтов. 

Негативное воздействие проектируемого объекта на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное, и будет ограничиваться выделением пыли во время автотранспортных работ. Растительный покров близлежащих угодий не будет поврежден. 

Влияния не изменят коренным образом структуру и направление развития экосистемы и ее способность к самовосстановлению после прекращения или уменьшения степени техногенного воздействия. 

В целом же, оценивая воздействие на растительный мир следует признать незначительным.

7.16.2 Мероприятия по снижению негативного воздействия на животный мир 

Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму возможное воздействие. 

Охране подлежат не только редкие, но и обычные, пока еще достаточно распространенные животные. 

Процессы строительства характеризуются высокими темпами работ, минимальной численностью одновременно занятых строителей, минимизацией монтажных операций на площадках, высокой квалификацией персонала, минимальной площадью земель, отводимых во временное пользование для технологических и социальных нужд строителей на время работ, оптимизация транспортной схемы и др. 

Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать: 

· инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся; 

· строгое соблюдение технологии; 

· запрещение кормления и приманки диких животных; 

· запрещение браконьерства и любых видов охоты; 

· использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом; 

·  ограждение всех технологических площадок, исключающее  случай-ное попадание на них животных;

· работы по восстановлению деградированных земель. 

Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на строительных площадках, необходимо: 

· помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации; 

· обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья; 

· снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных. 

Для сохранения среды обитания животных необходимо ограничить количество подъездных дорог. 

Требуется учитывать, что территория месторождения является зоной стабильной природно-очаговой эпизоотии инфекционных заболеваний. Многие из обитающих здесь грызунов являются носителями опасных болезней (песчанки). 

Следует предусмотреть мероприятия, ограничивающие контакты обслуживающего персонала с носителями переносчиков опасных заболеваний, обращая внимание на расположение особо крупных колоний этих животных. 

Необходимо обратить особое внимание на снижение отрицательного воздействия на особо охраняемые виды животных, занесенных в Красную книгу РК. В частности пропагандировать среди обслуживающего персонала недопустимость отлова и уничтожения пресмыкающихся. Предотвратить фактор беспокойства для птиц в гнездовой период. Проводить разъяснительную работу о предотвращении разорения легкодоступных гнезд и необходимости охраны хищных птиц. 

7.16.3 Оценка воздействий на ландшафты и меры по предотвращению, минимизации, смягчению негативных воздействий, восстановлению ландшафтов в случаях их нарушения
Основным компонентом природной среды, страдающим от техногенных воздействий при строительстве запроектированного объекта, является ландшафт, его поверхностный почво-растительный покров и подстилающие грунты.

Сам процесс строительства  характеризуется:

· высокими темпами работ;

· минимальной площадью земель отводимой под строительство.

При этом ущерб подстилающей поверхности вызывается применением тяжёлых транспортно-технологических средств. Именно в период строительства наносится максимальный ущерб почвенно-растительному покрову, малым водотокам, распугивается населяющая фауна. На этой же начальной фазе происходит физико-химическое загрязнение почв, грунтов, поверхностных вод горюче- смазочными материалами, твердыми отходами строительства.

В целях защиты подстилающей поверхности от повреждения и загрязнения во время строительства особое внимание должно быть уделено следующим мероприятиям:

· Проезд и работа строительной техники и механизмов должны осуществляться в пределах рекультивируемой  зоны строительства;

· Запрещается слив ГСМ вне специально оборудованных для этих целей мест;

· По завершению строительства необходимо тщательно произвести рекультивацию нарушенных земель.

7.17 Охрана недр

Геологическая среда, по сравнению с другими компонентами окружающей среды обладает некоторыми специфическими особенностями, определяющими специфику  оценки возможного ее изменения, это в первую очередь достаточная инерционность среды, необратимость процессов, вызванных внешними воздействием, низкая способность к самовосстановлению (по сравнению с некоторыми биологическими компонентами). 

Наиболее сложной и ответственной задачей при разработке нефтяных месторождений является охрана недр. Охрана недр должна осуществляться в строгом соответствии с Законом РК «О недрах и недропользовании» и Кодексом РК «О недрах и переработке минерального сырья».

Основным объектом воздействия на недра при проектируемых работах будут являться продуктивные нефтегазоносные горизонты. Воздействие на геологическую среду при выполнении работ может происходить в двух направлениях: загрязнение вследствие нарушения естественной сплошности геологических структур скважинами и загрязнение с поверхности земли.

Необходимый комплекс геолого-промысловых исследований при опробовании скважин и при их эксплуатации разработан, согласно «Единых правил охраны недр при разработке месторождений полезных ископаемых в Республике Казахстан».

Воздействие, обусловленное изменением свойств геологической среды, определяющее возможность поступления нефтяного флюида в затрубное пространство и связанное с этим загрязнение вышележащих горизонтов сведено к минимуму за счет принятых технологических решений. Проектными решениями предусмотрена конструкция скважин и технология пробной эксплуатации полностью обеспечивающая условия охраны недр, в первую очередь за счет ее прочности и долговечности, необходимой глубины спуска колонн, герметичности обсадных колонн, а также за счет изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницаемых пород и дневной поверхности. 

Основными требованиями по охране недр, будут являться мероприятия, направленные на рациональное и комплексное использование полезного ископаемого, обеспечение полноты извлечения, сохранения свойств энергетического состояния  верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений и просадок грунтов. Проектом предусмотрен обширный комплекс скважинных исследований, позволяющих выбрать оптимальный режим контроля за пластовым давлением в процессе дальнейшей промышленной эксплуатации:

· обеспечение полноты геологического изучения для оперативной оценки запасов месторождения;

· оперативная оценка извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих попутных компонентов;

· соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения нефтяных операций, консервации и ликвидации объектов недропользования;

· предотвращение открытого фонтанирования, поглощения промывочной жидкости, грифонообразования, обвалов стенок скважин и межпластовых перетоков нефти, газа и воды в процессе проходки, освоения и последующей пробной эксплуатации скважин;

· надежную герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их качественное цементирование и тем самым обеспечивая надежную изоляцию в пробуренных скважинах нефтеносных, газоносных и водоносных горизонтов по всему вскрытому разрезу;

· предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов, сохранение их естественного состояния при вскрытии, креплении и освоении;

· достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих  полезных ископаемых и попутных компонентов.

В целом, воздействие на недра при обустройстве м-ия, можно оценить как низкое, не вызывающее значимых изменений в геологической среде.

8. ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Эпидемиологическая ситуация по группе острых кишечных инфекций (ОКИ) в основном определяется уровнем санитарной благоустроенности населенных мест. Заболеваемость ОКИ, связанная с водным фактором распространения инфекции, регистрируется, преимущественно, в летне-осенний период, что обусловлено большей степенью контакта населения с водой.

В изогеографическом отношении описываемая территория относится к Западно-Казахстанскому автономному очагу чумы - особо опасной инфекции по классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Чума - природно-очаговое заболевание, приуроченное к определённым географическим зонам, где происходит расселение и размножение  её основных носителей и переносчиков. «Зона чумы» диких грызунов опоясывает весь земной шар по экватору в полосе между 500 С.Ш, и 400 Ю.Ш.

Хранителями возбудителя в природном очаге являются: большая песчанка, сурок, суслик, тушканчик, табарган, а всего более 235 видов и подвидов грызунов могут быть носителями чумы.

Кроме грызунов, в период эпизоотии, бактерии чумы выделяются от ежей, хорьков, корсаков, домашних кошек и верблюдов.

Острые эпизоотии чумы среди грызунов возникают при высокой плотности их расселения в природе и достаточной численности блох-переносчиков, а также при нарушении сложившегося стереотипа обитания, вызванного факторами беспокойства и разрушением мест обитания при перемещении грунта, движении транспорта и т. п.

Человек заражается, находясь в природных очагах, как правило, через укус блох.

В целях профилактики заражений чумой следует предусматривать:

· в связи с сезонностью регистрации чумы персонал, работающий на перемещении грунта, планировке, ремонтных работах, должен обеспечиваться защитной обувью (сапогами) и спецодеждой установленного типа;

· в инструкциях по ТБ следует внести раздел по противоэпидемической безопасности (нельзя прикасаться к павшим грызунам и хищникам, а также охотиться на грызунов в весенне-летний период и т. п.);

· инженерно-техническим работникам вменяется в обязанность контроль за соблюдением персоналом противоэпидемических требований.
9. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих санитарных правил «Санитарно - эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», и гигиенических нормативов «Санитарно - эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», и других республиканских и отраслевых нормативных документов. 

Основные требования радиационной безопасности предусматривают:

· исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;

· не превышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;

· снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

В настоящее время используются следующие единицы измерения радиоактивности:

· мкР/Час – микрорентген в час, мощность экспозиционной дозы (МЭД) рентгеновского или гамма-излучения, миллионная доля единицы радиоактивности – 1 Рентген в час; за 1 час облучения с МЭД равной 1000 мкР/Час человек получает дозу, равную 1000 мкР или 1 миллирентгену.

· мЗв  - милизиверт; эквивалентная доза поглощенного излучения, тысячная доля Зиверта. 1 Зиверт = 1 Джоуль на 1 кг биологической ткани и условно сопоставим с дозой, равной 100 Рентген в час.

· Бк – Беккерель; единица активности источника излучения, равная 1 распаду в секунду.

· Кюри – единица активности, равная 3,7*1010 распадов в секунду (эквивалентно активности 1 грамма радия, создающего на расстоянии 1 см мощность дозы 8400 Рентген в час.

Согласно гигиеническим нормативам, эффективная удельная активность природных образований, используемых в строительных материалах, а также отходов промышленных производств не должна превышать:

· для материалов, используемых  для строительства жилых и общественных зданий (1 класс) – 370 Бк/кг или 20 мкР/Час; 

· для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений  (2 класс) – 740 Бк/кг или 40 мкР/Час;

· для материалов, используемых в дорожном строительстве вне населенных пунктов (3 класс) – 1350 Бк/кг или 80 мкР/Час;

· при эффективной удельной активности больше 1350 Бк/кг использование материалов в строительстве запрещено. 

Проектом не предусматривается вскрытие радиоактивных пород, которое вызвало бы радиоактивное загрязнение окружающей среды.

Гамма-спектрометрический анализ материалов должен свидетельствовать, что активность определяемых элементов не превышает допустимых норм. Согласно ГОСТ 30108-94 «Материалы, изделия строительные. Определение удельной активности радионуклидов», допустимая норма для строительных материалов составляет для 232Th и 226R – 370Бк/кг.

Необходимо определить фоновые показатели ионизирующих излучений в лабораторных условиях отобранных проб почво-грунтов. По совокупности замеров уровня ионизирующего излучения результаты измерений не должны превышать естественного фона.

Проектируемый объем работ не требует проведения каких-либо защитных противорадиационных мероприятий.

Основываясь на результатах анализа современной радиационной обстановки, и учитывая, что при реализации проекта  не будут внедряться технологии и оборудование, нетипичные для существующего производства, можно ожидать, что при реализации проекта  не будут наблюдаться существенные изменения в радиационной обстановке.

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Мониторинг окружающей среды должен проводиться специализированной организацией, уполномоченной осуществлять подобную деятельность на объектах нефтедобычи Республики Казахстан.

Принцип мониторинга - проведение исследований на представительных участках и контрольных точках по стандартной номенклатуре, включающей исследования:

· атмосферного воздуха;

· почвы и грунтов;

· радиационной обстановки.

Анализ данных исследований позволит иметь исчерпывающую информацию для текущего и перспективного планирования мероприятий по снижению техногенного воздействия производственных факторов на окружающую среду.

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ
11.1 Методика оценки воздействия на окружающую среду в штатном режиме

Проведение оценки воздействия на окружающую среду является сложной задачей, поскольку приходится рассматривать множество факторов из различных сфер исследования. Кроме того, не все характеристики можно точно проанализировать и придать им  количественную оценку. В этом случае прибегают к одному из методов экспертного оценивания.

Методика основана на балльной системе оценок. В таблице представлены количественные характеристики критериев оценки.

Пространственный параметр воздействия определяется на основе анализа проектных технологических решений, математического моделирования процессов распространения загрязнения в окружающей среде или на основе экспертных оценок.

Приведенное в таблице разделение пространственных масштабов опирается на характерные размеры площади воздействия, которые известны из практики. В таблице также приведена количественная оценка пространственных параметров воздействия в условных баллах (рейтинг относительного воздействия).

Временной параметр воздействия на отдельные компоненты природной среды определяется на основе технического анализа, аналитических или экспертных оценок и выражается в пяти категориях.

Величина (интенсивность) воздействия также оценивается в баллах.

Для определения значимости (интегральной оценки) воздействия намечаемой деятельности на отдельный элемент окружающей среды выполняется комплексирование полученных для данного компонента окружающей среды показателей воздействия. Комплексный балл воздействия определяется путем перемножения баллов показателей воздействия по площади, по времени и интенсивности. Значимость воздействия определяется по пяти градациям. Градации интегральной оценки приведены в таблице.

Результаты комплексной оценки воздействия проектируемого объекта на окружающую среду в штатном режиме работ представляются в табличной форме. Для каждого вида деятельности определяются основные технологические процессы. Для каждого процесса определяются источники и факторы воздействия. С учетом природоохранных мер по уменьшению воздействия определяются ожидаемые последствия на ту или иную природную среду, и этим воздействиям дается интегральная оценка. В результате получается матрица, в которой в горизонтальных графах дается перечень природных сред, а по вертикали – перечень видов деятельности и соответствующие им источники и факторы воздействия. На пересечении этих граф выставляется показатель интегральной оценки (высокий, средний, низкий). Такая таблица дает наглядное представление о прогнозируемых воздействиях на компоненты окружающей среды.

Таблица 22 - Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий

	Масштаб воздействия (рейтинг относительно-го воздействия и нарушения)
	Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений

	Пространственный масштаб воздействия

	Локальный (1)
	Площадь воздействия  до  1 км2 для площадных объектов или в границах зоны отчуждения для линейных, но на удалении до 100 м от линейного объекта

	Ограниченный (2)
	Площадь воздействия до 10 км2 для площадных объектов или на удалении 1 км от линейного объекта 

	Местный  (3)
	Площадь воздействия в пределах 10-100 км2 для площадных объектов или 1-10 км от линейного объекта

	Региональный (4)
	Площадь воздействия более 100 км2 для площадных объектов или более 10 км от линейного объекта

	Временной масштаб воздействия 

	Кратковременный (1)
	Длительность воздействия до 6 месяцев

	Средней продолжительности  (2)
	От 6 месяцев до 1 года

	Продолжительный (3)
	От 1 года до 3-х лет

	Многолетний (4)
	От 3-х лет и более

	Интенсивность воздействия (обратимость изменения)

	Незначительная (1)
	Изменения среды не выходят за существующие пределы природной изменчивости

	Слабая (2)
	Изменения среды превышают пределы природной изменчивости,  но среда полностью самовосстанавливается

	Умеренная (3)
	Изменения среды превышают пределы природной изменчивости,  приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов 

	Сильная (4)
	Изменения среды приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху).

	Интегральная оценка воздействия (суммарная значимость воздействия)

	Воздействие низкой значимости  (1-8)
	последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность

	воздействие средней значимости (9-27)
	может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости

	воздействие высокой значимости  (28-64)
	имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных / чувствительных ресурсов


11.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух

Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве, будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, сварочных, покрасочных работах, также пыль, образуемая при и движении автотранспорта и при осуществлении земляных работ.

Выбросы при строительстве проектируемых объектов несут характер средний продолжительности (12 мес).

Компрессор  работающий от ДВС  является организованным источником выбросов,  работа компрессора  носит кртакосрочный  характер.
Строительная техника и транспорт, которые будут использованы при строительных работах, также сварочные, битумные и покрасочные работы являются источниками неорганизованных выбросов.

Основное загрязнение приходит на долю автотранспорта и спецтехники, работающей на дизтопливе.

В период эксплуатации  обустраиваемых скважин ЗВ будут выделятся от запорных арматур и фланцевых соединений выделяются незначительные выбросы углеводородов.

Проведенный расчет рассеивания приземных концентрации показал, что выбросы от  источников меньше одной ПДК на границе СЗЗ.

ВЫВОД: Строительство будет иметь средней продолжительности, что окажет незначительное воздействие на состояние атмосферного воздуха.

После окончания строительных работ воздействие прекратится, а показатель качества атмосферного воздуха не претерпит никаких изменений. 
Воздействие на атмосферный воздух при строительстве оценивается в пространственном масштабе, как локальный, во временном масштабе средний, по интенсивности воздействия, как незначительное. По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия в 1 балл. Масштаб воздействия низкий.

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации оценивается в пространственном масштабе, как локальное, во временном масштабе многолетний, по интенсивности воздействия, как незначительное. По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия в 4 балла. Категория значимости  низкая.

11.3 Оценка воздействия на поверхностные и подземные воды

Грунтовые воды на площадке строительства на глубине 8м не вскрыты.
Пресных вод в данном районе не обнаружено, поверхностные воды отсутствуют.

Организация рельефа на всех запроектированных скважинах выполняется посредством  выравнивания поверхности земли срезкой слоя грунта. Поверхности площадки придан двускатный профиль с уклоном от оси к краям 0,5-1%. Проезды и подъезды к подлежащим обустройству скважинам  не требуется.
ВЫВОД: Проектные решения обеспечивают комплексную защиту поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения. Все технологические решения по водоснабжению, канализации  и пожаротушению приняты и разработаны в соответствии с нормами, правилами и стандартами и соответствующими нормативными документами Республики Казахстан.

Воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве оценивается в пространственном масштабе, как локальный, во временном масштабе средний, по интенсивности воздействия, как незначительное. По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия в 1 балл. Масштаб воздействия низкий.
Воздействие на поверхностные и подземные воды при эксплуатации оценивается в пространственном масштабе, как локальное, во временном масштабе многолетний, по интенсивности воздействия, как незначительное. По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия в 4 балла. Категория значимости  низкая.

11.4 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвы

Основные проектируемые сооружения  размещены на существующем промысле, поэтому дополнительного отчуждения земель не требуется.
Проектные решения обеспечивают сосредоточение всего эксплуатационного оборудования на отдельных площадках, имеющих бордюрное ограждение или обвалование, что обеспечивает надежную защиту от разлива нефтепродуктов на рельеф, сводит к минимуму воздействие на окружающую среду.

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и биологический.

Мероприятия по биологической рекультивации земель проектом не предусматриваются в силу низкого бонитета и засоленности грунтов.

По окончанию обустройства объекта производится только техническая рекультивация земли, то есть вертикальная планировка площадки строительства под одну плоскость и очистка их от строительного мусора и металлолома

Мероприятия, обеспечивающие защиту почвы, складываются из организационно-технологических; проектно-конструкторских решений.

ВЫВОД:  По СНиП 1.02.01-85 разработку мероприятий по планировке и благоустройству промышленных площадок следует вести с учетом требований СНиП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий». На территории необходимо выполнить планировочные работы, ликвидировать ненужные выемки и насыпи, убрать строительный мусор и провести благоустройство земельного участка. 
Воздействие на земельные ресурсы и почву при строительстве оценивается в пространственном масштабе, как локальный, во временном масштабе средний, по интенсивности воздействия, как слабое. По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия в 2 балла. Масштаб воздействия низкий.
Воздействие на земельные ресурсы и почву при эксплуатации оценивается в пространственном масштабе, как локальное, во временном масштабе многолетний, по интенсивности воздействия, как незначительное.  По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия - низкое.

11.5. Оценка воздействия на недра

Геологическая среда, по сравнению с другими компонентами окружающей среды обладает некоторыми специфическими особенностями, определяющими специфику  оценки возможного ее изменения, это в первую очередь  достаточная инерционность среды, необратимость процессов, вызванных внешними воздействием, низкая способность к самовосстановлению (по сравнению с некоторыми биологическими компонентами). 

Наиболее сложной и ответственной задачей при разработке нефтяных месторождений является охрана недр. Охрана недр должна осуществляться в строгом соответствии с Кодексом РК «О недрах и недропользовании».

Основным объектом воздействия на недра при проектируемых работах будут являться продуктивные нефтегазоносные горизонты. Воздействие на геологическую среду при выполнении работ может происходить в двух направлениях: загрязнение вследствие нарушения естественной сплошности геологических структур скважинами и загрязнение с поверхности земли.

ВЫВОД: 
Основными требованиями по охране недр, будут являться мероприятия, направленные на рациональное и комплексное использование полезного ископаемого, обеспечение полноты извлечения, сохранения свойств энергетического состояния верхних частей недр с целью предотвращения землетрясений, оползней, подтоплений и просадок грунтов.

В целом, воздействие на недра по обустройству месторождения, можно оценить как низкое, не вызывающее значимых изменений в геологической среде.
11.6 Оценка воздействия на флору и фауну

Растительность района чрезвычайно неоднородна, имеет бедный видовой состав и сильно разрежена. По составу растительности месторождение относится к району поздне-хвалынской суглинистой равнины. Здесь наиболее распространены многолетне-солянково-злаково-полукустарнич-ковые сообщества с участием эфемеров. Из полукустарничков наиболее часто встречаются: сарсазан  и полыни - белоземельная, черная, солончаковая.

Животный мир рассматриваемой территории характеризуется обедненным видовым составом и сравнительно низкой численностью.

Ведущую роль среди животного населения играют членистоногие, пресмыкающиеся, рептилии, млекопитающие и птицы.

ВЫВОД: Проектными решениями обеспечиваются следующие мероприятия по охране флоры и фауны в границах  месторождения Каратурун Западный:

· ограждение всех технологических площадок, исключающее случайное  попадание на них животных;

· строгое запрещение кормление диких животных персоналом, а также  надлежащее хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных.

· проезд автотранспорта и спецтехника  осуществит строго со существующим  промысловым дорогам.

Воздействие на флору и фауну при строительстве оценивается в пространственном масштабе, как локальный, во временном масштабе средний, по интенсивности воздействия, как незначительное. 
Воздействие на флору и фауну при эксплуатации оценивается в пространственном масштабе, как локальное, во временном масштабе многолетний, по интенсивности воздействия, как незначительное.  По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия - низкое.

11.7 Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления

Оценка воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления осуществляется по следующим критериям: величина воздействия, зона влияния и продол-жительность воздействия.

Запроектированный производственный процесс сбора и учета нефтепродуктов практически является безотходным.

В период строительства сбор отходов (строительный мусор), тара от ЛКМ, огарок электродов производится в специализированные контейнеры, по предварительной договоренности вывозится на полигон складирования промышленных отходов.

Металлолом – сбор производится  в специализированные площадки, далее по предварительной договоренности вывозится  для дальнейшей утилизации или переработки.

ВЫВОД: Согласно вышеперечисленным категориям воздействия отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта, уровень экологического воздействия оценивается в пространственном масштабе, как локальный, во временном масштабе средний, по интенсивности воздействия, как незначительное. По интегральной оценке с суммарной значимостью воздействия в 1 балл. Масштаб воздействия низкий.
Воздействие отходов производства и потребления при эксплуатации оценивается в пространственном масштабе, как локальное, во временном масштабе многолетний, по интенсивности воздействия, как незначительное. По интегральной оценке с суммарной значимостью - воздействия низкое.

11.8 Социально-экономическое воздействие

Строительство объекта в рамках «Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3» рабочего проекта «Обустройство Месторождений Каратурун Морской, Каратурун Восточный. Система сбора и транспорта нефти на контрактных территориях ТОО «Бузачи Нефть»» (без сметной документации) будет оказывать положительный эффект в первую очередь на областном и республиканском уровне воздействия.
Увеличение добычи нефти и газа, отразится на благосостоянии, непосредственно  работников ТОО «Бузачи-Нефть» и их членов семей, т.е. население области.

ВЫВОД: Строительство оказывает прямое и косвенное благоприятное воздействие на финансовое и экономическое положение области (увеличению поступлений денежных средств в местный бюджет от реализации нефтепродуктов), а также увеличивает первичную и вторичную занятость местного населения.

Обобщенные выводы: На основании интегральной оценки можно сделать вывод, что по интенсивности воздействия на компоненты  окружающей среды, наибольшее воздействие будет оказываться на  почвенный покров, растительность.
В целом воздействие на окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов по категориям воздействия можно обозначить в пространственном масштабе – как локальное, при временном масштабе воздействия – средний, при интенсивности воздействия – как незначительное.

Так как проектируемые объекты располагаются на территории существующих месторождений,  по категории значимости масштаб  воздействия обозначен как – низкий.

11.9 Интегральная оценка на окружающую среду

Комплексная оценка воздействия всех операций, позволяет сделать вывод о том, какая природная среда оказывается под наибольшим влиянием со стороны факторов воздействия.

В таблицу сведены все основные операции, связанные с деятельностью предприятия и факторы воздействия, приведена оценка комплексного воздействия на перечисленные компоненты окружающей среды, подвергающиеся воздействию. 

В целом, положительных интегральных воздействий на компоненты природной среды от проектируемого объекта не отмечается, а отрицательное воздействие не выходит за пределы среднего уровня. 

Анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет сделать вывод о том, что строительство и эксплуатация проектируемого объекта при условии соблюдения технических решений (штатная ситуация) не оказывает значимого негативного воздействия на окружающую среду. В то же время, оказывается небольшое положительное воздействие на социально-экономическую сферу.

Таблица 23 - Интегральная оценка воздействия на природную среду при реализации проекта

	Компо-нент окружаю-щей среды
	Произ-водственная операция
	Показатели воздействия
	Интеграль-ная оценка воздейст-вия

	
	
	Пространст-венный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсив-

ность воздействия
	

	Атм. воздух
	Строительство 
	локальный (1)
	средний (2)
	Незначительная (1)
	Воздействие низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Незначительная  (1)
	

	Поверх-ностные и подземные воды
	Строительство 
	локальный (1)
	средний (2)
	Незначительная (1)
	Воздействие низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Незначительная  (1)
	

	Почвы
	Строительство 
	локальный (1)
	средний (2)
	Слабая (2)
	Воздействие низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Незначительная  (1)
	

	Раститель-ность
	Строительство 
	локальный (1)
	средний (2)
	Незначительная (1)
	Воздействие низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Незначительная  (1)
	

	Животный мир
	Строительство 
	локальный (1)
	средний (2)
	Незначительная (1)
	Воздействие низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Незначительная  (1)
	

	Отходы 
	Строительство 
	локальный (1)
	средний (2)
	Незначительная (1)
	Воздействие низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Незначительная  (1)
	

	Физи-ческое воздейст-вие
	Строительство 
	локальный (1)
	средний (2)
	Незначительная (1)
	Воздействие низкой значимости  (1-8)

	
	Эксплуатация 
	локальный (1)
	многолетний (4)
	Незначительная  (1)
	


12 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

Реализация проекта требует оценки экологического риска как функции вероятного события.

12.1 Возможные аварийные ситуации

С учетом вероятности возникновения аварийных ситуаций одним из эффективных методов минимизации ущерба от потенциальных аварий является готовность к ним - разработка вариантов возможного развития событий при аварии и методов реагирования на них.

Для отработанных привычных видов деятельности, отличающихся сравнительно невысокой сложностью и непродолжительностью деятельности, при оценке экологического риска может быть использован количественный подход.

Проведение проектных работ: подвоз оборудования, монтаж оборудования, сварочные работы, демонтаж оборудования - является хорошо отработанным, с изученной технологией видом деятельности, высококачественным оборудованием и высококвалифицированным персоналом. Исходя из общеотраслевых статистических данных, общая вероятность возникновения аварийных ситуаций составляет 0,02 процента.

В процессе проведения проектных работ могут возникнуть следующие осложнения

процесса:

• нарушение герметичности оборудования;

• нарушение норм и правил производства работ;

• угроза возникновения пожара на объектах предприятия.

• проливы жидких и пастообразных отходов при их транспортировке.

• физический износ, механические повреждения или температурная деформация

оборудования и систем трубопроводов.

12.2 Безопасность жизнедеятельности

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, хозяйствующему субъекту и окружающей среде.

Обеспечение безопасности является задачей не только предотвращения отравления выбросами вредных веществ населения близлежащих населенных пунктов и персонала, снижения до минимума вредного воздействия выбросов на окружающую природную среду региона в целом, но и минимизации экономических потерь, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. 

Основные принципы и способы обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрезвычайных ситуациях относятся следующие:

- прогнозирование и оценка возможности последствий чрезвычайных ситуаций;

- разработка мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а также на уменьшение их последствий;

- обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных способов его защиты.

12.3 Мероприятия по снижению экологического риска

Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварии возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.

Важную роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды во время проведения работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками компании и подрядчиков. При проведении работ необходимо уделять внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучение персонала и проведение практических занятий.

На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств. Значительно легче предупредить аварию, чем ее ликвидировать. Поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий, а именно проводить:

· систематический контроль за состоянием оборудования;

· планово-предупредительные ремонты оборудования;

· соблюдение правил техники безопасности;

· предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной, промышленной, санитарно-гигиенической и экологической безопасности

· химические реагенты должны храниться в герметичной таре на площадках и специальных складах;

· проведение рекультивации нарушенных земель;

· обеспечение движения транспортных средств в соответствии с разработанной транспортной схемой.

Существует три основных направления мер по обеспечению экологической безопасности проведения работ:

· первое – принятие технически грамотных и экономически целесообразных проектных решений;

· второе – качественное проведение строительно-монтажных работ;

· третье – проведение природоохранных и противоаварийных мероприятий.
12.4 Мероприятия по уменьшению последствий возможных чрезвычайных ситуаций

Предотвращение чрезвычайных ситуаций и их последствий обеспечивается за счет реализации заложенных в проекте мероприятий, направленных на снижение риска возникновения чрезвычайной ситуации и его локализацию.

Мероприятия по снижению последствий ЧС, заложенные в проект, проводятся по следующим направлениям: 

· рациональное расположение оборудования на технологических площадках;

· герметизация технологического процесса;

· обеспечение безопасности производства;

· обеспечение надежного электроснабжения;

· обеспечение защиты от пожаров;

· обеспечение защиты обслуживающего персонала;

· поддержание в исправном состоянии электрооборудования, средств молниезащиты, защиты от статистического электричества;

· обеспечение охраны объектов от несанкционированного доступа и террористических актов.
13 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Под аварией понимают существенные отклонения от нормативно-проектных или допустимых эксплуатационных условий производственно-хозяйственной деятельности по причинам, связанным с действиями человека или техническими средствами, а также в результате любых природных явлений (наводнение, землетрясение, оползни, ураганы и другие стихийные бедствия).

Возникающие на производстве аварии и риск их возникновения могут быть определены разными методами. Один из самых распространенных – построение дерева ошибок, т.е. логической структуры, описывающей причинно-следственную связь при взаимодействии основного технологического оборудования, человека и условий окружающей среды – всех элементов, способных вызвать и вызывающие отказы на производстве.

Причины отказов могут происходить по причине:

· природно-климатических условий, температуры окружающей среды;

· низкой квалификации обслуживающего персонала;

· нарушения трудовой и производственной дисциплины.
Степень риска производства зависит как от природных, так и техногенных факторов. Естественные факторы, представляющие угрозу проектируемым работам, характеризуются очень низкими вероятностями. При возникновении данных факторов строительные работы прекращаются.

Наибольшее число аварий возникает по субъективным причинам, т.е. по вине исполнителя трудового процесса. Поэтому при разработке мер профилактики и борьбы с авариями следует особо обращать внимание на строгое соблюдение требований и положений, излагаемых в производственных инструкциях.

Таким образом, при строгом соблюдении проектных решений и правил техники безопасности, применении современных технологий и трудовой дисциплины, при строительно-монтажных работах, позволяет судить о низкой степени возникновения аварийных ситуаций.

Оценки вероятного возникновения аварийной ситуации позволяют прогнозировать негативное воздействие аварий на компоненты окружающей среды. Такое воздействие может быть оказано на:

· атмосферный воздух;

· почвенно-растительные ресурсы.
14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проекте «Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3» рабочего проекта «Обустройство Месторождений Каратурун Морской, Каратурун Восточный. Система сбора и транспорта нефти на контрактных территориях ТОО «Бузачи Нефть»» (без сметной документации) достаточно полно освещены вопросы охраны окружающей природной среды.

Важнейшими экологическими проблемами при освоении месторождения  являются:

· охрана атмосферного воздуха;

· охрана почв и грунтов;

· охрана недр;

· охрана фауны и флоры;

· радиационная безопасность.

Эти проблемы при проектировании решаются комплексно и включают следующие основные положения:

· отработку наиболее эффективной технологии сбора, учета и транспортировки  нефти  месторождения  с высокой степенью защиты персонала промысла и исследовательской организации, а также с максимальной защитой окружающей природной среды по всем основным показателям;

· замер  и накопление продукции;

· первичную подготовку и средства для её дальнейшего транспорта на подготовку до товарного качества;

· унифицированную систему контроля, сигнализации, обеспечивающую   контроль за технологическими режимами, сигнализацию в случаях отклонения от заданных параметров и оперативное отключение в аварийных ситуациях;

· комплексную защиту животного мира, включая специальную конструкцию опор ЛЭП, ограждение производственных сооружений и площадок.

Все вышеперечисленное позволяет утверждать, что запроектированные сооружения соответствуют современным техническим требованиям и, при соблюдении технологических регламентов, обеспечат эксплуатацию их с минимальным ущербом окружающей природной среде.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области ООС.
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1. Расчеты выбросов в атмосферу. 
1.1 Расчет выбросов ЗВ при строительстве
Источник № 0101 – Ссварочный агрегат;

Список литературы: "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
[image: image9.emf]Наименование Обозн. Ед. изм. Кол-во Резуль-

тат

Исходные данные:

Мощность агрегата Р кВт 3,50

Общий расход топлива G т/год 0,022

Диам. выхлоп. трубы d м 0,2

Высота выхл. трубы H м 4

Время работы Т час/год 5,00

Удельный расход топлива В кг/час 4,400

Количество двигателей шт. 1

Согласно справочных час/год г/кг топл.

данных, значение е

со

7,2 30,0

выбросов  для стацион. е

NOх

10,30 43,0

дизельн. установок, е

сн

3,6 15,0

до кап.ремонт. Для устано- е

сажа

0,7 3,0

вок зарубежного производ. е

SO2

1,1 4,5

кол-во выбросов ум.в 2раз.- е

СН2О

0,15 0,6

для СО, 2.5р.-для NОх, 3,5р -е 

бензп.

0,000013 0,000055

для СН, С, форм,б(а)п

Количество выбросов:    Мсо

г/с

7,2* 3,5 * (1/3600)

0,0070

М

NOx

г/с 10,3* 3,5 * (1/3600) *0,8 0,0080

М

NO

г/с 10,3* 3,5 * (1/3600) *0,13 0,0013

M

CH

г/с

3,6* 3,5 * (1/3600)

0,0035

Mсажа

г/с

0,7* 3,5 * (1/3600)

0,0007

М

SO2

г/с

1,1* 3,5 * (1/3600)

0,0011

M

СН2О

г/с

0,15* 3,5 * (1/3600)

0,00015

M 

бензп.

г/с

1E-05* 3,5 * (1/3600)

1,3E-08

   Qсо

т/год

30* 0,022* (1/1000)

0,00066

Q

NOx

т/год

43* 0,022* (1/1000) *0,8

0,00076

Q

NO

т/год

43* 0,022* (1/1000) *0,13

0,00012

Q

CH

т/год

15* 0,022* (1/1000)

0,00033

Qсажа

т/год

3* 0,022* (1/1000)

0,00007

Q

SO2

т/год

4,5* 0,022* (1/1000)

0,00010

Q

СН2О

т/год

0,6* 0,022* (1/1000)

0,000013

Q 

бензп.

т/год

6E-05* 0,022* (1/1000)

1,2E-09

Исходные данные:

Удельный расход топлива b г/кВт*ч 1257

на эксп. реж.двиг.(паспорт)

Коэф.продувки = 1,18 f

Коэф.изб.воздуха = 1,8 n

Теор.кол-во возд.для сжиг.

1 кг топлива = 14,3 Lэ кг воз/кг топ.

кг/с

Gor

8,7200* 1E-06* 1257,1 * 3,5

0,0384

Удельн. вес отраб. газов кг/м

3

Yor  0,4627

Удельн.вес отраб.газов при

t = 0

0

C Yo кг/м

3

1,31

Температура отр. газов Tor

о

С 500

м

3/

с

Qor

0,0384 / 0,463

0,083

м/с

W

4* 0,083 / 3,14 * 0,2*0,2

2,641

Yor = Yo(при t=0

0

C)/(1+Tor/273), где

Скорость выхода ГВС из устья ист-ка

W =4 * Qor / пd

2

Q = (1/1000) * g * G

Расход отработ. газов от стац.диз.уст.

Gor = G

B

 * (1+1/(f *n*Lэ)), где

G

B

 = (1/1000) * (1/3600) * (b * P1 * f *n * Lэ)

Обьемный расход отр. газов

Qor = Gor / Yor, где

Расчет

Расчет выбросов ВХВ:

Максим-ный выброс i-го вещества (г/с) 

М = (1/3600) * e

 

*Р

Валовый выброс i-го вещества (т/г)


Источник №0102 – Компрессор;

Список литературы: "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
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тат

Исходные данные:

Мощность агрегата Р кВт 25,00

Общий расход топлива G т/год 0,588

Диам. выхлоп. трубы d м 0,2

Высота выхл. трубы H м 4

Время работы Т час/год 35,84

Удельный расход топлива В кг/час 8,200

Количество двигателей шт. 2

Согласно справочных час/год г/кг топл.

данных, значение е

со

7,2 30,0

выбросов  для стацион. е

NOх

10,30 43,0

дизельн. установок, е

сн

3,6 15,0

до кап.ремонт. Для устано- е

сажа

0,7 3,0

вок зарубежного производ. е

SO2

1,1 4,5

кол-во выбросов ум.в 2раз.- е

СН2О

0,15 0,6

для СО, 2.5р.-для NОх, 3,5р -е 

бензп.

0,000013 0,000055

для СН, С, форм,б(а)п

Количество выбросов:    Мсо

г/с

7,2* 25 * (1/3600)

0,0500

М

NOx

г/с 10,3* 25 * (1/3600) *0,8 0,0572

М

NO

г/с 10,3* 25 * (1/3600) *0,13 0,0093

M

CH

г/с

3,6* 25 * (1/3600)

0,0250

Mсажа

г/с

0,7* 25 * (1/3600)

0,0049

М

SO2

г/с

1,1* 25 * (1/3600)

0,0076

M

СН2О

г/с

0,15* 25 * (1/3600)

0,00104

M 

бензп.

г/с

1E-05* 25 * (1/3600)

9,0E-08

   Qсо

т/год

30* 0,588* (1/1000)

0,0176

Q

NOx

т/год

43* 0,588* (1/1000) *0,8

0,0202

Q

NO

т/год

43* 0,588* (1/1000) *0,13

0,0033

Q

CH

т/год

15* 0,588* (1/1000)

0,0088

Qсажа

т/год

3* 0,588* (1/1000)

0,0018

Q

SO2

т/год

4,5* 0,588* (1/1000)

0,0026

Q

СН2О

т/год

0,6* 0,588* (1/1000)

0,000353

Q 

бензп.

т/год

6E-05* 0,588* (1/1000)

3,2E-08

Исходные данные:

Удельный расход топлива b г/кВт*ч 328

на эксп. реж.двиг.(паспорт)

Коэф.продувки = 1,18 f

Коэф.изб.воздуха = 1,8 n

Теор.кол-во возд.для сжиг.

1 кг топлива = 14,3 Lэ кг воз/кг топ.

кг/с

Gor

8,7200* 1E-06* 328,0 * 25

0,0715

Удельн. вес отраб. газов кг/м

3

Yor  0,4627

Удельн.вес отраб.газов при

t = 0

0

C Yo кг/м

3

1,31

Температура отр. газов Tor

о

С 500

м

3/

с

Qor

0,0715 / 0,463

0,155

м/с

W

4* 0,155 / 3,14 * 0,2*0,2

4,922

Qor = Gor / Yor, где

Расчет

Расчет выбросов ВХВ:

Максим-ный выброс i-го вещества (г/с) 

М = (1/3600) * e

 

*Р

Валовый выброс i-го вещества (т/г)

Yor = Yo(при t=0

0

C)/(1+Tor/273), где

Скорость выхода ГВС из устья ист-ка

W =4 * Qor / пd

2

Q = (1/1000) * g * G

Расход отработ. газов от стац.диз.уст.

Gor = G

B

 * (1+1/(f *n*Lэ)), где

G

B

 = (1/1000) * (1/3600) * (b * P1 * f *n * Lэ)

Обьемный расход отр. газов


Источник № 0103 – Дизельная электростанция;

Список литературы: "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок. РНД 211.2.02.04-2004". Астана, 2004 г.
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тат

Исходные данные:

Мощность агрегата Р кВт 4,00

Общий расход топлива G т/год 0,002

Диам. выхлоп. трубы d м 0,2

Высота выхл. трубы H м 4

Время работы Т час/год 2,00

Удельный расход топлива В кг/час 0,800

Количество двигателей шт. 1

Согласно справочных час/год г/кг топл.

данных, значение е

со

7,2 30,0

выбросов  для стацион. е

NOх

10,30 43,0

дизельн. установок, е

сн

3,6 15,0

до кап.ремонт. Для устано- е

сажа

0,7 3,0

вок зарубежного производ. е

SO2

1,1 4,5

кол-во выбросов ум.в 2раз.- е

СН2О

0,15 0,6

для СО, 2.5р.-для NОх, 3,5р -е 

бензп.

0,000013 0,000055

для СН, С, форм,б(а)п

Количество выбросов:    Мсо

г/с

7,2* 4 * (1/3600)

0,0080

М

NOx

г/с 10,3* 4 * (1/3600) *0,8 0,0092

М

NO

г/с 10,3* 4 * (1/3600) *0,13 0,0015

M

CH

г/с

3,6* 4 * (1/3600)

0,0040

Mсажа

г/с

0,7* 4 * (1/3600)

0,0008

М

SO2

г/с

1,1* 4 * (1/3600)

0,0012

M

СН2О

г/с

0,15* 4 * (1/3600)

0,00017

M 

бензп.

г/с

1E-05* 4 * (1/3600)

1,4E-08

   Qсо

т/год

30* 0,002* (1/1000)

0,00005

Q

NOx

т/год

43* 0,002* (1/1000) *0,8

0,00006

Q

NO

т/год

43* 0,002* (1/1000) *0,13

0,00001

Q

CH

т/год

15* 0,002* (1/1000)

0,00002

Qсажа

т/год

3* 0,002* (1/1000)

0,000005

Q

SO2

т/год

4,5* 0,002* (1/1000)

0,00001

Q

СН2О

т/год

0,6* 0,002* (1/1000)

0,000001

Q 

бензп.

т/год

6E-05* 0,002* (1/1000)

8,8E-11

Исходные данные:

Удельный расход топлива b г/кВт*ч 200

на эксп. реж.двиг.(паспорт)

Коэф.продувки = 1,18 f

Коэф.изб.воздуха = 1,8 n

Теор.кол-во возд.для сжиг.

1 кг топлива = 14,3 Lэ кг воз/кг топ.

кг/с

Gor

8,7200* 1E-06* 200,0 * 4

0,0070

Удельн. вес отраб. газов кг/м

3

Yor  0,4627

Удельн.вес отраб.газов при

t = 0

0

C Yo кг/м

3

1,31

Температура отр. газов Tor

о

С 500

м

3/

с

Qor

0,0070 / 0,463

0,015

м/с

W

4* 0,015 / 3,14 * 0,2*0,2

0,480

Yor = Yo(при t=0

0

C)/(1+Tor/273), где

Скорость выхода ГВС из устья ист-ка

W =4 * Qor / пd

2

Q = (1/1000) * g * G

Расход отработ. газов от стац.диз.уст.

Gor = G

B

 * (1+1/(f *n*Lэ)), где

G

B

 = (1/1000) * (1/3600) * (b * P1 * f *n * Lэ)

Обьемный расход отр. газов

Qor = Gor / Yor, где

Расчет

Расчет выбросов ВХВ:

Максим-ный выброс i-го вещества (г/с) 

М = (1/3600) * e

 

*Р

Валовый выброс i-го вещества (т/г)


Источник № 0104 – Котел битумный;

Сборника методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами" Алматы, 1996 гг. 
[image: image12.emf]Наименование 

Обозн. Ед.изм. Кол-во Результат

Исходные данные:

Время работы Т час/год 20,33

Уд. вес дизтоплива p кг/м

3

0,86

Расход на горелку В кг/цикл 1769,28

Расход на горелку на 1т т-ва В кг/т 24

Расход дизтоплива В т/год 1,7693

Валовый выброс

М

NO2

т/год 0,001 * 1,7693* 42,75 * 0,0749 * (1 - 0) * 0,8 0,00453

Максимальный выброс

М

NO2

г/с 0,00453 *

106 / (

3600 * 20,33 ) 0,0619

Валовый выброс

М

NO

т/год 0,001 * 1,7693* 42,75 * 0,0749 * (1 - 0) * 0,13 0,000736

Максимальный выброс

М

NO

г/с 0,000736 *

106 / (

3600 * 20,33 ) 0,01006

зольность топлива Аr % 0,025

доля золы т-ва в уносе Х % 0,01

доля, уловл. в золоулов-ле g 0

Валовый выброс

М

сажа

т/год 1,7693 * 0,025 * 0,01 * (1 - 0) 0,0004

Максимальный выброс

М

сажа

г/с 0,0004423 *

106 / (

3600 * 20,3 ) 0,0060

содер-е серы в топливе Sr % 0,3

доля SO

2

, связ.летучей золой g' 0,02

доля SO

2

, уловл. В 

золоуловителе

g''

0

Валовый выброс

М

SO2

т/год 0,02 * 1,7693 * 0,3 * 0,98 0,0104

Максимальный выброс

М

SO2

г/с 0,0104 *

106 / (

3600 * 20,33 ) 0,1421

где Ссо = Qr*Kcо М

со

т/год 0,001 * 1,7693 * 14 * (1-0 / 100) 0,0242

Ксо = 0,32 М

со

г/с 0,0242 *

10

6 

/ (

3600 * 20,330 ) 0,3307

Qi

r

 = 42,75

0,110

Годовые выбросы (G, т/год), т/год

0,00039

М

сн

т/год 0,00039

М

сн

г/с 0,110



G = 0,16 * (27,97 * 1 + 4,26) * 187 * 0,7 * 2,25 * 2 / (10

4

 * 0,98 * (546+150+100)) = 

П

SO2

  = 0,02 *  В * Sr * (1 - g') *  (1 - g'')

П

СO

  = 0,001 *  Ссо * В * (1 - g

4

/100)

Выбросы углеводородов предельных при сливе гудронов (битума)  и его хранении рассчитываются по формуле : 

Максимально-разовые (М, г/с), г/с

М = (0,445 * 27,97 * 187 * 1,0 * 1,0 * 2) / (100 * (273 + 150)) = 



Расчет

Расчет:

П

NO2 

= 0,001 * В * Q * К

NOх

* (1 - b) * 0,8    где Q = 42,75 и К

NOх

 = 0,0749

П

NO 

= 0,001 * В * Q * К

NOх

* (1 - b) * 0,13    где Q = 42,75 и КNOх = 0,0749

Псажа  = В * Аr * Х * (1 - g)



 

max 2

max max

273 10
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æ

÷ B p t

t

V K K m P

M

 
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

 

 

min max 4

min max

546 10
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æ æ æ
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Источник № 6101 – Пперемещение грунта бульдозером

Расчет проведен по "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана, 2008 г.

[image: image13.emf]Наименование  Обозн.Ед.изм. Кол-во Результат

Исходные данные:

Количество переработ.грунта G т/час 201,5

Время работы бульдозера T час 10,00

Объем работ G т/год 2014,98

Количество работ-х машин ед. 1

Высота пересыпки Н м 0,5

Коэффициент, учитыв.высоту пересыпки В 0,4

Влажность грунта % до 10

Расчет:

Объем пылевыделения, где Мсек г/с 0,7523

Весовая доля пылев. фракции в материале 

(известняк)

К

1

0,04

Доля пыли, переход. в аэрозоль К

2

0,02

Коэффициент, учитыв. метеоусловия К

3

1,2

Коэффициент, учитыв. местные условия К

4

1,0

Коэффициент, учитыв. влажность 

материала

К

5

0,1

Коэффициент, учитыв. крупность мат-ла 

при размере куска 3-5 мм

К

7

0,7

Коэффициент для различных материалов в 

зависимости от типа грейфера

К

8

1

Коэффициент при мощном залповом сбросе 

материала при разгрузке автосамосвала

К

9

1

Эффективность пылеподавления h 50%

Общее пылевыделение Мгод т/год 0,0271

Расчет

Мсек =К

1

 * К

2

 *К

3

 * К

4

 * К

5

 * К

7

 *К

8

*К

9

*Gчас * B * 10

6 

/ 3600 * (1-ƞ)

Мгод =К1 * К2 *К3 * К4 * К5 * К7 *К8*К9*Gгод * B *(1-

ƞ

)


Источник № 6102 – Разработка грунта экскаватором

Расчет проведен по "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана, 2008 г.

[image: image14.emf]Наименование  Обозн.Ед.изм. Кол-во Результат

Исходные данные:

Количество переработ.грунта G т/час 38,6

Время работы  T час 52,20

Объем работ

м

3 1221,20

Объем работ тонн 2014,980

Плотность грунта p

т/м

3 1,65

Количество работ-х машин ед. 1

Высота пересыпки Н м 0,5

Коэффициент, учитыв.высоту пересыпки В 0,4

Влажность грунта % до 10

Расчет:

g =Р

1

 * Р

2

 *Р

3

 * Р

4

 * Р

5

 * Р

6

 * G * B * 10

6 

/ 3600 

Объем пылевыделения, где g г/с 0,1441

Весовая доля пылев. фракции в материале Р

1

0,04

Доля пыли, переход. в аэрозоль Р

2

0,02

Коэффициент, учитыв. метеоусловия Р

3

1,2

Коэффициент, учитыв. местные условия Р

4

1,0

Коэффициент, учитыв. влажность 

материала

Р

5

0,1

Коэффициент, учитыв. крупность мат-ла 

при размере куска 3-5 мм

Р

6

0,7

Эффективность пылеподавления h 50%

Общее пылевыделение М т/год 0,1441 * 52,2 * 3600 /

10

6 0,0271

Расчет


Источник № 6103 – Уплотнение грунта катком

Расчет проведен по "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана, 2008 г.

[image: image15.emf]Наименование Обоз. Ед. изм. Кол-во

Средняя скорость передвижения V км/час 3,5

Число ходок транспорта в час N ед/час 14

Ср. протяженность одной ходки на участке 

строительства L км 0,25

Число работающих машин на строительном участке 1

Время работы t час/год 1,00

Объем пылевыделения, Мсек г/с

0,00011

Коэф. зависящий от грузоподъемности С

1

1,3

Коэф. учитывающий ср.скорость передвиж. С

2

0,6

Коэф.учитывающий состояние дорог С

3

1

Коэф.учитывающий влажность материала С

6 

0,01

Коэф.учит. долю пыли, уносимый в атмосф. С

7

0,01

Пылевыделение на 1 км пробега g

1

1450

Общее пылевыделение Мгод т/год 0,0000004

Исходные данные:

Расчет производился по формулам:

М

сек

 = С

1

 * С

2

 * С

3

 * С

6

 * С

7

 * N * L * g

1

/ 3600, г/сек

М

год

 = М

сек 

* t * 3600 / 1000000, т/год


Источник № 6104 – Разгрузка пылящих материалов

[image: image16.emf]Грунт

Производительность разгрузки G = 10 т/час

Высота пересыпки = 2 м

Коэф.учит. высоту пересыпки В = 0,7 м

Количество привозного грунта, ЩГПС V = 2015 т

Влажность материала > 10  %

Время разгрузки 1 машины

t

1

= 2 мин

Грузоподъемность = 10 т

Время разгрузки машин            t = 6,7

Выброс пыли при разгрузке автосамосвалов рассчитывается по формуле [Методика, ф-ла 1]:

М = К

1

·К

2

·К

3

·К

4

·К

5

·К

7

·В·G·10

6

 / 3600   г/сек

где:  ЩПГС

К

1

 - Весовая доля пылевой фракции в материале[Методика, табл. 1] 0,04 0,04

К

2

 - Доля пыли переходящая в аэрозоль[Методика, табл. 1] 0,02 0,02

К

3

 - Коэф., учитывающий скорость ветра [Методика, табл.2] 1,2

К

4

 - Коэф., учитывающий местные условия [Методика,табл.3] 1

К

5

 - Коэф., учитывающий влажность материала [Методика, табл.4] 0,1

К

7

 - Коэф., учитывающий крупность материала [Методика, табл.5] 0,5

Объем пылевыделения при разгрузке привозного грунта (код загрязняющего вещества 2908):

М =0,04*0,02* 1 * 1 * 0,1 * 0,7 *0,7* 10 *

10

6

/3600 = г/сек

Г = 0,13*

7 *3600/10

6

=

Объем пылевыделения при разгрузке ПГС (код загрязняющего вещества 2908):

М =0,04*0,02* 1 * 1 * 0,1 * 0,5 *0,7* 10 *

10

6

/3600 = г/сек

Г = 0,09*

0 *3600/10

6

=

0,2240 0,0032

Код 

вещества

Общий выброс

Расчет выброса:

0,1307

Пыль неорган.  

2908

0,0032 т/пер.стр.

0,0933

0,000011 т/пер.стр.

Выбрасываемое 

вещество

0 маш-час

Теория расчета выброса:

Грунт

г/с т/пер.стр.

1,2

1

0,1

0,7

2

0,7

10

10

2

10

Расчет проведен по "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников",

Астана, 2008 г. - далее Методика

Исходные данные:

ЩПГС

10


Источник № 6105 – Автосамосвал (транспортировка)

Расчет проведен по "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", Астана, 2008 г.

[image: image17.emf]Наименование  Обозн. Ед.изм. Кол-во Результат

Исходные данные:

пылевыделение в атмосферу на 1 км прпбега q1 г 1450

пылевыделение с единицы фактической поверхности 

материала на платформе

q2

г/м

2 

0,002

Время работы  T час 168,48

число ходок автотранспорта N 1

Количество работ-х машин n ед. 2

средняя протяженность одной ходки L км 5

средняя скорость передвижения автотранспорта км/час 20

средняя площадь платформы F0 м2 6,6

Расчет: Q =(C

1

 * C

2

 *C

3

 * C

4

 *N * L*C

7

 * q1)/3600 + C4 * C5 * C6 * q2 * F0*n, г/с 

Объем пылевыделения, где Q г/с 0,05648

Коэф., учитыв. среднюю грузоподъемность 

автотранспорта

С1 1

Коэф., учитыв. среднюю скорость передвижения 

автотранспорта

С2 2

Коэф., учитыв. состояние дорог С3 1

Коэф., учитыв. профиль поверхности материала на 

платформе

С4 1,3

Коэф., учитыв. скорость обдува материала С5 1,2

Коэф., учитыв. влажность поверхности материала С6 0,1

Коэффициент, учитыв. долю пыли, уносимой в 

атмосферу

С7 0,01

Общее пылевыделение М т/год 0,0565 * 168,5 * 3600 /

10

6 0,0343

Расчет


Источник № 6106 – Газосварочные работы

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

[image: image18.emf]Э-42 Э-46

Э-50А

пропан-бутан

Расход электродов В

год

= 135,798 4,51 0,05 кг/год

В

час

= 0,54 0,03 0,002 кг/час

Удельный показатель свар.аэрозоля: К

к

м

= 16,7

11,5 26

г/кг

    в т.ч.  показатель оксид железа К

к

м

= 14,97

9,77 25

г/кг

              показатель соед.марганца К

к

м

= 1,73

1,73 1

г/кг

              показатель пыли неорганическая- SiO2 (20-70%) К

к

м

= г/кг

              показатель фториды К

к

м

= г/кг

Удельный показатель фтор. водорода К

к

м

= -

0,4 -

г/кг

              показатель азот диоксид  К

к

м

= г/кг

              показатель углерод оксид К

к

м

= г/кг

Степень очистки воздуха в аппарате η = 0 0

0

Время работы t = 250,0 150,0 22,2 час/год

Максимальные разовый выброс ЗВ от свар. агрегата рассчитывается согласно таблице 4.1 Приложения 1:

где,

B

час

  -                                расход применяемого сырья и материалов, кг/час;

К

к

м   

- удельный показатель выброса ЗВ "х" на единицу массы 

расходуемых сырья и материалов, г/кг

η степень очистки воздуха в соответствующем аппарате

Валовое кол-во ЗВ,выбрасываемое от свар. агрегата рассчитывается по следующей формуле:

где,

B

год

  -                                расход применяемого сырья и материалов, кг/год;

Выбрасываемое 

вещество

Код 

вещества

г/сек т/год

Fe

2

O

3

0123 0,0024 0,0021

Mn 0143 0,0003 0,0002

Теория расчета выброса:

Расчет выброса:



Расчет выбросов ЗВ проведен по "Методике определения эмиссий вредных веществ основным технологическим

оборудованием предприятий машиностроения", Астана, 2008г. - далее Методика

Исходные данные:

 

 

1 *

3600

*

х

м час

К В

 

 

1 *

10

К * В

6

х

м год

 

 

1 *

3600

*

х

м час

К В

 

 

1 *

10

К * В

6

х

м год


Источник № 6107 - Покрасочные работы

Расчет проведен по "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов. РНД 211.2.02.05-2004" Астана

[image: image19.emf]m

ф

тонн 0,0066

f

р

% масс 45

d¢

р

% масс 25

d¢¢

р

% масс 75
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% масс 62

час 500

m

м

кг/час 0,42

т/год т/год

г/с г/с

при нанесении лакокрасочного материала (окраска) 

г/с т/год

0616 0,2007 0,1444

2752 0,0007 0,0005

1401 0,2375 0,1801

1210 0,1096 0,0831

0621 0,5664 0,4295

Итого: 1,1150 0,8376

при осушке лакокрасочного материала

г/с т/год

0616 0,6021 0,4331

2752 0,0017 0,0014

1401 0,7090 0,5338

1210 0,3272 0,2464

0621 1,6907 1,2730

Итого: 3,3308 2,4878

г/с т/год

0616 0,8029 0,5775

2752 0,0024 0,0019

1401 0,9465 0,7140

1210 0,4369 0,3295

0621 2,2571 1,7025

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Пары растворителя при осушке (от общего содержания)

Содержание ацетона в летучей части ЛКМ

d

х

Содержание бутилацетата в летучей части ЛКМ

Содержание толуола в летучей части ЛКМ

Содержание ксилола в летучей части ЛКМ

d

х

Содержание уайт-спирита в летучей части ЛКМ

Время работы

Время работы

Расход ЛКМ (ХВ)

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Расчет проведен по "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при нанесении лакокрасочных материалов. РНД 211.2.02.05-2004" Астана

Исходные данные:

Фактический максимальный часовой расход ЛКМ

Расход ЛКМ (грунтовка ГФ-021)

Расход ЛКМ (краска БТ)

Расход ЛКМ (краска ПФ-115)

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Пары растворителя при окраске (от общего содержания)

Пары растворителя при осушке (от общего содержания)

Содержание ксилола в летучей части ЛКМ

d

х

Содержание уайт-спирита в летучей части ЛКМ

Пары растворителя при окраске (от общего содержания)

Пары растворителя при осушке (от общего содержания)

Пары растворителя при окраске (от общего содержания)

Пары растворителя при осушке (от общего содержания)

Содержание ксилола в летучей части ЛКМ

Время работы

Фактический максимальный часовой расход ЛКМ

Фактический максимальный часовой расход ЛКМ

Расход ЛКМ (растворитель Р-4)

Время работы

Фактический максимальный часовой расход ЛКМ

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Пары растворителя при окраске (от общего содержания)

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ

Пары растворителя при окраске (от общего содержания)

Пары растворителя при осушке (от общего содержания)

Содержание ацетона в летучей части ЛКМ

d

х

Содержание бутилацетата в летучей части ЛКМ

Содержание толуола в летучей части ЛКМ

Время работы

а) при окраске: б) при осушке:

Валовый выброс индивидуальных летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по 

Максимальный разовый выброс  летучих компонентов ЛКМ рассчитывается по 

а) при окраске: б) при осушке:

Фактический максимальный часовой расход ЛКМ

Теория расчета выброса:

Расчет выбросов:

Код

Наименование загрязняющего 

вещества

выброс

ксилол

уайт спирит

ацетон

Код

Наименование загрязняющего 

вещества

выброс

бутилацетат

толуол

Код

Наименование загрязняющего 

вещества

выброс

ксилол

ксилол

уайт спирит

ацетон

бутилацетат

толуол

уайт спирит

ацетон

бутилацетат

толуол

Сводные результаты расчета выбросов:
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Источник № 6108 – битумная обработка;

Сборника методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами" Алматы, 1996 гг.

Время работы, ч/год, T = 10

Примесь: 2754 Алканы С12-19 

Объем производства битума, т/год, MY = 2

Валовый выброс, т/год:

M = (1 * MY) / 1000 = (1 * 2) / 1000 = 0,002

Максимальный разовый выброс, г/с:

G = M * 106 / (T * 3600) = 0,002* 106 / (10 * 3600) = 0,0556

Источник № 6109 – Газорезка

Список литературы: Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005
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Исходные данные:

Толщина разрезаемого материала L мм 10

Уд.выброс оксидов марганца g г/ч 1,9

Уд. выброс оксид железа 129,1

Уд.выброс оксида углерода 63,4

Уд.выброс диоксида азота 64,1

Время работы Т час 118,07

 Расчет:

Выбросы ЗВ в атмосферу 

П

MnOx

г/с 0,0005

от газорезки составят:

т/год 0,00022

П

СО

г/с 0,0176

т/год 0,0075

П

NOх

г/с 0,0178

т/год 0,0076

П

Feo

г/с 0,0359

т/год 0,0152


Источник № 6110 – Шлифовальные работы

Список литературы:

[image: image21.emf]Время работы станка T = 4,1 час/год

Коэфф. гравитационного оседания k = 0,2

400 мм

Мощность станка  N = 4 кВт

Выброс ЗВ г/сек от станка рассчитывается по формуле 2:

M =  q * k

Выброс ЗВ т/год рассчитывается по формуле 1:

Г =  3600 * k * q * T / 10

6

, где

q - удельное выделение пыли технологическим оборудованием (Методика, табл. 1)

q (2902) = 0,03 г/сек

q (2930) = 0,02 г/сек

Объем выбросов пыли металлической (код вещества 2902):

М  = 0,03* 0,2= 0,0060 г/с

Г  = 3600* 0,2* 0,03* 4,1/10

6

= 0,0001 т/год

Объем выбросов пыли абразивной (код вещества 2930):

М  = 0,02* 0,2= 0,0040 г/с

Г  = 3600* 0,2* 0,02* 4,1/

10

6

= 0,0001 т/год

Расчет выбросов:

Расчет выбросов ЗВ проведен по "Методике расчета выбросов загрязняющих веществ

в атмосферу при механической обработке металлов РНД 211.2.02.06-2004", Астана, - далее Методика

Исходные данные:

Диаметр шлифовального круга

Теория расчета  выброса:


Источник №6111– Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб.

1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при работе с пластмассовыми материалами Приложение №5 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

2. Сборник "Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования отрасли". Харьков, 1991г.

3. "Удельные показатели образования вредных веществ от основных видов технологического оборудования...", М, 2006 г.

Вид работ: Сварка полиэтиленовых труб

Количество проведенных сварок стыков, шт./год, N = 100

"Чистое" время работы, час/год, _T_ = 23,81

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12), Q = 0.009

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.009 100 / 106 = 0.0000009

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ 106 / (_T_ 3600) = 0.0000009 106 / (23,81· 3600) = 0.0000105

Примесь: 0827 Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид) (646)

Удельное выделение загрязняющего вещества, г/на 1 сварку(табл.12), Q = 0.0039

Валовый выброс ЗВ, т/год (3), _M_ = Q · N / 106 = 0.0039 100 / 106 = 0.00000039

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с (4), _G_ = _M_ 106 / (_T_ 3600) = 0.00000039 106 / (23,81· 3600) = 0.0000045

Итого выбросы:

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0337
	Углерод оксид 
	0.0000105
	0,0000009

	0827
	Хлорэтилен (Винилхлорид, Этиленхлорид)
	0.0000045
	0,00000039


Источник №6112– Перфоратор электрический

Перфоратор электрический Список литературы: 1. Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №8 к Приказу Министра охраны окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ 2. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов Приложение №11 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п Тип источника выделения: Карьер Материал: Кирпич, бой 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 

Вид работ: Буровые и др. работы связанные с пылевыделением

Оборудование: Буровой станок БМК с пылеуловителем 

Интенсивность пылевыделения от единицы оборудования, г/ч(табл.16), G = 97 

Количество одновременно работающего данного оборудования, шт., N = 1 

Максимальный разовый выброс , г/ч, GC = N · G · (1-N1) = 1 · 97 · (1-0) = 97 

Максимальный разовый выброс, г/с (9), _G_ = GC / 3600 = 97 / 3600 = 0.02694 г/с

Время работы в год, часов, RT = 1733,86

Валовый выброс, т/год, _M_ = GC · RT · 10-6 = 97 · 1733,86· 10-6 = 0.1682 т/год

Итого выбросы от источника выделения: 

	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	0.02694
	0.1682


Источник №6113– Дрель электрическая.

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.06-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Механическая обработка чугуна

Местный отсос пыли не проводится

Тип расчета: без охлаждения

Технологическая операция: Обработка резанием чугунных деталей

Вид станков: Сверлильные станки

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ = 84,346

Число станков данного типа, шт. , _KOLIV_ = 1

Число станков данного типа, работающих одновременно, шт. , NS1 = 1

Примесь: 2902 Взвешенные вещества

Удельный выброс, г/c (табл. 4) , GV = 0.0011

Коэффициент гравитационного оседания (п. 5.3.2) , KN = 0.2

Валовый выброс, т/год (1) , _M_ = 3600 * KN * GV * _T_ * _KOLIV_ / 10 ^ 6 = 3600 * 0.2 * 0.0011 * 84,346* 1 / 10 ^ 6 = 0.000067

Максимальный из разовых выброс, г/с (2) , _G_ = KN * GV * NS1 = 0.2 * 0.0011 * 1 = 0.00022

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2902
	Взвешенные вещества
	0,00022
	0,000067


Источник № 6114 – Асфальтирование;

Сборника методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами" Алматы, 1996 гг.

Максимальный выброс углеводородов (код 2754), грамм в секунду от поверхности испарения  площади определяется по формуле :
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где: n – норма естественной убыли в весенне-летний период для соответствующей климатической зоны, кг/м2 в месяц;

F – площадь испарения поверхности, м2;

2592 – коэффициент перевода кг/мес. в г/с.

При расчете учитывается что в составе асфальта присутствует не боее 8% битума

Примесь: 2754 Алканы С12-19 

Максимальный разовый выброс, г/с:

G = 0,08 * 2,88 * 1074/2592 = 0,09547

Валовый выброс, т/год:

M = 0,08 * 2,88 * 0,0139 * 1074 / 1000 = 0,00344

Источник № 6115 – Бурильно-крановая машина (ямобур).

Список литературы:

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.
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Источник № 6116 – ДВС техники

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников Приложение №13 к Приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п.

	Механизм
	Расход топлива т/час
	Время работы, час
	Расход топлива, т/год
	Код ЗВ
	Удельный выброс, кг/т
	Выбросы, г/с
	Выбросы, т/год

	Бульдозер
	0,0109
	10
	0,11
	301
	40
	0,0969
	0,003488

	
	
	
	
	304
	40
	0,0157
	0,000567

	
	
	
	
	328
	15,5
	0,0469
	0,001690

	
	
	
	
	330
	20
	0,0606
	0,002180

	
	
	
	
	337
	100
	0,3028
	0,010900

	
	
	
	
	703
	0,00032
	0,0000010
	0,00000003

	
	
	
	
	2732
	30
	0,0908
	0,003270

	Каток
	0,00445
	1
	0,004
	301
	40
	0,0396
	0,000142

	
	
	
	
	304
	40
	0,0064
	0,000023

	
	
	
	
	328
	15,5
	0,0192
	0,000069

	
	
	
	
	330
	20
	0,0247
	0,000089

	
	
	
	
	337
	100
	0,1236
	0,000445

	
	
	
	
	703
	0,00032
	0,00000040
	0,000000001

	
	
	
	
	2732
	30
	0,0371
	0,000134

	Автокран
	0,008
	71,14
	0,57
	301
	40
	0,0711
	0,018212

	
	
	
	
	304
	40
	0,0116
	0,002959

	
	
	
	
	328
	15,5
	0,0344
	0,008821

	
	
	
	
	330
	20
	0,0444
	0,011382

	
	
	
	
	337
	100
	0,2222
	0,056912

	
	
	
	
	703
	0,00032
	0,00000071
	0,0000002

	
	
	
	
	2732
	30
	0,0667
	0,017074

	Экскаватор
	0,0138
	52,20
	0,72
	301
	40
	0,1227
	0,023052

	
	
	
	
	304
	40
	0,0199
	0,003746

	
	
	
	
	328
	15,5
	0,0594
	0,011166

	
	
	
	
	330
	20
	0,0767
	0,014407

	
	
	
	
	337
	100
	0,3833
	0,072036

	
	
	
	
	703
	0,00032
	0,00000123
	0,0000002

	
	
	
	
	2732
	30
	0,1150
	0,021611

	Поливомоечная машина
	0,00954
	14
	0,13
	301
	40
	0,0848
	0,004274

	
	
	
	
	304
	40
	0,0138
	0,000695

	
	
	
	
	328
	0,58
	0,0015
	0,000077

	
	
	
	
	330
	2
	0,0053
	0,000267

	
	
	
	
	337
	600
	1,5900
	0,080136

	
	
	
	
	703
	0,0002
	0,00000053
	0,00000003

	
	
	
	
	2704
	30
	0,0795
	0,004007

	автопогрузчик
	0,0075
	3
	0,023
	301
	40
	0,0667
	0,000720

	
	
	
	
	304
	40
	0,0108
	0,000117

	
	
	
	
	328
	15,5
	0,0323
	0,000349

	
	
	
	
	330
	20
	0,0417
	0,000450

	
	
	
	
	337
	100
	0,2083
	0,002250

	
	
	
	
	703
	0,00032
	0,0000007
	0,00000001

	
	
	
	
	2732
	30
	0,0625
	0,000675

	Автосамосвал
	0,0064
	168,48
	1,078
	301
	40
	0,0569
	0,034505

	
	
	
	
	304
	40
	0,0092
	0,005607

	
	
	
	
	328
	15,5
	0,0276
	0,016713

	
	
	
	
	330
	20
	0,0356
	0,021565

	
	
	
	
	337
	100
	0,1778
	0,107827

	
	
	
	
	703
	0,00032
	0,0000006
	0,0000003

	
	
	
	
	2732
	30
	0,0533
	0,032348


Итоговые выбросы:

	Код ЗВ
	Примесь
	г/с
	т/год

	301
	азота диоксид
	0,53858
	0,08439
	 

	304
	азота оксид
	0,08752
	0,01371
	 

	328
	сажа
	0,22134
	0,03888
	 

	330
	сера диоксид
	0,28891
	0,05034
	 

	337
	углерод оксид
	3,00806
	0,33051
	 

	703
	бензапирен
	0,00001
	0,0000008
	 

	2732
	керосин
	0,42542
	0,07511
	 

	2704
	бензин
	0,07950
	0,00401
	 


1.2 Расчет выбросов ЗВ при эксплуатации
Источник №0001 – Печь подогрева нефти П-1В
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Источник №0002 – Продувочная свеча печи
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Источник №6001 - Нефтегазовый сепаратор С-1;
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Источник №6002 - Газовый сепаратор ГС-2;
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Источник №6003 – Насос  Н-3А;

Источник №6004 - Насос  Н-3Б;
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Источник №6005 - Площадка печи подогрева нефти П-1В (ЗРА и ФС); Источник №6006 - Площадка нефтегазового сепаратора С-1 (ЗРА и ФС);

Источник №6007 - Площадка газового сепаратора ГС-2 (ЗРА и ФС); Источник №6008 – Площадка нефтяных насосов  Н-3А/Б (ЗРА и ФС);

Источник №6011 - Площадка дренажной емкости (ЗРА и ФС); Источник №6012 - Площадка нефтепровода (ЗРА и ФС); 
Источник №6013 - Площадка газопровода (ЗРА и ФС).
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Источник №6009 – Камера запуска скребка;

Источник №6010 – Камера приема скребка 

[image: image31.png]o . Facuerma accona| | BeOPOCs1 3B
B [ R — -
amononsa| 20 | suor | Pcversns |\ | B e | Ttomsen| Bt | spaner
M| e |3 e ey | 0Ty | o 3B Homenonanue 33 o
e L i o L el L P e | oven
@ opuers mrepe- s
6009 | Kamepa | 1 | 3PA | 0012996 | 0365 | 2 *C_| 0.0003% 8760 | 0415 | Cotece ymesonoponos npea. C1-C5 | 7252 | 000096 | 0,03039
e O 8 0 O O e 760 | 016 | Can ysrooposoe spen G610 255 | 000058 | 001135
apmora | T2 [0omos | 036 |3 | sc oo w8 [ oo0n o o35 oomms | omors
11 oA | ooess | ases |3 | ec [ ooomms via w16 ey 0.1 T oo | oam0s
1V oA | ooess | a5 |3 | ec [ ooomms va oo Sirnteron o3 | oomms | o000
000133 [ 0,04191
6010| Kamepa | 1 | 3PA | 0012996 | 0365 | 2 *C_| 0.0003% 8760 | 0415 | Cotece ymesonoponos npea. C1-C5 | 7252 | 000096 | 0,03039
I o 0 N O e 760 | 016 | Can ysrooposoe spen G610 255 | 000058 | 001135
apsona |1 A | ooumss | 036 |3 | sc oo w8 [ oo0n o o35 oomms | omors
11 oA | ooess | ases |3 | ec [ ooomms via w16 ey 0.1 T oo | oam0s
1V oA | ooess | a5 |3 | ec [ ooomms va oo Sirnteron o3 T oomms | ot
0,00133 | 0,04191





ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАСЧЕТЫ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИИ.

2.1 Ситуационные карты-схемы изолиний рассчитанных максимальных концентраций загрязняющих веществ 
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2.2 Расчет полей концентраций 
1. Общие сведения.

       Расчет проведен на УПРЗА "ЭРА" v2.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

   -----------------------------------------------------------------------------------------

  | Сертифицирована Госстандартом РФ рег.N РОСС RU.СП09.H00090 до 05.12.2015                |

  | Согласовывается в ГГО им.А.И.Воейкова начиная с 30.04.1999                              |

   -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Параметры города

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Название Каратурун

      Коэффициент А = 200

      Скорость ветра U* = 13.0 м/с

      Средняя скорость ветра=   3.7 м/с

      Температура летняя = 29.5 град.C

      Температура зимняя =  -3.0 град.C

      Коэффициент рельефа = 1.00

      Площадь города =   0.0 кв.км

      Угол между направлением на СЕВЕР и осью Х = 90.0 угловых градусов

      Фоновые концентрации на постах не заданы

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т     5.0  0.10 68.63  0.5390 240.0   112.0    97.0                     1.0 1.00 0 0.0510400

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

                 ПДКр для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

____________________________________________________________________

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 0001|    0.05104|  Т |    0.136 |   1.84  |   102.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.05104 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.136035 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    1.84 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 4500x4250 с шагом 250

 Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(U*) м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.84 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -956:  -951:  -946:  -939:  -931:  -920:  -910:  -896:  -882:  -866:  -850:  -830:  -811:  -789:  -768:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -30:   -69:  -108:  -146:  -185:  -223:  -261:  -297:  -334:  -370:  -406:  -440:  -474:  -507:  -539:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -743:  -719:  -692:  -666:  -637:  -608:  -577:  -546:  -514:  -481:  -447:  -413:  -377:  -341:  -304:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -570:  -601:  -630:  -659:  -685:  -712:  -736:  -761:  -782:  -804:  -823:  -843:  -859:  -875:  -889:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.015: 0.014: 0.015: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -268:  -230:  -192:  -154:  -115:   -76:   -37:     2:    41:    89:   137:   177:   216:   255:   294:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -903:  -913:  -924:  -932:  -939:  -944:  -948:  -950:  -952:  -952:  -952:  -950:  -948:  -944:  -939:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    332:   371:   409:   447:   483:   520:   556:   591:   626:   660:   693:   725:   756:   787:   816:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -932:  -924:  -913:  -903:  -889:  -875:  -859:  -843:  -823:  -804:  -782:  -761:  -736:  -712:  -685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    845:   871:   898:   922:   947:   968:   990:  1009:  1029:  1045:  1061:  1075:  1089:  1099:  1110:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -659:  -630:  -601:  -570:  -539:  -507:  -474:  -440:  -406:  -370:  -334:  -297:  -261:  -223:  -185:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1118:  1125:  1130:  1134:  1136:  1137:  1137:  1137:  1137:  1136:  1134:  1130:  1125:  1118:  1110:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -146:  -108:   -69:   -30:     9:    48:    93:   138:   182:   222:   261:   300:   339:   377:   416:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1099:  1089:  1075:  1061:  1045:  1029:  1009:   990:   968:   947:   922:   898:   871:   845:   816:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    454:   491:   528:   565:   601:   636:   671:   705:   738:   770:   801:   832:   861:   890:   916:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    787:   756:   725:   693:   660:   626:   591:   556:   520:   483:   447:   409:   371:   332:   294:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    943:   967:   991:  1013:  1035:  1054:  1073:  1090:  1106:  1120:  1134:  1144:  1155:  1162:  1170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    255:   216:   177:   137:    89:    41:     2:   -37:   -76:  -115:  -154:  -192:  -230:  -268:  -304:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1175:  1179:  1181:  1182:  1182:  1182:  1181:  1179:  1175:  1170:  1162:  1155:  1144:  1134:  1120:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -341:  -377:  -413:  -447:  -481:  -514:  -546:  -577:  -608:  -637:  -666:  -692:  -719:  -743:  -768:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1106:  1090:  1073:  1054:  1035:  1013:   991:   967:   943:   916:   890:   861:   832:   801:   770:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -789:  -811:  -830:  -850:  -866:  -882:  -896:  -910:  -920:  -931:  -939:  -946:  -951:  -956:  -957:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    738:   705:   671:   636:   601:   565:   528:   491:   454:   416:   377:   339:   300:   261:   222:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

 y=   -959:  -959:  -959:  -959:  -957:  -956:

----------:------:------:------:------:------:

 x=    182:   138:    93:    48:     9:   -30:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=    93.1 м    Y=  1137.5 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01530 доли ПДК  |

                                     |       0.00306 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   179 град.

                       и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     0.0510|   0.015295 | 100.0  | 100.0 | 0.299671263  |

|                        В сумме =   0.015295    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   УПРЗА ЭРА v2.0

        Группа точек 001

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (4)

Точка 90. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=  -656.0 м    Y=   852.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01462 доли ПДК  |

                                     |       0.00292 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   135 град.

                       и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     0.0510|   0.014623 | 100.0  | 100.0 | 0.286506087  |

|                        В сумме =   0.014623    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (6)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т     5.0  0.10 68.63  0.5390 240.0   112.0    97.0                     1.0 1.00 0 0.0082900

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (6)

                 ПДКр для примеси 0304 = 0.40000001 мг/м3

____________________________________________________________________

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 0001|    0.00829|  Т |    0.011 |   1.84  |   102.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.00829 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.011047 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    1.84 м/с        |

|------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 0.05 долей ПДК |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (6)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 4500x4250 с шагом 250

 Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(U*) м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.84 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (6)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0304 - Азот (II) оксид (6)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0330 - Сера диоксид (516)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т     5.0  0.10 68.63  0.5390 240.0   112.0    97.0                     1.0 1.00 0 0.0000560

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0330 - Сера диоксид (516)

                 ПДКр для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

____________________________________________________________________

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 0001| 0.00005600|  Т |0.0000597 |   1.84  |   102.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq = 0.00005600 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.000060 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    1.84 м/с        |

|------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 0.05 долей ПДК |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0330 - Сера диоксид (516)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 4500x4250 с шагом 250

 Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(U*) м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.84 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0330 - Сера диоксид (516)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0330 - Сера диоксид (516)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0337 - Углерод оксид (584)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т     5.0  0.10 68.63  0.5390 240.0   112.0    97.0                     1.0 1.00 0 0.0318300

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0337 - Углерод оксид (584)

                 ПДКр для примеси 0337 = 5.0 мг/м3

____________________________________________________________________

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 0001|    0.03183|  Т |    0.003 |   1.84  |   102.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.03183 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.003393 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    1.84 м/с        |

|------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 0.05 долей ПДК |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0337 - Углерод оксид (584)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 4500x4250 с шагом 250

 Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(U*) м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.84 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0337 - Углерод оксид (584)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0337 - Углерод оксид (584)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0410 - Метан (727*)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0001 Т     5.0  0.10 68.63  0.5390 240.0   112.0    97.0                     1.0 1.00 0 0.0318300

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0410 - Метан (727*)

                 ПДКр для примеси 0410 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

____________________________________________________________________

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 0001|    0.03183|  Т | 0.000339 |   1.84  |   102.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.03183 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.000339 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    1.84 м/с        |

|------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 0.05 долей ПДК |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0410 - Метан (727*)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 4500x4250 с шагом 250

 Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(U*) м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.84 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0410 - Метан (727*)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0410 - Метан (727*)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 0002 Т     5.0 0.050 0.150  0.0003 200.0   112.0    97.0                     1.0 1.00 0   13.0000

000101 6001 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0278330

000101 6002 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0146000

000101 6003 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0060200

000101 6004 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0060200

000101 6005 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0038500

000101 6006 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0038500

000101 6007 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0038500

000101 6008 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0077100

000101 6009 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0009600

000101 6010 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0009600

000101 6011 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0038500

000101 6012 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0096400

000101 6013 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0096400

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

                 ПДКр для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 0002|   13.00000|  Т |    5.143 |   0.50  |    12.5  |

|   2 |000101 6001|    0.02783|  П |    0.020 |   0.50  |    11.4  |

|   3 |000101 6002|    0.01460|  П |    0.010 |   0.50  |    11.4  |

|   4 |000101 6003|    0.00602|  П |    0.004 |   0.50  |    11.4  |

|   5 |000101 6004|    0.00602|  П |    0.004 |   0.50  |    11.4  |

|   6 |000101 6005|    0.00385|  П |    0.003 |   0.50  |    11.4  |

|   7 |000101 6006|    0.00385|  П |    0.003 |   0.50  |    11.4  |

|   8 |000101 6007|    0.00385|  П |    0.003 |   0.50  |    11.4  |

|   9 |000101 6008|    0.00771|  П |    0.006 |   0.50  |    11.4  |

|  10 |000101 6009|    0.00096|  П | 0.000686 |   0.50  |    11.4  |

|  11 |000101 6010|    0.00096|  П | 0.000686 |   0.50  |    11.4  |

|  12 |000101 6011|    0.00385|  П |    0.003 |   0.50  |    11.4  |

|  13 |000101 6012|    0.00964|  П |    0.007 |   0.50  |    11.4  |

|  14 |000101 6013|    0.00964|  П |    0.007 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =   13.09878 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      5.213809 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 4500x4250 с шагом 250

 Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(U*) м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -956:  -951:  -946:  -939:  -931:  -920:  -910:  -896:  -882:  -866:  -850:  -830:  -811:  -789:  -768:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -30:   -69:  -108:  -146:  -185:  -223:  -261:  -297:  -334:  -370:  -406:  -440:  -474:  -507:  -539:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cc : 1.342: 1.340: 1.334: 1.331: 1.325: 1.322: 1.315: 1.312: 1.306: 1.306: 1.303: 1.303: 1.300: 1.300: 1.297:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -743:  -719:  -692:  -666:  -637:  -608:  -577:  -546:  -514:  -481:  -447:  -413:  -377:  -341:  -304:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -570:  -601:  -630:  -659:  -685:  -712:  -736:  -761:  -782:  -804:  -823:  -843:  -859:  -875:  -889:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cc : 1.297: 1.294: 1.294: 1.291: 1.291: 1.288: 1.290: 1.290: 1.293: 1.294: 1.297: 1.297: 1.301: 1.301: 1.305:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -268:  -230:  -192:  -154:  -115:   -76:   -37:     2:    41:    89:   137:   177:   216:   255:   294:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -903:  -913:  -924:  -932:  -939:  -944:  -948:  -950:  -952:  -952:  -952:  -950:  -948:  -944:  -939:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026:

Cc : 1.305: 1.309: 1.309: 1.313: 1.316: 1.323: 1.327: 1.334: 1.337: 1.337: 1.338: 1.335: 1.329: 1.326: 1.323:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    332:   371:   409:   447:   483:   520:   556:   591:   626:   660:   693:   725:   756:   787:   816:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -932:  -924:  -913:  -903:  -889:  -875:  -859:  -843:  -823:  -804:  -782:  -761:  -736:  -712:  -685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cc : 1.324: 1.321: 1.321: 1.318: 1.318: 1.315: 1.314: 1.311: 1.310: 1.309: 1.312: 1.312: 1.315: 1.314: 1.317:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    845:   871:   898:   922:   947:   968:   990:  1009:  1029:  1045:  1061:  1075:  1089:  1099:  1110:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -659:  -630:  -601:  -570:  -539:  -507:  -474:  -440:  -406:  -370:  -334:  -297:  -261:  -223:  -185:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:

Cc : 1.316: 1.319: 1.318: 1.320: 1.320: 1.326: 1.328: 1.333: 1.335: 1.341: 1.342: 1.346: 1.347: 1.352: 1.357:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1118:  1125:  1130:  1134:  1136:  1137:  1137:  1137:  1137:  1136:  1134:  1130:  1125:  1118:  1110:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -146:  -108:   -69:   -30:     9:    48:    93:   138:   182:   222:   261:   300:   339:   377:   416:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.027: 0.027: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.028: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:

Cc : 1.365: 1.369: 1.376: 1.379: 1.385: 1.386: 1.396: 1.392: 1.390: 1.385: 1.377: 1.371: 1.362: 1.358: 1.353:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1099:  1089:  1075:  1061:  1045:  1029:  1009:   990:   968:   947:   922:   898:   871:   845:   816:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    454:   491:   528:   565:   601:   636:   671:   705:   738:   770:   801:   832:   861:   890:   916:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cc : 1.351: 1.345: 1.342: 1.335: 1.332: 1.325: 1.321: 1.317: 1.317: 1.313: 1.313: 1.309: 1.309: 1.305: 1.305:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    787:   756:   725:   693:   660:   626:   591:   556:   520:   483:   447:   409:   371:   332:   294:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    943:   967:   991:  1013:  1035:  1054:  1073:  1090:  1106:  1120:  1134:  1144:  1155:  1162:  1170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cc : 1.301: 1.300: 1.296: 1.297: 1.297: 1.299: 1.299: 1.301: 1.301: 1.304: 1.303: 1.306: 1.305: 1.307: 1.307:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    255:   216:   177:   137:    89:    41:     2:   -37:   -76:  -115:  -154:  -192:  -230:  -268:  -304:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1175:  1179:  1181:  1182:  1182:  1182:  1181:  1179:  1175:  1170:  1162:  1155:  1144:  1134:  1120:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cc : 1.311: 1.313: 1.319: 1.322: 1.321: 1.321: 1.318: 1.311: 1.308: 1.302: 1.299: 1.293: 1.293: 1.289: 1.290:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -341:  -377:  -413:  -447:  -481:  -514:  -546:  -577:  -608:  -637:  -666:  -692:  -719:  -743:  -768:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1106:  1090:  1073:  1054:  1035:  1013:   991:   967:   943:   916:   890:   861:   832:   801:   770:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026:

Cc : 1.286: 1.287: 1.284: 1.284: 1.282: 1.282: 1.280: 1.281: 1.279: 1.280: 1.278: 1.280: 1.281: 1.285: 1.286:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -789:  -811:  -830:  -850:  -866:  -882:  -896:  -910:  -920:  -931:  -939:  -946:  -951:  -956:  -957:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    738:   705:   671:   636:   601:   565:   528:   491:   454:   416:   377:   339:   300:   261:   222:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.026: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:

Cc : 1.290: 1.291: 1.296: 1.297: 1.302: 1.303: 1.308: 1.309: 1.314: 1.316: 1.325: 1.329: 1.337: 1.341: 1.349:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

 y=   -959:  -959:  -959:  -959:  -957:  -956:

----------:------:------:------:------:------:

 x=    182:   138:    93:    48:     9:   -30:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027: 0.027:

Cc : 1.353: 1.355: 1.359: 1.351: 1.347: 1.342:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=    93.1 м    Y=  1137.5 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02791 доли ПДК  |

                                     |       1.39551 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   179 град.

                       и скорости ветра 13.00 м/с

Всего источников: 14. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0002| Т |    13.0000|   0.027590 |  98.9  |  98.9 | 0.002122313  |

|                        В сумме =   0.027590     98.9                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000320      1.1                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   УПРЗА ЭРА v2.0

        Группа точек 001

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

Точка 90. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=  -656.0 м    Y=   852.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.02609 доли ПДК  |

                                     |       1.30445 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   135 град.

                       и скорости ветра 13.00 м/с

Всего источников: 14. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0002| Т |    13.0000|   0.025790 |  98.9  |  98.9 | 0.001983845  |

|                        В сумме =   0.025790     98.9                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000299      1.1                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 6001 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0102860

000101 6002 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0054000

000101 6003 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0022244

000101 6004 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0022244

000101 6005 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0014200

000101 6006 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0014200

000101 6007 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0014200

000101 6008 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0028500

000101 6009 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0003600

000101 6010 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0003600

000101 6011 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0014200

000101 6012 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0035600

000101 6013 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0035600

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

                 ПДКр для примеси 0416 = 30.0 мг/м3 (ОБУВ)

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 6001|    0.01029|  П |    0.012 |   0.50  |    11.4  |

|   2 |000101 6002|    0.00540|  П |    0.006 |   0.50  |    11.4  |

|   3 |000101 6003|    0.00222|  П |    0.003 |   0.50  |    11.4  |

|   4 |000101 6004|    0.00222|  П |    0.003 |   0.50  |    11.4  |

|   5 |000101 6005|    0.00142|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|   6 |000101 6006|    0.00142|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|   7 |000101 6007|    0.00142|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|   8 |000101 6008|    0.00285|  П |    0.003 |   0.50  |    11.4  |

|   9 |000101 6009|    0.00036|  П | 0.000429 |   0.50  |    11.4  |

|  10 |000101 6010|    0.00036|  П | 0.000429 |   0.50  |    11.4  |

|  11 |000101 6011|    0.00142|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|  12 |000101 6012|    0.00356|  П |    0.004 |   0.50  |    11.4  |

|  13 |000101 6013|    0.00356|  П |    0.004 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.03650 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.043461 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 0.05 долей ПДК |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 4500x4250 с шагом 250

 Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(U*) м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0416 - Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0602 - Бензол (64)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 6001 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0001340

000101 6002 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000700

000101 6003 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000290

000101 6004 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000290

000101 6005 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000200

000101 6006 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000200

000101 6007 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000200

000101 6008 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000400

000101 6009 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000050

000101 6010 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000050

000101 6011 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000200

000101 6012 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000500

000101 6013 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000500

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0602 - Бензол (64)

                 ПДКр для примеси 0602 = 0.30000001 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 6001|    0.00013|  П |    0.016 |   0.50  |    11.4  |

|   2 |000101 6002| 0.00007000|  П |    0.008 |   0.50  |    11.4  |

|   3 |000101 6003| 0.00002900|  П |    0.003 |   0.50  |    11.4  |

|   4 |000101 6004| 0.00002900|  П |    0.003 |   0.50  |    11.4  |

|   5 |000101 6005| 0.00002000|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|   6 |000101 6006| 0.00002000|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|   7 |000101 6007| 0.00002000|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|   8 |000101 6008| 0.00004000|  П |    0.005 |   0.50  |    11.4  |

|   9 |000101 6009| 0.00000500|  П | 0.000595 |   0.50  |    11.4  |

|  10 |000101 6010| 0.00000500|  П | 0.000595 |   0.50  |    11.4  |

|  11 |000101 6011| 0.00002000|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|  12 |000101 6012| 0.00005000|  П |    0.006 |   0.50  |    11.4  |

|  13 |000101 6013| 0.00005000|  П |    0.006 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.00049 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.058575 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0602 - Бензол (64)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 4500x4250 с шагом 250

 Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(U*) м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:16

      Примесь   :0602 - Бензол (64)

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Cс - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

            | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qс [доли ПДК]     |

            | Kи - код источника для верхней строки  Ви  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -956:  -951:  -946:  -939:  -931:  -920:  -910:  -896:  -882:  -866:  -850:  -830:  -811:  -789:  -768:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -30:   -69:  -108:  -146:  -185:  -223:  -261:  -297:  -334:  -370:  -406:  -440:  -474:  -507:  -539:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -743:  -719:  -692:  -666:  -637:  -608:  -577:  -546:  -514:  -481:  -447:  -413:  -377:  -341:  -304:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -570:  -601:  -630:  -659:  -685:  -712:  -736:  -761:  -782:  -804:  -823:  -843:  -859:  -875:  -889:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -268:  -230:  -192:  -154:  -115:   -76:   -37:     2:    41:    89:   137:   177:   216:   255:   294:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -903:  -913:  -924:  -932:  -939:  -944:  -948:  -950:  -952:  -952:  -952:  -950:  -948:  -944:  -939:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    332:   371:   409:   447:   483:   520:   556:   591:   626:   660:   693:   725:   756:   787:   816:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -932:  -924:  -913:  -903:  -889:  -875:  -859:  -843:  -823:  -804:  -782:  -761:  -736:  -712:  -685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    845:   871:   898:   922:   947:   968:   990:  1009:  1029:  1045:  1061:  1075:  1089:  1099:  1110:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -659:  -630:  -601:  -570:  -539:  -507:  -474:  -440:  -406:  -370:  -334:  -297:  -261:  -223:  -185:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1118:  1125:  1130:  1134:  1136:  1137:  1137:  1137:  1137:  1136:  1134:  1130:  1125:  1118:  1110:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -146:  -108:   -69:   -30:     9:    48:    93:   138:   182:   222:   261:   300:   339:   377:   416:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1099:  1089:  1075:  1061:  1045:  1029:  1009:   990:   968:   947:   922:   898:   871:   845:   816:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    454:   491:   528:   565:   601:   636:   671:   705:   738:   770:   801:   832:   861:   890:   916:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    787:   756:   725:   693:   660:   626:   591:   556:   520:   483:   447:   409:   371:   332:   294:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    943:   967:   991:  1013:  1035:  1054:  1073:  1090:  1106:  1120:  1134:  1144:  1155:  1162:  1170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    255:   216:   177:   137:    89:    41:     2:   -37:   -76:  -115:  -154:  -192:  -230:  -268:  -304:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1175:  1179:  1181:  1182:  1182:  1182:  1181:  1179:  1175:  1170:  1162:  1155:  1144:  1134:  1120:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -341:  -377:  -413:  -447:  -481:  -514:  -546:  -577:  -608:  -637:  -666:  -692:  -719:  -743:  -768:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1106:  1090:  1073:  1054:  1035:  1013:   991:   967:   943:   916:   890:   861:   832:   801:   770:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -789:  -811:  -830:  -850:  -866:  -882:  -896:  -910:  -920:  -931:  -939:  -946:  -951:  -956:  -957:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    738:   705:   671:   636:   601:   565:   528:   491:   454:   416:   377:   339:   300:   261:   222:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

 y=   -959:  -959:  -959:  -959:  -957:  -956:

----------:------:------:------:------:------:

 x=    182:   138:    93:    48:     9:   -30:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=    93.1 м    Y=  1137.5 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00027 доли ПДК  |

                                     |       0.00008 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   179 град.

                       и скорости ветра 13.00 м/с

Всего источников: 13. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 6001| П | 0.00013400|   0.000072 |  27.2  |  27.2 | 0.540276527  |

|  2 |000101 6002| П | 0.00007000|   0.000038 |  14.2  |  41.5 | 0.540276527  |

|  3 |000101 6012| П | 0.00005000|   0.000027 |  10.2  |  51.6 | 0.540276527  |

|  4 |000101 6013| П | 0.00005000|   0.000027 |  10.2  |  61.8 | 0.540276527  |

|  5 |000101 6008| П | 0.00004000|   0.000022 |   8.1  |  69.9 | 0.540276527  |

|  6 |000101 6003| П | 0.00002900|   0.000016 |   5.9  |  75.8 | 0.540276587  |

|  7 |000101 6004| П | 0.00002900|   0.000016 |   5.9  |  81.7 | 0.540276587  |

|  8 |000101 6005| П | 0.00002000|   0.000011 |   4.1  |  85.8 | 0.540276527  |

|  9 |000101 6011| П | 0.00002000|   0.000011 |   4.1  |  89.8 | 0.540276527  |

| 10 |000101 6006| П | 0.00002000|   0.000011 |   4.1  |  93.9 | 0.540276527  |

| 11 |000101 6007| П | 0.00002000|   0.000011 |   4.1  |  98.0 | 0.540276527  |

|                        В сумме =   0.000260     98.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000005      2.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   УПРЗА ЭРА v2.0

        Группа точек 001

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Примесь   :0602 - Бензол (64)

Точка 90. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=  -656.0 м    Y=   852.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.00025 доли ПДК  |

                                     |       0.00007 мг/м3     |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   135 град.

                       и скорости ветра 13.00 м/с

Всего источников: 13. В таблице заказано вкладчиков 3, но не более 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 6001| П | 0.00013400|   0.000068 |  27.2  |  27.2 | 0.504529417  |

|  2 |000101 6002| П | 0.00007000|   0.000035 |  14.2  |  41.5 | 0.504529417  |

|  3 |000101 6012| П | 0.00005000|   0.000025 |  10.2  |  51.6 | 0.504529417  |

|  4 |000101 6013| П | 0.00005000|   0.000025 |  10.2  |  61.8 | 0.504529417  |

|  5 |000101 6008| П | 0.00004000|   0.000020 |   8.1  |  69.9 | 0.504529417  |

|  6 |000101 6003| П | 0.00002900|   0.000015 |   5.9  |  75.8 | 0.504529417  |

|  7 |000101 6004| П | 0.00002900|   0.000015 |   5.9  |  81.7 | 0.504529417  |

|  8 |000101 6005| П | 0.00002000|   0.000010 |   4.1  |  85.8 | 0.504529417  |

|  9 |000101 6011| П | 0.00002000|   0.000010 |   4.1  |  89.8 | 0.504529417  |

| 10 |000101 6006| П | 0.00002000|   0.000010 |   4.1  |  93.9 | 0.504529417  |

| 11 |000101 6007| П | 0.00002000|   0.000010 |   4.1  |  98.0 | 0.504529417  |

|                        В сумме =   0.000243     98.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000005      2.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 6001 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000420

000101 6002 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000220

000101 6003 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000091

000101 6004 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000091

000101 6005 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000100

000101 6006 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000100

000101 6007 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000100

000101 6008 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000100

000101 6009 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000010

000101 6010 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000010

000101 6011 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000100

000101 6012 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000100

000101 6013 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000100

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

                 ПДКр для примеси 0616 = 0.2 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 6001| 0.00004200|  П |    0.008 |   0.50  |    11.4  |

|   2 |000101 6002| 0.00002200|  П |    0.004 |   0.50  |    11.4  |

|   3 |000101 6003| 0.00000910|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|   4 |000101 6004| 0.00000910|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|   5 |000101 6005| 0.00001000|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|   6 |000101 6006| 0.00001000|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|   7 |000101 6007| 0.00001000|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|   8 |000101 6008| 0.00001000|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|   9 |000101 6009| 0.00000100|  П | 0.000179 |   0.50  |    11.4  |

|  10 |000101 6010| 0.00000100|  П | 0.000179 |   0.50  |    11.4  |

|  11 |000101 6011| 0.00001000|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|  12 |000101 6012| 0.00001000|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|  13 |000101 6013| 0.00001000|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.00015 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.027537 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 0.05 долей ПДК |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 4500x4250 с шагом 250

 Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(U*) м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Примесь   :0616 - Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

000101 6001 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000840

000101 6002 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000440

000101 6003 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000183

000101 6004 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000183

000101 6005 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000100

000101 6006 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000100

000101 6007 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000100

000101 6008 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000200

000101 6009 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000030

000101 6010 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000030

000101 6011 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000100

000101 6012 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000300

000101 6013 П1    2.0                      30.0   112.0    97.0     2.0     2.0   0 1.0 1.00 0 0.0000300

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

                 ПДКр для примеси 0621 = 0.60000002 мг/м3

____________________________________________________________________

| - Для линейных и площадных источников выброс является суммарным  |

|   по всей площади, а Cm` есть концентрация одиночного источника  |

|   с суммарным М (стр.33 ОНД-86)                                  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |     M     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 6001| 0.00008400|  П |    0.005 |   0.50  |    11.4  |

|   2 |000101 6002| 0.00004400|  П |    0.003 |   0.50  |    11.4  |

|   3 |000101 6003| 0.00001830|  П |    0.001 |   0.50  |    11.4  |

|   4 |000101 6004| 0.00001830|  П |    0.001 |   0.50  |    11.4  |

|   5 |000101 6005| 0.00001000|  П | 0.000595 |   0.50  |    11.4  |

|   6 |000101 6006| 0.00001000|  П | 0.000595 |   0.50  |    11.4  |

|   7 |000101 6007| 0.00001000|  П | 0.000595 |   0.50  |    11.4  |

|   8 |000101 6008| 0.00002000|  П |    0.001 |   0.50  |    11.4  |

|   9 |000101 6009| 0.00000300|  П | 0.000179 |   0.50  |    11.4  |

|  10 |000101 6010| 0.00000300|  П | 0.000179 |   0.50  |    11.4  |

|  11 |000101 6011| 0.00001000|  П | 0.000595 |   0.50  |    11.4  |

|  12 |000101 6012| 0.00003000|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|  13 |000101 6013| 0.00003000|  П |    0.002 |   0.50  |    11.4  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.00029 г/с                                 |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.017299 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    0.50 м/с        |

|------------------------------------------------------------------|

|     Дальнейший расчет нецелесообразен: Сумма Cм < 0.05 долей ПДК |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 4500x4250 с шагом 250

 Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(U*) м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 0.5 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Примесь   :0621 - Метилбензол (349)

Расчет не проводился: Cм < 0.05 долей ПДК

3. Исходные параметры источников.

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

                            0330 Сера диоксид (516)

        Коэффициент рельефа (КР): индивидуальный с источников

        Коэффициент оседания (F): индивидуальный с источников

________________________________________________________________________________________________________

    Код    |Тип|  H  |  D  |  Wo |   V1  |  T  |  X1   |  Y1   |  X2   |  Y2   |Alf| F | КР |Ди| Выброс 

<Об~П>~<Ис>|~~~|~~м~~|~~м~~|~м/с~|~~м3/с~|градС|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|~~~м~~~|гр.|~~~|~~~~|~~|~~~г/с~~

          --------- Примесь 0301--------

000101 0001 Т     5.0  0.10 68.63  0.5390 240.0   112.0    97.0                     1.0 1.00 0 0.0510400

          --------- Примесь 0330--------

000101 0001 Т     5.0  0.10 68.63  0.5390 240.0   112.0    97.0                     1.0 1.00 0 0.0000560

4. Расчетные параметры Cм,Uм,Xм

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

                            0330 Сера диоксид (516)

____________________________________________________________________

| - Для групп суммации выброс Mq = M1/ПДК1 +...+ Mn/ПДКn, а        |

|   суммарная концентрация Cм = Cм1/ПДК1 +...+ Cмn/ПДКn (подробнее |

|   см. стр.36 ОНД-86)                                             |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|____________Источники_____________|____Их расчетные параметры_____|

|Номер|    Код    |    Mq     |Тип | Cm (Cm`) |    Um   |    Xm    |

|-п/п-|<об-п>-<ис>|-----------|----|[доли ПДК]|-[м/с]---|----[м]---|

|   1 |000101 0001|    0.25531|  Т |    0.136 |   1.84  |   102.6  |

|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|

|    Суммарный Mq =    0.25531  (сумма Mq/ПДК по всем примесям)    |

|    Сумма Cм по всем источникам =      0.136094 долей ПДК         |

|------------------------------------------------------------------|

|     Средневзвешенная опасная скорость ветра =    1.84 м/с        |

|__________________________________________________________________|

5. Управляющие параметры расчета

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Сезон     :ЛЕТО (температура воздуха 29.5 град.С)

      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

                            0330 Сера диоксид (516)

 Фоновая концентрация не задана

 Расчет по прямоугольнику 001 : 4500x4250 с шагом 250

 Расчет по границе санзоны. Вся зона  001

 Расчет в фиксированных точках. Группа точек 001

 Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

 Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 13.0(U*) м/с

 Средневзвешенная опасная скорость ветра Uсв= 1.84 м/с

9. Результаты расчета по границе санзоны (по всей сан. зоне № 1).

   УПРЗА ЭРА v2.0

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

                            0330 Сера диоксид (516)

            ____________Расшифровка_обозначений___________

            | Qс - суммарная концентрация [доли ПДК]     |

            | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |

            | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ]  |

    |~~~~~~~~                                            ~~~~~~~~~~~~|

    | -Если расчет для суммации, то концентр. в  мг/м3  не печатается|

    | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

    | -Если в строке Cmax=< 0.05 ПДК, то Фоп,Uоп,Ви,Kи не печатаются |

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -956:  -951:  -946:  -939:  -931:  -920:  -910:  -896:  -882:  -866:  -850:  -830:  -811:  -789:  -768:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    -30:   -69:  -108:  -146:  -185:  -223:  -261:  -297:  -334:  -370:  -406:  -440:  -474:  -507:  -539:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -743:  -719:  -692:  -666:  -637:  -608:  -577:  -546:  -514:  -481:  -447:  -413:  -377:  -341:  -304:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -570:  -601:  -630:  -659:  -685:  -712:  -736:  -761:  -782:  -804:  -823:  -843:  -859:  -875:  -889:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -268:  -230:  -192:  -154:  -115:   -76:   -37:     2:    41:    89:   137:   177:   216:   255:   294:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -903:  -913:  -924:  -932:  -939:  -944:  -948:  -950:  -952:  -952:  -952:  -950:  -948:  -944:  -939:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    332:   371:   409:   447:   483:   520:   556:   591:   626:   660:   693:   725:   756:   787:   816:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -932:  -924:  -913:  -903:  -889:  -875:  -859:  -843:  -823:  -804:  -782:  -761:  -736:  -712:  -685:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    845:   871:   898:   922:   947:   968:   990:  1009:  1029:  1045:  1061:  1075:  1089:  1099:  1110:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -659:  -630:  -601:  -570:  -539:  -507:  -474:  -440:  -406:  -370:  -334:  -297:  -261:  -223:  -185:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1118:  1125:  1130:  1134:  1136:  1137:  1137:  1137:  1137:  1136:  1134:  1130:  1125:  1118:  1110:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   -146:  -108:   -69:   -30:     9:    48:    93:   138:   182:   222:   261:   300:   339:   377:   416:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   1099:  1089:  1075:  1061:  1045:  1029:  1009:   990:   968:   947:   922:   898:   871:   845:   816:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    454:   491:   528:   565:   601:   636:   671:   705:   738:   770:   801:   832:   861:   890:   916:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    787:   756:   725:   693:   660:   626:   591:   556:   520:   483:   447:   409:   371:   332:   294:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    943:   967:   991:  1013:  1035:  1054:  1073:  1090:  1106:  1120:  1134:  1144:  1155:  1162:  1170:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=    255:   216:   177:   137:    89:    41:     2:   -37:   -76:  -115:  -154:  -192:  -230:  -268:  -304:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1175:  1179:  1181:  1182:  1182:  1182:  1181:  1179:  1175:  1170:  1162:  1155:  1144:  1134:  1120:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -341:  -377:  -413:  -447:  -481:  -514:  -546:  -577:  -608:  -637:  -666:  -692:  -719:  -743:  -768:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=   1106:  1090:  1073:  1054:  1035:  1013:   991:   967:   943:   916:   890:   861:   832:   801:   770:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_____________________________________________________________________________________________________________

 y=   -789:  -811:  -830:  -850:  -866:  -882:  -896:  -910:  -920:  -931:  -939:  -946:  -951:  -956:  -957:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

 x=    738:   705:   671:   636:   601:   565:   528:   491:   454:   416:   377:   339:   300:   261:   222:

----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

______________________________________________

 y=   -959:  -959:  -959:  -959:  -957:  -956:

----------:------:------:------:------:------:

 x=    182:   138:    93:    48:     9:   -30:

----------:------:------:------:------:------:

Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Результаты расчета в точке максимума   УПРЗА ЭРА v2.0

          Координаты точки :  X=    93.1 м    Y=  1137.5 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01530 доли ПДК  |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   179 град.

                       и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     0.2553|   0.015302 | 100.0  | 100.0 | 0.059934251  |

|                        В сумме =   0.015302    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10. Результаты расчета в фиксированных точках.

   УПРЗА ЭРА v2.0

        Группа точек 001

      Город     :015  Каратурун.

      Объект    :0001 Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3 (экслд..

      Вар.расч. :1     Расч.год: 2026      Расчет проводился 24.09.2026 22:17

      Группа суммации :__31=0301 Азота (IV) диоксид (4)

                            0330 Сера диоксид (516)

Точка 90. Расчетная точка.

          Координаты точки :  X=  -656.0 м    Y=   852.0 м

                                     ___________________________

 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.01463 доли ПДК  |

                                     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Достигается при опасном  направлении   135 град.

                       и скорости ветра  0.50 м/с

Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_______________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_______________________________

|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс  |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |

|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|

|  1 |000101 0001| Т |     0.2553|   0.014630 | 100.0  | 100.0 | 0.057301216  |

|                        В сумме =   0.014630    100.0                        |

|      Суммарный вклад остальных =   0.000000      0.0                        |

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

«Расширение №1 рабочего проекта Модернизация м/р Каратурун Восточный №3» рабочего проекта «Обустройство Месторождений Каратурун Морской, Каратурун Восточный. Система сбора и транспорта нефти на контрактных территориях ТОО «Бузачи Нефть»» (без сметной документации)»
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