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Краткое нетехническое резюме
к Проекту «Рекультивации земель, нарушаемых при добыче мергеля (грунта) на месторождении Каламкас-3 в Тупкараганском районе в Мангистауской области РК»


Введение
В соответствии с Земельным Кодексом Республики Казахстан, предприятия, разрабатывающие месторождения полезных ископаемых или производящие действия, связанные с нарушением почвенного покрова на предоставляемых им во временное пользования землях, обязаны по окончании работ приводить их в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственном или ином производстве.
В этой связи ТОО «Oil Construction Company» заключило с ТОО «Актау-ГеоЭкоСервис» договор на разработку проекта рекультивации земель, нарушаемых при добыче мергеля (грунта) на месторождении Каламкас-3 в Тупкараганском районе в Мангистауской области Республики Казахстан. 
Проект разработан на основании задания на проектирование, выданного ТОО «Oil Construction Company». Заданием предусмотрена разработка только технического этапа рекультивации. 

Учет общественного мнения
ТОО «Oil Construction Company» декларирует политику открытости социальной и экологической ответственности.  
Общественные обсуждения проводятся в целях: 
- информирования населения по вопросам прогнозируемой деятельности; 
- учета замечаний и предложений общественности по вопросам охраны окружающей среды в процессе принятия решений, касающихся реализации планируемой деятельности; 
- поиска взаимоприемлемых для заказчика и общественности решений в вопросах предотвращения или минимизации вредного воздействия на окружающую среду при реализации планируемой деятельности. 
Общественные обсуждения осуществляются посредством: 
- ознакомления общественности с проектными материалами и документирования высказанных замечаний и предложений.
Законодательные и административные требования 
При выполнении проекта использовались проектные материалы:
«Проект рекультивации земель, нарушаемых при добыче мергеля (грунта) на месторождении Каламкас-3 в Тупкараганском районе в Мангистауской области РК» проект разработан в соответствии с Земельным Кодексом Республики Казахстан, предприятия, разрабатывающие месторождения полезных ископаемых или производящие действия, связанные с нарушением почвенного покрова на предоставляемых им во временное пользования землях, обязаны по окончании работ приводить их в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственном или ином производстве и недропользовании»и другими государственными нормативными требованиями и межгосударственными нормативами, действующими в Республике Казахстан.
Оценка современного состояния окружающей среды и социально-экономических условий
Объектом проектирования является месторождение Каламкас-3. 
Месторождение грунта «Каламкас-3» разведано ОАО «Запрутгеология» в 2001-2002 годы. Оно расположено на полуострове Бузачи, на территории Тупкараганского района (центр г. Форт-Шевченко) Мангистауской области. От областного центра г. Актау месторождение находится  на расстоянии 180 км, а от вахтового поселка нефтяников Каламкас - на расстоянии 24 км юго-восточнее. Посёлок Каламкас соединён с областным центром автотрассой Актау –Каражанбас- Каламкас. 
Проектируемый карьер располагается на позднехвалынской аккумулятивной равнине с абсолютными отметками от -23,7 м до -18,3 м. 
Состав предприятия:
- 1 карьер;
- площадка административно-бытовых помещений и общежития;
- подъездные и внутрикарьерные автодороги (существующие, грунтовые)
Учитывая ландшафтно-климатические условия района размещения карьера и его удаленность от населенных пунктов, обустройство СЗЗ не предусматривается. 
В пределах СЗЗ жилые объекты отсутствуют. 
На площади месторождения здания и сооружения отсутствуют.
Площадь   участка составляет 0,698 кв.км,  (69,8425га), глубина  изучения  от поверхности земли до 8,0 м. Отрабатываемая часть по данному Плану – 29,87 га.

1.2. Краткая характеристика объекта

Заказчиком Плана является ТОО «Oil Construction Company», обладающее правом на разработку мергеля (грунта) этого участка.
Срок действия Лицензии на добычу грунтов – 9 лет (2026-2034г.г.).
Временные масштабы Проекта рекультивации – 9 лет (2026-2034 г.г.). (паралельно с добычей по ходу продвижения фронта добычных работ, т.е. рекультивационные работы будут проводится сразу вслед за добычными работами).
Месторождение грунта «Каламкас-3», согласно схеме  административного  деления,  находится  в  Тупкараганском районе, Мангистауской области. От офиса промбазы разработчика месторождения (недропользователя), находящегося в г. Актау, оно находится в 180 км, от пос. Каламкас, где предусматривается  проживание рабочей вахты, - в 24 км. Исходя из целевого использования подлежащего разработке сырья, добываемая товарная горная масса подлежит транспортировке к объектам строительства автотранспортом. 
По характеру перемещения грузов выделяются внешние и внутренние перевозки. К внешним перевозкам относятся доставка к месту строительства оборудования, механизмов, вагогнчиков, горюче-смазочных материалов, питьевой и технологической воды, рабочей смены и прочего и перевозка добытого грунта на объекты строительства. Внешние перевозки осуществляются по существующим автодорогам  из г. Актау и пос. Каламкас (плечо перевозки 180 и 24 км соответственно). Плечо перевозки грунта до места его использования составит 15-20 км. Дороги  проходимы для транспорта почти круглогодично за исключением периодов распутицы.
Внутренние перевозки – это транспортировка отвальной горной массы и материалов при выполнении технологических операций на горных и строительных работах. 
Для осуществления внешних и внутренних перевозок предусматривается строительство подъездных и технологических дорог.
Проектируемый карьер располагается на равнине с абсолютными отметками от -27,3 м до -18,3 м. 
Постоянная гидрографическая сеть отсутствует. Временные водотоки появляются только при ливнях, случающихся   весной и осенью, и при интенсивном снеготаянии.
Растительный покров и животный мир по видовому составу беден и характерен для зоны пустынь и полупустынь.
 Основными промышленными объектами района являются нефте- и газопромыслы, широко использующие местное строительное сырье для своего обустройства.  
Грунтовые  воды  находятся  на  глубине  более  10  м  от  современной  дневной  поверхности.
Грунты, подлежащие разработке относятся к категории суглинистых.
Карьерное поле ограничено контуром подсчета запасов и составляет площадь 298,734 тыс. м2. Рельеф карьерного поля имеет равнинный характер.
Карьерное поле месторождения представляет собой многоугольник с размерами сторон 485 х 686  м.
В основном поверхность карьерного поля представлена естественной дневной поверхностью, покрытой современными элювиально-делювиальными образованиями, супесями с редкой чахлой растительностью, типичная для зон пустынь и полупустынь, имеется старая выемка в юго-восточной части в районе угловой точки 4, откуда предполагается ведение добычных работ.
Средняя мощность полезного ископаемого в пределах проектируемого карьера составляет 7,9 м. Уровень грунтовых вод находится ниже подошвы полезной толщи.
Вскрышные породы представлены условно плодородным слоем, суглинками, глинами и некондиционными породами.
Постоянные водотоки на описываемой территории отсутствуют. Поверхностный сток весенних талых вод осуществляется по многочисленным протокам, которые слепо заканчиваются в лиманах и соровых понижениях.
Грунтовые  воды  находятся  ниже  глубины разработки.
Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при разработке  мергеля (грунта) на месторождении Каламкас-3 (карьере), превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ, Согласно проведенному расчету рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при разработке мергеля месторождения Каламкас-3 превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ на границе расчетной СЗЗ, равной 500 м от источников выбросов, не наблюдается. Указанный размер СЗЗ соответствует требованиям СанП-2022, как объект по добыче мергеля, относящемуся к II классу опасности (Приложение 1, р.3 п. 13, пп. 12). 
Основные производства карьера и границы санитарно-защитных зон приведены на ситуационном плане
Срок эксплуатации карьера – 9 лет (2026-2034 гг.).
Проектируемые к отработке запасы находятся на Государственном балансе и их количество по состоянию на 01.10.2026 г. составляет по 5517,6 тыс. м3. На их отработку имеется Лицензия площадью 0,698 км2.
По плану горных работ будет отработана часть запасов полезного ископаемого в общем объеме 2360,0 тыс.м3 (4979,6 тыс.т). 
Добываемое сырье будет использоваться в качестве грунта для отсыпки земляного полотна местных автомобильных дорог, других земляных конструкций, классифицированы в соответствии  с техзаданием.
Система разработки карьера
По способу развития рабочей зоны при добыче мергеля (грунта) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор/погрузчик – автосамосвал – строительные объекты.
Режим работы
[bookmark: _Toc489436831][bookmark: _Toc72839852]Режим работы карьера в 2026-2034 гг. - сезонный. Продолжительность рабочей вахты – 15 дней, количество рабочих смен в сутки - 1-2, продолжительность рабочей смены – 12 часов..
При таких условиях, исходя из производительности экскаватора, количество рабочих дней на добыче составит в 2026 г. – 152 см. (76 дн.), 2027-2034 - 205 см. (103 дн.). Годовая задолженность оборудования, используемого на горных работах, отражена в таблицах 5.8.6.1 – 5.8.6.10 Плана горных работ
Горно-технологическое оборудование
На добычных работах 
- Экскаватор – Hitachi  – 1 ед.
- автосамосвал на вывозе грунта КАМАЗ-65115 – 10 ед.
На вспомогательных работах: 
- бульдозер SHANTUI SD 16, 1 ед.,
- машина поливомоечная на базе КАМАЗ-53213, 1 ед.,
- вахтовый автобус, 1 ед.,
- автозаправщик. 1 ед.
Примечание: специальная техника, задействованная при разработке карьера, предоставляется подрядной организацией в соответствии с договором на оказание услуг по предоставлению спецтехники с экипажем.

По сейсмичности описываемый район относится к спокойному, слабоинтенсивному, к зоне  погруженных древних платформ (Прикаспийская синеклиза). Согласно СНиП РК 2.03-03-2006, сейсмичность района  по шкале НSК-64  менее 6 баллов. 
На площади участка сельскохозяйственные угодья, производственные объекты, какие-либо застройки и сооружения отсутствуют.
Условия производства горных работ радиационно безопасны.
Инженерно-геологические условия разработки месторождения относятся к простым. 
Согласно СНиП РК 3.03-09-2003 «Автомобильные  дороги», район проектируемого карьера относится  к  IV дорожно-климатической зоне  (приложение  Б), а по характеру и степени увлажнения - ко 2-му типу местности, где грунтовые воды не влияют на отработку полезной толщи. 
Отрицательные факторы, усложняющие отработку участка в пределах площади разработки, отсутствуют.
Проектируемое производство  в  своем  составе  будет  иметь  следующие  объекты:
- карьер;
- площадку административно-бытовых помещений;
- подъездные и внутрикарьерные автодороги (существующие, грунтовые).
Учитывая близость отрабатываемого карьера от дороги с покрытием, а также относительно малую продолжительность проектируемых работ, строительство подъездных дорог не предусматривается.
Карьер занимает  северо-восточную часть месторождения и  охватывает площадь части утвержденных запасов грунтовых пород.  
Площадка административно-бытовых вагонов находится вблизи восточного борта карьера. Подъездные дороги проходят от карьера до дороги с твердым покрытием.
Земли, на которых размещаются объекты проектируемого производства, как по своему орографическому положению, так и по качеству плодородного слоя являются малоценными  и  малопригодными для ведения сельского хозяйства.
Планом горных работ разработка части запасов участка предусмотрена на 9 лет (2026-2034г.г.). Годовая производительность карьера по горной массе отражена в Календарном плане горных работ (таблица 4.2).
1.3. Характеристика видов нарушений
В процессе  разработки месторождения на месте производства горных работ почвы претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.
Исходя из технологического процесса разработки карьеров, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:
· химическое загрязнение;
· физико-механическое воздействие.
Химическое воздействие на почвы могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.
Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать физическое присутствие временных вахтовых поселков, проведение зачистных и добычных работ в пределах отведенных участков, при строительстве дорог, что приводит к нарушению естественного рельефа и  растительности. 
В ходе и после окончания  разработки должны проводиться  работы по рекультивации земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях степной зоны без проведения технических рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно. 

Характеристика вредных физических воздействий
В процессе  разработки месторождения на месте производства горных работ почвы, имеющие низкий качественный состав, претерпевают значительное техногенное воздействие, обусловленное как непосредственно собственно технологическим процессом, так  и сопутствующими ему вспомогательными операциями.
Исходя из технологического процесса разработки карьера, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия:
· химическое загрязнение;
· физико-механическое воздействие.
Химическое воздействие на почвы на ограниченной площади могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ.
Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать  проведение вскрышных, зачистных, добычных работ в пределах отведенного участка, при строительстве дорог и т.д. 
В ходе и после окончания  разработки  должны проводиться  работы по рекультивации отвалов и других нарушенных земель, так как участки нарушенного почвенного покрова в условиях пустынной зоны без проведения рекультивационных мероприятий восстанавливаются очень медленно.
Воздействие на земельные ресурсы и почвы при разработке карьера оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном - как длительное  и по величине - как незначительное.

Краткая характеристика планируемой деятельности
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Срок действия Лицензии на добычу грунтов – 9 лет (2026-2034г.г.).
Масштабы Проекта рекультивации – 9 лет (2026-2034 г.г.). (паралельно с добычей по ходу продвижения фронта добычных работ, т.е. рекультивационные работы будут проводится сразу вслед за добычными работами).
Основные  технологические процессы: технический этап рекультивации, имеющий сельскохозяйственное назначение с использованием в дальнейшем земли как пастбище
Состав предприятия: - 1 карьер; - площадка административно-бытовых помещений и общежития; - подъездные и внутрикарьерные автодороги (существующие, грунтовые).
Добываемое сырье будет использоваться в качестве грунта для отсыпки земляного полотна местных автомобильных дорог, других земляных конструкций, классифицированы в соответствии  с техзаданием.
По плану горных работ будет отработана часть запасов полезного ископаемого в общем объеме 2360,0 тыс.м3 (4979,6 тыс.т). Режим работы карьера в 2026-2034 гг. - сезонный. Продолжительность рабочей вахты – 15 дней, количество рабочих смен в сутки - 1-2, продолжительность рабочей смены – 12 часов. 
Система разработки карьера
По способу развития рабочей зоны при добыче мергеля (грунта) система разработки является сплошной, с выемкой полезного ископаемого горизонтальным слоем по схеме: экскаватор/погрузчик – автосамосвал – строительные объекты.
Характеристика видов нарушений
Исходя из технологического процесса разработки карьеров, в пределах исследуемой площади будут проявляться  следующие типы техногенного воздействия: химическое загрязнение; физико-механическое воздействие.
Химическое воздействие на почвы могут возникнуть в результате аварийных разливов ГСМ. Физико-механическое воздействие на почвенный покров будут оказывать физическое присутствие временных вахтовых поселков, проведение зачистных и добычных работ в пределах отведенных участков, при строительстве дорог, что приводит к нарушению естественного рельефа и  растительности.
Полезное ископаемое
Грунты, подлежащие разработке относятся к категории суглинистых.
Карьерное поле ограничено контуром подсчета запасов и рельеф карьерного поля имеет равнинный характер.
Карьерное поле месторождения представляет собой многоугольник с размерами сторон 485 х 686  м.
Горно-технологическое оборудование: На добычных работах: - Экскаватор – Hitachi  – 1 ед. - автосамосвал на вывозе грунта КАМАЗ-65115 – 10 ед. На вспомогательных работах: - бульдозер SHANTUI SD 16, 1 ед., - машина поливомоечная на базе КАМАЗ-53213, 1 ед., - вахтовый автобус, 1 ед., - автозаправщик. 1 ед.
Виды работ по техническому этапу
Учитывая природные, физико-географические, инженерно-геологические и гидрогеологические условия, при рекультивации объекта рекомендуется техническая рекультивация.
Техническим решением рекультивации последствий недропользования на Участке месторождения Каламкас-3 является восстановления земель, нарушенных карьером. 
Проектная площадь под разработку карьера на контрактный период 2026-2034г.г. составляет 29,874 га.
Выработанное пространство на конец отработки запасов будет представлять собой выемку с неровной поверхностью дна глубиной в среднем 7,9 м.
Вскрышные породы на участке работ отсутствуют. Полезная толща, подлежащая разработке, залегает прямо с поверхности.
Технический этап рекультивации предусматривает подготовку земель для последующего целевого использования. Поскольку после пролонгации Лицензии добыча грунтов будет продолжена, площадка АБП будет ликвидирована после отработки всех запасов месторождения. Таким образом, рекультивации по данному Плану подлежит выполаживание бортов карьера и планоировка ложе карьера в отработанной его части.
Рекультивация ложа карьера может быть выполнена по ходу продвижения фронта добычных работ в 2026-2034 г.г. 
Рекультивация вспомогательных объектов планируется только после полного погашения запасов грунтов всего месторождения (по окончании его эксплуатации). Подъездные дороги - это существующие дороги, которые не подвергаются рекультивационным работам. 
Техническая рекультивация заключается в планировке площадей. Планировочные работы рекомендуется проводить последовательными проходами в одну и другую стороны. При очередном проходе отвал бульдозера на длине 0,5 м должен находиться на спланированной площади, чтобы выдерживать толщину слоя и равномерно распределять грунт. Отвал бульдозера во время планировочных работ следует  заполнять  грунтом не более, чем на 2/3 его высоты. Небольшие неровности и валики грунта заглаживаются задним ходом бульдозера при опущенном отвале в плавающем  режиме.
Технология производства работ: Технологический этап рекультивации целесообразно проводить в следующей последовательности: 1.Площадь, подлежащую рекультивации, разбить на рабочие участки, обозначив их границы вешками и четко выделив полосу для укладки потенциально-плодородного слоя. 2.Снять ППС с рабочих участков и переместить его в валы. Срезку и перемещение потенциально-плодородного слоя производят бульдозером, который работает по следующей схеме: машина срезает и перемещает слой почвы на расстояние от 15 до 30 м, затем возвращается в исходное состояние и цикл повторяется. Проходы бульдозера выполняются с перекрытием хода на 0,3 м. В завершающий год разработки будет производиться постепенное перемещение пород рыхлой вскрыши (ППС) в отработанное пространство и параллельно производится грубая планировка. 3.Планировочные работы рекомендуется проводить последовательными проходами в одну и другую стороны. При очередном проходе отвал бульдозера на длине 0,5 м должен находиться на спланированной площади, чтобы выдержи¬вать толщину слоя и равномерно распределять грунт. Отвал бульдозера во время планировочных работ следует заполнять грунтом не более, чем на 2/3 его высоты. Небольшие неровности и валики грунта заглаживаются задним ходом бульдозера при опущенном отвале в плавающем режиме. 4.После завершения технического этапа рекультивации земли прикарьерных объектов передаются землепользователю в установленном законодательном порядке. 
Примечание: * - эти виды работ являются частью добычных работ и все расчеты экологического характера по ним уже учтены Рабочим проектом на добычу грунтов.  
Схема проведения технической рекультивации отработанного карьера и объемы работ следующие: 1. Выполаживание бортов карьера – 53993 м3; 2. Перемещение вскрышных пород в выработанное пространство – 29874,0 м3; 3. Грубая планировка бульдозером, объем – 298734 м2; 4. Окончательная планировка бульдозером, объем – 298734 м2.

