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Инициатор: АО «Агромашхолдинг KZ», юр. адрес: 110000, г. Костанай, ул. Промышленная, 41. БИН 171240006468. Тел.: 87770532784, zalazhuk.ly@amh.kz.
АО «Агромашхолдинг KZ» расположено в северо-западной промышленной зоне г. Костаная, по адресу ул. Промышленная, 41. Основная площадка завода ограничена с востока улицей Промышленная и проспектом Назарбаева, с севера – лесополосой шириной 50–70 м. Юго-восточнее расположен Северо-Западный район на расстоянии до ближайшего жилья 340 м, юго-западнее, на расстоянии 1000 м, расположена жилая зона Костанай-2; на расстоянии 2300 м в юго-восточном направлении – селитебная зона г. Костанай.
Географические координаты:
53°14'38.66"С 63°35'23.36"В
53°14'57.37"С 63°34'45.74"В
53°15'3.09"С 63°35'3.05"В
53°14'45.80"С 63°35'35.19"В
Предприятие является действующим, в связи с чем возможность выбора других мест осуществления деятельности отсутствует.
Основная деятельность предприятия – производство сельскохозяйственных машин. Для обеспечения работы в состав предприятия входят производственные и вспомогательные подразделения: котельные, газовые инфракрасные излучатели (ГИИ), транспортный цех, металлургический цех, участки механической обработки деталей, заготовительно-прессовый и сварочные участки, окрасочные участки, цех сборки техники, открытая и закрытая стоянки и другие подразделения, обеспечивающие технологический процесс производства сельскохозяйственной техники.
Годовая производительность предприятия составляет: комбайны «Есиль», John Deere – 578 шт.; тракторы LOVOL, John Deere – 2189 шт.; прицепные сельскохозяйственные орудия и оборудование (сцепки сеялочные, жатки) – 499 шт.
АО «Агромашхолдинг KZ» – промышленное предприятие, осуществляющее производство и сборку сельскохозяйственной техники. Технологический процесс включает полный цикл изготовления продукции – от подготовки и обработки металлических заготовок до окончательной сборки и контрольных испытаний готовых машин.
Котельные обеспечивают подачу тепловой энергии, необходимой для отопления производственных и административных помещений и технологических нужд. Газовые инфракрасные излучатели используются для локального обогрева рабочих зон и технологических процессов. Заготовительно-прессовые, сварочные и механические участки обеспечивают резку, гибку, сварку и механическую обработку металлических заготовок и деталей. Металлургический цех обеспечивает изготовление, восстановление и термообработку деталей, а также изготовление деталей и узлов чугунного литья. Окрасочные участки осуществляют подготовку поверхностей, грунтование и окраску деталей и узлов. Цех сборки техники выполняет поузловую и окончательную сборку машин, установку агрегатов, гидравлических и электрических систем, а также проведение контрольных испытаний готовой продукции. Транспортный цех обеспечивает внутренние и внешние перевозки сырья, материалов и готовых изделий. Открытые и закрытые стоянки используются для временного хранения техники до момента отгрузки потребителю.
В связи с увеличением проектной мощности по сборке сельскохозяйственной техники предусматривается увеличение объемов выпуска продукции, что приводит преимущественно к увеличению времени работы существующего станочного оборудования и производственных линий. Производственная программа включает выпуск комбайнов «Есиль» – 273 шт./год, John Deere – 305 шт./год; тракторов LOVOL – 1083 шт./год, John Deere – 1106 шт./год; сцепок сеялочных – 281 шт./год; жаток – 218 шт./год, а также подборщиков, опрыскивателей и тележек
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для транспортировки сеялок. Режим работы составляет одну смену продолжительностью 8 часов. Для увеличения производства предусматривается участок по сборке кабин для сельскохозяйственной техники производительностью 2 кабины в смену, годовая мощность – 494 кабины в год.
При эксплуатации предприятия источниками воздействия на атмосферный воздух являются технологическое и вспомогательное оборудование, процессы металлообработки, сварки, литья и термической обработки металлов, подготовки и окраски поверхностей, работа котельного оборудования, транспортных средств и другие производственные процессы.
В процессе эксплуатации АО «Агромашхолдинг KZ» в атмосферный воздух поступает 25 наименований загрязняющих веществ. Согласно таблице 1.8.1 «Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу» общий валовый выброс загрязняющих веществ составляет 81,1263579 т/год, максимально-разовый выброс — 47,8654162 г/с.
Основной вклад в валовый выброс вносят: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70–20 % — 39,3274 т/год; углерода оксид — 17,03421 т/год; взвешенные частицы — 10,04867 т/год; азота диоксид — 9,44158 т/год; железа оксиды — 1,945571 т/год; натрия нитрит — 1,45152 т/год; пыль абразивная — 0,61251 т/год; уайт-спирит — 0,55556 т/год.
Кроме того, в атмосферный воздух поступают марганец и его соединения, натрия гидроксид, азота оксид, водород хлорид, серная кислота, сера диоксид, сероводород, фтористые газообразные соединения, неорганические плохо растворимые фториды, метилбензол, бутилацетат, ацетон, бензин, керосин, масло минеральное нефтяное, алканы С12–19 и эмульсол.
Выбросы загрязняющих веществ связаны с эксплуатацией котельного и отопительного оборудования, литейными и термическими процессами, механической обработкой металлов, сварочными работами, дробеструйной и пескоструйной обработкой, окраской, мойкой деталей, работой автотранспорта, испытанием и обкаткой готовой техники и другими технологическими операциями предприятия.
Проведено определение необходимости расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ с использованием программного комплекса «ЭРА». По результатам расчетов концентрации загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны не превышают установленных предельно допустимых значений. Для объекта определена II категория.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению № Р.17.Х.KZ96VBZ00006181 от 03.09.2019 г. на проект обоснования санитарно-защитной зоны АО «Агромашхолдинг KZ» размер санитарно-защитной зоны при работе предприятия на полную проектную мощность принят 100 м. Производственная деятельность осуществляется на существующей промышленной площадке, изменение основного профиля деятельности предприятия не предусматривается. Увеличение выпуска продукции связано с увеличением мощности сборки сельскохозяйственной техники и времени работы оборудования. На границе установленной санитарно-защитной зоны осуществляется производственный контроль состояния атмосферного воздуха. В случае если по результатам расчетов и натурных исследований будет установлена невозможность соблюдения гигиенических нормативов на существующей границе СЗЗ, размер санитарно-защитной зоны подлежит корректировке в установленном порядке.
Для обеспечения персонала питьевой водой используется привозная бутилированная вода, доставляемая в цеха, производственные участки и отделы предприятия. Для хозяйственно-бытовых и технологических нужд используется централизованное водоснабжение от городских сетей. Вода используется в производственных процессах, для полива зеленых насаждений, уборки территории и хозяйственно-бытовых нужд персонала. Общий расход воды на предприятии составляет 9498 м³/год.
Производственная деятельность осуществляется на существующей промышленной территории с твердым покрытием и не связана с перепланировкой поверхности или изменением существующего рельефа. При соблюдении предусмотренных мероприятий существенного негативного воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров не ожидается. Отходы производства и потребления накапливаются в специально предназначенных местах и емкостях,
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исключающих загрязнение территории.
Территория предприятия расположена в промышленной зоне города Костанай и является антропогенно измененной. Территория не является экологической нишей для эндемичных и краснокнижных видов растений и животных. Снос зеленых насаждений проектом не предусматривается. При соблюдении технологических и природоохранных требований существенного негативного воздействия на растительный и животный мир не ожидается.
В процессе эксплуатации предприятия образуются следующие виды отходов: твердые бытовые отходы (ТБО) – 150 т/год; отработанные шины – 10 т/год; отработанные электроды – 0,9 т/год; отработанные масла – 20 т/год; отходы СОЖ – 20 т/год; опилки и стружка черных металлов – 200 т/год; отработанные аккумуляторы – 0,7 т/год; ртутьсодержащие лампы – 0,2 т/год; тара из-под краски – 1 т/год; промасленная ветошь – 1 т/год; пищевые отходы – 1 т/год; отработанная оргтехника – 2 т/год; отработанные масляные бумажные фильтры – 1 т/год; металлолом – 1 т/год; шлам цинк-фосфатный – 5 т/год; абсорбенты, фильтровальные материалы, ткани для вытирания и защитная одежда – 1 т/год; пыль порошковой окраски – 0,7 т/год; отработанный песок на основе кварца – 100 т/год; маслосодержащие отходы – 5 т/год; пыль и частицы черных металлов – 10 т/год; отходы фильтрующих материалов, фильтров, мембран и сорбентов – 1 т/год; промасленный песок ГСМ – 1 т/год; отходы РТИ – 1 т/год; шлаки литейного производства – 1 т/год; отходы химических веществ, непригодных к использованию, – 0,5 т/год.
Накопление отходов осуществляется раздельно, в специально отведенных местах, оборудованных с учетом физико-химических свойств и класса опасности отходов. Все образующиеся отходы, за исключением ТБО и отходов, используемых повторно для собственных нужд предприятия, передаются специализированным организациям на основании договоров. Временное накопление отходов осуществляется в сроки, установленные экологическим законодательством Республики Казахстан, до их передачи специализированным организациям.
Для исключения и снижения возможного неблагоприятного воздействия на окружающую среду предусматривается комплекс организационных, технологических и природоохранных мероприятий, включающий контроль технического состояния технологического и газоочистного оборудования, соблюдение технологических регламентов, предупреждение неорганизованных выбросов и утечек, своевременное техническое обслуживание оборудования, рациональное использование водных ресурсов, недопущение сброса загрязненных вод на рельеф, предотвращение загрязнения территории нефтепродуктами и химическими веществами, раздельный сбор и надлежащее накопление отходов, поддержание территории предприятия в надлежащем санитарном состоянии, соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности.
Возможные аварийные ситуации при эксплуатации предприятия связаны преимущественно с нарушением работы технологического оборудования, разгерметизацией емкостей и коммуникаций, проливами нефтепродуктов и химических веществ, аварийными выбросами, возгораниями и пожарами. Для предупреждения и минимизации последствий аварий предусматриваются соблюдение технологических регламентов и инструкций, своевременный контроль технического состояния оборудования, наличие средств пожаротушения и средств локализации проливов, обучение и инструктаж персонала, а также оперативная ликвидация последствий аварийных ситуаций.
Реализация намечаемой деятельности не приведет к существенному изменению существующего характера использования территории. При соблюдении принятых технологических решений, природоохранных мероприятий и требований экологического законодательства воздействие предприятия на окружающую среду оценивается как допустимое.
Реализация проекта не отразится отрицательно на интересах населения, проживающего в окрестностях предприятия, в части права на хозяйственную деятельность или отдых. Размещение свалок и иных объектов, способных оказать дополнительное негативное влияние на санитарно-эпидемиологическое состояние территории, не предусматривается. Эксплуатация предприятия будет способствовать сохранению и развитию промышленного производства и занятости населения региона.
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