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РАЗДЕЛ 1
1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.  Сводные технико-экономические данные
«Групповой технический проект на строительство эксплуатационных скважин № 18,22,23 на месторождении Ю.В.Новобогатинское» выполнен в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» Астана, МИР РК от 30.12.2014г. №355, «Макетом рабочего проекта на строительство скважины на нефть и газ» (РД 39-0148052-537-87). 
Строительство вертикальных эксплуатационных скважин № 18,22,23 Ю.В.Новобогатинское будет осуществляться с помощью буровой   установки ZJ-20 или ее аналог (ZJ-30) грузоподъемностью не менее 120 тонн. Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.

Основные проектные данные следующие: 
Проектная коммерческая скорость бурения составляет 1537,43 м/ст. месяц.

Общая продолжительность строительства скважины – 42,14 сут, с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения.

Целью бурения является добыча нефти из отложений триаса 
Проектная глубина по вертикали – 1150м.

Установка оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды.
Основными факторами, позволяющими достичь высоких технико-экономических показателей бурения, являются: выбор рациональной конструкции скважин, применение эффективных передовых технологий, применение качественного полимерного бурового раствора. 

Согласно построенному совмещенному графику давлений при строительстве скважин, как показано на рис. 5.1, аномально высокие пластовые давления не ожидаются. Исходя из горно-геологических условий разреза, для обеспечения надежности, технологичности и безопасности предлагается следующая конструкция скважин:

Направление                              ( 323,9мм х 0-30м

Кондуктор                                   ( 244,5мм х 0-400м 

Эксплуатационная колонна      ( 168,3мм х 0-1150м. 

С целью недопущения открытого нефтегазоводяного выброса на кондукторе, устанавливается комплект противовыбросового оборудования (ПВО), обеспечивающий герметичность устья скважин при возможных ГНВП.
Проект выполнен на основании действующих нормативных и инструктивных документов Республики Казахстан. Имеющиеся у Подрядчиков буровых работ стандарты, сертификаты на оборудование и другие технические средства должны пройти сертификацию согласно СТ РК 3.4-2017 и других нормативных документов Республики Казахстан.
Таблица 1.1.1. Основные проектные данные

	№№

пп
	Наименование данных
	Значение

	1
	2
	3

	1.
	Номер района строительства скважин (или морской район)
	-

	2.
	Номера скважин, строящихся по данному проекту
	18,22,23

	3.
	Месторождение, площадь (участок)
	Ю.В. Новобогатинское

	4.
	Расположение (суша, море)
	Суша

	5.
	Глубина моря на точке бурения, м
	0

	6.
	Цель бурения и назначение скважин


	Добыча нефти

	7.
	Проектный горизонт
	Средняя юра

	8.
	Проектная глубина, м

· по вертикали

 -    по стволу
	1150

1150

	9.
	Число объектов испытания

· в колонне

-    в открытом стволе
	1

-

	10.
	Вид скважин (вертикальная, горизонтальная)
	Вертикальная

	17.
	Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиуса круга допуска), м
	24,1

	18.
	Категория скважин
	Третья

	19.
	Металлоемкость конструкции, кг/м
	52,9

	20.
	Способ бурения
	Роторный/ВЗД

	21.
	Вид привода
	Дизельный

	22.
	Вид монтажа (первичный, повторный)
	Первичный

	23.
	Тип буровой установки
	ZJ-20  или аналога (ZJ-30)

грузоподъемностью не менее 120тонн

	24.
	Тип вышки
	Телескопическая 

	25.
	Наличие механизмов АСП (да, нет)
	нет

	26.
	Максимальная масса колонны, тн

· обсадной колонны

· бурильной колонны

· суммарной (при спуске секциями)
	41,08
50,81
-

	27.
	Тип установки для испытаний (освоения)
	УПА 60/80 или ее аналог


Продолжение табл.1.1.1

	1
	2
	3

	28.
	Продолжительность цикла строительства скважин, сутки,

в том числе:
- строительно-монтажные работы

- подготовительные работы к бурению

- бурение и крепление
- опробование пластоиспытателем на кабеле

- время демонтажа буровой установки
- время монтажа подъемника для испытания

- освоение, в эксплуатационной колонне 

	42,14
5,0

2,0

22,44
-

4,0
2,0
6,7

	29.
	Проектная коммерческая скорость, м/ст. месяц
	1537,43

	30.
	Сметная стоимость,

в том числе возврат
	договорная

	31.
	Дежурство на буровой геологической и технологической служб
	постоянно

	32.
	Дежурство на буровой автомашины, бульдозера и крана
	постоянно


Примечание: Допускается применение других буровых установок при условии обеспечения ими требований нормативных документов.
Таблица 1.1.2. Общие сведения о конструкции скважин
	Название колонны
	Диаметр,

мм
	Интервал спуска,

м

	
	
	по вертикали
	по стволу

	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	от

(верх)
	до

(низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
Направление

	 323,9 мм 
	0
	30
	0
	30

	Кондуктор
	244,5 мм 
	0
	400
	0
	400

	Эксплуатационная колонна
	168,3 мм 
	0
	1150*
	0
	1150*


 Примечание:  *Глубины спуска обсадных колонн могут корректироваться по результатам данных бурения

Таблица 1.1.3. Дополнительные сведения для составления сметы

	Мощность труборемонтной базы, площадки, тыс. м бурильных труб
	Наличие тампо-нажной конторы, цеха
	Среднегодовое количество

буровых станков
	Время пребывания (электробура на забое), %
	Время механического бурения на воде, %
	Дежурство, работа бульдозеров, автомашин на буровой, ч/сут.
	Форма оплаты труда буровой
	Катего-рия УБР
	Коэффициент оборачивае-мости бурильных труб, %

	
	
	в бурении и испытании
	в т. ч. в турбинном

бурении
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	24
	
	
	

	Нет
	Договор-ная
	1
	-
	-
	0,95
	
	контрактная
	первая
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 1.1.4. Дополнительные сведения для составления сметы

	Продолжительность содержания лаборатории по контролю буровых и  тампонажных растворов,

м
	Дополнительные

рабочие для

приготовления утяжелителей

и обработки бурового раствора
	Дополнительные 

рабочие
	Объем повторно

используемого раствора, м3
	Отходы

бурения

(отработанный

раствор, шлам, сточные воды,

нефтепродукты

другие отходы)
	Объем отходов,

м3

	
	
	количество
	число

смен в сутки
	
	
	всего
	в том числе подлежит

	
	
	слесарей
	Электро-монтеров
	
	
	
	
	вывозу
	захоронению
	сбросу

	При бурении
	при испытании
	интервал

глубины, м
	коли-

чество
	число

смен

в сутки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	от
	до
	от
	до
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	от
	до
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	0
	1150
	-
	-
	-
	 -
	нет
	нет
	1
	1
	1
	-
	Шлам
	77,2
	77,2
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Отработанный буровой 

раствор 
	258,21
	258,21
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Буровые сточные воды
	516,43
	516,43
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жидкие отходы при освоении
	60,0
	60,0
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Жидкие отходы  при цементировании
	10,0
	10,0
	-
	-


Таблица 1.1.5. Сведения об условиях освоения скважин

	Данные о способах

освоении
	Срок перевода в нагнетатель-ную от начала

освоении,

год
	Максимальные габариты спускаемых инструментов и приборов при освоении скважин
	Коррозия
	Глубина установки пакера,

м
	Жидкость за НКТ

	название

(фонтанный,

ШГН, ЭЦН,

газлифтный)
	период от начала

освоении,

год
	
	
	вид (сероводородная, сульфидная и пр.)
	Активность пластового флюида, мм/год
	
	тип
	плот-

ность

г/см3

	
	от
	до
	
	глубина,

м
	диаметр,

мм
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Таблица информации не несет


Таблица 1.1.6. Номера скважин, подлежащих ликвидации или консервации

	Номера скважин, подлежащих ликвидации
	Номера скважин, подлежащих консервации на срок 

	
	До 3 месяцев
	От 3 до 12 месяцев
	Свыше 1 года

	1
	2
	3
	4

	Назначение скважины - эксплуатационная, ликвидации не подлежит


1.2. Основание для проектирования

Таблица 1.2.1 Список документов, которые являются основанием для проектирования

	№

п/п
	Наименование документа

	1
	2

	1
	

	2
	Техническое задание на разработку группового технического проекта на строительство эксплуатационных скважин № 18,22,23 на месторождении Ю.В.Новобогатинское.

	3
	Проект разработки месторождния Юго-Восточное Новобогатинск

	4
	«Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ» 

(РД 39-0148052-537-87).

	5
	 СН РК 1.02-03-2011. «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

	6
	Государственная лицензия №26009053 от 06.04.2026 г., выданная ТОО «КМГ Инжиниринг» на работы и услуги в сфере углеводородов.


1.3. Общие сведения

Таблица 1.3.1 Сведения о районе буровых работ

	 Название, единица измерения
	Значение

	 1
	 2

	Плoщaдь, месторождение (участок)
	Ю.В.Новобогатинское

	 Блок (или номер и название), скважин
	18,22,23

	Aдминиcтpaтивнoe расположение

Республика

Область (край)

район
	Казахстан  

Атырауский

Исатайский

	Тeмпepaтуpa воздуха:
	

	- среднегодовая, (С
	+15

	- наибольшая летняя, (С
	+42

	- наименьшая зимняя, (С
	-30

	Среднегодовое количество осадков, мм
	80-160

	Влажность воздуха
	-

	 Максимальная глубина промерзания грунта, м
	1,8

	 Продолжительность отопительного периода в году, сутки
	197

	 Продолжительность зимнего периода в году, сут
	107

	 Азимут преобладающего направления ветра, градус
	-

	Наибольшая скорость ветра, м/с
	18

	Характерная скорость ветра (средняя), м/с
	5

	Максимальная скорость ветра, м/с
	20-25

	Сейсмичность района работ, в баллах по шкале МСК-94
	Не более 5
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Рис. 1.1. Обзорная схема района работ
Таблица 1.3.2 Cведения о площадке строительства буровой
	 Наименование
	 Значение (текст, название, величина)

	 1
	 2

	Рельеф местности 
	Всхолмленная равнина

	Глубина моря
	-

	Распространение в разрезе многолетнемерзлых пород (ММП)
	Отсутствуют

	Категория грунта
	Вторая

	Растительный покров
	Полынь, колючка, биюргун и др 

	Состояние местности
	-


Таблица 1.3.3 Размеры отводимых во временное пользование земельных участков

	Нaзнaчeниe отводимого 
	Paзмep отводимого
	Иcтoчник нормы 

	участка
	участка, га
	отвода земель

	
	
	

	 1
	 2
	 3

	Строительство буровой установки и размещение оборудования и техники
	1,9+0,36=2,26
	Норма отвода земель для нефтяных и газовых скважин СН 459-74 п.3


Таблица 1.3.4 Источник и характеристики водо- и  энергоснабжения,

связи и местных стройматериалов

	Название вида

снабжения:

(водоснабжение:

для бурения,

для дизелей,

питьевая вода

для бытовых нужд, энергоснабжение,

связь, местные стройматериалы и т.д.)
	Источник заданного вида снабжения
	Расстояние от источника до буровой, км
	Характеристика

водо- и энергопривода,

связи и стройматериалов

	1
	2
	3
	4

	Водоснабжение техническое
	Пос.Аккистау
	20
	Автоцистерна

	Водоснабжение 

-Питьевая 

(бутилированная)
	Пос.Аккистау
	20
	Автоцистерна

(бутилированная)

	Энергоснабжение
	Дизель-электростанция
	В пределах площадки буровой
	Автономное

	Связь 
	Радистанция «Корал»
	-
	-

	Местные стройматериалы:
	Местный карьер
	-
	Автосамосвал

	Материалы, трубы, хим. реагенты,  тампонажные цементы, ГСМ
	База бурового подрядчика

г.Атырау
	85
	Автотранспорт


Табл. 1.1.5. Сведения о подъездных путях
	Протяженность, 

км
	Характер покрытия
	Ширина, 

м
	Высота насыпи, 

см
	Характеристика 

дороги

	1
	2
	3
	4
	5

	10-15
	Грунтовое 
	5
	На уровне грунта
	Грунтовая


Таблица 1.3.5. Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях
	Магистральные дороги
	Водные транспортные пути

	наличие
	название
	расстояние

до буровой,

км
	наличие
	название
	расстояние

до буровой,

км

(морских миль)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Да
	г.Атырау-Астархань
	10-15
	Нет
	-
	-


Таблица 1.3.6 Данные по электростанции
	Количество

одновременно

работающих

электростанций
	Тип электростанции
	Мощность

электростанции

	1
	2
	3

	1 (1 в резерве)
	TAD1241GЕ VOLVO 


	494 кВт


1.4. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
разреза эксплуатационных скважин №18,22,23
на месторождении Ю.В. Новобогатинское
1.4.1. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины
Таблица 1.4.1 Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и коэффициент кавернозности пластов
	Глубина за-

легания, м
	Стратиграфическое подразделение
	Элементы залегания

(падения) пластов

по подошве
	Коэффици-ент

каверноз-ности

в интервале

	от

(верх)
	до

(низ)
	название
	индекс
	угол,

град
	азимут,

град
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	0
	145
	Неоген+Четвертичный
	Q+ N
	-
	-
	1,20

	145
	170
	Верхний мел
	K2
	-
	-
	1,15

	170
	530
	Нижний мел
	K1
	-
	-
	1,15

	530
	910
	Верхняя+средняя юра
	J3+J2
	-
	-
	1,10

	910
	1010
	Нижняя юра
	J1
	-
	
	1,10

	1010
	1150
	Триасовый
	T
	-
	-
	1,10


Таблица 1.4.2. Литологическая характеристика разреза скважины
	Индекс 

стратиграфического 

подразделения
	Интервал, м
	Горная порода
	Стандартное описание горной породы:

полное название, характерные признаки

(структура, текстура, минеральный состав и т.д.)

	
	от 

(верх) 
	до 

(низ)
	краткое 

название
	% в

интервале
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Четвертичный+

неоген (Q+N)
	0
	145
	Пески
	25
	Желто-серые, с обломками ракушки

	
	
	
	Известняк
	25
	Плотный, с раковинами и множеством ОРО

	
	
	
	Глины
	50
	Зеленовато-бурые, песчанистые глины

	Верхний мел (K2)
	145
	170
	Глины
	70
	Темно-серые, плотные, с прослоями мелкозернистых песков и песчаников

	
	
	
	Мергели
	15
	Зеленовато-серые

	
	
	
	Мел
	15
	Белый, писчий

	Нижний мел (K1)
	170
	530
	Глины
	40
	Плотные, карбонатные, темно-серые, почти черные, жирные, с включениями светло-серого алеврита, с прослоями мергелей черного цвета, иногда песчанистые  

	
	
	
	Песчаники
	60
	Трещиноватые, пористые

	Верхняя юра +

средняя юра (J3+J2)
	530
	910
	Глины
	40
	Серые, темно-серые, почти черные, известковистые, алевритистые, с включениями растительных остатков 

	
	
	
	Известняки
	20
	Глинистые

	
	
	
	Мергели
	15
	Зеленовато-серые, с обломками фауны

	
	
	
	Песчаники
	15
	Светло-серые, темно-серые, мелко-среднезернистые, алевритистые с включениями растительных остатков

	
	
	
	Пески
	10
	Зеленовато-серые, темно-бурые, реже серые

	Нижняя юра (J1)
	910
	1010
	Пески
	50
	Серые, разнозернистые, полимиктовые

	
	
	
	Песчаники
	35
	С прослоями глин

	
	
	
	Глины
	15
	С растительными остатками и включением кремневой гальки в основании

	Триасовый(Т)
	1010
	1150 
	Глины 


	60
	Бурые и красноватые, обычно уплотненные, слабослюдистые, иногда с прослоями алевролита

	
	
	
	Песчаники
	20
	Серые до темно-серых, алевритистые с прослоями глин, слюдистые, сцементированные

	
	
	
	Алевролиты
	20
	Серые, глинистые, слюдистые, сцементированные.


Таблица 1.4.3. Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины
	Индекс

стратигра-

фического

подраз-

деления
	Интервал, м
	Краткое

название

горной

породы
	Плот-

ность,

кг/м3
	Порис-

тость,

%
	Прони-

цае-

мость,

мкм2
	Глинис-

тость,

%
	Карбо-

нат-

ность,

%
	Твер-

дость, кгс/мм2
	Абра-

зив-

ность
	Коэф-фици-ент

пластич-

ности
	Категория породы

по промысловой

классификации

(мягкая, средняя и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Q+ N
	0
	145
	       Пески

	1800-2000
	0,0
	0,0
	70,0
	0,0
	5,0
	2
	Нет 

данных
	мягкая

	
	
	
	Известняк
	
	21,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	2-4
	
	средняя

	
	
	
	Глины
	
	20,0
	0,01-0,1
	0,0
	0,0
	6,0
	1
	
	мягкая

	К2
	145
	170
	Глины
	2000-2300
	21,0
	0,0
	0,0
	0,0
	42,0
	2-4
	
	средняя

	
	
	
	Мергели
	
	22,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	2-5
	
	средняя

	
	
	
	Мел
	
	
	
	
	
	
	
	
	мягкая

	K1
	170
	530
	Песчаники  
	2100-2450
	50,0
	0,0
	25,0
	6-7
	26,0
	4
	
	средняя

	
	
	
	Глины
	
	26,0
	1-2,3
	0,0
	3-6
	17,0
	2
	
	мягкая

	J3+J2
	530
	910
	Глины
	2300-2600
	25,0
	1-2,3
	0,0
	4-6
	17,0
	2
	- - / /- -
	средняя

	
	
	
	Известняки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Мергели
	
	28,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	2-4
	
	средняя

	
	
	
	Песчаники
	
	50,0
	0,0
	25,0
	6-7
	26,0
	4
	
	средняя

	
	
	
	Пески
	
	
	
	
	
	
	
	
	средняя

	J1
	910
	1010
	Пески
	2500-2700
	
	
	
	
	
	
	
	средняя

	
	
	
	Песчаники
	
	50,0
	0,0
	25,0
	6-7
	26,0
	4
	
	средняя

	
	
	
	Глины
	
	26,0
	1-2,3
	0,0
	4-6
	18,0
	2
	- - / /- -
	средняя

	Т
	1010
	1150
	Глины
	2500-2700
	25,0
	0,001-0,01
	0,0
	3-6
	17,0
	2
	- - / /- -
	средняя

	
	
	
	Песчаники
	
	28,0
	0,0
	25,0
	6-7
	20,0
	4
	
	средняя

	
	
	
	Алевролиты
	
	26,0
	0,01-0,1
	0,0
	3-6
	18.7
	2
	
	средняя


Таблица 1.4.4. Геокриологическая характеристика разреза скважины
	Индекс

стратиграфического

подразделения
	Интepвaл

залeгaния

мнoгoлeтне-

мepзлыx

пopoд, м
	Тип мнoгo-

летнемерзлых

пopoд:

основная,

рeликтовая
	Льдистocть пopoд,

%
	Нaличиe (дa, нeт)

	
	
	
	
	избытoчной

льдистости

в породе

в виде линз,

пропластков,

прослоев и т.д.
	тaликов
	мeжмepз-

лoтныx

нaпopных

(зaщeм-

лeнныx)

вoд
	пpoплacткoв

 гaзoгидpaтoв

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	oт

(вepx)
	дo

(низ)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ММП отсутствуют


1.4.2.  Нефтегазоводоносность по разрезу скважины
Таблица 1.4.5. Нефтеносность 
	Индекс

стратигра-

фического

подраз-

деления
	Интервал, м
	Тип

коллектора
	Плотность, г/cм3
	Подвижность,

Дарси на сПз
	Содержание

серы, % по весу
	Содер-

жание

парафина,

% по весу
	Дебит,

м3/сут.
	Параметры растворенного газа

	
	от

(верх)


	до

(низ)


	
	в пластовых

 условиях
	после

дегазации
	
	
	
	
	газовый

фактор, м3/т

	содержание

             H2S, мг/л
	содержание СО2 ,

% мольн.
	относительная по воздуху плотность газа
	коэффициент

сжимаемости
	давле-ние

насы-щения

в плас-товых

условиях,

МПа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	T II+III+IV
	1050
	1145
	терриген
	0,690-0,702
	0,805-0,804
	0,031
	0,01
	1,38-1,6
	5-10
	150-169,9
	отс.
	0,02-0,1
	1,009-1,122
	0,86
	7,4-9,2


Примечание: Указанные интервалы нефтеносности будут уточняться по данным геологической службы Заказчика по результату ГИС.
Таблица 1.4.6. Газоносность
	Индекс

страти-графи-ческого

подраз-деления
	Интервал, м

по вертикали
	Тип коллектора
	Состояние

(газ. конденсат)
	Содержание сероводорода,

% по объему
	Содержание углекислого газа,  % по объему
	Относительная по воздуху плотность газа

% по объему
	Коэф-т сжимаемости газа в пластовых условиях
	Свободный дебит газа

тысяч .м3/сут
	Плотность газоконденсата, г/см3
	Фазовая проница-емость, мдарси

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в пласто-вых усло-виях
	на устье скв.
	

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Газовые горизонты не ожидаются


Таблица 1.4.7. Водоносность 

	Индекс стратиграфического

подразделения
	Интервал, м
	Тип

коллек-

тора
	Плотность , г/см3
	Свободный дебит, м3/сут
	Фазовая проницаемость, мдарси
	Химический состав воды в г/л-эквивалентной форме
	Степень минерализации, г/л
	Тип воды по Сулину:

СФН-

ГКН –

ХЛМ –

ХЛК -
	Относится к источнику питьевого водо-снабжения (да, нет)

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	анионы
	катионы
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Cl –
	SO4-
	HCO3–
	Na++K+
	Mg++
	Ca++
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	К1 
	152
	540
	поровый
	1,15-1,18
	4,9-160
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ХЛК
	НЕТ

	J
	540
	1020
	поровый
	1,13-1,16
	 74-134
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	ХЛК
	НЕТ

	T
	1020
	1150
	поровый
	1,14-1,18
	  5-13,5
	-
	169,4
	0
	0,015
	89,5
	1,97
	14,40
	294,74
	ХЛК
	НЕТ


Таблица 1.4.8. Давление и температура по разрезу скважины 

(в графах 6, 9, 12, 15, 17 проставляются условные обозначения источника получения градиентов; 

ПСР – прогноз по сейсморазведочным данным; ПФГ – прогноз по геофизическим исследованиям; 

РФЗ – расчет по фактическим замерам в скважинах)

	Индекс

страти-

графи-

ческого

подраз-

деления
	Интервал, м
	Градиент давления
	Температура

в конце

интервала

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	Пластового
	Порового
	Гидроразрыва пород
	Горного
	

	
	
	
	кгс/см2  на м
	Источник

получения
	кгс/см2  на м
	Источник

получения
	кгс/см2  на м
	Источник

получения
	кгс/см»  на м
	Источник

получения
	Градус
	Источник

получения

	
	
	
	от

(верх)


	до

(низ)
	
	от

(верх)


	до

(низ)
	
	от

(верх)


	до

(низ)
	
	от

(верх)


	до

(низ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Q+ N
	0
	145
	0
	0,100
	РФЗ
	0
	0,100
	РФЗ
	0
	0,170
	РФЗ
	0
	0,200
	РФЗ
	18
	РФЗ

	K2
	145
	170
	0,100
	0,100
	РФЗ
	0,100
	0,100
	РФЗ
	0,170
	0,185
	РФЗ
	0,200
	0,220
	РФЗ
	19
	РФЗ

	K1аl
	170
	360
	0,100
	0,110
	РФЗ
	0,100
	0,110
	РФЗ
	0,185
	0,185
	РФЗ
	0,220
	0,220
	РФЗ
	25
	РФЗ

	K1а
	360
	480
	0,110
	0,111
	РФЗ
	0,110
	0,111
	РФЗ
	0,185
	0,185
	РФЗ
	0,220
	0,220
	РФЗ
	30
	РФЗ

	K1nс
	480
	530
	0,111
	0,115
	РФЗ
	0,111
	0,115
	РФЗ
	0,185
	0,185
	РФЗ
	0,220
	0,210
	РФЗ
	32
	РФЗ

	J3+ J2
	530
	910
	0,115
	0,112
	РФЗ
	0,115
	0,112
	РФЗ
	0,185
	0,185
	РФЗ
	0,210
	0,220
	РФЗ
	33
	РФЗ

	J1
	910
	1010
	0,112
	0,113
	РФЗ
	0,112
	0,113
	РФЗ
	0,185
	0,185
	РФЗ
	0,220
	0,220
	РФЗ
	37
	РФЗ

	Т
	1010
	1150
	0,113
	0,112
	РФЗ
	0,113
	0,110
	РФЗ
	0,185
	0,185
	РФЗ
	0,220
	0,220
	РФЗ
	41
	РФЗ


1.4.3. Возможные осложнения
Таблица 1.4.9. Поглощение бурового раствора
	Индекс стратиграфи-ческого подразделения
	Интервал, м
	Максимальная интенсивность поглощения, м3/час
	Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максим. снижении, м
	Имеется ли потеря циркуляции (да, нет)
	Градиент давления поглощения, кгс/см2 на м
	Условия возникновения

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	при

вскрытии
	после изоляционных работ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Q,N,К
	0
	152
	частичное
	-
	нет
	0,13
	1,80
	Отклонение от ГТН. При создании репрессии более 0,5-0,7 Мпа


Таблица 1.4.10. Oсыпи и обвалы стенок скважины

	Индекс стратиграфи-ческого подразделения
	Интервал, м
	Буровые растворы, применявшиеся ранее
	Время до начала осложнения сут
	Мероприятия по ликвидации последствий (проработка, промывка и т.д.)

	
	От

(верх)
	До

(низ)
	Тип раствора
	Плот-

ность, г/см3
	Дополнительные данные по раствору, влияющие на устойчивость пород


	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	K1а – J2
	370
	900
	Полимерный
	 1,12-1,16
	-
	-
	-
	2
	Проработка, повышение плотности раствора,и.т.д


Таблица 1.4.11. Нефтегазоводопроявления

	Индекс

стратиграфичес-кого

подразде-ления
	Интервал, м
	Вид проявляемого флюида

(газ, нефть, вода)
	Плотность смеси при проявлениях, для расчета избыточных давлений,   г/см3

внутренний и 

наружный
	Условия

возникновения
	Характер проявления

(в виде пленок нефти, пузырьков газа, перелив воды, увеличения водоотдачи, и.т.д.)

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	РT
	1050
	1145
	Нефть+Газ
	0,692
	При превышении пластового давления на 3-5% над забойным
	Перелив, пузырьки газа, увеличение водоотдачи. Пленки нефти, снижение удельного веса.


Примечание: Интервалы нефтеносности будут уточняться по данным геологической службы Заказчика.
Таблица 1.4.12. Прихватоопасные зоны

	Индекс стратиграфичес-
кого подразделения
	Интервал, м
	Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальнико-образования)
	Раствор, при применении которого произошел прихват
	Наличие ограничения на оставления инструмента без движения 

(да, нет)
	Условия 

возникновения

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	тип
	плотность, г/см3
	водоот-дача,

 см3/50 мин
	смазы-вающие добавки
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	K1аl
	170
	360
	Затяжка, посадки
	Полимер-ный
	<1,12
	≥10
	Нефть 

отсутств.
	Да
	В интервале сужения за счет большой фильрации и коркообразования, недостаточная гидромониторная очистка забоя, высокая вязкость бурового раствора

	K1а – J2
	520
	700
	Затяжка, посадки, сальнико-образования
	
	<1,18
	≥7
	-- / / --
	Да 
	


Примечание:  При неукоснительном соблюдении технологических требований к качеству и рецептуре промывочных жидкостей осложнения исключаются. 
Таблица 1.4.13. Текучие породы
	Индекс

стратиграфическо-го подразделения
	Интервал, м
	Краткое

название пород
	Минимальная плотность

бурового раствора, предотвращающая течение пород,  г/см3
	Условия

возникновения

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Не отмечены


Таблица 1.4.14. Прочие возможные осложнения
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Вид (название) осложнения желобообразование, перегиб ствола, искривление, грифонообразование.
	Характеристика (параметры) осложнения и условия возникновения.

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	

	 1
	2
	3
	4
	5

	Таблица не содержит информации.


1.4.4. Исследовательские работы

Таблица 1.4.15. Отбор керна, шлама и грунтов
	Индекс

стратигра

фического

подразде-

ления.
	Параметры отбора

керна
	Интервал, м
	Метраж отбора

керна, м
	Индекс

страти-графи-ческого

подраз-

деления
	Интервал, м
	Частота

отбора

шлама

через

м
	Индекс

стратиграфического

подразделения
	Глубина отбора

грунта, м
	Тип бокового

грунтоноса
	Количество образцов

	
	миним.

диаметр,

мм
	максим.

проходка

за долбление, м
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Не предусмотрен


Таблица 1.4.16. Геофизические исследования
	Наименование исследований
	Замеры и отборы производятся 

в интервале, м
	Примечание

	
	от          

(верх)
	до         

(низ)
	

	1
	2
	3
	4

	Комплекс методов ГИС в интервале скважины под  кондуктор: Стандартный каротаж кажущегося сопротивления (КС), самопроизвольная поляризация (ПС), боковой каротаж (БК), кавернометрия (КВ), гамма каротаж (ГК), нейтронный-гамма-каротаж (НГК), термометрия (Т), инклинометрия (запись непрерывным цифровым инклинометром)
	30
	400
	

	Акустический цементомер (АКЦ).
	0
	400
	После спуска кондуктора

	Комплекс ГИС в интервале скважины под эксплуатационную колонну:

Стандартный каротаж кажущегося сопротивления (КС), самопроизвольная поляризация пород (ПС), профилеметрия, спектральный гамма-каротаж (СГК), гамма каротаж (ГК), нейтрон-нейтронный каротаж (ННК), нейтронный-гамма каротаж (НГК), боковой каротаж (БК), многозондовый индукционный каротаж или многозондовый боковой каротаж,  плотносной гамма- гамма каротаж (ГГК_П), микробоковой каротаж (МБК)+ микрокавернометр (МКВ), микрокаротажное зондирование (МКЗ), акустический каротаж (АК), резистивиметрия, инклинометрия (запись непрерывным цифровым инклинометром),  термометрия (Т).
	400
	1150
	Продуктивной части

	Комплекс ГИС в эксплуатационной колонне:

Запись радиальным цементомером и СГДТ или АКЦ с ФКД (прибор МАК-2 или его аналог) и СГДТ;

Запись ИННК   в продуктивной части разреза.
	0
	1150
	Внутри экс. колонны


Примечание:
1.   Интервалы и обьем ГИС могут корректироваться в процессе бурения геологической службой Заказчика.

2. Предусмотреть  проведение геофизических исследований оптимальной сборкой геофизических  модулей, позволяющей уменьшить количество спуско-подъемных операций. Проведение комплекса ГИС осуществляется с соблюдением «Технической инструкции по проведению геофизических исследований и работ на кабеле в нефтяных и газовых скважинах», Москва, 2001г и Правил геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых скважинах, Москва, 1999г.
Таблица 1.4.17. Данные по испытанию (опробованию) пластов в процессе бурения

	Индекс

стратигра- фического

подразделения
	Испытание (опробование) пластоиспытателем на трубах (ИПТ)
	Опробование пластоиспытателем

на кабеле

	
	вид операции (испытание,

опробование)
	глубина нижней границы объема, м


	количество циклов промывки после

проработки
	интервал, м
	количество проб,

шт.

	
	
	по стволу
	по вертикали
	
	
	

	
	
	-
	
	от

(низ)
	до

(низ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Испытания пластов в процессе бурения не предусмотрены


Таблица 1.4.18. Прочие виды исследования
	Название работы
	Единица 

измерения
	Объем 

работ

	1
	2
	3

	Анализ глубинных  проб пластовой нефти
	Проба
	1

	


     Примечание: Указанный объем лабораторных исследований будет уточняться Заказчиком с учетом предложений бурового подрядчика
1.4.5 Работы по испытанию (освоению) скважины, сведения об эксплуатации

Таблица 1.4.19. Испытание продуктивных горизонтов (освоение скважины) в эксплуатационной колонне
	Индекс стратиграфического

подразделения
	Номер объекта (снизу    вверх)
	Интервал залегания объекта, м
	Интервал установки цементного моста, м
	Тип конструкции продуктивного забоя: открытый забой, фильтр, цемент, колонна
	Тип установки для испытания

(освоения): передвижная,

стационарная
	Пласт фонтанирующий

(да, нет)
	Количество режимов (штуцеров) испытания
	Диаметр штуцеров, мм
	Последовательный перечень 

операций вызова притока или  освоения скважины
	Опорожнение колонны при испытании (освоении)

	
	
	от (верх)
	до (низ)
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	ΔР,

кг/см2
	плотность жидкости, г/см3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	T
	1
	1050
	1145
	-
	-
	Цемент-колонна
	Передвижная
	да
	1
	3
	Раствор-вода- нефть
	15-50
	1,00


Примечание: 1. Глубина спуска эксплуатационной колонны, интервалы испытания и их количество определяются по результатам заключения 

                          интерпретации ГИС.

Таблица 1.4.20. Работы по перфорации эксплуатационной колонны при испытании (освоении)

	Номер объекта  (см. табл. 4.19)
	Перфорационная среда
	Мощность перфорации, м
	Вид перфорации: кумулятивная, пулевая, снарядная, гидропеско-струйная, гидроструйная
	Типоразмер перфоратора*
	Количество отверстий 

на 1 пог.м., шт.
	Количество одновременно спускаемых зарядов, шт
	Количество спусков перфоратора
	Предусмотрен ли спуск перфоратора на НКТ
(да, нет)
	Насадки для гидропеско-струйной перфорации

	
	вид:

раствор, нефть, вода
	плотность г/см3
	
	
	
	
	
	
	
	диаметр, мм
	количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Техническая вода
	1,17-1,18
	5-10
	Кумулятивная
	Dynawell 3 1/2 // 

39гр RDX 

4505 Power Jet 3 1/2 // 4505 Ultra Jet 3 1/2 // Predator ”-  3 1/2 //
	16
	160
	1
	Нет
	Не предусмотрено


Примечание: 1. Тип и параметры перфоратора могут быть изменены по желанию Заказчика. 

2. Количество отверстий на 1 п.м. уточняются после проведения окончательного ГИС ( по стандарту API-19, API- 43)

3. Работы по вторичному вскрытию продуктивного интервала включают: Шаблонирование скважины; Установка перфорационного заряда напротив продуктивного интервала провести в следующей последовательности: Произвести одновременную запись ГК и ЛМ, используя сборку приборов регистрирующих ГК и ЛМ. Осуществить привязку ЛМ к геологическому разрезу с помощью ГК; Произвести сборку прибора ЛМ совместно с перфоратором; Выполнить установку перфорационного заряда на заданную глубину по ЛМ, с последующей установкой «отбивкой» глубины перфорации ступенчатым смешением кривой ЛМ на диаграмме; 
Вскрытие пласта производится корпусным перфоратором диаметром 89мм, плотность выстрелов 16 отверстий на 1 метр (за 1 спуск перфоратора) фазировка зарядов 60 градусов, пробивная способность зарядов 1100мм (по стандарту API 19,  API 43, сертификат предоставляется в обязательном порядке) диаметр  входного отверстия 9 мм. Возраст зарядов не более 1 года. Контроль качества выполненных ПВР проводить с помощью локатора муфт (ЛМ) и электромагнитным дефектомером (ЭМДС). Вызов притока производится сменой раствора на воду или нефть и в случае отсутсвия результата снижением уровня жидкости в скважине.

Таблица 1.4.21. Интенсификация притока пластового флюида или повышение приемистости пласта

	Номер

объекта
	Название процесса: солянокислотная обработка, установка кислотной ванны, добавление кумулят. перфор., гидроразрыв пласта гидропескоструйной перфорацией, обработка закачка изотопов и другие операции выполняемые по местным нормам
	Количест-

во опера-

ций, уста-

новок, им-

пульсов,

спусков,

перфоратора,

шт.
	Плот-

ность

жид-

кости

в ко-

лоне ,

г/см3
	Дав-

ление

на

устье,

Мпа
	Темпе-

ратура

закачи-

ваемой

жид-

кости,

С0
	Глуби-

на уста-

новки

пакера,

м
	Мощ-

ность интер-вала

перфо-

рации,

м
	Типо-

размер

перфо-

ратора
	Коли-

чество

отверс-

тий на

1 м,

шт.
	Коли-

чество

одно-

временно

спуска-

емых

зарядов, шт.
	Мест-

ные

нормы

време-

ни,

сут.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Проведение ГРП
	


Таблица 1.4.22. Дополнительные работы при испытании (освоении)

	Номер

объекта
	Название работ: промывка песчаной пробки;

повышение плотности бурового раствора; повторное понижение уровня аэрацией, температурный прогрев колонны (при освоении газового объекта); виброобработка объекта; частичное разбуривание цементного моста;

другие дополнительные работы, выполняемые по местным нормам
	Единица

измерения
	Количество
	Местные нормы

времени,

сут.

	1
	2
	3
	4
	5

	Не предусматриваются


Таблица 1.4.23. Данные по испытанию (опробованию) пластов пластоиспытателями, спускаемых на трубах
	Индекс стратигра-фического

подразделе-ния
	Номер обьекта

в порядке

испытания


	Интервал залегания обьекта
	Испытание проводятся в процессе бурения, 1-в эксплуат. колонне
	Вид операции (испытание, опробование, испытание с геофизи-ческими исследованиями.

Опробование с геофизическими

исследованиями)
	Спуск испытателя

на бурильных трубах, 1-на

НКТ
	Мощность

интервала

проработки, м
	Количество  циклов

промывки
	Возможность осложнения

(прихваты инструмента)

	
	
	От

(верх)
	До

(низ)
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Таблица не несет информации, испытание (опробование) в процессе бурения не предусмотрены, т.к. скважины эксплуатационные


Таблица 1.4.24. Данные по эксплуатационным объектам
	Номер объекта (см. табл. 4.19)


	Плотность жидкости в колонне, г/см3
	Пластовое давление на период поздней эксплуатации,

кгс/см2


	Максимальный динамический уровень при эксплуатации, м
	Установившаяся температура при эксплуатации, 0С
	Данные по объекту, содержащему свободный газ
	Заданный коэффициент запаса прочности на смятие в фильтровой зоне

	
	на период ввода в эксплуатацию
	на период поздней

эксплуатации
	
	
	в колонне на устье    скважины
	в эксплуата-ционном объекте
	длина столба газа по вертикали, м
	коэффици-ент сжима-емости газа в стволе скважины
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	РТ
	0,800
	-
	50
	500
	-
	40
	-
	0,00
	-


Табл. 1.4.25. Дополнительные данные для определения продолжительности испытания (освоения) скважины

	Номер объекта в порядке испытания 
	Относится ли объектам, которые (да, нет)
	Предусмотрено ли (да, нет)
	Для эксплуатационной скважины требуется ли исключить из состава основных работ (да, нет)
	Работы по испы-танию проводятся в 1, 1.5, 2 или 3 смены
	Требуется ли двукратное применение работ после интенсифи-кации притока 
(да, нет)

	
	
	шаблони-рование обсадной колонны
	для эксплуатационной скважины
	
	
	

	
	при мощности до 5 м  представ-лены пропласт-

ками
	при мощности до 6м имеют подошвен-

ную воду
	
	
	вызов притока в нагнетательной скважине
	гидрогазо-динмические исследования в эксплуатационной скважине
	освоение, очистку и гидрогазодинамические исследования
	
	

	
	
	
	
	задавка скважи

ны через НКТ
	использо-вание норм по ССНВ для разведоч-

ных скважин
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Нет 
	Нет 
	Да
	Нет
	Нет
	Да 
	Нет 
	Нет
	2
	Нет 


Таблица 1.4.25. Данные по нагнетательной скважине
	Индекс

стратигра-

фического

подразде-

ления
	Номер

объекта

(снизу-

вверх)
	Интервал залегания

объекта нагнетания,

м
	Название

(тип) нагнетаемого

агента: вода, нефть, газ, пар и т.д.
	Режим нагнетания
	Пакер
	Жидкость за НКТ

	
	
	
	
	плотность

жидкости, кг/м3
	относительная по воздуху плотность нагнетаемого газообразного агента
	интенсивность

нагнетания, м3/сут.
	Давление

на устье, Мпа
	температура

 нагнетаемого агента, 0С
	шифр
	глубина установки
	тип
	плотность, кг/м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Перевод скважин в нагнетательный фонд не планируется


Таблица 1.4.26. Сведения об осложнениях по пробуренным скважинам-аналогам

	Но-

мер

сква-

жины
	Площадь
	Интервал

осложнения, м
	Индекс

стратиграфического

подразделения
	Вид

осложнения
	Условия возникновения

(тип и параметры бурового раствора,

глубина спуска предыдущей колонны,

диаметр ствола скважины 

и т.д.)

	
	
	От
(верх)
	До

(низ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Таблица не несет информации


1.5. Конструкция скважины
Таблица 1.5.1. Характеристика и устройство шахтового направления

	Хapaктepиcтикa тpубы
	Пoдгoтoвкa шaxты или cтвoлa,

cпуcк и кpeплeниe нaпpaвлeния

	нapужный

диaмeтp,

мм
	длина,

м


	мapкa

(гpуппa пpoчнocти)

мaтepиaла
	тoлщинa

cтeнки,

мм
	мacca,

т


	ГOCТ, OCТ, ТУ, МPТУ,

МУ и т. д.

нa изгoтoвлeниe
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	На устье скважины предусмотреть шахту (приустьевой приямок). Шахта представляет собой прямоугольный железобетонный колодец, с внутренними размерами 2х2х1,5 м. Днища и стенки изготавливаются из монолитного железобетона на сульфатостойком портландцементе с армированием из арматурных сеток 12АIII. Шахта перекрывается рифленым листом по ГОСТ 8568-77, закрепленные с помощью анкерных болтов и обрамлением металлическим уголком.


Примечание: 1. Строительство шахтовой направляющей производят после укладки гидроизолирующей пленки и отсыпки щебеночной смеси по всему дну шахтового направления.

2. Толщина заливки дна шахты составляет 300 мм, а толщины стенки – 200 мм.
[image: image2.jpg]W/ ‘edoaloed S
oljogodAg d1o0HLIOL| |2 Ovel-ocel 08CT1-0PCI
edosaloed = d moiAd
ologaod >© uunj m m NI9HdOWHIrOL UHIMOIAdUQUIH] UITIRUIIBIUIWHIION TUIITOIAGNOUIH]]
-]
= M!
— H
= T
=® o .

- < m A B L (R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RS S
QO = S
_nlv == (C S

5 ¢ WW G¥¥Z & %ﬂ%ﬂ%ﬂﬂﬂﬂﬂ%ﬂi —
= = -
© Q S
s = S

‘ S
=g o WW6€ZED [~ = S
S
G°C =
m., V' —
un_w € C =
(oo ﬁaN —
g s 0°C —
= ﬁ
- 61 —
S ©
M” T 81 =
N 3
© = L
o O O] =
e ™
- o :
[<5) I
m vl
m €1 —
m T -
= oy | 1
m 'l
01
6°0 =-—
) < & o~
o © ©© o 4 4
- P_I 4.; M 6.: % 8’ «© o0 m.'
5=
O (@) O
© -] L M~ > 2 BR=) =2 < 5]
=1 o ~ s ] o«© = = &
< <
UNHBHXOLDO0 IGHIDKRED MOHIL) [MIrBEQ0 U UIIY0 - W ()()6-(L€ -oreadoinu g I9HOE d19HOeLoOLRaXUdI - W {()()L-07S S09€-0L] :oreadoinu g
XIGHXOWEOS 19ueadalH] edogaroed 01080dAQ oMHAMIOLION - W 7G[-() :oreadoiHu g EUHOIrgK0dIOY0g90€BIOL(POH - W G [ [-0SO[ :oreadoinu g
I AR RN SO
niIaH.LI80d] | H _____\__.,_,,\__ THHHITTN X RN
UW FIETIT NN bl
W W ™ ONSTH|/ O+N 5 eI ey du'yp ‘r+r 'r L
[<}]
= N w. oAdl puaxdog VHHXU] ssHIradounaxdog VHHXU ]
n_mu .m- m LrerLO
& o BVHhULJA9Ldh
o BWS1O1O +BVIOHAIOAH BV4OIrdIN BVIDdO1 BEVdOOVHdL
euuAd | BEVIDUOEOHUVI ZIN BVIDHNOEOEHIN Zd BVIDHNOEOHIVII
| S— _
BHUNQALS | = = — — = — — — = —
— < = | ~—l ~ —





Рис. 1.3. График совмещенных давлений

Таблица 1.5.2. Глубина спуска и характеристика обсадных колонн

	Номер колонны 

в порядке спуска
	Название колонны  (направление, кондуктор, первая и последующие, промежуточные, заменяющая, надставка,

эксплуатационная) или

открытый ствол


	Интервал по стволу скважины (установка колонны или открытый ствол), м
	Номинальный диаметр ствола скважины (долота) в интервале, мм
	Расстояние от устья скважины до уровня подъема тампонажного

раствора за колонной, м
	Количество  раздельно спускае-мых частей колонны,  шт.
	Номер раздельно спускаемой части в порядке спуска
	Интервал установки раздельно спускаемой части, м
	Необходимость (причина) спуска колонны (в т.ч. в один прием или секциями), установки надставки, 

смены или

поворота секции

	
	
	от    (верх)
	до      (низ)
	
	
	
	
	от   

(верх)
	до      (низ)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Направление

Ø 323,9мм (12-3/4")
	0
	30
	393,7
	0
	1
	1
	0
	30
	Перекрытие верхних неустойчивых отложений и создание циркуляции бурового раствора в скважине и желобной системе. 

	2
	Кондуктор

Ø 244,5мм (9-5/8")
	0
	400
	295,3
	0
	1
	1
	0
	400
	Создание надежной крепи для безопасного углубления скважины до проектной глубины. Обеспечивает механическую опору для устьевого и противовыбросового оборудования (ПВО)

	3
	Эксплуатационная колонна 

Ø 168,3мм (6-5/8")
	0
	1150
	215,9
	0
	1
	1
	0
	1150
	Освоение  продуктивного горизонта


Таблица 1.5.3. Характеристика раздельно спускаемых частей обсадных колонн 

	Номер колонны в порядке спуска (см. табл. 5.2, гр.1)
	Раздельно спускаемые части

	
	номер в порядке спуска (см. табл. 5.2., гр. 8)
	коли-чество диамет-ров,   шт.
	номер однораз-мерной части в порядке спуска
	наружный диаметр, мм
	интервал установки однораз-мерной части (по стволу),        м
	ограни-чение на толщину стенки, не более, мм
	соединения обсадных труб в каждой одноразмерной части

	
	
	
	
	
	
	
	кол-во типов соеди-нений, шт.
	номер в порядке спуска
	условный код типа соединения
	макси-мальный наружный диаметр соединения, мм
	интервал установки труб с заданным типом соединения,           м

	
	
	
	
	
	от (верх)
	до    (низ)
	
	
	
	
	
	от       (верх)
	до    (низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	1
	1
	1
	323,9
	0
	30
	-
	1
	1
	ОТТМА
	351,0
	0
	30

	2
	1
	1
	1
	244,5
	0
	400
	-
	1
	1
	ОТТМА
	269,9
	0
	400

	3
	1
	1
	1
	168,3
	0
	1150
	-
	1
	1
	ОТТМА
	187,7
	0
	1150


Таблица 1.5.4. Tехнико-технологические мероприятия, предусмотренные при строительстве скважины по проектной конструкции
	п/п
	Нaимeнoвaниe мepoпpиятия или краткое описание
	Пpичинa пpoвeдeния мepoпpиятия

	1
	2
	3

	1
	   Проведение учебных тревог «Выброс», периодичность – 4 раза в месяц и перед вскрытием продуктивного пласта
	Проверка действий буровой бригады в случае возможных газонефтеводо-проявлений

	2
	   Периодические функциональные проверки ПВО во время бурения – 4 раза в месяц и перед вскрытием продуктивного пласта
	Проверка работоспособности ПВО

	3
	   Проведение мероприятий по предупреждению гидроразрыва пластов при выполнении технологических операций в скважине:

- запрещается продолжение углубления скважины при появлении поглощения раствора и без выхода циркуляции;

- не допускать превышения скорости спуска бурильных (обсадных) труб более установленных значений (см. табл. 1.9.8);

- строго следить за правильным восстановлением циркуляции раствора после спуска инструмента при соблюдении параметров бурового раствора (см. табл. 1.7.1);

- с целью предупреждения заклинивания и прихвата инструмента в случае потери диаметра необходимо проработать интервал предыдущего долбления.

  В интервалах возможных поглощений бурового раствора необходимо предусмотреть ограничение скорости спуска бурильного инструмента, поддержание свойств бурового раствора в заданных пределах согласно табл. 1.7.1.

  На глубине кровли продуктивного пласта произвести промежуточную промывку скважины не менее 2 циклов и выравнивание параметров бурового раствора (для уменьшения гидравлических сопротивлений на пласт).

  В интервалах возможных проявлений после окончания долбления, перед подъемом бурильных труб для смены долота, необходимо предусмотреть промывку скважины в течение цикла.

  В интервалах возможных осыпей и обвалов необходимо поддержание ингибирующих свойств бурового раствора в заданных пределах (см. табл. 1.7.1).
	Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений
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	4
	  Для обеспечения безаварийной работы при бурении скважины необходимо руководствоваться следующими документами: [1],.

При выполнении буровых работ особое внимание обратить на следующие мероприятия: 

- Обеспечение систематического контроля показателей свойств бурового раствора и поддержание их согласно требованиям ГТН.

- Обеспечение буровой (до начала бурения) следующим минимумом ловильного инструмента, соответствующего размерам скважины и применяемым бурильным трубам и УБТ: колокол с воронкой, метчик, магнитный фрезер. Ловильный инструмент должен быть исправным, смазан и иметь соответствующие переводники под бурильные трубы. На каждый тип ловильного инструмента необходимо иметь эскизы с указанием размеров.

- Перед спуском долот в скважину бурильщик обязан проверить диаметр долота, состояние присоединительной резьбы, сварных швов, люфт шарошек.

- Перед началом бурения бурильщик обязан ознакомиться с характером сработки предыдущего долота и режимом его работы для установления правильного режима работы новым долотом.

- Немедленно начать подъем инструмента при резком падении механической скорости в 2,5–3 раза за последние 15–20 минут бурения.

- Запрещается крепление долот ротором

- В случае возникновения затяжек инструмента в момент подъема необходимо приостановить подъем, навернуть ведущую трубу (квадрат), дать промывку и путем расхаживания и проворота ротором при промывке сбить сальник с долота.

- Не оставлять инструмент в открытом стволе скважины без движения более 10 мин (уточняется технологической службой подрядчика).

- Поддерживать в буровом растворе смазочные добавки в требуемых пределах.

- Постоянно контролировать и регистрировать величину вращающего момента бурильной колонны, не допуская превышения установленной величины с помощью моментомера.

    В случае интенсивного обвалообразования бурение прекратить, инструмент без движения не оставлять, производить промывку скважины с целью очистки ствола от обвалившейся породы.

- При спуске бурильного инструмента в скважину производить промежуточные промывки, при возникновении  посадок обязательно.
	Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений
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	- В местах постоянных сужений ствола скважины производить спуск бурильного инструмента с проработкой, а подъем при наличии затяжек осуществлять с промывкой.

- При изменении компоновки низа бурильной колонны или типа долота спуск инструмента в открытой части ствола скважины производить замедленно, а в местах посадок и интервалах постоянных сужений производить проработку.

- Все резьбовые соединений УБТ при каждом спуске в скважину докреплять машинными ключами.

- Смену положения рабочих соединений УБТ производить через 100 ч механического бурения при бурении до глубины 3000 м и через 50 ч при бурении  свыше 3000 м.

- Смену положения рабочих соединений бурильных труб производить через 10–15 долблений. При бурении в осложненных условиях и проведении аварийных работ частоту смены рабочих соединений увеличить до практически необходимой. 

- Если в процессе бурения возникли признаки слома бурильной колонны, ее       негерметичности или разрушения долота, колонна бурильных труб должна быть    поднята.

- В процессе бурения все бурильные трубы и замки к ним, ведущие и утяжеленные трубы, центраторы, переводники и другие элементы бурильной колонны должны проверяться визуально (износ наружной поверхности, состояние резьбовых соединений) и, кроме того, методом опрессовки и дефектоскопии. Проверка производится в соответствующие сроки.

- Для предупреждения искривления скважины в проекте предусмотрено:

- применение специальной КНБК, обеспечивающей необходимую жесткость низа бурильной колонны, нормальную проходимость по стволу, предотвращение заклинивания инструмента при СПО.
	Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений

	5
	Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений

 и открытых фонтанов

В целях предупреждения газонефтеводопроявлений при бурении скважины необходимо руководствоваться: [1].

Признаками начала газонефтеводопроявлений в бурящихся скважинах являются:
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	- повышение расхода (скорости) восходящего потока бурового раствора из скважины при неизменной производительности буровых насосов;

- выход на поверхность части (пачки) бурового раствора, насыщенного газом, нефтью или пластовой водой во время промывки скважины;

- увеличение объема бурового раствора в приемных  емкостях при циркуляции;

- перелив бурового раствора из скважины при прекращении циркуляции;

- увеличение объема вытесняемого бурового раствора из скважины при спуске бурильной колонны по сравнению с объемом спущенных бурильных труб;

- уменьшение объема заливаемого в скважину бурового раствора при подъеме бурильной колонны по сравнению с объемом извлеченных бурильных труб.

В целях предотвращения открытого газонефтеводопроявления при вскрытии продуктивных и водонапорных горизонтов и дальнейшем углублении скважины;

- плотность бурового раствора должна поддерживаться из расчета создания гидростатического  давления  в  скважине, превышающего  пластовое,  и  соответствовать проекту;

- условная вязкость, статическое напряжение сдвиг бурового раствора должны поддерживаться на минимально допустимом уровне, исходя из требований проекта;

- на буровой необходимо иметь запас бурового раствора соответствующих свойств в количестве, равном двум объемам скважины;

- буровая должна быть оснащена механизмом (дегазатором) для дегазации бурового раствора и приборами контроля концентрации газа в буровом растворе. Вскрытие продуктивных горизонтов при неисправном дегазаторе запрещается; 

- устье скважины должно быть оборудовано ПВО в соответствии с утвержденной схемой.

Перед подъемом бурильной колонны из скважины со вскрытыми продуктивными горизонтами необходимо тщательно промыть скважину (не менее 1 цикла) и выровнять буровой раствор с доведением его показателей свойств до норм, установленных техническим проектом, промывку производить с периодическим вращением бурильного инструмента.

Устье скважины должно быть оборудовано приспособлением для долива.  При подъеме инструмента из скважины производить непрерывный долив бурового раствора, поддерживая его уровень у устья скважины. Для непрерывного долива необходимо установить емкость объемом 20–25 м3  под буровой раствор, используемый  для  долива  скважины. Запрещается производить подъем бурильного инструмента из скважины при наличии сифона или поршневания.
	Предупреждение
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	При первых признаках поршневания подъем прекратить и произвести промывку и проработку скважины. 

При длительных простоях бурящейся скважины (более 15 суток)  вскрытые продуктивные горизонты должны быть изолированы цементным мостом. При появлении признаков газонефтеводопроявления необходимо принять экстренные меры в соответствии с действующими инструкциями, немедленно сообщить руководству буровой организации.

В случае вынужденных простоев бурильная колонна должна быть спущена до башмака последней обсадной колонны и устье скважины герметизировано превентором. При этом необходимо периодически производить промывку скважины со спуском бурильных труб до забоя. Периодичность промывок определяется технологической службой бурового предприятия.

В проекте предусмотрено:

- организовать службу супервайзера на буровой;

- службу контроля (круглосуточно) и регулирование параметров бурового раствора;

- обеспечить буровую газокаротажной станцией.

При вскрытии продуктивного горизонта необходимо уменьшить вес и длину КНБК до минимального значения, обеспечивающего углубление скважины.

	


1.6. Профиль ствола скважины

Таблица 1.6.1. Входные данные по профилю скважины

	Интервал установки

погружных насосов

по вертикали, м
	  Mаксимально допустимые параметры профиля

в интервале установки погружных насосов
	Зенитный угол, град.

	
	
	Максимально  допустимый

на интервале

его увеличения
	При входе в

продуктивный пласт

	
	зенитный

угол,

град.
	интенсивность изменения

зенитного угла,

град./30м
	
	

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	минимально

допустимый
	максимально

допустимый

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Таблица не несет информации


Таблица 1.6.2. Профиль ствола скважины

	Интервал по вертикали,

м
	Азимут,

 (градус)
	Зенитный угол,

град.
	Горизонтальное отклонение,

м
	Интервал по стволу,

м

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	в начале

интервала
	в конце

интервала
	за интервал
	общее
	от

(верх)
	до

(низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Таблица не несет информации


1.7. Буровые растворы
Таблица 1.7.1. Типы и параметры буровых растворов 
	Название (тип) раствора
	Интервал (по стволу), м
	Параметры бурового раствора

	
	
	плотность, г/см3
	условная вязкость, сек/кварта
	водоотдача см 3/50 мин
	СНС, фунт/ 100фут2
	Корка ,мм
	содержа-ние твердой фазы, % (об.)
	рН
	Общая жесткость, мг/л, не более
	Содержание ионов К+, г/л, не менее
	пластическая вязкость,

сантипуазах
	динамическое напряжение

сдвига, фунт/ 100фут2
	плотность 

до утяжеления, кг/м3

	
	от (верх)


	до (низ)ы


	
	
	
	10 сек
	10 мин
	
	(активной)
	песка
	
	
	
	
	
	

	Бентонитовый
	0
	30
	1,10-1,12
	50-40
	
	-
	-
	
	(3
	2-3
	
	-
	
	
	
	

	Полимерный
	30
	400
	1,22-1,24
	45-50
	≤4
	3-7
	4-9
	0,5
	(3
	0,5
	9,5
	≤400
	
	≤14
	16-18
	1120

	Полимеркалиевый
	400
	1150
	1,24-1,28
	50-55
	≤4
	4-8
	5-10
	0,5
	≤ 3
	0,5
	9,5
	≤400
	15,7
	≤20
	18-20
	1220


Примечание: Плотности  бурового  раствора  подобраны  с  учетом  недопущения   осложнений  в  процессе  проводки   скважины, в  виде сужений, осыпи и обвалов  стенки  ствола. 
Таблица 1.7.2. Компонентный состав бурового раствора и характеристика компонентов 

	Номер интервала с одинако-вым долевым составом бурового раствора
	Интервал, м
	Название (тип) раствора
	Плот-ность раствора, кг/м3
	Смена раствора  для бурения интервала (да, нет)
	Название компонента
	Плот-ность

кг/м3
	Содер-жание вещества в товар-ном продукте (жидкос-ти), %
	Влажность, %
	Сорт
	Содер-жание компо-нента в буровом растворе, кг/м3

	
	от 

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	0
	30
	Бентонитовый
	1010-1120
	-
	Caustic soda
	2000
	-
	-
	
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Сода кальцинир.
	
	-
	-
	
	2,0

	
	
	
	
	
	
	бентонит
	
	-
	-
	ПБМБ
	40,0

	
	
	
	
	
	
	Тех. вода
	
	-
	-
	
	1023,0

	
	
	
	
	
	
	Модиф. крахмал
	
	-
	-
	
	11,0

	2


	30
	400
	Ингибирующий 

полимер-калиевый
	 1220-1240
	нет
	Каустическая сода
	2130
	-
	-
	 
	1,5

	
	
	
	
	
	
	Кальцинир. сода
	2540
	-
	-
	 
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Модиф. крахмал
	 1500
	-
	-
	импорт
	12,0

	
	
	
	
	
	
	ПАЦ НВ
	1500
	 
	 
	 
	6,0

	
	
	
	
	
	
	ПАЦ ВВ
	1600
	-
	-
	-
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Разжижитель
	 1800
	-
	-
	-
	3,0

	
	
	
	
	
	
	Ксантановая смола
	1500
	-
	-
	 
	1,5

	
	
	
	
	
	
	Пеногаситель
	1000 
	-
	-
	 
	0,3

	
	
	
	
	
	
	Бактерецид
	 900
	-
	-
	 
	0,2

	
	
	
	
	
	
	Смазывающая добавка
	 850
	-
	-
	импорт
	15,0

	
	
	
	
	
	
	Карбонат Кальция
	2700
	-
	-
	-
	75

	
	
	
	
	
	
	ЧГПА
	 1300
	 
	 
	 
	3,0

	
	
	
	
	
	
	Хлористый Калий
	1980
	-
	-
	
	40,0

	
	
	
	
	
	
	Тв. лубрикант
	
	
	
	
	15,0

	
	
	
	
	
	
	Тех.вода
	1020
	 
	 
	 
	942,6
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	3


	400


	1150

	Ингибирующий полимер-калиевый


	1240-1280


	нет


	Каустическая сода
	2130
	-
	-
	 
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Кальцинир. сода
	2540
	-
	-
	 
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Ингибитор диспергации глин
	 2600
	-
	-
	импорт
	10,0

	
	
	
	
	
	
	ПАЦ НВ
	1500
	-
	-
	-
	6,0

	
	
	
	
	
	
	ПАЦ ВВ
	 1600
	-
	-
	-
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Разжижитель
	 1800
	-
	-
	 
	3,0

	
	
	
	
	
	
	NaCL
	2160
	
	
	
	20

	
	
	
	
	
	
	Ксантановая смола
	1500
	-
	-
	 
	2,0

	
	
	
	
	
	
	Пеногаситель
	1000
	-
	-
	 
	0,3

	
	
	
	
	
	
	Бактерицид
	900
	-
	-
	импорт
	0,2

	
	
	
	
	
	
	Смазывающая добавка
	850 
	-
	-
	-
	20,0

	
	
	
	
	
	
	Карбонат Кальция
	2700
	-
	-
	-
	187

	
	
	
	
	
	
	Асфальтен
	2700
	-
	-
	-
	15

	
	
	
	
	
	
	Тв. лубрикант
	 1300
	 
	 
	 
	15

	
	
	
	
	
	
	Тех.вода
	 1020
	 
	 
	 
	867,3


Примечание «назначение хим.реагентов»:

Caustic soda - регулятор щелочности; 

Soda Ash - для связывания ионов кальция; 

Бентонит  - структурообразователь, регулятор вязкости; 

Амилор - крахмал, понизитель фильтрации; 

Оснопак НО - полианионная целлюлоза низкой молекулярной массой, контроль водоотдачи при незначительном увеличении вязкости раствора; 

Оснопак ВО - полианионная целлюлоза высокой молекулярной массой, применяется для контроля водоотдачи и дополнительного повышения вязкости; 

Osno Desco NC - разжижитель, для контроля реологических характеристик; 

Гаммаксан - ксантановая смола, биополимер, структурообразователь; 

Arten antifoam - пеногаситель; 

Arten Bio A - биоцид, для борьбы с ростом бактерии; 

Биолуб LVL - смазывающая добавка, смесь поверхностно-активных и смазочных веществ специально разработана как эффективная альтернатива смазывающим веществам на углеводородной основе; 

CaCO3  - кислоторастворимый утяжелитель, кольматант; 

Seurvey D1 - ЧГПАА, предназначен для стабилизации пород, содержащих неустойчивую глину; 

Барит - утяжелитель; КCI - ингибитор диспергации глин.

Таблица 1.7.3. Потребность бурового раствора и компонентов (товарный продукт) для его приготовления, обработки и утяжеления
	Интервал, м
	Коэффициент запаса раство-ра на поверх-ности
	Название (тип) бурового раствора и его компонентов
	Нормы расхода компонентов бурового раствора м3/м и его компонентов, кг/м3
	Потребность бурового раствора (м3) и его компонентов (кг)

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	вели-чина
	источ-ник нормы
	поправочный коэффициент
	объем сква-жины, м3
	на запас на по-верх-ности
	на исход-ный объем
	на бурение интер-вала
	на интер-

вале

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	0
	30
	1
	бентонитовый
	1,29
	СЭСН
	0,5
	
	-
	30,00
	26,85
	56,85

	
	
	
	Caustic soda
	2
	местные
	- " -
	
	-
	60,00
	53,70
	113,70

	
	
	
	Soda Ash
	2
	- " -
	- " -
	
	-
	60,00
	53,70
	113,70

	
	
	
	бентонит
	40
	- " -
	- " -
	
	-
	1200,0
	1074,0
	2274,0

	
	
	
	Тех. вода
	1023
	- " -
	- " -
	
	-
	30690,0
	27467,55
	58157,55

	
	
	
	Модифиц. крахмал
	11
	 
	0,75
	
	 
	330,00
	295,35
	625,35

	30


	400

	-


	Ингибирующий полимеркалиевый
	0,72
	СЭСН
	0,5
	
	
	30
	133
	164

	
	
	
	Каустическая сода
	1,5
	местные
	- " -
	
	
	46
	200
	246

	
	
	
	Кальцинир. сода
	2,0
	- " -
	- " -
	
	
	61
	266
	327

	
	
	
	Модиф. крахмал
	12,0
	- " -
	- " -
	
	
	366
	1598
	1964

	
	
	
	ПАЦ НВ
	6,0
	- " -
	- " -
	
	
	183
	799
	982

	
	
	
	ПАЦ ВВ
	2,0
	- " -
	- " -
	
	
	61
	266
	327

	
	
	
	Разжижитель
	3,0
	- " -
	- " -
	
	
	91
	400
	491

	
	
	
	Ксантановая смола
	1,5
	- " -
	- " -
	
	
	46
	200
	246

	
	
	
	Пеногаситель
	0,3
	- " -
	- " -
	
	
	9
	40
	49

	
	
	
	Бактерецид
	0,2
	- " -
	- " -
	
	
	6
	27
	33

	
	
	
	Смазывающая добавка
	15,0
	- " -
	- " -
	
	
	610
	2664
	3274

	
	
	
	Карбонат Кальция
	75
	'- " -
	0,75
	
	
	1715
	9990
	11705

	
	
	
	ЧГПА
	3,0
	- " -
	- " -
	
	
	90,0
	399,0
	490,0

	
	
	
	Хлористый Калий
	40,0
	- " -
	0,75
	
	
	915
	5328
	6243

	
	
	
	Тв. лубрикант
	15,0
	 
	- " -
	
	
	450
	1995
	2445

	
	
	
	Тех.вода
	942,6
	
	
	
	
	28739
	125554
	154294


Продолжение таблицы 1.7.3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	400


	1150


	2

	ингибирующий полимеркалиевый 
	0,38
	СЭСН
	0,5
	
	96
	
	143
	238

	
	
	
	Каустическая сода
	2,0
	местные
	- " -
	
	192
	
	285
	477

	
	
	
	Кальцинир. сода
	2,0
	- " -
	- " -
	
	192
	
	285
	477

	
	
	
	Ингибитор диспергации глин
	10,0
	- " -
	- " -
	
	960
	
	1425
	2385

	
	
	
	ПАЦ НВ
	6,0
	- " -
	- " -
	
	576
	
	855
	1431

	
	
	
	ПАЦ ВВ
	2,0
	- " -
	- " -
	
	192
	
	285
	477

	
	
	
	Разжижитель
	3,0
	- " -
	- " -
	
	288
	
	428
	715

	
	
	
	NaCL
	20
	- " -
	- " -
	
	1919
	
	2850
	4769

	
	
	
	Ксантановая смола
	2,0
	- " -
	- " -
	
	192
	
	285
	477

	
	
	
	Пеногаситель
	0,3
	- " -
	- " -
	
	29
	
	43
	72

	
	
	
	Бактерицид
	0,2
	- " -
	- " -
	
	19
	
	29
	48

	
	
	
	Смазывающая добавка
	20,0
	- " -
	- " -
	
	1919
	
	2850
	4769

	
	
	
	Карбонат Кальция
	75
	- " -
	0,75
	
	7197
	
	8016
	15213

	
	
	
	Асфальтен
	15
	- " -
	- " -
	
	1439
	
	2138
	3577

	
	
	
	Тв. лубрикант
	15
	- " -
	- " -
	
	1439
	
	2138
	3577

	
	
	
	Тех.вода
	867,3
	
	
	
	83232
	
	123590
	206822


Примечание:  1. Для приготовления и обработки бурового раствора могут быть использованы аналоги  химических реагентов

                            других  фирм,  не ухудшающие свойства бурового раствора 

Таблица 1.7.4. Потребность компонентов для обработки бурового раствора при спуске обсадных колонн

	Номер колонны в порядке спуска
	Название колонны
	Название компонентов для обработки раствора
	Плотность,

кг/м3

	Влажность, %
	Содержание вещества  в товарном продукте,

%
	Сорт
	Норма расхода на обработку 

1 м3 раствора,

кг/м3
	Количество,
кг


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2
	Кондуктор
	Биолуб LVL
	 
	 
	 
	 
	10
	300

	3
	Эксплуатационная колонна
	Биолуб LVL
	
	
	
	
	10
	540


Таблица 1.7.5. Потребность воды или компонентов для обработки бурового раствора при разбуривании цементных стаканов

	Номер колонны в порядке спуска
	Название колонны
	Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска
	Номер ступени цементи-рования
	Название компонентов 

для обработки раствора
	Характеристика компонентов
	Норма расхода на обработку 1м3 раствора, кг/м3
	Количество, кг

	
	
	
	
	
	Плот-

ность, 

кг/м3
	Влаж-ность, %
	Содержание вещества в товарном продукте, 

%
	Сорт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2
	Кондуктор
	1
	1
	Soda Ash
	2500
	-
	95
	Б, II
	2
	266,0

	Итого:
	266,0


Таблица 1.7.6. Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину 
	№№

п/п
	Наименование компонента бур. раствора
	ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ,

МУ и т.д. изготовление
	Потребность компонентов бурового раствора на интервале, тн
	Суммарная,тн

	
	
	
	0-30
	30-400,0
	400,0-1150,0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Каустическая сода
	ГОСТ 2263-79
	0,113
	0,246
	0,477
	0,653

	2
	Сода кальцинированная
	ГОСТ 5100-85
	0,113
	0,327
	0,477
	0,74

	3
	Ингибитор диспергации глин
	 -
	 -
	 -
	2,38
	2,38

	4
	Модифиц. крахмал
	импорт
	0,625
	1,96
	0,00
	2,58

	5
	ПАЦ НВ
	импорт
	0,00
	0,98
	1,43
	2,41

	6
	ПАЦ ВВ
	импорт
	0,00
	0,33
	0,477
	0,807

	7
	Разжижитель
	ГОСТ 4568-83
	0,00
	0,49
	0,715
	1,2

	8
	КCL  
	ТУ 39-01-08-658-81
	0,00
	6,2
	0,0
	6,2

	9
	Ксантановая смола
	ТУ 2428-067-00151489-98
	0,00
	0,25
	0,47
	0,84

	10
	Пеногаситель
	импорт
	0,00
	0,049
	0,072
	0,121

	11
	Бактерицид
	импорт
	0,00
	0,033
	0,048
	0,081

	12
	Смазывающая добавка
	импорт
	0,00
	3,28
	4,7
	7,98

	13
	CaCO3
	импорт
	0,00
	11,7
	15,2
	26,9

	14
	ЧГПАА
	импорт
	0,00
	0,490
	0,42
	0,91

	15
	Тех.вода
	местные
	58,16
	154,3
	206,8
	419,3

	16
	бентонит
	импорт
	2,2
	0,00
	0,00
	2,2

	17
	NaCL
	-
	0,00
	0,00
	4,77
	4,77

	18
	Асфальтен
	ГОСТ 4682-84
	0,00
	0,00
	3,5
	3,5

	19
	Тв.лубрикант
	импорт
	0,00
	2,4
	3,5
	5,9


Примечание: 1. Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину содержит итоговые данные таблиц 1.7.3; 1.7.4; 1.7.5.

 2. Допускается применение хим. реагентов других фирм, не ухудшающих параметры бурового раствора.

 3. Перед вскрытием продуктивных горизонтов на буровой иметь запас х/р и утяжелителя.

Таблица 1.7.7. Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов
	№№

п/п
	Нaзвaниe оборудования
	Типoрaзмeр, шифр или характеристика
	Кoличествo, 

шт
	ГOCТ, OCТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление
	Интeрвaл примeнeния по вертикали, м

	
	
	
	
	
	от

(верх)
	дo

(низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Вибросито
	-
	2
	Стандарт  АНИ
	0
	1150

	2
	Пескоотделитель
	-
	1
	Стандарт  АНИ
	30
	1150

	3
	Центрифуга
	-
	1
	Стандарт  АНИ
	30
	1150

	4
	Илоотделитель
	-
	1
	Стандарт  АНИ
	30
	1150

	5
	Дегазатор  вакуумный
	-
	1
	Стандарт  АНИ
	400
	1150

	6
	Гидроперемешиватель
	-
	8
	Стандарт  АНИ
	0
	1150

	7
	Блок для приготовления хим.реагентов и раствора 
	-
	1
	ТУ 3661-016-5345081-2001
	0
	1150

	8
	Емкость для  бурового раствора
	Ʃ V= не менее 162м3
	-
	0
	0

	9
	Диспергатор гидравлический или акустический
	-
	1
	Стандарт  АНИ
	30
	1150

	10
	Гидроворонки
	-
	1
	-
	0
	1150


Примечание: Возможно использование аналогов или оборудования с лучшими характеристиками

1.8. Углубление скважины

Таблица 1.8.1. Способы, режимы бурения, расширки (проработки) ствола скважины и применяемые КНБК 

	Интервал, м
	Вид технологической операции 

(бурение, отбор

керна, расширка, проработка)
	Способ бурения
	Условный

номер,

КНБК

(см. табл.

1.8.2)
	Режим бурения
	Скорость

выполнения

технологической

операции,

м/час

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	осевая нагрузка,

тс
	скорость вращения,

об/мин
	расход

бурового

раствора,

л/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	30
	Бурение
	Роторный
	1
	С навеса
	70-80
	30-40
	8-10

	30
	400
	Бурение
	Роторный
	2
	3-8
	70-110
	30-35
	10-14

	30
	400
	Проработка
	Роторный
	3
	до 3
	60-80
	25-30
	15-25

	390
	400
	Разбуривание  КНОК, цем. стакана
	Роторный
	4
	до 2
	40-50
	20
	5-10

	400
	1150
	Бурение
	Роторный/ВЗД
	5
	12-14/2-5
	80-100/

50-60
	20-25
	8-2

	400
	1150
	Проработка
	Роторный
	6
	до 6
	60-70
	18-23
	40-35


Примечание:
1. Способ бурения может быть изменен по согласованию и протокольному решению разработчика проекта и Заказчика.
2.  Шаблонировка ствола скважины через каждые 150-200м.
3.  Предусмотреть возможность контрольной проверки замеров траектории ствола скважины записью ГИС прибором инклинометром.

Таблица 1.8.2. Компоновка низа бурильных колонн (КНБК) 
	Условный номер КНБК
	Э Л Е М Е Н Т Ы  КНБК  (до бурильных труб)

	
	№ по порядку
	Типоразмер,

шифр

или краткое

название

элемента

КНБК (код IADC)
	Расстояние

от забоя

до места установки
	Техническая характеристика
	Сум-

марная

длина

КНБК,

м
	Сум-

марная

масса

КНБК,

т
	Примечание



	
	
	
	
	Наруж-ный

 диаметр,

мм
	Диаметр проход-ного сечения, мм
	Длина,

м
	Масса,

кг
	Угол

перекоса

осей

отклони-теля,

град.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Интервал бурения от 0 до 30м

	1
	1
	III 393,7  М-ГВ код по IADC (111)
	0,0
	393,7
	-
	0,5
	150,0
	
	18,5
	5,32
	Разрушение 

	
	2
	СУБТ-228,6мм
	0,5
	228,6
	76,2
	18,0
	5169,96
	
	
	
	Нагрузка

	Интервал бурения и проработки от 30 до 400,0м

	2
	1
	III 295,3 (код по IADC 117)
	0,0
	295,3
	-
	0,5
	75,0
	
	120,27
	25,54
	Разрушение

	
	2
	СУБТ-228,6мм
	0,5
	228,6
	76,2
	18,0
	5169,96
	
	
	
	Нагрузка

	
	3
	КЛС 295,3мм
	18,5
	295,3
	76,2
	1,1
	240,1
	
	
	
	Калибрование

	
	4
	СУБТ-228,6мм
	19,6
	228,6
	76,2
	36,0
	10339,9
	
	
	
	Нагрузка

	
	5
	Переводник
	55,6
	203,2
	71,45
	1,22
	272,33
	
	
	
	Переход диаметров

	
	6
	СУБТ-177,8мм 
	56,82
	177,8
	71,45
	36,0
	5893,2
	
	
	
	Нагрузка

	
	7
	Ясс-178,1мм
	92,82
	178,0
	71,45
	9,45
	1084,0
	
	
	
	Для ликв.прихвата

	
	8
	СУБТ-165,1
	102,27
	165,1
	71,45
	18,0
	2464,38
	
	
	
	Нагрузка


Продолжение таблицы 1.8.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	1
	III 215,9 (код по IADC 127)
	0,0
	215,9
	-
	0,27
	36,2
	
	0,27
	0,036
	Разбуривание  пробки, ЦКОД, цемент. стакана и БК

	Интервал бурения и проработки от 400,0 до 1150,0м

	4
	1
	215,9мм PDC 
	0,0
	215,9
	-
	0,3
	40,2
	
	147,11
	21,61
	Разрушение

	
	2
	ВЗД 171,45мм с 212,7мм центратором
	0,3
	171,45
	76,2
	8,74
	1640,26
	
	
	
	ВЗД

	
	3
	Обратный клапан
	9,04
	174,6
	71,45
	1,0
	136,3
	
	
	
	Обратный клапан

	
	4
	СУБТ-177,8мм 
	10,04
	177,8
	71,45
	18,0
	2946,6
	
	
	
	Нагрузка

	
	5
	КЛС-215,9мм
	28,04
	171,45
	71,45
	1,52
	248,7
	
	
	
	Калибрование

	
	6
	СУБТ-177,8мм 
	29,56
	177,8
	71,45
	36,0
	5893,2
	
	
	
	Нагрузка

	
	7
	СУБТ-165,1мм
	65,56
	165,1
	71,45
	45,0
	6160,95
	
	
	
	Нагрузка

	
	8
	Ясс-165,1мм
	110,56
	165,1
	71,45
	9,55
	844,22
	
	
	
	Для ликвидации прихвата 

	
	9
	СУБТ-165,1мм
	120,11
	165,1
	71,45
	27,0
	3696,57
	
	
	
	Нагрузка


Примечание: Допускается корректировка КНБК по фактическим горно-геологическим условиям и изменение элементов КНБК на аналогичные, имеющиеся в наличии или по согласованию и протокольному решению разработчика технического проекта и Заказчика. 
      Для обеспечения оптимального режима работы долот типа PDC возможно применение ВЗД, способствующих увеличению ресурса  работы долот и уменьшению себестоимости метра проходки.

Таблица 1.8.3. Потребное количество элементов КНБК 

	Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК
	Вид технологической операции (бурение, отбор керна, расширка, проработка)
	Интервал работы по стволу,  м
	Норма проходки
	Потребное количество на интервале, шт

(для УБТ комплектов)

	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	величина,

м
	источник

нормы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	III 393,7  М-ГВ код по IADC (111)
	Бурение
	0
	30
	150
	Временные нормы на механичес-кое бурение 
	0,20

	III 295,3 (код по IADC 117)
	Бурение
	30
	400
	300
	
	1,23

	КЛС-295,3мм
	Калибровка
	30
	400
	800
	
	0,46

	III 295,3 (код по IADC 117)
	Проработка
	30
	400
	700
	
	0,52

	КЛС-295,3мм
	Калибровка
	30
	400
	1000
	
	0,37

	215,9мм (код по IADC 127)
	Разбуривание пробки, ЦКОД, цементного стакана и БК
	390
	400
	500
	
	0,02

	215,9мм PDC 
	Бурение
	400
	1150
	900
	
	0,83

	КЛС-215,9мм 
	Калибровка
	400
	1150
	1200
	
	0,62

	III 215,9мм (код по IADC 127)
	Проработка
	400
	1150
	1400
	
	0,53

	КЛС-  215,9мм
	Калибровка
	400
	1150
	1800
	
	0,41


   Примечание: Допускается использование долот других фирм-производителей.

Таблица 1.8.4. Суммарное количество и масса КНБК 

	Название обсадной колонны
	Типоразмер, шифр или краткое название элемента КНБК
	ГОСТ, ОСТ, МРТУ,

ТУ, МУ, и т. п.

на изготовление
	Суммарная величина

	
	
	
	Количество элементов КНБК, шт (м)
	Масса по типоразмеру

или шифру,

кг

	
	
	
	для проработки

ствола
	для бурения, расширки и отбора керна
	по

типоразмеру

или шифру
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Направление
	III 393,7 М-ГВ (код по IADC 111)
	ГОСТ 20692-75
	
	0,2
	1 шт
	164,0

	
	СУБТ-228,6мм
	ТУ 14-3-835-79
	-
	18м
	1к-т
	5169,96

	Кондуктор
	III 295,3 (код по IADC 117)
	Импортное
	
	1,23
	2 шт
	150,0

	
	III 295,3 (код по IADC 117)
	Импортное
	0,52
	-
	1 шт
	75,0

	
	КЛС-295,3мм
	ТУ 26-02-963-83
	0,37
	0,46
	2 шт
	480,2

	
	СУБТ-228,6мм
	ТУ 14-3-835-79
	27м
	54м
	1к-т
	15509,8

	
	СУБТ-177,8мм 
	ТУ 14-3-835-79
	36м
	36м
	1к-т
	5893,2

	
	СУБТ-165,1мм
	ТУ 14-3-835-79
	9м
	18м
	1к-т
	2464,38

	
	III 215,9 (код по IADC 127)  
	-
	-
	0,02
	1 шт
	36,2

	Эксплуатацион-ная
	215,9мм PDC
	импортные
	-
	0,83
	1 шт
	40,2

	
	КЛС-215,9мм
	ТУ 26-02-963-83
	0,44
	0,62
	1 шт
	497,4

	
	III 215,9мм (код по IADC 127)  
	импортные
	0,57
	0,53
	1 шт
	36,2

	
	СУБТ-177,8мм
	ТУ 14-3-835-79
	27м
	54м
	1 к-т
	8839,8

	
	СУБТ-165,1мм
	ТУ 14-3-835-79
	45м
	72м
	1 к-т
	9857,52


Таблица 1.8.5. Рекомендуемые бурильные трубы
	Обозначение бурильной колонны
	Наружный диаметр, мм
	Толщина стенки, мм
	Марка (группа прочности материала)
	Тип замкового соединения
	Количество труб, шт.
	Наличие труб (есть, нет)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	СБТ
	114,3
	8,56
	G-105
	NC 46 (4”IF)
	123
	есть


Примечание: Допускается замена бурильных труб на имеющиеся в наличии не ухудшающие качество бурения и по согласованию с Заказчиком.
Таблица 1.8.6. Конструкция бурильных колонн
	Вид технологической операции
	Интервал

по стволу,

м
	Допустимая глубина спуска на клиньях, м
	Номер секции бурильной колонны снизу вверх без КНБК
	Характеристика бурильной трубы
	Длина секции, м
	Масса,

т
	Натяжение колонны, тс
	Коэффициент запаса

прочности трубы на:

	
	
	
	
	Тип

(шифр)
	Наружный диаметр, мм
	Марка (группа    прочности) материала
	Толщина стенки,

мм
	Тип замкового соединения
	
	Секции
	Нарастающая с учетом КНБК
	
	Статичес-кую прочность
	Выносливость

	
	От

(верх)
	До

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Фактический
	Нормативный
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Бурение
	0
	30
	30
	1
	СБТ
	114,3
	G-105
	8,56
	NC 46
	11,5
	0,33
	5,65
	5,65
	>1.5
	1,45
	>1.8

	Бурение и проработка
	30
	400
	400
	1
	СБТ
	114,3
	G-105
	8,56
	NC 46
	279,73
	8,14
	33,68
	33,68
	>1.5
	1,45
	>1.8

	Бурение и проработка
	400
	1150
	1150
	1
	СБТ
	114,3
	G-105
	8,56
	NC 46
	1002,9
	29,2
	50,81
	50,81
	>1.5
	1,45
	>1.8


Примечание: Применить бурильные трубы не менее 80% от номинальной толщины. 

Таблица 1.8.7. Характеристика и масса бурильных труб, УБТ по интервалам бурения с учетом дефицита длины труб 

	Название обсадной колонны
	Интервал, м
	Характеристика бурильных труб, УБТ
	Дефицит длины труб на интервале, м
	Масса труб, т

	
	от (верх)
	до (низ)
	тип (шифр)
	наруж-ный диаметр, мм
	марка (группа прочности) материала
	толщина стенки, мм
	тип присоеди-нительной резьбы
	
	теорети-ческая
	с плюсо-вым допус-ком
	с нор-матив-ным запасом

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Направление
	0
	30
	СУБТ
	228,6
	САЕ 4145Н
	76,2
	7 5/8”REG
	18,0
	5,17
	5,43
	5,7

	
	
	
	СБТ
	114,3
	G-105
	8,56
	NC 46 (4-1/2”IF)
	11,5
	0,33
	0,34
	0,36

	Кондуктор


	30
	400
	СУБТ
	228,6
	САЕ 4145Н
	76,2
	7 5/8”REG
	54,0
	15,51
	16,28
	17,1

	
	
	
	СУБТ
	177,8
	САЕ 4145Н
	53,17
	4-1/2”IF
	36,0
	5,89
	6,18
	6,5

	
	
	
	СУБТ
	165,1
	САЕ 4145Н
	46,83
	4-1/2”IF
	18,0
	2,46
	2,58
	2,71

	
	
	
	СБТ
	114,3
	G-105
	8,56
	NC 46 (4-1/2”IF)
	315,73
	9,19
	9,65
	10,13

	Эксплуатацион-ная
	400
	1150
	СУБТ
	177,8
	САЕ 4145Н
	53,17
	4-1/2”IF
	54,0
	8,84
	9,28
	9,74

	
	
	
	СУБТ
	165,1
	САЕ 4145Н
	46,83
	NC 50 (4-1/2”IF)
	72,0
	9,86
	10,35
	10,87

	
	
	
	СБТ
	114,3
	G-105
	8,56
	NC 46 (4”IF)
	1024,0
	29,81
	31,30
	32,86


Таблица 1.8.8. Оснастка талевой системы
	Интервал по

стволу, м
	Название технологической операции

(бурение, спуск обсадной колонны)
	Тип оснастки

МхК

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	М
	К

	1
	2
	3
	4
	5

	0
	1150
	Бурение, спуск обсадных колонн и другие вспомогательные работы
	4
	5


Таблица 1.8.9. Режим работы буровых насосов 
	Интервал по стволу, м
	Вид

технологи-ческой

операции

(бурение,

проработка,

промывка

и т.п.)
	Тип

буро-вых

насосов
	Количе-

ство

насосов,

шт.
	Режим работы бурового насоса
	Суммарная

производи-

тельность

насосов

на интервале,

л/с

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	коэффи-циент использо-вания гидравли-ческой

мощности
	диаметр цилиндровых втулок,

мм
	допусти-мое

давление

кгс/см2
	коэффи-

циент

иаполне-ния
	число

ударов

в минуту
	произво-дитель-ность,,

л/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	0
	30
	Бурение,

промывка
	F-1000
	2
	0,63
	150,0
	214,0
	0,9
	100
	20,2
	40,4

	30
	400
	Бурение,

проработка, промывка
	
	2
	0,58
	150,0
	214,0
	0,9
	110
	22,43
	44,87

	400
	1150
	Бурение,

проработка, промывка
	
	1
	0,48
	150,0
	214,0
	0,9
	130
	29,8
	29,8


Примечание: 

Возможно применение буровых насосов аналогичных по техническим характеристикам любого производства в зависимости от имеющихся в наличии.

Таблица 1.8.10. Распределение потерь давлений в циркуляционной системе буровой
	Интервал, м


	Вид

технологи-

ческой

операции

(см. табл. 1.8.9)
	Давление на

стояке в конце интервала,

кгс/см2
	Потери давлений (кгс/см2)

для конца интервала в:

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	элементах КНБК
	бурильной

колонне
	кольцевом пространстве
	обвязке

буровой

установки

	
	
	
	
	долоте

(насадках)
	забойном двигателе
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	30
	Бурение
	Расчета не требуется

	30
	400
	Бурение

Проработка
	78,0
	38,3
	-
	36,05
	2,12
	4,24

	400
	1150
	Бурение

Проработка
	168,7
	55,24
	67,73
	35,85
	7,81
	2,07



Таблица 1.8.11. Гидравлические показатели промывки 
	Интервал. м
	Вид технологической

операции

(см. таблицу 8.1)
	Наименьшая скорость восходящего потока в  открытом стволе, м/с
	Удельный расход,                л/с.см2
	Схема промывки долота (центральная, периферийная, комбинирован-ная)
	Диаметр сопла на центральном отверстии, мм
	Гидро-монитор-ные насадки
	Скорость истечения, м/с
	Мощность.

срабатываемая

на долоте,

л.с.

	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	Количество, шт
	Диаметр, мм
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0
	30
	Бурение
	0,5
	0,030
	Периферийная
	-
	3
	19,0
	47,03
	53,46

	30
	400
	Бурение

Проработка
	1,28
	0,058
	Периферийная
	-
	*3
	*15,0
	53,0
	55,0

	400
	1150
	Бурение

Проработка
	2,12
	0,068
	Периферийная
	-
	*6
	*11,1
	51,0
	32,0


Примечание: *Количество и диаметр гидромониторных насадок уточняется в соответствии с долотной программой сервисной компании, согласованной с Заказчиком.

1.9. Крепление скважин

1.9.1 Обсадные колонны
Таблица 1.9.1. Способы расчета наружных давлений и опрессовки колонн

	Номер

колонны

в порядке

спуска
	Номер раздельно-

спускаемой части

части колонны в порядке спуска
	Признаки      ДА,   НЕТ
	Опрессовочный агент
	Рекомендуемая

глубина установки

пакеров для

опрессовки

(сверху вниз), м

	
	
	допустима

ли поэтап-

ная опрес-

совка
	 рекомендуется ли вести 
	краткое название,тип,

шифр (буровой раствор,

вода, воздух и т.д)
	плотность (для

газобразного агента

относительно

воздуха,) кг/м3
	

	
	
	
	расчет наружного давления по:
	
	
	

	
	
	
	 пластовому
	составному
	
	
	

	
	
	
	 давлению
	столбу
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	1
	нет
	нет
	нет
	Буровой раствор
	1140
	-

	3
	1
	нет
	да
	нет
	Техническая вода
	1240
	-


       
[image: image3]     
 Рис. 1.4. Эпюры избыточных давлений для колонны Ø244,5 мм


[image: image4]
                 Рис. 1.5.  Эпюры избыточных давлений для колонны Ø168,3мм


Таблица 1.9.2. Распределение давлений по длине колонны 

	Номер колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2. гр.1)
	Название колонны
	Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2. гр.8)
	Распределение избыточных давлений по длине раздельно спускаемой      части колонны

	
	
	
	глубина                         (по вертикали), м
	наружное,                      МПа
	внутреннее,                   МПа

	
	
	
	от              (верх)
	до            (низ)
	от              (верх)
	до             (низ)
	от              (верх)
	до             (низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Направление
	1
	0
	30
	Расчет не требуется

	2
	Кондуктор
	1
	0
	400
	0
	2,35
	9,0
	9,52

	3
	Эксплуатационная
	1
	0
	1500
	0
	4,89
	9,5
	10,5


Таблица 1.9.3. Рекомендуемые типоразмеры обсадных труб
	Характеристики обсадных труб
	Рекомендуется к использованию:       да,  нет

	наружный         диаметр, мм          

(см. табл. 1.5.3, гр.5)
	производство: отечественное, импортное
	условный код типа соединения                   (см. табл. 1.5.3, гр.11)
	марка                                  (группа прочности)                      труб,
	толщина стенки, мм
	масса,

кг/м 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	323,72
	Отечественное
	ОТТМА
	Д
	8,5
	68,32 
	Да

	244,5
	Отечественное
	ОТТМА
	Д
	7,9
	48,07
	Да

	168,3
	Отечественное
	ОТТМА
	Д
	8,9
	35,72
	Да



Примечание: Допускается применение других марок сталей и толщин стенок обсадных труб с прочностными характеристиками не ниже расчетных, согласованных с проектной организацией.

Таблица 1.9.4. Параметры обсадных труб
	Номер колон-ны в рядке спуска (см. табл. 1.5.2, гр. 1)
	Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2., гр.8)
	Номер равнопроч-ной секции труб в раздельно спускаемой части колонны (снизу-вверх)
	Интервал установки равнопроч-ной секции по стволу,               м
	Длина секции по стволу, м
	Масса секции, т
	Нараста-ющая масса,      т
	Характеристика обсадной трубы
	Коэффициенты запаса прочности при

	
	
	
	
	
	
	
	номинальный наружный диаметр, мм
	код типа

соединения труб
	марка (группа прочности материала)
	толщина стенки мм
	избыточном давлении
	растяжении

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наружном
	внутреннем
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	1
	1
	0
	30
	30
	1,98
	2,05
	323,9
	ОТТМА
	Д
	8,5
	>1,0
	>1,15
	>1,6

	2
	1
	1
	0
	400
	400
	19,23
	21,28
	244,5
	ОТТМА
	Д
	7,9
	>1,0
	>1,15
	>1,6

	3
	1
	1
	0
	1150
	1150
	41,08
	62,36
	168,3
	ОТТМА
	Д
	8,9
	>1,1
	>1,15
	>1,45


Примечание:  Допускается применение других марок сталей и толщин стенок обсадных труб с прочностными характеристиками не ниже расчетных.

Таблица 1.9.5. Крутящие моменты для свинчивания соеденений обсадных труб
	Наружный

диаметр,

мм
	Толщина

стенки,

мм
	Марка стали         (группа прочности)
	Тип соединения
	Наружный диаметр соединения, мм
	Крутящий момент, кН х м

	
	
	
	
	
	мин.
	опт.
	макс.

	Основной вариант

	323,9
	8,5
	Д
	ОТТМА
	351,0
	7,5
	8,5
	9,6

	244,5
	7,9
	Д
	ОТТМА
	269,9
	5,6
	9
	10,2

	168,3
	8,9
	Д
	ОТТМА
	187,7
	6,0
	6,8
	7,9


Таблица 1.9.6. Технологическая оснастка обсадных колонн 
	Номер колонны в     порядке спуска
	Название колонны
	Номер части колонны в     порядке спуска
	Элементы технологической оснастки колонны
	Суммарные на колонну

	
	
	
	наименование, шифр, типоразмер
	ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ, МУ и т. д.        на изготовление
	масса элемента, кг
	интервал установки, м     (по стволу)
	количество элементов на интервале
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	коли-чест-во, шт.
	масса, кг

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	от (верх)
	до    (низ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Направление
	1
	БК- 324
	ОСТ 39-011-74
	85,0
	 -
	30
	 -
	 1
	85

	
	
	
	ЦКОД-324
	ТУ39-01-08-282-77
	77,0
	-
	30
	1
	1
	77,0

	2
	Кондуктор
	1
	БК-245
	ОСТ 26-02-227-71
	60,0
	 -
	400
	1
	1
	60,0

	
	
	
	ЦКОД-245-2
	ТУ39-01-08-282-77
	57,0
	389,5
	390
	1
	1
	57,0

	
	
	
	ЦЦ 245/295-320-1*
	ТУ 39-01-08-283-77
	17,0
	0
	389,5
	12
	12
	204,0

	
	
	
	ЦТ 245/295-245-1*
	-
	11,0
	0
	389,5
	4
	4
	44,0

	
	
	
	ПП 245
	ТУ 39-208-76
	13,0
	-
	389,5
	1
	1
	13,0

	
	
	
	БК-245
	ОСТ 26-02-227-71
	60,0
	 -
	400
	1
	1
	60,0

	3
	Эксплуата-

ционная
	1
	БК- 168
	ОСТ 26-02-227-71
	42,0
	-
	1150
	1
	1
	42,0

	
	
	
	ЦКОД-168-1
	ТУ 39-01-08-281-77
	25,0
	1130
	1130,4
	1
	1
	25,0

	
	
	
	ЦЦ 168/216-245-1
	ТУ 39-01-08-283-77
	11,0
	0
	400
	5
	5
	55,0

	
	
	
	
	
	
	400
	1150
	32
	32
	352

	
	
	
	ЦТ 168/216-245-1
	
	9,0
	400
	1150
	8
	8
	72,0

	
	
	
	СК 168/214**
	ТУ 39/5-329-74
	12,0
	400
	1150
	8
	8
	96,0

	
	
	
	ПП 168
	ТУ 39-208-76
	4,0
	-
	1130
	1
	1
	4,0


Примечание:  1. * Допускается использование технологической оснастки других фирм производителей: Halliburton, Baker, Weatherford и др. при условии соответствия требованиям стандартов API.

                              **Количество и интервал установки центраторов и скребков должно быть откорректировано по результатам геофизических исследований.

Таблица 1.9.7. Режим спуска обсадных труб 
	Номер колон-ны в поряд-ке спуска
	Название колонны
	Номер части колон-ны в по-рядке спуска
	Тип. шифр инструмента для спуска (элеватор. спайдер. спайдер-элеватор)
	Средства смазки и уплотнения резьбовых соединений
	Расход смазки.   кг
	Интервал глубины с одинаковой допустимой скоростью спуска труб. м
	Допустимая скорость спуска труб.  м/с
	Допустимая  глубина спуска труб на клиньях. м
	Периодичность долива колонны. м
	Промежуточные промывки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	глубина. м
	продолжительность. мин.
	расход. л/с

	
	
	
	
	шифр или назва-ние
	ГОСТ. ОСТ. МРТУ. ТУ. МУ и т. п. на изготовление
	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Направление
	1
	Элеватор
	Упл. смазка РУСМА
	ТУ 6-05-1388-86
	-
	0
	30
	-
	30
	Контроль за уровнем
	-
	-
	-

	2
	Кондуктор
	1
	Элеватор
	Упл. смазка РУСМА
	ТУ 6-05-1388-86
	3,8
	0
	400
	0,5-0,8
	400
	Контроль за уровнем
	400
	1 цикл
	20

	3
	Эксплуата-

ционная
	1
	Элеватор
	Упл. смазка РУСМА
	ТУ 6-05-1388-86
	9,2
	0
	1150
	0,3-0,5
	-
	Контроль за уровнем
	1150
	2 цикл
	16


Примечание:  

1. Промежуточные промывки осуществлять до полного выхода объема затрубного пространства, если параметры бурового раствора не соответствуют требованиям т.1.7.1 (и ГТН) – промывка не менее одного цикла до полного выравнивания параметров

2. Допускается применение смазки ВГБ-2 (ТУ 14-157-13-96), ПСМ (ТУ-0254-142-0147016-01) или лента ФУМ

3. Глубина и продолжительность промежуточных промывок корректируется по фактическому состоянию ствола скважины

Таблица 1.9.8. Опрессовка обсадных труб и натяжение эксплуатационной колонны 
	Номер колонны в

 порядке спуска
	Название колонны  
	Номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска
	Натяжение эксплуатационной колонны, тс
	Плотность жидкости для опрессовки,      кг/м3
	Давление на устье скважины при опрессовке,                      МПа
	Глубина установки пакера, м
	Давление на устье скважины при опрессовке труб ниже пакера, МПа
	Номер равнопрочной секции труб в раздельно спускаемой части (снизу-вверх)  см. табл. .1.5.2
	Давление опрессовки труб  равнопрочной секции на поверхности,      МПа

	
	
	
	
	раздельно спускаемой части
	цементного кольца
	раздельно спускаемой  части
	цементного кольца
	части колонны ниже муфты для 2Хступ. цементирования
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2
	Кондуктор 
	1
	-
	1240
	1240
	9,0
	2,48
	-
	-
	-
	1
	9,8

	3
	Эксплуатационная 
	1
	-
	1160
	-
	11,5
	-
	-
	-
	-
	1
	12,5


Примечание: При опрессовке цементного кольца не допускать превышения давления выше значения, указанного в проекте, во избежания поглощения (гидроразрыва пород ниже башмака колонн). При поглощении жидкости в процессе опрессовки цементного кольца (негерметичность цементного кольца) производится цементирование под давлением и повторная опрессовка. Давление при LOT не должно превышать для кондуктора 1,56МПа, для промежуточной колонны 2,23МПа. Давление опрессовки цементного кольца и LOT должен пересчитаться по фактическим данным при проводке скважины.

Импортные обсадные трубы по гарантии Поставщика на поверхности не опрессовываются.
1.9.2 Цементирование обсадных колонн
Таблица 1.9.9. Общие сведения о цементировании обсадных колонн 
	Номер колонны в порядке спуска
	Название колонны        (см. табл. 1.5.2, гр. 2)
	Способ цементиро-вания (прямой, ступенчатый, обратный)
	Данные по раздельно спускаемой части колонны
	Данные о каждой ступени

цементирования

	
	
	
	номер раздельно спускаемой части колонны в порядке спуска  (см. табл. 1.5.2, гр. 8)
	интервал установки

(по стволу),              м
	глубина  установ-ки муфты для ступен-чатого цементирования, м
	номер ступени цементирования
	высота цемент-ного стакана      м
	название порции тампонажного раствора
	интервал  глубины цементирова-ния 

(по стволу), м

	
	
	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	от (верх)
	до

(низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Направление
	Прямой
	1
	0
	30
	0
	-
	5
	Тампонажный
	0
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Продавочный
	0
	25

	2
	Кондуктор
	Прямой
	1
	0
	400
	0
	1
	10
	Буферный
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тампонажный 1 
	0
	200

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тампонажный 2
	0
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Продавочный
	0
	390

	3
	Эксплуата-ционная
	Прямой
	1
	0
	1150
	0
	1
	20
	Буферный
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тампонажный 1
	0
	500

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тампонажный 2
	0
	1150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Продавочный
	0
	1130


Таблица 1.9.10. Характеристика жидкостей для цементирования 
	Номер колонны 

в порядке спуска
	Название колонны        (см. табл. 1.5.2, гр. 2)
	Номер части колонны в порядке спуска          (см. табл. 1.5.2, гр. 8)
	Номер ступени (снизу-вверх)
	Характеристика жидкости (раствора)

	
	
	
	
	тип
или
название
	объем порции,

м3
	плотность,
кг/м3
	пластическая вязкость, сП
	динамическое напряжение сдвига, мгс/см2
	время начала схватывания,

мин.
	время ОЗЦ,

час
	производительность

при затворении,

л/сек

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Направление
	1
	1
	Буферный
	2,0
	1020
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Тампонажный
	3,15
	1830
	-
	45
	60
	12
	9,8

	
	
	
	
	Продавочный
	1,9
	1120
	
	
	
	
	

	2
	Кондуктор
	1
	1
	Буферный
	3,0
	1020
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Тампонажный 1 
	7,0
	1550
	-
	45
	115
	48
	14,0

	
	
	
	
	Тампонажный 2
	6,78
	1840
	-
	45
	115
	
	14,0

	
	
	
	
	Продавочный
	16,5
	1240
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Эксплуата-

ционная
	1
	1
	Буферный
	5,0
	1600
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Тампонажный 1
	9,5
	1550
	-
	-
	110
	72
	15,1

	
	
	
	
	Тампонажный2
	13,3
	1840
	
	45
	110
	
	14,0

	
	
	
	
	Продавочный
	20,7
	1280
	-
	-
	-
	-
	


Примечание: Объемы тампонажных растворов определены с учетом среднего коэффициента кавернозности, который уточняется по результатам геофизических исследований.

Таблица 1.9.11. Компонентный состав жидкостей для цементирования и характеристики компонентов 
	Номер колонны

в порядке спуска
	Название

колонны

(см. табл. 1.5.2, гр. 2)
	Номер части колонны в порядке спуска (см. табл. 1.5.2, гр.8)
	Номер ступени

(снизу-вверх)
	Тип или

название

жидкости 

для

цемен-тирования
	Название

компонента


	Плотность, г/см3
	Влажность, %
	Сорт
	ГОСТ,ОСТ, МРТУ,

ТУ, МУ и т.п на

изготов-ление
	Норма расхода

компонента, кг/м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Направление
	1
	
	Буферная
	Техническая вода  
	1,02
	       
	
	Местная
	1020,0

	
	
	
	
	Тампонажная
	ПЦТ I-G-CC-1
	3,15
	
	Первый
	Гост 1581-96
	1288,8

	
	
	
	
	
	Вода пресная
	1,00
	
	
	Местная
	707,9

	
	
	
	
	
	CaCL2 
	2,51
	
	
	ГОСТ 450-77
	25,7

	
	
	
	
	Продавочная
	Буровой раствор
	1,12
	
	
	Местная
	1120

	2
	Кондуктор
	1
	
	Буферная
	Техническая вода  
	1,02
	       
	
	Местная
	1020,0

	
	
	
	
	Тампонажная  1
	ПЦТ I-G-CC-1
	3,15
	
	Первый
	Гост 1581-96
	904,07

	
	
	
	
	
	Вода пресная
	1,00
	
	
	Местная
	795,62

	
	
	
	
	
	Бентонит (4,0 % от объёма воды)
	1,03
	-
	-
	-
	31,82

	
	
	
	
	
	Wo-Defoam
	1,02
	
	
	Импорт.
	0,2

	
	
	
	
	Тампонажная  2
	ПЦТ I-G-CC-1
	3,15
	
	Первый
	Гост 1581-96
	1288,06

	
	
	
	
	
	Вода пресная
	1,00
	
	
	Местная
	708,65

	
	
	
	
	
	Пеногаситель (Wo-Defoam)
	1,02
	-
	-
	API 13A
	0,2

	
	
	
	
	
	Понизитель фильтрации (BXF-200L)
	1,17
	
	
	Импорт
	35,4

	
	
	
	
	Продавочная
	Буровой раствор
	1,24
	
	
	Местная
	1240


Продолжение таблицы 1.9.11

	3
	Эксплуа-тационная колонна
	1
	1
	Буферная
	Техническая вода+ПБК-экстра    
	1,16
	-
	-
	Местная 
	1160,0

	
	
	
	
	Тампонажная1
	ПЦТ I-G-CC-1
	3,15
	
	Первый
	Гост 1581-96
	1085,0

	
	
	
	
	
	Расширяющая добавка ЕХ-50
	3,1
	
	
	
	23,9

	
	
	
	
	
	Крепь-1
	
	
	
	
	16,0

	
	
	
	
	
	Пеногаситель Wo-Defoam
	1,02
	
	
	Импорт.
	0,2

	
	
	
	
	
	Понизитель фильтрации BXF-200L
	1,17
	
	
	Импорт.
	6,0

	
	
	
	
	Буферная
	Техническая вода+ПБК-экстра    
	1,16
	-
	-
	Местная 
	1160,0

	
	
	
	
	Тампонажная 2
	ПЦТ I-G-CC-1
	3,15
	-
	Первый
	Гост 1581-96
	1314,3

	
	
	
	
	
	Расширяющая добавка ЕХ-50
	3,1
	
	
	
	386,16

	
	
	
	
	
	Крепь-1
	
	
	
	
	20,0

	
	
	
	
	
	Пеногаситель Wo-Defoam
	1,02
	-
	-
	Импорт.
	0,2

	
	
	
	
	
	Понизитель фильтрации BXF-200L
	1,17
	-
	-
	Импорт.
	35,4

	
	
	
	
	
	Пластификатор (ПС-П)
	-
	-
	-
	-
	2,6

	
	
	
	
	
	Армирующая добавка (ДПА-Ф)
	-
	-
	-
	-
	0,64

	
	
	
	
	
	Вода пресная
	1,00
	-
	-
	Местная
	679,5

	
	
	
	
	Продавочная
	Техническая вода
	1,16
	-
	-
	
	1160,0


Примечание:

1. Количественный и качественный (рецептура) состав добавок определяется по фактическому состоянию ствола скважины перед цементированием по результатам лабораторных исследований.

2. Допускается использование других добавок, обеспечивающих смыв неуплотненной глинистой корки со стенок скважины и поверхности обсадных труб, а также разделение бурового и тампонажного растворов.
3. Необходимо применение хим. реагентов, удовлетворяющих геолого-техническим условиям скважин на ЮВН, т.е. улучшение качества АКЦ путем добавления химии против газа

Таблица 1.9.12. Технологические операции при цементировании и режим работы цементировочных агрегатов (буровых насосов) 
	Номер колонны в порядке спуска
	Номер  части колонны в порядке спуска, (см. таб. 1.5.2, гр.8)
	Номер ступени цементирования (снизу-вверх)
	Наименова-ние технологи-ческой операции
	Тип или название жидкости
	Тип (шифр) агрегата или бурового насоса
	Назначе-ние агрегата

или бурового насоса
	Количество агрегатов (буровых насосов), работающих на одном режиме
	Режим работы агрегатов (буровых) насосов
	Время выполнения

технологичес-кой операции, мин

	
	
	
	
	
	
	
	
	диаметр цилиндровых втулок, мм
	скорость агрегата или число двойных ходов бурового насоса
	суммарная производительность агрегатов (бурового насосов), л/с
	давление, кгс/см2
	объем порции на данном режиме
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	допустимое для агрегатов 

(буровых  насосов)
	на устье скважины в конце операции
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в данном режиме
	нарастающее от начала затворения до момента «стоп»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	1
	1
	Закачка
	 Буферная 
	ЦА-320М
	Закачка
	1
	120,0
	III
	9,8
	60
	-
	2,0
	3,4
	3,4

	
	
	
	Затворение
	Тампонаж. 
	2СМН-20
	Затворение
	1
	120,0
	II- III
	15,1
	-
	-
	3,15
	3,47
	6,87

	
	
	
	
	
	ОСР-20
	Затворение
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Закачка
	Тампонаж. 
	ЦА-320М
	Закачка
	1
	120,0
	III
	9,8
	60
	-
	3,15
	5,36
	12,23

	
	
	
	
	
	1БМ-700
	Закачка
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	СКЦ-2М
	Закачка
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Сброс пробки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Продавка
	Продавочная
	ЦА-320М
	Продавка
	1
	120,0
	III
	9,8
	60
	16,8
	1,4
	2,38
	14,61

	
	
	
	
	
	
	«стоп»
	1
	120,0
	I
	5,1
	60
	26,8
	0,5
	1,63
	16,24


Продолжение таблицы 1.9.12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	2
	1
	1
	Закачка
	 Буферная
	ЦА-320М
	Закачка
	1
	120,0
	III
	9,8
	60
	
	3,0
	5,1
	5,1

	
	
	
	Затворение
	Тампонаж. 1 
	2СМН-20
	Затворение
	1
	120,0
	II- III
	15,1
	-
	-
	9,59
	10,58
	15,68

	
	
	
	
	
	ОСР-20
	Затворение
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Закачка
	Тампонаж. 1
	ЦА-320М
	Закачка
	1
	120,0
	III
	14,5
	60
	
	9,59
	11,02
	26,7

	
	
	
	
	
	1БМ-700
	Закачка
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	- 
	-

	
	
	
	
	
	СКЦ-2М
	Закачка
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Затворение
	Тампонаж. 2 
	2СМН-20
	Затворение
	1
	120,0
	II- III
	15,1
	-
	-
	9,13
	10,07
	36,77

	
	
	
	
	
	ОСР-20
	Затворение
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Закачка
	Тампонаж. 2
	ЦА-320М
	Закачка
	1
	120,0
	III
	14,5
	60
	
	9,13
	10,49
	47,26

	
	
	
	
	
	1БМ-700
	Закачка
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	СКЦ-2М
	Закачка
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Сброс пробки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	52,26

	
	
	
	Промывка линии
	-
	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,0
	62,26

	
	
	
	Продавка
	Продавочная
	ЦА-320М
	Продавка
	2
	120,0
	III
	9,8
	80
	38,4
	15,49
	13,17
	75,43

	
	
	
	
	
	
	«стоп»
	1
	120,0
	II-I
	5,1
	80
	53,4
	1,0
	3,26
	78,69

	3
	1
	1
	Закачка
	 Буферная
	ЦА-320М
	Закачка
	1
	120,0
	III
	9,8
	80
	-
	5,0
	8,5
	8,5

	
	
	
	Затворение
	Тампонаж. 1
	2СМН-20
	Затворение
	1
	120,0
	II- III
	15,1
	-
	-
	9,5
	10,48
	18,98

	
	
	
	
	
	ОСР-20
	Затворение
	1
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Закачка
	Тампонаж. 1
	ЦА-320М
	Закачка
	1
	120,0
	II- III
	15,1
	80
	-
	9,5
	10,48
	29,46

	
	
	
	
	
	1БМ-700
	Закачка
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	СКЦ-2М
	Закачка
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Затворение
	Тампонаж. 2
	ЦА-320М
	Затворение
	1
	120,0
	III
	14,5
	80
	-
	13,3
	15,3
	44,76

	
	
	
	
	
	ОСР-20
	Затворение
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Закачка
	Тампонаж. 2
	ЦА-320М
	Закачка
	1
	
	
	15,1
	80
	
	13,3
	14,68
	59,44

	
	
	
	
	
	1БМ-700
	Закачка
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	СКЦ-2М
	Закачка
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Продолжение таблицы 1.9.12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	3
	1
	1
	Сброс пробки
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,0
	64,44

	
	
	
	Промывка линии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10,0
	74,44

	
	
	
	Продавка
	Продавочная
	ЦА-320М
	Продавка
	2
	120,0
	III
	14,5
	140
	95,2
	12,3
	7,06
	81,5

	
	
	
	
	
	
	«стоп»
	1
	120,0
	II-I
	5,1
	140
	110,2
	1,0
	3,26
	84,76


Примечание: С целью улучшения качества крепления производить расхаживание экспл.колонны в процессе цементирования

                          (при расхаживании не превышать нагрузку более 10% собственного веса обсадной колонны).

Таблица 1.9.13. Схема обвязки и потребность в цементировочных агрегатах
	Номер колонны в порядке спуска


	Номер части колонны


	Номер ступени цементирования
	Интервал

цементи-рования
	Номер схемы обвязки цементировочной техники
	Потребное количество

	
	
	
	
	
	Основные ЦА
	Дополнительные ЦА

	
	
	
	
	
	тип
	всего
	в том числе на:
	тип
	всего
	резерв

	
	
	
	от, (верх)
	до,

(низ)
	
	
	
	затворение
	перемешива-ние


	Закачка
	продавка
	амбар
	резерв
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	1
	1
	0
	30
	1
	ЦА-320М
	2
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	1
	1
	0
	400
	2
	ЦА-320М
	5
	-
	-
	3
	2
	-
	-
	1БМ-700
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СКЦ-4М
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ОСР-20
	1
	

	3
	1
	1
	0
	1150
	3
	ЦА-320М
	6
	-
	-
	3
	2
	-
	1
	1БМ-700
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	СКЦ-4М
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ОСР-20
	1
	


Примечание: Допускается применение цементировочных агрегатов других фирм-производителей, обеспечивающих требуемые режимы цементирования.

Таблица 1.9.14. Потребность в смесительных машинах, цементовозах и автоцистернах
	Номер колонны в порядке спуска


	Номер  части колонны
	Номер ступени цементирования


	Интервал

(по стволу), м
	Потребное количество

	
	
	
	
	Смесительные машины
	Цементовозы
	Автоцистерны

	
	
	
	от (верх)
	до (низ)
	тип
	всего
	в том числе
	тип
	всего
	в том числе
	тип
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	тампонаж-1
	тампонаж-2
	тампонаж-3
	
	
	тампонаж-1
	тампонаж-2
	
	
	буферная
	затворение
	продавочная

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	1
	1
	0
	30
	2СМН-20
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	1
	1
	0
	400
	
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	1
	-

	3
	1
	1
	0
	1150
	
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	1
	-


Таблица 1.9.15. Потребное количество цементировочной техники для цементирования обсадных колонна
	№ по порядку
	Название или шифр
	Потребное количество, шт.

	
	
	номера колонн (см. таблицу 1.5.2., графа 1)
	суммарное на скважину

	
	
	1
	2
	3
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ЦА-320М
	2
	5
	6
	13 вызовов

	2
	2СМН-20
	1
	2
	2
	5 вызовов

	3
	ОСР-20
	1
	2
	2
	5 вызовов

	4
	БМ-700
	-
	1
	1
	2 вызовов

	5
	СКЦ-4М
	-
	1
	1
	2 вызовов


 Примечание:  Осреднительная емкость доставляется на буровую за 24 часа до начала цементирования.

Таблица 1.9.16. Потребное количество материалов для цементирования обсадных колонн 
	Номер по порядку
	Название или шифр
	ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т.п. на изготовление
	Единица измерения
	Потребное количество

	
	
	
	
	Номера колонн (см. таблицу 1.5.2, графа 1)
	Суммарное на скважину

	
	
	
	
	0-30
	0-400
	0-1150
	

	
	
	
	
	
	0-200
	200-400
	0-500
	500-1150
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	ПЦТ1-G-CC-1
	ГОСТ 1581-96
	тн
	4,06
	8,67
	11,76
	10,39
	16,36
	51,24

	2
	Пеногаситель (Wo-Defoam)
	Импортная
	л
	-
	1,92
	1,83
	1,91
	2,5
	8,16

	3
	Расширяющая добавка (ЕХ-50) 
	ТУ 5734-007-95807705-2011
	тн
	-
	-
	-
	0,27
	0,327
	0,60

	4
	Структурообразователь (Крепь-1)
	ТУ 2157-003-20935980-2008
	кг
	-
	-
	-
	152,0
	249,0
	401,0

	5
	Понизитель фильтрации (BXF-200L)
	Импортная

(Китайская)
	кг
	-
	-
	323,5
	57,14
	84,58
	465,2

	6
	Ускоритель (CaCl2) 
	ГОСТ 450-77
	кг
	81,2
	-
	-
	-
	-
	81,2

	7
	Бентонит 
	-
	кг
	-
	305,2
	-
	-
	-
	305,2

	8
	Пластификатор (ПС-П)
	-
	кг
	-
	-
	-
	-
	106,3
	106,3

	9
	Армирующая добавка (ДПА-Ф)
	-
	кг
	-
	-
	-
	4,27
	8,0
	12,47

	10
	Моющая добавка (ПБК-extra) 
	ТУ 2458-003-96452215-2011
	кг
	-
	-
	-
	50
	50,0

	11
	Вода пресная для затворения
	Местная
	м3
	2,23
	7,63
	6,47
	5,71
	8,46
	30,5

	12
	Буфер
	Местная
	м3
	2,0
	3,0
	5,0
	10,0


Примечание: 1. Допускается использование других аналогичных химреагентов различных фирм–производителей (отечественных или зарубежных).

1.9.3 Оборудование устья скважины
Таблица 1.9.17. Спецификация устьевого и противовыбросового оборудования (ПВО)

	Обсадная колонна
	Номер схемы обвязки ПВО
	Давление опрессовки устьевого оборудования и ПВО,  МПа
	Типоразмер, шифр или название устанавливаемого устьевого и ПВО оборудования
	ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ, МУ и т. д. на изготовление 
	Коли-чество, шт.
	Допусти-мое рабочее давление, МПа

	номер в порядке спуска


	название
	
	после установки
	перед вскрытием напорного горизонта
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2
	Кондуктор
	-
	9,0
	-
	ОКК2-21 х 168х245х324

ОП-32 280-21

ПУГ 280х21 

ППГ 280х21 
	ГОСТ 13862-2003

ГОСТ 13862-2003

ГОСТ 13862-2003

ГОСТ 13862-2003
	1

1

1

1
	21,0

21,0

21,0

21,0

	3
	Эксплуатационная колонна
	-
	11,5
	-
	АФК1 65х21 К1 ХЛ
	ГОСТ13846-2003
	1
	21,0


ПРИМЕЧАНИЕ: Фактические схемы монтажа и спецификация противовыбросовых оборудований разрабатывается Буровым подрядчиком  и утверждается техническим руководителем предприятия;

Комплект ПВО до установки на устье опрессовывается на рабочее давление, после монтажа на давление опрессовки обсадной колонны.                            Колонная головка до установки на устье в условиях базы должна быть опресована на пробное давление согласно ИСО 10423:2003;

Колонная головка устанавливается на кондуктор на резьбовом соединении.

1.10 Испытание скважин

1.10.1 Испытание пластов в процессе бурения
Таблица 1.10.1. Продолжительность работы пластоиспытателя (опробователя), спускаемого на трубах

	Объект
	Вид операции

(опробование,

испытание,

испытание с геофизическими

исследованиями)
	Затраты времени на испытание
	Суммарное время

по всем объектам,

ч.  (сут.)

	испытания
	
	для буровой организации
	для геофизической организации
	

	№
	глубина нижней

     границы, м.
	
	нормативное время, ч.
	всего на

объект, ч.

(сут.)
	нормативное время, ч.
	всего на

объект,

ч.

(сут.)
	

	
	
	
	проработка

по нормам

ЕНВ
	промывка по табл. 5 СНВ
	испытание

(опробование)

по табл. 1 СНВ
	
	ожидание притока

по т. 2.1

СНВ

на ПГИ
	испытание

(опробование) по т.2, 21 СНВ

на ПГИ
	
	для буровой организации
	для

геофизической

организации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Испытание в процессе бурения не предусмотрено


Таблица 1.10.2. Характеристики КИИ и технологические режимы работы пластоиспытателя, спускаемого на трубах
	№ объекта испытания
	Количество одновременно

испытываемых объектов
	Характеристика КИИ
	Количество отбираемых проб, шт.
	Режим работы

пакера
	Режим испытания

объекта
	Длина

зумпфа,

м
	Диаметр долота для бурения под  зумпф, мм
	Хвостовик

	
	
	тип

испытателя

пластов
	количество,

шт.
	шифр

пакера
	тип

пробо-

отбор-

ника
	
	
	
	
	
	диа-

метр,

мм
	длина

по

стволу,

м

	
	
	
	
	
	
	
	осевая нагрузка, т
	Перепад давления, МПа
	Депрессия, передаваемая на пласт, МПа
	Количество циклов исследования, шт.
	Время ожидания

притока, ч
	
	
	
	

	
	
	
	Испытателей пластов
	пакеров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Испытание в процессе бурения не предусмотрено


1.10.2 Испытание горизонтов на продуктивность в эксплуатационной колонне
Таблица 1.10.3. Насосно-компрессорные трубы (НКТ)

	Номер

лифто-

вой ко-

лонны

НКТ
	Номер

секции

труб в

лифто-

вой ко-

лонне

(снизу-

вверх)
	Интервал

установки

секции, м
	Характеристика трубы
	Длина секции, м
	Масса секции, т
	Коэффициент запаса

прочности

	
	
	
	номин.наружн.

диаметр,мм
	тип соединения
	Марка (группа

прочности) стали
	Толщина стенки, мм
	Теоретическая

масса1 п.м,кг/м
	
	теоретическая
	с учетом
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	плюсового

допуска k=1.036
	Запаса при спуске при

наличии в скважине

H2S
	На растяжение
	на избыточное

давление

	
	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наружное
	внутренее

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	1
	0
	1130
	73,0
	c высадкой наружу
	-
	5,5
	9,45
	1130
	10,7
	11,24
	
	>1,45
	>1,2
	>1,5


Примечание:  
1. Глубина спуска НКТ будет корректироваться в зависимости от глубины скважины и по результатам интерпретации данных ГИС.
2. Допускается применение импортных НКТ соответствующей прочности стали.
3. Доспуск подвески НКТ до искусственного забоя для смены перфорационной жидкости на тех.воду производится с примене-нием технологических НКТ с последующим их подъемом и  установкой подвески НКТ выше верхней границы интервала перфорации на 5-10м.

Таблица 1.10.4. Крутящие моменты для свинчивания соединений насосно-компрессорных труб
	Наружный диаметр, мм
	Толщина стенки, мм
	Марка (группа прочности) материала
	Тип соединения
	Крутящий момент, Н х м

	
	
	
	
	минимальный
	оптимальный
	максимальный

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	73,0
	5,5
	-
	c высадкой наружу
	900
	1200
	1500


Таблица 1.10.5. Характеристика жидкостей и составляющие их компоненты для установки цементных мостов

	Номер

объекта

испыта-ния
	Интервал

установки

моста,

м
	Характеристика жидкости

	
	
	название

или тип
	объем

порции,

м3
	плот-

ность,

г/см3
	пласти-ческая

вяз-

кость,

сПз
	динами-

ческое

напря-

жение

сдвига,

мгс/см2
	составляющие компоненты

	
	
	
	
	
	
	
	назва-ние
	плот-

ность,

г/см3
	влаж-

ность,

%
	сорт
	удель-ный

расход

на 1 м3
раствора,

кг/м3

	
	от

(верх)
	до

(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Установка цементных мостов не предуcмотрена


Таблица 1.10.6. Продолжительность испытания (освоения) объектов в эксплуатационной колонне
	Номер объекта
	Название процесса, операции по испытанию (освоению) и интенсификации
	Номера таблиц по ССНВ на испытание или местные нормы
	Продолжительность, сут

	
	
	
	Процесса, операции
	Суммарная по объекту

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1. Подготовительные работы перед испытанием объекта
	местная
	0,4
	6,7

	
	    Шаблонирование  эксплуатационной колонны скребком
	местная
	0,35
	

	
	   Смена тех. воды на перфорационную жидкость
	местная
	0,2
	

	
	    Перфорация обсадной колонны
	местная
	0,1
	

	
	    ПЗР к спуску НКТ.  Спуск НКТ с пакером и пакеровка
	местная
	0,5
	

	
	    ПЗР к ГРП и ГРП
	местная
	2,5
	

	
	    Установка ФА
	местная
	0,15
	

	
	2. Освоение
	местная
	2,5
	


Примечание: По решению Заказчика возможно вызов притока с применением струйного насоса.
Таблица 1.10.7. Продолжительность работы агрегатов при испытании (освоении) скважины в эксплуатационной колонне

	Номер объекта
	Название процесса, операции по испытанию (освоению) и интенсификации
	Используемые агрегаты при выполнении работ
	Количество вызовов
	Источник норм времени 
	Продолжи-тельность работы, ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Опрессовка НКТ
	ЦА-320
	1
	ЕНВИ § 7,8
	0,5

	
	Опрессовка колонны, колонной головки и ФА
	ЦА-320
	1
	ЕНВИ § 17
	1,5

	
	Подготовительно-заключительные работы к смене бурового на перфорационную жидкость
	ЦА-320
	1
	ЕНВИ § 29 (а), 50
	2,0

	
	Смена раствора на перфорационную жидкость 
	ЦА-320
	1
	ЕНВИ § 50
	3,0

	
	Опрессовка устья скважины после установки противовыбросовой задвижки 
	ЦА-320
	1
	ЕНВИ § 26
	0,5

	
	Опрессовка ФА на устье скважины 
	ЦА-320
	1
	ЕНВИ § 17
	0,5

	
	Итого на работу
	
	
	
	8


Примечание: Допускается применение аналогичных агрегатов
Таблица 1.10.8. Потребное количество воды для освоения скважины в эксплуатационой колонне

	Номер объекта
	Название или шифр
	ГОСТ, ОСТ, МРТУ, ТУ,

МУ и т.п. на изготовление
	Единица измерения
	Потребное количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Тех. вода
	местные
	м3
	60,0


1.11 Дефектоскопия и опрессовка

Бурение эксплуатационной скважины начинают проверенным инструментом и спуско-подъемным оборудованием. Неразрушающий контроль производится по единому графику, составленному буровым подрядчиком.

После аварии с буровым инструментом или спуско-подъемным оборудованием и перед проведением ответственных работ производится внеочередной контроль. Контроль бурильных труб проводится также перед ответственными операциями.

Сроки проведения дефектоскопии устанавливаются по РД 39-13-90, то есть бурильных труб и УБТ через 450 часов, бурового оборудования 1 раз в год.

Толщинометрию бурильных труб проводить через 1200 час.

Перед отправкой на буровую все бурильные трубы, переводники, УБТ и ведущая труба проходят дефектоскопию на трубной базе бурового Подрядчика.
Таблица 1.11.1. Виды операций контроля и объемы работ по дефектоскопии бурильного инструмента, проводимые с применением передвижной дефектоскопической лаборатории ПКДЛ

	Название обсадной колонны
	Номер по порядку проведения дефек-тоскопии бурильного инструмента
	Глубина скважины при проведении операции, м


	Время механического бурения между очередными проверками, час
	Тип контролируемых труб и УБТ
	Количество контролируемых концов, шт (свечи)
	Вид операции дефектоскопии:

СБТ, зона сварного

шва, УБТ, переводники, толщинометрия

ЛБТ
	Норма времени  на контроль

одной трубы (свечи), мин
	Продолжительность дефектоскопии, час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Эксплуата-ционная
	2
	1150
	400
	УБТ-165,1

СБТ-127,0

квадрат
	12
122
1
	Трубные и замковые

резьбы
	4,8

7,2х1,13

=8,14
	0,96

16,6


Продолжение табл.1.11.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Перечень деталей бурового оборудования, подлежащих дефектоскопии:

	Талевый блок 

Крюк
	
	
	
	
	Щеки, нижняя серьга, кронштейн для подвески серьги

Крюк, боковые рога, штроп, карманы корпуса
	1раз в год

То же
	

	Крюкоблок 
	
	
	
	
	Щеки, крюк, боковые рога, карманы корпуса крюка 
	То же
	

	Вертлюг 
	
	
	
	
	Штроп, карманы корпуса, переводники
	1раз в год
	

	Элеваторы
	
	
	
	
	Проушины, штроп, корпус элеватора
	1раз в год
	

	Штропа 

Манифольд
	
	
	
	
	По всей длине

Замер толщины стенок в местах изменения направления потока жидкости
	1раз в год
	

	Буровая лебедка 

Краны конечных выключате-лей 
	
	
	
	
	Тормозные ленты, ручка лебедки
	Через 6 мес.
	

	Машинные ключи 

Верхний привод
	
	
	
	
	Рукоятка, траверса, удержка, челюсти 

По всей длине
	То же

1раз в год
	


Примечание: Дефектоскопию бурильных труб осуществлять по телу трубы в местах работы 
             ПКР

Таблица 1.11.2. Опрессовка оборудования и используемая техника
	Название обсадной колонны
	Название контролируемого объекта
	Глубина скважины при проведении операции, м
	Используемая для выполнения операции техника
	Максимальное давление создаваемое агрегатами при опрессовке, кгс/см2

	Источник норм времени
	Количество труб, шт.
	Продолжительность прове-дения  операции, час



	
	
	
	Тип (шифр)


	Количество, шт.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Перед началом бурения
	Обвязка буровых насосов нагнет. Линия, блок задвижек, шланг
	0
	ЦА-320М
	1
	На раб. давле-ние
	ЕНВ
	0
	1,5

	Кондуктор 
	Обсадная колонна и устьевое обору-дования
	400
	ЦА-320М
	1
	90,0
	ЕНВ
	41
	1,5

	
	Цементное кольцо*
	403
	ЦА-320М
	1
	18
	ЕНВ
	-
	0,3

	Эксплуатацион-ная 
	Обсадная колонна и устьевое обору-дования
	1150
	ЦА-320М
	1
	115,0
	ЕНВ
	110
	1,5


1.12  Строительные и монтажные работы

1.12.1 Выбор и обоснование бурового оборудования
Основным критериями выбора буровой установки являются: глубина скважины, вес спускаемых обсадных и бурильных колонн, грузоподъемность, мобильность, экологическая безопасность, экономичность, эксплуатации, уровень механизации технологических процессов.

Для строительства эксплуатационной скважины принята буровая установка ZJ-20 или ее аналог (ZJ-30), грузоподъемностью не менее 120т или ее аналог на дизельном приводе с достаточным уровнем механизации работ.

Система приготовления, циркуляции и очистки бурового раствора исключает загрязнение земли раствором и химическими реагентами, используемыми для его обработки, позволяет максимально очистить раствор от выбуренной породы.

Сбор отходов бурения предусматривается в шламосборники с последующим  вывозом к месту захоронения.

Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче полезных ископаемых» - выбор типа буровой установки производится, исходя из максимально допустимой рабочей нагрузки на крюке от веса бурильной колонны в воздухе или веса наиболее тяжелой обсадной колонны и ее секции. Допустимая нагрузка на крюке должна превышать вес наиболее тяжелой бурильной колонны в воздухе не менее чем на 40%. 
Расчёт.

G б.к. или G о.к. < [G

Вес эксплуатационной колонны:

G э.= L э. * q э 

G э = 1150*35,72= 0,41МН
Вес бурильной колонны с УБТ

где L э. - глубина спуска эксплуатационной колонны, м; q э.- вес 1м, Н/м
G б.к. = G б.т. + G у. = L б.*q б.+L у.*q у.

где L б. и L у.- длина бурильных труб и УБТ, м; q б. и q у. – вес бурильной колонны и УБТ.

G = 0,51 МН 

Из преведенного расчёта следует, что наибольшую нагрузку БУ будет испытывать при спуске эксплуатационной колонны.

Максимальные нагрузки с учётом расхаживания:

от веса бурильной колонны

G = 0,51*1,4 = 0,714МН

от веса наиболее тяжелой обсадной колонны
G = 0,41*1,15 = 0,471МН

Максимальная грузоподъёмность  БУ ZJ-20 равна 1,20 МН или 120 тон.

Для данной скважины более рациональным будет использование буровой установки   

ZJ-20, поскольку нагрузка (в МН) от наиболее тяжёлой бурильной колонны, меньше максимальной. 

0,714< 1,20     
Таблица 1.12.1. Сочетание вариантов подготовительных и строительно-монтажных работ
	Номера вариантов работ
	Номера или количество скважин, строящихся по заданному сочетанию вариантов работ



	Подготовительных 
	Топографо-геодезических
	Строительно-монтажных
	По теплофикационной установке
	По испытаниям
	По транспортировке
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	01
	01
	01
	01
	01
	01
	18,22,23


1.12.2  Подготовительные работы к строительству скважины (скважин)
Таблица 1.12.2. Объемы подготовительных работ к строительству скважины (скважин)
	Номер по порядку
	Номер расценки по ЕРЕР или разовая
	Наименование работ

 (с указанием шифра или характеристики)
	Единица измерения
	Номер варианта подготовитель-ных работ
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1-А
	Отсыпка площадки под буровую
	1000 м2
	1
	1

	2
	125-М
	Засыпка грунта для строительства подъездной дороги к скважине
	1000 м2
	1
	1

	3
	125-М
	Засыпка щебня под оборудование
	100 м3
	1
	0,50

	4
	
	Укладка бетонных панелей под оборудование на скважину
	шт.
	1
	16,0

	4
	49-11
	Обваловка вокруг площадки буровой с перемещением ГСМ (110 х 2+ 60 x 2) х 1,25
	
	-//-
	1

	5
	49-2753
	Сооружение амбара для временного размещения отходов бурения с обратной засыпкой ранее вынутым грунтом
	100 м3
	-//-
	-

	6
	49-11
	Обваловка площадки ГСМ (20м х 2+ 15м х 2) х 1,25
	
	
	0,86

	7
	49-11

49-11
	Обваловка вокруг площадки буровой с перемещением

- при монтаже

- при демонтаже
	100м3

100м3
	
	15

15


Продолжение табл. 1.12.2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	Строительство водопровода на поверхности :

	8
	49-158
	- прокладка труб Ǿ 100мм
	100м
	
	1,8

	9
	49-158
	- прокладка труб Ǿ 50мм
	100м
	
	0,6

	10
	49-176
	- установка задвижек Ǿ 100мм
	шт
	
	2

	11
	49-181
	- установка задвижек на пожарных гидрантах
	шт
	
	2

	12
	49-186
	- устройство пожарных гидрантов
	шт
	
	2

	13
	49-174
	- установка вентилей Ǿ 50мм
	шт
	
	7

	14
	49-193

49-192
	Устройство противокоррозионной изоляции водопровода

- Ǿ 100мм 

- Ǿ 50мм
	100м

100м
	
	1,8

0,6

	15
	49-205

49-204
	Устройство термоизоляции водопровода:

- Ǿ 73мм 

- Ǿ 50мм
	100м

100м
	
	1,2

0,4

	16
	49-176
	- установка вентилей Ǿ 25мм
	шт
	
	6

	17
	49-524
	Установка вагон домиков для вышкомонтажных бригад
	к-с
	1
	2,8

	18
	49-524
	Установка вагон домиков для буровых бригад
	к-с
	1
	3,4

	19
	894-Э
	Электромонтаж комплекса бытовых помнщений для вышкомонтажных бригад
	к-с
	1
	2,8

	20
	
	Электромонтаж комплекса бытовых помнщений для буровых  бригад
	к-с
	1
	3,5

	21
	49-231
	Строительство низковольтной силовой и осветительной линии электропередач с алюминиевым проводом, сечением 3,5мм2
	100м
	
	4,5

	22
	49-233
	-количество проводов - 6шт.
	100м
	
	6

	23
	49-256
	Строительство кабельной линии сечением от 2,5мм2 до 70мм2  на деревянных опорах
	100м
	
	3,5

	24
	49-11,  49-19
	Рытье амбаров бульдозером на концах выкидов превентора
	100 м3
	1
	2,0

	25
	-
	Пожарные стояки (гидранты)
	шт
	
	2

	26
	-
	Работа Бульдозера
	Маш/час
	
	20

	27
	-
	Работа Автокрана
	Маш/час
	
	12


1.12.3 Объемы строительные и монтажные работы для строительства скважины
Таблица 1.12.3. Перечень топографо-геодезических работ

	Номер по порядку
	Номер расценки по ЕРЕР или разовая


	Наименование работ (перенесение в натуру местоположения скважины, определение планово-высотного положения устья скважины, определение азимута)


	Номер скважины
	Количество скважин

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Сборник основных расходов при производстве топографо- геодезических работ
	Перенесение в натуру местоположения скважин
	18,22,23
	3

	2
	
	Определение планово-высотного положе-ния устья скважин
	
	

	2
	
	Проезд топографо-геодезической бригады
	
	

	4
	
	Контроль закрепления разбивочных осей
	
	

	5
	
	Плановая и высотная выверка фундаментов
	
	

	6
	
	Плановая и высотная выверка опорных конструкций (фундаментных балок, рам и др.)
	
	

	7
	
	Плановая и высотная выверка оборудования
	
	

	8
	
	Камеральная обработка материалов
	
	

	9
	
	Ведение полевой документации 
	
	


Таблица 1.12.4. Варианты строительных и монтажных работ
	Номер

варианта

строитель-но-мон-

тажных

работ
	Номер

расценки

по ЕРЕР

или

разовая
	Номер

комплекта

бурового

и силового

оборудования
	Вид привода

(электричес-кий, ДВС)
	Вид строительства

(первичное, повторное, передвижка до 5м, на 15-20м, на 40-50м, демонтаж первичный, повторный)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	-
	ZJ-20 или аналог грузоподъемностью не менее 120 тн
	ДВС
	Повторное строительство


Таблица 1.12.5. Объем работ по комплекту бурового и силового оборудования
	Номер по порядку
	Номер

расценки

по ЕРЕР

или

разовая
	Наименование работ

(с указанием шифра

или характеристики)


	Единица

измерения
	Номер вари-анта строи-тель-номон-тажных

работ
	Количество
	Способ и вид

Транспортировки

(волоком, на тягачах, автотранспортом,

трактором и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Буровая установка  "ZJ-20" 
	
	
	
	

	1
	49-1064 (Приме-нительно)

259
	Буровая автоплатформа 20,1 м х 3,2 м х 4,4 м 
	 
	1:2
	1
	Автотранспорт

	1.1
	
	Вышка мачтовая высотой -31 м 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.2
	
	Кронблок ТС120  грузоподъемностью (г/п) 120 тн. 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.3
	
	Крюкоблок YG150  г/п 150 тн. 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.4
	
	Вертлюг  SL160  г/п 160 тн  на рабочее давлении е 210 ат. 
	 
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.5
	
	Балкон верхового рабочего 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.6
	
	Страховочный канат верхового рабочего 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.6.1
	
	Система аварийного спуска верхового рабочего 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.7.
	
	Буровая лебедка ZJ-15,  N-330  кВт ; г/п 150 тн: 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.7.1
	
	главный тормоз (ленточный) 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.7.2
	
	вспомогательный гидротормоз 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.7.3
	
	гидравлическая катушка 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.7.4
	
	тартальный барабан, противозатаскиватель
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.8
	
	Приспособление для крепления мертвого конца талевого каната ZJ200 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.9
	
	Лебедка гидравлическая YJ г/п 3 и 5 тн. 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.11
	
	Аварийное силовое устройство N-55кВт 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.12
	
	Дизельный двигатель  САТ 3460,   N-390  кВт для пр ивода лебедки и ротора 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.13
	
	Коробка передач ALLISON S6610 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.14
	
	Угловая приводная коробка передач Е630-09 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -


Продолжение таблицы 1.12.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.15
	
	Пневматическая система с компрессором (0,7м3/мин.) и воздухосборником 0,155м3 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.16
	
	Гидравлическая система с масляным насосом (165л/мин.)
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.17
	
	Электрическая система 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.18
	
	Основание по вышку 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	1.19
	
	Система подъема вышки 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2
	
	Рабочая площадка 5м х 8м с основанием высотой 4,5м  (3,6 м – под ротором) 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.1
	
	Ротор  ZP-175 г/п 150 тн. Мощность – 458 квт 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.2
	
	Гидравлический трубный ключ с приводом и моментомером 
	-  //  -
	-  //  -
	2
	-  //  -

	2.3
	
	Стояк стальной Ø  - 75 мм высокого давления 350 кгс/см  для подачи бурового раствора 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.4
	
	Подсвечник для бурильных труб 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.5
	
	Шурф для квадрата 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.6
	
	Шурф для бурильной свечи (двухтрубки) 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.7
	
	Тельфер для смены ПВО, грузоподъемностью - 9 тн 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.8
	
	Модуль бурильщика: 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.8.1
	
	Пульт управления бурильщика: 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.8.2
	
	индикатор веса на крюке 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.8.3
	
	индикатор давления на стояке 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.8.4
	
	индикатор числа ходов поршня бурового насоса 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.8.5
	
	индикатор числа оборотов ротора 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.8.6
	
	индикатор уровня в доливной емкости 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.8.7
	
	регистратор объема  бурового раствора 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	2.8.8
	
	пульт управления ПВО (дублирующий) 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	- - // - -

	3
	
	Датчики: веса,числа оборотов ротора, крутящего момента ротора, числа ходов насоса, уровня бурового раствора, крутящего момента  трубных ключей, скорости противопотока  бурового раствора, газа 
	- - // - -
	-  //  -
	1
	-  //  -


Продолжение таблицы 1.12.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	
	Контрольно-измерительное оборудование для контроля основных параметров 

оборудования (дизельные двигатели, редукторный механизм, генераторы, компрессоры, 

буровые насосы и т. д.)
	-
	-  //  -
	-
	-  //  -

	5
	
	Средства телеметрии (по условиям контракта)
	-
	-  //  -
	-
	-  //  -

	6
	
	Энергетический модуль: 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	6.1
	
	Дизель-генератор САТ 3412-DITA, N=400 кВт  
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	6.2
	
	Дизельный двигатель  САТ 3460,   N-390 кВт  для привода насосов
	-  //  -
	-  //  -
	2
	-  //  -

	6.3
	
	ДЭС  - 1 комплект (резервный)
	-  //  -
	-  //  -
	2
	-  //  -

	6.4
	
	электрокомпрессор  с электродвигателем  N- 37 кВт 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	7
	
	Приемный мост металлический горизонтальный 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	8
	
	Приемный мост наклонный 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	9
	
	Стеллажи металлические для труб со стойками на обоих концах высотой 1,25 м 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	10
	
	Инструментальная площадка 
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	11
	
	Система долива скважины
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	12
	
	Площадка для обслуживания превенторов
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	13
	
	Крепление неподвижного конца каната
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	14
	
	Площадка для спуска обсадных труб
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	15
	
	Обвязка топливопровода
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	16
	
	Обвязка водопровода
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	17
	
	Блок запасных частей
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	18
	
	Регистратор и индикаторы параметров бурения
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	19
	
	Контрольно-измерительные приборы
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	20
	
	Электрооборудование:
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	21
	
	- кабельные изделия
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	22
	
	- освещение
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	23
	
	- заземление
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	24
	
	Ограждение оборудования
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -

	25
	
	Узлы агрегатов буровой установки
	-  //  -
	-  //  -
	1
	-  //  -


Таблица 1.12.6. Объем работ под конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений к комплекту 

	№ по порядку
	Номер

расценки по ЕРЕР

или  разовая
	Наименование работ

(с указанием шифра

или характеристики)


	Единица

измерения
	Номер варианта


	Количество
	Способ и вид

транспорти-

ровки

(волоком, на тягачах, автотранспор-том,

трактором и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	49-815
	Монтаж инструментальной площадки
	шт
	1
	1
	- - // - -

	2
	49-526
	Устройство шурфа из обсадных труб (245мм х 10мм х 18м) для квадрата, (245мм х 10мм х 15м) для одиночки
	10м
	1
	1
	- - // - -

	3
	49-460
	Обшивка рабочей площадки метал-лическими щитами или синтетичес-кой тканью
	пл.
	1
	20
	- - // - -


Таблица 1.12.7. Объем работ по фундаментам под комплект (и вышку)
	Номер п

о порядку
	Номер

расценки

по ЕРЕР

или

разовая
	Наименование работ

(с указанием шифра

или характеристики)
	Единица измерения
	Номер варианта строительно-монтажных работ
	Количество
	Способ и вид

транспортировки (волоком, на тягачах, автотранспортом

трактором и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	-
	Фундамент  из железобетонных плит 3м х 1,5м х 0,2м под:
	-
	-
	-
	Автотранспорт

	1.1
	
	вышечное основание
	плита
	01
	10
	- - // - -

	1.2
	
	автоплатформу 
	-  //  -
	01
	1
	- - // - -

	1.3
	
	емкости циркуляцион-ной системы
	-  //  -
	01
	5
	- - // - -

	1.4
	
	БОР
	-  //  -
	01
	1
	- - // - -

	1.5
	
	буровой насос
	-  //  -
	01
	2
	- - // - -

	1.6
	
	энергоблок
	-  //  -
	01
	1
	- - // - -

	1.7
	
	Склад химреагента
	-  //  -
	01
	2
	- - // - -

	1.8
	
	Склад ГСМ
	-  //  -
	01
	2
	- - // - -

	2
	
	Металлические стойки через 10м, забетониро-ванные в земле, для крепления линий ПВО 100:10
	-  //  -
	01
	10
	- - // - -

	3
	49-3
	Фундамент под боковые стеллажи моста из досок
	м3
	01
	1
	- - // - -

	4
	
	- разбивка бетона
	м3
	01
	10
	- - // - -


Таблица 1.12.8. Объемы работ по дополнительному оборудованию 

	Номер по порядку
	Но-мер рас-ценки

по ЕРЕР

или

разо-вая
	Наименование работ

(с указанием шифра

или характеристики)


	Единица

измерения
	Номер варианта 
	Количество
	Способ и вид

транспорти-ровки

(волоком, на тягачах, автотранспортом

трактором и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Монтаж дополнительного оборудования, в т.ч.

	1
	49-828
	Емкость  для тех/воды 35m3 
	емкость
	
	2
	Автотранспорт 

	2
	49-828
	Емкость  для отработанного масла 6m3
	емкость
	
	1
	- - // - -

	3
	49-828
	Емкость  для диз. топлива 34m3
	емкость
	
	2
	- - // - -

	4
	49-828
	Емкость для бурового раствора и химреагентов
	емкость
	
	1
	- - // - -

	5
	49-795
	Общий объем емкостей 162m3
	
	
	
	

	
	
	Приемные емкости 20 m3
	емкость
	1
	1
	- - // - -

	
	
	Емкость для бурового раствора 40 m3
	емкость
	2
	1
	- - // - -

	
	
	Емкость для бурового раствора 50 m3
	емкость
	3
	1
	- - // - -

	
	
	Емкость для бурового раствора 50 m3
	емкость
	4
	1
	- - // - -

	6
	49-725
	Блок приготовления бурового раствора
	к-т
	
	1
	- - // - -

	7
	49-524
	Вагон-лаборатория буровых растворов 
	к-т
	
	1
	- - // - -

	8
	49-882
	Электромонтаж блоков очистки и приготовления бурового раствора
	к-т
	
	2
	- - // - -

	9
	49-764
	Вибросито
	к-т
	1
	2
	- - // - -

	10
	49-756
	Вакуумный дегазатор 
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	11
	49-756
	Атмосферный дегазатор 
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	12
	49-767
	Пескоотделитель 
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	13
	49-763
	Илоотделитель 
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	14
	49-762
	Мешалка для каждый емкость
	к-т
	1
	8
	- - // - -

	15
	49-757
	Центрифуга 
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	16
	49-759
	Буровые воронки
	шт.
	1
	10
	- - // - -

	17
	-
	Шахтный насос
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	18
	-
	Водяной насос, модели 
	к-т
	1
	2
	- - // - -

	19
	-
	Сварочное оборудование
	к-т
	1
	1
	- - // - -

	20
	49-2748
	Опрессовка обвязки буровых насосов цементировочным агрегатом ЦА-320М, расстояние переезда ЦА-320М в один конец
	Опера-ция
	1
	1
	- - // - -

	21
	49-815
	Инструментальная площадка для долот 
	шт
	1
	1
	- - // - -

	22
	49-4347
	Транспортировка вагон-домиков для строительно-монтажной и буровой бригад большегрузными автомаши-нами на расстояние 380 км, в том числе:
	
	
	
	- - // - -


Продолжение таблицы 1.12.8
	22
	
	Вагончик на буровой
	
	
	
	

	
	
	-жилые вагоны Подрядчика
	
	
	8
	

	
	
	-мастерская сварщика/электрика,
	
	
	1
	- - // - -

	
	
	-культбудка
	
	
	1
	- - // - -

	
	
	-инструментальная мастерская
	
	
	1
	- - // - -

	
	
	-лаборатория буровых растворов 
	
	
	1
	- - // - -

	
	
	-кухня и склад
	
	
	2
	- - // - -

	
	
	-ванная комната
	
	
	1
	- - // - -

	
	
	-вагон мастера
	
	
	1
	- - // - -

	
	
	-вагон супервайзера (для представителей Заказчика)
	
	
	1
	- - // - -

	23
	49-524
	Электромонтаж комплекса бытовых помещений для строительно-монтажной и буровой бригад
	
	
	-
	-

	24
	49-2443
	Содержание средств контроля, диспетчеризации и управления
	к-т
	
	1
	- - // - -

	25
	49-1011
	средство двухсторонней связи 
	к-т
	
	1
	- - // - -

	26
	49-2714
	Эксплуатация электростанции при СМР (1шт.)
	смена
	
	24
	- - // - -

	27
	49-1015
	Электроналадочные работы
	буровая
	
	
	- - // - -

	28
	Противовыбросовое оборудование

	29
	49-821
	Типовая схема ПВО; в комплекте (превентор плашечный – 1шт.  Превентор универсальный, манифольд, блок управления);
	к-т
	
	1
	- - // - -

	30
	
	Крестовина 
	к-т
	
	1
	- - // - -

	31
	
	Блок  управления ПВО 
	к-т
	
	1
	- - // - -

	32
	
	Блок дросселирования 
	к-т
	
	1
	- - // - -

	33
	
	Блок глушения 
	к-т
	
	1
	- - // - -

	34
	
	Линия дросселирования
	к-т
	
	1
	- - // - -

	35
	
	Линия  глушения
	к-т
	
	1
	- - // - -

	36
	
	Колонная головка
	к-т
	
	1
	- - // - -

	37
	
	Арматура фонтанная
	к-т
	
	1
	- - // - -

	38
	
	Шаровой кран, (один устанавливается между рабочей трубой и бурильной колонной, второй запасной)
	к-т
	
	2
	- - // - -

	39
	
	Обратный клапан с приспособлением для установки в открытом положении; (один рабочий, второй запасной)
	к-т
	
	2
	- - // - -

	40
	
	Аварийная труба под инструмент 101,6мм, с шаровым краном
	к-т
	
	2
	- - // - -

	41
	
	Компрессорный блок
	к-т
	
	2
	- - // - -


Продолжение таблицы 1.12.8
	Ловильные и аварийные инструменты

	45
	
	Метчики - МЭС-73; МСЗ-108; МСЗ-133; МБУ-58-94; МБУЛ-58-94; МБУ-74-120;  МБУЛ-74-120.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	46
	
	Труболовки - ТНС 60 -120,6; ТНОС -120 - 60/95; ТНС 102 -165,1; ТНС 127 - 215,9;  ТВМ – 73; ТВМ -102.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	47
	
	Колокола - К 85 – 64; К 110-91; К 125-103; К 135-113; КСБ -180-2.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	48
	
	Фрезеры - ФЗЭ-145, ФЗС-210, ФЗС-268, ФЗС-375.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	49
	
	Пакеры - ПРО-ЯМ02 – 145; ПРО-ЯМ02 – 204.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	50
	
	Безопасные переводники - БП – 127, БП -165,1.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	51
	
	Шламоуловители - ШМУ-195, ШМУ-245.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -

	52
	
	Яссы гидравлические:

Виброударный комплект ВУК-162;

Гидравлический ударный механизм ГУМ-170М.
	шт.
	
	по 2
	- - // - -


Примечание: 

1. Допускается замена отдельных элементов из списка на аналогичные или имеющие лучшие эксплуатационные характеристики, импортного и отечественного производства по согласованию с Заказчиком. 

2. В случае аренды, необходимо предоставить соответствующие документы на ловильные инструменты.

Таблица 1.12.9. Объем работ под конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений для дополнительного оборудования

	№ по порядку
	Номер

расценки по ЕРЕР

или  разовая
	Наименование работ

(с указанием шифра

или характеристики)


	Единица

измерения
	Номер варианта

строительно-монтажных работ
	Количество
	Способ и вид

транспорти-

ровки

(волоком, на тягачах, автотранс-

портом,

трактором и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	49-544
	Центрирование вышки
	опер.
	1
	10
	- - // - -

	2
	49-446
	Электромонтаж помещения (вагончиков)
	шт.
	1
	4
	- - // - -

	3
	-
	Обшивка основания вышки металлическими щитами
	шт.
	1
	1
	- - // - -

	4
	
	Лестницы на буровой установке согласно схеме:
	
	
	
	

	5

5.1

5.2

5.3


	-
	для прохода на рабочую площадку со стороны приемного моста
	шт.
	1
	1
	Автотранспорт

	
	
	для прохода с рабочей площадки на циркуляционную систему
	шт.
	1
	1
	Автотранспорт

	
	
	для прохода с циркуляционной системы  на поверхность земли
	шт.
	1
	4
	Автотранспорт

	
	
	для прохода с рабочей площадки на платформу
	шт.
	1
	2
	Автотранспорт

	6
	-
	Сарай  электростанции; 
	20 м2
	1
	1
	Автотранспорт

	7
	-
	помещение для инструментов
	сарай.
	01
	5
	Автотранспорт


Таблица 1.12.10. Объемы работ по теплофикационной котельной установке
	Номер по порядку
	Номер расценки по ЕРЕР или разовая
	Наименование работ (с указанием шифра или характеристики)
	Единица измерения
	Номер варианта теплофикационной установки
	Количество
	Способ и вид транспортиров-ки (волоком,

на тягачах, автотранспор-том, трактором и т. д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Таблица не несет информации


Таблица 1.12.11. Обьемы работ при использовании специальной установки для испытания скважины
	Номер по порядку
	Номер

расценки

по ЕРЕР

или

разовая
	Наименование работ

(с указанием шифра

или характеристики)
	Единица измерения
	Номер вариа-нта строи-тель-номон-тажных

работ
	Количество
	Способ и вид

транспорти-ровки

(волоком, на тягачах, автотранс-портом,

трактором и т.д.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Монтаж комплекта УПА-60/80
	
	
	
	

	1
	49-1064 (Приме-нительно)

259
	КрАЗ-65101-0000307-04
	к-т
	1
	1
	Автотранспорт

	2
	
	Лебедка буровая, однобарабанная
	к-т
	
	1
	- - // - -

	3
	
	Привод ротора: коробка передач, карданный вал и двухленточный тормоз
	к-т
	
	1
	- - // - -

	4
	
	Насос буровой НБ-125-1
	к-т
	
	1
	- - // - -

	5
	
	Дизельные двигатели

ЯМЗ 238М2
	к-т
	
	1
	- - // - -

	6
	
	Дизельные двигатели насоса

ЯМЗ 238М2
	к-т
	
	1
	- - // - -

	Нефтегазовый сепаратор

	7
	
	Установка сепаратора типа НГС 0,6-1200
	к-т
	1
	1
	Автотранспорт

	8
	
	Установка емкостей для приема жидкости отработки
	к-т
	1
	1
	Автотранспорт


1.12.4  Дополнительные сведения
Таблица 1.12.12. Объемы работ по перечню оборудования, исключаемого при испытании (освоении) первого и последующих объектов

	Номер по порядку
	Номер расценки по ЕРЕР или разовая
	Наименование работ (с указанием шифра или характеристики


	Единица измере-ния
	Номер варианта теплофи-кационной установки
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Таблица информации не несет


Таблица 1.12.13. Материалы и технические средства для выполнения природоохранных мероприятий с использованием «безамбарного» способа бурения

	Номер порядку
	Наименование материалов и технических средств
	ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.


	Единица измерения
	Количество
	Шифр источника  расценок 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Контейнеры (прямоугольные) 3,5-4 для сбора ТБО  и замазученного материала
	
	шт.
	6-8
	455 к=0,75

	1.
	Амортизация емкости для сбора бурового шлама и отработанного бурового раствора
	
	шт.
	1
	2513

	2.
	Амортизация емкости для сбора бурового шлама и отработанного бурового раствора
	
	шт.
	1
	2513

	3.
	Наливная машина для вывоза ОБР и БШ
	
	км
	-
	Тарифы

	4.
	Шламовой насос для откачки отработанного бурового раствора из шахты 
	
	шт.
	1
	300

	5.
	Экологические емкости под отводы ПВО 
	
	шт.
	2
	-

	6
	Экологический емкость для сбора бурового шлама и отработанного раствора, V = 20-25м3
	
	шт
	1-3
	-


1.13 Продолжительность строительства скважины

Таблица 1.13.1. Продолжительность строительства скважины
	всего
	Продолжительность цикла строительства скважины, сут

	
	в том числе

	
	Подготовка площадки, 

мобилизация БУ, сут
	строительно-монтажные работы
	подготовительные работы к бурению
	бурение и крепление
	 Время демонтажа буровой установки, сут
	Время монтажа подъемника для испытания, сут
	Испытание (освоение)

	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в открытом стволе
	в эксплуатационной колонне

	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	42,14
	-
	5,0
	2,0
	22,44
	4,0
	2,0
	6,7
	-
	6,7


Таблица 1.13.2. Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин
	Номер обсад-ной коло-нны


	Название колонны
	Про-должи-тель-ность крепле-ния, сут
	Интервал бурения

(по стволу), м
	Продолжительность, сут

	
	
	
	
	Забой-ными двига-телями
	ротор-ным спосо-бом
	совме-щенным способом

	
	
	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Направление
	0,54
	0
	30
	-
	0,71
	-

	2
	Кондуктор
	2,48
	30
	400
	-
	4,51
	-

	3
	Эксплуатационная колонна
	4,26
	400
	1150
	-
	9,94
	-

	Итого:
	7,28
	
	
	
	15,16
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Рис. 1.7. График строительства скважины
1.14 Механизация и автоматизация технологических процессов, средства контроля и диспетчеризации

14.1. Средства механизации и автоматизации при бурении и креплении скважины должны соответствовать «Спецификации основного оборудования буровой установки». Кроме того, проектом предусматривается оснащение буровой установки при бурении скважины средствами, повышающими безопасность труда в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», по следующему перечню:
Таблица 1.14.1. Средства механизации и автоматизации
	№№

п/п
	Наименование средств безопасности
	Наиме-нование объектов
	Кол-во объект.

	1
	2
	3
	4

	1
	Трубозахватное устройство
	БУ
	1 к-т

	2
	Лебедка электрометрических работ
	БУ
	1 к-т

	3
	Грузоподъемное устройство (кран, тельфер) с комплек-том тарированных грузозахватных приспособлений
	Приемный мост
	1 к-т

	4
	Приспособление для безопасной рубки стальных канатов
	БУ
	1 шт.

	5
	Приспособление для завинчивания и свинчивания долот («доска»)


	БУ
	Для каждого диаметра долот

	6
	Инструмент для замера износа замковых соединений бурильных труб
	БУ
	1 к-т

	7
	Устройство для безопасного выброса бурильных труб (желоб и т.п.)
	БУ
	1 к-т

	8
	Механизм для крепления, перезапуска изменения нагрузки неподвижной ветви талевого каната
	БУ
	1 шт.



	9
	Сигнальное или переговорное устройство между постом бурильщика и насосным отделением
	БУ
	1 шт.



	10
	Патрубки подъемные по диаметрам УБТ
	БУ
	2 к-та

	11
	Обратный клапан и шаровой кран для  бурильных труб с ключом и комплектом переводников по размерам труб 
	БУ
	3 к-т (по 2 переводника на типоразмер

труб)

	12
	Трехфазная розетка для подключения  промыслово-геофизической аппаратуры
	БУ
	1 шт. на всех

типов буровых

	13
	Шаблон для обсадных труб по их диаметрам
	БУ
	по 2 шт.

на каждый диаметр

	14
	Шаровые краны для бурильных труб (между вертлюгом, ведущей трубой и ее защитным переводником) с ключом и комплектом переводников по размерам труб.
	БУ
	3
(из них один запасной)

	15
	Гидравлический подъемник
	БУ
	1 к-т

	16
	Пневмораскрепитель трубный
	БУ
	1 к-т

	17
	Ограничитель подъема талевого блока
	БУ
	1 к-т


Продолжение таблицы 1.14.1

	1
	2
	3
	4

	18
	Устройство против разбрызгивания бурового раствора
	БУ
	1 к-т

	19
	Защитные очки и др. СИЗ для приготовителей бурового раствора из химреагентов.
	БУ
	По 1 шт. На рабочего

	20
	Очиститель бурильных труб
	БУ
	1 шт.

	21
	Комбинированный колпачок для перемещения долот
	ММБ9-3-121
	1 шт.

	22
	Приспособление для отвинчивания трехшарошечных долот
	СТД
	1 шт.

	23
	Комплект ключей во взрывобезопасном исполнении для фланцевых соединений превенторной установки.
	БУ
	1 к-т  

	24
	Указатель «Открыто» - «Закрыто» к задвижке высокого давления.
	БУ
	1 шт.

	25
	Приспособление для снятия поршней со штоков буровых насосов и выемки втулок.


	БУ
	1 к-т

	26
	Предупреждающее устройство о падении посторонних предметов в скважину
	Устье скважины
	1 шт.

	27
	Комплект аварийного ловильного инструмента
	БУ
	1 к-т

	28
	Отводные крючки
	БУ
	1 шт.

	29
	Приспособление для одевания протекторов на бурильные трубы
	БУ
	1 шт.

	30
	Защитные каски с подшлемниками
	БУ
	по 1 на рабочего

	31
	Вкладыши противошумные «Беруши» или противошумные наушники.
	БУ
	по 1 на рабочего

	32
	Светильник переносной во взрывозащищенном  исполнении напряжением 12 В
	БУ
	2 шт.

	33
	Пусковая задвижка с дистанционным управлением
	БУ
	1 к-т

	34
	Автоматический регулятор нагрузки на долото
	БУ
	1 к-т

	35
	Ограничитель напряжения холостого хода электросварочного трансформатора.
	Эл.свар. трансф.
	1 шт.

	36
	Гидравлический трубный ключ для обсадных колонн
	БУ
	1 к-т


Примечание: Допускается работа буровой или отдельного ее оборудования при замене перечисленных в настоящих «Нормативах» средств защиты их аналогами, нее снижающими уровни безопасности труда.
Таблица 1.14.2. Средства контроля
	№№ п/п
	Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д.
	ГОСТ, ТУ и тт.д. на из-готовление
	Количество, шт

	1
	2
	3
	4

	1
	Гидравлический индикатор веса
	-
	1

	2
	Индикаторы давления, показывающие (манометры)
	-
	2

	3
	Роторный моментомер
	-
	1

	4
	Шаблоны для контроля за износом центраторов и калибраторов
	-
	2

	5
	Мерные скобы для контроля диаметров бурильных труб и УБТ
	-
	2

	6
	Уровнемер в доливной емкости
	-
	1

	7
	Лаборатория буровых растворов
	-
	1

	7.1
	Прибор для определения удельного веса
	
	1

	7.2
	Прибор для определения условной вязкости
	
	1

	7.3
	Вискозиметр ВСН-3
	
	1

	7.4
	СНС-2
	
	1

	7.5
	Прибор для определения содержания песка
	
	1

	7.6
	Секундомер
	
	1

	7.7
	Прибор ВМ-6
	
	1

	7.8
	Прибор ФЛР-1
	
	1

	7.9
	Прибор для определения липкости глинистой  корки  ПА-1
	
	1

	7.10
	Прибор для определения газа (воздуха) в растворе ПГР-1
	
	1

	7.11
	Установка для измерения компонентного состава раствора ТФН-1
	
	1

	7.12
	Прибор Дина-Старка – для определения компонентного состава бур. раствора
	
	1

	7.13
	Прибор рН-121
	
	1

	7.14
	Лабораторная мешалка многоскоростная
	
	1


Примечание: Допускается замена средств контроля зарубежными аналогами. 

Таблица 1.14.3. Cредства диспетчеризации

	№№ п/п
	Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д.
	ГОСТ, ТУ и т.д. на из-готовление
	Количество, шт

	1
	2
	3
	4

	1
	Система связи с станциями, расположенными:

у представителя Компании, бурового мастера, инженера по буровым растворам,  у пульта бурильщика, у пульта ПВО, на виброситах, на буровых насосах, объекте перемешивания бурового насоса
	-
	Один стационарный блок

	2
	Средства двусторонней связи с лагерем (радиоустройство с антенной и блоком питания).
	-
	2

	3
	Спутниковая связь, Радиостанция «Корал»

Сотовая связь 
	-
	1

5


1.15 Техника безопасности, промышленная санитария и

противопожарная техника

1.15.1  Соблюдение требований и мероприятий нормативно-технических документов
Проектируемая эксплуатационная скважина, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» относятся к опасным производственным объектам.  

С целью обеспечения безопасного строительства и эксплуатации эксплуатационных скважин, предупреждения аварий, обеспечения готовности предприятия к локализации и ликвидации их последствий, гарантированного возмещения убытков, причиненных авариями физическим и юридическим лицам, окружающей среде и государству в процессе строительства  и эксплуатации должны соблюдаться требования законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, а также:

· соблюдать требования промышленной безопасности;

· организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

· проводить обследование и диагностирование производственных зданий, технологических сооружений;

· проводить экспертизу технических устройств, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации;

· допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям промышленной безопасности;

· предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

· проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий;

· информировать незамедлительно территориальный уполномоченный орган об авариях;

· проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

· механизмы, детали, приспособления и элементы оборудования, с потенциальным источником опасности для работающих, поверхности ограждающих и защитных устройств окрашиваются в сигнальные цвета.

· выполнять предписания по устранению нарушений требований нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;

· предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности;
· обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;
· декларировать опасные производственные объекты, своевременно уточнять декларацию при появлении и изменений сведений о промышленной безопасности;
· обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

· заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

· и другое, предусмотренное законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

Обязанности предприятия по профессиональной подготовке и переподготовке работников опасных производственных объектов:

· должностные лица, ответственные за безопасное производство работ на опасных производственных объектах, а также работники, выполняющие работы на них, – ежегодно с предварительным обучением по десятичасовой программе;

· технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники – один раз в три года с предварительным обучением по сорокачасовой программе, а программы обучения работников утверждаются организацией, аттестованной на право подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности проверке знаний подлежат все лица, занятые на опасных производственных объектах.

Обучение работников опасных производственных объектов и прием экзаменов могут производиться в учебной организации, имеющей аттестат, предоставляющего право на подготовку, переподготовку специалистов, работников в области промышленной безопасности.
Результаты проверки знаний оформляются протоколом.

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации  аварий предприятием разрабатывается план ликвидации аварий с учетом мероприятий по спасению людей, действия людей и аварийно-спасательных служб. План проводимых учебных тревог и противоаварийных тренировок должен быть согласован с территориальным подразделением уполномоченного органа.

План ликвидации аварий утверждается руководителем предприятия и согласовывается с аварийно-спасательными службами и формированиями.

С целью обеспечения правового регулирования в области трудовых отношений, охраны труда, экологической, пожарной безопасности должен исполняться «Трудовой кодекс Республики Казахстан» и другие законодательные акты Республики Казахстан, в т. ч. Закон «О гражданской защите».

Рабочие места и производственные процессы должны также отвечать «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (№ 355 от 30 декабря 2014 года, с изменениями и дополнениями от 16.04.2026г.). Для всех поступающих на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую работу, обязательно проведение инструктажа по безопасности труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим. 

К техническому руководству работами по строительству и эксплуатации скважин на опасных объектах должны допускаться лица, имеющие высшее или среднее техническое образование.

Рабочие, занятые на работах по строительству и эксплуатации скважин  должны иметь профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемых работ, ежегодно должны быть обучены безопасным приемам работы, знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях, места расположения средств спасения и уметь пользоваться ими. Необходимо иметь инструкции по безопасному ведению технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и механизмов, скважин, трубопроводов. Рабочие не реже, чем каждые шесть месяцев должны проходить повторный инструктаж по безопасности труда и не реже одного раза в год - проверку знаний инструкций по профессиям. Результаты проверки оформляются протоколом с записью в журнал инструктажа и личную карточку рабочего.

· соблюдать требования промышленной безопасности;

· организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

· проводить обследование и диагностирование производственных зданий, технологических сооружений;

· проводить экспертизу технических устройств, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации;

· допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям промышленной безопасности;

· предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних лиц;

· проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий;

· информировать незамедлительно территориальный уполномоченный орган об авариях;

· проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

· механизмы, детали, приспособления и элементы оборудования, с потенциальным источником опасности для работающих, поверхности ограждающих и защитных устройств окрашиваются в сигнальные цвета.

· выполнять предписания по устранению нарушений требований нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами;

· предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности;
· обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отработавших свой нормативный срок;
· декларировать опасные производственные объекты, своевременно уточнять декларацию при появлении и изменений сведений о промышленной безопасности;
· обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ;

· заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

· и другое, предусмотренное законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

Обязанности предприятия по профессиональной подготовке и переподготовке работников опасных производственных объектов:

· должностные лица, ответственные за безопасное производство работ на опасных производственных объектах, а также работники, выполняющие работы на них, – ежегодно с предварительным обучением по десятичасовой программе;

· технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники – один раз в три года с предварительным обучением по сорокачасовой программе, а программы обучения работников утверждаются организацией, аттестованной на право подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности проверке знаний подлежат все лица, занятые на опасных производственных объектах.

Обучение работников опасных производственных объектов и прием экзаменов могут производиться в учебной организации, имеющей аттестат, предоставляющего право на подготовку, переподготовку специалистов, работников в области промышленной безопасности.
При изменении характера работы, а также после несчастных случаев, аварий, инцидентов или грубых нарушений Правил безопасности проводится внеплановый инструктаж.

Запрещается принимать или направлять на работу, связанную со строительством и эксплуатацией опасных объектов, лиц, имеющих медицинские противопоказания.

Рабочие и специалисты должны быть обеспечены и обязаны пользоваться специальной одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям работ согласно утвержденным нормам.

Рабочие, руководители и специалисты, занятые на строительстве и эксплуатации опасных объектов, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) в соответствии с действующими нормами.

Все работающие на опасных объектах, в т.ч. в период строительства скважин должны быть обеспечены питьевой водой, качество, которой должно соответствовать санитарным требованиям.

Лица, не состоящие в штате объектов, но имеющие необходимость в его посещении для выполнения производственных заданий, должны быть проинструктированы по мерам безопасности и обеспечены индивидуальными средствами защиты.

Руководитель организации, эксплуатирующей опасные объекты, обязан обеспечить безопасные условия труда, организацию разработки защитных мероприятий на основе оценки  опасности и рисков  на каждом рабочем месте и объекте в целом.

На производство работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности, должны выдаваться письменные наряды – допуски,  в т.ч. на газоопасные, огневые работы.

Нарядом - допуском оформляется также допуск на территорию объекта для выполнения работ персонала сторонней организации. В нем должны быть указаны опасные факторы, определены границы участка или объекта, где допускаемая организация выполняет работы и несет ответственность за их безопасное производство, другое, предусмотренное инструкциями по организации безопасного проведения газоопасных работ, то же огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах.

Места, представляющие опасность падения в них людей, машин и механизмов, должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками.

Передвижение людей по территории опасного объекта допускается по специально устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта.

Запрещается:

· находиться людям в опасной зоне работающих механизмов, в пределах зоны возможного поражения  и в непосредственной близости от источников поражения, травмирования.

В случае опасности все работы в опасной зоне должны быть остановлены, люди выведены, а опасный участок должен быть огражден и установлены предупредительные знаки, приняты меры по обеспечению и организации безопасного проведения работ.

Все несчастные случаи, аварии и инциденты подлежат регистрации, расследованию и учету в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Строительно-монтажные, транспортные и строительно-дорожные машины, технические устройства, находящиеся в эксплуатации, должны быть исправны, оснащены сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей механизмов (муфт, передач, шкивов и т.п.) и рабочих площадок, противопожарными средствами, иметь освещение, комплект исправного инструмента, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим током и необходимую контрольно - измерительную аппаратуру, а также исправно действующую защиту.

Движущиеся части оборудования, представляющие собой источник опасности для людей, должны быть ограждены.

Обучение, аттестация и допуск к выполнению работ технических устройств, управление которыми связано с оперативным включением и отключением электроустановок, осуществляется в соответствии с требованиями действующих норм и правил по безопасной эксплуатации электроустановок с присвоением квалификационных групп по электробезопасности.

Предприятие обязано страховать своих работников и соблюдать требования Закона РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»;

1.15.1.1 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций
           Предприятие  обязано соблюдать требования Законов Республики Казахстан от 11.04.2014 г. № 188-V «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.07.2021 г.), в т.ч.:

· планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего функционирования и обеспечению безопасности работников и населения;

· предоставлять в установленном порядке информацию, оповещать работников и население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

· обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в составе невоенизированных формирований, создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях;

· проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с утвержденными планами;

· осуществлять производственный контроль за соблюдением требований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

· представлять в уполномоченный орган Республики Казахстан по пром.безопасности и в территориальное подразделение  уполномоченного органа декларацию безопасности промышленных объектов, в порядке и по форме, утвержденной  Правительством Республики Казахстан;

· разрабатывать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (контроль обстановки, прогнозирование и оповещение об угрозе аварий, бедствий и катастроф, могущих привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, обучение специалистов и  защитные мероприятия);

· не допускать нарушений требований безопасности производственной и технологической дисциплины, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций;

· информировать население и организации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации;

· заблаговременно определять степень риска и вредности деятельности предприятия;

· проводить спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказывать экстренную медицинскую помощь; формировать резервы финансовых и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий.

Мероприятия по защите населения, территорий и объектов хозяйствования проводятся заблаговременно и являются обязательными для организаций.

В целях защиты населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  организациями проводятся:

· разработка перспективных и текущих планов по защите населения, населенных пунктов и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и планов действий по их ликвидации;

· комплекс мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов хозяйствования и обеспечению безопасности рабочего персонала в чрезвычайных ситуациях;

· создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения;

· планирование застройки территорий с учетом возможных наводнений, селей, оползней и других опасных экзогенных явлений;

· создание резерва временного жилья для населения, оставшегося без крова при чрезвычайных ситуациях;

· организация системы мониторинга, оповещения населения и хозяйствующих субъектов о техногенных авариях, возможных наводнениях, селях, оползнях и других опасных экзогенных явлениях;

· создание запасов продовольствия, медикаментов и материально-технических средств на объектах жизнеобеспечения.

Мероприятия Гражданской обороны по защите от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых, реализуемые  организациями по обеспечению безопасности территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций, включают:

· научные исследования, прогнозирование и оценку опасности возможных последствий добычи полезных ископаемых для населения и окружающей среды;

· планирование строительства и эксплуатацию с учетом перспектив развития добычи полезных ископаемых и ее влияния на устойчивость геологических структур;

· организацию и проведение превентивных мероприятий по снижению возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений, а при невозможности их проведения - прекращение добычи и консервацию месторождений с выполнением необходимого комплекса защитных мероприятий.

Инженерно-технические мероприятия Гражданской обороны разрабатываются и проводятся заблаговременно.

Страхование лиц, привлекаемых к выполнению мероприятий Гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями, и возмещение ущерба в случае их гибели или увечья осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

К спасательным и неотложным работам относятся поисково-спасательные, горноспасательные, газоспасательные работы, а также работы, связанные с тушением пожаров и ликвидацией медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, и другие специальные работы, проводимые в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

В Республике Казахстан аварийно-спасательные службы и формирования создаются:

· на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования;

· на добровольных началах - добровольные аварийно-спасательные формирования, которые создаются из числа своих работников в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Спасатели обязаны вести поиск пострадавших людей, принимать меры по их спасению, оказывать первую медицинскую и другие виды помощи.

Учитывая высокую опасность производства, предусматривается ряд мероприятий по технике безопасности, промсанитарии в целях предупреждения несчастных случаев и обеспечения нормальных и комфортабельных условий труда и отдыха в соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами.

Руководствуясь Трудовым Кодексом «Инструкции по безопасности и охране труда», законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики Казахстан» и действующими правилами безопасности труда при проведении геологоразведочных работ, на площади работ будет планомерно вестись работа, направленная на обеспечение безопасных и здоровых условий труда.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасных условий труда включают:

· при поступлении на работу, трудящиеся проходят предварительный медицинский осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры, согласно приказа исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»; 

· рабочие, поступающие на работу, проходят обучение общим правилам безопасности, правилам оказания первой помощи пострадавшим, после чего проходят вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах с последующей сдачей экзаменов;

· на все производственные профессии будут разработаны «Инструкции по безопасности и охране труда»;

· ответственность за обеспечение и соблюдение правил безопасности труда возлагается на Подрядчика.

Санитарные нормы и правила. 

Необходимо учитывать санитарные правила и нормы при проведении следующих работ:

− Строительно-монтажные работы

− Бурение скважины
− Испытание скважины
− Тампонажные работы

С целью обеспечения охраны труда, здоровья персонала, технической безопасности и надежности оборудования, применяемого при строительстве скважины и в целом объекта работ, проектом предусматривается в соответствии с действующим законодательством, «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (приказ МИР РК, №355 от 30.12.2014г.), строгое соблюдение требований и мероприятий следующих нормативно-технических документов, действующих в нефтегазовой отрасли промышленности Республики Казахстан.
Таблица 1.15.1. Санитарные нормы и правила
	№

п/п
	Наименование нормативного документа

	Объект применения

и вид работ

	1
	2
	3

	1
	«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» (приказ МИР РК, №355 от 30.12.2014г.).
	Все виды работ на объекте

Цикл строительства скважины (монтаж, бурение, испытание)

	2
	Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана (утвержденного совместным приказом №200 Министра энергетики РК от 22.05.2018г.)
	Ликвидация и консервация скважин

	3
	ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы». Классификация.
	Оборудование, процессы, инструкции

	4
	Допустимые уровни звука «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15
	Оборудование, процессы, инструкции

	5
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к воздуху производственных помещений» от 14.07.2005 г. №355
	-------- « -------

	6
	Приложение 5 (Допустимые уровни вибрации) к санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» приказ приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции».
	-------- « -------

	7
	ГОСТ 13862-2003 «Оборудование противовыбросовое»
Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции
	Комитет по техрегу-лированию и метро-логии МИиТ РК

	8
	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции».
	Все виды работ на объекте

	9
	Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни вредных веществ в воздухе рабочей зоны» от 03.12.04г. № 841.
	Оборудование,

процессы, инструкции


Таблица 1.15.2. Основные требование и мероприятия по промышленной санитарии и гигиене труда
	    №

   п/п
	Основные требования и мероприятия (ссылкой на действующие документы)

	1
	2

	1.
	Для обеспечения безопасных условий труда при строительстве и выполнении требований по промышленной санитарии и гигиене труда рабочий должен быть обеспечен: санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, средствами защиты от шума и вибрации, средствами защиты органов дыхания, а также средствами контроля воздушной среды и необходимым уровнем освещенности.

	2.
	Для обеспечения безопасности работающих на буровых установках и профилактики профессиональных заболеваний необходимо предусмотреть средства индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, средства защиты органов дыхания, органов слуха, рук, лица, головы. Применение средств индивидуальной защиты предусмотрено в обязательном порядке отраслевыми правилами техники безопасности. Выдача спецодежды, спецобуви и других индивидуальных средств защиты регламентировано «Отраслевыми нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств защиты». Согласно указанным документам весь рабочий персонал, участвующий в строительстве скважины, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты.

	3.
	Учитывая наличие паров органических веществ: углеводородов, эфиров, спиртов, альдегидов в воздухе рабочей зоны в соответствии с каталогом «Промышленные противогазы и респираторы» члены буровой бригады опробования для защиты органов дыхания должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты – противогазами марки А, коричневая краска, время защитного действия (коробка без фильтра) – 120 минут при максимальном содержании вредных веществ в диапазоне 24000-26000мг/м3 (по бензолу).

	4.
	Учитывая, что в процессе бурения работающие подвергаются воздействию повышенного уровня шума и вибрации и в соответствии с требованиями «Гигиенических  нормативов уровней шума на рабочих местах» и «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы с источниками вибрации» по ограничению действующих уровней шума и вибрации буровая установка должна быть оснащена коллективными средствами снижения шума и вибрации.

	5.
	Для создания необходимого и достаточного уровня освещенности на рабочих местах с целью обеспечения безопасных условий труда необходимо руководствоваться а также соблюдать «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности» приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции», «Инструкции по проектированию осветительного электрооборудования промышленных предприятий», «Правила устройства электроустановок (ПУЭ-86)», «Инструкции по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон». 


Продолжение таблицы 1.15.2

	6.
	Необходимо предусмотреть следующие виды освещения: рабочее и аварийное. Рабочее освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях и на неосвещенных территориях для обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения транспорта во время отсутствия или недостатка естественного освещения. Аварийное освещение для продолжения работ должно быть предусмотрено для рабочих поверхностей.  Для общего освещения помещений основного производственного назначения (вышечно-лебедочный блок, силовое и насосное помещение, циркуляционная система, противовыбросовое оборудование, место зарядки прострелочных и взрывных аппаратов, операторная, склад взрывных материалов) следует применять газоразрядные источники света, для подсобных и административных помещений - лампы накаливания или люминесцентные лампы.

Допускается для освещения помещений основного производственного назначения, применение ламп накаливания. Для освещения производственных площадок и не- отапливаемых производственных помещений, проездов следует также применять газоразрядные источники света. Выбор типа светильников производиться с учетом характера светораспределения окружающей среды высоты помещения. В помещениях, на открытых площадках, где могут по условиям технологического процесса образовываться взрыво- и пожароопасные смеси, светильники должны иметь взрывонепроницаемое, взрывозащищенное исполнение, в зависимости от категории взрыво- и пожароопасности помещения по классификации ПУЭ (правила устройства электроустановок).

	7.
	Для улучшения условий видения и уменьшения слепимости, световые приборы на буровых вышках должны иметь жалюзные насадки или козырьки, экранирующие источники света или отражатель от бурильщика и верхового рабочего. При устройстве общего освещения для пультов управления источников света необходимо располагать таким образом, чтобы отраженные от защитного стекла измерительных приборов блики не попадали в глаза оператора. При освещении производственных помещений газоразрядными лампами, питаемыми переменным током промышленной частоты 50 Гц, коэффициент пульсации освещенности не должен превышать 20%. Светильники промышленных помещений следует чистить не реже раз в год. Для всех остальных помещений чистить светильники необходимо не реже 4 раза в год.

	8.
	В соответствии с СНиП-2-82 «Вспомогательные задания и помещения промышленных предприятий» и РД 39-22-719-82 «Нормативы санитарно-бытового оснащения бригад, занятых бурением и ремонтом скважин, строящаяся буровая при стационарном, вахтовом и вахтово-экспедиционном методе организации труда должна быть обеспечена санитарно-бытовыми помещениями.


1.15.2 Защита от шума и вибрации
Замеры шума, вибрации, других опасных и вредных производственных факторов производить по плану исполнителя работ (владельца оборудования). Уровень звукового давления согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции». 
Основными источниками шума на буровой площадке являются оборудование бурильной установки, установка для приготовления цементных растворов, насосы бурового раствора, центрифуга, вибросита, платформа дегазатора, дизель-генераторы, подъемные механизмы, транспортные средства и др. (действительные замеры уровня шума будут проводиться в разных местах на буровых установках с помощью шумомера после монтажа станка на месте). Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях и на территории буровой следует принимать в соответствии с документом «Шум. Общие требования безопасности».

С целью снижения уровня звукового давления, все работники должны быть обеспечены средствами защиты органов слуха, а также пройти курс обучения по воздействию вредных факторов высоких уровней шума.


Основные мероприятия по уменьшению уровней шума предусматривают:

· уменьшение шума в его источнике (замена шумных технологических процессов и механизмов бесшумными или менее шумными);

· систему сборки деталей агрегата, при которой сводятся к минимуму ошибки в сочленениях деталей (перекосы, неверные расстояния между центрами и т.п.);

· широкое применение смазки соударяющихся деталей вязкими жидкостями;

· оснащение агрегатов, создающих чрезмерный шум вследствие вихреобразования или выхлопа воздуха и газов (вентиляторы, воздуходувки, пневматические инструменты и машины, ДВС и т.п.) специальными глушителями;

· изменение направленности излучения шума (рациональное ориентирование источников шумообразования относительно рабочих мест);

· уменьшение шума на пути распространения (устройство звукоизолирующих ограждений, кожухов, экранов);

· применение для защиты органов слуха средств индивидуальной защиты (беруши, наушники, шлемы).

Выполненные расчеты уровня звукового давления при проведении буровых работ на расстоянии 100м равен 56дБ, 150м - 50,12дБ, и 200м - 45,96дБ от источника шума, а также в офисе на расстоянии 50м равен 39дБ удовлетворяют санитарным нормам, т.е. меньше допустимых уровней шума на рабочих местах (80дБ).

Таблица 1.15.2. Средства коллективной защиты от шума и вибрации

	№ п/п
	Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д.
	Место установки на буровой

	1
	2
	3

	1
	Кожух
	Вертлюжки-разрядники шинно-пневма-тических муфт пневмосистемы

	2
	Деревянные маты
	Под основанием буровой

	3
	Виброизолирующая площадка или резиновые коврики
	У пульта бурильшика и дизелистов

	4
	Наушники СОМ3-1 или каска с наушниками типа СОМ3-2К
	Все работающие

	5
	Антивибрационные рукавицы
	Бурильщики, помошники бурильщиков


Принятые технологические решения обеспечивают допустимый уровень звука (шума) на рабочих местах не выше 80дБ (согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ–13, приложение 4,. «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции». Согласно проектным данным все работники в соответствии с «Санитарными правилами и нормами по гигиене труда в промышленности» будут обеспечены специальной одеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 
1.15.3 Освещение оборудования рабочих мест
Проектом устанавливаются нормы электрического освещения оборудования рабочих мест, территории, согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции», следующего значения 
Таблица 1.15.3. Нормы естественного освещения в помещениях

	Наименование помещений
	Коэффициент естественной освещенности - КЕО, %

	1
	2

	Жилые помещения
	0,5

	Общественные помещения
	1,0

	Помещения медицинского позиционирования (на кладовых)
	1,0

	Помещения пищевого блока
	1,0

	Ходовой мостик (рулевая рубка)
	2,0

	Главный поступравления, поступравления спуском и подъемом
	2,0

	Помещения динамического позиционирования (на буровых судах)
	1,5

	Радиорубка
	1,5

	Кабины гидрооборудования опорных колонн
	1,0

	Лаборатории глинистого раствора
	1,0


Если невозможно обеспечить нормированные значения КЕО, допускается дополнительное освещение отдельных участков помещений светильниками с люминесцентными лампами. В таких случаях нормированные значения КЕО могут быть снижены не более чем на 50%.
1.15.4 Средства индивидуальной защиты
Для защиты персонала от воздействия ОВПФ и травмоопасных ситуаций проектом предусматривается обеспечение членов бригады по «Отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. средств индивидуальной защиты работникам предприятия нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» утвержденной Министерством труда и социальной защиты населения РК 11.07.2008г.№177-П.
Настоящая инструкция определяет средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые используются для защиты от вредных факторов, воздействие которых на организм человека нельзя предотвратить иными способами, а также в случаях, когда по соображениям практичности невозможно использовать иной вид защиты.

Помимо СИЗ данная инструкция рассматривает также стандартизированное защитное оборудование, используемое буровой организацией. 

Назначение

В настоящей инструкции приведены основные положения по определению случаев, в которых требуется использование СИЗ, а также описаны методы ухода за ними. В инструкции также предлагается список защитного оборудования, одобренного буровой организацией для закупки.

Сфера применения

Действие настоящей инструкции распространяется на всех сотрудников буровой организации, подрядчиков и посетителей, находящихся с визитом на объектах.

Определение терминов

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) - оборудование или одежда, которые разработаны таким образом, чтобы предохранять организм человека от воздействия вредных факторов в процессе выполнения работ, когда невозможно применить методы инженерного контроля. 

Непроницаемые одежда и перчатки защищают от проникновения химических веществ, углеводородов и других жидких веществ.

Защитное оборудование – оборудование, используемое для защиты персонала от вредного воздействия на рабочем месте или в случае аварийной ситуации.

Роли и обязанности

Все сотрудники:

· Соблюдают требования настоящей инструкции и рекомендации изготовителя.

· Проводят визуальные проверки СИЗ ежедневно или непосредственно перед их использованием.

· Заменяют порванные или поврежденные СИЗ.

· Обеспечивают надлежащий уход и условия хранения для используемых СИЗ.

· По всем вопросам, связанным с использованием СИЗ, обращаются к своему непосредственному руководителю.

Руководители:

· Обеспечивают наличие необходимых СИЗ и отвечают за их правильное использование персоналом.

· Принимают решение о замене или чистке СИЗ, которые были подвержены воздействию химических веществ.

Отдел закупок:

· Приобретает защитное оборудование, утвержденное Менеджером по технике безопасности. Вопросы по типу перчаток, приобретаемых для отдельных видов работ, следует решать со специалистами по технике безопасности. Служба материального обеспечения ведет учет запасов СИЗ и защитного оборудования.

Общие требования

Подбор СИЗ и оборудования:

Руководитель обеспечивает правильный подбор наиболее подходящих СИЗ и защитного оборудования, при условии невозможности применения методов инженерного контроля. При подборе СИЗ и оборудования следует опираться на следующие критерии:

- Уровень защиты каждого отдельного наименования СИЗ должен соответствовать реальным условиям работы;

- СИЗ должны быть просты в обращении, но не в ущерб эффективности защиты.

Обязательное использование СИЗ:

Персонал обязан носить средства индивидуальной защиты в местах обязательного использования СИЗ, а также в условиях появления опасных факторов, которые могут нанести ущерб здоровью человека в результате прямого физического контакта, либо через органы дыхания или контакт с кожей:

Для объектов, расположенных на территории участка, таких как: объекты, строительные участки, складских помещений и баз,  обязательно ношение следующих видов СИЗ:

а)
каска

б)
защитные очки

в)
защитная обувь

Для отдельных видов работ или на определенных производственных участках сверх предписанного минимума могут потребоваться дополнительные СИЗ. В таком случае использование дополнительных СИЗ должно оговариваться в наряде-допуске на проведение работ или же предписываться специальным знаком.

Утвержденный список защитного оборудования

Защитное оборудование должно быть стандартизовано для того, чтобы облегчить контроль затрат и обеспечить требуемое качество защиты. Все СИЗ должны  быть разрешены для использования и отвечать установленным Казахстанским и международным стандартам.

Соответствие СИЗ определенным видам опасных факторов 

СИЗ должны обеспечивать защиту от воздействия опасных факторов, выявленных для определенного вида работ.

Требования, предъявляемые к посетителям

Требования к посетителям производственной зоны идентичны требованиям, изложенным в пункте 7.2 настоящей инструкции.

Невыполнение данных положений может быть санкционировано менеджером того отдела, к кому прибыл посетитель, или его/её уполномоченным представителем.

Замена СИЗ

Замена защитной обуви производится в соответствии с процедурой отдела ТБ по выдаче рабочей одежды сотрудникам буровой организации.

Средства защиты головы

Общие положения

Каски предохраняют голову от воздействия и проникновения, падающих или летящих предметов, а также от удара током, если каска изготовлена из токонепроводящего материала. Каски должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4084-2000 Казахстанских стандартов.

Общие требования по использованию касок:
Запрещается изменять конструкцию внутренней оснастки каски. Несущая лента всегда должна быть застегнута соответствующим образом. Нельзя использовать пустое пространство меж  корпусом каски и несущей лентой для хранения перчаток, сигарет, берушей и т.д. Дизайн каски предусматривает наличие пустого пространства для того, чтобы несущая лента смягчила силу удара.

Запрещается делать отверстия в корпусе каски. Запрещается красить каски.

Необходимо регулярно проводить осмотр касок. При обнаружении трещин, вмятин или иных повреждений, необходимо заменить каску. Каски, которые нельзя использовать, необходимо уничтожить. Запрещается использовать спортивные каски вместо защитных касок. Каски следует чистить с использованием мыла и теплой воды. Для чистки касок нельзя использовать растворители, химические вещества, бензин и другие подобные вещества. Запрещается длительное хранение касок под воздействием прямого солнечного света. Каски должны храниться в сухом и чистом помещении с соблюдением умеренного температурного режима, так как воздействие сильного холода или высокой температуры может повлиять на срок эксплуатации каски.

При проверке, техобслуживании и замене касок следуйте инструкции завода-изготовителя.

Утепляющие подшлемники

Сотрудникам, работающим вне помещений в холодное время года, выдаются утепляющие подшлемники универсального размера. Утепляющие подшлемники могут использоваться многократно и при загрязнении их необходимо стирать.

Средства защиты глаз и лица

Общие положения

Использование средств защиты глаз и лица требуется, когда в процессе работы сотрудники подвергаются риску получить травму лица и глаз от отлетающих твердых частиц, обрабатываемых материалов, или агрессивных жидкостей, раздражающих газов. На объектах разрешается использование только защитных очков, защитных лицевых щитков и шлемов сварщиков, отвечающих требованиям стандарта РК "Защита глаз и лица" или иных признанных казахстанских стандартов.

Очки для защиты от воздействия химических веществ и закрытые защитные очки

Для защиты глаз от брызг, осколков, пыли и от любого воздействия химических веществ, способных вызвать повреждения глаз, должны использоваться специальные очки для защиты от воздействия химических веществ.

Очки для защиты от воздействия химических веществ должны использоваться постоянно при проведении работ на участках, обведенных желтой линией, согласно предписывающему знаку.

Обычные защитные очки (даже очки, с боковой защитой) не должны использоваться вместо закрытых защитных очков или очков для защиты от воздействия химических веществ. Закрытые защитные очки и очки для защиты от воздействия химических веществ обеспечивают защиту глаз спереди, сверху, снизу и с боков. Их конструкция позволяет носить их поверх оптических очков, когда это необходимо. 

Закрытые защитные очки выполнены таким образом, что могут выдержать удары мелких частиц, и используются для защиты глаз при колке, дроблении камня, резке металла, при шлифовании или сверлении с использованием ручного инструмента, при ручной клепке и т.д. При проведении шлифовальных и подобных видов работ (работы со щеточной электрической машинкой или проволочной дисковой щеткой), минимальный набор СИЗ, должен включать лицевой щиток и закрытые ударопрочные очки. Очки для защиты от воздействия химических веществ или закрытые защитные очки не разрешается использовать вместо очков сварщика.

Защитные лицевые щитки

Защитные лицевые щитки должны использоваться для защиты лица и шеи от частиц и брызг агрессивных жидкостей и горячих растворов. Использование только лицевых защитных щитков не обеспечивает соответствующей защиты глаз. Защитный лицевой щиток должен быть использован в комбинации с другими средствами защиты глаз, такими как защитные очки или защитные очки от воздействия химических веществ.

Исключение: Ношение закрытых защитных очков или защитных очков от воздействия химических веществ не требуется при использовании разрешенных пожарных шлемов, имеющих защитные лицевые щитки.

Очки сварщика

Затемненные очки сварщика предохраняют глаза от яркого света и излучения, а также от сварочного шлака при проведении сварки, резки и сжигания. При работе с газовыми резаками или при газовой сварке, использование этих очков обязательно.

Сотрудники должны использовать защитные очки с фильтрующими стеклами, имеющими показатель затемнения, соответствующий виду выполняемых работ и обеспечивающий защиту от опасного светового излучения. Показатель защитного затемнения стекол определяется током дуги и видом проводимой пайки, резки или газовой сварки.

Если требуется использование затемнения с показателем, превышающим номер 8, необходимо использовать шлем сварщика с фильтрующим стеклом для того, чтобы предохранить кожу лица и глаза от ожогов. Запрещается надевать лицевой щиток поверх очков сварщика. Очки сварщика не предохраняют от брызг. Запрещается их использование вместо очков для защиты от воздействия химических веществ. 

Шлем сварщика

Использование шлема сварщика требуется при проведении дуговой сварки, так как он обеспечивает защиту глаз и лица, а также защищает кожу лица от ожогов.

Фильтрующее стекло должно иметь показатель затемнения, обеспечивающий защиту от ожогов при проведении дуговой сварки. Показатель затемнения стекол изменяется от номера 8 до номера 14, в зависимости от типа сварки и тока дуги.

Рекомендуется использовать шлемы с откидывающимся вверх стеклом

Сварщики несут ответственность за техническое обслуживание, текущий ремонт и хранение своих шлемов. 

Требования по хранению и уходу за защитными очками, лицевыми щитками и шлемами сварщиков

Защитные очки, шлемы сварщиков и лицевые щитки следует промыть мыльной водой, тщательно прополоскать и высушить, прежде чем положить их на хранение.

Для чистки стекол необходимо использовать мягкую или неабразивную ткань.

Закрытые защитные очки следует хранить в футлярах. Запрещается подвешивать очки за ремни.

Стекла в шлемах сварщиков необходимо заменять, если они сломаны или, если царапины и прожоги от сварки затрудняют работу. 

Замена оборудования 

Защитные очки необходимо заменять, если стекла потрескались, на них образовались вмятины, царапины или, если уплотнение очков стало хрупким и ломким. Очки также необходимо заменять, если повреждены боковые части очков или, если ремешки не удерживают очки в нужном положении. Лицевые щитки необходимо заменять, когда они покрываются царапинами, когда появляются трещины, а также, когда материал становится хрупким от времени. Шлемы сварщиков необходимо заменять при появлении трещин или признаков деформации, а также когда стекло держатель и/или внутренняя оснастка повреждены и/или не работают должным образом.

Средства защиты рук

Общие положения

Сотрудники должны использовать защитные перчатки во время проведения работ, при которых их руки подвержены воздействию опасных веществ, острых предметов, очень высоких или же очень низких температур. 

Типы защитных перчаток

Выбираемый тип защитных перчаток должен максимально предохранять руки от опасных факторов, но при этом обеспечивать свободу движений для проведения работ. Сначала необходимо определить потенциально опасные факторы, характерные для проводимых работ, после чего выбрать соответствующий тип перчаток: 

Перчатки с кожаными накладками 

Перчатки с кожаными накладками на ладонях предохраняют руки от воздействия тепла, искр, острых и шероховатых предметов, а также обеспечивают некоторое смягчение при ударах. Работники, проводящие ремонтные работы, и стропальщики часто используют этот тип защитных перчаток. Перчатки с кожаными накладками на ладонях необходимо использовать при работе с грузовыми поддонами, деревянными конструкциями, проволокой, горячим оборудованием, сосудами для хранения образцов и/или бочками. Перчатки с кожаными накладками на ладонях обеспечивают минимальную защиту от углеводородов и иных жидкостей и поэтому не рекомендуются для использования при работе с данными веществами. 

Непроницаемые перчатки (из неопрена, поливинилхлорида, нитрила)

а)
непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с углеводородами и агрессивными химическими веществами, такими как кислоты и щелочи. Перчатки должны быть изготовлены из материала, устойчивого к воздействию используемого в работе вещества.

б)
защитные краги, которые закрывают запястья и предплечья, необходимо использовать при возможном образовании брызг.

в)
непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с загрязненными нефтепродуктами трубами, а также при продолжительной работе с предметами, загрязненными смазочными материалами.

Хлопчатобумажные перчатки

Хлопчатобумажные перчатки предохраняют руки от загрязнения и ссадин. Тем не менее, они не являются достаточно прочными, чтобы их можно было использовать при работе с шероховатыми или острыми предметами. Хлопчатобумажные перчатки, имеющие вкрапления резинообразного материала на ладонях и пальцах обеспечивают лучший захват.

Латексные перчатки
Тонкие перчатки из латекса общего назначения (хирургический тип) обеспечивают максимальную свободу действий, и при этом способны защитить от воздействия кислот и щелочей. Этот тип перчаток применяется при проведении легких видов работ для предотвращения попадания нефти, смазочных материалов и жидкости на кожу рук. Латексные перчатки служат недолго и используются при работах с низким уровнем риска. 

Одноразовые перчатки
Одноразовые перчатки изготавливаются из тонкого пластика и используются в лаборатории для предотвращения попадания нефти и смазочных материалов на кожу рук. 

Одноразовые перчатки также используются медицинским персоналом в поликлиниках и больнице. Перчатки данного типа используются только один раз.

Различные типы защитных перчаток
К таким перчаткам относятся защитные перчатки специального назначения, например, перчатки сварщиков, пожарных, электриков. Указанные ниже перчатки выдаются индивидуально:

а) Перчатки сварщиков изготовлены из обработанной кожи, которая обеспечивает защиту от высоких температур, искр от сварки, и горячего шлака.

б) Перчатки пожарных изготовлены из кожи и обшиты жароотталкивающим, неплавким текстильным материалом с ворсом. 

в) Перчатки электриков используются для защиты от удара электрическим током, который может произойти в результате случайного контакта с электрооборудованием, находящимся под напряжением. 

Перчатки электриков состоят из двух частей. Внутренняя часть изготовлена из резины, а внешняя из кожи. 

          1. Перчатки категории 0, типа 1 обеспечивают защиту до 1000 В.

          2. Перчатки категории 4, типа 1 обеспечивают защиту до 36000 В.

Проверка состояния защитных перчаток

Непроницаемые перчатки необходимо проверять на наличие микроотверстий, надувая их. Если перчатки растрескались или порвались, их необходимо заменить.

Внутреннюю часть перчаток для электриков необходимо проверять на наличие микроотверстий, надувая их и затем опуская в мыльный раствор. Внешнюю часть перчаток необходимо визуально проверить на наличие трещин или дыр. Перчатки категории 4 должны ежегодно проверяться независимым ведомством.

Чистка и уход

Загрязненные непроницаемые перчатки можно мыть в горячем мыльном растворе. При мытье перчаток запрещается использовать растворители, за исключением случаев, когда известно, что перчатки устойчивы к воздействию данного материала. Для снижения воздействия пота внутренняя часть перчаток может быть покрыта талькообразным порошком. Если перчатки загрязнились или пропитались маслом настолько, что загрязнение попадает на кожу рабочего, то такие перчатки следует уничтожить.

Защитная одежда 

Общие положения

Для предотвращения попадания кислотных, коррозирующих, нефтяных, загрязненных или пыльных материалов на тело, необходимо использовать соответствующую защитную одежду.

Непроницаемая защитная одежда

Непроницаемая одежда (например, водонепроницаемый или противокислотный костюм) обеспечивает защиту от брызг и должна использоваться во время проведения работ, при которых возможен контакт с кислотными или коррозирующими материалами или жидкими углеводородами. Непроницаемую защитную одежду требуется использовать при открытии линий, вскрытии оборудования, а также во время проведения работ, при которых возможно разбрызгивание коррозирующих или углеводородных материалов. Непроницаемую защитную одежду требуется использовать в условиях повышенной влажности, при проведении ремонтных работ, когда возможно воздействие коррозирующих материалов, а также при очистке резервуаров от жидкого материала. Порванная или поврежденная защитная одежда должна быть незамедлительно заменена на новую.

Одноразовые комбинезоны и костюмы

Одноразовые комбинезоны и костюмы предназначены для того, чтобы предохранять тело работника от пыли и сухих материалов. Они обеспечивают минимальную защиту от жидких и нефтесодержащих материалов. 

Одноразовые комбинезоны должны использоваться во время проведения чистки, очистки резервуаров и работе с определенными сухими материалами.

Существуют также специальные одноразовые комбинезоны, обеспечивающие защиту от некорродирующих жидкостей.
Защитные фартуки

Защитные фартуки необходимо использовать для предотвращения попадания грязи и материалов на одежду рабочего во время разливания жидкостей, при работе с сухими материалами или при работе с грязным оборудованием. Непроницаемые защитные фартуки (из поливинилхлорида) обеспечивают защиту от брызг нефти, растворителей и смазочных материалов, а также от попадания сухих материалов.

Опознавательные жилеты

При проведении работ на проезжей части дорог или вдоль них рабочие должны использовать яркие опознавательные дорожные жилеты, изготовленные из сетчатой ткани. Такими жилетами могут также пользоваться наблюдатели, пожарные наблюдатели и ответственные за эвакуацию персонала, чтобы их можно было легко узнать.

Защитная обувь

Общие положения

При проведении работ на тех участках, где существует потенциальная опасность получения травмы ног от падающих и катящихся предметов сотрудники буровой организации  должны носить защитную обувь со стальным носком. Участки и виды работ, требующие использования защитной обуви определяются руководителем объекта. Если использование защитной обуви не требуется, сотрудники буровой организации должны носить обувь, соответствующую условиям на рабочем месте.

Сотрудники подрядных организаций должны использовать защитную обувь, если во время выполняемой ими работы существует потенциальная опасность получения травмы ног.

От посетителей и представителей контролирующих органов не требуется ношение защитной обуви, если только их работа не связана с потенциальной опасностью получить травму ног. Однако посетители должны носить обувь, соответствующую условиям объекта, который они посещают.

На объектах, базах, в складских помещениях и на внешних объектах запрещается ношение следующей обуви:

а)
теннисные и тряпичные туфли

б)
ботинки с глубоким протектором

в)
ботинки и туфли с каучуковой, неровной, толстой или гладкой кожаной подошвой 

г)
туфли на высоком каблуке

д)
сандалии и босоножки

е)
обувь с тонкой или сильно изношенной подошвой. 

Не допускается работать и находиться во взрывопожароопасных помещениях и на площадках в обуви со стальными гвоздями или подковками.
Требования, предъявляемые к защитной обуви

Защитная обувь должна соответствовать требованиям  казахстанских  стандартов. Носки защитной обуви должны быть прочными на сжатие и обеспечивать сопротивление ударам. Подошвы защитной обуви должны обеспечивать сопротивление скольжению и быть стойкими к воздействию химических веществ.

Обувь, изготовленная из кожи экзотических животных, не может использоваться в качестве защитной обуви. Этот материал легко впитывает масла и химические вещества и не поддается эффективной чистке.

Право на получение защитной обуви

Защитная обувь будет выдаваться тем сотрудникам и подрядчикам, которые работают на участках, где ношение защитной обуви является обязательным. Офисные сотрудники, которые не работают постоянно в производственной зоне, защитной обувью не обеспечиваются.

Резиновые сапоги

Резиновые сапоги необходимо использовать, когда требуется предохранить ноги и обычную обувь от скопившейся воды, нефти, грязи, от грунта, вынутого при земляных работах. Резиновые сапоги служат для того, чтобы предохранить ноги и штанины от загрязнения и влаги.

Аварийные души и пункты для промывания глаз

Общие положения

На объектах, где при выполнении производственных операций работающие могут подвергнуться воздействию агрессивных веществ (кислоты, щелочи, едкие реагенты и т.д.), обязательно устройство аварийного душа, а также пунктов для промывания глаз.

Примечание: технологические объекты, где производство работ, связанных с использованием агрессивных веществ, носит не постоянный характер, должны обеспечиваться аварийными переносными душами.

Требования к аварийным душам и пунктам для промывания глаз

Для обеспечения единых условий эксплуатации, технического обслуживания и порядка приобретения аварийных душевых и пунктов для промывания глаз они должны быть единого типа (См. приложение «Стандартизированный список СИЗ и защитного оборудования»).

Аварийные души должны быть подсоединены к системе питьевого водоснабжения. Система водоснабжения должна быть такого диаметра, чтобы обеспечить 110 литров воды в минуту (30 галлонов в минуту) к разбрызгивающей головке, и 4 литра в минуту (1 галлон в минуту) к фонтанчику пункта для промывки глаз.

Аварийные души и пункты для промывания глаз следует располагать в местах свободного доступа и иметь опознавательные знаки (смотрите инструкцию «Знаки Безопасности и сигналы света»). Их следует располагать внутри производственных объектов, там, где это возможно, но не ближе 3 метров и не дальше 15 метров от потенциально опасного места получения воздействия агрессивной среды. Надземные линии водоснабжения или необогреваемые здания должны быть оснащены теплоизоляцией, для того чтобы не допустить их нагревания (летом) или замерзания (зимой).

Температура воды, подаваемой в аварийные души / пункты промыва глаз, должна быть примерно 24(C (75(F) но могут быть отклонения +/- 5,5(C (10(F).

Ответственность за исправное техническое состояние

Руководитель объекта или специально назначенное лицо, должны регулярно (по крайней мере, еженедельно) следить за исправным состоянием аварийного душа и пунктом для промывания глаз, обеспечивая своевременное техническое обслуживание или, при необходимости, их замену.

Требования к пересмотру инструкции

Менеджер по ТБ, как представитель Заказчика  является владельцем данной инструкции и несет ответственность за внесение необходимых изменений.

Инструкция должна пересматриваться через каждые 5 лет и при введении в применений новых правил.
Таблица 1.15.4. Средства индивидуальной защиты, спецодежда

	№№

п/п
	Наименование, а также тип, вид, шифр и т. д.
	ГОСТ, ОСТ, МУ, ТУ,

МРТУ и т.д.

на изготовление
	Потребное количество 

для бригады

буровой

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	 
	 Спецодежда:
	 
	 

	1
	 Костюм из смесовых тканей и материалов с масловодоотталкиваю-

щей пропиткой на утепленной прокладке, зимний.
	Европейский стандарт EN-531 
	Всем работающим

	 
	
	
	 

	2
	 Костюм из смесовых тканей и материалов с масловодоотталкивающей пропиткой, летний
	То же
	То же

	3
	 Сапоги кирзовые
	ГОСТ 5394-89
	То же

	 
	 сапоги кожаные утепленные (зимой);
	 -
	То же

	 
	 сапоги резиновые
	ТУ 38.306004-95
	То же

	4
	 Перчатки защитные с полимерным покрытием и крагами
	EN-531
	То же

	5
	 Рукавицы нефтеморозостойкие
	EN-531
	То же

	6
	Каска защитная с подшлемником
	ТУ 13-983-93
	То же

	7
	 Очки защитные ЗН56
	ТУ 92.0480.565-002-90
	Для работающих с хим.реагентами(4шт.)

	8
	 Фартук прорезиненный
	
	то же (2шт)

	9
	 Наушники противошумные СОМ3-1
	ТУ 25-1924-003-88
	Машинистам бур.уст.

	10
	 Пояс предохранительный для верхового рабочего
	ТУ 39-1400-89
	4

	11
	 Респиратор противопылевой У-2К
	 
	Всем работающим

	12
	 Противогаз фильтрующий ПФМГ-96 с коробками В; КД
	 
	То же

	13
	 Дыхательные аппараты с комбинезоном
	Импортное
	6

	    14
	 Шкаф-аптечка
	
	1

	15
	  Средства защиты от поражения электрическим током
	 
	

	
	
	Количество и виды определяются в соответствии

с ПТЭ и ПТБ электрических установок потребителей

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.15.5 Обустройство временных объектов при проведении работ
Проектом предусматривается обустройство временных объектов: вахтового поселка и промышленной зоны.

Концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и на территории близлежащего пункта ниже нормативных требований.

В соответствии с санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятий принимаются на основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу по утвержденным методикам и соответствии с классификации производственных объектов и сооружений. Согласно этому документу размер санитарно-защитной зоны объекта по добыче и разведки нефти составляет не менее 1000 м.

Вахтовый поселок. Проектом предусматривается обустройство вахтового поселка для 60 человек на территории работ. Организация поселка будет осуществляться на основе международных требований и требованиям законодательства Республики Казахстан.

Территория лагеря будет оснащена жилыми помещениями, соответствующими ожидаемым условиям окружающей среды, емкостями для питьевой воды, помещениями и средствами связи, средствами подачи электроэнергии, ремонтными мастерскими, автостоянкой.

1. Обеспечение. Организация питания – трехразовое. Продукты будут доставляться из г. Атырау. Количество персонала, обслуживающих буровые работы, составляет 60 человек. 
2. Электроснабжение вахтового поселка. Вблизи вахтового поселка отсутствует государственная сеть электрокоммуникаций. Система энергоснабжения состоит из двух дизельных (1 запасной) генераторов TAD1241GE VOLVO мощностью 494 кВт. 
3. Транспортные средства. Проектом предусматривается использование автомобильного транспорта для транспортировки грузов и персонала. Перечень используемых видов транспорта состоит из следующих видов автотехники:

· Гидравлический подъемник (автокран 25тн);

· Бульдозер 

· Автоцистерна для воды (Камаз или Урал);

· Вахтовая (Урал 4320);

· Цементировочный агрегат;

· Цементно-смесительная машина; 

· Полноприводный легковой автомобиль;

· Грузовые машины полуприцепы ЧМЗАП (20тн) и УРАЛ (16)

· ППУ
Промышленная зона. На территории промышленной зоны (площадки буровой) проектом запланировано обустройство следующих объектов:

· Буровой установки ZJ-20;
· Система энергоснабжения;

· Склада ГСМ для дизтоплива;

· Емкостей для технической воды;

· Блоков для приготовления бурового раствора;

· Блоков для отстаивания буровых сточных вод;

· Площадки ремонтно-мастерской;

· Насоса перекачки топлива;

· Насосной установки буровой;

· Пожарного устройства;

· Платформ и площадок промышленной зоны.

· Склад для хим/реагентов, буровых оборудовании и т.д.

· Вагон-домики для рабочего персонала

Для санитарно-бытового обеспечения производственной деятельности и отдыха персонала бригады, других работников, участвующих в процессе строительства скважины по действующим СНиП, проектом предусматривается:

· Устройство вахтового поселка по расчетной численности мест жилья, отдыха, душевой, шкафами для хранения спецодежды, умывальниками, туалетами, закрытой системой канализации;

· Устройство емкости для хранения пресной воды с герметичным люком и устройством для отбора проб воды, а также кипятильников (типа «Титан») для круглосуточного обеспечения кипяченой водой;

· Устройство склада для продуктов с холодильниками;

(  Устройство мест для сбора, утилизации отходов, мусора не менее 30 м от мест проживания;

· Обеспечение сменными спальными принадлежностями;

· Обеспечение инвентарем для отдыха (телевизор, настольные игры, спортивный инвентарь);

· Обеспечение системами кондиционирования (вентиляции) и обогрева жилых и производственных помещений;

1.15.6 Средства контроля воздушной среды
В процессе вскрытия продуктивного горизонта предусматривается контроль воздушной среды переносными газоанализаторами (типа АМ-5, МУЛЬТИВАРН, РИКЕН-КЕЙКИ - не менее 2 комплектов) при обнаружении признаков ГНВП (поступление пластового флюида в скважину).

Порядок контроля определяется «Отраслевой инструкцией по контролю воздушной среды на предприятиях нефтяной промышленности» (РД 08-45-94). Для контроля иметь на объекте не менее 2 переносных газоанализаторов.

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) углеводородных газов в воздухе рабочей зоны составляет 300 мг/м3, окиси углерода - 20 мг/м3. При превышении ПДК весь персонал обязан применять СИЗ ОД (фильтрующие противогазы).

Предусматривается также контроль газопоказаний бурового раствора методами ГИС.

Таблица 1.15.5. Средства контроля воздушной среды
	№№

пп
	Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д.
	Количество,

шт
	Место установки датчиков стационарного газоанализатора

	1
	2
	3
	4

	1
	Автоматический сигнализатор газа от станции ГТК
	1 комплект
	БУ

	2
	Автоматическая стационарная система обнаружения горючих и токсичных газов со световой и звуковой сигнализацией у поста бурильщика, в будке бурового мастера, в насосном отделении типа DHS фирмы Геосервис или аналог
	1 комплект
	У ротора – 1;
 в начале желобной системы – 1;
у вибросит – 1; 

в насосном помещении-1;
у приемных емкостей -1;
в помещении отдыха персонала -1;

в служебном помещении - 1;


	3
	Газоанализатор-универсальный для контроля ПДК вредных веществ (сероводород, окись углерода, окись азота и др.) переносной или его аналог
	1
	БУ

	4
	Бумажные индикаторы, пропитанные ацетатом свинца
	Для всех работающих
	БУ


Примечание: Допускается замена приборов контроля воздушной среды зарубежными или отечественными аналогами, не снижающими уровня безопасности труда. 
1.15.7 Мероприятия по промышленной санитарии
Производственные помещения должны выполняться в соответствии с санитарными нормами проектирования промышленных предприятий.

Производственные  помещения должны иметь:

· удобные и безопасные входы и выходы;

· твердый, ровный пол, удобный для очистки и ремонта;

· размещение оборудования, позволяющее производить беспрепятственный и безопасный осмотр, обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж;

· устройства для естественного освещения и проветривания;

· искусственное освещение по нормам «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности».
При бурении скважины предусмотрена круглосуточная работа. Максимальное количество технического персонала, обслуживающих буровые работы, составляет 30 человек (в одну смену – 15 человек).

Основные строительные требования к помещениям для обслуживания работающих принимаются в проектах в соответствии с СНиП, а санитарно-гигиенические требования и отдельные строительные требования специального характера - по санитарным нормам проектирования производственных объектов.

Состав санитарно-бытовых помещений определяется в соответствии с группой производственных процессов по классификации, в составе которой заложены признаки загрязнения тела и спецодежды (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13 приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции»).

При отсутствии на буровой вахтового комплекса, вне буровой на безопасном расстоянии (высота вышки +10 м) размещается вагон бурового мастера, культбудка - помещение для обогрева и отдыха персонала, устройство кипячения воды, аптечка с набором медикаментов и материалов для оказания первой доврачебной помощи, комната для приема пищи, туалетная комната, комната для переодевания, хранения и сушки спецодежды. Вахтовый комплекс находится на расстоянии не менее 1000м от буровой установки, в его состав входит: 6 жилых вагонов для персонала обслуживающие буровые работы общей вместимостью 60 человек (в одну смену - 30 человек), душевая/прачечная, туалет. Для 1 рабочей смены (30 человек) - 3 душевых сеток, 5 умывальника согласно табл. 1.15.9 (Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции»., продуктовый склад для хранения продуктов питания, столовая на 20 мест. Количество гардеробных отделений на 1 человека – 1 отделения.

Уборные и места утилизации жидких и твердых отходов размещаются на расстоянии не менее 30 м от помещений в емкостях.

Все санитарно-бытовые помещения должны иметь отопление и освещение, содержаться в чистоте, проветриваться, периодически дезинфицироваться.

1. Водоснабжение
Питьевая вода завозится в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, (питьевая вода, вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника. Расчет расхода воды выполнен в соответствии со СНиП 2.04.01-85 (см. раздел 2 «Организация строительства»).

2. Вентиляция

а) Вагончики оборудуются системой кондиционирования воздуха – кондиционерами, площадь вагончика 14м3. Вагон мастера приспособлен для жилья, укомплектован компьютером.

3. Отопление.

Санитарно-бытовые помещении должны соответствовать всем требуемым условиям, в том числе входными тамбурами, раздевалками и другими помещениями, отвечающими Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13, приложение 4. «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции».
На объектах общественного питания должны быть предусмотрены бытовые помещения в соответствии с санитарным правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-16.
Таблица 1.15.6. Санитарно-бытовые помещения

	№№       п/п
	 
	 

	
	Наименование, а также тип, вид, шифр и т. д.
	Кол-во,

	
	 
	шт.

	1
	2
	3

	1
	Для буровой бригады:

Вахтовый поселок в том числе:
	на 60 мест

	
	вагон-столовая
	2

	
	вагон-сушилка
	1

	
	вагон-прачечная
	1

	
	вагон-гостинница
	1

	
	вагон-медпункт
	1

	
	вагон-склад
	2

	
	вагон-раздевалка
	1

	
	вагон-дом (жилье)
	8

	2
	Мастерская (обогрев, освещение)
	1

	3
	Лаборатория (обогрев, освещение)
	1

	4
	Генераторная установка для лагеря 
	2


Примечание: Допускается замена типов и количества санитарно-бытовых помещений   зарубежными аналогами.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха производственных зданий и сооружений (включая помещения пультов управления, кабины крановщиков и др. изолированные помещения) проектируется  из расчета обеспечения в рабочей зоне (на постоянных и непостоянных рабочих местах) во время проведения основных и ремонтно-вспомогательных работ метеорологических условий и содержания вредных веществ в воздухе, регламентируемых настоящими нормами («Санитарно-эпидемиологические правила и нормы», санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ,-13 приложение 4 «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции».
При естественной или механической вентиляции в производственных помещениях обеспечивается подача наружного воздуха на одного работающего в соответствии с табл.1.15.8.  

Таблица 1.15.8. Минимальный расход наружного воздуха

	Помещение с естественным проветриванием
	Без естественного проветривания
	Приточные системы

	расход в м3/ч на человек
	Расход
	

	
	м3/ч на человек
	об/ч
	% общего воздухообмена, не более
	

	50*

20**
	60
	1
	-
	Без рециркуляции или с рециркуля-цией при кратнос-ти воздухообмена 10 обменов в час  и менее

	
	60

90

120
	-

-

-
	20

15

10
	С рециркуляцией при кратности общего воздухо-обмена менее 10 обменов в час


*    При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. менее 20 м3 

**  При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. 20 м3 и более. 

Примечание: 

Под помещением «без естественного проветривания» следует понимать помещение без открываемых окон и проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми окнами и проемами площадью менее 20% общей площади окон, а также зоны помещений с открывающимися окнами, расположенными на расстоянии, превышающем пятикратную высоту помещений.  

Концентрация вредных веществ в воздухе, поступающем внутрь зданий и сооружений через приемные отверстия систем вентиляции и кондиционирования воздуха и через проемы для естественной приточной вентиляции, не должна превышать 30% предельно допустимых концентраций для воздуха рабочей зоны. 

Нагревательные приборы в производственных помещениях с пылевыделениями надлежит предусматривать с гладкими поверхностями, допускающими легкую очистку. Применение лучистого отопления с инфракрасными газовыми излучениями допускается только с удалением продуктов сгорания непосредственно от газовых горелок наружу. 

В системах водяного отопления со встроенными в строительные конструкции нагревательными элементами и стояками (системы панельного и панельно-лучистого отопления) средняя температура на обогреваемой поверхности не должна превышать (градусов Цельсия):

- для полов с постоянными рабочими местами - 26(С

- для полов с временным пребыванием людей - 3(С

- для потолков при высоте помещения от 2,5 до 2,8 м - 28(С

- для потолков при высоте помещения от 2,8 до 3,0 м - 30(С

- для потолков при высоте помещения от 3,0 до 3,5 м - 33(С

- для потолков при высоте помещения от 3,5 до 4,0 м - 36(С

- для потолков при высоте помещения от 4,0 до 6,0 м - 38(С

Примечание: в системах отопления с низкотемпературными источниками тепла радиационное напряжения на рабочих местах при высоте 1,5-2,0 м от пола не должно превышать 35 Вт/м2 (27 ккал/м2ч).


Очистка от пыли наружного и рециркулируемого воздух, подаваемого в помещения, должно быть предусмотрена:

· в системах кондиционирования;

· в системах воздушного душирования;

· в системах, подающих воздух непосредственно в зону дыхания работающих (в шлемы, маски, щитки, защищающие голову или лицо, и др.);

· в вентиляционных системах при специальном обосновании, в частности, когда запыленность наружного и рециркуляционного воздуха превышает 30% допустимых концентраций пыли или когда это требуется по технологическим требованиям. 

Системы кондиционирования, предназначенные для круглогодичной и круглосуточной работы в помещениях, а также для помещений без естественного проветривания, следует проектировать с резервным кондиционером, обеспечивающим не менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года. 

Воздушное и воздушно-тепловые завесы следует рассчитывать так, чтобы на время открывания ворот, дверей и технологических проемов температура смеси воздуха, поступающего в помещение, была не ниже:


- 14(С при легкой физической работе; 


- 12(С при работе средней тяжести;


- 8(С при тяжелой работе.  


При отсутствии рабочих мест вблизи ворот (на расстоянии до 6 м), дверей и технологических проемов допускается понижение температуры воздуха этой зоне при их открывании до 5 0С, если это не противоречит технологическим требованиям.

Аварийная вентиляция в производственных помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух рабочей зоны больших количеств вредных или пожароопасных веществ,  предусматривается  в соответствии с нормами технологического проектирования и требованиями ведомственных нормативных документов, утвержденных в установленным порядке. Аварийную вентиляцию следует ставить, руководствуясь требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также другими утвержденными нормативными документами. 

Включение аварийной вентиляции и открывание проемов для удаления воздуха следует проектировать дистанционным из доступных мест как изнутри, так и снаружи помещений.

Предусматриваются специальные помещение мастерских, оборудованные для ремонта, наладки и контроля систем отопления, вентиляции, кондиционирования и установок очистки вентиляционных выбросов.

Таблица 1.15.7. Классификация производственных процессов

	Группа производственных процессов
	Санитарная характеристика производственных процессов (признаки загрязнения тела и спецодежды)
	Расчетное количество человек на:
	Тип гардеробных количество отделений (открытых или в шкафу) на 1 человека
	Специальная обработка спецодежды

	
	
	1 душевую сетку
	1

кран
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Процессы, вызывающие загрязнение тела и спец-одежды веществами 3 и 4 классов опасности:
	
	
	
	

	1а
	Вызывающие загрязнение только рук
	20
	7
	общие,

1 отделение
	

	1б
	Вызывающие загрязнение тела и спецодежды, удаля-емое без применения специ-альных моющих средств 
	15
	10
	общие,

1 отделение


	

	1в 
	Вызывающие загрязнение тела и спецодежды особо загрязняющими веществами, удаляемых с применением моющих средств  
	3
	20
	раздельные,

2 отделения


	химчистка спецодежды

	2
	Процессы, протекающие при избытке явного тепла или неблагоприятных метеоро-логических условиях (выхо-дящих за пределы сани-тарных норм): 
	
	
	
	

	2а
	При избытке явного конвекционного тепла
	7
	20
	раздельные,

2 отделения
	помещения для охлаждения

	2б
	При избытке явного лучистого тепла 
	3
	20
	раздельные,

2 отделения
	помещения для охлаждения, полудуши


Продолжение таблицы 1.15.9

	2в 


	Связанные с воздействием влаги, вызывающие намо-кание спецодежды и обуви
	5
	20
	раздельные,

2 отделения
	сушка спецодежды и обуви

	2г


	При температуре воздуха +10(С и ниже, включая работы на открытом воздухе


	5
	20
	раздельные,

2 отделения
	помещения для обогревания, сушка спец-одежды и обуви

	3
	Процессы, вызывающие загрязнение тела и спецодежды веществами I и II классов опасности, а 
	
	
	
	

	3а
	также вызывающие загрязнение, как правило, только рук 
	7
	10
	общие,

2 отделения
	химчистка

	3б
	Вызывающие загрязнение тела и спецодежды


	3
	10
	раздельные,

2 отделения
	обезвреживание (в необходимых случаях, дезодорация, искусственная вентиляция  местохранения спецодежды) должны устанавливаться в ведомственных нормах

	4
	При производственных процессах с особыми санитарными или технологическими требованиями к качеству продукции, требованиями к организации хранения спецодежды, а также к обработке спецодежды и тела перед началом работы.
	
	
	
	


 Примечание:

1. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, душевые устройства и умывальники должны предусматриваться по группе с наиболее высокими требованиями, а спецбытовые и устройства - по суммарным требованиям.

2. При процессах группы 1а допускается при соответствующем обосновании душевые не предусматривать. 

3. При любых процессах, вызывающих запыление спецодежды и обуви, должны предусматриваться помещения и устройства для их обеспыливания. 

4. В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшать расчетное количество душевых сеток до 60%.

1.15.8  Первичные средства пожаротушения
Планировка производственной площади должна обеспечить сток технологической жидкости от устья скважины, очистных устройств. Под силовым блоком и в насосном блоке предусматривается сбор и отвод отходов ГСМ. Бетонирование площадок предусматривается под основанием вышки, насосами и их приводами, дизельными эл/станциями. Для сбора пластового флюида при бурении испытании или ГНВП устанавливаются накопительные емкости  в конце выкидных линий с ограждением (обозначением). Вокруг блоков хранения ГСМ устраивается обвалование соответственно объему хранения с установкой знаков пожарной опасности. Для пожарного водоснабжения используется  напорная емкость объемом не менее 50 м3. На линиях подачи воды устраиваются 2 пожарных стояка с пожарными рукавами длиной  по 20 м, вблизи вышечно-силового блока и насосного блока. На объекте устанавливаются 3 щита с противопожарным инвентарем в вахтовом комплексе (культбудке). Места установки должны иметь свободный доступ.

Комплектность первичных средств пожаротушения на 1 щите устанавливается БПП РК от 21 февраля 2022 года №55 и должна быть следующей:

Таблица 1.15.8. Первичные средства пожаротушения

	№№пп
	Наименование инвентаря
	количество

	1
	2
	3

	1
	Щит, изготовленный согласно ГОСТ
	1

	2
	Огнетушитель порошковый ОП-8(3)-АВСЕ
	10

	3
	Углекислотный огнетушитель 
	10

	4
	Огнетушитель углекислотный ОУ-3-34В-(01)У2
	3

	5
	Огнетушитель порошковый (100 л) и комбинированный (100 л) – для склада ГСМ
	2

	6
	Рукава пожарные брезентовые
	6

	7
	Полотно из негорючей ткани, войлок 2х2 м
	5

	8
	Ломы
	2

	9
	Багры
	5

	10
	Лопаты совковые
	2

	11
	Пожарные шланги с соплами
	10

	12
	Ведра
	6

	13
	Ящик с песком 1 м3
	4

	14
	Пожарная бочка 0.2м3
	1

	15
	Топоры
	2

	16
	Пожарная сирена
	1

	17
	Предупредительные указатели
	10


В насосном блоке должен находиться переносной огнетушитель.

-
При выполнении огневых и сварочных работ на объекте в обязательном порядке должны выполняться требования “Инструкции по газоопасным работам”, отраслевых инструкций РД 08-02-94, РД-08-08-94.

При выполнении всех видов работ на объекте должны выполняться следующие основные мероприятия по противопожарной безопасности:

· запрещение курения и разведения открытого огня в производственных помещениях, под основанием буровой;

· отведение для курения специально оборудованных мест вне буровой;

· наличие на объекте «Табеля боевого расчета» и тренировки вахт, инструктаж по ППБ;

· запрещение использования пожарного оборудования, инвентаря для всех работ, кроме прямого назначения.

1.16  Список нормативно-справочных и инструктивно - методических материалов, используемых при принятии проектных решений и при в бурении скважин

Табл. 1.16.1 Список литературы
	№ п/п
	Наименование
	Издание (утверждение)

	1
	2
	3

	Кодексы и Законы

	1
	Экологический кодекс Республики Казахстан
	№400-VI от 02.01.2021 г. (с изменениями и дополнениями от 09.09.2024 г.)

	2
	Кодекс Республики Казахстан  "О здоровье народа и системе здравоохранения"
	N 360-VI от 07.07.2020 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.10.2024 г.)

	3
	Кодекс Республики Казахстан  "О недрах и недропользовании"
	№125-VI от 27.12.2017 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.07.2024 г.)

	4
	Земельный Кодекс Республики Казахстан
	№442-II от 20.06.2003 г. (с изменениями и дополнениями  по состоянию на 18.09.2024 г.)

	5
	Водный кодекс Республики Казахстан 
	От 09.07.2003 г. №481-II (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.)

	6
	Закон Республики Казахстан "О гражданской защите" 
	№188-V от 11.04.2014 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.) 

	7
	Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» 
	№219-I от 23.04.1998 г. (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.) 

	8
	Закон РК «О разрешениях и уведомлениях»
	Астана, 16 мая 2014, №202-V
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.10.2024 г.)

	Нормативные документы

	9
	Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр
	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года №239 (с изменениями и дополнениями от 13.10.2024 г.)

	10
	Правила обеспечения промышленной безопасности  для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности
	Приказ МИР РК от 30.12.2014 №355 (с изменениями и дополнениями от 04.08.2023 г.)

	11
	Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана
	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 22 мая 2018 года № 200 (с изменениями от 28.02.2024 г.)

	12
	Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов 
	Приказ МИР РК от 30.12.2014 г. №359

	13
	Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением
	Приказ Министра по ЧС РК от 06.05.2022 г. №148 

	14
	Правила идентификации опасных производственных объектов
	Приказ МИР РК от 30.12.2014 №353


Продолжение таблицы 1.16.1
	1
	2
	3

	15
	Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности"
	Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 17.08.2021 г. №405  

	16
	Правила пожарной безопасности
	Приказ МЧС РК от 21.02.2022г. №55 

	17
	РД-39-0148052-537-87. Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ» 
	Руководящий документ

	18
	РД 39-0148052-518-86. Временная инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на нефть и газ
	Руководящий документ

	19
	Правила осуществления государственного мониторинга недр
	Приказ Министра по инвестициям и развитиюРК от 05.05.2018 г. №312

	20
	Методические рекомендации по приготовлению, утяжелению и химической обработке бурового раствора
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