НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к «Проекту на производство работ по капитальному ремонту скважин на месторождениях НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО
«Эмбамунайгаз» на 2027г».
Основанием для составления раздела ООС является:
· Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК;
· Договор на оказание услуг;
· Техническое задание.
Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».
Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.
Капитальный ремонт скважин включает в себя работы по восстановлению или замене отдельных частей скважин или целых конструкций, деталей и инженерно-технического оборудования в связи с их физическим износом и разрушением на более долговечные и экономичные, улучшающие их эксплуатационные показатели по повышению нефтеотдачи пластов, промышленной и экологической безопасности, охране недр и энергетической эффективности (далее – капитальный ремонт скважин).
Объем  работ  по  капитальному  ремонту  97  скважин  месторождений  НГДУ
«Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» составляет в целом 39463,0 час. Время работы капитального ремонта на 1 скважину в среднем составляет 16,95 суток.
Во время капитального ремонта будут привлечен подъемные агрегаты АПРС-40, ПТП-40, ПАП-50, УПА-60, А-50.
Время работы подъемного агрегата при КРС АПРС-40 в среднем составляет 19,11 суток на 1 скважину, соответственно на 16 скважин 305 суток.
Время работы подъемного агрегата при КРС УПА-60 в среднем составляет 19,11 суток на 1 скважину, соответственно на 16 скважин 305 суток.
Время работы подъемного агрегата при КРС ПАП-50 в среднем составляет 19,11 суток на 1 скважину, соответственно на 16 скважин 305 суток.
Время работы подъемного агрегата при КРС ПТП-40 в среднем составляет 19,11 суток на 1 скважину, соответственно на 16 скважин 305 суток.
Время работы подъемного агрегата при КРС А-50 в среднем составляет 12,92 суток на 1 скважину, соответственно на 33 скважин 439,28 суток.
Время работы подъемного агрегата при ГРП А-50 в среднем составляет на 1 скважину - 2 часа, соответственно на 18 скважин - 36 часов.

Работы по капитальному ремонту скважин будет осуществляться с января 2027 года по декабрь 2027 года.
Всего стационарными источниками за весь период проведения капитальных ремонтов 97 скважин выбрасывается в атмосферу 7,96247352 г/сек, 459,6777765 т/период вредных веществ.
Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при КРС НГДУ
«Жайыкмунайгаз» на 2027 год
	
Код ЗВ
	
Наименование загрязняющего вещества
	
Класс опасности ЗВ
	Выброс вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс вещества с учетом
очистки, т/год, (M)

	1
	2
	7
	8
	9

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	2
	0,7501494
	127,8079756

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	3
	0,9375814
	76,3389088

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	3
	0,1197667
	14,6338962

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3
	
0,3207826
	
29,5378138

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	2
	0,0000732
	0,0002783

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	4
	
4,6962364
	
121,2198772

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	
	0,7121228
	25,3416897

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1
	0,00000802
	0,000159597

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	2
	0,0286834
	1,9541056

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	2
	0,0338142000
	3,51233624

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	4
	
0,3428934000
	
58,5984396

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,
кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	3
	



0,020362
	



0,7322959

	
	В С Е Г О :
	
	7,96247352
	459,6777765



Основными отходами при капитальном ремонте скважин являются: нефтесодержащие отходы, проппант с полимером, коммунальные отходы, пищевые отходы, промасленная ветошь; металлолом. Лимит накопления отходов на 2027 год при КРС и ГРП составляет 391,615 т/период, из них отходы потребления – 13,503 т/год, отходы производства – 378,112 т/год.
Общий объем водопотребления за 97 скважин: 2474,1 м3/период. Общий объем водоотведения за 97 скважин: 2474,1 м3/период.
Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. На месторожденииях НГДУ «Жайыкмунайгаз» вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, для бытовых нужд используется вода из близлежащего источника.

