НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
	Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Индивидуальный технический проект на строительство эксплуатационной горизонтальной скважины №90 с наклонным устьем на месторождении Гран».
[bookmark: _Hlk196466314]Основанием для составления раздела ООС является:
	•	Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК; 
	•	Договор на оказание услуг;
	•	Техническое задание.
Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) выполнен на основе исходных данных Заказчика и согласно «Индивидуальный технический проект на строительство эксплуатационной горизонтальной скважины №90 с наклонным устьем на месторождении Гран», который расположен в Исатайском районе Атырауской области Республики Казахстан. 
[bookmark: _Hlk196466261]Целью бурения является добыча нефти. 
Для оценки воздействия на атмосферный воздух при строительстве скважины на месторождении Гран проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в ходе которой были выявлены стационарные источники выбросов, рассчитаны валовые и максимально-разовые выбросы от стационарных источников. 
На месторождении планируется строительство эксплуатационной скважины №90. Объем работ для одной скважины составляет 40,4 суток, из них:
· подготовка площади, мобилизация БУ – 5,0 суток;
· строительно-монтажные работы – 5,0 суток;
· подготовительные работы к бурению - 2,0 суток;
· бурение и крепление – 22,5 суток;
· освоение, в эксплуатационной колонне – 5,9 суток.
Основными источниками выбросов вредных веществ на площади являются:
· организованные источники: буровая установка HDD350.9 или аналогом SVR с грузоподъемностью не менее 100 т, цементировочный агрегат, емкость для топлива, передвижная паровая установка (ППУ), ДЭС – для выработки электроэнергии;
·  неорганизованные источники: сварочный пост, смесительная установка СМН-20, насосная установка для перекачки дизтопливо, емкость для хранения дизтоплива ДЭС, ППУ и передвижных источников, емкость для бурового шлама, емкость масла, емкость отработанных масел, емкость для бензина, ремонтно-мастерская, склад цемента, блок приготовления цементных растворов, блок приготовления бурового раствора, резервуары для нефти, насосная установка для перекачки нефти.
В проекте рассмотрены 2 вида буровых установок, одна из них которой будет использована при бурении скважины №90 с грузоподъемностью не менее 100 т. Норматив установлен на максимальный объем валовых выбросов от БУ HDD350.9. Виды буровых установок: HDD350.9 или аналог SVR. 
Ожидаемый объем загрязняющих веществ при строительстве скважины №90  от БУ HDD350.9 составляет 9,87939902 г/сек и 26,95003141 т/год.
АО «Эмбамунайгаз» пользуется услугами субъекта, который занимается строительством скважин на месторождениях АО «Эмбамунайгаз», а также выполняет операции по водоснабжению и водоотведению.
[bookmark: _Hlk196467823]Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при бурении скважины №90 – 303,0 м3/цикл. 
Объем буровых сточных вод составляет – 219,489  м3 или 223,878 т.
В процессе строительства скважины образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы бурения оказывает негативное влияние на компоненты среды, в первую очередь, на атмосферу, почву и водную среду. На месторождении Гран бурение скважины осуществляется без амбарным методом. 

Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительно-монтажных работах, бурении, демонтаже и испытании 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества, г/с
	Выброс
вещества, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,05322
	0,01007
	0,25175

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,00115
	0,00017
	0,17

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	2,17005333334
	6,3007
	157,5175

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	2,74801933334
	7,93588
	132,264667

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,35610822223
	1,03065
	20,613

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,87382705045
	2,4472628
	48,9452561

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,00031206
	0,0000307
	0,0038375

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	2,04026111111
	6,06005
	2,02001667

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,15299201
	0,180091
	0,00360182

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,03
	0,01
	 
	2
	0,08423333334
	0,24306
	24,306

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,08423333334
	0,24306
	24,306

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,0007
	0,0002
	0,004

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,95318733334
	2,441754
	2,441754

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,32733
	0,047151
	0,94302

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0067719
	0,0045019
	0,045019

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,027
	0,0054
	0,135

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	9,87939902
	26,950031
	413,970422

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Всего стационарными источниками выбрасывается в атмосферу за весь период проведения планируемых работ при строительстве скважины №90 составляет: 26,950031 т/г.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников представлены при использовании буровой установки HDD350.9, так как выбросы загрязняющих веществ при использовании данной установки будут максимальными. 
Характер загрязнения атмосферного воздуха одинаков на всех этапах проведения работ. Основными источниками загрязнения на площади работ являются буровая установка и дизельная электростанция.
[bookmark: _Hlk196467738]           Основными отходами при бурении скважины являются: отработанный буровой раствор; буровой шлам; ТБО; пищевые отходы, промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов; отработанные масла. Лимит накопления отходов скважины №90 составляет 197,0179 т/период, из них отходы потребления – 1,6271 т/год, отходы производства – 195,3908 т/год.
Накопленные жидкие бытовые отходы отводятся в специальные емкости, по мере накопления откачиваются и вывозятся согласно договору.
Для  проведения  расчетов  рассеивания загрязняющих  веществ  в атмосферу  использован  программный  комплекс «Эра», версия 4, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. 

