НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
	Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Индивидуальный технический проект на строительство оценочной скважины №100 с наклонным устьем на месторождении Гран».
[bookmark: _Hlk196466314]Основанием для составления раздела ООС является:
	•	Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК; 
	•	Договор на оказание услуг;
	•	Техническое задание.
Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) выполнен на основе исходных данных Заказчика и согласно «Индивидуальный технический проект на строительство оценочной скважины №100 с наклонным устьем на месторождении Гран», который расположен в Исатайском районе Атырауской области Республики Казахстан. 
[bookmark: _Hlk196466261]Целью бурения является добыча нефти. 
Для оценки воздействия на атмосферный воздух при строительстве скважины на месторождении Гран проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в ходе которой были выявлены стационарные источники выбросов, рассчитаны валовые и максимально-разовые выбросы от стационарных источников. 
[bookmark: _Hlk243053585]На месторождении планируется строительство оценочной скважины №100. Объем работ для одной скважины составляет 38,8 суток, из них:
· подготовка площади, мобилизация БУ – 5,0 суток;
· строительно-монтажные работы – 5,0 суток;
· подготовительные работы к бурению - 2,0 суток;
· бурение и крепление – 20,9 суток;
· освоение, в эксплуатационной колонне – 5,9 суток.
Основными источниками выбросов вредных веществ на площади являются:
· организованные источники: буровая установка ZJ-20 или аналогом SVR с грузоподъемностью не менее 100 т, цементировочный агрегат, емкость для топлива, передвижная паровая установка (ППУ), ДЭС – для выработки электроэнергии;
·  неорганизованные источники: сварочный пост, смесительная установка СМН-20, насосная установка для перекачки дизтопливо, емкость для хранения дизтоплива ДЭС, ППУ и передвижных источников, емкость для бурового шлама, емкость масла, емкость отработанных масел, емкость для бензина, ремонтно-мастерская, склад цемента, блок приготовления цементных растворов, блок приготовления бурового раствора, резервуары для нефти, насосная установка для перекачки нефти.
В проекте рассмотрены 2 вида буровых установок, одна из них которой будет использована при бурении скважины №100 с грузоподъемностью не менее 120 т. Норматив установлен на максимальный объем валовых выбросов от БУ ZJ-20. Виды буровых установок: ZJ-20 или аналог SVR. 
Ожидаемый объем загрязняющих веществ при строительстве скважины №100  от БУ ZJ-20 составляет 9,87939902 г/сек и 26,95003141 т/год.
АО «Эмбамунайгаз» пользуется услугами субъекта, который занимается строительством скважин на месторождениях АО «Эмбамунайгаз», а также выполняет операции по водоснабжению и водоотведению.
[bookmark: _Hlk196467823]Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при бурении скважины №100 – 303,0 м3/цикл. 
Объем буровых сточных вод составляет – 219,489  м3 или 223,878 т.
В процессе строительства скважины образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Отходы бурения оказывает негативное влияние на компоненты среды, в первую очередь, на атмосферу, почву и водную среду. На месторождении Гран бурение скважины осуществляется без амбарным методом. 
           Основными отходами при бурении скважины являются: отработанный буровой раствор; буровой шлам; ТБО; пищевые отходы, промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов; отработанные масла. Лимит накопления отходов скважины №100 составляет 197,2676 т/период, из них отходы потребления – 1,8768 т/год, отходы производства – 195,3908 т/год.
Накопленные жидкие бытовые отходы отводятся в специальные емкости, по мере накопления откачиваются и вывозятся согласно договору.
Для  проведения  расчетов  рассеивания загрязняющих  веществ  в атмосферу  использован  программный  комплекс «Эра», версия 4, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождения.


Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительно-монтажных работах, бурении, демонтаже и испытании 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества, г/с
	Выброс
вещества, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,05322
	0,01007
	0,25175

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,00115
	0,00017
	0,17

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	2,17005333334
	6,3007
	157,5175

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	2,74801933334
	7,93588
	132,264667

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,35610822223
	1,03065
	20,613

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,87382705045
	2,4472628
	48,9452561

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,00031206
	0,0000307
	0,0038375

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	2,04026111111
	6,06005
	2,02001667

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,15299201
	0,180091
	0,00360182

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,03
	0,01
	 
	2
	0,08423333334
	0,24306
	24,306

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,08423333334
	0,24306
	24,306

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,0007
	0,0002
	0,004

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,95318733334
	2,441754
	2,441754

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,32733
	0,047151
	0,94302

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0067719
	0,0045019
	0,045019

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,027
	0,0054
	0,135

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	9,87939902
	26,950031
	413,970422

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)



Всего стационарными источниками выбрасывается в атмосферу за весь период проведения планируемых работ при строительстве скважины №100 составляет: 26,950031 т/г.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников представлены при использовании буровой установки ZJ-20, так как выбросы загрязняющих веществ при использовании данной установки будут максимальными. 
Характер загрязнения атмосферного воздуха одинаков на всех этапах проведения работ. Основными источниками загрязнения на площади работ являются буровая установка и дизельная электростанция.
Для  проведения  расчетов  рассеивания загрязняющих  веществ  в атмосферу  использован  программный  комплекс «Эра», версия 4, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. 

