НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
	Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Групповой технический проект на строительство эксплуатационных скважин №18,22,23 на месторождении Ю.В.Новобогатинское проектной глубиной 1150м».
Основанием для составления раздела ООС является:
[bookmark: _Hlk196468853]	•	Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК; 
	•	Договор на оказание услуг;
	•	Техническое задание.
	Раздел ООС выполнен Управлением экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».
Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.
Целью бурения скважины является добыча нефти. 
Начало строительства: 2027 год.
Срок строительства: 42,14 суток.
Количество рабочих: 60 человек.
В целом по территории месторождения выявлено: 
[bookmark: _Hlk196467588]при строительно-монтажных работах – 6 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 1, неорганизованных - 5;
при бурении скважин - 19 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 8, неорганизованных - 11;
при демонтаже и монтаже буровой установки – 3 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 1, неорганизованных - 2;  
при освоении скважин - 6 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 1 неорганизованных - 5. 
Всего стационарными источниками выбрасывается в атмосферу за весь период проведения планируемых работ при строительстве скважин № 18,22,23 составляет: 177,438т/г.







Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительно-монтажных работах, бурении, демонтаже и испытании на 2027 год
	[bookmark: _Hlk241589339]Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)


	
	
	
	
	
	
	
	на 1 скв
	на 3 скв

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	0,04
	 
	3
	0,04209
	0,00606
	0,01818

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,00261
	0,00038
	0,00114

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	2
	2,83092666666
	14,05201
	42,15603

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	3
	3,27071266666
	17,91997
	53,75991

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,42122177777
	2,31399
	6,94197

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,94508895656
	5,11006718
	15,3302

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,008
	 
	 
	2
	0,00031206
	0,0000507
	0,000152

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	4
	2,24981388889
	12,70436
	38,11308

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	 
	0,25266552
	0,36712606
	1,101378

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,03
	0,01
	 
	2
	0,10047666666
	0,549984
	1,649952

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,10047666666
	0,549984
	1,649952

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	4
	1,11557266666
	5,517719
	16,55316

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,32736
	0,047151
	0,141453

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,007599
	0,007243
	0,021729

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	11,66692654
	59,1460949
	177,438




           Основными отходами при бурении скважины являются: отработанный буровой раствор; буровой шлам; ТБО; пищевые отходы, промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов; отработанные масла. 
	[bookmark: _Hlk241589425]Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	
	
	1 скв
	3 скв

	Всего:
	-
	534,5960
	1603,788

	в т.ч. отходов производства
	-
	532,5594
	1597,678

	отходов потребления
	-
	2,0366
	6,109723

	Опасные отходы

	[bookmark: _Toc526327961][bookmark: _Toc6929288][bookmark: _Toc83202642][bookmark: _Toc83379539][bookmark: _Toc85215920][bookmark: _Toc85471031][bookmark: _Toc90299958][bookmark: _Toc178243284][bookmark: _Toc196301586][bookmark: _Toc201151329][bookmark: _Toc241508141][bookmark: _Toc243039198]Буровой шлам
	-
	165,0128
	495,0383

	[bookmark: _Toc526327962][bookmark: _Toc6929289][bookmark: _Toc83202643][bookmark: _Toc83379540][bookmark: _Toc85215921][bookmark: _Toc85471032][bookmark: _Toc90299959][bookmark: _Toc178243285][bookmark: _Toc196301587][bookmark: _Toc201151330][bookmark: _Toc241508142][bookmark: _Toc243039199]Отработанный буровой раствор
	-
	362,50
	1087,491

	Промасленные отходы (ветошь)
	-
	0,1524
	0,4572

	Отработанные масла
	-
	4,8918
	14,67549

	Не опасные отходы

	Коммунальные отходы
	-
	0,5195
	1,558603

	Пищевые отходы
	-
	1,5170
	4,55112

	Металлолом
	-
	0,004
	0,012

	[bookmark: _Toc526327963][bookmark: _Toc6929290][bookmark: _Toc83202644][bookmark: _Toc83379541][bookmark: _Toc85215922][bookmark: _Toc85471033][bookmark: _Toc90299960][bookmark: _Toc178243286][bookmark: _Toc196301588][bookmark: _Toc201151331][bookmark: _Toc241508143][bookmark: _Toc243039200]Огарки сварочных электродов
	-
	0,0015
	0,0045



Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд  379,26м3/цикл. 
Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. На месторождении Новобогат Юго-Восточный вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, для бытовых нужд используется вода из близлежащего источника.
Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости объемом 50 м3, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
