НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к «Проекту на проведение изоляционно-ликвидационных работ при ликвидации скважин на месторождениях НГДУ
«Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на 2027г».
Основанием для составления раздела ООС является:
· Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК;
· Договор на оказание услуг;
· Техническое задание.
Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».
Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.
Объем работ по ликвидации 7 скважин (В-5, В-6, В-13, 53, 72, 7, 177) месторождений НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» составляет в целом 1272 час. Работы по ликвидации будут проводиться в 2027 году. Время работы ликвидации на 1 скважину в среднем составляет примерно 8 суток.
Объем работ по переликвидации 1 скважины (В-6) месторождений НГДУ
«Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» составляет 264 часов. Работы по ликвидации будут проводиться в 2027 году. Время работы ликвидации на 1 скважину в среднем составляет 11 суток.
Во время ликвидационных работ будет привлечен подъемный агрегат А-50. Работы ликвидации скважин будет осуществляться параллельно.
В целом при проведении изоляционно-ликвидационных работ по территории промплощадки НГДУ «Жайыкмунайгаз» выявлено – 7 стационарных источников загрязнения, из них организованных – 4, неорганизованных – 3. Расчеты выбросов вредных веществ произведены в соответствии с требованиями сборников методик, а также отраслевыми методиками для автомобильного транспорта и нефтехимического оборудования. Также и при проведении изоляционно-переликвидационных работ.
Всего стационарными источниками за весь период проведения ликвидации 7 скважин выбрасывается в атмосферу 1,489165744 г/с или 11,317345 т/период вредных веществ.







Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при ликвидации скважин В-5, В-6, В-13, 53, 72, 7, 177 НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027 год
	
Код ЗВ
	
Наименование загрязняющего вещества
	Класс опасности ЗВ
	Выброс вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)

	
	
	
	
	1 скв
	7 скв

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на
железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	3
	0,0728
	0,001573
	0,011011

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	2
	0,00769
	0,000166
	0,001162

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	2
	0,33883333333
	0,3924
	2,7468

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	3
	0,44048333333
	0,51012
	3,57084

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	3
	0,05647222223
	0,0654
	0,4578

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3
	0,11294444444
	0,1308
	0,9156

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	2
	0,0000183
	0,0000023
	0,0000161

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	4
	0,2823611111
	0,327
	2,289

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	2
	0,01355333333
	0,015696
	0,109872

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	2
	0,01355333333
	0,015696
	0,109872

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	4
	0,14204833333
	0,1577755
	1,1044285

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства
- глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)
	3
	0,008408
	0,0001347
	0,0009429

	
	В С Е Г О :
	
	1,489165744
	1,6167635
	11,317345



Перечень	вредных	веществ,	выбрасываемых	от	стационарных	источников	при переликвидации скважины В-6 НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027 год
	
Код ЗВ
	

Наименование загрязняющего вещества
	
Класс опасности ЗВ
	Выброс вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс вещества с учетом
очистки, т/год, (M)

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	3
	0,0728
	0,001573

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	2
	0,00769
	0,000166

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	2
	0,33883333333
	0,5694

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	3
	0,44048333333
	0,74022

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	3
	0,05647222223
	0,0949

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	3
	0,11294444444
	0,1898

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	2
	0,0000183
	0,0000023

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	4
	0,2823611111
	0,4745

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	2
	0,01355333333
	0,022776

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	2
	0,01355333333
	0,022776

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в
пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	4
	0,14204833333
	0,2285917




	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских
месторождений) (494)
	3
	0,008408
	0,0001347

	
	В С Е Г О :
	
	1,489165744
	2,3448397



На период проведения изоляционно-ликвидационных работ образуются отходы: промасленная ветошь – 1,0668 т/год, металлолом - 0,0028 т/год, коммунальные отходы - 0,1148 т/год, пищевые отходы – 0,336 т/год. Итого объем отходов при ликвидации 7 скважин по НГДУ «Жайыкмунайгаз» составляет – 1,5204 т/год.
На период проведения изоляционно-переликвидационных работ образуются отходы: промасленная ветошь – 0,1524 т/год, металлолом - 0,0004 т/год, коммунальные отходы - 0,0226 т/год, пищевые отходы – 0,066 т/год. Итого объем отходов при переликвидации 1 скважины по НГДУ «Жайыкмунайгаз» составляет – 0,2414 т/год.
Все виды отходы будут вывозиться специализированной организацией согласно договору, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера..
Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при ликвидации 7 скважин – 84 м3/цикл.
Общий объем воды водопотребления и водоотведения для хоз- питьевых нужд при переликвидации 1 скважины – 16,5 м3/цикл.
Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. На месторождениях НГДУ «Жайыкмунайгаз» вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, для бытовых нужд используется вода из близлежащего источника.
Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости объемом 50 м3, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планиремых работ посредством тендера.

