НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Раздел «Охраны окружающей среды» (ООС) выполнен к рабочему проекту «Ремонт зданий и сооружений НГДУ «Жайыкмунайгаз».
Основанием для составления раздела ООС является:
· Экологический Кодекс РК; 
· Договор на оказание услуг; 
· Техническое задание на проектирование.
	Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».
Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.
Основными загрязняющими атмосферу веществами на период строительства будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.
Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов. 
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 56 ед. в том числе: неорганизованных – 32 ед., организованных – 24 ед.
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	0,04
	 
	3
	0,05944
	0,003095765
	0,07739412

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,006305
	0,0003161644
	0,3161644

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,532396553
	0,574345204
	14,3586301

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,086511688
	0,09333105465
	1,55551758

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,035777788
	0,04988418
	0,9976836

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,24827273308
	0,0801484932
	1,60296986

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	4
	0,87223698009
	0,512078446
	0,17069282

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,003257
	0,000037464
	0,0074928

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,012464
	0,000155978
	0,00519927

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	3
	2,147025
	0,07847870658
	0,39239353

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	3
	4,82222222216
	0,67018673561
	1,11697789

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	1
	0,000000667
	0,00000091575
	0,91574515

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0,1
	 
	 
	3
	0,52496777778
	0,07072774543
	0,70727745

	1048
	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)
	0,1
	 
	 
	4
	0,15833333334
	0,00082346
	0,0082346

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	 
	 
	4
	0,22222222224
	0,00623306628
	0,00124661

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	 
	 
	0,7
	 
	0,19666666665
	0,0021026
	0,00300371

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,1
	 
	 
	4
	1,92775833335
	0,44752997275
	4,47529973

	1240
	Этилацетат (674)
	0,1
	 
	 
	4
	0,23333333334
	0,2343698
	2,343698

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,007666659
	0,009976836
	0,9976836

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	 
	 
	4
	2,02222222216
	0,2871807279
	0,82051637

	1411
	Циклогексанон (654)
	0,04
	 
	 
	3
	0,276
	0,00010820304
	0,00270508

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	1
	 
	4,44444444448
	1,60327945942
	1,60327946

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	4
	7,33106723676
	0,270416333
	0,27041633

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,5
	0,15
	 
	3
	1,03333333338
	0,3158397219
	2,10559815

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326)
	 
	0,002
	 
	2
	0,00701703948
	0,00019163262
	0,09581631

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,005288
	0,00013434912
	0,00134349

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,5
	0,15
	 
	3
	17,81927693
	0,153341576
	1,02227717

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	45,03550716
	5,464314591
	35,97525718



[bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark0]Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период работ составит 45,03550716 г/с и 5,464314591 т/г.

В процессе строительства образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Основными отходами при строительстве являются: ТБО; пищевой отход, промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов. Объем отходов на период строительства составляет 409,9173т/год.
Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. На месторождении Жайыкмунайгаз вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, для бытовых нужд используется вода из близлежащего источника.
Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости объемом 50 м3, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Строительство будет осуществляться в течение 12 месяцев. Начало строительство запланировано на 2027 г. 



