НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Раздел «Охраны окружающей среды» (ООС) выполнен к рабочему проекту
«Строительство РВС-5000м3 на ЦПСиПН С.Балгимбаева с демонтажем существующего РВС 2000м3 №8 Исатайского района, Атырауской области».
Основанием для составления раздела ООС является:
· Экологический Кодекс РК;
· Договор на оказание услуг;
· Техническое задание на проектирование.
Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».
Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.
Основными загрязняющими атмосферу веществами на период строительства будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.
Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов.
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 13 ед. в том числе: неорганизованных – 9 ед., организованных – 4 ед.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ за 2027 год составит: 2,817488707 г/с; 1,621392992 т/г.
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00743
	0,01808
	0,452

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000784
	0,001908
	1,908

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,04502
	0,0387958
	0,969895

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,00563
	0,00534324
	0,089054

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,00729
	0,00292
	0,0584

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,01914
	0,0045506
	0,091012

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	2,0000000E-08
	0,0000003
	0,0000375

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,1437
	0,0435037
	0,01450123

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,25
	0,051075
	0,255375

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,34444444444
	0,218736
	0,36456

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	2,9000000E-08
	5,2000000E-08
	0,052

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,06666666667
	0,042336
	0,42336

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,00033
	0,00057
	0,057

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,14444444444
	0,091728
	0,26208

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,55555555556
	1,034075
	1,034075

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,07840328
	0,0251319
	0,0251319

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,12166666667
	0,029715
	0,1981

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0001936
	0,000471
	0,00471

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	1,02679
	0,0124534
	0,08302267

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	2,817488707
	[bookmark: _Hlk243055976]1,621392992
	6,3423143

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)



В процессе строительства образуется значительное количество твердых и жидких отходов. Основными отходами при строительстве являются: ТБО; пищевой отход, промасленная ветошь; металлолом; огарки сварочных электродов. Объем отходов на период строительства составляет 6,4831 т/год.
Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. На месторождении C.Балгимбаева вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, для бытовых нужд используется вода из близлежащего источника.
Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости объемом 50 м3, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Строительство будет осуществляться в течение 6 месяцев. 
Начало строительство запланировано на 2027 г.

