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АННОТАЦИЯ

Основанием для составления раздела ООС является:
•	Экологический Кодекс РК; 
•	Договор на оказание услуг; 
•	Техническое задание на проектирование.
            Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен на основе исходных данных Заказчика и согласно Рабочему проекту «Строительство внутрипромысловой автодороги м/р С.Балгимбаева Атырауская Область, Исатайский район».
По административному делению относится к Исатайскому району Атырауской области.
В пределах исследованной территории передвижение, в благоприятный период года, возможно всеми видами транспорта повышенной проходимости; в период осенне- весенней распутицы и зимних заносов передвижение возможно транспортом высокой проходимости, или транспортом на гусеничном ходу. Целью составления раздела ООС является определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ в атмосферу, объемов водопотребления и водоотведения, количества образуемых отходов производства и потребления при строительстве, разработка мероприятий по контролю экологической ситуации при проведении намечаемых работ, а также оценка на все компоненты окружающей среды. 
Основными загрязняющими атмосферу веществами на период строительства будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.
Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов. 
Согласно заданию в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.
[bookmark: _Hlk195781461]Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:
Организованные источники:
· Источник 0001 – Сварочный агрегат передвижной с бензиновым двигателем; 
· Источник 0002 – Компрессор передвижной с ДВС;
· Источник 0003 – Битумный котел;
· Источник 0004 – Дизельная электростанция.
Неорганизованные источники:
· Источник 6001 – Планировка грунта;
· Источник 6002 – Гудронатор ручной;
· Источник 6003 – Выемка-погрузка грунта;
· Источник 6004 – Выбросы при уплотнении грунта катками;
· Источник 6005 – Покрасочный пост;
· Источник 6006 – Сварочный пост;
· Источник 6007 – Разгрузка пылящих материалов;
· Источник 6008 – Транспортировка пылящих материалов.
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет организованных – 4 ед., неорганизованных - 8 ед.
Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ составит:
 4,681878115 г/сек, 3,31892842533т/г.
Выбросы на период эксплуатации не предусматриваются. 
В процессе строительства образуется значительное количество твердых отходов. Основными отходами при строительно-монтажных работах являются коммунальные (твердо-бытовые) отходы, пищевые отходы, тара из-под лакокрасочных материалов, огарки сварочных электродов. При реализации проекта количество отходов при строительстве производства составляет – 8,73487 т/год, из них: Опасные отходы: Тара из-под лакокрасочных материалов (08 01 11*) – 0,03406 т/год, не опасные отходы: Коммунальные (твердо-бытовые) отходы (20 02 01*) – 2,2192 т/год, Пищевые отходы (20 01 08*)  – 6,48 т/год, Огарки сварочных электродов (12 01 13*) – 0,00164 т/год.
На период работы вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника. 
Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 4.0, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Новосибирск и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны полигона.
В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, планируемая деятельность не относится к разделам 1 и 2 приложения 1, и проведение оценки воздействия на окружающую среду не является обязательным.
Также уточняется, что по характеру работ (строительство внутрипромысловой автодороги) деятельность не попадает под перечень Приложения 2 Экологического Кодекса РК.
В соответствии критериям п.2 ст 12 Экологического кодекса РК, также пп 2 п 13 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №246 от 13.07.2021 года «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» категория опасности определен IV категория.
Дополнительно сообщаем, что рассматриваемый проект технологически не связан с осуществлиением добычи нефти и газа. Проектом предусматривается только строительство внутрипромысловой автодороги. В период эксплуатации воздействия на окружающую среду не предусматривается. 






[bookmark: _Toc91110221][bookmark: _Toc116465614]ВВЕДЕНИЕ
Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к Рабочему проекту 
«Строительство внутрипромысловой автодороги м/р С.Балгимбаева Атырауская Область, Исатайский район»
Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».
Цель проекта: Строительство внутрипромысловой автодороги м/р С.Балгимбаева Атырауская Область, Исатайский район.
Начало строительства: ориентировочно май 2027 года.
Продолжительность строительства: 8 месяцев.
Вид строительства: Новое строительство.
Количество рабочих: 45 человек.
В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, планируемая деятельность не относится к разделам 1 и 2 приложения 1, и проведение оценки воздействия на окружающую среду не является обязательным.
Также уточняется, что по характеру работ (строительство внутрипромысловой автодороги) деятельность не попадает под перечень Приложения 2 Экологического Кодекса РК.
В соответствии критериям п.2 ст 12 Экологического кодекса РК, также пп 2 п 13 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №246 от 13.07.2021 года «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» категория опасности определен IV категория.
Дополнительно сообщаем, что рассматриваемый проект технологически не связан с осуществлиением добычи нефти и газа. Проектом предусматривается только строительство внутрипромысловой автодороги. В период эксплуатации воздействия на окружающую среду не предусматривается. 

Одной из важнейших проблем в процессе проведения работ является охрана окружающей среды. Несоблюдении правил охраны окружающей среды может повлечь за собой значительное загрязнение всех компонентов природной среды.
Основная цель раздела «Охрана окружающей среды» – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации проекта с учетом исходного ее состояния, выработка рекомендаций по направлению дальнейших исследований с целью разработки на последующих стадиях проектирования мероприятий по снижению или ликвидации различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
В соответствии с вышеназванным, этапами проведения проекта являются:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред;
· анализ проектируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
В данном разделе рассматривается процесс строительства объекта.

	Разработчик
	Заказчик

	Атырауский Филиал ТОО «КМГ Инжиниринг»
г. Атырау, мкр. Нурсая, пр.Елорда, ст. 10а
тел: 8 (7122) 30-54-04
Факс: 8 (7122) 30-54-19
	АО «Эмбамунайгаз»
г.Атырау, ул.Валиханова,1
Тел: 7 (7122) 35 29 24
Факс: 8 (7132) 35 46 23
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1. [bookmark: _Toc91110222][bookmark: _Toc116465615]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЕ О МЕСТОРОЖДЕНИИ

Административная принадлежность района – территория, подчиненная маслихату Исатайского района, Атырауской области Республики Казахстан.
Исследуемый объект (коридор) общей протяженностью 11.67км., расположен к югу на расстоянии 13км. от пос. Аккистау.
Климат Атырауской области формируется под влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствуют массы воздуха, поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период они сменяются перегретыми тропическими массами из пустынь Средней Азии и Ирана. Под влиянием циркуляции этих воздушных масс формируется континентальный и крайне засушливый тип климата. Для региона характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Средняя годовая продолжительность солнечного сияния очень высока и составляет 2590 часов (г. Атырау), число дней без солнца в среднем составляет 54 дня.
Согласно строительно-климатическому зонированию (СП РК 2.04-101-2014*), объект расположен в дорожно-климатической зоне V, характеризующейся засушливостью и преобладанием засоленных грунтов. 
Влияние Каспийского моря на климат прилегающей территории сказывается только в пределах полосы побережья. Среднее годовое количество осадков не превышает 200 мм (г. Атырау - 189 мм), причем по всей территории дождевые осадки преобладают над снежными. Максимум осадков приходится на теплый период с апреля по октябрь.

 [image: ]

1. [bookmark: _Toc91110223][bookmark: _Toc116465616]КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ 
[bookmark: _Toc1743270][bookmark: _Toc116465617][bookmark: _Toc91110225]Основные проектные решения
[bookmark: _Hlk112429359][bookmark: _Hlk97532752]Проектируемая автодорога отнесены к подъездным (IV-в технической категории). 
Автодорога имеет 12 км.
Проект включает:
Подготовительные работы.
Монтаж земляного полотна.
Устройство дорожного покрытия.
Обустройство дороги.
Основные технические параметры, принятые к IV-к категории приведены в таблице 2.1.
[bookmark: _Toc202859939]Таблица 2.1- Основные технические параметры подъездных дорог при расчетной скорости 30 км/ч
	№
п/п
	Наименование параметров
	Нормативы

	
	
	СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт»
	По проекту

	1
	Категория дороги
	IV-в
	IV-в

	2
	Расчетная скорость движения, (км/час)
	30
	30

	3
	Число полос движения, (шт)
	1
	1

	4
	Ширина полосы движения, (м)
	4.5-6.5
	4.5

	5
	Ширина проезжей части, (м)
	4.5-6.5
	4.5

	6
	Ширина дорожной одежды, (м)
	4.5-6.5
	4.5

	7
	Ширина обочин
	1.5
	1.5

	8
	Тип дорожной одежды
	низший,
облегченный,
переходный
	Переходный,
облегченный

	9
	Вид покрытия
	ПГС, асфальтобетон
	Щебень,
асфальтобетон

	10
	Поперечный уклон проезжей части, (‰)
	30-40
	30

	11
	Поперечный уклон обочин (‰)
	40-50
	50

	12
	Максимальный продольный уклон (‰)
	100
	41

	13
	Наименьшие радиусы кривых в плане, (м)
	50
	50

	14
	Наименьшие радиусы кривых в продольном профиле, (м):
- выпуклых
- вогнутых
	

2500
1500
	

-
-


Выбор технических параметров автомобильных дорог выполнен на основании расчетов, в соответствии с: СН РК 3.03-01-2013 "Автомобильные дороги", СП РК 3.03-101-2013 "Автомобильные дороги"; СН РК 3.03-22-2013 "Промышленный транспорт"; СП РК 3.03-122-2013 "Промышленный транспорт"; СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения"; СТ РК 2607-2015 "Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ".
[bookmark: _Hlk112429377][bookmark: _Hlk97532946]По дорогам предусматривается выполнять перевозку оборудования, вспомогательных и хозяйственных грузов, обеспечивать проезд пожарных, ремонтных и аварийных машин во время эксплуатации.
Расчетная скорость движения транспортных средств, для проектирования элементов плана, продольного и поперечного профилей подъездных дорог принята 30 км/час.
[bookmark: _Toc108753078][bookmark: _Toc114128797]Подготовительные работы
Перед началом строительства, с поверхности основания насыпи снимают растительный слой толщиной 0.10м и удаляют кустарники, деревья, камни, мусор и другие посторонние предметы. При выравнивании поверхности основания дороги в проекте предусмотрена засыпка грунтом ям на участках нарушенных земель (выработка грунта), понижения рельефа (где это необходимо) с уплотнением и планировкой этих участков и срезка грунта на участках где необходимо обеспечить продольные и поперечные нормативные уклоны.
[bookmark: _Toc108753079][bookmark: _Toc114128798]План дороги
Автомобильные дороги разработаны с учетом технологии производства, рациональных производственных, транспортных связей на площадке, нормативных требований по расположению технологических площадок.
Выбор технических параметров автомобильных дорог выполнен на основании расчетов, в соответствии с: СН РК 3.03-01-2013 "Автомобильные дороги", СП РК 3.03-101-2013 "Автомобильные дороги"; СН РК 3.03-22-2013 "Промышленный транспорт"; СП РК 3.03-122-2013 "Промышленный транспорт"; СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения"; СТ РК 2607-2015 "Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ".
По дорогам предусматривается выполнять перевозку оборудования, вспомогательных и хозяйственных грузов, обеспечивать проезд пожарных, ремонтных и аварийных машин во время эксплуатации.
Принятые проектные решения в плане обеспечивают расчетную скорость 30км/час и необходимую видимость.
[bookmark: _Toc52975297][bookmark: _Toc527452713][bookmark: _Toc108753082][bookmark: _Toc114128801]Земляные работы
Объемы земляных работ составляют следующие виды:
снятие почвенно-растительного слоя (ПСП); 
устройство земляного полотна;
устройство выемок;
планировка верха земляного полотна;
обратная засыпка почвенно-растительного слоя (ПСП).












[image: ]






           Наименьший коэффициент уплотнения грунта при переходном типе дорожной одежды в V дорожно-климатической зоне 0.95
Объемы земляных работ подсчитаны методом поперечных профилей с учетом толщины дорожной одежды проезжей части, а также снятия ПСП и обратной засыпки ПСП.
Откосы земляного полотна укрепляются посевом семян многолетних трав из расчета 20кг/на га. (житняк).
[bookmark: _Toc108753083][bookmark: _Toc114128802]	Дорожная одежда
Толщина слоев дорожной одежды рассчитана с учетом категории дороги, гидрологических и строительных свойств подстилающих грунтов, наличия местных дорожно-строительных материалов. 
Проектом предусмотрено два типа дорожной одежды:
Тип 1. 
Щебень фракции 20-40мм М1200 с заклинкой мелким щебнем фракции 5-    10мм h=0.20м
Щебеночно-песчаная смесь С4 фр.0-40мм h=0.30м
Грунт (супесь песчанистая) уплотненный до коэф. плотн. -0.95
Геотекстиль STUBBUDTEX кН/м 100/100 метод «Полуобойма»
Тип 2
Мелкозернистый асфальтобетон Тип А, Марка I h=0.04м
Крупнозернистый асфальтобетон Тип А, Марка I h=0.06м
Щебень фракции 20-40мм М1200 с заклинкой мелким щебнем фракции 5-10мм h=0.10м
Щебеночно-песчаная смесь С4 фр.0-40мм h=0.30м
Грунт (супесь песчанистая) уплотненный до коэф. плотн. -0.95
Геотекстиль STUBBUDTEX кН/м 100/100 метод «Полуобойма»
[bookmark: _Toc108753084][bookmark: _Toc114128803]Организация дорожного движения
[bookmark: _Toc108753085][bookmark: _Toc114128804]Регулирование движения транспорта осуществляется с помощью установки знаков согласно СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. 
Щитки дорожных знаков предусмотрены из оцинкованного металла со светоотражающей пленкой высокого качества (не менее III-В типа), количество указано в "Ведомости дорожных знаков". Крепление щитков к стойкам и консолям предусмотреть хомутами без болтов на лицевой поверхности. Объемы работ по установке дорожных знаков приведены в соответствующих ведомостях. 
Искусственные сооружения
Работы по строительству искусственных сооружений в виде водопропускных труб в данном проекте не предусмотрены.




[bookmark: _Toc108753087][bookmark: _Toc51081828][bookmark: _Toc114128806]
          Рекультивация нарушаемых земель 
Проектом предусмотрены рекультиваций нарушаемых земель при строительстве.
Рекультивация разделена на этапы такие как технический и биологический. 
Технической рекультивацией предусмотрено снятие и нанесение ПСП. 
Биологическая рекультивация направлена для укрепления откосов травосмесью, на восстановление и повышение биологической активности, создания благоприятных условий для роста и развития растений.
Снятие и нанесение ПСП предусмотрено бульдозером мощностю 180 л.с. (132квт) с перемещением до 30м в штабель. 




2. [bookmark: _Toc116465618]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
2.1 [bookmark: _Toc91110226][bookmark: _Toc116465619]Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 

[bookmark: _Hlk103681634]Климат Атырауской области формируется под влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В холодный период года здесь господствует массы воздуха, поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период они сменяются перегретыми тропическими массами из пустынь средней Азии и Ирана. Под влиянием циркуляции этих воздушных масс формируется континентальный и крайне засушливый тип климата. Для региона характерным являются изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды.
Температура воздуха. Анализ хода среднемесячных температур воздуха на северном побережье Каспийского моря свидетельствует о том, что самым холодным месяцем является январь, самым теплым – июль. Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца (июль) 0С 35.7, Средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца (февраль) º С – 9,6.
Ветровой режим. Для данного региона характерны сильные ветра. В холодное время года преобладают ветры восточного и юго-восточного направления. Высокая повторяемость восточных румбов сохраняется в весенний и осенний периоды и только в теплое время года вследствие уменьшения интенсивности центра высокого давления в Сибири. На территории Северного Прикаспия преобладают ветры северного и северо- западного направлений. Среднегодовая скорость ветра 4,2 м/сек. Наиболее вероятны сильные ветры в марте-апреле, обычно они имеют восточное направление.
Осадки. По условиям выпадения осадков территория относится к сухим, безводным районам. Среднегодовое количество осадков за холодный период года составляет 72,4 мм, среднегодовое количество осадков за теплый период года составляет 75,8 мм. 
В годовом количестве осадков преобладают осадки в жидкой форме, что напрямую связано с более длительным периодом положительных температур воздуха. Продолжительность выпадения осадков по временам года неодинакова. Наибольшая продолжительность осадков приходится на зиму. Летние дожди, хотя и более интенсивны, но непродолжительны. Засушливость теплого периода года проявляется в низких значениях относительной влажности воздуха и в большом дефиците влаги.
Снежный покров. Твердые осадки – снег, крупа, снежные зерна – наблюдаются с октября-ноября по март-апрель. Первые заморозки наступают в середине ноября. Образование устойчивого снежного покрова наблюдается в середине декабря, сход – в первой декаде марта. Изменчивость указанных дат может достигать одного месяца. В любой месяц зимы возможны непродолжительные оттепели. Высота снежного покрова от 10 до 40 см. Для описываемого района характерно непостоянство условий залегания снежного покрова, чередование бесснежных и относительно многоснежных зим.
Метеорологические характеристики по району расположения промплощадок НГДУ «Жайыкмунайгаз» выданы органами РГП «Казгидромет» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК по метеостанции.
По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для месторождений в Исатайском районе Атырауской области представлены в таблицах 3.1-3.5 по наблюдениям на близлежащей метеорологической станции за 2025 г.

[bookmark: _Toc495676120][bookmark: _Toc86230182][bookmark: _Toc195570718][bookmark: _Toc202859940]Таблица 3.1 – Общая климатическая характеристика
	[bookmark: _Toc496276838]1.
	Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль), º С
	+35,7

	2.
	Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь), ºС
	-9,6



[bookmark: _Toc195570719][bookmark: _Toc202859941]Таблица 3.2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Сред.
	-1,9
	-6,4
	2,5
	14,2
	20,4
	20,2
	28,3
	25,8
	18,2
	11,4
	5,7
	-2,2
	11,9



[bookmark: _Toc86230183][bookmark: _Toc195570720][bookmark: _Toc202859942]Таблица 3.3 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
	Месяц
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	Сред.
	3,5
	4,1
	4,4
	4,4
	4,7
	4,8
	4,2
	4,1
	3,9
	4,0
	3,2
	4,1
	4,1


[bookmark: _Toc496276839][bookmark: _Toc86230184]
[bookmark: _Toc202859943]Таблица 3.4 - Средняя годовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	14
	11
	14
	13
	12
	11
	14
	11
	1



[image: ]

[bookmark: _Toc73618952][bookmark: _Toc195597035]Рис. 3.1 – Роза ветров за год

2.2 [bookmark: _Toc91110227][bookmark: _Toc116465620]Характеристика современного состояния воздушной среды 
При проведении фоновых исследований на структуре современное состояние всех составляющих окружающей среды оценивалось на основе результатов полевых исследований проведенных в 2026 г.
Производственный контроль воздушного бассейна включает в себя два основных направления деятельности:
· мониторинг эмиссий – наблюдения на источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях контроля за соблюдением нормативов ПДВ;
· мониторинг воздействия – оценка фактического состояния загрязнения атмосферного воздуха в конкретных точках наблюдения на местности. Это, как правило, точки на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) или ближайшей жилой зоны, или территории, к которым предъявляются повышенные требования к качеству атмосферного воздуха: зоны санитарной охраны курортов, крупные санатории, дома отдыха, зоны отдыха городов.
Отчет по производственному экологическому контролю на месторождении С.Балгимбаев 2026 г. проводился специалистами Атырауского филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» по программе мониторинга, утвержденной государственными контролирующими органами. 
Целью мониторинга атмосферного воздуха являлось получение информации о содержании загрязняющих веществ в атмосфере, на границе СЗЗ. 
Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ за I-IV кварталы 2026 г. представлены в таблице 3.5.
                          
[bookmark: _Toc95396908][bookmark: _Toc202859944]Таблица 3.5- Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ за 2026г

	Точки 
отбора проб
	Наименование загрязняющих веществ
	Фактическая концентрация, мг/ м3
	Норма ПДК, мг/ м3

	
	
	I квартал
2026г
	II квартал 2026г
	

	1
	2
	3
	4
	5

	граница СЗЗ
Ж-9-01
50°58'13"
47°05'09"
	Диоксид азота
	0,006
	0,003
	0,2

	
	Оксид азота 
	0,004
	0,002
	0,4

	
	Диоксид серы
	<0,025
	<0,025
	0,5

	
	Сероводород
	<0,004
	<0,004
	0,008

	
	Оксид углерода 
	1,12
	0,828
	5,0

	
	Углеводороды
	0,703
	0,462
	50,0

	
	Пыль
	<0,05
	<0,05
	0,3

	

граница СЗЗ
Ж-9-02
51°03'22"
47°05'32"
	Диоксид азота
	0,007
	0,004
	0,2

	
	Оксид азота 
	0,006
	0,002
	0,4

	
	Диоксид серы
	<0,025
	<0,025
	0,5

	
	Сероводород
	<0,004
	<0,004
	0,008

	
	Оксид углерода 
	1,00
	0,633
	5,0

	
	Углеводороды
	0,788
	0,544
	50,0

	
	Пыль
	<0,05
	<0,05
	0,3



[bookmark: _Toc91110228]Вывод: Анализ, проведенного экологического мониторинга качества атмосферного воздуха, на границе санитарно-защитной зоны месторождения С.Балгимбаев показал, что за 2026 г. максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ по всем анализируемым веществам в точках отбора проб незначительны. Концентрации ЗВ находятся в допустимых пределах и не превышают санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концентраций (ПДКм.р.), установленных для населенных мест.            


































                                                                                                                              

2.3 [bookmark: _Toc116465621]Источники и масштабы расчетного химического загрязнения
[bookmark: _Toc95396909]
Для оценки воздействия на атмосферный воздух от строительства резервуара проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в ходе которой были выявлены стационарные источники выбросов, рассчитаны валовые и максимально-разовые выбросы от стационарных источников.
Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ. Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов. 
Согласно заданию в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.
Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:
Организованные источники:
Источник 0001 – Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем; 
Источник 0002 – Компрессор передвижной с ДВС;
Источник 0003- Битумный котел (Битумоплавильная установка);
	Источник 0004 – Дизельная электростанция.
Неорганизованные источники:
Источник 6001 –Планировка грунта;
Источник 6002 – Гудронатор ручной;
Источник 6003 – Выемка-погрузка грунта;
Источник 6004 – Выбросы при уплотнении грунта катками;
Источник 6005 – Покрасочный пост;
Источник 6006 – Сварочный пост;
Источник 6007 – Разгрузка пылящих материалов;
Источник 6008 – Транспортировке пылящих материалов;
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 12 ед. в том числе: неорганизованных – 8 ед., организованных – 4 ед.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительных работ, представлены в таблице 3.6.
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[bookmark: _Toc202859945]Таблица 3.6– Выбросы загрязняющих веществ на период строительства 2027г

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00874
	0,0014947
	0,0373675

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000922
	0,0001246
	0,1246

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,0418855
	0,00851924
	0,212981

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,0068128
	0,00138593
	0,02309883

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,0069678
	0,0007313
	0,014626

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,0176222
	0,0011664
	0,023328

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,12023
	0,023847
	0,007949

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000517
	0,00008518
	0,017036

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,001833
	0,0001291
	0,00430333

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,25
	0,0112329
	0,0561645

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,34444444444
	0,05480855924
	0,0913476

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	4,3000000E-08
	1,3931000E-08
	0,013931

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,06666666667
	0,01060810824
	0,10608108

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,0004967
	0,0001443
	0,01443

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,14444444444
	0,02298423452
	0,06566924

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	2,17586735
	0,3882406
	0,3882406

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,12166666667
	0,0722852394
	0,4819016

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,000778
	0,00010652
	0,0010652

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	1,3719835
	2,7210343
	18,1402287

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	4,681878115
	3,318928425
	19,8243498

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)





.

[bookmark: _Hlk196393722]Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ за 2027 год составит: 4,681878115 г/сек, 3,318928425 т/г.
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2.4 [bookmark: _Toc83202651][bookmark: _Toc83379549][bookmark: _Toc85215932][bookmark: _Toc91110229][bookmark: _Toc116465622]Рассеивания вредных веществ в атмосферу
В связи с тем, что выбросы пыли в процессе строительства проектируемого объекта носят залповый и кратковременный характер и весь объем выбросов в процессе строительства разделяется на несколько временных отрезков – поочередную, в которых основными источниками выбросов в атмосферу является разравнивание, выкапывание, погрузка, перевозка, а также в связи с тем, что остальные выбросы от автотранспорта представляют из себя «передвижные» источники, расчет рассеивания на период благоустройства проводить нецелесообразно.
В соответствии с нормами проектирования в Республике Казахстан для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе должен проводиться в соответствии с требованиями Методики расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбросов предприятий (Приложение № 18 к приказу Министра ООС РК от 18.04 2008 г. № 100-п).
Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных объектов, зависит от объемов и условий выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, природно-климатических условий и особенностей циркуляции атмосферы. Моделирование рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы проводилось на персональном компьютере по программному комплексу «ЭРА» версия 4.0, в котором реализованы основные зависимости и положения «Расчета полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки».
Проведенные расчеты по программе позволили получить следующие данные:
· уровни концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы по всем источникам, полученные в узловых точках контролируемой зоны с использованием средних метеорологических данных по 8-ми румбовой розе ветров и при штиле; 
· максимальные концентрации в узлах прямоугольной сетки;
· степень опасности источников загрязнения;
· поле расчетной площадки с изображением источников и изолиний концентраций.
Предварительными расчетами определены перечень загрязняющих веществ атмосферного воздуха, для которых необходимо рассчитывать концентрацию и расстояния рассеивания.   В таблице 3.6, приводится расчеты определения перечень ингредиентов, доля которых М/ПДК> Ф.
Загрязнения атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогнозируется. 

2.5 [bookmark: _Toc195597069]Обоснование размера санитарно-защитной зоны 
Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, размер СЗЗ производства по добыче нефти составляет-1000 м и классифицируется как объект I категории опасности.
В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам все намеченные к строительству объекты по уровню ответственности относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности: 
• резервуары нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа вместимостью до 10 000 м3.
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния различных по природе факторов на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются размеры СЗЗ, соответствующие классу опасности объекта в соответствии с приложением 1 к настоящим Санитарным правилам. 
Размер СЗЗ для групп объектов или промышленного узла устанавливается с учетом суммарных выбросов и физического воздействия источников объектов, входящих в промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая расчетная СЗЗ, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных исследований, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер СЗЗ. Оценка риска для здоровья населения проводится для групп объектов, в состав которых входят объекты I и II классов опасности.
Проектируемая деятельность АО «Эмбамунайгаз» на нефтедобывающих управлениях, в том числе НГДУ «Жайыкмунайгаз» являются взрыво и пожароопасным объектом. Согласно утвержденному проекту «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны для объектов НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» результаты проведенных измерений показали, что на границе СЗЗ (север, юг, запад, восток) концентрации загрязняющих веществ по всем ингредиентам не превышали 1 ПДК для каждого отдельного взятого вещества.
Установленный размер СЗЗ соответствует CП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом МЗ РК №ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022г согласно которому размер санитарно-защитной зоны объекта по добыче и разведке нефти составляет не менее 1000 м.
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[bookmark: _Toc202859946]Таблица 3.7- Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам за 2027г.

	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК
максим.
разовая,
мг/м3
	ПДК
средне-
суточная,
мг/м3
	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3
	Выброс вещества, г/с
(M)
	Средневзве-шенная высота, м
(H)
	 М/(ПДК*Н)
для  Н>10
  М/ПДК  
для  Н<10
	Необхо-димость прове-
дения расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	0,04
	 
	0,00874
	2
	0,0218
	Нет

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,01
	0,001
	 
	0,000922
	2
	0,0922
	Нет

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	0,0068128
	2
	0,017
	Нет

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,0069678
	2
	0,0465
	Нет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	0,12023
	2
	0,024
	Нет

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,2
	 
	 
	0,25
	2
	1,25
	Да

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	 
	0,34444444444
	2
	0,5741
	Да

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	0,000001
	 
	4,3000000E-08
	2
	0,0043
	Нет

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,1
	 
	 
	0,06666666667
	2
	0,6667
	Да

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	0,0004967
	2
	0,0099
	Нет

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	 
	 
	0,14444444444
	2
	0,4127
	Да

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	2,17586735
	2
	2,1759
	Да

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,5
	0,15
	 
	0,12166666667
	2
	0,2433
	Да

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	0,000778
	2
	0,0026
	Нет

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,5
	0,15
	 
	1,3719835
	2
	2,744
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	0,0418855
	2
	0,2094
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	0,0176222
	2
	0,0352
	Нет

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,02
	0,005
	 
	0,000517
	2
	0,0259
	Нет

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,2
	0,03
	 
	0,001833
	2
	0,0092
	Нет

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.
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2.6 [bookmark: _Toc91110230][bookmark: _Toc116465623]Возможные залповые и аварийные выбросы
Залповые выбросы, как сравнительно непродолжительные и обычно во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присуши многим производствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий определенных технологических процессов.
В каждом из случаев залповые выбросы - это необходимая на современном этапе развития технологии составная часть (стадия) того или иного технологического процесса (производства), выполняемая, как правило, с заданной периодичностью (регулярностью).
Возможность локальных аварий существенно снижается при соблюдении установленных законодательными актами и отраслевыми нормами требований по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.
На предприятии разработан план мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и действий персонала при их возникновении. В последнее время состояние оборудования требует значительных ремонтов и дополнительной оснастки, в связи с этим для сокращения аварий на нефтепроводах необходима своевременная их диагностика, планово-предупредительный и капитальный ремонты оборудования с заменой на новое.
Для снижения риска возникновения промышленных аварий и уменьшения ущерба разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и ликвидации аварий.
В планах по предупреждению и ликвидации аварий необходимо предусмотреть:
· соблюдение необходимых мер между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;
· обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;
· обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках;
· регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;
· применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей;
· обучение пересмотра правилам техники безопасности, пожарной безопасности, соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;
· для борьбы с возможным пожаром необходимо предусмотреть достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.







2.7 [bookmark: _Toc91110231][bookmark: _Toc116465624]Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух
Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:
· свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;
· рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;
· снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;
· не допускать расширения дорожного полотна;
· осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;
· не прокладывать дорогу по соровым участкам (особенно по их кромке);
· исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.
	С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.

2.8 [bookmark: _Toc91110232][bookmark: _Toc116465625]Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ
Предложения по нормативам НДВ в целом по площади по каждому веществу за весь период строительства представлены в таблице 3.8. 
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[bookmark: _Toc95396912][bookmark: _Toc202859947]Таблица 3.8- Нормативы выбросов загрязняющих веществ на период строительства 2027 года
	Производство
цех, участок
	Номер источника
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
на 2026 год
	на 2027 год
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123, Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	
	
	0,00874
	0,0014947
	          0,00874
	 0,0014947
	2027

	Итого:
	 
	
	
	0,00874
	0,0014947
	         0,00874
	 0,0014947
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,00874
	0,0014947
	 
	 
	2027

	0143, Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	
	
	0,000922
	0,0001246
	 0,000922
	 0,0001246
	2027 

	Итого:
	 
	
	
	0,000922
	0,0001246
	 0,000922
	 0,0001246
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,000922
	0,0001246
	 
	 
	 2027

	0301, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем
	0001
	
	
	0,00026
	0,0001649
	 0,00026
	 0,0001649
	 2027

	Компрессор передвижной с ДВС
	0002
	
	
	0,01831
	0,00786
	 0,01831
	 0,00786
	 2027

	Битумный котел
	0003
	
	
	0,01296
	0,00006
	 0,01296
	 0,00006
	 2027

	Дизельная электростанция
	0004
	
	
	0,0091555
	0,0002446
	 0,0091555
	 0,0002446
	 2027

	Итого:
	 
	
	
	0,0406855
	0,0083295
	 0,0406855
	 0,0083295
	 2027

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	
	
	0,0012
	0,00018974
	 0,0012
	 0,00018974
	2027 

	Итого:
	 
	
	
	0,0012
	0,00018974
	 0,0012
	 0,00018974
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,0418855
	0,00851924
	 
	 
	 2027

	0304, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем
	0001
	
	
	0,00004
	0,0000254
	 0,00004
	 0,0000254
	2027 

	Компрессор передвижной с ДВС
	0002
	
	
	0,00298
	0,00128
	 0,00298
	 0,00128
	 2027

	Битумный котел
	0003
	
	
	0,00211
	0,00001
	 0,00211
	 0,00001
	 2027

	Дизельная электростанция
	0004
	
	
	0,0014878
	0,0000397
	 0,0014878
	 0,0000397
	 2027

	Итого:
	 
	
	
	0,0066178
	0,0013551
	 0,0066178
	 0,0013551
	 2027

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	
	
	0,000195
	0,00003083
	 0,000195
	 0,00003083
	2027 

	Итого:
	 
	
	
	0,000195
	0,00003083
	 0,000195
	 0,00003083
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,0068128
	0,00138593
	 
	 
	2027 

	0328, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Компрессор передвижной с ДВС
	0002
	
	
	0,00156
	0,00069
	 0,00156
	 0,00069
	2027 

	Битумный котел
	0003
	
	
	0,00463
	0,00002
	 0,00463
	 0,00002
	 2027

	Дизельная электростанция
	0004
	
	
	0,0007778
	0,0000213
	 0,0007778
	 0,0000213
	 2027

	Итого:
	 
	
	
	0,0069678
	0,0007313
	 0,0069678
	 0,0007313
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,0069678
	0,0007313
	 
	 
	 2027

	0330, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем
	0001
	
	
	0,00007
	0,0000444
	 0,00007
	 0,0000444
	2027 

	Компрессор передвижной с ДВС
	0002
	
	
	0,00244
	0,00103
	 0,00244
	 0,00103
	 2027

	Битумный котел
	0003
	
	
	0,01389
	0,00006
	 0,01389
	 0,00006
	 2027

	Дизельная электростанция
	0004
	
	
	0,0012222
	0,000032
	 0,0012222
	 0,000032
	 2027

	Итого:
	 
	
	
	0,0176222
	0,0011664
	 0,0176222
	 0,0011664
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,0176222
	0,0011664
	 
	 
	 2027

	0337, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем
	0001
	
	
	0,02403
	0,0152367
	 0,02403
	 0,0152367
	 2027

	Компрессор передвижной с ДВС
	0002
	
	
	0,016
	0,00686
	 0,016
	 0,00686
	 2027

	Битумный котел
	0003
	
	
	0,06481
	0,00028
	 0,06481
	 0,00028
	 2027

	Дизельная электростанция
	0004
	
	
	0,008
	0,0002133
	 0,008
	 0,0002133
	2027 

	Итого:
	 
	
	
	0,11284
	0,02259
	 0,11284
	 0,02259
	 2027

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	
	
	0,00739
	0,001257
	 0,00739
	 0,001257
	2027 

	Итого:
	 
	
	
	0,00739
	0,001257
	 0,00739
	 0,001257
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,12023
	0,023847
	 
	 
	 2027

	0342, Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	
	
	0,000517
	0,00008518
	 0,000517
	 0,00008518
	 2027

	Итого:
	 
	
	
	0,000517
	0,00008518
	 0,000517
	 0,00008518
	2027 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,000517
	0,00008518
	 
	 
	 

	0344, Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	
	
	0,001833
	0,0001291
	 0,001833
	 0,0001291
	2027 

	Итого:
	 
	
	
	0,001833
	0,0001291
	 0,001833
	 0,0001291
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,001833
	0,0001291
	 
	 
	2027 

	0616, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	
	
	0,25
	0,0112329
	 0,25
	 0,0112329
	 2027

	Итого:
	 
	
	
	0,25
	0,0112329
	 0,25
	 0,0112329
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,25
	0,0112329
	 
	 
	 2027

	0621, Метилбензол (349)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	
	
	0,344444444
	0,054808683
	 0,344444444
	 0,054808683
	2027 

	Итого:
	 
	
	
	0,344444444
	0,054808683
	 0,344444444
	 0,054808683
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,344444444
	0,054808683
	 
	 
	 2027

	0703, Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Компрессор передвижной с ДВС
	0002
	
	
	2,90E-08
	1,30E-08
	 2,90E-08
	 1,30E-08
	 2027

	Дизельная электростанция
	0004
	
	
	1,40E-08
	9,31E-10
	 1,40E-08
	 1,40E-08
	 2027

	Итого:
	 
	
	
	4,30E-08
	1,39E-08
	 4,30E-08
	 1,39E-08
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	08
	4,30E-08
	1,39E-08
	 
	 
	 2027

	1210, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	
	
	0,066666667
	0,010608132
	 0,066666667
	 0,010608132
	2027 

	Итого:
	 
	
	
	0,066666667
	0,010608132
	 0,066666667
	 0,010608132
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,066666667
	0,010608132
	 
	 
	 2027

	1325, Формальдегид (Метаналь) (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Компрессор передвижной с ДВС
	0002
	
	
	0,00033
	0,00014
	 0,00033
	 0,00014
	2027 

	Дизельная электростанция
	0004
	
	
	0,0001667
	0,0000043
	 0,0001667
	 0,0000043
	 2027

	Итого:
	 
	
	
	0,0004967
	0,0001443
	 0,0004967
	 0,0001443
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,0004967
	0,0001443
	 
	 
	 2027

	1401, Пропан-2-он (Ацетон) (470)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	
	
	0,144444444
	0,022984287
	 0,144444444
	 0,022984287
	 2027

	Итого:
	 
	
	
	0,144444444
	0,022984287
	 0,144444444
	 0,022984287
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,144444444
	0,022984287
	 
	 
	2027 

	2754, Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем
	0001
	
	
	0,00264
	0,0016739
	0,00264 
	 0,0016739
	2027 

	Компрессор передвижной с ДВС
	0002
	
	
	0,008
	0,00343
	 0,008
	 0,00343
	 2027

	Дизельная электростанция
	0004
	
	
	0,004
	0,0001067
	 0,004
	 0,0001067
	 2027

	Итого:
	 
	
	
	0,01464
	0,0052106
	 0,01464
	 0,0052106
	 2027

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Гудронатор ручной
	6002
	
	
	2,16122735
	0,38303
	 2,16122735
	 0,38303
	2027 

	Итого:
	 
	
	
	2,16122735
	0,38303
	 2,16122735
	 0,38303
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	2,17586735
	0,3882406
	 
	 
	 2027

	2902, Взвешенные частицы (116)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Покрасочный пост
	6005
	
	
	0,121666667
	0,072285239
	 0,121666667
	 0,072285239
	2027 

	Итого:
	 
	
	
	0,121666667
	0,072285239
	 0,121666667
	 0,072285239
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,121666667
	0,072285239
	 
	 
	 2027

	2908, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Сварочный пост
	6006
	
	
	0,000778
	0,00010652
	0,000778 
	 0,00010652
	 2027

	Итого:
	 
	
	
	0,000778
	0,00010652
	 0,000778
	 0,00010652
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	0,000778
	0,00010652
	 
	 
	 

	2909, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	Планировка грунта
	6001
	
	
	0,119674
	1,54786
	 0,119674
	 1,54786
	2027 

	Выемка-погрузка грунта
	6003
	
	
	0,2624195
	0,9692538
	 0,2624195
	 0,9692538
	2027 

	Выбросы при уплотнении катками
	6004
	
	
	0,00105
	0,03459
	 0,00105
	 0,03459
	 2027

	Разгрузка пыляющих материалов
	6007
	
	
	0,98
	0,16556
	 0,98
	 0,16556
	 2027

	Транспортировка пыляющих материалов
	6008
	
	
	0,00884
	0,0037705
	 0,00884
	 0,0037705
	 2027

	Итого:
	 
	
	
	1,3719835
	2,7210343
	 1,3719835
	 2,7210343
	 2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	
	
	1,3719835
	2,7210343
	 
	 
	 2027

	 Всего по объекту:          
	
	
	4,681878115
	3,318928425
	 4,681878115
	 3,318928425
	 2027

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	
	
	0,199870043
	0,03952721393
	 0,199870043
	 0,03952721393
	 2027

	Итого по неорганизованным источникам:
	
	
	4,48200807222
	3,2794012114
	 4,48200807222
	 3,2794012114
	 2027
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2.9 [bookmark: _Toc91110233][bookmark: _Toc116465626]Расчеты количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в приложении №1. 

2.10 [bookmark: _Toc91110234][bookmark: _Toc116465627]Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия
В процессе разработки раздела ООС, была проведена оценка современного состояния окружающей среды территории по результатам фондовых материалов и натурных исследований, определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности, выявлены возможные потенциальные воздействия от проектируемых работ.
В результате намечаемой хозяйственной деятельности с учетом выполнения природоохранных мероприятий наблюдаются остаточные последствия воздействий. Оценку значимости остаточных последствий можно проводить по следующей шкале:
Величина:
· пренебрежимо малая: без последствий;
· малая: природные ресурсы могут восстановиться в течение 1 сезона;
· незначительная: ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;
· значительная: значительный уровень природным ресурсам, требующий интенсивных мер по снижению воздействия.
Зона влияния:
· локального масштаба: воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;
· небольшого масштаба: в радиусе 100 м от границ производственной активности;
· регионального масштаба: воздействие значительно выходит за границы активности.
Продолжительность воздействия:
· короткая: только в течение проводимых работ (срок проведения работ);
· средняя: 1-3 года;
· длительная: больше 3-х лет.
Для оценки воздействия проектируемых работ по каждому природному ресурсу используются вышеприведенные категории.
В рассматриваемом разделе ООС представлены возможные потенциальные воздействия на компоненты окружающей среды при строительных работах:
· на атмосферный воздух;
· физическое (шумовое);
· на геологическую среду;
· на поверхностные и подземные воды;
· на почвенный покров и почву;
· на растительный покров;
· на социально-экономическую ситуацию (состояние здоровья населения);
· на памятники истории и культуры.
При проведении инвентаризации источников выбросов вредных веществ планируемого производства, выявлены источники загрязняющих веществ и оценено их воздействие на воздушный бассейн района. 
Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.
Суммарные выбросы на период планируемых работ в 2027 году составляют  3,31892842533 т/период в том числе:
· газообразные – 0,523022652 т/период;
· твердые – 2,79590577333 т/период.
Характер воздействия. Воздействие на атмосферный воздух носит локальный характер, то есть воздействие этих источников проявляется в радиусе меньше 1000 м, в пределах нормативной санитарно-защитной зоны. По продолжительности воздействие будет кратковременным.
Уровень воздействия. Содержание загрязняющих веществ в отходящих газах проектируемого объекта соответствует нормативным требованиям. Так как работы носят временный характер, то зона проведения работ рассматривается как рабочая зона.
Анализ данных расчета выбросов вредных веществ в атмосферу показал, что содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в целом не превышает нормативных требований к воздуху в рабочей зоне.
Уровень воздействия – незначительный.
Природоохранные мероприятия. При проведении работ с минимальными воздействиями на атмосферный воздух необходимо строгое выполнение проектных решений. По результатам расчетов рассеивания приземных концентраций жилые вагоны следует расположить на расстоянии не менее 154 м от площадки буровой, с учетом розы ветров.
Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия на качество атмосферного воздуха будут минимальными при условии выполнения проектируемых рекомендаций по охране атмосферного воздуха.

2.11 [bookmark: _Toc91110235][bookmark: _Toc116465628]Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха
Согласно Экологическому кодексу (статья 182 п.1) операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.
Целями производственного экологического контроля являются:
[bookmark: z2189]1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
[bookmark: z2190]2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
[bookmark: z2191]3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
[bookmark: z2192]4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
[bookmark: z2193]5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
[bookmark: z2194]6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
[bookmark: z2195] 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
[bookmark: z2196]8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.
Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.
[bookmark: z2199] Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.
Экологический мониторинг представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении качества окружающей среды, а также производства на их основе экологической информации.
Экологический мониторинг осуществляется на систематической основе в целях:
[bookmark: z1938] 1) оценки качества окружающей среды;
[bookmark: z1939]2) определения и анализа антропогенных и природных факторов воздействия на окружающую среду;
[bookmark: z1940]3) прогноза и контроля изменений состояния окружающей среды под воздействием антропогенных и природных факторов;
[bookmark: z1941]4) информационного обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц при принятии ими хозяйственных и управленческих решений, направленных на охрану окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и экологических основ устойчивого развития;
[bookmark: z1942]5) обеспечения права всех физических и юридических лиц на доступ к экологической информации.
[bookmark: z1943]Объектами экологического мониторинга являются:
[bookmark: z1944]1) объекты, указанные в подпунктах 2) – 8) пункта 6 статьи 166 Экологического Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
[bookmark: z1945]2) качество подземных вод;
[bookmark: z1946]3) воздействия объектов I и II категорий на окружающую среду;
[bookmark: z1947]4) состояние экологических систем и предоставляемых ими экосистемных услуг;
[bookmark: z1948]5) особо охраняемые природные территории, включая естественное течение природных процессов и влияние изменений состояния окружающей среды на экологические системы особо охраняемых природных территорий;
[bookmark: z1949] 6) воздействия изменения климата;
[bookmark: z1950] 7) отходы и управление ими.
[bookmark: z1951]Экологический мониторинг основывается на:
[bookmark: z1952]1) наблюдениях и измерениях, осуществляемых уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и (или) специально уполномоченными организациями в соответствии с Экологическим Кодексом;
[bookmark: z1953]2) наблюдениях и измерениях, осуществляемых специально уполномоченными государственными органами, иными государственными органами и организациями в рамках их компетенций, определенных законами Республики Казахстан;
[bookmark: z1954]3) официальной статистической информации, производимой в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственной статистики;
[bookmark: z1955]4) информации, предоставляемой государственными органами по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или в рамках Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов, а также размещаемой государственными органами в открытом доступе;
[bookmark: z1956]5) наблюдениях и измерениях, осуществляемых физическими и юридическими лицами в рамках обязательного производственного экологического контроля;
[bookmark: z1957]6) иной информации, получаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды от государственных и негосударственных юридических лиц.
План-график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов на существующее положение представлены в таблице 3.9.
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[bookmark: _Toc95396913][bookmark: _Toc202859948]Таблица 3.9– План график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на 2027 год
	N
	
	
	
	Норматив допустимых
	
	Методика

	источ-
	Производство,
	Контролируемое
	Периодичность
	выбросов
	Кем
	проведе-

	ника
	цех, участок,
	вещество
	
	
	осуществляет
	ния

	
	
	
	
	
	
	ся  контроль
	контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	0001
	Сварочный агрегат
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0,00026
	2,0559048
	Сторонняя
	0002

	
	передвижной с
	4)
	
	
	
	организация
	

	
	бензиновым
	
	
	
	
	
	

	
	двигателем
	
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,00004
	0,31629305
	
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	1 раз/ кварт
	0,00007
	0,55351283
	
	0002

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0,02403
	190,013047
	
	0002

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Смесь углеводородов предельных С1-С5
	1 раз/ кварт
	0,00264
	20,875341
	
	0002

	
	
	(1502*)
	
	
	
	
	

	0002
	Компрессор
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0,018311111
	385,494939
	
	0002

	
	передвижной с ДВС
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,0029800
	62,6429373
	
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,0015600
	32,748366
	
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	1 раз/ кварт
	0,0024400
	51,4616939
	
	0002

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0,0160000
	336,84024
	
	0002

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	0,000000029
	0,00061052
	
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,0003300
	7,01749798
	
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1 раз/ кварт
	0,0080000
	168,42012
	
	0002

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	0003
	Битумный котел
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0,0129600
	15,9587969
	
	0002

	
	
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,00211
	2,59105715
	
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,00463
	5,85896189
	
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	1 раз/ кварт
	0,01389
	17,1327044
	
	0002

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0,06481
	81,3063158
	
	0002

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	0004
	Дизельная
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (
	1 раз/ кварт
	0,0091555
	192,74748
	
	0002

	
	электростанция
	4)
	
	
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	1 раз/ кварт
	0,0014878
	31,3214686
	
	0002

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1 раз/ кварт
	0,0007778
	16,374183
	
	0002

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	1 раз/ кварт
	0,0012222
	25,730847
	
	0002

	
	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	
	

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода,
	1 раз/ кварт
	0,008
	168,42012
	
	0002

	
	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	

	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1 раз/ кварт
	1,4e-8
	0,00029474
	
	0002

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1 раз/ кварт
	0,0001667
	3,50875951
	
	0002

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1 раз/ кварт
	0,004
	84,2100599
	
	0002

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6001
	Планировка грунта
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0,1196740
	
	
	0002

	
	
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	

	
	
	доломит, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая
	
	
	
	
	

	
	
	смесь, пыль вращающихся печей,
	
	
	
	
	

	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	
	

	6002
	Гудронатор ручной
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1 раз/ кварт
	2,16122735
	
	
	0002

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6003
	Выемка-погрузка
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0,2624195
	
	
	0002

	
	грунта
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	

	
	
	доломит, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая
	
	
	
	
	

	
	
	смесь, пыль вращающихся печей,
	
	
	
	
	

	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	
	

	6004
	при уплотнении
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0,00105
	2,93382606
	
	0002

	
	грунта катками
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	

	
	
	доломит, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая
	
	
	
	
	

	
	
	смесь, пыль вращающихся печей,
	
	
	
	
	

	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	
	

	6005
	Покрасочный пост
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-
	1 раз/ кварт
	0,25
	
	
	0002

	
	
	изомеров) (203)
	
	
	
	
	

	
	
	Метилбензол (349)
	1 раз/ кварт
	0,34444444444
	
	
	0002

	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	1 раз/ кварт
	0,06666666667
	
	
	0002

	
	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	

	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1 раз/ кварт
	0,14444444444
	
	
	0002

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	1 раз/ кварт
	0,12166666667
	
	
	0002

	6006
	Сварочный пост
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	1 раз/ кварт
	0,00874
	
	
	0002

	
	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете
	
	
	
	
	

	
	
	на железо/ (274)
	
	
	
	
	

	
	
	Марганец и его соединения /в
	1 раз/ кварт
	0,0009220
	
	
	0002

	
	
	пересчете на марганца (IV) оксид/ (
	
	
	
	
	

	
	
	327)
Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)(4)
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
Углерод оксид (Окись углерода,
Угарный газ) (584)
Фтористые газообразные соединения/в пересчете на фтор (617)
Фториды неорганические плохо растворимые – (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (фториды неорганические плохо растворимые /в п&

	
1 раз/ кварт
1 раз/ кварт
1 раз/ кварт

1 раз/ кварт

1 раз/ кварт


	
                0,0012
          0,0001950
              0,00739

          0,0005170

          0,0018330
	
	
	

	
	
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0,000778
	
	
	0002

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6007
	Разгрузка пылящих
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0,98
	
	
	0002

	
	материалов
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	

	
	
	доломит, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая
	
	
	
	
	

	
	
	смесь, пыль вращающихся печей,
	
	
	
	
	

	
	
	боксит) (495*)
	
	
	
	
	

	6008
	Транспортировка
	Пыль неорганическая, содержащая
	1 раз/ кварт
	0,00884
	
	
	0002

	
	пылящих материалов
	двуокись кремния в %: менее 20 (
	
	
	
	
	

	
	
	доломит, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая
	
	
	
	
	

	
	
	смесь, пыль вращающихся печей,
	
	
	
	
	

	
	
	боксит) (495*)
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2.12 [bookmark: _Toc91110236][bookmark: _Toc116465629]Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
	Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий, в большой степени зависит от метеорологических условий.  В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.
[bookmark: sub1004470316]	Для существующих источников выбросов предприятий в соответствии с Приложением 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298, предусматривается в периоды НМУ снижение приземных концентраций загрязняющих веществ по первому режиму на 20%, по второму режиму на 40%, по третьему режиму на 60%.
	При первом режиме работы предприятия снижение выбросов достигается за счет проведения следующих организационно-технических мероприятий без снижения производительности предприятия:
· запрещение работы оборудования на форсированных режимах;
· усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства;
· рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферу достигают максимальных значений;
· усиление контроля за работой КИП и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами;
· усиление контроля за герметичностью технологического оборудования;
· обеспечение бесперебойной работы всех очистных систем и сооружений и их отдельных элементов, при этом не допускается снижение их производительности или отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;
· проведение внеплановых проверок автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;
· ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;
· интенсифицированные влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;
· обеспечение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ;
· использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;
· усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм.
При втором режиме работы предприятия дополнительно к организационно-техническим мероприятиям проводятся мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:
· снижение нагрузки на энергетические установки на 15%;
· использование газа для работы энергетических установок;
· прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время плановых предупредительных ремонтов;
· прекращение испытания оборудования на испытательных стендах;
· ограничение использования автотранспорта на предприятии;
Мероприятия третьего режима работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.  При объявлении работы по третьему режиму НМУ для предприятия с непрерывным технологическим процессом, к которым относится и электростанции, не представляется возможным выполнить остановку оборудования, так как это к дополнительным выбросам загрязняющих веществ и созданию аварийной ситуации. При  третьем режиме НМУ возможно проведение следующих дополнительных мероприятий:
· снижение нагрузки энергетических установок на 25 %;
· прекращение движения автомобильного транспорта.
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3. [bookmark: _Toc91110237][bookmark: _Toc116465630]
4. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД

[bookmark: _Toc91110238][bookmark: _Toc116465631]Территория Атырауской области бедна приточными водами. На территории области распространены обводнительные системы с забором воды из р. Урал. Густота речной сети составляет в среднем от 2 до 4 км на 100 км2.
Крупными реками, протекающими по территории области, являются: Урал – главная водная артерия области (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км), Эмба (712 км), Сагыз (511 км), Ойыл (800 км). Река Урал впадает в Каспийское море в 45-50 км южнее города Атырау. Реки Ойыл, Эмба, Сагиз, Кайнар – имеют течение лишь весной, в период паводка. В низовьях рек образуются протоки, разливы, рукава, заболоченные участки и многочисленные озера, большинство из которых соленые. Летом, высыхая, они превращаются в солончаки. По берегам рек встречаются тополевые, ивовые рощи. Самое крупное озеро области – Индерское (110,5 км2). Водные ресурсы области ограничены и представлены поверхностными и подземными водами.
Исключительная сухость климата, малое количество атмосферных осадков в сочетании с незначительным уклоном поверхности обуславливает резкие колебания водности рек, имеющих в основном снеговое и отчасти грунтовое питание. Только р. Урал сохраняет постоянное течение, а все остальные практически не имеют постоянного стока и слепо оканчиваются в сорах и песках.
Река Урал – является главной водной артерией области, которая впадает в Каспийское море в 45-ти км южнее г. Атырау (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км). Река Урал используется как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения ряда населенных пунктов, г. Атырау, поселков нефтепромыслов и железнодорожных станций, а также для судоходства с выходом в Каспийское море.
Река Урал – единственная не зарегулированная в среднем и нижнем течении река Каспийского бассейна. На территории Казахстана р. Урал входит в состав Урало-Каспийского водохозяйственного бассейна.
Средняя продолжительность паводка – 84 дня, в последние годы до 100 дней. В этот период проходит до 80% годового стока. Среднемноголетний пик паводка приходится на середину мая.
Отличительной чертой рассматриваемой территории является практически повсеместное скопление поверхностных вод во временных и периодически образующихся водотоках, называемых «сорами». Соры представляют собой низинные участки, в которых вода скапливается во время дождей, после чего испаряется, оставляя грязевые равнины, солончаки или засоленные участки. Источниками происхождения этой воды являются атмосферные осадки, а также подземные воды верхнего горизонта, поступающие сюда с восточной части территории и разгружающиеся здесь в пределах периферии новокаспийской равнины. В весенний период, когда атмосферные осадки максимальны и происходит подъем уровня грунтовых вод, уровень воды в сорах поднимается. При спаде уровня подземных вод, естественно снижается и уровень воды в сорах.
Водоносный горизонт территории содержит воды с минерализацией от 93,5 до 229,5 г/дм3. Химический состав вод хлоридно-натриевый. Соры в данном случае являются аккумуляторами всех поверхностных стоков атмосферных осадков с окружающих их поверхностей. Кроме того, для грунтовых вод верхнечетвертичных морских хвалынских отложений и напорных вод нижнемеловых, юрских, триасовых они служат областью их разгрузки. Грунтовые воды залегают на глубине 2-4 м. В разрезе надсолевого комплекса пород прослеживаются водоносные горизонты мощностью от 5 до 40 м, представленные песками и песчаниками, в отдельных случаях встречаются прослои известняков.
Самый верхний водоносный горизонт новокаспийских отложений имеет минерализацию в пределах 20-200 г/дм3, по химическому составу хлоридно-натриевого типа. Коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 0,15-0,80 м/сут, что указывает на застойный не дренируемый характер вод. Глубина залегания первого водоносного горизонта изменяется от 0,6-1,0 м, у береговой линии моря до 1,8-4,6 м на остальной территории в зависимости от рельефа. 

4.1 Характеристика источника водоснабжения
В рабочем городке предусматривается временное водоснабжение и водоотведение, удовлетворяющей требованиям Приказа Министра национальной экономики РК №26 от 20.02.2023 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». 
Для технических нужд будет использована вода из существующих сетей водопровода близлежащих населенных пунктов, для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд - вода привозная.
На площади вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника.
Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 на 45 человек. Норма расхода воды на хоз-питьевые нужды для одного человека составляет – 150,0 л/сут.  
  	Объем водоотведения и водопотребления на площади приведен в таблице 4.1. Баланс водоотведения и водопотребления на площади приведен в таблице 4.2.

[bookmark: _Toc95396914][bookmark: _Toc202859949]Таблица 4.1- Объем водопотребления и водоотведения 
	Потребитель
	Продолжительность сутки
	Количество
чел
	Норма потребление, м3
	Водопотребление
	Водоотведение

	
	
	
	
	м3/сут.
	м3/цикл
	м3/сут.
	м3/цикл

	Хоз- питьевые  нужды
	240
	45
	0,15
	6,75
	1620
	6,75
	1620

	Итого:
	1620
	
	1620









[bookmark: _Toc202859950]Таблица 4.2- Баланс водопотребления и водоотведения
	Производство
	Всего
	Водопотребление, тыс. м3/сут.
	Водоотведение, тыс. м3/сут.

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйственно –бытовые нужды
	Безвозвратное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производственные сточные воды
	Хозяйственно –бытовые сточные воды
	Примечание

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно-используемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 Хоз-питьевые нужды
	0,03135
	0,02460 
	 
	 
	 
	0,00675
	 0,02460
	0,00675
	 
	 
	0,00675
	- 

	
	0,03135
	0,02460 
	 
	 
	 
	0,00675
	0,02460 
	0,00675
	 
	 
	0,00675
	-


Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости объемом 50 м3, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
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4.2 [bookmark: _Toc91110239][bookmark: _Toc116465632]Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений
Для предотвращения загрязняющего воздействия от сточных вод (хозбытовые стоки) предусматривается система отстойников. На период строительства водоснабжения способы утилизации осадков очистных сооружений не предусмотрены, так как сбросы при реализации данного проекта передаются сторонним организациям согласно договору.

4.3 [bookmark: _Toc195597080][bookmark: _Toc91110241][bookmark: _Toc116465634]Оценка влияния объекта при строительстве здание на подземные воды 
Основными источниками загрязнения почво-грунтов, а также потенциальными источниками загрязнения подземных вод при строительстве могут стать:
· емкости горюче-смазочных материалов;
· двигатели внутреннего сгорания;
· топливо и смазочные материалы;
· хозяйственно-бытовые сточные воды;
· задвижки высокого давления.

         	Вахтовый поселок. На территории будут размещены модульные блоки, тротуар, склад ГСМ, специальные емкости для сбора жидких бытовых отходов и твердых отходов, специальные ёмкости для сбора отработанных масел. 

4.4 [bookmark: _Toc91110242][bookmark: _Toc116465635]Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод
Согласно проектным данным строительство будет осуществляться с использованием современных технологий.
Характер воздействия. Анализ предоставленных данных показал, что воздействие носит локальный характер.
Уровень воздействия. Незначительный период ведения работ, правильно принятые проектные решения позволяют оценить воздействие на подземные воды как минимальное.
Природоохранные мероприятия. Строгое выполнение строительных работ согласно разработанному проекту строительства. Дополнительных природоохранных мероприятий разрабатывать не следует.
Остаточные последствия. Минимальные.

4.5 [bookmark: _Toc195597082]Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов
В связи с отсутствие на проектируемом объекте источников сбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух нормативы предельно-допустимых сбросов не устанавливались.


4.6 [bookmark: _Toc91110243][bookmark: _Toc116465636]Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения
Для уменьшения загрязнения окружающей среды территории предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:
· соблюдение технологического регламента;
· недопущение сброса производственных сточных вод на рельеф местности.

4.7 [bookmark: _Toc91110244][bookmark: _Toc116465637]Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды
Воздействие на подземные горизонты будет наблюдаться только при аварийных ситуациях, и проявляться в усилении процессов засоления и загрязнении нефтепродуктами, в связи с этим при возникновения аварийных ситуации необходим контроль за качеством подземных вод района работ. При составлении ПЭМ рекомендуем запланировать проведения мониторинга подземных вод не реже 1 раза в год.
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5. 
6. [bookmark: _Toc116465641]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
6.1 [bookmark: _Toc91110248][bookmark: _Toc116465642]Виды и объемы образования отходов

Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.
Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021 года № 400-VI ЗРК 
Процесс строительства проектируемого объекта будет сопровождаться образованием различных видов отходов, временное хранение которых, транспортировка, захоронение или утилизация могут стать потенциальными источниками воздействия на различные компоненты окружающей среды.
Основными видами отходов производства и потребления в процессе строительно-монтажных работ будут являться:
· Огарки сварочных электродов;
· Тара из-под лакокрасочных материалов;
· Коммунальные (Твердо-бытовые отходы);
· Пищевые отходы.

5.2. [bookmark: _Toc195597087]Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов)
Огарки сварочных электродов (12 01 13*) образуются в результате применения сварочных электродов при сварочных работах. Состав отхода (%): железо – 96-97; обмазка (типа Тi(СО3)2) – 2-3; прочие – 1.
Собираются в специальные контейнеры, установленные в местах проведения сварочных работ, хранятся на территории предприятия не более 6 месяцев в специально отведенном месте.
Количество огарков сварочных электродов определяется по формуле:
N = Мост* Q, т/год, 
где:
Мост  – фактический расход электродов, т;
Q – остаток электрода, Q = 0,015 от массы электрода.
[bookmark: _Toc202859951]Таблица 5.1 - Образование огарков сварочных электродов
	№ п/п
	Наименование
	Марка электродов
	Планируемый расход электродов, т
	Количество огарков сварочных электродов, т

	1
	Строительно-монтажные работы
	Электроды, d=4 мм, Э38,Э42,Э46.Э50 ГОСТ 9467-75, марка АНО-4

	0,0145611
	0,0002184

	
	
	Электроды, d=4 мм, Э42А,Э46А,Э50А ГОСТ 9467-75, марка УОНИ-13/45

	0,015036554

	0,0002255


	
	
	Электроды, d=3 мм, Э42А,Э46А,Э50А ГОСТ 9467-75, марка УОНИ-13/55

	0,079468032

	0,0011920


	Итого
	0,10907
	0,00164



[bookmark: _Hlk116466723]Тара из-под лакокрасочных материалов (08 01 11*) образуется в процессе осуществления покрасочных работ. Временное накопление в контейнерах (не более 6-ти месяцев) с дальнейшей передачей специализированной организации по договору.
Количество использованной тары лакокрасочных материалов определяется по формуле:
N = (ΣMi х n + ΣMki х ai) / 1000 т/год,
где:
Мi – масса i-го вида тары, 0,5 кг;
N – число видов тары;
Мki – масса краски в i-й таре, 5 кг;
ai – содержание остатков краски в таре в долях от Мki (0,01-0,05).

[bookmark: _Toc202859952]Таблица 5.2- Образование тар из-под лакокрасочных материалов
	№
	Наименование
	Наименование лакокрасочных материалов
	Количество ЛКМ, т/год
	Масса тары Mi (пустой), кг
	Кол-во тары, n
	Масса краски в таре Mki, т
	ai содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05)
	Масса жестяной тары из-под ЛКМ, т

	 
	При строительство 
	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003
	0,0249615
	0,5
	4,992
	0,005
	0,05
	0,00250

	
	
	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74
	0,00436
	0,5
	0,872
	0,005
	0,05
	0,00044

	
	
	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124
	0,3112626
	0,5
	62,25252
	0,005
	0,05
	0,03113

	Итого
	0,34058
	
	68,11682
	 
	
	0,03406


[bookmark: _Toc491436757]Коммунальные отходы (20 03 01*) (упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы будут собираться в контейнеры и вывозиться согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера перед началом планируемых работ. 
Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на пром.предприятиях – 0,3м3/год, плотность отхода – 0,3 т/м3.
Расчёт образования ТБО производится по формуле:
М = n * q * ρ  т/год,
где  n – количество рабочих и служащих на объектах;
q – норма накопления твердых бытовых отходов, м3/чел*год;
ρ – плотность ТБО, т/м3. 

[bookmark: _Toc202859953]Таблица 5.3 - Образование ТБО при строительстве
	Участок
	Кол-во людей
	Санитарная норма бытовых отходов на 1 чел, м3/год
	Время работы, сут.
	Плотность ТБО, т/м3
	Количество ТБО, т/пер.

	Строительно-монтажные работы
	45
	0,3
	240
	0,25
	2,2192

	Итого:
	
	 
	 
	 
	2,2192



Отходы не подлежат дальнейшему использованию. По мере образования и накопления вывозится на полигон по договору.
Количество отходов при строительстве проектируемого объекта принято ориентировочно и будет корректироваться по фактическому образованию.

Пищевые отходы (20 01 08*)
Норма образования отходов (N) рассчитывается, исходя из среднесуточной нормы накопления на 1 блюдо - 0,0001 м3, числа рабочих дней в году (n), числа блюд на одного человека (m) и числа работающих (z):
N = 0.0001·n·m·z, м3/год,
[bookmark: _Toc190786471][bookmark: _Toc178857160][bookmark: _Toc195570732][bookmark: _Toc202859954]Таблица 5.4– Образование пищевых отходов при строительстве
	Наименование
	Количество людей
	Норма накопления на 1 блюдо, м3/год
	Время работы, сут/год
	Число блюд на 1 чел
	Количество пищевых отходов, т/год

	Строительно-
монтажные
работы
	45
	0,0001
	240
	6
	6,48



[bookmark: _Toc202859955]Таблица 5.5– Лимиты накопления отходов на 2027 год при строительстве
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего:
	-
	8,73487

	в т.ч. отходов производства
	-
	0,03570

	отходов потребления
	-
	8,6992

	                                                                     Опасные отходы 

	Тара из-под лакокрасочных материалов
	-
	0,03406

	Не опасные отходы

	Коммунальные отходы
	-
	2,2192

	[bookmark: _Toc115515028][bookmark: _Toc116465644]Огарки сварочных электродов
	-
	0,00164

	Пищевые отходы
	-
	6,48



5.3 [bookmark: _Toc195597088]Рекомендации по управлению отходами
Отходы по мере образования собираются в раздельные контейнеры и хранятся на специально отведенных бетонированных площадках. По мере наполнения контейнеров отходы вывозятся утилизацию и/или складирование.
Основные результаты работ по управлению отходами включают:
1) накопление отходов на месте их образования;
[bookmark: SUB3190202]2) сбор отходов;
[bookmark: SUB3190203]3) транспортировка отходов;
[bookmark: SUB3190204]4) восстановление отходов;
[bookmark: SUB3190205]5) удаление отходов;
[bookmark: SUB3190206]6) вспомогательные операции; 
[bookmark: SUB3190207]7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;
[bookmark: SUB3190208]8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.
Сбор, погрузка-разгрузка отходов при складировании выполняются механизированным способом при помощи погрузчиков и средств механизации. Места проведения погрузочно-разгрузочных работ оборудованы соответствующими знаками безопасности. Работы по загрузке-выгрузке отходов в автотранспортные средства осуществляются только на специально отведенных площадках, спланированных и имеющих твердое покрытие.
Работа механизмов и машин ведется в соответствии с инструкцией по технике безопасности.
Технически неисправные машины и механизмы не допускаются к работе.  Также к работе не допускаются лица, не имеющие разрешения на обслуживание транспорта, погрузочно-разгрузочных машин и механизмов.
При транспортировке отходов обязательными требованиями являются соблюдение скоростного режима и правил ведения загрузки отходов в кузовы и прицепы автотранспортных средств.  
Мерами по предотвращению аварийных ситуаций являются:
· соблюдение требований и правил по технике безопасности погрузочно-разгрузочных работ;
· соблюдение правил эксплуатации транспортной и погрузочно-разгрузочной техники;
·    наличие обученного персонала.


















7. [bookmark: _Toc91110260]
8. [bookmark: _Toc116465648]ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

8.1 [bookmark: _Toc91110261][bookmark: _Toc116465649]Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия
[bookmark: _Toc32405966][bookmark: _Toc79760713][bookmark: _Toc88068152]К вредным физическим воздействиям относятся:
· производственный шум;
· шум от автотранспорта;
· вибрация;
· электромагнитные излучения и пр.
Источником наибольшего физического воздействия является спецтехника, работающая на территории строительных площадок.
Производственная и другая деятельность человека приводит не только к химическому загрязнению биосферы. Все возрастающую роль в общем потоке негативных антропогенных воздействий приобретает влияние физических факторов на биосферу. Последнее связано с изменением физических параметров окружающей среды, то есть с их отклонением от параметров естественного фона. В настоящее время наибольшее внимание привлекают изменения электромагнитных и вибро-акустических условий в зоне промышленных объектов.
По данному проекту не предусматривается производственное оборудование, а выбранные материалы и конструкции не оказывают опасного или вредного воздействия на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных в условиях мобилизации, а также не создают пожаровзрывоопасные ситуации.

Производственный шум
Во время проектируемых работ на площадке источниками шумового воздействия на здоровье людей, непосредственно принимающих участие во время строительства, а также на флору и фауну, являются строительные машины и грузовой автотранспорт.
Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его составной части, видов привода, режима работы и расстояния от места работы.
Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 Дб при каждом 2-х кратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука примерно на 6 Дб. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука.
При удалении от источника шума на расстояние до 200 м происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение уровня звука происходит медленнее. Также следует изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа.
Нормативные документы устанавливают определенные требования к методам измерений и расчетов интенсивности шума в местах нахождения людей, допустимую интенсивность фактора и зависимость интенсивности от продолжительности воздействия шума. В соответствии с нормами для рабочих мест, в производственных помещениях считается допустимой шумовая нагрузка 80дБ.
Уровни шума должны быть рассмотрены исходя из следующих критериев:
· Защита слуха.
· Помехи для речевого общения и для работы.
Нормы, правила и стандарты:
· ГОСТ 12.1.003-83 + Дополнение №1 "Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности".
· Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831.

[bookmark: _Toc195570736][bookmark: _Toc202859956]Таблица 6.1 – Уровень звуковой мощности
	Звуковое давление
	20 log (p/p0) в дБ, где: 
p – измеренное звуковое давление в паскалях 
p0 – стандартное звуковое давление, равное 2*10-5 паскалей.

	Уровень звуковой мощности
	10 log (W/W0) в дБ, где: 
W – звуковая мощность в ваттах
W0 – стандартная звуковая мощность, равная 10-12 ватт.



Допустимые уровни шума на рабочих местах.
Предельно допустимые уровни звукового давления на рабочих местах и эквивалентные уровни звукового давления на промышленных объектах и на участках промышленных объектов приведены в таблице, ниже.

[bookmark: _Toc95396916][bookmark: _Toc202859957]Таблица 6.2 -Предельно допустимые уровни шума на рабочих местах
	№ п.п.
	Вид трудовой деятельности, рабочее место
	Уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБ (А)

	
	
	3,15
	63
	125
	250
	500
	1000
	20000
	4000
	8000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Творческая деятельность, руководящая работа с повышенными требованиями, научная деятельность, конструирование и проектирование, программирование, преподавание и обучение, врачебная деятельность: рабочие места в помещениях - дирекции, проектно-конструкторских бюро; расчетчиков, программистов вычислительных машин, в лабораториях для теоретических работ и обработки данных, приема больных в здравпунктах.
	86
	71
	61
	54
	49
	45
	       42
	40
	      38
	50

	2.
	Высококвалифицированная работа, требующая сосредоточенности, административно-управленческая деятельность, измерительные и аналитические работы в лаборатории: рабочие места в помещениях цехового управленческого аппарата, в рабочих комнатах конторских помещений, лабораториях.
	93
	79
	70
	63
	
58
	55
	52
	50
	49
	60

	3.
	Работа, выполняемая с часто получаемыми указаниями и акустическими сигналами, работа, требующая постоянного слухового контроля, операторская работа по точному графику с инструкцией, диспетчерская работа: рабочие места в помещениях диспетчерской службы, кабинетах и помещениях наблюдения и дистанционного управления с речевой связью по телефону, машинописных бюро, на участках точной сборки, на телефонных и телеграфных станциях, в помещениях мастеров, в залах обработки информации на вычислительных машинах.
	96
	83
	74
	68
	63
	60
	57
	55
	54
	65

	4.
	Работа, требующая сосредоточенности, работа с повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления производственными циклами: рабочие места за пультами в кабинах наблюдения и дистанционного управления без речевой связи по телефону; в помещениях лабораторий с шумным оборудованием, в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин.
	103
	91
	83
	77
	73
	70
	68
	66
	64
	75

	5.
	Выполнение всех видов работ (за исключением перечисленных в пп. 1 - 4 и аналогичных им) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории предприятий.
	107
	95
	87
	82
	78
	75
	73
	71
	69
	80

	- для колеблющегося во времени и прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБ (А);
- для импульсного шума максимальный уровень звука не должен превышать 125 дБ (АI).
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[bookmark: _Toc32405967][bookmark: _Toc79760714][bookmark: _Toc88068153]Шум от автотранспорта
Внешний шум автомобилей принято измерять в соответствии Допустимые уровни и методы измерений». Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5т создают уровень звука – 89 дБ(А); грузовые –дизельные автомобили с двигателем мощностью 162 кВт и выше – 91 дБ(А).
В настоящее время средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ(А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток, конструктивных особенностей дорог и др.
В условиях планируемых строительных работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80 дБ(А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах, даст возможность значительно снизить последние.
Снижение звукового давления на производственном участке может быть достигнуто при разработке специальных мероприятий по снижению звуковых нагрузок. К мероприятиям такого характера относятся: оптимизация и регулирование транспортных потоков; уменьшение, по мере возможности, движения грузовых автомобилей большой грузоподъемности и строительной техники; создание дорожных обходов; оптимизация работы технологического оборудования, использование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств защиты от шума.
Учитывая опыт строительства аналогичных объектов, уже на расстоянии нескольких десятков метров источники шума не оказывают негативного воздействия на строительный и обслуживающий персонал.

[bookmark: _Toc32405968][bookmark: _Toc79760715][bookmark: _Toc88068154]Вибрация
По своей физической природе вибрация тесно связана с шумом. Вибрация представляет собой колебания твердых тел или образующих их частиц. В отличие от звука вибрации воспринимаются различными органами и частями тела. При низкочастотных колебаниях вибрации воспринимаются отолитовым и вестибулярным аппаратом человека, нервными окончаниями кожного покрова, а вибрации высоких частот воспринимаются подобно ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. Вибрация, подобно шуму, приводит к снижению производительности труда, нарушает деятельность центральной нервной системы, приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Вибрации возникают, главным образом, вследствие вращательного или поступательного движения неуравновешенных масс двигателя и механических систем машин.
Борьба с вибрационными колебаниями заключается в снижении уровня вибрации самого источника возбуждения. Для снижения вибрации, которая может возникнуть при работе техники и транспорта, предусмотрено: установление гибких связей, упругих прокладок и пружин; сокращение времени пребывания в условиях вибрации; применение средств индивидуальной защиты.
Уровни вибрации (в пределах, не превышающих 63 Гц, согласно ГОСТ 12.1.012-2004) не могут причинить вреда здоровью человека и негативно отразиться на состоянии фауны.
Для смягчения этих воздействий предусматривается:
· применение производственного оборудования с низким уровнем шума;
· регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей;
· установка вторичных глушителей выхлопа на дизельных двигателях.

Вибрацию вызывают неуравновешенные силовые воздействия, возникающие при работе различных машин и механизмов.
В зависимости от источника возникновения выделяют три категории вибрации:
· транспортная;
· транспортно – технологическая;
· технологическая.
При выборе машин и оборудования для проектируемого объекта, следует отдавать предпочтение кинематическим и технологическим схемам, которые исключают или максимально снижают динамику процессов, вызываемых ударами, резкими ускорениями и т.д. 
Также для снижения вибрации необходимо устранение резонансных режимов работы оборудования, то есть выбор режима работы при тщательном учете собственных частот машин и механизмов.

[bookmark: _Toc32405969][bookmark: _Toc79760716][bookmark: _Toc88068155]Мероприятия по снижению физических и шумовых факторов в производстве
К мероприятиям такого характера относятся:
· оптимизация и регулирование транспортных потоков;
· уменьшение, по   мере   возможности, движения   грузовых   автомобилей большой грузоподъемности;
· создание дорожных обходов;
· оптимизация	работы	технологического	оборудования, использование звукопоглощающих материалов и индивидуальных средств защиты от шума.
Исследованиями воздействия шума и искусственного освещения на поведение птиц и млекопитающих установлено, что они довольно быстро привыкают к новым звукам или свету и вызывают озабоченность или испуг только при возникновении нового шума, а затем через короткий промежуток времени возвращаются к своей нормальной деятельности. Воздействие физических факторов на наземную фауну оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по величине воздействия как незначительные.
Учитывая низкую численность и плотность населения животных в районах работ и отсутствие мест обитания высокой чувствительности, воздействие на наземную фауну от физического присутствия оценивается в пространственном масштабе как локальное, во временном масштабе как постоянное и по величине воздействия как незначительное.

[bookmark: _Toc32405970][bookmark: _Toc79760717][bookmark: _Toc88068156]Радиационная безопасность
[bookmark: _Toc452009078][bookmark: _Toc32405972][bookmark: _Toc79760718][bookmark: _Toc88068157]Радиоактивным загрязнением считается повышение концентраций естественных или природных радионуклидов сверх установленных санитарно-гигиенических нормативов - предельно допустимых концентраций (ПДК) в окружающей среде (почве, воде, воздухе) и предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения, а также сверхнормативные содержания радиоактивных элементов в материалах, на поверхности технологического оборудования и в отходах промышленных производств.
Радиационная безопасность обеспечивается соблюдением действующих «Санитарно-эпидемиологических требовании к обеспечению радиационной безопасности», утвержденным приказом и.о. Министра здравохранения Республики Казахстан РК от 15 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-275/2020 и других республиканских и отраслевых нормативных документов.
Основные требования радиационной безопасности предусматривают:
· исключение всякого необоснованного облучения населения и производственного персонала предприятий;
· непревышение установленных предельных доз радиоактивного облучения;
· снижение дозы облучения до возможно низкого уровня.

Электромагнитные излучения
Источниками электромагнитных полей являются атмосферное электричество, космические лучи, излучение солнца, а также искусственные источники: различные генераторы, трансформаторы, антенны, лазерные установки, микроволновые печи, мониторы компьютеров и т.д. На предприятиях источниками электромагнитных полей промышленной частоты являются высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), измерительные приборы, устройства защиты и автоматики, соединительные шины и др. Основными источниками излучения ЭМП в окружающую среду служат антенные системы радиолокационных станций (РЛС), радио- и теле-радиостанций, в том числе, систем мобильной радиосвязи и воздушные линии электропередачи.
Оценка воздействия МП на человека производится на основании двух параметров -интенсивности и времени (продолжительности) воздействия.
Интенсивность воздействия МП определяется напряженностью (Н) или магнитной индукцией (В) (их эффективными значениями). Напряженность МП выражается в А/м (кратная величина кА/м); магнитная индукция в Тл (дольные величины мТл, мкТл, нТл). Индукция и напряженность МП связаны следующим соотношением:
В = m0* Н, 
где: m0 = 4*p*10-7 Гн/м - магнитная постоянная. Если измеряется в мкТл, то 1 (А/м) = 1,25(мкТл).
Продолжительность воздействия (Т) измеряется в часах (ч).
Предельно допустимые уровни (ПДУ) МП устанавливаются в зависимости от времени превышения персонала для условий общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия.
[bookmark: _Toc195570738]
[bookmark: _Toc202859958]Таблица 6.3– Допустимые уровни МП
	Время пребывания (ч)


	Допустимые уровни МП, Н(А/м)/В(мкТл)

	
	общем
	локальном

	<1
	1600/2000
	6400/8000

	2
	800/1000
	3200/4000

	4
	400/500
	1600/2000

	8
	80/100
	800/1000


Обеспечение защиты работающих от неблагоприятного влияния МП осуществляется путем проведения организационных и технических мероприятий.
Участки производственной зоны с уровнями, превышающими ПДУ, должны быть обозначены специальными предупредительными знаками с расшифровкой: «Осторожно! Магнитное поле!». 
На производствах, где работающие подвергаются воздействию электромагнитных полей промышленной частоты (ЭМП ПЧ), используются три основных принципа:
1. Защита временем 
Регламентация продолжительности рабочего дня (рациональный режим труда и отдыха) с сокращением его в случаях возрастания интенсивности фактора. Определение маршрута перемещений, ограничивающего контакт с источниками в рабочей зоне. 
2. Защита расстоянием 
Для населения эта защита обеспечивается за счет принципа защиты расстоянием. В этом плане для воздушных линий электропередачи (ЛЭП) устанавливаются защитные зоны, размеры которых в зависимости от напряжения ЛЭП составляют:

	Напряжениее, кВ
	<20
	35
	ПО
	150-220
	330-500
	750
	1150

	Размер охранной зоны, м
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	55


Указанные расстояния считаются в обе стороны ЛЭП от проекции крайних проводов.

Вывод: 
Для предотвращения неблагоприятного воздействия физических факторов на рабочий персонал во время строительства следует предусмотреть все необходимые мероприятия. 
В результате проводимых работ уровни физических воздействий очень малы, в особенности они проявляются в шумовом воздействии от спецтехники и оборудования. В отношении защиты от шума выполняются требования соответствующих нормативов, принимаются все необходимые меры к их обеспечению. 

8.2 [bookmark: _Toc91110262][bookmark: _Toc116465650]Характеристика радиационной обстановки в районе работ
Радиационная обстановка в каждой географической точке складывается под влиянием естественного радиационного фона и излучения от техногенных объектов. Природный радиационный фон складывается под влиянием следующих факторов: космического излучения, излучения космогенных радионуклидов, образующихся в атмосфере Земли под воздействием высокоэнергетического космического излучения и излучения природных радионуклидов, содержащихся в биосфере.  
Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв, что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 16 мкР/час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/час. 
[bookmark: SUB400]
[bookmark: _Toc64362638][bookmark: _Toc91110263][bookmark: _Toc116465651]Критерии оценки радиационной ситуации
[bookmark: _Toc91110264]Согласно закону РК от 23 апреля 1998 г №219-1 «О радиационной безопасности населения», (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.) основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:
· принцип нормирования – непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;
· принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному фону облучением;
· принцип оптимизации – поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;
· принцип аварийной оптимизации – форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы мероприятия по ликвидации последствий радиационной аварии принесли больше пользы, чем вреда.
	[image: C:\Users\Z.Kozhigaliyeva\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Logo_KMG_I_ru_JPG2.jpg]
	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КМГ ИНЖИНИРИНГ» 

	P-OOS.02.60-20.2 – 08/1(1) – 31.12.2026
	РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
К РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ «СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИПРОМЫСЛОВОЙ АВТОДОРОГИ М/Р
С.БАЛГИМБАЕВА АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ,
 ИСАТАЙСКИЙ РАЙОН»
	стр. 135 



9. 
10. [bookmark: _Toc116465652]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ
10.1 [bookmark: _Toc91110265][bookmark: _Toc116465653]Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта
Описываемая территория по почвенно-географическому районированию относится к Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни. Аридность климатических условий территории, широкое распространение засоленных почвообразующих пород обуславливают низкую гумусированность почв, слабую выщелоченность от карбонатов и легкорастворимых солей, повышенную щелочность почвенных растворов и широкое проявление процессов солонцевания почв.
Почвы района обладают низким агроэкологическим потенциалом, непригодны для земледелия без орошения и могут использоваться только в качестве малопродуктивных пастбищных земель. Отсутствие задернованности поверхностных горизонтов, слабая гумусированность и засоленность почв определяют их низкую природную устойчивость и легкую ранимость под влиянием антропогенных воздействий.

[bookmark: _Toc6929272][bookmark: _Toc83202626][bookmark: _Toc83379523][bookmark: _Toc85215904]Мониторинг почвенного покрова
Мониторинг почв на месторождении является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:
· своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождений на почвенный покров;
· оценка прогноза и разработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв.
Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляются на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявления тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов. 
Проводимый экологический мониторинг осуществляет контроль состояния почв с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности производства, условий проживания и ведения трудовой деятельности персонала.
Результаты анализов проб почвы на месторождении С.Балгимбаев за 2026г приведены в таблице 7.1.
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[bookmark: _Toc202859959]Таблица 7.1– Результаты проб почвы, отобранных на месторождении С. Балгимбаев за 2026г
	Наименование точки отбора
	Медь*, мг/кг
	Цинк*, мг/кг
	Свинец**, мг/кг
	Никель*, мг/кг
	Массовая доля нефтепродуктов, мг/кг

	Месторождение С.Нуржанов

	1-ое полугодие 

	СЭП 17
	<0,5
	5,495
	8,625
	<2,5
	81,4

	СЭП 18
	0,976
	6,359
	5,339
	<2,5
	112,8

	Предельно допустимых концентраций (мг/кг)
	3,0
	23,0
	32,0
	4,0
	не нормир-я

	Наличие превышений
	не превышает
	не превышает
	не превышает
	не превышает
	-

	
	
	
	
	
	


Анализ полученных данных состояния почвенного покрова показывает, что содержание тяжелых металлов не превышает установленных ПДК. Содержание нефтепродуктов в почве не нормируется и находится в пределах 81,4-112,8 мг/кг.

10.2 [bookmark: _Toc91110266][bookmark: _Toc116465654]Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров
В данном проекте приводится характеристика антропогенных факторов (физических и химических) воздействия на почвенный покров и почвы, связанных с реализацией данного проекта. 
Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы:
· физические;
· химические.
Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров (движение автотранспорта, строительство резервуара).
К химическим факторам воздействия можно отнести: привнос загрязняющих веществ в почвенные экосистемы с буровыми сточными водами, хоз-бытовыми стоками, бытовыми и производственными отходами, при аварийных (случайных) разливах ГСМ, при возможных разливах пластовых вод во время проведения работ.

[bookmark: _Toc64362624]	Физические факторы
   	Автотранспорт. Наибольшая степень деградации почвенного покрова территории может быть вызвана развитием густой сети полевых дорог при проведении работ на изучаемой площади: ГСМ и др., ежедневная доставка рабочего персонала из вахтового поселка.
При дорожной дигрессии изменениям подвержены все компоненты экосистем - растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение. 
Степень нарушенности будет зависеть от интенсивности нагрузок и внутренней устойчивости экосистем. Оценка таких нарушений может производиться с позиций оценки транспортного типа воздействий, как по площади производимых нарушений, так и по степени воздействия. При этом, как правило, учитываются состояние почвенных горизонтов, их мощность, уплотнение, структура, глубина вреза колеи, проявление процессов дефляции и водной эрозии. При более детальной оценке могут привлекаться материалы лабораторных анализов определения физико-химических свойств почв. В этом случае показателями деградации почв могут служить данные об уменьшении запасов гумуса, изменении реакции почвенного раствора, увеличении содержания легкорастворимых солей и карбонатов, а также данные об ухудшении водно-физических свойств. Оценка роли дорожной дигрессии производится, как правило, по пятибалльной качественно-количественной шкале.    
  	В научно-методических рекомендациях по мониторингу земель предлагается оценивать степень разрушения почвенного покрова по глубине нарушений следующим образом:
· слабая степень – глубина разрушения до 5 см;
· средняя степень – глубина разрушения 6-10 см;
· сильная степень – глубина разрушения 11-15 см;
· очень сильная степень – глубина разрушения более 15 см.
Дорожная дигрессия проявляется, прежде всего, в деформации почвенного профиля. Удельное сопротивление почв деформациям находится в прямой зависимости от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержание водопрочных агрегатов и тонкодисперсного материала. При прочих равных условиях устойчивость почв к техногенным нарушениям возрастает от почв пустынь к степным и от почв легкого механического состава к глинистым и тяжелосуглинистым. При усилении нагрузок в верхних гумусовых горизонтах, находящихся в иссушенном состоянии, может полностью разрушаться структура почвенных агрегатов. Почвенная масса приобретает раздельно частичное пылеватое сложение. Уплотнение перемещается в более глубокие горизонты. В результате, на нарушенной площади, формируются почвы с измененными по отношению к исходным морфологическими, химическими и биологическими свойствами.
Большая часть почв пустынных территорий по своим физико-химическим свойствам обладает относительной неустойчивостью к антропогенным нагрузкам. Они не имеют плотного дернового горизонта, их поверхность слабо защищена растительностью, в то же время больший период времени в году они находятся в сухом состоянии, что увеличивает их подверженность к внешним физическим воздействиям.
В случаях, когда почва находится в сухом состоянии, воздействие ходовых частей автотракторной техники проникает на значительную глубину, песчаная масса приходит в движение. Следы нарушений в песчаных массивах приводят к процессам обарханивания и развитию значительных очагов незакрепленных песков с полной деградацией растительности. 

Механические нарушения почв
Механические нарушения почв выражаются в уничтожении плодородных верхних горизонтов, разрушении их структурного состояния и переуплотнении, изменении микрорельефа местности (ямы, канавы, отвалы, выбросы, колеи дорог). Вид и степень деградации почвенного покрова при антропогенных воздействиях, в первую очередь, определяется комплексом морфогенетических и физико-химических свойств почв, обусловленных биоклиматическими и геоморфологическими условиями почвообразования (механический состав почв; наличие плотных генетических горизонтов: коркового, солонцового; задернованность и гумусированность поверхностных горизонтов; состав поглощенных катионов; содержание водопрочных агрегатов, тип водного режима и пр.). Чем выше уровень естественного плодородия почв, тем более устойчивы их экологические функции по отношению к антропогенному прессу. Исследования показывают, что допустимые уровни антропогенных нагрузок значительно выше на хорошо гумусированных структурных почвах, чем на малогумусных бесструктурных.
Проведенные почвенные исследования в пределах исследуемых участков (изучение фондовых материалов, обобщение аналитических данных и данных полевых исследований) позволяют сделать вывод о низких естественных показателях буферности почв обследованной территории. В этой связи для данной территории определяющими критериями устойчивости почв к антропогенезу являются механический состав, особенности водного режима и распределения солей по профилю.
По данным многих исследователей влияние механического состава на удельное сопротивление почв является определяющим. Согласно «Научно-методическим указаниям по мониторингу земель Республики Казахстан», по содержанию частиц физической глины (фракции менее 0,01 мм) степень устойчивости почв к антропогенному воздействию механического характера определяется показателями: более 20% – сильная, 10-20% – средняя, менее 10% – слабая.
Почвы обследованной территории по гранулометрическому составу, в основном, слабосуглинистые. Лишь небольшой участок относится к глинистым.  Такие почвы отличаются довольно невысокой устойчивостью к механическим воздействиям.  
Другим не менее важным внешним фактором, определяющим характер воздействия, является ветровая активность. Работа на участках с почвами легкого механического состава весной в период наибольшей эоловой активности может сопровождаться резким усилением процессов дефляции. 
[bookmark: _Toc64362625]	Химические факторы
Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории проведения буровых работ являются:
· загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы;
· загрязнение токсичными компонентами буровых растворов;
· загрязнение нефтью и нефтепродуктами в случаях аварийного разлива ГСМ;
· загрязнение отходами строительства;
По масштабам воздействия все виды химического загрязнения почв относятся к точечным.
Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ-загрязнителей. Источниками этого вида загрязнения являются все источники выбросов, охарактеризованные в разделе «Оценка воздействия на атмосферный воздух» данного проекта. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.
· акриловые полимеры, альгиновые кислоты и др.

10.3 [bookmark: _Toc91110267][bookmark: _Toc116465655]Планируемые мероприятия и проектные решения
Комплекс проектных технических решений по защите земельных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении подготовительных и буровых работ включает в себя:
· проведение работ в пределах лишь отведенных во временное пользование территорий;
· движение транспорта только по утвержденным трассам;
· бетонирование площадок;
· обустройство площадок защитными канавами и обваловкой;
· вывоз и захоронение отходов в специальных местах;
· бетонирование площадки, устройство насыпи и обваловки у склада ГСМ, склада реагентов для буровых растворов и стоянки автотранспорта;
· для предотвращения загрязнения почв химреагентами их транспортировку производить в закрытой таре, а хранение в специальном помещении с гидроизолированным полом;
· осуществлять подачу ГСМ на буровую по герметичным топливо и маслопроводам;
· хранить в емкостях на специально оборудованной площадке.

Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, должен включать следующие мероприятия:
· своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;
· организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;
· использование автотранспорта с низким давлением шин;
· неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;
· разработать и осуществить мероприятия по ликвидации очагов нефтезагрязнения и по рекультивации замазученных участков, в случае их возникновения.

10.4 [bookmark: _Toc91110268][bookmark: _Toc116465656]Организация экологического мониторинга почв

Экологический мониторинг почв должен предусматривать наблюдения за уровнем загрязнения почв в соответствии с существующими требованиями по почвам.
При составлении ПЭМ рекомендуем запланировать проведения мониторинга почв не реже 2 раза в год.






















11. [bookmark: _Toc91110269][bookmark: _Toc116465657]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
11.1 [bookmark: _Toc91110270][bookmark: _Toc116465658]Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта
[bookmark: _Hlk240361518]Рассматриваемая территория в основном формируются сообщества с доминированием плотнодерновинных злаков: типчака (Festuca valesiaca, F.beckerii) и ковыля-тырсы (Stipa sareptana). Субдоминантами выступают дерновинные злаки (Stipa capillata, Koeleria gracilis, Agropyron flagile) и полыни (Artemisia lerchiana, A.austriaca). В составе сообществ часто присутствует значительная доля ксерофитного пустынно-степного разнотравья (Potentilla bifurca, Dianthus ltptopetalus, Linosyris tatarica, Taracetum millefolium). В оврагах и логах присутствует ярус кустарников с доминированием таволги (Spiraea hypericifolia), караганы кустарниковой (Caragana frutex). 
Эти сообщества отличаются высокой видовой насыщенностью. На светло-каштановых супесчаных почвах преобладают тырсово-ковылковые (Stipa lessindiana, S.capillata), еркеково-тырсиковые (Stipa sareptana, Agropyron flagile), житняково-тырсиковые (Stipa sareptana, Agropyron cristatum) сообщества. На эродированных и перевыпасаемых участках в этих сообществах доминирует полынь Лерховская (Artemisia lerchana). Видовое разнообразие сообществ низкое 8-10 видов. Из разнотравья обычны молочай Сегиеровский (Euphorbia sequierana), цмин песчаный (Helishrisum arenarium), полынь песчаная (Artemisia arenaria), тысячелистник обыкновенный и тысячелистник мелкоцветковый (Achillea millefolium). К полугидроморфным местообитаниям в понижениях рельефа приурочены лугово-степные сообщества: вострецовые (Agropyron ramosum), пырейные (Elytrigia repens) с разнотравьем (Galium verum, Thalictrum minus, Tragopogon stepposum). В весенний период в степных экосистемах развита синузия эфемеров (Poa bulbosa, Ceratocephalus orthoceras, Lappula patula).

11.2 [bookmark: _Toc91110271][bookmark: _Toc116465659]Характеристика воздействия объекта на растительность 
На состояние растительности территории оказывают воздействие как природные, так и антропогенные факторы, кумулятивный эффект которых выражается в развитии и направлении процессов динамики как растительности, так и экосистем в целом.
Динамические процессы условно можно объединить в 3 группы:
· природные (климатические, эдафические, литологические и др.);
· антропогенно-природные, или антропогенно-стимулированные, опустынивание, засоление); 
· антропогенные (выпас, строительство и др.).
Природные процессы неразрывно связаны с ландшафтно-региональными, физико-географическими условиями. Если их рассматривать отдельно, они наиболее стабильны, имеют четкие закономерности развития и не приводят к деградации растительности (исключая стихийные бедствия и катастрофы). Природная динамика растительности имеет характер циклических флюктуаций или сукцессий, так как за длительный исторический период эволюционного развития растения адаптировались к конкретным условиям среды обитания.
В разных типах экосистем природные смены (флюктуации, сукцессии) растительности протекают по-разному и имеют свои закономерности. Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве.
В современной динамике экосистем и растительности антропогенно-природные процессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.
Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью человека на данной территории. Они вызваны влиянием разнообразных антропогенных факторов, вызывающих механическое (выпас, уничтожение) и химическое (загрязнение окружающей природной среды) повреждение растительности и других компонентов экосистем (почв, животного мира и др.).  Антропогенные смены протекают более быстрыми темпами и ускоряют природные и антропогенно-природные процессы. Взаимодействие антропогенно-стимулированных, антропогенных и природных процессов стимулируют развитие процесса опустынивания данной территории. По степени воздействия на экосистемы территории выделяются следующие антропогенные факторы:
1. Пастбищный (выпас, перевыпас скота) – потенциально обратимый вид воздействия, выражен по всей территории в разной степени, в зависимости от нагрузки скота и пастбищной ценности растительности. Вследствие интенсивного засоления почв исследуемого участка, растительность содержит значительные количества минеральных солей, поэтому могут поедаться скотом только после выпадения осадков. Земли используются только как зимние пастбища для верблюдов.
2. Транспортный (дорожная сеть) – линейно-локальный необратимый вид воздействия, характеризующийся полным уничтожением растительного покрова по трассам дорог, запылением и химическим загрязнением растений вдоль трасс. Наиболее сильно выражен вблизи объектов месторождения и населенных пунктов из-за сгущения дорог. 
3. Пирогенный – (пожары) локальный вид воздействия, характерен для всех типов экосистем. На заросших кустарником и захламленных ветошью участках может расцениваться как положительный фактор для улучшения состояния растительности «омоложения», но губителен для животных, особенно беспозвоночных (насекомых).
4. Промышленный (разведка и добычи нефти) – локальный вид воздействия с сильной степенью нарушенности экосистем в радиусе 100-1000м (запыление растительного покрова, очаги химического загрязнения в результате разливов нефтепродуктов и других химреагентов, тотальное уничтожение травостоя).
Территориальные экологические последствия влияния этих факторов не равноценны. Кроме того, повсеместно экосистемы испытывают влияние многих факторов одновременно, но интегральный, кумулятивный эффект этих воздействий не одинаков и зависит от исходного состояния и потенциальной устойчивости растительности конкретных участков.
Источниками воздействия на растительность являются:
· изъятие земель;
· передвижение транспорта и специальной техники;
· подготовка поверхности для строительства и иных технологических объектов, в том числе устройство базового полевого лагеря;
· твердые производственные и бытовые отходы, сточные воды.

11.3 [bookmark: _Toc91110272][bookmark: _Toc116465660]Обоснование объемов использования растительных ресурсов
На период строительства на месторождении С.Балгимбаев растительные ресурсы не используются.  

11.4 [bookmark: _Toc91110273][bookmark: _Toc116465661]Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность
На период строительства на месторождении С.Балгимбаев растительные ресурсы не используются. 
  
11.5 [bookmark: _Toc91110274][bookmark: _Toc116465662]Ожидаемые изменения в растительном покрове 
При проведении планируемых работ на месторождении будет изыматься площадь менее 2,26га. На этих территориях будет полностью уничтожена растительность.
Помимо санкционированного участка отчуждения по территории будет наезжена сеть несанкционированных дорог. Это приведет к дополнительным площадям с деградированной растительностью. Чем шире будет сеть наезженных дорог, тем больше вероятности расширения очагов опустынивания.
Территории обследования, в настоящее время представленные естественной зональной растительностью, могут подвергнуться сильным антропогенным воздействиям. В связи с этим вокруг промышленных площадок будет полностью нарушен морфологический профиль почв. Такие участки длительное время не зарастают. При прекращении непосредственного воздействия (до 3-х месяцев) на второй-третий год начнется постепенное зарастание. На первой стадии будут внедряться пионерные виды растительности. Это, в основном, виды, произрастающие на легких разностях зональных почв, такие, как рогач сумчатый и некоторые виды однолетних солянок рода Petrosimonia.


11.6 [bookmark: _Toc91110275][bookmark: _Toc116465663]Рекомендации по сохранению растительных сообществ
При хозяйственном освоении пустынных территорий часто возникают трудности из-за выдувания слабоустойчивых грунтов и песчаных заносов. Это особенно ощутимо сейчас, когда с освоением новых месторождений нефти и газа в рассматриваемом районе темпы освоения расширяются. Столь интенсивному развитию процессов дефляции способствуют жаркий засушливый климат, весьма малое количество атмосферных осадков и ветровой режим. Следует учесть, что на месторождении С.Балимбаев имеет место деградация растительного покрова в результате проведенных работ по поискам нефти на этой территории и разработки ближайших нефтяных месторождений.
Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:
· свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;
· рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;
· снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;
· не допускать расширения дорожного полотна;
· осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;
	С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.

11.7 [bookmark: _Toc91110276][bookmark: _Toc116465664]Мероприятия по предотвращению негативных воздействий
При проведении работ необходимо строгое соблюдение, предложенных проектом решений.
В дополнение к проектным решениям по уменьшению воздействия рекомендуется:
· ограничение движения транспорта по бездорожью;
· использование в соровых понижениях автотранспорта с низким давлением шин;
· размещение топливных резервуаров на безопасном расстоянии от промплощадки (не менее 173 м от операторской) и огораживание валом для локализации при случайных разливах.

12. [bookmark: _Toc91110277][bookmark: _Toc116465665]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР
[bookmark: _Hlk240361678]Животный мир исследуемой территории богат и разнообразен и представлен 2 видами земноводных, 20 видами пресмыкающихся, 227 видами птиц 40 видами млекопитающих. 
	Фауна земноводных и пресмыкающихся обеднена в силу экологических условий. Так, с одной стороны это бедность территорий поверхностными водами и засоленные твердые суглинки с галькой и с другой стороны – это резко континентальный климат в сочетании с выровненным рельефом, усугубляющим суровость климата, особенно во время зимовок. Земноводные в исследуемом районе представлены двумя видами жаб – зеленой и серой и озерной лягушкой. Способность жаб переносить значительную сухость воздуха, использовать для икрометания временные водоемы и ночной образ жизни позволяют им заселить территорию, удаленную от водоемов. Пресмыкающиеся представлены 15 видами, что составляет 30,6% от герпетофауны Республики Казахстан. 
	Из широко распространенных видов на участках, прилегающих к месторождению, т.е. на участках со слабым антропогенным воздействием, наиболее многочисленными из ящериц являются степная агама, такырная круглоголовка и разноцветная ящурка. Из змей наиболее многочисленны обыкновенный и водяной уж и узорчатый полоз. Таким образом, исследуемая территория заселена пресмыкающимися и земноводными неравномерно. 
	Орнитофауна территории экологических изысканий весьма разнообразна и насчитывает около 203 видов птиц, что составляет 41,4% орнитофауны республики. 


12.1 [bookmark: _Toc91110278][bookmark: _Toc116465666] Оценка современного состояния животного мира. Мероприятия по их охране
Разнообразие животного мира представляет огромную ценность, это – уникальный природный ресурс, который играет чрезвычайно важную роль в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сохранение биологического разнообразия является одной из форм рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.
В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:
· прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части местообитаний т.п.);
· косвенных (сокращение площади местообитаний, качественное изменение среды обитания).
Факторы воздействия различаются по времени воздействия: сезонные, годовые, многолетние и необратимые.
Необходимо учитывать и территориальную широту воздействия: то ли оно будет касаться лишь непосредственного участка, повлияет на смежные территории, изменит местообитание на относительно больших территориях или охватит огромные регионы.
Следует также учитывать воспроизводственный потенциал животных, обитающих на территории планируемых работ, так как одни виды способны в относительно короткие сроки восстановить свою популяционную структуру и численность, другие, прежде всего редкие или узкоспециализированные виды, обитающие лишь на ограниченных участках и нигде больше не встречающиеся.
Одни и те же факторы в разной степени их проявлений могут по-разному влиять на животных. При слабом влиянии прямых факторов и некоторых косвенных, не преобразующих местообитание, популяции обычно не деградируют. Либо им хватает воспроизводственного потенциала, чтобы возместить потери, либо животные успевают адаптироваться к качественно новым условиям. При нарастании влияния многих факторов имеется определенный критический уровень, выше которого популяции начинают деградировать и даже исчезать, хотя до этого уровня факторы могли не оказывать никакого воздействия на численность животных.
Наиболее опасны сильные и одновременно постоянные воздействия. Что касается преобразований местообитаний, то для некоторых видов они могут быть положительными, для других – отрицательными.
[bookmark: _Toc83202675][bookmark: _Toc83379573][bookmark: _Toc85215956]Антропогенные факторы
Проблема развития биоценозов пустынь в одновременных условиях нарушенной и постоянно изменяемой в процессе освоения земель природной среды в последние годы особенно актуальна. Происходящие в пустынной зоне изменения лишь отчасти и в немногих точках могут рассматриваться как позитивные, на большой же территории аридных земель имеют место деградационные процессы, в той или иной мере отражающиеся и на животном мире.
Практическое значение для человека имеют как массовые, так и некоторые редкие виды. Можно предположить, что влияние человека на массовые виды меньше, чем на редкие виды. Однако, как показывает опыт освоения человеком ресурсов дикой фауны пустынь, численность и само существование массовых, особенно стадных, видов в большей мере подвержены влиянию со стороны человека, чем численность редких или малочисленных видов. Массовые виды имеют наибольшее значение в экономике природы и, соответственно, имеют особую привлекательность и доступность для практического использования их человеком. Значит, интенсивность использования массовых видов во много раз больше, чем редких и малочисленных, которые рассеяны по территории и малодоступны.
Немалая часть из них добывается в рассматриваемом районе. В новых условиях утрачивается биологическая целесообразность некоторых свойств диких животных, выработанных в процессе эволюции, в частности стадность. В настоящее время при новых способах промысла свойство стадности стало вредным для копытных. Один из двух видов этих животных – джейран к настоящему времени уже истреблен в рассматриваемом районе, однако еще в 60-х годах он здесь был обычным видом. Подвергается постоянному истреблению другой вид копытных – сайгак. Причинами катастрофического сокращения численности джейрана и наметившегося в последние годы снижения численности сайгака послужили прямое уничтожение их человеком, сокращение площади естественных пастбищ в результате изменения пустынной растительности и вытеснения с них диких стад отарами домашних животных и изменение территории (появление дорог, временных и постоянных населенных пунктов и т.д.), затруднившее характерные для этих животных широкие сезонные миграции.
В современных условиях лучше выживают и даже процветают животные, способные обитать в измененных биотопах, переходить на новые доступные кормовые объекты, включаясь в иные трофические цепи. Такие виды оказываются строителями биогеоценозов в измененных условиях, быстро расселяются по антропогенным угодьям, вдоль транспортных путей, вокруг временных построек и инженерных сооружений. К подобным животным относятся грызуны, в частности, большая песчанка. Повышенной плотностью колоний этих зверьков характеризуются как новые, так и старые грунтовые дороги. Поселения больших песчанок тянутся плотными длинными цепочками по краям и по соседству с дорогами, которые представляют собой хороший пример «экологических русел», по которым происходит освоение окружающих пространств этими и некоторыми другими грызунами.
В последние годы повсеместно отмечается повышение численности таких хищных млекопитающих, как волк, лиса, корсак и расширение ареала шакала. Основной причиной высокого обилия этих животных является их недопромысел, вызванный отсутствием должной организации охотничье-промысловых мероприятий и низкими премиями за отстрел хищников.
Из птиц наиболее уязвимыми оказались некогда массовые пустынные виды (чернобрюхий и белобрюхий рябки, саджа). Местное население мало охотится на них, предпочитая охоту на копытных. Однако временное население истребляет этих птиц в больших количествах, добывая их на водопоях, в том числе в гнездовое время. Также в результате бесконтрольной охоты в настоящее время крайне редкими птицами стали дрофа-красотка и джек. Первый из этих видов уже давно не отмечается в районе исследований даже на пролете. Попутно истребляются хищные непромысловые птицы (канюки, пустельги, степные орлы, филины, ценные ловчие птицы – балабаны).
Не вызывает сомнений, что сохранение биологического разнообразия природных угодий засушливых земель представляет собой одну из центральных проблем природопользования в зоне пустынь. Восстановление численности и естественных ареалов, видов крупных млекопитающих, промысловых и хищных птиц входит также в круг актуальных задач этой проблемы и должно основываться наряду с мероприятиями по охране существующих популяций ценных и редких видов на реализации системы. Именно это может служить основой для регенерации сократившихся ареалов ценных видов животных и восстановления целостности и экологической полноценности зооценозов рассматриваемого района.
Практические мероприятия, направленные на сохранение животных и мест их обитания, должны проводиться уже с самых первых шагов по освоению ресурсов пустыни. На данном этапе освоения площади работ необходима разработка Плана безопасного ведения работ, обязательным пунктом которого являются мероприятия по охране окружающей среды.
[bookmark: _Toc83202676][bookmark: _Toc83379574][bookmark: _Toc85215957]
Техногенные факторы воздействия
Наиболее сильное и действенное влияние на животный мир на территории участка оказывают прямые факторы. На территории предполагаемых работ их воздействие может сказаться в период проведения подготовительных работ (стадия разрушения биоценоза) путем изъятия части популяций некоторых животных и уничтожения части их местообитаний. В результате чего участки территории, где будут расположены буровые установки и технологическое оборудование, на весь период эксплуатации месторождения будут непригодны для поселения диких животных.
Хозяйственная деятельность на участке работ приведет к усилению фактора беспокойства животных. С прилежащей к производственным площадкам территории некоторые виды животных будут вытеснены в связи с воздействием фактора беспокойства, вызванным постоянным присутствием людей, шумом работающих механизмов и передвижением автотранспорта, а также нелегальной охотой. В этом случае главное направление отбора будет идти по линии преобладания популяций мелких животных, которые лучше других способны противостоять отрицательному воздействию благодаря мелким размерам, широкой экологической пластичности, лабильной форме поведения и др.
Исследования показывают, что многочисленные грунтовые дороги, места бывших построек и стоянок, старые кладбища и т.п. нередко являются основными вторичными местообитаниями, которые в очень большой степени облегчают возможность более быстрой концентрации поселений грызунов и расселения песчанок на окружающей территории.
Ощутимого воздействия на сайгаков не будет наблюдаться, ввиду того что они встречается здесь, в основном, в летний период (места летовок). Они будут вытеснены с территории скважины. Одним из решающих факторов снижения численности популяций сайгаков выступает нелегальная охота.
Плотность населения пресмыкающихся групп животных при разработке месторождения в радиусе 1 км может снизиться в 2-3 раза, а некоторые и вообще исчезнуть вблизи него. Несомненно, в радиусе 3-5 км снизится численность степного орла, а дрофа-красотка переместится в более отдаленные пустынные участки, редко посещаемые человеком. Произойдет также вытеснение из ближайших окрестностей лисицы, корсака, летучих мышей, большинства тушканчиков. На миграции птиц месторождение существенного влияния не окажет.
При отсутствии специальных защитных мероприятий косвенное воздействие на животных может оказать загрязнение территории работ нефтью и тяжелыми металлами, промышленно-бытовыми отходами, выбросами токсичных веществ в атмосферу в результате сжигания попутного газа и др. На популяционном уровне реакция животных на такие воздействия проявляется в изменениях видового состава. Менее пластичные виды уступают место более приспособленным к обитанию в новых условиях. 
Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитание при проведении работ по эксплуатации месторождения, размещении объектов инфраструктуры, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Учитывая, что на территории планируемых работ большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторые виды птиц ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижения автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта.
Важно обеспечить контроль за случайной (непланируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

12.2 [bookmark: _Toc91110279][bookmark: _Toc116465667]Мероприятия по предотвращению негативных воздействий   на животный мир
Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе строительства сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму возможное воздействие.
Охране подлежат не только редкие, но и обычные, пока еще достаточно распространенные животные.
Процессы строительства характеризуются высокими темпами работ, минимальной численностью одновременно занятых строителей, минимизацией монтажных операций на площадках, высокой квалификацией персонала, минимальной площадью земель, отводимых во временное пользование для технологических и социальных нужд строителей на время работ, оптимизация транспортной схемы и др.
Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:
· инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;
· строгое соблюдение технологии;
· запрещение кормления и приманки диких животных;
· запрещение браконьерства и любых видов охоты;
· использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом;
· работы по восстановлению деградированных земель.
Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на строительных площадках, необходимо:
· помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;
· обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;
· снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.
Для сохранения среды обитания животных необходимо ограничить количество подъездных дорог.
Требуется учитывать, что территория месторождения является зоной стабильной природно-очаговой эпизоотии инфекционных заболеваний. Многие из обитающих здесь грызунов являются носителями опасных болезней (песчанки).













13. [bookmark: _Toc91110280][bookmark: _Toc116465668]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ
Ландшафт географический – относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием её компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами.  
Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные: Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые (более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоёмы и т.д.  Техногенные ландшафты представлены карьерами, отвалами пород и техногенных минеральных образований, насыпными полотнами шоссейных и железных дорог, трубопроводами, населёнными пунктами и объектами инфраструктур. Природные ландшафты подразделяются на два вида: 1 – слабоизменённые, 2 – модифицированные.
Эколого-ландшафтная ситуация в рассматриваемом районе определяется сочетание мантропогенных и техногенных ландшафтов.
С западной и юго-восточной сторон от промышленной площадки сохраняются антропогенные ландшафты. С южной и юго-западной сторон расположены земли промышленности – техногенные ландшафты. 
Намечаемая деятельность не предполагает изменения на данных территориях состоявшегося ландшафта.

14. 
15. [bookmark: _Toc91110281][bookmark: _Toc116465669]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ
15.1 [bookmark: _Toc91110282][bookmark: _Toc116465670]Социально-экономические условия района
Обязательным при разработке РООС является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.
Месторождение С.Балгимбаев находится в Исатайском районе Атырауской области Республики Казахстан. В данном разделе рассматриваются социально-экономические факторы указанного района и области в целом на основе данных Агентства РК по статистике и Атырауского областного управления статистики.
Атырауская область находится в западной части РК, граничит на севере с Западно-Атырауская область находится в западной части РК, граничит на севере с Западно-Казахстанской областью, на востоке с Актюбинской, на юго-востоке с Мангистауской, на западе с Астраханской областью Российской Федерации, на юге и юго-востоке омывается водами Каспийского моря. Область находится, в основном, в пределах обширной Прикаспийской низменности. Площадь территории области равна 118,6 тыс. км2. Протяженность границы с севера на юг – 350 км, с востока на запад – более 600 км. Расстояние от Атырау до Астаны – 1810 км. В области имеется 7 районов, 2 города (1 город районного подчинения) и 176 сельских населенных пунктов, в том числе 6 поселков.
Численность населения определяется при переписи. В период между переписями данные о численности и возрастно-половым составе населения получают расчетным путем, опираясь на данные переписи и текущего учета движения населения.

Численность и миграция населения. 
Численность населения Атырауской области на 1 июля 2026г. составила 718,5 тыс. человек, в том числе 394,2 тыс. человек (54,9%) – городских, 324,3 тыс. человек (45,1%) – сельских жителей.
Естественный прирост населения в январе-июне 2026г. составил 4336 человек (в соответствующем периоде предыдущего года – 5040 человек).
За январь-июнь 2026г. число родившихся составило 6042 человека (на 10% меньше чем в январе-июне 2025г.), число умерших составило 1706 человек (на 1,8% больше чем в январе-июне 2025г.).
Сальдо миграции составило – -1881 человек (в январе-июне 2025г. – -1996 человек), в том числе во внешней миграции – 78 человек (201), во внутренней – -1959 человек (-2167).

           Отраслевая статистика 
Объем промышленного производства в январе-июле 2026г. составил 9014014 млн. тенге в действующих ценах, или 92,2% к январю-июлю 2025г.
В горнодобывающей промышленности объемы производства уменьшились на 10,2%, в обрабатывающей промышленности увеличились на 10,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом на 8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений на 10,6%.
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-июле 2026г. составил 63240,2 млн.тенге, или 101,8% к январю-июлю 2025г.
Объем грузооборота в январе-июле 2026г. составил 35465,5 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 94% к январю-июлю 2025г.
Объем пассажирооборота – 2054,6 млн.пкм, или 62,3% к январю-июлю 2025г.
Объем строительных работ (услуг) составил 387583 млн.тенге или 127,9% к январю-июлю 2025г.
В январе-июле 2026г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 2,6% и составила 311 тыс.кв.м. При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов уменьшилась на 26,4% (176 тыс. кв.м.).
Объем инвестиций в основной капитал в январе-июле 2026г. составил 890797 млн.тенге, или 103,7% к январю-июлю 2025г.
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 августа 2026г. составило 14742 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 0,1%, из них 14358 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 12017 единиц, среди которых 11633 единицы – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 12688 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,3%.

[bookmark: _Hlk196833868]Труд и доходы
Численность безработных во II квартале 2026г. составила 18014 человек. Уровень безработицы составил 4,8% к численности рабочей силы. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на     1 августа 2026г. составила 15905 человек, или 4,2% к численности рабочей силы.
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в I квартале 2026г. составила 652950 тенге, увеличение к I кварталу 2025г. составил 3%. 
Индекс реальной заработной платы в I квартале 2026г. составил 91,8%.
[bookmark: _Hlk196834241]
Экономика
Объем валового регионального продукта за январь-март 2026г. (по оперативным данным) составил в текущих ценах 3171217,3 млн. тенге. По сравнению с январем-мартом 2025г. реальный ВРП составил 87,9%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 50,6%, услуг – 39,6%.
Индекс потребительских цен в июле 2026г. по сравнению с декабрем 2025г. составил 106,2%.
Цены на платные услуги для населения выросли на 8,7%, непродовольственные товары - на 6,5%, продовольственные товары – на 4,8%.
Цены предприятий-производителей промышленной продукции в июле 2026г. по сравнению с декабрем 2025г. составили 119,2%.
Объем розничной торговли в январе-июле 2026г. составил 381321,7 млн. тенге, или на 4,4% больше соответствующего периода 2025г.
Объем оптовой торговли в январе-июле 2026г. составил 3950218,6 млн. тенге, или 97,9% к соответствующему периоду 2025г.
По предварительным данным в январе-июне 2026г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 194,8 млн. долларов CША и по сравнению с январем-июнем 2025г. уменьшился на 1,5%, в том числе экспорт –47,9 млн. долларов США (на 5% меньше), импорт – 146,9 млн. долларов США (на 0,3% меньше).

[bookmark: _Hlk196834312]Источник: stat.gov.kz Бюро национальной статистики. Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан

12 [bookmark: _Toc91110285][bookmark: _Toc116465673]ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Под экологическим риском понимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за определенное время.   
Оценки воздействия на окружающую среду подобных сооружений ориентированы на принятие быстрых управляющих решений на больших территориях в течение значительного срока функционирования, во время которого воздействие сооружения на окружающую среду становится значительным. 
Исследования и оценки риска должны включать:
· выявление потенциально опасных событий, возможных на объекте и его составных частях;
· оценку вероятности осуществления этих событий;
· оценку последствий (ущерба) при реализации таких событий.
Величина риска определяется как произведение величины ущерба I на вероятность W события i, вызывающего этот ущерб:
                                    				            
			                        R = I Wi
         
В программе работ в обязательном порядке необходимо учитывать возможность возникновения различного рода катастроф и предусматривать мероприятия по снижению уязвимости социально-экономических систем, производственных комплексов и объектов от катастроф и их последствий.
          Процедура оценки риска состоит из четырех главных фаз: превентивной, кризисной, посткризисной и ликвидационной.
         	Превентивная фаза включает в себя промышленный контроль и экологический мониторинг, прогноз природных и техногенных катастроф, выявление уязвимых и незащищенных зон, разработку аварийных регламентов, ГИС, подготовку сил и средств, тренаж персонала.
         	Кризисная фаза включает в себя систему предупреждения, оперативный контроль, первую помощь, эвакуацию.
         	Посткризисная фаза – восстановление жизнеобеспечивающей инфраструктуры, предотвращение рецидива.						  
        	Ликвидационная фаза – восстановление биоценозов.   
         	Экономическими показателями ущерба являются утрата материальных ценностей, необходимость финансовых, порой значительных, затрат на восстановление потерянного и т.д. 	В число социальных показателей входят: заболеваемость, ухудшение здоровья людей, смертность, вынужденная миграция населения, связанная с необходимостью переселения групп людей, и т.п.
[bookmark: _Toc64362645][bookmark: _Toc88906211]Обзор возможных аварийных ситуаций
Возможными причинами аварийных ситуаций в общем случае могут быть:
· случайные технические отказы элементов;
· техногенные аварии, природные катастрофы и стихийные бедствия в районе дислокации объекта;                                                                                                                                                                                     
· неумышленные ошибочные действия обслуживающего персонала;
· преднамеренные злоумышленные действия и воздействия средств поражения.
[bookmark: _Toc64362646][bookmark: _Toc88906212]     Природные факторы воздействия
Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.
         	Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.
         	К природным факторам относятся:
· землетрясения;
· ураганные ветры;
· повышенные атмосферные осадки.
         	Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория буровых работ не входит в зону риска по сейсмоактивности.
         Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, пренебрежимо мала.
Неблагоприятные метеоусловия. Исследуемая территория находится в зоне умеренно жарких, резко засушливых пустынных степей и имеет резкоконтинентальный аридный климат.  Многолетняя аридизация климата способствовала постепенному высыханию водных потоков и озер и активному развитию эоловых процессов. Континентальность и аридность климата находят выражение в резких амплитудах суточных, среднемесячных и среднегодовых t° воздуха и в малых количествах выпадающих здесь осадков. На формирование рельефа существенное влияние оказывают ветры.
[bookmark: _Toc64362647][bookmark: _Toc88906213]Антропогенные факторы воздействия
         	Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.
К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.
Возможные техногенные аварии при производстве буровых работ можно разделить на следующие категории:
· аварийные ситуации   с автотранспортной техникой;
· аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ);
· аварийные ситуации при проведении работ.
Аварийные ситуации с автотранспортной техникой
         	При проведении работ будет использоваться автотранспорт. Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и, как следствие, к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами.
         	Расчет возможного загрязнения почвенно-растительного покрова. Рассмотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка топлива с бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4м2. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,01 т/м. Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы, проводимые в различных научно-исследовательских институтах показывает, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов.
         	Из анализа данной ситуации установлено, что при небольших разливах ГСМ произойдет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.
Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций низкая.
         	Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях – утечке топлива возможно попадание горюче смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения. Ориентировочные расчеты просачивания нефтепродуктов показали, что загрязнения с поверхности попадут в водоносный горизонт в среднем в течение одного сезона, расчетная глубина просачивания нефти составит около 0,4 м.
         	Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.
         	Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала.
         	Аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ)
         	Аварии на временных хранилищах ГСМ являются следствием как природных факторов, так и антропогенных факторов. По характеру аварийные ситуации на временных хранилищах ГСМ близки к аварийным ситуациям с автотранспортной техникой, однако масштабы последствий больше. При быстром испарении возможны взрывы и пожары. Рассмотрим возможность возникновения такой ситуации:
· при аварийных взрывах к основным поражающим факторам относятся ударная волна, тепловая радиация и осколочное поле разрушаемых оболочек емкостей;
· поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»).
Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет механическое действие детонационной и воздушной ударной волны детонационного взрыва облака. Однако при образовании огненного шара серьезную опасность для людей представляет интенсивное тепловое воздействие. Определение радиуса огненного облака основано на аппроксимации данных обработки параметров прошлых аварий с учетом закона подобия при взрывах. Радиус распространения огненного облака определяются по формуле:
,
    где А – 30 м/т1/3 – константа; 
         Q – масса топлива, хранящегося на складе ГСМ;
        Q = 191,82 т;
Радиус распространения огненного облака составляет 173 м.
В результате возникновения пожара, огненное облако распространится на расстояние 173 м.
Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории. В дополнение к проектным решениям, считаем целесообразным отнесение операторской на расстояние 173 м от склада ГСМ.
         	Аварийные ситуации при проведении работ
         	При проведении работ возможны следующие аварийные ситуации, связанные с проведением работ:
         	Воздействие машин и оборудования. При проведении работ могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования, и причиняемыми неисправными шкивами, и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала.
            Воздействие электрического тока. Поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящемся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к воздушным линиям электропередачи, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительна. 
           Человеческий фактор. Анализ аварийности на крупных предприятиях показал, что в 39% случаев основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью операторов, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. В силу принятых решений по охране труда и техники безопасности, вероятность возникновения выше приведенной ситуации пренебрежимо мала.
[bookmark: _Toc64362648]Мероприятия по снижению экологического риска
Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварий возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.
Важную роль в обеспечении безопасности рабочего персонала, местного населения и охраны окружающей природной среды во время проведения работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками компании и подрядчиков. При проведении работ необходимо уделять внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучение персонала и проведение практических занятий.
         	Считаем, что принятые проектные решения достаточны для уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций.
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14 [bookmark: _Toc116465674]КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ И АВАРИНЫХ СИТУАЦИЯХ

[bookmark: _Toc517713350][bookmark: _Toc22111970][bookmark: _Toc39050819][bookmark: _Toc54196153][bookmark: _Toc71190029]При характеристике воздействия на окружающую среду основное внимание уделяется негативным последствиям, для оценки которых разработан ряд количественных характеристик, отражающих эти изменения. Наиболее приемлемым для решения задач оценки воздействия представляется использование трех основных показателей. Значимость антропогенных воздействий оцениваются по следующим параметрам:
· пространственный масштаб;
· временной масштаб;
· интенсивность.
Для компонентов природной среды методология определяет значимость каждого критерия, основанного на градации масштабов от 1 до 4 баллов. Каждый критерий разработан на основе практического опыта специалистов, полученном при выполнении аналогичных проектов и знании окружающей среды.
Пространственный масштаб воздействий определяется путем анализа технических решений, выполнении математического моделирования, или на основании экспертных оценок. Его градации представлены в таблице 13.1.

[bookmark: _Toc95396921][bookmark: _Toc202859964]Таблица 13.1- Градации пространственного масштаба воздействия
	Градиация
	Пространственные границы воздействия* (км2 или км)
	Балл

	Локальное воздейтсвие
	Площадь воздействия до 1 км2
	Воздействие на удалении до 100м от линейного объекта
	1

	Ограниченное воздействие
	Площадь воздействия до 10 км2
	Воздействие на удалении до 1км от линейного объекта
	2

	Местное (территориальное) воздействие
	Площадь воздействия до 10 до 100км2
	Воздействие на удалении от 1до 10км от линейного объекта
	3

	Региональное воздействие
	Площадь воздействия более 100 км2
	Воздействие на удалении более 10км от линейного объекта
	4



Временной масштаб воздействий на отдельные компоненты природной среды, определяется на основании технического анализа, аналитических (модельных) или экспертных оценок, его градации представлены в таблице 13.2.

[bookmark: _Toc95396922][bookmark: _Toc202859965]Таблица 13.2 - Градации временного масштаба воздействия
	Градация
	Временной масштаб воздействия*
	Балл

	Кратковременное воздействие 
	Воздействие наблюдается до 6 месяцев
	1

	Воздействие средней продолжительности
	Воздействие отмечаются в период от 6 месяцев до 1 года
	2

	Продолжительное воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 1 до 3 лет
	3

	Многолетнее (постоянное) воздействие
	Воздействия отмечаются в период от 3 лет и более 
	4


Величина интенсивности воздействия определяется на основе эколого-токсикологических критериев и экспертных оценок, а его градации представлены в таблице 13.3.

[bookmark: _Toc95396923][bookmark: _Toc202859966]Таблица 13.3- Градации интенсивности воздействия
	Градация
	Описание интенсивности воздействия
	Балл

	Незначительное воздействие
	Изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости
	1

	Слабое воздействие
	Изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается.
	2

	Умеренное воздействие
	Изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению
	3

	Сильное воздействие
	Изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям 
компонентов природной среды и/или экосистемы. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению (это утверждение не относится к атмосферному воздуху)
	4



Комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды проводится на основании предварительно определенных критериев воздействия (Таблица 13.1; Таблица 13.2; Таблица 13.3).
Значимость воздействия определяется исходя из величины интегральной оценки. В данной методике ОВОС приняты три категории значимости воздействия:
· незначительное;
· умеренное;
· значительное.
Категории (градации) значимости являются едиными для всех компонент природной среды и для различных воздействий. Такой подход обеспечивает сопоставимость оценок воздействия и прозрачность процесса ОВОС.
Соответствие величины интегральной оценки и категории значимости воздействия приведено в таблице 13.4.

[bookmark: _Toc95396924][bookmark: _Toc202859967]Таблица 13.4 - Градации значимости воздействий
	Категории воздействия, балл
	Интегральная оценка, балл
	Категория значимости

	Пространственный масштаб
	Временной масштаб
	Интенсивность воздействия
	
	баллы
	значимость

	Локальный
1
	Кратковременное
1
	Незначительное
1
	1
	1-8
	Воздействие низкой значимости

	Ограниченный
2
	Ср.продолжительность  2
	Слабое
2
	8
	9-27
	Воздействие средней значимости

	Местный
3
	Продолжительное
3
	Умеренное
3
	27
	28-64
	Воздействие высокой значимости

	Региональный
4
	Многолетнее
4
	Сильное
4
	64
	28-64
	Воздействие высокой значимости



13.1 [bookmark: _Toc91110287][bookmark: _Toc116465675]Предварительная оценка воздействия на подземные и поверхностные воды
Потенциальными источниками воздействия на геологическую среду и подземные воды при строительстве проектируемых объектов будут являться:
· механические нарушения поверхностного слоя транспортом и спецтехникой;
· возможные утечки топлива и масел от техники в местах скопления и заправки автотранспорта.
Воздействия на недра и связанные со строительством развития экзогенных геологических процессов не ожидается. Работы по подготовке и обустройству площадок будут связаны с воздействием, главным образом, на поверхностный слой земли, и будут распространяться по глубине: движение техники (проминание до 0.15 м), выемка грунта для установки фундаментов под навесы оборудования (до 1 м глубиной).
Воздействие на геологическую среду и подземные воды будет незначительным по интенсивности, так как не вызовет изменения в структуре недр, средней продолжительности по времени и локальным по масштабу.
[bookmark: _Toc517161951][bookmark: _Toc22055923][bookmark: _Toc47945490][bookmark: _Toc54196344][bookmark: _Toc72417916]
[bookmark: _Toc95396925][bookmark: _Toc202859968]Таблица 13.5- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды 
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Комплексная оценка воздействия

	
	
	
	
	Баллы
	Качественная
Оценка

	При строительстве
	Ограниченное (2)
	Кратковременное (1)
	Слабое (2)
	2
	Низкая

	При эксплуатации
	Ограниченное (2)
	Многолетнее (4)
	Умеренное (3)
	24
	Средняя


14.2 [bookmark: _Toc517162078][bookmark: _Toc517874723][bookmark: _Toc517875460][bookmark: _Toc22111971][bookmark: _Toc39050820][bookmark: _Toc54196154][bookmark: _Toc71190030][bookmark: _Toc91110288][bookmark: _Toc116465676]Факторы негативного воздействия на геологическую среду
При проведении работ могут возникнуть следующие негативные явления:
· проседание земной поверхности;
· нарушение гидродинамического режима вод;
· загрязнение и истощение подземных вод;
· снижение нефтеотдачи пласта.
	Возможные негативные воздействия на геологическую среду следующие:
[bookmark: _Toc517161952][bookmark: _Toc22055924]
[bookmark: _Toc47945491][bookmark: _Toc54196345][bookmark: _Toc72417917][bookmark: _Toc95396926][bookmark: _Toc202859969]Таблица 13.6- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Комплексная оценка воздействия

	
	
	
	
	Баллы
	Качественная
Оценка

	При строительстве
	Локальное (1)
	Кратковременное (1)
	Умеренное (3)
	3
	Низкая

	Пои эксплуатации
	Ограниченное (2)
	Многолетнее (4)
	Умеренное (3)
	24
	Средняя


14.3 [bookmark: _Toc517713352][bookmark: _Toc22111972][bookmark: _Toc39050821][bookmark: _Toc54196155][bookmark: _Toc71190031][bookmark: _Toc91110289][bookmark: _Toc116465677]Предварительная оценка воздействия на растительно-почвенный покров
[bookmark: _Toc517161953]Строительство объектов вызовет некоторые негативные изменения экологического состояния почв, снижение ресурсного потенциала земель. Строительство неизбежно будет сопровождаться механическим нарушением почв и их образованием отходов. Образуемый объем отходов не изменит антропогенную нагрузку на окружающую среду при выполнении всех предусмотренных проектом мероприятий. Воздействие на почвенно-растительный покров при строительстве оценивается как умеренное, локальное и средней продолжительности.
Величины механических нарушений почвенного покрова, с вводом объектов в эксплуатацию, резко снизятся, и будут характеризоваться небольшими по объему нарушениями почв при ведении ремонтных работ.
На территории, не подверженной механическому воздействию, будет происходить почвенный гомеостаз – возвращение почв в исходное (природное) состояние.
Величину негативного воздействия на почвенно-растительный покров при эксплуатации можно оценить, как незначительную, при этом пространственный масштаб (область воздействия) будет соответствовать локальному, а продолжительность воздействия – многолетняя.
[bookmark: _Toc22055925][bookmark: _Toc47945492][bookmark: _Toc54196346][bookmark: _Toc72417918]
[bookmark: _Toc95396927][bookmark: _Toc202859970]Таблица 13.7- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Комплексная оценка
Воздействия

	
	
	
	
	баллы
	качественная
оценка

	почвенный покров 

	При строительстве
	Локальное (1)
	Кратковременное (1)
	Умеренное (3)
	3
	низкая

	Пои эксплуатации
	Ограниченное (2)
	Многолетнее (4)
	Слабое (2)
	16
	средняя

	растительность

	При строительстве
	локальное (1)
	кратковременное (1)
	умеренное (3)
	3
	низкая

	Пои эксплуатации
	Ограниченное (2)
	Многолетнее (4)
	Слабое (2)
	16
	средняя



14.4 [bookmark: _Toc517874725][bookmark: _Toc517875462][bookmark: _Toc22111973][bookmark: _Toc39050822][bookmark: _Toc54196156][bookmark: _Toc71190032][bookmark: _Toc91110290][bookmark: _Toc116465678]Факторы воздействия на животный мир
	Ожидается, что строительство и эксплуатация объектов приведут к незначительному изменению в соотношении численности фоновых видов грызунов и мелких млекопитающих, так как проектируемый объект находится вблизи существующей автотрассы.
	Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитание при проведении работ по строительству, складировании производственно-бытовых отходов необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнёзд, нор и избегать их уничтожения или разрушения. Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. Важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т. п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.
[bookmark: _Toc517161954]
[bookmark: _Toc95396928][bookmark: _Toc202859971][bookmark: _Toc22055926][bookmark: _Toc47945493][bookmark: _Toc54196347][bookmark: _Toc72417919]Таблица 13.8- Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир 
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсив-ность
	Комплексная оценка
Воздействия

	
	
	
	
	баллы
	качественная
оценка

	При строительстве
	локальное (1)
	кратковременное (1)
	умеренное (3)
	3
	низкая

	Пои эксплуатации
	Ограниченное (2)
	Многолетнее (4)
	Слабое (2)
	16
	средняя


14.5 [bookmark: _Toc517713357][bookmark: _Toc22111976][bookmark: _Toc39050825][bookmark: _Toc54196159][bookmark: _Toc71190035][bookmark: _Toc91110291][bookmark: _Toc116465679]Оценка воздействия на социально-экономическую сферу
Исследуемая территория административно находится в Атыраской области. Проводимые работы способствуют:
· Организации современной инфраструктуры;
· Поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.
	Воздействие реализации проекта на отдельные компоненты социально-экономической сферы сведены в таблицу 13.9.
[bookmark: _Toc22055927][bookmark: _Toc47945494][bookmark: _Toc54196348][bookmark: _Toc72417920]
[bookmark: _Toc95396929][bookmark: _Toc202859972]Таблица 13.9– Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу
	Категории воздействия, балл
	Интегральная  оценка, балл
	Категории значимости

	Пространственный  масштаб
	Временной  масштаб
	Интенсивность воздействия
	
	Баллы
	Значимость (положительная)

	Нулевой
0
	Нулевой
0
	Нулевая
0
	0
	
	Незначительная

	Точечный
1
	Кратковременный
1
	Незначительная
1
	1
	от +1 до +5
	Низкая

	Локальный
2
	Средней продолжительный
2
	Слабая
2
	6
	от +6 до +10
	Средняя

	Местный
3
	Долговременный
3
	Умеренная
3
	9
	от +6 до +10
	Средняя

	Региональный
4
	Продолжительный
4
	Значительная
4
	12
	от +11 до +15
	Высокая

	Национальный
5
	Постоянный
5
	Сильная
5
	15
	от +11 до +15
	Высокая



По итогам определения интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу можно сказать, что намечаемая деятельность влечет за собой дополнительную платежку на налог и открытия новых рабочих мест. Значимость – «высокая».

[bookmark: _Toc202859973][bookmark: _Toc517161956][bookmark: _Toc47945495][bookmark: _Toc54196349][bookmark: _Toc72417921][bookmark: _Toc95396930]Таблица 13.10 - Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве 
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Комплексная оценка
Воздействия

	
	
	
	
	баллы
	качественная
оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	При проведении планируемых работ
	Региональный
4
	Продолжительный
4
	Значительная
4
	+12
	Высокая


Ведение работ на этой территории способствует:
· поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.
· созданию дополнительных рабочих мест.
14.6 [bookmark: _Toc517713358][bookmark: _Toc22111977][bookmark: _Toc39050826][bookmark: _Toc54196160][bookmark: _Toc71190036][bookmark: _Toc91110292][bookmark: _Toc116465680]Состояние здоровья населения
Воздействие на здоровье работающего персонала мало, так как предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ниже нормативных требований к рабочей зоне. Из анализа технологических проектных решений установлено, что уровень производства высокий и созданы условия для значительного облегчения труда и оздоровления производственной среды на рабочих местах. Воздействие на другие близлежащие жилые массивы отсутствуют.
Характер воздействия. Воздействие носит локальный характер. По длительности воздействия – временное.
Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется как минимальный.
Природоохранные мероприятия. Проектом предусмотрена организация системы управления безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды (СУБОЗОС).
14.7 [bookmark: _Toc517713360][bookmark: _Toc22111979][bookmark: _Toc39050828][bookmark: _Toc54196162][bookmark: _Toc71190038][bookmark: _Toc91110293][bookmark: _Toc116465681]Охрана памятников истории и культуры
	Территория данного региона в силу определенных физико-географических и исторических условий является местом сохранения значительного количества весьма интересных архитектурных и археологических памятников. Глубокое изучение этого удивительного наследия ведется и несомненно, что в настоящее время наука стоит у порога еще одной, во многом загадочной цивилизации, строителями которой были конные кочевники азиатских степей и пустынь. Роль этой цивилизации, несомненно, выходит за границы рассматриваемого региона, который, однако, имеет совершенно своеобразный облик сохранившихся памятников, особенно последних столетий.
	Состояние памятников в основном неудовлетворительное, разрушения происходит из-за естественного старения материала, воздействия атмосферных осадков, влияния техногенной деятельности.
	Памятники истории и культуры охраняются государством. Ответственность за их содержание возлагается на местные организации, учреждения и хозяйства, в ведении или на территории, которых они находятся.
Характер воздействия. Ввиду отдаленности района проведения работы от памятников истории и культуры непосредственное воздействие отсутствует.
Уровень воздействия.  Уровень воздействия характеризуется как минимальный. 	
Природоохранные мероприятия. Не предусматриваются.

[bookmark: _Hlk117676953][bookmark: _Toc64362657][bookmark: _Toc89452065][bookmark: _Toc89693272]
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Источник загрязнения: 0002
Источник выделения: 0002 01, Компрессор передвижной с ДВС
Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 
Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.07495
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 8
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 647.5
Температура отработавших газов Tог , K, 723
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно
1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 647.5 * 8 = 0.0451696    (А.3)
Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;
Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.0451696 / 0.359066265 = 0.125797393    (А.4)
2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов
Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	7.2
	10.3
	3.6
	0.7
	1.1
	0.15
	1.3E-5



Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	30
	43
	15
	3
	4.5
	0.6
	5.5E-5



Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 

Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек
без
очистки
	т/год
без
очистки
	%
очистки

	г/сек
c
очисткой
	т/год
c
очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.01831
	0.00786
	0
	0.01831
	0.00786

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.00298
	0.00128
	0
	0.00298
	0.00128

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.00156
	0.00069
	0
	0.00156
	0.00069

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.002444
	0.00103

	0
	0.002444
	0.00103


	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.016
	0.00686
	0
	0.016
	0.00686

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0.000000029
	0.000000013
	0
	0.000000029
	0.000000013

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00033
	0.00014
	0
	0.00033
	0.00014

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.008
	0.00343
	0
	0.008
	0.00343
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Источник загрязнения: 0004
Источник выделения: 0004 01, Дизельная электростанция

Исходные данные:
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 
Расход топлива стационарной дизельной установки за год Bгод , т, 0.00013
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт, 4
Удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя bэ , г/кВт*ч, 1295
Температура отработавших газов Tог , K, 723
Используемая природоохранная технология: процент очистки указан самостоятельно

1.Оценка расхода и температуры отработавших газов
Расход отработавших газов Gог , кг/с:
Gог = 8.72 * 10-6 * bэ * Pэ = 8.72 * 10-6 * 1295 * 4 = 0.0451696    (А.3)

Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3:
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 723 / 273) = 0.359066265    (А.5)
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 гр.C, кг/м3;

Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с:
Qог = Gог / ог = 0.0451696 / 0.359066265 = 0.125797393    (А.4)

2.Расчет максимального из разовых и валового выбросов

Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	7.2
	10.3
	3.6
	0.7
	1.1
	0.15
	1.3E-5




Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта
	Группа
	CO
	NOx
	CH
	C
	SO2
	CH2O
	БП

	A
	30
	43
	15
	3
	4.5
	0.6
	5.5E-5




Расчет максимального из разовых выброса Mi , г/с:
Mi = eмi * Pэ / 3600    (1)
Расчет валового выброса Wi , т/год:
Wi = qэi * Bгод / 1000    (2)

Коэффициенты трансформации приняты на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.8 - для NO2 и 0.13 - для NO 






Итого выбросы по веществам:
	Код


	Примесь


	г/сек
без
очистки
	т/год
без
очистки
	%
очистки

	г/сек
c
очисткой
	т/год
c
очисткой

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0091555

	0,0002446

	0
	0.009155556
	0,0002446


	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0014878

	0,0000397

	0
	0,0014878

	0,0000397


	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0007778

	0,0000213

	0
	0,0007778

	0.00000039

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0012222

	0,0000320

	0
	0.0012222
	0,0000320


	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.008
	0,0002133

	0
	0.008
	0,0002133


	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0,000000014

	3.91E-10
	0
	0.000000014
	3.91E-10

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0001667

	0,0000043

	0
	0,0001667

	0,0000043


	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.004
	0,0001067

	0
	0.004
	0,0001067
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Источник загрязнения: 6005
Источник выделения: 6005 01, Покрасочный пост

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.024962
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Грунтовка ГФ-021

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 45

Примесь: 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 100
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.024962 · 45 · 100 · 100 · 10-6 = 0.0112329
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 45 · 100 · 100 / (3.6 · 106) = 0.25

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.024962 · (100-45) · 30 · 10-4 = 0.00411873
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-45) · 30 / (3.6 · 104) = 0.09166666667

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.0112329

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.09166666667
	0.00411873






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.0043602
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Растворитель Р-4

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 100

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0043602 · 100 · 26 · 100 · 10-6 = 0.001133652
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.14444444444

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0043602 · 100 · 12 · 100 · 10-6 = 0.000523224
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.06666666667

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.0043602 · 100 · 62 · 100 · 10-6 = 0.002703324
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 100 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.34444444444

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.0112329

	0621
	Метилбензол (349)
	0.34444444444
	0.002703324

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.06666666667
	0.000523224

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.14444444444
	0.001133652

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.09166666667
	0.00411873






Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технологический процесс: окраска и сушка
Фактический годовой расход ЛКМ, тонн, MS = 0.3112626
Максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы оборудования, кг, MS1 = 2

Марка ЛКМ: Эмаль ХВ-124

Способ окраски: Пневматический

Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ (табл. 2), %, F2 = 27

Примесь: 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 26
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.3112626 · 27 · 26 · 100 · 10-6 = 0.02185063452
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 26 · 100 / (3.6 · 106) = 0.039

Примесь: 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 12
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.3112626 · 27 · 12 · 100 · 10-6 = 0.01008490824
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 12 · 100 / (3.6 · 106) = 0.018

Примесь: 0621 Метилбензол (349)

Доля вещества в летучей части ЛКМ (табл. 2), %, FPI = 62
Доля растворителя, при окраске и сушке
для данного способа окраски (табл. 3), %, DP = 100
Валовый выброс ЗВ (3-4), т/год, _M_ = MS · F2 · FPI · DP · 10-6 = 0.3112626 · 27 · 62 · 100 · 10-6 = 0.05210535924
Максимальный из разовых выброс ЗВ (5-6), г/с, _G_ = MS1 · F2 · FPI · DP / (3.6 · 106) = 2 · 27 · 62 · 100 / (3.6 · 106) = 0.093

Расчет выбросов окрасочного аэрозоля:

Примесь: 2902 Взвешенные частицы (116)

Доля аэрозоля при окраске, для данного способа окраски (табл. 3), %, DK = 30
Валовый выброс ЗВ (1), т/год, _M_ = KOC · MS · (100-F2) · DK · 10-4 = 1 · 0.3112626 · (100-27) · 30 · 10-4 = 0.0681665094
Максимальный из разовых выброс ЗВ (2), г/с, _G_ = KOC · MS1 · (100-F2) · DK / (3.6 · 104) = 1 · 2 · (100-27) · 30 / (3.6 · 104) = 0.12166666667

Итоговая таблица выбросов
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0.25
	0.0112329

	0621
	Метилбензол (349)
	0.34444444444
	0.05480868324

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0.06666666667
	0.01060813224

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0.14444444444
	0.02298428652

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0.12166666667
	0.0722852394




Источник загрязнения: 6006
Источник выделения: 6006 01, Сварочный пост

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
при сварочных работах (по величинам удельных
выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2005

Коэффициент трансформации оксидов азота в NO2, KNO2 = 0.8
Коэффициент трансформации оксидов азота в NO, KNO = 0.13
Степень очистки, доли ед.,  = 0

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): АНО-4
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 14.5611
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 17.8
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 15.73
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 15.73 · 14.5611 / 106 · (1-0) = 0.000229
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 15.73 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.00874

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.66
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.66 · 14.5611 / 106 · (1-0) = 0.00002417
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.66 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.000922

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.41
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.41 · 14.5611 / 106 · (1-0) = 0.00000597
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.41 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.000228
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 15.036554
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.31
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 10.69
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 10.69 · 15.036554 / 106 · (1-0) = 0.0001607
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 10.69 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.00594

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.92
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.92 · 15.036554 / 106 · (1-0) = 0.00001383
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.92 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.000511

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.4
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.4 · 15.036554 / 106 · (1-0) = 0.00002105
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.4 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.000778

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 3.3
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 3.3 · 15.036554 / 106 · (1-0) = 0.0000496
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 3.3 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.001833
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.75
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.75 · 15.036554 / 106 · (1-0) = 0.00001128
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.75 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.000417

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.5

С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K· BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 1.5 · 15.036554 / 106 · (1-0) = 0.00001804
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 1.5 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.000667

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K· BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 1.5 · 15.036554 / 106 · (1-0) = 0.00000293
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 1.5 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.0001083

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 15.036554 / 106 · (1-0) = 0.0002
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.00739
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами
Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год, BГОД = 79.468032
Фактический максимальный расход сварочных материалов,
с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BЧАС = 2

Удельное выделение сварочного аэрозоля,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 16.99
в том числе:

Примесь: 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.9
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.9 · 79.468032 / 106 · (1-0) = 0.001105
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.9 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.00772

Примесь: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1.09
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1.09 · 79.468032 / 106 · (1-0) = 0.0000866
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1.09 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.000606

Примесь: 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1 · 79.468032 / 106 · (1-0) = 0.0000795
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.000556

Примесь: 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 1
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 1 · 79.468032 / 106 · (1-0) = 0.0000795
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 1 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.000556
-----------------------------
Газы:

Примесь: 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 0.93
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 0.93 · 79.468032 / 106 · (1-0) = 0.0000739
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.93 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.000517

Расчет выбросов оксидов азота:

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 2.7

С учетом трансформации оксидов азота получаем:
Степень очистки, доли ед.,  = 0

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO2 · K· BГОД / 106 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 79.468032 / 106 · (1-0) = 0.0001717
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO2 · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.8 · 2.7 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.0012

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = KNO · K· BГОД / 106 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 79.468032 / 106 · (1-0) = 0.0000279
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = KNO · K· BЧАС / 3600 · (1-) = 0.13 · 2.7 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.000195

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Удельное выделение загрязняющих веществ,
г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3), K= 13.3
Степень очистки, доли ед.,  = 0
Валовый выброс, т/год (5.1), MГОД = K· BГОД / 106 · (1-) = 13.3 · 79.468032 / 106 · (1-0) = 0.001057
Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2), MСЕК = K· BЧАС / 3600 · (1-) = 13.3 · 2 / 3600 · (1-0) = 0.00739

ИТОГО:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0.00874
	0.0014947

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0.000922
	0.0001246

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.0012
	0.00018974

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.000195
	0.00003083

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.00739
	0.001257

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0.000517
	0.00008518

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0.001833
	0.0001291

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0.000778
	0.00010652
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[bookmark: _Toc116465688]Приложение 2 Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства

	Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Объем смеси,                м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	Площадка 1

	001
	 
	Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем
	1

	

	Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем
	0001
	2
	 
	 
	 
	 
	422
	54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00026
	 
	0,0001649
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00004
	 
	0,0000254
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00007
	 
	0,0000444
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,02403
	 
	0,0152367
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,00264
	 
	0,0016739
	2027

	001
	 
	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания
	1


	


	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания
	0002
	2
	 
	 
	 
	 
	1425
	-318
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,01831
	 
	0,00786
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00298
	 
	0,00128
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00156
	 
	0,00069
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00244
	 
	0,00103
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,016
	 
	0,00686
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	2,90E-08
	 
	1,30E-08
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,00033
	 
	0,00014
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,008
	 
	0,00343
	2027

	001
	 
	Битумный котел
	1
	 
	Битумный котел
	0003
	2
	 
	 
	 
	 
	1859
	-1148
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,01296
	 
	0,00006
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00211
	 
	0,00001
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00463
	 
	0,00002
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,01389
	 
	0,00006
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,06481
	 
	0,00028
	2027

	001
	 
	Дизельная электростанция
	1
	
	Дизельная электростанция
	0004
	2
	 
	 
	 
	 
	1388
	599
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0091555
	 
	0,0002446
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0014878
	 
	0,0000397
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0007778
	 
	0,0000213
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0012222
	 
	0,000032
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,008
	 
	0,0002133
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1,40E-08
	 
	9,31E-10
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0001667
	 
	0,0000043
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,004
	 
	0,0001067
	2027

	001
	 
	Планировка грунта
	1
	 
	Планировка грунта
	6001
	2
	 
	 
	 
	 
	2739
	-1784
	151
	202
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,119674
	 
	1,54786
	2027

	001
	 
	Гудронатор ручной
	1
	 
	Гудронатор ручной
	6002
	2
	 
	 
	 
	 
	927
	-620
	235
	165
	 
	 
	 
	 
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2,1612274
	 
	0,38303
	2027

	001
	 
	Выемка-погрузка грунта
	1
	
	Выемка-погрузка грунта
	6003
	2
	 
	 
	 
	 
	694
	-1426
	271
	359
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,2624195
	 
	0,9692538
	2027

	001
	 
	Выбросы при уплотнении грунта катками
	1
	
	Выбросы при уплотнении грунта катками
	6004
	2
	 
	 
	 
	 
	2206
	-2877
	180
	233
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,00105
	 
	0,03459
	2027

	001
	 
	Покрасочный пост
	1
	 
	Покрасочный пост
	6005
	2
	 
	 
	 
	 
	-526
	-157
	198
	186
	 
	 
	 
	 
	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,25
	 
	0,0112329
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0621
	Метилбензол (349)
	0,3444444
	 
	0,05480868
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,0666667
	 
	0,01060813
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,1444444
	 
	0,02298429
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,1216667
	 
	0,07228524
	2027

	001
	 
	Сварочный пост
	1
	 
	Сварочный пост
	6006
	2
	 
	 
	 
	 
	397
	784
	223
	173
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,00874
	 
	0,0014947
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000922
	 
	0,0001246
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0012
	 
	0,00018974
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,000195
	 
	0,00003083
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00739
	 
	0,001257
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000517
	 
	0,00008518
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,001833
	 
	0,0001291
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000778
	 
	0,00010652
	2027

	001
	 
	Разгрузка пыляющих материалов
	1

	

	Разгрузка пыляющих материалов
	6007
	2
	 
	 
	 
	 
	2489
	346
	212
	195
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,98
	 
	0,16556
	2027

	001
	 
	Транспортировка пыляющих материалов
	1
	
	Транспортировка пыляющих материалов
	6008
	2
	 
	 
	 
	 
	3041
	-457
	166
	233
	 
	 
	 
	 
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,00884
	 
	0,0037705
	2027
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[bookmark: _Toc116465689]Приложение 3 Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ
	Hаименование производства, номер цеха, участка и т.п.
	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры
	Номер источника выделения 
	Наименование источника выделения загрязняющих веществ
	Наимено-вание выпускае-мой продукции
	Время работы источника выделения, час
	Наименование загрязняющего вещества
	Код вред-ного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)
	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	в сутки
	за год
	
	
	

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка 1

	(001) Основное
	0001
	0001 01
	Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем
	 
	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (4)
	0,0001649

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (6)
	0,0000254

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (516)
	0,0000444

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (584)
	0,0152367

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (10)
	0,0016739

	
	0002
	0002 01
	Компрессор передвижной с двигателем внутреннего сгорания
	 
	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (4)
	0,00786

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (6)
	0,00128

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (583)
	0,00069

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (516)
	0,00103

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (584)
	0,00686

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0703 (54)
	1,3000000E-08

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1325 (609)
	0,00014

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (10)
	0,00343

	
	0003
	0003 01
	Битумный котел
	 
	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (4)
	0,00006

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (6)
	0,00001

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (583)
	0,00002

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (516)
	0,00006

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (584)
	0,00028

	
	0004
	0004 01
	Дизельная электростанция
	 
	 
	 
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (4)
	0,0002446

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (6)
	0,0000397

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0328 (583)
	0,0000213

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0330 (516)
	0,000032

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (584)
	0,0002133

	
	
	
	
	
	
	
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	0703 (54)
	9,3100000E-10

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	1325 (609)
	0,0000043

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (10)
	0,0001067

	
	6001
	6001 01
	Планировка грунта
	 
	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	1,54786

	
	6002
	6002 01
	Гудронатор ручной
	 
	 
	 
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2754 (10)
	0,38303

	
	6003
	6003 01
	Выемка-погрузка грунта
	 
	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,9692538

	
	6004
	6004 01
	Выбросы при уплотнении грунта катками
	 
	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,03459

	
	6005
	6005 01
	Покрасочный пост
	 
	 
	 
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0616 (203)
	0,0112329

	
	
	
	
	
	
	
	Метилбензол (349)
	0621 (349)
	0,05480868324

	
	
	
	
	
	
	
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	1210 (110)
	0,01060813224

	
	
	
	
	
	
	
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	1401 (470)
	0,02298428652

	
	
	
	
	
	
	
	Взвешенные частицы (116)
	2902 (116)
	0,0722852394

	
	6006
	6006 01
	Сварочный пост
	 
	 
	 
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0123 (274)
	0,0014947

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0143 (327)
	0,0001246

	
	
	
	
	
	
	
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0301 (4)
	0,00018974

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0304 (6)
	0,00003083

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0337 (584)
	0,001257

	
	
	
	
	
	
	
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0342 (617)
	0,00008518

	
	
	
	
	
	
	
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0344 (615)
	0,0001291

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	2908 (494)
	0,00010652

	
	6007
	6007 01
	Разгрузка пыляющих материалов
	 
	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,16556

	
	6008
	6008 01
	Транспортировка пыляющих материалов
	 
	 
	 
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2909 (495*)
	0,0037705

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).
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[bookmark: _Toc91110297][bookmark: _Toc116465690]Приложение 4 Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха
	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры
	Параметры источника загряз-нения атмосферы
	Параметры  газовоздушной смеси на выходе c источника загрязнения атмосферы
	Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)
	Наименование загрязняющего вещества
	Количество  загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	
	
	
	
	
	

	
	Высота, м
	Диаметр, размер сечения устья, м
	Скорость, м/с
	Объемный расход, м3/с
	Температура, C
	
	
	Максимальное, г/с
	Суммарное,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Основное

	0001
	2
	 
	 
	 
	 
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00026
	0,0001649

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00004
	0,0000254

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00007
	0,0000444

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,02403
	0,0152367

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,00264
	0,0016739

	0002
	2
	 
	 
	 
	 
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,01831
	0,00786

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00298
	0,00128

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00156
	0,00069

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,00244
	0,00103

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,016
	0,00686

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	2,9000000E-08
	1,3000000E-08

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,00033
	0,00014

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,008
	0,00343

	0003
	2
	 
	 
	 
	 
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,01296
	0,00006

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00211
	0,00001

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00463
	0,00002

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,01389
	0,00006

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,06481
	0,00028

	0004
	2
	 
	 
	 
	 
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0091555
	0,0002446

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0014878
	0,0000397

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0007778
	0,0000213

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0012222
	0,000032

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,008
	0,0002133

	
	
	
	
	
	
	0703 (54)
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1,4000000E-08
	9,3100000E-10

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0001667
	0,0000043

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,004
	0,0001067

	6001
	2
	 
	 
	 
	 
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,119674
	1,54786

	6002
	2
	 
	 
	 
	 
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2,16122735
	0,38303

	6003
	2
	 
	 
	 
	 
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,2624195
	0,9692538

	6004
	2
	 
	 
	 
	 
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,00105
	0,03459

	6005
	2
	 
	 
	 
	 
	0616 (203)
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,25
	0,0112329

	
	
	
	
	
	
	0621 (349)
	Метилбензол (349)
	0,34444444444
	0,05480868324

	
	
	
	
	
	
	1210 (110)
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,06666666667
	0,01060813224

	
	
	
	
	
	
	1401 (470)
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,14444444444
	0,02298428652

	
	
	
	
	
	
	2902 (116)
	Взвешенные частицы (116)
	0,12166666667
	0,0722852394

	6006
	2
	 
	 
	 
	 
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,00874
	0,0014947

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,000922
	0,0001246

	
	
	
	
	
	
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0012
	0,00018974

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,000195
	0,00003083

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,00739
	0,001257

	
	
	
	
	
	
	0342 (617)
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,000517
	0,00008518

	
	
	
	
	
	
	0344 (615)
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,001833
	0,0001291

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,000778
	0,00010652

	6007
	2
	 
	 
	 
	 
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,98
	0,16556

	6008
	2
	 
	 
	 
	 
	2909 (495*)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	0,00884
	0,0037705

	Примечание: В графе 7 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).






[bookmark: _Toc91110298][bookmark: _Toc116465691][bookmark: _Toc91110299]Приложение 5 Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
	Номер источника выделения
	Наименование  и тип пылегазоулавливающего оборудования
	КПД аппаратов, %
	Код ЗВ,  по которому проис-ходит очистка
	Коэффициент обеспеченности  K(1),%

	
	
	Проект-ный
	Факти-ческий
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!


Примечание: Так как работа является кратковременной и во время строительства планируется незначительные земляные работы нет необходимости установки пылегазоочистных оборудований.  


[bookmark: _Toc116465692]Приложение 6 Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год
	Код заг-рязняю-щего вещест-ва
	Н а и м е н о в а н и е
загрязняющего
вещества
	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего выброшено в атмосферу

	
	
	
	выбрасы-вается  без очистки
	поступает на очистку
	выброшено в атмосферу
	уловлено и обезврежено
	

	
	
	
	
	
	
	фактически
	из них утилизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	3,31892842533
	3,31892842533
	0
	0
	0
	0
	3,31892842533

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Т в е р д ы е:
	2,79590577333
	2,79590577333
	0
	0
	0
	0
	2,79590577333

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,0014947
	0,0014947
	0
	0
	0
	0
	0,0014947

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,0001246
	0,0001246
	0
	0
	0
	0
	0,0001246

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0007313
	0,0007313
	0
	0
	0
	0
	0,0007313

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	0,0001291
	0,0001291
	0
	0
	0
	0
	0,0001291

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	1,3931000E-08
	1,3931000E-08
	0
	0
	0
	0
	1,3931000E-08

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	0,0722852394
	0,0722852394
	0
	0
	0
	0
	0,0722852394

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00010652
	0,00010652
	0
	0
	0
	0
	0,00010652

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	2,7210343
	2,7210343
	0
	0
	0
	0
	2,7210343

	Г а з о о б р а з н ы е  и  ж и д к и е:
	0,523022652
	0,523022652
	0
	0
	0
	0
	0,523022652

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,00851924
	0,00851924
	0
	0
	0
	0
	0,00851924

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,00138593
	0,00138593
	0
	0
	0
	0
	0,00138593

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0011664
	0,0011664
	0
	0
	0
	0
	0,0011664

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,023847
	0,023847
	0
	0
	0
	0
	0,023847

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	0,00008518
	0,00008518
	0
	0
	0
	0
	0,00008518

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	0,0112329
	0,0112329
	0
	0
	0
	0
	0,0112329

	0621
	Метилбензол (349)
	0,05480868324
	0,05480868324
	0
	0
	0
	0
	0,05480868324

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	0,01060813224
	0,01060813224
	0
	0
	0
	0
	0,01060813224

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0001443
	0,0001443
	0
	0
	0
	0
	0,0001443

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,02298428652
	0,02298428652
	0
	0
	0
	0
	0,02298428652

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,3882406
	0,3882406
	0
	0
	0
	0
	0,3882406
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[bookmark: _Toc91110302][bookmark: _Toc116465693][bookmark: _Toc91110303]Приложение 7 Перечень источников залповых выбросов
	Наименование производств (цехов) и источников выбросов
	Наименование вещества
	Выбросы веществ, г/с
	Периодичность, раз/год
	Продолжительность выброса, час, мин.
	Годовая величина залповых выбросов,

	
	
	по регламенту
	залповый выброс
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
Залповые выбросы отсутствуют!
  


[bookmark: _Toc91110304][bookmark: _Toc116465694][bookmark: _Toc91110305]Приложение 8 Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения
	Код вещества/группы суммации
	Наименование вещества
	Расчетная максимальная  приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3
	Координаты точек с максимальной приземной конц.
	Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию
	Принадлежность источника (производство, цех, участок)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	в жилой зоне
	В пределах зоны воздействия
	в жилой зоне X/Y
	В пределах зоны воздейст- вия X/Y
	N ист.
	% вклада
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	ЖЗ
	Область воздействия
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Существующее положение (2027 год.)
	

	З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а :
	

	На территории производственных объектов, в которой планируется строительство отсутствует жилая зона 
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[bookmark: _Toc91110306]
[bookmark: _Toc116465695]Приложение 9 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,00874
	0,0014947
	0,0373675

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,000922
	0,0001246
	0,1246

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,0418855
	0,00851924
	0,212981

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,0068128
	0,00138593
	0,02309883

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,0069678
	0,0007313
	0,014626

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,0176222
	0,0011664
	0,023328

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	0,12023
	0,023847
	0,007949

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,000517
	0,00008518
	0,017036

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,001833
	0,0001291
	0,00430333

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,25
	0,0112329
	0,0561645

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,34444444444
	0,05480855924
	0,0913476

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	4,3000000E-08
	1,3931000E-08
	0,013931

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,06666666667
	0,01060810824
	0,10608108

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,0004967
	0,0001443
	0,01443

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,14444444444
	0,02298423452
	0,06566924

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	2,17586735
	0,3882406
	0,3882406

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,12166666667
	0,0722852394
	0,4819016

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,000778
	0,00010652
	0,0010652

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	1,3719835
	2,7210343
	18,1402287

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	4,681878115
	3,318928425
	19,8243498

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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[bookmark: _Toc91110308][bookmark: _Toc116465696][bookmark: _Toc91110309]Приложение 10 Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города
	Hаименование характеристик
	Величина

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1

	Средняя максимальная температура наружного воздуха самого жаркого месяца (июль) 0 С
	+ 35,7

	Средняя минимальная температура наружного воздуха самого холодного месяца (январь) 0 С
	-9,6

	Среднегодовая роза ветров, %                
	

	С                                           
	14

	СВ                                          
	11

	В                                           
	14

	ЮВ                                          
	13

	Ю                                           
	12

	ЮЗ                                          
	11

	З                                           
	14

	СЗ                                          
	11

	Среднегодовая скорость ветра, м/с           
	4,1

	Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с     
	12


[bookmark: _Toc91110310][bookmark: _Toc116465697][bookmark: _Toc91110311]Приложение 11 Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ
		

График работы источника
	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)
	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий 
	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов
	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов

	
	
	
	
	 
	Координаты на карте-схеме
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения
	Степень эффективности  мероприятий,  %

	
	
	
	
	Номер на карте-схеме  объекта (города)
	точечного источника, центра группы источ-   ников или одного    конца линейного       источника         
	второго конца линейного источника
	высота, м
	диаметр источника  выбросов, м
	скорость, м/с
	объем,  м3/c
	температура, 0С
	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с
	мощность выбросов после мероприятий, г/с
	

	
	
	
	
	
	X1/Y1
	X2/Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Разработка мероприятий для периодов НМУ не требуется.
При строительстве выбросы ЗВ не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду временного локального характера воздействия, так как максимальные концентрации загрязняющих веществ сосредоточены только на отведенной площадке на время строительных работ.



[bookmark: _Toc91110312][bookmark: _Toc116465698][bookmark: _Toc91110313]Приложение 12 План технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов (допустимых сбросов)
	Наименование мероприятий
	Наименование вещества
	Номер источника выброса на карте-схеме объекта
	Значение выбросов
	Срок выполнения мероприятий
	Затраты на реализацию мероприятий

	
	
	
	до реализации мероприятий
	после реализации мероприятий
	
	

	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	начало
	окончание
	капиталовложения
	Основная деятельность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Разработка мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ.
При строительстве выбросы ЗВ не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду временного локального характера воздействия, так как максимальные концентрации загрязняющих веществ сосредоточены только на отведенной площадке на время строительных работ.
































[bookmark: _Toc195597138]Приложение 13 Санитарно-эпидемиологическое заключение
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Мощность Р, кВт 10

Время работы, час/год   176,131

Наименование 

загрязняющих веществ

Удельный выброс 

загрязняющих веществ, г/км

М, г/сек П, т/год

Оксиды азота 0,23 0,00032 0,0002029

в том числе: 

NO

2

0,00026 0,0001649

NO 0,00004 0,0000254

Сернистый ангидрид 0,05 0,00007 0,0000444

Оксид углерода 17,3 0,02403 0,0152367

Углеводороды 1,90 0,00264 0,0016739

0,0270400 0,0171453

Расчет проведен согласно "Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом)"

Примечание:Внастоящеевремяотсутствуетметодикарасчетавыбросоввредныхвеществот

бензиновых электростанций. В связи с этим, до выхода соответствующей методики

рекомендуетсявыполнятьрасчетвыбросовотбензиновойэлектростанциимощностью4-10кВт

по«Методикепроведенияинвентаризациивыбросовзагрязняющихвеществватмосферу

автотранспортных предприятий (расчетным методом)», принимая за выброс от такой

электростанции-0,25отвеличинывыбросалегковогокарбюраторногоавтомобилясобъемом

двигателя до 1,2 л при движении по территории со скоростью 5 км/час.

Коэффициентытрансформациивобщемслучаепринимаютсянауровнемаксимальной

установленной трансформации, т.е. 0,8 - для NO

2

 и 0,13 - для NO от NO

x

.

Источник № 0001 Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем

Исходные данные:

Расчет:176,13106565
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Наименование, формула Обозначение

Единица 

измерения

Количество

Время работы Т час/год 1,20

Диаметр трубы  d м 0,10

Высота трубы H м 2,50

Температура (раб) t

°

 C

230

Удельный вес дизельного топлива r

т/м

3

0,84

Расход топлива  В т/год 0,02

кг/час 19,60

Сажа

Птв=В*А

r

*х*(1-η)

П

сажа

т/год 0,00002

где: Аr=0,1, х=0,01; η=0 г/с 0,00463

Диоксид серы

Пso2=0,02*B*S*(1-η'so2)*(1-η''so2) П

SO2

т/год 0,00006

где: S=0,3; η'so2=0,02;  η''so2=0,5 г/с 0,01389

Оксид углерода 

Псо=0.001*Сco*В(1-g4/100) П

CO

т/год 0,00028

г/с 0,06481

где: Ссо=g3*R*Qi

r

С

CO

13,89

g3=0,5; R=0,65; Qi

r

=42,75, g4=0

Оксиды азота

ПNOx=0,001*В*Q*Knox  (1-b) П

NOx

т/год 0,00007

где Q = 39,9, Kno = 0.08 г/с 0,01620

в том числе:                                                             NO

2

т/год 0,00006

г/с 0,01296

 NO т/год 0,00001

г/с 0,00211

Объем продуктов сгорания V

r

м

3

/час

0,35

Vr = 7.84*a*B*Э

м

3

/с

0,0001

Угловая скорость: w=(4*Vr)/(3.14*d2) w м/с 0,0127

0,0984000000

0,0004300000



Источник № 0003 Битумный котел (Битумоплавильная установка)

Исходные данные:

Расчет:
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Источник №

6001

G   т/час = 74,7963

Т  час/год = 3592,77

т = 268725,97

ед. = 5

% > 10

г/сек

где: 

k

1

- 0,05

k

2 

- 0,03

k

3 

- 1,20

k

4 

- 1,00

k

5

- 0,01

k

7

- 0,80

В′ - 0,4

Q г/сек 0,119674

М т/год 1,547860

Расчет выбросов при планировке грунта

 Расчет проведен согласно "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных 

источников", Астана-2008 г. - далее-Методика 

Производительность работ

Время работы 

Пыль неорганическая-SiO

2

 (менее 20%) 

Пыль неорганическая-SiO

2

 (менее 20%) 

Исходные данные:

Теория расчета выброса:

Вес.доля пылевой фракции в материале [Методика, табл.1]

Доля пыли переходящая в аэрозоль [Методика, табл.1]

Коэф.учитывающий местн.метеоусловия [Методика, табл.2]

Расчет выброса:

Объем работ

Коэф.учит. крупность материала [Методика, табл.5]

Коэф.учит. высоту пересыпки [Методика, табл.7]

Кол-во работающих машин

Влажность

Коэф.учит.местные условия [Методика, табл.3]

Коэф.учитывающий влажность материала [Методика, табл.4]


image9.emf
Тип источника выделения: Битумообработка

Время работы оборудования, ч/год, T  49,23

Объем используемого битума, т/год, MY = 383,03

Валовый выброс, т/год:

M=(1*MY)/1000  0,38303000

Максимальный разовый выброс, г/с:

G=M*10

6

/(T*3600) 

2,16122735

Расчет проведен согласно "Методике расчета выбросов вредных веществ от предприятий дорожно-

строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов" Приложение № 12 к приказу 

Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. № 100 -п. 

Источник № 6002 Гудронатор ручной

Расчет выброса вещества (2754) Алканы С12-19
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Источник №

6003

G   т/час = 107,11

Т  час/год = 1025,98

т = 109889,2

ед. = 2

% > 10

B

1

м = 2

г/сек

где: 

Р

1

- 0,05

Р

2 

- 0,03

Р

3 

- 1,20

Р

4 

- 0,01

Р

5 

- 0,70

Р

6

- 1,00

B

1

- 0,70

Q

2

г/сек 0,2624195

М т/год 0,9692538

 Расчет проведен согласно "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных 

источников", Астана-2008 г. - далее-Методика 

Исходные данные:

Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах

Доля пыли, переходящая в аэрозоль [Методика, табл.1]

Коэф.учитывающий скорость ветра [Методика, табл.2]

Коэф.учит.влажность материала [Методика, табл.4]

Коэф.учит. крупность материала [Методика, табл.5]

Количество перерабатываемого материала

Время работы 

Объем работ

Кол-во работающих машин

Влажность

Высота пересыпки 



Доля пылевой фракции в материале [Методика, табл.1]

Выброс пыли при выемке грунта рассчитывается по следующей формуле [Методика, ф-ла 8]:

Теория расчета выброса:

Расчет выброса:

Коэф.учитывающий местные условия [Методика, табл.3]

Коэф.учитывающий высоту пересыпки [Методика, табл.7]

Пыль неорганическая-SiO

2

 (менее 20%) 

Пыль неорганическая-SiO

2

 (менее 20%) 


image11.emf
Источник №6004 Расчет выбросов неорганической пыли, образуемой при уплотнении грунта катками 2909

№ п.п. Наименование Обозначение Ед.изм. Количество

1 Исходные данные:

1.1. Число ходок транспорта в час N ед/час 2,0

1.2. Средняя протяженность 1 ходки на участке строительства L км 11,4

1.3. Время работы t

час/пер 9 151,108

2 Расчет:

2.1. Объем пылевыделения, где

               С

1

*С

2

*С

3

*С

7

*С

6

*N*L*

g

1

М

сек

 = --------------------------------------- M

п

сек

г/сек 0,00105

0,00000000000,3600

Коэффициент, зависящий от грузоподъемности С

1

(табл.9) 1,9

Коэффициент, учитывающий средний скорость передвижения С

2

(табл.10) 0,6

Коэффициент, учитывающий состояние дорог С

3

(табл.11) 1,0

Коэффициент, учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу С

7

0,01

Коэффициент, учитывающий влажность поверхностного слоя материала С

6

0,01

Пылевыделение на 1 км пробега

g

1

г/км 1450

2.2. Общее пылевыделения*

М = М

сек

*t*3600/10

6

т/пер 0,03459

Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение №13 к приказу МООС Республики Казахстан от «18» 04 

2008г. №100-п
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Камень Щебень Песок

G т/час 300 300 300

м 2 2 2

В′ м 0,7 0,7 0,7

М т 0,000 98459,72 13,601

 % > 10 > 10 > 10

мин 2 2 2

т 20 20 20

Т час/год 0,00 328,20 0,05

г/сек

где: 

k

1

- 0,04 0,04 0,05

k

2 

- 0,01 0,01 0,03

k

3 

- 1,20 1,20 1,20

k

4 

- 1,00 1,00 1,00

k

5

- 0,01 0,01 0,01

k

7

- 0,20 0,50 0,80

Q г/сек 0,05600 0,14000 0,84000

М т/год 0,00000 0,16541 0,00015

Q г/сек 0,9800000

М т/год 0,1655600

328,25

Пыль неорганическая-SiO

2

 (менее 20%) 

Пыль неорганическая-SiO

2

 (менее 20%) 

Время разгрузки 1 машины

Грузоподъемность

Время разгрузки машин:           



Пыль неорганическая-SiO

2

 (менее 20%) 

Пыль неорганическая-SiO

2

 (менее 20%) 

Всего по источнику № 6008:

Коэф.учитывающий влажность материала [Методика, табл.4]

Коэф.учит. крупность материала [Методика, табл.5]

Расчет выброса:

Вес.доля пылевой фракции в материале [Методика, табл.1]

Доля пыли переходящая в аэрозоль [Методика, табл.1]

Коэф.учитывающий местн.метеоусловия [Методика, табл.2]

Коэф.учит.местные условия [Методика, табл.3]

 Источник № 

Расчет выбросов при разгрузке пылящих материалов

Исходные данные:

Теория расчета выброса:

Выброс пыли при разгрузке автосамосвалов рассчитывается по следующей формуле [Методика, ф-ла 2]:

 Расчет проведен согласно "Методике расчета нормативов выбросов от 

неорганизованных источников", Астана-2008 г. - далее-Методика 

6007

Влажность материала

Производительность разгрузки

Высота пересыпки

Коэф. учит. высоту пересыпки

Количество материала
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Щебень Песок

G т 20 20

V км/час 30 30

N ед/час 10 11

L км 1,5 1,5

М

песка

т 13,601

М

щебня

т 98 459,720

М

камня

т

 % > 10 > 10

F

м

2

12,5 12,5

n ед. 2 2

Т час 246,15 0,03

г/сек

где:

С

1 

- 1,6 1,6

С

2 

- 3,5 3,5

С

3 

- 1,0 1,0

g

1

- 1 450 1 450

С

4

- 1,45 1,45

С

5 

- 1,2 1,2

С

6 

- 0,01 0,01

g

2

- 0,002 0,002

С

7

- 0,01 0,01

Q г/сек 0,00425 0,00459

М т/год 0,00377 0,0000005

Q г/сек 0,0088400

М т/год 0,0037705

Источник №

6008

                                

Расчет выбросов при транспортировке пылящих материалов

 Расчет проведен согласно "Методике расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников", 

Астана-2008 г. - далее-Методика 

Теория расчета выброса:

Выбросы пыли при транспортировке пылящих материалов рассчитываются по формуле [Методика, ф-ла 7]:

Исходные данные:



Влажность материала

Грузоподъемность

Средн. скорость транспортировки

Число ходок транспорта в час 

Средняя протяженность 1 ходки

Количество материала:

Площадь кузова

Число работающих машин  

Время работы

Коэфф.,учит.грузоподъемность транспорта [Методика, табл.9]

Коэфф.,учит.скорость передвижения [Методика, табл.10]

Коэфф.,учит.состояние дорог [Методика, табл.11]

Пылевыделения на 1 км пробега, г/км 

Коэфф.,учитывающий профиль поверхности 

Коэфф.,учит.скорость обдува материала [Методика, табл.12] 

Коэфф.,учит.влажность материала [Методика, табл.4]

Пыль неорганическая-SiO

2

 (менее 20%) 

Пыль неорганическая-SiO

2

 (менее 20%) 

Пылевыделения с единицы поверхности , г/м

2

*сек 

Коэфф., учитывающий долю пыли, уносимой в атмосферу 

Пыль неорганическая-SiO

2

 (менее 20%) 

Пыль неорганическая-SiO

2

 (менее 20%) 

Расчет выброса:

Всего по источнику № 6008:

n F g C C C

С С g L N С С С

М * * * * *

3600

* * * * * * *

1 2 6 5 4

1 3 2 1

7 6

 
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