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Нетехническое резюме
Целью проекта является обустройство девяти скважин на месторождении Дунга: DGA_10D; DGA_4D; DGA_261V; DGA_258V; DGA_262V; DGA_255V; DGA_253V; DGA_250V и DGA_56V.
Проектом предусмотрена прокладка выкидных линий от скважин проекта и прокладка ЛЭП до скважин DGA_10D; DGA_4D; DGA_261V; DGA_258V; DGA_262V. Расположение площадок скважин, выкидных линий от них и проектируемые ЛЭП представлены на ситуационном плане.
Земляные работы по отсыпке скважин DGA_10D; DGA_4D; DGA_261V; DGA_258V; DGA_262V и подъездные автодороги к ним выполнены ранее отдельным проектом. В рамках обустройства скважин предусмотрено устройство следующих сооружений на скважине:
1.	Приустьевой приямок (выполнен ранее отдельным проектом);
2.	Рабочая площадка;
3.	Фундамент под станок-качалку;
4.	Фундамент под ремонтный агрегат;
5.	Площадка распред. щитов электроснабжения  и шкафов контроля и управлении;
6.	КТПН;
7.	Опора освещения с молниеприемником.
Скважины DGA_255V; DGA_253V; DGA_250V и DGA_56V являются существующими. В рамках текущего проекта предусмотрено устройство следующих сооружений на скважине:
1.	Приустьевой приямок (существующий);
2.	Рабочая площадка;
3.	Фундамент под станок-качалку;
4.	Фундамент под ремонтный агрегат;
5.	Площадка распред. щитов электроснабжения  и шкафов контроля и управлении;
6.	КТПН (существующая);
7.	Опора освещения с молниеприемником.
Этап строительных работ.
Всего на период проведения строительных работ ориентировочно выявлено 19 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, из которых:
•	Организованных  источников - 4 ед;
•	Неорганизованных источников - 15 ед.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 10,3551 г/сек или 12,8912 т/период.
Выброс от автотранспорта составляет 4,1509 г/сек или 5,7683 т/период. Выбросы от автотранспорта не нормируются.
В атмосферу будут выбрасываться вещества 16-и наименований.
Всего на период эксплуатации выявлен 1 неорганизованный источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников при строительстве проектируемого объекта, составит 0,21494 г/сек или 6,77847 т/период.
Объем отходов при строительстве составляет.
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на сущ. положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/цикл

	1
	2
	3

	Всего
	 
	5,3511

	в т. ч. отходов производства
	 
	3,0411

	отходов потребления
	 
	2,31

	Опасные отходы

	Промасленная ветошь
	 
	0,0381

	Не опасные отходы

	Огарки сварочных электродов
	 
	0,003

	Строительные отходы
	 
	1,00

	Металлолом
	 
	2,00

	Твердо-бытовые отходы
	 
	2,31
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