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1. Введение 

Программа управления отходами месторождений НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027г. разработана службой экологии Атырауским Филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» (Государственная лицензия №02354Р от 15 декабря 2021 – природоохранное проектирование).
Обоснование корректировки – изменение объемов образуемых отходов. В настоящее время работы по зачистке РВС и емкостей запланированы на 2 полугодие. 


При разработке Программы были использованы следующие нормативные документы:

· Экологический Кодекс Республики Казахстан № 400-VI от 02 января 2021 г.;
· Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 «Об утверждении Правил разработки программы управления отходами»;

· Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 и «Об утверждении Классификатора отходов» и другие подзаконные акты.

Обоснование необходимости программы управления отходами.


Согласно приложению к приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Инструкция по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» для НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» определена категория объекта как первая, так как деятельность (добыча углеводородов) осуществляемой на Контрактной территории, относится к I категории. 


В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – ЭК РК), в отношении Компании термин «объект» означает стационарный технологический объект (предприятие, производство), в пределах которого осуществляется добыча углеводородов, а также технологически прямо связанные с Компанией любые иные виды деятельности, которые осуществляются в пределах промышленной площадки Компании, и могут оказывать существенное влияние на объем, количество и (или) интенсивность эмиссий и иных форм негативного воздействия на окружающую среду.


Вместе с тем, согласно пункту 6 статьи 12 ЭК РК, под оператором объекта понимается физическое или юридическое лицо, в собственности или ином законном пользовании которого находится объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.


Исходя из пункта 1 статьи 335 ЭК РК Компания, как оператор объекта I категории, обязана разработать программу управления отходами в соответствии с правилами разработки программы управления отходами, утвержденные приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318 (далее – Правила). 


Программа управления отходами НГДУ «Жайыкунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на 2027 год (далее – Программа), в соответствии с пунктом 4 главы 2 Правил выполнена АФ ТОО «КМГ Инжиниринг» (Государственная лицензия №02354Р от 15 декабря 2021г).

2. Характеристика производственных и технологических процессов
Нефтяные месторождения НГДУ «Жайыкмунайгаз» расположены в Исатайском и Махамбетском районе (частично) в Западной части Атырауской области. Граничат на севере с Западно-Казахстанской областью, на востоке - с Махамбетским районом и территорией города Атырау, на западе с Курмангазинским районом. Район занимает территорию площадью 1513,5 тыс. га, что составляет 12,76% территории области. Административным центром района является районный центр Аккистау, расположенный в 85 км от г. Атырау. Связь с областным центром осуществляется по автодороге общегосударственного значения Атырау-Астрахань и железной дороге Атырау-Астрахань.

Объекты НГДУ можно разделить на следующие основные группы:

· Системы сбора промысловой продукции;

· Объекты основного производства (подготовка нефти и газа, закачка в целях ППД);

· Объекты вспомогательного производства, сервиса и жизнеобеспечения (цеха, гаражи, вахтовые поселки).

2.1.  Характеристика объектов промысла, как источников образования отходов производства и потребления

2.1.1. Система сбора продукции скважин
Под разработкой нефтяного месторождения понимается осуществление процесса перемещение жидкостей и газа в пластах к эксплуатационным скважинам. Управление процессом движения жидкостей и газа достигается размещением на месторождении нефтяных, нагнетательных и контрольных скважин, количеством и порядком ввода их в эксплуатацию, режимом работы скважин и балансом пластовой энергии. Принятая для конкретной залежи систем разработки предопределяет технико-экономические показатели. Перед забуриванием залежи проводят проектирование системы разработки. На основании данных разведки и пробной эксплуатации устанавливают условия, при которых будет протекать эксплуатация: ее геологические строение, коллекторские свойства пород (пористость, проницаемость, степень неоднородности), физические свойства жидкостей в пласте (вязкость, плотность), насыщенность пород нефти водой и газом, пластовые давления. Базируясь на этих данных, производят экономическую оценку системы, выбирают оптимальную. 

Добыча нефти на месторождении ведется механизированным способом с поддержанием пластового давления путем обводнения – закачки пластовой при отделении нефти и воды.

Доставленная на поверхность продукция скважин направляется в выкидную линию, по которой доставляется до групповых групповых замерных установок (ГЗУ), где в замерном производится замер дебита скважин.

ГЗУ являются замерными установками, позволяющими более точно учесть дебит жидкости скважин за счет исключения газовой составляющей при проведении замера.

Замеренный на ГЗУ флюид поступает в сборные коллекторы и транспортируется на установку подготовки нефти (ЦППН). Основные функции центрального пункта сбора нефти неизменны и заключаются в следующем:

· сброс газа из флюида;

· отделение пластовой воды из дегазированной нефти;

· обезвоживание и обессоливание нефти для придания товарных кондиций;

· сбор, использование и утилизация отделенного газа;

· сбор, утилизация и закачка в пласт отделенной пластовой воды;

· транспортировка подготовленной нефти до пунктов перекачки нефти в систему магистральных трубопроводов НКТН КазТрансОйл.

Дальнейшая подготовка нефти до товарной кондиции осуществляется на ЦППН. Сбор нефти осуществляется со всех месторождений НГДУ. Непосредственно на месторождениях нефть проходит внутрипромысловую подготовку, а только потом откачивается насосными установками на подготовку.

2.1.2. Бурение и ремонт скважин

На месторождениях НГДУ регулярно проводятся работы по ремонту скважин (текущий, капитальный) и строительству новых скважин. Типовое обустройство участка бурения производится с учетом требований правил техники безопасности и охраны окружающей среды.

Текущий ремонт скважин — это комплекс работ по проверке, частичной или полной замене подземного оборудования, очистке его стенок скважин и забоев от различных отложений (песка, парафина, солей, продуктов коррозии), а также осуществление в скважинах геолого- технических и других мероприятий по восстановлению и повышению их дебита. Данный вид работ может осуществляться без использования буровой установки. 

Капитальным ремонтом скважин (КРС) вид работ, связанных с восстановлением работоспособности обсадных колонн, цементного кольца, призабойной зоны, ликвидацией сложных аварий, спуском и подъемом оборудования при раздельной эксплуатации и закачке. Работы по КРС производятся с помощью буровой установки (БУ).

Бурение новых скважин осуществляется в соответствии с утверждённым графиком бурения и с использованием буровых установок, предусмотренные в технических проектах. Буровые установки оснащены необходимым оборудованием и соответствуют техническим требованиям законодательства. 

В процессе бурения применяются буровые растворы на водной и нефтяной основе. Выбор вида бурового раствора зависит от интервала бурения скважины.

Текущий и капитальный ремонт скважин, а также бурение влекут за собой образование отходов производства и потребления. Отходы производства образуются вследствие проведения буровых работ, технического обслуживания спецтехники/агрегатов, используемых в работах, ремонтных работ.

Отходы потребления образуются в результате жизнедеятельности персонала, задействованного в работах.

На месторождений НГДУ бурение новых скважин осуществляется подрядной организацией и отходы бурения вывозятся с площадки бурения согласно договору со специализированной организацией, имеющая лицензию на утилизацию по видам отходов.

2.2 Краткая характеристика объектов основного производства, как источников образования отходов производства и потребления

Месторождение С.Балгимбаев

На ЦПС и ПН месторождения С.Балгимбаев осуществляется сбор нефти всех месторождений НГДУ и подготовка её до товарной кондиции и сдача в систему КТО.

Продукция месторождений: Смесь (Ю.З.Камышитовое, Ю.В.Камышитовое), Жанаталап, Гран, Забурунье прошедшие внутрипромысловую подготовку нефти перекачиваются откачивающими на ЦПС и ПН С. Балгимбаев, где проходят узел замера для ведения оперативного учета поступающих объёмов.

Скважинная продукция месторождений С.Балгимбаев, Сев.Балгимбаев с групповых замерных установок поступает на ЦПС и ПН С.Балгимбаев, так как на месторождениях не предусмотрены отдельные пункты сбора и подготовки нефти.

Технологический процесс подготовки нефти на ЦПС и ПН С.Балгимбаев автоматизирован и производится по следующий технологической схеме:

Газожидкостная смесь месторождений С.Балгимбаев, Сев.Балгимбаев, в которую с БР-2,5 №1 дозируется деэмульгатор «Диссолван V-4397», поступает на параллельные сепараторы - отстойники нефти 1 ступени: С-1/1, С-1/2, где происходит предварительный сброс пластовой воды и далее поступает в технологические резервуары РВС-5000 №10, №11. Выделившиеся попутный газ с С-1/1 и С-1/2 после осушки в газосепараторе ГС-1 используется на печах ПТБ – 10/64 №1, №2, №3.

Предварительно обезвоженная и обессоленная нефть на установках подготовки нефти, сборных пунктах месторождений Ю.З.Камышитовое, Ю.В.Камышитовое по нефтяному коллектору Ø224х11,2мм СВТ, Забурунье по нефтяному коллектору Ø273х8мм, Жанаталап по нефтяному коллектору Ø162х4,8мм СВТ, Гран по нефтяному коллектору Ø160,8х5,9мм СВТ, по трубопроводу ДУ 300 через печи подогрева ПТБ 10/64 №1, №2, №3 с Т=60-65ºС  поступает в сепараторы-отстойники II ступени С-2/1, С-2/2. Перед печаси подогрева дозируется деэмульгатор «Ихлас-1» с удельным расходом 40-70 г/т

Скважинная продукция месторождений С.Балгимбаев, Сев.Балгимбаев, после дренирования воды с резервуара №10, №11 по трубопроводу прокачивается технологическими насосами внутренней перекачки ЦНС 180/85 №1, №2 с давлением 1,8-2,2 атм через печи ПТБ 10/64 №1, №2, №3 и поступает в сепараторы - отстойники II ступени С-2/1, С-2/2.

В сепараторах - отстойниках С-2/1, С-2/2 происходят обезвоживание нефти и сброс пластовой воды до достижения 0,5-1,0% обводненности нефти и дополнительный отбор свободного газа.

Давление газожидкостной смеси в сепараторах – отстойниках С-2/1, С-2/2 Р=1,5-1,7 кгс/см2.

После сепараторов С-2/1, С-2/2 обезвоженная нефть по трубопроводу поступает на III ступень – обессоливания нефти.

Процесс обессоливания происходит в аппаратах полного заполнения С-3/1, С-3/2.

Из сепараторов С-3/1, С-3/2 обезвоженная и обессоленная нефтяная эмульсия поступает на концевую сепарационную установку – КСУ V = 25м3.

С КСУ разгазированная нефтяная эмульсия поступает в технологический резервуар №6 V - 2000м3. Из РВС №6 через переточную линию нефтяная эмульсия с содержанием хлористых солей до 80 мг/л поступает в товарные резервуары №5т, №10, №12т V= 5000 м3. 

После отстоя подготовленная товарная нефть по СТ РК 1347-2005 из резервуаров №5т, №10т, №11т, №12т насосами ЦНС 300/120 №1, №2 1-насос «рабочий», 1- насос «резервный» с давлением 4,2-4,5 атм, содержанием хлористых солей 25-29 мг/л, температурой 29-47°С перекачивается для сдачи в товарные резервуары НПС Мартыши АО «КазТрансОйл».
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Рисунок 1.1- Технологическая схема подготовки нефти по ЦПС и ПН м/р С.Балгимбаева
Установка подготовки газа (УПГ) на месторождении С. Балгимбаева

Установка подготовки газа (УПГ) на м/р С.Балгимбаев, рассчитана на переработку попутного нефтяного газа в объеме около 60млн. нм3/год. Установка компримирует попутный газ и приводит его в состояние, соответствующее ГОСТ 5542-87.

Комплекс предназначен для сжатия и обезвоживания 2360 нм3/час. Газ, поступающий на установку, водонасыщенный.

Любые свободные жидкости, содержащиеся в газе, будут удалены во Входном Сепараторе MBD-1000 до его поступления в блок компрессоров. Проектируемое давление на входе в установку в пределах 1,5 – 1,8 бар.

Свободные жидкости из блока входных сепараторов направляются в резервуар для пластовой воды, ABJ-1200, через регулятор уровня, LIC-1004, который регулирует клапан контроля уровне LV-1004.

Газ из входных сепараторов поступает в блок трех стадийных поршневых компрессоров, CBA-2000 / 2100. Давления увеличивается от 1,5 – 1,8 бар на входе до 64,5 бар на выходе.  

Вертикальные приемные газоочистители установлены на входе в первый, второй и третий ступени компрессора, чтобы удалить любую свободную жидкость.  

Охладитель воздуха с приводом от вала предусмотрен для охлаждения технологических газов, выходящих из каждой ступени компрессора.  
Газ, выходящий из компрессора, проходит через трехфазный сепаратор. Любая извлеченная вода должна быть отправлена обратно в третью ступень газоочистки компрессора, тогда как «богатый» газ и конденсат должны быть смешаны и отправлены для дальнейшей обработки.

Этиленгликоль нагнетается в "богатый" технологический газ/конденсат, чтобы препятствовать образованию гидратов. Газ проходит через два газ/газ теплообменника, где входящий газ охлаждается сначала "сухим" технологическим газом от теплого сепаратора, MBD-3040, а затем технологическим газом, выходящим из холодного сепаратора, MBD-3030, в теплообменниках HBA-3010 и HBA-3020. Входящий "богатый" газ охлаждается примерно с 51,7°С до -26°С.

Затем газ проходит через расширительный клапан Джоуля Томпсона, PV-3001, который еще больше охлаждает газ до -46oC. Расширительный клапан JT поддерживает противодавление компрессорам на 65,0 бар. После этого, газ поступает в холодный сепаратор, где конденсируемые жидкие углеводороды отделяются от потока технологического газа.

"Сухой" технологический газ нагревают в газ-газ теплообменнике, HBA-3020, и смешивают с любым "сухим" технологическим газом, который выделился в подогретом сепараторе, прежде чем она была направлена далее через клапан обратного давления, PV-3002. PV-3002 поддерживает давление до 26,5 бар в холодном сепараторе, чтобы обеспечить перепад температур в  PV-3001 достаточного для выделения жидкости. Затем газ еще больше нагревается в газ-газ теплообменнике, HBA-3010, откуда экспортный газ выходит с температурой около 47oC.

Конденсат из холодного сепаратора MBD-3030 нагревают в теплообменнике HBA-3020 до его поступления в подогретый сепаратор, MBD-3040. Этот сепаратор позволяет удалять смесь этиленгликоль/вода из потока конденсата. Эта смесь затем отправляется в системы регенерации этиленгликоля.

Конденсат из подогретого сепаратора, MBD-3040, направляется в Колонну по Стабилизации Жидких Углеводородов через регулирующий клапан уровня, LV-3003.

До поступления в стабилизатор жидких углеводородов, часть потока поступающего конденсата нагревается от потока исходящего конденсата для поддержания заданной температуры в ребойлере (испарителе).

Смесь Этиленгликоль / вода из подогретого сепаратора направляется в Регенератор этиленгликоля (ЭГ) через клапан контроля уровня, LV-3004 

Ребойлер регенератора является электрическим обогревателем. Температура в Регенераторе поддерживается путем регулирования термостата ребойлера.

Товарный газ одоризируется и замеряется.  

Установка одоризации оснащено емкостью хранения одоранта, MBD-5000, предназначенный для хранения одоранта достаточного на несколько месяцев. Азот используется для создания давления в емкости до 50 КПа, чтобы обеспечить достаточное давление на всасе насосов закачки одоранта. Предусмотрены два насоса закачки одоранта, одна в рабочем режиме и одна запасная.

Наконец товарный газа проходит через отводную линию установок с клапаном - отсекателем, SDV-1010, откуда она направляется по трубопроводу пользователям.
Очищенный топливный газ из напорного коллектора завода, до замера и одоризации, направляется на блоки компрессоров. 

Очищенный топливный газ используется в следующих целях:

Очищенный топливный газ для компрессоров;

Продувка и запальный газ на факел.

Среднее давление на выходе завода 10 бар. Предполагаемая температура приблизительно 50°C.

Газ из обводной линии установок, также как и из линий продувки и сбросов со всех предохранительных клапанов установок направляются в факельную систему. Факельная система состоит из факельного газоочистителя, MBD-8010, который снижает содержание любой свободной жидкости до 300 мкм. Расход газа замеряется с помощью FIT-8014 и направляется на факел, ZZZ-8040.

Факельная труба расположена в 100 м от установки, таким образом, чтобы свести к минимуму риск излучаемого тепла для персонала и оборудования.  

Установка подготовки воздуха КИП, ZZZ-9100, обеспечивает площадку воздухом КИП.  

Масла для смазки двигателя и компрессора должны храниться в резервуарах для хранения реагентов в специально отведенных местах для хранения химических веществ на территории УПГ.

Для обеспечения надежности, системы сжатия состоят из 2 х 100% газовых компрессоров. Эти установки работают с приводом от газовых двигателей, 271 кВт согласно HYSYS. Используются три стадии сжатия с промежуточным воздушным охлаждением.

Для выполнения требований ГОСТ 5542-87 для экспортного газа, выбрана установка Джоуля-Томпсона (JT) с закачкой этиленгликоля. 

Отделившиеся жидкие углеводороды нагреваются до 48,6°C и направляются на стабилизационную колонну. Поток разделяется и примерно 21% потока используется для охлаждения потока в нижней части стабилизационной колонны и для уменьшения нагрузки ребойлера до менее 40 кВт. Ребойлер нагревается с помощью электрического нагревателя. Протоколы испытаний состава очищенного газа УПГ приложены в приложении. Компонентный состав очищенного газа для расчета ЗВ принят на основе протокола испытаний очищенного газа за 7 месяцев (значение - среднее). 

[image: image5.emf]
Рисунок 2.3 - Технологическая схема Установки подготовки газа м/р С.Балгимбаева
Месторождение Ровное

Месторождение Ровное находится в консервации.

Сборный пункт нефти месторождения Камышитовое Юго-Восточное
Сбор скважинной продукции скважин юго-восточного крыла осуществляется на сборном пункте месторождения ЮВК.

Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям направляется на групповые замерные установки АГЗУ №212, №214, №217, №219, где осуществляется замер дебита каждой скважины по отдельности.

После замера жидкость по нефтяному коллектору Ø159х6 поступает в нефтегазосепаратор НГС 1-1,6-1600-1 (V=12,5м3), где происходит отделение газа от жидкости.

Выделившийся в нефтегазосепараторе газ поступает в газосепаратор ГС 1-1,6-800-1 (V=1,6м3) на осушку, который полностью используется на подогревателях нефти ПТ 16/150 №1, №2.

С нефтегазосепаратора разгазированная эмульсия прокачивается через подогреватель ПТ 16/150 №1 и с Т = 60ºС  поступает в два параллельных горизонтальных резервуара РГС №1 V=48м3, РГС №2 V=52м3.

Из РГС нефтяная эмульсия поступает на прием насосов типа НБ - 50 №1, №2 и прокачивается через подогреватель ПТ 16/150 №2 и с Т-40-45ºС на УПН для дальнейшей подготовки нефти. Сброс дренажных остатков с РГС, НГС, ГС, ПТ на сборном пункте осуществляется в подземную дренажную емкость ЕП-16, откуда закачивается в систему подготовки нефти.

УПН ЮВК
На УПН Ю.В.Камышитовое откачиваемая нефтяная жидкость:

· со сборного пункта(СП) с АГЗУ №212, №214, №217, 219 одним потоком поступает на ПТ-16/150 №3;
· с АГЗУ №213, №216, №215, №218, №220 по нефтесборным коллекторам Ø159х6 поступает жидкость с АГЗУ в параллельные нефтегазосепараторы, где производится дегазация нефти и удаления из нее попутного газа. Рвхода = 2,3-2,8 кгс/см2, Рвыхода=1,9-2,3 кгс/см2. 

Перед нефтегазосепараторами с БР-2,5 в коллектор дозируется деэмульгатор марки «Диссолван V-4397». С нефтегазосепараторов нефтяная эмульсия поступает в подогреватель ПТ 16/150 №1, №2 Рвх = 1,7-1,9 кгс/см2. Нефтяная эмульсия с печей ПТ 16/150 №1, №2 с Т = 40-45ºС выходят поступает на ОГ-200, где происходит разделение нефти и воды. Рвх = 1,6-1,8 кгс/см2. 

Попутно-пластовая вода с отстойника ОГ-200 поступает в отстойник ОПФ-3000/6 с патронным фильтром на подготовку, где очищается пластовая вода от механических примесей. 

Нефтяная эмульсия со сборного пункта подогревается с помощью ПТ 16/150 №3 и соединяется с общим коллектором, которая поступает на РВС №1 (технологический). 

Из резервуара №1 нефть через переточную линию поступает в резервуар №2 и насосами внешней откачки ЦНС-180/128 №1(резерв), №2 откачивается по нефтепроводу Ø159х6мм через счетчик расхода нефтяной эмульсии марки «KROHNE OPTIMAS 1400» в УПН месторождения Юго-Западное Камышитовое.

Пластовая вода, подготовленная в отстойнике ОПФ 3000/6, через запорные арматуры №5 и №6 поступает насосам марки ГНК 8-1700-600 №1 и №2(резерв), и с давлением Р=40-45кгс/см2 через счетчик расхода воды марки «KROHNE OPTISONIC 3400C-Ex» закачивается в систему ППД.

Отделившаяся пластовая вода с РВС №1, №2 поступает в РВС №3 (водяной) и поступает насосам марки ГНК 8-1700-600 №1 и №2(резерв) и с давлением Р=40-45кгс/см2 через счетчик расхода воды марки «KROHNE OPTISONIC 3400C-Ex» закачивается в систему ППД. 

Выделившийся газ на нефтегазосепараторе после осушки в газосепараторе ГС используется на печах ПТ16/150 №1, №2, №3, котельной, водогрейке (социально-бытовые нужды). 

Сброс нефтяных остатков с аппаратов производится в заглубленную дренажную емкость ЕП-16, откуда закачивается в систему подготовки нефти.
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Рисунок 2.4- Технологическая схема подготовки нефти по УПН м/р Юго Восточное Камышитовое
Месторождения Юго-Восточный Новобогатинск и блок Лиман 

Нефтяная эмульсия с добывающих скважин по выкидным линиям направляется на групповые замерные установки (ГЗУ). Жидкость с групповых замерных установок по нефтесборному коллектору диаметром Ø159х6мм поступает на нефтегазосепаратор (НГС), где происходит отделение газа от жидкости. Выделившийся в нефтегазосепараторе газ поступает в газосепаратор ГС №1, оттуда поступает в ОГ-100, где производится отстаивание нефтяной эмульсии и отделение газа. Выделившийся в горизонтальном отстойнике газ поступает в ГС №2, оттуда поступает на УПН ЮЗК. С ОГ-100 нефтяная эмульсия транспортируется на УПН месторождения ЮЗК.

На установке подготовки нефти месторождения Юго-Западное Камышитовое производится подготовка нефти месторождения Юго-Восточное Камышитовое, Юго-Восточный Новобогатинское и Юго-Западное Камышитовое. Для сдачи и подготовки нефти до товарного качества с соответствием СТ-1347-2005 скважинная продукция ЮВК, ЮЗК и ЮВН транспортируется на ЦПСиПН месторождения С.Балгимбаева. Сырой газ поступает на Установку подготовки газа (УПГ) месторождения С.Балгимбаева.

Месторождение Центральный Новобогат

Месторождение Центральный Новобогат находится в консервации.

Месторождение Западный Новобогат
Сбор продукции скважин осуществляется на сборном пункте месторождения Новобогатинское Западное. (рис.7.2.2). Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям направляется на групповые замерные установки типа Б-40-14-400.

После замера дебита каждой скважины по отдельности по газу и пластовой жидкости ГЖС под собственным давлением по нефтяному коллектору Ø159х4мм поступает в нефтегазосепаратор НГС-25 для отделения нефтяного газа от ГЖС.

С нефтегазосепаратора попутный нефтяной газ через узел учета поступает на ГРПШ–10МС по газопроводу Ø73х5,5 мм для снижения среднего и высокого давления газа на низкое давление и поддержание его на заданном уровне, а также автоматической остановки подачи газа при аварийном отклонении давления от заданных значений.

С газорегуляторного пункта шкафного ГРПШ-10МС газ по газопроводу Ø57х5,5мм поступает на ГНВТ - 250 и используется на собственные нужды. При аварийных случаях газ направляется со СППК-150 (сбросной пружинный предохранительный клапан) НГС-25 на факел.

С нефтегазосепаратора нефтяная жидкость поступает в отстойник ОГ-100 для разделения эмульсии на нефть и воду.

Нефтяная эмульсия поступает в сборный резервуар вертикальный стальной РВС V=1000м3 на отстой. После отстоя эмульсии с резервуара перекачивается насосами ЦНС-38/44 №1 и №2 (1 – «рабочий», 1- «резервный») по трубопроводу Ø108х5,5мм через узел замера «Endress-Hauser» на наливную эстакаду. Далее с наливной эстакады автоцистернами вывозится на ЦПС и ПН С. Балгимбаева.

Сброс дренажных нефтяных остатков с нефтегазосепаратора НГС-25, отстойника

ОГ-100 производится по трубопроводу Ø108х5,5мм в подземную емкость ЕП-25 №1, через сбросной клапан от ОГ-100 по трубопроводу Ø108х5,5мм в подземную емкость ЕП-12,5 №2.

С резервуара РВС-1000 м3 и РГС №1, №2, №3 дренируется в ЕП-25 №3.

С дренажных емкостей откачка производится вертикальными насосами НВ-50/50 на РВС – 1000 м3.


Дренажная емкость оснащена свечой вытяжной Ø89х3,5мм с протяженностью 29м. 


Емкости РГС:

· РГС №1 оснащена свечой продувочной Ø89х3,5мм протяженностью 30м;

· РГС №2 оснащена свечой продувочной Ø89х3,5мм протяженностью 0,5м;

· РГС №3 оснащена свечой продувочной Ø89х3,5мм протяженностью 0,5м.
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Рисунок 2.5- Технологическая схема сборного пункта нефти на м/р Новобогатинское Западное
Месторождение Жанаталап

СП Северный Жанаталап

Продукция с добывающих скважин поступает на групповую замерную установку ГЗУ №360, ГЗУ №364, ГЗУ №367, ГЗУ №370.

После замера дебита каждой скважины по отдельности ГЖС по нефтяному коллектору Ø219х8 мм протяженностью 200 м, поступает в нефтегазосепаратор НГС-0,6–1200-2 №1 для отделения нефтяного газа от газожидкостной смеси.

Перед НГС через задвижку №2 производится подача деэмульгатора с БДР-2,5 Диссолван V 4795 с удельным расходом 35-40 гр/т.

С нефтегазосепаратора выделившийся попутный нефтяной газ с Рвх=0,6 МПа по трубопроводу Ø89х4,5мм протяженностью 10 м, поступает на осушку в газосепаратор 
ГС-1-2,5-600-1 №1. После окончательной очистки с Рвх=0,3 МПа по газопроводу Ø89х4,5мм протяженностью 70м и дальше используется на печах подогрева, в котельной для собственных нужд.

С СППК (сбросные пружинные предохранительные клапаны) излишки газа НГС-0,6–1200-2 №1, ГС-1-2,5-600-1 №1 сбрасываются на факельную систему.

С нефтегазосепаратора нефтяная жидкость с Рвых=0,04 кгс/см2 поступает в горизонтальный резервуар РГС-100 №1, №2.

После отстоя с горизонтальных резервуаров нефтяная эмульсия насосами №1, №2 ЦНС 180/85 (1 насос «рабочий», 1 насос «резервный») с рабочим давлением на выкиде технологического насоса 
5-12 кгс/см2, по трубопроводу Ø159х6мм протяженностью 60м через оперативный узел учета нефти поступает в печь подогрева ПТ-16/150 №1, №2 Т=40-50°С и откачивается по нефтесборному коллектору Ø 219 мм с протяженностью 2,55 км на УПН Центральный Жанаталап или насосами НБ-125 (1 насос «рабочий», 1 насос «резервный») откачивается по нефтесборному коллектору Ø 219 мм протяженностью 2,55 км на УПН Центральный Жанаталап

УПН Жанаталап

Продукция эксплуатационных скважин месторождения Жанаталап по внутрипромысловой системе сбора и транспортирования нефти по выкидным линиям поступает на групповые замерные установки, расположенные в местах наибольшей концентрации скважин. В УПН Жанаталап поступает нефтегазовая эмульсия с СП Северный Жанаталап, а также с групповых замерных установок АГЗУ 360, АГЗУ 364, АГЗУ 366, АГЗУ 367, АГЗУ 370, где производится замер дебита жидкости.

На СП Северный Жанаталап поступает скважинная продукция АГЗУ №360, 364, 366, 367, 370.

Газожидкостная смесь с групповых замерных установок месторождения Жанаталап по нефтесборному коллектору Ø219 поступает на УПН Жанаталап с давлением Р-2-2,2 кгс/см2 в нефтегазосепаратор НГС, где производится отделение газа от продукции нефтяных скважин. 

Перед НГС производится подача деэмульгатора «IКHLAS-1» с БР-2,5. Отделившийся на нефтегазосепараторе газ с Р = 2 кгс/см2 по газопроводу Ø114 мм поступает на осушку в газосепаратор ГС и после очистки от жидкости попутный газ направляется на печи ПТ 16/150 №1, 2, 3, и на социально-бытовые нужды (столовая, котельная, операторская).

В операторскую ПНГ (попутно-нефтяной газ) поступает в ГРПШ (газ регулирующий пункт шкафной), и подается в столовую и котельную.

Нефтяная жидкость с нефтегазосепаратора поступает на печи ПТ 16/150 №1, 2, 3 для подогрева смеси.

Сброс дренажа с нефтегазосепаратора и с газосепаратора производится в дренажную емкость ДЕ.

С печей подогрева ПТ 16/150 №1, №2, №3 нефтяная жидкость с Т=35-45°С поступает РВС-2000 №3(технологический резервуар). А также в РВС-2000 №3 поступает нефтяная жидкость с сборного пункта Северный Жанаталап.

Далее нефтяная смесь поступает в РВС-2000 №3. С РВС-2000 №3 с перетока Н=7м, Н=9м отстоявшаяся нефть поступает в товарный резервуар №2 V=1000м3.

С товарного резервуара нефти №2 после отстоя и проведения аналитического контроля на качество, подготовленная нефть насосами ЦНС 180/128 №1, ЦНС 180/170 №2, (1 насос «рабочий», 1 насос «резервный») через оперативный узел учета нефти (ОУУН) по нефтепроводу «Жанаталап – С.Балгимбаев» СВТ Ø150мм откачивается на ЦППН С.Балгимбаев для окончательной подготовки до товарной кондиции нефти и сдачи ее систему в АО «КазТрансОйл».

Пластовая вода поступает в резервуар РВС-1000 №1. Далее с помощью насосами ЦНС-180/425 №1, №2 (1 насос «рабочий», 1 насос «резервный») через узел замера марки «Endress Hauser PROMAG 50» через водораспределительные пункты закачивается в нагнетательные скважины.


Участок Карашиганак месторождения Жанаталап

Газожидкостная смесь со скважин по выкидным линиям направляется на групповую замерную установку АГЗУ «Спутник» где осуществляется замер дебита каждой скважины по отдельности, далее газожидкостная смесь по нефтяному коллектору поступает на ЦПСиПН С.Балгимбаев.
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Рисунок 2.6- Технологическая схема сборного пункта нефти УПН на м/р Жанаталап

Месторождение Гран

Продукция эксплуатационных скважин месторождения Гран в объеме по нефтесборному коллектору поступает в нефтегазосепаратор НГС 1-1,6-2000-1 для отделения газа от продукции нефтяных скважин. Перед НГС производится подача деэмульгатора Диссолван V4795 с удельным расходом 55-65 г/т.


Отделившийся газ поступает на осушку в газосепаратор ГС 1-1,6-800-1 и после окончательной очистки от жидкости используется на печах подогрева нефти ПТ-16/150 №1, №2, №3, №5, ПНЭ-2,7 №4 (3-ед в работе, 2-ед в резерве) и котельной. 


С нефтегазосепаратора разгазированная нефтяная эмульсия через печи подогрева ПТ-16/150 №1, №2, №3, №5, ПНЭ-2,7 №4, где нагревается до 45-50°С поступает в технологический резервуар РВС-1000 №2, откуда после отстоя через переточную линию 9м или 5,5м поступает в РВС-1000 №1.


С РВС-1000 №1 нефтяная эмульсия насосами ЦНС-180/128 №1, №2 (1 насоса «рабочий», 1 насос в «резерве») через узел замера, с давлением 12,0 атм, обводненностью 0,5-1,0% по нефтепроводу Ø150 мм протяженностью 17,7 км «Гран – С.Балгимбаев» откачивается на ЦПСиПН месторождения С.Балгимбаев.


Пластовая вода, сброшенная с резервуара в процессе подготовки, поступает в горизонтальный отстойник ОГ-100 №1 насосами ЦНС-60/330 №1, №2 с давлением 30,0-31,0 атм в объеме 580 т/сут закачивается в систему ППД.
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Рисунок 2.5- Технологическая схема подготовки нефти по УПН
Месторождения Забурунье

Описание технологического процесса и технологической схемы сборного пункта №1 месторождения Забурунье.

Скважинная продукция, после индивидуального и поочередного замера дебита жидкости на АГЗУ №101,102,103,201,202 по нефтяному коллектору Ø159 мм поступает на сборный пункт №1.

На сборном пункте жидкость поступает в нефтегазосепаратор, где происходит процесс отделения газа от нефтяной жидкости под рабочим давлением 1,4-1,6 кгс/см2. Газ, выделившийся в процессе сепарации, проходит осушку в газосепараторе ГС с давлением 0,9-1,1 кгс/см2. Осушенный газ полностью используется для подогрева печи ПТ-16/150.

Разгазированная  в НГС эмульсия  после поступает в буферные емкости РГС-100 №1 и №2 для хранения. Из емкостей эмульсия под давлением 1-1,3 кгс/см2 откачивается на печь ПТ-16/150, насосами ЦНС-180/128 №1, №2, №3 с рабочим давлением 7-10 кгс/см2. На выходе из печи температура нефтяной эмульсии составляет +25-30°С.

Сброс дренажа с нефтегазосепаратора РГС – 100 №1, №2 при аварийных ситуациях, с подогревателя ПТ 16/150, нефтяные утечки с сальников технологических насосов собираются в дренажную емкость ЕП – 16, откуда насосом НБ-32 откачиваются в автоцистерну и вывозятся в сырьевой резервуар на УПН «Забурунье». 

Подогретая нефтяная эмульсия под давлением 7 кгс/см2 откачивается по нефтесборному коллектору на УПН Забурунье. 

Описание технологического процесса и технологической схемы сборного пункта №3 месторождения Забурунье.

Нефтяная эмульсия со скважин по выкидным линиям направляется на групповые замерные установки АГЗУ №301, 302, 401, 402 где осуществляется замер дебита каждой скважины по отдельности. После замера общая жидкость по нефтяному коллектору Ø159мм поступает в нефтегазосепаратор НГС с рабочим давлением 1,8 кгс/см2, где происходит отделение газа от жидкости. Выделившийся в нефтегазосепараторе газ с давлением 0,9-1,1 кгс/см2 поступает в газосепаратор ГС на осушку, который полностью используется на печи подогрева нефти ПТ-16/150.

С нефтегазосепаратора разгазированная эмульсия поступает в буферные емкости РГС-100 №1, 2. Из емкостей эмульсия под давлением 1-1,3 кгс/см2 откачивается на печь ПТ-16/150, насосами ЦНС-180/128 №1, №2, №3 с рабочим давлением 5-7 кгс/см2.Нефтяная эмульсия, подогретая до температуры +20-300С откачивается по нефтесборному коллектору на УПН Забурунье.

Сброс дренажа с нефтегазосепаратора РГС – 100 №1, №2 при аварийных ситуациях, с подогревателя ПТ 16/150, нефтяные утечки с сальников технологических насосов собираются в дренажную емкость ЕП – 16, откуда насосом НБ-125 откачиваются в автоцистерну и вывозятся в сырьевой резервуар на УПН «Забурунье».

Описание технологического процесса и технологической схемы УПН Забурунье.

Нефтяная жидкость от сборного пункта №1 с Q=2400 м3/сут и со сборного пункта №3 с Q=1700 м3/сут по двум нефтесборным коллекторам Ø273 мм транспортируется на УПН «Забурунье».

Откачиваемая нефтяная жидкость со сборного пункта СП №1 поступает на печь подогрева ПТ-16/150 № 4,5,6 и другим потоком со сборного пункта СП №3 на печь подогрева ПТ-16/150 № 1,2. Перед поступлением в печи подогрева в нефтяную жидкость дозируется с БДУ 2,5-10/100 деэмульгатор «Диссолван V-4397» с удельным расходом 200 г/т. Жидкость с печей подогрева с температурой +27-320С поступает в технологический резервуар №3. Часть подогретой жидкости СП № 1 поступает в технологический резервуар №2.

Из технологических резервуаров №2,3 нефтяная эмульсия через переточную линию поступает на прием технологических насосов ЦНС-60/198 и ЦНС-60/66, откуда с давлением 1,8-2,5 кгс/см2 откачивается на печь подогрева ПТ-16/150 № 3. Далее подогретая нефтяная эмульсия проходит процесс отстоя в отстойниках ОГ-200 №1, 2, 3 и далее поступает в товарные резервуары №1,4,5.

С товарных резервуаров жидкость насосами внешней перекачки НБ-125 №1,2,3 через влагомер и узел учета нефти подается в объеме 500 м3/сутки по существующему нефтепроводу Ø273 мм в ЦПСиПН на месторождении «С.Балгимбаев».

Пластовая вода, сброшенная с резервуаров (РВС-2000 №3, РВС-1000 №2) и отстойников (ОГ-200 №1, 2, 3) в процессе подготовки поступает в водяные резервуары РВС-2000 №6 и №7 и далее на прием подпорного насоса К-150-200, откуда под давлением 2-4 кгс/см2 подается на горизонтальный насосный комплекс ГНК 8-4000-500. С ГНК пластовая вода, через узел учета, в объеме 2500-3000 м3/сут направляется к ВРП для дальнейшей закачки в пласт.

Газ с УПГ С.Балгимбаева по газопроводу Ø100 мм, протяженностью 90 км поступает в ГРПШ УПН «Забурунье» и далее используется для термической обработки, а также направляется в котельную и электроцех.

Сброс нефтяных остатков с аппаратов и резервуаров производится в дренажную емкость ЕП-16, откуда закачивается обратно в систему подготовки нефти.

Предварительно подготовленная нефтяная эмульсия с УПН Забурунье откачивается на ЦПСиПН С. Балгимбаева для подготовки и сдачи нефти в соответствии СТ РК 1347-2005.
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Рисунок 2.8- Технологическая схема подготовки нефти по УПН м/ия Забурунье
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Рисунок 2.9- Технологическая схема подготовки нефти №1 на м/р Забурунье
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Рисунок 2.10- Технологическая схема подготовки нефти №3 на м/р Забурунье
3. Анализ текущего состояния управления отходами на предприятии
Основной производственной деятельность АО «Эмбамунайгаз» на Контрактной территории является добыча углеводородов.

Производственная деятельность Компании, так или иначе, оказывает антропогенное воздействие на компоненты природной среды, в том числе и образованием определенных видов отходов.

Согласно статье 317 ЭК РК, под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть, либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.

При промышленной эксплуатации месторождений НГДУ «Жайыкмунайгаз» образуются следующие отходы:

	Опасные отходы
	Неопасные отходы

	Отработанные аккумуляторы
	Металлолом

	Нефтешлам 
	Металлические стружки

	Промасленные отходы
	Огарки сварочных электродов

	Использованная тара химических реагентов
	Отходы РТИ 

	Отработанный этиленгликоль
	Коммунальные отходы

	Отработанные технические масла
	Портативное оборудование и оргтехника

	Нефтесодержащие отходы
	Строительные отходы

	Ртутьсодержащие отходы
	Полиэтиленовые пробки от НКТ

	Остатки лакокрасочных материалов
	Осадок хоз-бытовых сточных вод

	Отработанные масляные фильтры
	Пищевые отходы


Основной операцией по управлению отходами является их накопление (временное складирование) в специально установленных местах.

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 статьи 320, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

В соответствии с пунктом 2 статьи 320 ЭК РК, места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Временное складирование отходов Компании производится строго в специализированных местах, в емкостях и на специализированных площадках, что снижает или полностью исключает загрязнение компонентов окружающей среды.
Согласно статьям 331 и 336 Экологического Кодекса РК, с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензий. Опасные отходы на основании Лицензии с подвидом деятельности «Переработка, обезвреживание, утилизация и (или) уничтожение опасных отходов», неопасные отходы на основании «Уведомления о начале или прекращении деятельности по сбору , -сортировк и (или) транспортировки отходов – восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов».
3.1.  Существующая система управления и восстановления отходами  

На данный момент система управления отходами на месторождениях НГДУ «Жайыкмунайгаз» включает в себя работы по обращению с отходами согласно нормативным документам, действующих на территории Республики Казахстан. Система управления отходами включает в себя десять этапов технологического цикла:

· Образование/накопление отходов.

· Сбор/идентификация/сортировка/маркировка отходов.

· Временное складирование отходов.

· Транспортирование/передача отходов.

· Удаление отходов.


Ниже рассмотрены основные этапы технологического цикла обращения с отходами, образующихся на месторождениях НГДУ «Жайыкмунайгаз».




Образование/накопление отходов



Первым этапом технологического цикла обращения с отходами является образование отходов. Образование/накопление отходов имеет место в технологических процессах при добыче и разработке нефтяных месторождений, а также от объектов инфраструктуры в период эксплуатации (вахтовые поселки), при бурении скважин, в период строительства новых или ликвидации старых объектов. 



Образование, характеристика отходов и методы обращения с ними в целом представлено в таблице 2. 

Сбор/идентификация/сортировка/маркировка отходов

Вторым этапом технологического цикла является сбор отходов. На месторождениях НГДУ «Жайыкмунайгаз» осуществляет раздельный сбор образующихся отходов. Сбор и накопление отходов производится в специально оборудованных местах (площадках) и предназначенных для сбора и накопления различного вида контейнерах.

Идентификация отходов является третьим этапом технологического цикла отходов. Идентификация образующихся отходов на производственных объектах НГДУ «Жайыкмунайгаз» осуществлялась на основе химических составляющих отходов.

К количественной оценке экологической безопасности отходов применялся вероятностный подход. Мерой вероятности вредного воздействия отдельных компонентов отходов служили их физико-химические, а также санитарно-эпидемиологические параметры для каждого отдельно взятого компонента отходов. 


Сортировка является четвертым этапом технологического цикла отходов. Образуемые отходы разделяются на первоначальном этапе образования в целях соблюдения требований действующего законодательства РК.


АО «Эмбамунайгаз» каких-либо установок по обезвреживанию отходов не имеет.

Упаковка и маркировка отходов состоит в обеспечении установленными методами и средствами (с помощью укладки в тару или другие емкости, пакетированием, с нанесением соответствующей маркировки) целостности и сохранности отходов в период их сортировки, погрузки, транспортирования, складирования, временного хранения в установленных местах. Особое внимание должно быть уделено упаковке и маркировке опасных отходов.

Коммунальные отходы собираются в металлические контейнеры стандартного типа.  

Отработанные люминесцентные лампы упаковываются в заводскую или самодельную картонную упаковку.

Все остальные отходы, образующиеся на объектах НГДУ «Жайыкмунайгаз» собираются в соответствующие контейнеры без упаковки. Контейнеры должны быть выкрашены в соответствующий цвет, иметь инвентарный номер и надпись.

Временное складирование отходов

Временное складирование на территории производственных объектов АО «Эмбамунайгаз» осуществляется путем установления специальных контейнеров или емкостей, специальные площадки. Постоянных мест хранения на территории предприятия не имеется.



Транспортировка и удаление отходов

Под транспортировкой отходов понимается деятельность, связанная с перемещением отходов с помощью специализированных транспортных средств между местами их образования, накопления в процессе сбора, сортировки, обработки, восстановления и (или) удаления. Транспортировка отходов осуществляется с соблюдением требований ЭК РК. Удаление отходов – операции по захоронению и уничтожению отходов. В настоящее время все образующиеся на производственных объектах НГДУ «Жайыкмунайгаз» передаются сторонним организациям для переработки, утилизации или захоронения согласно заключенным договорам со специализированными предприятиями.

Для транспортирования отходов НГДУ «Жайыкмунайгаз» привлекает специализированные организации, имеющие лицензию по утилизации отходов.

В таблице №1 приведена количественные и качественные показателей образования отходов.

Таблица 1 – Количественные и качественные показатели за последние 4 года НГДУ «Жайыкмунайгаз»
	Наименование отходов
	Остаток на собственной
	Образование отходов,
	Передано сторонней организации по контракту на комплексное обращение с отходами, тонн
	Наличие на собственной площадке на конецотчетного периода, тонн

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	2023г. 
	2024г. 
	2025г. 
	2026г      
	2023г. 
	2024г. 
	2025г. 
	2026г       
9-месяцев
	2023г. 
	2024г. 
	2025г. 
	2026г       9-месяцев
	2023г. 
	2024г. 
	2025г. 
	2026г       9-месяцев

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нефтешлам, тн
	368,44
	141
	0
	0
	957,2
	1502,94
	615,98
	1337,79
	1184,64
	1643,94
	615,98
	1337,79
	141
	0
	0
	0

	Отходы обратной промывки скважин при ПРС, тн
	740,274
	0
	0
	0
	357,5
	0
	0
	0
	1097,774
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Нефтесодержащие отходы, тн
	0
	445,414
	0
	20
	1163,0
	1487,096
	2090,18
	2147,58
	717,586
	1932,51
	2070,18
	1887,12
	445,414
	0,0
	20
	280,46

	Отработанные масла, тн
	0
	0
	0
	0
	10,0
	10,0
	10,0
	7,0
	10,0
	10,0
	10,0
	5,0
	0
	0,0
	0
	2

	Отработанный масляной фильтр, тн
	0
	0
	0
	0
	0,3
	0,3
	0,3
	0,23
	0,3
	0,3
	0,3
	0,15
	0
	0,00
	0
	0,08

	Отработанные аккумуляторные батареи, шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Промасленная ветошь, тн
	0
	0
	0
	0
	0,7
	1,0
	1
	0,75
	0,7
	1,0
	1
	0,5
	0
	0
	0
	0,25

	Отработанные люминисцентные лампы, тн
	0
	0
	0
	0
	0,072
	0,04
	0,016
	0,004
	0,072
	0,04
	0,016
	0,004
	0
	0
	0
	0

	Использованная тара из-под химреагентов, шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Тары из-под ЛКМ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Огарки сварочных электродов, тн
	0
	0
	0
	0
	0,04
	0,04
	0,04
	0,023
	0,04
	0,04
	0,04
	0,021
	0
	0
	0
	0,002

	Лом черных металлов, тн
	100,463
	134,309
	0
	0
	735,345
	592,007
	364,268
	447,651
	701,499
	223,446
	364,268
	 
	134,309
	0
	0
	0

	Металлическая стружка, тн
	0
	0
	0
	0
	3,0
	3,0
	3,0
	2,5
	3,0
	3,0
	3
	1,5
	0
	0
	0
	1,0

	Коммунальные  отходы, тн
	0
	0
	0
	0
	591,04
	614,22
	497,8
	524,3
	591,04
	614,22
	497,8
	524,3
	0
	0
	0
	0

	Отходы от эксплуатации офисной оргтехника, шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Иловый осадок хозяйственных бытовых сточных вод, тн
	0
	0
	0
	0
	0,8
	0,8
	0,8
	0
	0,8
	0,8
	0,8
	0
	0
	0
	0
	0

	Строительный мусор
	0
	0
	0
	0
	200,0
	100,0
	100,0
	200,0
	200,0
	100,0
	100,0
	200,0
	0
	0
	0
	0

	Полиэтиленовые пробки от НКТ
	0
	0
	0
	0
	0,3
	0,3
	0,3
	0,23
	0,3
	0,3
	0,3
	0,15
	0
	0
	0
	0,08

	Отработанный этиленгликоль, тн
	0
	0
	0
	0
	0,4
	0,4
	0,4
	0
	0,4
	0,4
	0,4
	0
	0
	0
	0
	0

	Отработанный антифриз, тн
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,4
	0
	0
	0
	0,4
	0
	0
	0
	0
	0

	ВСЕГО:
	1209,177
	720,723
	0
	20
	4019,697
	4312,143
	3684,484
	4668,058
	4508,151
	4529,996
	3664,484
	3956,535
	720,723
	0
	0
	283,872


За последние 3 года не было выявлено проблем существующей системы обращения с отходами НГДУ «Жайыкмунайгаз». Существующая система отвечает всем требованиям нормативных документов, действующих в Республике Казахстан.

Положительные аспекты существующей системы управления отходами НГДУ «Жайыкмунайгаз»:

1. На всех производственных объектах ведется учет образующихся отходов.

2. Сбор и накопление отходов на производственных объектах осуществляется согласно нормативным документам Республики Казахстан. Для сбора отходов имеются специально оборудованные площадки, и имеется необходимое количество контейнеров.
3. Осуществляются работы по паспортизации отходов с привлечением специализированных организаций.

4. Частично осуществляется упаковка и маркировка отходов.

5. Транспортирование отходов и удаление отходов (утилизация и захоронение) осуществляют специализированные организации, которые имеют все необходимые разрешительные документы на утилизацию, переработку или захоронение отходов, а также автотранспорт и персонал. 

6. Складирование и временное хранение, образующихся отходов осуществляется в специальные контейнеры и на специально оборудованных площадках.

7. Удаление отходов осуществляется на специально оборудованные полигоны сторонних организаций. Утилизация отходов осуществляется также на специализированных предприятиях.

8.  Для обезвреживания отработанные люминесцентные лампы передаются специализированной организации.

В целом, следует отметить, что система обращения с отходами                                                   НГДУ «Жайыкмунайгаз» отвечает действующим требованиям нормативных документов Республики Казахстан. Для систематизации и усовершенствования существующей системы обращения с отходами на предприятии требуется введение ряда дополнительных мер, которые позволят технологически улучшить и сделать более безопасным для окружающей среды каждый технологический этап обращения с отходами. Ужесточить контроль за действием техперсонала при сборе и временном накоплении отходов. Необходимо наличие информационных баннеров по накоплению мест временного хранения отходов, проведение работы с техперсоналом по разъяснению правил и требований по раздельному сбору отходов, их временному хранению, а также своевременному учету отходов.

Анализ данных свидетельствует о том, что принятая практика управления отходами по временному складированию в Компании соответствует требованиям Экологического Кодекса РК и срок накопления отходов составляет не более 6 месяцев.

АО «Эмбамунайгаз» утилизирует (вторичное использование путем переработки на резиновые тротуарные плитки) отходы отработанных шин, остальные виды отходов передаются в специализированные организации для дальнейшего восстановления или удаления.

Также, в соответствии с требованиями ЭК РК субъекты предпринимательства, планирующие или осуществляющие предпринимательскую деятельность по сбору, сортировке и (или) транспортировке отходов, восстановлению и (или) уничтожению неопасных отходов, обязаны подать уведомление о начале или прекращении деятельности в  уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Таким образом, Компания при выборе специализированных предприятий по сбору, транспортировке, восстановлению и удалению отходов производства и потребления на 2026 год, будет принимать во внимание требования статей 336 и 337 ЭК РК.


Таблица 2- Характеристика, объем образования отходов и методы обращения с ними

	№
	Наименование отходов
	Классификация отходов
	Образование на 2026г, тонн
	Характеристика отходов
	Методы обращения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Отработанные аккумуляторы
	16 06 01*

Опасные
	4,0795
	Исходные материалы: Аккумуляторы и батареи (гелевые, литиевые, никель-кадмиевые, щелочные, кислотные, аккумуляторные батареи).

Процесс: Истечение срока эксплуатации аккумуляторов на автотранспорте, дизельных агрегатах, системах бесперебойного электропитания и пр.
	Накапливаются в специально отведенном месте на стеллажах.

 Обращение с отработанными аккумуляторами осуществляется в соответствии требований СТ РК 3132-2018 «Батареи аккумуляторные свинцовые». По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	2. 
	Нефтешлам
	05 01 03*

Опасные
	2425
	Исходные материалы: Нефть и другие углеводородные продукты, шламы от РВС.
Процесс: Ремонтно-профилактические работы, включающие скребкование и очистку газовых и нефтяных трубопроводов и емкостей. Донный осадок при хранении продуктов добычи в резервуарах (оседавший в резервуарах, отстойниках, буферных емкостях, ГЗУ)
	Временно накапливается на шламонакопителях. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным

организациям для дальнейших операций с ними.

	3. 
	Промасленные отходы


	15 02 02*

Опасные
	1,0155
	Исходные материалы: Ткань(ветошь), воздушные, емкости с остатками масел, аэрозольные баллончики с содержанием ГСМ, СИЗ, геомембрана, вышедшие из строя скребки и другие материалы, загрязненные углеводородами.

Процесс: Эксплуатация различного вида автотранспорта, спецтехники и оборудования. А также проведение различного вида производственных операций, загрязнений материалов маслами и смазочными материалами.
	Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	4. 
	Использованная тара химических реагентов
	07 07 04*

Опасные 
	10,628
	Исходные материалы: Тара упаковка, загрязненный химическими веществами другие подобные материалы, находившиеся в прямом контакте с жидкой или твердой фазой химреагентов и загрязнённые ими. 

Процесс: Эксплуатация очистных сооружений, лабораторий, технологических установок, трубопроводов наземных объектов компании. Истечение срока годности и потеря первоначальных свойств химикатов.
	Накапливаются в специально отведенном месте на стеллажах. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	5. 
	Отработанные технические масла
	13 02 08*

Опасные
	14,59
	Исходные материалы: Турбинное, компрессорное, трансформаторное, моторное, трансмиссионное, индустриальное масла, технические масла, горюче-смазочные материалы, керосин и другие жидкие нефтепродукты.
Процесс: Обслуживание и эксплуатация газотурбинных генераторов, компрессорных и производственных установок, трансформаторных подстанций, автотранспорта и строительной техники, различных дизельных генераторов, технологического и вспомогательного оборудования подготовки нефти и газа.
	Накапливаются в специальные герметичные промаркированные емкости (исходная тара на поддонах) по группам ММО, МИО, СНО согласно требованиям СТ РК 3129-2018» Масла смазочные отработанные». По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированными организациями для дальнейших операций с ними.

	6. 
	Нефтесодержащие отходы
	13 08 99*

Опасные
	2633,37
	Исходные материалы: Осадок после мойки автомашин, грунты с содержанием нефтепродуктов, осадок нефтепродуктов, Нефтепро​дукты, ме​таллы, маслосодержащие отходы при замене коллекторов и трубопрооводов, зачистки ОГ и др.соединения

Процесс: Мойка автотранспорта, очистка и промывка различных емкостей и оборудования при процессе добычи нефти и газа, промышленных площадок, обращение с ГСМ, очистка дренажной системы про площадки, очистка промывка технологического оборудования и коллекторов, Проведении подземного ремонта скважин и капитального ремонта скважин, в процессе механической очистки загрязненных земель
	Временно накапливается на  шламонакопителях. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным

организациям для дальнейших операций с ними.

	7. 
	Ртутьсодержащие отходы
	20 01 21*

Опасные
	0,0052
	Исходные материалы: Ртутьсодержащие лампы (люминесцентные, кварцевые лампы, содержащие ртуть и т.п.), ртутные термометры, медтермометры, барометры и другое ртутьсодержащее оборудование, ртутьсодержащие приборы и изделия. 

Процесс: Освещение офисов, производственных и жилых помещений, столовых и территории расположения объектов. Использование ртутных термометров и барометров в лаборатории и медпунктах. Истечение нормативного срока эксплуатации ламп и выхода из строя ламп, термометров, барометров и других ртутьсодержащих приборов.
	Накапливаются в герметичные промаркированные металлические контейнеры с замком. Обращение с ртутьсодержащими отходами осуществляется в соответствии требований СТ РК 1155-2002 «Ртутьсодержащие приборы и изделия». По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	8. 
	Остатки лакокрасочных материалов
	08 01 11*

Опасные
	1,6813
	Исходные материалы: Лакокрасочные материалы (тара, бочки, банки, аэрозольные баллончики), содержащие остатки использованного лака, краски, растворителей, олифы), кисти, валики, СИЗ, используемые при покрасочных работах и пр.

Процесс: Строительные и ремонтные работы, покраска различных поверхностей, истечение срока годности лакокрасочных материалов.
	Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	9. 
	Отработанные масляные фильтры
	16 01 07*

Опасные
	0,4
	Исходные материалы: Масляные фильры

Процесс: Истечение срока эксплуатации масляных фильтров автотранспорте, замена при ТО, ДЭС, САГ
	Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	10. 
	Отработанный этиленгликоль
	07 01 99
	0,4
	Исходные материалы: 

Этиленгликоль

Процесс:

Осушка газа
	Замена по мере снижения поглотительной способности реагента. Заменяется 1 раз в 3 года, передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	11. 
	Лом черных металлов
	17 04 07

Неопасные
	600
	Исходные материалы: Металл и металлические изделия (трубы, арматура, конструкции, металлопрокат, сваи, инструменты, металлическая тара, бочки металлические, и т.п.), оборудование из металла, металлические изделия или детали после очистки от загрязнений. 

Строительно-монтажные, демонтажные, ремонтные, планово-предупредительные и эксплуатационные работы, обработка металлических изделий.
	Накапливаются в специализированных площадках. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев, передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	12. 
	Металлические стружки

	02 01 10

Неопасные
	3,3950
	Исходные материалы: образуется при работе металлообрабатывающих станков. 

Процесс: ремонтные, эксплуатационные работы, обработка металлических изделий

	Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	13. 
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13

Неопасные


	0,107
	Исходные материалы: огарыши сварочных электродов

Процесс: образуются при сварочных работах на территории месторождения и на строительных и ремонтных площадках
	Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.



	14. 
	Отработанные пневматические шины
	19 12 04

Неопасные
	5,5203
	Исходные материалы: Автомобильные шины (диагональные, радиальные, камерные, бескамерные, камеры, шланги, с металлическим кордом и тканевым кордом, резинотехнические изделия (резиновые камеры, технические шланги, ленточные конвейеры, резиновый геотекстиль, резиновые подложки и подкладки под оборудование, и т.п.), резинотехнические изделия после очистки.

Процесс: Техническое обслуживание автотранспорта (замена автопокрышек), строительной и спецтехники на объектах, строительно-ремонтные операции, технологические и иные операции, ремонт шин и т.п., технологические и иные операции.
	Накапливаются на стеллажах в специально отведенном месте. Обращение с отходами РТИ осуществляется в соответствии требований СТ РК 2187-2012

«Шины автотранспортные». По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются передается в УПТОиКО для дальнейшей переработки.

/По договору передается с мест образования в распоряжение лица, осуществляющего на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов

	15. 
	Коммунальные отходы
	20 03 01

Неопасные
	800,0
	Исходные материалы: Упаковка или ее остатки, тара (бумажная, текстильная, пластиковая, металлическая, стеклянная), офисная бумага, одноразовая посуда с остатками пищи, средства гигиены, аэрозольные баллончики из-под бытовой химии, мелкие электробытовые приборы, текстиль, матрасы, швартовые канаты, офисная мебель с комбинированными материалами, керамические изделия (непригодные унитазы, раковины и т.д.), смет с территории, скошенная трава, лампы накаливания, светодиодные лампы, УФ лампы, кварцевые лампы, не содержащие ртуть и другой бытовой мусор. 

Процесс: Жизнедеятельность персонала.
	Управление коммунальными отходами производится в соответствии с  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 

Отходы ежедневно передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	16. 
	Пищевые отходы
	20 01 08

Неопасные
	300,0
	Исходные материалы: Остатки пищи
Процесс: Жизнедеятельность персонала.
	Управление коммунальными отходами производится в соответствии с  

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 

Отходы ежедневно передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	17. 
	Портативное оборудование и оргтехника
	20 01 36

 неопасные
	0,8
	Исходные материалы: Офисная оргтехника, картриджи, сенсоры, персональные датчики, индивидуальные и портативные газоанализаторы, портативное, бытовое и иное электронное оборудование. 

Процесс: Эксплуатация офисной техники, картриджей, сенсоров, персональных датчиков, индивидуальных и портативных газоанализаторов, портативного оборудования. Ремонтно-профилактические работы. Выход из строя, истечение срока эксплуатации.
	Накапливаются в специально отведенном месте на стеллажах. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	18. 
	Строительные отходы
	17 09 04

 неопасные
	300,0
	Исходные материалы: Различные строительные материалы, в том числе остатки асфальта, бетона и железобетонных/деревянных конструкций, пластиковой/деревянной упаковки, бой стекла и кирпича, обрезки изоляционных материалов и электрических кабелей, некондиционное оборудование, обрезки шлангов, подложки и прокладки под оборудование, отработанный абразив, монтажная пена, изоляционные материалы, электрический кабель, вынутый грунт, частично загрязненный стройматериалами (исключая ГСМ или химреагенты).

Процесс: Строительные и ремонтные (в том числе планово-предупредительный ремонт).
	Накапливаются в специально отведенном месте на площадках.  По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	19. 
	Полиэтиленовые пробки от НКТ
	19 12 04

неопасные
	1,1680
	Исходные материалы:

Для защиты от коррозии и механических повреждений изделии и оборудовании, резьбовых соединений насосно-компрессорных, обсадных труб и муфт к ним 

Процесс:

После использования новых НКТ 
	Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев  передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

	20. 
	Иловый осадок
	19 08 16

Неопасные 


	1,3603
	Исходные материалы: Хозяйственно-бытовые сточные воды.

Процесс: Эксплуатация установок водоподготовки и водоочистки, очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.
	Накапливаются в промаркированные контейнеры. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.


4.  Цель, задачи и целевые показатели

Целью программы является постепенное сокращение объемов отходов посредством увеличения использования отходов в качестве вторичного сырья, а также использования услуг специализированных компаний по переработке и повторному использованию отходов.

Для достижения этой цели необходимо выполнить следующие задачи:

1.
Проведение анализа существующей системы обращения с отходами на месторождениях НГДУ «Жайыкмунайгаз».

2.
Изучение международного опыта в области управления отходами.

3.
Разработка мероприятий, направленных на:

· уменьшение образования отходов, увеличения использования отходов в качестве вторичного сырья.

· использование услуг по обращению с отходами специализированных организаций, занимающихся переработкой и повторным использованием отходов.

Целевым показателем Программы является:

· Сокращение объемов образования отходов, т.е. планирование и осуществление мероприятий по уменьшению количества отходов посредством передачи отходов специализированным организациям, использующих технологии по переработке и повторному использованию отходов, а также увеличение доли отходов, которые могут быть использованы как вторсырье.

· Своевременная передача образованных отходов в полном объеме сторонней организации для дальнейших операций с ними в соответствии с установленными законодательством сроками (ст.320 ЭК РК).

· Повышение качества раздельного накопления отходов, снижение воздействия отходов на ОС и повышение уровня экологической культуры и осведомленности персонала Компании.

· Бесперебойная эксплуатация контейнеров и обеспечение их достаточного количества.

Виды образуемых отходов, кодировка и характеристика по состоянию, образованию представлены в таблице 3.

Таблица 3 Виды отходов, образующихся на месторождениях НГДУ «Жайыкмунайгаз» 

	№
	Наименование отходов
	Код по Классификатору
	Расшифровка кода
	Характеристика отходов

	
	
	
	
	Агрегатное состояние
	Опасные свойства согласно ст.342 РК и классификатору
	Перечень и наименование исходных материалов, из которых образовались отходы
	Процесс образования

	1. 
	Отработанные аккумуляторы
	16 06 01*

Опасные
	Свинцовые аккумуляторы
	твердые
	HP2 окислительные свойства;

НР12 образование токсичных газов при контакте с водой, воздухом или кислотой;
	Аккумуляторы и батареи (гелевые, свинцовые, литиевые, никель-кадмиевые, щелочные, кислотные, аккумуляторные батареи).


	Истечение срока эксплуатации аккумуляторов на автотранспорте, дизельных агрегатах, системах бесперебойного электропитания и пр.

	2. 
	Нефтешлам
	05 01 03*

Опасные
	Донные шламы
	шлам
	HP3 огнеопасность; НР14 экотоксичность


	Нефть и другие углеводородные продукты, шламы от РВС.


	Ремонтно-профилактические работы, включающие скребкование и очистку газовых и нефтяных трубопроводов и емкостей, донные осадки при хранении нефтепродуктов в резервуарах, в полостях нефтепроводов, буферных емкостях, ГЗУ

	3. 
	Промасленные отходы
	15 02 02*

Опасные
	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами
	твердые
	HP3 огнеопасность;

НР14 экотоксичность;
	Ткань(ветошь), воздушные, емкости с остатками масел, аэрозольные баллончики с содержанием ГСМ, СИЗ, геомембрана, абсорбирующие материалы, вышедшие из строя скребки, тары и другие материалы, тары загрязненные углеводородами и другие материалы

	Эксплуатация различного вида автотранспорта, спецтехники и оборудования. А также проведение различного вида производственных операций, загрязнений материалов маслами и смазочными материалами.

	4. 
	Использованная тара химических реагентов
	07 07 04*

Опасные
	Другие органические растворители, промывающие жидкости и исходные растворы
	твердые
	HP3 огнеопасность;

НР14 экотоксичность;
	Тара упаковка, загрязненный химическими веществами другие подобные материалы, находившиеся в прямом контакте с жидкой или твердой фазой химреагентов и загрязнённые ими. 


	Эксплуатация лабораторий, технологических установок, трубопроводов объектов компании. Подготовка нефти к товарной. Истечение срока годности и потеря первоначальных свойств химикатов.

	5. 
	Отработанные технические масла
	13 02 08*

Опасные
	Другие моторные, трансмиссионные и смазочные масла
	жидкие
	HP3 огнеопасность;


	Турбинное, компрессорное, трансформаторное, моторное, трансмиссионное, индустриальное масла, технические масла, горюче-смазочные материалы, керосин и другие жидкие нефтепродукты.
	Обслуживание и эксплуатация газотурбинных генераторов, компрессорных и производственных установок, автотранспорта и строительной техники, различных дизельных генераторов, технологического и вспомогательного оборудования подготовки нефти и газа.

	6. 
	Нефтесодержащие отходы
	13 08 99*

Опасные


	Отходы, не указанные иначе
	твердые
	НР14 экотоксичность;
	Осадок после мойки автомашин, грунты с содержанием нефтепродуктов, осадок нефтепродуктов, водонефтяная эмульсия. Нефтепро​дукты, ме​таллы, маслосодержащие отходы при замене коллекторов и трубопрооводов, зачистки ОГ и др.соединения


	Мойка автотранспорта, очистка и промывка различных емкостей и бурового оборудования, промышленных площадок, обращение с ГСМ, очистка дренажной системы промплощадок, очистка промывка технологического оборудования и коллекторов, замена трубопроводов, работы при ПРС и КРС, очистка загрязненных земель.

	7. 
	Ртутьсодержащие отходы
	20 01 21*

Опасные
	Люминесцентные

лампы и другие

ртутьсодержащие

отходы
	неразобранное оборудование и

устройства
	HP6 острая

токсичность, НР14

экотоксичность
	Ртутьсодержащие лампы (люминесцентные, кварцевые лампы, содержащие ртуть и т.п.), ртутные термометры, медтермометры, барометры и другое ртутьсодержащее оборудование, ртутьсодержащие приборы и изделия.
	Освещение офисов, производственных и жилых помещений, столовых и территории расположения объектов. Использование ртутных термометров и барометров в лаборатории и медпунктах. Истечение нормативного срока эксплуатации ламп и выхода из строя ламп, термометров, барометров и других ртутьсодержащих приборов.

	8. 
	Остатки лакокрасочных материалов
	08 01 11*

Опасные
	Отходы от красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества
	смесевое
	HP3 огнеопасность; НР14 экотоксичность


	Лакокрасочные материалы (тара, бочки, банки, аэрозольные баллончики), содержащие остатки использованного лака, краски, растворителей, олифы), кисти, валики, СИЗ, используемые при покрасочных работах и пр.
	Строительные и ремонтные работы, покраска различных поверхностей, истечение срока годности лакокрасочных материалов.

	9. 
	Отработанные масляные фильтры
	16 01 07*

Опасные
	Масляные фильтры
	твердое
	HP3 огнеопасность; НР14 экотоксичность
	Масляные фильтры


	Истечение срока эксплуатации масляных фильтров автотранспорте, замена при ТО, ДЭС, САГ

	10. 
	Отработанный этиленгликоль
	07 01 99


	Отходы, не

указанные иначе
	жидкое
	НР14 экотоксичность
	Этиленгликоль
	Осушка газа

	11. 
	Металлолом
	17 04 07
Неопасные


	Смешанные металлы
	твердые
	Не обладают

опасными

свойствами
	Металл и металлические изделия (трубы, арматура, конструкции, металлопрокат, сваи, инструменты, металлическая тара, бочки металлические, и т.п.), оборудование из металла, металлические изделия или детали после очистки от загрязнений.
	Строительно-монтажные, демонтажные, ремонтные, планово-предупредительные и эксплуатационные работы, обработка металлических изделий.

	12. 
	Металлические стружки
	02 01 10

Неопасные
	Отходы металлов
	твердые
	Не обладают

опасными

свойствами
	при работе металлообрабатывающих станков.
	ремонтные, эксплуатационные работы, обработка металлических изделий

	13. 
	Огарки сварочных электродов
	12 01 13

Неопасные
	Отходы сварки
	твердые
	Не обладают

опасными

свойствами
	огарыши сварочных электродов
	Образуются при сварочных работах на территории месторождения и на строительных и ремонтных площадках

	14. 
	Отходы РТИ 
	19 12 04

Неопасные
	Пластмассы и резины
	твердые
	Не обладают

опасными

свойствами
	Автомобильные шины (диагональные, радиальные, камерные, бескамерные, камеры, шланги, с металлическим кордом и тканевым кордом, резинотехнические изделия (резиновые камеры, технические шланги, ленточные конвейеры, резиновый геотекстиль, резиновые подложки и подкладки под оборудование, отработанные ремни станок-качалок и т.п.), резинотехнические изделия после очистки.
	Техническое обслуживание автотранспорта (замена автопокрышек), строительной и спецтехники на объектах, строительно-ремонтные операции, технологические и иные операции, ремонт шин и т.п., буровые, технологические и иные операции.

	15. 
	Коммунальные отходы
	20 03 01

Неопасные
	Смешанные коммунальные отходы
	твердые
	Не обладают

опасными

свойствами
	Упаковка или ее остатки, тара (бумажная, текстильная, пластиковая, металлическая, стеклянная), офисная бумага, одноразовая посуда с остатками пищи, средства гигиены, аэрозольные баллончики из-под бытовой химии, мелкие электробытовые приборы, текстиль, матрасы, швартовые канаты, офисная мебель с комбинированными материалами, керамические изделия (непригодные унитазы, раковины и

т.д.), смет с территории, скошенная трава, лампы накаливания, светодиодные лампы, УФ лампы, кварцевые лампы, не содержащие ртуть и другой бытовой мусор.
	Жизнедеятельность персонала.

	16. 
	Пищевые отходы
	20 03 01

Неопасные
	Смешанные коммунальные отходы
	твердые
	Не обладают

опасными

свойствами
	Остатки пищи
	Жизнедеятельность персонала.

	17. 
	Портативное оборудование и оргтехника
	20 01 36

Неопасные
	Списанное электрическое и электронное оборудование
	твердое
	Не обладают

опасными

свойствами
	Офисная оргтехника, картриджи, сенсоры, персональные датчики, индивидуальные и портативные газоанализаторы, портативное, бытовое и иное электронное оборудование.
	Эксплуатация офисной техники, картриджей, сенсоров, персональных датчиков, индивидуальных и портативных газоанализаторов, портативного оборудования. Ремонтно-профилактические работы. Выход из строя, истечение срока эксплуатации.

	18. 
	Строительные отходы
	17 09 04

Неопасные
	Смешанные отходы строительства и сноса
	твердое
	Не обладают

опасными

свойствами
	Различные строительные материалы, в том числе остатки асфальта, бетона и железобетонных/деревянных конструкций, пластиковой/деревянной упаковки, бой стекла и кирпича, обрезки изоляционных материалов и электрических кабелей, некондиционное оборудование, обрезки шлангов, подложки и прокладки под оборудование, отработанный абразив, монтажная пена, изоляционные материалы, электрический кабель, вынутый грунт, частично загрязненный стройматериалами (исключая ГСМ или химреагенты).
	Строительные и ремонтные (в том числе планово-предупредительный ремонт.

	19. 
	Полиэтиленовые пробки от НКТ
	19 12 04

Неопасные
	Пластмассы и резины
	твердое
	Не обладают

опасными

свойствами
	Для защиты от коррозии и механических повреждений изделии и оборудовании, резьбовых соединений насосно-компрессорных, обсадных, бурильных труб и муфт к ним
	После использования новых НКТ

	20. 
	Осадок хоз-бытовых сточных вод
	19 08 16

Неопасные
	Шламы, содержащие опасные вещества, других видов обработки промышленных сточных вод
	шлам
	НР14 экотоксичность
	Хозяйственно-бытовые сточные воды.
	Эксплуатация установок водоподготовки и водоочистки, очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.


5. Основные направления и механизм реализации программы

Основные направления для решения данных задач следующие:

· Поиски и подбор специализированных компаний по переработке, повторному использованию, обработке отходов. Своевременное заключение договоров со специализированными организациями.

· Обучение персонала компании на курсах, семинарах по обращению с отходами.

· Приобретение материалов по возможности в возвратной таре или таре, которую можно повторно использовать.

· Выключать искусственное освещение, если в нем нет необходимости.

· Уменьшить утечки и разливы.

· Предусмотреть процедуру повторного использования отходов.

· Размещение информационных баннеров по накоплению мест временного хранения отходов.

Лимиты накопления отходов на 2027 год

С учетом планов работ, предусматриваемые оператором формирован лимит образования отходов на 2027г.

Общее количество образующихся отходов определялось двумя способами:

· Расчетным методом при условии наличия соответствующей методики расчета и исходной информации для расчета;

· Принятием прогнозных данных операторов с учетом данных по образованию отходов от аналогичных работ.


В соответствии с п. 5 ст. 41 Экологического кодекса РК от 02.02.2021 г. №400-VI, лимиты накопления отходов обосновываются операторами объектов І и II категорий в Программе управления отходами при получении экологического разрешения. Лимиты накопления отходов устанавливаются для каждого конкретного места накопления отходов, входящего в состав объектов І и II категорий, в виде предельного количества (массы) отходов по их видам, разрешенных для складирования в соответствующем месте накопления, в пределах срока, установленного в соответствии с настоящим Кодексом (п. 2 ст. 41).

Ниже представлены объемы образования отходов от объектов НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на 2027г.

Лимиты накопления отходов НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на 2027г

	с
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	 
	Всего:
	
	7103,232

	 
	в т.ч. отходов производства
	
	6003,232

	 
	отходов потребления
	
	1100

	Опасные отходы

	1
	Отработанные аккумуляторы
	
	4,0795

	2
	Нефтешлам 
	
	2425

	3
	Промасленные отходы
	
	1,0155

	4
	Использованная тара химических реагентов
	
	10,628

	5
	Отработанные технические масла
	
	14,59

	6
	Нефтесодержащие отходы
	
	2633,37

	7
	Ртутьсодержащие отходы
	
	0,0052

	8
	Остатки лакокрасочных материалов
	
	1,6813

	9
	Отработанные масляные фильтры
	
	0,1118

	10
	Отработанный этиленгликоль
	
	0,4

	Не опасные отходы

	11
	Лом черных металлов
	
	600

	12
	Металлические стружки
	
	3,3950

	13
	Огарки сварочных электродов
	
	0,107

	14
	Отходы РТИ 
	
	5,5203

	15
	Коммунальные отходы
	
	800

	16
	Пищевые отходы
	
	300

	17
	Портативное оборудование и оргтехника
	
	0,8

	18
	Строительные отходы
	
	300,0

	19
	Полиэтиленовые пробки от НКТ
	
	1,1680

	20
	Осадок хоз-бытовых сточных вод
	
	1,3603


Расчеты лимитов накопления отходов произведен согласно Методикам, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Расчеты образованных отходов представлены в приложении 1.

6. Необходимые ресурсы и источники финансирования
АО «Эмбамунайгаз» для реализации Программы обладает необходимыми финансово-экономическими, материально-техническими и трудовыми ресурсами.


Для реализации поставленных целей и задач настоящей Программы планирует выделить финансовые средства в размере 83 997,0 тыс тенге. 

7. План мероприятий по реализации программы
Предлагаемые меры по сокращению накопления (временного хранения) отходов.

В целом, мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления АО «Эмбамунайгаз» на рассматриваемый период включают следующие эффективные действия для повышения уровня экологической безопасности производства, обеспечение надежной и безаварийной работы технологического оборудования, транспорта и спецтехники за счет реализации следующих мер:

· организация технологического процесса в соответствии с нормами технологического проектирования, технологическими инструкциями, регламентами, утвержденными в установленном порядке;

· постоянное повышение профессионального уровня работников Компании;

· максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационального использования сырья и материалов, используемых в производстве;

· использование оборудования и материалов с длительным сроком эксплуатации;

· повторное использование материалов и оборудования сокращает затраты на их приобретение и является одним из самых простых способов сокращения отходов (например: повторно можно использовать картонные коробки; можно печатать черновые варианты документов на обратной стороне использованных листов бумаги);

· сокращение использования ненужных предметов. Использование многих предметов практически не влияет на повышение эффективности работы сотрудников (например: набор маркеров 12 цветов, декоративные скрепки для бумаги и т.д.);

· рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;

· использование минимального количества упаковки, такой, которая может быть использована повторно. Закупка материалов, используемых в производстве, в бестарном виде или в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров. Меры по снижению количества потребляемой упаковки включают договоренности с поставщиками о поставках товаров в минимальном количестве упаковки, закупок россыпью либо в упаковке, которую можно использовать повторно или возвращать поставщику;

· накопление отходов только на специально предназначенных для этого площадках и в емкостях;

· использование герметичных систем для хранения, перекачки и отгрузки нефтепродуктов: герметичные насосы, герметичный налив и транспортные емкости (отгрузка) с отводом паров;

· проведение ежедневных профилактических работ для исключения утечек и проливов жидкого сырья и топлива.

· Мероприятия по снижению объема образуемых отходов и негативного влияния размещаемых отходов на окружающую среду и здоровье населения предполагают уменьшение, по мере возможности, количества отходов путем применения альтернативных материалов, технологий, процессов, приемов.

План реализации мероприятий по реализации программы представлен в таблице 3. В данной таблице подробно расписаны мероприятия и показаны собственные денежные средства НГДУ «Жайыкмунайгаз», которые планируется израсходовать на выполнение данных мероприятий.

В связи с вводом Приказа Министра экологии и природных ресурсов РК от 26 августа 2024 года №192 часть отходов согласно «Перечня отдельных видов отходов, которые утрачивают статус отходов и переходят в категорию готовой продукции или вторичного ресурса (материального или энергетического)» на усмотрение самого Природопользователя будут переводиться в категорию готовой продукции или вторичного ресурса (материального или энергетического).   

Таблица 7.1- План мероприятий по реализации программы управления отходами 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объект/источник загрязнения
	Показатель 
	Обоснование
	Текущая величина
	Календарный план достижения установленных показателей
	Срок выполнения
	Объем финансирования, тыс. тенге
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	1
	Утилизация нефтесодержащих отходов
	НГДУ «Жайыкмунайгаз» (нефтесодержащие отходы)
	1 901,89 тн 
	ЭК РК 
	1 901,89 тн
	0
	31.12.2026 г
	83 997
	Снижение накопления отходов производства на полигонах в объеме 1901,89 тонн, тем самым сокращая выбросы углеводородов в атмосферу.


Использованная литература:
1. Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI (введен в действие 01.07.2021).

2. Правила разработки программы управления отходами, утвержденными приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 09.08.2021 г. № 318.

3. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25.12.2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению отходов производства и потребления».

4. Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов.

5. Классификатор отходов, утвержденный Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.

Приложение №1

Расчеты лимитов накопления отходов объектов НГДУ «Жайыкмунайгаз» 
1. Расчет количества образования отработанных аккумуляторных батареи
В процессе эксплуатации автотранспорта, ДЭС аккумуляторные батареи выходят из строя и подлежат списанию и сдаче по договору в специализированную организацию на переработку. 

Расчёт образования отработанных аккумуляторных батарей выполнен на основании Приказа МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного накопления отходов производства и потребления».

Норма образования отхода рассчитывается исходя из числа аккумуляторов ([image: image13.png]


) для группы ([image: image14.png]


) автотранспорта, срока ([image: image15.png]


) фактической эксплуатации (2 года для автотранспорта, 15 лет для аккумуляторов подстанций), средней массы ([image: image16.png]


) аккумулятора и норматива зачета 

([image: image17.png]


) при сдаче (80-100%):

[image: image18.png]N=Tn; m; o 10730



, т/год.

Расчет количества отработанных аккумуляторных батарей приведены в таблицах 1.1, 1.2.

Всего масса отработанных аккумуляторных батарей по месторождениям                                         НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027г – 4,0795 тонн.
Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Таблица 1.1 - Расчет образования отработанных аккумуляторных батарей от автотранспорта

	№
	Тип автомашины/ установки/ ДЭС
	Кол-во техники, шт
	Марка аккумулятора
	Всего аккумуля торов, шт (ni)
	Срок практической эксплуатации (t), год
	Норматив зачета при сдаче (a)
	Масса одной баттареи, кг (mi)
	Общая масса, кг
	Масса отработанных аккумуляторных батарей, т 

	Автотранспорт

	1
	седельный тягач с КМУ
	4
	6 СТ-190
	4
	2
	0,8
	58
	232
	0,0928

	2
	ПС-1,6
	1
	6 СТ-190
	2
	2
	0,8
	58
	116
	0,0464

	3
	агрегат АКН-10
	3
	6 СТ-190
	6
	2
	0,8
	58
	348
	0,1392

	4
	АЦН-10 (водовоз)
	3
	6 СТ-190
	4
	2
	0,8
	58
	232
	0,0928

	5
	АЦ -10 тех. жидкость
	7
	6 СТ-190
	14
	2
	0,8
	58
	1392
	0,5568

	6
	Лаборатория метрол.-476112
	1 
	6 СТ-190
	2
	2
	0,8
	58
	116
	0,0464

	7
	ФС-5956-0000010 ЛС-6
	1
	6 СТ-90
	2
	2
	0,8
	28,5
	57
	0,0228

	8
	АИС -1 ЛС-6
	1
	6 СТ-190
	2
	2
	0,8
	58
	116
	0,0464

	9
	ЛС-6
	1
	6 СТ-190
	2
	2
	0,8
	58
	116
	0,0464

	10
	АКС
	1
	6 СТ-190
	2
	2
	0,8
	58
	116
	0,0464

	11
	АСЦ-320 
	8
	6 СТ-190
	20
	2
	0,8
	58
	1160
	0,464

	12
	АДПМ  12/150
	2
	6 СТ-190
	4
	2
	0,8
	58
	232
	0,0928

	13
	Агрегат АСР
	2
	6 СТ-190
	8
	2
	0,8
	58
	464
	0,1856

	14
	Агрегат АСР ИМ-77
	5
	6 СТ-190
	6
	2
	0,8
	58
	348
	0,1392

	15
	ППУА - 1600/100
	5
	6 СТ-190
	10
	2
	0,8
	58
	580
	0,232

	16
	КС-55713-5 автокран
	1
	6 СТ-190
	0
	2
	0,8
	58
	0
	0

	17
	КС - 45721 автокран
	1
	6 СТ-190
	2
	2
	0,8
	58
	116
	0,0464

	18
	КС-55732 автокран
	3
	6 СТ-190
	6
	2
	0,8
	58
	348
	0,1392

	19
	колесный трактор
	1
	6 СТ-190
	2
	2
	0,8
	58
	116
	0,0464

	20
	экскаватор - погрузчик
	5
	6 СТ-132
	5
	2
	0,8
	41
	205
	0,082

	21
	бульдозер
	3
	6 СТ-190
	6
	2
	0,8
	58
	348
	0,1392

	22
	погрузчик вилочный 
	1
	6 СТ-75
	1
	2
	0,8
	25
	25
	0,01

	23
	Снегоболотоход пассажирный
	1
	6 СТ-190
	2
	2
	0,8
	58
	116
	0,0464

	26
	погрузчик фронтальный
	2
	6 СТ-190
	4
	2
	0,8
	58
	232
	0,0928

	27
	подъемник на шасси Т-10 М
	5
	6 СТ-90
	8
	2
	0,8
	28,5
	228
	0,0912

	28
	АПРС - 40
	9
	6 СТ-190
	16
	2
	0,8
	58
	928
	0,3712

	30
	Азотная станция ТГА-5/101 С95

	1
	6 СТ-190
	4
	2
	0,8
	58
	232
	0,0928

	Итого: 
	3,4076


Таблица 1.2 - Расчет образования отработанных аккумуляторных батарей от цеха
	№
	Место расположения пост зарядки аккумуляторных батарей
	Марка батарея
	Кол-во, шт
	Всего аккумуля- торов, шт (ni)
	Срок практичес-кой эксплуатации (t), год
	Норматив зачета при сдаче (a)
	Масса одной баттареи, кг (mi)
	Общая масса, кг
	Масса отработанных аккумуляторных батарей, т 

	1
	ЦПРС С.Балгимбаев Аккумуляторный цех
	6СТ-132, 6СТ-190, 6СТ-90
6СТ60
	1
	30
	2
	0,8
	55,99
	1679,7
	0,6719

	Итого:
	0,6719


2. Расчет количество образования нефтешлама

Расчет количества образования нефтешлама при зачистке технологических резервуаров

Нефтешлам образуется при периодических зачистках технологических резервуаров и емкостей, который сразу, по мере образования, будет вывозиться на шламонакопители. Зачистка резервуаров проводится 1 раз в 5 лет.

Расчет количества нефтешлама, образующегося при зачистке резервуаров, произведен в соответствии с Методикой разработки проектов нормативов предельного накопления отходов производства и потребления (Приложение №16 к Приказу МООС РК №100-п от 16.04.2008 г.). 

Количество нефтешлама (М) рассчитывается по формуле: [image: image19.png]M=M+M,




Где М1 – количество нефтешлама, налипшего на стенках резервуара – [image: image20.png]M,



 
(S – поверхность налипания, м2; K – коэффициент налипания, кг/м2. [image: image21.png]149032




, 
где v – кинематическая вязкость, сСт). Для вертикальных цилиндрических резервуаров [image: image22.png]S=2-mR-H



 (R – радиус резервуара, м; Н – высота смоченной поверхности стенки, м). 

М 2 – количество нефтешлама на днище резервуара определяется по формуле:

М2  = π . R2. Н . ρ

 (H – высота слоя осадка).

Расчёт объемов образования нефтешлама выполнен с учетом геометрических параметров резервуаров, установленных на предприятии. 

Нефтешлам по мере накопления будет вывозиться согласно договору с подрядной организацией.
При проведении операции разделения нефти и воды из трудно разрушаемых нефтяных эмульсии образуется шлам в объеме 300 м3 или 230 т/год.
Всего общее количество образуемых отходов шлама по месторождениям НГДУ «Жайыкмунайгаз» за 2027 г составляет 2425 т/год. 
Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Расчет образования нефтешлама при зачистке технологических резервуаров
	№
	Место расположения резервуаров
	Тип нефтепродукта
	Объем резервуаров, м3
	Количество резервуаров, шт
	Диаметр, м
	Высота, м
	Плотность нефтешлама, т/м3
	Кинематическая вязкость, сСт (мм2/сек)
	Коэф-т налипания, кг/м2
	Площадь налипания по стенкам резервуаров, м2
	Площадь дна резервуаров, м2
	Масса нефтешлама, осевшего на стенках рерервуаров, т
	Масса нефтешлама, осевшего на днищах резервуаров, т
	Масса нефтешлама, образующегося при зачистке резервуаров, т

	1
	ЦПС и ПН РВС №5
	нефть
	5000
	1
	21
	15
	0,97
	51,17
	2,8742
	985,8
	343,73
	2,7485
	226,7226
	229,5

	2
	ЦПС и ПН РВС №6
	нефть
	2000
	1
	15
	12
	0,97
	51,17
	2,8742
	565,5
	176,72
	1,5766
	116,5612
	118,1

	3
	ЦПС и ПН РВС №9
	нефть
	2000
	1
	15
	12
	0,97
	51,17
	2,8742
	565,5
	176,72
	1,5766
	116,5612
	118,1

	4
	ЦПС и ПН РВС №11
	нефть
	5000
	1
	21
	12
	0,97
	51,17
	2,8742
	791,7
	346,36
	2,2072
	228,4600
	230,7

	5
	ЦПС и ПН РВС №10
	нефть
	5000
	1
	15
	5
	0,97
	51,17
	2,8742
	235,6
	176,72
	0,6569
	116,5612
	117,2

	6
	ЦПС и ПН РВС №12
	нефть
	5000
	1
	15
	12
	0,97
	51,17
	2,8742
	565,5
	176,72
	1,5766
	116,5612
	118,1

	7
	ЦПС и ПН ТФС С-1/1
	нефть
	200
	1
	3,4
	12
	0,97
	51,17
	2,8742
	128,2
	9,08
	0,3574
	5,9887
	6,3

	8
	ЦПС и ПН ТФС С-2/2
	нефть
	200
	1
	3,4
	11
	0,97
	51,17
	2,8742
	117,5
	9,08
	0,3276
	5,9887
	6,3

	9
	ЦПС и ПН ТФС С-2/1
	нефть
	200
	1
	3,4
	5,16
	0,97
	51,17
	2,8742
	55,1
	9,08
	0,1537
	5,9887
	6,1

	10
	ЦПС и ПН ТФС С-3/1
	нефть
	200
	1
	3,4
	5,16
	0,97
	51,17
	2,8742
	55,1
	9,1
	0,2
	6,0
	6,1

	11
	УПН ЮЗК РВС №3
	нефть
	2000
	1
	15
	12
	0,97
	51,17
	2,8742
	565,49
	176,72
	1,58
	116,56
	118,14

	12
	УПН ЮЗК РВС №4
	нефть
	2000
	1
	15
	10
	0,97
	51,17
	2,8742
	471,24
	176,72
	1,31
	116,56
	117,88

	13
	УПН ЮЗК РВС №5
	нефть
	2000
	1
	15
	12
	0,97
	51,17
	2,8742
	565,49
	176,72
	1,58
	116,56
	118,14

	14
	УПН Жанаталап ОПФ-3000
	нефть
	125
	1
	3
	2,16
	0,97
	98,58
	3,3487
	20,36
	7,07
	0,07
	4,66
	4,73

	15
	УПН Жанаталап ОБН-3000
	нефть
	200
	1
	3,4
	3,865
	0,97
	98,58
	3,3487
	251,01
	9,08
	0,13
	5,99
	6,12

	16
	УПН Забурунье ОГ-200 №1
	нефть
	200
	1
	3,4
	23,5
	0,97
	51,17
	2,8742
	251,01
	9,08
	0,70
	5,99
	6,69

	17
	УПН Забурунье ОГ-200 №2
	нефть
	200
	1
	3,4
	23,5
	0,97
	51,17
	2,8742
	251,01
	9,08
	0,70
	5,99
	6,69

	18
	УПН Забурунье ОГ-200 №3
	нефть
	1000
	1
	3,4
	23,5
	0,97
	51,17
	2,8742
	393,20
	9,08
	0,70
	5,99
	6,69

	19
	УПН Гран РВС№2
	нефть
	2000
	1
	10,43
	12
	0,97
	51,17
	2,8742
	565,49
	85,44
	1,10
	56,36
	57,45

	20
	УПН Забурын РВС№4
	нефть
	40
	1
	15
	12
	0,97
	51,17
	2,8742
	68,08
	176,72
	1,58
	116,56
	118,14

	21
	С.Балгимбаев Емкость дренажная 
	нефть
	25
	1
	2,4
	9,03
	0,97
	101,06
	3,3681
	43,10
	4,52
	0,22
	2,9840
	3,21

	22
	С.Балгимбаев Емкость экологич.
	нефть
	12,5
	1
	2,8
	4,9
	0,97
	101,06
	3,3681
	27,02
	6,16
	0,14
	4,0615
	4,20

	23
	ЮЗК ЕП-12,5
	нефть
	12,5
	1
	2
	4,3
	0,97
	101,06
	3,3681
	27,02
	3,14
	0,09
	2,0722
	2,16

	24
	ЮЗК ЕП-12,5
	нефть
	16
	1
	2
	4,3
	0,97
	101,06
	3,3681
	32,80
	3,14
	0,09
	2,0722
	2,16

	25
	ЮЗК ЕП-16
	нефть
	16
	1
	2,4
	4,35
	0,97
	101,06
	3,3681
	32,80
	4,52
	0,11
	2,9840
	3,09

	26
	ЮЗК ЕП-16
	нефть
	8
	1
	2,4
	4,35
	0,97
	101,06
	3,3681
	18,22
	4,52
	0,11
	2,9840
	3,09

	27
	Жанаталап АГЗУ№359
	нефть
	12,5
	1
	2
	2,9
	0,97
	101,06
	3,3681
	27,02
	3,14
	0,06
	2,0722
	2,13

	28
	Жанаталап АГЗУ №370
	нефть
	8
	1
	2
	4,3
	0,97
	101,06
	3,3681
	18,22
	3,14
	0,09
	2,0722
	2,16

	29
	Жанаталап АГЗУ №367
	нефть
	100
	1
	2
	2,9
	0,97
	101,06
	3,3681
	133,30
	3,14
	0,06
	2,0722
	2,13

	30
	Жанаталап РГС№1
	нефть
	100
	1
	3,02
	14,05
	0,97
	101,06
	3,3681
	133,30
	7,16
	0,44
	4,7248
	6,69

	31
	Жанаталап РГС №2
	нефть
	200
	1
	3,02
	14,05
	0,97
	101,06
	3,3681
	251,01
	7,16
	0,44
	4,7248
	6,69

	32
	Жанаталап ОГ-200
	нефть
	40
	1
	3,4
	23,5
	0,97
	51,17
	2,8742
	68,08
	9,08
	0,70
	5,9887
	6,69

	33
	Гран Дренаж ППД
	нефть
	16
	1
	2,4
	9,03
	0,97
	101,06
	3,3681
	32,80
	4,52
	0,22
	2,9840
	57,45

	34
	Забурунье ЕП-16
	нефть
	50
	1
	2,4
	4,35
	0,97
	101,06
	3,3681
	251,01
	4,52
	0,11
	2,9840
	118,14

	35
	м/р ЮВК Емкость буферная
	нефть
	100
	1
	3,8
	4,5
	0,97
	101,06
	3,3681
	53,72
	11,34
	0,18
	7,4806
	5,16

	36
	м/р ЮВК ОГ-100
	нефть
	200
	1
	4,73
	6
	0,97
	101,06
	3,3681
	89,16
	17,57
	0,29
	11,5903
	5,16

	37
	м/р ЮВК РГС-100
	нефть
	100
	1
	4,73
	6
	0,97
	101,06
	3,3681
	89,16
	17,57
	0,29
	11,5903
	6,69

	38
	м/р ЮВК РГС-100
	нефть
	100
	1
	4,73
	6
	0,97
	101,06
	3,3681
	89,16
	17,57
	0,29
	11,5903
	3,21

	39
	м/р ЮВК ЕД-12,5 ГЗУ-212,214
	нефть
	12,5
	1
	2
	4,3
	0,97
	101,06
	3,3681
	27,02
	3,14
	0,09
	2,0722
	3,09

	40
	м/р ЮВК ЕП-12,5 ГЗУ-219
	нефть
	12,5
	1
	2
	4,3
	0,97
	101,06
	3,3681
	27,02
	3,14
	0,09
	2,0722
	7,66

	41
	м/р ЮВК ЕД-12,5 ГЗУ-218,220
	нефть
	12,5
	1
	2
	4,3
	0,97
	101,06
	3,3681
	27,02
	3,14
	0,09
	2,0722
	11,88

	42
	м/рЮВН ЕП-16 ГЗУ-1
	нефть
	16
	1
	2,4
	4,35
	0,97
	101,06
	3,3681
	32,80
	4,52
	0,11
	2,9840
	11,88

	43
	м/рЮВН ЕП-12,5 ГЗУ-2,4
	нефть
	12,5
	1
	2
	4,3
	0,97
	101,06
	3,3681
	27,02
	3,14
	0,09
	2,0722
	11,88

	44
	м/р ЮВН (Надкарнизное) ЕП-12,5
	нефть
	12,5
	1
	2
	4,3
	0,97
	101,06
	3,3681
	27,02
	3,14
	0,09
	2,0722
	2,16

	Итого:
	2425,0


3. Расчет количества образования промасленных отходов 
В процессе эксплуатации автототехники, ДЭС и при обслуживании скважин образуется замасленная обтирочная ветошь. 

Расчёт образования промасленной ветоши выполнен на основании Приказа МООС РК №100-п от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного накопления отходов производства и потребления».

Нормативное количество отхода определяется исходя из поступающего количества ветоши (МО, т/год), норматива содержания в ветоши масел (М) и влаги (W):

N = [image: image23.png]


 + М + W, т/год,

где М = 0.12·[image: image24.png]


, W = 0.15·[image: image25.png]


.

Количество промасленной обтирочной ветоши при обслуживании автомобилей определяется по удельным показателям в зависимости от пробега автомобилей. Удельные показатели по обтирочной ветоши приняты для разных видов транспорта из «Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва 1999 г. и составляют на 10 тыс. км пробега следующие величины:

	Для легковых
	1,05 кг 

	Для грузовых
	2,18 кг 

	Дл автобусов
	3,0 кг 


Расчет количества образования ветоши приведен в таблицах 3.1-3.3.

Таблица 3.1 - Расчет образования промасленной ветоши от автотранспорта  

	Автомобили
	Кол-во, шт.
	План пробега 
	Уд.вес на 10 тыс. км пробега, кг
	Поступающее количество ветоши, Мо
	Норматив содержания в ветоши масел, М
	Нормативное содержание в ветоши влаги, W
	Кол-во отхода, т/год N

	на 2027г

	Автомобили

	Грузовые и специальные автомашины с дизель.
	78
	542056,53
	2,18
	0,1182
	0,0142
	0,0177
	0,1501

	Итого:
	0,1501


 Таблица 3.2 - Расчет образования промасленной ветоши от ДЭС и газогенератора

	Тип
	Местонахождение
	Кол-во, шт.
	Время работы, час/год
	Норма образования на 1 агрегат, кг/см
	Поступаю-щее количество ветоши за 2027г. Мо
	Норматив содержания в ветоши масел, М
	Нормативное содержание в ветоши влаги, W
	Кол-во отхода за 2027г., т/год N

	Компрессоры  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Компрессор
	 
	2
	8760
	0,2
	0,0365
	0,00438
	0,0055
	0,0464

	Всего:
	0,0464

	Дизельгенераторы

	ЦСТиТТ
	 
	1
	160
	0,2
	0,0007
	0,0001
	0,00010
	0,0008

	ЦСТиТТ
	 
	1
	160
	0,2
	0,0007
	0,0001
	0,00010
	0,0008

	ЦСТиТТ
	
	1
	540
	0,2
	0,0023
	0,0003
	0,00034
	0,0029

	ЦППН 
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	С.Балгимбаев
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	УПГ
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	ЮЗК
	 
	1
	540
	0,2
	0,0023
	0,0003
	0,00034
	0,0029

	ЮВК
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	ЮВН
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	ЮВН
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	Жанаталап
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	Жанаталап
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	Жанаталап
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	С.Жанаталап
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	Гран
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	Гран
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	Забурунье
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	Забурунье
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	Забурунье
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	Забурунье
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	Кот адм здания
	 
	1
	340
	0,2
	0,0014
	0,0002
	0,00021
	0,0018

	Всего:
	0,0380

	Станки 

	Шероховочный станок
	 
	1
	783
	0,2
	0,0098
	0,0012
	0,00147
	0,0124

	Токарный станок
	 
	1
	2920
	0,2
	0,0365
	0,0044
	0,00548
	0,0464

	Шероховочный станок
	 
	1
	783
	0,2
	0,0098
	0,0012
	0,00147
	0,0124

	Трубонарезный станок, 9М14
	 
	1
	2920
	0,2
	0,0365
	0,0044
	0,00548
	0,0464

	Точильный станок 
	 
	1
	2920
	0,2
	0,0365
	0,0044
	0,00548
	0,0464

	Токарный станок, С10М
	 
	1
	2920
	0,2
	0,0365
	0,0044
	0,00548
	0,0464

	Вертикально-сверлильный станок,  2150
	 
	1
	2920
	0,2
	0,0365
	0,0044
	0,00548
	0,0464

	Станок трубонарезный, 
	 
	1
	2920
	0,2
	0,0365
	0,0044
	0,00548
	0,0464

	Точильный станок 
	 
	1
	2920
	0,2
	0,0365
	0,0044
	0,00548
	0,0464

	Вертикально-сверлильный станок, 2С-125
	 
	1
	2920
	0,2
	0,0365
	0,0044
	0,00548
	0,0464

	Горизонтально-фрезерный, 4.12 кВт
	 
	1
	2920
	0,2
	0,0365
	0,0044
	0,00548
	0,0464

	Долбежный 3,9-4,7 кВт
	 
	1
	2920
	0,2
	0,0365
	0,0044
	0,00548
	0,0464

	Ножовочный станок
	 
	1
	2920
	0,2
	0,0365
	0,0044
	0,00548
	0,0464

	Сверильный станок
	 
	1
	264
	0,2
	0,0033
	0,0004
	0,00050
	0,0042

	Всего:
	0,5390

	САГ

	С.Балгимбаев
	 
	1
	2920
	0,2
	0,0012
	0,00015
	0,00018
	0,0015

	ЮЗК
	 
	1
	2920
	0,2
	0,0012
	0,00015
	0,00018
	0,0015

	ЮВК
	 
	1
	2190
	0,2
	0,0009
	0,00011
	0,00014
	0,0012

	ЮВК
	 
	1
	2190
	0,2
	0,0009
	0,00011
	0,00014
	0,0012

	Жанаталап 
	 
	1
	3650
	0,2
	0,0015
	0,00018
	0,00023
	0,0019

	Забурунье
	 
	1
	3650
	0,2
	0,0015
	0,00018
	0,00023
	0,0019

	Забурунье
	 
	1
	3650
	0,2
	0,0015
	0,00018
	0,00023
	0,0019

	ЮЗК
	 
	1
	450
	0,2
	0,0002
	0,00002
	0,00003
	0,0003

	ЮВН
	
	1
	2920
	0,2
	0,0012
	0,00015
	0,00018
	0,0015

	 
	0,0114


Таблица 3.3 - Расчет образования промасленной ветоши при эксплуатации скважин на 2027г



	Месторождение 
	Кол-во скважин на 2027 год
	Масса ветоши 
	кол-во промасленной ветоши

	С.Балгимбаев
	134
	0,0005
	0,0670

	ЮЗК
	200
	0,0005
	0,1000

	ЮВК
	113
	0,0005
	0,0565

	ЮВН
	32
	0,0005
	0,0160

	ЮВН (надкарниз)
	19
	0,0005
	0,0095

	Жанаталап
	125
	0,0005
	0,0625

	Гран
	48
	0,0005
	0,0240

	Забурунье
	83
	0,0005
	0,0415

	итого: 
	0,3770


Всего количество промасленной ветоши по месторождениям                                         НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027г составит – 1,0155 т/год.

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
4. Расчет количества образования использованных тары из-под химических реагентов

4.1 Тара из-под химреагентов (металлические бочки)

Тара из-под химреагентов (металлические бочки) образуется в результате извлечения из нее соответствующего вида химического реагента по ходу технологического процесса и последующего опустошения тары.

  Расчёт образования тары произведён по формуле из «Методики разработки проектов нормативов предельного накопления отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК №100-п от 18.04.2008 г. 

Количество тары - N шт./год, средняя масса единичной тары - m, т.

Количество использованной тары зависит от расхода сырья.

Норма образования отхода, [image: image26.png]


, т/год.

Таблица 4.1 - Расчет пустой тары из-под химреагентов (металлические бочки)

	Участок
	Количество тары, шт
	Масса единичной тары, т
	Количество отходов, т/год

	НГДУ «Жаикмунайгаз» 2026г
	619
	0,017
	10,523

	Итого:
	 
	 
	10,523


4.2 Тара из-под химреагентов (пластиковые бочки))
 Отходы в виде пустых полиэтиленовых мешков образуются после использования объема химических реагентов для производственного процесса при полимерном заводнении скважин. 
Таблица 4.2 - Расчет пустой тары из-под химреагентов (металлические бочки)

	Участок
	Количество тары, шт
	Масса единичной тары,т
	Количество отходов, т/год

	НГДУ «Жайыкмунайгаз»
	25
	0,003
	0,105

	Итого:
	 
	 
	0,105


Всего общее количество отходов использованной тары химических реагентов по месторождениям НГДУ «Жайыкмунайгаз» за 2027г составляет 10,628 т.

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

5. Отработанные технические масла
В процессе эксплуатации автотранспорта и при работе газогенератора образуются отработанные масла.

Расчёт образования отработанного масла выполнен согласно Приказу МООС РК №100-п от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного накопления отходов производства и потребления».

5.1 Расчет отработанного масла от компрессорных установок 

Расчет производился по формуле: 

[image: image27.png]M=Muy +My




для системы сжатия: [image: image28.png]T 100
* 1000 100— B




,

где [image: image29.png]


 – норматив образования конденсата, содержащего нефтепродукты, кг; [image: image30.png]


 – часовой расход масла в системе сжатия, г. Часовой расход масла для систем сжатия принимается или технической документацией завода-изготовителя; τ – время работы компрессорной установки в году, ч, В – содержание влаги, % (В [image: image31.png]


 30[image: image32.png]


50%).

Для механизма движения: [image: image33.png]T
My =V 010002



,

где [image: image34.png]8.



 – норматив образования отработанного масла, кг; V – вместимость маслосистемы, л; ρ – плотность применяемого масла, г/см³; τ – время работы компрессорной установки в году, ч; Т – периодичность замены масла в механизме движения, ч.

5.2. Расчет отработанного масла от дизельгенераторов 

Расчет производился по формуле: 

N = Nd * 0.25,

где 0,25 – доля отработанного масла от общего количества свежего масла; Nd – нормативное количество израсходованного моторного масла при работе дизельгенератора, [image: image35.png]


 (здесь: [image: image36.png]


 – расход дизельного топлива за год, м3, [image: image37.png]


 – норма расхода масла, 0,032 л/л расхода топлива; ρ – плотность моторного масла, 0,930 т/м3).

Общее количество отработанного масла по технологическому регламенту составляет 25% от объема масла, необходимого для работы ДЭС.

5.3 Расчет отработанного масла от автотранспорта 

Ожидаемый пробег автотранспорта на 2027 г. был принят в соответствии с временем работы автотранспорта.

Расчеты отработанного масла приведены в таблицах 5.1-5.5.

Общее количество отработанного масла по месторождениям                                         НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027г составит 14,59 т/год:
Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Таблица 5.1 - Расчет образования отработанного масла от компрессорных установок

	№
	Место установки, модель
	Кол-во, шт
	Часовой расход масла в системе сжатия, г
	Время работы, час/год
	Содержание влаги в конденсате, %
	Количество замен масла в год
	Периодичность замены масла в механизме движения, час
	Объем масляной системы, л
	Плотность отр.масла, кг/л
	Количество отр.масла для системы сжатия, т
	Количество отр.масла для механизма движения, т
	Суммарное количество отработанного масла, т

	1
	Компрессорная станция УПГ                            м. С.Балгимбаева 
	2
	200
	8760
	40
	2
	4380
	500
	0,9
	0,00292
	1,8
	1,8029

	
	
	(1 в рез)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,8029


Таблица 5.2 - Расчет образования отработанного масла от ДЭС

	Марка установки ДЭС
	Кол-во ДЭС , шт
	Режим работы, моточасов в год
	Расход д/т, т/год
	Расход д/т  Yd, м3
	Норма расхода масла, Hd, л/л
	Плотность масла, ρ, т/м3
	Доля потери масла
	Итого отработанного масла, т  

	м/р "С.Балгимбаев" ППН Печь, АД 100
	1
	160
	30,5
	35,882
	0,032
	0,93
	0,25
	0,2670

	м/р "С.Балгимбаев"  ППН  операторская,FG Wilson 120кВт
	1
	340
	30,5
	35,882
	0,032
	0,93
	0,25
	0,2670

	м/р "С.Балгимбаев" ППН  Пож.депо, ADD POWER
	1
	160
	55,7
	65,529
	0,032
	0,93
	0,25
	0,4875

	м/р "С.Балгимбаев" УПГ, Тексан -315
	1
	340
	58
	68,235
	0,032
	0,93
	0,25
	0,5077

	м/р "С.Балгимбаев" Столовая-150 мест., АД-450
	1
	340
	62
	72,941
	0,032
	0,93
	0,25
	0,5427

	м/р "С.Балгимбаев " ЦПРС,  GST-160
	1
	160
	46
	54,118
	0,032
	0,93
	0,25
	0,4026

	м/р "С.Балгимбаев"  КСТиАТ Гараж-24ед.,    GST-160
	1
	160
	49
	57,647
	0,032
	0,93
	0,25
	0,4289

	м/р "С.Балгимбаев"  АЗС,   АД30С-Т400 в погодозащитном  кожухе
	1
	540
	11,4
	13,412
	0,032
	0,93
	0,25
	0,0998

	м/р "Ю.З.Камышитовое" ЦДНГ №2 АРД-275
	1
	560
	50,5
	59,412
	0,032
	0,93
	0,25
	0,4420

	м/р "Ю.З.Камышитовое" ЦДНГ №2,  ГПЭС  АД 100-Т400
	1
	325
	30,5
	35,882
	0,032
	0,93
	0,25
	0,2670

	м/р "Жанаталап" УПН, ДГ-200
	1
	340
	55,7
	65,529
	0,032
	0,93
	0,25
	0,4875

	м/р "С.Жанаталап" СП, ДЭС-АД-60П-Т400
	1
	340
	18
	21,176
	0,032
	0,93
	0,25
	0,1576

	м/р "Жанаталап" ЦДНГ№3 ,ДГ-200
	1
	340
	50,5
	59,412
	0,032
	0,93
	0,25
	0,4420

	м/р "Гран" УПН, АД 100-Т400
	1
	 
	30,5
	35,882
	0,032
	0,93
	0,25
	0,2670

	м/р "Гран" ГПЭС, ДЭС-500-Т400
	1
	 
	66
	77,647
	0,032
	0,93
	0,25
	0,5777

	м/р"Забурунье" ЦДНГ№4 новый, PRD-275
	1
	340
	52,3
	61,529
	0,032
	0,93
	0,25
	0,4578

	м/р "Забурунье" ГПЭС, АД 100 С-Т400   
	1
	340
	20
	23,529
	0,032
	0,93
	0,25
	0,1751

	м/р Забурын Столовая. Общежитие. Медикер. Котельная, ДГ-60 на шасси   
	1
	340
	18
	21,176
	0,032
	0,93
	0,25
	0,1576

	  м/р ЮВК  ЦДНГ №5  250кВА
	1
	340
	38
	44,706
	0,032
	0,93
	0,25
	0,3326

	м/р "ЮВН"  УДНГ Насосная,котельная, общежитие, операторная, KG3-100
	1
	340
	20
	23,529
	0,032
	0,93
	0,25
	0,1751

	м/р "ЮВН"  УДНГ СП Модерн,  LT-200GFT
	1
	340
	52,3
	61,529
	0,032
	0,93
	0,25
	0,4578

	п.Аккистау.Адм.здание НГДУ "ЖМГ", ЭД-75С-Т400-РН
	1
	240
	17,5
	20,588
	
	
	
	0,1532

	п.Аккистау.Коттедж №1,2.,Портативная  электростанция 5,5кВт
	1
	340
	2,7
	3,176
	
	
	
	0,0236

	м/р "С.Балгимбаев "УПРЭО,Портативная  электростанция 5,5кВт
	1
	120
	2,7
	3,176
	
	
	
	0,023632941

	ИТОГО:
	7,6002


Таблица 5.3 - Расчет образования отработанного масла от автотранспорта

	Марка автотранспорта 
	Кол-во автомашин Ni, шт
	Объём масла, заливаемого в машину Vi, л
	Планируемый суммарный пробег, км
	Норма пробега машины до замены масла Lн, тыс.км
	Коэфф. Полноты слива масла k
	Плотность отработанного масла p, кг/л
	Итого отработанного масла, т

	Грузовые
	78
	
	542056,53
	5
	0,9
	0,93
	6,3518


Таблица 5.5 - Расчет образования отработанного масла от передвижных сварочных агрегатов (САГ)

	Место установки САГ
	Кол-во САГ , шт
	Режим работы, моточасов в год
	Расход д/т, т/год
	Расход д/т  Yd, м3
	Норма расхода масла, Hd, л/л
	Плотность масла, ρ, т/м3
	Доля потери масла
	Итого отработанного масла, т

	С.Балгимбаева АДД-4004
	1
	2920
	11
	12,9412
	0,032
	0,93
	0,25
	0,0963

	ЮЗК АДД-4004
	1
	2920
	4
	4,7059
	0,032
	0,93
	0,25
	0,0350

	Жанаталап АДД-4004М У1
	1
	2190
	4,5
	5,2941
	0,032
	0,93
	0,25
	0,0394

	Забурунье АДД-4004
	1
	3650
	4,5
	5,2941
	0,032
	0,93
	0,25
	0,0394

	ЮВК АДД-4004
	1
	2190
	4,5
	5,2941
	0,032
	0,93
	0,25
	0,0394

	Забурунье АДД-4004М У1
	1
	3650
	5
	5,8824
	0,032
	0,93
	0,25
	0,0438

	ЮВК АДД-4004М У1
	1
	2190
	4,5
	5,2941
	0,032
	0,93
	0,25
	0,0394

	ЮВН 36В 400А
	1
	2920
	27,92
	32,8471
	0,032
	0,93
	0,25
	0,2444

	ЮЗК АДД-4004М У1
	1
	2920
	7
	8,2353
	0,032
	0,93
	0,25
	0,0613

	Итого по САГ:
	9
	19710
	 
	 
	 
	 
	 
	0,6383


6. Расчет количество образования нефтесодержащих отходов
6.1 Нефтесодержащие отходы при замене и демонтаже трубопроводов

Согласно плану АО «Эмбамунайгаз» в 2026г НГДУ «Жайыкмунайгаз» планирует демонтировать недействующие нефтяные трубопроводы протяженностью 11 284,5 м. Технология демонтажа линейной части межпромысловых трубопроводов проводится согласно ОСТ 153-39.4-027-2002.

Демонтаж линейной части межпромысловых нефтепроводов - комплекс технических мероприятий, направленных на извлечение трубопровода из грунта, очистку наружной поверхности, резку на части и транспортировку труб к месту складирования.

Демонтаж недействующих нефтяных трубопроводов является одним из мероприятий по защите окружающей среды. Так как недействующие трубопроводы заполнены водонефтяной эмульсией, при повреждении трубопровода (например, коррозия) большая возможность загрязнения почвы жидкостью. Несвоевременный демонтаж трубопровода приведет к ухудшению окружающей среды. 

Нефтепровод, подлежащий выводу из эксплуатации, должен быть подготовлен к демонтажу. Подготовка заключается в очистке полости от грязи и парафиносмолистых отложений и освобождении нефтепровода от нефти.
Нефтепроводы, находящиеся на консервации и подлежащие демонтажу, подлежат освобождению от консерванта (или нефти) и очистке полости от парафиновых отложений.

Выбор типа очистного устройства зависит от степени загрязненности нефтепровода. Для нефтепроводов, транспортирующих малопарафинистые нефти, могут использоваться стандартные скребки с дисковыми полиуретановыми манжетами. Для очистки полости нефтепровода от парафинистых, асфальтосмолистых отложений и продуктов коррозии, следует использовать специальные очистные скребки со стальными щетками и дисковыми полиуретановыми манжетами.

Освобождение участка нефтепровода от нефти может производиться следующими способами:

- откачкой нефти из нефтепровода;

- самотеком;

- вытеснением нефти водой;

- вытеснением нефти сжатым воздухом.

Нефть, откачанную или вытесненную из нефтепровода, следует направить в параллельный нефтепровод, в резервуары НПС (ПСП), временные емкости. При очистке нефти демонтажа нефтяных трубопроводов по АО «Эмбамунайгаз» применяется в основном вытеснение нефти водой. Вода, вытесненная из трубопровода (сточная вода), направляется в специально сооруженные резервуары, откуда перекачиваются на автоцистерны и вывозятся до ЦППН Балгимбаев. В ЦППН Балгимбаев водонефтяная эмульсия через очистные сооружения очищается, и идет процесс разделения на воду, нефть и шлам. Вода уходит на поля фильтрации, нефть на ЦППС, шламы в шламонакопители.

Водонефтяная эмульсия разделяется нижеследующим образом: вода - 40%, нефть -3%, шламы – 57%.

При демонтаже нефтепровода в составе капитального ремонта с заменой труб применяется одностадийное проектирование - рабочий проект (рабочий проект разрабатывается по факту выявления замены трубопровода).

На все планируемые работы АО «Эмбамунайгаз» путем проведения тендера находят подрядную организацию, которые обязуется разработать рабочий проект (имеющие лицензии на проектирование) и согласовать с контролирующими органами.

Рабочий проект разрабатывается с использованием следующей документации:

- задания на проектирование демонтажа участка магистрального нефтепровода;

- материалов обследования технического состояния нефтепровода (при их наличии);

- материалов топографо-геодезических изысканий по трассе нефтепровода;

- исходных данных для расчета технологических параметров демонтажа нефтепровода;

- технических условий на проведение работ по демонтажу от предприятий-владельцев коммуникаций, пересекающих нефтепровод или проходящих в одном техническом коридоре;

- исполнительной документации на строительство, паспортов на нефтепровод;

- правил, инструкций и рекомендаций на проведение демонтажа нефтепровода;

- типовых схем проведения работ;

- соответствующих разделов строительных норм и правил;

- нормативных материалов по безопасности труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Земляные работы включают:

- разработку совмещенной траншеи до нижней образующей заменяемого участка нефтепровода;

- планировку отвала минерального грунта для прохода колонны по демонтажу;

- засыпку траншеи минеральным грунтом после демонтажа заменяемого участка нефтепровода;

- техническую рекультивацию плодородного слоя почвы.

Организационно-технические мероприятия по охране окружающей среды при демонтаже магистральных нефтепроводов должны выполняться с соблюдением требований законодательных и нормативных документов, в том числе ГОСТ 17.1.3.05, ГОСТ 17.1.3.10, ГОСТ 17.4.3.02, ГОСТ 17.5.3.04, ВСН 014-89.

Мероприятия по охране окружающей среды при демонтаже нефтепроводов должны выполняться с целью полного исключения или сведения к минимуму ущерба, наносимого природным земельным ресурсам, освоенным земельным ресурсам, природным водным ресурсам, атмосферному воздуху, недрам, растительности, животному миру, ландшафтам, заповедникам и заказникам.

При проведении планируемых работ снимается плодородный слой почвы и отводятся подальше от места выполнения демонтажных работ и после окончания планируемых работ плодородный слой заново растеливается.

К основным природоохранным мероприятиям при демонтаже относятся:

- рекультивация плодородного слоя почвы;

- снижение отрицательного воздействия технологического процесса на окружающую среду (недопущение разлива горюче-смазочных материалов, слива отработанного масла, мойку автомобилей в неустановленных местах, захламления территории отходами, возгорания естественной растительности);

- ликвидация последствий воздействия технологического процесса демонтажа на окружающую среду (восстановление водосборных канав, дренажных систем, снегозадерживающих сооружений, дорог, расположенных в пределах полосы отвода земель или пересекающих эту полосу, восстановление природного ландшафта).

Согласно производственному плану АО «ЭМГ» ниже в таблице представлены работы по реконструкции системы сбора нефти по месторождениям НГДУ, в которых трубопроводы подлежат демонтажу и замене, а также расчитан объем образующегося нефтешлама при демонтаже и заменен трубопроводов.

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Объемы образования производственных отходов при демонтаже трубопроводов составляет на 2027год 87,0 т/г.
6.2 Нефтесодержащие отходы при ПРС

Отходы после ПРС образуются при подземном ремонте скважин. 

При ремонте одной скважины извлекается песка: 

Vпеска = 0,785 х Двн.к.2 х h
где: Двн.к – диаметр внутренней колонны, м;

 h – Высота, занимаемая песком, между нижней подвеской НКТ и искусственным забоем, м;

Масса песка равно: М = Vпеска х ρ

ρ – плотность песка пропитанной нефтью (1,37 т/м3).

Расчёт образования отходов при ПРС приведён в таблице 7.1.
Отходы при ПРС вывозиться на собственные шламонакопители, далее по мере накопления утилизируется со специализированной подрядной организацией.  
	№№ п/п
	Месторождение
	Масса образующегося песка, при ремонте одной скважины, т
	Кол-во скв., шт.
	Количество образующегося загрязненных земель, т.

	1
	м. С.Балгимбаев
	2,53
	134
	339,02

	3
	м.Ю.З.Камышитовое
	2,53
	200
	506

	4
	м. Ю.В.Камышитовое
	2,53
	113
	285,89

	5
	м.Ю.В.Новобогатинск
	2,53
	32
	80,96

	6
	м.Зап.Новобогатинск
	2,53
	19
	48,07

	7
	м.Жанаталап
	2,53
	125
	316,25

	8
	м.Гран
	2,53
	48
	121,44

	9
	м.Забурунье
	2,53
	83
	209,99

	 
	Итого:
	 
	754
	1907,62


6.3 Нефтесодержащие отходы при зачистке дренажных емкостей

Количество определяется по формуле:

Q =S* h*,

Q -
объем образования отходов, м3

S -
площадь загрязненной территории, м2

h -
глубина проникновения нефтепродуктов в почву, м

 -
плотность грунта, т/м3

Расчёт количества образования отходов приведен в таблице 2.4.

Таблица  2.4  -  Расчёт  количества  образования  отходов  по  объектам  месторождений НГДУ

«Жайыкмунайгаз» составит:

	Месторождение
	Глубина проникновения суммараня за год h, м
	Уд. вес зам. грунта ρ, т/м3
	Радиус суммарн о за год, м
	Площадь загрязненной территории за год для 1 скважины, м2
	Масса образующегося грунта пропитанного нефтью за год при эксплуатации одной скважины, т
	Колич ество скваж ин,

шт.
	Количество образующегося загрязненных земель, т.

	НГДУ Жайыкмунайгаз
	0,35
	1,37
	0,75
	1,76625
	0,846916875
	754
	638,753


Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Всего образование нефтесодержащих отходов по месторождениям НГДУ «Жайыкмунайгаз» составляет:
	№
	Метод образования
	Объем отхода

	1
	Отходы при демонтаже, монтаже замене нефтяных трубопроводов
	87,0

	2
	Отходы обратной промывки скважин при ПРС
	1907,62

	3
	Нефтесодержащие отходы при зачистке дренажных емкостей
	638,753

	
	Всего
	2633,37


7 Ртутьсодержащие отходы

Отработанные люминесцентные лампы

Для освещения производственных, офисных помещений и территории предприятия используются люминесцентные лампы ЛБ-18, ЛБ-40, ДРЛ-125, ДРЛ-250, ДНаТ-150, энерго сберегающие лампы.

Все перечисленные лампы являются ртутьсодержащими и соответственно отработанные лампы относятся к отходам 1 класса опасности.

 Расчёт образования отработанных ртутьсодержащих ламп произведён по формуле из «Методики разработки проектов нормативов предельного накопления отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. Основные показатели взяты из паспортных данных по сроку службы ламп, продолжительности их работы и количеству, установленных на предприятии:  

Норма образования отработанных ламп ([image: image38.png]


) рассчитывается по формуле:

[image: image39.png]N=nTT,



, шт./год,

где [image: image40.png]


– количество работающих ламп данного типа; 

[image: image41.png]


 – ресурс времени работы ламп, ч (для ламп типа ЛБ [image: image42.png]


=4800-15000 ч, для ламп типа ДРЛ [image: image43.png]


=6000-15000 ч, для ламп типа ДНаТ Тр = 10000 ч); 

[image: image44.png]


 – время работы ламп данного типа ламп в году, ч (среднее время работы одной лампы в сутки для рабочих помещений – 12 часов, для жилых – 9 часов, количество дней работы лампы в год – 365).

Количество ламп, установленных на объектах месторождений и расчёт количества отработанных ламп в 2027г. приведены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Расчет образования отработанных люминесцентных ламп 

	Объект
	Тип ламп
	Количество установленных ламп
	Нормативный срок службы 1-ой лампы, час
	Время работы лампы в сутки
	Количество люм.ламп, подлеж утилизации в год
	Масса одной лампы, кг
	Масса отработанных ламп, т

	НГДУ «Жайыкмунайгаз»
	ЛБ-40
	0
	12000
	12
	11
	0,215
	0,0024

	
	ЛБ-18
	0
	12000
	12
	15
	0,11
	0,0017

	
	ДРЛ-250
	0
	12000
	8
	2
	0,4
	0,0008

	
	ДРЛ-125
	0
	12000
	8
	2
	0,215
	0,0004

	
	Энерго сберегающие лампы
	0
	12000
	8
	0
	0,14
	0,0000

	Итого
	 
	
	 
	 
	30
	 
	0,0052


Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Общее количество люминесцентных ламп по месторождениям                                         НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027г составит 0,0052 т/год 

8 Расчет количества отходов тары из-под лакокрасочных материалов (ЛКМ) 

В результате проведения работ по окраске изделий, зданий и оборудования образуются использованные банки из-под краски. 

Расчёт образования пустой тары из-под ЛКМ произведён по «Методике разработки проектов нормативов предельного накопления отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования отхода определяется по формуле:

[image: image45.png]N=ZM; n+IMg o4



, т/год,

где 
[image: image46.png]


 – масса [image: image47.png]


-го вида тары, т/год; 

[image: image48.png]


– число видов тары; 

[image: image49.png]


 – масса краски в [image: image50.png]


-ой таре, т/год; 

[image: image51.png]


 – содержание остатков краски в [image: image52.png]


-той таре в долях от [image: image53.png]


 (0.01-0.05).

Расчёт количества образования тары из-под ЛКМ приведен в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 - Расчёт количества тары из-под ЛКМ 

	Участок
	Количество ЛКМ, т/год
	Масса тары Mi, т (пустой), кг
	Кол-во тары, n
	Масса краски в таре Mki, т
	ai содержание остатков краски в таре в долях от Mki (0,01-0,05)
	Масса жестяной тары из-под ЛКМ, т

	на 2027г

	НГДУ Жайыкмунайгаз 
	5,25
	0,0080
	210
	0,025
	0,050
	1,6813

	Итого:
	5,25
	 
	 
	 
	 
	1,6813


Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Общее количество образования тары из-под ЛКМ по месторождениям                                         НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027г составит 1,6813 т/год 

9 Расчет количества образования отработанных масляных фильтров

Расчёт образования отработанных масляных фильтров напрямую зависит от количества отработанного масла. При замене масла происходит и замена масляного фильтра. 

Расчёт производится по следующей формуле:

Мф=∑(Qa*Qз*mi)/1000,

где  Qa – количество техники определённого типа;

Qз – количество замен масла в год (по регламенту работы техники);

mi – средний вес одного фильтра i-той марки.

Расчет количества отработанных фильтров при замене масла на автотранспорте, приведен в таблице 10.1. 

Количество автотехники принято по данным Заказчика. 

Таблица 10.1 - Расчет образования отработанных масляных фильтров  
	№
	Тип автомашины, оборудования
	Кол-во автомобилей/ агрегатов, шт
	Планируемый пробег (время работы) на 2026г, км (ч)
	Кол-во замены масла за год
	Масса одного фильтра, кг
	Масса фильтров, тонн

	Автотранспорт

	1
	Грузовые
	78
	542056,53
	108,41
	0,5
	0,0542

	 
	ИТОГО по транспорту:
	78
	 
	 
	 
	0,0542

	 
	 
	 
	Планируемый время работы на 2027 год
	Кол-во замены масла за год
	Масса одного фильтра, кг
	Масса фильтров, тонн

	дизельгенераторы

	1
	м/р "С.Балгимбаев" ППН Печь, АД 100
	1
	160
	0,32
	1,5
	0,0005

	2
	м/р "С.Балгимбаев"  ППН  операторская,FG Wilson 120кВт
	1
	340
	0,32
	1,5
	0,0010

	3
	м/р "С.Балгимбаев" ППН  Пож.депо, ADD POWER
	1
	160
	
	
	0,0005

	3
	м/р "С.Балгимбаев" УПГ, Тексан -315
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0010

	4
	м/р "С.Балгимбаев" Столовая-150 мест., АД-450
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0010

	5
	м/р "С.Балгимбаев " ЦПРС,  GST-160
	1
	160
	0,68
	1,5
	0,0005

	6
	м/р "С.Балгимбаев"  КСТиАТ Гараж-24ед.,    GST-160
	1
	160
	1,08
	1,5
	0,0005

	7
	м/р "С.Балгимбаев"  АЗС,   АД30С-Т400 в погодозащитном  кожухе
	1
	540
	1,08
	1,5
	0,0016

	8
	м/р "Ю.З.Камышитовое" ЦДНГ №2 АРД-275
	1
	160
	0,68
	1,5
	0,0010

	9
	м/р "Ю.З.Камышитовое" ЦДНГ №2,  ГПЭС  АД 100-Т400
	1
	560
	0,68
	1,5
	0,0010

	10
	м/р "Жанаталап" УПН, ДГ-200
	1
	325
	0,68
	1,5
	0,0017

	11
	м/р "С.Жанаталап" СП, ДЭС-АД-60П-Т400
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0010

	12
	м/р "Жанаталап" ЦДНГ№3 ,ДГ-200
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0010

	13
	м/р "Гран" УПН, АД 100-Т400
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0010

	14
	м/р "Гран" ГПЭС, ДЭС-500-Т400
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0010

	15
	м/р"Забурунье" ЦДНГ№4 новый, PRD-275
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0010

	16
	м/р "Забурунье" ГПЭС, АД 100 С-Т400   
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0010

	17
	м/р Забурын Столовая. Общежитие. Медикер. Котельная, ДГ-60 на шасси   
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0010

	18
	  м/р ЮВК  ЦДНГ №5  250кВА
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0010

	19
	м/р "ЮВН"  УДНГ Насосная,котельная, общежитие, операторная, KG3-100
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0010

	20
	м/р "ЮВН"  УДНГ СП Модерн,  LT-200GFT
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0010

	21
	п.Аккистау.Адм.здание НГДУ "ЖМГ", ЭД-75С-Т400-РН
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0010

	22
	п.Аккистау.Коттедж №1,2.,Портативная  электростанция 5,5кВт
	1
	240
	0,68
	1,5
	0,0010

	23
	м/р "С.Балгимбаев "УПРЭО,Портативная  электростанция 5,5кВт
	1
	340
	0,68
	1,5
	0,0007

	24
	м/р "С.Балгимбаев" ППН Печь, АД 100
	1
	120
	0,68
	1,5
	0,0010

	 
	Итого по дизельгенераторам
	21
	 
	 
	 
	0,3071

	Передвижной сварочный агрегат

	1
	С.Балгимбаев
	1
	2920
	0,67
	0,7
	0,0005

	2
	ЮЗК
	1
	2920
	0,67
	0,7
	0,0005

	3
	ЮВК
	1
	2190
	0,50
	0,7
	0,0004

	4
	ЮВК
	1
	2190
	0,50
	0,7
	0,0004

	5
	Жанаталап 
	1
	3650
	0,83
	0,7
	0,0006

	6
	Забурунье
	1
	3650
	0,83
	0,7
	0,0006

	7
	Забурунье
	1
	3650
	0,83
	0,7
	0,0006

	8
	ЮЗК
	1
	500
	0,10
	0,7
	0,0001

	 
	Итого по САГ:
	8
	 
	 
	 
	0,0037

	Компрессоры

	1
	Компрессорная станция
	2
	8760
	8,76
	2
	0,0350

	 
	Итого по компрессору:
	2
	 
	 
	 
	0,0350

	Итого общее
	0,4


Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Всего масса отработанных масляных фильтров по месторождениям                                         НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027г составит 0,4 т/год

10  Расчет образования отходов с очистных сооружений (иловый осадок)
Осадок (песок, осадок первичных отстойников, сырой и избыточный активный ил) образуется в процессе очистки хозяйственно-бытовых сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки производительностью 30 м3/сут.

В соответствии с Методикой разработки проектов нормативов предельного накопления отходов производства и потребления (Приложение №16 к приказу Министра охраны окружающей среды РК от 18.04.2008 г. №100-п), норма образования сухого осадка (Nос.)  рассчитана по формуле:

Nос. = (Свз.*Q*n) /1000 + (СБПК*Q*n*0,35) /1000 т/год, где:

где
Свз. – концентрация взвешенных веществ в сточной воде, кг/м3;


С БПК – концентрация БПКполн. в сточной воде, кг/м3;


Q – объём сточных вод, м3/год;


n – эффективность очистки по взвешенным веществам в долях;


n – эффективность очистки по БПКполн. в долях.

В соответствии со СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения» п. 9.3.9.4, количество илового осадка (избыточного активного ила), образующегося на биореакторе, принят 0,35 кг на 1 кг БПКполн, влажность илового осадка, удаляемого из отстойника, принята – 98,7%.

Норма образования влажного илового осадка (Nос.), удаляемого из биореактора и отстойника, рассчитана по формуле: Mос.= Nос/(1-0,987), т/год, где 0,987 (98,7%) – влажность в долях.

Норма образования влажного илового осадка (Nос.), удаляемого с иловых площадок, рассчитана по формуле: Mос= Nос/(1-0,8), т/год , где 0,8 (80%) – влажность в долях.

Объём сточных вод, поступающих на очистные сооружения биологической очистки базового вахтового городка и эффективность очистки, приняты в соответствии с фактическими данными. 

Расчёт илового осадка представлен в таблице 11.1.

Таблица 11.1 - Расчёт илового осадка от очистных сооружений биологической очистки

	Наименование сооружения
	Объём сточных вод (Q),
	Концен-трация взвешенных веществ в сточной воде (Свз.), кг/м3
	Концен-трация БПКполн. в сточной воде (СБПК), кг/м3
	Эффек-тивность очистки по взвеш. вещ-вам
	Эффек-тивность очистки по БПК полн. в долях
	Кол-во отхода,
	Кол-во отхода,
	Кол-во отхода,

	
	м3/год
	
	
	
	
	по сухому веществу, т/год
	влаж-ностью 98,7%, т/год
	влаж-ностью 80%, т/год

	Месторождение С.Балгимбаев очистки сточных вод «БЛОС-100» до очистки КОС (S-11)
	36500
	0,01208
	0,00896
	0,958
	0,97
	0,5334
	41,0332
	2,6672

	Итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	0,5334
	41,0332
	2,6672


Первичный отстойник сточных вод оборудован решеткой, на которой отделяются крупные отбросы. По мере необходимости производится чистка решетки. Эти отходы сдаются совместно с ТБО. Суммарное количество отходов, образующихся в результате биологической очистки, приведены в таблице 11.2.

Таблица 11.2 – Количество отходов со станции биологической очистки

	№ п/п
	Наимено​вание от​ходов
	Место образования
	Количество образования осадка, тонн в год
	Периодич​ность обра​зования
	Свойства осадка
	Место скла​дирования

	месторождение С.Балгимбаев

	1
	Станция полной биологической очистки хозбытовых сточных  вод производительностью  100 м3/сут

	1
	Отбросы
	Решетка на по​дающей трубе и корзина для задержания отбросов в КНС
	0,0267
	Постоянно 
	отбросы
	Контейнер  ТБО

	2
	Иловый осадок
	Отстаивание в  пер​вичном отстойнике  и биореакторе
	1,3336
	Постоянно
	Песок, мехпримеси, пастообразный, водонераствори​мый, высокомине​рализованный ил. Пульпа. Нетокси​чен. 40% влажно​сти.
	Перекачива​ется насосом на иловые площадки.

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого:
	 
	1,3603
	 
	 
	 


Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Итого количество илового осадка по месторождениям НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027г составит – 1,3603 т/год.

11 
Расчет количества образования отработанного этиленгликоля 


Отработанный этиленгликоль образуется при работе компрессоров на УПГ м. С.Балгимбаев. Замена данных отходов зависит от времени работ компрессоров. Согласно паспорту компрессоров, отработанный этиленгликоль меняется 1 раз в 2 года. Количество отработанного этиленгликоля принимается по факту образования. 

Так как срок использования этиленгликоля составляет 2 года, отработанный этиленгликоль вывозится специализированной организацией сразу после замены.
Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Всего количество отработанного этиленгликоля на УПГ м. С.Балгимбаев составит 0,4 тонн.

12 Расчет количества металлалома 

В процессе эксплуатации, ремонта автотранспорта, а также при ремонте основного и вспомогательного оборудования образуется лом черных металлов.

Расчет образования лома черных металлов выполнен согласно Приказу МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. Приложение №16 «Методика разработки проектов нормативов предельного накопления отходов производства и потребления».


Расчет количества лома металлов при ремонте автотранспорта

Расчет количества лома при ремонте автотранспорта (N) выполнен с использованием формулы: 

N = n*α*M,  QUOTE N=n*α*M,  (т/год),
где:

n - число единиц конкретного вида транспорта, использованного в течение года;

· - нормативный коэффициент образования лома;

M - масса металла (т) на единицу автотранспорта 

Расчет количества образования лома черных металлов приведен в таблице 14.1. 

Таблица 14.1 - Объем образования лома металлов

	Вид транспорта (легковой, грузовой или строительный), шт.
	Число единиц конкретного вида транспорта, используемого в течение года при ремонте транспорта
	Нормативный коэффициент образования лома
	Масса металла на единицу автотранспорта, т
	Количество отходов лома черных металлов, т/год

	Грузовые
	96
	0,016
	4,74
	7,2806

	ИТОГО:
	7,2806



Расчет образования лома металлов при ремонте основного и вспомогательного оборудования

Норма образования лома черного металла от ремонта основного и вспомогательного оборудования (замена нефтепровода, замена нефтяного коллектора, замена выкидных линий и прочие работы), принимается согласно фактическим данным заказчика и составляет 850 тонн. Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Всего количество лома металлов по месторождениям                                         НГДУ «Жайыкмунайгаз» в 2027г составит 600 тонн. 

13  Расчет количества образования металлической стружки

При металлообработке образуется металлическая стружка. Расчёт образования металлической стружки изведён по «Методике разработки проектов нормативов предельного накопления отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования стружки составляет:

N = М · α, т/год

где: М – расход черного металла при металлообработке, т/год;

α – коэффициент образования стружки при металлообработке, α = 0,04.

Расчет количества металлической стружки приведен в табл. 15.1.

Таблица 15.1 - Расчёт количества металлической стружки 

	№
	Наименование станка
	Цех, участок
	Кол-во металла для обработки, т/год
	Коэф-т образования стружки
	Количество стружки, т/год

	1
	Шероховочный станок
	ЦСТиТТ
	1,96
	0,04
	0,0783

	2
	Токарный станок
	ЦПРС
	7,30
	0,04
	0,2920

	3
	Шероховочный станок
	ЦПРС
	1,96
	0,04
	0,0783

	4
	Трубонарезный станок, 9М14
	ПРЭО
	7,30
	0,04
	0,2920

	5
	Точильный станок 
	ПРЭО
	7,30
	0,04
	0,2920

	6
	Токарный станок, С10М
	ПРЭО
	7,30
	0,04
	0,2920

	7
	Вертикально-сверлильный станок,  2150
	ПРЭО
	7,30
	0,04
	0,2920

	8
	Станок трубонарезный, 
	ПРЭО
	7,30
	0,04
	0,2920

	9
	Точильный станок 
	ПРЭО
	7,30
	0,04
	0,2920

	10
	Вертикально-сверлильный станок, 2С-125
	ПРЭО
	7,30
	0,04
	0,2920

	11
	Горизонтально-фрезерный, 4.12 кВт
	ПРЭО
	7,30
	0,04
	0,2920

	12
	Долбежный 3,9-4,7 кВт
	ПРЭО
	7,30
	0,04
	0,2920

	13
	Ножовочный станок
	ПРЭО
	7,30
	0,04
	0,2920

	14
	Сверильный станок
	ЭСР Жайык
	0,66
	0,04
	0,0264

	 
	ИТОГО:
	3,3950


Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Всего объем металлической стружки по месторождениям НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027г составит 3,3950 т/год.
14 Расчет образования огарков сварочных электродов
Расчет образования огарков сварочных электродов производится по формуле «Методики разработки проектов нормативов предельного накопления отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.

Норма образования отхода составляет:
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– фактический расход электродов, т/год; 

· – остаток электрода, [image: image56.png]


=0.015 от массы электрода.

Расчет количества сварочных электродов приведен в таблице 16.1.


Таблица 16.1 - Расчет количества огарков сварочных электродов

	Место нахождения
	Марка электродов
	расход электрода кг/год 
	Планируемый расход электродов, т
	Кол-во огарков свароч. электр., т

	ЦДНГ№5
	Электрод OK 46.00-3
	2000
	2
	0,03

	ЦДНГ№4
	Электрод OK 46.00-4
	0
	0
	0

	ЦППН
	Электрод OK 48Р.00-3
	2
	0,002
	0,00003

	ЮЗК
	Электрод OK 46Р.00-4
	2500
	2,5
	0,0375

	ЦДНГ№3
	Электрод МР-3-3
	0
	0
	0

	ПРЭО
	Электрод МР-3-4
	1500
	1,5
	0,0225

	ЦДНГ№5
	Электрод УОНИ-13/55-3
	1129,5
	1,1295
	0,0169425

	 
	ИТОГО
	0,1069725


Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Общее количество образования огарков от сварочных электродов по месторождениям НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027г составит 0,1069725 т/год 
15 Расчет количества образования отработанных пневматических шин

В процессе эксплуатации автотранспорта образуются пневматические шины и автомобильные камеры. 

Расчёт образования отработанных пневматических шин выполнен на основании Приказа МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика разработки проектов нормативов предельного накопления отходов производства и потребления».

Расчет норм образования ведется по видам автотранспорта (i). Результаты расчета суммируются.

Норма образования отработанных шин определяется по формуле:
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где k – количество шин; М – масса шины (принимается в зависимости от марки шины), K – количество машин, [image: image58.png]


 – среднегодовой пробег машины (тыс. км), Н – нормативный пробег шины (тыс.км).

Расчет количества образования изношенных шин приведен в таблице 17.1.

Таблица 17.1 – Расчет образования отработанных пневматических шин 
	№
	Марка автотранспорта  (марка автошин)
	Коли-чество
	Планируемый суммарный пробег (на все авто) на 2027год, км
	Нормативный пробег до замены шин, км
	Суммарное количество шин, шт
	Вес 1-ой автошины, кг
	Итого вес израсходованных автошин, т

	1
	УРАЛ-  4320, 44202
	2
	20152
	350000
	24
	100,9
	0,3126

	2
	КАМАЗ -43114, 44108, 53228, 43118, 43118, 43118-15, 53215, 45141, 53504, 44202
	46
	542056,53
	2400000
	330
	58
	4,4058

	3
	SHACMAN SX4258DV385
	1
	1768,2
	990000
	4
	13,3
	0,0001

	4
	ГАЗ-33081
	1
	6113
	80000
	4
	63,5
	0,0194

	5
	TEREX  TLB-825
	2
	3328
	8000
	8
	63,5
	0,2113

	6
	Hidromek  НМК-102В
	3
	7659
	100000
	12
	69
	0,0634

	 7
	К-707Т трактор
	1
	498
	100000
	4
	110
	0,0022

	8
	Погрузчик ZL-50G, LТ- 956, L-34
	3
	6498
	100000
	12
	145
	0,1131

	9
	HELI CPC D 40
	2
	299
	2000
	8
	16,1
	0,0193

	10
	АПРС-40 УРАЛ-4320 подъемник
	9
	5328
	100000
	54
	100,9
	0,2903

	11
	ПТП-40
	5
	5000
	240000
	80
	42,7
	0,0712

	 
	ИТОГО по предприятию
	78
	 
	 
	 
	 
	5,5203


Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Также, в НГДУ «Жайыкмунайгаз» по фактам образуются 1 тонн остатки геомембраны при проведении ПРС. 

Общее количество образования резинотехнических изделии по месторождениям НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027г составит 5,5203 т/год 

16 Расчет количества коммунальных и пищевых отходов
Нормой накопления коммунальных отходов называется их среднее количество, образующееся на установленную расчетную единицу (1 человек) за определенный период времени (1 год). 

Под бытовыми отходами подразумевают все отходы сферы потребления, которые образуются в жилых кварталах, в организациях и учреждениях, в торговых предприятиях и т.д. К этой категории относятся также мусор с улиц, отходы отопительных установок в жилых домах, мусор от текущего ремонта квартир и т.п. В состав ТБО могут входить следующие компоненты: бумага, картон, пищевые остатки, дерево, металл, текстиль, стекло, кожа, резина, кости, камни, полимеры.

Количество коммунальных отходов принимается по факту образования.
Объем образования коммунальных отходов по объектам НГДУ «ЖайыкМГ» на 2027г составляет 800,0 тн/год, пищевых отходов – 300 тн.

Итого объем образования коммунальных отходов на 2027г составляет – 800,0 тн/год.

Итого объем образования пищевых отходов на 2027г составляет – 300,0 тн/год.

По мере накопления коммунальных отходов сдаются по договору в специализированную организацию, осуществляющий на основании лицензии операции по восстановлению или удалению отходов.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденным приказом Министра здравоохранения РК от 25 декабря 2020г № ҚР ДСМ-331/2020 срок хранения коммунальных отходов в контейнерах при температуре 0оС и ниже допускается не более трех суток, при плюсовой температуре не более суток. Вывоз коммунальных отходов осуществляется согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера. 

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

17 Расчет количества образования отходов офисной техники
Офисная техника (компьютеры, сканеры, копировальные аппараты, принтеры) по своей конструкции относится к классу высокотехнологичных изделий. Ремонт и восстановление офисной техники будет осуществляться в специализированных организациях г. Атырау.

Количество отходов от эксплуатации офисной техники принимается по факту образования. Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Количество отходов офисной техники по месторождениям НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027г составит – 0,8 т/год.

18 Расчет количества образования строительного мусора

При строительстве новых объектов образуется строительный мусор. Количество строительных отходов принимается по факту образования.

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

 Итого количество строительного мусора по месторождениям НГДУ «Жайыкмунайгаз» составит:
	Наименование подразделения
	Количество строительного мусора, т.

	
	2027г

	НГДУ «Жайыкмунайгаз»
	300,0


19  Расчет количества образования полиэтиленовых пробок от НКТ

Насосно-компрессорные трубы (НКТ) служат для извлечения жидкости и газа из скважин, нагнетания воды и производства различных видов работ скважин. Количество полиэтиленовых пробок принимается по факту образования. 

Отходы собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.

Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.

Всего количество полиэтиленовых пробок по объектам месторождений НГДУ «Жайыкмунайгаз» на 2027г составит 1,1680 т/год.
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