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ВВЕДЕНИЕ
	Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Индивидуальный технический проект на строительство эксплуатационной горизонтальной скважины № 97 с наклонным устьем на месторождении Гран», месторождение Гран расположено в Исатайском районе Атырауской области Республики Казахстан.
Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».
Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.


	Юридические адреса:          
060002, г. Атырау, ул. Валиханова, д. 1
АО «Эмбамунайгаз» 
тел: +7 (7122) 35 29 24
факс: +7 (7122) 35 46 23

		Исполнитель:                                                  
060011, г. Атырау, мкр. Нурсая, проспект Елорда, строительство 10
Атырауский Филиал 
ТОО «КМГ Инжиниринг»  
тел: (7122) 305404
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1. [bookmark: _Toc210487420]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЕ О МЕСТОРОЖДЕНИИ

Месторождение Гран в географическом отношении расположено в юго-восточной части междуречья Урал-Волга. По административному делению площадь месторождения относится к Исатайскому району Атырауской области Республики Казахстан (рис.1.1).
Ближайшими населенными пунктами являются поселки Аккистау и Х. Ергалиев расположенные соответственно в 20 км и 60 км от месторождения. Областной центр г. Атырау расположен в 85км на юго-восток от площади. Связь с населенными пунктами и г. Атырау осуществляется по дорогам с асфальтовым и гравийно-щебеночным покрытием.
Через поселок Аккистау проходит железная дорога Астрахань–Атырау.
Ближайшие разрабатываемые нефтяные месторождения: С.Балгимбаев находится в 15 км на юго-запад, на юго-востоке рсположены месторождения Камышитовый Юго-Западный и Жанаталап в 10 и 15 км соответственно.
В орографическом отношении площадь представляет собой равнину с небольшим уклоном к югу в сторону Каспийского моря, с абсолютными отметками рельефа от минус 22 м до минус 26,5 м. Равнина покрыта мягким грунтом и песчаными массивами.
Климат района резко континентальный, с сухим жарким летом и малоснежной, холодной зимой. Растительный покров беден, характерен для зоны полупустынь.






[bookmark: _Toc210486225][image: ]Рис. 1.1 – Обзорная карта




2. [bookmark: _Toc210487421]КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ 

«Индивидуальный технический проект на строительство эксплуатационной горизонтальной скважины №97 с наклонным устьем на месторождении Гран» выполнен в соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» Астана, МИР РК от 30.12.2014г. №355, «Макетом рабочего проекта на строительство скважины на нефть и газ» (РД 39-0148052-537-87). 
[bookmark: _Hlk201680402]Строительство эксплуатационной скважины №97 будет осуществляться с помощью (HDD350.9)  грузоподъемностью не менее 100 тонн или аналог (SVR). Буровая установка должна иметь 4-х ступенчатую систему очистки, которая обеспечит соблюдения проектных параметров промывочной жидкости, тем самым обеспечивая минимальное воздействие промывочной жидкости на проницаемые (продуктивные) пласты.   
Основные проектные данные следующие: Проектная коммерческая скорость бурения составляет 1112,53 м/ст. месяц.
Общая продолжительность строительства скважины – 41,36 сут., с учетом монтажа БУ, бурения, крепления и освоения.
Целью бурения является добыча нефти. 
Проектная глубина по вертикали/по стволу – 188,29/870м.
Установка оснащена современным основным и вспомогательным буровым оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, удовлетворяет требованиям техники безопасности и противопожарной безопасности, требованиям охраны окружающей природной среды. 
Основным преимуществом разработки месторождений с использованием горизонтальных стволов является многократное увеличение дебита скважин. Это дало бурное развитие ГС во всем мире. Однако стоимость горизонтального бурения является весьма дорогостоящей вследствие недостаточного совершенства техники и технологии бурения, освоения, исследовательских и ремонтных работ. Поэтому вопрос эффективности применения горизонтальных скважин является одним из важнейших. Мировой и отечественный опыт проводки горизонтальных скважин свидетельствует о том, что их применение позволяет значительно улучшить текущие технологические показатели разработки низкопроницаемых коллекторов, а в ряде случаев перевести забалансовые запасы нефти в балансовые: в частности, темпы отбора нефти из систем ГС по сравнению с системами вертикальными скважин (ВС) повышаются в 3–5 раз, увеличиваются дебиты скважин, сокращаются сроки разработки. Можно предположить, что применение ГС в этих условиях позволит обеспечить темпы выработки запасов на уровне рентабельности. Годовой темп отбора может быть не менее 2–3%, в то время как при применении ВС этот показатель не превышает 1–1,5%. При этом необходимо отметить, что удельные извлекаемые запасы в расчете на одну ГС раза выше, чем для ВС. Использование ГС требует за счет сокращения их общего числа на объектах значительно меньших (в 1,5–2 раза) капитальных вложений на бурение скважин при относительном росте (до 70%) стоимости каждой ГС за счет усложнения их конструкций. Однако, при массовом бурении ГС стоимость одного метра проходки, как показывает мировой опыт, может быть доведена до стоимости проходки ВС. Это создает еще более благоприятные предпосылки для повышения эффективности использования ГС. При применении технологии разработки нефтяных месторождений с использованием ГС можно достичь стабильного коэффициента нефтеизвлечения, равного 60–80%, за счет следующих факторов:
     – ГС могут использоваться для разработки на любой стадии различных по типу и условиям залегания коллекторов;
     – при проводке ГС можно обеспечить пересечение естественных вертикальных трещин в пласте, что позволит до максимума увеличить проницаемость пласта и отборы пластовых флюидов;
     – для дренирования нефтяного коллектора нужно бурить в 4–5 раз меньше горизонтальных скважин, чем вертикальных. 
Для эффективности показателей данной скважины при бурении с набором угла, в КНБК заложены ВЗД+телесистема. Для улучшения качества строительства данной скважины будут применяться зарубежные оборудования (телесистема, долота и т.д.) соответствующей требованиям промышленной безопасности.
Строительство горизонтальных скважин проводится по технологии бурения горизонтальных скважин, допущенной к применению на опасных производственных объектах, соответствующей требованиям промышленной безопасности, на которую имеется разрешение на применение на опасных производственных объектах, выданное уполномоченным органом в области промышленности безопасности, согласно пп.1) п.3 ст.16, пп.2) п.2 ст.69, ст. 74 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».
Основными факторами, позволяющими достичь высоких технико-экономических показателей бурения, являются: выбор рациональной конструкции скважин, применение эффективных передовых технологий, применение качественного полимерного бурового раствора. 
Согласно построенному совмещенному графику давлений при строительстве скважин,   как показано на рис. 5.1, аномально высокие пластовые давления не ожидаются. Исходя из горно-геологических условий разреза, для обеспечения надежности, технологичности и безопасности предлагается следующая конструкция скважин: 
Кондуктор  244,5мм  0-30/42,43м
Эксплуатационная колонна  177,8мм  0-181,48/350,0м
Хвостовик фильтр 114,3мм  176,21/300,0м-188,29/870,0 м (по вертикали/по стволу).
С целью недопущения открытого нефтегазоводяного выброса на кондукторе, устанавливается комплект противовыбросового оборудования (ПВО), обеспечивающий герметичность устья скважин при возможных ГНВП.
Проект выполнен на основании действующих нормативных и инструктивных документов Республики Казахстан. Имеющиеся у Подрядчиков буровых работ стандарты, сертификаты на оборудование и другие технические средства должны пройти сертификацию  согласно СТ РК 3.4-2017 и другими нормативными документами Республики Казахстан.
[bookmark: _Toc243053606]Таблица 2.1 – Общие сведения о конструкции скважины
	Название колонны
	Диаметр,
мм
	Интервал спуска *, м

	
	
	по вертикали
	по стволу

	
	
	от
(верх)
	до
(низ)
	от
(верх)
	до
(низ)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Направление
	244,5 мм
	0
	30
	0
	42,43

	Кондуктор 
	177,8 мм 
	0
	181,48
	0
	350,0

	Эксплуатационная колонна
	114,3 мм
	176,21
	188,29
	300,0
	870,0



Примечание:  *Глубины спуска обсадных колонн могут корректироваться по результатам данных бурения



[bookmark: _Toc243053607]Таблица 2.2 – Нефтеносность
	[bookmark: _Toc321145795][bookmark: _Toc346963600][bookmark: _Toc348283238]Индекс стратиграфического
подразделения
	Интервал, м
	Тип коллектора
	Плотность, г/см3
	Подвижность, мкм2/сП
	Содержание серы, %
	Содержание парафина, %
	Свободный дебит, т/сут
	[bookmark: _Toc321145796][bookmark: _Toc346963601][bookmark: _Toc348283239]Параметры растворенного газа

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	в пластовых условиях
	после дегазации
	
	
	
	
	Газосодержание, 
м3/ т
	содержание сероводорода,
%
	содержание углекислого газа, %
	относительная по воздуху плотность газа
	коэффициент сжимаемости,
х10-4МПа
	давление насыщения в пластовых условиях, МПа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	К1al-1
	185
	196
	поровый
	0,8877
	0,945
	0,5-0,01
	0,41
	0,4
	13,0
	16,2
	-
	0,5
	0,641
	15,56
	1,7

	К1al-2
	181,48/350,0
	188,29/870,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _5._Конструкция_скважины]Примечание: Указанные интервалы нефтеносности будут уточняться по данным геологической службы Заказчика по результату ГИС.





[bookmark: _Toc243053608]Таблица 2.3 – Газоносность
	Индекс
страти-графи-ческого
подраз-деления
	Интервал, м
по вертикали
	Тип коллектора
	Состояние
(газ. конденсат)
	Содержание сероводорода,
% по объему
	Содержание углекислого газа,  % по объему
	Относительная по воздуху плотность газа
% по объему
	Коэф-т сжимаемости газа в пластовых условиях
	Свободный дебит газа
тысяч .м3/сут
	Плотность газоконденсата, г/см3
	Фазовая проница-емость, мдарси

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	в пласто-вых усло-виях
	на устье скв.
	

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Газовые горизонты не ожидаются
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3. [bookmark: _Toc210487422]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
3.1 [bookmark: _Toc210487423]Характеристика климатических условий необходимых для оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
Климат района расположения объекта резко континентальный, аридный, основными чертами которого являются преобладание антициклонических условий, резкие температурные изменения в течение года и суток, жесткий ветровой режим и дефицит осадков. Континентальность климата незначительно смягчается в прибрежной полосе под влиянием Каспийского моря. 
Температура воздуха. Температура воздуха является одной из основных характеристик климата. Режим температуры воздуха исследуемой области характеризуется большой контрастностью и резкостью сезонных и межгодовых колебаний, значительной суточной и годовой амплитудой. Характерным является также преобладание теплого периода над холодным. Продолжительность безморозного периода составляет около полугода для севера региона и увеличивается к югу. Среднегодовая температура воздуха составляет 9-11 оC, при этом она увеличивается с севера на юг и от моря к побережью.  
По данным «Центра гидрометеорологического мониторинга» РГП «Казгидромет» климатические характеристики для района месторождения Гран представлены по данным наблюдений на близлежащей метеорологической станции Исатай за 2025 год.		

[bookmark: _Toc210461757][bookmark: _Toc210483639][bookmark: _Toc243053609]Таблица 3.1 – Метеорологическая информация АМС Исатай за 2025г
	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности, ŋ
	1,0

	Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (февраль)
	-8,8 0С

	Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июнь)
	+35,1 0С

	Годовое количество осадков за холодной период года (XI-III)
	91,3 мм

	Годовое количество осадков за теплый период года (IV-X)
	83,1 мм

	Абсолютный максимум скорости ветра при порыве 
	23 м/с



[bookmark: _Toc90300010][bookmark: _Toc169596054][bookmark: _Toc210461758][bookmark: _Toc210483640][bookmark: _Toc243053610]Таблица 3.2 – Средняя температура воздуха за месяц и за год, 0С
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-5,7
	-3,2
	1,9
	16,4
	16,5
	26,8
	28,0
	25,3
	19,1
	10,2
	3,1
	-2,7
	11,3


[bookmark: _Toc496276839][bookmark: _Toc29230824][bookmark: _Toc90300011][bookmark: _Toc169596055]
[bookmark: _Toc210461759][bookmark: _Toc210483641][bookmark: _Toc243053611]Таблица 3.3 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	4,6
	5,1
	4,2
	4,3
	4,0
	4,5
	4,3
	3,9
	4,5
	4,1
	4,8
	4,1
	4,4



[bookmark: _Toc210461760][bookmark: _Toc210483642][bookmark: _Toc243053612]Таблица 3.4 – Среднегодовая повторяемость направлений ветра и штилей, % за I квартал
	Направление
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Повторяемость
	9
	14
	24
	14
	8
	11
	13
	7
	4






[bookmark: _Toc108709174][bookmark: _Toc210486226]Рис. 3.1 – Роза ветров за І квартал

[bookmark: _Toc210461761][bookmark: _Toc210483643][bookmark: _Toc243053613]Таблица 3.5 – Среднегодовая повторяемость направлений ветра и штилей, % за IІ квартал
	Направление
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	Штиль

	Повторяемость
	12
	15
	13
	16
	11
	10
	8
	15
	0






[bookmark: _Toc210486227]Рис. 3.2 – Роза ветров за ІІ квартал


3.2 [bookmark: _Toc210487424]Характеристика современного состояния воздушной среды 

Для АО «Эмбамунайгаз» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РК специалистами Атырауским Филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг» была разработана программа Производственного экологического контроля окружающей среды, установившая общие требования к ведению производственного мониторинга за состоянием компонентов окружающей среды в процессе производственной деятельности АО «Эмбамунайгаз».
Для оценки влияния производственной деятельности на атмосферный воздух месторождения Гран проводились замеры содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны предприятия.
Результаты анализов отобранных проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ приведены в таблице 3.6. 

[bookmark: _Toc210483644][bookmark: _Toc243053614][bookmark: _Hlk222738291]Таблица 3.6 – Результаты анализов проб атмосферного воздуха, отобранных на границе санитарно-защитной зоны за І-ІV кварталы 2026г.
	[bookmark: _Hlk222738275]Точки 
отбора проб
	Наименование загрязняющих веществ
	Фактическая концентрация, мг/ м3
	Норма ПДК, мг/ м3

	
	
	III квартал
2025г
	IV квартал
 2025г
	I квартал 2026г
	II квартал 2026г
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	граница СЗЗ
Ж-6-01
50°59'29"
47°14'58"
	Диоксид азота
	0,005
	0,004
	0,006
	0,005
	0,2

	
	Оксид азота 
	0,017
	0,025
	0,039
	0,003
	0,4

	
	Диоксид серы
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	< 0,025
	0,5

	
	Сероводород
	<0,004
	<0,004
	<0,004
	< 0,004
	0,008

	
	Оксид углерода 
	0,900
	1,28
	1,69
	1,130
	5,0

	
	Углеводороды
	0,415
	0,473
	0,551
	0,472
	50,0

	
	Пыль
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	< 0,05
	0,3

	граница СЗЗ
Ж-6-02
50°57'22"
47°14'36"
	Диоксид азота
	0,004
	0,005
	0,006
	0,004
	0,2

	
	Оксид азота 
	0,014
	0,029
	0,034
	0,028
	0,4

	
	Диоксид серы
	<0,025
	<0,025
	<0,025
	< 0,025
	0,5

	
	Сероводород
	<0,004
	<0,004
	<0,004
	< 0,004
	0,008

	
	Оксид углерода 
	0,910
	1,13
	1,45
	1,297
	5,0

	
	Углеводороды
	0,405
	0,345
	0,578
	0,425
	50,0

	
	Пыль
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	< 0,05
	0,3



Анализ проведенного экологического мониторинга качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны месторождения Гран показал, что максимально-разовые концентрации загрязняющих веществ по всем анализируемым веществам незначительны, находятся в допустимых пределах и не превышают санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концентраций (ПДК м.р.), установленных для населенных мест.

3.3 [bookmark: _Toc210487425]Источники и масштабы расчетного химического загрязнения
На территории месторождения Гран планируется строительство оценочной скважины №97. Для оценки воздействия на атмосферный воздух от строительства скважин проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, в ходе которой были выявлены стационарные источники выбросов, рассчитаны валовые и максимально-разовые выбросы от стационарных источников.
 Объем работ для строительства скважины №97 составляет 41,36 суток, из них:
· подготовка площади, мобилизация БУ – 5,0 суток;
· строительно-монтажные работы – 5,0 суток;
· подготовительные работы к бурению- 2,0 суток; 
· бурение и крепление – 23,46 суток;
· освоение, в эксплуатационной колонне – 5,9 суток.
Строительство оценочной скважины №97 Гран будет осуществляться с помощью буровой   установки HDD350.9 грузоподъемностью не менее 100 тн или аналог (SVR). Буровая установка будет выбираться перед началом строительных работ.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников представлены при использовании буровой установки HDD350.9, так как выбросы загрязняющих веществ при использовании данной установки будут максимальными.
Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительно-монтажных работах на месторождении Гран являются:
Организованные источники:
· Источник №0001 Электрогенератор с дизельным приводом;
Неорганизованные источники:
· Источник №6001, Выбросы пыли, образуемой при подготовке площадки;
· Источник №6002, Выбросы пыли, образуемой при работе бульдозера;
· Источник №6003, Выбросы пыли, образуемой при работе автосамосвала;
· Источник №6004, Выбросы пыли, образуемой при уплотнении грунта катками;
· Источник №6005-01, Резервуар для дизельного топлива.
Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при бурении скважины на месторождении Гран являются:
Организованные источники:
· Источник №0002-01 электрогенератор с дизельным приводом VOLVO PENTA 1241 (аналог VOLVO PENTA 1343)
· Источник №0003-01 буровой насос с дизельным приводом САТ 3512 (аналог CAT C18)
· Источник №0004-01 электрогенератор с дизельным приводом САТ 15 
· Источник №0005-01 осветительная мачта с дизельным приводом CPLT M12 аналог RPTL -6000K. 
· Источник №0006 паровой котел Вега 1,0-0,9 ПКН (аналог INDUSTRIAL COMBUSTION MODEL KL-84)
· Источник №0007 цементировочный агрегат
· Источник №0008 передвижная паровая установка (ППУ)
· Источник №0009 электрогенератор с дизельным приводом вахтового поселка VOLVO PENTA 1641 (аналог ЭД-200-Т400-1РП, АД-200, ДЭС-30, ЯМЗ-100, CPLT M12)
Неорганизованные источники:
· Источник №6005-02, Резервуар для дизельного топлива;	
· Источник №6006-01 Сварочный пост;
· Источник №6007 Смесительная установка СМН-20;
· Источник №6008 Насосная установка для перекачки дизтоплива;
· Источник №6009 Емкость для хранения дизтоплива ДЭС, ППУ; 
· Источник №6010 Емкость для бурового шлама;
· Источник №6011 Емкость масла;
· Источник №6012 Емкость отработанных масел;
· Источник №6013 Ремонтно-мастерская; 
· Источник №6014 Склад цемента;
· Источник №6015 Блок приготовления цементных растворов;
· Источник №6016 Блок приготовления бурового раствора.
	Стационарными источниками загрязнения атмосферного воздуха при освоении скважины на месторождении Гран являются:
Организованные источники:
· Источник №0002-02 электрогенератор с дизельным приводом VOLVO PENTA 1241 (аналог VOLVO PENTA 1343)
· Источник №0004-02 электрогенератор с дизельным приводом САТ 15 
· Источник №0005-02 осветительная мачта с дизельным приводом CPLT M12 аналог RPTL-6000K 
Неорганизованные источники:
· Источник №6005-03, резервуар для дизельного топлива. 
· Источник №6017 эксплуатационная скважина
· Источник №6018 нефтесепаратор
· [bookmark: _Hlk174004975]Источник №6019 насосная установка для перекачки нефти
· Источник №6020 резервуары для нефти
В целом по территории месторождения выявлено: 
[bookmark: _Hlk196467588]при строительно-монтажных работах – 6 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 1, неорганизованных - 5;
 при бурении скважин - 20 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 8, неорганизованных - 12;
при освоении скважин - 8 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 3 неорганизованных - 5. 
Примечание: Так как источники разделены на период СМР, бурении и освоении, некоторые источники повторяются в периодах, при этом номера источников остаются без изменений.
Ниже приведены перечни вредных веществ, образующихся при реализации данного проекта на строительства скважины.

[bookmark: _Toc243053615][bookmark: _Hlk196467480]Таблица 3.7 – Перечень вредных веществ, выбрасываемых от стационарных источников при строительно-монтажных работах, бурении, демонтаже и освоении 
	[bookmark: _Hlk196467641][bookmark: _Toc83202651][bookmark: _Toc83379549][bookmark: _Toc85215932]Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества, г/с
	Выброс
вещества, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,05322
	0,01007
	0,25175

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,00115
	0,00017
	0,17

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	2,17005333334
	6,3007
	157,5175

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	2,74801933334
	7,93588
	132,264667

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,35610822223
	1,03065
	20,613

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,87382705045
	2,4472628
	48,9452561

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,00031206
	0,0000307
	0,0038375

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	2,04026111111
	6,06005
	2,02001667

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,15299201
	0,180091
	0,00360182

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,03
	0,01
	 
	2
	0,08423333334
	0,24306
	24,306

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,08423333334
	0,24306
	24,306

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,0007
	0,0002
	0,004

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,95318733334
	2,441754
	2,441754

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,32733
	0,047151
	0,94302

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0067719
	0,0045019
	0,045019

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,027
	0,0054
	0,135

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	9,87939902
	26,950031
	413,970422

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)


Всего стационарными источниками выбрасывается в атмосферу за весь период проведения планируемых работ при строительстве скважины №97 составляет: 26,950031 т/г.
Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников представлены при использовании буровой установки HDD350.9, так как выбросы загрязняющих веществ при использовании данной установки будут максимальными. 
Характер загрязнения атмосферного воздуха одинаков на всех этапах проведения работ. Основными источниками загрязнения на площади работ являются буровая установка и дизельная электростанция.
3.4 [bookmark: _Toc210487426]Рассеивания вредных веществ в атмосферу
В соответствии с нормативными документами для оценки влияния выбросов вредных веществ, на качество атмосферного воздуха используется математическое моделирование. 
Моделирование уровня загрязнения атмосферного воздуха и расчет величин приземных концентраций выполняется по унифицированной программе расчета рассеивания УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.0, разработанной ООО «Интеграл» (г.Санкт-Петербург) и согласованной с ГГО им. Воейкова (СПб) и МООС РК. 
Расчет содержания вредных веществ в атмосферном воздухе проводится в соответствии с требованиями «Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» РНД 211.2.01.01-97. Данная методика предназначена для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли. При этом «степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим параметрам, в том числе опасной скорости ветра.
Расчет максимальных приземных концентрации, создаваемых выбросами от промышленной площадки выполнен:
· при номинальной загрузке технологического оборудования предприятия; 
· при средней температуре самого жаркого месяца; 
· без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ.
Метеорологические характеристики по району расположения месторождений НГДУ «Жайыкмунайгаз» выданы органами РГП «Казгидромет» и приняты по данным метеостанции Исатай Исатайского района Атырауской области, как одна из близлежащих станций к району расположения нефтепромыслов. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, приведены в таблице 3.8.

[bookmark: _Toc243053616]         	 Таблица 3.8 – Метеорологические характеристики района
	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности, ŋ
	1,0

	Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (январь)
	-8,8 0С

	Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июнь)
	35,1 0С

	Годовое количество осадков за холодной период года (XI-III)
	91,3 мм

	Годовое количество осадков за теплый период года (IV-X)
	83,1 мм

	Абсолютный максимум скорости ветра при порыве 
	4,4 м/с

	Число дней с пыльными бурями
	1 день


Предварительными расчетами определены перечень загрязняющих веществ атмосферного воздуха, для которых необходимо рассчитывать концентрацию и расстояния рассеивания.   В таблице 3.9, приводится расчеты определения перечень ингредиентов, доля которых М/ПДК > Ф.
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[bookmark: _Toc243053617]Таблица 3.9 – Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам за 2027 год 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДК
максим.
разовая,
мг/м3
	ПДК
средне-
суточная,
мг/м3
	ОБУВ ориентир. безопасн. УВ,мг/м3
	Выброс вещества, г/с
(M)
	Средневзве-шенная высота, м
(H)
	М/(ПДК*Н)
для  Н>10
  М/ПДК  
для  Н<10
	Необхо-димость прове-
дения расчетов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	0,04
	 
	0,05322
	2
	0,133
	Да

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,01
	0,001
	 
	0,00115
	2
	0,115
	Да

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4
	0,06
	 
	2,74801933334
	2,07
	6,87
	Да

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,15
	0,05
	 
	0,35610822223
	2,07
	2,3741
	Да

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	5
	3
	 
	2,04026111111
	2,06
	0,4081
	Да

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	50
	0,15299201
	2,98
	0,0031
	Нет

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,03
	0,01
	 
	0,08423333334
	2,07
	2,8078
	Да

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	0,05
	0,0007
	2
	0,014
	Нет

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	1
	 
	 
	0,95318733334
	2,06
	0,9532
	Да

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	0,15
	0,05
	 
	0,32733
	2
	2,1822
	Да

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,3
	0,1
	 
	0,0067719
	2
	0,0226
	Нет

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	0,04
	0,027
	2
	0,675
	Да

	Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	 
	2,17005333334
	2,07
	10,8503
	Да

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,5
	0,05
	 
	0,87382705045
	2,23
	1,7477
	Да

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,008
	 
	 
	0,00031206
	2
	0,039
	Нет

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,05
	0,01
	 
	0,08423333334
	2,07
	1,6847
	Да

	Примечания: 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.58 МРК-2014. Значение параметра в колонке 8 должно быть >0.01 при Н>10 и >0.1 при H<10, где H - средневзвешенная высота ИЗА, которая определяется по стандартной формуле:Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c

	2. При отсутствии ПДКм.р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - ПДКс.с.
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Карты рассевания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы и результаты расчета загрязнения атмосферы представлены таблицами в приложении.
Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ для промплощадок месторождения Гран показал, что уровень загрязнения за пределами промышленной площадки составил менее 1 ПДК.
Загрязнения атмосферного воздуха сопредельных территорий в результате трансграничного переноса воздушных масс, содержащих вредные выбросы, не прогнозируется. 

3.5 [bookmark: _Toc210487427]Возможные залповые и аварийные выбросы
Залповые выбросы, как сравнительно непродолжительные и обычно во много раз превышающие по мощности средние выбросы, присуши многим производствам. Их наличие предусматривается технологическим регламентом и обусловлено проведением отдельных (специфических) стадий определенных технологических процессов.
В каждом из случаев залповые выбросы - это необходимая на современном этапе развития технологии составная часть (стадия) того или иного технологического процесса (производства), выполняемая, как правило, с заданной периодичностью (регулярностью).
Аварийные выбросы на территории месторождениях НГДУ «Жайыкмунайгаз» в основном связаны с нарушением технологического режима, значительной изношенностью оборудования и коррозионными процессами. По отчетным данным на территории НГДУ аварийных разливов и ситуаций не наблюдалось, так как ведется контроль качества выполнения работ, соответствия материалов и конструкций установленным требованиям, квалификация и ответственность технических руководителей и исполнителей, организация системы защиты от неблагоприятных стихийных явлений.
При бурении залповые и аварийные выбросы не предусмотрены, т.к. все операции во время бурения происходит строго соблюдением нормативных актов.
Для снижения риска возникновения промышленных аварий и уменьшения ущерба разрабатывается комплекс мер по обеспечению безопасности и ликвидации аварий.
В планах по предупреждению и ликвидации аварий необходимо предусмотреть:
· соблюдение необходимых мер между объектами и опасными участками потенциальных источников возгорания;
· обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке производственного участка;
· обеспечение безопасности производства на наиболее опасных участках;
· регулярные технические осмотры оборудования, ремонт и замена неисправных материалов и оборудования;
· применение материалов, оборудования и арматуры, обеспечивающих надежность эксплуатации, термоизоляции горячих поверхностей;
· обучение пересмотра правилам техники безопасности, пожарной безопасности, соблюдению правил эксплуатации при выполнении работ;
· для борьбы с возможным пожаром необходимо предусмотреть достаточное количество противопожарного оборудования, средств индивидуальной защиты и медикаментов.

3.6 [bookmark: _Toc210487428]Мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов в атмосферный воздух
Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ по бурению скважин на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:
· свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;
· рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;
· снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;
· не допускать расширения дорожного полотна;
· осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;
· не прокладывать дорогу по соровым участкам (особенно по их кромке);
· исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.
	С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.
3.7 [bookmark: _Toc210487429]Определение нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ
Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников представлены при использовании буровой установки HDD350.9, так как выбросы загрязняющих веществ при использовании данной установки будут максимальными. 
Предложения по нормативам НДВ в целом по площади по каждому веществу за весь период проведения работ представлены в таблице 3.10. 
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[bookmark: _Toc243053618]Таблица 3.10 – Нормативы выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников при строительстве оценочной скважины №97 на месторождении Гран на 2027 год
	Производство
цех, участок
	Номер источника
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
НДВ

	
	
	существующее положение
на 2026 год
	на 2026 год
	НДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 (0123) Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа(274)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При бурении
	6006
	 
	 
	0,01092
	0,00157
	 
	 
	 

	 
	6013
	 
	 
	0,0423
	0,0085
	0,0423
	0,0085
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,05322
	0,01007
	0,0423
	0,0085
	2027

	 (0143) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При бурении
	6006
	 
	 
	0,00115
	0,00017
	 
	 
	 

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,00115
	0,00017
	 
	 
	 

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При СМР
	0001
	 
	 
	0,14333333333
	0,0618
	0,14333333333
	0,0618
	2027

	При бурении
	0002
	 
	 
	0,44433333334
	0,9771
	0,44433333334
	0,9771
	2027

	 
	0003
	 
	 
	0,41566666667
	1,6161
	0,41566666667
	1,6161
	2027

	 
	0004
	 
	 
	0,28666666666
	0,7035
	0,28666666666
	0,7035
	2027

	 
	0005
	 
	 
	0,03583333334
	0,0438
	0,03583333334
	0,0438
	2027

	 
	0006
	 
	 
	0,06422
	0,2242
	0,06422
	0,2242
	2027

	 
	0007
	 
	 
	0,13
	0,0876
	0,13
	0,0876
	2027

	 
	0008
	 
	 
	0,29166666667
	0,0849
	0,29166666667
	0,0849
	2027

	 
	0009
	 
	 
	0,35833333333
	2,5017
	0,35833333333
	2,5017
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	2,17005333334
	6,3007
	2,17005333334
	6,3007
	2027

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При СМР
	0001
	 
	 
	0,18633333333
	0,08034
	0,18633333333
	0,08034
	2027

	При бурении
	0002
	 
	 
	0,57763333334
	1,27023
	0,57763333334
	1,27023
	2027

	 
	0003
	 
	 
	0,54036666667
	2,10093
	0,54036666667
	2,10093
	2027

	 
	0004
	 
	 
	0,37266666666
	0,91455
	0,37266666666
	0,91455
	2027

	 
	0005
	 
	 
	0,04658333334
	0,05694
	0,04658333334
	0,05694
	2027

	 
	0006
	 
	 
	0,010436
	0,03643
	0,010436
	0,03643
	2027

	 
	0007
	 
	 
	0,169
	0,11388
	0,169
	0,11388
	2027

	 
	0008
	 
	 
	0,37916666667
	0,11037
	0,37916666667
	0,11037
	2027

	 
	0009
	 
	 
	0,46583333333
	3,25221
	0,46583333333
	3,25221
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	2,74801933334
	7,93588
	2,74801933334
	7,93588
	2027

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При СМР
	0001
	 
	 
	0,02388888889
	0,0103
	0,02388888889
	0,0103
	2027

	При бурении
	0002
	 
	 
	0,07405555556
	0,16285
	0,07405555556
	0,16285
	2027

	 
	0003
	 
	 
	0,06927777778
	0,26935
	0,06927777778
	0,26935
	2027

	 
	0004
	 
	 
	0,04777777778
	0,11725
	0,04777777778
	0,11725
	2027

	 
	0005
	 
	 
	0,00597222222
	0,0073
	0,00597222222
	0,0073
	2027

	 
	0006
	 
	 
	0,005136
	0,0179
	0,005136
	0,0179
	2027

	 
	0007
	 
	 
	0,02166666667
	0,0146
	0,02166666667
	0,0146
	2027

	 
	0008
	 
	 
	0,04861111111
	0,01415
	0,04861111111
	0,01415
	2027

	 
	0009
	 
	 
	0,05972222222
	0,41695
	0,05972222222
	0,41695
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,35610822223
	1,03065
	0,35610822223
	1,03065
	2027

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При СМР
	0001
	 
	 
	0,04777777778
	0,0206
	0,04777777778
	0,0206
	2027

	При бурении
	0002
	 
	 
	0,14811111112
	0,3257
	0,14811111112
	0,3257
	2027

	 
	0003
	 
	 
	0,13855555556
	0,5387
	0,13855555556
	0,5387
	2027

	 
	0004
	 
	 
	0,09555555556
	0,2345
	0,09555555556
	0,2345
	2027

	 
	0005
	 
	 
	0,01194444444
	0,0146
	0,01194444444
	0,0146
	2027

	 
	0006
	 
	 
	0,120801
	0,4217
	0,120801
	0,4217
	2027

	 
	0007
	 
	 
	0,04333333333
	0,0292
	0,04333333333
	0,0292
	2027

	 
	0008
	 
	 
	0,09722222222
	0,0283
	0,09722222222
	0,0283
	2027

	 
	0009
	 
	 
	0,11944444444
	0,8339
	0,11944444444
	0,8339
	2027

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При освоении БУ
	6018
	 
	 
	0,0000016
	0,0000008
	0,0000016
	0,0000008
	2027

	 
	6019
	 
	 
	6,0000000E-09
	3,0000000E-09
	6,0000000E-09
	3,0000000E-09
	2027

	 
	6021
	 
	 
	0,05108
	0,000062
	0,05108
	0,000062
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,87382705045
	2,447262803
	0,87382705045
	2,447262803
	2027

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При СМР
	6005
	 
	 
	0,000294
	0,000027
	0,000294
	0,000027
	2027

	При бурении
	6009
	 
	 
	0,000018
	0,0000029
	0,000018
	0,0000029
	2027

	 
	6011
	 
	 
	3,0000000E-08
	0,0000004
	3,0000000E-08
	0,0000004
	2027

	 
	6012
	 
	 
	3,0000000E-08
	0,0000004
	3,0000000E-08
	0,0000004
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,00031206
	0,0000307
	0,00031206
	0,0000307
	2027

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При СМР
	0001
	 
	 
	0,11944444444
	0,0515
	0,11944444444
	0,0515
	2027

	При бурении
	0002
	 
	 
	0,37027777778
	0,81425
	0,37027777778
	0,81425
	2027

	 
	0003
	 
	 
	0,34638888889
	1,34675
	0,34638888889
	1,34675
	2027

	 
	0004
	 
	 
	0,23888888888
	0,58625
	0,23888888888
	0,58625
	2027

	 
	0005
	 
	 
	0,02986111112
	0,0365
	0,02986111112
	0,0365
	2027

	 
	0006
	 
	 
	0,2854
	0,9963
	0,2854
	0,9963
	2027

	 
	0007
	 
	 
	0,10833333333
	0,073
	0,10833333333
	0,073
	2027

	 
	0008
	 
	 
	0,24305555556
	0,07075
	0,24305555556
	0,07075
	2027

	 
	0009
	 
	 
	0,29861111111
	2,08475
	0,29861111111
	2,08475
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	2,04026111111
	6,06005
	2,04026111111
	6,06005
	2027

	 (0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При бурении
	6010
	 
	 
	0,089
	0,1728
	0,089
	0,1728
	2027

	 
	6016
	 
	 
	0,00025
	0,00013
	0,00025
	0,00013
	2027

	При освоении БУ
	6018
	 
	 
	0,000002
	0,000001
	0,000002
	0,000001
	2027

	 
	6019
	 
	 
	1,0000000E-08
	3,0000000E-09
	1,0000000E-08
	3,0000000E-09
	2027

	 
	6020
	 
	 
	0,0139
	0,0071
	0,0139
	0,0071
	2027

	 
	6021
	 
	 
	0,04984
	0,00006
	0,04984
	0,00006
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,15299201
	0,180091003
	0,15299201
	0,180091003
	2027

	 (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При СМР
	0001
	 
	 
	0,00573333333
	0,002472
	0,00573333333
	0,002472
	2027

	При бурении
	0002
	 
	 
	0,01777333334
	0,039084
	0,01777333334
	0,039084
	2027

	 
	0003
	 
	 
	0,01662666667
	0,064644
	0,01662666667
	0,064644
	2027

	 
	0004
	 
	 
	0,01146666666
	0,02814
	0,01146666666
	0,02814
	2027

	 
	0005
	 
	 
	0,00143333334
	0,001752
	0,00143333334
	0,001752
	2027

	 
	0007
	 
	 
	0,0052
	0,003504
	0,0052
	0,003504
	2027

	 
	0008
	 
	 
	0,01166666667
	0,003396
	0,01166666667
	0,003396
	2027

	 
	0009
	 
	 
	0,01433333333
	0,100068
	0,01433333333
	0,100068
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,08423333334
	0,24306
	0,08423333334
	0,24306
	2027

	 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При СМР
	0001
	 
	 
	0,00573333333
	0,002472
	0,00573333333
	0,002472
	2027

	При бурении
	0002
	 
	 
	0,01777333334
	0,039084
	0,01777333334
	0,039084
	2027

	 
	0003
	 
	 
	0,01662666667
	0,064644
	0,01662666667
	0,064644
	2027

	 
	0004
	 
	 
	0,01146666666
	0,02814
	0,01146666666
	0,02814
	2027

	 
	0005
	 
	 
	0,00143333334
	0,001752
	0,00143333334
	0,001752
	2027

	 
	0007
	 
	 
	0,0052
	0,003504
	0,0052
	0,003504
	2027

	 
	0008
	 
	 
	0,01166666667
	0,003396
	0,01166666667
	0,003396
	2027

	 
	0009
	 
	 
	0,01433333333
	0,100068
	0,01433333333
	0,100068
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,08423333334
	0,24306
	0,08423333334
	0,24306
	2027

	 (2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При бурении
	6013
	 
	 
	0,0007
	0,0002
	0,0007
	0,0002
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,0007
	0,0002
	0,0007
	0,0002
	2027

	 (2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10)

	О р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При СМР
	0001
	 
	 
	0,05733333333
	0,02472
	0,05733333333
	0,02472
	2027

	При бурении
	0002
	 
	 
	0,17773333334
	0,39084
	0,17773333334
	0,39084
	2027

	 
	0003
	 
	 
	0,16626666667
	0,64644
	0,16626666667
	0,64644
	2027

	 
	0004
	 
	 
	0,11466666666
	0,2814
	0,11466666666
	0,2814
	2027

	 
	0005
	 
	 
	0,01433333334
	0,01752
	0,01433333334
	0,01752
	2027

	 
	0007
	 
	 
	0,052
	0,03504
	0,052
	0,03504
	2027

	 
	0008
	 
	 
	0,11666666667
	0,03396
	0,11666666667
	0,03396
	2027

	 
	0009
	 
	 
	0,14333333333
	1,00068
	0,14333333333
	1,00068
	2027

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При СМР
	6005
	 
	 
	0,104286
	0,009791
	0,104286
	0,009791
	2027

	При бурении
	6008
	 
	 
	0,000058
	0,000203
	0,000058
	0,000203
	2027

	 
	6009
	 
	 
	0,0065
	0,00102
	0,0065
	0,00102
	2027

	 
	6011
	 
	 
	0,000005
	0,00007
	0,000005
	0,00007
	2027

	 
	6012
	 
	 
	0,000005
	0,00007
	0,000005
	0,00007
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,95318733334
	2,441754
	0,95318733334
	2,441754
	2027

	 (2907) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При СМР
	6001
	 
	 
	0,0504
	0,00726
	0,0504
	0,00726
	2027

	 
	6002
	 
	 
	0,168
	0,0242
	0,168
	0,0242
	2027

	 
	6003
	 
	 
	0,00063
	0,000091
	0,00063
	0,000091
	2027

	 
	6004
	 
	 
	0,1083
	0,0156
	0,1083
	0,0156
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,32733
	0,047151
	0,32733
	0,047151
	2027

	 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При бурении
	6006
	 
	 
	0,00028
	0,00004
	 
	 
	 

	 
	6007
	 
	 
	0,0000919
	0,0000619
	0,0000919
	0,0000619
	2027

	 
	6014
	 
	 
	0,0032
	0,0022
	0,0032
	0,0022
	2027

	 
	6015
	 
	 
	0,0032
	0,0022
	0,0032
	0,0022
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,0067719
	0,0045019
	0,0064919
	0,0044619
	2027

	 (2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

	Н е о р г а н и з о в а н н ы е   и с т о ч н и к и 

	При бурении
	6013
	 
	 
	0,027
	0,0054
	0,027
	0,0054
	2027

	Всего по загрязняющему веществу:
	 
	 
	 
	0,027
	0,0054
	0,027
	0,0054
	2027

	 Всего по объекту:          
	 
	 
	9,879399021
	26,95003141
	9,867049021
	26,94825141
	 

	Из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по организованным источникам:
	 
	 
	9,14798744449
	26,6912
	9,14798744449
	26,6912
	 

	Итого по неорганизованным источникам:
	 
	 
	0,731411576
	0,258831406
	0,719061576
	0,257051406
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3.8 [bookmark: _Toc210487430]Расчеты количества выбросов загрязняющих вещества атмосферу

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлен в приложении №1. 

3.9 [bookmark: _Toc210487431]Оценка последствий загрязнения и мероприятия по снижению отрицательного воздействия
В процессе разработки раздела ООС, была проведена оценка современного состояния окружающей среды территории по результатам фондовых материалов и натурных исследований, определены характеристики намечаемой хозяйственной  деятельности, выявлены возможные потенциальные воздействия от проектируемых работ.
В результате намечаемой хозяйственной деятельности с учетом выполнения природоохранных мероприятий наблюдаются остаточные последствия воздействий. Оценку значимости остаточных последствий можно проводить по следующей шкале:
Величина:
· пренебрежимо малая: без последствий;
· малая: природные ресурсы могут восстановиться в течение 1 сезона;
· незначительная: ресурсы восстановятся, если будут приняты соответствующие природоохранные меры;
· значительная: значительный уровень природным ресурсам, требующий интенсивных мер по снижению воздействия.
Зона влияния:
· локального масштаба: воздействия проявляются только в области непосредственной деятельности;
· небольшого масштаба: в радиусе 100 м от границ производственной активности;
· регионального масштаба: воздействие значительно выходит за границы активности.
Продолжительность воздействия:
· короткая: только в течение проводимых работ (срок проведения работ);
· средняя: 1-3 года;
· длительная: больше 3-х лет.
Для оценки воздействия проектируемых работ по каждому природному ресурсу используются вышеприведенные категории.
В рассматриваемом разделе ООС представлены возможные потенциальные воздействия на компоненты окружающей среды при бурении глубиной 955м (по стволу) и сопутствующих бурению работ:
· на атмосферный воздух;
· физическое (шумовое);
· на геологическую среду;
· на поверхностные и подземные воды;
· на почвенный покров и почву;
· на растительный покров;
· на социально-экономическую ситуацию (состояние здоровья населения);
· на памятники истории и культуры.
Климат района резкоконтинентальный с продолжительной холодной зимой устойчивым снежным покровом и сравнительно коротким, умеренно жарким летом.  Характерны большие годовые и суточные колебания температуры воздуха, поздние весенние и ранние осенние заморозки, глубокое промерзание почвы, постоянно дующие ветры.
При проведении инвентаризации источников выбросов вредных веществ планируемого производства, выявлены источники загрязняющих веществ и оценено их воздействие на воздушный бассейн района. На территории объекта имеют место как стационарные, так и передвижные источники.
К стационарным источникам, вносящим основной вклад в валовые выбросы предприятия относятся буровая установка и дизельная электростанция.
Суммарные выбросы от стационарных источников за период планируемых работ на скважину №97 максимальные выбросы составляют 26,950031406 тонны, в том числе:
· газообразные –  25,852088506 т/период;
· твердые – 1,0979429 т/период.
Основными стационарным источниками загрязнения являются:
· буровая установка ZJ-40.
· ДЭС.
Основными компонентами загрязняющих веществ являются:
· оксид азота (29,09 %);
· диоксид азота (23,38 %);
· углеводород С1-С5 (5,135 %);
· углерод оксид (18,15 %).
Характер воздействия. Воздействие на атмосферный воздух носит локальный характер, то есть воздействие этих источников проявляется в радиусе меньше 1000 м, в пределах нормативной санитарно-защитной зоны. По продолжительности воздействие будет кратковременным.
Уровень воздействия. Содержание загрязняющих веществ в отходящих газах проектируемого объекта соответствует нормативным требованиям. Так как работы носят временный характер, то зона проведения работ рассматривается как рабочая зона.
Анализ данных расчета выбросов вредных веществ в атмосферу показал, что содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в целом не превышает нормативных требований к воздуху в рабочей зоне.
Уровень воздействия – незначительный.
Природоохранные мероприятия. При проведении работ с минимальными воздействиями на атмосферный воздух необходимо строгое выполнение проектных решений. По результатам расчетов рассеивания приземных концентраций жилые вагоны следует расположить на расстоянии не менее 154 м от площадки буровой, с учетом розы ветров.
Остаточные последствия. Остаточные последствия воздействия на качество атмосферного воздуха будут минимальными при условии выполнения проектируемых рекомендаций по охране атмосферного воздуха.

3.10 [bookmark: _Toc210487432]Предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха
Согласно Экологическому кодексу (статья 182 п.1) операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.
Целями производственного экологического контроля являются:
[bookmark: z2189]1) получение информации для принятия оператором объекта решений в отношении внутренней экологической политики, контроля и регулирования производственных процессов, потенциально оказывающих воздействие на окружающую среду;
[bookmark: z2190]2) обеспечение соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан;
[bookmark: z2191]3) сведение к минимуму негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье людей;
[bookmark: z2192]4) повышение эффективности использования природных и энергетических ресурсов;
[bookmark: z2193]5) оперативное упреждающее реагирование на нештатные ситуации;
[bookmark: z2194]6) формирование более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников оператора объекта;
[bookmark: z2195] 7) информирование общественности об экологической деятельности предприятия;
[bookmark: z2196]8) повышение эффективности системы экологического менеджмента.
Производственный экологический контроль проводится операторами объектов I и II категорий на основе программы производственного экологического контроля, являющейся частью экологического разрешения, а также программы повышении экологической эффективности.
[bookmark: z2199] Экологическая оценка эффективности производственного процесса в рамках производственного экологического контроля осуществляется на основе измерений и (или) расчетов уровня эмиссий в окружающую среду, вредных производственных факторов, а также фактического объема потребления природных, энергетических и иных ресурсов.
Экологический мониторинг представляет собой обеспечиваемую государством комплексную систему наблюдений, измерений, сбора, накопления, хранения, учета, систематизации, обобщения, обработки и анализа полученных данных в отношении качества окружающей среды, а также производства на их основе экологической информации.
Экологический мониторинг осуществляется на систематической основе в целях:
[bookmark: z1938] 1) оценки качества окружающей среды;
[bookmark: z1939]2) определения и анализа антропогенных и природных факторов воздействия на окружающую среду;
[bookmark: z1940]3) прогноза и контроля изменений состояния окружающей среды под воздействием антропогенных и природных факторов;
[bookmark: z1941]4) информационного обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц при принятии ими хозяйственных и управленческих решений, направленных на охрану окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и экологических основ устойчивого развития;
[bookmark: z1942]5) обеспечения права всех физических и юридических лиц на доступ к экологической информации.
[bookmark: z1943]Объектами экологического мониторинга являются:
[bookmark: z1944]1) объекты, указанные в подпунктах 2) – 8) пункта 6 статьи 166 Экологического Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК;
[bookmark: z1945]2) качество подземных вод;
[bookmark: z1946]3) воздействия объектов I и II категорий на окружающую среду;
[bookmark: z1947]4) состояние экологических систем и предоставляемых ими экосистемных услуг;
[bookmark: z1948]5) особо охраняемые природные территории, включая естественное течение природных процессов и влияние изменений состояния окружающей среды на экологические системы особо охраняемых природных территорий;
[bookmark: z1949] 6) воздействия изменения климата;
[bookmark: z1950] 7) отходы и управление ими.
[bookmark: z1951]Экологический мониторинг основывается на:
[bookmark: z1952]1) наблюдениях и измерениях, осуществляемых уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и (или) специально уполномоченными организациями в соответствии с Экологическим Кодексом;
[bookmark: z1953]2) наблюдениях и измерениях, осуществляемых специально уполномоченными государственными органами, иными государственными органами и организациями в рамках их компетенций, определенных законами Республики Казахстан;
[bookmark: z1954]3) официальной статистической информации, производимой в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственной статистики;
[bookmark: z1955]4) информации, предоставляемой государственными органами по запросу уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или в рамках Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов, а также размещаемой государственными органами в открытом доступе;
[bookmark: z1956]5) наблюдениях и измерениях, осуществляемых физическими и юридическими лицами в рамках обязательного производственного экологического контроля;
[bookmark: z1957]6) иной информации, получаемой уполномоченным органом в области охраны окружающей среды от государственных и негосударственных юридических лиц.
[bookmark: z1958][bookmark: z1959]Лица, которые в соответствии с Экологическим Кодексом обязаны осуществлять производственный экологический контроль, обеспечивают сбор, накопление, хранение, учет, обработку и безвозмездную передачу соответствующих данных уполномоченному органу в области охраны окружающей среды для целей экологического мониторинга.
В рамках экологического мониторинга уполномоченным органом в области охраны окружающей среды осуществляются также сбор и подготовка данных в целях выполнения обязательств Республики Казахстан по предоставлению экологической информации в соответствии с международными договорами Республики Казахстан.
План-график контроля на предприятии за соблюдением нормативов НДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) представлен в таблице 3.11. 
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[bookmark: _Toc243053619]Таблица 3.11 – План график контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов на существующее положение

	N источника
	Производство,
цех, участок.
	Контролируемое
вещество
	Периоди
чность
контроля
	Норматив
выбросов ПДВ
	Кем
осуществляет
ся  контроль
	Методика проведения контроля

	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0001
	При СМР
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	1 раз/ кварт
	0,14333333333
	5850,34014
	Сторонняя организация на договорной основе
	0004

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,18633333333
	7605,44218
	 
	 

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,02388888889
	975,056689
	 
	 

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,04777777778
	1950,11338
	 
	 

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	0,11944444444
	4875,28345
	 
	 

	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,00573333333
	234,013605
	 
	 

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,00573333333
	234,013605
	 
	 

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	0,05733333333
	2340,13605
	 
	 

	0002
	При бурении
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,44433333334
	 
	 
	 

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,57763333334
	 
	 
	 

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,07405555556
	 
	 
	 

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,14811111112
	 
	 
	 

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	0,37027777778
	 
	 
	 

	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,01777333334
	 
	 
	 

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,01777333334
	 
	 
	 

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	0,17773333334
	 
	 
	 

	0003
	При бурении
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,41566666667
	 
	 
	 

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,54036666667
	 
	 
	 

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,06927777778
	 
	 
	 

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,13855555556
	 
	 
	 

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	0,34638888889
	 
	 
	 

	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,01662666667
	 
	 
	 

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,01662666667
	 
	 
	 

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	0,16626666667
	 
	 
	 

	0004
	При бурении
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,28666666666
	 
	 
	 

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,37266666666
	 
	 
	 

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,04777777778
	 
	 
	 

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,09555555556
	 
	 
	 

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	0,23888888888
	 
	 
	 

	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,01146666666
	 
	 
	 

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,01146666666
	 
	 
	 

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	0,11466666666
	 
	 
	 

	0005
	При бурении
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,03583333334
	 
	 
	 

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,04658333334
	 
	 
	 

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,00597222222
	 
	 
	 

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,01194444444
	 
	 
	 

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	0,02986111112
	 
	 
	 

	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,00143333334
	 
	 
	 

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,00143333334
	 
	 
	 

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	0,01433333334
	 
	 
	 

	0006
	При бурении
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,06422
	 
	 
	 

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,010436
	 
	 
	 

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,005136
	 
	 
	 

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,120801
	 
	 
	 

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	0,2854
	 
	 
	 

	0007
	При бурении
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,13
	 
	 
	 

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,169
	 
	 
	 

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,02166666667
	 
	 
	 

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,04333333333
	 
	 
	 

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	0,10833333333
	 
	 
	 

	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,0052
	 
	 
	 

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,0052
	 
	 
	 

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	0,052
	 
	 
	 

	0008
	При бурении
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,29166666667
	 
	 
	 

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,37916666667
	 
	 
	 

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,04861111111
	 
	 
	 

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,09722222222
	 
	 
	 

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	0,24305555556
	 
	 
	 

	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,01166666667
	 
	 
	 

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,01166666667
	 
	 
	 

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	0,11666666667
	 
	 
	 

	0009
	При бурении
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,35833333333
	 
	 
	 

	
	
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,46583333333
	 
	 
	 

	
	
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,05972222222
	 
	 
	 

	
	
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,11944444444
	 
	 
	 

	
	
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	0,29861111111
	 
	 
	 

	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,01433333333
	 
	 
	 

	
	
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,01433333333
	 
	 
	 

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	0,14333333333
	 
	 
	 

	   ПРИМЕЧАНИЕ:

	Методики проведения контроля:

	0004 - Инструментальным методом.
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3.11 [bookmark: _Toc210487433]Мероприятия по регулированию выбросов в период особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
	Загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемое выбросами предприятий в большой степени зависит от метеорологических условий.  В отдельные периоды года, когда метеорологические условия способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, концентрации примесей в воздухе могут резко возрастать. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения, необходимо заблаговременное прогнозирование таких условий и своевременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу от предприятия. Прогнозирование периодов неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на территории Республики Казахстан осуществляют органы РГП «Казгидромет». Регулирование выбросов осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений о возможном росте концентраций примесей в воздухе с целью его предотвращения.
[bookmark: sub1004470316]	Для существующих источников выбросов предприятий в соответствии с Приложением 40 к приказу Министра охраны окружающей среды от 29 ноября 2010 года № 298, предусматривается в периоды НМУ снижение приземных концентраций загрязняющих веществ по первому режиму на 20 %, по второму режиму на 40 %, по третьему режиму на 60 %.
	При первом режиме работы предприятия снижение выбросов достигается за счет проведения следующих организационно-технических мероприятий без снижения производительности предприятия:
· запрещение работы оборудования на форсированных режимах;
· усиление контроля за точным соблюдением технологического регламента производства;
· рассредоточение во времени работы технологических агрегатов, не участвующих в едином технологическом процессе, при работе которых выбросы загрязняющих веществ в атмосферу достигают максимальных значений;
· усиление контроля за работой КИП и автоматических систем управления технологическим процессом для исключения возникновения ситуаций, сопровождающихся аварийными и залповыми выбросами;
· усиление контроля за герметичностью технологического оборудования;
· обеспечение бесперебойной работы всех очистных систем и сооружений и их отдельных элементов, при этом не допускается снижение их производительности или отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты;
· проведение внеплановых проверок автотранспорта на содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;
· ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ;
· интенсифицированные влажной уборки производственных помещений и территории предприятия, где это допускается правилами техники безопасности;
· обеспечение инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу непосредственно на источниках и на границе СЗЗ;
· использование запаса высококачественного сырья, при работе на котором обеспечивается снижение выбросов загрязняющих веществ;
· усиление контроля за соблюдением правил техники безопасности и противопожарных норм.
При втором режиме работы предприятия дополнительно к организационно-техническим мероприятиям проводятся мероприятия, влияющие на технологические процессы и сопровождающиеся незначительным снижением производительности предприятия. К дополнительным мероприятиям относятся следующие:
· снижение нагрузки на энергетические установки на 15%;
· использование газа для работы энергетических установок;
· прекращение ремонтных работ и работ по пуску оборудования во время плановых предупредительных ремонтов;
· прекращение испытания оборудования на испытательных стендах;
· ограничение использования автотранспорта на предприятии;
Мероприятия третьего режима работы предприятия включают в себя все мероприятия, разработанные для первого и второго режимов, а также мероприятия, влияющие на технологические процессы, осуществление которых позволяет снизить выбросы вредных веществ за счет временного сокращения производительности предприятия.  При объявлении работы по третьему режиму НМУ для предприятия с непрерывным технологическим процессом, к которым относится и электростанции, не представляется возможным выполнить остановку оборудования, так как это к дополнительным выбросам загрязняющих веществ и созданию аварийной ситуации. При  третьем режиме НМУ возможно проведение следующих дополнительных мероприятий:
· снижение нагрузки энергетических установок на 25 %;
· прекращение движения автомобильного транспорта.
	












4. [bookmark: _Toc210487434]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ ВОД
[bookmark: _Hlk196300163]Территория Атырауской области бедна приточными водами. На территории области распространены обводнительные системы с забором воды из р. Урал. Густота речной сети составляет в среднем от 2 до 4 км на 100 км2.
Крупными реками, протекающими по территории области, являются: Урал – главная водная артерия области (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км), Эмба (712 км), Сагыз (511 км), Ойыл (800 км). Река Урал впадает в Каспийское море в 45-50 км южнее города Атырау. Реки Ойыл, Эмба, Сагиз, Кайнар – имеют течение лишь весной, в период паводка. В низовьях рек образуются протоки, разливы, рукава, заболоченные участки и многочисленные озера, большинство из которых соленые. Летом, высыхая, они превращаются в солончаки. По берегам рек встречаются тополевые, ивовые рощи. Самое крупное озеро области – Индерское (110,5 км2). Водные ресурсы области ограничены и представлены поверхностными и подземными водами.
Исключительная сухость климата, малое количество атмосферных осадков в сочетании с незначительным уклоном поверхности обуславливает резкие колебания водности рек, имеющих в основном снеговое и отчасти грунтовое питание. Только р. Урал сохраняет постоянное течение, а все остальные практически не имеют постоянного стока и слепо оканчиваются в сорах и песках.
Река Урал – является главной водной артерией области, которая впадает в Каспийское море в 45-ти км южнее г. Атырау (общая длина 2534 км, в пределах Казахстана 1084 км). Река Урал используется как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения ряда населенных пунктов, г. Атырау, поселков нефтепромыслов и железнодорожных станций, а также для судоходства с выходом в Каспийское море.
Река Урал – единственная не зарегулированная в среднем и нижнем течении река Каспийского бассейна. На территории Казахстана р. Урал входит в состав Урало-Каспийского водохозяйственного бассейна.
Средняя продолжительность паводка – 84 дня, в последние годы до 100 дней. В этот период проходит до 80% годового стока. Среднемноголетний пик паводка приходится на середину мая.
Река Сагиз – длина 511 км, площадь водосбора 19,4 км2, берет начало от источников Подуральского плато, теряется в солончаках Прикаспийской низменности, не доходя 60-70 км до Каспийского моря. В верхнем течении берега преимущественно высокие, крутые, в низовьях долина выработана слабо, русло извилистое. Питание в основном снеговое, частично грунтовое. Половодье в конце марта - апреле. Среднегодовой расход воды у ст. Сагиз – 1,59 м/с.
Отличительной чертой рассматриваемой территории является практически повсеместное скопление поверхностных вод во временных и периодически образующихся водотоках, называемых «сорами». Соры представляют собой низинные участки, в которых вода скапливается во время дождей, после чего испаряется, оставляя грязевые равнины, солончаки или засоленные участки. Источниками происхождения этой воды являются атмосферные осадки, а также подземные воды верхнего горизонта, поступающие сюда с восточной части территории и разгружающиеся здесь в пределах периферии новокаспийской равнины. В весенний период, когда атмосферные осадки максимальны и происходит подъем уровня грунтовых вод, уровень воды в сорах поднимается. При спаде уровня подземных вод, естественно снижается и уровень воды в сорах.
Водоносный горизонт территории содержит воды с минерализацией от 93,5 до 229,5 г/дм3. Химический состав вод хлоридно-натриевый. Соры в данном случае являются аккумуляторами всех поверхностных стоков атмосферных осадков с окружающих их поверхностей. Кроме того, для грунтовых вод верхнечетвертичных морских хвалынских отложений и напорных вод нижнемеловых, юрских, триасовых они служат областью их разгрузки. Грунтовые воды залегают на глубине 2-4 м. В разрезе надсолевого комплекса пород прослеживаются водоносные горизонты мощностью от 5 до 40 м, представленные песками и песчаниками, в отдельных случаях встречаются прослои известняков.
Самый верхний водоносный горизонт новокаспийских отложений имеет минерализацию в пределах 20-200 г/дм3, по химическому составу хлоридно-натриевого типа. Коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 0,15-0,80 м/сут, что указывает на застойный не дренируемый характер вод. Глубина залегания первого водоносного горизонта изменяется от 0,6-1,0 м, у береговой линии моря до 1,8-4,6 м на остальной территории в зависимости от рельефа. 
4.1 [bookmark: _Toc210487435]Характеристика современного состояния водных ресурсов
Исатайский район в гидрогеологическом отношении расположен целиком а пределах Прикаспийской системы артезианских бассейнов.
Прикаспийская система артезианских бассейнов в геолого структурном отношении представляет обширную и глубокую тектоническую впадину, где формируются слабосолоноватые (севрная часть района), слабосоленые (западная и центральная части) и сильноминерализизованные воды (восточная и южная части района). Рассматриваемая часть находится в восточной части Исатайского района. 
Водоносный горизонт в современных эоловых и верхно-четвертичных хвалынских отложениях занимает северную, западную, центральную и восточную (до поймы р.Урал) части района. Наличие хорошей аккумулирующей среды и неровный барханные рельеф способствуют формированию в песчаных массивах значительного количества подземных вод. Водовмещающими породами обычно являются мелко и тонкозернистые пески, местами глинистые с прослоями супесей и суглинков. Мощность водоносного горизонта колеблется от 0,5-3 до 6-8м, редко до 15-20см. На рассматриваемой территорий воды горизонта сильноминерализизованные (сильноминерализованные воды не пригодна для обводнения пастбищ).
Ресурсы поверхностных вод района представлены транзитными стоками, поступающими из западно-Казахстанской области и проходящими через Индерский  района по р.Урал. Река Урал течет в пределах района, не получая дополнительного питания и теряя по пути к морю свои воды на испарение и фильтрацию. Местный сток формируется в бассейнах мелких временных водотоков и наблюдается в логах лишь весной. 
В гидрогеологическом отношении Махамбетский район распологается на юге обширного Прикаспийского артезианского бассейна, занимая  часть дельты р.Урал и прибрежную полосу Каспийского моря. Равнинный рельеф и пустынный климат при сложных бесструктурных условиях территории, бывшей в прошлом дном моря, обуславливают в большинстве своем отсутсвие подземных вод, принодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов. Пресные и слабо ссолоноватые воды связаны здесь только с верхней частью четвертичных отложений, причем залегают они на ограниченной площади в виде редких маломощных линз, «плавающих» на соленых. Прогнозные ресурсы их ничтожны малы и не поддаются учету. Воды нижних горизонтов соленые до россолов, не пригодные к употреблению.
Водоносными являются пески глинистые, преимущественно мелко-и тонкозернистые, с супесями и суглинками. В долине реки мощность их достигает 7-10м. по протокам до 3-5м. Глубина до воды 1-5м, на верхних террасах до-7м. Породы отличаются низким фильтрационными свойствами, ухудшающими качество подземных вод. Расходы колодцев редко превышают 0,1-0,3л/с скважин – до 1,0 л/с, иногда более. Воды соленые с минерализацией 10-30г/л и более в отложениях среднечетвертичных хвалынских, аллювиально-дельтовых и современных новокаспийских.
Ресурсы поверхностных вод представлены по территории района рекой Урал, которая с севера на юг протекает своим нижним течением. Месторождение находится к западу территорий Махамбета и расстояние до реки Урал составляет 50м.

4.2 [bookmark: _Toc210487436]Характеристика источника водоснабжения
Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Приказа Министра здравоохранения РК №26 от 20.02.2023г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».
[bookmark: _Hlk196729987]На месторождении Гран вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд – автоцистернами из близлежащего источника.
  	Объем водоотведения и водопотребления на площади приведен в таблице 4.1. Баланс водоотведения и водопотребления на площади приведен в таблице 4.2.



[bookmark: _Toc243053620]Таблица 4.1 – Объем водопотребления и водоотведения при строительстве скважины №97
	Потребитель
	Цикл строи-тельста
	Кол-во, чел 
	Норма водо-потр,  м3
	Водопотребление
	Водоотведение

	
	
	
	
	м3/сут.
	м3/ цикл
	м3/сут.
	м3/ цикл

	Хоз-питьевые нужды
	38,8
	60
	0,15
	9
	329,49
	9
	329,49

	Итого:
	
	329,49
	
	329,49
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[bookmark: _Toc243053621]Таблица 4.2 - Баланс водопотребления и водоотведения при строительстве скважины №97
	Производство
	Всего
	Водопотребление, тыс. м3/сут.
	Водоотведение, тыс. м3/сут.

	
	
	На производственные нужды
	На хозяйствен-но –бытовые нужды
	Безвозврат-ное потребление
	Всего
	Объем сточной воды повторно используемой
	Производствен-ные сточные воды
	Хозяйствен-но –бытовые сточные воды
	Примеча-ние

	
	
	Свежая вода
	Оборотная вода
	Повторно-используемая вода
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	всего
	в т.ч. питьевого качества
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Хоз-питьевые нужды
	0,35
	
	 
	 
	 
	0,35
	
	0,35
	 
	 
	0,35
	-
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Техническая вода необходима для приготовления бурового, тампонажного, цементного раствора и т.д. Водоснабжения для технических и хоз-бытовых нужд осуществляется из водозаборной скважины. Для хранения воды предусмотрен емкость объемом по 40 м3. 
Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80% мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подразделяются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты. 
Расчет объема сточных вод произведен согласно Приказу Министра ООС РК «Об утверждении методики расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения скважин» от «3» мая 2012г №129-Ө:
Объем буровых сточных вод (VБСВ) рассчитывается согласно формуле:
  	Vбсв = 2 х Vобр
     	Vбсв = 2,0 х 109,745 = 219,489 м3
Объем буровых сточных вод на 1 скважину составляет – 219,489  м3 или 223,878 т.
Буровые сточные воды отводятся в специальные металлические емкости, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией который будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
4.3 [bookmark: _Toc210487437]Обоснование максимально возможного внедрения оборотных систем, повторного использования сточных вод, способы утилизации осадков очистных сооружений
Для предотвращения загрязняющего воздействия от сточных вод (хозбытовые стоки) предусматривается система отстойников. 
При строительстве оценочной скважины №97 на месторождении Гран способы утилизации осадков очистных сооружений не предусмотрены, так как сбросы при реализации данного проекта передаются сторонним организациям согласно договору.
4.4 [bookmark: _Toc210487438]Предложения по достижению нормативов предельно допустимых сбросов
В период строения скважины сбросы не направляется на очистные сооружения, а передаются сторонней организации, в связи с чем норматив сбросов не устанавливается.



4.5 [bookmark: _Toc210487439]Оценка влияния объекта при строительстве скважин на подземных вод 
Строительство скважины является экологически опасным видом работ, который сопровождается различного рода техногенными нарушениями компонентов окружающей среды, в частности, подземных вод. 
Основными источниками загрязнения почвогрунтов, а также потенциальными источниками загрязнения подземных вод при строительстве скважин могут стать:
· блок подготовки и химической обработки бурового и цементного растворов (гидроциклон, вибросито);
· циркуляционная система;
· насосный блок (охлаждение штоков насосов, дизелей);
· запасные емкости для хранения промывочной жидкости;
· вышечный блок (обмыв инструмента, явление сифона при подъеме инструмента);
· отходы бурения (шлам, сточные воды, буровой раствор);
· емкости горюче-смазочных материалов;
· двигатели внутреннего сгорания;
· химические вещества, используемые для приготовления буровых и тампонажных растворов;
· топливо и смазочные материалы;
· хозяйственно-бытовые сточные воды;
· задвижки высокого давления.
Бурение скважин. При бурении скважины причинами загрязнения подземных вод могут быть, во-первых, неправильная конструкция скважин, во-вторых, токсичные компоненты буровых растворов, отработанные буровые растворы, буровые шламы, высокоминерализованные пластовые воды.
Во избежание попадания загрязнения в почвогрунты, а затем и в подземные воды, все технологические площадки (под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком, под блоком ГСМ и т.д.), покрываются цементно-глинистым составом. Технологические площадки сооружаются с уклоном к периферии. Воздействие на подземные воды от бурения скважин многохарактерное.
Буровой раствор готовится в блоке приготовления бурового раствора, хранится в металлических емкостях. Циркуляция бурового раствора осуществляется по замкнутой системе, то есть из скважины по металлическим желобам через блок очистки в металлические емкости, из них насосами подается в скважину. Проектом предусмотрена система очистки бурового раствора, вышедшего из скважины с отделением твердой фазы: шламовые осадки после вибросита, пескоотделителя и илоотделителя с небольшим количеством отработанного раствора сбрасываются во временный шламонакопитель. Транспортировка химических реагентов предусматривается в исправной таре (в крафт-мешках, бочках). Сыпучие химреагенты будут храниться в специальном помещении.
Практически все входящие в состав бурового раствора химреагенты не опасны или малоопасны.
        	 Пластовые воды. Кроме того, при освоении скважин одним из основных источников загрязнения окружающей среды является откачиваемая жидкость (нефть и попутные воды).
         	Пластовые воды могут содержать не только растворенные, но и малорастворимые минералы (силикаты, алюмосиликаты, ферросиликаты и т.д.). Основные минеральные вещества, входящие в состав пластовых вод, представлены солями натрия, калия, кальция, магния, а основными солями пластовых вод являются хлориды и карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов. 
Буровой шлам представляет собой смесь выбуренной породы и бурового раствора. Буровой шлам по минеральному составу не токсичен, но диспергируясь в среде бурового раствора, его частицы адсорбируют на своей поверхности токсичные вещества. Таким образом, наряду с выбуренной породой и нефтью буровой шлам содержит все химические реагенты, применяемые для приготовления бурового раствора. 
Содержание химических реагентов в нем достигает 15%. Примерный фазовый состав бурового шлама следующий:
водная фаза – 20-30%;                   органика – 10-18%;
твердая фаза – 50-70%;                  минеральные соли – более 10%.
         	Отходы бурения нижних продуктивных интервалов могут быть сильно загрязнены нефтью и нефтепродуктами.
         	О загрязняющей способности отработанного бурового раствора и шлама судят по содержанию в них нефти и органических примесей, по значению показателя рН и минерализации жидкой фазы. Буровой шлам сбрасывается на металлические емкости и впоследствии вывозится на полигон по обезвреживанию и хранению отходов согласно договору. Это позволит избежать фильтрации вредных веществ в окружающую среду.
Сточные воды. Во время буровых работ на промплощадке будут образовываться буровые и технические сточные воды. Технические сточные воды образуются при мытье промышленной площадки, оборудования, технических средств передвижения. По степени токсичности технические сточные воды наименее опасные (следы нефтепродуктов), чем буровые сточные воды. 
         	Вахтовый поселок. Источником загрязнения подземных вод является стационарная база. На территории базы будут размещены вагончики (жилые, столовая), склад ГСМ, дизельная, наружная уборная, специальные емкости для сбора жидких бытовых отходов и твердых отходов, специальные ёмкости для сбора отработанных масел. 
4.6 [bookmark: _Toc210487440]Анализ последствий возможного загрязнения и истощения подземных вод
Согласно проектным данным бурение скважины будет осуществляться с использованием современных технологий: применение экологически неопасных материалов для буровых растворов (аэрированный гидрофобно-эмульсионный, ингибированный KCL полимерный), снижение объемов потребления технической воды за счет повторного применения отработанных буровых растворов, сброс бытовых сточных вод в специальные емкости. По мере наполнения приемников стоки будут вывозиться согласно по договору.
Характер воздействия. Анализ предоставленных данных показал, что воздействие носит локальный характер.
Уровень воздействия. Незначительный период ведения буровых работ, правильно принятые проектные решения позволяют оценить воздействие на подземные воды как минимальное.
Природоохранные мероприятия. Строгое выполнение буровых работ согласно разработанному проекту строительства эксплуатационных скважин. Дополнительных природоохранных мероприятий разрабатывать не следует.
Остаточные последствия. Минимальные.

4.7 [bookmark: _Toc210487441]Обоснование мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения
Для уменьшения загрязнения окружающей среды территории предусматривается комплекс следующих основных мероприятий:
· циркуляция промывочной жидкости осуществляется по замкнутому циклу: скважина – циркуляционная система – приемные емкости – нагнетательная линия – скважина;
· утилизация буровых сточных вод;
· соблюдение технологического регламента на проведение буровых работ;
· своевременный ремонт аппаратуры;
· недопущение сброса производственных сточных вод на рельеф местности.
4.8 [bookmark: _Toc210487442]Рекомендации по организации производственного мониторинга воздействия на подземные воды
· Принятая конструкция скважин не должна допускать гидроразрыва пород при бурении, ликвидации нефтегазопроявлений. Для изоляции верхних горизонтов необходимо предусмотреть кондуктор, который цементируется до устья.
· Особое внимание при строительстве скважин должно быть уделено предотвращению межпластовых перетоков подземных вод при негерметичности ствола скважины. Для повышения крепления скважины должны быть использованы различные технические средства, совершенные тампонажные материалы, наиболее подходящие к конкретным условиям.
· Применение специальных рецептур буровых растворов при циркуляции вне обсаженной части ствола скважины.
· Применение технологии цементирования, обеспечивающей подъем цементного кольца до проектных отметок и исключающей межпластовые перетоки в зонах активного водообмена после цементирования.
· Для предупреждения загрязнения водоносных горизонтов по стволу скважины должна быть установлена промежуточная колонна.
· Буровые сточные воды необходимо максимально использовать в оборотном водоснабжении.
· Во избежание попадания загрязнений в почво-грунты, а затем и в подземные воды, все технологические площадки (под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком, под блоком ГСМ и т.д.), покрываются изолирующими материалами. Технологические площадки сооружаются с уклоном к периферии. Сыпучие химреагенты затариваются и хранятся под навесом для химреагентов, обшитых с четырех сторон. Жидкие химреагенты хранятся в цистернах на площадке ГСМ. Отработанные масла собираются в специальные емкости и вывозятся для дальнейшей регенерации.
Воздействие на подземные горизонты будет наблюдаться только при аварийных ситуациях, и проявляться в усилении процессов засоления и загрязнении нефтепродуктами, в связи с этим при возникновения аварийных ситуации необходим контроль за качеством подземных вод района работ». При составлении ПЭМ рекомендуем запланировать проведения мониторинга подземных вод не реже 1 раза в год.
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5. 
6. [bookmark: _Toc210487443]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕДРА
Геологическая среда представляет собой многокомпонентную, весьма динамичную, постоянно развивающуюся систему, находящуюся под влиянием инженерно-хозяйственной деятельности, в результате чего происходит изменение природных геологических и возникновение новых антропогенных процессов.
Оценка воздействия на геологическую среду является обязательной частью данного раздела проектов, затрагивающих вопросы недропользования. Учитывая, что в сложившейся структуре проектов воздействие на отдельные составляющие геологической среды – подземные воды и почвенный покров, рассматриваются в соответствующих разделах, в данном разделе будут смоделированы возможные последствия воздействия на геологическую среду проведения буровых работ на месторождении Гран.
В результате антропогенной деятельности могут произойти изменения части геологической среды. В случае добычи нефти и газа геологические процессы в литосфере могут привести даже к катастрофическим последствиям, таким как землетрясения, оползни, просадки поверхности, обвалы, медленные движения, изменения уровня подземных вод, трещинообразование, наводнение и др.
6.1 [bookmark: _Toc210487444]Прогнозирование воздействия добычи минеральных и сырьевых ресурсов на различные компоненты окружающей среды
	Основными факторами воздействия на геологическую среду в процессе бурения являются следующие виды работ:
· строительство скважин;
· движение транспорта.
	Возможные негативные воздействия на геологическую среду следующие:
· при строительстве скважин – может выражаться в нарушении сплошности пород;
· влияние движения автотранспорта при производстве планируемых работ состоит в нарушении почвообразующего субстрата, воздействии на рельеф, загрязнении почв при аварийных разливах ГСМ и другими нефтепродуктами.  
Устойчивость геологической среды к различным видам воздействия на нее в процессе проведения работ по бурению скважин не одинакова и зависит как от специфики работ, так и от длительности воздействия. Рассмотрим влияние передвижения автотранспорта в период строительства скважин на геологическую среду.
Воздействие автотранспорта. Для обеспечения круглогодичной транспортной связи используются ранее построенные промысловые дороги. Доставка грузов от скважин при бурении скважин будет осуществляться по грунтовым дорогам сезонного действия. Незапланированное использование дорожных сетей приведет к локальным преобразованиям почвенного субстрата на этих местах, распространению галофитов на выбитых участках и сокращению растительности вдоль дорог.
Характер воздействия. Воздействие на геологическую среду будет наблюдаться как на верхние части геологической среды, через почво-грунты при передвижении специальной техники по площади работ и строительных работах на скважине, аварийных разливах опасных материалов. Кратковременный период работ в сочетании с небольшими объемами работ, которые не наносят значительного ущерба окружающей среде, характеризуют воздействие на геологическую среду как незначительное.
Сам процесс бурения скважин приводит к изменениям в нижних частях геологической среды до глубины 955 м разрушение массива горных пород, поступление в подземные горизонты буровых растворов, состав которых меняется в зависимости от глубины бурения (полимерный).
Уровень воздействия. Уровень воздействия – минимальный, так как проектируемые работы не могут вызвать необратимого нарушения целостности состояния горных пород.
Природоохранные мероприятия. Разработка других природоохранных мероприятий не требуется, ввиду предусмотренных проектом инженерных решений при проведении работ.
Остаточные последствия. Пренебрежимо малые.
6.2 [bookmark: _Toc210487445]Природоохранные мероприятия 
· комплекс мер по предотвращению выбросов, открытого фонтанирования, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения промывочной жидкости и других осложнений. Для этого нефтяные, газовые и водоносные интервалы изолируются друг от друга, обеспечивается герметичность колонн, крепление ствола скважин кондуктором, промежуточными эксплуатационными колоннами с высоким качеством их цементажа;
· обеспечение максимальной герметичности подземного и наземного оборудования;
· выполнение запроектированных противокоррозионных мероприятий;
· введение замкнутой системы водоснабжения, с максимальным использованием для заводнения промысловых сточных вод;
· работу скважин на установленных технологических режимах, обеспечивающих сохранность скелета пласта и не допускающих преждевременного обводнения скважин;
· обеспечение надежной, безаварийной работы систем сбора, подготовки, транспорта и хранения нефти.
Выводы: Воздействия на геологическую среду оценивается: в пространственном масштабе как локальное, во временном как временное и по интенсивности, как умеренное.   

7. [bookmark: _Toc210487446]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
7.1 [bookmark: _Toc210487447]Виды и объемы образования отходов
Физические и юридические лица, в процессе хозяйственной деятельности которых образуются отходы, обязаны предусмотреть меры безопасного обращения с ними, соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования и выполнять мероприятия по их утилизации, обезвреживании и безопасному удалению.
Согласно ст.335 Экологического Кодекса РК операторы объектов I и (или) II категорий, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, обязаны разрабатывать программу управления отходами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.
Программа управления отходами для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии с Экологическим Кодексом Республики Казахстан от 02.01.2021года № 400-VI ЗРК. 
В процессе бурения проектом предусмотрено использование емкостей для временного сбора отходов, с последующей транспортировкой отходов автотранспортом для захоронения, что исключает попадание их на почву.
Отходы образуются:
· при приготовлении бурового раствора;
· в процессе строительства и освоения скважины;
· при вспомогательных работах.
Основными отходами при бурении скважины являются:
· отработанный буровой раствор;
· буровой шлам;
· ТБО;
· промасленная ветошь;
· отработанные масла;
· металлолом;
· огарки сварочных электродов;

7.2 [bookmark: _Toc210487448]Особенности загрязнения территории отходами производства и потребления (опасные свойства и физическое состояние отходов);
Буровой шлам (БШ) (01 05 06*) – выбуренная порода, отделенная от буровой промывочной жидкости очистным оборудованием. Буровой шлам по минеральному составу нетоксичен. Удельная плотность бурового шлама в среднем равна 2,1 т/м3, при соприкосновении с отработанным буровым раствором происходит разбухание выбуренной породы согласно РНД 03.1.0.3.01-96 и удельная плотность уменьшается на величину коэффициента разбухания породы 1,2, тогда плотность бурового шлама равна: 2,1:1,2=1,75 т/м3. 
Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Отработанный буровой раствор (ОБР) (01 05 06*) – один из видов отходов при строительстве скважины. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в нем нефти и органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показателя рН и минерализации жидкой фазы. Именно эти показатели свидетельствуют о том, что ОБР является опасным среди других отходов бурения загрязнителем окружающей природной среды. 
Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Коммунальные отходы (20 03 01) – упаковочная тара продуктов питания, бумага, пищевые отходы будут собираться в контейнеры и вывозиться согласно договору со специализированной организацией, которая будет определена посредством проведения тендера перед началом планируемых работ. 
[bookmark: _Hlk201139962]Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Пищевые отходы (20 01 08) – остатки блюд персонала при строительстве скважины.
Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
[bookmark: _Hlk201139991]   Промасленная ветошь (15 02 02*) Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Металлом (17 04 07) собирается в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
[bookmark: _Hlk201140015]Огарки сварочных электродов (12 01 13) – представляют собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
[bookmark: _Hlk201140027]Отработанные масла (13 02 08*) – образуются после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. Собираются в специально отведенном месте временного хранения отходов. По мере накопления, не реже одного раза в шесть месяцев передаются специализированным организациям для дальнейших операций с ними.
Согласно п.1 статьи 336 Экологического Кодекса РК с мест накопления, все отходы Компании передаются во владение специализированным предприятиям, осуществляющие операции по их восстановлению или удалению на основании лицензии. Специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
7.3 [bookmark: _Toc210487449]Виды и количество отходов производства и потребления
Расчет количества образования отходов 
Расчет объемов отходов бурения произведен в соответствии с методикой расчета объема образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) согласно приказа Министра охраны окружающей среды РК от «3» мая 2012 года № 129-Ө.
Исходные данные для расчета отходов бурения использовались из проекта «Индивидуальный технический проект на строительство оценочной горизонтальной скважины №97 с наклонным устьем на месторождении Гран».

Объем скважины:
Расчет объема скважины производится по формуле:
                                Vскв = К *  * R2 * L,
где: 	К – коэффициент кавернозности;
	R – внутренний радиус обсадной колонны; 
	 L – глубина скважины (длина интервала), м.

Данные для расчета объемов образования отходов бурения приведены в таблице 6.1.

[bookmark: _Toc243053622][bookmark: _Toc85472703]Таблица 6.1 – Объем выбуренной породы при строительстве скважины 
	Интервал
	k
	π
	R2, м
	V, м3
	L,отб. керна, м

	1
	2
	3
	5
	6
	7

	0-42,43
	1,15
	3,14
	0,0218005
	3,340
	

	42,43 – 350
	1,15
	3,14
	0,0116532
	14,415
	

	350 – 870
	1,15
	3,14
	0,0057988
	10,484
	

	27,171



Объем отходов бурения 
Объем бурового шлама определяется по формуле:
      Vш= Vn х 1,2;
                 Vш = 27,171 х 1,2 = 32,605 м3
где 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы, может изменяться с учетом особенностей геологического разреза и обосновывается расчетами.


Объем отработанного бурового раствора:
           Vобр= 1,2 х К1 х Vn + 0,5 х Vц;
     где К1- коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со шламом на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе, равный 1,052;
     Vц - объем циркуляционной системы БУ;
     при повторном использовании бурового раствора 1,2 заменяется на 0,25; 
Vобр = 1,2 х 1,052 х 227,171 + 0,5 х 162 = 115,301 м3
Vсумм = 115,301 + 36,0 = 151,301 м3
где 23,0 – объем запаса бурового раствора на поверхности при бурении в продуктивной части интервала, который составляет два объема скважины. Согласно «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности».

а) Коммунальные отходы
Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 0,3м3/год, плотность отхода – 0,25 т/м3.
Расчёт образования ТБО производится по формуле:
М = n * q * ρ, т/год,
где  n – количество рабочих и служащих на объектах;
q – норма накопления твердых бытовых отходов, м3/чел*год;
ρ – плотность ТБО, т/м3. 

[bookmark: _Toc85472704][bookmark: _Toc243053623]Таблица 6.2 – Образование коммунальные отходы при строительстве скважин
	Участок
	Кол-во людей
	Санитарная норма бытовых отходов на 1 чел, м3/год
	Время работы, сут.
	Плотность ТБО, т/м3
	Количество ТБО, т/пер.

	
	
	
	
	
	

	Вахтовый поселок 
	50
	0,3
	41,36
	0,25
	0,4249

	
	
	
	
	
	

	Итого: 
	0,4249



б) Пищевые отходы
Норма образования отходов (N) рассчитывается, исходя из среднесуточной нормы накопления на 1 блюдо - 0,0001 м3, числа рабочих дней в году (n), числа блюд на одного человека (m) и числа работающих (z):
N = 0.0001·n·m·z, м3/год,

[bookmark: _Toc243053624]Таблица 6.3 – Образование пищевых отходов
	№
	Участок
	Количество людей
	Норма накопления на 1 блюдо, м3/год
	Время работы, сут/год
	Число блюд на 1 чел
	Количество пищевых отходов, т/год

	1
	Вахтовый поселок
	60
	0,0001
	38,8
	6
	1,3968

	Итого
	1,3968



в) Промасленная ветошь
Количество промасленной ветоши определяется по формуле:
N = Mо + M + W,
где: N – количество промасленной ветоши, т/год;
Mо – поступающее количество ветоши, 0,12 т/год;
M – норматива содержания в ветоши масел, т/год;
M = 0,12 * Mо
W – норматива содержания в ветоши влаги, т/год.
W = 0,15 * Mо
Количество промасленной ветоши в году:
N = 0,12 + 0,0144 + 0,018 = 0,1524 т/период.

г) Металлолом
При металлообработке образуется металлическая стружка. Расчёт образования металлической стружки изведён по «Методике разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления», утверждённой Приказом МООС РК № 100-п от 18.04.2008 г.:
N = Мост * α, т/год,
где: Мост – расход черного металла при металлообработке, 0,1 т/год;
        Q – коэффициент образования стружки при металлообработке, 0,04.
N = 0,1 * 0,04 = 0,004 т/период.

д) Огарки сварочных электродов
Норма образования отхода определяется по формуле:
N = Mост*α,
где: Mост – расход электродов, 0,1 т/год;
       α – остаток электрода, 0,015.
N = 0,1*0,015 = 0,0015 т/период.

е) Отработанные масла
Количество отработанного масла производится по формуле:
N= (Nb + Nd)*(1-0,25);
Nb= Yb*Hb*p
Nd=Yd*Hd*p
где:
0,25 – доля потерь масла от общего его количества;
Nb - нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на бензине;
Nd – нормативное количество израсходованного моторного масла при работе транспорта на дизельном топливе;
Yb – расход бензина за год, м3
Yd – расход дизельного топлива за год, м3
Hb – норма расхода масла, 0,024 л/л расхода топлива
Hd – норма расхода масла, 0,032 л/л раcхода топлива
p – Плотность моторного масла, 0,930 т/м3 

[bookmark: _Toc85472705][bookmark: _Toc243053625]Таблица 6.4 – Расчет объемов отработанного моторного масла
	Наименование топлива
	Расход. Yм3
	Норма расхода моторного масла. л/л топлива Н
	Плотность масла. т/м3
	Нормативное количество израсходованного моторного масла N т/пер.
	Отработан-ное масло [image: ]
т/пер.


	Диз. топливо
	324,58
	0,032
	0,93
	9,6596
	2,4149

	Всего:
	2,4149


[bookmark: _Toc85472706]
[bookmark: _Toc243053626]Таблица 6.5 – Лимиты накопления отходов на 2027 год
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	
	
	№97 скв

	Всего:
	-
	240,6324

	в т.ч. отходов производства
	-
	238,97

	отходов потребления
	-
	1,67

	Опасные отходы

	[bookmark: _Toc526327961][bookmark: _Toc6929288][bookmark: _Toc83202642][bookmark: _Toc83379539][bookmark: _Toc85215920][bookmark: _Toc85471031][bookmark: _Toc90299958][bookmark: _Toc178243284][bookmark: _Toc196301586][bookmark: _Toc201151329][bookmark: _Toc210487450]Буровой шлам
	-
	61,124

	[bookmark: _Toc526327962][bookmark: _Toc6929289][bookmark: _Toc83202643][bookmark: _Toc83379540][bookmark: _Toc85215921][bookmark: _Toc85471032][bookmark: _Toc90299959][bookmark: _Toc178243285][bookmark: _Toc196301587][bookmark: _Toc201151330][bookmark: _Toc210487451]Отработанный буровой раствор
	-
	131,694

	Промасленные отходы (ветошь)
	-
	0,1524

	Отработанные масла
	-
	0,041130

	Не опасные отходы

	Металлом
	-
	0,1517

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,0015

	Пищевые отходы
	-
	1,2408

	ТБО
	-
	0,42



7.4 [bookmark: _Toc210487453]Рекомендации по управлению отходами
Отходы по мере образования собираются в раздельные контейнеры и хранятся на специально отведенных бетонированных площадках. По мере наполнения контейнеров отходы вывозятся утилизацию и/или складирование.
Основные результаты работ по управлению отходами включают:
1) накопление отходов на месте их образования;
[bookmark: SUB3190202]2) сбор отходов;
[bookmark: SUB3190203]3) транспортировка отходов;
[bookmark: SUB3190204]4) восстановление отходов;
[bookmark: SUB3190205]5) удаление отходов;
[bookmark: SUB3190206]6) вспомогательные операции; 
[bookmark: SUB3190207]7) проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;
[bookmark: SUB3190208]8) деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.
Сбор, погрузка-разгрузка отходов при складировании выполняются механизированным способом при помощи погрузчиков и средств механизации. Места проведения погрузочно-разгрузочных работ оборудованы соответствующими знаками безопасности. Работы по загрузке-выгрузке отходов в автотранспортные средства осуществляются только на специально отведенных площадках, спланированных и имеющих твердое покрытие.
Работа механизмов и машин ведется в соответствии с инструкцией по технике безопасности.
Технически неисправные машины и механизмы не допускаются к работе.  Также к работе не допускаются лица, не имеющие разрешения на обслуживание транспорта, погрузочно-разгрузочных машин и механизмов.
При транспортировке отходов обязательными требованиями являются соблюдение скоростного режима и правил ведения загрузки отходов в кузовы и прицепы автотранспортных средств.  
Мерами по предотвращению аварийных ситуаций являются:
· соблюдение требований и правил по технике безопасности погрузочно-разгрузочных работ;
· соблюдение правил эксплуатации транспортной и погрузочно-разгрузочной техники;
- наличие обученного персонала.
При строительстве скважин следует проводить следующие природоохранные мероприятия:
1. технологические площадки под буровым оборудованием цементируются, площадки под агрегатным блоком, приемной емкостью, насосным блоком, под блоком ГСМ покрываются цементно-глинистым составом, технологические площадки цементируются с уклоном к периферии;
1. жидкие химреагенты хранятся в цистернах на промплощадке ГСМ;
1. буровая установка монтируется с учетом розы ветров, рельефа местности, для обеспечения течения жидкостей самотеком в технологические емкости;
1. отработанные масла собираются в металлические емкости и вывозятся на промышленную базу для дальнейшей регенерации.


8. [bookmark: _Toc210487454]ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

8.1 [bookmark: _Toc210487455]Оценка возможного теплового, электромагнитного, шумового, воздействия и других типов воздействия
Одной из форм физического воздействия на окружающую среду являются упругие колебания, распространяющиеся в виде звуковых и вибрационных волн.
Проведение буровых работ сопровождается следующими факторами физического воздействия: шум, ударные волны, вибрация.
Шумовой эффект возникает непосредственно на производственной площадке объекта.
Наиболее интенсивное шумовое воздействие наблюдается при ведении бурения. Интенсивность внешнего шума зависит от типа оборудования, его рабочего органа, вида привода, режима работы и расстояния от места работы. Во время строительных работ на месторождениях внешний шум может создаваться при работе механических агрегатов, автотранспорта. 
Общее воздействие производимого шума на территории промысла в период проведения строительства скважин будет складываться из двух факторов:
•	воздействие производственного шума (автотранспортного, специальной технологической техники, буровой установки и передвижных дизель-генераторных установок);
•	воздействие шума стационарных оборудований, расположенных на соответствующих площадках.
На месторождениях оборудование буровых установок является источником шума широкополосного спектра с постоянным уровнем звука. 
Снижение уровня звука от источника при беспрепятственном распространении происходит примерно на 3 ДБ при каждом 2-х кратном увеличении расстояния, снижение пиковых уровней звука происходит примерно на 6 Дб. Поэтому с увеличением расстояния происходит постепенное снижение среднего уровня звука. При удалении от источника шума на расстоянии до 200 метров происходит быстрое затухание шума, при дальнейшем увеличении расстояния снижение звука происходит медленнее. Также следует изменение уровня звука в зависимости от направления и скорости ветра, характера и состояния прилегающей территории, рельефа территорий.
Мероприятия по снижению уровня шума при выполнении технологических процессов сводятся к снижению шума в его источнике, применение, при необходимости, звукоотражающих или звукопоглощающих экранов на пути распространения звука или шумозащитных мероприятий на самом защищаемом объекте.
 Предельно допустимые уровни (далее – ПДУ) вредного воздействия физических факторов на здоровье работающих соответствуют требованиям приказа Министра здравоохранения РК от 16 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», предельно-допустимый уровень шума на производственных предприятиях не должен превышать 80 дБа.
Шумовое воздействие автотранспорта. Допустимые уровни внешнего шума автомобилей, действующие в настоящее время, применительно к условиям строительных работ, составляют: грузовые автомобили с полезной массой свыше 3,5 т создают уровень звука - 89дБ (А); грузовые автомобили с дизельным двигателем мощностью 162кВт и выше -  91 дБ (А). Средний допустимый уровень звука на дорогах различного назначения, в том числе местного, составляет 73 дБ (А). Эта величина зависит от ряда факторов, в том числе от технического состояния транспорта, дорожного покрытия, интенсивности движения, времени суток конструктивных особенностей дорог и т.д. В условиях транспортных потоков планируемых при проведении намечаемых работ, будут преобладать кратковременные маршрутные линии. Использование автотранспорта для обеспечения работ, перевозки персонала, технических грузов и др. с учетом создания звуковых нагрузок, не будет превышать допустимых нормированных шумов – 80дБ (А), а использование мероприятий по минимизации шумов при работах на месторождении, даст возможность значительно снизить последние.
Вибрация. Действие вибрации на организм проявляется по-разному в зависимости от того, как действует вибрация. Общая вибрация воздействует на весь организм. Этот вид вибрации проявляется в период проведения буровых работ.
Локальная (местная) вибрация воздействует на отдельные части тела (например, при работе с ручным пневмоинструментом, виброуплотнителями и т.д.).
В зависимости от продолжительности воздействия вибрации, частоты и силы колебаний возникает ощущение сотрясения (паллестезия).
При длительном воздействии возникают изменения в опорно-двигательной, серднечно-сосудистой и нервной системах.
Вибрационная безопасность труда должна обеспечиваться:
· соблюдением правил и условий эксплуатации машин и введения технологических процессов, использованием машин только в соответствии с их назначением;
· исключением контакта работающих с вибрирующими поверхностями за пределами рабочего места или зоны введением ограждений, предупреждающих знаков, использованием предупреждающих надписей, окраски, сигнализации, блокировки и т.п.;
· применением средств индивидуальной защиты от вибрации;
· введением и соблюдением режимов труда и отдыха, в наибольшей мере снижающих неблагоприятное воздействие вибрации на человека;
· контролем   вибрационных характеристик   машин   и   вибрационной   нагрузки   ноператора, соблюдением     требований     вибрационной     безопасности     и     выполнением предусмотренных для условий эксплуатации мероприятий.

Мероприятия по снижению шумов и вибрации
Для защиты персонала от шума - одной из форм физического воздействия, адаптация к которой невозможна, проектом предусматривается:
· установка оборудования - изолированно от мест нахождения обслуживающего персонала (установка в закрытых помещениях или снаружи зданий);
· все вентиляторы на виброоснованиях; 
· персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты от шума.
Методы защиты от вибраций также включают в себя способы и приемы по снижению вибрации как в источнике их возникновения, так и на путях распространения упругих колебаний в различных средах.
Эффективным методом снижения вибраций в источнике является выбор оптимальных режимов работы, состоящий, главным образом, в устранении резонансных явлений в процессе эксплуатации механизмов.
Электромагнитные излучения. Влияние электромагнитных полей на биосферу разнообразно и многогранно. Взаимодействие электромагнитных полей с биологическим объектом определяется:
•	параметрами излучения (частоты или длины волны, когерентностью колебания, скоростью распространения, поляризацией волны);
•	физическими и биохимическими свойствами биологического объекта, как среды распространения ЭМП (диэлектрической проницаемостью, электрической проводимостью, длиной электромагнитной волны в ткани, глубиной проникновения, коэффициентом отражения от границы воздух-ткань).
Источниками электромагнитных излучений будут являться высоковольтные линии электропередач после ввода их в эксплуатацию, и трансформаторные подстанции с силовыми трансформаторами. Эти объекты устанавливаются и эксплуатируются только в соответствии с требованиями электробезопасности (высота опор, количество проводов и изоляторов на них). Поэтому ЛЭП не будет представлять опасности, как для населения, так и для ОС. 
Характер воздействия. Шумовой эффект будет наблюдаться непосредственно вблизи источников шума. В связи с этим считаем, характер воздействия будет локальным и кратковременным.
Уровень воздействия. Уровень шума и параметры вибрации на рабочих местах буровой и в вахтовом поселке не превышает норм, указанных в «Санитарных нормах и правилах по ограничению шума при производстве» и в «Санитарных нормах и правилах при работе с инструментами, механизмами и оборудованием, создающими вибрации, передаваемые на руки работающих». Уровень воздействия – незначительный.
Природоохранные мероприятия. Уровень шума, создаваемый источниками физического воздействия при проведении работ, не будет оказывать воздействия на расстоянии 50-100 м от источника. Проектом предусмотрено выполнение работ в диапазоне 55-60 Гц и ежедневные тестовые проверки оборудования на уровень шума. Считаем, что проектные решения по уменьшению шумового воздействия являются достаточными.
Остаточные последствия. Остаточные последствия шумового воздействия будут минимальными.

8.2 [bookmark: _Toc210487456]Характеристика радиационной обстановки в районе работ

Радиационная обстановка в каждой географической точке складывается под влиянием естественного радиационного фона и излучения от техногенных объектов. Природный радиационный фон складывается под влиянием следующих факторов: космического излучения, излучения космогенных радионуклидов, образующихся в атмосфере Земли под воздействием высокоэнергетического космического излучения и излучения природных радионуклидов, содержащихся в биосфере.  
Общая расчетная годовая доза облучения людей от различных природных источников радиации в районах с нормальным радиационным фоном составляет до 2,2 мЗв, что эквивалентно уровню радиоактивности окружающей среды до 16 мкР/час. С учетом дополнительных «техногенных» источников радиации (радионуклиды в строительных материалах, минеральные удобрения, энергетические объекты, глобальные выпадения искусственных радионуклидов при ядерных испытаниях, радиоизотопы, рентгенодиагностика и др.) индивидуальные среднегодовые дозы облучения населения за счет всех источников определены в размере 60 мкР/час. 
[bookmark: SUB400]Основными природными источниками облучения на месторождениях нефти и газа могут быть:
· промысловые воды, содержащие природные радионуклиды;
· загрязненные природными радионуклидами территории;
· отложения солей с высоким содержанием природных радионуклидов на технологическом оборудовании;
· производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов;
· загрязненные природными радионуклидами транспортные средства и технологическое оборудование;
· технологические процессы, связанные с распылением воды с высоким содержанием природных радионуклидов;
· технологические участки, в которых имеются значительные эффективные площади испарений (открытые хранилища и поля испарений, места утечек продукта и технологических вод, резервуары и хранилища продукта), и возможно интенсивное испарение отдельных фракций нефти, аэрация воды.
[bookmark: SUB500]Суммарная эффективная доза производственного облучения работников формируется за счет внешнего облучения гамма-излучением природных радионуклидов и внутреннего облучения при ингаляционном поступлении изотопов радона и их короткоживущих дочерних продуктов и долгоживущих природных радионуклидов с производственной пылью.
[bookmark: _Toc64362638][bookmark: _Toc210487457]Критерии оценки радиационной ситуации
Согласно закону РК от 23 апреля 1998г №219-1 «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.02.2021 г.) основными принципами обеспечения радиационной безопасности являются:
· принцип нормирования – не превышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;
· принцип обоснования – запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному фону облучением;
· принцип оптимизации – поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения;
· принцип аварийной оптимизации – форма, масштаб и длительность принятия мер в чрезвычайных (аварийных) ситуациях должны быть оптимизированы так, чтобы реальная польза уменьшения вреда здоровью человека была максимально больше ущерба, связанного с ущербом от осуществления вмешательства.
В производственных условиях для защиты от природного облучения предусмотрены следующие нормы:
Эффективная доза облучения природными источниками излучения всех работников, включая персонал, в производственных условиях не должна превышать 5 мЗв в год. Средние значения радиационных факторов в течение года, соответствующие при монофакторном воздействии эффективной дозе 5 мЗв за год при продолжительности работы 2000 час/год, средней скорости дыхания 1,2 м3/час, составляют:
· мощность эффективной дозы гамма-излучения на рабочем месте – 2,5 мкЗв/час;
· удельная активность в производственной пыли урана-238, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда - 40/f, кБк/кг, где f- среднегодовая общая запыленность в зоне дыхания, мг/м3;
· удельная активность в производственной пыли тория-232, находящегося в радиоактивном равновесии с членами своего ряда -27/f, кБк/кг.
Мероприятия по радиационной безопасности
Общеизвестно, что природные органические соединения, в том числе нефть и газ, являются естественными активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление в нефти, газоконденсате, пластовых водах является закономерным геохимическим процессом. Поэтому проектом предусматриваются следующие мероприятия по радиационной безопасности:
· Проведение замеров радиационного фона на территории месторождения (по плану мониторинга).
· Ежемесячный отбор проб пластового флюида, бурового раствора, шлама для определения концентрации в них радионуклидов.
· Проведение инструктажа обслуживающего персонала о правилах и режиме работы в случае обнаружения пластов (вод) с повышенным уровнем радиоактивности.
· Объектами постоянного радиометрического контроля должны быть места хранения нефти и ее транспорта, бурильные трубы.
· В случае вскрытия пласта с повышенной радиоактивностью предусматривается
произвести отбор проб на исследование следующих компонентов: шлама или керна
горных пород, бурового раствора на выходе из скважины, отходов бурения.
· В случае обнаружения пластов с повышенной радиоактивностью, необходимо: получить разрешение уполномоченных органов на дальнейшее углубление скважины; вокруг буровой обозначить санитарно-защитную зону.
· Проведение замеров удельной и эффективной удельной активности природных радионуклидов в производственных отходах.
· Определение мощности дозы гамма-излучения, содержащихся в производственных отходах природных радионуклидов на расстоянии 0,1 метра от поверхности отходов и на рабочих местах (профессиональных маршрутах).
· [bookmark: _Hlk132568824]В случае, когда мощность эквивалентной дозы радионуклидов в нефти, конденсате и пластовых водах превысит 0,03 мбер/час, рабочие места на буровой оборудуются в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020
· С обязательным оформлением санитарных паспортов на право производства с радиоактивными веществами соответствующего класса.












9. [bookmark: _Toc210487458]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОЧВЫ
9.1 [bookmark: _Toc210487459]Характеристика современного состояния почвенного покрова в зоне воздействия планируемого объекта
Описываемая территория по почвенно-географическому районированию относится к Прикаспийской провинции подзоны бурых почв северной пустыни. Аридность климатических условий территории, широкое распространение засоленных почвообразующих пород обуславливают низкую гумусированность почв, слабую выщелоченность от карбонатов и легкорастворимых солей, повышенную щелочность почвенных растворов и широкое проявление процессов солонцевания почв.
Почвы района обладают низким агроэкологическим потенциалом, непригодны для земледелия без орошения и могут использоваться только в качестве малопродуктивных пастбищных земель. Отсутствие задернованности поверхностных горизонтов, слабая гумусированность и засоленность почв определяют их низкую природную устойчивость и легкую ранимость под влиянием антропогенных воздействий.
[bookmark: _Toc6929272][bookmark: _Toc83202626][bookmark: _Toc83379523][bookmark: _Toc85215904]Мониторинг почвенного покрова
Мониторинг почв на месторождении является составной частью системы производственного мониторинга окружающей среды и проводится с целью:
· своевременного получения достоверной информации о воздействии объектов месторождений на почвенный покров;
· оценка прогноза и разработка рекомендаций по предупреждению и устранению негативных последствий техногенного воздействия нефтедобычи на природные комплексы, рациональному использованию и охране почв.
Непосредственно наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляются на стационарных экологических площадках (СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения обеспечивают выявление изменений направленности протекающих процессов и свойств, определяющих экологическое состояние почв; выявления тенденций и динамики изменений, структуры и состава почвенно-растительных экосистем под влиянием действия природных и антропогенных факторов. 
Проводимый экологический мониторинг осуществляет контроль состояния почв с целью сохранения их ресурсного потенциала, обеспечения экологической безопасности производства, условий проживания и ведения трудовой деятельности персонала.
На месторождении Гран наблюдения за состоянием почв проводились за 2026 гг. Результаты анализов проб почвы приведены в таблице 8.1.



[bookmark: _Toc210483657][bookmark: _Toc243053627]Таблица 8.1 – Результаты проб почвы, отобранных на месторождении Гран за 2026 гг.
	Точки отбора проб
	Наименование загрязняющих веществ
	Фактическая концентрация мг/кг
	Норма, мг/кг
	Наличие превышения ПДК, кратность

	1
	2
	3
	4
	5

	ІІI квартал 2026 г

	СЭП – 15
территория нефтепромысла
50°58'3,26"
47°14'38,9"
	Медь
	0,523
	3,0
	не превышает

	
	Цинк
	4,145
	23,0
	не превышает

	
	Свинец
	6,238
	32,0
	не превышает

	
	Никель
	0,068
	4,0
	не превышает

	
	Массовая доля нефтепродуктов
	131,8
	не нормир-я
	-

	СЭП – 16
территория нефтепромысла
50°57'42,8"
47°15'15,4"
	Медь
	0,267
	3,0
	не превышает

	
	Цинк
	2,100
	23,0
	не превышает

	
	Свинец
	2,392
	32,0
	не превышает

	
	Никель
	<2,5
	4,0
	не превышает

	
	Массовая доля нефтепродуктов
	155,1
	не нормир-я
	-

	ІV квартал 2026 г

	СЭП – 15
территория нефтепромысла
50°58'3,26"
47°14'38,9"
	Медь
	0,166
	3,0
	не превышает

	
	Цинк
	1,148
	23,0
	не превышает

	
	Свинец
	6,732
	32,0
	не превышает

	
	Никель
	<2,5
	4,0
	не превышает

	
	Массовая доля нефтепродуктов
	45,6
	не нормир-я
	-

	СЭП – 16
территория нефтепромысла
50°57'42,8"
47°15'15,4"
	Медь
	0,125
	3,0
	не превышает

	
	Цинк
	3,073
	23,0
	не превышает

	
	Свинец
	4,075
	32,0
	не превышает

	
	Никель
	0,036
	4,0
	не превышает

	
	Массовая доля нефтепродуктов
	80,1
	не нормир-я
	-



9.2 [bookmark: _Toc210487460]Характеристика ожидаемого воздействия на почвенный покров
В данном проекте приводится характеристика антропогенных факторов (физических и химических) воздействия на почвенный покров и почвы, связанных с реализацией данного проекта. 
Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы:
· физические;
· химические.
Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров (движение автотранспорта, строительство и обустройство буровой площадки, монтаж и демонтаж бурового оборудования, бурение скважин).
К химическим факторам воздействия можно отнести: привнос загрязняющих веществ в почвенные экосистемы с буровыми сточными водами, буровыми шламами, хоз-бытовыми стоками, бытовыми и производственными отходами, при аварийных (случайных) разливах ГСМ, при возможных разливах пластовых вод во время проведения работ.
[bookmark: _Toc64362624]	Физические факторы
   	Автотранспорт. Наибольшая степень деградации почвенного покрова территории может быть вызвана развитием густой сети полевых дорог при проведении работ на изучаемой площади: транспортировка бурового оборудования и оборудования для обустройства вахтового поселка, компонентов буровых растворов, ГСМ и др., ежедневная доставка рабочего персонала из вахтового поселка.
При дорожной дигрессии изменениям подвержены все компоненты экосистем - растительность, почвы и даже литогенная основа. При этом происходит частичное или полное уничтожение растительности, разрушение почвенных горизонтов, их распыление и уплотнение. 
Степень нарушенности будет зависеть от интенсивности нагрузок и внутренней устойчивости экосистем. Оценка таких нарушений может производиться с позиций оценки транспортного типа воздействий, как по площади производимых нарушений, так и по степени воздействия. При этом, как правило, учитываются состояние почвенных горизонтов, их мощность, уплотнение, структура, глубина вреза колеи, проявление процессов дефляции и водной эрозии. При более детальной оценке могут привлекаться материалы лабораторных анализов определения физико-химических свойств почв. В этом случае показателями деградации почв могут служить данные об уменьшении запасов гумуса, изменении реакции почвенного раствора, увеличении содержания легкорастворимых солей и карбонатов, а также данные об ухудшении водно-физических свойств. Оценка роли дорожной дигрессии производится, как правило, по пятибалльной качественно-количественной шкале.    
  	В научно-методических рекомендациях по мониторингу земель предлагается оценивать степень разрушения почвенного покрова по глубине нарушений следующим образом:
· слабая степень – глубина разрушения до 5 см;
· средняя степень – глубина разрушения 6-10 см;
· сильная степень – глубина разрушения 11-15 см;
· очень сильная степень – глубина разрушения более 15 см.
Дорожная дигрессия проявляется, прежде всего, в деформации почвенного профиля. Удельное сопротивление почв деформациям находится в прямой зависимости от их генетических свойств. При этом очень важное значение имеют показатели механического состава, влажности, содержание водопрочных агрегатов и тонкодисперсного материала. При прочих равных условиях устойчивость почв к техногенным нарушениям возрастает от почв пустынь к степным и от почв легкого механического состава к глинистым и тяжелосуглинистым. При усилении нагрузок в верхних гумусовых горизонтах, находящихся в иссушенном состоянии, может полностью разрушаться структура почвенных агрегатов. Почвенная масса приобретает раздельно частичное пылеватое сложение. Уплотнение перемещается в более глубокие горизонты. В результате, на нарушенной площади, формируются почвы с измененными по отношению к исходным морфологическими, химическими и биологическими свойствами.
Большая часть почв пустынных территорий по своим физико-химическим свойствам обладает относительной неустойчивостью к антропогенным нагрузкам. Они не имеют плотного дернового горизонта, их поверхность слабо защищена растительностью, в то же время больший период времени в году они находятся в сухом состоянии, что увеличивает их подверженность к внешним физическим воздействиям.
В случаях, когда почва находится в сухом состоянии, воздействие ходовых частей автотракторной техники проникает на значительную глубину, песчаная масса приходит в движение. Следы нарушений в песчаных массивах приводят к процессам обарханивания и развитию значительных очагов незакрепленных песков с полной деградацией растительности. 
Механические нарушения почв
Механические нарушения почв выражаются в уничтожении плодородных верхних горизонтов, разрушении их структурного состояния и переуплотнении, изменении микрорельефа местности (ямы, канавы, отвалы, выбросы, колеи дорог). Вид и степень деградации почвенного покрова при антропогенных воздействиях, в первую очередь, определяется комплексом морфогенетических и физико-химических свойств почв, обусловленных биоклиматическими и геоморфологическими условиями почвообразования (механический состав почв; наличие плотных генетических горизонтов: коркового, солонцового; задернованность и гумусированность поверхностных горизонтов; состав поглощенных катионов; содержание водопрочных агрегатов, тип водного режима и пр.). Чем выше уровень естественного плодородия почв, тем более устойчивы их экологические функции по отношению к антропогенному прессу. Исследования показывают, что допустимые уровни антропогенных нагрузок значительно выше на хорошо гумусированных структурных почвах, чем на малогумусных бесструктурных.
Проведенные почвенные исследования в пределах исследуемых участков (изучение фондовых материалов, обобщение аналитических данных и данных полевых исследований) позволяют сделать вывод о низких естественных показателях буферности почв обследованной территории. В этой связи для данной территории определяющими критериями устойчивости почв к антропогенезу являются механический состав, особенности водного режима и распределения солей по профилю.
По данным многих исследователей влияние механического состава на удельное сопротивление почв является определяющим. Согласно «Научно-методическим указаниям по мониторингу земель Республики Казахстан», по содержанию частиц физической глины (фракции менее 0,01 мм) степень устойчивости почв к антропогенному воздействию механического характера определяется показателями: более 20% – сильная, 10-20% – средняя, менее 10% – слабая.
Почвы обследованной территории по гранулометрическому составу, в основном, слабосуглинистые. Лишь небольшой участок относится к глинистым.  Такие почвы отличаются довольно невысокой устойчивостью к механическим воздействиям.  
Другим не менее важным внешним фактором, определяющим характер воздействия, является ветровая активность. Работа на участках с почвами легкого механического состава весной в период наибольшей эоловой активности может сопровождаться резким усилением процессов дефляции. 
Этапы строительства объектов. Площадь нарушений на этапе строительства скважины и объектов временного жилья будет зависеть от длительности проведения строительных работ и от площади извлекаемого грунта.    
Строительство скважины является одним из основных этапов при проведении буровых работ. Размеры площадей с нарушенным почвенным покровом формируются, в основном, в период строительства буровой. При обустройстве объекта будет наблюдаться деградация почвенного покрова. Изменение почвы в этих местах носит необратимый характер, так как полностью нарушается стратиграфия почвенных горизонтов, на дневной поверхности оказывается почвообразующая порода, засоленная.
Масштабы воздействия от перечисленных видов работ будут зависеть от правильно выбранных природоохранных решений, закладываемых в проекте работ. Основными задачами охраны окружающей среды на стадии проектирования являются: максимально возможное сохранение почвенного покрова, возможность соблюдения установленных нормативов земельного отвода, проведение рекультивации почвенно-растительного покрова после завершения бурения, испытания скважин и демонтажа комплекса буровой.
Практика проведения строительства буровых площадок показывает, что одним из распространенных нарушений является повышение нормативов земельных отводов. Иногда максимальные площади техногенных нарушений почвенного покрова превышают официальный отвод в 1,9-4,0 раза.
Немаловажным фактором является правильное размещение объектов на площадке строящегося комплекса буровой. Необходимо предусмотреть строительство в пределах земельного отвода, как самих объектов скважины, так и размещение временных складских помещений, временного помещения для отдыха и питания, места базирования многочисленной техники и др. Часто эти объекты располагаются за пределами официально отведенной площадки. Это приводит к тому, что к участку, нарушенному в процессе монтажа бурового комплекса, добавляется площадь техногенных нарушений за пределами земельного отвода. Многочисленные исследования показывают, что дополнительная площадь с поврежденными растительностью и почвами может достигать 1,5 га, и размер официального отвода увеличивается на 25-40%.
Территория проведения буровых работ характеризуется почвами не богатыми гумусом, с изреженным типом растительности, то снятие почвенно-растительного покрова на площадке перед проведением работ не рекомендуется.
Правильный подход строительства скважины обеспечивает безопасное ведение работ в дальнейшем. Ввиду кратковременности проведения строительных работ, считаем, что воздействие будет незначительным, локальным, то есть только в радиусе проведения строительных работ.
Таким образом, площадь техногенных нарушений будет наблюдаться строго в пределах земельного отвода.
Технологический процесс бурения. Площадь техногенного нарушения почвенного покрова также зависит от продолжительности бурения и глубины бурения скважин. Проектом предусматривается бурение скважин на глубину  955м.
Многолетние опытные данные свидетельствуют о том, что максимальные средние удельные площади нарушений наблюдаются в наименее глубоких, т.е. бурящихся непродолжительное время скважинах. Чем больше функционирует буровая, тем ниже рассматриваемый показатель. Это означает, что в процессе собственно бурения площадь техногенных нарушений растет очень медленно или вообще не увеличивается. Следовательно, размеры площадей с нарушенным почвенным покровом формируются в основном в период строительства буровой.
Минимальные техногенные нарушения наблюдаются в случае расположения буровой в замкнутом понижении, т.е. в данном случае роль ограничивающего фактора выполняет сам рельеф. Высокие показатели средних удельных площадей нарушений вокруг буровых расположенных на наклонных поверхностях (склон, вершина холма) обуславливаются возникновением эрозионных процессов.
Оценивая по приведенным показателям (глубина бурения скважины, расположение в рельефе, территория земельного отвода) считаем, что бурение планируемой скважины не приведет к значительным нарушениям почвенных экосистем. 
[bookmark: _Toc64362625]	Химические факторы
Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории проведения буровых работ являются:
· загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы;
· загрязнение токсичными компонентами буровых растворов;
· загрязнение нефтью и нефтепродуктами в случаях аварийного разлива ГСМ и освоении скважин;
· загрязнение отходами строительства;
· загрязнение отходами бурения (буровые сточные воды, буровые шламы).
По масштабам воздействия все виды химического загрязнения почв относятся к точечным.
Загрязнение почв в результате газопылевых осаждений из атмосферы пропорционально объемам газопылевых выбросов и концентрации в них веществ-загрязнителей. Источниками этого вида загрязнения являются все источники выбросов, охарактеризованные в разделе «Оценка воздействия на атмосферный воздух» данного проекта. В силу временного характера, периодичности их действия, сравнительно низкой интенсивности выбросов и благоприятных для рассеивания метеоклиматических условий, воздействие на почвенный покров этих факторов будет крайне незначительным и практически неуловимым.
Загрязнение токсичными веществами в составе, буровых растворов и отходов бурения. Проектом буровых работ предусматривается применение буровых растворов на основе химически - активных ингредиентов, состоящих из жидкой и твердой фаз (глинисто - полимерной и полимерной системы в зависимости от интервала бурения).
Твердая фаза глинистых растворов представляет собой сложную полидисперсную систему, состоящую из глинистых минералов, в состав такой системы может входить утяжелитель, а также химические реагенты: понизители водоотдачи, структорообразователи, смазывающие добавки, пеногасители.
Количество углеводородов и высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых веществ по химическому составу и строению молекул химические реагенты буровых растворов классифицируются следующим образом:
· низкомолекулярные неорганические соединения – каустическая сода, кальцинированная сода, хлористый калий, едкий калий и др.;
· высокомолекулярные неорганические соединения – конденсированные полифосфаты, силикаты натрия, изополихроматы;
· высокомолекулярные органические соединения (ВОС) с волокнистой формой макромолекулы - простые и сложные эфиры, целлюлозы, крахмал, акриловые полимеры, альгиновые кислоты и др.
При бурении скважин будут использованы низкомолекулярные неорганические соединения: каустическая сода, кальцинированная сода, барит; органические реагенты двух типов ВОС с волокнистой формой молекул – КМЦ, полиакриламид.
Поскольку химические компоненты буровых растворов и отходов бурения являются потенциальными источниками загрязнения окружающей среды, необходимо знать уровни их токсичности. 
9.3 [bookmark: _Toc210487461]Планируемые мероприятия и проектные решения
Комплекс проектных технических решений по защите земельных ресурсов от загрязнения и истощения и минимизации последствий при проведении подготовительных и буровых работ включает в себя:
· проведение работ в пределах лишь отведенных во временное пользование территорий;
· движение транспорта только по утвержденным трассам;
· бетонирование площадок на устьях скважин;
· обустройство площадок защитными канавами и обваловкой;
· вывоз и захоронение отходов бурения в специальных местах;
· бетонирование площадки, устройство насыпи и обваловки у склада ГСМ, склада реагентов для буровых растворов и стоянки автотранспорта;
· для предотвращения загрязнения почв химреагентами их транспортировку производить в закрытой таре, а хранение в специальном помещении с гидроизолированным полом;
· буровой раствор готовить в блоке приготовления раствора, со сливом в циркуляционную систему по металлическим желобам. Хранить буровой раствор в металлических емкостях. После окончания бурения оставшийся в металлических емкостях буровой раствор использовать на других буровых;
· циркуляцию бурового раствора осуществлять по замкнутой системе: скважина блок очистки (по металлическим желобам) – металлические емкости – скважина (насосами);
· выбуренная порода (шлам) на блоке очистки (вибросито, центрифуга) будет отделяться от бурового раствора и сбрасываться в передвижной металлический контейнер;
· осуществлять подачу ГСМ на буровую по герметичным топливо и маслопроводам;
· осуществлять сбор углеводородов, полученных при освоении скважины; 
· хранить в емкостях на специально оборудованной площадке.
Для эффективной охраны почв от загрязнения и нарушения необходимо разработать план-график конкретных мероприятий, который наряду с имеющимися проектными решениями, направленными на охрану почв, должен включать следующие мероприятия:
· своевременный контроль состояния существующих временных (полевых) дорог для транспортировки временных сооружений, оборудования, материалов, людей;
· организация передвижения техники исключительно по санкционированным маршрутам с сокращением до минимума движения по бездорожью;
· использование автотранспорта с низким давлением шин;
· неукоснительное выполнение мер по охране земель от загрязнения, разрушения и истощения;
· разработать и осуществить мероприятия по ликвидации очагов нефтезагрязнения и по рекультивации замазученных участков, в случае их возникновения.

9.4 [bookmark: _Toc210487462]Организация экологического мониторинга почв
Экологический мониторинг почв должен предусматривать наблюдения за уровнем загрязнения почв в соответствии с существующими требованиями по почвам.
При составлении ПЭМ рекомендуем запланировать проведения мониторинга почв не реже 2 раза в год.




10. [bookmark: _Toc210487463]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
10.1 [bookmark: _Toc210487464]Современное состояние растительного покрова в зоне воздействия объекта
Растительность территории НГДУ «Жайыкмунайгаз» характеризуется преобладанием пустынных и степных элементов, местами произрастают типичные галофитные (солелюбивые) сообщества с участием ежовника солончакового, сарсазана шишковатого, сведы вздутоплодной и других.
На песчаных участках преобладают псаммофитно-кустарниковые (жузгун безлистный, курчавка колючая, гребенщик рыхлый, сообщества с участием эфемеров и эфемероидов (мятлик луковичный, тюльпан шренка, клоповник пронзеннолистный, дескурайния софии, желтушник левкойный, мортук восточный и др.), широко представлены сообщества с участием полыни песчаной, более редкими являются полынные сообщества с участием полыни Лерха, полыни белоземельной. 
Значительные площади занимают сообщества однолетних солянок (Солерос европейский, сведа высокая, солянка южная и др.), солелюбивых кустарников и полукустарничков (селитрянка шобера, сарсазан шишковатый, поташник олиственный, поташник олиственный, карелиния каспийская) и эфемеров (клоповник пронзеннолистный, дескурайния софии, желтушник левкойный, мортук восточный, мортук пшеничный). 
По берегам небольших временных водоемов отмечены группировки тростника и луговая растительность (прибрежница солончаковая, солодка голая, софора лисохвостая, дымнянка, кермек Гмелина, грамала, спорыш).
Большая территория исследуемого участка антропогенно преображена за счет проведения строительных и буровых работ, густой транспортной сетью.
Растительность трансформирована за счет выпаса скота, вытаптывания, многочисленных грунтовых дорог, замусоренности бытовыми и промышленными отходами.
В целом, для данной территории характерно относительно бедное видовое разнообразие растительности и недостаточное ее развитие и как следствие разнообразие млекопитающих бедно и тяготеет к типичной пустынной фауне. 
10.2 [bookmark: _Toc210487465]Характеристика воздействия объекта на растительность 
На состояние растительности территории оказывают воздействие как природные так и антропогенные факторы, кумулятивный эффект которых выражается в развитии и направлении процессов динамики как растительности, так и экосистем в целом.
Динамические процессы условно можно объединить в 3 группы:
· природные (климатические, эдафические, литологические и др.);
· антропогенно-природные, или антропогенно-стимулированные, опустынивание, засоление); 
· антропогенные (выпас, строительство и др.).
Природные процессы неразрывно связаны с ландшафтно-региональными, физико-географическими условиями. Если их рассматривать отдельно, они наиболее стабильны, имеют четкие закономерности развития и не приводят к деградации растительности (исключая стихийные бедствия и катастрофы). Природная динамика растительности имеет характер циклических флюктуаций или сукцессий, так как за длительный исторический период эволюционного развития растения адаптировались к конкретным условиям среды обитания.
В разных типах экосистем природные смены (флюктуации, сукцессии) растительности протекают по-разному и имеют свои закономерности. Растительность массива обследования развивается в очень суровых природных условиях: засушливость климата, большие амплитуды колебания температур, резкий недостаток влаги в сочетании с широким распространением засоленных почвообразующих и подстилающих пород, вызывающих преобладание восходящих минеральных растворов в почве.
В современной динамике экосистем и растительности антропогенно-природные процессы превалируют, так как вследствие интенсивной хозяйственной деятельности в регионе чисто природные процессы вычленить невозможно. Они лишь являются фоном, на которые накладываются антропогенные факторы, приводящие к деградации экосистем.
Антропогенные процессы непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью человека на данной территории. Они вызваны влиянием разнообразных антропогенных факторов, вызывающих механическое (выпас, уничтожение) и химическое (загрязнение окружающей природной среды) повреждение растительности и других компонентов экосистем (почв, животного мира и др.).  Антропогенные смены протекают более быстрыми темпами и ускоряют природные и антропогенно-природные процессы. Взаимодействие антропогенно-стимулированных, антропогенных и природных процессов стимулируют развитие процесса опустынивания данной территории. По степени воздействия на экосистемы территории выделяются следующие антропогенные факторы:
1. Пастбищный (выпас, перевыпас скота) – потенциально обратимый вид воздействия, выражен по всей территории в разной степени, в зависимости от нагрузки скота и пастбищной ценности растительности. Вследствие интенсивного засоления почв исследуемого участка, растительность содержит значительные количества минеральных солей, поэтому могут поедаться скотом только после выпадения осадков. Земли используются только как зимние пастбища для верблюдов.
2. Транспортный (дорожная сеть) – линейно-локальный необратимый вид воздействия, характеризующийся полным уничтожением растительного покрова по трассам дорог, запылением и химическим загрязнением растений вдоль трасс. Наиболее сильно выражен вблизи объектов месторождения и населенных пунктов из-за сгущения дорог. 
3. Пирогенный – (пожары) локальный вид воздействия, характерен для всех типов экосистем. На заросших кустарником и захламленных ветошью участках может расцениваться как положительный фактор для улучшения состояния растительности «омоложения», но губителен для животных, особенно беспозвоночных (насекомых).
4. Промышленный (разведка и добычи нефти) – локальный вид воздействия с сильной степенью нарушенности экосистем в радиусе 100-1000м (запыление растительного покрова, очаги химического загрязнения в результате разливов нефтепродуктов и других химреагентов, тотальное уничтожение травостоя).
Территориальные экологические последствия влияния этих факторов не равноценны. Кроме того, повсеместно экосистемы испытывают влияние многих факторов одновременно, но интегральный, кумулятивный эффект этих воздействий не одинаков и зависит от исходного состояния и потенциальной устойчивости растительности конкретных участков.
Источниками воздействия на растительность являются:
· изъятие земель;
· передвижение транспорта и специальной техники;
· подготовка поверхности для строительства скважины и иных технологических объектов, в том числе устройство базового полевого лагеря;
· твердые производственные и бытовые отходы, сточные воды.
При проведении работ на месторождении Гран планируется строительство оценочной скважины №97 проектной глубиной 955 м. Персонал будет проживать на промысле, максимальное количество буровой бригады на месторождении составит 50 человек. Ориентировочный срок проведения работ на месторождении составляет 40,4 сут.

10.3 [bookmark: _Toc210487466]Обоснование объемов использования растительных ресурсов
При строительстве оценочной скважины №97 на месторождении Гран растительные ресурсы не используются.  

10.4 [bookmark: _Toc210487467]Определение зоны влияния планируемой деятельности на растительность
При строительстве оценочной скважины №97 на месторождении Гран зоны влияния планируемой деятельности на растительность отсутствует.
10.5 [bookmark: _Toc210487468]Ожидаемые изменения в растительном покрове 
При проведении планируемых работ на месторождении будет изыматься площадь менее 2,26 га на скважину. На этих территориях будет полностью уничтожена растительность.
Помимо санкционированного участка отчуждения по территории будет наезжена сеть несанкционированных дорог. Это приведет к дополнительным площадям с деградированной растительностью. Чем шире будет сеть наезженных дорог, тем больше вероятности расширения очагов опустынивания.
Территории обследования, в настоящее время представленные естественной зональной растительностью, могут подвергнуться сильным антропогенным воздействиям. В связи с этим вокруг промышленных площадок будет полностью нарушен морфологический профиль почв. Такие участки длительное время не зарастают. При прекращении непосредственного воздействия (до 3-х месяцев) на второй-третий год начнется постепенное зарастание. На первой стадии будут внедряться пионерные виды растительности. Это, в основном, виды, произрастающие на легких разностях зональных почв, такие, как рогач сумчатый и некоторые виды однолетних солянок рода Petrosimonia.

10.6 [bookmark: _Toc210487469]Рекомендации по сохранению растительных сообществ
При хозяйственном освоении пустынных территорий часто возникают трудности из-за выдувания слабоустойчивых грунтов и песчаных заносов. Это особенно ощутимо сейчас, когда с освоением новых месторождений нефти и газа в рассматриваемом районе темпы освоения расширяются. Столь интенсивному развитию процессов дефляции способствуют жаркий засушливый климат, весьма малое количество атмосферных осадков и ветровой режим. Следует учесть, что на месторождении Гран имеет место деградация растительного покрова в результате проведенных работ по поискам нефти на этой территории и разработки ближайших нефтяных месторождений.
Для предотвращения нежелательных последствий при проведении планируемых работ по бурению скважин на месторождении и сокращении площадей с уничтоженной и трансформированной растительностью необходимо выполнение комплекса мероприятий по охране растительности:
· свести к минимуму количество вновь прокладываемых грунтовых дорог;
· рациональное использование земель, выбор оптимальных размеров рабочей зоны при строительстве. Расположение объектов на площадке буровой должно соответствовать утвержденной схеме расположения оборудования;
· снятие и сохранение плодородного почвенного слоя для последующего использования его при рекультивационных работах;
· не допускать расширения дорожного полотна;
· осуществить профилактические мероприятия, способствующие прекращению роста площадей, подвергаемых воздействию при производстве работ;
· не прокладывать дорогу по соровым участкам (особенно по их кромке);
· исключить использование несанкционированной территории под хозяйственные нужды.
	С целью контроля и оценки происходящих изменений состояния окружающей среды, прогноза их дальнейшего развития и оценки эффективности применяемых природоохранных мероприятий предусмотрено ведение производственного мониторинга.

10.7 [bookmark: _Toc210487470]Мероприятия по предотвращению негативных воздействий

При проведении работ необходимо строгое соблюдение, предложенных проектом решений.
В дополнение к проектным решениям по уменьшению воздействия рекомендуется:
· ограничение движения транспорта по бездорожью;
· использование в соровых понижениях автотранспорта с низким давлением шин;
· размещение топливных резервуаров на безопасном расстоянии от промплощадки (не менее 173 м от операторской) и огораживание валом для локализации при случайных разливах.






11. [bookmark: _Toc210487471]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЖИВОТНЫЙ МИР
Наибольшее количество видов млекопитающих относится к насекомоядным, грызунам и мелким хищникам. 
Насекомоядные, семейство ежовые, представлено видом ушастый ёж - Erinaceus awitus. Представители этого вида встречаются в разреженных зарослях гребенщика. 
Рукокрылые, семейство гладконосые рукокрылые, представлены видами: усатая ночница - (Myotis mystacinus) и серый ушан (Plekotus austriacus). 
Отряд хищные, семейство псовые, представлены 3 видами: Волк – Canus lupus - вид, предпочитающий селиться в мелкосопочнике или в массивах бугристых песков. Корсак - (Vulpes corsac) распространён практически на всей территории участка, и лисица (ulpes vulpes) - обитает на полупустынных участках с кустарниковой растительностью.
Отряд зайцеобразные, семейство зайцы представлено видом   заяц-русак (Lepus europaeus).
Семейство куньи представлено лаской (Mustela nivalis) и степным хорьком (Mustela eversmanni) - хищные зверьки, питающиеся насекомыми, грызунами, мелкими пернатыми и пресмыкающимися.
Отряд грызуны. Семейство ложнотушканчиковые представлено 3-мя видами: малый тушканчик - (Allactaga elater), большой тушканчик (Allactaga major) и тушканчик прыгун (Allactaga sibirica), которые обитают на участках полупустынного характера. Емуранчик (Stylodipus telum) селится в мелкобугристом рельефе. Хомяковые представлены следующими видами: серый хомячок (Cricetulus migratorius) и обыкновенная полёвка (Microtus arvalis). 
Семейство песчанковые. Большая песчанка (Rhombomys opimus) - широко распространённый грызун, живущий колониями, гребенщиковая песчанка (Meriones tamariscinus) селится по пескам, тяготеет к кустарникам гребенщика. Краснохвостая песчанка (Meriones libycus) обитает в эфемероидных всхолмлённых пустынях с плотными почвами и по закреплённым пескам.
Семейство мышиные представлено видами домовая мышь (Mus musculus) и серая крыса (Rattus norvegicus), которые встречаются в районе поселка, в бытовых строениях, на территории хозпостроек и на прилегающих окультуренных участках. 
Орнитофауна обследуемой территории может насчитывать более 200 видов в период пролёта, что составляет около половины видов орнитофауны Казахстана. Птиц обследуемой территории можно разделить на 4 категории по характеру пребывания: пролетные, гнездящиеся, оседлые, и зимующие.
Фауна оседлых и гнездящихся пернатых исследуемой территории обеднена в видовом отношении. Из гнездящихся пернатых отмечены: 5 видов хищных (черный коршун - Nilvus migrans, болотный лунь - Circus aeruginosus, куганник – Buteo rifunus, степной орел - Aquila rapax, обыкновенная пустельга – Falco tinnunculus). Воробьинообразные наиболее многочислены как в видовом, так и в количественном составе. Наиболее представительны жаворонковые (хохлатый - Galerida cristata, малый - Calandrella cinerea, серый - Calandrella rufescens, степной - Melanocoripha calandra, черный - Melanocoripha jeltoniensis и рогатый - Eremophila alpestris). 
В антропогенных ландшафтах, среди жилых и хозяйственных построек обитает 5 синантропных видов: сизый голубь - Columba livia, удод - Upupa epops, полевой - Passer montanus и домовой - Passer domesticus воробей, деревенская ласточка  – Hirundo rustica. 
На зимовках встречаются 8 видов, это сизый голубь, филин, домовой сыч, хохлатый, черный и рогатый жаворонки, полевой и домовой воробьи. В мягкие зимы состав зимующих птиц расширяется за счет вороновых, некоторых вьюрковых и овсянок.
Значительная часть центра промыслов подвержена значительному техногенному воздействию. Фауна или практически отсутствует, или видовое разнообразие снижено до 1-3 видов.
Для сбора более точных сведений о видовом и количественном составе фауны необходимо организовать полноценные экспедиции на разных этапах жизнедеятельности представителей животного мира.
Для снижения негативного воздействия на животных и на их местообитание при проведении работ по размещению объектов инфраструктуры, складированию производственно-бытовых отходов и в период бурения скважин:
· необходимо учитывать наличие на территории самих животных, их гнезд, нор и избегать их уничтожения или разрушения; 
· учитывая, что на территории планируемых работ большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторые виды птиц ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время;
· при планировании транспортных маршрутов и передвижений по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать вне дорожных передвижений автотранспорта;
· важно обеспечить контроль за случайной (не планируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.);
· на весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнении и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.
11.1 [bookmark: _Toc210487472] Оценка современного состояния животного мира. Мероприятия по их охране
Разнообразие животного мира представляет огромную ценность, это – уникальный природный ресурс, который играет чрезвычайно важную роль в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сохранение биологического разнообразия является одной из форм рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.
В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:
· прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части местообитаний т.п.);
· косвенных (сокращение площади местообитаний, качественное изменение среды обитания).
Факторы воздействия различаются по времени воздействия: сезонные, годовые, многолетние и необратимые.
Необходимо учитывать и территориальную широту воздействия: то ли оно будет касаться лишь непосредственного участка, повлияет на смежные территории, изменит местообитание на относительно больших территориях или охватит огромные регионы.
Следует также учитывать воспроизводственный потенциал животных, обитающих на территории планируемых работ, так как одни виды способны в относительно короткие сроки восстановить свою популяционную структуру и численность, другие, прежде всего редкие или узкоспециализированные виды, обитающие лишь на ограниченных участках и нигде больше не встречающиеся.
Наиболее опасны сильные и одновременно постоянные воздействия. Что касается преобразований местообитаний, то для некоторых видов они могут быть положительными, для других – отрицательными.
[bookmark: _Toc83202675][bookmark: _Toc83379573][bookmark: _Toc85215956]Антропогенные факторы
Проблема развития биоценозов пустынь в одновременных условиях нарушенной и постоянно изменяемой в процессе освоения земель природной среды в последние годы особенно актуальна. Происходящие в пустынной зоне изменения лишь отчасти и в немногих точках могут рассматриваться как позитивные, на большой же территории аридных земель имеют место деградационные процессы, в той или иной мере отражающиеся и на животном мире.
Практическое значение для человека имеют как массовые, так и некоторые редкие виды. Можно предположить, что влияние человека на массовые виды меньше, чем на редкие виды. Однако, как показывает опыт освоения человеком ресурсов дикой фауны пустынь, численность и само существование массовых, особенно стадных, видов в большей мере подвержены влиянию со стороны человека, чем численность редких или малочисленных видов. Массовые виды имеют наибольшее значение в экономике природы и, соответственно, имеют особую привлекательность и доступность для практического использования их человеком. Значит, интенсивность использования массовых видов во много раз больше, чем редких и малочисленных, которые рассеяны по территории и малодоступны.
Немалая часть из них добывается в рассматриваемом районе. В новых условиях утрачивается биологическая целесообразность некоторых свойств диких животных, выработанных в процессе эволюции, в частности стадность. В настоящее время при новых способах промысла свойство стадности стало вредным для копытных. Один из двух видов этих животных – джейран к настоящему времени уже истреблен в рассматриваемом районе, однако еще в 60-х годах он здесь был обычным видом. Подвергается постоянному истреблению другой вид копытных – сайгак. Причинами катастрофического сокращения численности джейрана и наметившегося в последние годы снижения численности сайгака послужили прямое уничтожение их человеком, сокращение площади естественных пастбищ в результате изменения пустынной растительности и вытеснения с них диких стад отарами домашних животных и изменение территории (появление дорог, временных и постоянных населенных пунктов и т.д.), затруднившее характерные для этих животных широкие сезонные миграции.
В последние годы повсеместно отмечается повышение численности таких хищных млекопитающих, как волк, лиса, корсак и расширение ареала шакала. Основной причиной высокого обилия этих животных является их недопромысел, вызванный отсутствием должной организации охотничье-промысловых мероприятий и низкими премиями за отстрел хищников.
Из птиц наиболее уязвимыми оказались некогда массовые пустынные виды (чернобрюхий и белобрюхий рябки, саджа). Местное население мало охотится на них, предпочитая охоту на копытных. Однако временное население истребляет этих птиц в больших количествах, добывая их на водопоях, в том числе в гнездовое время. Также в результате бесконтрольной охоты в настоящее время крайне редкими птицами стали дрофа-красотка и джек. Первый из этих видов уже давно не отмечается в районе исследований даже на пролете. Попутно истребляются хищные непромысловые птицы (канюки, пустельги, степные орлы, филины, ценные ловчие птицы – балабаны).
Не вызывает сомнений, что сохранение биологического разнообразия природных угодий засушливых земель представляет собой одну из центральных проблем природопользования в зоне пустынь. Восстановление численности и естественных ареалов, видов крупных млекопитающих, промысловых и хищных птиц входит также в круг актуальных задач этой проблемы и должно основываться наряду с мероприятиями по охране существующих популяций ценных и редких видов на реализации системы. Именно это может служить основой для регенерации сократившихся ареалов ценных видов животных и восстановления целостности и экологической полноценности зооценозов рассматриваемого района.Практические мероприятия, направленные на сохранение животных и мест их обитания, должны проводиться уже с самых первых шагов по освоению ресурсов пустыни. На данном этапе освоения площади работ необходима разработка Плана безопасного ведения работ, обязательным пунктом которого являются мероприятия по охране окружающей среды.
[bookmark: _Toc83202676][bookmark: _Toc83379574][bookmark: _Toc85215957]Техногенные факторы воздействия
Наиболее сильное и действенное влияние на животный мир на территории участка оказывают прямые факторы. На территории предполагаемых работ их воздействие может сказаться как в период проведения подготовительных работ, так и при дальнейшем бурении скважин (стадия разрушения биоценоза) путем изъятия части популяций некоторых животных и уничтожения части их местообитаний. В результате чего участки территории, где будут расположены буровые установки и технологическое оборудование, на весь период эксплуатации месторождения будут непригодны для поселения диких животных.
Исследования показывают, что многочисленные грунтовые дороги, места бывших построек и стоянок, старые кладбища и т.п. нередко являются основными вторичными местообитаниями, которые в очень большой степени облегчают возможность более быстрой концентрации поселений грызунов и расселения песчанок на окружающей территории.
Ощутимого воздействия на сайгаков не будет наблюдаться, ввиду того что они встречается здесь, в основном, в летний период (места летовок). Они будут вытеснены с территории скважины. Одним из решающих факторов снижения численности популяций сайгаков выступает нелегальная охота.
Плотность населения пресмыкающихся групп животных при разработке месторождения в радиусе 1 км может снизиться в 2-3 раза, а некоторые и вообще исчезнуть вблизи него. Несомненно, в радиусе 3-5 км снизится численность степного орла, а дрофа-красотка переместится в более отдаленные пустынные участки, редко посещаемые человеком. Произойдет также вытеснение из ближайших окрестностей лисицы, корсака, летучих мышей, большинства тушканчиков. На миграции птиц месторождение существенного влияния не окажет.
При отсутствии специальных защитных мероприятий косвенное воздействие на животных может оказать загрязнение территории работ нефтью и тяжелыми металлами, промышленно-бытовыми отходами, выбросами токсичных веществ в атмосферу в результате сжигания попутного газа и др. На популяционном уровне реакция животных на такие воздействия проявляется в изменениях видового состава. Менее пластичные виды уступают место более приспособленным к обитанию в новых условиях. В связи со значительной удаленностью участков планируемой разведки и бурения опережающих скважин от мест обитания редких видов животных, внесенных в Красную книгу, реализация проекта не отразиться на сохранности и площади их местообитаний.
Важно обеспечить контроль за случайной (непланируемой) деятельностью нового населения (нелегальная охота и т.п.). На весь период работ необходимо проведение постоянных мероприятий по восстановлению нарушенных участков местности и своевременному устранению неизбежных загрязнений и промышленно-бытовых отходов со всей площади, затронутой хозяйственной деятельностью.

11.2 [bookmark: _Toc210487473]Мероприятия по предотвращению негативных воздействий   на животный мир
Охрана окружающей среды и предотвращение ее загрязнения в процессе строительства скважин сводится к определению предполагаемого воздействия на компоненты окружающей природной среды (в т.ч. животный мир), разработке природоохранных мероприятий, сводящих к минимуму возможное воздействие.
Охране подлежат не только редкие, но и обычные, пока еще достаточно распространенные животные.
Процессы строительства характеризуются высокими темпами работ, минимальной численностью одновременно занятых строителей, минимизацией монтажных операций на площадках, высокой квалификацией персонала, минимальной площадью земель, отводимых во временное пользование для технологических и социальных нужд строителей на время работ, оптимизация транспортной схемы и др.
Основные мероприятия по минимизации отрицательного антропогенного воздействия на животный мир должны включать:
· инструктаж персонала о недопустимости охоты на животных, бесцельном уничтожении пресмыкающихся;
· строгое соблюдение технологии;
· запрещение кормления и приманки диких животных;
· запрещение браконьерства и любых видов охоты;
· использование техники, освещения, источников шума должно быть ограничено минимумом;
· работы по восстановлению деградированных земель.
Для предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и сырья, находящихся на строительных площадках, необходимо:
· помещать хозяйственные и производственные сточные воды в емкости для обработки на самой производственной площадке или для транспортировки на специальные полигоны для последующей утилизации;
· обеспечивать полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки добываемого жидкого и газообразного сырья;
· снабжать емкости и резервуары системой защиты в целях предотвращения попадания в них животных.
Для сохранения среды обитания животных необходимо ограничить количество подъездных дорог.
Требуется учитывать, что территория месторождения является зоной стабильной природно-очаговой эпизоотии инфекционных заболеваний. Многие из обитающих здесь грызунов являются носителями опасных болезней (песчанки).
При условии выполнения всех природоохранных мероприятий влияние от реализации проекта строительства скважин можно будет свести к минимуму.





12. [bookmark: _Toc210487474]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗАЦИИ, СМЯГЧЕНИЮ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЛАНДШАФТОВ В СЛУЧАЯХ ИХ НАРУШЕНИЯ

Ландшафт географический – относительно однородный участок географической оболочки, отличающийся закономерным сочетанием её компонентов (рельефа, климата, растительности и др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими территориальными единицами. Географические ландшафты можно подразделить на 3 категории: природные, антропогенные и техногенные.
Антропогенные ландшафты включают посевы, молодые (до 5 лет) и старые
(более 5 лет) пашни, пастбища, заросшие водоёмы и т.д. Техногенные ландшафты
представлены карьерами, отвалами пород и техногенных минеральных образова-
ний, насыпными полотнами шоссейных и железных дорог, трубопроводами, насе-
лёнными пунктами и объектами инфраструктур. Природные ландшафты подразде-
ляются на два вида: 1 – слабоизменённые, 2 – модифицированные.
Эколого-ландшафтная ситуация в рассматриваемом районе определяется сочетание мантропогенных и техногенных ландшафтов.
С западной и юго-восточной сторон от промышленной площадки сохраняются антропогенные ландшафты. С южной и юго-западной сторон расположены земли промышленности – техногенные ландшафты. Намечаемая деятельность не предполагает изменения на данных территориях состоявшегося ландшафта.






13. [bookmark: _Toc210487475]ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СРЕДУ
13.1 [bookmark: _Toc210487476]Социально-экономические условия района
Обязательным при разработке РООС является рассмотрение социально-демографических показателей, санитарно-гигиенических условий проживания населения в регионе проведения работ.
Месторождение Гран находится в Исатайском районе Атырауской области Республики Казахстан. В данном разделе рассматриваются социально-экономические факторы указанного района и области в целом на основе данных Агентства РК по статистике и Атырауского областного управления статистики.
Атырауская область находится в западной части РК, граничит на севере с Западно-Атырауская область находится в западной части РК, граничит на севере с Западно-Казахстанской областью, на востоке с Актюбинской, на юго-востоке с Мангистауской, на западе с Астраханской областью Российской Федерации, на юге и юго-востоке омывается водами Каспийского моря. Область находится, в основном, в пределах обширной Прикаспийской низменности. Площадь территории области равна 118,6 тыс. км2. Протяженность границы с севера на юг – 350 км, с востока на запад – более 600 км. Расстояние от Атырау до Астаны – 1810 км. В области имеется 7 районов, 2 города (1 город районного подчинения) и 176 сельских населенных пунктов, в том числе 6 поселков.
Численность населения определяется при переписи. В период между переписями данные о численности и возрастно-половым составе населения получают расчетным путем, опираясь на данные переписи и текущего учета движения населения.
Численность и миграция населения. Численность населения Атырауской области на 1 октября 2026 года составила 714,2 тыс. человек, в том числе 392,1 тыс. человек (54,9%) – городских, 322,1 тыс. человек (45,1%) – сельских жителей.
Естественный прирост населения за январь-сентябрь 2026 года составил 7686 человека (за аналогичный период прошлого года – 8782 человека).
За январь-сентябрь 2026 года число родившихся составило 10 296 человек (снижение на 10,2% по сравнению с январем-сентябрем 2024 года), число умерших – 2 610 человек (снижение на 2,8% по сравнению с январем-сентябрем 2024 года).
Миграционный спад составил -4254 человек (январь-сентябрь 2024 г. - -3454 человек), в том числе внешняя миграция - 309 человек (461), внутренняя миграция - -4563 человек (-3915).

[bookmark: _Toc216121291][bookmark: _Toc216121774][bookmark: _Toc243053628]Таблица 12.1 - Численность населения Республики Казахстан по областям, городам и районам на 1 октября 2026г.
	
	Все население
	В том числе:

	
	
	мужчины
	женщины
	городское население
	в том числе:
	сельское население
	в том числе:

	
	
	
	
	
	мужчины
	женщины
	
	мужчины
	женщины

	Атырауская
	714 213
	353 600
	360 613
	392 139
	189 832
	202 307
	322 074
	163 768
	158 306

	Атырау г.а.
	428 891
	208 630
	220 261
	327 710
	157 523
	170 187
	101 181
	51 107
	50 074

	Жылыойский район
	84 046
	42 248
	41 798
	64 429
	32 309
	32 120
	19 617
	9 939
	9 678

	Индерский район
	32 450
	16 586
	15 864
	-
	-
	-
	32 450
	16 586
	15 864

	Исатайский район
	25 877
	13 365
	12 512
	-
	-
	-
	25 877
	13 365
	12 512

	Курмангазинский район
	54 842
	28 106
	26 736
	-
	-
	-
	54 842
	28 106
	26 736

	Кзылкогинский район
	30 468
	15 722
	14 746
	-
	-
	-
	30 468
	15 722
	14 746

	Макатский район
	29 150
	14 602
	14 548
	-
	-
	-
	29 150
	14 602
	14 548

	Махамбетский район
	28 489
	14 341
	14 148
	-
	-
	-
	28 489
	14 341
	14 148



Отраслевая статистика. Объем промышленного производства в январе-октябре 2026г. составил 11839410 млн. тенге в действующих ценах, или 118,6% к январю-октябрю 2024г.
В горнодобывающей промышленности объемы производства увеличились на 20,4%, в обрабатывающей промышленности на 1,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом возрасли на 28,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизились на 31,7%.
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-октябре 2026г. составил 116807,4 млн.тенге, или 108,6% к январю-октябрю 2024г.
Объем грузооборота в январе-октябре 2026г. составил 38287 млн. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками), или 147% к январю-октябрю 2024г.
Объем пассажирооборота – 4508,6 млн.пкм, или 95,4% к январю-октябрю 2024г.
Объем строительных работ (услуг) составил 468656 млн.тенге или 71,8% к январю-октябрю 2024г.
В январе-октябре 2026г. общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась на 5,1% и составила 558,9 тыс.кв.м. При этом, общая площадь введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов уменьшилась на 5,4% (372,1 тыс. кв.м.).
Объем инвестиций в основной капитал в январе-октябре 2026г. составил 1208308 млн.тенге, или 70,3% к январю-октябрю 2024г.
Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 ноября 2026г. составило 14858 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 1,7%, из них 14466 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 11863 единицы, среди которых 11471 единицa – малые предприятия. Количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 12778 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 1,9%. 

[bookmark: _Toc216121292][bookmark: _Toc216121775][bookmark: _Toc243053629]Таблица 12.2 - Индексы промышленного производства по основным видам экономической деятельности в Атырауской области за 2026г.
	
	Промышленность-всего
	в том числе

	
	
	горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
	обрабатывающая промышленность
	снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
	водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

	Атырауская область
	118,6
	120,4
	101,9
	128,2
	68,3

	Атырауская г.а
	104,1
	102,8
	104,5
	133,9
	62,9

	Жылыой
	133,3
	134,6
	96,3
	76,4
	73,8

	Индер
	131,6
	186,7
	119,0
	-
	97,4

	Исатай
	97,9
	97,2
	255,6
	97,7
	86,2

	Курмангазы
	55,6
	101,8
	117,2
	100,0
	40,9

	Кызылкога
	101,4
	99,6
	239,7
	98,1
	95,3

	Макат
	99,6
	98,9
	95,7
	1 157,3
	89,8

	Махамбет
	108,5
	107,6
	117,6
	44,2
	117,1



Труд и доходы. Численность безработных в III квартале 2026г. составила 18079 человека. Уровень безработицы составил 4,9% к численности рабочей силы. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на 1 ноября 2026г. составила 18420 человек, или 5% к численности рабочей силы.
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам (без малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью), в III квартале 2025г. составила 602752 тенге, уменьшение к III кварталу 2024г. составил 4,5%. Индекс реальной заработной платы в III квартале 2026г. составил 84,8%.
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке во IVквартале 2025г. составила 308435 тенге, что на 8,4% ниже чем во II квартале 2026г., реальные денежные доходы за указанный период yменьшились –17,3%.

[bookmark: _Toc216121293][bookmark: _Toc216121776][bookmark: _Toc243053630]Таблица 12.3 - Занятое население на основной работе по видам экономической деятельности и статусу занятости по районам Атырауской области за 2026г.
	
	Всего
	В том числе

	
	оба пола
	в том числе
	наемные работники
	другие категории занятого населения

	
	
	мужчины
	женщины
	оба пола
	в том числе
	оба пола
	в том числе

	
	
	
	
	
	мужчины
	женщины
	
	мужчины
	женщины

	Все виды экономической деятельности

	Атырауская область
	335 132
	168 986
	166 146
	291 083
	148 596
	142 487
	44 049
	20 390
	23 659

	Атырау г.а.
	203 791
	98 498
	105 293
	175 158
	86 685
	88 473
	28 633
	11 813
	16 820

	Жылыойский район
	39 146
	20 135
	19 011
	36 829
	19 455
	17 374
	2 317
	680
	1 637

	Индерский район
	13 589
	7 861
	5 728
	11 198
	6 408
	4 790
	2 391
	1 453
	938

	Исатайский район
	11 864
	6 320
	5 544
	10 344
	5 436
	4 908
	1 520
	884
	636

	Курмангазинский район
	24 017
	13 576
	10 441
	19 939
	10 961
	8 978
	4 078
	2 615
	1 463

	Кзылкогинский район
	14 738
	7 994
	6 744
	13 335
	7 233
	6 102
	1 403
	761
	642

	Макатский район
	15 558
	8 067
	7 491
	13 857
	7 233
	6 624
	1 701
	834
	867

	Махамбетский район
	12 429
	6 535
	5 894
	10 423
	5 185
	5 238
	2 006
	1 350
	656



Экономика.  Объем валового регионального продукта за январь-июнь 2026г. (по оперативным данным) составил в текущих ценах 7485078,7 млн. тенге. По сравнению с январем-июнем 2024г. реальный ВРП составил 105,8%. В структуре ВРП доля производства товаров составила 58,6%, услуг – 30,1%.
Индекс потребительских цен в октябре 2026г. по сравнению с декабрем 2024г. составил 112,2%.
Цены на платные услуги для населения выросли на 17,8%, продовольственные товары - на 10,8%, непродовольственные товары – на 9,3%.
Цены предприятий-производителей промышленной продукции в октябре 2026г. по сравнению с декабрем 2024г. понизились на 7%.
Объем розничной торговли в январе-октябре 2026г. составил 504096,9 млн. тенге, или на 4,3% больше соответствующего периода 2024г.
Объем оптовой торговли в январе-октябре 2026г. Составил 5540852,6 млн. тенге, или 111,3% к соответствующему периоду 2024г.
По предварительным данным в январе-сентябре 2026г. взаимная торговля со странами ЕАЭС составила 291,7 млн. долларов CША и по сравнению с январем-сентябрем 2024г. увеличилась на 10,1%, в том числе экспорт – 69,2 млн. долларов США (на 0,1% больше), импорт – 222,5 млн. долларов США (на 13,7% больше).

[bookmark: _Hlk203051850]Источник: stat.gov.kz Бюро национальной статистики. Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. 















14. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ
Осуществление буровых работ на месторождении Гран требует оценки экологического риска.
Экологический риск – вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Под экологическим риском понимают также вероятностную меру опасности причинения вреда окружающей природной среде в виде возможных потерь за определенное время.   
Оценки воздействия на окружающую среду подобных сооружений ориентированы на принятие быстрых управляющих решений на больших территориях в течение значительного срока функционирования, во время которого воздействие сооружения на окружающую среду становится значительным. 
Исследования и оценки риска должны включать:
· выявление потенциально опасных событий, возможных на объекте и его составных частях;
· оценку вероятности осуществления этих событий;
· оценку последствий (ущерба) при реализации таких событий.
Величина риска определяется как произведение величины ущерба I на вероятность W события i, вызывающего этот ущерб:
                                    				            
			                        R = I Wi
         
В программе работ в обязательном порядке необходимо учитывать возможность возникновения различного рода катастроф и предусматривать мероприятия по снижению уязвимости социально-экономических систем, производственных комплексов и объектов от катастроф и их последствий.
         	Главная задача в соблюдении безопасности работ заключается в проведении операции таким образом, чтобы заранее предупредить риск с определением критических ошибок, снижением вероятности ошибок при проектировании работ.
         	При проведении буровых работ могут возникнуть различные осложнения и аварии. Борьба с ними требует затрат материальных и трудовых ресурсов, ведет к потере времени, что снижает производительность, повышает стоимость работ, вызывает увеличение продолжительности простоев и ремонтных работ. Поэтому значение причин аварий, мероприятий по их предупреждению, быстрая ликвидация возникших осложнений приобретают большое практическое значение.
         	Оценка вероятности возникновения аварийных ситуаций используется для определения или оценки следующих явлений:
· потенциальные события или опасности, которые могут привести к аварийной              ситуации, а также к вероятным катастрофическим воздействиям на окружающую среду при осуществлении конкретного проекта;
· вероятность и возможность наступления такого события;
· потенциальная величина или масштаб экологических последствий, которые     могут быть причинены в случае наступления такого события. 
         	Процедура оценки риска состоит из четырех главных фаз: превентивной, кризисной, посткризисной и ликвидационной.
         	Превентивная фаза включает в себя промышленный контроль и экологический мониторинг, прогноз природных и техногенных катастроф, выявление уязвимых и незащищенных зон, разработку аварийных регламентов, ГИС, подготовку сил и средств, тренаж персонала.
         	Кризисная фаза включает в себя систему предупреждения, оперативный контроль, первую помощь, эвакуацию.
         	Посткризисная фаза – восстановление жизнеобеспечивающей инфраструктуры, предотвращение рецидива.						  
        	Ликвидационная фаза  –  восстановление биоценозов.   
         	Экономическими показателями ущерба являются утрата материальных ценностей, необходимость финансовых, порой значительных, затрат на восстановление потерянного и т.д. 	В число социальных показателей входят: заболеваемость, ухудшение здоровья людей, смертность, вынужденная миграция населения, связанная с необходимостью переселения групп людей, и т.п.
         	К экологическим показателям относятся: разрушение биоты, вредное, порой необратимое, воздействие на экосистемы, ухудшение качества окружающей среды, связанное с ее загрязнением, повышение вероятности возникновения специфических заболеваний, отчуждение земель, гибель лесов, озер, рек, морей   и т. п.  
         	Экологический риск связан не только с ухудшением состояния и качества окружающей среды и здоровья людей, но и с воздействием техногенной деятельности на эколого-экономические и природно-хозяйственные системы, изменением их свойств, нарушением связей и процессов, имеющих место в этих системах. В понятие «экологический риск» может быть вложен различный смысл. 	Вероятность аварии, имеющей экологические последствия; величина возможного ущерба для природной среды, здоровья населения или некоторая комбинация последствий. 	
[bookmark: _Toc64362644]Процедура оценки риска
         	Концепция риска включает в себя два элемента: оценку риска (Risk Assessment) и управление риском (Risk Management). Оценка риска – научный анализ генезиса и масштабов риска в конкретной ситуации, тогда как управление риском – анализ рисковой ситуации и разработка решения, направленного на его минимизацию. Риск для здоровья человека, связанный с загрязнением окружающей среды, возникает при следующих необходимых и достаточных условиях:
1) существование источника риска (токсичного вещества в окружающей среде или продуктах питания, либо предприятия по выпуску продукции, содержащей такие вещества, либо технологического процесса и т.д.);
2) присутствие данного источника риска в определенной вредной для здоровья человека дозе или концентрации;
3) подверженность человека воздействию упомянутой дозы токсичного вещества.
Перечисленные условия образуют в совокупности реальную угрозу или опасность для здоровья человека.
[bookmark: _Toc64362645][bookmark: _Toc88906211]Обзор возможных аварийных ситуаций
Возможными причинами аварийных ситуаций в общем случае могут быть:
· случайные технические отказы элементов;
· техногенные аварии, природные катастрофы и стихийные бедствия в районе дислокации объекта;                                                                                                                                                                                     
· неумышленные ошибочные действия обслуживающего персонала;
· преднамеренные злоумышленные действия и воздействия средств поражения.
     
[bookmark: _Toc64362646][bookmark: _Toc88906212]Природные факторы воздействия
Под природными факторами понимается разрушительное явление, вызванное геофизическими причинами, которые не контролируются человеком. Иными словами, при возникновении чрезвычайной природной ситуации возникает опасность саморазрушения окружающей среды.
         	Для уменьшения природного риска следует разработать адекватные методы планирования и управления. При этом гибкость планирования и управления должна быть основана на правильном представлении о риске, связанном с природными факторами.
         	К природным факторам относятся:
· землетрясения;
· ураганные ветры;
· повышенные атмосферные осадки.
         	Сейсмическая активность. Согласно данным сейсмического микрорайонирования территория буровых работ не входит в зону риска по сейсмоактивности.
         Характер воздействия: одномоментный. Вероятность возникновения землетрясения с силой 7-9 баллов, которое может привести к значительным разрушениям, пренебрежимо мала.
Неблагоприятные метеоусловия. Исследуемая территория находится в зоне умеренно жарких, резко засушливых пустынных степей и имеет резкоконтинентальный аридный климат.  Многолетняя аридизация климата способствовала постепенному высыханию водных потоков и озер и активному развитию эоловых процессов. Континентальность и аридность климата находят выражение в резких амплитудах суточных, среднемесячных и среднегодовых t° воздуха и в малых количествах выпадающих здесь осадков. На формирование рельефа существенное влияние оказывают ветры.
Равнинность территории создает благоприятные условия для интенсивной ветровой деятельности. Зимой, господствующие ветра западного направления вызывают бураны. Летом преобладают ветра северо-восточных направлений, способствующих быстрому испарению влаги и иссушению верхнего горизонта почвы.
В целом территория характеризуется повторяемостью приземных и приподнятых температурных инверсий, способствующих концентрации загрязнения в приземном слое, в пределах 40-45% за год. Наибольшая повторяемость инверсий отмечается в декабре – феврале (до 50-70% ежемесячно). Летом инверсии температуры быстро разрушаются, повторяемость их 30-35%. Как показывает анализ подобных ситуаций, причиной возникновения пожаров является не только природные факторы, но и неосторожное обращение персонала с огнем и нарушение правил техники безопасности. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная.

[bookmark: _Toc64362647][bookmark: _Toc88906213]Антропогенные факторы воздействия
         	Под антропогенными факторами понимаются быстрые разрушительные изменения окружающей среды, обусловленные деятельностью человека или созданных им технических устройств и производств. Как правило, аварийные ситуации возникают вследствие нарушения регламента работы оборудования или норм его эксплуатации.
К антропогенным факторам относятся факторы производственной среды и трудового процесса.
Трендовые показатели свидетельствуют: в то время как число природных катастроф при небольших колебаниях по годам в целом остаются неизменными, техногенные аварии за последние пять лет резко умножились. Основной тенденцией формирования техногенной опасности является преобладание в них видов ситуаций, связанных непосредственно с проводимой деятельностью.
Возможные техногенные аварии при производстве буровых работ можно разделить на следующие категории:
· аварийные ситуации   с автотранспортной техникой;
· аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ);
· аварийные ситуации при проведении работ.
Аварийные ситуации с автотранспортной техникой
         	При проведении работ будет использоваться автотранспорт. Выезд транспорта в неисправном виде, или опрокидывание транспорта может привести к возникновению аварий и, как следствие, к утечке топлива. Утечка топлива может привести к загрязнению почвенно-растительного покрова, поверхностных и подземных вод горюче смазочными материалами.
         	Расчет возможного загрязнения почвенно-растительного покрова. Рассмотрим модель возникновения следующей ситуации: в результате аварии произошла утечка топлива с бака автомобиля. Ориентировочно заправка автотранспорта составляет 50 литров. Ориентировочная площадь загрязнения составит 4м2. В этом случае ориентировочная концентрация нефтеорганики, попавшая в окружающую среду, составит 0,01 т/м. Биологическое изучение влияния нефтяного загрязнения на различные свойства почвы, проводимые в различных научно-исследовательских институтах показывает, что при содержании 100-200 т/га нефтеорганики происходит стимуляция жизнедеятельности всех групп микроорганизмов, при увеличении до 400-1000 т/га наблюдается ингибирование биологической активности, снижение роста и развития микроорганизмов.
         	Из анализа данной ситуации установлено, что при небольших разливах ГСМ произойдет только стимуляция жизнедеятельности микроорганизмов почвы, необратимого процесса нарушения морфологической структуры почвенного покрова не происходит.
Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций низкая.
         	Загрязнения подземных и поверхностных вод. При аварийных ситуациях – утечке топлива возможно попадание горюче смазочных материалов через почвогрунты в подземные воды. Нефтепродукты в водоносном горизонте обладают значительной подвижностью, в связи с этим площадь загрязнения водоносного горизонта больше, чем площадь почвенного загрязнения. Ориентировочные расчеты просачивания нефтепродуктов показали, что загрязнения с поверхности попадут в водоносный горизонт в среднем в течение одного сезона, расчетная глубина просачивания нефти составит около 0,4 м.
         	Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. Если в процессе освоения скважин будут наблюдаться признаки подземных утечек или межпластовых перетоков нефти, газа и воды, которые могут привести не только к безвозвратным потерям нефти и газа, но и загрязнению водоносных горизонтов, проектом предусматривается организация по установке и ликвидации причин неуправляемого движения пластовых флюидов.
         	Возникновение пожара. В результате пролитого топлива возможно возникновение пожара. Вероятность возникновения этой ситуации пренебрежимо мала.
         	Аварии и пожары на временных хранилищах горюче-смазочных материалов (ГСМ)
         	Бурение скважины будет сопровождаться с использованием силовых приводов, работающих на дизельном топливе. В связи с этим предусмотрено обустройство временного склада ГСМ на территории промплощадки буровой. В результате нарушения условий хранения и перекачки топлива возможно возникновение пожаров в резервуарах топлива, разливов топлива. Аварии на временных хранилищах ГСМ являются следствием как природных факторов, так и антропогенных факторов. По характеру аварийные ситуации на временных хранилищах ГСМ близки к аварийным ситуациям с автотранспортной техникой, однако масштабы последствий больше. При быстром испарении возможны взрывы и пожары. Рассмотрим возможность возникновения такой ситуации:
· при аварийных взрывах к основным поражающим факторам относятся ударная волна, тепловая радиация и осколочное поле разрушаемых оболочек емкостей;
· поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»).
В зависимости от характера аварийного вскрытия емкостей, разлива (выброса) энергоносителя (сжиженного углеводородного топлива), его интенсивного испарения с образованием облака газопаровоздушной смеси и воспламенения, а также атмосферных условий возможны различные сценарии превращений: пожар, быстрое сгорание (дефлаграция) с образованием огненного шара или детонационный взрыв.
Наибольшую опасность для людей и сооружений представляет механическое действие детонационной и воздушной ударной волны детонационного взрыва облака. Однако при образовании огненного шара серьезную опасность для людей представляет интенсивное тепловое воздействие. Определение радиуса огненного облака основано на аппроксимации данных обработки параметров прошлых аварий с учетом закона подобия при взрывах. Радиус распространения огненного облака определяются по формуле:
,
    где А – 30 м/т1/3 – константа; 
         Q – масса топлива, хранящегося на складе ГСМ;
        Q = 191,82 т;
Радиус распространения огненного облака составляет 173 м.
В результате возникновения пожара, огненное облако распространится на расстояние 173 м.
Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительная. В случае возникновения такой ситуации в проекте предусмотрены экстренные меры по выявлению и устранению пожаров на территории площадке буровой. В дополнение к проектным решениям, считаем целесообразным отнесение операторской на расстояние 173 м от склада ГСМ.

        	Аварийные ситуации при проведении работ
         	При проведении работ возможны следующие аварийные ситуации, связанные с проведением работ:
         	Воздействие машин и оборудования. При проведении буровых работ могут возникнуть ситуации, приводящие к травмам людей в результате столкновения с движущимися частями и элементами оборудования и причиняемыми неисправными шкивами и лопнувшими тросами, захват одежды шестернями, сверлами. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций мала.
            Воздействие электрического тока. Поражения током в результате прикосновения к проводникам, находящемся под напряжением, неправильного обращения с электроинструментами, прикосновения к воздушным линиям электропередачи, при работе во время грозы. Характер воздействия: кратковременный. Вероятность возникновения данных чрезвычайных ситуаций незначительна. 
           Человеческий фактор. Анализ аварийности на крупных предприятиях показал, что в 39% случаев основные причины возникновения аварийных ситуаций обусловлены недостаточной обученностью операторов, их эмоциональной неустойчивостью, недостаточным уровнем оперативного мышления, дефектами оперативной памяти, проявлением растерянности в чрезвычайной ситуации, а также прямым нарушением должностных инструкций вследствие безответственности и халатного отношения к своим должностным обязанностям. В силу принятых решений по охране труда и техники безопасности, вероятность возникновения выше приведенной ситуации пренебрежимо мала.
Аварийные ситуации при проведении буровых работ
При бурении скважин могут возникать аварийные ситуации, связанные непосредственно с самим процессом бурения. К ним относятся:
· завалы ствола скважин или неблагоприятные геологические условия бурения скважин, когда геологические осложнения переходят в аварию;
· аварии в результате прожога породоразрушающего инструмента;
· разрушение бурильных труб и их элементов соединений;
· нефтегазоводопроявления.  
            Рассмотрим наиболее распространенные случаи возникновения аварий.
Прихват бурильной колонны. При прекращении круговой циркуляции при промывке часто переходят с глинистого раствора на воду и продолжают бурить до спуска промежуточной колонны. Образование каверн ниже зоны поглощения препятствует дальнейшему углублению. В кавернах накапливается выбуренная порода. При остановке циркуляции шлам спускается к забою. Высота столба выбуренной породы пропорциональна объему каверн и спускается к забою. Высота столба выбуренной породы пропорциональна объему каверн и иногда достигает 30-50м. При этом бурение становится опасным из-за возможного прихвата бурильной колонны. Признаки затяжки и прихватов бурового инструмента следующие: увеличение усилий, необходимых для подъема и вращения инструмента, и уменьшение нагрузки на крюке при спуске. Часто прихвату предшествует повышение давления на выкидке буровых насосов. Для ликвидации этого осложнения каверны цементируются. После их выбуренная порода с водой движется по стволу от забоя и уходит в зону поглощения, частично закупоривая каналы поглощения.
         	Обвалами называют осложнения, вызванные сужениями ствола скважины, сильными прихватами, повышением давления на насосах, возрастанием вязкости глинистого раствора и выносом шлама в количестве, значительно превышающем теоретический объем ствола скважины. 
         	Поглощения промывочной жидкости. По характеру осложнения и способам борьбы с ними различают частичное и полное поглощение. При частичном поглощении часть закачиваемой в скважину промывочной жидкости возвращается на поверхность, а часть уходит в проницаемые пласты. Борьбы с частичным поглощением производится путем снижения удельного веса раствора, повышения его вязкости и статического напряжения сдвига.	Полное поглощение происходит при пересечении пластов галечника, гравия, больших трещин, горных выработок, каверн и протоков подземных вод. Для ликвидации полного поглощения заливают зоны поглощения различными тампонирующими растворами.
         	Нефтегазопроявление. К числу потенциальных катастрофических событий относятся: выброс нефти или газа из скважины в процессе бурения, который в отдельных случаях может повлечь за собой пожар (с выделением продуктов сгорания в атмосферу). 
При давлениях столба раствора превышающих пластовое давление идет потеря раствора из-за его просачивания в водопроницаемые пласты породы. При подходе скважины к газоносному пласту происходит насыщение бурового раствора газами, что снижает его плотность и приводит к аварийному неконтролируемому выбросу нефти и газа из скважины, который отрицательно влияет на экологическую обстановку и часто завершается пожаром. Поэтому контроль газосодержания бурового раствора актуален: во-первых, для предупреждения аварийных выбросов нефти и газов, а во-вторых: для определения глубины залегания газо-нефтеносных пластов.
Анализ вероятности возникновения аварий
Вероятность возникновения аварий оценивается по результатам анализа причин аварийности на конкретных объектах-аналогах примерно равной мощности. Для этого на объекте-аналоге проводят отбор и описание сценариев выбранных аварийных ситуаций, имевших экологические последствия, определяют размеры зон и характер их воздействия. Аварийность на объектах-аналогах следует оценивать по показателям риска их неблагоприятного воздействия на ОС, объекты инфраструктуры и население. При этом используют статистические данные по аварийности объекта-аналога за последние 5 лет и показатели экологического ущерба от зарегистрированных аварий.
При анализе аварийности следует указывать наименование объекта-аналога, название производства или технологического процесса, причину возникновения аварии, виды и количество загрязняющих или токсичных веществ, попадающих в ОС в результате аварии, другие виды нарушений, а также последствия аварий и проводившиеся мероприятия по их ликвидации.
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Оценка риска аварии необходима постоянно, так как ее возникновение зависит не только от проектных параметров, но и от текущей ситуации, сочетание управленческих решений, параметров процесса, состояния оборудования и степени подготовленности персонала, внешних условий. Предупреждение аварий возможно при постоянном контроле за процессом и прогнозировании риска.
Важную роль в обеспечении безопасности рабочего персонала, местного населения и охраны окружающей природной среды во время проведения буровых работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всеми сотрудниками компании и подрядчиков. При проведении работ необходимо уделять внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучение персонала и проведение практических занятий.
         	На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств.                                                        Значительно легче предупредить аварию, чем ее ликвидировать. Поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий, а именно:
· своевременный ремонт нефтепроводов, выкидных линий, сточных коллекторов, осевых коллекторов;
· осуществление мер по гидроизоляции грунта под буровым оборудованием;
· химические реагенты и запасы буровых растворов должны храниться в металлических емкостях, материалы для бурения – на бетонных площадках на специальных складах;
· отделение твердой фазы и шлама из бурового раствора и сточных вод при помощи центрифуги, нейтрализации токсичных шламов, других отходов и транспортировка их на полигон захоронения;
· регенерация бурового раствора на заводе приготовления;
· бурение скважин буровыми установками на электроприводе;
· сокращение валового выброса продукции скважин;
· проведение рекультивации нарушенных земель, в том числе в соответствии с проектом строительства скважин;
· обеспечение движения транспортных средств в соответствии с разработанной транспортной схемой.
Считаем, что принятые проектные решения достаточны для уменьшения вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Для оперативного реагирования на аварийные ситуации на строительной площадке, такие как нефтегазоводопроявления, разрушение бурильных труб и разливы нефти, на месте строительства должна находиться дежурная аварийно-спасательная служба (ДАСС) или оперативная аварийная бригада, оснащенная необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом. Эта служба должна быть готова к немедленному вмешательству для предотвращения или минимизации последствий аварий и обеспечения промышленной безопасности объекта. 
Основные задачи такой бригады:
Мониторинг и раннее обнаружение:
Постоянное наблюдение за параметрами бурения и состоянием оборудования для выявления потенциальных угроз.
Оперативное реагирование:
Немедленное вмешательство при возникновении аварийной ситуации (например, неконтролируемое проявление флюидов, обрыв инструмента). 
Ликвидация последствий:
Принятие мер для локализации и устранения последствий аварии, таких как разлив нефти или утечка газа. 
Оказание первой помощи:
Первая помощь пострадавшим и эвакуация персонала при необходимости. 
Важные аспекты создания и функционирования бригады:
Наличие квалифицированного персонала:
Работники бригады должны обладать специальными знаниями и навыками для борьбы с различными типами аварий на буровых установках. 
Наличие специализированного оборудования:
Бригада должна быть оснащена средствами для ликвидации разливов нефти, средствами индивидуальной защиты от ядовитых газов (например, противогазы) и инструментом для работы с бурильным оборудованием. 
Регулярные тренировки:
Проведение регулярных тренировок и учений для отработки действий в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Соблюдение регламентов:
Деятельность аварийной службы должна осуществляться в соответствии с внутренними регламентами и правилами промышленной безопасности предприятия.

15. [bookmark: _Toc210487477]КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ШТАТНОМ РЕЖИМЕ И АВАРИНЫХ СИТУАЦИЯХ

Комплексная (интегральная) оценка воздействия на окружающую среду выполнена на основе покомпонентной оценки воздействия основных производственных операций, планируемых на участке в процессе бурения.
Комплексная оценка воздействия выполнена для условий штатного режима и условий возникновения возможных аварийных ситуаций.
Территория планируемой деятельности приурочена к чувствительной зоне антропогенных воздействий, в котором небольшие изменения в результате хозяйственной деятельности способны повлечь за собой нежелательные изменения в отдельных компонентах окружающей среды. Основными компонентами природной среды, подвергающимися воздействиям, являются воздушный бассейн, акватории воды, недра, флора и фауна района, и социальная среда. На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды.
Работы по освоению месторождения являются многоэтапными, затрагивающими различные компоненты окружающей среды. Воздействия на окружающую среду на этапах различных производственных операций различны, в связи с чем, представляется целесообразным рассмотреть их отдельно.
Основными компонентами природной среды, подвергающимися воздействиям, являются воздушный бассейн, недра, флора и фауна района, социальная среда. На основании анализа современной ситуации, принятых проектных решений и их прогнозируемых последствий ниже дается обобщенная схема их воздействия на отдельные среды.
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[bookmark: _Toc22055919][bookmark: _Toc47945486][bookmark: _Toc54196340][bookmark: _Toc72417912][bookmark: _Toc243053631]Таблица 14.1 – Основные виды воздействия на окружающую среду при строительстве скважины
	№ п/п
	Факторы воздействия
	Компоненты окружающей среды

	
	
	Атмосфера

	Геологическая среда
	Фауна
	Флора
	Птицы


	1
	Физическое присутствие (шум, вибрации, свет)
	
	
	
	
	


	2
	Работа дизель-генераторов
	
	
	
	
	

	3
	Проходка скважины
	
	
	
	
	

	4
	Испытание скважины 
	
	
	
	
	

	5
	Отходы производства и потребления (в местах утилизации)
	
	
	
	
	



Таким образом, анализ покомпонентного и интегрального воздействия на окружающую среду позволяет заключить, что реализация проекта при условии соблюдения проектных технологических решений не окажет значимого негативного воздействия на окружающую среду. В то же время реализация проекта окажет значительное положительное воздействие на социально-экономическую сферу, приведет к повышению уровня жизни значительной группы населения.
Оценки воздействия на природную окружающую среду в штатной ситуации
В процессе разработки была проведена оценка современного состояния окружающей среды территории по результатам фондовых материалов и натурным исследованием, определены характеристики намечаемой хозяйственной деятельности, выявлены возможные потенциальные воздействия от проектируемых работ.
Согласно «Методики по проведению оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду» оценивается воздействие на природную среду и социально-экономическую сферу данной намечаемой деятельности.
В связи с тем, что действие многочисленных факторов, воздействующих на природную и, тем более, социально-экономическую среду, невозможно оценить количественно, в Методике принят полуколичественный (балльный) метод оценки воздействия, позволяющий сопоставить различные по характеру виды воздействий, с дополнительным применением для оценки риска матричного метода.
Виды воздействий
В современной методологии принято выделять следующие виды воздействий, оценка которых проводится автономно, и результаты этой оценки являются основой для определения значимости воздействий:
· Прямые воздействия;
· Кумулятивные воздействия;
К прямым воздействиям относится воздействие, напрямую связанное с операцией по реализации проекта и являющееся результатом взаимодействия между рабочей операцией и принимающей средой; 
Кумулятивное воздействие представляет собой воздействие, возникающее в результате постоянно возрастающих изменений, вызванных прошедшими, настоящими или обоснованно предсказуемыми действиями, сопровождающими реализацию проекта.
Оценка кумулятивных воздействий состоит из 2-х этапов:
- идентификация (скрининг) возможных кумулятивных воздействий;
- оценка кумулятивного воздействия на компоненты природной среды.
Идентификация возможных кумулятивных воздействий определяется построением простой матрицы, где показаны воздействия на различные компоненты природной среды, которые уже произошли на данной территории и воздействия, которые планируются при осуществлении проекта. Простые матрицы составляются для определения воздействия различных стадий проекта (строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации) на различные элементы окружающей среды. В этой же матрице необходимо определить за счет чего происходит кумулятивное воздействие - за счет возрастания площади воздействия, увеличения времени воздействия или увеличения интенсивности воздействия.

Определение значимости воздействия
[image: http://kzgov.docdat.com/tw_files2/urls_1/3756/d-3755875/3755875_html_m656b4dcf.png]
где:
[image: http://kzgov.docdat.com/tw_files2/urls_1/3756/d-3755875/3755875_html_mcb67fe0.png] -комплексный оценочный балл для рассматриваемого воздействия;
[image: http://kzgov.docdat.com/tw_files2/urls_1/3756/d-3755875/3755875_html_719132f0.png] - балл временного воздействия на i-й компонент природной среды;
[image: http://kzgov.docdat.com/tw_files2/urls_1/3756/d-3755875/3755875_html_m51871e11.png] - балл пространственного воздействия на i-й компонент природной среды;
[image: http://kzgov.docdat.com/tw_files2/urls_1/3756/d-3755875/3755875_html_4188b4cd.png] - балл интенсивности воздействия на i-й компонент природной среды.
Для представления результатов оценки воздействия приняты три категории значимости воздействия:
- воздействие низкой значимости имеет место, когда последствия испытываются, но величина воздействия достаточно низка (при смягчении или без смягчения), а также находится в пределах допустимых стандартов или рецепторы имеют низкую чувствительность / ценность;
- воздействие средней значимости может иметь широкий диапазон, начиная от порогового значения, ниже которого воздействие является низким, до уровня, почти нарушающего узаконенный предел. По мере возможности необходимо показывать факт снижения воздействия средней значимости;
- воздействие высокой значимости имеет место, когда превышены допустимые пределы интенсивности нагрузки на компонент природной среды или когда отмечаются воздействия большого масштаба, особенно в отношении ценных/чувствительных ресурсов.
[bookmark: _Toc517161948]
[bookmark: _Toc22055920][bookmark: _Toc47945487][bookmark: _Toc54196341][bookmark: _Toc72417913][bookmark: _Toc243053632][bookmark: _Toc285637297][bookmark: _Toc301792208]Таблица 14.2 – Шкала масштабов воздействия и градация экологических последствий при проведении операций
	Масштаб воздействия (рейтинг относительного воздействия и нарушения)
	Показатели воздействия и ранжирование потенциальных нарушений

	Пространственный масштаб воздействия

	Локальное (1) 
	воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды, ограниченные рамками территории (акватории) непосредственного размещения объекта или незначительно превышающими его по площади. Воздействия, оказывающие влияние на площади до 1 км2. Воздействия, оказывающие влияние на элементарные природно-территориальные комплексы на суше на уровне фаций или урочищ;

	Ограниченное (2)
	воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) площадью до 10 км2. Воздействия, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне групп урочищ или местности;

	Местное (3)
	воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды на территории (акватории) до 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафта;

	Региональное (4)
	воздействия, оказывающие влияние на компоненты природной среды в региональном масштабе на территории (акватории) более 100 км2, оказывающие влияние на природно-территориальные комплексы на суше на уровне ландшафтных округов или провинции

	Временной масштаб воздействия

	Кратковременное (1)
	воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени (например, в ходе строительства, бурения или вывода из эксплуатации), но, как правило, прекращающееся после завершения рабочей операции, продолжительность не превышает 6-х месяцев;

	Средней (2)
	воздействие, которое проявляется на протяжении 6 месяцев до 1 года;

	Продолжительное (3)
	воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени (более 1 года, но менее 3 лет) и обычно охватывает период строительства запроектированного объекта;

	Многолетнее (4)
	воздействия, наблюдаемые от 3 лет и более (например, шум от эксплуатации), и которые могут быть периодическими или часто повторяющимися.

	Интенсивность воздействия (обратимость изменения)

	Незначительное (1) 
	изменения в природной среде не превышают существующие пределы природной изменчивости

	Слабое (2) 
	изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости, Природная среда полностью самовосстанавливается

	Умеренное (3)
	изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению

	Сильное (4)
	изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям


[bookmark: _Toc517161949]
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	Категории воздействия, балл
	Интегральная 
оценка, балл
	Категории значимости

	Пространственный 
масштаб
	Временной 
масштаб
	Интенсивность
воздействия
	
	Баллы
	Значимость

	Локальный
1
	Кратковременный
1
	Незначительная
1
	1
	1
	Незначительная

	Ограниченный
2
	Средний продолжительности
2
	Слабая
2
	8
	2-8
	Низкая

	Местный
3
	Продолжительный
3
	Умеренная
3
	27
	9-27
	Средняя

	Региональный
4
	Многолетний
4
	Сильная
4
	64
	28-64
	Высокая



Анализ последствий возможного загрязнения атмосферного воздуха при реализации намечаемой деятельности приведен в таблице 14.4.

[bookmark: _Toc22055922][bookmark: _Toc47945489][bookmark: _Toc54196343][bookmark: _Toc72417915][bookmark: _Toc243053634]Таблица 14.4 – Анализ последствий возможного загрязнения атмосферного воздуха
	Источники и виды воздействия
	Пространственный масштаб
	Временный масштаб
	Интенсивность воздействия
	Значимость воздействия

	при расконсервации скважин

	Выбросы ЗВ  в атмосферу от буровых установок
	Локальное
1
	Воздействие средней продолжительности
2
	Умеренное
3
	Воздействие низкой значимости
6

	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта. Пыление дорог при движении автотранспорта
	Ограниченное воздействие
2
	Воздействие средней продолжительности
2
	Слабое
2
	Низкой значимости
8



15.1 [bookmark: _Toc517713350][bookmark: _Toc22111970][bookmark: _Toc39050819][bookmark: _Toc54196153][bookmark: _Toc71190029][bookmark: _Toc210487478]   Оценка воздействия на подземные и поверхностные воды
Источниками загрязнения подземных вод при строительстве нефтяных месторождении могут: пластовые воды, извлекаемые из скважин вместе с нефтью; отработанные технические и бытовые воды, химические реагенты. Крупные очаги загрязнения могут возникнуть при аварийных ситуациях, ведущих к большим разливам нефти и пластовых вод на поверхность, при плохой изоляции нефтесодержащих пластов, при устройстве неэкранированных емкостей для отстоя и хранения нефти и пластовых вод и т.д. 
Загрязняющие вещества могут поступать с инфильтрующимися атмосферными осадками на участках скопления промышленных и бытовых отходов, замазученных территорий, участков хранения нефти и пластовых вод.
	Подземные воды не используются, вследствие чего вероятность истощения таких вод отсутствует. Кроме того, конструкция скважин обеспечивает изоляцию пластов подземных вод с помощью кондукторов спущенных до глубины 80-85 м.   
При испытании скважины основными факторами загрязнения подземных вод являются:
· межпластовые перетоки по затрубному пространству и нарушенным обсадным колоннам;
· узлы, блоки и системы скважин (фонтанная арматура, продувочные отводы, выкидные линии);
· собственно продукты, получаемые при испытании (нефть, газ, конденсат) и пластовые воды;
· дополнительное загрязнение пластов при ГРП;
· продукты аварийных выбросов скважин (пластовые флюиды, тампонажные смеси).
  Наиболее значительными может являться загрязнение подземных вод при межпластовых перетоках по затрубным пространствам. 
В настоящее время общепринята точка зрения о том, что основной причиной возникновения перетоков по затрубным пространствам является снижение первоначального давления столба тампонажного раствора в результате таких процессов, как седиментация, контракция, усадка, водоотдача цементного раствора в пористые пласты с образованием непроницаемых перемычек, зависание структуры тампонажного раствора на стенках скважины и колонны.
Для предотвращения перетоков по затрубным пространствам необходимо применять седиментационно-устойчивые тампонажные растворы, тампонажные растворы с высокой изолирующей способностью. Техническими проектами на строительство скважин будут предусмотрены применение тампонажных растворов, адоптированных к условиям района проведения работ. 
По мере наполнения приемников стоки будут вывозиться согласно по договору.
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[bookmark: _Toc243053635]Таблица 14.5 – Интегральная (комплексная) оценка воздействия на подземные воды 
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Комплексная оценка воздействия

	
	
	
	
	Баллы
	Качественная
Оценка

	При бурении скважин
	ограниченное (2)
	Кратковременное (1)
	Слабое (2)
	2
	Низкая
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15.2 [bookmark: _Toc210487479]   Факторы негативного воздействия на геологическую среду
При бурении, испытании и дальнейшей эксплуатации скважин могут возникнуть следующие негативные явления:
· проседание земной поверхности;
· нарушение гидродинамического режима вод;
· разрушение нефтегазоносного пласта;
· разрушение и переформирование неразрабатываемых залежей нефти и газа;
· загрязнение и истощение подземных вод;
· снижение нефтеотдачи пласта.
	Возможные негативные воздействия на геологическую среду следующие:
[bookmark: _Toc517161952][bookmark: _Toc22055924]
[bookmark: _Toc47945491][bookmark: _Toc54196345][bookmark: _Toc72417917][bookmark: _Toc243053636]Таблица 14.6 – Интегральная (комплексная) оценка воздействия на геологическую среду
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Комплексная оценка воздействия

	
	
	
	
	Баллы
	Качественная
Оценка

	При бурении скважин
	Локальное
1
	Кратковременное
1
	Умеренное
3
	3
	Низкая



15.3 [bookmark: _Toc517713352][bookmark: _Toc22111972][bookmark: _Toc39050821][bookmark: _Toc54196155][bookmark: _Toc71190031][bookmark: _Toc210487480] Оценка воздействия на растительно-почвенный покров
В данном проекте приводится характеристика антропогенных факторов (физических и химических) воздействия на почвенный покров и почвы, связанных с реализацией данного проекта. 
Антропогенные факторы воздействия выделяются в две большие группы:
· физические; 
· химические.
Воздействие физических факторов в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвенный покров:
· при движении автотранспорта;
· при бурении и обустройстве скважин, монтаж и демонтаж технологического оборудования. 
К химическим факторам воздействия при производстве вышеназванных работ – привнос загрязняющих веществ в почвенные экосистемы при возможных разливах нефти, пластовых вод, с буровыми сточными водами, буровыми шламами, хозбытовыми стоками, бытовыми и производственными отходами, при случайных разливах ГСМ.
Интенсивное неупорядоченное движение автотранспорта может привести к разрушению поверхностной солевой корочки и активизации процесса ветрового и солевого переноса. Интенсивное развитие процессов дефляции обуславливается также высокой ветровой активностью, характерной для этой территории. Дорожно-транспортное нарушение почв связано, прежде всего, с их переуплотнением внутри месторождений.
Основными потенциальными факторами химического загрязнения почвенного покрова на территории работ являются:
· загрязнение в результате газопылевых осаждений из атмосферы; 
· загрязнение токсичными компонентами буровых растворов;
· загрязнение нефтью и нефтепродуктами в случаях аварийного разлива ГСМ и эксплуатации скважин.
[bookmark: _Toc517161953]
[bookmark: _Toc22055925][bookmark: _Toc47945492][bookmark: _Toc54196346][bookmark: _Toc72417918][bookmark: _Toc243053637]Таблица 14.7 – Интегральная (комплексная) оценка воздействия на почвенно-растительный покров
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсив-ность
	Комплексная оценка
Воздействия

	
	
	
	
	баллы
	качественная
оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	почвенный покров 

	При бурении
	локальное (1)
	кратковременное (1)
	умеренное (3)
	3
	низкая

	растительность

	При бурении
	локальное (1)
	кратковременное (1)
	умеренное (3)
	3
	низкая


[bookmark: _Toc517874725][bookmark: _Toc517875462][bookmark: _Toc22111973][bookmark: _Toc39050822][bookmark: _Toc54196156][bookmark: _Toc71190032]
15.4 [bookmark: _Toc210487481]Факторы воздействия на животный мир
	В период проведения работ по реализации рассматриваемого проекта влияние на представителей животного мира может сказываться при воздействии следующих факторов:
· прямых (изъятие или вытеснение части популяций, уничтожение части мест обитания и т.д.)
· косвенных (сокращение площади мест обитания, качественное изменение среды обитания).
[bookmark: _Toc517161954]	Учитывая, что на территории планируемых работ, большая часть млекопитающих, пресмыкающихся и некоторых видов птиц, ведут ночной образ жизни, необходимо до минимума сократить передвижение автотранспорта в ночное время. При планировании транспортных маршрутов и передвижениях по территории следует использовать ранее проложенные дороги и избегать внедорожных передвижений автотранспорта. 



[bookmark: _Toc243053638][bookmark: _Toc22055926][bookmark: _Toc47945493][bookmark: _Toc54196347][bookmark: _Toc72417919]Таблица 14.8 –  Интегральная (комплексная) оценка воздействия на животный мир 
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсив-ность
	Комплексная оценка
Воздействия

	
	
	
	
	баллы
	качественная
оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	При бурении
	локальное (1)
	кратковременное (1)
	умеренное (3)
	3
	низкая


[bookmark: _Toc517713357][bookmark: _Toc22111976][bookmark: _Toc39050825][bookmark: _Toc54196159][bookmark: _Toc71190035]
15.5 [bookmark: _Toc210487482]Оценка воздействия на социально-экономическую сферу
Исследуемая территория административно находится в Атырауской области. Проводимые работы способствуют:
· Организации современной инфраструктуры;
· Поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.
	Воздействие реализации проекта на отдельные компоненты социально-экономической сферы сведены в таблицу 14.9.

[bookmark: _Toc22055927][bookmark: _Toc47945494][bookmark: _Toc54196348][bookmark: _Toc72417920][bookmark: _Toc243053639]Таблица 14.9 – Определение интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу
	Категории воздействия, балл
	Интегральная 
оценка, балл
	Категории значимости

	Пространственный 
масштаб
	Временной 
масштаб
	Интенсивность
воздействия
	
	Баллы
	Значимость (положительная)

	Нулевой
0
	Нулевой
0
	Нулевая
0
	0
	
	Незначительная

	Точечный
1
	Кратковременный
1
	Незначительная
1
	1
	от +1 до +5
	Низкая

	Локальный
2
	Средней продолжительный
2
	Слабая
2
	6
	от +6 до +10
	Средняя

	Местный
3
	Долговременный
3
	Умеренная
3
	9
	от +6 до +10
	Средняя

	Региональный
4
	Продолжительный
4
	Значительная
4
	12
	от +11 до +15
	Высокая

	Национальный
5
	Постоянный
5
	Сильная
5
	15
	от +11 до +15
	Высокая



По итогам определения интегрированного воздействия на социально-экономическую сферу можно сказать, что намечаемая деятельность влечет за собой дополнительную платежку на налог и открытия новых рабочих мест. Значимость – «высокая».

[bookmark: _Toc517161956][bookmark: _Toc47945495][bookmark: _Toc54196349][bookmark: _Toc72417921][bookmark: _Toc243053640]Таблица 14.10 – Интегральная (комплексная) оценка воздействия на социальную сферу при строительстве скважин
	Фактор воздействия
	Пространственный
	Временной
	Интенсивность
	Комплексная оценка
Воздействия

	
	
	
	
	баллы
	качественная
оценка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	При проведении планируемых работ
	Региональный
4
	Продолжительный
4
	Значительная
4
	+12
	Высокая


Ведение работ на этой территории способствует:
· поступлению налогов в местный и республиканский бюджет.
· созданию дополнительных рабочих мест.

15.6 [bookmark: _Toc517713358][bookmark: _Toc22111977][bookmark: _Toc39050826][bookmark: _Toc54196160][bookmark: _Toc71190036][bookmark: _Toc210487483]Состояние здоровья населения
Воздействие на здоровье работающего персонала мало, так как предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере ниже нормативных требований к рабочей зоне. Из анализа технологических проектных решений установлено, что уровень производства высокий и созданы условия для значительного облегчения труда и оздоровления производственной среды на рабочих местах. Воздействие на другие близлежащие жилые массивы отсутствуют.
Характер воздействия. Воздействие носит локальный характер. По длительности воздействия – временное при бурении.
Уровень воздействия. Уровень воздействия характеризуется как минимальный.
Природоохранные мероприятия. Проектом предусмотрена организация системы управления безопасностью, охраной здоровья и окружающей среды (СУБОЗОС).

15.7 [bookmark: _Toc517713360][bookmark: _Toc22111979][bookmark: _Toc39050828][bookmark: _Toc54196162][bookmark: _Toc71190038][bookmark: _Toc210487484]Охрана памятников истории и культуры

	Территория данного региона в силу определенных физико-географических и исторических условий является местом сохранения значительного количества весьма интересных архитектурных и археологических памятников. Глубокое изучение этого удивительного наследия ведется и несомненно, что в настоящее время наука стоит у порога еще одной, во многом загадочной цивилизации, строителями которой были конные кочевники азиатских степей и пустынь. Роль этой цивилизации, несомненно, выходит за границы рассматриваемого региона, который, однако, имеет совершенно своеобразный облик сохранившихся памятников, особенно последних столетий.
	Памятники истории и культуры охраняются государством. Ответственность за их содержание возлагается на местные организации, учреждения и хозяйства, в ведении или на территории которых они находятся.
Характер воздействия. Ввиду отдаленности района проведения работы от памятников истории и культуры непосредственное воздействие отсутствует.
Уровень воздействия.  Уровень воздействия характеризуется как минимальный. 	
Природоохранные мероприятия. Не предусматриваются.




ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в период строительно-монтажных работ

Источник №0001, Электрогенератор с дизельным приводом АД-200.
Источник загрязнения: 0001
Источник выделения: 0001 01, электрогенератор c дизельным приводом АД-200
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 17.2
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 2.06

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 30 / 3600 = 0.14333333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.06 · 30 / 103 = 0.0618

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 1.2 / 3600 = 0.00573333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.06 · 1.2 / 103 = 0.002472

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 39 / 3600 = 0.18633333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.06 · 39 / 103 = 0.08034

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 10 / 3600 = 0.04777777778
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.06 · 10 / 103 = 0.0206

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 25 / 3600 = 0.11944444444
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.06 · 25 / 103 = 0.0515

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 12 / 3600 = 0.05733333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.06 · 12 / 103 = 0.02472

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 1.2 / 3600 = 0.00573333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.06 · 1.2 / 103 = 0.002472

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 5 / 3600 = 0.02388888889
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.06 · 5 / 103 = 0.0103

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.14333333333
	0.0618

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.18633333333
	0.08034

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.02388888889
	0.0103

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.04777777778
	0.0206

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.11944444444
	0.0515

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.00573333333
	0.002472

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00573333333
	0.002472

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.05733333333
	0.02472



Источник №6001, выбросы пыли, образуемой при подготовке площадки
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Источник №6002, выбросы пыли, образуемой при работе бульдозера
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Источник №6003, выбросы пыли, образуемой при работе автосамосвала
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Источник №6004, выбросы пыли, образуемой при уплотнении грунта катками
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Источник №6005-001, резервуар для дизельного топлива
[image: ]
[image: ] 
Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в период бурении

Источник №0002, Электрогенератор с дизельным приводом VOLVO PENTA 1641
Источник загрязнения: 0002
Источник выделения: 0002 01, электрогенератор c дизельным приводом Volvo Penta 1641
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 26.66
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 28.79

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 30 / 3600 = 0.22216666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 28.79 · 30 / 103 = 0.8637

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 1.2 / 3600 = 0.00888666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 28.79 · 1.2 / 103 = 0.034548

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 39 / 3600 = 0.28881666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 28.79 · 39 / 103 = 1.12281

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 10 / 3600 = 0.07405555556
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 28.79 · 10 / 103 = 0.2879

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 25 / 3600 = 0.18513888889
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 28.79 · 25 / 103 = 0.71975

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 12 / 3600 = 0.08886666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 28.79 · 12 / 103 = 0.34548

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 1.2 / 3600 = 0.00888666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 28.79 · 1.2 / 103 = 0.034548

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 5 / 3600 = 0.03702777778
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 28.79 · 5 / 103 = 0.14395

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.22216666667
	0.8637

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.28881666667
	1.12281

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.03702777778
	0.14395

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.07405555556
	0.2879

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.18513888889
	0.71975

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.00888666667
	0.034548

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00888666667
	0.034548

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.08886666667
	0.34548




Источник №0003, Буровой насос с дизельным приводом САТ 3512
Источник загрязнения: 0003
Источник выделения: 0003 01, буровой насос c дизельным приводом САТ 3512
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 49.88
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 53.87

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 49.88 · 30 / 3600 = 0.41566666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 53.87 · 30 / 103 = 1.6161

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 49.88 · 1.2 / 3600 = 0.01662666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 53.87 · 1.2 / 103 = 0.064644

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 49.88 · 39 / 3600 = 0.54036666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 53.87 · 39 / 103 = 2.10093

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 49.88 · 10 / 3600 = 0.13855555556
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 53.87 · 10 / 103 = 0.5387

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 49.88 · 25 / 3600 = 0.34638888889
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 53.87 · 25 / 103 = 1.34675

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 49.88 · 12 / 3600 = 0.16626666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 53.87 · 12 / 103 = 0.64644

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 49.88 · 1.2 / 3600 = 0.01662666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 53.87 · 1.2 / 103 = 0.064644

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 49.88 · 5 / 3600 = 0.06927777778
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 53.87 · 5 / 103 = 0.26935

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.41566666667
	1.6161

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.54036666667
	2.10093

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.06927777778
	0.26935

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.13855555556
	0.5387

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.34638888889
	1.34675

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.01662666667
	0.064644

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.01662666667
	0.064644

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.16626666667
	0.64644




Источник №0004, Электрогенератор с дизельным приводом САТ С18
Источник загрязнения: 0004
Источник выделения: 0004 01, электрогенератор с дизельным приводом САТ С18
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 17.2
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 18.58

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 30 / 3600 = 0.14333333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 18.58 · 30 / 103 = 0.5574

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 1.2 / 3600 = 0.00573333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 18.58 · 1.2 / 103 = 0.022296

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 39 / 3600 = 0.18633333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 18.58 · 39 / 103 = 0.72462

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 10 / 3600 = 0.04777777778
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 18.58 · 10 / 103 = 0.1858

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 25 / 3600 = 0.11944444444
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 18.58 · 25 / 103 = 0.4645

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 12 / 3600 = 0.05733333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 18.58 · 12 / 103 = 0.22296

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 1.2 / 3600 = 0.00573333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 18.58 · 1.2 / 103 = 0.022296

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 5 / 3600 = 0.02388888889
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 18.58 · 5 / 103 = 0.0929

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.14333333333
	0.5574

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.18633333333
	0.72462

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.02388888889
	0.0929

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.04777777778
	0.1858

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.11944444444
	0.4645

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.00573333333
	0.022296

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00573333333
	0.022296

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.05733333333
	0.22296



Источник №0005, Осветительная мачта с дизельным двигателем
Источник загрязнения: 0005
Источник выделения: 0005 01, осветительная мачта с дизельным двигателем
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 2.15
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 1.16

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 30 / 3600 = 0.01791666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.16 · 30 / 103 = 0.0348

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 1.2 / 3600 = 0.00071666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.16 · 1.2 / 103 = 0.001392

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 39 / 3600 = 0.02329166667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.16 · 39 / 103 = 0.04524

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 10 / 3600 = 0.00597222222
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.16 · 10 / 103 = 0.0116

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 25 / 3600 = 0.01493055556
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.16 · 25 / 103 = 0.029

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 12 / 3600 = 0.00716666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.16 · 12 / 103 = 0.01392

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 1.2 / 3600 = 0.00071666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.16 · 1.2 / 103 = 0.001392

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 5 / 3600 = 0.00298611111
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 1.16 · 5 / 103 = 0.0058

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.01791666667
	0.0348

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.02329166667
	0.04524

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.00298611111
	0.0058

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.00597222222
	0.0116

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.01493055556
	0.029

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.00071666667
	0.001392

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00071666667
	0.001392

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.00716666667
	0.01392






Источник №0006, Паровый котел
[image: ]
Источник №0007, Цементировачный агрегат

Источник загрязнения: 0007
Источник выделения: 0007 01, цементировочный агрегат
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 15.6
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 2.92

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 30 / 3600 = 0.13
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.92 · 30 / 103 = 0.0876

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.92 · 1.2 / 103 = 0.003504

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 39 / 3600 = 0.169
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.92 · 39 / 103 = 0.11388

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 10 / 3600 = 0.04333333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.92 · 10 / 103 = 0.0292

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 25 / 3600 = 0.10833333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.92 · 25 / 103 = 0.073

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 12 / 3600 = 0.052
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.92 · 12 / 103 = 0.03504

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 1.2 / 3600 = 0.0052
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.92 · 1.2 / 103 = 0.003504

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 15.6 · 5 / 3600 = 0.02166666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.92 · 5 / 103 = 0.0146

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.13
	0.0876

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.169
	0.11388

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.02166666667
	0.0146

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.04333333333
	0.0292

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.10833333333
	0.073

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.0052
	0.003504

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.0052
	0.003504

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.052
	0.03504



Источник №0008, Передвижная паровая установка
Источник загрязнения: 0008
Источник выделения: 0008 01, передвижная паровая установка
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 35
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 2.83

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 30 / 3600 = 0.29166666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.83 · 30 / 103 = 0.0849

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 1.2 / 3600 = 0.01166666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.83 · 1.2 / 103 = 0.003396

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 39 / 3600 = 0.37916666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.83 · 39 / 103 = 0.11037

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 10 / 3600 = 0.09722222222
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.83 · 10 / 103 = 0.0283

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 25 / 3600 = 0.24305555556
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.83 · 25 / 103 = 0.07075

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 12 / 3600 = 0.11666666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.83 · 12 / 103 = 0.03396

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 1.2 / 3600 = 0.01166666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.83 · 1.2 / 103 = 0.003396

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 35 · 5 / 3600 = 0.04861111111
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 2.83 · 5 / 103 = 0.01415

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.29166666667
	0.0849

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.37916666667
	0.11037

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.04861111111
	0.01415

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.09722222222
	0.0283

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.24305555556
	0.07075

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.01166666667
	0.003396

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.01166666667
	0.003396

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.11666666667
	0.03396




Источник №0009, Электрогенератор с дизельным приводом вахтового поселка
Источник загрязнения: 0009
Источник выделения: 0009 01, дизельная электростанция вахтового поселка
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 43
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 83.39

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 30 / 3600 = 0.35833333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 83.39 · 30 / 103 = 2.5017

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 1.2 / 3600 = 0.01433333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 83.39 · 1.2 / 103 = 0.100068

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 39 / 3600 = 0.46583333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 83.39 · 39 / 103 = 3.25221

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 10 / 3600 = 0.11944444444
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 83.39 · 10 / 103 = 0.8339

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 25 / 3600 = 0.29861111111
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 83.39 · 25 / 103 = 2.08475

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 12 / 3600 = 0.14333333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 83.39 · 12 / 103 = 1.00068

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 1.2 / 3600 = 0.01433333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 83.39 · 1.2 / 103 = 0.100068

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 43 · 5 / 3600 = 0.05972222222
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 83.39 · 5 / 103 = 0.41695

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.35833333333
	2.5017

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.46583333333
	3.25221

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.05972222222
	0.41695

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.11944444444
	0.8339

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.29861111111
	2.08475

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.01433333333
	0.100068

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.01433333333
	0.100068

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.14333333333
	1.00068
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Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в период освоении

Источник №0002-02, электрогенератор с дизельным приводом VOLVO PENTA 1241 (аналог VOLVO PENTA 1343)
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 26.66
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 3.78

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 30 / 3600 = 0.22216666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.78 · 30 / 103 = 0.1134

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 1.2 / 3600 = 0.00888666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.78 · 1.2 / 103 = 0.004536

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 39 / 3600 = 0.28881666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.78 · 39 / 103 = 0.14742

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 10 / 3600 = 0.07405555556
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.78 · 10 / 103 = 0.0378

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 25 / 3600 = 0.18513888889
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.78 · 25 / 103 = 0.0945

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 12 / 3600 = 0.08886666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.78 · 12 / 103 = 0.04536

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 1.2 / 3600 = 0.00888666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.78 · 1.2 / 103 = 0.004536

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 26.66 · 5 / 3600 = 0.03702777778
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 3.78 · 5 / 103 = 0.0189

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.22216666667
	0.1134

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.28881666667
	0.14742

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.03702777778
	0.0189

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.07405555556
	0.0378

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.18513888889
	0.0945

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.00888666667
	0.004536

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00888666667
	0.004536

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.08886666667
	0.04536



Источник №0004-02 электрогенератор с дизельным приводом САТ 15 
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 17.2
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 4.87

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 30 / 3600 = 0.14333333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.87 · 30 / 103 = 0.1461

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 1.2 / 3600 = 0.00573333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.87 · 1.2 / 103 = 0.005844

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 39 / 3600 = 0.18633333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.87 · 39 / 103 = 0.18993

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 10 / 3600 = 0.04777777778
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.87 · 10 / 103 = 0.0487

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 25 / 3600 = 0.11944444444
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.87 · 25 / 103 = 0.12175

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 12 / 3600 = 0.05733333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.87 · 12 / 103 = 0.05844

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 1.2 / 3600 = 0.00573333333
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.87 · 1.2 / 103 = 0.005844

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 17.2 · 5 / 3600 = 0.02388888889
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 4.87 · 5 / 103 = 0.02435

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.14333333333
	0.1461

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.18633333333
	0.18993

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.02388888889
	0.02435

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.04777777778
	0.0487

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.11944444444
	0.12175

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.00573333333
	0.005844

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00573333333
	0.005844

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.05733333333
	0.05844



Источник №0005-02 осветительная мачта с дизельным приводом CPLT M12 аналог RPTL-6000K
Список литературы:
1. Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок
Приложение  №9 к Приказу Министра охраны окружающей
среды и водных ресурсов Республики Казахстан от 12.06.2014 г. № 221-Ґ

Максимальный расход диз. топлива установкой, кг/час, GFJMAX = 2.15
Годовой расход дизельного топлива, т/год, GFGGO = 0.30

Примесь: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 30
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 30 / 3600 = 0.01791666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.3 · 30 / 103 = 0.009

Примесь: 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 1.2 / 3600 = 0.00071666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.3 · 1.2 / 103 = 0.00036

Примесь: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 39
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 39 / 3600 = 0.02329166667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.3 · 39 / 103 = 0.0117

Примесь: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 10
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 10 / 3600 = 0.00597222222
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.3 · 10 / 103 = 0.003

Примесь: 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 25
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 25 / 3600 = 0.01493055556
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.3 · 25 / 103 = 0.0075

Примесь: 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 12
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 12 / 3600 = 0.00716666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.3 · 12 / 103 = 0.0036

Примесь: 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 1.2
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 1.2 / 3600 = 0.00071666667
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.3 · 1.2 / 103 = 0.00036

Примесь: 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

Оценочное значение среднециклового выброса, г/кг топлива (табл.4), EЭ  = 5
Максимальный разовый выброс, г/с, _G_ = GFJMAX · EЭ  / 3600 = 2.15 · 5 / 3600 = 0.00298611111
Валовый выброс, т/год, _M_ = GFGGO · EЭ  / 103 = 0.3 · 5 / 103 = 0.0015

Итоговая таблица:
	Код
	Наименование ЗВ
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0.01791666667
	0.009

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.02329166667
	0.0117

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.00298611111
	0.0015

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0.00597222222
	0.003

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0.01493055556
	0.0075

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0.00071666667
	0.00036

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0.00071666667
	0.00036

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0.00716666667
	0.0036
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Приложение 2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета нормативов НДВ на 2027г.

	[bookmark: _Hlk243054420]Произ-водство
	Цех
	Источник выделения загрязняющих веществ
	Число часов  работы в году
	Наименование  источника выброса вредных веществ
	Номер источника выбросов на карте-схеме
	Высота источника выбросов, м
	Диаметр устья трубы, м
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из трубы при максимально разовой нагрузке
	Координаты источника на карте-схеме,м
	Hаименование газоочистных установок, тип и мероприятия по сокращению выбросов
	Вещество, по которому производится газоочистка
	Коэффи-циент обеспечен-ности газо-очисткой, %
	Среднеэксплуа-тационная степень очистки/            максимальная степень очистки, %
	Код вещества
	Hаименование вещества
	Выбросы загрязняющего вещества
	Год дости-жения ПДВ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	точ.ист, /1-го конца линейного источника /центра площадного источника
	2-го конца линейного источника / длина, ширина площадного источника
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Наименование
	Количество, шт.
	
	
	
	
	
	Скорость, м/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Объем смеси,                м3/с (Т = 293.15 К, Р= 101.3 кПа)
	Темпе-ратура смеси, оС
	Х1
	Y1
	Х2
	Y2
	
	
	
	
	
	
	г/с             
	мг/нм3
  
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	010
	 
	электрогенератор c дизельным приводом АД-200
	1
	120
	 
	0001
	3
	0,1
	3,12
	0,0245
	 
	320
	241
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,1433333
	5850,34
	0,0618
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,1863333
	7605,442
	0,08034
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0238889
	975,057
	0,0103
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0477778
	1950,113
	0,0206
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,1194444
	4875,283
	0,0515
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,0057333
	234,014
	0,002472
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0057333
	234,014
	0,002472
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0573333
	2340,136
	0,02472
	2027

	011
	 
	электрогенератор c дизельным приводом Volvo Penta 1241
электрогенератор с дизельным приводом
	1


1
	540


141.6
	 
	0002
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,4443333
	 
	0,9771
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,5776333
	 
	1,27023
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0740556
	 
	0,16285
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,1481111
	 
	0,3257
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,3702778
	 
	0,81425
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,0177733
	 
	0,039084
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0177733
	 
	0,039084
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,1777333
	 
	0,39084
	2027

	011
	 
	буровой насос c дизельным приводом САТ 3512
	1
	540
	 
	0003
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,4156667
	 
	1,6161
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,5403667
	 
	2,10093
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0692778
	 
	0,26935
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,1385556
	 
	0,5387
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,3463889
	 
	1,34675
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,0166267
	 
	0,064644
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0166267
	 
	0,064644
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,1662667
	 
	0,64644
	2027

	011
	 
	электрогенератор с дизельным приводом САТ С15
cиловая установка с дизельным приводом
	1


1
	540


141.6
	 
	0004
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2866667
	 
	0,7035
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,3726667
	 
	0,91455
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0477778
	 
	0,11725
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0955556
	 
	0,2345
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,2388889
	 
	0,58625
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,0114667
	 
	0,02814
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0114667
	 
	0,02814
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,1146667
	 
	0,2814
	2027

	011
	 
	осветительная мачта с дизельным двигателем
осветительная мачта с дизельным приводом
	1


1
	540


141.6
	 
	0005
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,0358333
	 
	0,0438
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,0465833
	 
	0,05694
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0059722
	 
	0,0073
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0119444
	 
	0,0146
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,0298611
	 
	0,0365
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,0014333
	 
	0,001752
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0014333
	 
	0,001752
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0143333
	 
	0,01752
	2027

	011
	 
	паровой котел Вега 1,0-0,9 ПКН
	1
	969.6
	 
	0006
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,06422
	 
	0,2242
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,010436
	 
	0,03643
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,005136
	 
	0,0179
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,120801
	 
	0,4217
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,2854
	 
	0,9963
	2027

	011
	 
	цементировочный агрегат
	1
	187.2
	 
	0007
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,13
	 
	0,0876
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,169
	 
	0,11388
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0216667
	 
	0,0146
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0433333
	 
	0,0292
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,1083333
	 
	0,073
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,0052
	 
	0,003504
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0052
	 
	0,003504
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,052
	 
	0,03504
	2027

	011
	 
	передвижная паровая установка
	1
	80.8
	 
	0008
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2916667
	 
	0,0849
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,3791667
	 
	0,11037
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0486111
	 
	0,01415
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0972222
	 
	0,0283
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,2430556
	 
	0,07075
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,0116667
	 
	0,003396
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0116667
	 
	0,003396
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,1166667
	 
	0,03396
	2027

	011
	 
	дизельная электростанция вахтового поселка
	1
	969.6
	 
	0009
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,3583333
	 
	2,5017
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,4658333
	 
	3,25221
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,0597222
	 
	0,41695
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,1194444
	 
	0,8339
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,2986111
	 
	2,08475
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,0143333
	 
	0,100068
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0143333
	 
	0,100068
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,1433333
	 
	1,00068
	2027

	010
	 
	подготовка площадки
	1
	40
	 
	6001
	 
	 
	 
	 
	 
	203
	366
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	0,0504
	 
	0,00726
	2027

	010
	 
	расчет выбросов при работе бульдозеров и экскаваторов
	1
	40
	 
	6002
	 
	 
	 
	 
	 
	406
	206
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	0,168
	 
	0,0242
	2027

	010
	 
	расчет выбросов при работе автосамосвала
	1
	40
	 
	6003
	 
	 
	 
	 
	 
	385
	187
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	0,00063
	 
	0,000091
	2027

	010
	 
	расчет выбросов при уплотнении грунта катками
	1
	40
	 
	6004
	 
	 
	 
	 
	 
	463
	275
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	0,1083
	 
	0,0156
	2027

	010
	 
	резервуар для дизтоплива при СМР
резервуар для дизтоплива при бурении
резервуар для дизтоплива при освоении
	1

1


1
	120

969.6


141.6
	 
	6005
	 
	 
	 
	 
	 
	307
	245
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000294
	 
	0,000027
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,104286
	 
	0,009791
	2027

	011
	 
	сварочный пост
	1
	40
	 
	6006
	 
	 
	 
	 
	 
	560
	245
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,01092
	 
	0,00157
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,00115
	 
	0,00017
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00028
	 
	0,00004
	 

	011
	 
	СМН
	1
	187,2
	 
	6007
	 
	 
	 
	 
	 
	149
	631
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0000919
	 
	0,0000619
	2027

	011
	 
	насосная установка для перекачки дизтоплива
	1
	969.6
	 
	6008
	 
	 
	 
	 
	 
	275
	452
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000058
	 
	0,000203
	2027

	011
	 
	емкость для хр.топлива ДЭС, ППУ
	1
	969.6
	 
	6009
	 
	 
	 
	 
	 
	175
	307
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000018
	 
	0,0000029
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0065
	 
	0,00102
	2027

	011
	 
	емкость для бурового шлама
	1
	540
	 
	6010
	 
	 
	 
	 
	 
	266
	409
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,089
	 
	0,1728
	2027

	011
	 
	емкость для масла
	1
	969,6
	 
	6011
	 
	 
	 
	 
	 
	576
	305
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	3,00E-08
	 
	0,0000004
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000005
	 
	0,00007
	2027

	011
	 
	емкость отраб.масла
	1
	969,6
	 
	6012
	 
	 
	 
	 
	 
	163
	286
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	3,00E-08
	 
	0,0000004
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000005
	 
	0,00007
	2027

	011
	 
	ремонтно-мастерская
	1
	56
	 
	6013
	 
	 
	 
	 
	 
	246
	174
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,0423
	 
	0,0085
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0007
	 
	0,0002
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,027
	 
	0,0054
	2027

	011
	 
	склад цемента
	1
	187,2
	 
	6014
	 
	 
	 
	 
	 
	563
	186
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0032
	 
	0,0022
	2027

	011
	 
	блок приготовл.цементных растворов
	1
	187.2
	 
	6015
	 
	 
	 
	 
	 
	174
	132
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0032
	 
	0,0022
	2027

	011
	 
	блок приготовл. буровых растворов
	1
	540
	 
	6016
	3
	0,01
	6
	0,0004712
	 
	160
	230
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00025
	530,56
	0,00013
	2027

	013
	 
	скважина
	1
	141,6
	 
	6018
	 
	 
	 
	 
	 
	524
	208
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0000016
	 
	0,0000008
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,000002
	 
	0,000001
	2027

	013
	 
	нефтегазосепаратор
	1
	141,6
	 
	6019
	 
	 
	 
	 
	 
	352
	255
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	6,00E-09
	 
	3,00E-09
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1,00E-08
	 
	3,00E-09
	2027

	013
	 
	насосная установка для перекачки нефти
	1
	141.6
	 
	6020
	 
	 
	 
	 
	 
	408
	523
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0139
	 
	0,0071
	2027

	013
	 
	резервуары для нефти
	1
	141.6
	 
	6021
	5
	0,01
	6
	0,0004712
	 
	155
	103
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,05108
	108404,075
	0,000062
	2027

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,04984
	105772,496
	0,00006
	2027
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Приложение 3 – Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ 
	
	Номер
	Номер
	Hаименование
	
	Время работы
	
	Код вредного
	Количество

	Hаименование
	источ-
	источ-
	источника
	Наименование
	источника
	Наименование
	вещества
	загрязняющего

	производства
	ника
	ника
	выделения
	выпускаемой
	выделения,час
	загрязняющего
	(ЭНК,ПДК
	вещества,

	номер цеха,
	загряз
	выде-
	загрязняющих
	продукции
	
	вещества
	или ОБУВ) и
	отходящего

	участка
	нения
	ления
	веществ
	
	в
	за
	
	наименование
	от источника

	
	атм-ры
	
	
	
	сутки
	год
	
	
	выделения,

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/год

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(010) При СМР
	0001
	0001 01
	электрогенерато
	дизтопливо
	24
	120
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0618

	
	
	
	р c дизельным
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	приводом АД-200
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.08034

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0103

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0206

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0515

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1301(474)
	0.002472

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.002472




	ЭРА v4.0   Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Исатайский район, ИТП Гран №97

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.02472

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6001
	6001 01
	подготовка
	пыль
	8
	40
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.00726

	
	
	
	площадки
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6002
	6002 01
	расчет выбросов
	пыль
	8
	40
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0242

	
	
	
	при работе
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	бульдозеров и
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	экскаваторов
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6003
	6003 01
	расчет выбросов
	пыль
	8
	40
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.000091

	
	
	
	при работе
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	автосамосвала
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6004
	6004 01
	расчет выбросов
	пыль
	8
	40
	Пыль неорганическая,
	2907(493)
	0.0156

	
	
	
	при уплотнении
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	грунта катками
	
	
	
	кремния в %: более 70 (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Динас) (493)
	
	

	
	6005
	6005 01
	резервуар для
	дизтопливо
	24
	120
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000006

	
	
	
	дизтоплива при
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	СМР
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.002142

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	(011) При
	0002
	0002 01
	электрогенерато
	дизтопливо
	24
	540
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.8637

	бурении
	
	
	р c дизельным
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	приводом Volvo
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	1.12281

	
	
	
	Penta 1241
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.14395

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	




	ЭРА v4.0   Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Исатайский район, ИТП Гран №97

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.2879

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.71975

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1301(474)
	0.034548

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.034548

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.34548

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0003
	0003 01
	буровой насос c
	дизтопливо
	24
	540
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	1.6161

	
	
	
	дизельным
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	приводом САТ
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	2.10093

	
	
	
	3512
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.26935

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.5387

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	1.34675

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1301(474)
	0.064644

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.064644

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.64644

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	




	ЭРА v4.0   Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Исатайский район, ИТП Гран №97

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0004
	0004 01
	электрогенерато
	дизтопливо
	24
	540
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.5574

	
	
	
	р с дизельным
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	приводом САТ
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.72462

	
	
	
	С15
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0929

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.1858

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.4645

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1301(474)
	0.022296

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.022296

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.22296

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0005
	0005 01
	осветительная
	дизтопливо
	24
	540
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0348

	
	
	
	мачта с
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	дизельным
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.04524

	
	
	
	двигателем
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0058

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0116

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.029

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1301(474)
	0.001392

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	




	ЭРА v4.0   Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Исатайский район, ИТП Гран №97

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.001392

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.01392

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0006
	0006 01
	паровой котел
	дизтопливо
	24
	969.6
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.2242

	
	
	
	Вега 1,0-0,9
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	ПКН
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.03643

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0179

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.4217

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.9963

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	0007
	0007 01
	цементировочный
	дизтопливо
	24
	187.2
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0876

	
	
	
	агрегат
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.11388

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0146

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0292

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.073

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1301(474)
	0.003504

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.003504

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.03504




	ЭРА v4.0   Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Исатайский район, ИТП Гран №97

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0008
	0008 01
	передвижная
	дизтопливо
	24
	80.8
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.0849

	
	
	
	паровая
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	установка
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.11037

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.01415

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0283

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.07075

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1301(474)
	0.003396

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.003396

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.03396

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0009
	0009 01
	дизельная
	дизтопливо
	24
	969.6
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	2.5017

	
	
	
	электростанция
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	вахтового
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	3.25221

	
	
	
	поселка
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.41695

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.8339

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	2.08475




	ЭРА v4.0   Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Исатайский район, ИТП Гран №97

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1301(474)
	0.100068

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.100068

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	1.00068

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6005
	6005 02
	резервуар для
	дизтопливо
	24
	969.6
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000015

	
	
	
	дизтоплива при
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	бурении
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.005383

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6006
	6006 01
	сварочный пост
	электрод
	8
	40
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.00157

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Марганец и его соединения
	0143(327)
	0.00017

	
	
	
	
	
	
	
	(в пересчете на марганца (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	IV) оксид) (327)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.00004

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	




	ЭРА v4.0   Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Исатайский район, ИТП Гран №97

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6007
	6007 01
	СМН
	пыль
	24
	187.2
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0000619

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6008
	6008 01
	насосная
	дизтоплива
	24
	969.6
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.000203

	
	
	
	установка для
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	перекачки
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	дизтоплива
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6009
	6009 01
	емкость для хр.
	дизтоплива
	24
	969.6
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000029

	
	
	
	топлива ДЭС,
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	ППУ
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.00102

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6010
	6010 01
	емкость для
	масла
	24
	540
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.1728

	
	
	
	бурового шлама
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6011
	6011 01
	емкость для
	бур. шлам
	24
	969.6
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000004

	
	
	
	масла
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.00007

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6012
	6012 01
	емкость отраб.
	отраб.масла
	24
	969.6
	Сероводород (
	0333(518)
	0.0000004

	
	
	
	масла
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.00007




	ЭРА v4.0   Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Исатайский район, ИТП Гран №97

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6013
	6013 01
	ремонтно-
	пыль
	24
	56
	Железо (II, III) оксиды (в
	0123(274)
	0.0085

	
	
	
	мастерская
	абразивная
	
	
	пересчете на железо) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	диЖелезо триоксид, Железа
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (274)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Масло минеральное нефтяное
	2735(716*)
	0.0002

	
	
	
	
	
	
	
	(веретенное, машинное,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цилиндровое и др.) (716*)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Пыль абразивная (Корунд
	2930(1027*)
	0.0054

	
	
	
	
	
	
	
	белый, Монокорунд) (1027*)
	
	

	
	6014
	6014 01
	склад цемента
	пыль
	24
	187.2
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0022

	
	
	
	
	
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6015
	6015 01
	блок приготовл.
	цементный
	24
	187.2
	Пыль неорганическая,
	2908(494)
	0.0022

	
	
	
	цементных
	раствор
	
	
	содержащая двуокись
	
	

	
	
	
	растворов
	
	
	
	кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	цемент, пыль цементного
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	производства - глина,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	глинистый сланец, доменный
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	шлак, песок, клинкер,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	зола, кремнезем, зола
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	углей казахстанских
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	месторождений) (494)
	
	

	
	6016
	6016 01
	блок приготовл.
	буровой
	24
	540
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.00013

	
	
	
	буровых
	раствор
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	растворов
	
	
	
	
	
	




	ЭРА v4.0   Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Исатайский район, ИТП Гран №97

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	(013) При
	0002
	0002 02
	электрогенерато
	дизтопливо
	24
	141.6
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.1134

	освоении БУ
	
	
	р с дизельным
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	приводом
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.14742

	
	
	
	
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0189

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0378

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0945

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1301(474)
	0.004536

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.004536

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.04536

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0004
	0004 02
	cиловая
	дизтопливо
	24
	141.6
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.1461

	
	
	
	установка с
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	дизельным
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.18993

	
	
	
	приводом
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.02435

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0487

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.12175

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1301(474)
	0.005844

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.005844




	ЭРА v4.0   Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Исатайский район, ИТП Гран №97

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.05844

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	0005
	0005 02
	осветительная
	дизтопливо
	24
	141.6
	Азота (IV) диоксид (Азота
	0301(4)
	0.009

	
	
	
	мачта с
	
	
	
	диоксид) (4)
	
	

	
	
	
	дизельным
	
	
	
	Азот (II) оксид (Азота
	0304(6)
	0.0117

	
	
	
	приводом
	
	
	
	оксид) (6)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод (Сажа, Углерод
	0328(583)
	0.0015

	
	
	
	
	
	
	
	черный) (583)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.003

	
	
	
	
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Углерод оксид (Окись
	0337(584)
	0.0075

	
	
	
	
	
	
	
	углерода, Угарный газ) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	584)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин,
	1301(474)
	0.00036

	
	
	
	
	
	
	
	Акрилальдегид) (474)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Формальдегид (Метаналь) (
	1325(609)
	0.00036

	
	
	
	
	
	
	
	609)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.0036

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	

	
	6005
	6005 03
	резервуар для
	дизтопливо
	24
	141.6
	Сероводород (
	0333(518)
	0.000006

	
	
	
	дизтоплива при
	
	
	
	Дигидросульфид) (518)
	
	

	
	
	
	освоении
	
	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете
	2754(10)
	0.002266

	
	
	
	
	
	
	
	на С/ (Углеводороды
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	предельные С12-С19 (в
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	пересчете на С);
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Растворитель РПК-265П) (
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	10)
	
	




	ЭРА v4.0   Атырауский филиал ТОО "КМГ Инжиниринг"

	1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

	на 2027 год

	Исатайский район, ИТП Гран №97

	А
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	6018
	6018 01
	скважина
	нефтегазовая
	24
	141.6
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.0000008

	
	
	
	
	смесь
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.000001

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6019
	6019 01
	нефтегазосепара
	нефть
	24
	141.6
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	3e-9

	
	
	
	тор
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	3e-9

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	6020
	6020 01
	насосная
	нефтегазовая
	24
	141.6
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.0071

	
	
	
	установка для
	смесь
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	
	
	
	перекачки нефти
	
	
	
	
	
	

	
	6021
	6021 01
	резервуары для
	нефть
	24
	141.6
	Сера диоксид (Ангидрид
	0330(516)
	0.000062

	
	
	
	нефти
	
	
	
	сернистый, Сернистый газ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Смесь углеводородов
	0415(1502*)
	0.00006

	
	
	
	
	
	
	
	предельных С1-С5 (1502*)
	
	

	Примечание: В графе 8 в скобках ( без "*")  указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра

	здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ЌР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в

	таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).







Приложение 4 – Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха 
	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры
	Параметры источника загряз-нения атмосферы
	Параметры  газовоздушной смеси на выходе c источника загрязнения атмосферы
	Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)
	Наименование загрязняющего вещества
	Количество  загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	
	
	
	
	
	

	
	Высота, м
	Диаметр, размер сечения устья, м
	Скорость, м/с
	Объемный расход, м3/с
	Температура, C
	
	
	Максимальное, г/с
	Суммарное,т/год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	При СМР

	0001
	3
	0,1
	3,12
	0,0245
	 
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,14333333333
	0,0618

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,18633333333
	0,08034

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,02388888889
	0,0103

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,04777777778
	0,0206

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,11944444444
	0,0515

	
	
	
	
	
	
	1301 (474)
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,00573333333
	0,002472

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,00573333333
	0,002472

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,05733333333
	0,02472

	6001
	 
	 
	 
	 
	 
	2907 (493)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	0,0504
	0,00726

	6002
	 
	 
	 
	 
	 
	2907 (493)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	0,168
	0,0242

	6003
	 
	 
	 
	 
	 
	2907 (493)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	0,00063
	0,000091

	6004
	 
	 
	 
	 
	 
	2907 (493)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	0,1083
	0,0156

	6005
	 
	 
	 
	 
	 
	0333 (518)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000294
	0,000027

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,104286
	0,009791

	При бурении

	0002
	 
	 
	 
	 
	 
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,44433333334
	0,9771

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,57763333334
	1,27023

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,07405555556
	0,16285

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,14811111112
	0,3257

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,37027777778
	0,81425

	
	
	
	
	
	
	1301 (474)
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,01777333334
	0,039084

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,01777333334
	0,039084

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,17773333334
	0,39084

	0003
	 
	 
	 
	 
	 
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,41566666667
	1,6161

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,54036666667
	2,10093

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,06927777778
	0,26935

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,13855555556
	0,5387

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,34638888889
	1,34675

	
	
	
	
	
	
	1301 (474)
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,01662666667
	0,064644

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,01662666667
	0,064644

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,16626666667
	0,64644

	0004
	 
	 
	 
	 
	 
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,28666666666
	0,7035

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,37266666666
	0,91455

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,04777777778
	0,11725

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,09555555556
	0,2345

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,23888888888
	0,58625

	
	
	
	
	
	
	1301 (474)
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,01146666666
	0,02814

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,01146666666
	0,02814

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,11466666666
	0,2814

	0005
	 
	 
	 
	 
	 
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,03583333334
	0,0438

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,04658333334
	0,05694

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,00597222222
	0,0073

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,01194444444
	0,0146

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,02986111112
	0,0365

	
	
	
	
	
	
	1301 (474)
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,00143333334
	0,001752

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,00143333334
	0,001752

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,01433333334
	0,01752

	0006
	 
	 
	 
	 
	 
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,06422
	0,2242

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,010436
	0,03643

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,005136
	0,0179

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,120801
	0,4217

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,2854
	0,9963

	0007
	 
	 
	 
	 
	 
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,13
	0,0876

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,169
	0,11388

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,02166666667
	0,0146

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,04333333333
	0,0292

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,10833333333
	0,073

	
	
	
	
	
	
	1301 (474)
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,0052
	0,003504

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,0052
	0,003504

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,052
	0,03504

	0008
	 
	 
	 
	 
	 
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,29166666667
	0,0849

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,37916666667
	0,11037

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,04861111111
	0,01415

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,09722222222
	0,0283

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,24305555556
	0,07075

	
	
	
	
	
	
	1301 (474)
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,01166666667
	0,003396

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,01166666667
	0,003396

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,11666666667
	0,03396

	0009
	 
	 
	 
	 
	 
	0301 (4)
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,35833333333
	2,5017

	
	
	
	
	
	
	0304 (6)
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0,46583333333
	3,25221

	
	
	
	
	
	
	0328 (583)
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0,05972222222
	0,41695

	
	
	
	
	
	
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,11944444444
	0,8339

	
	
	
	
	
	
	0337 (584)
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	0,29861111111
	2,08475

	
	
	
	
	
	
	1301 (474)
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,01433333333
	0,100068

	
	
	
	
	
	
	1325 (609)
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,01433333333
	0,100068

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,14333333333
	1,00068

	6006
	 
	 
	 
	 
	 
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,01092
	0,00157

	
	
	
	
	
	
	0143 (327)
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,00115
	0,00017

	
	
	
	
	
	
	2908 (494)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,00028
	0,00004

	6007
	 
	 
	 
	 
	 
	2908 (494)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0000919
	0,0000619

	6008
	 
	 
	 
	 
	 
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000058
	0,000203

	6009
	 
	 
	 
	 
	 
	0333 (518)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,000018
	0,0000029

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,0065
	0,00102

	6010
	 
	 
	 
	 
	 
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,089
	0,1728

	6011
	 
	 
	 
	 
	 
	0333 (518)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	3,0000000E-08
	0,0000004

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000005
	0,00007

	6012
	 
	 
	 
	 
	 
	0333 (518)
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	3,0000000E-08
	0,0000004

	
	
	
	
	
	
	2754 (10)
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	0,000005
	0,00007

	6013
	 
	 
	 
	 
	 
	0123 (274)
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,0423
	0,0085

	
	
	
	
	
	
	2735 (716*)
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0007
	0,0002

	
	
	
	
	
	
	2930 (1027*)
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,027
	0,0054

	6014
	 
	 
	 
	 
	 
	2908 (494)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0032
	0,0022

	6015
	 
	 
	 
	 
	 
	2908 (494)
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0032
	0,0022

	6016
	3
	0,01
	6
	0,0004712
	 
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,00025
	0,00013

	При освоении БУ

	6018
	 
	 
	 
	 
	 
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,0000016
	0,0000008

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,000002
	0,000001

	6019
	 
	 
	 
	 
	 
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	6,0000000E-09
	3,0000000E-09

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	1,0000000E-08
	3,0000000E-09

	6020
	 
	 
	 
	 
	 
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,0139
	0,0071

	6021
	5
	0,01
	6
	0,0004712
	 
	0330 (516)
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	0,05108
	0,000062

	
	
	
	
	
	
	0415 (1502*)
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,04984
	0,00006




Приложение 5 – Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)
	Номер источника выделения
	Наименование  и тип пылегазоулавливающего оборудования
	КПД аппаратов, %
	Код ЗВ,  по
которому происходит очистка
	Коэффициент обеспеченности  K(1),%

	
	
	Проектный
	Фактический
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Пылегазоочистное оборудование отсутствует!


Примечание: Так как работа является кратковременной и во время строительства планируется незначительные земляные работы нет необходимости установки пылегазоочистных оборудований.  



Приложение 6 – Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год
	Код заг-рязняю-щего вещест-ва
	Н а и м е н о в а н и е
загрязняющего
вещества
	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения
	В том числе
	Из  поступивших на очистку
	Всего выброшено в атмосферу

	
	
	
	выбрасы-вается  без очистки
	поступает на очистку
	выброшено в атмосферу
	уловлено и обезврежено
	

	
	
	
	
	
	
	фактически
	из них утилизировано
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	В С Е Г О :
	26,950031406
	26,950031406
	0
	0
	0
	0
	26,950031406

	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Т в е р д ы е:
	1,0979429
	1,0979429
	0
	0
	0
	0
	1,0979429

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	0,01007
	0,01007
	0
	0
	0
	0
	0,01007

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	0,00017
	0,00017
	0
	0
	0
	0
	0,00017

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	1,03065
	1,03065
	0
	0
	0
	0
	1,03065

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	0,047151
	0,047151
	0
	0
	0
	0
	0,047151

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	0,0045019
	0,0045019
	0
	0
	0
	0
	0,0045019

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	0,0054
	0,0054
	0
	0
	0
	0
	0,0054

	Г а з о о б р а з н ы е  и  ж и д к и е:
	25,852088506
	25,852088506
	0
	0
	0
	0
	25,852088506

	из них:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	6,3007
	6,3007
	0
	0
	0
	0
	6,3007

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	7,93588
	7,93588
	0
	0
	0
	0
	7,93588

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	2,447262803
	2,447262803
	0
	0
	0
	0
	2,447262803

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0,0000307
	0,0000307
	0
	0
	0
	0
	0,0000307

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	6,06005
	6,06005
	0
	0
	0
	0
	6,06005

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	0,180091003
	0,180091003
	0
	0
	0
	0
	0,180091003

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	0,24306
	0,24306
	0
	0
	0
	0
	0,24306

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	0,24306
	0,24306
	0
	0
	0
	0
	0,24306

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	0,0002
	0,0002
	0
	0
	0
	0
	0,0002

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	2,441754
	2,441754
	0
	0
	0
	0
	2,441754






Приложение 7 - Перечень источников залповых выбросов
	Наименование производств (цехов) и источников выбросов
	Наименование вещества
	Выбросы веществ, г/с
	Периодичность, раз/год
	Продолжительность выброса, час, мин.
	Годовая величина залповых выбросов,

	
	
	по регламенту
	залповый выброс
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
Залповые выбросы отсутствует!
  



Приложение 8 - Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения
	Код вещества/группы суммации
	Наименование вещества
	Расчетная максимальная  приземная концентрация (общая и без учета фона) доля ПДК / мг/м3
	Координаты точек с максимальной приземной конц.
	Источники, дающие наибольший вклад в макс. концентрацию
	Принадлежность источника (производство, цех, участок)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	в жилой зоне
	В пределах зоны воздействия
	в жилой
зоне X/Y
	В пределах зоны воздейст-
вия X/Y
	N ист.
	% вклада
	

	
	
	
	
	
	
	
	ЖЗ
	Область воздействия
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	В административном отношении месторождение входит в состав Исатайского района Атырауской области, Ближайшими населенными пунктами являются поселки Хамит Ергали, Чапаевское, Аккистау и другие, раскинутые вдоль р. Бексай на расстояниях 15-30 км.





Приложение 9 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,05322
	0,01007
	0,25175

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,00115
	0,00017
	0,17

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	2,17005333334
	6,3007
	157,5175

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	2,74801933334
	7,93588
	132,264667

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,35610822223
	1,03065
	20,613

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,87382705045
	2,4472628
	48,9452561

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,00031206
	0,0000307
	0,0038375

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	2,04026111111
	6,06005
	2,02001667

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,15299201
	0,180091
	0,00360182

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,03
	0,01
	 
	2
	0,08423333334
	0,24306
	24,306

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,08423333334
	0,24306
	24,306

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,0007
	0,0002
	0,004

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	0,95318733334
	2,441754
	2,441754

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,32733
	0,047151
	0,94302

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,0067719
	0,0045019
	0,045019

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,027
	0,0054
	0,135

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	9,87939902
	26,950031
	413,970422

	Примечания: 1. В колонке 9: "M" - выброс ЗВ,т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ

	2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)
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Приложение 10 - Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ, в атмосфере города
	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности, ŋ
	1,0

	Средняя минимальная температура воздуха самого холодного месяца (февраль) за год
	-11,1 0С

	Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) за год
	33,7 0С

	Годовое количество осадков за холодной период года (XI-III)
	133,9 мм

	Годовое количество осадков за теплый период года (IV-X)
	114,7 мм

	Абсолютный максимум скорости ветра при порыве 
	18 м/с

	Число дней с пыльными бурями
	1 день

	Среднегодовая роза ветров, %

	Румбы 
	Среднегодовая

	С
	10

	СВ
	17

	В
	16

	ЮВ
	12

	Ю
	8

	ЮЗ
	13

	З
	12

	СЗ
	12

	Штиль
	12





Приложение 11 - Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ.
	График работы источника
	Цех, участок, (номер режима работы предприятия в период НМУ)
	Мероприятия на период неблагоприятных метеорологических условий 
	Вещества, по которым проводится сокращение выбросов
	Характеристика источников, на которых проводится снижение выбросов

	
	
	
	
	 
	Координаты на карте-схеме
	Параметры газовоздушной смеси на выходе из источника и характеристика выбросов после их сокращения
	Степень эффективности
 мероприятий,  %

	
	
	
	
	Номер на карте-схеме
 объекта (города)
	точечного источника,
центра группы источ
  ников или одного  
 конца линейного    
  источника         
	второго конца линейного источника
	высота, м
	диаметр источника
 выбросов, м
	скорость, м/с
	объем, 
м3/c
	температура, 0С
	мощность выбросов без учета мероприятий, г/с
	мощность выбросов после мероприятий, г/с
	

	
	
	
	
	
	X1/Y1
	X2/Y2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Разработка мероприятий для периодов НМУ не требуется.
При бурении скважин выбросы ЗВ не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду временного локального характера воздействия, так как максимальные концентрации загрязняющих веществ сосредоточены только на отведенной площадке на время буровых работ.



Приложение 12 – План технических мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ с целью достижения нормативов допустимых выбросов (допустимых сбросов)
	Наименование мероприятий
	Наименование вещества
	Номер источника выброса на карте-схеме объекта
	Значение выбросов
	Срок выполнения мероприятий
	Затраты на реализацию мероприятий

	
	
	
	до реализации мероприятий
	после реализации мероприятий
	
	

	
	
	
	г/с
	т/год
	г/с
	т/год
	начало
	окончание
	капиталовложения
	Основная деятельность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 Разработка мероприятий по снижению выбросов (сбросов) загрязняющих веществ.
При бурении скважин выбросы ЗВ не окажут измеряемого воздействия на качество атмосферного воздуха в ближайших населенных пунктах в виду временного локального характера воздействия, так как максимальные концентрации загрязняющих веществ сосредоточены только на отведенной площадке на время буровых работ.



Приложение 14 – Лицензия
[image: ]
[image: ]
АМС Исатай 

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	12	15	13	16	11	10	8	15	


АМС Исатай 

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	12	15	13	16	11	10	8	15	


image2.png
necku by3anai

a1 HopoGoraiiickoe
ly —

Gnplo3gy

beraiiaap Ipau/@
Ky!go

YCJIOBHBIE OBO3HAYEHHS:
k3 QD Pr0iTncNNe N TANME MECTOPOXACHNR

¢ b ——
C Thomecippny

O Haceatimae mymra
A3 30port
[E—— R ——
— 0 VICKTPONCPEION
——lcdrcapont
—— oot
o Daonposan
T~ Hacumnas qavia

Wy ¥ comson o)
077 Paon pser





image3.wmf
М

от

мот

р.

.


image4.wmf
3

Q

A

R

´

=


image5.png
0, =0xgxQ




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png
of




image10.emf
№ п.п.Наименование ОбозначениеЕд.изм. Количество

1 Исходные данные:

1.1. Время работы t час/пер 40

1.2. Количество перерабатываемого грунта Gп т/пер 1680

1.3. Количество перерабатываемого грунта (планировка) G т/час 42,00

2 Расчет:

2.1. Объем пылевыделения, где

         P

1

*P

2

*P

3

*P

4

*P

5

*P

6

*В*G*10

6

Q = ------------------------------------------ Q г/сек 0,05040

0,000000000000,3600

Весовая доля пылевой фракции в материале Р

1

(табл.1) 0,04

Доля пыли переходящая в аэрозоль Р

2

(табл.1) 0,03

Коэффициент, учитывающий метеоусловий Р

3

(табл.2) 1,2

Коэффициент, учитывающий влажность материала Р

4

(табл.4) 0,01

Коэффициент, учитывающий крупность материала Р

5

(табл.5) 0,6

Коэффициент, учитывающий местные условия Р

6

(табл.3) 1,0

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки В (табл.7) 0,5

2.2. Общее пылевыделения*

М = Q*t*3600/10

6

M т/пер 0,00726

Методика расчета нормативов  выбросов от неорганизованных источников. Приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г
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№ п.п.Наименование ОбозначениеЕд.изм. Количество

1 Исходные данные:

1.1. Время работы t час/пер 40

1.2. Количество перерабатываемого грунта (планировка) G т/час 70,00

2 Расчет:

2.1. Объем пылевыделения, где

            P

1

*P

2

*P

3

*P

4

*P

5

*P

6

*G*10

6

Q = ------------------------------------------ Q г/сек 0,1680

0,0000000000000,3600

Весовая доля пылевой фракции в материале Р

1

(табл.1) 0,04

Доля пыли переходящая в аэрозоль Р

2

(табл.1) 0,03

Коэффициент, учитывающий метеоусловий Р

3

(табл.2) 1,2

Коэффициент, учитывающий влажность материала Р

4

(табл.4) 0,01

Коэффициент, учитывающий местные условия Р

6

(табл.5) 1,0

Коэффициент, учитывающий крупность материала Р

5

(табл.3) 0,6

2.2. Общее пылевыделения*

М = Q*t*3600/10

6

M т/пер 0,0242

Методика расчета нормативов  выбросов от неорганизованных источников. Приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г
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№ п.п. Наименование Обозначение Ед.изм. Количество

1 Исходные данные:

1.1. Грузоподъемность G т 30

1.2. Средняя скорость передвижения V км/час 5

1.3. Число ходок транспорта в час N ед/час 2,5

1.4. Средняя протяженность 1 ходки  L км 0,035

на участке строительства

1.5. Количество перевезенного груза M т 1680

1.6. Площадь кузова F м

2

7,5

1.7. Число машин, работающих n ед 1

на строительном участке

1.8. Время работы t ч/пер 40

2 Расчет:

2.1. Объем пылевыделения, где

         C

1

*C

2

*C

3

*N*L*q

1

*C

6

*C

7

Q = ----------------------------------------- + C

4

*C

5

*C

6

*q

2

*F*n, г/сек 0,00063

3600

коэф., зависящий от грузопод. С

1

(таблица 9) 1,0

коэф., учит. ск. скорость передв. С

2

(таблица 10) 0,6

коэф., учит. состояние дорог С

3

(таблица 11) 1,0

пылевыделение на 1 км. пробега

q

1

г/км 1450

коэф., учит. профиль поверхночти С

4

1,4

коэф., зависящий от скорости обдува С

5

(таблица 12) 1,2

коэф., учит. влажность материала С

6

(таблица 4) 0,01

пылевыделение с единицы площади

q

2

(таблица 6) 0,004

коэф., учит. крупность материала С

7

0,6

2.2. Общее пылевыделения*

М = Q*t*3600/10

6

М т/пер

0,000091            

Методика расчета нормативов  выбросов от неорганизованных источников. Приказ МООС РК №100-п от 

18.04.2008г
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№ п.п. Наименование ОбозначениеЕд.изм. Количество

1 Исходные данные:

1.1. Средняя скорость передвижения V км/час 3,5

1.2. Число ходок транспорта в час N ед/час 1,0

1.3. Средняя протяженность 1 ходки на участке строительства L км 1,0

1.4. Время работы t час/пер 40

2 Расчет:

2.1. Объем пылевыделения, где

               С

1

*С

2

*С

3

*N*L*

g

1

М

сек

 = ------------------------------- M

п

сек

г/сек 0,1083333

0,00000000000,3600

Коэффициент, зависящий от грузоподъемности С

1

(табл.9) 1,3

Коэффициент, учитывающий средний скорость передвижения С

2

(табл.10) 0,6

Коэффициент, учитывающий состояние дорог С

3

(табл.11) 1,0

Пылевыделение на 1 км пробега

g

1

г/км 500

2.2. Общее пылевыделения*

М = М

сек

*t*3600/10

6

т/пер 0,01560

Методика расчета нормативов  выбросов от неорганизованных источников. Приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г
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Имеется одна горизонтальная 2 емкости объемом по 40 м

3  

Общий расход: 2,06т/г

n 2,0шт.

h 2,5м

d 0,09м

t 5суток

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

·

         

максимальные выбросы:

      , г/с (6.2.1) 0,01132444г/с

К

р

maх

 - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; 1

V

ч

maх 

- макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м

3

/час; 10,4

·

         

годовые выбросы:

                   , т/год (6.2.2) 0,001572т/год

где:

У

оз

, У

вл

 - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            

У

оз

 - 2,36 У

вл

 - 3,15

В

оз

, В

 вл

 - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

период, тонн;  

В

оз

 -1,0 В

вл

 - 1,0

С

1 

- концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м

3

, принимается по Приложению 12;  3,92

G

хр

- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

принимаются по Приложению 13; 0,27

К

нп

 - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; 0,0029

N

р

 - количество резервуаров, шт.  2,0

Значения концентраций алканы С

12

-С

19

 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

приведены в Приложении 14 (Сi мас %).

Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с (5.2.4)

Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г (5.2.5)

Идентификация состава выбросов

непредельные

-

-

-

*) Условно отнесены к С

12

-С

19

0,00003

Определяемый Углеводороды

параметр предельные С

12

-С

19

ароматические сероводород

0,00000

РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

Ci мас % 99,72 0,15 0,28

Mi, г/с 0,01129 -

*)

Gi, т/г 0,00157 -

*)

3600

V K C

M

max

ч

max

p 1

 



 

p НП XP

6 max

p вл вл оз оз

N K G 10 К В У В У G

         
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Номер 

источника

Величина 

утечки, 

кг/ч

Расчетная 

доля  

уплотнений, 

потерявших 

герметичность

Количество 

оборудования

Время 

работы

Максимальн

ый выброс,  

г/с

Годовой выброс, т/год 

1 3 4 5 6 7 8

Площадка емкостей дизтоплива

дизтопливо 0,04 1 2 0 0,0222 0,0000

одновременно в работе 2

ФС дизтопливо 0,000288 0,02 20 120 0,000032 0,0000

ЗРА  дизтопливо 0,006588 0,07 10 120 0,001281 0,0006

0,0235 0,0006

%

0,28 0,00007 0,00000

99,72 0,02347 0,00057

0333 0,000098 0,000006

2754 0,034762 0,002142

Наименование оборудования, 

вид технологического потока

Дизтопливо

В том числе:



Сероводород

Углеводороды С12-С19*



ВСЕГО от источника

Сероводород

Углеводороды предельные С12-С19

2

 Расчет выбросов в атмосферу выполнен по удельным показателям:  "Методических указаний расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение 

и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов (Приложение к приказу Министра ООС РК от 29.07.2011г. №196-п)



Насосы 

перекачки 



ИТОГО от 

источника


image16.emf
Общий расход Вега 1,0-0,9 ПКН (аналог INDUSTRIAL COMBUSTION MODEL KL-84 ) 71,7тн;

n 1шт;

h 6м;

d 0,3м;

T 85

о

С;

969,6ч/г;

71711,6кг/г; 71,712т/г

74,0кг/ч; 20,544г/с

0,005136г/с 0,0179т/г

0,025%

0,01;

0,120801г/с 0,4217т/г

0,3%

0,02

13,894кг/т

Q

H

P

42,75

МДж/м

3

q

3

0,5%

R 0,65

0,2854г/с 0,9963т/г

0,0914;

0,0803г/с 0,2802т/г

диок.азота-М

NO2

 * П

NOx

 =  0,06422г/с 0,2242т/г

m

NO

оксид азота-М

NO

 * П

NOx

 =  0,010436г/с 0,0364т/г

m

NO2

14,67м

3

/кг

11,48м

3

/кг

1,3;

10,62м

3

/кг

 V =   B*V*(273+t),м

3

/с 0,3951м

3

/с

   273*3600 

5,593м/с

Выброс г/с  Выброс т/год

301 0,06422 0,2242

304 0,010436 0,03643

328 0,005136 0,0179

330 0,120801 0,4217

337 0,2854 0,9963

Сборник методик по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу различными производствами. Алматы, 1996.

Углерод оксид

Объем газов на выходе из дымовой трубы:

где В - расход топлива, кг/ч

t - температура уходящих газов.

Скорость газов на выходе из дымовых труб:

      W = V/F, где F = (n*d

2

)/4 - сечение дымовой трубы

a - коэффициент избытка воздуха  в уходящих газах:

V – теоретическое кол-во воздуха при сжигании 1 кг топлива для нефти:

Азота диоксид

Азота оксид

Углерод черный (Сажа)

Сера диоксид

оксида азота в атмосферном воздухе суммарные выбросы оксидов азота разделяется на составляющие 

(с учетом различия в молекулярной  массе этих веществ):

М

NO2

 = 0,8 М

NOx 

,

М

NO

 = (1-0,8)М

NOx

 ------- = 0,13М

NOx

 ,

где  

m

NO

 и 

m

NO2

 молекульярный вес NО и NO

2

, равный 30 и 46 соответственно;

Примесь

0,8 - коэффициент трансформации оксида азота в диоксид.

Расчет объема и скорости газов на выходе из дымовой трубы:

      Vг = V+(a-1)*V, где

V - кол-во продуктов сгорания при а=1, для нефти

К

NO 

- параметр, характеризующий количество оксидов азота, образующихся на 1ГДж тепла (кг/ГДж), 

для печи принимается равным

      П

NOx

 = 0,001*В*Q

н

р

*К

NO

 *(1-b )

Согласно методика определения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котельных 

установок ТЭС. РД 34.02.305-98; формула (12),(13).

В связи с установленными разделами ПДК для оксида и диоксида азота и с учетом трансформации 

П

SO2

 = 0,02*В*S*(1- h' 

SO2

) *  (1- h" 

SO2

)

S - содержание серы в топливе (%) S =

h'

 SO2 

- доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива (п. 2.2)

          С

СО

 = q

3

*R*Q

H

P

Расчет выбросов окиси углерода (т/год, г/с) производится по формуле:

       П

СО

= 0,001* С

СО 

* В * (1-q

4

/100)

где, В-расход натурального топлива (т/г, г/с);

А - зольность топлива,   Ар =

Х - доля золы в уносе по табл.2.1 принимался как мазут

h - доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителях (принимается по результатам измерений не свыше 

годичной давности);

Расчет выбросов оксидов серы в пересчете на SO2 (т/г,г/с), выполняется по формуле:

Время работы

Годовой расход дизтоплива: В

Секундный расход топлива - 

Расчет выбросов летучей золы сажи и несгоревшего топлива (т/г, г/с) производится по формуле:

Псажа = В * А

r

 * Х *  (1- h)
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Источник №6005-02, Резервуар для дизельного топлива

Имеется одна горизонтальная 2 емкости объемом по 40 м

3  

Общий расход: 177,03т/г

n 2,0шт.

h 2,5м

d 0,09м

t 22,5суток

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

·

         

максимальные выбросы:

      , г/с (6.2.1) 0,01132444г/с

К

р

maх

 - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; 1

V

ч

maх 

- макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м

3

/час; 10,4

·

         

годовые выбросы:

                   , т/год (6.2.2) 0,002054т/год

где:

У

оз

, У

вл

 - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            

У

оз

 - 2,36 У

вл

 - 3,15

В

оз

, В

 вл

 - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

период, тонн;  

В

оз

 -88,5 В

вл

 - 88,5

С

1 

- концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м

3

, принимается по Приложению 12;  3,92

G

хр

- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

принимаются по Приложению 13; 0,27

К

нп

 - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; 0,0029

N

р

 - количество резервуаров, шт.  2,0

Значения концентраций алканы С

12

-С

19

 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

приведены в Приложении 14 (Сi мас %).

Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с (5.2.4)

Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г (5.2.5)

Идентификация состава выбросов

непредельные

-

-

-

*) Условно отнесены к С

12

-С

19

Определяемый

параметр предельные С

12

-С

19

ароматические сероводород

Ci мас % 99,72 0,15 0,28

Углеводороды

Gi, т/г 0,0020480 -

*)

0,00000575

РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

Mi, г/с 0,0112927 -

*)

0,0000317

3600

V K C

M

max

ч

max

p 1

 



 

p НП XP

6 max

p вл вл оз оз

N K G 10 К В У В У G

         
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Номер 

источника

Величина 

утечки, кг/ч

Расчетная 

доля  

уплотнений, 

потерявших 

герметичность

Количество 

оборудования

Время 

работы

Максимальн

ый выброс,  

г/с

Годовой выброс, т/год 

1 3 4 5 6 7 8

Площадка емкостей дизтоплива

дизтопливо 0,04 1 2 10 0,0222 0,0008

одновременно в работе 2

ФС дизтопливо 0,000288 0,02 20 540 0,000032 0,0001

ЗРА  дизтопливо 0,006588 0,07 10 540 0,001281 0,0025

0,0235 0,0033

%

0,28 0,00007 0,00001

99,72 0,02347 0,00333

0333 0,000098 0,000015

2754 0,034762 0,005383

Наименование оборудования, 

вид технологического потока

2

 Расчет выбросов в атмосферу выполнен по удельным показателям:  "Методических указаний расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и 

реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов (Приложение к приказу Министра ООС РК от 29.07.2011г. №196-п)



Насосы 

перекачки 



ИТОГО от 

источника

Дизтопливо

В том числе:



Сероводород

Углеводороды С12-С19*



ВСЕГО от источника

Сероводород

Углеводороды предельные С12-С19
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АНО-4

40

100

2,500

(5.1)

0

(5.2)

Используемый

материал и сварочный

его марка аэрозоль железо оксид оксид марганца пыль неорганич.

АНО-4, г/кг 17,8 15,73 1,66 0,41

М

год

,   т/г 0,00178 0,00157 0,00017 0,00004

М

сек

,   г/с 0,01236 0,01092 0,00115 0,00028

Источник № 6006-01. Сварочный пост

Исходные данные:

Марка электрода;

Время работы, ч/год;

Расход электрода, кг/год;

Максимальный расход, кг/ч;

Валовое количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, в процессах сварки, 

наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:



,  т/год



где:

B

час

 - фактический максимальный расход применяемых сырья и материалов, с учетом дискретности 

B

год

 - расход применяемого сырья и материалов, кг/год;

         удельный показатель выброса загрязняющего вещества «х» на единицу массы расходуемых 

(приготовляемых) сырья и материалов, г/кг, (табл. 1);

h - степень очистки воздуха в соответствующем аппарате, которым снабжается группа 

технологических агр/в; 

Максимальный разовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессах 

работы оборудования, кг/час;

Наименование и удельные количества нормируемых загрязняющих веществ

в том числе

РНД 211.2.02.03-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

(по величинам удельных выбросов), Астана-2004г.

сварки, наплавки, напыления и металлизации, определяют по формуле:



,  г/с



где:

) 1 (

10

К B

М

6

x

m год

год

  





x

m

K

) 1 (

3600

B K

M

час

x

m

сек

  




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Источник №6007 СМН-20 

№ п.п. Наименование Количество Ед.изм.

1. Исходные данные:

1.1. G

год

 - Количество перерабатываемого материала 10,24 т/пер

1.2. G - Количество перерабатываемого материала 0,05 т/час

1.3. Н - Высота пересыпки 2,0 м

1.4.

d - 

Влажность материала свыше 10 %

1.5. Т - Время разгрузки 1 машины 5,0 мин

1.6. G

2

 - Грузоподъемность 10 тонн

1.7. t - Время разгрузки всех машин 187,2 час

2. Расчет:

2.1. Q - Объем пылевыделения, где

          К

1

*К

2

*К

3

*К

4

*К

5

*К

7

*В*G *10

6

Q  = ----------------------------------------------- 0,0000919 г/сек

0,00000000000,3600

K

1

 - доля пылевой фракции в материале 0,04 (таблица 1)

K

2

 - доля пыли переходящая в аэрозоль 0,03 (таблица 1)

K

3

 - коэффициент, учитывающий метеоусловий 1,2 (таблица 2)

K

4 

- коэффициент, учитывающий местных условий 1,00 (таблица 3)

K

5

 - коэффициент, учитывающий влажность материала  0,01 (таблица 4)

K

7

 - коэффициент, учитывающий крупность материала 0,6 (таблица 5)

В - Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки 0,7 (таблица 7)

2.2. M - Общее пылевыделения*

М = Q*t*3600/10

6

, (Выбросы ВВ пыль неорганическая) 0,0000619 т/пер

Методика расчета нормативов  выбросов от неорганизованных источников. Приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г
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Марка

Количество 1 штук

Время работы 969,6 ч/год

Углеводороды предельные C

12

-C

19

, cji

0,9972

Фланцы, шт; nj  6 штук

Запорно-регул.арматуры, шт; nj  3 штук

Сальниковые уплотнение, шт; nj  2 штук

 Расчеты: 

     

                                    

                                                    

  

              

 

       1                             1      m

                                                                                                                   J=1                          J=1 J=1

утечки от ФС, gнуj 0,000396 кг/час

утечки от ЗРА, gнуj 0,012996 кг/час

утечки от сальниковых уплотнении, gнуj 0,08802 кг/час

доля утечки ФС, xнуj  0,050

доля утечки ЗРА, xнуj  0,365

доля утечки от сальниковых уплотнении, xнуj  0,250

выбросы вредного вещества, YнуС

12

-С

19

0,0582 мг/с

валовые выбросы, YнуС

12

-С

19

0,000058г/с 0,000203т/г

 Источник №6008 Насосная установка для перекачки дизтопливо

Вредные вещества выбрасывается через неплотности сальниковых уплотнении, фланцевых соединении 

и запорно-регулирующего арматуры.

Исходные данные:

Yну = 



 Yну

j

 = 



 



 g

нуj

* n

j

 * x

нуj

* c

ji 

Yну 

j 

– суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения в целом по 

              установке (предприятию), мг/с;

I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных выбросах в целом 

              по установке (предприятию), шт.;

m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по установке (предприятию), шт.; 

gнуj –  величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. приложение 1);

n

j    

–     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-регулирующей 

             арматуры, фланцев, сальниковых уплотнении);

xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях единицы (см. приложение 1);

cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях единицы.

Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-регулирующая арматура 

присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)

Методика расчета нормативов  выбросов от неорганизованных источников. Приказ МООС РК №100-п от 

18.04.2008г
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Источник №6009 Емкость для хранение топлива ДЭС+ППУ

Источником выбросов загрязняющих веществ является емкость с ГСМ для дизельного топлива, объемом 60м3 - 1шт. 

Общий расход: 86,21т/г

n 1,0шт.

h 6,0м

d 0,296м

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

·

         

максимальные выбросы:

      , г/с (6.2.1) 0,0065г/с

К

р

maх

 - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; 1

V

ч

maх 

- макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м

3

/час; 6

·

         

годовые выбросы:

                   , т/год (6.2.2) 0,00102т/год

где:

У

оз

, У

вл

 - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            

У

оз

 - 2,36 У

вл

 - 3,15

В

оз

, В

 вл

 - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

период, тонн;  

В

оз

 -43,1 В

вл

 - 43,1

С

1 

- концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м

3

, принимается по Приложению 12;  3,92

G

хр

- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

принимаются по Приложению 13; 0,27

К

нп

 - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; 0,0029

N

р

 - количество резервуаров, шт.  1

Значения концентраций алканы С

12

-С

19

 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

приведены в Приложении 14 (Сi мас %).

Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с (5.2.4)

Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г (5.2.5)

Идентификация состава выбросов

непредельные

-

-

-

*) Условно отнесены к С

12

-С

19

0,006515 -

*)

0,0000183

источник выбросов - дыхательный клапан. 

Определяемый Углеводороды

параметр предельные С

12

-С

19

ароматические сероводород

Gi, т/г 0,00102 -

*)

0,0000029

РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

Ci мас % 99,57 0,15 0,28

Mi, г/с

3600

V K C

M

max

ч

max

p 1

 



 

p НП XP

6 max

p вл вл оз оз

N K G 10 К В У В У G

         
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Источник №6010 Емкость для бурового шлама    

Исходные данные:

V 40м3

n 1шт.

T 540час

h 2м

Секундный выброс загрязняющих веществ в атмосферу рассчитывается по формуле:

Пс = Fом * g* K11/3,6                                0,089г/сек

64

м

2

g – удельный выброс 0,02

кг/ч*м

2

К11 – коэффициент, зависящий от укрытия емкости. 0,25

Годовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу рассчитывается по формуле:

Пг = Пс * Т * 3,6/1000                     0,1728т/год

Т- время работы, час

Сборник методик по расчету выбросов ВВ в атмосферу различными производствами». Алматы, 1996г.

Fом – общая площадь испарения, м

2

;
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Источник №6011 Емкость масла

Общий расход: 0,485т/г

n 1,0шт.

h 5,0м

d 0,1м

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

·

         

максимальные выбросы:

      , г/с (6.2.1) 0,000005г/с

К

р

maх

 - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; 1

V

ч

maх 

- макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м

3

/час; 0,05

·

         

годовые выбросы:

                   , т/год (6.2.2) 0,00007т/год

где:

У

оз

, У

вл

 - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            

У

оз

 - 0,25 У

вл

 - 0,25

В

оз

, В

 вл

 - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

период, тонн;  

В

оз

 -0,2 В

вл

 - 0,2

С

1 

- концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м

3

, принимается по Приложению 12;  0,39

G

хр

- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

принимаются по Приложению 13; 0,27

К

нп

 - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; 0,00027

N

р

 - количество резервуаров, шт.  1

Значения концентраций алканы С

12

-С

19

 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

приведены в Приложении 14 (Сi мас %).

Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с (5.2.4)

Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г (5.2.5)

Идентификация состава выбросов

непредельные

-

-

-

*) Условно отнесены к С

12

-С

19

0,000005 -

*)

0,00000003

Определяемый Углеводороды

параметр предельные С

12

-С

19

ароматические сероводород

Gi, т/г 0,00007 -

*)

0,0000004

РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

Ci мас % 99,31 0,21 0,48

Mi, г/с

3600

V K C

M

max

ч

max

p 1

 



 

p НП XP

6 max

p вл вл оз оз

N K G 10 К В У В У G

         
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Источник №6012 Емкость отработанных масел

Общий расход: 0,243т/г

n 1,0шт.

h 5,0м

d 0,1м

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

·

         

максимальные выбросы:

      , г/с (6.2.1) 0,000005г/с

К

р

maх

 - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; 1

V

ч

maх 

- макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м

3

/час; 0,05

·

         

годовые выбросы:

                   , т/год (6.2.2) 0,0001т/год

где:

У

оз

, У

вл

 - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            

У

оз

 - 0,25 У

вл

 - 0,25

В

оз

, В

 вл

 - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

период, тонн;  

В

оз

 -0,1 В

вл

 - 0,1

С

1 

- концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м

3

, принимается по Приложению 12;  0,39

G

хр

- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

принимаются по Приложению 13; 0,27

К

нп

 - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; 0,00027

N

р

 - количество резервуаров, шт.  1

Значения концентраций алканы С

12

-С

19

 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

приведены в Приложении 14 (Сi мас %).

Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с (5.2.4)

Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г (5.2.5)

Идентификация состава выбросов

непредельные

-

-

-

*) Условно отнесены к С

12

-С

19

0,000005 -

*)

0,00000003

Определяемый Углеводороды

параметр предельные С

12

-С

19

ароматические сероводород

Gi, т/г 0,00007 -

*)

0,0000004

РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

Ci мас % 99,31 0,21 0,48

Mi, г/с

3600

V K C

M

max

ч

max

p 1

 



 

p НП XP

6 max

p вл вл оз оз

N K G 10 К В У В У G

         
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Источник №6013 Ремонтно-мастерская

Универсально-фрезерный станок производит обработку металла. Выбросы вредных 

веществ осуществляются через вытяжную вентиляционную трубу.

Мощность 2,3 кВт;

Количество 1,0 шт.;

Время работы 56 ч/год.

Валовый и максимальный разовый выброс СОЖ от одной единицы оборудования 

при обработке металлов рассчитывается по формуле:

Выбросы ВВ аэрозоли масла:

     , т/г 0,000026

Мсек = Q * N, г/с  0,000129

Q- удельные показатели выделения масла или эмульсола на 1 кВт мощности 

оборудования, г/с (таб.7) 5,6*10

-5

0,000056

N- мощность установленного оборудования, кВт;

Т- время работы, час/год.

РНД 211.2.02.06-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов, Астана-2005г.

Токарно-винтовой станок производит обработку металла. Выбросы вредных 

веществ осуществляются через вытяжную вентиляционную трубу.

Мощность 11 кВт;

Количество 1,0 шт.;

Время работы 56 ч/год.

Валовый и максимальный разовый выброс СОЖ от одной единицы оборудования 

при обработке металлов рассчитывается по формуле:

Выбросы ВВ аэрозоли масла:

     , т/г 0,000124

Мсек = Q * N, г/с  0,000616

Q- удельные показатели выделения масла или эмульсола на 1 кВт мощности 

оборудования, г/с (таб.7) 5,6*10

-5

0,000056

N- мощность установленного оборудования, кВт;

Т- время работы, час/год.

РНД 211.2.02.06-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов, Астана-2005г.
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Универсально-заточный станок предназначен для ремонта оборудования. Выбросы вредных 

веществ осуществляются через вентиляционную трубу.

Мощность 1,93 кВт;

Количество 1,0 шт.;

Время работы 56 ч/год.

Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, 

без применения СОЖ, от одной единицы оборудования, определяется по формулам:

Валовый и максимальный разовый выброс для источников выделения, обеспеченных

местными отсосами определяется по формулам:

 , т/год

Мсек= n*Q*(1-ή), г/с 

n- коэффициент эффективности местных отсосов (принимать на основе замеров, 

в иных случаях равным 0,9); 0,9

Т- фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час

ή –  cтепень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях единицы). 

В цехе пылеулавливающее оборудование отсутствует,  ввиду этого коэффициент 

эффективности пылеулавливающего оборудования равен: 0 0

Q- удельный выброс пыли технологическим оборудованием, г/с (таб.1);

пыль абразивная - 0,013 0,0117г/с 0,00236т/г

пыль металлическая (оксид железа) - 0,021 0,0189г/с 0,00381т/г

РНД 211.2.02.06-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов, Астана-2005г.

Плоско-шлифовальный станок предназначен для ремонта оборудования. Выбросы вредных 

веществ осуществляются через вентиляционную трубу.

Мощность 4 кВт;

Количество 1,0 шт.;

Время работы 56 ч/год.

Выбросы загрязняющих веществ, образующихся при механической обработке металлов, 

без применения СОЖ, от одной единицы оборудования, определяется по формулам:

Валовый и максимальный разовый выброс для источников выделения, обеспеченных

местными отсосами определяется по формулам:

 , т/год

Мсек= n*Q*(1-ή), г/с 

n- коэффициент эффективности местных отсосов (принимать на основе замеров, 

в иных случаях равным 0,9); 0,9

Т- фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час

ή –  cтепень очистки воздуха пылеулавливающим оборудованием (в долях единицы). 

В цехе пылеулавливающее оборудование отсутствует,  ввиду этого коэффициент 

эффективности пылеулавливающего оборудования равен: 0 0

Q- удельный выброс пыли технологическим оборудованием, г/с (таб.1);

пыль абразивная - 0,017 0,0153г/с 0,00308т/г

пыль металлическая (оксид железа) - 0,026 0,0234г/с 0,00472т/г

РНД 211.2.02.06-2004. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов, Астана-2005г.

Валовые выбросы от монтажно-заготовительного цеха:

Аэрозоли масла: 0,00015т/г; 0,00074г/с;

Пыль абразивная: 0,00544т/г; 0,02700г/с;

Оксид железа: 0,00853т/г; 0,04230г/с.
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Источник № 6014. Склад цемента.

№ пп Наименование Количество Ед.изм.

1. Исходные данные:

1.1. G

год

 - Количество поступающего материала за год 10,24 т/пер

1.2. G - Количество перерабатываемого материала 0,0547 т/час

1.3. F - Поверхность пыления в плане 100 м

2

1.4. Т - Время работы 187,2 ч/пер

2. Расчет:

2.1. Q - Объем пылевыделения, где

          К

1

*К

2

*К

3

*К

4

*К

5

*К

7

*G *10

6

*В

Q  = ----------------------------------------------- + К

3

 *К

4

 *К

5

 *К

6

 *К

7

 *q *F 0,0032 г/сек

0,00000000000,3600

K

1

 - доля пылевой фракции в материале 0,04 (таблица 1)

K

2

 - доля пыли переходящая в аэрозоль 0,03 (таблица 1)

K

3

 - коэффициент, учитывающий метеоусловий 1,2 (таблица 2)

K

4 

- коэффициент, учитывающий местных условий 1 (таблица 3)

K

5

 - коэффициент, учитывающий влажность материала  0,01 (таблица 4)

K

6

 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла 1,45 (таблица 5)

K

7

 - коэффициент, учитывающий крупность материала 0,6 (таблица 5)

q - объем пылевыделения, где 0,003 (таблица 6)

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки  0,7 (таблица 7)

2.2. M - Общее пылевыделения*

М = Q*T*3600/10

6

, (Выбросы ВВ пыль цементная)

0,0022                    

т/пер

Методика расчета нормативов  выбросов от неорганизованных источников. Приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г
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Источник № 6015. Блок приготовление цементных растворов

№ пп Наименование Количество Ед.изм.

1. Исходные данные:

1.1. G

год

 - Количество поступающего материала за год 10,24 т/пер

1.2. G - Количество перерабатываемого материала 0,0547 т/час

1.3. F - Поверхность пыления в плане 100 м

2

1.4. Т - Время работы 187,2 ч/пер

2. Расчет:

2.1. Q - Объем пылевыделения, где

          К

1

*К

2

*К

3

*К

4

*К

5

*К

7

*G *10

6

*В

Q  = ----------------------------------------------- + К

3

 *К

4

 *К

5

 *К

6

 *К

7

 *q *F 0,0032 г/сек

0,00000000000,3600

K

1

 - доля пылевой фракции в материале 0,04 (таблица 1)

K

2

 - доля пыли переходящая в аэрозоль 0,03 (таблица 1)

K

3

 - коэффициент, учитывающий метеоусловий 1,2 (таблица 2)

K

4 

- коэффициент, учитывающий местных условий 1 (таблица 3)

K

5

 - коэффициент, учитывающий влажность материала  0,01 (таблица 4)

K

6

 - коэфф., учит-щий профиль поверхности складируемого мат-ла 1,45 (таблица 5)

K

7

 - коэффициент, учитывающий крупность материала 0,6 (таблица 5)

q - объем пылевыделения, где 0,003 (таблица 6)

B - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки  0,7 (таблица 7)

2.2. M - Общее пылевыделения*

М = Q*T*3600/10

6

, (Выбросы ВВ пыль цементная) 0,0022                 т/пер

Методика расчета нормативов  выбросов от неорганизованных источников. Приказ МООС РК №100-п от 18.04.2008г
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Источник №6016 Блок приготовления буровых растворов 

Приготовление бурового раствора производится в 2 емкостях объемом по 60 м3 каждая, накрыта крышкой.

Степень укрытия поверхности оборудования – 95%.

Исходные данные:

Т 540час

h 25м

d 0,5м

t 100С

v 2м

3

/с

Годовой выброс (т/год) углеводородов в атмосферу определяется по формуле:

0,00013т/год

3,15 г/м2*ч

0,15

F – площадь поверхности испарения 0,5м

2

Среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний период, составит:

12,139 г/м2*ч

qдн, qн - количество испаряющихся углеводородов, соответственно в дневное и ночное время, г/м2×ч;

qдн-15,603 qн-5,212

tдн, tн - число дневных и ночных часов в сутки в летний период.

tдн-16 tн-8

Максимальный выб рос (г/с) углеводородов в атмосферу определяется по формуле:

0,00025г/сек

G = T×q×К×F×10-6

q – количество углеводородов, испаряющихся с открытой поверхности объектов очистных 

сооружений при среднегодовой температуре воздуха;

К – коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения. Значения коэффициента К 

приведены в таблице 6.4
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Источник №6005-03, Резервуар для дизельного топлива

Имеется одна горизонтальная 2 емкости объемом по 40 м

3  

Общий расход: 5,18т/г

n 2,0шт.

h 2,5м

d 0,09м

t 5,9суток

Выбросы паров нефтепродуктов рассчитываются по формулам [при этом выбросы индивидуальных 

компонентов по группам рассчитываются по формулам (5.2.4 и 5.2.5)]:

·

         

максимальные выбросы:

      , г/с (6.2.1) 0,01132444г/с

К

р

maх

 - опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; 1

V

ч

maх 

- макс/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из резервуаров во время его закачки, м

3

/час; 10,4

·

         

годовые выбросы:

                   , т/год (6.2.2) 0,001580т/год

где:

У

оз

, У

вл

 - средние удельные выбросы из резервуара соответственно в осенне-зимний и весенне-летний 

периоды года, г/т, принимаются по Приложению 12;                            

У

оз

 - 2,36 У

вл

 - 3,15

В

оз

, В

 вл

 - Количество закачиваемой в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний и весенне-летний 

период, тонн;  

В

оз

 -2,6 В

вл

 - 2,6

С

1 

- концентрация паров нефтепродукта в резервуаре, г/м

3

, принимается по Приложению 12;  3,92

G

хр

- выбросы паров нефтепродуктов при хранении бензина автомобильного в одном резервуаре, т/год,

принимаются по Приложению 13; 0,27

К

нп

 - опытный коэффициент, принимается по Приложению 12; 0,0029

N

р

 - количество резервуаров, шт.  2,0

Значения концентраций алканы С

12

-С

19

 (Растворитель РПК-265П) в пересчете на углерода и сероводороды

приведены в Приложении 14 (Сi мас %).

Максимально-разовый выброс:       М = CI * М / 100,  г/с (5.2.4)

Среднегодовые выбросы:                   G = CI * G / 100,  т/г (5.2.5)

Идентификация состава выбросов

непредельные

-

-

-

*) Условно отнесены к С

12

-С

19

Gi, т/г

Ci мас % 99,72 0,15 0,28

Mi, г/с 0,0112927 -

*)

0,0000317

Определяемый Углеводороды

предельные С

12

-С

19

ароматические сероводород

РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

0,0015758 -

*)

0,00000442

параметр

3600

V K C

M

max

ч

max

p 1

 



 

p НП XP

6 max

p вл вл оз оз

N K G 10 К В У В У G

         
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Номер 

источника

Величина 

утечки, 

кг/ч

Расчетная 

доля  

уплотнений, 

потерявших 

герметичность

Количество 

оборудования

Время 

работы

Максимальн

ый выброс,  

г/с

Годовой выброс, т/год 

1 3 4 5 6 7 8

Площадка емкостей дизтоплива

дизтопливо 0,04 1 2 0 0,0222 0,0000

одновременно в работе 2

ФС дизтопливо 0,000288 0,02 20 142 0,000032 0,0000

ЗРА  дизтопливо 0,006588 0,07 10 142 0,001281 0,0007

0,0235 0,0007

%

0,28 0,00007 0,00000

99,72 0,02347 0,00069

0333 0,000098 0,000006

2754 0,034762 0,002266

Наименование оборудования, 

вид технологического потока

2

 Расчет выбросов в атмосферу выполнен по удельным показателям:  "Методических указаний расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение 

и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов (Приложение к приказу Министра ООС РК от 29.07.2011г. №196-п)



Насосы 

перекачки 



ИТОГО от 

источника

Дизтопливо

В том числе:



Сероводород

Углеводороды С12-С19*



ВСЕГО от источника

Сероводород

Углеводороды предельные С12-С19
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Источник №6018 Скважина

Вредные вещества выбрасывается через неплотности сальниковых уплотнении, фланцевых соединении 

и запорно-регулирующего арматуры. 

Количество 1 шт.

Время работы 141,6 ч/г

Коэффициент использование оборуд. 1,96171

углеводород С

1

-С

5

, cji 0,004 доли/ед.

сернистый ангидрид, cji 0,0041 доли/ед.

Фланцы, шт; nj  6 шт.

ЗРА, шт; nj  3 шт.

                                                                                                  1                            1      m

                                                                                                J=1                         J=1 J=1

Yну 

j 

– суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 

              в целом по установке (предприятию), мг/с;

I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

              установке (предприятию), шт.;

gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. 

              приложение 1);

n

j    

–     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

              регулирующей арматуры, фланцев);

xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 

             единицы (см. приложение 1);

cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях

             единицы (согласно компонентного состава нефти).

Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-

регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)

утечки от ФС, gнуj 0,000288кг/час

утечки от ЗРА, gнуj 0,006588кг/час

доля утечки ФС, xнуj  0,02доли/ед

доля утечки ЗРА, xнуj  0,07доли/ед

выбросы вредного вещества, YнуС

1

-С

5 

0,0000096

сернистый ангидрид, cji 0,0003843

валовые выбросы, YнуС

1

-С

5 

0,000002г/с 0,000001т/г

сернистый ангидрид, cji 0,0000016г/с 0,0000008т/г

Исходные данные:

Расчеты: 

Yну =  Yну

j

 =   g

нуj

* n

j

 * x

нуj

* c

ji,

      где

              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию 

нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 

№196
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Источник 6019 Нефтесепаратор

Вредные вещества выбрасывается через неплотности сальниковых уплотнении, фланцевых соединении 

и запорно-регулирующего арматуры. Ввиду минимальных значении содержания в нефти таких компонентов

 как бензол, толуол, ксилол расчет не приводится  

Марка

Количество 1 шт.

Время работы 141,6 ч/г

Коэффициент использование оборуд. 1,96171

Для нефти:

углеводород С

1

-С

5

, cji 0,004 доли/ед.

сернистый ангидрид, cji 0,0041 доли/ед.

Фланцы, шт; nj  6 шт.

ЗРА, шт; nj  3 шт.

                                                                                                             1                            1      m

                                                                                                          J=1                         J=1 J=1

Yну 

j 

– суммарная утечка j-го вредного компонента через неподвижные соединения 

              в целом по установке (предприятию), мг/с;

I    –      общее количество типа вредных компонентов, содержащихся в неорганизованных 

m   –     общее число видов потоков, создающих неорганизованные выбросы, в целом по 

              установке (предприятию), шт.;

gнуj –   величина утечки потока i – го вида через одно фланцевое уплотнение, мг/с (см. 

              приложение 1);

n

j    

–     число неподвижных уплотнений на потоке i – го вида,  (на устье скважин – запорно-

              регулирующей арматуры, фланцев);

xнуj  –  доля уплотнений на потоке i – го вида, потерявших герметичность, в долях 

             единицы (см. приложение 1);

cji   –    массовая концентрация вредного компонента j-го типа в i – м потоке в долях

             единицы (согласно компонентного состава нефти и газа).

Расчет выбросов от запорно-регулирующей арматуры (принимается, что вся запорно-

регулирующая арматура присоединена к трубам сваркой, т.е. без фланцев)

Для нефти:

утечки от ФС, gнуj 0,000288 кг/час

утечки от ЗРА, gнуj 0,006588 кг/час

доля утечки ФС, xнуj  0,020

доля утечки ЗРА, xнуj  0,070

Для нефти:

выбросы вредного вещества, YнуС

1

-С

5 

0,00001 кг/час

выбросы вредного вещества, YнуSО2 0,00001 кг/час

Для газа:

Для нефти:

валовые выбросы, YнуС

1

-С

5 

0,00000001г/с 0,000000003т/г

валовые выбросы, YнуSО2 0,000000006г/с 0,000000003т/г

Исходные данные:

Расчеты: 

Yну = 



 Yну

j

 = 



 



 g

нуj

* n

j

 * x

нуj

* c

ji,

      где

              выбросах в целом по установке (предприятию), шт.;

Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов 

(нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и и газов. Приложение к приказу МООС РК от 29.07.2011 №196
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Источник №6020 Насосная установка для перекачки нефти

С помощью насосных установок происходит перекачка нефти. В работе находится 1 насос 

типа «ЦНС-38/110». Параметры выбросов: 

n = 1;

h = 1,5 м;

d = 0,01 м;

Т = 20°С;

Максимальный (разовый) выброс от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:

, г/с

Q – удельное выделение загрязняющих веществ, кг/час (табл.8.1-РНД 211.2.09-2004);

Годовые (валовые) выбросы от одной единицы оборудования рассчитываются по формуле:

, т/г

Т – фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, час; Т 

Т = 141,6 час при испытании 1 скважины;

Максимальный выброс:

МУВ= 0,05/3,6 г/с; 0,0139г/с

МУВ= 0,05*144/1000  т/г; 0,0071т/г



Годовой выброс от 1 скважин:

6.3

Q

М

сек



3 10

*T Q

М

год




image36.emf
Vp 100м

3

;

n 1шт.;

h 1м;

d 0,5м;

В 76,7т/г;

r

ж

0,9150

т/м

3

;

Т

нк

155

0

С;

(5.1.8) 0,838

           , г/с (5.2.1) 12,4597г/с

    , т/г (5.2.2) 0,0151т/г

         К

t

min

 =0,26         К

t

maх

 =0,56

         К

р

ср

 =0,58         К

р

maх

 =0,83

46,3

111

320

1,00

2,5

0,9150

76,7

(5.2.4)

(5.2.5)

Определяемый 

параметр

Ci мас %

Mi, г/с

Gi, т/г

РНД 211.2.02.09-2004 "Методические указания по определению выбросов в атмосферу из резервуаров" Астана, 2004г.

0,04984 0,05108

0,00006 0,000062

Идентификация состава выбросов

Углеводород С

1

-С

5

Сернистый ангидрид SO

2



0,4 0,41

К

ОБ

 - коэффициент оборачиваемости (приложение 10); 

rж

 

- плотность жидкости, т/м

3

; 

В - количество жидкости, закачиваемое в резервуары в течение года, т/год; 

Максимально-разовый выброс:      М = CI * М / 100, г/с

Среднегодовые выбросы:                 G = CI * G / 100, т/г

(Сi мас %) - согласно состава нефти.

К

t

min

, К

t

maх

 - опытные коэффициенты (приложение 7);

К

р

ср

, К

р

maх

 - опытные коэффициенты (приложение 8);

Р

38 

- давление насыщенных паров нефтей и бензинов при температуре 38

о

С; 

m - молекулярная масса паров жидкости (приложение 5);

V

ч

maх

 - макси/ный объем паров/ной смеси, вытесняемой из РВСа во время его закачки, м

3

/час;

К

в

 - опытный коэффициент (приложение 9); 

закачиваемой жидкости, близкой к температуре воздуха;

Годовая оборачиваемость резервуара по формулам:  n = B / (rж * V)

Валовые выбросы паров (газов) нефтей и бензинов рассчитывается по формулам:

максимальные выбросы

годовые выбросы

где:

Диаметр

Коли/во жидкости, закачиваемое в резервуар в течен. года

Плотность нефти равна

Температура начала кипения смеси

Вид выброса - паров нефти и бензина;  Конструкция резервуара - наземный вертикальный;

Категория вещества, А - нефть из магистрального трубопровода и др. нефтепродукты при температуре 

Источник №6021  Резервуары для нефти

Выброс вредных веществ осуществляется при испарении от дыхательных клапанов и утечки в уплотнении 

и соединении, через фланцевые соединения, ЗРА.

Общий объем резервуара

Количество РВС

Высота

4

max

ч B

max

p

max

t 38

10

V K K K m P 163 .0

M

     



 

ж

7

ОБ

cp

p

min

t B

max

t 38

10

В K K K K K m P 294 . 0

G

 

       


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0301Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4)

0,2866667 0,7035 2026

0304Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,3726667 0,91455 2026

0328Углерод (Сажа, Углерод 

черный) (583)

0,0477778 0,11725 2026

0330Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)

0,0955556 0,2345 2026

0337Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584)

0,2388889 0,58625 2026

1301Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 

Акрилальдегид) (474)

0,0114667 0,02814 2026

1325Формальдегид (Метаналь) (609) 0,0114667 0,02814 2026

2754Алканы С12-19 /в пересчете на 

С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10)

0,1146667 0,2814 2026

0301Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4)

0,0358333 0,0438 2026

0304Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,0465833 0,05694 2026

0328Углерод (Сажа, Углерод 

черный) (583)

0,0059722 0,0073 2026

0330Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)

0,0119444 0,0146 2026

0337Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584)

0,0298611 0,0365 2026

1301Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 

Акрилальдегид) (474)

0,0014333 0,001752 2026

1325Формальдегид (Метаналь) (609) 0,0014333 0,001752 2026

2754Алканы С12-19 /в пересчете на 

С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10)

0,0143333 0,01752 2026

0301Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4)

0,06422 0,2242 2026

0304Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,010436 0,03643 2026

0328Углерод (Сажа, Углерод 

черный) (583)

0,005136 0,0179 2026

0330Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)

0,120801 0,4217 2026

0337Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584)

0,2854 0,9963 2026

0301Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4)

0,13 0,0876 2026

0304Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,169 0,11388 2026

0328Углерод (Сажа, Углерод 

черный) (583)

0,0216667 0,0146 2026

0330Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)

0,0433333 0,0292 2026

0337Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584)

0,1083333 0,073 2026

1301Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 

Акрилальдегид) (474)

0,0052 0,003504 2026

1325Формальдегид (Метаналь) (609) 0,0052 0,003504 2026

2754Алканы С12-19 /в пересчете на 

С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10)

0,052 0,03504 2026



0 0



0007



011 цементировочный 

агрегат

1



187.2



0 0



0006



011 паровой котел Вега 1,0-

0,9 ПКН

1



969.6



0 0



0005



011 осветительная мачта с 

дизельным двигателем

осветительная мачта с 

дизельным приводом

1



1



540



141.6



0 0



0004



011 электрогенератор с 

дизельным приводом 

САТ С15

cиловая установка с 

дизельным приводом

1



1



540



141.6


image38.emf
0301Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4)

0,2916667 0,0849 2026

0304Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,3791667 0,11037 2026

0328Углерод (Сажа, Углерод 

черный) (583)

0,0486111 0,01415 2026

0330Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)

0,0972222 0,0283 2026

0337Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584)

0,2430556 0,07075 2026

1301Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 

Акрилальдегид) (474)

0,0116667 0,003396 2026

1325Формальдегид (Метаналь) (609) 0,0116667 0,003396 2026

2754Алканы С12-19 /в пересчете на 

С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10)

0,1166667 0,03396 2026

0301Азота (IV) диоксид (Азота 

диоксид) (4)

0,3583333 2,5017 2026

0304Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,4658333 3,25221 2026

0328Углерод (Сажа, Углерод 

черный) (583)

0,0597222 0,41695 2026

0330Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)

0,1194444 0,8339 2026

0337Углерод оксид (Окись углерода, 

Угарный газ) (584)

0,2986111 2,08475 2026

1301Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, 

Акрилальдегид) (474)

0,0143333 0,100068 2026

1325Формальдегид (Метаналь) (609) 0,0143333 0,100068 2026

2754Алканы С12-19 /в пересчете на 

С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10)

0,1433333 1,00068 2026

010 подготовка площадки 1 40 6001 203 366 1 1 2907Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 

в %: более 70 (Динас) (493)

0,0504 0,00726 2026

010 расчет выбросов при 

работе бульдозеров и 

экскаваторов

1



40



6002 406 206 1 1 2907Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 

в %: более 70 (Динас) (493)

0,168 0,0242 2026

010 расчет выбросов при 

работе автосамосвала

1



40



6003 385 187 1 1 2907Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 

в %: более 70 (Динас) (493)

0,00063 0,000091 2026

010 расчет выбросов при 

уплотнении грунта 

катками

1



40



6004 463 275 1 1 2907Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 

в %: более 70 (Динас) (493)

0,1083 0,0156 2026

0333Сероводород 

(Дигидросульфид) (518)

0,000294 0,000027 2026

2754Алканы С12-19 /в пересчете на 

С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10)

0,104286 0,009791 2026

1



307 245 1



6005



010 резервуар для 

дизтоплива при СМР

резервуар для 

дизтоплива при 

бурении

резервуар для 

1



1



1

120



969.6



141.6



0 0



0009



011 дизельная 

электростанция 

вахтового поселка

1



969.6



0 0



0008



011 передвижная паровая 

установка

1



80.8


image39.emf
0123Железо (II, III) оксиды (в 

пересчете на железо) 

(диЖелезо триоксид, Железа 

оксид) (274)

0,01092 0,00157

0143Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) 

оксид) (327)

0,00115 0,00017

2908Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 

в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - 

глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола 

углей казахстанских 

месторождений) (494)

0,00028 0,00004

011 СМН 1 187,2 6007 149 631 1 1 2908Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 

в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - 

глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола 

углей казахстанских 

месторождений) (494)

0,0000919 0,0000619 2026

011 насосная установка 

для перекачки 

дизтоплива

1



969.6



6008 275 452 1 1 2754Алканы С12-19 /в пересчете на 

С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10)

0,000058 0,000203 2026

0333Сероводород 

(Дигидросульфид) (518)

0,000018 0,0000029 2026

2754Алканы С12-19 /в пересчете на 

С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10)

0,0065 0,00102 2026

011 емкость для бурового 

шлама

1



540



6010 266 409 1 1 0415Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 (1502*)

0,089 0,1728 2026

0333Сероводород 

(Дигидросульфид) (518)

3,00E-08 0,0000004 2026

2754Алканы С12-19 /в пересчете на 

С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10)

0,000005 0,00007 2026

0333Сероводород 

(Дигидросульфид) (518)

3,00E-08 0,0000004 2026

2754Алканы С12-19 /в пересчете на 

С/ (Углеводороды предельные 

С12-С19 (в пересчете на С); 

Растворитель РПК-265П) (10)

0,000005 0,00007 2026

0123Железо (II, III) оксиды (в 

пересчете на железо) 

(диЖелезо триоксид, Железа 

оксид) (274)

0,0423 0,0085 2026

2735Масло минеральное нефтяное 

(веретенное, машинное, 

цилиндровое и др.) (716*)

0,0007 0,0002 2026

2930Пыль абразивная (Корунд 

белый, Монокорунд) (1027*)

0,027 0,0054 2026

1



246 174 1



6013



011 ремонтно-мастерская 1 56

1



163 286 1



6012



011 емкость отраб.масла 1 969,6

1



576 305 1



6011



011 емкость для масла 1 969,6

1



175 307 1



6009



011 емкость для 

хр.топлива ДЭС, ППУ

1



969.6



1



560 245 1



6006



011 сварочный пост 1 40


image40.emf
011 склад цемента 1 187,2 6014 563 186 1 1 2908Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 

в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - 

глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола 

углей казахстанских 

месторождений) (494)

0,0032 0,0022 2026

011 блок 

приготовл.цементных 

растворов

1



187.2



6015 174 132 1 1 2908Пыль неорганическая, 

содержащая двуокись кремния 

в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль 

цементного производства - 

глина, глинистый сланец, 

доменный шлак, песок, 

клинкер, зола, кремнезем, зола 

углей казахстанских 

месторождений) (494)

0,0032 0,0022 2026

011 блок приготовл. 

буровых растворов

1



540



6016 3 0,01 6 0,0004712 160 230 0415Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 (1502*)

0,00025 530,56 0,00013 2026

0330Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)

0,0000016 0,0000008 2026

0415Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 (1502*)

0,000002 0,000001 2026

0330Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)

6,00E-09 3,00E-09 2026

0415Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 (1502*)

1,00E-08 3,00E-09 2026

013 насосная установка 

для перекачки нефти

1



141.6



6020 408 523 1 1 0415Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 (1502*)

0,0139 0,0071 2026

0330Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый, Сернистый газ, 

Сера (IV) оксид) (516)

0,05108 108404,075 0,000062 2026

0415Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 (1502*)

0,04984 105772,496 0,00006 2026



0,0004712



155 103



6021 5 0,01 6 013 резервуары для нефти 1



141.6



1



352 255 1



6019



013 нефтегазосепаратор 1 141,6

1



524 208 1



6018



013 скважина 1 141,6
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