ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ (НДВ) ДЛЯ ПРОМПЛОЩАДКИ НГДУ «ЖАЙЫКМУНАЙГАЗ»
АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ» НА 2027г
Нефтегазодобывающее управление «Жайыкмунайгаз» является структурным подразделением АО «Эмбамунайгаз».
Нефтяные месторождения НГДУ «Жайыкмунайгаз» размещены на территории Исатайского и Махамбетского районов, Атырауской области. В каждом месторождении имеется вахтовый поселок для персонала. Административное здание НГДУ «Жайыкмунайгаз» находится в Исатайском районе Атырауской области. Связь с городом Атырау осуществляется по автомобильной дороге.
	Основной деятельностью НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» является добыча сырой нефти и попутного нефтяного газа на месторождениях.
	Разведочными работами на западе Эмбинской нефтеносной провинции выявлены благоприятные структуры месторождений Камышитовое, Жанаталап, Гран, Ровное, Забурунье, Новобогат.
	Продуктивные пласты залегают на больших глубинах в сложных горно-геологических условия
	По величине запасов нефти и запасу упругой энергии месторождения НГДУ «Жайыкмунайгаз» являются уникальными.
	На всех месторождениях предусмотрена единая герметизированная система сбора нефтяной эмульсии, в которую входит следующее технологическое оборудование:
· групповая замерная установка (ГЗУ) на выкидных линиях;
· напорный водоводот ГЗУ до площадки сбора, на площадке ЦПС;
· блок химреагентов;
· резервуары для хранения товарной и сырой нефти;
· печи для подогрева нефти;
· нефтеналивной стояк.   
В состав НГДУ входят следующие промплощадки с расположенными на них источниками загрязнения атмосферы:
· Цех спецтехники и технологического транспорта (ЦСТиТТ);
· Цех подземного ремонта скважин (ПРС);
· Участок проката и ремонта эксплуатационного оборудования (ПРЭО);
· Склад материально-технического снабжения;
· Цех подготовки  и перекачки нефти (ЦППН); 
· м /р С. Балгимбаева;
· м/р Юго-Западный Камышитовый; 
· м/р Юго-Восточный Камышитовый; 
· м/р Юго-Восточный Новобогат; 
· м/р Жанаталап;
· м/р Жанаталап Северное крыло;
· м/р Гран; 
· м/р Забурунье (с пунктом сбора нефти №1 и 3);
· Котельная адм. здания НГДУ «Жайыкмунайгаз»;
· Участок БМТС;
· Котельная узла учета технической воды;
· Служебные дома.
· ЭСР Жайык.
Для питания электроэнергией производственных площадок месторождений, проведена воздушная линия ЛЭП, в качестве аварийных источников электроэнергии на площадках приняты стационарные дизельные электростанции.
На случай аварийной ситуации предусмотрены: байпасная линия, переключающая поток нефти, в приемную емкость, минуя резервуар для сбора жидкости и байпасная линия, переключающая поток нефти в резервуар-отстойник, минуя печь (в летнее время).
Пластовая вода, отделившаяся от нефти в резервуаре для сбора жидкости резервуаре-отстойнике, собирается в резервуарах для отстоя воды, накапливаются в емкости уловленной нефти, откуда своим насосом подаются в резервуар для сбора жидкости.
Жилые зоны вблизи месторождений НГДУ «Жайыкмунайгаз» отсутствуют. В зоне влияния предприятия курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.
На ситуационной карте-схеме района размещения НГДУ «Жайыкмунайгаз» (в приложении) показано взаиморасположение месторождений и граничащих с ними характерных объектов и границы нормативных санитарно-защитных зон.
	Жилые зоны вблизи месторождений НГДУ «Жайыкмунайгаз» отсутствуют. В зоне влияния предприятия курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет.
НГДУ, как стационарный источник выбросов, характеризуется выбросами от технологического оборудования нефтегазодобычи, в процессе эксплуатации которых происходит выделение различных углеводородных фракций, а также от организованных источников выбросов загрязняющих веществ.
На рассматриваемой территории промышленных зон, лесов, сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, селитебных территорий, зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха отсутствуют.
Нефтяные месторождения НГДУ «Жайыкмунайгаз» расположены в Исатайском и Махамбетском районе в Западной части Атырауской области. Граничат на севере с ЗападноКазахстанской областью, на востоке - с Махамбетским районом и территорией города Атырау, на западе с Курмангазинским районом. Район занимает территорию площадью 1513,5 тыс. га, что составляет 12,76% территории области. Административным центром района является районный центр Аккистау, расположенный в 85 км от г. Атырау. Связь с областным центром осуществляется по автодороге общегосударственного значения Атырау-Астрахань и железной дороге Атырау-Астрахань.

Таблица 6.1 – Расстояние расположение месторождении до ближайщих жилых зон
	№
	Месторождение
	Жилая зона
	Расстояние(км)

	1
	м/р С. Балгимбаев
	город Атырау
	62

	2
	м/р Ю.В.Камышитовый
	город Атырау
	36

	3
	м/р Ю.В.Новобогатинск
	город Атырау
	44

	4
	м/р Ю.В.Новобогатинск
	село Х. Ергалиев
	15

	5
	м/р Ю.В.Новобогатинск
	поселок Аккистау
	17

	6
	м/р Ю.З.Камышитовый
	село Тушыкудук
	18

	7
	м/р Ю.З.Камышитовый
	поселок Аккистау
	18

	8
	м/р С. Балгимбаев
	поселок Аккистау
	12

	9
	м/р С. Балгимбаев
	поселок Жанбай
	17

	10
	м/р Гран
	поселок Аккистау
	4

	11
	м/р Жанаталап
	поселок Аккистау
	17

	12
	м/р Жанаталап
	поселок Жанбай
	6

	13
	м/р Забурунье
	село Забурунье
	5

	14
	м/р Забурунье
	село Исатай
	8



В зоне влияния предприятия курортов, зон отдыха и объектов с повышенными требованиями к санитарному состоянию атмосферного воздуха нет, в сявзи с отсутствием зон отдыха и курортных мест.
На ситуационной карте-схеме района размещения НГДУ «Жайыкмунайгаз» (приложение 6) показано взаиморасположение месторождений и граничащих с ними характерных объектов и границы нормативных санитарно–защитных зон.
НГДУ «Жайыкмунайгаз», как стационарный источник выбросов, характеризуется выбросами от технологического оборудования нефтегазодобычи, в процессе эксплуатации которых происходит выделение различных углеводородных фракций, а также от организованных источников выбросов загрязняющих веществ.
На рассматриваемой территории промышленных зон, лесов, сельскохозяйственных угодий, транспортных магистралей, селитебных территорий, зон отдыха, территории заповедников, ООПТ, музеев, памятников архитектуры, санаториев, домов отдыха отсутствуют.
Проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для промплощадок НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» на 2027 год включает в себя общие сведения о месторождениях НГДУ расположенных в Исатайском районе Атырауской области, эксплуатацию которого проводит АО «Эмбамунайгаз». 
Административный корпус АО «Эмбамунайгаз» расположен в г.Атырау по улице Валиханова 1. Проект составлен для установления лимитов загрязняющих веществ от источников загрязнения по месторождениям м /р С. Балгимбаева, м/р Юго-Западный Камышитовый,	м/р Юго-Восточный Камышитовый, м/р Юго-Восточный Новобогат, м/р Жанаталап, м/р Гран,  м/р Забурунье НГДУ «Жайыкмунайгаз» АО «Эмбумунайгаз».
Основными источниками выбросов вредных веществ на месторождениях являются:
· неорганизованные источники: эксплуатационные скважины, групповая замерная установка, нефте - и газосепараторы, концевая сепарационные установки, сепараторы УПС, дренажи, насосные установки, отстойники - утечка вредных веществ в атмосферу через неплотности сальниковых уплотнений, предохранительных клапанов, фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры;
· организованные источники: котельная, печи подогрева нефти, дизельные двигатели для генераторов,  кузнечный горн,  сварочный передвижной агрегат, установка для очистки замазученной почвы - выбросы загрязняющих веществ в атмосферу производятся от дымовых и выхлопных труб; станки по обработке металлических деталей, химическая лаборатория и склад хранения химреагентов – выброс  таких загрязняющих веществ как взвешенные вещества, абразивная пыль, азотная кислота, соляная кислота, бензин и т.д. осуществляется через вентиляционную систему;
· резервуары для нефти, нефтеналивной стояк, емкости для топлива (АЗС) - вредные вещества выделяются в атмосферу через дыхательные клапана;
· неорганизованный площадной источник шламонакопитель, склад инертных материалов, электро - газосварочные посты – выбросы происходят при работе аппаратов;
· передвижные источники выбросов – спецтехника и автотранспорт.
· Целью разработки проекта НДВ является получение экологического разрешения на воздействие  согласно требованиям статьи 122 Экологического кодекса РК.
Перечень источников выбросов и их характеристики определены для проектируемых объектов – на основе проектной информации (РООС), для действующих объектов – на основе инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу и их источников (НДВ), которая представляет собой систематизацию сведений об стационарных источниках, их распределении по территории, количественном и качественном составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
По результатам инвентаризации, на территории промплощадок НГДУ «Жайыкмунайгаз» в атмосферный воздух выявлены  2214 источников загрязнения вредных веществ в атмосферу.
Общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу по НГДУ «Жайыкмунайгаз на 2027 г  составляет – 1543,42637 т/год.
[bookmark: _Hlk120035096]Максимально-разовые и среднесуточные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышают ПДК, установленных в требовании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».
Для проведения расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу использован программный комплекс «Эра», версия 4, НПО «Логос», г. Новосибирск, согласованный с ГГО имени Воейкова, г.Санкт-Петербург и МООС Республики Казахстан. Расчет рассеивания в приземном слое атмосферы показал, что превышение ПДК не наблюдается на границе санитарно-защитной зоны месторождений НГДУ.
Предлагается установить следующие нормативы допустимых в атмосферу для источников выбросов на промышленной площадке месторождениях НГДУ:

	[bookmark: _Hlk243134369]Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,363040764
	3,6419266
	91,048165

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,012083198
	0,0698189
	69,8189

	0184
	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)
	 
	0,001
	0,0003
	 
	1
	0,0044167
	0,002751
	9,17

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	10,715539847
	98,403515306
	2460,08788

	0302
	Азотная кислота (5)
	 
	0,4
	0,15
	 
	2
	0,0004333
	0,0136656
	0,091104

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	17,59703013
	183,38050958
	3056,34183

	0322
	Серная кислота (517)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,0000821
	0,0001231
	0,001231

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	1,0397406
	4,763668394
	95,2733679

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	2,20376108408
	13,2719357994
	265,438716

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,0088056644
	0,33046246095
	41,3078076

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	37,461878229
	333,4698276
	111,156609

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,00309351
	0,0072225
	1,4445

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,007113888
	0,019635
	0,6545

	0410
	Метан (727*)
	 
	 
	 
	50
	 
	2,168641606
	51,355871328
	1,02711743

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	13,08499163
	470,4712287
	9,40942457

	0416
	Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)
	 
	 
	 
	30
	 
	2,40216371
	101,82006798
	3,39400227

	0602
	Бензол (64)
	 
	0,3
	0,1
	 
	2
	0,0342094
	1,4267631
	14,267631

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)
	 
	0,2
	 
	 
	3
	0,072967
	0,7730268
	3,865134

	0621
	Метилбензол (349)
	 
	0,6
	 
	 
	3
	0,4580001
	5,1517144
	8,58619067

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	0,000005094
	0,000027268
	27,268

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	 
	0,1
	 
	 
	3
	0,0928764
	0,38785
	3,8785

	1048
	2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) (383)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,0008426
	0,00475
	0,0475

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	 
	5
	 
	 
	4
	0,1230355
	0,49
	0,098

	1078
	Этан-1,2-диол (Гликоль, Этиленгликоль) (1444*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,28943094
	9,12749401
	9,12749401

	1119
	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)
	 
	 
	 
	0,7
	 
	0,0674393
	0,2716
	0,388

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,0789609
	0,3094
	3,094

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,03
	0,01
	 
	2
	0,1837177
	0,809996513
	80,9996513

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,206451
	1,115837843
	111,583784

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	0,0526864
	0,202
	0,57714286

	1716
	Смесь природных меркаптанов /в пересчете на этилмеркаптан/ (Одорант СПМ - ТУ 51-81-88) (526)
	 
	0,00005
	 
	 
	3
	0,00058995814
	0,0159282123
	318,564246

	2704
	Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)
	 
	5
	1,5
	 
	4
	0,0216667
	0,68328
	0,45552

	2735
	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
	 
	 
	 
	0,05
	 
	0,00034306
	0,000065
	0,0013

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	1
	 
	0,0638862
	0,3769984
	0,3769984

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	15,81879121
	252,431266952
	252,431267

	2902
	Взвешенные частицы (116)
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	0,44102
	4,66711548
	31,1141032

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,12469841
	3,93248916
	78,6497832

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,005137484
	0,0751721
	0,751721

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,0144
	0,1513728
	3,78432

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	105,2239713
	1547,3566
	7165,57544










