Программа производственного экологического контроля  на 
2027-2036 г для действующего предприятия 

ТОО «Кокшетауавтодор» расположенного в Акмолинской области, Зерендинский район, в административных границах Конысбайского сельского округа
Руководитель

           ТОО «Кокшетауавтодор»                                                    Жукабетов Н.А.                                                 
ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа определяет порядок организации и проведения производственного экологического контроля для действующего предприятия ТОО «Кокшетауавтодор», и ориентирована на проведение анализа и оценки воздействия на состояние окружающей среды с целью принятия своевременных мер по сокращению вредного воздействия предприятия на окружающую среду. 
Программа составлена в соответствии со статьей 185 Экологического кодекса РК. Работы по производственному контролю будут выполняться в соответствии с действующими в области охраны окружающей среды нормативными документами РК с учетом проведения аналогичных работ. 
Для выполнения мониторинговых работ будут привлекаться организации и аккредитованные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, методиками измерений, большим опытом выполнения подобных работ, имеющие соответствующие лицензии на проведение подобных исследований
ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Цель – организация систематических наблюдений за компонентами окружающей среды и получение достоверной информации о состоянии воздушного бассейна, водных ресурсов и почвенного покрова на территории объекта ТОО «Кокшетауавтодор», определение воздействия проводимой на предприятии хозяйственной деятельности на окружающую среду.
 Основные задачи:
 I. Организация контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарно
защитной зоны и контроля выбросов загрязняющих веществ на основных источниках загрязнения атмосферы. 

II. Организация контроля качества водных ресурсов. 
III. Организация контроля над состоянием почвенного покрова на территории предприятия и за отходами производства и потребления. 
IV. Организация контроля над радиологической ситуацией на территории предприятия. 
V. Организация контроля за состоянием растительности и животного мира исследуемого района. 
Ожидаемые результаты: 
Получение достоверной информации на основе натурных наблюдений по состоянию компонентов окружающей среды, оценка воздействия проводимой хозяйственной деятельности на окружающую среду, прогнозирование отдаленных последствий хозяйственной деятельности и неблагоприятных ситуаций, разработка при необходимости эффективных мероприятий по минимизации (ликвидации) воздействий. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ
Последовательность мероприятий по организации и проведению производственного экологического контроля .

Организация и проведение ПЭК на промышленных объектах состоит из следующих этапов: 
- сбор и анализ данных; 
- инженерные изыскания (инженерно-экологические изыскания и другие виды изысканий); разработка программы ПЭК; 
-авторский надзор за реализацией проектных решений по системе ПЭК; 
- проведение ПЭК в ходе эксплуатации промышленных объектов. 
Назначение системы производственного экологического контроля.

 Целью ПЭК является осуществление комплексного контроля уровней негативного воздействия и состояния компонентов окружающей среды в зонах деятельности предприятия, а также контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и обеспечение соответствующих должностных лиц достоверной информацией для принятия обоснованных управленческих решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
Система ПЭК предназначена для решения задач организации и проведения ПЭК на этапах строительства и эксплуатации (консервации/ликвидации) промышленных объектов. 
Основными задачами системы ПЭК являются: 
•сбор, накопление, обработка информации об источниках негативных воздействий, о состоянии и загрязнении компонентов окружающей среды в зоне влияния промышленного объекта; 
•анализ текущей экологической обстановки и прогнозирование динамики ее развития; 
•предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия плановых и экстренных управленческих решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования; 
•подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК; 
•контроль над состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера; 
•первичный учет природопользования;
 •инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, отходов производства и потребления, а также объектов их размещения;
 •создание и ведение баз данных об источниках выбросов, сбросов, образовании и хранении отходов, состоянии и загрязнении компонентов окружающей среды в зоне влияния промышленного объекта; 
•контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации (в том числе проектов НДВ, ОВОС);
 •формирование государственной статистической отчетности в области охраны окружающей среды и природопользования; 
•составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности; 
•расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль за их осуществлением;
•разработка и контроль выполнения планов природоохранных мероприятий; •контроль выполнения требований контролирующих органов;
 •другие виды деятельности, предусмотренные законодательством и нормативной базой РК в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
Требования к системе производственного экологического контроля Система ПЭК на предприятии должна являться основным информационным звеном в системе управления окружающей средой, организуемой в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК от 2 января 2021 г. 
Состав и содержание работ по проектированию системы ПЭК определяются исходя из следующих ситуаций: 
•система ПЭК создается впервые в составе проекта нового строительства/реконструкции промышленных объектов; 
•существующая на предприятии система ПЭК расширяется /модернизируется/ в рамках проекта нового строительства/реконструкции промышленных объектов;
 •система ПЭК является самостоятельным объектом в рамках программы обеспечения экологической безопасности производства или других природоохранных мероприятий. 
При наличии существующей системы ПЭК проектные решения должны использовать ее возможности и предусматривать необходимое расширение /модернизацию/ дооснащение системы в объемах, достаточных для выполнения ею своих функций. 
Система ПЭК должна обеспечивать: 
- решение всего комплекса задач, связанных с проведением контроля над источниками загрязнения и состоянием компонентов окружающей среды, оценки экологической обстановки в зонах влияния промышленных объектов; 
- оперативность, полноту, достоверность и сопоставимость представляемой пользователям информации по результатам ПЭК; 
- формирование и ведение учетно-отчетной документации, предусмотренной требованиями природоохранительного законодательства и нормативной базы РК; 
- решение задач ПЭК как в штатном режиме работы объектов, так и в случае возникновения на них нештатных и аварийных ситуаций; 
- решение задач ПЭК при консервации/ликвидации промышленных объектов. 
В процессе разработки программы ПЭК в соответствии с Экологическим кодексом РК от 2 января 2021 года, Законами РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими хозяйственную деятельность в целях охраны живой природы выявляются параметры, в соответствии с которыми целесообразно осуществлять ПЭК территорий с особым режимом природопользования (загрязнения вод, воздуха, почв, изменения флоры, фауны, растительного покрова, животного населения, условий обитания животных организмов, нарушения природоохранного режима) и разрабатывается критерии контроля. 
Требования к видам контроля Требования к обязательному перечню параметров, отслеживаемых в процессе ПЭК, к подходам и критериям определения его периодичности, продолжительности и частоте измерений, к используемым инструментальным или расчетным методам устанавливаются в производственной экологической программе (далее – Программа). 
Программа должна содержать следующую информацию:
•обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе ПМ; 
•период, продолжительность и частота осуществления ПМ и измерений;
•сведения об используемых методах проведения ПМ; 
•точки отбора проб и места проведения измерений; 
•методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных; 
•план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений законодательства в области ООС; 
•механизмы обеспечения качества инструментальных измерений, включая подробные сведения об аккредитации или сертификации; •протокол действий в нештатных ситуациях; 
•организационную и функциональную структуру внутренней ответственности персонала за проведение ПЭК; 
• иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.
Программа производственного экологического контроля

Таблица 1. Общие сведения о предприятии
	Наименование производственного объекта
	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)
	Месторасположение, координаты
	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)
	Вид деятельности по общему классификатору видов экономической деятельности (далее- ОКЭД)
	Краткая характеристика производственного процесса
	Реквизиты
	Категория и проектная мощность предприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ТОО «Кокшетауавтодр»
	
111010000
	1. 53°22'41.36"С, 69°25'26.25"В; 2. 53°22'36.27"С, 69°25'45.10"В; 3. 53°22'29.79"С, 69°25'41.09"В; 4. 53°22'34.30"С, 69°25'22.00"В.
	051140000014

	42111

	На производственной площадке размещены следующие здания и сооружения: КПП, АБК,  Битумохранилище, ж/д тупик, Топливохранилище, Склады инертных материалов, Асфальтосмесительная установка ДС-16837, Асфальтосмесительная установка ДС-117-2Е, Весовая, Теплый бокс, ДСУ, Холодный бокс (Склад материальных ценностей),  Пожарные резервуары – 2 шт., КТП,  Выгреб на 10 м3, Цех ЖБИ,  КАЗС, Склад угля и золы
	
	2 



 Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Смешанные коммунальные отходы
	20 03 01
	Образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений цехов и территории предприятия. Коммунальные отходы складируются в металлический контейнер и будут вывозится сторонней организацией

	Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания
	10 01 15
	Образуется при сжигании твердого топлива в водогрейных, самодельных котлах и бытовых печах.

Золошлаковые отходы будут  вывозится сторонней организацией

	Отходы сварки
	12 01 13
	Образуется при работе сварочных электродов. Размещаются в металлическом ящике, впоследствии сдаются в пункт приема метталалома без договора.

	Отработанные шины
	16 01 03
	Образуются после истечения срока годности. Хранятся специальном отведеном месте на территории предприятия и по мере накопления сдаются сторонним организациям.

	Отработанные аккумуляторные батареи
	16 06 01
	Образуются после истечения срока годности (2-3 года). Хранятся в специальном отведенном месте и сдаются в аккумуляторные центры в обмен на новые, с доплатой без договора.

	Отработанные масляные фильтры
	16 06 01
	Образуется в процессе замена масла автотранспорта и спецтехники. Хранятся в металлических емкостях и передаются сторонней организацией.

	Отработанное моторное масло
	13 02 06*
	Образуется при замене масла в автотранспорте. Отработанные моторные масла передаются сторонним организациям по мере их накопления.

	Отработанные воздушные фильтры
	16 01 99
	Образуются в результате ремонтных работ автотранспорта и спецтехники Передаются сторонним организациям по мере их накопления.

	Отработанные топливные фильтры 
	16 01 21*
	Образуются в результате ремонтных работ автотранспорта и спецтехники Передаются сторонним организациям по мере их накопления.

	Нефтешлам
	16 07 09*
	Образуется при периодических (1 раз в 5-10 лет) зачистках мазутных баков и резервуаров. Передаются сторонним организациям по мере их накопления.

	Отходы бетона
	17 01 01
	Образуется в результате изготовления ЖБИ. Данный вид отхода перерабатывается и используется повторно. 


Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов на период эксплуатации объекта
	№
	Наименование показателей
	Всего

	1
	Количество стационарных источников выбросов, всего ед.
из них:
	
81

	2
	Организованных, из них:
	21


	

	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:
	4


	1)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	
0

	2)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	4

	3)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	
81

	

	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:
	
17

	4)
	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга
	0


	5)
	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами
	4


	6)
	Количество организованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	
21

	3
	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	
60


 Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями
	Наименование площадки
	Проектная мощность производства
	Источники выброса
	местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта
	Периодичность инструментальных замеров

	
	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2027-2036 гг

	Асфальтосмесительная установка ДС-16837
	-
	Дымовая труба
	0012
	-
	Азот диоксид, Азот оксид, Сера диоксид, Углерод оксид, пыль нероганическая:70-20% двуокси кремния
	1 раз в год

	Асфальтосмесительная установка ДС-1853
	-
	Дымовая труба 
	0015
	-
	Азот диоксид, Азот оксид, Сера диоксид, Углерод оксид, пыль нероганическая:70-20% двуокси кремния
	1 раз в год

	Дробильно сортировочная установка
	-
	Патрубок циклона
	0020,0021
	-
	Пыль нероганическая:70-20% двуокиси кремния
	1 раз в год


Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом
	Наименование площадки
	Источник выброса
	Местоположение (географические координаты)
	Наименование загрязняющих веществ
	Вид потребляемого сырья
/ материала (название)

	
	наименование
	номер
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Смотрите план-график контроля за соблюдение нормативов НДВ


 Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге
	Наименование полигона
	Координаты полигона
	Номера контрольных точек
	Место размещения точек (географические координаты)
	Периодичность наблюдений
	Наблюдаемые параметры

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Полигоны отсуствуют на предприятии. В связи с этим мониторинг не предусматривается


Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод
	Наименование источников воздействия (контрольные точки)
	Координаты места сброса сточных вод
	Наименование загрязняющих веществ
	Периодичность замеров
	Методика выполнения измерения

	1
	2
	3
	4
	5

	Сброс сточных вод предприятие не осуществляет. Мониторинг не предусмотрен.


Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха
	№ контрольной точки (поста)
	Контролируемое вещество
	Периодичность контроля
	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки
	Кем осуществляется контроль
	Методика проведения контроля

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2027-2036 гг

	Т. №1 Северное направление границы СЗЗ
	Азот диоксид, 
Сера диоксид,
Углерод оксид

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния


	1 раз в год

	-
	Испытательный центр

(стационарный/мобильный)
экологического мониторинга
	МВИ-4215-002-56591409-2012,

МВИ-4215-006-56591409-2009

	Т. №2 Северо-восточное направление границы СЗЗ
	
	
	
	
	


              Контрольные точки отбора проб атмосферного воздуха представленна на ситуационной карте-схеме       
Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте
	№ 
	Контрольный створ
	Наименование контролируемых показателей
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм3)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Мониторинг воздействия на водном объекте не предусмотрен


Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы
	Точка отбора проб
	Наименование контролируемого вещества
	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)
	Периодичность
	Метод анализа

	1
	2
	3
	4
	5

	2027-2036 гг

	Территория предприятия
	Нитраты
	-
	1 раз в год (весна-осень)
	Соогласно действующим нормативным актом

	
	Хлориды
	-
	
	

	
	Цинк
	-
	
	

	
	Железо
	-
	
	


Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства
	№
	Подразделение предприятия
	Периодичность проведения

	1
	2
	3

	1
	Предприятие полностью под подразделением
	1 раз в месяц


МЕТОДЫ И ЧАСТОТА ВЕДЕНИЯ УЧЁТА,

АНАЛИЗА И СООБЩЕНИЯ ДАННЫХ

Отчётность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчётный период, а также результаты внутренних проверок. К отчёту ПЭК предусматривается пояснительная записка о выполнении работ, составляемая оператором объекта в произвольной форме.

Отчётность о выполнении программы производственного экологического контроля и пояснительная записка к нему представляется в уполномоченные органы в течение 1 календарного месяца после окончания отчетного периода.
ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ

НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК

В соответствии со ст. 189 Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января

2021 года.

Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работником, ответственным за производственный экологический контроль.

В ходе внутренних проверок контролируется:

• выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;

• следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;

• выполнение условий экологических и иных разрешений;

• правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;

• иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

• рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;

• обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;

• составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.
ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ
Целью производственного мониторинга является получение достоверной информации о воздействии предприятия на окружающую среду, возможных изменениях и неблагоприятных или опасных ситуациях. 

В случае возникновения внештатной ситуации, например, возгорания, будет организован мониторинг воздействия на окружающую среду включающий наблюдение за изменением качества природной среды под влиянием аварийных эмиссий в окружающую среду, определение приземной концентрации загрязняющих веществ на границах санитарно-защитных зон и жилых застроек, и принятии срочных мер по ликвидации последствий, в случае превышения приземных допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в аварийных выбросах предприятия. Составление графика концентрации основных загрязняющих веществ по времени, начиная с момента аварии и до ее полного устранения. Составление полного отчета для уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. Сюда же будут входить и результаты внутренних проверок. 

После устранения аварийной ситуации и ее последствий, на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Основным направлением деятельности производственного экологического контроля является дисциплинарная ответственность всего персонала за нарушения экологического законодательства. 
Ответственными лицами, осуществляющими внутренние проверки и проведение производственного экологического контроля, являются инженеры по охране окружающей среды, который в свою очередь подчиняется генеральному директору Предприятия. 
Для предупреждения работающего персонала об ответственности за экологические нарушения проводится инструктаж на рабочем месте с обязательным вводным инструктажем для вновь поступающих на работу. 
При проведении инструктажа в обязательном порядке персонал помимо требований техники безопасности знакомится с требованиями в области экологического законодательства. Ознакомление производится в специальном журнале инструктажа под личную подпись инструктируемого. 
За нарушения экологического законодательства ко всему рабочему персоналу применяются меры дисциплинарного воздействия. Внутренние проверки проводятся инженером по ООС или работником, в трудовые обязанности которого входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля. 
В ходе внутренних проверок контролируется: 
• выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля.
 • следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды. 
• выполнение условий экологического и иных разрешений. 
• правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля. 
• иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля. 
Работник (работники), осуществляющий внутреннюю проверку, обязан: 
• рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке; 
• обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду; 
• составить предписание по ООС руководителю подразделения, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.
ИННЫЕ СВЕДЕНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
В процессе реализации производственного экологического контроля предприятие не реже одного раза в год проводит ее анализ и вносит коррективы при:

· Изменениях в производственных технологических процессах;

· Недостаточности инструментальных технических средств контроля или точности получения результатов мониторинговых наблюдений;

· Реконструкции предприятия и модернизации оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная ППЭК наиболее действенно с позиции эколого – экономических показателей, принимая во внимание требования природоохранного законодательства, позволит осуществлять контроль эмиссий в окружающую среду.

Программа содержит обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессы осуществления производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности и частоту измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

В ходе проведения производственного мониторинга, в рамках производственного экологического контроля, будут получены объективные данные, позволяющие либо потвердеть, либо опровергнуть, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его дальнейшего функционирования.

Проведение производственного экологического контроля будет способствовать:

· формированию более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;

· повышению производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;

· повышению эффективности использования природных и энергетических ресурсов.

         Следует отметить, что предложенный в данной ППЭК режим наблюдения и наблюдаемые показатели могут быть откорректированы в дальнейшем, в зависимости от полученных результатов.
Ситуационная карта-схема контрольных точек отбора проб атмосферного воздуха
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- Контрольные отчки отбора проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ
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П л а н   -    г р а ф и к  

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов  

на существующее положение  

 

Акмол. обл, Зерендинский район, ТОО "Кокшетауавтодор"  

N     Норматив допустимых   Методика  

источ -  Производство,  Контролируемое  Периодичность  выбросов  Кем  проведе -  

ника  цех, участок.  вещество    осуществляет  ния  

      ся  контроль  контроля  

    г/с  мг/м3    

        

1  2  3  5  6  7  8  9  

0001  Автогараж  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (  1 раз в квартал  0.0096  27.9448973  Собственными силами  Расчетный метод  

  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.00156  4.54104581  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,   0.0513252  149.4039  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.156306216  454.995954  

  Угарный газ) (584)     

  Пыль неорганическая, содержащая   0.3044004  886.087284  

  двуокись кремния в %: 70 - 20 (шамот,     

  цемент, пыль цементного производства     

  -   глина, глинистый сланец, доменный     

  шлак, песок, клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей казахстанских     

  месторождений) (494)     

0002  Административно  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (   0.009632  28.038047  

 бытовой корпус  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.0015652  4.55618263  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,   0.051516  149.959305  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.15688728  456.687389  

  Угарный газ) (584)     

  Пыль неорганическая, содержащая   0.305532  889.381288  

  двуокись кремния в %: 70 - 20 (шамот,     

  цемент, пыль цементного производства     

  -   глина, глинистый сланец, доменный     

  шлак, песок, клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей казахстанских     

  месторождений) (494)     

0003  Контейнерная АЗС  Сероводород (Дигидросульфид) (518)   0.00001736  4.42067736  

  Алканы С12 - 19 /в пересчете на С/ (   0.00618264  1574.39267  

  Углеводороды предельные С12 - С19 (в     

  пересчете на С); Растворитель РПК -     

  265П) (10)     
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П л а н   -    г р а ф и к  

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов  

на существующее положение  

 

Акмол. обл, Зерендинский район, ТОО "Кокшетауавтодор"  

1  2  3  5  6  7  8  9  

0004  Цементохранилище (  Пыль неорганическая, содержащая  1 раз в квартал  0.11  11204.4818  Собственными силами  Расчетный метод  

 Цех ЖБИ)  двуокись кремния в %: 70 - 20 (шамот,     

  цемент, пыль цементного производства     

  -   глина, глинистый сланец, доменный     

  шлак, песок, клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей казахстанских     

  месторождений) (494)     

0005  Отопительный котел  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (   0.017952  60.9525258  

 здания ЖБИ  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.0029172  9.9047855  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,   0.087291  296.37962  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.26583678  902.597103  

  Угарный газ) (584)     

  Пыль неорганическая, содержащая   0.517707  1757.77347  

  двуокись кремния в %: 70 - 20 (шамот,     

  цемент, пыль цементного производства     

  -   глина, глинистый сланец, доменный     

  шлак, песок, клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей казахстанских     

  месторождений) (494)     

0006  Битумохранилище  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (   0.0684  241.915547  

  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.011115  39.3112763  

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   0.004476  15.8306138  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,   0.1315944  465.420047  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.308844  1092.31236  

  Угарный газ) (584)     

0007  Битумохранилище  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (   0.00552  16.1347179  

  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.000897  2.62189166  

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   0.00052  1.51993719  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,   0.0122304  35.7489227  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.028912  84.5085078  

  Угарный газ) (584)     

0008  Битумохранилище  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (   0.00552  16.1347179  

  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.000897  2.62189166  

 


[image: image4.emf]ЭРА v3.0     Таблица  6.1  

П л а н   -    г р а ф и к  

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов  

на существующее положение  

 

Акмол. обл , Зерендинский район, ТОО "Кокшетауавтодор"  

1  2  3  5  6  7  8  9  

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)  1 раз в квартал  0.00052  1.51993719  Собственными силами  Расчетный метод  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,   0.0122304  35.7489227  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.028912  84.5085078  

  Угарный газ) (584)     

0009  Битумохранилище  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (   0.06552  190.723924  

  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.010647  30.9926377  

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   0.0045  13.0991706  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,   0.1323  385.115616  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.3105  903.842773  

  Угарный газ) (584)     

0010  Топливохранилище  Сероводород (Дигидросульфид) (518)   0.000029316  1.24421205  

  Алканы С12 - 19 /в пересчете на С/ (   0.010440684  443.117236  

  Углеводороды предельные С12 - С19 (в     

  пересчете на С); Растворитель РПК -     

  265П) (10)     

0011  Топливохранилище  Сероводород (Дигидросульфид) (518)   0.000029316  1.24421205  

  Алканы С12 - 19 /в пересчете на С/ (   0.010440684  443.117236  

  Углеводороды предельные С12 - С19 (в     

  пересчете на С); Растворитель РПК -     

  265П) (10)     

0012  Асфальтосместительна  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (   0.03784  3.12727273  

 я установка ДС - 16837  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.00615  0.50826446  

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   0.0000009  0.00007438  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,   0.0882  7.2892562  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.3105  25.661157  

  Угарный газ) (584)     

  Пыль неорганическая, содержащая   1.7514  144.743802  

  двуокись кремния в %: 70 - 20 (шамот,     

  цемент, пыль цементного производства     

  -   глина, глинистый сланец, доменный     

  шлак, песок, клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей казахстанских     

  месторождений) (494)     

0013  Асфальтосместительна  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (   0.007112  41.4050229  

 я установка ДС - 16837  4)     
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П л а н   -    г р а ф и к  

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов  

на существующее положение  

 

Акмол. обл, Зерендинский район, ТОО "Кокшетауавтодор"  

1  2  3  5  6  7  8  9  

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)  1 раз в квартал  0.0011557  6.72831622  Расчетный метод  Собственными силами  

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   0.00105  6.11294629  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,   0.024696  143.776497  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.05838  339.879814  

  Угарный газ) (584)     

0014  Асфальтосместительна  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (   0.01456  84.7661885  

 я установка ДС - 16837  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.002366  13.7745056  

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   0.00215  12.5169853  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,   0.050568  294.399493  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.11954  695.94438  

  Угарный газ) (584)     

0015  Асфальтосместитнльна  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (   0.0499  14.1818421  

 я установка ДС - 1853  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.00811  2.3049046  

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   0.0000009  0.00025578  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,   0.0882  25.0669033  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.3105  88.2457311  

  Угарный газ) (584)     

  Пыль неорганическая, содержащая   1.7514  497.757081  

  двуокись кремния в %: 70 - 20 (шамот,     

  цемент, пыль цементного производства     

  -   глина, глинистый сланец, доменный     

  шлак, песок, клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей казахстанских     

  месторождений) (494)     

0016  Асфальтосместитнльна  Пыль неорганическая, содержащая   0.00532786885  9.04487142  

 я установка ДС - 1853  двуокись кремния в %: 70 - 20 (шамот,     

  цемент, пыль цементного производства     

  -   глина, глинистый сланец, доменный     

  шлак, песок, клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей казахстанских     

  месторождений) (494)     

0017  Асфальтосместитнльна  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (   0.0144  125.752001  

 я установка ДС - 1853  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.00234  20.4347002  

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   0.002125  18.557153  
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П л а н   -    г р а ф и к  

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов  

на существующее положение  

 

Акмол. обл , Зерендинский район, ТОО "Кокшетауавтодор"  

1  2  3  5  6  7  8  9  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,  1 раз в квартал  0.04998  436.464238  Собственными силами  Расчетный метод  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.11815  1031.77771  

  Угарный газ) (584)     

0018  Асфальтосместитнльна  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (   0.0144  125.752001  

 я установка ДС - 1853  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.00234  20.4347002  

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   0.002125  18.557153  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,   0.04998  436.464238  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.11815  1031.77771  

  Угарный газ) (584)     

0019  Асфальтосместитнльна  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (   0.0144  125.752001  

 я установка ДС - 1853  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.00234  20.4347002  

  Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)   0.002125  18.557153  

  Сера диоксид (Ангидрид сернистый,   0.04998  436.464238  

  Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)     

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.11815  1031.77771  

  Угарный газ) (584)     

0020  Дробильно -  Пыль неорганическая, содержащая   19.568  5218.13333  

 сортировочная  двуокись кремния в %: 70 - 20 (шамот,     

 установка  цемент, пыль цементного производства     

  -   глина, глинистый сланец, доменный     

  шлак, песок, клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей казахстанских     

  месторождений) (494)     

0021  Дробильно -  Пыль неорганическая, содержащая   4.587  3300  

 сортировочная  двуокись кремния в %: 70 - 20 (шамот,     

 установка  цемент, пыль цементного производства     

  -   глина, глинистый сланец, доменный     

  шлак, песок, клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей казахстанских     

  месторождений) (494)     

6002  Сварочный аппарат  Железо (II, III) оксиды (в пересчете   0.03586   

  на железо) (диЖелезо триоксид, Железа     

  оксид) (274)     

  Марганец и его соединения (в   0.000528   

  пересчете на марганца (IV) оксид) (     

  327)     
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П л а н   -    г р а ф и к  

контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов  

на существующее положение  

 

Акмол. обл, Зерендинский район, ТОО "Кокшетауавтодор"  

1  2  3  5  6  7  8  9  

  Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (  1 раз в квартал  0.01424   Собственными силами  Расчетный метод  

  4)     

  Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)   0.002315   

  Углерод оксид (Окись углерода,   0.0176   

  Угарный газ) (584)     

6003  Сварочный аппарат  Железо (II, III) оксиды (в пересчете   0.00437   

  на железо) (диЖелезо триоксид, Железа     

  оксид) (274)     

  Марганец и его соединения (в   0.000461   

  пересчете на марганца (IV) оксид) (     

  327)     

  Пыль неорганическая, содержащая   0.000114   

  двуокись кремния в %: 70 - 20 (шамот,     

  цемент, пыль цементного производства     

  -   глина, глинистый сланец, доменный     

  шлак, песок, клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей казахстанских     

  месторождений) (494)     

6004  Открытый склад угля  Пыль неорганическая, содержащая   0.01136   

  двуокись кремния в %: менее 20 (     

  доломит, пыль цементного производства     

  -   известняк, мел, огарки, сырьевая     

  смесь, пыль вращающихся печей,     

  боксит) (495*)     

6005  Открытый склад золы  Пыль неорганическая, содержащая   0.002376   

  двуокись кремния в %: 70 - 20 (шамот,     

  цемент, пыль цементного производства     

  -   глина, глинистый сланец, доменный     

  шлак, песок, клинкер, зола,     

  кремнезем, зола углей казахстанских     

  месторождений) (494)     

6006  Контейнерная АЗС  Сероводород (Дигидросульфид) (518)   0.0000009772   

  Алканы С12 - 19 /в пересчете на С/ (   0.0003480228   

  Углеводороды предельные С12 - С19 (в     

  пересчете на С); Растворитель РПК -     

  265П) (10)     

6007  Склад инертных  Пыль неорганическая, содержащая   0.0196   

 материалов (Цех ЖБИ)  двуокись кремния в %: 70 - 20 (шамот,     

  цемент, пыль цементного производства     

  -   глина, глинистый сланец, доменный     
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	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6008
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	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6009
	Цех ЖБИ
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.00816
	
	
	

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6010
	Цех ЖБИ
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0000012
	
	
	

	
	
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6011
	Формовочная
	Масло минеральное нефтяное (
	
	0.07916666667
	
	
	

	
	
	веретенное, машинное, цилиндровое и
	
	
	
	
	

	
	
	др.) (716*)
	
	
	
	
	

	
	
	Взвешенные частицы (116)
	
	0.0406
	
	
	

	6014
	Битумохранилище
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00152044121
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
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	265П) (10)
	1 раз в квартал
	
	
	Собственными силами
	Расчетный метод

	6015
	Битумохранилище
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.034
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6016
	Битумохранилище
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	0.000029316
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.010440684
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6017
	Битумохранилище
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.0204
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6018
	Топливохранилище
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.034
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6019
	Топливохранилище
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.034
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6020
	Топливохранилище
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.034
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6021
	Топливохранилище
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.034
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6022
	Топливохранилище
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.034
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6023
	Топливохранилище
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.003
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6024
	Хранение инертных
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.1492
	
	
	

	
	материалов для АБЗ
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
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	Акмол. обл, Зерендинский район, ТОО "Кокшетауавтодор"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	1 раз в квартал
	
	
	Собственными силами
	Расчетный метод

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6025
	Хранение инертных
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.1244
	
	
	

	
	материалов для АБЗ
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6026
	Хранение инертных
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.1105
	
	
	

	
	материалов для АБЗ
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6027
	Асфальтосместительна
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.05420524691
	
	
	

	
	я установка ДС-16837
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6028
	Асфальтосместительна
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0225
	
	
	

	
	я установка ДС-16837
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6029
	Асфальтосместительна
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0225
	
	
	

	
	я установка ДС-16837
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	


	ЭРА v3.0   
	Таблица 6.1

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Акмол. обл, Зерендинский район, ТОО "Кокшетауавтодор"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	6030
	Асфальтосместительна
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	1 раз в квартал
	0.034
	
	Собственными силами
	Расчетный метод

	
	я установка ДС-16837
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6031
	Асфальтосместительна
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00015457819
	
	
	

	
	я установка ДС-16837
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6032
	Асфальтосместительна
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00015457819
	
	
	

	
	я установка ДС-16837
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6033
	Асфальтосместительна
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00030928498
	
	
	

	
	я установка ДС-16837
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6034
	Асфальтосместительна
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00006423611
	
	
	

	
	я установка ДС-16837
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6035
	Асфальтосместитнльна
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.08006982392
	
	
	

	
	я установка ДС-1853
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6036
	Асфальтосместитнльна
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0225
	
	
	

	
	я установка ДС-1853
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6037
	Асфальтосместитнльна
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0225
	
	
	

	
	я установка ДС-1853
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
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	Таблица 6.1

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Акмол. обл, Зерендинский район, ТОО "Кокшетауавтодор"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	месторождений) (494)
	1 раз в квартал
	
	
	Собственными силами
	Расчетный метод

	6038
	Асфальтосместитнльна
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.034
	
	
	

	
	я установка ДС-1853
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6039
	Асфальтосместитнльна
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.034
	
	
	

	
	я установка ДС-1853
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6040
	Асфальтосместитнльна
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00015938069
	
	
	

	
	я установка ДС-1853
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6041
	Асфальтосместитнльна
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00015938069
	
	
	

	
	я установка ДС-1853
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6042
	Асфальтосместитнльна
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00006862224
	
	
	

	
	я установка ДС-1853
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6043
	Асфальтосместитнльна
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00006862224
	
	
	

	
	я установка ДС-1853
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6044
	Асфальтосместитнльна
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.00045600587
	
	
	

	
	я установка ДС-1853
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6045
	Асфальтосместитнльна
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	
	0.000048832
	
	
	

	
	я установка ДС-1853
	
	
	
	
	
	

	
	
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (
	
	0.017391168
	
	
	

	
	
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	
	
	
	
	

	
	
	пересчете на С); Растворитель РПК-
	
	
	
	
	

	
	
	265П) (10)
	
	
	
	
	

	6046
	Открытая площадка
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.487
	
	
	

	
	хранения инертных
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	материалов
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
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	Таблица 6.1

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Акмол. обл, Зерендинский район, ТОО "Кокшетауавтодор"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	1 раз в квартал
	
	
	Собственными силами
	Расчетный метод

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6047
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.02116
	
	
	

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6048
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.00145728
	
	
	

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6049
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.00158976
	
	
	

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6050
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0019872
	
	
	

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6051
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.004822272
	
	
	

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6052
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.003312
	
	
	

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
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	Таблица 6.1

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Акмол. обл, Зерендинский район, ТОО "Кокшетауавтодор"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	1 раз в квартал
	
	
	Собственными силами
	Расчетный метод

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6053
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.00556416
	
	
	

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6054
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.00556416
	
	
	

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6055
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.005193216
	
	
	

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6056
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.004451328
	
	
	

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6057
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.0793
	
	
	

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6058
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.1785
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	Таблица 6.1

	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов нa источниках выбросов

	на существующее положение

	

	Акмол. обл, Зерендинский район, ТОО "Кокшетауавтодор"

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	1 раз в квартал
	
	
	Собственными силами
	Расчетный метод

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6059
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.214
	
	
	

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
	
	
	
	
	

	6060
	Дробильно-
	Пыль неорганическая, содержащая
	
	0.25
	
	
	

	
	сортировочная
	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот,
	
	
	
	
	

	
	установка
	цемент, пыль цементного производства
	
	
	
	
	

	
	
	- глина, глинистый сланец, доменный
	
	
	
	
	

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола,
	
	
	
	
	

	
	
	кремнезем, зола углей казахстанских
	
	
	
	
	

	
	
	месторождений) (494)
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