НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
	Раздел охрана окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Индивидуальный технический проект на строительство эксплуатационной горизонтальной скважины №645 с наклонным устьем на месторождении Карсак»
Основанием для составления раздела ООС является:
[bookmark: _Hlk196468853]	•	Статья 49, глава 7 «Экологическая оценка» Экологического кодекса РК; 
	•	Договор на оказание услуг;
	•	Техническое задание.
	Раздел ООС выполнен Управлением экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».
Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.
            Целью бурения скважины №645 является добыча нефти.
Начало строительства: 2027 год.
[bookmark: _GoBack]Срок строительства: 37,11 суток.
Количество рабочих: 60 человек.
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ при строительно-
монтажных работах – 5 стационарных источников загрязнения, из них неорганизованных - 5; при бурении скважин - 15 стационарных источников загрязнения, из них организованных - 4, неорганизованных - 11; при освоении скважин - 7 стационарных источников загрязнения, из них организованных – 3, неорганизованных - 4.
Всего стационарными источниками выбрасывается в атмосферу за весь период проведения планируемых работ при бурении скв составляет: 24,803971 т/г.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период бурении за 2027 год
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,0605
	0,007673
	0,191825

	0143
	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,00192
	0,000166
	0,166

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	3,21166666666
	5,9787
	149,4675

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	4,17516666666
	7,77231
	129,5385

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,53527777779
	0,99645
	19,929

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	1,10544665955
	1,9929166
	39,858332

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	 
	0,008
	 
	 
	2
	0,00029406
	0,0000268
	0,00335

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)
	 
	5
	3
	 
	4
	2,67638888889
	4,98225
	1,66075

	0415
	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
	 
	 
	 
	50
	 
	0,18264301
	0,15464101
	0,00309282

	1301
	Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)
	 
	0,03
	0,01
	 
	2
	0,12846666666
	0,239148
	23,9148

	1325
	Формальдегид (Метаналь) (609)
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,12846666666
	0,239148
	23,9148

	2754
	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
	 
	1
	 
	 
	4
	1,38927066666
	2,401184
	2,401184

	2907
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493)
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,3611977
	0,0313168
	0,626336

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,007975
	0,004141
	0,04141

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	 
	0,04
	 
	0,027
	0,0039
	0,0975

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	13,99168043
	24,803971
	391,81438



           Лимиты накопления отходов при бурении на 2026 год всего составляет 247,2т/год. Из них: Буровой шлам – 55,32 т/г; Отработанный буровой раствор – 189,904 т/г; Промасленные отходы (ветошь) – 0,1524 т/г; Отработанные масла – 0,01988 т/г; Коммунальные отходы –  0,46 т/г; Пищевые отходы – 1,34 т/г; Металлолом-0,004 т/г; Огарки сварочных электродов-0,0015 т/г.
	Все виды отходы будут вывозиться специализированной организацией согласно договору, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.
Объем на хозяйственно-бытовые нужды – 0,009 тыс. м3/сут, соответственно на цикл строительство составляет – 0,33399 тыс. м3/период или 333,9 м3/период;
Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26. На месторождение Карсак вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, для бытовых нужд используется вода из близлежащего источника.

	


