Нетехническое резюме
[bookmark: _Hlk119073987]РАЗДЕЛ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» к рабочему проекту «Реконструкция внутрипромысловой системы сбора жидкости месторождений НГДУ «Доссормунайгаз Атырауская область, Кызылкугинский район».
[bookmark: _Hlk171438230]Генеральный план выполнен с увязкой к существующим объектам и проектным координатам устья скважин. Проектом предусмотрен грунт для планировки территории. Высотные отметки не превышают допустимых пределов и учитывают уклон для отвода талых и дождевых вод. Для обеспечения стока талых и дождевых вод площадки обустройства приподняты над поверхностью земли на высоту 0,15м. Отметки площадок выше всех углов, этим обеспечивается уклон от площадок к краям территории. Грунт от выемки дренажной емкости и подземных частей зданий и сооружений спланировать по территории.
Проектом предусматривается реконструкция технологических трубопроводов.
Данным проектом предусматриваются м/р. Восточный Макат, Северный Жолдыбай, Ботахан, Карсак, Алтыкуль,
- реконструкция (демонтаж) устаревших существующих нагнетательных линии с наружным диаметром 114х7мм. Взамен предусматривается строительство новых нагнетательных линии наружным диаметром 114х7мм с подключением линии с существующих ВРП.
- реконструкция (демонтаж) устаревших существующих выкидных линии от скважин до ГЗУ с наружным диаметром 89х5мм. Взамен предусматривается строительство новых выкидных линии наружным диаметром 89х5мм с подключением линии с существующих ГЗУ.
- реконструкция (демонтаж) устаревших существующих коллекторных линии водовода от ВРП до блока гребёнки с наружным диаметром 159х6 мм. Взамен предусматривается строительство новых коллекторных линии наружным диаметром 159х7мм с подключением линии с существующих БГ.
- реконструкция (демонтаж) устаревших существующих внутриплощадочных сетей с наружным диаметром 159х7мм. Взамен предусматривается строительство новых внутриплощадочных линии наружным диаметром 159х7мм с подключением линии с существующих оборудовании.
Соответствует всем Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны.
Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек. На территории предусмотрена внутриплощадочная автодорога для доступа персонала. Ширина проезжей частидороги составляет 6.0м. Для данной территории проектом предусмотрено устройство одного въезда и пожарного въезда/выезда с парковкой на 6 машино-мест 1место(6.0х3.5м) для МГН.
Внутриплощадочная дорога запроектирована из асфальтобетонного покрытия и обеспечивает беспрепятственный доступ к открытым сооружениям, как в обычных условиях, так и в аварийных ситуациях. В данном проекте предусмотрена ограждения и устройство тротуаров из брусчатки для доступа персонала. Ограждение протяженностью 15.0м. принято высотой 2.03м и выбрано из сметного норматива УСН РК 8.02-03-2021.
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу подразделяются на организованные и неорганизованные. Организованный источник выброса оборудован устройством для направленного вывода в атмосферу загрязняющих веществ (выхлопная труба, дымовая труба). Неорганизованные источники выбросов – это выбросы, поступающие в атмосферу в виде ненаправленных потоков.
К организованным источникам выбросов относятся выхлопные трубы дизельных и бензиновых сварочных агрегатов.
Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:
Организованные источники:
Источник 0001 – Котел битумный;
Источник 0002 – Электростанция передвижная до 4кВт;
Источник 0003 – Компрессор передвижной;
Неорганизованные источники:
Источник 6001 – Разработка грунта экскаватором;
Источник 6002 – Работа бульдозера;
Источник 6003 – Пересыпка инертных материалов;
Источник 6004 – Сварочные работы;
Источник 6005 – Газовая резка
Источник 6006 – Покрасочные работы
Источник 6007 – шлифовальная машина
Источник 6008 – Пластиковая сварка 
В период строительных работ будут использованы спецтехника и автотранспорт, работающие на дизельном топливе и на бензине. Перечень спецтехники и автотранспорта, используемого при строительстве и необходимое количество ГСМ приведены ниже в таблице
[bookmark: _Hlk119608004]Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 11 ед. в том числе: неорганизованных – 8 ед., организованных – 3 ед.
Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКс.с., мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	5
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,04
	3
	0,04127
	0,01426
	0,3565

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,001
	2
	0,000952
	0,0009605
	0,9605

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	0,04
	2
	0,058522223
	0,0862078
	2,155195

	0304
	Азот (II) оксид 
	0,06
	3
	0,009512361
	0,01400888
	0,23348133

	0328
	Углерод (Сажа)
	0,05
	3
	0,002236111
	0,0072
	0,144

	0330
	Сера диоксид 
	0,05
	3
	0,054513889
	0,01374
	0,2748

	0337
	Углерод оксид 
	3
	4
	0,16647477
	0,09143745
	0,03047915

	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор
	0,005
	2
	0,000362
	0,000788
	0,1576

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,03
	2
	0,000389
	0,000848
	0,02826667

	0616
	Диметилбензол
	 
	3
	0,1792
	0,001737
	0,008685

	0703
	Бенз/а/пирен 
	0,000001
	1
	4,1000000E-08
	1,33E-07
	0,133

	0827
	Хлорэтилен 
	0,01
	1
	0,000002065
	1,95E-07
	0,0000195

	1325
	Формальдегид 
	0,01
	2
	0,000479167
	0,00144
	0,144

	2752
	Уайт-спирит 
	 
	 
	0,1344
	0,0007209
	0,0007209

	2754
	Алканы С12-19 
	 
	4
	0,01758
	0,03635
	0,03635

	2902
	Взвешенные частицы
	0,15
	3
	0,0052
	0,0395
	0,26333333

	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий
	0,002
	2
	0,001927
	0,000111
	0,0555

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)
	0,1
	3
	0,112519
	0,042628
	0,42628

	2930
	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
	 
	 
	0,0034
	0,02584
	0,646

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	0,788939627
	0,3777779
	6,05471088



Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ составит: 0,788939627 г/сек; 0,3777779т/г.
 Лимиты накопления отходов 
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего:
	-
	118,0077

	в т.ч. отходов производства
	-
	113,4133

	отходов потребления
	-
	4,5944

	                                                                     Опасные отходы 

	Тара из под краски 08 01 11* 
	-
	0,0006

	                                                     Не опасные отходы
	

	Огарки сварочных электродов 12 01 13
	-
	0,0127

	Строительные отходы
	
	112,9

	Металлолом
	
	0,5

	Пищевые отходы (20 01 08)
	
	3,4224

	Коммунальные (твердо-бытовые) отходы 20 03 01
	-
	1,1720




