Нетехническое резюме
Настоящим проектом предусмотрены технологические решения по реконструкции и замене существующих промысловых, внутриплощадочных и межпромысловых трубопроводов на объектах ППН Алтыкуль, ЦДНГ Карсак, ЦППН Карсак, БДН Кошкар, ЦДНГ Ботахан, БДН С.Жолдыбай, ЦППН В.Макат, ЦДНГ В.Макат с соблюдением нормативных требований РК в области строительства. 
Данным разделом предусмотрено реконструкция технологических трубопроводов, демонтаж устаревших существующих выкидных линии от скважин до ГЗУ наружным диаметром 89х5мм. Взамен предусмотрено строительство новых выкидных линии наружным диаметром 89х5мм с подключением в существующем ГЗУ.
Рабочий проект разделен на 8 книги.
1. Книга 1. ППН Алтыкуль.
· Строительство внутриплощадочных трубопроводов от резервуаров РВС №1, №2, №3 до насосной Ø219х7мм;
· Строительство внутриплощадочных трубопроводов (дренажных) от РВС №1,2,3 до НБ-125 Ø159х7мм;
· Демонтаж	существующих	внутриплощадочных	трубопроводов Ø159х7мм, Ø219х7мм;
2. Книга 2. ЦДНГ Карсак
· Строительство внутриплощадочных трубопроводов ОПФ-3000 159х7 мм, 219х7мм, 114х7мм;
· Демонтаж существующих внутриплощадочных трубопроводов ОПФ- 3000 159х7 мм, 219х7мм, 114х7мм;
· Строительство выкидных линий Ø89х6мм от скв. №227 до АГЗУ №5, от скв. №280 до АГЗУ №9, от скв. №52 до АГЗУ №3, от скв. №281 до АГЗУ №9, от скв. №71 до АГЗУ №2, от скв. №301 до АГЗУ №10, от скв. №24 до АГЗУ №10, от скв. №45 до АГЗУ №6, от скв. №57 до АГЗУ №2, от скв. №93 до АГЗУ №11, от скв. №491 до АГЗУ №13, от скв. №493 до АГЗУ №13, от скв. №488 до АГЗУ №13, от скв. №499 до АГЗУ №13, от скв. №494 до АГЗУ №13, от скв. №495 до АГЗУ №13;
· Демонтаж существующих выкидных линий Ø89х6мм;
· Монтаж нагнетательных линии от существующих ВРП №7, №3 до скважин №296н, №333н, №275н Ø114х7;
· Демонтаж существующих нагнетательных линии от существующих ВРП до скважин №296н, №333н, №275н Ø114х7;
3. Книга 3. ЦППН Карсак
· Строительство	внутриплощадочных	трубопроводов	Ø159х7	мм, Ø114х7мм;
· Демонтаж	существующих	внутриплощадочных	трубопроводов Ø159х7 мм, Ø114х7мм;
4. Книга 4. БДН Кошкар
· Строительство нефтесборных коллекторов от АГЗУ Ø159х7 мм;
· Демонтаж существующих нефтесборных коллекторов Ø159х7 мм;
· Монтаж  нагнетательных  линии  от  существующих  СП  до   скважин №149н, №103н;
· Демонтаж  существующих нагнетательных линии  от  СП  до скважин №149н, №103н;
5. Книга 5. ЦДНГ Ботахан
· Строительство водоводов от блока гребенки до ВРП №2, №4 Ø159х7мм;
· Демонтаж существующих водоводов от блока гребенки до ВРП   №2, №4 Ø159х7мм;
· Строительство нагнетательных линий Ø114х7мм от ВРП №3, №2, СИН до скв. №8н, №87н, №124н, от СИН до скв. №24н, от СИН до скв. №63н;
· Демонтаж существующих нагнетательных линии от ВРП, СИН до скважин №8н, №87н, №124н, №24н, №63н;
· Строительство выкидных линий Ø89х6мм от скв. №123, №49,  №155, №156, №163, №152, №153, №113, №162, №80 до АГЗУ №1, №2, №3, №6, №7;
· Демонтаж существующих выкидных линий Ø89х6мм;
6. Книга 6. ЦДНГ Северный Жолдыбай
· Строительство водоводов от КНС до ВРП №1, №2 Ø159х7мм;
· Демонтаж существующих водоводов от КНС до ВРП №1, №2 Ø114х4мм;
· Строительство выкидных линий Ø89х6мм от скв. №48, №7, №71н, №72 до АГЗУ №3, №1;
· Демонтаж существующих выкидных линий Ø89х6мм;
7. Книга 7. ЦППН Восточный Макат
· Строительство	внутриплощадочных	трубопроводов	Ø114х7	мм, Ø57х5мм;
· Демонтаж	существующих	внутриплощадочных	трубопроводов Ø114х7 мм, Ø57х5мм;
8. Книга 8. ЦДНГ Восточный Макат
· Строительство нагнетательных линий Ø114х7мм от ВРП №3, ВРП №1 до скв. №66н, №115н, №50н, №13н, №103н;
· Демонтаж существующих нагнетательных линии от ВРП до   скважин №66н, №115н, №50н, №13н, №103н;
· Строительство выкидной линии Ø89х6мм от скважины №93 до  АГЗУ №6;
· Демонтаж существующей выкидной линии Ø89х6мм;
[bookmark: _Toc210731244]Основные архитектурно строительные решения
Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений определялись в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу приняты нормативные документы РК.
Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и сооружений.
[bookmark: _Hlk119608004]Основными загрязняющими атмосферу веществами при реконструкции будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.
Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов.
Согласно заданию в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.
Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:
· Источник	0001	–	Сварочный	агрегат	передвижной	с	бензиновым двигателем;
· Источник 0002 – Компрессор передвижной с ДВС;
· Источник 0003 – Битумный котел;
· Источник 6001 – Расчет выбросов при планировке грунта;
· Источник 6002 – Покрасочный пост;
· Источник 6003 – Сварочный пост;
· Источник 6004 – Гудронатор ручной
· Источник 6005 – Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах
· Источник 6006 – Разгрузка пылящих материалов;
· Источник 6007 – Машины шлифовальные
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 10 ед. в том числе: неорганизованных – 7 ед., организованных – 3 ед.

Таблица 3‑5–Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных 
	

Ко д ЗВ
	
Наименова ние  загрязняющ его   вещества
	

ПДКм
.р, мг/м3
	

ПДКс.
с., мг/м3
	

Класс опасно сти
	Выброс вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значени е     M/ЭНК

	1
	2
	4
	5
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II,
III) оксиды
	
	0,04
	3
	0,01904
	0,00001524971
	0,00038124

	0143
	Марганец и его соединения
	0,01
	0,001
	2
	0,0017334
	0,00000160883
	0,00160883

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	2
	0,053493
	0,18037000143
	4,50925004

	0304
	Азот (II) оксид
	0,4
	0,06
	3
	0,00838
	0,02932
	0,48866667

	0328
	Углерод
	0,15
	0,05
	3
	0,0086
	0,01598
	0,3196

	0330
	Сера диоксид
	0,5
	0,05
	3
	0,021
	0,02444
	0,4888

	0337
	Углерод оксид
	5
	3
	4
	0,12065
	0,16109001173
	0,05369667

	0342
	Фтористые газообразн ые соединения
	0,02
	0,005
	2
	0,000793
	6,7E-10
	0,00000
013

	0344
	Фториды неорганиче ские плохо растворимы е
	0,2
	0,03
	2
	0,00203
	2,7E-09
	0,00000
009

	0616
	Диметилбен зол
	0,2
	
	3
	0,52083333333
	0,476323215
	2,38161608

	0621
	Метилбензо л (349)
	0,6
	
	3
	0,78188888889
	0,1822953202
	0,30382553

	0703
	Бенз/а/пире н
	
	0,000001
	1
	0,000000058
	0,000000287
	0,287

	1210
	Бутилацета т
	0,1
	
	4
	0,15133333333
	0,0352829652
	0,35282965

	1325
	Формальдег ид
	0,05
	0,01
	2
	0,00066
	0,003131
	0,3131

	1401
	Пропан-2- он (Ацетон) (470)
	0,35
	
	4
	0,32788888889
	0,0764464246
	0,21841836

	2752
	Уайт-спирит
(1294*)
	
	
	
	0,27083333333
	0,053463165
	0,05346316

	2754
	Алканы С12-19 

	1
	
	4
	1,03321
	0,091736
	0,09173
6

	2902
	Взвешенны е частицы (116)
	0,5
	0,15
	3
	0,47150000001
	0,423099753
	2,82066502

	2908
	Пыль неорганиче ская, содержаща я двуокись кремния в %: 70-20
	0,3
	0,1
	3
	0,0013266
	0,0000003982
	0,00000398

	2909
	Пыль неорганиче ская, содержаща я двуокись кремния в %: менее 20
	0,5
	0,15
	3
	0,8449958
	1,13513413
	7,56756087

	2930
	Пыль абразивная
	
	
	
	0,0026
	0,002849
	0,071225

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	4,642789636
	2,890978533
	20,3234473



Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ составит: 4,642789636 г/сек; 2,890978533 т/г.

Лимиты накопления отходов 
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего:
	-
	11,397

	в т.ч. отходов производства
	-
	1,107

	отходов потребления
	-
	10,29

	                                                                     Опасные отходы 

	Просмасленная ветошь 15 02 02*
	-
	0,0035

	Тара из под краски 08 01 11*
	-
	0,589 

	                                                     Не опасные отходы
	

	Огарки сварочных электродов 12 01 13
	-
	0,0145

	Строительные отходы
	-
	0,5

	Пищевые отходы (20 01 08)
	-
	7,665

	Коммунальные (твердо-бытовые) отходы 20 03 01
	-
	2,625





