[bookmark: _Hlk243208282][bookmark: _Hlk171505380]Раздел охраны окружающей среды (РООС) выполнен к проекту «Строительство столовой на 150 мест на м/р Восточный Макат». 
Оператором месторождения является АО «Эмбамунайгаз». Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».
Продолжительность работ 2027 г
Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.
[bookmark: _Hlk243208262]Разбивочный план разработан в соответствии с требованиями р.5 ГОСТ 21.508-93.  Соответствует всем Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические 
требования по установлению санитарно-защитной зоны. 
Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек. На территории 
предусмотрена внутриплощадочная автодорога для доступа персонала. Ширина проезжей части дороги составляет 4,5м. Для данной территории проектом предусмотрено устройство одного въезда и пожарного въезда/выезда с разворотной площадкой 12.0м. х 12.0м. 
Проектирование внутриплощадочных дорог, разрывов между зданиями и 
сооружениями, а также расположение подземных коммуникаций осуществлено в соответствии с требованиями. 
Территория имеет два въезда, один из которых является пожарным проездом. По 
территории организуется одностороннее движение. К зданиям и сооружениям по всей их длине обеспечен подъезд пожарных машин: 
Проезды запроектированы с двухскатным поперечным профилем, с покрытием из 2-х слойного асфальтобетона по щебеночно-песчаному основанию. 
На существующей территории проектом предусматривается демонтаж следующих 
сооружений: 
• Ограждение 90.0 п.м.
• Калитка распашная
• Тротуар 36.0м2
• Площадка ТБО 
На проектируемой площадке размещены следующие здания и сооружения: 
• Столовая на 150 мест
• Котельная
• Подземный пожарный резервуар V=75м3
• ГРПШ
• Площадка ТБО
• КТПН
• ДЭС
• Жироуловитель
• Ограждение для задвижки
• Стоянка для 16 машино-мест
[bookmark: _Hlk119608004]Основными загрязняющими атмосферу веществами при реконструкции будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.
Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов.
Согласно заданию в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине.
Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:
· Источник	0001	–	Сварочный	агрегат	передвижной	с	бензиновым двигателем;
· Источник 0002 – Компрессор передвижной с ДВС;
· Источник 0003 – Битумный котел;
· Источник 6001 – Расчет выбросов при планировке грунта;
· Источник 6002 – Покрасочный пост;
· Источник 6003 – Сварочный пост;
· Источник 6004 – Гудронатор ручной
· Источник 6005 – Расчет выбросов при выемочно-погрузочных работах
· Источник 6006 – Разгрузка пылящих материалов;
· Источник 6007 – Машины шлифовальные
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составляет 10 ед. в том числе: неорганизованных – 7 ед., организованных – 3 ед.

Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительно-монтажных 
	

Ко д ЗВ
	
Наименова ние  загрязняющ его   вещества
	

ПДКм
.р, мг/м3
	

ПДКс.
с., мг/м3
	

Класс опасно сти
	Выброс вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значени е     M/ЭНК

	1
	2
	4
	5
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II,
III) оксиды
	
	0,04
	3
	0,01904
	0,00001524971
	0,00038124

	0143
	Марганец и его соединения
	0,01
	0,001
	2
	0,0017334
	0,00000160883
	0,00160883

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
	0,2
	0,04
	2
	0,053493
	0,18037000143
	4,50925004

	0304
	Азот (II) оксид
	0,4
	0,06
	3
	0,00838
	0,02932
	0,48866667

	0328
	Углерод
	0,15
	0,05
	3
	0,0086
	0,01598
	0,3196

	0330
	Сера диоксид
	0,5
	0,05
	3
	0,021
	0,02444
	0,4888

	0337
	Углерод оксид
	5
	3
	4
	0,12065
	0,16109001173
	0,05369667

	0342
	Фтористые газообразн ые соединения
	0,02
	0,005
	2
	0,000793
	6,7E-10
	0,00000
013

	0344
	Фториды неорганиче ские плохо растворимы е
	0,2
	0,03
	2
	0,00203
	2,7E-09
	0,00000
009

	0616
	Диметилбен зол
	0,2
	
	3
	0,52083333333
	0,476323215
	2,38161608

	0621
	Метилбензо л (349)
	0,6
	
	3
	0,78188888889
	0,1822953202
	0,30382553

	0703
	Бенз/а/пире н
	
	0,000001
	1
	0,000000058
	0,000000287
	0,287

	1210
	Бутилацета т
	0,1
	
	4
	0,15133333333
	0,0352829652
	0,35282965

	1325
	Формальдег ид
	0,05
	0,01
	2
	0,00066
	0,003131
	0,3131

	1401
	Пропан-2- он (Ацетон) (470)
	0,35
	
	4
	0,32788888889
	0,0764464246
	0,21841836

	2752
	Уайт-спирит
(1294*)
	
	
	
	0,27083333333
	0,053463165
	0,05346316

	2754
	Алканы С12-19 

	1
	
	4
	1,03321
	0,091736
	0,09173
6

	2902
	Взвешенны е частицы (116)
	0,5
	0,15
	3
	0,47150000001
	0,423099753
	2,82066502

	2908
	Пыль неорганиче ская, содержаща я двуокись кремния в %: 70-20
	0,3
	0,1
	3
	0,0013266
	0,0000003982
	0,00000398

	2909
	Пыль неорганиче ская, содержаща я двуокись кремния в %: менее 20
	0,5
	0,15
	3
	0,8449958
	1,13513413
	7,56756087

	2930
	Пыль абразивная
	
	
	
	0,0026
	0,002849
	0,071225

	
	В С Е Г О :
	
	
	
	4,642789636
	2,890978533
	20,3234473



Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ составит: 4,642789636 г/сек; 2,890978533 т/г.
Лимиты накопления отходов 
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего:
	-
	11,397

	в т.ч. отходов производства
	-
	1,107

	отходов потребления
	-
	10,29

	                                                                     Опасные отходы 

	Просмасленная ветошь 15 02 02*
	-
	0,0035

	Тара из под краски 08 01 11*
	-
	0,589 

	                                                     Не опасные отходы
	

	Огарки сварочных электродов 12 01 13
	-
	0,0145

	Строительные отходы
	-
	0,5

	Пищевые отходы (20 01 08)
	-
	7,665

	Коммунальные (твердо-бытовые) отходы 20 03 01
	-
	2,625




