Нетехническое резюме


Проектом предусматривается административного бытового корпуса. Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек.
На территории предусмотрена разделение зон на радиационного металлолома и простого металлолома. Внутриплощадочное покрытие из бетона удобно для доступа персонала.
Благоустройство территории начинать после выноса всех подземных коммуникаций.
Проектом предусмотрено 82 рабочих места в офисном здании, два конференц-зала по 12 человек каждый.
Работа организовано в одну смену для работников списочной численностью 82чел, продолжительность смены 8 часов, из них офисные 82 чел. Режим работы одно сменный, 8 часовой рабочий день. Прием пищи персонала предусмотрен в комнате отдыха. 
Горячее питание организовано путем приема пищи в комнате персонала, путем   заключения договора с кейтеринговой компанией на аутсорс. 

Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительства 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	4
	5
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	 
	0,04
	3
	0,04242
	0,01033
	0,25825

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,01
	0,001
	2
	0,00104
	0,00015
	0,15

	0301
	Азота (IV) диоксид
	0,2
	0,04
	2
	0,05487
	0,09486
	2,3715

	0304
	Азот (II) оксид 
	0,4
	0,06
	3
	0,00298
	0,01391
	0,23183333

	0328
	Углерод 
	0,15
	0,05
	3
	0,00156
	0,00747
	0,1494

	0330
	Сера диоксид 
	0,5
	0,05
	3
	0,00244
	0,0112
	0,224

	0337
	Углерод оксид 
	5
	3
	4
	0,03989
	0,07974
	0,02658

	0616
	Диметилбензол 
	0,2
	 
	3
	2,21686
	0,12769
	0,63845

	0621
	Метилбензол (349)
	0,6
	 
	3
	0,33852
	0,02914
	0,04856667

	0703
	Бенз/а/пирен
	 
	0,000001
	1
	2,9000000E-08
	1,3700000E-08
	0,0137

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	0,1
	 
	3
	0,00086
	0,00005
	0,0005

	1048
	2-Метилпропан-1-ол 
	0,1
	 
	4
	0,00025
	0,00001
	0,0001

	1210
	Бутилацетат 
	0,1
	 
	4
	0,06849
	0,00581
	0,0581

	1240
	Этилацетат (674)
	0,1
	 
	4
	0,00245
	0,00014
	0,0014

	1325
	Формальдегид
	0,05
	0,01
	2
	0,00033
	0,00149
	0,149

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон) (470)
	0,35
	 
	4
	0,14226
	0,01224
	0,03497143

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	 
	 
	 
	0,37945
	0,02186
	0,02186

	2754
	Алканы С12-19 
	1
	 
	4
	0,008
	0,03734
	0,03734

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 
	0,3
	0,1
	3
	0,00047
	0,00001
	0,0001

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 
	0,5
	0,15
	3
	1,087184
	0,0371698
	0,24779867

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	4,390324029
	0,490609814
	4,6634501



Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составит: за 2026 год – 4,39032 г/с и 0,490609 т/г.

	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего:
	-
	6.2291

	в т.ч. отходов производства
	-
	1.8191

	отходов потребления
	-
	4.41

	                                                                     Опасные отходы 

	Промасленная ветошь 15 02 02*
	-
	0.527304

	Тара из под краски 08 01 11* 
	-
	0.0686

	                                                                 Не опасные отходы

	Огарки сварочных электродов 12 01 13
	-
	0.00321

	Металлолом 17 04 07 
	-
	1.220

	Пищевые отходы 20 01 08
	-
	3.285

	Коммунальные (твердо-бытовые) отходы 20 03 01
	-
	1.125



Работающие будут обеспечены водой, удовлетворяющей требованиям Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26.
На административному бытовому корпусу вода для питьевых нужд поставляется с пос.Досоор  в пластиковых бутылях объемом 18,9 литров, вода для бытовых нужд - автоцистернами из близлежащего источника.
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