Нетехническое резюме
	Раздел «Охрана окружающей среды» (ООС) выполнен к рабочему проекту «Строительство РВС-2000м3 на ЦППН Восточный Макат Макатского района, Атырауской области», месторождение расположено в Макатском районе Атырауской области Республики Казахстан.
Раздел ООС выполнен Службой экологии Атырауского Филиала ТОО «КМГ Инжиниринг» согласно договору с АО «Эмбамунайгаз».
  Начало строительства – 2027 года.
Основная цель РООС – оценка всех факторов воздействия на компоненты окружающей среды, прогноз изменения качества окружающей среды при реализации производственных решений с целью разработки мероприятий и рекомендаций по снижению различных видов воздействий на отдельные компоненты окружающей среды и здоровье населения.
Раздел ООС включает следующие этапы его проведения:
· характеристика и оценка современного состояния окружающей среды, включая атмосферу, гидросферу, литосферу, флору и фауну, выявление приоритетных по степени антропогенной нагрузки природных сред, ранжирование факторов воздействия;
· анализ планируемой производственной деятельности с целью установления видов и интенсивности воздействия на окружающую среду, пространственного распределения источников воздействия и ранжирование по их значимости;
· комплексная прогнозная оценка ожидаемых изменений окружающей среды в результате планируемой деятельности на участке работ;
· природоохранные мероприятия по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду.
РООС выполнен с соблюдением Законов Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, нормативно-правовых требований и договорных обязательств.
Проектом предусмотрено строительство резервуара 2000м3.
Разбивочный план разработан на основе геодезической съемки масштаба 1:500. Система высот - балтийская, система координат - местная. 
Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек. Резервуар запроектирован внутри проектируемого обвалования. Внутри обвалования предусмотрены пешеходные дорожки для обслуживания персоналом. 
На территории предусмотрены элементы благоустройство, тротуарное покрытие из бетона для доступа персонала. Благоустройство территории начинать после выноса всех подземных коммуникаций. Ширина тротуара составляет 1.0м. 
На проектируемой площадке размещены следующие сооружения: 
• Площадка резервуара РВС-2000м3; 
• Площадка обслуживания; 
• Переходной мостик; 
• Опоры под технологические трубопроводы; 
• Фундамент под ВМО-16; 
• Фундамент под щит силовой; 
• Кабельная эстакада; 
Основные технологические решения 
Целью настоящего раздела является строительство РВС-2000м3 №13 на ЦППН В.Макат НГДУ «Доссормунайгаз» с соблюдением нормативных требований РК в области строительства.
На ЦППН В.Макат идет подготовка нефти месторождений Восточный Макат, Северный Жолдыбай и группы месторождений Уаз и сдачи товарной нефти 1 группы качества согласно по СТ РК 1347-2005 «Нефть. Общие технические условия». 
Основные проектируемые технологические сооружения: 
• РВС-2000 №13 объемом 2000 м3 с рабочей площадкой – 1 ед. 
Тип резервуара - вертикальный цилиндрический со стационарной крышей. Стенка и днище резервуара запроектированы по способу рулонной сборки и изготавливаются в виде полотнищ, которые транспортируются к месту строительства, свернутыми в рулон. Крыша резервуара - коническая, состоящая из щитов заводского изготовления. Резервуар является конструктивно устойчивым.
Проектом предусмотрен монтаж вертикального стального резервуара объемом 2000м3 со стационарной крышей без понтона с соответствующими трубопроводными обвязками, подключениями к существующей системе. 
Назначение резервуара – для технологической нефти. 
Объем 2000 м3. Высота стенки 12 м, внутренний диаметр 15,18 м. Количество поясов – 8. 
Основными загрязняющими атмосферу веществами при строительстве будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ.
Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ:
· Источник 0001 – Сварочный агрегат;
· Источник 0002 – Компрессор с ДВС;
· Источник 0003 – Битумный котел (Битумоплавательная установка);
· Источник 0004 – Дизельная электростанция;
· Источник 6001 – Выбросы при планировке грунта бульдозерами; 
· Источник 6002 – Гудронатор ручной; 
· Источник 6003 – Выбросы при выемочно-погрузочных работах экскаваторами;
· Источник 6004 – Выбросы при уплотнении грунта катками;
· Источник 6005 – Покрасочный пост; 
· Источник 6006 – Сварочный пост; 
· Источник 6007 – Разгрузка пылящих материалов;
· Источник 6008 – Транспортировка пылящих материалов.
Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет 12 ед. в том числе: неорганизованных - 8 ед., организованных – 4 ед.
Перечень и количественные значения выбросов загрязняющих веществ на период строительства 
	Код ЗВ
	Наименование загрязняющего вещества
	ЭНК, мг/м3
	ПДКм.р, мг/м3
	ПДКс.с., мг/м3
	ОБУВ, мг/м3
	Класс опасности ЗВ
	Выброс
вещества с учетом очистки, г/с
	Выброс
вещества с учетом очистки, т/год, (M)
	Значение
M/ЭНК

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) 
	 
	 
	0,04
	 
	3
	0,08484
	0,03366
	0,8415

	0143
	Марганец и его соединения 
	 
	0,01
	0,001
	 
	2
	0,00208
	0,00132
	1,32

	0301
	Азота (IV) диоксид 
	 
	0,2
	0,04
	 
	2
	0,14186
	0,1627038
	4,067595

	0304
	Азот (II) оксид
	 
	0,4
	0,06
	 
	3
	0,01118
	0,02242984
	0,37383067

	0328
	Углерод 
	 
	0,15
	0,05
	 
	3
	0,01478
	0,01206
	0,2412

	0330
	Сера диоксид 
	 
	0,5
	0,05
	 
	3
	0,04012
	0,0182672
	0,365344

	0337
	Углерод оксид 
	 
	5
	3
	 
	4
	0,33908
	0,173324
	0,05777467

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	 
	0,02
	0,005
	 
	2
	0,00088
	0,00086
	0,172

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) 
	 
	0,2
	0,03
	 
	2
	0,00094
	0,00094
	0,03133333

	0616
	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 
	 
	0,2
	 
	 
	3
	1,58278
	0,09116
	0,4558

	0621
	Метилбензол 
	 
	0,6
	 
	 
	3
	3,43534
	0,19786
	0,32976667

	0703
	Бенз/а/пирен 
	 
	 
	0,000001
	 
	1
	5,8000000E-08
	0,00000022
	0,22

	1210
	Бутилацетат
	 
	0,1
	 
	 
	4
	0,6649
	0,0383
	0,383

	1325
	Формальдегид 
	 
	0,05
	0,01
	 
	2
	0,00066
	0,0024
	0,24

	1401
	Пропан-2-он (Ацетон)
	 
	0,35
	 
	 
	4
	1,44062
	0,08298
	0,23708571

	2754
	Алканы С12-19
	 
	1
	 
	 
	4
	0,1564394
	0,0778276
	0,0778276

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20
	 
	0,3
	0,1
	 
	3
	0,00094
	0,00094
	0,0094

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 
	 
	0,5
	0,15
	 
	3
	2,05788
	0,0141278
	0,09418533

	 
	В С Е Г О :
	 
	 
	 
	 
	 
	9,975319458
	0,9311605
	9,51764298


Общий объем выбросов загрязняющих веществ в период строительных работ составит:– 9,975319 г/с и 0,9311605 т/г.
[bookmark: _Toc206747782]Лимиты накопления отходов при строительстве 
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, т/год
	Лимит накопления, тонн/год

	Всего:
	-
	7,2696

	в т.ч. отходов производства
	-
	0,2133

	отходов потребления
	-
	7,056

	                                                                     Опасные отходы 

	Промасленная ветошь 15 02 02*
	-
	0,0681

	Тара из под краски 08 01 11* 
	-
	0,04748

	                                                                 Не опасные отходы

	Огарки сварочных электродов 12 01 13
	-
	0,00707

	Металлолом 17 04 17
	-
	0,091

	Пищевые отходы 20 01 08
	-
	5,256

	Коммунальные (твердо-бытовые) отходы 20 03 01
	-
	1,8



