Нетехническое резюме проекта
ТОО «Жасыбай  XXI» является действующим предприятием и расположено в с. Сурган, Есильского района, Акмолинской области.
Основной деятельностью является прием и переработка зерна.
Плановая мощность элеватора – 150 000 тонн зерна в год.
На балансе предприятия числится полигон ТБО, площадью 0,4 гектар земли.
Целевое назначение земельного участка: эксплуатация и обслуживание площадки для складирования ТБО и навозохранилище.
Площадь земельного участка составляет – 0,4 га. Кадастровый номер – 01277047212.
На полигоне складируется зерноотходы, которые допускаются для совместного складирования согласно технологическим требованиям СанПиН №3.01.016.97, т.к. они не являются взрывоопасными, самовоспламеняющимися, самовозгорающимися, по классу опасности относятся к IV.
Полигон ТБО запроектирован на равнинном участке с подветренной стороны по отношению к населенному пункту.  Разработка грунта не проводилась. 
Полигон твердо-бытовых отходов состоит из следующих объектов: площадки для складирования твердо-бытовых отходов, контрольно-пропускной пункт (КПП), дезинфицирующей ванны. Штат полигона состоит из 3-х человека работающих в односменном режиме и охранник работающий круглосуточно. 
В хозяйственной зоне размещаются:
- контрольно-пропускной пункт;
- пожарный резервуар емкостью 50м3;
- туалет на одно  очко с выгребом емкостью 2,9 м3;
- дезинфицирующая ванна;
- кавальер грунта.
Мертвые (зерновые) отходы от сельско-хозяйственной деятельности предприятия: подработка зерна ТОО «Жасыбай  XXI».
Участок для размещения полигона свободен от лесов, лесопарков. 
Ближайший водный объект – река Ишим расположена на расстоянии 2,3 километра, к востоку от участка.
На полигоне ТБО выполняется следующие виды работ: прием, складирование, уплотнение и изоляция отходов. 
Постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории промплощадки нет. 
В хозяйственной зоне размещаются:
- контрольно-пропускной пункт;
- пожарный резервуар емкостью 50м3;
- туалет на одно  очко с выгребом емкостью 2,9 м3;
- дезинфицирующая ванна;
- кавальер грунта.
Режим работы полигона – 4 часовой рабочий день, 264 дня/год. 
Штат полигона: - 3 человека, работающие в односменном режиме (дневная смена): 1 учетчик, 1 бульдозерист, 1 охранник. 
Годовой объем отходов, планируемый к размещению на полигоне ТБО  ТОО «Жасыбай-XXI» на 2027-2036 годы составляет: 
· Мертвые отходы – 1700,0 тонн/год.

Основным документом планирования работ на полигоне является график эксплуатации, составляемый на год, в котором помесячно планируется: количество принимаемых отходов с указанием номера карты, на которую складируются отходы, разработка грунта для изоляции отходов.
На полигоне ТБО производятся следующие основные работы по захоронению отходов: прием, складирование, уплотнение зерноотходов. Зерноотходы складируют на рабочей карте, отведенной 
на данные сутки, методом «надвиг» и методом «сталкивания». При методе надвига бульдозеры  сдвигают отходы на рабочую карту, создавая слои высотой до 0,5 м. За счет 12-20 уплотненных  слоев создается вал с пологим откосом высотой до 2 м над уровнем площадки разгрузки  мусоровозов. Вал следующей рабочей карты «надвигают» к предыдущему. При этом методе  отходы укладывают снизу вверх. Уплотненный слой изолируется слоем грунта. Уплотнение  осуществляется тяжелым бульдозером Т-150 и достигается четырехкратным проходом бульдозера  по одному месту. Время работы бульдозера – 2 часа в сутки, 20 дней в году. 
Изоляция рабочего слоя отходов также производится бульдозером, время работы техники – 38,4  часов в год. Выброс ЗВ при работе бульдозера на уплотнении и изоляции  осуществляется неорганизованно с открытой площадки (ист. №6001). При работе  бульдозера выделяются следующие ЗВ: азота диоксид, азота оксид, ангидрид сернистый, углерод  оксид, сажа, керосин. При разгрузке мертвых отходов в атмосферу выделяется: пыль зерновая. При разгрузке и перемещении грунта выделяется: пыль неорганическая: 70 20% двуокиси кремния.
Все работы на полигоне  полностью механизированы. В толще твердых бытовых и промышленных отходов, захороненных  на полигоне ТБО, под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный  процесс распада органической составляющей отходов. Выделение  ЗВ осуществляется неорганизованно с участка складирования ТБО (ист. №6002).  При разложении органической части ТБО  (ранее завезенных) в атмосферный воздух выделяются метан, толуол, аммиак, ксилол, углерода  оксид, азота диоксид, формальдегид, этилбензол, ангидрид сернистый, сероводород.
Участок  складирования ТБО ежегодно увеличивается. Ежегодно разбивается 1 рабочая карта 5*30 метров.  Для вывоза зерноотходов используется автосамосвалы КАМАЗ, ЗИЛ, время проезд  автотранспорта (ист. №6003) по территории полигона – 20 минут за 1 рейс. Транспортные работ  сопровождаются выбросом в атмосферу следующих загрязняющих веществ: азота диоксид, азота  оксид, ангидрид сернистый, углерод оксид, сажа, керосин.


