Программа управления отходами для  действующего полигона неопасных отходов
ТОО «Жасыбай XXI» 

Программа управления отходами на 2027-2036 г.г.   для действующего полигона неопасных отходов 

ТОО «Жасыбай XXI» расположенного в Акмолинской области, Есильский район, с. Сурган
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                                     «Утверждаю»
                                           Директор

                              ТОО «Жасыбай XXI»                                                            Адилбеков К.Е.
ВВЕДЕНИЕ

Операторы объектов I и (или) II категории, а также лица, осуществляющие операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, разрабатывают Программу в соответствии с требованиями статьи 335 Кодекса и настоящими Правилами.

Разработка Программы для объектов I категории осуществляется лицом, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Программа для объектов I категории разрабатывается с учетом необходимости использования наилучших доступных техник в соответствии с заключениями по наилучшим доступным техникам, разрабатываемыми и утверждаемыми в соответствии со статьей 113 Кодекса.

 Программа разрабатывается в соответствии с принципом иерархии и должна содержать сведения об объеме и составе образуемых и (или) получаемых от третьих лиц отходов, способах их накопления, сбора, транспортировки, обезвреживания, восстановления и удаления, а также описание предлагаемых мер по сокращению образования отходов, увеличению доли их повторного использования, переработки и утилизации.

 Программа разрабатывается на плановый период в зависимости от срока действия экологического разрешения, но на срок не более десяти лет.

Программы, разработанные операторами объектов I и II категорий, а также лицами, осуществляющими операции по сортировке, обработке, в том числе по обезвреживанию, восстановлению и (или) удалению отходов, до вступления в силу настоящих Правил, пересматриваются до момента получения нового экологического разрешения в соответствии со статьей 106 Кодекса.

	Паспорт программы управления отходами

	Основание для разработки
	Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года

Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23917

Об утверждении Правил разработки программы управления отходами



	
	

	Цели и задачи
	Достижения установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов и или (уровня) опасных свойств накопленных и образуемых отходов, а также отходов, находящихся в процессе обращения и  улучшение экологической обстановки. Стимулирование мероприятий по минимизации, утилизации и переработке отходов, уменьшению количества и объемов их образования.



	
	

	Сроки реализации программы
	2027-2036 год

	
	

	Объемы и источники финансирования
	На реализацию программы будут использованы собственные средства 
Примечание:*- объемы финансирования могут уточняться при формировании финансирования на соответствующий год.




	Инициатор намечаемой деятельности

	ТОО «Жасыбай XXI» Акмолинская область, Есильский район, с. Сурган


Адрес разработчика программы
ТОО «Green-TAU» г. Кокшетау, микр. Центральный, 54. сот.87021889815.
1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Общие сведения о предприятии

ТОО «Жасыбай  XXI» является действующим предприятием и расположено в с. Сурган, Есильского района, Акмолинской области.

Основной деятельностью является прием и переработка зерна.

Плановая мощность элеватора – 150 000 тонн зерна в год.

На балансе предприятия числится полигон ТБО, площадью 0,4 гектар земли.

Целевое назначение земельного участка: эксплуатация и обслуживание площадки для складирования ТБО и навозохранилище.

Площадь земельного участка составляет – 0,4 га. Кадастровый номер – 01277047212.

На полигоне складируется зерноотходы, которые допускаются для совместного складирования согласно технологическим требованиям СанПиН №3.01.016.97, т.к. они не являются взрывоопасными, самовоспламеняющимися, самовозгорающимися, по классу опасности относятся к IV.

Полигон ТБО запроектирован на равнинном участке с подветренной стороны по отношению к населенному пункту.  Разработка грунта не проводилась. 

Полигон твердо-бытовых отходов состоит из следующих объектов: площадки для складирования твердо-бытовых отходов, контрольно-пропускной пункт (КПП), дезинфицирующей ванны. Штат полигона состоит из 3-х человека работающих в односменном режиме и охранник работающий круглосуточно. 

В хозяйственной зоне размещаются:

- контрольно-пропускной пункт;

- пожарный резервуар емкостью 50м3;

- туалет на одно  очко с выгребом емкостью 2,9 м3;

- дезинфицирующая ванна;

- кавальер грунта.

Мертвые (зерновые) отходы от сельско-хозяйственной деятельности предприятия: подработка зерна ТОО «Жасыбай  XXI».

Участок для размещения полигона свободен от лесов, лесопарков. 
На полигоне ТБО выполняется следующие виды работ: прием, складирование, уплотнение и изоляция отходов.
Площадка отвечает санитарно-гигиеническим, пожаро-
взрывобезопасным, экологическим, социальным, экономическим, функциональным,
технологическим и инженерно-техническим требованиям. 

Жилые объекты, а также объекты с повышенными санитарно-эпидемиологическими
требованиями (зоны отдыха, территории курортов, территории садоводческих товариществ,
образовательные и детские организации, оздоровительные организации и т.п.) в санитарно-
защитную зону не входят.
1.2 Оценка текущего состояния управления отходами
 Согласно Экологическому кодексу РК под отходами понимаются любые вещества, материалы или предметы, образовавшиеся в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления (в том числе товары, утратившие свои потребительские свойства), которые их владелец прямо признает отходами либо должен направить на удаление или восстановление в силу требований закона или намеревается подвергнуть либо подвергает операциям по удалению или восстановлению.
К отходам не относятся: вещества, выбрасываемые в атмосферу в составе отходящих газов (пылегазовоздушной смеси); сточные воды;  загрязненные земли в их естественном залегании, включая неснятый загрязненный почвенный слой; объекты недвижимости, прочно связанные с землей; снятые незагрязненные почвы; общераспространенные твердые полезные ископаемые, которые были извлечены из мест их естественного залегания при проведении земляных работ в процессе строительной деятельности и которые в соответствии с проектным документом используются или будут использованы в своем естественном состоянии для целей строительства на территории той же строительной площадки, где они были отделены.

Информация по отходам производства и потребления на предприятии
	Вид отхода
	Код отхода в соответствии с классификатором отходов
	Вид операции, которому подвергается отход

	1
	2
	3

	Мертвые (зерновые) отходы
	02 01 99
	Данный вид отхода образуется в результате переработке зерна и непригодности его использованию.  Мертвые (зерновые отходы) будут захораниватся на полигоне ТБО.

	Смешанные коммунальные отходы
	20 03 01
	Образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений цехов и территории предприятия. Коммунальные отходы складируются в металлический контейнер и будут вывозятся с территории на сторонней организацией

	Отходы сварки
	12 01 13
	Размещаются в металлическом ящике, впоследствии сдаются в пункт приема метталалома без договора.  

	Отработанные масляные фильтры
	16 01 07*
	Образуется в процессе замена масла автотранспорта и спецтехники. Хранятся в металлических емкостях и передаются сторонней организацией. Временное накопление не более 6 месяцев.

	Отработанные шины
	16 01 03
	Хранятся специальном отведеном месте на территории предприятия и по мере накопления сдаются сторонним организациям.

	Отработанные аккумуляторные батареи
	16 06 01*
	Хранятся в специальном отведенном месте и сдаются в аккумуляторные центры в обмен на новые, с доплатой без договора.

	Отработанное моторное масло
	13 02 08*
	Временное накопление отработанного моторного масла осуществляется в герметичных емкостях с плотно закрывающейся крышкой. Отработанные моторные масла используются на предприятии для собственных нужд.

	Промасленная ветошь
	15 02 02*
	Хранятся в металлических емкостях и передаются сторонней организацией.


1.3. Количественные и качественные показатели текущей ситуации с
отходами в динамике за последние три года

Все отходы проходят инвентаризацию, по которой, ежегодно сдается отчет в
уполномоченный орган.

Динамика образования и передача отходов будут контролироваться
оператором объекта.
Объем отходов захороненых на полигоне за 2021-2025 год

	Наименование отходов
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год 
	2025 год

	Зерноотходы
	1700,0
	1700,0
	1700,0
	1700,0
	1700,0

	Итого
	1700,0
	1700,0
	1700,0
	1700,0
	1700,0


Примечание. Предоставлена справка о захороненных отходов на 2021-2025 года. Смотрите приложение. 

1.4.Анализ ситуации с управлением отходами на предприятии

Система управления отходами на предприятии определяет процессы
образования отходов, их идентификацию, требования к их сбору, упаковке и
маркировке при необходимости, транспортировке, складированию
(упорядоченному размещению), хранению и удалению.

В рамках проведения организационно-административной работы,
предприятие запланировало ряд мероприятий, способствующих сокращению
образования отходов.

Основополагающими принципами политики в области управления отходами
на предприятии будут являться:

- ответственность за обеспечение охраны компонентов окружающей среды
(воздух, подземные воды, почва) от загрязнения отходами производства и
потребления;
          - максимально возможное сокращение образования отходов производства и
потребления и экологически безопасное обращение с ними;
          - организация работ, исходя из возможности повторного использования,
утилизации, регенерации, очистки или экологически приемлемому удалению
отходов производства и потребления;

- сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет
использования технологий и оборудования, позволяющих уменьшить образование
отходов.

Управление отходами производиться в соответствии с Экологическим
кодексом РК, с международной признанной практикой, а также с политикой
предприятия.

Согласно политики предприятия производиться регулярная инвентаризация,
учет и контроль за временным хранением и состоянием всех образующихся видов
отходов производства и потребления. Ежегодно сдается отчет об инвентаризации
отходов в уполномоченный орган.

Перевозка отходов производиться под строгим контролем
специализированных организации. Для этого движение всех отходов
регистрируется в журнале.

Собственники отходов должны хранить документацию по учету отходов в
течение пяти лет.

1.5 Краткое характеристика технологии производства и технологического оборудования
Сведения о наличии собственных полигонов, хранилищ.

С 1 января 2019 года, захоронение твердо-бытовых отходов на полигон прекращено, согласно ЭК РК, а также исполнения требований раздела 5.4 СН РК 1.04- 15-2013 Полигоны для твердых бытовых отходов - не подлежат утилизации и не принимаются  на  полигон  ТБО  промышленные  и  бытовые  отходы  при возможности их вторичной переработки. Такие отходы используются как вторичное сырье. В связи с этим на полигоне устроена площадка для сортировки и временного хранения отсортированных компонентов, которые передаются в пункты вторсырья. На полигон также вывозят уже заранее отсортированные отходы.
Основная часть полигона – участок складирования отходов. Участок складирования имеет карты складирования с вместимостью различного объема.

Учет принимаемых отходов ведется по объему поступления отходов. Отметка о принятом количестве отходов ведется в «Журнале приема твердых бытовых отходов».

Основным документом планирования работ на полигоне является график эксплуатации, составляемый ТОО «Жасыбай XXI» на год, в котором помесячно планируется: количество принимаемых отходов с указанием номера карты, на которую складируются отходы, разработка грунта для изоляции отходов.

В хозяйственной зоне размещаются:

- контрольно-пропускной пункт;

- пожарный резервуар емкостью 50м3;

- туалет на одно  очко с выгребом емкостью 2,9 м3;

- дезинфицирующая ванна;

- кавальер грунта.
Режим работы полигона – 4 часовой рабочий день, 264 дня/год. 

Штат полигона: - 3 человека, работающие в односменном режиме (дневная смена): 1 учетчик, 1 бульдозерист, 1 охранник. 
На полигоне производится уплотнение отходов позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружения и обеспечить экономное использования земельного участка. Все работы по складированию, уплотнению и изоляции отходов выполняются механизировано.

Закрытие полигона ТБО осуществляется после заполнение проектного объема. Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации. По периметру участка  предусмотрен земляной вал высотой 3 метра. В ограде полигона у контрольно-пропускного пункта установлен шлагбаум.

На выезде из полигона установлена контрольно – дезинфицирующая ванна. 

К площадке полигона предусмотрены подъезды автомобильного транспорта, по проектируемым подъездным дорогам. Подъездная дорога рассчитана на двухстороннее движение. 

Подъездная дорога. К площадке полигона предусмотрены подъезды автомобильного транспорта, по проектируемым подъездным дорогам. Подъездная дорога рассчитана на двухстороннее движение. Покрытие подъездной дороги предусмотрено грунтово-улучшенное. 

Участок складирования отходов представлен в виде прямоугольника.

Контрольно-пропускной пункт.

Контрольно-дезинфицирующая ванна. При выезде из полигона для дезинфекции колес автомобилей расположена дезинфицирующая зона с железобетонной ванной длиной 8 метров, глубиной 0,3 метра и шириной 3 метра, заполненная 3% раствором лизола и древесными опилками.

Ограждение. По периметру полигон огражден земляным валом высотой более 3 метров. По периметру полигона также устроена водоотводная нагорная  канава шириной 2,0 м со стеком на поверхность прилегающей территории. Возле административно-бытового здания установлен шлагбаум. 

Противопожарный резервуар. Вода завозится с пожарного резервуара 300 м3 расположенный на территории элеватора. Расход воды на пожаротушение определяяется по факту использования (если были случаи самовозгарание отходов).

Согласно п.8 ст. 350 Кодекса, полигон должен быть оборудован системой мониторинга фильтрата и сточных вод, образующихся в депонированных отходах, для предупреждения их негативного воздействия на окружающую среду. 
 Согласно п.9 ст.350 ЭК РК полигон твердых бытовых отходов оборудован системой для сбора и отведения фильтрата и свалочного газа.
ТОО «Жасыбай XXI» при производственной деятельности внедряет наилучшие доступные технологии по следующим категориям операций:

1. Организация природоохранной деятельности - на предприятии имеется система

управления окружающей средой;

2. Образование отходов – ведется постоянный анализ образующихся отходов (в

обязательном порядке заполняются журналы движения отходов);

            3. Управление образующимися отходами – на предприятии имеется Программа управления отходами, при обращении с отходами учитываются экологические, санитарно-
эпидемиологические и иные требования, регулярно проводится инвентаризация отходов,
учет, отходы вовлекаются в повторное использование.

Для отходов производства и потребления, образующихся при производственной деятельности предприятия предусмотрены оборудованные площадки для их временного
накопления, исключающих их воздействие на окружающую среду.
1.6 Описание работы по управлению отходами

Цель экологической политики ТОО «Жасыбай XXI» в области обращения с отходами состоит в максимальном снижении отрицательных воздействий отходов на окружающую среду на основе совершенствования методов управления отходами, минимизации количества образования отходов, снижения уровня их опасности.

Управление отходами производства и потребления является
неотъемлемой частью общей системы административного управления компании,
обеспечивающей комплексный подход к решению проблем экологически безопасного удаления, обезвреживания и утилизации отходов.

Управление отходами ведется компанией в соответствии с требованиями законодательства в области качества, охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности.

Система управления отходами производства и потребления 
предусматривает:
( обеспечение производственного контроля над процессом обращения с отходами;
( разработку и утверждение распорядительных документов по определению функций,
должностных лиц и персонала, ответственных за осуществление обращения с отходами
(включая учет и контроль);

( разработку и утверждение технической и технологической документации предприятия по обращению с отходами;

( оборудование и содержание площадок (мест) временного хранения отходов в
соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями РК;

- получение разрешительных документов (в случае необходимости);
( регистрацию информации об отходах в журналах учета движения отходов,
своевременная сдача отчетности.

Координатором Программы управления отходами производства и потребления
ТОО «Жасыбай XXI»  является руководитель, ответственный за реализацию экологической политики предприятия с использованием оперативной отчетности.
Ответственным лицом, обеспечивающим организацию системы регулярного сбора, временного хранения и своевременного вывоза отходов; контроль источников образования отходов, учет и документирование потока движения отходов; контроль порядка временного хранения отходов.
В соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан в
ТОО «Жасыбай XXI» предусмотрено наличие внутренней (журналы учета образования и движения отходов, акты приема-передачи о принятии отходов и акты приема-передачи о сдаче специализированным организациям) и внешней (паспорта опасных отходов, принятых на утилизацию, а также паспорта на собственные отходы, статистическая отчетность) документации в области обращения с отходами.

Сбор отходов производится на специально отведенной площадке, в промаркированные накопительные контейнеры, емкости, ящики, бочки, мешки.
При обращении с отходами, поступающими на переработку, выбран
подход, направленный на обеспечение требуемого качества работ.
При обращении с отходами, образующимися на предприятии, в целях предотвращения
образования отходов или сокращение (минимизации) их образования у источника, приняты следующие меры: управление материально-техническими запасами, заключение договоров с местными организациями для передачи образуемых отходов.
            Все работы, связанные с отходами, ТОО «Жасыбай XXI» производит согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» С№ҚР ДСМ-331/2020 от 25.12.2020г.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Цель Программы заключается в достижении установленных показателей, направленных на постепенное сокращение объемов размещения отходов на предприятии, с учетом систематического вывоза отсартированных отходов – вторичного сырья, с территории предприятиям-приемщикам; реазизация золошлака от котельных города организациям генподряда для использования в строительных материалах.

Достижение цели Программы будет осуществляться посредством проведения комплексных мероприятий для ее реализации. В плане мероприятий предусмотрены конкретные меры по реализации Программы и указаны исполнители, сроки реализации, а также предполагаемые источники и объемы финансирования.

Задачи Программы – определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами, с прогнозированием снижения объемов размещения отходов на предприятии    в рамках планового периода. 
Задачи направлены на снижение объемов образуемых и накопленных отходов, с
учетом:
– внедрения на предприятии имеющихся в мире наилучших доступных технологий
по обезвреживанию, вторичному использованию и переработке отходов;

– привлечения инвестиций в переработку и вторичное использование отходов; 

–минимизации объемов отходов, вывозимых в накопители отходов для
размещения, обезвреживания, захоронения.

 Термин «управление отходами» в сложившейся мировой практике обозначает организацию обращения с отходами с целью снижения их влияния на здоровье человека и состояние окружающей среды, а «обращение с отходами» определяется как «деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов». 

Управление отходами включает в себя организацию сбора отходов, хранения, вывоза  и размещения, а также реализацию мероприятий по уменьшению  количества образования отходов.

Необходимо использовать следующие эффективные методы управления:

· Размещать и управлять отходами только на специально предназначенных для этого площадках, в специальных контейнерах.

· Своевременность вывоза отходов с территории предприятия.

По отношению к производственным отходам и ТБО можно выделить следущие принципы комплексного управления отходами: 

· отходы состоят из различных компонентов, к которым должны применяться различные подходы;

· комбинация технологий и мероприятий (сокращение количества отходов, вторичная переработка и компостирование, захоронение на полигонах и мусоросжигание, размещение в отвалах) должна соответствовать характеру тех или иных специфических компонентов отходов. Все технологии и мероприятия должны разрабатываться в комплексе, дополняя друг друга;

· местная (сельская, городская, областная) система утилизации отходов должна разрабатываться с учетом конкретных местных проблем и базироваться на местных ресурсах; региональный опыт в утилизации отходов должен постепенно приобретаться посредством разработки и осуществления небольших программ;

· комплексный подход к переработке отходов должен базироваться на стратегическом долговременном планировании и обеспечивать гибкость, необходимую для того, чтобы адаптироваться к будущим изменениям в составе и количестве  отходов. Мониторинг и оценка результатов мероприятий должны непрерывно сопровождать разработку и осуществление программ утилизации отходов;

· необходимым элементом любой программы по решению проблемы утилизации отходов является участие местных властей, а также всех групп населения.

3.Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры 

Показатели программы по достижению поставленных задач
Цели Программы имеют количественное и/или качественное значение и
прогнозируют на определенных этапах результаты реализации комплекса мер,
направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и
потребления на окружающую среду.
При определении целей Программы управления отходами был проведен
анализ экономического состояния региона размещения предприятия и были
определены доступные в данном регионе методы повторного использования
отходов.
Показатели Программы, фактические объемы образования отходов и данные
по утилизации и хранению приняты согласно паспортов опасного отхода.
Показатели имеют количественное и/или процентное выражение (отношение
объема отхода, используемого/перерабатываемого/утилизируемого данным
способом к общему объему образования отхода). 

Показатели программы представляют собой прогнозные/ожидаемые результаты, которые могут количественно измениться в зависимости от фактического образования отходов, однако, процентные показатели соотношения образования отхода и его
использования/переработки/утилизации будут достигнуты.

 Показатели программы по достижению поставленных задач приведены в
таблице.

Показатели программы управления отходами на 2027-2036 гг

	№
	Задачи
	Показатели

	1
	Ежегодное проведение обучения специалистов
предприятия в области охраны окружающей
среды на всех уровнях, с целью повышения
уровня знаний по обращению с отходами на
предприятии.
	100%

	2
	Организация мест хранения отходов, согласно
установленным требованиям.
	100%

	3
	Ежеквартальное отслеживание состояния мест
временного хранения отходов и своевременное предотвращение смешивания отходов с компонентами окружающей среды позволит предотвратить, или снизить загрязнение окружающей среды
	100%

	4
	Постоянное ведение системы раздельного сбора
отходов позволит предотвратить химические
реакции компонентов отходов и образование
более опасных соединений. Кроме того, это
позволит лучше оценить потенциал образующихся
отходов как вторичного сырья для различных
производств, или позволит выявить новые, более
оптимальные способы утилизации 
	100%

	5
	Передача специализированным сторонним
организациям максимального количества отходов на повторное использование (отработанные автошины, металлолом, отработанные
аккумуляторы и т.д.) не реже 2 раз в год и по мере
образования и накопления позволят сократить
объемы временного накопления.
	100%


После того, как рассмотрены все возможные варианты сокращения
количества отходов и их повторного использования, оцениваются мероприятия по
утилизации отходов на сторонних предприятиях.

Временное хранение отходов осуществляется в специально отведенных и
оборудованных местах. Вывоз отходов осуществляется специализированной
сторонней организацией на договорной основе.

Предприятие ведет раздельный сбор отходов по следующим фракциям:

1) «сухая» (бумага, картон, металл, пластик и стекло);

2) «мокрая» (пищевые отходы, органика и иное).

Не допускается смешивание опасных отходов с не опасными в ходе производственной деятельности согласно статьи 321 Кодекса.
Расчет лимитов образования отходов
В результате деятельности предприятия  образуются следующие виды отходов:

- смешанные коммунальные отходы;

- огарки сварочных электродов;

- отработанные масляные фильтры;

- отработанные шины;

- отработанные аккумуляторы;

- отработанное моторное масло;

- зерноотходы;
- промасленная ветошь. 
Смешанные коммунальные отходы – образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала предприятия, а также при уборке помещений цехов и территории предприятия. Коммунальные отходы складируются в металлический контейнер и будут вывозятся с территории на сторонней организацией.

Состав отходов (%): бумага и древесина – 60; тряпье – 7; пищевые отходы – 10; стеклобой – 6; металлы – 5; пластмассы – 12.

Норма образования коммунальных отходов (m1, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – (0.3 м3/год) на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет 0.25 т/м3.

 Расчетное годовое количество образующихся отходов составит:

Мобр = 0.3 м3/год 
[image: image1.wmf]´

 40 чел 
[image: image2.wmf]´

 0.25 т/м3 = 3,0 т/год. 

Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №200301.

Отходы сварки – представляет собой остатки электродов после использования их при сварочных работах в процессе ремонта основного и вспомогательного оборудования. Размещаются в металлическом ящике, впоследствии сдаются в пункт приема метталалома без договора.  Временное накопление не более 6 месяцев. Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 120113.
Норма образования отхода составляет:
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 - фактический расход электродов, т/год; [image: image5.png]


 - остаток электрода, [image: image6.png]


=0.015 от массы электрода.

N= 0.5*0.015 = 0,0075 т/год

Отработанные масляные фильтры

Образуется в процессе замена масла автотранспорта и спецтехники.  В процессе эксплуатации предприятия в год используется 60 штук масляных фильтров. Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №160107*. Хранятся в металлических емкостях и передаются сторонней организацией. Временное накопление не более 6 месяцев.

Расчет образования отработанных фильтров проведен в соответствии с нижеследующей моделью: [image: image7.wmf]3
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 – количество используемых фильтров i-марки, шт/год;
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m

 – масса одного фильтра i-той марки, кг.
М =10*1,0/1000 = 0.01 тонн/год
Отработанные шины 

Образуются после истечения срока годности. Хранятся специальном отведеном месте на территории предприятия и по мере накопления сдаются сторонним организациям. Временное накопление не более 6 месяцев. Норма образования отхода принимается по факту. Объем отхода составляет – 0,3 тонны. Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №160103.
Отработанные аккумуляторные батареи

Образуются после истечения срока годности (2-3 года). Хранятся в специальном отведенном месте и сдаются в аккумуляторные центры в обмен на новые, с доплатой без договора. Норма образования отхода принимается по факту. Объем отхода составляет – 0,1 тонна.
Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №160601*. 
Отработанное моторное масло - образуется после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. Примерный химический состав (%): масло - 78, продукты разложения - 8, вода - 4, механические примеси - 3, присадки - 1, горючее - до 6. Общие показатели: вязкость - 36-94 мм[image: image10.png]


/с (при 50°С); кислотное число - 0.14-1.19 мг КОН/г; смолы - 3.72-5.98; зольность - 0.28-0.60%; температура вспышки - 165-186°С. Временное накопление отработанного моторного масла осуществляется в герметичных емкостях с плотно закрывающейся крышкой. Отработанные моторные масла используются на предприятии для собственных нужд. Норма образования отхода принимается по факту. Объем отхода составляет – 0,2 тонны.
Согласно Классификатора отходов приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/ отходы имеют следующий код: № 13 02 08*.

Мертвые зерноотходы (отходы не указанные иначе). Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 020199. Данный вид отхода образуется в результате переработке зерна и непригодности его использованию. Согласно данных заказчика объем принимаемого отхода на полигон составит на 2027-2036 года – 1700,0 тонн.

Складирование и хранение отхода осуществляется на полигоне в специально отведенной карте.
Процент сорности зерна (пшеница), % = 1,134 

Годовое количество перерабатываемого зерна предприятиями, тонн = 150 000,0 тонн/год

M = 150 000*1,134/100 = 1700,0 тонн/год

Промасленная ветошь

Образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин.  В год используется 100 кг ветоши. Хранятся в металлических емкостях и передаются сторонней организацией. Временное накопление не более 6 месяцев. Норма образования отхода принимается по факту. Объем отхода составляет – 0,05 тонн. Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: №150202*.

В результате производственной деятельности на полигоне  захораниваются следующие виды отходов:

- Мертвые (зерновые) отходы.

Мертвые зерноотходы (отходы не указанные иначе). Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 020199. Данный вид отхода образуется в результате переработке зерна и непригодности его использованию. Согласно данных заказчика объем принимаемого отхода на полигон составит на 2027-2036 года – 1700,0 тонн.

Складирование и хранение отхода осуществляется на полигоне в специально отведенной карте.
Процент сорности зерна (пшеница), % = 1,134 

Годовое количество перерабатываемого зерна предприятиями, тонн = 150 000,0 тонн/год

M = 150 000*1,134/100 = 1700,0 тонн/год

В рамках данного проекта отходы от спецтехники, автотранспорта (отработанные масла, отработанные фильтры, изношенные автошины и т.д.) согласно ст.351 ЭК РК данные отходы не приемлемые для захоронения на полигон.
3.1 Лимиты накопления отходов и захоронения отходов
Согласно статьи 41 Экологического кодекса РК, в целях обеспечения охраны
окружающей среды и благоприятных условий для жизни и (или) здоровья
человека, уменьшения количества подлежащих захоронению отходов и
стимулирования их подготовки к повторному использованию, переработки и
утилизации устанавливаются:
1) лимиты накопления отходов;
2) лимиты захоронения отходов.
Обоснование лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов,
осуществлялось в соответствии с пунктом 5 статьи 41 Кодекса и методикой расчета
лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов, утвержденной
Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 22 июня 2021
года No 206.
Лимиты накопления отходов.
Объем лимитов накопления и захоронения отходов приняты согласно максимальных фактических данных. Данные о лимитах накопления
отходов и захоронения отходов представлены в таблицах.
Лимит накопления отходов на период эксплуатации объекта на 2027-2036 года
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Накопление, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	1703,6675

	в том числе отходов производства
	
-
	1700,6675


	отходов потребления
	-
	3,0

	Опасные отходы

	Отработанные масляные фильтры
	-
	0,01

	Отработанные аккумуляторные батареи
	-
	0,1

	Отработанное моторное масло
	-
	0,2

	Промасленная ветошь
	-
	0,05

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы
	-
	3,0

	Огарки сварочных электродов
	-
	0,0075

	Отработанные шины
	-
	0,3

	Зерноотходы
	-
	1700,0

	Зеркальные

	-
	-
	-


Лимит захоронения отходов на период эксплуатации объекта на 2027-2036 года                

	Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение (2021-2025 гг), тонн/год
	Образование на 2027-2036 гг, тонн/год
	Лимит захоронения на 2027-2036 гг, тонн/год
	Повторное использование, переработка на 2027-2036 гг, тонн/год
	Передача сторонним организациям на 2027-2036 гг, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего
	1700,0
	1700,0
	1700,0
	-
	-

	в том числе отходов производства
	
1700,0
	
1700,0
	
1700,0
	
-
	
-

	отходов потребления
	-
	-
	-
	-
	-

	Опасные отходы

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Мертвые отходы
	1700,0
	1700,0
	1700,0
	-
	-

	Зеркальные

	-
	-
	-
	-
	-
	-


4. Расчет вместимости полигона на запрашиваемые лимиты захоронения

Расчет вместимости полигона производится согласно СН РК 1.04-15-2013  «Полигоны для твердых бытовых отходов» Государственные нормативные документы в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, жилищных отношений и коммунального хозяйства.

 ТОО «Жасыбай XXI» является действующим предприятием и расположено в с.Сурган Есильского района Акмолинской области.

Земельный участок с кадастровым номером 01-277-04-72-12.  Площадь участка полигона 0,4 га (4000 м2).

Общая площадь участка складирования отходов, по состоянию на 2026 год, составляет 900 м2.
Проектная мощность полигона составляла -  16427,2 м3. 

По состоянию на 01 сентрября  2026  года было установлено:

Площадь земельного участка составляет – 0,4 га. Площадь (0,01 га) занимает дорога, расположенная вдоль полигона ТБО между двумя участками.

- фактическая площадь, занимаемая отходами –  0,09 га, из отведенных 0,4 га.

- кавальер полигона – 0,1 га, из отведенных 0,4 га.

- резервная площадь полигона – 0,1 га, из отведенных 0,4 га. 

- площадка хранения грунта – 0,01 га, из отведенных 0,4 га.
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S1 - площадь верхнего основания

S2 - площадь нижнего основания

h – высота полигона

где С1и С2 – площади верхнего  и нижнего основания площадки, (м2)

С1 и С2 – площади основания нижней и верхней площадок, м2; 

С1=90х45 = 4050 м2

С2 = 80х70 = 5600 м2
Н-высота полигона 5,0 метров.

  Еф = 1/3 * 5,0 * (4050 + √(4050*5600) + 5600) = 24016 м3

Общая фактическая вместимость полигона составляет 24016  м3 (30 020 тонн).

Начало работы полигона – 2007 г.

С момента образования полигона с 2007 года  по 2017 год объем захороненых отходов составил -6855,74 м3. 

Объем захороненных отходов  с 2018 по 2026 год составил – 4846.15 м3. 

Итого общий объем захороненных отходов за весь период составил – 11701.89 м3.

         Мощность полигона – 1700,0 т/г.

Остаточный объем полигона составляет на начало 2026 года:

V= 24016 – 11701.89 = 12314.11 м3

Среднегодовой объем образования отходов – 846.15  м3.

При среднегодовом объеме образования отходов – 846.15 м3 полигон может принимать отходы в течении: 

12314.11 м3/846.15 м3 = 14,5 лет

Остаточный объем полигона по состоянию на начало 2037 года составит 3852.61 м3. 

3852.61 м3/846.15 м3 = 4,5 лет

При среднегодовом объеме захоронения отходов – 846.15 м3 полигон еще может принимать отходы в течении 4,5 лет.            
5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО СУММАРНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Расчет лимитов захоронения отходов выполнен в соответствии со статьей 41 Кодекса, с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 206 «Об утверждении методики расчета лимитов накопления отходов и лимитов захоронения отходов».
Лимиты захоронения отходов рассчитываются с учетом данных о состоянии компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова) в области воздействия, полученных по результатам проводимого производственного экологического контроля.
Лимит захоронения данного вида отходов определяется ежегодно в тоннах по формуле:
      Мнорм = 1/3 · Мобр • (Кв + Кп + Ка) • Кр,
      где Мнорм - лимит захоронения данного вида отходов, т/год;
      Мобр - объем образования данного вида отхода, т/год.
      Кв, Кп, Ка, Кр - понижающие, безразмерные коэффициенты учета степени миграции загрязняющих веществ в подземные воды, на почвы прилегающих территорий, эолового рассеяния, рациональности рекультивации.
Понижающие коэффициенты, учитывающие миграцию загрязняющих веществ (далее – ЗВ) из заскладированных отходов в подземные воды (Кв), степень переноса ЗВ из заскладированных отходов на почвы прилегающих территорий (Кп) и степень эолового рассеяния ЗВ в атмосфере путем выноса дисперсий из мест захоронения в виде пыли (Ка), рассчитываются с учетом экспоненциального характера зависимости "доза-эффект" по формулам:
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где dв, dп, dа – показатели уровня загрязнения, соответственно, подземных вод, почв и атмосферного воздуха химическими элементами и соединениями, присутствующими в отходах, определяемые по формулам:
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где ai - коэффициент изоэффективности для i-го загрязняющего вещества равен:
      для ЗВ первого класса опасности – 1,0;
      для ЗВ второго класса опасности – 0,5;
      для ЗВ третьего класса опасности – 0,3;
      для ЗВ четвертого класса опасности - 0,25.
      diв, diп, dia - уровень загрязнения i–ым загрязняющим веществом, рассчитанный по результатам опробования в пределах области воздействия объекта захоронения отходов соответственно подземных вод, почв и атмосферного воздуха;
      n - число загрязняющих веществ (определяется ассоциацией загрязняющих веществ, установленной для изучаемого объекта захоронения отходов).
Уровень загрязнения соответствующего компонента среды определяется по формулам:
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где Сiв, Сiп, и Сiа - усредненное значение концентрации i–го ЗВ, соответственно в воде (мг/дм3), почве (мг/кг) и атмосферном воздухе, мг/дм3;
ЭНК – экологический норматив качества.
Согласно пункту 1 статьи 418 Кодекса, до утверждения экологических нормативов качества при регулировании соответствующих отношений, применяются гигиенические нормативы, утвержденные государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения.
 ПДКiв, ПДКiп и ПДКiа – предельно допустимая концентрация i-го ЗВ соответственно в воде (мг/дм3), почве (мг/кг) и атмосферном воздухе, мг/м3.
 Усредненное значение концентрации ЗВ в соответствующем компоненте окружающей среды рассчитывается по формулам:
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где m - общее число точек отбора проб воды для определения в них содержания ЗВ;
k - общее число точек отбора проб почвы на содержание ЗВ;
r - общее число точек отбора проб воздуха на содержание ЗВ;
Сjiв, Сjiп, Сjiа - концентрация i-го ЗВ в j -ой точке отбора проб соответственно воды (мг/дм3), почвы (мг/кг) и воздуха (мг/м3).
Данные о состоянии компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного покрова) в районе расположения объекта захоронения отходов (в пределах области воздействия), приводятся по результатам проводимого производственного экологического контроля.
Суммарный показатель загрязнения компонента окружающей среды (Зс) определяется как сумма коэффициентов концентрации отдельных ЗВ (Ккi) по формуле:
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где Зс - суммарный показатель загрязнения компонента окружающей среды;
      Ккi - коэффициент концентрации i-го загрязняющего вещества;
      i - порядковый номер загрязняющего вещества;
      n - число загрязняющих веществ, определяемых в компоненте окружающей среды.
      Коэффициент концентрации отдельного ЗВ определяется по формуле:
      Ккi = Сi/ПДКi
      где Сi – концентрация 3В в компоненте окружающей среды, мг/дм3 для воды); мг/кг (для почв) и мг/м3 (для атмосферного воздуха);
     ПДКi – предельно допустимая концентрация 3В в компоненте окружающей среды, мг/дм3, мг/кг; мг/м3.
     Экологическое состояние окружающей среды приведены по форме согласно приложению 2 к настоящей Методике.
    В соответствии с состоянием окружающей среды принимается соответствующее решение о возможности складирования отходов производства в данный объект захоронения. При этом предусматривается следующая градация нагрузок на экосистему:
    1) допустимая – техногенная нагрузка, при которой сохраняется структура и функционирование экосистемы с незначительными (обратимыми) изменениями;
    2) опасная – нагрузка, при которой еще сохраняется структура, но уже наблюдается нарушение функционирования экосистемы с возрастающим числом обратимых изменений;
    3) критическая – при которой в компонентах окружающей среды происходит существенное накопление изменений, приводящих к значительному отрицательному изменению состояния и структуры экосистемы;
    4) катастрофическая – нагрузка, приводящая к выпадению отдельных звеньев экосистемы, вплоть до полного их разрушения (деструкции).
    В случае если нагрузка на состояние окружающей среды определена как критическая или катастрофическая, то захоронение отходов не допускается.
Коэффициент учета рекультивации находится как отношение фактической и плановой площадей рекультивации породного отвала на год, предшествующий нормируемому, по формуле:
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где Рп, Рф – запланированная на год, предшествующий нормируемому, площадь рекультивации места захоронения, и фактическая площадь, подвергшаяся рекультивации.
   Если величина коэффициента учета рекультивации (Кр), выходит за границы интервала от 0,5 до 1,0, то при расчетах Мнорм им придают значение ближайшей границы указанного интервала.
Расчет нормативов размещения отходов.

Коэффициент учета рациональности использования земельных ресурсов Кр.н.з. и коэффициент учета рекультивации Кр примем равными 1. На данном объекте рекультивация нарушенных земель не проводилась. Работы по рекультивации намечены  только после окончания срока  аренды земельного участка площадки.

Нормативное количество размещаемых отходов золошлака и зерноотходов на 2026 по 2035 годы составит:

Лимит захоронения данного вида отходов определяется ежегодно в тоннах по формуле:
      Мнорм = 1/3 · Мобр • (Кв + Кп + Ка) • Кр,
      где Мнорм - лимит захоронения данного вида отходов, т/год;
      Мобр - объем образования данного вида отхода, т/год.
Зерноотходы

Мнорм = 1/3 * 1700 *(1+1+0,31056)*1= 1 309,32 т/год
Выполняем расчет понижающих коэффициентов, учитывающих миграцию загрязняющих веществ из складируемых отходов в подземные воды (Кв); степень переноса загрязняющих веществ (далее - ЗВ) из складируемых  отходов на почвы прилегающих территорий; (Кп) и степень эолового рассеяния ЗВ в атмосфере путем выноса дисперсий из накопителя (Ка), которые рассчитываются с учетом экспоненциального характера зависимости «доза-эффект». 
Для контроля за загрязнением атмосферного воздуха  на границе СЗЗ  были проведены лабораторные исследования  на границе санитарно-защитной зоны (протокол от №63  от 08.09.2026 года смотрите в приложении).
Результат исследования концентраций ЗВ атмосферного воздуха

	Наименование ЗВ
	ОБУВ/

ПДК, мг/дм3
	Концентрация ЗВ, мг/м3

	
	
	Результат измерения

	
	
	№1 

	Углерод  оксид                  
	5
	0,5

	Метан
	50
	0,001

	Сероводород
	0,008
	0,001


На основании этих данных выполнен расчет суммарных показателей загрязнения атмосферы. 

Расчет усредненных концентраций ЗВ:

Сiа (Углерод оксид) =  (0,5)/1 = 0,5
Сiа (Метан) = (0,001)/1= 0,001
Сiа (Сероводород) = (0,001)/1= 0,001
Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха ЗВ:

diа(Углерод оксид) = (0,5)/5 = 0,1
diа(Метан) = (0,001)/50 = 0,00002
diа(Сероводород) = (0,001)/0,008 = 0,125
Расчет превышения уровня загрязнения над ПДКiв:

∆ diа  (Углерод оксид) = 0,1 – 1 = -0,9
∆ diа  (Метан ) = 0,00002 - 1 =  - 0,999
∆ diа  (Сероводород ) = 0,125 - 1 =  - 0,875
Исходя из расчета превышения уровня загрязнения над ПДК превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было, поэтому величина понижающего коэффициента принимается равная 1.
Величина понижающего коэффициента:

Кп = 1/√1= 1
Следовательно,  из полученных данных и методических рекомендаций состояние почв районе размещения промплощадки оценивается как допустимое (относительно удовлетворительное).

Для контроля за загрязнением почвенного покрова на границе СЗЗ  были проведены лабораторные исследования  (протокол от № SO-26-06302130   от 14.09.2026 года смотрите в приложении).
Результат исследования концентраций ЗВ почвенного покрова
	Наименование ЗВ
	Еденица измерения
	Норма ПДК
	Концентрация ЗВ, мг/м3

	
	
	
	Результат измерения

	
	
	
	№1 

	1
	2
	3
	4

	Нитрат
	мг/кг
	130,0
	35,0

	Аммоний
	мг/кг
	н/н
	42,0

	Хлориды
	мг/кг
	н/н
	20,0


Расчет усредненных концентраций ЗВ:

Сiп (Нитрат) = (35,0)/1=35,0
Сiп (Амонний) = (42,0)/1=42,0
Сiп (Хлориды) = (20,0)/1=20,0
         Расчет уровня загрязнения почвы ЗВ:

         diп (Нитрат) = 35,0/130,0= 0,27
diп (Амонний) = не нормируется;
diп (Хлориды) = не нормируется.
         Расчет превышения уровня загрязнения над ПДКiв:

        ∆ diв  (Нитрат) = 0,27-1 =  -0,73;
Исходя из расчета превышения уровня загрязнения над ПДК, превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ выявлено не было.

Величина понижающего коэффициента:

Кп = 1/√1= 1
Исходя из полученных данных и методических рекомендаций состояние почв районе размещения площадки оценивается как допустимое (относительно удовлетворительное).

Коэффициент учета рекультивации Кр примем равными 1. На данном объекте рекультивация нарушенных земель не проводилась. Работы по рекультивации намечены  только после окончания срока  аренды земельного участка площадки.

Для контроля за загрязнением поверхностных вод на площадке были проведены лабораторные исследования  из скважины (протокол от №75  от 8.09.2026 года смотрите в приложении), результаты приведены в таблице. 

Результаты лабораторных исследований подземных вод

	Наименование показателей
	Единица

измерения
	Норма 

ПДК*
	Фактическая концентрация

	Хлориды
	мг/дм3
	350,0
	60,0

	Сульфаты
	мг/дм3
	500,0
	20,0

	Нитраты
	мг/дм3
	45,0
	3,1


На основании этих данных выполнен расчет суммарных показателей загрязнения. 

Расчет усредненных концентраций ЗВ:

Сiв (Нитраты) = (3,1)/1= 3,1 
Сiв (Хлориды) = (60,0)/1= 60,0 
Сiв (Сульфаты) = (20,0)/1= 20,0 
Расчет уровня загрязнения поверхностных вод ЗВ:

diв (Нитраты) = 3,1/45,0  = 0,0688
diв (Хлориды) = 60,0/ 350 = 0,1714;
diв (Сульфаты) = 20/ 500 = 0,04;
Расчет превышения уровня загрязнения над ПДКiв:

∆ diв  (Нитраты) =  0,0688 – 1= -0,93111.
∆ diв  (Хлориды) =  0,1714 – 1= -0,8286.
∆ diв  (Сульфаты) =  0,04 – 1= -0,96.
В дальнейшем расчете участвует значени е∆ Нитраты, Хлориды, Сульфаты, относящееся ко второму классу опасности коэффициент изоэффективности для ЗВ второго класса - 0,5. Таким образом суммарный уровень загрязнения вод загрязняющими веществами второго класса:
2,72+0,5*1= 3,22
         Рассчитанный суммарный  показатель имеет значение более 1, поэтому величина понижающего коэффициента принимается равная 
Кв = 1/√3,22  = 0,31056
следовательно, понижающий коэффициент для промплощадки принимается равным 0,31056
Исходя из полученных данных, и методических рекомендаций состояние поверхностных вод в районе размещения промплощадки оценивается как допустимое (относительно удовлетворительное).

6. НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источником финансирования мероприятий по реализации Программы управления отходами являются  собственные средства.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2004 года № 231 «О правилах разработки и реализации отраслевых (секторальных) и региональных программ в Республике Казахстан» план мероприятий разработан на среднесрочный период. 

На реализацию Программы будут использованы средства собственного финансирования.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду отходами производства и потребления включают следующие эффективные меры:

· ежедневная уборка территории;

· тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа;
· временный характер складирования отходов в специально отведенных местах до момента их вывоза в места согласованные с СЭС;
· выбор участка для временного складирования отходов, свободного от возможной растительности и почвенного покрова;
· утилизация и сдача производственных отходов  в специализированные предприятия;
-  размещение отходов только на специально предназначенных для этого площадках и емкостях;
-  максимально возможное снижение объемов образования отходов за счет рационально использования сырья и материалов, используемых в производстве;
-  рациональная закупка материалов в таких количествах, которые реально используются на протяжении определенного промежутка времени, в течение которого они не будут переведены в разряд отходов;
- закупка материалов, используемых в производстве, в контейнерах многоразового использования для снижения отходов в виде упаковочного материала или пустых контейнеров;
- принимать меры предосторожности и проводить ежедневные профилактические работы для исключения утечек и проливов топлива;
- повторное использование отходов производства, этим достигается снижение использования сырьевых материалов;
Под управлением отходами понимаются операции, осуществляемые в отношении отходов с момента их образования до окончательного удаления.

К операциям по управлению отходами относятся:

- накопление отходов на месте их образования;

- сбор отходов;

- транспортировка отходов;

- восстановление отходов;

- удаление отходов;

- вспомогательные операции, выполняемые в процессе осуществления операций;

- проведение наблюдений за операциями по сбору, транспортировке, восстановлению и (или) удалению отходов;

- деятельность по обслуживанию ликвидированных (закрытых, выведенных из эксплуатации) объектов удаления отходов.

Накопление отходов.

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах.

Места накопления отходов предназначены для:

- временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям потвосстановлению или удалению;

- временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением, вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

Cбор отходов

Под сбором отходов понимается деятельность по организованному приему отходов от физических и юридических лиц специализированными организациями в целях дальнейшего направления таких отходов на восстановление или удаление.

Операции по сбору отходов могут включать в себя вспомогательные операции по сортировке и накоплению отходов в процессе их сбора.

Лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

Под раздельным сбором отходов понимается сбор отходов раздельно по видам или группам в целях упрощения дальнейшего специализированного управления ими.

Транспортирование

Вывоз всех отходов будет производиться транспортными компаниями по договорам.

Используемый автотранспорт будет иметь разрешение для перевозки отходов.

Восстановление отходов

К операциям по восстановлению отходов относятся:

- подготовка отходов к повторному использованию;

- переработка отходов;

- утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические и (или) биологические процессы, направленные на извлечение из отходов полезных компонентов, сырья и (или) иных материалов, пригодных для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Удаление отходов

Удалением отходов признается любая, не являющаяся восстановлением операция по захоронению или уничтожению отходов, включая вспомогательные операции по подготовке отходов к захоронению или уничтожению (в том числе по их сортировке, обработке, обезвреживанию).

Захоронение отходов – складирование отходов в местах, специально установленных для их безопасного хранения в течение неограниченного срока, без намерения их изъятия.

Уничтожение отходов – способ удаления отходов путем термических, химических или биологических процессов, в результате применения которого существенно снижаются объем и (или) масса и изменяются физическое состояние и химический состав отходов, но который не имеет в качестве своей главной цели производство продукции или извлечение энергии.

Вспомогательные операции при управлении отходами

К вспомогательным операциям относятся сортировка и обработка отходов.

Под сортировкой отходов понимаются операции по разделению отходов по их видам и (или) фракциям либо разбору отходов по их компонентам, осуществляемые отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обработкой отходов понимаются операции, в процессе которых отходы подвергаются физическим, термическим, химическим или биологическим воздействиям, изменяющим характеристики отходов, в целях облегчения дальнейшего управления ими и которые осуществляются отдельно или при накоплении отходов до их сбора, в процессе сбора и (или) на объектах, где отходы подвергаются операциям по восстановлению или удалению.

Под обезвреживанием отходов понимается механическая, физико-химическая или биологическая обработка отходов для уменьшения или устранения их опасных свойств.

Основополагающее экологическое требование к операциям по управлению отходами Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

- риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

- отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

Государственная экологическая политика в области управления отходами основывается на следующих специальных принципах:

- иерархии;

- близости к источнику;

- ответственности образователя отходов;

- расширенных обязательств производителей (импортеров).

Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

- предотвращение образования отходов;

- подготовка отходов к повторному использованию;

- переработка отходов;

- утилизация отходов;

- удаление отходов.

8.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ

План мероприятий является составной частью Программы и представляет собой комплекс организационных, экономических, научно-технических и других мероприятий, направленных на достижение цели и задач программы с указанием необходимых ресурсов, ответственных исполнителей, форм завершения и сроков исполнения.

ПЛАН мероприятий по реализации  программы управления отходами предприятия на 2027-2036 годы представлен в таблице.
 План мероприятий по реализации  программы управления отходами предприятия на 2027-2036 годы
	№
	Наименование мероприятий
	Ожидаемые результаты (показатель результата)
	Форма завершения
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Ориентировочная стоимость
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Цель Программы: постепенное сокращение объема образуемых отходов

	Задача 1: Надлежащая утилизация отходов производства и потребления. 

Обеспечение экологической безопасности  при захоронении отходов

	1
	Сбор, транспортировка и утилизация отходов производства и потребления 
	Качественный показатель: Выполнение законодательных требований/ 100% 

Исключение несанкционированного загрязнения окружающей среды. 

Передача отходов в специализированные компании на утилизацию. 

Уменьшение объема накопления отходов. 

Количественный показатель: 

Отходы, подлежащие дальнейшей передаче, будут переданы на утилизацию/ 100%. 
	Предотвращение загрязнения земель 
	2027 – 2036гг.
	Руководитель

предприятия
	2027 – 2036 гг. – 
 20 000,0 тенге 
	Собственные средства

	Задача 2: Оптимизация существующей системы управления отходами

	3
	Оптимизация системы учёта и контроля образования, движения отходов на всех этапах жизненного цикла 


	Улучшение контроля реализации программы/ 100 %

Обеспечение соблюдения требований законодательства РК в области обращения с отходами/ 100 %
	Отчёт по опасным отходам; 

Заключение договоров со специализированными организациями на вывоз и утилизацию отходов
	2027 – 2036гг.
	Руководитель

предприятия
	Не требуется
	Собственные средства

	4
	Сортировка отходов по физико-химическим свойствам.

Несовместимых отходов приводит к дополнительной переработке, а также общему удорожанию проводимых мероприятий, потребуется проведение лабораторных анализов
	Упрощения процессов хранения, очистки, переработки и/или удаления,  экономия ресурсов, удешевление мероприятий по утилизации отходов/ 100 %
	Предотвращение загрязнения земель 
	2027 – 2036гг.
	Руководитель

        предприятия
	Не требуется
	Собственные средства

	Задача 3: Минимизация образования отходов производства  и потребления

	5
	Использование малоотходных или безотходных технологий 
	Уменьшение объема накопления отходов 100 %
	Предотвращение загрязнения земель 
	2027 – 2036гг.
	Руководитель

предприятия
	Не требуется
	Собственные средства

	6
	Защита земель от загрязнения отходами производства и потребления, химическими и другими вредными веществами 
	Уменьшение объема накопления отходов 100 %
	Охрана земельных ресурсов 
	2027 – 2036гг.
	Руководитель

предприятия


	Не требуется
	Собственные средства
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2. Об утверждении Правил разработки программы управления отходамиПриказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 318. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 августа 2021 года № 23
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Договор о наличии ликвидационного фонда (счет)
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Протокол атмосферного воздуха
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Протокол на почву
Протокол на воду
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