КРАТКОЕ НЕТЕХНИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
Описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности
Целью данного проекта является проведение рекультивации нарушаемых земель при разработке карьера по добычи глинистого сырья на участке «Грунтовый резерв 1», расположенного на землях г.Уральска Западно-Казахстанской области. 
Карьер глинистого сырья на участке «Грунтовый резерв 1» расположен в 1,1 км к юго-западу от п. Деркул 2 и в 1,71 км к северо-западу от западной границы г. Уральска и в 1,85 км от мкр. Акжайык г. Уральск.   
Морфологически участок является частью горизонтально залегающей пластообразной залежи, которая обнажается в русле реки Урал и в межень (август) выделяется в виде узкого песчаного пляжа, вытянутого с севера на юг.
Участок, в пределах которого подсчитаны запасы, в основном, приурочен к русловой части реки и лишь частично к пойменной (западный фланг).
Глубина изучения геологического разреза – до 18,0 м.
Рельеф участка имеет абсолютные отметки от 48,1 м до 53,4 м. 
Ситуационная схема
[image: ]
Географические координаты участка:
Начало: северная широта 51°13′41.52″С, восточная долгота 51°28′31.99″В;
Конец: северная широта 51°13′25.56″С, восточная долгота 51°28′14.09″В. 
Информация о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности
Участок карьер глинистого сырья на участке «Грунтовый резерв 1» расположен в 1,1 км к юго-западу от п. Деркул 2 и в 1,71 км к северо-западу от западной границы г. Уральска и в 1,85 км от мкр. Акжайык г. Уральск.   
Потенциальное проявление данного воздействия может происходить в результате несанкционированного распространения твердых отходов, образующихся в процессе работ, а также бытовые отходы от жизнедеятельности рабочего персонала. Распространение производственных и бытовых отходов потенциально может происходить по всему рассматриваемом участку. Однако строгое соблюдение правил и норм сбора, хранения и утилизации мусора позволяет свести к минимуму данное неблагоприятное явление.
Основное негативное воздействие на почвы при проведении намечаемой деятельности осуществляется в виде механических нарушений. 
Воздействие на почвенный покров может проявляться при эксплуатации строительной техники и автотранспорта и выражаться в их химическом загрязнении веществами органической и неорганической природы. Воздействие будет заключаться в непосредственном поступлении в почву техногенных загрязняющих веществ – проливы на поверхность почвы топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Проявление данного процесса может происходить при нарушении правил эксплуатации строительной техники и автотранспорта. Потенциальное развитие процесса ожидается на всем рассматриваемом участке. Однако указанные прямые воздействия на почвы малы по объему и носят локальный характер.
Альтернативного выбора других мест нет. 
Наименование инициатора намечаемой деятельности, его контактные данные
АО «Уральскводстрой», ЗКО, г. Уральск, пос. Зачаганск, ул. 25 Чапаевской дивизии, 8.   
Информация о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности 
[bookmark: _Hlk222308032]Проектные решения
Согласно материалов рабочего проекта испрашиваемая общая площадь под рекультивацию месторождения составляет 15 600 м2.
По завершению разработки месторождения, следует провести технический и биологический этапы рекультивации нарушенной территории.
Технический этап рекультивации
Общая площадь технической рекультивации земель, нарушаемых при промышленной разработке месторождения составляет 3,67га.
1. Обнесение выработанного пространства карьера колючей проволокой, с целью предотвращения падения в выработанное пространство животных.
2. После формирования отвала вскрышных пород производится планировка отвальной поверхности бульдозером-рыхлителем.
3. Разработка и погрузка ПРС из отвала погрузчиком в автосамосвалы КамАЗ.
4. Транспортировка ПРС из отвала при помощи автосамосвала КамАЗ на рекультивируемую поверхность.
5. Разравнивание разгруженных навалов осуществляется бульдозером-рыхлителем, мощностью нанесения до 0,05м.
6. После полной вывозки ПРС из отвала, с целью воcстановления земель, производим окончательную планировку нарушенной поверхности. 
Рекультивации подлежит отвал вскрышных пород. Выработанное пространство карьера будет использоваться под пастбище. Объемы работ технического этапа рекультивации даны в таблице № 1.
Объемы работ технического этапа рекультивации
Таблица 1
	п/п
	Наименование
работ
	Ед.
изм.
	Объем
	Дальность перемещения,
м
	Применяемые механизмы

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Снятие ПСП
	м3
	11,01
	300
	Бульдозеры-рыхлители на
гусеничном ходу, легкого
класса мощностью свыше
66 до 96 кВт, массой
свыше 8,5 до 14 т

	2
	Формирование отвалов
временного хранения
ПСП
	м3
	11,01
	150
	Бульдозеры-рыхлители на
гусеничном ходу, легкого
класса мощностью свыше
66 до 96 кВт, массой
свыше 8,5 до 14 т

	3
	Планировка
поверхности карьеров
ПСП
	га
	3,67
	50
	Бульдозеры-рыхлители на
гусеничном ходу, легкого
класса мощностью свыше
66 до 96 кВт, массой
свыше 8,5 до 14 т

	4
	Прикатывание
поверхности
	га
	3,67
	50
	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном
ходу массой 25 т 


Биологический этап рекультивации земель 
Необходимость проведения биологического этапа рекультивации: в связи с тем, что нарушенные земли находятся на территории сельскохозяйственных земель и с учетом дальнейшего возможного использования участка для сельхозугодий, рекомендуется оставить рекультивируемый участок под самозарастание, без проведения биологического этапа рекультивации нарушенных земель. 
ХАРАКСТЕРИСТИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Воздействие на атмосферный воздух
Территория исследования по карте климатического районирования для строительства расположена в климатической зоне IIIА – сухих степей. 
Дорожно-климатическая зона – IV. 
Климат территории является резко континентальным, с холодной ясной погодой зимой и жарким засушливым летом, с резкими годовыми и суточными колебаниями температур. 
Климатическая характеристика района работ дана по многолетним наблюдениям метеостанции «Казахстан», СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология».
Среднегодовая температура воздуха – 14°С. 
Наиболее холодным месяцем является январь. При вторжении арктических масс температура воздуха понижается до минус 43°С. Суточная амплитуда температур иногда достигает 25 - 27°С, однако наибольшую повторяемость (20-30%) имеют амплитуды, равные 7-13°С. Зима продолжительная и устойчивая, длится 4 - 5 месяцев, иногда наблюдаются оттепели.
С февраля начинается повышение температуры воздуха. Особенно интенсивным оно бывает при переходе от марта к апрелю и составляет в среднем 11-13°С. 
Наиболее теплым периодом является июль месяц, когда максимальная температура воздуха достигает +45°С. 
Суточные колебания температуры летом составляют 10-16°С, в отдельных случаях достигают 26-28°С. 
Средняя продолжительность теплого (безморозного) периода колеблется в пределах 150-160 дней. 
Абсолютный минимум температур -43°С. 
Абсолютный максимум температур +42°С.  
Среднегодовая температура воздуха – 14°С. 
Источниками загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, при рекультивации карьера месторождения "Грунтовый резерв 1" на землях г. Уральска ЗКО являются:   
- источник 6001 – земляные работы. Выделяется пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений). 
При выполнении расчета использован программный комплекс для разработки экологической документации ПК ЭРА Воздух 3.0.
Количество загрязняющих веществ (ЗВ), предполагающихся к выбросу в атмосферу: суммарный выброс за период работ, 9.7 тонна, из них твердые ЗВ - 9.7 тонна.   
Источниками загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, при рекультивации карьера месторождения "Грунтовый резерв 1" на землях г. Уральска ЗКО от автотранспорта являются:   
- источник 6002 - строительная техника. Выделяется азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин.  
При выполнении расчета использован программный комплекс для разработки экологической документации ПК ЭРА Воздух 3.0.
Количество загрязняющих веществ (ЗВ), предполагающихся к выбросу в атмосферу: суммарный выброс за период работ, 15.59373162 тонна, из них твердые ЗВ - 0.346517436 тонна, газообразные, жидкие - 15.247214184 тонна.   
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при рекультивации карьера месторождения "Грунтовый резерв 1" на землях г. Уральска ЗКО прилагается к настоящему проекту.     
Воздействие на водные ресурсы
При осуществлении проектных работ, сброс сточных вод в открытые водоемы и на рельеф местности не производится. На участке работ предусмотрены биотуалеты, с дальнейшим вывозом спецавтотранспортом по договору специализированными организациями. 
В период проектных работ объем воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 4,68м3, привозная техническая вода – 119,6м3.         
Воздействие на недра
Рекультивация карьера месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г. Уральска Западно-Казахстанской области не оказывает воздействия на недра.  
Шумовое и вибрационное воздействие
При проведении работ шумовое и вибрационное воздействие на окружающую среду будет только от работ механизмов и машин.
Во время работ будет оказываться шумовое воздействие на обитателей фауны.  Возможно их временное перемещение на ближайшие прилегающие территории и после окончания работ возвращение на старые места.
Шумовое и вибрационное воздействие при проведении работ, будут минимальными для окружающей среды и отсутствуют для населения.
Воздействие на земельные ресурсы
Потенциальное проявление данного воздействия может происходить в результате несанкционированного распространения твердых отходов, образующихся в процессе работ, а также бытовые отходы от жизнедеятельности рабочего персонала. Распространение производственных и бытовых отходов потенциально может происходить по всему рассматриваемому участку. Однако строгое соблюдение правил и норм сбора, хранения и утилизации мусора позволяет свести к минимуму данное неблагоприятное явление. 
Воздействие на почвенный покров так же может проявляться при эксплуатации строительной техники и автотранспорта и выражаться в их химическом загрязнении веществами органической и неорганической природы. Воздействие будет заключаться в непосредственном поступлении в почву техногенных загрязняющих веществ – проливы на поверхность почвы топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Проявление данного процесса может происходить при нарушении правил эксплуатации строительной техники и автотранспорта. Однако указанные прямые воздействия на почвы малы по объему и носят локальный характер. 
Воздействие на растительный и животный мир
На территории района преобладают злаково-разнотравная, злаково-полынная, полынно-житняковая растительность, из деревьев растут сосны, тополь, ива, дуб, берёза, вяз и др.
По окончании реконструкции проводится работы по очистке стройплощадок от строительного мусора. 
Рекультивация карьера месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г. Уральска Западно-Казахстанской области не оказывает отрицательного влияния на растительный мир Западно-Казахстанской области.  
Животный мир в районе месторождения представлен грызунами - сусликами, хомяками, зайцами; пресмыкающиеся - ящерицами, полозами; хищники - лисицами, волками, хорьками.
Негативное воздействие на животный мир при рекультивации будет связано с работой техники, нарушением почвенного покрова, увеличением сети полевых дорог, длительным присутствием техники на территории, шумовыми и световыми эффектами отпугивающими животных и являющимся «фактором беспокойства». По мере уменьшения фактора беспокойства можно ожидать возвращение животных и восстановление их численности.
Тем не менее, проводится просветительная работа в области охраны животного мира среди рабочих и строителей, передвижение транспортных средств допускается только по дорогам. Рабочие предупреждается о недопустимости вторжение в места ночевок и гнездования птиц. Во избежание нанесения вреда окружающей среде используется уже имеющие дороги и тропинки.
Рекультивация карьера месторождения «Грунтовый резерв 1» на землях г. Уральска Западно-Казахстанской области не оказывает отрицательного влияния на животный мир Западно-Казахстанской области.    
Информация об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в результате строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности 
Отходы определены по Классификатору отходов Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.
Твердо-бытовые отходы. Код 20 03 01
Образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала, а также при уборке помещений цехов и территории. 
Состав отходов: бумага и древесина - 60 %; тряпье - 7 %; пищевые отходы -10%; стеклобой - 6 %; металлы - 5 %; пластмассы - 12 %. 
Отходы накапливаются в контейнерах; по мере накопления вывозятся с территории. Норма образования бытовых отходов (mj, т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях - 0,3 м /год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м.  
Срок строительства составляет 2 месяца, количество рабочих - 2 человек.
Мотходы = 2 чел х 0,3 м3 /год х 2/12 х 0,25 т/м3 = 0,0249 т. 
Всего бытовых отходов составляет 0,0249 т на период работ.
Классификация отходов
Кодировка отходов приведена в соответствии с Классификатором отходов Приказ Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314.
Таблица 2
	№
	Наименование отходов
	Код отхода

	1
	Твердо-бытовые отходы
	20 03 01


Лимиты накопления отходов производства и потребления на период реконструкции представлены в таблице 3. 
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	0,0249
	0,0249

	отходов потребления
	0,0249
	0,0249

	Опасные отходы

	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Твердо-бытовые отходы
	0,0249
	0,0249

	Зеркальные

	-
	-
	-


Общие объемы отходов производства и потребления на период реконструкции представлены в таблице 4
	[bookmark: _Hlk181026229]Наименование отходов
	Объем захороненных отходов на существующее положение, тонн/год
	Образование, тонн/год
	Лимит захоронения, тонн/год
	Повторное использование, переработка, тонн/год
	Передача сторонним организациям, тонн/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Всего
	-
	0,0249
	-
	-
	0,0249

	отходов потребления
	-
	0,0249
	-
	-
	0,0249

	Опасные отходы

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Твердо-бытовые отходы
	-
	0,0249
	-
	-
	0,0249

	Зеркальные

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Срок временного складирования отходов не более шести месяцев, с периодичностью вывоза отходов 1 раз/неделю.
Образование, временное хранение, отходов, планируемых в процессе работ, являются источниками воздействия на компоненты окружающей среды. 
В целях минимизации возможного воздействия отходов на компоненты окружающей среды будет осуществляться ряд следующих мероприятий: 
- раздельный сбор различных видов отходов; 
- для временного хранения отходов использование специальных емкостей - закрытых контейнеров, установленных на оборудованных площадках; 
- обеспечить раздельное хранение твердо-бытовых и производственных отходов в контейнерах в зависимости от их вида;  
- содержать в чистоте контейнеры, площадки для контейнеров, близлежащую территорию, оборудовать контейнерные площадки в соответствии с санитарными нормами и правилами; 
Собранные в емкости отходы, по мере накопления, будут вывозиться на специализированные предприятия в зависимости от типа отхода в места захоронения, утилизации или переработки. 
Перевозка отходов предполагается в закрытых специальных контейнерах, исключающих возможность загрязнения окружающей среды отходами во время транспортировки или в случае аварии транспортных средств.
[bookmark: _Hlk218516666]В процессе эксплуатации отходы не образуются.
Информация об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, описание возможных существенных вредных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации.
Вероятность возникновения аварий 
Возможные причины возникновения аварийных ситуаций при проведении проектируемых работ условно разделяются на две взаимосвязанные группы: 
отказы оборудования; 
внешние воздействия природного и техногенного характера.
Вероятность возникновения аварий от внешних источников незначительна. Причина аварийности из-за ошибочных действий персонала практически полностью связана с неэффективной организацией эксплуатации объектов, недостатками правового обеспечения промышленной безопасности и человеческим фактором». 
Планируемая деятельность в запланированных объемах и при выполнении проектных технологических требований не должна приводить к возникновению аварийных ситуаций, поэтому не представляет опасности для населения ближайших населенных пунктов и окружающей среды. Однако не исключена возможность их возникновения. Возникновение аварий может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую природную среду. Прямой вид воздействий является наиболее опасным по непосредственному влиянию на окружающую среду, который может сопровождаться загрязнением атмосферного воздуха, подземных вод, почвенно-растительного покрова.
Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций 
Для предотвращения развития аварийных ситуаций, их локализации и ликвидации негативных последствий должны быть предусмотрены следующие меры: 
- разработан специализированный План аварийного реагирования (мероприятия по ограничению, ликвидации и устранения последствий потенциально возможной аварии); 
- обеспечение объектов оборудованием и транспортными средствами по ограничению очага и ликвидации аварий; 
- применение емкостей и специальных систем для приема, хранения и утилизации ГСМ и загрязненных грунтов и других материалов;
- при необходимости, проведение рекультивационных и восстановительных работ;
- обучение персонала борьбе с последствиями аварий, в том числе проведение практических занятий, учебных тревог и других подобных мероприятий; 
- осуществление нормативного контроля за качеством строительных, монтажных и сварочных работ на объектах, имеющих потенциал аварий и загрязнения окружающей среды; 
Своевременное применение запроектированных мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций позволит дополнительно уменьшить их неблагоприятные последствия, что должно обеспечить допустимые уровни экологического риска проектируемых работ.
Рекомендации по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий
Важнейшую роль в обеспечении безопасности рабочего персонала и местного населения и охраны окружающей природной среды при проведении работ играет система правил, нормативов, инструкций и стандартов, соблюдение которых обязательно руководителями и всем персоналом. При проведении работ необходимо уделять первоочередное внимание монтажу, проверке и техническому обслуживанию всех видов оборудования, требуемых в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, обучению персонала и проведению практических занятий.
Мероприятия по устранению несчастных случаев на производстве. Для обеспечения безопасных условий труда рабочие должны знать назначение установленных приборов, инструкций по эксплуатации и выполнять все требования инструкций.
На ликвидацию аварий затрачивается много времени и средств, поэтому при производстве планируемых работ необходимо уделять первоочередное внимание предупреждению аварий.
В целом, для предотвращения или предупреждения аварийных ситуаций при производстве планируемых работ рекомендуется следующий перечень мероприятий:
- обязательное соблюдение всех нормативных правил при реализации работы;
- периодическое проведение инструктажей и занятий по технике безопасности, постоянное напоминание всему рабочему персоналу о необходимости соблюдения правил безопасности;
- все операции по заправке, хранению, транспортировке ГСМ должны проходить под контролем ответственных лиц и строго придерживаться правил техники безопасности;
- размещение резервного склада с топливом на отдаленном расстоянии от жилых вагончиков;
- своевременное устранение утечек топлива. 
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