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Аннотация
соответствии с Экологическим кодексом РК разработка проекта нормативов предельно допустимых эмиссий (выбросов) требуется для каждого предприятия, загрязняющего окружающую природную среду.

Переработка проекта НДВ выполнена на основании сроков окончания действующего разрешения. 

Нормирование выбросов вредных веществ в окружающую природную среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу.

Предельно допустимый выброс (далее ПДВ) норматив эмиссии  загрязняющих веществ в атмосферу является научно-техническим нормативом и устанавливается для каждого конкретного источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от него и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом их рассеивания и перспектив развития предприятия, не создадут приземные концентрации, превышающие установленные нормативы, регулируют качество окружающей среды и установление допустимого воздействия на нее, обеспечивающих экологическую безопасность, сохранение  экологических систем и биологическое разнообразие.

Проект выполнен в соответствии с Приказом Министра охраны окружающей среды РК от 10.03.2021  года № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. 
Разработанный документ содержит основные результаты работы по нормированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2027-2036 г. на основании исходных данных предоставленных ТОО "ЕвроХим-Каратау" (далее  филиал ТОО «ЕХК»). 
ТОО «ЕвроХим-Каратау» расположено в Жамбылской области Сарысуского района в районе месторождения фосфоритов Кок-Джон промплощадка ОПП корпус сухого помола.

 Настоящий проект разработан на основании договора, заключенного между ТОО «КЭСО Отан-Тараз» ТОО «ЕХК», в связи с вводом источников выбросов вредных веществ, обеспечивающих текущую хозяйственную деятельность предприятия п.п 14, п.1 «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» № 238 от 08.06.2016 г.
ТОО «КЭСО Отан-Тараз»

080000, г.Тараз, проспект Толе би 42 «А»

+7 7262 43-27-07, 45-23-45

БИН 130640020120

ТОО «ЕвроХим-Каратау»

Жамбылская область, Сарысуский район  

г. Жанатас

Промплощадка ОПП

БИН 130 640 023 294
Основой переработки проекта ПДВ являются материалы инвентаризации источников вы​бросов загрязняющих веществ в атмосферу на существующее положение, выполненной специалистами ТОО «КЭСО Отан-Тараз» в сопровождении аккредитованной лаборатории (копии ГЛ и аттестата аккредитации в прил). 
Выбросы загрязняющих веществ состоят из 23 ингредиентов, в том числе эффектом суммации обладают 10 загрязняю​щих веществ, составляющих 7 групп суммаций вредного воздействия.
В целом по предприятию выявлено 51 источник загрязнения атмо​сферы (ИЗА), в том числе организованных источников – 13, для которых установлены нормативы выбросов.
Нормативы эммиссий ПДВ достигаются при существующем уровне выбросов 2027 года, с последующим периодом нормирования до 2036 года с учетом работы предприятия на проектную мощность. 
Валовые выбросы на существующее положение составляют 597,313 тн/год, в том числе твердые – 381,84 тн/год, газообразные и жидкие – 215,473 тн/год.
Аварийные и залповые выбросы отсутствуют. 
Расчет выбросов вредных веществ в атмосферу выполнен по максимально возможному объему проводимых работ. 

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта оответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов ПДВ для предприятий с I категорией опасности.

5 ВВЕДЕНИЕ

Содержание и объем разработанного для предприятия проекта нормативов  эмиссий в окружающую среду соответствует перечню основных разделов и подразделов, входящих в состав проекта нормативов ПДВ для предприятий в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК  № 63 от 10.03.2021 г. «Об утверждении Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду».
Норматив предельно допустимого выброса вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (ПДВ) устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта, с учетом перспективы развития предприятия и рассеивания вредных веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) на границах санитарно-защитных зон и населенных пунктов. 

В целом для предприятия нормативы выбросов вредных веществ в атмосферу устанавливаются по совокупности значений нормативов выбросов для действующих, проектируемых и реконструируемых источников загрязнения данного предприятия.

Значение ПДВ для каждого устанавливаются на основе расчетов, выполненных в соответствии с № 63-п «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду» п. 6 ст. 39 ЭК РК от 02.01.2021 г. по программному комплексу «Эра V 2.0 ».
За период производственной деятельности ТОО «ЕХК» реконструкций, капитальных ремонтов, расширения, модернизации, сопровождающиеся изменением количественных и качественных характеристик не произошло.
При разработке проекта НДВ были использованы исходные данные, представленные Заказчиком.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Выброс вещества – вещество, поступающее в атмосферу из источника.
Загрязнение атмосферы – изменение состава атмосферы в результате наличия в ней примесей.
Загрязняющее воздух вещество – примесь в атмосфере, оказывающая неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Инвентаризация выбросов – систематизация сведений о распределении источников на территории, количестве и качестве выбросов.
Источник выделения – технологический агрегат, выделяющий в процессе эксплуатации вредные вещества.
Источник загрязнения атмосферы – источник, вносящий в атмосферу загрязняющие ее твердые, жидкие и газообразные вещества.
Мощность выброса – количество выбрасываемого в атмосферу вещества в единицу времени.
Неорганизованный промышленный выброс – промышленный выброс, поступающий в атмосферу в виде ненаправленных потоков газа в результате нару​шения герметичности оборудования, отсутствия или неудовлетворительной ра​боты по отсосу газа или хранения продукта.
Опасная скорость ветра – скорость ветра на установленной высоте, при кото​рой приземная концентрация от источника достигает максимального значения.
Организованный промышленный выброс – промышленный выброс, посту​пающий в атмосферу через специально сооруженные газоходы, воздуховоды и трубы.
ПДК (предельно-допустимая концентрация) – максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, кото​рая при периодическом воздействии не оказывает на человека вредного дейст​вия, включая отдаленные последствия.
Примесь в атмосфере – рассеянное в атмосфере вещество, не содержащееся в ее постоянном составе.
ОПИ  - общераспространенное полезное ископаемое.

ДСК –дробильно-сортировочный комплекс.
6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ.
	Областной центр  
	Тараз
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	Предприятие
	Филиал ТОО «ЕвроХим-Каратау»

	Адрес
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Основная производственная деятельность ТОО «ЕвроХим-Каратау» связана с промышленной добычей фосфоритов ТОО «ЕвроХим-Удобрения» месторождения Кок-Джон и Гиммельфарбское и их переработкой на установках сухого помола. 

Месторождение Кок-Джон и Гиммельфарбское ТОО «ЕвроХим-Удобрения» расположено в северо-западной части фосфоритоносного бассейна хребта Малый Каратау, в 15 км к юго-западу от города  Жанатас.

Месторождение протягивается с северо-запада на юго-восток почти на 41 км и условно делится на четыре участка: Кис-Тас, Кесиктобе, Аткум и Аралтобе. Протяженность каждого участка составляет соответственно: 11,2; 12,5; 7,8; 9,5 км. 

В административном отношении месторождение находится на территории Сарысуского района Жамбылской области Республики Казахстан, в 10 км к юго- западу от города Жанатас и связано с последним железной дорогой и асфальтовым шоссе Жанатас - рудник Кок-Джон.

Географические координаты центра месторождения:

 43°32' - северной широты;

 69°33'- восточной долготы.

В морфологическом отношении поверхность месторождения занимает площадь между двумя слабо-скальными грядами хребта Большой Актау. Юго-Западная гряда представляет собой северо-восточный борт Болыпекаройской долины и заключает в себе фосфоритовое месторождение Кок-Джон.

Абсолютные отметки поверхности месторождения колеблются от 670 до 765 м с понижением рельефа в северо-западном направлении. Рельеф местности характеризуется пологими саями, сайками и усложняется к северо-западу, где на площади примыкания месторождения к участку Кистас нередки крутые, скалистые выступы доломитов и известняков. 

Рельеф местности слабо холмистого характера с перепадом высот менее 50 м на 1 км и имеет абсолютные отметки  от 342,2 до 367,4 м по Балтийской системе высот. Естественный уклон поверхности с востока на запад 0,001-0,006.

Район расположения предприятия характеризуется сейсмичностью 6 баллов и относится к 1 климатическому району 1В подрайону (СНиП РК 2.04-01-2001).

К северо-востоку от месторождения, в 10-15 км, на речке Беркуты, расположен город Жанатас. Административно город Жанатас является районным центром Сарысуского района Жамбылской области. Расстояние от г. Жанатаса до г. Каратау - 80 км, а до г. Тараз - 180 км.

Площадка ОПП и г. Жанатас связаны асфальтированной дорогой. Из г. Жанатас в города Каратау и Тараз проходит асфальтированное шоссе. 
При производственной деятельности связь между объектом и городом осуществляется по существующим автомобильным дорогам Сарысуского  района Жамбылской области.   

Режим работы постоянный 365 дней в году, при непрерывном технологическом производстве.

Нормы рабочего времени в целом по предприятию
	№п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Число рабочих дней в году
	сутки
	365

	2
	Число рабочих дней в неделе
	сутки
	7

	3
	Число смен в стуки
	сутки
	2

	4
	Продолжительность смены
	час
	12

	5
	Рабочая неделя
	сутки
	7

	6
	Режим работы
	повседневный
	



Ситуационная схема расположения предприятия.
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Помимо добычи минерального сырья для химических производств и производства удобрений ТОО «ЕвроХим-Каратау» занимается также:  
- переработкой минерального сырья;

- производством минеральных удобрений;

- продажей добытых полезных ископаемых и минеральных удобрений.
Наряду с добычей рядовых руд этих месторождений, пригодных для производства простого суперфосфата и элементарного фосфора, повышенное внимание уделялось высококачественным рудам бассейна Каратау, которые могут быть использованы без их обогащения для получения высококонцентрированных фосфорных удобрений.
Заданная производительность обеспечена набором соответствующего горнотранспортного и технологического оборудования. 

Горные работы с вывозкой горной массы, включая добычу фосфоритовой руды на участке Аралтобе месторождения Кок-Джон выполняются открытым способом:

- транспортная система с использованием автотранспорта и размещением вскрышных пород во внешних отвалах;

- разработка рудного тела и вскрышных пород с использованием дизельных экскаваторов и буровых станков;
- рыхление рудного тела и вскрышных скальных пород с применением буро-взрывных работ.

Режим работы карьера предусматривается круглогодовым, с вывозкой руды крупности 0-350мм, с частичным предварительным дроблением на мобильном 

Схема расположения площадки ОПП.
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комплексе крупности до 0-80 мм для обеспечения рентгеновской сортировочной установки XSS (производства компании «Steinert»), с целью контроля за качеством фосфоритовых руд по содержанию окиси магния (MgO), с дальнейшей отгрузкой потребителю, для переработки на «Производстве фосфоритовой муки».

На совмещенной площадке ОПП расположена территория корпуса ПФМ сухой помол ТОО «ЕХК».

В данном проекте НДВ рассматривается участок ПФМ, который включает две производственные площадки:

- площадка дробления и сухого помола;

- площадка отгрузки готовой продукции.

Площадка сухого помола расположена напротив железнодорожной станции «Рудничная» в 20 м юго-западнее существующей автодороги общего пользования, на расстоянии 130 метров от административно-бытового комплекса (АБК) на объединенной промышленной площадке (ОПП).

Площадка отгрузки готовой продукции находится на ж/д пути «4П» железнодорожной станции.
Производственная мощность предприятия ТОО «ЕвроХим-Каратау» в целом по предприятию – 1500,0 тыс. тн/год.

Производство обеспечено всей необходимой инфраструктурой в полном объеме.

6.1  Определение категории опасности предприятия
Для определения категорий опасности предприятий используют данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу по форме статистической отчетности 2-тп (воздух). Категорию опасности предприятия (коп) рассчитывают по формуле: 
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где:

Мi – масса выброса i – того вещества, т/год;

ПДКi - среднесуточная предельно допустимая концентрация i – того вещества, мг/м3;

n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; 

ai – безразмерная константа, позволяющая соотнести степень вредности i – того вещества с вредностью сернистого газа. Показатели ai, в зависимости от класса опасности, приведены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2
	Константа
	Класс опасности 

	
	1
	2
	3
	4

	Аi
	1.7
	1.3
	1.0
	0.9


Значения КОП рассчитывают при условии, когда Мi/ПДКi (1, при Мi/ ПДКi (1 значения КОП не рассчитывают и приравнивают к нулю. Для расчета КОП при отсутствии среднесуточных значений предельно допустимых концентраций используют значения максимально-разовых ПДК, ОБУВ или уменьшенные в 10 раз значения предельно допустимых концентраций рабочей зоны.

Для веществ, по которым отсутствует информация о ПДК или ОБУВ, значения КОП приравнивают к массе выбросов данных веществ. 

По величине КОП предприятия делят на четыре категории опасности, граничные условия которых приведены в табл. 2.3.
Таблица 2.3
	Категория опасности предприятий
	Значения К О П

	I

II

III

IV
	КОП ( 106

106 ( КОП ( 104
104 ( КОП ( 103
КОП ( 103


Расчет КОП сведен в Таблице 2.4.
	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"
	
	
	
	
	Таблица 2.4

	Расчет КОП

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Каратау" без авто
	
	
	
	
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Класс
	Выброс
	Значение

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	опас-
	вещества,
	КОВ

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	ности
	т/год
	(M/ПДК)**а

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	3
	0.032575
	0

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01
	0.001
	
	2
	0.003721
	5.519

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические
	0.001
	0.0003
	
	1
	0.00088
	6.2304

	
	соединения /в пересчете на свинец/
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	0.2
	0.04
	
	2
	63.8125127
	14578.0559

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	3
	1.557
	25.95

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный)
	0.15
	0.05
	
	3
	3.0090907
	60.1818

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	3
	119.6201814
	2392.4036

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	2
	0.0004628
	0

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	3
	
	4
	28.3410735
	7.5468

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	2
	0.001812
	0

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.03
	
	2
	0.00255
	0

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)
	0.2
	
	
	3
	0.3375
	1.6875

	0621
	Толуол (558)
	0.6
	
	
	3
	0.578
	0

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	3
	0.16
	1.6

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	4
	0.064
	0

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	0.7
	
	0.12
	0

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	
	
	4
	0.314
	2.8005

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	


Из 25 загрязняющего вещества расчет КОП ведется по 15. Значение КОП находится в пределах 106 ( КОП ( 104, следовательно, предприятие относится ко II категории опасности, что является обоснованием объема и содержания данного проекта.
7. Краткая характеристика предприятия как источника загрязнения окружающей среды

7.1 Краткая характеристика технологии производства.
ТОО «ЕвроХим-Удобрения» ведет промышленную добычу фосфоритовой руды открытым способом с использованием специального комплекса сооружений, автомобильных дорог и других инженерных коммуникаций, необходимых для эффективной отработки месторождения Кок-Джон.
ТОО «ЕвроХим-Каратау» переработку (дробление) фосфоритовой руды. 
В своем составе предприятие ТОО «ЕХК» имеет отдельно расположенную производственную площадку: ПФМ.

Расстояние между площадками более 1 км.

В данном проекте рассматривается площадка производство фосфоритной муки комплекс «сухого помола».
Производственная мощность предприятия филиала ТОО «ЕвроХим-Каратау» по выпуску готовой продукции в целом по предприятию – 1500,0 тыс. тн/год.
Исходным сырьем для объектов дробления и сухого помола (комплекса по производству фосфоритной муки) является фосфоритовая руда месторождений Кок-Джон (участки Аралтобе и Кесиктобе) и Гиммельфарбское.

В результате переработки фосфоритовых руд месторождения Кок-Джон и месторождения  Гиммельфарбское, согласно СТ РК 2213-2012, СТ РК 2211-2012, СТ ТОО 3851646-001-2007 получается фосфатное сырьё дробленое и тонкого помола – продукция нетоксичная, пожаро и взрывобезопасная.

Нормы рабочего времени в целом по предприятию
	№п/п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Число рабочих дней в году
	сутки
	365

	2
	Число рабочих дней в неделе
	сутки
	7

	3
	Число смен в стуки
	сутки
	2

	4
	Продолжительность смены
	час
	12

	5
	Рабочая неделя
	сутки
	7

	6
	Режим работы
	повседневный
	


Заданный режим работы обеспечивает непрерывную работу установки помола. Для обеспечения механизации операций по транспортированию сырья проектными   решениями предусмотрено необходимое оборудование и определена рациональная схема транспортировки:
Схема расположения штабелей буферного склада.
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- транспортировка руды и готовой продукции производится автомобильным, конвейерным, пневмо- и железнодорожным транспортом;

- автоматическое обнаружение металлических предметов и недробимых материалов на конвейере;

- механизация тяжелых и трудоемких процессов и др.

Технологическая схема переработки  фосфоритовой руды.

Производство фосфоритной муки состоит из следующих технологических переделов:

- доставка фосфоритовой руды крупностью 0-300 мм с карьера автомобильным транспортом на площадку проектируемого производства;

-  среднее дробление руды до крупности 0-80 мм с передачей продукта дробления на измельчение, на склад дробленой руды и готовой продукции;

-  измельчение руды в установке сухого помола производства фирмы Loesche c передачей готовой продукции на узел отгрузки или на склад дробленой руды и готовой продукции;
- склад дробленой руды и готовой продукции для обеспечения бесперебойной работы установки сухого помола в условиях нештатных ситуаций (аварийные простои, ремонт оборудования) и в перспективе для передачи готовой продукции на химический комплекс;

- отгрузка готовой продукции в железнодорожный транспорт (хоппер-вагоны).

На перспективу развития производства (второй пусковой комплекс) предусмотрено резервирование площади для узла мелкого дробления руды до крупности 0‑2 мм с передачей этого продукта на производство фосфоритной муки. При производстве фосфоритной муки передача технологических потоков организована по поточно-транспортным конвейерным системам (ПТС), за исключением транспортирования муки системой пневмотранспорта из бункера готовой продукции в узел отгрузки готовой продукции.

Для снижения выбросов пыли в атмосферу узлы пересыпок технологических потоков оснащаются аспирационно-технологическими установками.

Для соблюдения санитарных норм в рабочих зонах  предусматривается установка аспирационно-технологических систем и систем общеобменной вентиляции. В апирационно-технологических системах для очистки запылённого воздуха применяются рукавные фильтры с импульсной продувкой, которые соответствуют современному уровню пылеочистного оборудования и обеспечивают низкую остаточную запылённость (не более 50 мг/нм3).

Применяемые укрытия конвейеров по всей длине позволяют снизить пылевыделение при транспортировании руды и готового продукта. 

Описание технологического процесса

Узел среднего дробления.
Исходная фосфоритовая руда (0‑300 мм) автосамосвалами подается в приемный бункер узла среднего дробления по сигналу светофора. Управление светофором на приемном бункере предусмотрено от пластинчатого питателя (зеленый сигнал при работающем питателе, красный при неработающем питателе). Дополнительно предусматривается управление светофором из операторной. На приемном бункере предусмотрено видеонаблюдение за процессом разгрузки автотранспорта в бункер. Руда из приемного бункера пластинчатым питателем и конвейером ленточным подаётся в дробилку среднего дробления. Из дробилки руда фракции 0‑80 мм конвейером через двухходовую воронку с перекидным шибером направляется на конвейер ленточный. Шибер перекидной предусмотрен для возможности переключения направления потока руды (0‑80 мм) с конвейера ленточного в узел мелкого дробления. 

С конвейера ленточного руда подается на конвейер крутонаклонный (в корпус сухого помола. 

Для предотвращения пылевыделений при работе технологического оборудования и для создания санитарных условий на рабочих местах предусмотрены системы аспирационно-технологических установок (200-АТУ-01, 02).

Запыленный воздух от мест загрузки конвейеров и дробилки локализуется и очищается в аспирационно-технологических системах 200-АТУ-01, 200-АТУ-02.

Корпус сухого помола.

Дробленая фосфоритовая руда подается в корпус сухого помола крутонаклонным конвейером. Для регулирования  и переключения направления потока дробленой руды после конвейера предусмотрен шибер, который переключает направление 
потока руды на конвейер ленточный или на конвейер ленточный с дальнейшей подачей руды на склад. После конвейера установлен шибер для переключения направления потока руды в приемный бункер корпуса сухого помола или на перспективное производство. Руда (0‑80 мм) из приемного бункера корпуса сухого помола разгружается с помощью виброжелоба (на конвейер ленточный. Для обнаружения и извлечения инородных ферромагнитных предметов из потока транспортируемой руды перед входом в двухходовую течку на конвейере ленточном установлены магнитный сепаратор и металлодетектор. Металлические предметы разгружаются в контейнер для металла, а рудный поток подаётся в 
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Технологическая схема переработки фосфоритовых руд месторождения Кок-Джон.
цепной ковшовый элеватор, с помощью которого осуществляется подача руды в приёмный бункер  установки сухого помола (вертикальной мельницы).  

Руда из приёмного бункера с помощью весового ленточного дозатора, через лопастной питатель подаётся в вертикальную мельницу типа LM 24.2 M. Мельница сухого помола типа LM 24.2 M является основным аппаратом  технологического оборудования корпуса сухого помола  и выполняет несколько функций: измельчение руды (0‑80 мм), классификацию по крупности измельченного продукта и сушку конечного продукта (0‑0,5 мм) до содержания влаги 1 % .

Для производства сушильного агента, необходимого для сушки исходного материала, перед мельницей установлен генератор горячего газа. Генератор горячего газа (HGG) состоит из камеры сгорания LOMA типа LF, работающей на мазуте горелки. 

За счет изменения технологических регулируемых параметров и соответствующих элементов конструкции сепаратора в зоне сепарации определяется размер частиц готового продукта (0‑0,5 мм) и крупки. Частицы крупнее 0,5 мм возвращаются для повторного помола, т.е. крупка из мельницы подаётся через виброжелоб на возвратный конвейер и пересыпается на ленточный конвейер перед магнитным сепаратором и металлодетектором.

Дымовые газы, содержащие фосфоритную муку и газообразные продукты от  сжигания мазута, поступают в рукавный фильтр. Фильтр позволяет не только уловить фосфоритную муку в виде готовой продукции, но и очистить дымовые газы от пыли до остаточного содержания 20 мг/нм3. Очищенные дымовые газы делятся на два потока: один поток выбрасывается в атмосферный воздух через дымовую трубу, а второй возвращается в технологический процесс. Вентилятор служит для создания тягодутьевого режима в технологическом цикле.

Частицы материала (0‑0,5 мм) отделяются от потока газа в рукавном фильтре. Очищенный газ выходит из фильтра в сторону вентилятора. Вентилятор создает необходимое разряжение в потоке технологического газа для транспортировки материала.  Мельница, фильтр, вентилятор и дымовая труба соединены между собой с помощью газоходов, по которым идет смесь технологического газа и частиц молотого материала. 

Готовый продукт на выходе из фильтра собирается сборным шнеком и через лопастной затвор подается на конвейер винтовой. Далее готовый продукт разгружается элеватором в двухходовую воронку c перекидным шибером, который установлен для переключения направления потока и отгрузки фосфоритной муки в узел отгрузки готовой продукции или в склад дробленой руды и готовой продукции. 

На пути транспортировки готового продукта, после лопастного затвора  установлена станция отбора проб.

При открытом положении шибера поток фосфоритовой муки транспортируется через разгрузочную воронку, подающую муку на винтовой конвейер и далее на ленточные конвейеры, затем на реверсивный конвейер, с которого с помощью загрузочного оборудования материал разгружается в склад готовой продукции. 

При открытом положении шибера в направлении бункера, поток фосфоритовой муки транспортируется через разгрузочную воронку, подающую муку  в  бункер системы пневмотранспорта. Из бункера с помощью камерных пневматических насосов, мука транспортируется в узел отгрузки готовой продукции. 

Управление работой шибера осуществляется в автоматическом, дистанционном режиме оператором и по месту (пульт местного управления). 

Для обеспечения бесперебойной работы установки сухого помола (в случае аварийных остановок узла среднего дробления) на складе дробленой руды создан запас руды фракции 0‑80 мм.

От укрытий вблизи мест загрузки конвейеров предусматриваются аспирационные отсосы запыленного воздуха, объединённые в аспирационную систему  поз. 400‑АТУ‑01, с очисткой запылённого воздуха в рукавном фильтре. 

Воздух в корпусе сухого помола соответствует санитарным нормам, которые обеспечиваются системами аспирации поз. 400-АТУ-01, 400-АТУ-02, 400-АТУ-03, 400-АТУ-04, 300-АТУ-01 и общеобменной вентиляции.

Склад дробленой руды и готовой продукции.

Дробленая фосфоритная руда ленточным конвейером с разгрузочной тележкой выгружается на склад и образует штабель.  Для разгрузки материала с кучи на конвейер ленточный предусмотрено 20 разгрузочных воронок. Разгрузка осуществляется одновременно только одной воронкой. На каждой разгрузочной воронке установлен бункерный двухсекторный затвор и система пневмообрушения. На конвейере ленточном установлены весы конвейерные. Для подачи руды со склада в приемный бункер установки Loesche предусмотрен конвейер крутонаклонный. 

Фосфоритная мука с помощью телескопических разгрузчиков, установленных на реверсивном конвейере, выгружается на склад и образует штабель. Для разгрузки муки из штабеля на реверсивный конвейер предусмотрено 18 разгрузочных воронок. Разгрузка материала на конвейер осуществляется одновременно только одной воронкой. На каждой разгрузочной воронке установлен бункерный односекторный затвор и система пневмообрушения. Для подачи муки в бункер готовой продукции корпуса сухого помола предусмотрена система конвейеров. В перспективе предусмотрена подача фосфоритной муки на химкомплекс.

Для перемещения складируемого материала (мука, руда) от периферии к центру штабеля и разгрузочным воронкам предусмотрены два фронтальных погрузчика.
На складе не предусматривается установка аспирационно-технологических установок и организация общеобменной вентиляции, так как проектные решения по организации технологического процесса не требуют создание санитарно-гигиенических норм в помещении по следующим причинам:

– отсутствие постоянных и непостоянных рабочих мест при конвейерной подаче руды и фосфоритной муки;

– поочередная работа конвейеров и погрузчиков с обеспечение санитарных условий работы водителей погрузчика за счёт оснащения кабины системой кондиционирования и очистки воздуха от пыли. Для снижения выбросов газообразных продуктов сжигания топлива двигатель погрузчика снабжается каталитическим нейтрализатором газа; 

– выполнение ремонтных работ на складе (холодная клейка конвейерной ленты, замена подшипников и др.) при полной остановке технологического процесса и применение индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения).

Учитывая пылящие свойства складируемого материала принятое решение позволит локализовать пылевыделение в границах склада и предотвратить организованный пылеунос из помещения в атмосферный воздух.

В подземной части склада (тоннелях) санитарные нормы для работающего персонала обеспечиваются 500-АТУ-02, общеобменной вентиляцией и применением индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения.
Узел отгрузки готовой продукции.

Узел отгрузки состоит из четырех погрузочных бункеров, каждый вместимостью по 1000 т. Режим работы бункеров предполагает попарное поочередное заполнение мукой или опорожнение. В паре находятся бункера «1+2» и «3+4». Заполнение мукой бункеров предполагается системой пневмотранспорта: из бункера готовой продукции двухкамерным пневмонасосом мука по единой системе пневмотранспорта подается в бункера.  

Для очистки вытесняемого воздуха из бункеров предусматривается установка двух аспирационно-технологических установок поз. 600-АТУ-01, 600-АТУ-02.

На крыше каждого бункера предусматривается установка рукавного фильтра с разводкой аспирационных газоходов. 

 Время заполнения бункера мукой составляет около 10 часов непрерывной загрузки, затем после получения сигнала о наполнении бункера подача муки переключается  во второй бункер. Процесс загрузки вагона составляет около 15 минут.

Система идентификации вагонного состава и взвешивания вагонов определяет марку и тип вагонов, фиксируют веса пустых вагонов и с помощью маневрового лебедочного устройства и железнодорожных весов два вагона устанавливаются под загрузку. Для загрузки готовой продукции в хоппер-вагоны предусмотрена система подачи фосфоритной муки (с одновременным обеспылеванием), состоящая из загрузочного устройства и системы аэрации устья бункера.

При выборе технологического оборудования учтен опыт промышленных предприятий-аналогов, перерабатывающих однотипные по составу полезные ископаемые. 

Технологическая линия Loesche.
Измельчение фосфоритной руды предусмотрено в установке сухого помола фирмы «Loesche» (далее технологическая линия). 
Технологическая линия Loesche представлена следующим  оборудованием:

а) мельница вертикальная  типа LM 24.2 M -  измельчение руды (0-80 мм до крупности 0‑0,5 мм), сушка и классификация измельченного продукта;

б) генератор горячего газа, горелка, вентилятор воздуха на горение - подготовка воздуха для сушки;

в) фильтр рукавный, вентилятор - отделение фосфоритной муки от топочных газов.

Система транспортировки руды и готовой продукции, рециркуляция крупки представлена конвейерным транспортом (ленточные, винтовые, элеватор). Также в технологической линии Loesche  предусмотрены: весы конвейерные, станция отбора проб.

Для аспирационного отсоса пыли с мест перегрузки технологического потока предусмотрено аспирационно-технологическое оборудование.
Дробильное оборудование.

Тип и размер дробилки  определялся исходя из физико-механических свойств фосфоритной руды (удельного и насыпного веса, крепости, влажности), крупности материала. К установке принята валковая дробилка McLanachan, США.
Конвейерный транспорт.

Для внутрицехового и межцехового транспортирования фосфоритной руды и муки предусмотрены конвейеры следующих видов:

- ленточные конвейеры;

- крутонаклонные конвейеры;

- элеватор;

- винтовые конвейеры;

- ленточные, винтовые, элеватор.

Степень заполнения конвейера находится в пределах 70‑80 %. 
Система пневмотранспорта. 

Для транспортировки фосфоритной муки в погрузочные бункера узла отгрузки готовой продукции предусмотрена система пневмотранспорта. В комплект поставки входит: насос камерный пневматический  (2 шт.), загрузочный аэрожелоб, система аэрации устья бункера.

Система подачи муки в хоппер-вагоны.

Для беспыльной загрузки фосфоритной муки в хоппер-вагоны из бункеров предусмотрена система подачи муки, состоящая из загрузочного устройства со встроенными фильтрами  и системы аэрации. 

Телескопические разгрузчики.

Для беспыльной разгрузки фосфоритной муки на складе дробленой руды и готовой продукции предусмотрен телескопический разгрузчик. 

Устройство маневровое.
Для перемещения состава хоппер-вагонов под загрузку фосфоритной мукой предусмотрено лебедочное маневровое устройство. 

Аспирационно-технологическое оборудование.

Для очистки запылённого воздуха в аспирационных системах установлены рукавные фильтры, в качестве тягодутьевого оборудования применены радиальные вентиляторы. 

Весовое оборудование.

Для учета весового контроля фосфоритной руды и муки на складе дробленой руды и готовой продукции предусмотрены конвейерные весы, на узле отгрузки готовой продукции - весы вагонные.
7.1.1 Предприятие как источник загрязнения атмосферы.
Схема переработки руды на предприятии включает основные операции:

-  прием и хранение фосфоритной руды для переработки;

- дробление;

- измельчение;

- складирование готовой продукции;

- отгрузка товарного продукта потребителям;

Основной вклад в валовый выброс предприятия вносит пыль  неорганическая с узлов пересыпок, дробильных и измельчающих установок, узлов пересыпок, погрузочно-выемочных, транспортных, шихтовочных и планировочных работ. 
Выгрузка из автосамосвала.  Руда фосфоритная завозится  автотранспортом на склад, расположенный на территории площадки сухого помола. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Перемещение материалов бульдозером. .  Пылевыделение в атмосферу при движении технологического транспорта. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Статическое хранение материалов. Сдувание с поверхности действующих складов. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Перемещение техники по рудному складу. Планировочные работы  на рудных скдалах. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Приемный бункер руды. Участок рудоподготовки принимает руду, доставляемую автомобильным транспортом в приемный бункер. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2.
Узел пересыпки с конвейера №1 на грохот. С конвейера № 1 (а) руда попадает на грохот, где грохот разделяет любой кусковой или сыпучий материал на частицы разных размеров с помощью просеивающих поверхностей с калиброванными отверстиями. Применяется газоочистное оборудование – циклон ЦН-15, степень очистки Кц-85%. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Основное оборудование дробления и помола расположено в здании сухого помола и соответственно обвязано очистными сооружения ПГУУ АТУ. Пыль с очистных сооружений возвращается на производство, либо используется как «товарный продукт».

Грохот инерционный. Грохоты инерционные легкие предназначены для сортировок различных сыпучих материалов по крупности. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Дробилка конусная. Данная дробилка предназначена для проведения среднего дробления различных руд. Руда должна быть средней или высокой твердости. Разрушение руды происходит за счет сжатия. Загрязняющим веществом является пыль неорганическая ниже 20% SiO2.
Помольный комплекс (Мельница).

В помольный комплекс входит 1 мельница, оборудованная двухступенчатой системой очистки Рукавный фильтр. Загрязняющими веществами являются пыль неорганическая ниже 20 % SiO2. 

Рентгено-сортировочная установка (РСУ) на дизельном топливе. 
Установка постоянной эксплуатации, модульная конструкция которой предусматривает блочную разборку для передислокации по мере отработки руды  для снижения затрат на транспортировку и далее рентгено-сортировочной сепарации руды. Руда подается в приемный бункер, с ленты попадает на вибропитатель предварительной сухой сортировки руды, для рудоразборки от нерудных включений проходит на ренген-ленту Х-REI. Готовая руда выводится в бункер готовой руды конвейерной лентой. Суммарное количество перерабатываемого материала (фосфоритной руды) 1000000 тн/год. Установка работает на дизельном топливе. Основным загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2, азот (IV) оксид (азота диоксид), ангидрид сернистый, углерод оксид, углерод черный.

Передвижная дробильно-сортировочная установка (ПДСУ) на дизельном топливе.  

Установка предназначена для первичной переработки и подготовки добытой горной массы к промышленному использованию большой производительности до 100 тн/час, разделение руды и вскрышных пород на фракции (руды и вскрыши 0-20, 20-40, 40-80, 80-130). Включает дробилку крупного дробления, грохот, узлы пересыпок и конвейеры. ПДСУ позволяет осуществлять поточную технологию и комплексную механизацию открытых и подземных горных работ. Агрегаты крупного дробления обеспечивают одно​стадийное дробление в открытом цикле. Установка работает на дизельном топливе. Основным загрязняющим веществом является пыль неорганическая 70-20% SiO2, азот (IV) оксид (азота диоксид), ангидрид сернистый, углерод оксид, углерод черный.

Передвижная авторемонтная мастерская (ПАРМ).  

Передвижная мастерская ПАРМ  предназначена для проведения планового технического обслуживания и текущих ремонтов  грузовых автомобилей и  прицепной техники. ПАРМ предназначена для выполнения электросварочных, газосварочных, слесарных, шлифовальных и сверлильных работ, а также для доставки бригады на объект. Загрязняющими веществами являются взвешенные вещества, оксиды марганца, фтористый водород, окси
РММ - предназначена для восстановления и ремонта деталей, узлов, механизмов и машин для предприятия с применением станочного парка для металлообработки, свар​ки, кузнечных работ. В дальнейшем планируется обустроить  участки ремонта топливной аппаратуры, токарный участок, агре​гатный участок, моторный участок, участок зарядки аккумуляторов, механической обработки деталей, сварочные и вулканизационные работы. 

Передвижные источники (технологический транспорт и установки).

Для выполнения различных работ по разработке, погрузке и транспортировке руды и готовой продукции применяется автотранспорт,  техника и оборудование и установки.  Работающие за счет сжигания ГСМ (дизельного топлива и бензина) в двигателях внутреннего сгорания и являющиеся источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Согласно НТД «Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду», предусматривает расчет нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу только от стационарных источников, а также согласно п. 6 ст. 28 Экологического Кодекса РК нормативы эмиссий от передвижных источников устанавливаются техническими регламентами для передвижных источников, выбросы загрязняющих веществ от двигателей внутреннего сгорания применяемого на предприятии автотранспорта настоящим проектом не нормируются. При этом по выбросам загрязняющих веществ от вышеупомянутых источников будут осуществляться платежи в установленном законом порядке.
Жилых зон вблизи санитарно-защитной зоны площадки корпуса сухого помола и на расстоянии более 5000 м не имеется.
7.1.2 Краткая характеристика установок очистки газов,

укрупненный анализ их технологического состояния, эффективности работы.
Основной валовый выброс в атмосферу вносит пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния ниже 20% от основного производства. Для улавливания пыли неорганической и снижения выбросов ЗВ в атмосферу технологические установки оборудованы очистными сооружениями: АТУ,    циклон.
АТУ (аспирационно-технологическая система) - модульная система аспирации стационарного высоконапорного типа. Система аспирации – это вид фильтрации и очищения воздуха, применяемый в производственных цехах с технологическими процессами повышенной загрязнённости. Главное отличие аспирации от вентиляции воздуха заключается в том, что загрязнения собираются непосредственно на рабочем месте, глобальное распространение по объёму цеха не допускается. Устройство работает следующим образом, пылевоздушная смесь под воздействием разрежения, создаваемого вентилятором, поступает из аспирируемого объекта, а в переходном патрубке получает вращательное движение под воздействием огнепреградителя-завихрителя потока. Вследствие вращательного движения пылевоздушной смеси под воздействием центробежных сил, прижимающих пылевоздушный поток к стенке переходного патрубка, частицы пыли частично сепарируются, теряют скорость и по стенкам патрубка, являющегося корпусом огнепреградителя-завихрителя потока, возвращаются под воздействием гравитационных сил обратно в аспирируемый объект. Установленные на стенках патрубка датчики теплового потока контролируют теплоэнергетическое состояние перемещаемой пылевоздушной смеси. Эффект огнепреграждения в переходном патрубке достигается за счет повышения теплоотдачи потока стенкам переходного патрубка. Установленный заподлицо в стенке переходного патрубка датчик теплового потока находится в постоянном взаимодействии с пылевоздушным потоком. Цель достигается за счет того, что в переходных патрубках, соединяющих аспирируемые объекты (емкости) с воздуховодами, размещены завихрители  потока, а датчики температуры выполнены в виде датчиков теплового потока, установленных в стенке переходного патрубка в месте начала закрутки потока. Цилиндрический корпус переходного патрубка совместно с винтовым завихрителем выполняет функцию огнепреградителя. За счет постоянного контакта датчиков с вихревым потоком пылевоздушной среды, передающей тепловую энергию стенкам патрубка, повышается быстродействие системы контроля, в которую, кроме датчиков, входит автоматический блок, собранный на серийных элементах автоматики. По сигналам блока управления срабатывают задвижки, установленные на воздуховодах, подключенных к коллектору, соединенному через пылеуловитель с вентилятором. Моноблок состоит из таких элементов как: вентилятор; сепаратор; накопитель отходов. Сепаратор представляет собой фильтр для очистки воздушных масс, проходящих через устройство. По способу вывода отфильтрованного потока воздуха прямоточный, т.е. после очистки воздух выводят за пределы помещения. Аспирационные укрытия имеют встроенные местные отсосы с патрубками для подключения к воздуховодным сетям. Скорость удаления воздуха во входном сечении аспирационной воронки, которая присоединяется к аспирационному укрытию, должна быть не более 1 м/с - при среднем диаметре частиц материала от 0,2 до 3 мм; 0,7 м/с - если больше 50% частиц со средним диаметром менее 0,2 мм (при плотности материала 4500 кг/м3 и более); 0,4 м/с – то же, но при плотности материала до 4500 кг/м3.
Средняя эксплуатационная степень очистки двухступенчатой системы составляет 90-95%.
7.2. Оценка степени соответствия применяемой технологии, 

технологического оборудования передовому научно-техническому уровню 

в стране и за рубежом.   

Анализ технологического оборудования и применяемой технологии ТОО «ЕХК» позволяет сделать вывод о соответствии основных производств современному научно - техническому уровню в Республике Казахстан, в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Для защиты воздушной среды от технологических и аспирационных вы​бросов на предприятии выполняются следующие мероприятия:
· герметизация и уплотнение стыков и соединений на технологическом оборудовании и трубопроводах для предотвращения утечек вредно​стей;
· очистка технологических газов и аспирационного воздуха в современ​ных высокоэффективных пылегазоулавливающих аппаратах;

· аспирация мест пылеобразования;

· непрерывность процесса производства;

· сигнализация и блокировка процессов производства, предотвращаю​щих аварийные ситуации.

Анализ аспирационных и вентиляционных систем, аппаратов и методов очистки отходящих газов свидетельствует о том, что пылеулавливающее и газоочистное оборудование соответствует современным нормативным требова​ниям по их эффективности.
7.3. Перспектива развития на 10 лет. 

Ввод новых производственных мощностей на период нормирования с 2027 года по 2036 год, ведущих к изменению качественного и количественного состава загрязняющих веществ, не предусматривается.
7.4. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приве​ден в таблице 3.1.

7.5 Характеристика аварийных и залповых выбросов. 

За период, предшествующий нормируемому, на предприятии не зарегистрированы аварийные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. По технологии производства залповые выбросы на предприятии не предусмотрены. В случае возникновения аварийных или залповых выбросов служба охраны окружающей среды обязана внести соответствующие сведения в типовую табли​цу и представить отчет в соответствии с установленными требованиями.
Этот объекты находятся под постоянным наблюдением областного и республиканского комитета по чрезвычайным ситуациям и на момент разработки тома ПДВ находились в удовлетворительном состоянии.
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	Таблица 3.1

	Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Каратау" без авто
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Класс
	Выброс
	Выброс
	Значение
	Выброс

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	опас-
	вещества
	вещества,
	КОВ
	вещества,

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	ности
	г/с
	т/год
	(M/ПДК)**а
	усл.т/год

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	3
	0.0150082
	0.032575
	0
	0.814375

	
	триоксид, Железа оксид) /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в
	0.01
	0.001
	
	2
	0.0018252
	0.003721
	5.519
	3.721

	
	пересчете на марганца (IV) оксид/
	
	
	
	
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические
	0.001
	0.0003
	
	1
	0.00244
	0.00088
	6.2304
	2.93333333

	
	соединения /в пересчете на свинец/
	
	
	
	
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид)
	0.2
	0.04
	
	2
	6.1649856
	63.8125127
	14578.0559
	1595.31282

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
	0.4
	0.06
	
	3
	0.081
	1.557
	25.95
	25.95

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный)
	0.15
	0.05
	
	3
	0.3140529
	3.0090907
	60.1818
	60.181814

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый,
	0.5
	0.05
	
	3
	6.5041058
	119.6201814
	2392.4036
	2392.40363

	
	Сернистый газ, Сера (IV) оксид)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)
	0.008
	
	
	2
	0.0005516
	0.0004628
	0
	0.05785

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода,
	5
	3
	
	4
	8.4446533
	28.3410735
	7.5468
	9.4470245

	
	Угарный газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные соединения
	0.02
	0.005
	
	2
	0.0007999
	0.001812
	0
	0.3624

	
	/в пересчете на фтор/ (617)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо
	0.2
	0.03
	
	2
	0.0011945
	0.00255
	0
	0.085

	
	растворимые - (алюминия фторид,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	кальция фторид, натрия
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	гексафторалюминат) (Фториды
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	неорганические плохо растворимые /в
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)
	0.2
	
	
	3
	0.03125
	0.3375
	1.6875
	1.6875

	0621
	Толуол (558)
	0.6
	
	
	3
	0.032111
	0.578
	0
	0.96333333

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	3
	0.008889
	0.16
	1.6
	1.6

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	4
	0.003556
	0.064
	0
	0.0128

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	0.7
	
	0.006667
	0.12
	0
	0.17142857

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты
	0.1
	
	
	4
	0.017445
	0.314
	2.8005
	3.14

	
	бутиловый эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	
	


При выбросе загрязняющих веществ в атмосферу образуются группы суммаций приведенных в таблице 3.2.
	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"                               Таблица 3.2

	

	Таблица групп суммаций на существующее положение

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Каратау"
	ЛИСТ 1

	Номер
	Код
	

	группы
	загряз-
	Наименование

	сумма-
	няющего
	загрязняющего вещества


	ции
	вещества
	

	1
	2
	3

	02
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на

	
	
	ванадий/ (326)

	
	
	

	27
	0184
	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете

	
	
	на свинец/ (513)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	30
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	
	
	

	31
	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	
	

	35
	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ,

	
	
	Сера (IV) оксид) (516)

	
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	
	

	71
	0342
	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на

	
	
	фтор/ (617)

	
	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые - (

	
	
	алюминия фторид, кальция фторид, натрия

	
	
	гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо

	
	
	растворимые /в пересчете на фтор/) (615)

	
	
	

	Пыли
	2904
	Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на

	
	
	ванадий/ (326)

	
	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного

	
	
	производства - глина, глинистый сланец, доменный

	
	
	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей

	
	
	казахстанских месторождений) (494)

	
	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в

	
	
	%: менее 20 (доломит, пыль цементного производства

	
	
	- известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль

	
	
	вращающихся печей, боксит) (495*)


7.6 Параметры выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу для расчета ПДВ

Параметры выбросов ЗВ в атмосферу представлены табл. 3.3.
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	Таблица 3.3

	Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для расчета ПДВ на 2019 год

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Каратау"
	ЛИСТ 1.1

	
	
	Источники выделения
	Число
	Наименование
	Чис
	Hо-
	Высо
	Диа-
	Параметры газовозд.смеси
	Координаты источника

	Про
	
	загрязняющих веществ
	часов
	источника выброса
	ло
	мер
	та
	метр
	на выходе из ист.выброса
	на карте-схеме, м

	изв
	Цех
	
	работы
	вредных веществ
	ист
	ист.
	источ
	устья
	
	

	одс
	
	Наименование
	Коли
	в
	
	выб
	выб-
	ника
	трубы
	ско-
	объем на 1
	тем-
	точечного источ.
	2-го конца лин.

	тво
	
	
	чест
	год
	
	ро-
	роса
	выбро
	
	рость
	трубу, м3/с
	пер.
	/1-го конца лин.
	/длина, ширина

	
	
	
	во
	
	
	са
	
	са,м
	м
	м/с
	
	оС
	/центра площад-
	площадного

	
	
	
	ист.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ного источника
	источника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X1
	Y1
	X2
	Y2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	001
	
	Ленточный
	1
	5750
	Труба
	1
	0001
	25
	0.2
	3.2
	0.1005312
	20
	40
	60
	
	

	
	
	конвейер. Узел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Ленточный
	1
	5750
	Труба
	1
	0002
	25
	0.4
	4.2
	0.5277888
	20
	30
	60
	
	

	
	
	конвейер. Узел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	дробилки 200-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СR-01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ленточный
	1
	5750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер. Узел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ленточный
	1
	5750
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	конвейер. Узел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	загрузки
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	001
	
	Ленточный
	1
	5750
	Труба
	1
	0003
	25
	0.5
	2.83
	0.5556692
	20
	35
	60
	
	

	
	
	конвейер. Узел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ РАССЕИВАНИЯ.

8.1 Метеорологическая характеристика и коэффициенты, определяющие условия рассеивания ЗВ

Климат Жамбылской области интересен своим географическим положением в центральной части Евразийского материка, удаленностью от океанов и морей, близостью пустыни и крупных горных массивов. Климатической особенностью района являются условия турбулентного обмена, препятствующие развитию застойных явлений, что обуславливается невысокой динамикой атмосферы южного региона.

Особенностями климата расположения является жаркое солнечное лето и умеренная малоснежная зима, а так же резкое колебание температуры воздуха и сильными ветрами, обусловленными географическим положением территории. Зимний период по своей суровости не соответствует географической широте, потому что холодный арктический воздух проникает на юг и вызывает сильные кратковременные морозы, достигающие минус 42оС. При этом температура воздуха в зимний период может подниматься до +18оС, так как район находится под воздействием областей высокого давления, что способствует установлению безоблачной морозной погоды с резко выраженными инверсиями температур. Характерной особенностью температурного режима является большая продолжительность тёплого периода. Самый холодный месяц – январь; самый жаркий – июль.

Преобладающее направление ветра: в зимнее время – юго-восточное (повторяемость 34% со скоростью до 6 м/сек.), в летнее время – северного и юго-восточного направлений (повторяемость 24% со скоростью 3,6–5,8 м/сек. соответственно). Самые сильные ветры наблюдаются в весенний период.
Согласно картам климатического районирования город Тараз по климатическим условиям относится к категории II В.

Средняя суточная температура самого жаркого месяца – июля составляет +23оС, абсолютный максимум может составлять +40оС.
Самый холодный месяц январь. Средняя температура января -6-8оС, средний минимум - -12оС.
Расчетная температура воздуха самой холодной пятидневки -30оС, самых  холодных суток – 23оС. 
Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября и держится порядка 80-100 дней. Неустойчивость снежного покрова – одна из наиболее типичных черт климата области. Основной причиной неустойчивости является температурный режим зим. Часто повышение температуры воздуха выше 0оС приводит к интенсивному таянию снега, освобождению от него поверхности почвы. На равнине наибольший снежный покров приурочен к пониженным участкам рельефа –овражно-балочной сети, западинам, ложбинам.

Переход среднесуточной температуры выше 6оС и начало весеннего периода наблюдается в первой декаде марта, а выше 10оС во второй декаде апреля. 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца  -5оС, наиболее жаркого  31,9оC.

Количество осадков за год составляет 500-600 мм.

Режим ветра носит материковый характер. Преобладают ветры северо-западного направления, со средней скоростью 1-4 м/сек. Сильные ветры наиболее часты в теплый период года - с апреля по август. Наряду с этим в районах с  изрезанным рельефом местности отмечаются различные по характеру проявления местные ветры – горно-долинные, бризы, фены и т.д. Повторяемость направлений ветра, штилей, скорость ветра  по направлениям представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Метеорологические коэффициенты и характеристики

определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ.

	Наименование характеристик
	Величина

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1.00

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, град.С
	38

	Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для  котельных, работающих по отопительному графику), град С
	-26.0

	Среднегодовая роза ветров, %
	

	С
	4.0

	СВ
	7.0

	В
	17.0

	ЮВ
	24.0

	Ю
	11.0

	ЮЗ
	14.0

	З
	16.0

	СЗ
	7.0

	Среднегодовая скорость ветра, м/с
	6.0

	Скорость ветра (по средним многолетним данным) повторяемость превышения, которой составляет    5 %, м/с
	5.0


Значение коэффициента температурной стратификации А, соответствующее неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе максимальна, принимается равным 200.
По данным ЖФ РГП Казгидромет в районе расположения ТОО «ЕвроХим-Каратау» стационарного поста наблюдения за атмосферным воздухом не имеется, и поэтому фоновые концентрации ЗВ в расчете рассеивания не учитывались.  

[image: image5]
8.2 Результаты расчетов рассеивания.
Расчет концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы проводился по программе "Эра-2.0" на ПЭВМ. При этом определялись наибольшие концентрации вредных веществ в расчетных точках (узлах сетки) на местности и вклады отдельных источников в максимальную концентрацию вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия.

Программа рекомендована Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войкова для расчетов рассеивания вредных веществ и утверждена Министерством  охраны окружающей среды РК.

Следует иметь в виду, что в силу особенностей конструкции печатающих устройств (принтеров) персональных компьютеров карта может печататься с отклонениями масштаба, поэтому она является только схемой, имеющей характер иллюстрации.

Неблагоприятные направления ветра (град) и скорость ветра (м/с) определены в каждом узле поиска.

Выдача результатов расчетов проведена при опасных средневзвешенных скоростях ветра с шагом перебора направлений 10 градусов.

С целью ускорения и упрощения расчетов рассеивания включены только вещества, для которых выполняется неравенство:

М/ПДКм.p > Ф

Ф = 0.01хН   пpи Н > 10 м

Ф = 0.1   пpи Н < 10м

где М – суммарное значение выброса от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса, г/с;

ПДКм.р. – максимально-разовое ПДК, мг/м3;

Н(м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса [3, п.7.8] определяем по формуле:

Hср.вз. =  (5*M(0-10) + 15*M(11-20) + 25*M(21-30) + ....) / Мi ,  м

Мi = М(0-10) + М(11-20) + М(21-30) + .....

Мi – суммарные выбросы i-го вещества в интервалах высот источников до 10 метров включительно, 11-20м, 21-30м и т.д.

Результаты расчета сведены в таблицу 5.1.
Из таблицы видно, что превышений ПДК на границе СЗЗ размером 500 м нет ни по одному веществу. 

Расчет уровня загрязнения атмосферы выполнен в соответствии с РНД 211.2.01.01-97. Характер распределения загрязнений на площадке показан в виде карт изолиний концентраций загрязняющих веществ.

Таблица 5.1
  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ

   УПРЗА ЭРА v2.5. Модель: ОНД-86

      Город     :324  Сарысу.

      Объект    :0027 ТОО "ЕвроХим-Каратау".

      Вар.расч. :1    существующее положение (2019 год)

---------------------------------------------------------------------------------------------

|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ|    РП    |    СЗЗ   |    ФТ    | ПДК(ОБУВ) |Класс|

|      |     и состав групп суммаций     |          |          |          |   мг/м3   |опасн|

----<----------------------------------------------------------------------------------------

| 0123 | Железо (II, III) оксиды         |   0.4831 |   0.0100 |   0.0096 | 0.4000000*|  3  |

|      | (диЖелезо триоксид, Железа      |          |          |          |           |     |

|      | оксид) /в пересчете на железо/  |          |          |          |           |     |

| 0143 | Марганец и его соединения /в    |   2.3504 |   0.0489 |   0.0466 | 0.0100000 |  2  |

|      | пересчете на марганца (IV)      |          |          |          |           |     |

|      | оксид/ (327) )                  |          |          |          |           |     |

| 0184 | Свинец и его неорганические     |   5.2599 |   0.6648 |   0.6448 | 0.0010000 |  1  |

|      | соединения /в пересчете на      |          |          |          |           |     |

|      | свинец/ (513) )                 |          |          |          |           |     |

| 0301 | Азота (IV) диоксид (Азота       |   3.2151 |   0.2912 |   0.2655 | 0.2000000 |  2  |

|      | диоксид) (4)                    |          |          |          |           |     |

| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 0.4000000 |  3  |

|      | (6)                             |          |          |          |           |     |

| 0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный)  |   3.6084 |   0.4618 |   0.4445 | 0.1500000 |  3  |

|      | (583)                           |          |          |          |           |     |

| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид          |   0.8811 |   0.5228 |   0.4361 | 0.5000000 |  3  |

|      | сернистый, Сернистый газ, Сера  |          |          |          |           |     |

|      | (IV) оксид) (516) )             |          |          |          |           |     |

| 0333 | Сероводород (Дигидросульфид)    |   0.2142 |   0.0259 |   0.0258 | 0.0080000 |  2  |

|      | (518)                           |          |          |          |           |     |

| 0337 | Углерод оксид (Окись углерода,  |   0.4332 |   0.1111 |   0.1035 | 5.0000000 |  4  |

|      | Угарный газ) (584)              |          |          |          |           |     |

| 0342 | Фтористые газообразные          |   0.5061 |   0.0185 |   0.0178 | 0.0200000 |  2  |

|      | соединения /в пересчете на фтор/|          |          |          |           |     |

|      | (617) )                         |          |          |          |           |     |

| 0344 | Фториды неорганические плохо    |   0.0769 |   0.0016 |   0.0015 | 0.2000000 |  2  |

|      | растворимые - (алюминия фторид, |          |          |          |           |     |

|      | кальция фторид,                 |          |          |          |           |     |

| 0401 | Углеводороды                    |   0.6449 |   0.1169 |   0.1038 | 1.0000000 |  -  |

| 0616 | Ксилол (смесь изомеров о-, м-,  |   1.6761 |   0.0717 |   0.0690 | 0.2000000 |  3  |

|      | п-) (322)                       |          |          |          |           |     |

| 0621 | Толуол (558)                    |   0.5741 |   0.0245 |   0.0236 | 0.6000000 |  3  |

| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    |   1.1165 |   0.1424 |   0.1369 | 0.0000100*|  1  |

|      | (54)                            |          |          |          |           |     |

| 1042 | Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)    |   0.9535 |   0.0407 |   0.0392 | 0.1000000 |  3  |

|      | (102)                           |          |          |          |           |     |

| 1061 | Этанол (Этиловый спирт) (667)   |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 |  Cm<0.05 | 5.0000000 |  4  |

| 1119 | Этилцеллозольв (1497*)          |   0.1021 |   0.0043 |   0.0042 | 0.7000000 |  -  |

| 1210 | Бутилацетат (Уксусной кислоты   |   1.8713 |   0.0800 |   0.0770 | 0.1000000 |  4  |

|      | бутиловый эфир) (110)           |          |          |          |           |     |

| 1401 | Ацетон (470)                    |   0.1089 |   0.0046 |   0.0044 | 0.3500000 |  4  |

| 2752 | Уайт-спирит (1294*)             |   0.3352 |   0.0143 |   0.0138 | 1.0000000 |  -  |

| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 |   0.6104 |   0.0738 |   0.0737 | 1.0000000 |  4  |

|      | (в пересчете на С) (10)         |          |          |          |           |     |

| 2904 | Мазутная зола                   |   0.3239 |   0.1167 |   0.1086 | 0.0200000*|  2  |

|      | теплоэлектростанций /в пересчете|          |          |          |           |     |

|      | на ванадий/ (326) )             |          |          |          |           |     |

| 2908 | Пыль неорганическая, содержащая |   0.2806 |   0.0338 |   0.0301 | 0.3000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: 70-20     |          |          |          |           |     |

|      | (шамот, цемент, пыль            |          |          |          |           |     |

| 2909 | Пыль неорганическая, содержащая |   2.1978 |   0.4721 |   0.4493 | 0.5000000 |  3  |

|      | двуокись кремния в %: менее 20  |          |          |          |           |     |

|      | (доломит, пыль                  |          |          |          |           |     |

| __02 | 0301 + 0304 + 0330 + 2904       |   3.3369 |   0.8788 |   0.7367 |           |     |

| __27 | 0184 + 0330                     |   5.3952 |   0.9205 |   0.7231 |           |     |

| __30 | 0330 + 0333                     |   0.8840 |   0.5016 |   0.4335 |           |     |

| __31 | 0301 + 0330                     |   3.3465 |   0.7683 |   0.6636 |           |     |

| __35 | 0330 + 0342                     |   0.8972 |   0.5046 |   0.4331 |           |     |

| __71 | 0342 + 0344                     |   0.5830 |   0.0201 |   0.0193 |           |     |

| __ПЛ | 2904 + 2908 + 2909              |   2.1980 |   0.4760 |   0.4531 |           |     |

---------------------------------------------------------------------------------------------

Примечания:

  1. Таблица отсортирована по увеличению значений по коду загрязняющих веществ

  2. "Звездочка" (*) в графе "ПДК" означает, что соответствующее значение взято по 10ПДКсс.

  3. Значения максимальной из разовых концентраций в графах "РП" (по расчетному прямоугольнику),    

     "СЗЗ" (по санитарно-защитной зоне), "ФТ" (в заданных группах фиксированных точек приведены в   

     долях ПДК.                                                                                     

По указанной ниже таблице 5.2, видно, что из 25 загрязняющих веществ расчет приземных концентраций ведется по 14 веществам, и как следствие, по суммациям которые они составляют.                     
	ЭРА v2.5   ТОО "КЭСО-Отан"                                                                                         Таблица 5.2

	Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам 

	на существующее положение

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Каратау"
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	ПДК
	ПДК
	ОБУВ
	Выброс
	Средневзве-
	М/(ПДК*Н)
	

	загр.
	вещества
	максим.
	средне-
	ориентир.
	вещества
	шенная
	для  Н>10
	Примечание

	веще-
	
	разовая,
	суточная,
	безопасн.
	г/с
	высота,
	М/ПДК
	

	ства
	
	мг/м3
	мг/м3
	УВ,мг/м3
	
	м
	для  Н<10
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0123
	Железо (II, III) оксиды (диЖелезо
	
	0.04
	
	0.0150082
	2.0000
	0.0375
	-

	
	триоксид, Железа оксид) /в пересчете на
	
	
	
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в пересчете на
	0.01
	0.001
	
	0.0018252
	2.0000
	0.1825
	Расчет

	
	марганца (IV) оксид/ (327)
	
	
	
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)
	0.15
	0.05
	
	1.0503029
	2.7915
	7.002
	Расчет

	0337
	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный
	5
	3
	
	13.1946533
	14.2851
	0.1847
	Расчет

	
	газ) (584)
	
	
	
	
	
	
	

	0401
	Углеводороды
	1
	
	
	1.425
	2.0000
	1.425
	Расчет

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) (322)
	0.2
	
	
	0.03125
	2.0000
	0.1563
	Расчет

	0621
	Толуол (558)
	0.6
	
	
	0.032111
	2.0000
	0.0535
	-

	0703
	Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
	
	0.000001
	
	0.0000152
	2.0000
	1.52
	Расчет

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)
	0.1
	
	
	0.008889
	2.0000
	0.0889
	-

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) (667)
	5
	
	
	0.003556
	2.0000
	0.0007
	-

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	
	
	0.7
	0.006667
	2.0000
	0.0095
	-

	1210
	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый
	0.1
	
	
	0.017445
	2.0000
	0.1745
	Расчет

	
	эфир) (110)
	
	
	
	
	
	
	

	1401
	Ацетон (470)
	0.35
	
	
	0.003556
	2.0000
	0.0102
	-

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	
	
	1
	0.03125
	2.0000
	0.0313
	-

	2754
	Углеводороды предельные С12-С19 (в
	1
	
	
	0.196465
	3.1896
	0.1965
	Расчет

	
	пересчете на С) (10)
	
	
	
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.3
	0.1
	
	0.0336667
	2.0000
	0.1122
	Расчет

	
	кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль
	
	
	
	
	
	
	

	
	цементного производства - глина,
	
	
	
	
	
	
	

	
	глинистый сланец, доменный шлак, песок,
	
	
	
	
	
	
	

	
	клинкер, зола, кремнезем, зола углей
	
	
	
	
	
	
	

	
	казахстанских месторождений) (494)
	
	
	
	
	
	
	

	2909
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись
	0.5
	0.15
	
	24.9661633
	8.7212
	49.9323
	Расчет


8.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НОРМАТИВАМ ПДВ.

На основании результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ для каждого источника загрязнения и предприятия в целом, выбросы которых (г/сек, т/год) предложены в качестве нормативов ПДВ.

Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ являются: максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДКмр) каждого загрязняющего вещества в воздухе населенных пунктов, опубликованные в [12], а также в официальных изменениях и дополнениях к ним. При этом требуется выполнение соотношения:

С/ПДК ( 1

где: С - расчетная концентрация вредного вещества в приземном слое атмосферы от всех источников.

Расчеты С должны проводиться для разовых концентраций, осредненных за 20-30 мин. 

Для веществ, по которым установлены только среднесуточные ПДК (ПДКсс), используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы:

0.1С ( ПДК



При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ), их значения принимаются как максимально разовые ПДК.

На основании результатов расчетов рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих атмосферу веществ, выбросы которых предложены в качестве нормативов ПДВ для источников выброса предприятия.

Нормативы ПДВ для источников установлены, исходя из условий максимальных выбросов при полной нагрузке и проектных показателях работы всех оборудований.

По ингредиентам, приземная концентрация которых не превышает значения ПДК на СП с учетом эффекта суммации, а также для ингредиентов, расчет приземных концентраций которых не целесообразен, предлагается установить нормативы на уровне фактических выбросов.

Предложения по нормативам ПДВ разработаны по каждому веществу для отдельных источников и для предприятия в целом. Результаты сведены в таблицу 6.1.
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	Таблица 6.1

	Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по предприятию

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Каратау" без авто
	ЛИСТ 1

	Производство
цех, участок
	Номер источника выброса
	Нормативы выбросов загрязняющих веществ
	 
	год
дос-
тиже
ния
ПДВ

	
	
	существующее положение
на 2019 год
	на 2020-2028 года
	ПДВ
	

	Код и наименование загрязняющего вещества
	
	г/с
	т/год
	г/c
	т/год
	г/c
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	О Р Г А Н И З О В А Н Н Ы Е    И С Т О Ч Н И К И

	 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)

	Производство Фосмуки
	0005
	0,495
	9,579
	0,495
	9,579
	0,495
	9,579
	2019

	 
	0020
	1,062585
	4,5903672
	1,062585
	4,5903672
	1,062585
	4,5903672
	2019

	 
	0021
	1,050084
	10,7738618
	1,050084
	10,7738618
	1,050084
	10,7738618
	2019

	 
	0022
	0,37503
	0,337527
	0,37503
	0,337527
	0,37503
	0,337527
	2019

	 
	 
	2,982699
	25,280756
	2,982699
	25,280756
	2,982699
	25,280756
	 

	 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)

	Производство Фосмуки
	0005
	0,081
	1,557
	0,081
	1,557
	0,081
	1,557
	2019

	 
	 
	0,081
	1,557
	0,081
	1,557
	0,081
	1,557
	 

	 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)

	Производство Фосмуки
	0020
	0,0590325
	0,2550204
	0,0590325
	0,2550204
	0,0590325
	0,2550204
	2019

	 
	0021
	0,058338
	0,5985479
	0,058338
	0,5985479
	0,058338
	0,5985479
	2019

	 
	0022
	0,020835
	0,0187515
	0,020835
	0,0187515
	0,020835
	0,0187515
	2019

	 
	 
	0,1382055
	0,8723198
	0,1382055
	0,8723198
	0,1382055
	0,8723198
	 

	 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

	Производство Фосмуки
	0005
	5,876
	113,602
	5,876
	113,602
	5,876
	113,602
	2019

	 
	0020
	0,118065
	0,5100408
	0,118065
	0,5100408
	0,118065
	0,5100408
	2019

	 
	0021
	0,116676
	1,1970958
	0,116676
	1,1970958
	0,116676
	1,1970958
	2019

	 
	0022
	0,04167
	0,037503
	0,04167
	0,037503
	0,04167
	0,037503
	2019

	 
	 
	6,152411
	115,3466396
	6,152411
	115,3466396
	6,152411
	115,3466396
	 

	 (0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518)

	Производство Фосмуки
	0023
	0,0000875
	0,0001406
	0,0000875
	0,0001406
	0,0000875
	0,0001406
	2019

	 
	0024
	0,0000875
	0,0002813
	0,0000875
	0,0002813
	0,0000875
	0,0002813
	2019

	 
	 
	0,000175
	0,0004219
	0,000175
	0,0004219
	0,000175
	0,0004219
	 

	 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)

	Производство Фосмуки
	0005
	6,867
	13,277
	6,867
	13,277
	6,867
	13,277
	2019

	 
	0020
	0,2951625
	1,275102
	0,2951625
	1,275102
	0,2951625
	1,275102
	2019


8.4. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛНОТЫ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИНЯТЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА НОРМАТИВОВ ПДВ

Нумерация источников загрязнения атмосферы приведена согласно «Инструкции по инвентаризации выбросов…» (организованные с 0001, неорганизованные с 6001).

Достоверность полноты исходных данных, принятых для расчета нормативов ПДВ, основывается на инвентаризации источников выделения загрязняющих веществ, проведенной «Исполнителем», согласованной «Заказчиком».

Расчеты приземных концентраций по каждому веществу ведутся с учетом наихудшей (когда наибольшие максимальные разовые (г/с) выбросы) возможной одновременности работы оборудования.

Выбросы вредных веществ в атмосферу от основного технологического оборудования определены расчетным методом, на основании методических нормативных документов, утвержденных Министерством окружающей среды и водных ресурсов РК. Расчеты приведены в Приложении 1 (Книга 2).

8.4.1 Расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников производились на основании технических характеристик применяемого оборудования в соответствии с отраслевыми нормами технологического проектирования и отраслевыми методическими указаниями и рекомендациями по определению выбросов вредных веществ в атмосферу. Геометрические характеристики и параметры газовоздушной смеси источников были приняты по технико-технологическим данным разделов проекта, по аналогичным видам оборудования, а также расчётным путём.

Расчеты выбросов ЗВ в атмосферу  на 2027-2036 в прил. 1.

8.5 УТОЧНЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЛАСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА.
Согласно Экологического кодекса РК 9.01 2007 года № 212-III ЗРК в целях охраны условий жизнедеятельное и человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, создаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством. Размеры и граница СЗЗ устанавливаются на основе интегральной оценки загрязнения предприятием окружающей среды по загрязнению атмосферы, водной среды, почвы. Так как данный проект направлен на определение нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу, то СЗЗ устанавливается по выявлению доминирующею фактора загрязнения воздушной среды.  В связи с этим под СЗЗ следует понимать следующее:
Санитарно-защитная зона – это территория, предназначенная для   обеспечения снижения уровня воздействия вредных веществ на ее границе  до требуемых гигиенических нормативов по всем негативным факторам как  по условиям жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов за счет различных природоохранных мероприятий которые, обеспечивают экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Граница СЗЗ – линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией организаций.
Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) предприятия установлен и подтвержден  КР ДСМ-2 от 11.01.2022 г.   - 500 м.  
По характеру производства размеры СЗЗ для ТОО «ЕХК» устанавливаются следующие: 

Ближайшая жилая застройка предприятия, находится на расстоянии более 10000 м от границы предприятия. С учетом того, что преобладающее направление ветра направлено в северо-восточном направлении и наблюдения, проводимые аккредитованной лабораторией не зафиксировали превышения ПДК на границе СЗЗ, специальные мероприятия по реорганизации СЗЗ не предусматриваются.
Расчет рассеивания произведен для летнего периода времени, когда  наблюдается максимальное загрязнение приземного слоя атмосферы.  Моделирование загрязнения атмосферы осуществлялось с учетом одновременности работы оборудования.
С учетом ввода в действие нового документа – Санитарные правила «СП №2-К от 06.01.2021 г.» для  расчета  СЗЗ  на 2027  г.  рассмотрено  несколько вариантов рассеивания примесей в атмосфере:

1.  Рассеивание примесей в атмосфере без учета розы от совокупности загрязняющих веществ с построением изолиний в 1 ПДК, по которой  устанавливается граница СЗЗ.

2.  Рассеивание примесей в атмосфере с учетом розы ветров от совокупности загрязняющих веществ с построением изолиний в 1 ПДК, по которой  устанавливается граница СЗЗ.

3.  Модуль «Эра-риски» программного комплекса «Эра» производит оценку границы зоны риска воздействия объекта.

4.  Модуль «Эра-риски» производит расчет усредненной  СЗЗ,  рассчитанной  с учетом п.1-3.

Расчеты,  выполняемые при установлении положения границы и размера  СЗЗ, проводятся на условия нормального технологического режима работы организованных и неорганизованных источников выбросов.

Математическое моделирование рассеивания примесей в атмосфере с целью установления размеров СЗЗ в соответствии с методикой, приведенными выше, показало карту рассеивания. Методика не предусматривает установление границ СЗЗ от крайних источников, а только от совокупности тех, которые дают вклад в приземную концентрацию с 1 ПДК по совокупности загрязняющих веществ. Поэтому большое количество  ИЗА,  не задействованных  во  вкладе  в  приземную  концентрацию с 1 ПДК, остаются вне рассчитанной по методике СЗЗ. Размер  СЗЗ  на период эксплуатации, устанавливаемый по оценке риска, составляет 300 м, размер СЗЗ без учета розы ветров – 265; размер СЗЗ с учетом  розы  ветров – 403 м. 

Согласно указаниям СП площадка относится к объектам 2 класса опасности, как имеющего размер СЗЗ  - 500 м. 

Для предприятия ТОО «ЕХК» установлен и подтвержден  наибольший из размеров СЗЗ – 500 м. 
В целом по комплексу производимых работ на период эксплуатации предприятие относится к объетам 2 класса опасности и 1 категории природопользователей осуществляющих эмиссии в окружающую среду.

8.6 ЛИМИТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Для каждого предприятия государственными органами охраны природы по ЭК устанавливаются лимиты эмиссий (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу на основе нормативов ПДВ.

На период достижения нормативов ПДВ устанавливаются лимиты природопользования с учетом экологической обстановки в регионе, видов используемого сырья, технического уровня, применяемого природоохранного оборудования, проектных показателей и особенностей технологического режима работы предприятия, а также уровня фонового загрязнения окружающей среды. В случае достижения предприятием норм ПДВ, лимит выбросов загрязняющих веществ на последующие годы устанавливаются на уровне ПДВ и не меняется до их очередного пересмотра.

Платежи взимаются как за установленные лимиты выбросов загрязняющих веществ, так и за их превышение.

Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов рассматривается как плата за использование природного ресурса (способности природной среды к нейтрализации вредных веществ).

Плата за выбросы загрязняющих сверх устанавливаемых лимитов применяется в случаях невыполнения предприятиями обязательств по соблюдению согласованных лимитов выбросов загрязняющих веществ.

Величина платежей за превышение лимитов загрязняющих веществ определяется в кратном размере по отношению к нормативу платы за допустимое загрязнение среды.

Согласно Налогового Кодекса РК по определению платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, плата для предприятия определяется :

П=Мi(Кi(Р, 

где

Мi - годовой выброс загрязняющих веществ, т/год;

Кi – количество МРП, минимальный расчетный показатель по РК; 
Р- ставка платы за выбросы в атмосферу, устанавливаемый за 1 тн выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ согласно Налогового Кодекса. 
Расчет лимитированного выброса (т/год) приведен в таблице 8.1
	ЭРА v2.5 ТОО "КЭСО-Отан"    
	
	
	Таблица 8.1

	Расчет платежей загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

	на существующее положение

	Сарысу, ТОО "ЕвроХим-Каратау" без авто
	ЛИСТ 1

	Код
	Н а и м е н о в а н и е
	Выброс
	Ставки
	МРП
	Сумма

	загр,
	вещества
	вещества,
	платы
	
	платежа,

	веще-
	 
	т/год
	за 1 тн
	
	тенге

	ства
	 
	 
	(МРП)
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0123
	Железо (II, III) оксиды 
	0,032575
	30
	2525
	2467,56

	
	(диЖелезо триоксид, Железа
	
	
	
	

	
	оксид) /в пересчете на
	
	
	
	

	
	железо/ (274)
	
	
	
	

	0143
	Марганец и его соединения /в 
	0,003721
	 
	2525
	0,00

	
	пересчете на марганца (IV) 
	
	
	
	

	
	оксид/ (327)
	
	
	
	

	0184
	Свинец и его неорганические 
	0,00088
	3986
	2525
	8856,89

	
	соединения /в пересчете на 
	
	
	
	

	
	свинец/ (513)
	
	
	
	

	0301
	Азота (IV) диоксид (Азота 
	63,8125127
	20
	2525
	3222531,89

	
	диоксид) (4)
	
	
	
	

	0304
	Азот (II) оксид (Азота 
	1,557
	20
	2525
	78628,50

	
	оксид) (6)
	
	
	
	

	0328
	Углерод (Сажа, Углерод 
	3,0090907
	24
	2525
	182350,90

	
	черный) (583)
	
	
	
	

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид 
	119,6201814
	20
	2525
	6040819,16

	
	сернистый, Сернистый газ, 
	
	
	
	

	
	Сера (IV) оксид) (516)
	
	
	
	

	0333
	Сероводород (Дигидросульфид) 
	0,0004628
	124
	2525
	144,90

	0337
	Углерод оксид (Окись 
	28,3410735
	0,32
	2525
	22899,59

	
	углерода, Угарный газ) (584)
	
	
	
	

	0342
	Фтористые газообразные 
	0,001812
	 
	2525
	0,00

	
	соединения /в пересчете на 
	
	
	
	

	
	фтор/ (617)
	
	
	
	

	0344
	Фториды неорганические плохо 
	0,00255
	 
	2525
	0,00

	
	растворимые - (алюминия 
	
	
	
	

	
	фторид, кальция фторид, 
	
	
	
	

	
	натрия гексафторалюминат) 
	
	
	
	

	
	(Фториды неорганические 
	
	
	
	

	
	плохо растворимые /в 
	
	
	
	

	
	пересчете на фтор/) (615)
	
	
	
	

	0616
	Ксилол (смесь изомеров о-, 
	0,3375
	0,32
	2525
	272,70

	
	м-, п-) (322)
	
	
	
	

	0621
	Толуол (558)
	0,578
	0,32
	2525
	467,02

	1042
	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 
	0,16
	0,32
	2525
	129,28

	1061
	Этанол (Этиловый спирт) 
	0,064
	0,32
	2525
	51,71

	1119
	Этилцеллозольв (1497*)
	0,12
	0,32
	2525
	96,96

	1210
	Бутилацетат (Уксусной 
	0,314
	0,32
	2525
	253,71

	
	кислоты бутиловый эфир)
	
	
	
	

	1401
	Ацетон (470)
	0,064
	0,32
	2525
	51,71

	2752
	Уайт-спирит (1294*)
	0,3375
	0,32
	2525
	272,70

	2754
	Углеводороды предельные С12-
	0,164786808
	0,32
	2525
	133,15

	
	С19 (в пересчете на С) (10)
	
	
	
	

	2904
	Мазутная зола 
	0,664
	10
	2525
	16766,00

	
	теплоэлектростанций /в 
	
	
	
	

	
	пересчете на ванадий/ (326)
	
	
	
	

	2908
	Пыль неорганическая, 
	1,6296
	10
	2525
	41147,40

	
	содержащая двуокись кремния 
	
	
	
	

	
	в %: 70-20 (шамот, цемент, 
	
	
	
	

	
	пыль цементного производства 
	
	
	
	

	
	- глина, глинистый сланец, 
	
	
	
	

	
	доменный шлак, песок, 
	
	
	
	


9. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВОВ ПДВ

Контроль за соблюдением установленных нормативов ПДВ, который осуществляется согласно [9]. Контроль может осуществляться собственной специализированной  аккредитованной организацией либо сторонней организацией привлекаемой на договорных условиях.

Контроль включает определение массы выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными величинами норматива, проверку плана мероприятий по достижению ПДВ и проверку эффективности эксплуатации очистных установок.

Ответственность за организацию контроля и своевременную отчетность по результатам возлагается на главного инженера предприятия. Результаты контроля включаются в технические отчеты предприятия, отчет по форме 2-ТП (воздух) и учитываются при оценке его деятельности.

Все источники, подлежащие контролю, делятся на две категории.

К первой категории относятся источники, для которых при См/ПДК>0.5 выполняются неравенства:

М/ПДК>0.01Н при Н>10 м и М/ПДК>0.1Н при Н<10 м 

где:

М (г/с) – суммарное количество выбросов от всех источников предприятия, соответствующее наиболее неблагоприятным из установленных условий выброса; 

ПДК (мг/м3) – максимальная разовая предельно-допустимая концентрация; 

Н (м) – средневзвешенная по предприятию высота источников выброса. При Н<10 м принимают Н=10.

Источники 1 категории контролируются систематически. Источники 2 категории, более мелкие, могут контролироваться эпизодически. 
В связи с тем, что организованные источники выбросов загрязняющих веществ имеют крайне малые объемы выделения, инструментальный контроль на них не представляется возможным.

Обеспечение соблюдения нормативов ПДВ на предприятии гарантируется технологическим процессом. Контроль за ведением всех технологических параметров осуществляется дистанционно, с диспетчерского пункта. При выявлении отклонений или нарушений технологических параметров, технологический процесс останавливается до выявления и устранения причины.

Создавать стационарные посты наблюдения и контроля за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ не целесообразно, так как при выявлении нарушения технологического процесса он будет остановлен, и на качество атмосферного воздуха это не повлияет. 
Инструментальный контроль осуществляется за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ, на контрольных точках.

Ответственность за своевременное проведение отбора и анализа проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ возлагается на главного инженера предприятия.

План-график производственного контроля за качеством атмосферного воздуха – прилагается.

	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	Директор ТОО «ЕвроХим-Каратау» ___________ Георгиади И.Ю.

	
	
	«___» _______________ 201 г.


	П л а н  -  г р а ф и к

	контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках(постax)

	Таблица 9.1

	Сарысуский район,Жамбылская область ТОО «ЕХК»
	ЛИСТ 1

	N ист.

N конт.

точки
	Производство,

цех, участок.

/Координаты

контрольной

точки
	Контролируемое

вещество
	Периоди

чность

контро-

ля
	Период.

контроля

в перио-

ды НМУ

раз/сутк
	Норматив

выбросов ПДВ(BCB)
	Кем

осуществляется  контроль
	Методика

проведения

контроля

	
	
	
	
	
	г/с
	мг/м3
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	СЗЗ
	Пыль неорганическая ниже 20%
	1 р/кв.
	
	0.5
	Аккредитованная организация по договору
	Согласно утвержденной НТД

	Т. 1

Т. 2

Т. 3
Т. 4
	Х=1053 Y=-1363
Х=3253 Y=-235

Х=1576 Y=2230
Х=1584 Y=2100
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)   
	
	
	0.2
	
	

	
	
	Аммиак  
	
	
	0.2
	
	

	
	
	углеводороды      
	
	
	50
	
	

	
	
	Ангидрид сернистый
	
	
	0,5
	
	

	
	
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании:
	
	
	0,001
	
	

	0001
	200-АТУ-01
	Пыль неорганическая ниже 20%
	
	0.415
	
	
	

	0002
	200-АТУ-02
	Пыль неорганическая ниже 20%
	
	0.2
	
	
	

	0004
	400-АТУ-01
	Пыль неорганическая ниже 20%
	
	0.8
	
	
	

	0005
	Труба мельницы
	Пыль неорганическая ниже 20%
	
	1.53
	
	
	

	
	
	Азот (IV) оксид  
	
	0.95
	
	
	

	
	
	Азот (II) оксид 
	
	0.81
	
	
	

	
	
	Углерод оксид      
	
	6.867
	
	
	

	
	
	Сера диоксид 
	
	5.876
	
	
	

	
	
	Мазутная зола
	
	0.032
	
	
	

	0006
	400-АТУ-02
	Пыль неорганическая ниже 20%
	
	0.92
	
	
	

	0007
	400-АТУ-03
	Пыль неорганическая ниже 20%
	
	0.1145
	
	
	

	0008
	400-АТУ-04
	Пыль неорганическая ниже 20%
	
	0.17
	
	
	

	0014
	500-АТУ-02
	Пыль неорганическая ниже 20%
	
	0.28
	
	
	

	0017
	600-АТУ-01
	Пыль неорганическая ниже 20%
	
	0.11
	
	
	

	0018
	600-АТУ-02
	Пыль неорганическая ниже 20%
	
	0.11
	
	
	


	
	
	«УТВЕРЖДАЮ»

	
	
	Директор ТОО «ЕвроХим-Каратау»
_____________________ Георгиади И.Ю.
«___» _______________ 2026 г.



ПЛАН технических мероприятий по охране атмосферного воздуха на 2027-2036 года.
	№№

п/п
	Наименование

мероприятий
	Объем

планируемых работ
	Общая

Стоим.
(тыс.тнг)
	Источник

финансирования

	Срок выполнения
	План финансирования
(тыс.тенге)
	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия (тонн/год)

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027-2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.1
	Производственный экологический мониторинг эмиссий в атмосферу
	Отбор проб и анализ
	1500,0
	Собствен.
средства
	01.01.2027г.
	31.12.2036г
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	Соблюдение нормативов ПДВ. Получение данных по коли-ву выбросов 

	1.2
	Соблюдения технологического процесса, проведение профилактического осмотра и ремонта ПГУУ
	постоянно
	-
	Без затрат
	01.01.2027г.
	31.12.2036г
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Соблюдение нормативов ПДВ

	1.4.
	Уход и полив зеленых насаждений
	Полив зеленых насаждений в теплый период 
	-
	Без затрат
	01.01.2027г.
	31.12.2036г
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	1.5.
	Озеленение территории 
	Высадка   саженцев, характерных для данного района (5-20шт/год)
	200,0
	Собствен.
средства
	01.01.2027г.
	31.12.2036г
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	Сохранение и поддерживание растительного фонда

	
	ВСЕГО:
	
	1750,0
	
	
	
	170,0
	195,0
	195,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	170,0
	


10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ


В период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), как  туман, пыльные бури, сильные температурные инверсии атмосферного воздуха, предприятие обязано осуществлять мероприятия, направленные на временное снижение выбросов в целях достижения требуемых нормативов ПДК на границе СЗЗ.

В зависимости от прогнозируемого увеличения приземных концентраций загрязняющих веществ, в действие вступают мероприятия I, II или III режима работы предприятия.

Мероприятия I режима НМУ работы предприятия.

Мероприятия 1 режима включают в себя меры организационного характера, не требующие существенных затрат и не приводящие к снижению объемов основного производства.

Они включают в себя:

· Усиление контроля за соблюдением требований технологического режима

· Ограничение объемов работ от неорганизованных источников, вклад которых в общий объем выбросов наиболее весом

· Прекращение работ, направленных на испытание технологического оборудования, вводимого в эксплуатацию после ремонта.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ при этом составит 15-20%.

Мероприятия II режима НМУ работы предприятия
Мероприятия 2 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение нагрузки на отопительные установки, работающие на жидком, твердом или газообразном топливе

· Ограничение использования автотранспорта на территории предприятия

· Остановки работ покрасочных работ

· Запрещение сжигания отходов на территории смежной с территорией площадки.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 20-40%.

Мероприятия III режима НМУ работы предприятия

Мероприятия 3 режима работы предприятия в НМУ включают в себя все мероприятия 1 и 11 режима работы, а также дополнительные меры по незначительному снижению производительности технологического оборудования.

Они включают в себя:

· Снижение объемов ремонтных работ

· Снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, если это не противоречит требованиям безопасности и не угрожает жизни работников

· Остановка вспомогательных производств.

Ожидаемое снижение выбросов загрязняющих веществ составит 40-60%.
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Источник загрязнения № 6001, Буферный склад сырой руды

Источник выделения № 001, Разгрузка руды на складе

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2) К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=1
Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =0,1

Высота пересыпки, м, Н=0,5
Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=300,0
Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=2231000
Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,3
Валовый выброс, т/год, 

M =  К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Q * ( 1 - ή ) 

M =8,0316
Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,3000
	8,0316


Источник загрязнения № 6001, Буферный склад сырой руды

Источник выделения № 002, Поверхность пыления

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Влажность материала в диапазоне: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала, K2 =0,2

Коэфф., учитывающий эффективность сдувания твердых частиц с поверхности отвала:

в первые три года после прекращения эксплуатации, К6=0,2

в последующие годы до полного озеленения отвала, К6=0,1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, дней, Тс=60

Площадь свежеотсыпанного склад м2, Sс=11000
Площадь дефлирующих поверхностей отвала, м2, Sд=32000 
Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности свежеотсыпанного отвала или дефлирующих поверхностей отвала, мг/м2·с, qо =0,002

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Масса твердых частиц, сдуваемых с свежеотсыпанного отвала, тн/год:

Мс = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sс * К1 * 10 ^ -6

Мс = 19,611072

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gс = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gс = 0,744196721

Масса твердых частиц, сдуваемых с дефлирующих поверхностей отвала:

Мд = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sд * К2 * К6 * 10 ^ -6

Мд = 0,0674611

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gд = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gд = 0,00256

Валовый выброс от отвала вскрышных пород, т/год:

_M_ = Mс + Mд

_M_ = 14,4489
Максимальный из разовых выброс, г/с , 

_G_=G1=0,5457
Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,5457
	14,4489


Источник загрязнения № 6001, Горнотехнологическое оборудование 

Источник выделения № 003, Загрузка руды в транспорт

Список литературы:
 Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Ежегодно отработка по выделенной площади составляет 25 га.
Материал Фосфоритная руда (аналог известняк)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.1), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2)Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,1
Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =2500

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем горной массы, тн/год ,V=2231000 
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=300,00

Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,5
Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,6
Валовый выброс, т/год,

 M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =5,4
Итого: 
	Код
	Примесь
	
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,6000
	5,4000


Источник загрязнения № 6002, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Транспортировка руды к приемному бункеру

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =4

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =5

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,4

Vср = N * Z / n

Vср =0,5

Коэфф., учитывающий среднюю  грузоподъёмность автотранспорта (табл.3.3.1) , C1 =1,3

Коэфф., учитывающий среднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.3.3.2) , C2 =2,75

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.3.3.3) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =17

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.3.3.4) , C5 =1,26

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Коэф-т, учитывающий долю уносимой пыли, С7=0,01

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с, 

(табл. 3.1.1) Q2 =0,003

Время работы, час/год, _T_ =3000

Пылеподавление дорог - полив территории, ή=0,5
Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.3.1) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 * С6 * С7 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G_ =0,040150661

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,4336

Итого:   
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,040
	0,4336


Источник загрязнения № 6003, технологический транспорт

Источник выделения № 001, Загрузка руды в приемный бункер

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Прил.№ 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2)К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,6

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =0,1

Высота пересыпки, м, Н=1
Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,5
Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=300,00  
Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=2231000
Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:
Максимальный разов
ый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,12
Валовый выброс, т/год, 

M =  К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Q * ( 1 - ή ) 

M =9,6379
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,1200
	9,6379


Источник загрязнения № 6029, Ленточный конвейер № 1

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы: 
Методика расчета выбросов вредн
ых веществ от  предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов. Прил. № 12 к Приказу МООС РК 18.04.2008 г. № 100-п.
Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера

Ширина конвейерной ленты, м, L=0,7

Длина конвейера, м, В = 15

Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03

Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =5750

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц:

Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , 

I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
I1 = 0,03150

Валовый выброс, т/год, 

I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
I =0,6520500

Итого:  
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0315
	0,6520500


Расчет выбросов ЗВ от организованных источников ПГУУ на основании инструментальных замеров  аккредитованной лаборатории  (протоколы в приложении).
	№
	Наименование источника загрязняющих веществ
	Наименование вещества
	Суммарное время работы  за год, часов
	Выбросы загрязняющих веществ

	ИЗА
	
	
	
	г/сек
	т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0001
	200-АТУ-01
	Пыль неорг. ниже 20% 
	8200
	0,415
	12,25

	0002
	200-АТУ-02
	Пыль неорг. ниже 20% 
	8200
	0,2
	5,90

	0004
	400-АТУ-01
	Пыль неорг. ниже 20% 
	8200
	0,1
	2,95

	0006
	400-АТУ-02
	Пыль неорг. ниже 20% 
	8200
	0,1
	2,952

	0007
	400-АТУ-03
	Пыль неорг. ниже 20% 
	8200
	0,1145
	3,380

	0008
	400-АТУ-04
	Пыль неорг. ниже 20% 
	8200
	0,17
	5,0184

	0014
	500-АТУ-02  
	Пыль неорг. ниже 20% 
	8200
	0,28
	8,2656

	0017
	600-АТУ-01
	Пыль неорг. ниже 20% 
	8200
	0,11
	3,2472

	0018
	600-АТУ-02
	Пыль неорг. ниже 20% 
	8200
	0,11
	3,2472


Источник загрязнения № 0005, Труба мельницы LM 24.2 M 

Источник выделения № 001, Топка мельницы

2027 г.
Список литературы:
Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Число котлов данного типа, шт. , _KOLIV_=5

Число оборудования  данного типа, работающих одновременно, шт. ,  NS1=3
Вид топлива , K3 = Печное топлива (аналог Мазут топочный, М-100 ) 
Расход топлива, т/год , BT =6300

Расход топлива, г/с , BG =325,8500

Месторождение , M = _NAME_ = Мазут топочный, М-100
Теплота сгорания, ккал/кг, ккал/м3(прил. 2.1) , QR =10067

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 
QR = 42,151

Зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR =0,051

Сернистость топлива, % (для газа в мг/м3)(прил. 2.1) , SR =0,92

Время работы источника за год, час, _Т_ =5760

Доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева котлов, noc=0,07

Наличие систем пылегазоочистки    Нет

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителе  ή=0

Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, квт , QN =6,5

Фактическая мощность котлоагрегата, квт , QF =6

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO =0,046

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B=0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а),

KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25

KNO =0,045

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7),

MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B)

MNOT =11,973218

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), 

MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) 

MNOG =0,6192814
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс азота диоксида (0301), т/год , 

_M_ = 0.8 * MNOT
_M_ =9,5785743

Выброс азота диоксида (0301), г/с ,

 _G_ = 0.8 * MNOG 
_G_ =0,4954251

Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)

Выброс азота оксида (0304), т/год,

_M_ = 0.13 * MNOT

_M_ =1,5565183

Выброс азота оксида (0304), г/с, 

_G_ = 0.13 * MNOG

_G_ =0,0805066

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2=0,02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1) , H2S=0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2),

_M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT

_M_ =113,602

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2),

_G_ = 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG

_G_ =5,876

Примесь:0337 Углерод оксид

Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2) , Q4 =0

Потери теплоты от хим. непон. сгорания  q3=0,5

Тип топки: Камерная топка

Коэффициент, учитывающий долю потери теплоты, R=1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' , 
CCO = QR * q3*R 
 CCO =21,075

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , 

_M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) 

_M_ = 132,77417

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , 

_G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) 

_G_ = 6,86737

Примесь:2904 Мазутная зола в пересчете на ванадий

Количество ванадия, содержащегося в 1 т мазута, г/т, по приближенной формуле:

Gван = (4000 * Аr )/1,8

Gван =113,3333

Выбросы мазутной золы, т/год, (ф-ла 2.12) 

_M_ = 10-6 * Gван * B * ( 1 - nос ) * ( 1 -  ή / 100 )
_M_ = 0,6640

Выбросы мазутной золы, г/сек, 

 _G_ = _М_ * 1000000 / ( T * 3600 )
_G_ =0,0320

Итого:  
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид  
	0,495
	9,579

	0304
	Азот (II) оксид 
	0,081
	1,557

	0337
	Углерод оксид      
	6,867
	132,774

	0330
	Сера диоксид 
	5,876
	113,602

	2904
	Мазутная зола
	0,032
	0,664


Источник загрязнения № 0005, Труба мельницы LM 24.2 M 

Источник выделения № 001, Топка мельницы

2028 г.
Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час
Вид топлива , K3 = Газ (природный)
Расход топлива, тыс.м3/год, BT =6500,0

Расход топлива, л/с, BG =980,000

Плотность газа,  кг/м3, ρ=0,82

Расход топлива, т/год, BT =2050

Расход топлива, г/с, BG =803,600

Месторождение , M = _NAME_ = Бухара-Урал
Теплота сгорания, ккал/кг, ккал/м3(прил. 2.1), QR =12103

Пересчет в МДж , 

QR = QR * 0.004187 

QR =  50,68

Зольность топлива, %(прил. 2.1) , AR = 0
Сернистость топлива, % (для газа в мг/м3)(прил. 2.1) , SR = 0
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, квт , QN = 124
Фактическая мощность котлоагрегата, квт , QF = 120
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2) , KNO = 
0,0883

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений , B = 0
Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а) , 

KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25 

KNO = 0,087579123

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7) , 

MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B) 

MNOT =23,655046

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7) ,

MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) 

MNOG =3,56645309
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Выброс азота диоксида (0301), т/год , 
_M_ = 0.8 * MNOT 
_M_=18,9240368

Выброс азота диоксида (0301), г/с ,
 _G_ = 0.8 * MNOG 
 _G_ =2,853162472
Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
Выброс азота оксида (0304), т/год , 
_M_ = 0.13 * MNOT 
_M_= 3,075155981

Выброс азота оксида (0304), г/с , 
_G_ = 0.13 * MNOG 
_G_ = 0,4636389
Примесь:0337 Углерод оксид
Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 = 0

Кол-во окиси углерода на единицу тепла, кг/Гдж(табл. 2.1), q3 = 0,5

Коффициент, учитывающий долю потери теплоты, R=0,5

Тип топки: Камерная топка

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' , CCO = QR * q3 * R 
 CCO =12,669

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , 

_M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) 

_M_ = 67,5248

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , 

_G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) 

_G_ = 10,18066

ИТОГО:
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)   
	2,8532
	18,92404

	0304
	Азот (II) оксид (Азота оксид)  
	0,46364
	3,07516

	0337
	Углерод оксид      
	10,18066
	67,52479


Резервное топливо

Источник загрязнения № 0005, Труба мельницы LM 24.2 M 

Источник выделения № 001, Топка мельницы

Список литературы:

"Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.2. Расчет выбросов вредных веществ при сжигании топлива в котлах паропроизводительностью до 30 т/час

Число котлов данного типа, шт. , _KOLIV_=5

Число оборудования  данного типа, работающих одновременно, шт. ,  NS1=3
Вид топлива , K3 =Мазут топочный, М-100
Расход топлива, т/год, BT =650

Расход топлива, г/с, BG =325,8500

Месторождение , M = _NAME_ = Мазут топочный, М-100

Теплота сгорания, ккал/кг, ккал/м3(прил. 2.1), QR =10067

Пересчет в МДж , QR = QR * 0.004187 
QR = 42,151

Зольность топлива, %(прил. 2.1), AR =0,051

Сернистость топлива, % (для газа в мг/м3)(прил. 2.1) , SR =0,75

Время работы источника за год, час, _Т_ =8000

Доля ванадия, оседающего с твердыми частицами на поверхности нагрева котлов, noc=0,07

Наличие систем пылегазоочистки -Нет

Доля твердых частиц, улавливаемых в золоуловителе  ή=0
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ОКИСЛОВ АЗОТА
Номинальная тепловая мощность котлоагрегата, квт, QN =6,5

Фактическая мощность котлоагрегата, квт, QF =6

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (рис. 2.1 или 2.2), KNO =0,05

Коэфф. снижения выбросов азота в рез-те техн. решений, B=0

Кол-во окислов азота, кг/1 Гдж тепла (ф-ла 2.7а),

KNO = KNO * (QF / QN) ^ 0.25

KNO =0,045

Выброс окислов азота, т/год (ф-ла 2.7),

MNOT = 0.001 * BT * QR * KNO * (1-B)

MNOT =1,232903

Выброс окислов азота, г/с (ф-ла 2.7), 

MNOG = 0.001 * BG * QR * KNO * (1-B) 

MNOG =0,6180637

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
Выброс азота диоксида (0301), т/год ,
 _M_ = 0.8 * MNOT
_M_ =0,9863224

Выброс азота диоксида (0301), г/с , 
_G_ = 0.8 * MNOG 
_G_ =0,494451
Примесь:0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)
Выброс азота оксида (0304), т/год,

_M_ = 0.13 * MNOT

_M_ =0,1602774

Выброс азота оксида (0304), г/с, 

_G_ = 0.13 * MNOG

_G_ =0,0803483
Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Доля окислов серы, связываемых летучей золой топлива(п. 2.2) , NSO2=0,02

Содержание сероводорода в топливе, %(прил. 2.1), H2S=0

Выбросы окислов серы, т/год (ф-ла 2.2),

_M_ = 0.02 * BT * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BT

_M_ =9,555

Выбросы окислов серы, г/с (ф-ла 2.2),

_G_ = 0.02 * BG * SR * (1-NSO2) + 0.0188 * H2S * BG

_G_ =4,790
Примесь:0337 Углерод оксид
Потери тепла от механической неполноты сгорания, %(табл. 2.2), Q4 =0

Потери теплоты от хим. непон. Сгорания ,q3=0,5

Тип топки: Камерная топка

Коффициент, учитывающий долю потери теплоты, R=1

Выход окиси углерода в кг/тонн или кг/тыс.м3' , CCO = QR * q3*R 
 CCO =21,075

Выбросы окиси углерода, т/год (ф-ла 2.4) , 

_M_ = 0.001 * BT * CCO * (1-Q4 / 100) 

_M_ = 13,69892

Выбросы окиси углерода, г/с (ф-ла 2.4) , 

_G_ = 0.001 * BG * CCO * (1-Q4 / 100) 

_G_ = 6,86737

Примесь:2904 Мазутная зола в пересчете на ванадий
Количество ванадия, содержащегося в 1 т мазута, г/т, по приближенной формуле:

Gван = (4000 * Аr )/1,8

Gван =113,3333

Выбросы мазутной золы, т/год, (ф-ла 2.12) 
_M_ = 10-6 * Gван * B * ( 1 - nос ) * ( 1 -  ή / 100 )
_M_ = 0,0685

Выбросы мазутной золы, г/сек,  
_G_ = _М_ * 1000000 / ( T * 3600 )
_G_ =0,0024

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид  
	0,494
	0,986

	0304
	Азот (II) оксид 
	0,080
	0,160

	0337
	Углерод оксид      
	6,867
	13,69892

	0330
	Сера диоксид 
	4,790
	9,555

	2904
	Мазутная зола
	0,002
	0,069


Источник загрязнения № 6030, Ленточный конвейер № 2

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
Методика расчета выбросов вредных веществ от  предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов. Прил. № 12 к Приказу М ООС РК 18.04.2008 г. № 100-п.
Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера

Ширина конвейерной ленты, м, L=0,7

Длина конвейера, м, В = 15

Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03

Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =5750

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, :

Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) ,
 I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
I1 = 0,03150

Валовый выброс, т/год, 
I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
I =0,6520500

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0315
	0,6520500


Источник загрязнения № 6027, Дверной проем 
Источник выделения № 001, Планировочные работы на складе 
Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =4

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =5

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,4

Vср = N * Z / n

Vср =0,5

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.3.3.1) , C1 =1,3

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.3.3.2) , C2 =2,75

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.3.3.3) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =17

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.3.3.4) , C5 =1,26

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Коэф-т, учитывающий долю уносимой пыли, С7=0,01

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с, 

(табл. 3.1.1) Q2 =0,003

Время работы, час/год, _T_ =3000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.3.1) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 * С6 * С7 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n

_G_ =0,040150661

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,4336

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,040
	0,4336


Источник загрязнения № 6004, Узел пересыпки

Источник выделения № 001, Пересыпка с течки на конвейер

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1),К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =0,1

Высота пересыпки, м, Н=0,1

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=150,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=2231000
Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,0300

Валовый выброс, т/год, 

M =  К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Q * ( 1 - ή ) 

M =1,6063
Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0300
	1,6063


Источник загрязнения № 6005, Ленточный конвейер № 1

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы: 
Методика расчета выбросов вредных веществ от  предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов. Прил. № 12 к Приказу МООС РК 18.04.2008 г. № 100-п.
Вид: Расчет выбросов с ленточного конвейера

Ширина конвейерной ленты, м, L=0,8

Длина конвейера, м, В = 15

Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03

Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =8000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, :

Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , 

I1= Wc * γ  *  L * В / 1000

I1 = 0,03600

Валовый выброс, т/год, 

I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 

I =1,0368000
Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0360
	1,0368000


Источник загрязнения № 6005, Ленточный конвейер № 1

Источник выделения № 002, Пересыпка с ленточного конвейера № 2 
                                                   на саморазгрузающийся конвейер 

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк дробленный)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,04 

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,02 
Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =0,3
Влажность материала в диапазоне: более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,5  
Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =0,1

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=240,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=2231000
Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,128
Валовый выброс, т/год, 

M =  К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Q * ( 1 - ή ) 

M =4,2885
Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,1280
	4,2835


Источник загрязнения № 6006, Узел пересыпки

Источник выделения № 001, Пересыпка с течки на конвейер

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.) ,К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2) ,К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   
К9 =0,1 

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1
Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=150,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=2231000  
Эффективность средств пылеподавления, ή=0
Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,024
Валовый выброс, т/год, 

M =  К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Q * ( 1 - ή ) 

M =1,2851
Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0240
	1,2851


Источник загрязнения № 6007, Ленточный конвейер № 3

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы: 
Методика расчета выбросов вредных веществ от  предприятий дорожно-строительной отрасли, в том числе от асфальтобетонных заводов. Прил. № 12 к Приказу МООС РК 18.04.2008 г. № 100-п.
Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера

Ширина конвейерной ленты, м, L=0,8

Длина конвейера, м, В = 25

Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03

Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год,  _T_ =8000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, :

Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , 
I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
I1 = 0,06000

Валовый выброс, т/год, 
I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
I =1,7280000

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0600
	1,7280000


Источник загрязнения № 6007, Ленточный конвейер № 3

Источник выделения № 002, Пересыпка с ленточного конвейера № 3 
                                                   на буферный склад готовой руды

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк дробленный)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,04

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =1

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=80,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=520000

Эффективность средств пылеподавления, ή=0
Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,4267

Валовый выброс, т/год, 

M =  К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Q * ( 1 - ή ) 

M =9,9840

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,4267
	9,9840


Источник загрязнения № 6007, Ленточный конвейер № 3

Источник выделения № 003, Пересыпка с ленточного конвейера № 3 
                                                   на буферный склад сырой руды

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк дробленный)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,04

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =1

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=80,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=150000

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,4267

Валовый выброс, т/год, 

M =  К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Q * ( 1 - ή ) 

M =2,8800

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,4267
	2,8800


Источник загрязнения № 6008, Буферный склад готовой руды

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 =1,2

Влажность материала в диапазоне: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала, K2 =0,2

Коэфф., учитывающий эффективность сдувания твердых частиц с поверхности отвала:

в первые три года после прекращения эксплуатации, К6=0,2

в последующие годы до полного озеленения отвала, К6=0

Количество дней с устойчивым снежным покровом, дней, Тс=60

Площадь свежеотсыпанного склад м2, Sс=1000

Площадь дефлирующих поверхностей отвала, м2, Sд=5000

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности свежеотсыпанного отвала или 

дефлирующих поверхностей отвала, мг/м2·с, qо =0,002

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Масса твердых частиц, сдуваемых с свежеотсыпанного отвала, тн/год:

Мс = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sс * К1 * 10 ^ -6

Мс = 1,3074048

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gс = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gс = 0,049613115

Масса твердых частиц, сдуваемых с  дефлирующих поверхностей отвала:

Мд = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sд * К2 * К6 * 10 ^ -6

Мд = 0,0105408

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gд = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gд = 0,0004

Валовый выброс от отвала вскрышных пород, т/год:

_M_ = Mс + Mд

_M_ = 1,3179456

Максимальный из разовых выброс, г/с , 

_G_=G1=0,0496131

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0496
	1,3179


Источник загрязнения № 6009, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Транспортировка руды к воронкам

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке , n =5

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час , N =10

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км , Z =0,2

Vср = N * Z / n

Vср =0,4

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.3.3.1) , C1 =1,3

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.3.3.2) , C2 =2,75

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.3.3.3) , C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2 , F =4

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6) , C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.3.3.4) , C5 =1,26

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4) , C6 =0,1

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км , Q1 =1450

Коэф-т, учитывающий долю уносимой пыли, С7=0,01

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с, 

(табл. 3.1.1) Q2 =0,003

Время работы, час/год, _T_ =4300
Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.3.1) , 

_G_ = C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 * С6 * С7 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n

_G_ =0,013841861

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,2143

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,014
	0,2143


Источник загрязнения № 6010, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Разгрузка "возврата" в технологию

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: более 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,4

Поправочный коэффициент для различных материалов, (табл.3.1.6), К8 = 1

Поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала автосамосвала,   К9 =0,1

Высота пересыпки, м, Н=1,5

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,6

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=50,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=50000

Эффективность средств пылеподавления, ή=0

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * q * ( 1 - ή ) ) * 10^6 / 3600

G =0,0120

Валовый выброс, т/год, 

M =  К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 * К8 * К9 * В * Q * ( 1 - ή ) 

M =0,0432

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0120
	0,0432


Источник загрязнения № 0022, Выхлопная труба ДГУ 
Источник выделения № 001, Дизель-генератор 

Список литературы: 
Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. Приложение № 9 к приказу Министра ООС РК № 221-О, от 12.06.2014 г.

Климатическая зона: третья - южные области РК

Расход топлива при максимальном режиме работы, кг/час, Gfm=15

Расход топлива средний за эксплуатационный период, кг/час, Gfe=12,5

Время работы дизельной установки, час/год, Т = 250

Количество топлива израсходованное дизельной установкой за год эксплуатации, кг/год, Gг=3750

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа секунд в часе 

2,778 *  10 ^ - 4 = 0,0002778

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа часов в году 

1,141 * 10 ^ - 4 =0,0001141

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 90

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,312525

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,37503

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 3,0807

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,337527

Примесь:0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 25

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,0868125

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,104175

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 0,85575

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,0937575

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 10

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,034725

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,04167

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 0,17115

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,037503

Примесь:0328 Углерод черный (сажа)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 5

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,0173625

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,020835

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 0,17115

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,0187515

Итого:  
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,37503
	0,337527

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,04167
	0,037503

	0337
	Углерод оксид
	0,104175
	0,0937575

	0328
	Углерод черный
	0,020835
	0,0187515


Источник загрязнения № 6011, Дверной проем 

Источник выделения № 001-002, Резервуар V-0,5 м3
Список литературы: 
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004, Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо  
Конструкция резервуара: Наземный
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3, (Прил. 15), CMAX=2,25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ=16,35

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3,  (Прил. 15), COZ=0,99

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL=16,35

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3, (Прил. 15), CVL=1,33

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL=30

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1)

GR = ( CMAX * VSL ) / 3600

GR =0,01875

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4)

MZAK = ( COZ * QOZ + CVL * QVL ) * 10^-6 =MZAK=0,000038

Удельный выброс при проливах, г/м3 J=50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5)

MPRR = 0.5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10^(-6) 

MPRR =0,0008175

Валовый выброс, т/год (9.2.3)

MR  =  MZAK  +  MPRR  

MR = 0,0008554

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,000853

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0186975

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,000002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0000525

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0000525
	0,00000240

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,0186975
	0,000853037


Источник загрязнения № 6012, Дверной проем 
Источник выделения № 001-002, Резервуар V-1,5 м3

Список литературы: 
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004, Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо 
Конструкция резервуара: Наземный
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX=2,25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ=38,67

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3, (Прил. 15), COZ=0,99

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3,  QVL=38,67

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3, (Прил. 15), CVL=1,33

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL=50

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1)

GR = ( CMAX * VSL ) / 3600

GR =0,03125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4)

MZAK = ( COZ * QOZ + CVL * QVL ) * 10^-6 =

MZAK=0,000090

Удельный выброс при проливах, г/м3  J=50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5)

MPRR = 0.5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10^(-6) 

MPRR =0,0019335

Валовый выброс, т/год (9.2.3)

MR  =  MZAK  +  MPRR  

MR = 0,0020232

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14) CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,0020175

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0311625

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14)  CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,000006

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0000875

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0000875
	0,00000567

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,0311625
	0,002017549


Источник загрязнения № 6012, Дверной проем 
Источник выделения № 003, Резервуар V-0,3 м3

Список литературы: 
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004, Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Дизельное топливо 
Конструкция резервуара: Наземный
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3, (Прил. 15), CMAX=2,25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3,  QOZ= 1,2

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3, (Прил. 15), COZ=0,99

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL=1,2

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3, (Прил. 15), CVL=1,33

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL=50

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1)

GR = ( CMAX * VSL ) / 3600

GR =0,03125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4)

MZAK = ( COZ * QOZ + CVL * QVL ) * 10^-6 =MZAK=0,000003

Удельный выброс при проливах, г/м3   J=50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5)

MPRR = 0.5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10^(-6) 

MPRR =0,00006

Валовый выброс, т/год (9.2.3)

MR  =  MZAK  +  MPRR  

MR = 0,000063

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,000063

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0311625

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,000000

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0000875

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0000875
	0,00000018

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,0311625
	6,26082E-05


Источник загрязнения № 6013, Топливозаправщик

Источник выделения № 001, ТРК

Список литературы: 
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004 Расчет по п.9

Нефтепродукт: Дизельное топливо  
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил.17)

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков машин, г/м3 (Прил.12), СМАХ =  3,92

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ =68,036

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3,  (Прил.15),САМОZ =1,98

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL = 68,036

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин в весенне-летний период, г/м3, (Прил.15),CAMVL = 1,6

Производительность одного рукава ТРК, л/мин, V =50

VTRK = V * 60 / 10000 

VTRK = 3,00

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих выбранный вид нефтепродукта, NN= 1

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с (9.2.2),

GB = NN * CMAX * VTRK / 3600

GB = 0,0032667

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год (9.2.7), 

MBA = ( CAMOZ * QOZ + CAMVL * QVL ) * 10 ^ ( - 6 ) 

MBA = 0,0002436

Удельный выброс при проливах, г/м3, J =125

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год (9.2.8),

MPRA  =  0,5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10 ^ ( - 6  )

MPRA = 0,0085

Валовый выброс, т/год (9.2.6),

MTRK = MBA + MPRA 
MTRK = 0,0087

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,0087236

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0032575

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил. 14), CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,0000245

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0000091

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0000091
	0,0000245

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,0032575
	0,0087236


Источник загрязнения №  6014, Ремонтные работы

Источник выделения № 001, Сварка металлов

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

Вид сварки: Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси
Расход сварочных материалов, кг/год , B =1220

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,6
Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =15

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0183

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,0067

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,006666667
	0,0183


Источник загрязнения №  6015, Ремонтные работы

Источник выделения № 001, Сварка металлов

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

Вид сварки: Газовая сварка  кислородно-ацетиленовой смесью
Расход сварочных материалов, кг/год , B =2200

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1,5

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =22

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 
_M_ =0,0484

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

 _G_ = GIS * BMAX / 3600 
_G_ =0,009167

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)        
	0,0092
	0,0484


Источник загрязнения № 6300, Технологический транспорт

Источник выделения № 001, Выхлопная труба

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

 Расход дизельного топлива, тн/год, В=1231,2

Суммарное годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =7200

Число автомашин, работающих в  на площадке, n =9

Расход дизельного топлива, тн/час, (табл. 14) w =0,019

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,1

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=123,12000

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =4,750000

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,01

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=12,31

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,4750

Примесь: 0401 Углеводороды

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,03

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В

_M_=36,94

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =1,4250

Примесь: 0328 Сажа

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 15,5

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000

_M_=19,08

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,7363

Примесь: 0330 Сернистый ангидрид

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,02

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В 

_M_=24,62400

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,9500000

Примесь: 0703 Бензапирен

Удельный выброс вредного вещества при сгорании топлива, т/тн, С = 0,32

Валовый выброс, т/год , 

_M_ = С * В / 1000000

_M_=0,00039

Максимальный из разовых выбросов, г/сек, 

G  = _М_ * 1000000 / 3600 * Т

G  =0,0000152

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,4750
	12,31

	0337
	Углерод оксид
	4,7500000
	123,12

	0401
	Углеводороды
	1,425
	36,94

	0330
	Сернистый ангидрид
	0,9500000
	24,62

	0328
	Сажа (углерод черный)
	0,7362500
	19,08

	0703
	Бензапирен
	0,0000152
	0,0003940


Источник загрязнения № 0023, Дыхательный клапан

Источник выделения № 001, Резервуар V-10 м3

Список литературы: 
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004, Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Печное топливо (аналог дизельное топливо)
Конструкция резервуара: Наземный
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX=2,25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ=960

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3, (Прил. 15), COZ=0,99

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL=960

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3, (Прил. 15), CVL=1,33

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час VSL=50

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1)

GR = ( CMAX * VSL ) / 3600

GR =0,03125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4)

MZAK = ( COZ * QOZ + CVL * QVL ) * 10^-6 =

MZAK=0,0022272

Удельный выброс при проливах, г/м3 J=50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5)

MPRR = 0.5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10^(-6) 

MPRR =0,048

Валовый выброс, т/год (9.2.3)

MR  =  MZAK  +  MPRR  

MR = 0,0502272

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,0500866

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0311625

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,000141

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0000875

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0000875
	0,00014064

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,0311625
	0,050086564


Источник загрязнения № 0024, Дыхательный клапан

Источник выделения № 001, Резервуар V-20 м3

Список литературы: 
Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров РНД 211.2.02.09-2004. Астана, 2004, Расчет по п. 9

Нефтепродукт: Печное топливо (аналог дизельное топливо)
Конструкция резервуара: Наземный
Климатическая зона: третья - южные области РК (прил. 17)
Максимальная концентрация паров нефтепродуктов в резервуаре, г/м3(Прил. 15), CMAX=2,25

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QOZ=1920

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в осенне-зимний период, г/м3

(Прил. 15), COZ=0,99

Количество закачиваемого в резервуар нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QVL=1920

Концентрация паров нефтепродуктов при заполнении резервуаров в весенне-летний период, г/м3, (Прил. 15)CVL=1,33

Объем сливаемого нефтепродукта из автоцистерны в резервуар, м3/час, VSL=50

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.2.1)

GR = ( CMAX * VSL ) / 3600

GR =0,03125

Выбросы при закачке в резервуары, т/год (9.2.4)

MZAK = ( COZ * QOZ + CVL * QVL ) * 10^-6 =MZAK=0,0044544

Удельный выброс при проливах, г/м3  J=50

Выбросы паров нефтепродукта при проливах, т/год (9.2.5)

MPRR = 0.5 * J * ( QOZ + QVL ) * 10^(-6) 

MPRR =0,096

Валовый выброс, т/год (9.2.3)

MR  =  MZAK  +  MPRR  

MR = 0,1004544

Примесь: 2754 Углеводороды предельные С12-19 /в пересчете на суммарный органический углерод/

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI=99,72

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,1001731

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4) 

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0311625

Примесь: 0333 Сероводород

Концентрация ЗВ в парах, % масс(Прил. 14), CI=0,28

Валовый выброс, т/год (5.2.5)

_M_= CI * M / 100

_M_=0,000281

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4)

_G_= CI * G / 100

_G_=0,0000875

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0333
	Сероводород                            
	0,0000875
	0,00028127

	2754
	Углеводороды предельные С12-19 
	0,0311625
	0,100173128


Источник загрязнения №  6016, САГ

Источник выделения № 001, Ремонтные работы

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-3
Расход сварочных материалов, кг/год, В=500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =1

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,77

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,004885

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,002713889

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,73

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,000865

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000480556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000111111

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,002713889
	0,004885

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000480556
	0,000865

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000111111
	0,0002


Источник загрязнения №  6016, САГ

Источник выделения № 002, Ремонтные работы

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): МР-4
Расход сварочных материалов, кг/год, В=500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,9

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,00495

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,00275

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,00055

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000305556

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,000111111

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,00275
	0,00495

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000305556
	0,00055

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000111111
	0,0002


Источник загрязнения №  6016, САГ

Источник выделения № 003, Выхлопная труба

Список литературы: Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных 

дизельных установок. Приложение № 9 к приказу Министра ООС РК № 221-О, от 12.06.2014 г.

Климатическая зона: третья - южные области РК

Расход топлива при максимальном режиме работы, кг/час, Gfm=0,8

Расход топлива средний за эксплуатационный период, кг/час, Gfe=0,72

Время работы дизельной установки, час/год, Т = 1000

Количество топлива израсходованное дизельной установкой за год эксплуатации, кг/год, Gг=800

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа секунд в часе 
2,778 *  10 ^ - 4 = 0,0002778

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа часов в году 
1,141 * 10 ^ - 4 =0,0001141

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 90

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,01800144

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,0200016

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 11,41

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,07200576

Примесь:0337 Углерод оксид

Выброс вредного  вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 25

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,0050004

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,005556

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 3,169444444

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,0200016

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 10

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,00200016

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,0022224

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 0,633888889

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,00800064

Примесь:0328 Углерод черный (сажа)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 5

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,00100008

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,0011112

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 0,633888889

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,00400032

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,0200016
	0,07200576

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0022224
	0,00800064

	0337
	Углерод оксид
	0,005556
	0,0200016

	0328
	Углерод черный
	0,0011112
	0,00400032


Источник загрязнения №  6017, САГ

Источник выделения № 001, Ремонтные работы

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/55
Расход сварочных материалов, кг/год, B =900

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час , BMAX =1

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =13,9

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,01251

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00386111

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,09

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000981

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,00030278

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0009

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00027778

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,0009

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00027778

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,93

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000837

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 = 

_G_ = 0,00025833

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 2,7

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00243

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,00075

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,01197

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,00369444

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,003861111
	0,01251

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000302778
	0,000981

	0301
	Азот диоксид
	0,00075
	0,00243

	0337
	Углерод оксид 
	0,003694444
	0,01197

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000258333
	0,000837

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,000277778
	0,0009

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00027778
	0,0009


Источник загрязнения №  6017, САГ

Источник выделения № 002, Ремонтные работы

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): УОНИ-13/45
Расход сварочных материалов, кг/год , B =500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =1

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =10,69

Валовый выброс, т/год (5.1) ,

 _M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

 _M_ =0,005345

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00296944

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/
Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,92

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00046

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,00025556

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0007

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00038889

Примесь:0344 Фториды неорганические плохо растворимые

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =3,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_=0,00165

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ =0,00091667

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 0,75

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,000375

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 = _G_ = 0,00020833

Примесь:0301 Азот диоксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 1,5

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00075

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,00041667

Примесь:0337 Углерод оксид

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS = 13,3

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6 

_M_ = 0,00665

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600 

_G_ = 0,00369444

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,002969444
	0,005345

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000255556
	0,00046

	0301
	Азот диоксид
	0,000416667
	0,00075

	0337
	Углерод оксид 
	0,003694444
	0,00665

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000208333
	0,000375

	0344
	Фториды неорганические плохо растворимые 
	0,000916667
	0,00165

	2908
	 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,00038889
	0,0007


Источник загрязнения №  6017, САГ

Источник выделения № 003, Ремонтные работы

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (по величинам удельных выбросов). РНД 211.2.02.03-2004. Астана, 2004

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов

Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами

Электрод (сварочный материал): Сормайт (аналог МР-3)

Расход сварочных материалов, кг/год ,В=500

Фактический максимальный расход сварочных материалов, с учетом дискретности работы оборудования, кг/час, BMAX =1

Примесь:0123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =9,77

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6, тн/год

_M_ =0,004885

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,00271389

Примесь:0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =1,73

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,000865

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) ,

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,00048056

Примесь:0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 1, 3) , GIS =0,4

Валовый выброс, т/год (5.1) , 

_M_ = GIS * B / 10 ^ 6

_M_ =0,0002

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2) , 

_G_ = GIS * BMAX / 3600

_G_ =0,00011111

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0123
	Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/
	0,002713889
	0,004885

	0143
	Марганец и его соединения 
	0,000480556
	0,000865

	0342
	Фтористые газообразные соединения 
	0,000111111
	0,0002


Источник загрязнения №  6017, САГ

Источник выделения № 004, Выхлопная труба

Список литературы: 
Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок.

Приложение № 9 к приказу Министра ООС РК № 221-О, от 12.06.2014 г.

Климатическая зона: третья - южные области РК

Расход топлива при максимальном режиме работы, кг/час, Gfm=0,8

Расход топлива средний за эксплуатационный период, кг/час, Gfe=0,72

Время работы дизельной установки, час/год, Т = 1900

Количество топлива израсходованное дизельной установкой за год эксплуатации, кг/год, Gг=1520

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа секунд в часе 
2,778 *  10 ^ - 4 = 0,0002778

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа часов в году 
1,141 * 10 ^ - 4 =0,0001141

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 90

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,01800144

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,0200016

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 21,679

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,13681094

Примесь:0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 25

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,0050004

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,005556

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 6,02194444

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,03800304

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 10

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,00200016

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,0022224

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 1,20438889

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,01520122

Примесь:0328 Углерод черный (сажа)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 5

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,00100008

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,0011112

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 1,20438889

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,00760061

Итого:  
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,0200016
	0,136810944

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,0022224
	0,015201216

	0337
	Углерод оксид
	0,005556
	0,03800304

	0328
	Углерод черный
	0,0011112
	0,007600608


Источник загрязнения № 6018, Ремонтные работы

Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы :
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски: ПФ-115
	Код загрязняющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3
	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	Краска ПФ-115

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	0616
	Ксилол
	0,5
	1,5
	45
	28
	 
	50
	0
	0,008750
	0,09450

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	
	
	
	50
	
	0,008750
	0,09450

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	0616
	Ксилол
	0,5
	1,5
	45
	 
	72
	50
	0
	0,022500
	0,24300

	2752
	Уайт-спирит
	
	
	
	
	
	50
	
	0,022500
	0,24300


Источник загрязнения № 6019, Дверной проем

Источник выделения № 01, Паяльные работы

Список литературы: 
Удельные показатели характеристик загрязнений выделяемых в атмосферу предприятиями

Госкомсельхозтехники ССР. М 1985 г.
Операция процесса: Паяльные работы
Применяемые вещества и материалы: Припой ПОС-40
Удельный выброс свинца, г/кг, Кв=0,088

Фактический годовой фонд времени работы одной единицы оборудования, ч/год , _T_ =100

Масса расходуемого припоя, кг,  М1=100

Примесь:0184 Свинец и его неорганические соединения

Валовый выброс, т/год (1) ,

 _M_ = Kв * _T_ * М1/ 10 ^ 6 
_M_ =0,00088

Максимальный из разовых выброс, г/с 

_G_ = М*1000000/Т*3600

_G_ =0,0024444

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0184
	Свинец и его неорганические соединения                
	0,00244
	0,00088


Площадка РСУ 
Источник загрязнения № 6020, 6120, 6220, Технологический транспорт автопогрузчик

Источник выделения № 001, Загрузка в бункер

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1),Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =2000

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем горной массы, тн/год ,V=500000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=250,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =1,0000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =7,2000

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	1,0000
	7,2000


Источник загрязнения № 6021, 6121, 6221, РСУ

Источник выделения № 001-003, Пересыпка с бункера на транспортерную ленту

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=166,67

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=500000

Время работы, час/год, _T_ =3000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,1667

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =1,8000

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,1667
	1,8000


Источник загрязнения № 6021, 6121, 6221, РСУ 
Источник выделения № 002, Ленточный конвейер  

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера

Ширина конвейерной ленты, м, L=0,7

Длина конвейера, м, В = 10

Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03

Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =3000
Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, :

Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , 
I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
I1 = 0,02100

Валовый выброс, т/год, 

I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
I =0,2268000

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0210
	0,2268000


Источник загрязнения № 6021, 6121, 6221, РСУ
Источник выделения № 003, Пересыпка с ленты на вибропитатель

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=166,67

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=500000

Время работы, час/год,_ T_ =3000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,1333

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =1,4400

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,1333
	1,4400


Источник загрязнения № 6021, 6121, 6221, РСУ
Источник выделения № 004, Пересыпка с вибропитателя  на ленту Х-REI

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=166,67

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=500000

Время работы, час/год, _T_ =3000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,1333

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =1,4400

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,1333
	1,4400


Источник загрязнения № 6021, 6121, 6221, РСУ
Источник выделения № 005, Ленточный конвейер  Х-REI

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера

Ширина конвейерной ленты, м, L=0,5

Длина конвейера, м, В = 5

Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03

Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =3000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, :

Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , 
I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
I1 = 0,00750

Валовый выброс, т/год, 

I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
I =0,0810000

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0075
	0,0810000


Источник загрязнения № 6021, 6121, 6221, РСУ
Источник выделения № 006, Пересыпка руды в бункер

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=166,67

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=500000

Время работы, час/год, _T_ =3000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,1667

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =1,8000

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,1667
	1,8000


Источник загрязнения № 6021, 6121, 6221, РСУ
Источник выделения № 007, Пересыпка руды с конвейера на площадку (руды)

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=111,11

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=333333,33

Время работы, час/год, _T_ =3000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,1111

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =1,2000

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,1111
	1,2000


Источник загрязнения № 6021, 6121, 6221, РСУ
Источник выделения № 008, Пересыпка руды с конвейера на площадку (щебень)

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 13 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=111,11

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=333333,33

Время работы, час/год, _T_ =3000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,1111

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =1,2000

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,1111
	1,2000


Источник загрязнения № 6021, РСУ
Источник выделения № 009, Дизель-генератор

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. 
Приложение № 9 к приказу Министра ООС РК № 221-О, от 12.06.2014 г.
Климатическая зона: третья - южные области РК

Расход топлива при максимальном режиме работы, кг/час, Gfm=25

Расход топлива средний за эксплуатационный период, кг/час, Gfe=22,5

Время работы дизельной установки, час/год, Т = 3000

Количество топлива израсходованное дизельной установкой за год эксплуатации, кг/год, Gг=67500

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа секунд в часе 
2,778 *  10 ^ - 4 = 0,0002778

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа часов в году 
1,141 * 10 ^ - 4 =0,0001141

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 90

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,562545

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,62505

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 30,807

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 6,75054

Примесь:0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 25

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,1562625

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,173625

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 8,5575

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 1,87515

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 10

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,062505

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,06945

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 1,7115

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,75006

Примесь:0328 Углерод черный (сажа)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 5

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,0312525

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,034725

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 1,7115

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,37503

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)  
	0,62505
	6,75054

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,06945
	0,75006

	0337
	Углерод оксид
	0,173625
	1,87515

	0328
	Углерод черный
	0,034725
	0,37503


Источник загрязнения № 6022, 6122, 6222 Склад руды РСУ

Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда (аналог известняк)
Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2), K1 =1,2

Влажность материала в диапазоне: более 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала, K2 =0,2

Коэфф., учитывающий эффективность сдувания твердых частиц с поверхности отвала:

в первые три года после прекращения эксплуатации, К6=0,2

в последующие годы до полного озеленения отвала, К6=0,1

Количество дней с устойчивым снежным покровом, дней, Тс=90

Площадь свежеотсыпанного склад м2, Sс=7500

Площадь дефлирующих поверхностей отвала, м2, Sд=6000

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности свежеотсыпанного отвала или 

дефлирующих поверхностей отвала, мг/м2·с, qо =0,002

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Масса твердых частиц, сдуваемых с свежеотсыпанного отвала, тн/год:

Мс = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sс * К1 * 10 ^ -6

Мс = 9,75888

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gс = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gс = 0,410727273

Масса твердых частиц, сдуваемых с  дефлирующих поверхностей отвала:

Мд = 86,4* qо * (365 - Тс ) * Sд * К2 * К6 * 10 ^ -6

Мд = 0,0114048

Максимальный из разовых выброс, г/с:

Gд = Мс * 10^6  / (  (365 - Тс ) * 86400 )

Gд = 0,00048

Валовый выброс от отвала вскрышных пород, т/год:

_M_ = Mс + Mд

_M_ = 9,7702848

Максимальный из разовых выброс, г/с , 

_G_=G1=0,4107273

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,4107
	9,7703


Источник загрязнения № 6022, Склад руды РСУ

Источник выделения № 002, Отгрузка некондиционной руды с площадки РСУ 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал:Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  8  %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), Р4=0,2,2

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =2000
Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем горной массы, тн/год ,V=50000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=25,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4

Увлажнение горной массы (предварительное орошение), ή=0,5
Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 
G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =0,200

Валовый выброс, т/год, 
M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =1,44

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая:ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,200
	1,44


Источник выделения № 003, Транспортировка некондиционной руды 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Число автомашин, работающих в  на площадке, n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =1

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =4,4

Vср = N * Z / n

Vср =2,2

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.3.3.1), C1 =1,3

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.3.3.2), C2 =2,75

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.3.3.3), C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =17

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.3.3.4), C5 =1,26

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), C6 =0,2

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Коэф-т, учитывающий долю уносимой пыли, С7=0,01

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с, (табл. 3.1.1), Q2 =0,003

Время работы, час/год,  _T_ =3000
Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.3.1) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G_ =0,049942189

Валовый выброс, т/год ,
 _M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,5394

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая:ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,050
	0,5394


Источник выделения № 004, Отгрузка фософритной рудыс площадки РСУ 

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1) ,Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  8  %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4), Р4=0,2

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =2000

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем горной массы, тн/год ,V=500000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=250,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент учитывающий высоту пресыпки, В=0,4

Увлажнение горной массы (предварительное орошение), ή=0,5
Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 
G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =2,000

Валовый выброс, т/год, 
M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =14,4

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая:ниже 20% двуокиси кремния                           
	2,000
	14,4


Источник выделения № 005, Транспортировка  фосфоритной руды с площадки РСУ в бункер

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Число автомашин, работающих в  на площадке, n =2

Число ходок (туда и обратно) всего транспорта в час, N =6

Средняя протяженность 1 ходки в пределах карьера, км, Z =0,4

Vср = N * Z / n

Vср =1,2

Коэфф., учитывающий cреднюю грузопод'емность автотранспорта (табл.3.3.1), C1 =1,3

Коэфф., учитывающий cреднюю скорость движения транспорта в карьере (табл.3.3.2), C2 =2,75

Тип карьерной дороги: Дорога без покрытия 

Коэфф., учитывающий состояния карьерных дорог (табл.3.3.3), C3 =1

Средняя площадь грузовой платформы, м2, F =17

Коэфф., учитывающий профиль поверхности материала (от 1.3 до 1.6), C4 =1,45

Коэфф., учитывающий скорость обдувки материала (табл.3.3.4), C5 =1,26

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.3.1.4), C6 =0,2

Пылевыделение в атмосферу на 1 км пробега, г/км, Q1 =1450

Коэф-т, учитывающий долю уносимой пыли, С7=0,01

Значение пылевыделения с единицы фактической поверхности перевозимого материала, г/м2 * с, (табл. 3.1.1)  ,Q2 =0,003

Время работы, час/год, _T_ =4500
Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
Максимальный из разовых выбросов, г/сек (3.3.1) , 

_G_ = (C1 * C2 * C3 * N * Z * Q1 / 3600  + C4 * C5 * C6 * Q2 * F * n) * ή
_G_ =0,044182467

Валовый выброс, т/год , 
_M_ = 0.0036 * _G_ * _T_ 
_M_ =0,7158

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая:ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,044
	0,7158

	
	
	
	
	
	
	
	


Источник выделения № 006, Загрузка бункера ПФМ

Список литературы:

Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников.  Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению, ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.) ,К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пресыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=166,67

Суммарное количество перерабатывемого материала, тн/год, Q=500000

Время работы, час/год, _T_ =3000
Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,1667

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =1,8000

Итого:
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая:ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,1667
	1,8000


Источник загрязнения № 6028, Склад некондиционной руды (ТМО) от РСУ 
Источник выделения № 001, Поверхность пыления

Список литературы:
Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами". Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Щебень

Влажность материала в диапазоне: 8-9 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:

для действующих отвалов, К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации,К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой в отвал, г/м3, (табл.9.3)

(разгрузка автосамосвалов) Q =10

Количество материала, поступающего на отвал, т/год , MGOD =1000000
Максимальное количество материала, поступающего на отвал, т/час , MH =100,00

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0

Площадь пылящей поверхности отвала, м2,

Действующий  S =40 000
Менее 3-х лет  S =0

Более 3-х лет  S =0

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней  ТС =90

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =1,2
Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,0333

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M2 = 1,14048
Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G2 =0,0000001

Итого валовый выброс, т/год, 

_M_ = M1 + M2 + М3
_M_ = 2,34048
Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_= G2 =0,0333, наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния 
	0,033
	2,3405


Площадка ПДСУ

Источник загрязнения № 6023, Технологический транспорт автопогрузчик

Источник выделения № 001, Загрузка в бункер

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Прил. № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.1), Р1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.1), Р2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.2), Р3=1,2

Влажность материала в диапазоне:  до 10 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.4) , Р4=0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =2000

Коэфф., учитывающий крупность  материала (табл. 7), Р5=1

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), Р6= 1

Объем горной массы, тн/год ,V=500000

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час, q=250,00

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при погрузочно-выемочных работах:

Максимальный разовый выброс, г/с (5.4) , 

G1 = (Р1 * Р2 * Р3 * Р4 *  Р5 * Р6 * q * В* 1000000) / 3600  
G1 =1,0000

Валовый выброс, т/год, 

M1 = G1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
M1 =7,2000

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	1,0000
	7,2000


Источник загрязнения № 6024, Склад ПДСУ

Источник выделения № 001 Поверхность пыления штабелей 0-20,2040, 40-80, 20-130

Список литературы:
Сборник методик по расчету выбросов вредных в атмосферу различными производствами. Алматы, КазЭКОЭКСП, 1996 г. п.9.3. Расчет выбросов вредных веществ неорганизованными источниками.

Вид работ: Расчет выбросов от складов пылящих материалов (п. 9.3.2)

Материал: Фосфоритная руда

Влажность материала в диапазоне: 8-9 %

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.9.1) , K0 =0,1

Скорость ветра в диапазоне: 2.0 - 5.0 м/с

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра(табл.9.2) , K1 =1,2

Коэфф., учитывающий сдувание пыли с отвала:

для действующих отвалов, К2 =1

менее 3-х лет после прекращения эксплуатации,К2 =0,2

Удельное выделение твердых частиц с 1 м3 породы подаваемой в отвал, г/м3, (табл.9.3)

(разгрузка автосамосвалов)Q =10

Количество материала, поступающего на отвал, т/год , MGOD =100000

Максимальное количество материала, поступающего на отвал, т/час , MH =100,00

Коэфф., измельчения горной массы, γ =0,1

Удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала,

w = 0,1 * 10 ^ -6 кг / м2 * с =0,0000001

Эффективность применяемых средств пылеподавления (определяется экспериментально, либо принимается по справочным данных), доли единицы , N =0
Площадь пылящей поверхности отвала, м2, 
Действующий S =30000

Менее 3-х лет, S =0

Более 3-х лет, S =0

Годовое количество дней с устойчивым снежным покровом, дней, ТС =90
Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при формировании отвалов:

Валовый выброс, т/год (9.12),

M1 = K0 * K1 * Q * MGOD * (1-N) * 10 ^ -6

M1 =0,12

Максимальный из разовых выброс, г/с (9.13),

G1 = K0 * K1 * Q * MH * (1-N) / 3600

G1 =0,0333

Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности отвала:

Валовый выброс с действующего отвала, т/год (9.14),

M2 = 86,4 * K0 * K1 * K2 * S * W * γ * ( 365 - ТС ) * ( 1 - N ) 

M2 =0,85536

Максимальный разовый выброс, г/с (9.22),

G2 = K0 * K1 * K2 * S * ( 1 - N ) / 100000 

G2 =0,000000

Итого валовый выброс, т/год,

 _M_ = M1 + M2 + М3
_M_ =0,97536

Максимальный из разовых выброс, г/с , _G_= G2 =0,0333, наблюдается в процессе сдувания с поверхности действующего отвала

Итого: 
	Код
	Примесь
	Выброс г/сек
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
	0,033
	0,975


Источник загрязнения № 6025, Ремонтные работы

Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы:
 Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид краски: НЦ-132   
	Код загрязняющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделившегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 2
	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	Краска НЦ-132

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	1401
	Ацетон
	0,2
	1
	80
	28
	 
	8
	0
	0,000996
	0,01792

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	8
	
	0,000996
	0,01792

	1119
	Этилцеллозольв
	
	
	
	
	
	15
	
	0,001867
	0,03360

	1042
	Спирт н-бутиловый
	
	
	
	
	
	20
	
	0,002489
	0,04480

	1061
	Спирт этиловый
	
	
	
	
	
	8
	
	0,000996
	0,01792

	0621
	Толуол
	
	
	
	
	
	41
	
	0,005102
	0,09184

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	1401
	Ацетон
	0,2
	1
	80
	 
	72
	8
	0
	0,002560
	0,04608

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	8
	
	0,002560
	0,04608

	1119
	Этилцеллозольв
	
	
	
	
	
	15
	
	0,004800
	0,08640

	1042
	Спирт н-бутиловый
	
	
	
	
	
	20
	
	0,006400
	0,11520

	1061
	Спирт этиловый
	
	
	
	
	
	8
	
	0,002560
	0,04608

	0621
	Толуол
	
	
	
	
	
	41
	
	0,013120
	0,23616


Источник загрязнения № 6026, Ремонтные работы

Источник выделения № 001-002,  Покраска и сушка изделий

Список литературы:

Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам выбросов). РНД 211.2.02.05-2004. Астана, 2005.

Технология обработки: Покраска и сушка изделий
Вид растворителя: Р-40  
	Код загрязняющего вещества
	Наименование загрязняющего вещества
	Фактический максимальный часовой расход ЛКМ, с учетом дискретности работы, кг/час 
	Фактический годовой расход ЛКМ, т/год
	Доля летучей части (растворителя) в ЛКМ, % мас., табл. 2 
	Доля растворителя в ЛКМ, выделявшегося при нанесении покрытия, % мас., табл. 3
	Доля растворителя в ЛКМ, выделявшегося при сушке покрытия, % мас., табл. 3
	Содержание компонента  в летучей части ЛКМ, % мас. Табл. 3
	Степень очистки воздуха газоочистным оборудованием (в доля единицы), покраска и сушка изделий производится на улице
	Максимальные выбросы, г/с,
	Валовый выброс, т/г 

	
	
	mм
	mф
	fр
	δр1
	δр2
	δх
	η
	G
	М

	Растворитель Р-40

	При окраске

	G = ( mм * fр * δр1 * δх / 1000000 /3,6 )*(1 - η ), г/с,

	М  =  ( mф * fр * δр1 * δх / 1000000) * ( 1 - η ),  т/год,

	0621
	Толуол
	0,1
	0,5
	100
	28
	 
	50
	0
	0,003889
	0,07000

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	50
	
	0,003889
	0,07000

	При сушке

	G =  mм * fр * δр2 * δх / 1000000 / 3,6 * ( 1 - η ), г/с,

	М = ( mф * fр* δр2 * δх / 1000000 ) * ( 1 - η ) ,  т/год,

	0621
	Толуол
	0,1
	0,5
	100
	 
	72
	50
	0
	0,010
	0,18000

	1210
	Бутилацетат 
	
	
	
	
	
	50
	
	0,010
	0,18000


Источник загрязнения № 6032-Р, ПДСУ

Источник выделения № 001, Загрузка руды в бункер дробилки

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал  Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=100,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=500000

Время работы, час/год, _T_ =5000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,1000

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =1,8000

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,1000
	1,8000


Источник загрязнения № 6032-Р, ПДСУ

Источник выделения № 002, Дробилка 

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Прил. № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал: Фосфоритная руда

Вид оборудования: Дробилка

Объем отходящих газов, м3/сек, V=1,39

Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 11,5

Местный отсос пыли: Нет

Наименование ПГОУ:Нет

КПД очистки, % , _KPD_ =0

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час, _T_ =2500

Количество оборудования данного типа, _KOLIV_ =1

Количество одновременно работающих оборудования данного типа , N1 =1

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 
Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , 

_G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ ) * К5
_G_ =1,5985

Валовое выделение ЗВ, т/год (1) ,

 _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
_M_ =14,3865

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	1,5985
	14,3865


Источник загрязнения № 6032-Р, ПДСУ

Источник выделения № 003, Пересыпка  с дробилки  на транспортерную ленту

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=100,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=500000

Время работы, час/год, _T_ =5000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,0800

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =1,4400

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0800
	1,4400


Источник загрязнения № 6032-Р, ПДСУ

Источник выделения № 004, Ленточный конвейер  

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Ширина конвейерной ленты, м, L=0,5

Длина конвейера, м, В = 5

Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03

Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =2500
Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, :

Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , 
I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
I1 = 0,00750

Валовый выброс, т/год, I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
I =0,0675000

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0075
	0,0675000


Источник загрязнения № 6032-Р, ПДСУ

Источник выделения № 005, Пересыпка  с дробилки на склад 0-40

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=33,333333

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=50000,00

Время работы, час/год, _T_ =1500

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,0267

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,1440

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0267
	0,1440


Источник загрязнения № 6032-Р, ПДСУ

Источник выделения № 006, Пересыпка  с дробилки на склад 0-130

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=25

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=30000,00

Время работы, час/год, _T_ =1200

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,0200

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,0864

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0200
	0,0864


Источник загрязнения № 6032-Р, ПДСУ

Источник выделения № 007, Пересыпка  с транспортерной ленты на грохот

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал  Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=100

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=500000,00

Время работы, час/год, _T_ =5000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,0800

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =1,4400

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0800
	1,4400


Источник загрязнения № 6032-Р, ПДСУ

Источник выделения № 008, Грохот со сплошным укрытием

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Прил. № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.

Материал: Фосфоритная руда

Вид оборудования: Грохот (со сплошным укрытием)
Объем отходящих газов, м3/сек, V=0,97

Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 11

Наименование ПГОУ:Нет

КПД очистки, %, _KPD_ =0

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час, _T_ =2500

Количество оборудования данного типа, _KOLIV_ =1

Количество одновременно работающих оборудования данного типа , N1 =1

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , 

_G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ ) * К5
_G_ =1,067

Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , 

_M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
_M_ =9,603

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	1,0670
	9,6030


Источник загрязнения № 6032-Р, ПДСУ

Источник выделения № 009, Пересыпка  с грохота на склад 0-20

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=2

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,7

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,666667

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=125000,00

Время работы, час/год, _T_ =3000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,0583

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,6300

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0583
	0,6300


Источник загрязнения № 6032-Р, ПДСУ

Источник выделения № 010, Пересыпка  с грохота на склад 20-40

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=2

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,7

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,666667

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=125000,00

Время работы, час/год, _T_ =3000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,0583

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,6300

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: нже 20% двуокиси кремния                           
	0,0583
	0,6300


Источник загрязнения № 6032-Р, ПДСУ

Источник выделения № 011, Пересыпка  с грохота на склад 40-80

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1,3

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,6

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,666667

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=125000,00

Время работы, час/год, _T_ =3000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,0500

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,5400

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0500
	0,5400


Источник загрязнения № 6032-Р, ПДСУ

Источник выделения № 012, Пересыпка  с грохота на склад 80-130

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=41,666667

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=125000,00

Время работы, час/год, _T_ =3000

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,0417

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,4500

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,0417
	0,4500


Источник загрязнения № 6032-Р, ПДСУ

Источник выделения № 013-014, Дизель-генератор (грохот, дробилка)

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок.

Приложение № 9 к приказу Министра ООС РК № 221-О, от 12.06.2014 г.

Климатическая зона: третья - южные области РК

Расход топлива при максимальном режиме работы, кг/час, Gfm=25

Расход топлива средний за эксплуатационный период, кг/час, Gfe=22,5
Время работы дизельной установки, час/год, Т = 2500

Количество топлива израсходованное дизельной установкой за год эксплуатации, кг/год, Gг=56250

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа секунд в часе 
2,778 *  10 ^ - 4 = 0,0002778

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа часов в году 
1,141 * 10 ^ - 4 =0,0001141

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 90

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,562545

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,62505

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 25,6725

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 5,62545

Примесь:0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 25

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,1562625

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,173625

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 7,13125

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 1,562625

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 10

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,062505

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,06945

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 1,42625

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,62505

Примесь:0328 Углерод черный (сажа)
Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 5

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,0312525

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,034725

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 1,42625

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,312525

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
	0,62505
	5,62545

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,06945
	0,62505

	0337
	Углерод оксид
	0,173625
	1,562625

	0328
	Углерод черный
	0,034725
	0,312525


Источник загрязнения № 6031-Щ, ПДСУ

Источник выделения № 001, Загрузка вскрыши в бункер дробилки

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал Вскрышная порода (доломит)
Вскрыша дробление в объеме 500,0 тыс. м3/год

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=328,80

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=1644000

Время работы, час/год, _T_ =5000

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =1,0960

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =19,7280

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	1,0960
	19,7280


Источник загрязнения № 6031-Щ, ПДСУ

Источник выделения № 002, Дробилка 

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Прил.№ 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Материал: Вскрышная порода (доломит)
Вид оборудования: Дробилка

Объем отходящих газов, м3/сек, V=1,39

Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 11,5

Наименование ПГОУ:Нет

КПД очистки, %, _KPD_ =0

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час, _T_ =4500

Количество оборудования данного типа, _KOLIV_ =1

Количество одновременно работающих оборудования данного типа , N1 =1
Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (3) ,

 _G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ ) * К5
_G_ =1,5985

Валовое выделение ЗВ, т/год (1) ,

 _M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
_M_ =25,8957

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	1,5985
	25,8957


Источник загрязнения № 6031-Щ, ПДСУ

Источник выделения № 003, Пересыпка  с дробилки  на транспортерную ленту

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал Вскрышная порода (доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=365,33

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=1644000

Время работы, час/год, _T_ =4500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,9742

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =15,7824

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,9742
	15,7824


Источник загрязнения № 6031-Щ, ПДСУ

Источник выделения № 004, Ленточный конвейер  

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера

Ширина конвейерной ленты, м, L=0,5

Длина конвейера, м, В = 5

Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03

Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =4500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, :

Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , 
I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
I1 = 0,00750

Валовый выброс, т/год, 
I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
I =0,1215000

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,0075
	0,1215000


Источник загрязнения № 6031-Щ, ПДСУ

Источник выделения № 005, Пересыпка  с дробилки на склад 0-40

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Вскрышная порода (доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=100

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=150000,00

Время работы, час/год, _T_ =1500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,2667

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =1,4400

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,2667
	1,4400


Источник загрязнения № 6031-Щ, ПДСУ

Источник выделения № 006, Пересыпка  с дробилки на склад 0-130

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Вскрышная порода (доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=83,333333

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=100000,00

Время работы, час/год, _T_ =1200

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,2222

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,9600

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,2222
	0,9600


Источник загрязнения № 6031-Щ, ПДСУ

Источник выделения № 007, Пересыпка  с транспортерной ленты на грохот

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: Вскрышная порода (доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4), К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=365,33333

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=1644000,00

Время работы, час/год, _T_ =4500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,9742

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =15,7824

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	0,9742
	15,7824


Источник загрязнения № 6031-Щ, ПДСУ

Источник выделения № 008, Грохот со сплошным укрытием

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Прил. № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Материал: Вскрышная порода (доломит)
Вид оборудования: Грохот (со сплошным укрытием)
Объем отходящих газов, м3/сек, V=0,97

Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 11

Местный отсос пыли: Нет

КПД очистки, %, _KPD_ =0

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час, _T_ =4500

Количество оборудования данного типа, _KOLIV_ =1

Количество одновременно работающих оборудования данного типа , N1 =1

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (3) ,

 _G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ ) * К5
_G_ =1,067

Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , 

_M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
_M_ =17,2854

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния                           
	1,0670
	17,2854


Источник загрязнения № 6031-Щ, ПДСУ

Источник выделения № 009, Пересыпка  с грохота на склад 0-20

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Вскрышная порода (доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=2

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,7

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=91,333333

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=411000,00

Время работы, час/год, _T_ =4500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,4262

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =6,9048

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния                           
	0,4262
	6,9048


Источник загрязнения № 6031-Щ, ПДСУ

Источник выделения № 010, Пересыпка  с грохота на склад 20-40

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал  Вскрышная порода (доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.),  К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2),  К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=2

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,7

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=91,333333

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=411000,00

Время работы, час/год, _T_ =4500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,4262

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =6,9048

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,4262
	6,9048


Источник загрязнения № 6031-Щ, ПДСУ

Источник выделения № 011, Пересыпка  с грохота на склад 40-80

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Вскрышная порода (доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1,3

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,6

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=91,333333

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=411000,00

Время работы, час/год, _T_ =4500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,3653

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =5,9184

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,3653
	5,9184


Источник загрязнения № 6031-Щ, ПДСУ

Источник выделения № 012, Пересыпка  с грохота на склад 80-130

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: Вскрышная порода (доломит)
Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,05

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,02

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=91,333333

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=411000,00

Время работы, час/год, _T_ =4500

Примесь:2908 Пыль неорганическая: 70- 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,3044

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =4,9320

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2908
	Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния
	0,3044
	4,9320


Источник загрязнения № 6031-Щ, ПДСУ

Источник выделения № 013-014, Дизель-генератор (грохот, дробилка)

Список литературы:
Методика расчета нормативов выбросов вредных веществ от стационарных дизельных установок. 
Приложение № 9 к приказу Министра ООС РК № 221-О, от 12.06.2014 г.

Климатическая зона: третья - южные области РК

Расход топлива при максимальном режиме работы, кг/час, Gfm=25

Расход топлива средний за эксплуатационный период, кг/час, Gfe=22,5

Время работы дизельной установки, час/год, Т = 4500

Количество топлива израсходованное дизельной установкой за год эксплуатации, кг/год, Gг=101250

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа секунд в часе 
2,778 *  10 ^ - 4 = 0,0002778

Коэффициент размерности, равный обратной величине числа часов в году 
1,141 * 10 ^ - 4 =0,0001141

Примесь:0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 90

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,562545

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,62505

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 46,2105

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 10,12581

Примесь:0337 Углерод оксид

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 25

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,1562625

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,173625

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 12,83625

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 2,812725

Примесь:0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 10

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,062505

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,06945

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 2,56725

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 1,12509

Примесь:0328 Углерод черный (сажа)

Выброс вредного вещества на 1 кг топлива (прил. 4), г/кг, е = 5

Среднеэксплуатационная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек: 

Е1 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfe

Е1 = 0,0312525

Максимальная скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е2 = 2,778 * 10 ^ - 4 * е * Gfm

Е2 = 0,034725

Среднегодовая скорость выделения загрязняющего вещества, г/сек:

Е3 = 1,141 * 10 ^ - 4 * е * Gг / Gfe

Е3 = 2,56725

Валовый выброс загрязняющего вещества, тн/год:

G = Е2 * Т * 3600 / 1000000

G = 0,562545

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	0301
	Азот (IV) оксид (Азота диоксид)
	0,62505
	10,12581

	0330
	Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
	0,06945
	1,12509

	0337
	Углерод оксид
	0,173625
	2,812725

	0328
	Углерод черный
	0,034725
	0,562545


Источник загрязнения № 6033, МДСК

Источник выделения № 001, Загрузка руды в бункер дробилки

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=100,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=250000

Время работы, час/год, _T_ =2500

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,1000

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,9000

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния                           
	0,1000
	0,9000


Источник загрязнения № 6033, МДСК

Источник выделения № 002, Пересыпка  на валковый питатель

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.) ,К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2) ,К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=100,00

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=250000

Время работы, час/год, _T_ =2500

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,0800

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,7200

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,0800
	0,7200


Источник загрязнения № 6033, МДСК

Источник выделения № 003, Вибропитатель

Список литературы:
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Прил. № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Материал: Фосфоритная руда

Вид оборудования: Вибропитатель (аналог грохот со сплошным укрытием)
Объем отходящих газов, м3/сек, V=0,97

Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 11

Наименование ПГОУ:Нет

КПД очистки, %, _KPD_ =0

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час, _T_ =2500

Количество оборудования данного типа, _KOLIV_ =1

Количество одновременно работающих оборудования данного типа , N1 =1

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , 

_G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ ) * К5
_G_ =1,067

Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , 

_M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
_M_ =9,603

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	1,0670
	9,6030


Источник загрязнения № 6033, МДСК

Источник выделения № 004, Пересыпка с вибропитателя в роторную дробилку

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Материал: Фосфоритная руда +80

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1),К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1,3

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,6

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=50

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=125000,00

Время работы, час/год, _T_ =2500

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,0600

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,5400

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,0600
	0,5400


Источник загрязнения № 6033, МДСК

Источник выделения № 005, Пересыпка  с вибропитателя на ленточный конвейер

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда -80

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=0,5

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,4

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=50

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=125000,00

Время работы, час/год, _T_ =2500

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,0400

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,3600

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,0400
	0,3600


Источник загрязнения № 6033, МДСК

Источник выделения № 006, Дробилка 

Список литературы: 
Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов. Прил. № 11 к Приказу Министра ООС РК от 18.04.2008 г. № 100-п.
Материал: Фосфоритная руда +80

На основании протоколов замеров аккредитованной лаборатории (протокол в приложении)

Вид оборудования: Дробилка

Объем отходящих газов, м3/сек, V=1,39

Концентрация пыли в отходящих газах, г/м3, С = 11,5

Наименование ПГОУ: Нет

КПД очистки, %, _KPD_ =0

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Фактический годовой фонд времени работы единицы оборудования, час, _T_ =2500

Количество оборудования данного типа, _KOLIV_ =1

Количество одновременно работающих оборудования данного типа , N1 =1

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Максимальный из разовых выброс, г/с (3) , 

_G_ = V * С * N1 * ( 1 -_KPD_ ) * К5
_G_ =1,5985

Валовое выделение ЗВ, т/год (1) , 

_M_ = _G_* _T_ * 3600 * _KOLIV_ / 10 ^ 6
_M_ =14,3865

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	1,5985
	14,3865


Источник загрязнения № 6033, МДСК

Источник выделения № 007, Пересыпка  с  дробилки на ленточный конвейер

Список литературы: 
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал Фосфоритная руда -80

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2

Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3), К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2

Высота пересыпки, м, Н=1,3

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,6

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=50

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=125000,00

Время работы, час/год, _T_ =2500

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,0600

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,5400

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,0600
	0,5400


Источник загрязнения № 6033, МДСК

Источник выделения № 008, Ленточный конвейер  

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.
Вид работ: Расчет выбросов с ленточного конвейера

Ширина конвейерной ленты, м, L=0,5

Длина конвейера, м, В = 5

Удельная сдуваемость пыли,  кг/(м2*с), Wc = 0,03

Показатель измельчения горной массы , м, γ =0,1

Годовое количество рабочих часов, ч/год, _T_ =2500

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, :

Максимальный разовый выброс, г/с 3.3) , 

I1= Wc * γ  *  L * В / 1000
I1 = 0,00750

Валовый выброс, т/год, 

I = I1 * 3600 * _Т_ / 1000000 
I =0,0675000

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,0075
	0,0675000


Источник загрязнения № 6033, МДСК

Источник выделения № 009, Пересыпка  с ленточного конвейера на площадку руды

Список литературы:
Методика по расчету нормативов выбросов от неорганизованных источников. Приложение № 8 к Приказу Министра ООС РК от 12.06.2014 г. № 221-п.

Материал: Фосфоритная руда -80

Доля пылевой фракции в породе, определяется путем промывки и просева средней пробы

с выделением фракции размером 0-200 мкм, (табл.3.1.1), К1=0,03

Доля переходящей в аэрозоль летучей пыли с размерами частиц 0-50 мкм по отношению

ко всей пыли в материале, (табл.3.1.1.), К2=0,01

Коэффициент, учитывающий скорость ветра в зоне работы (табл.3.1.2), К3=1,2
Коэфф., учитывающий степень защищенности узла (табл.3) , К4 =1

Влажность материала в диапазоне: 10%

Коэфф., учитывающий влажность материала(табл.3.1.4) , К5=0,1

Коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл.3.1.5), К7=0,2
Высота пересыпки, м, Н=1

Коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, В=0,5

Количество материала, поступающего на пересыпку, т/час , q=100

Суммарное количество перерабатываемого материала, тн/год, Q=250000,00

Время работы, час/год, _T_ =2500

Примесь:2909 Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния 

Количество твердых частиц, выделяющихся при пересыпке материалов:

Максимальный разовый выброс, г/с (3.1.1) , 

G = ( К1 * К2 * К3 * К4 * К5 * К7 *  В * q * * 10^6 / 3600

G =0,1000

Валовый выброс, т/год, 

M =  G * Т * 0,0036

M =0,9000

Итого:

	Код
	Примесь
	Выброс г/с
	Выброс т/год

	2909
	Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния
	0,1000
	0,9000


Приложение 3

Результаты расчета величин приземных концентраций      
1
ТОО «КЭСО Отан -Тараз» 2026.
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