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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ УЧАСТКА
	№ 
п/п
	Наименования показателя
	ед. изм.
	кол-во.

	1
	Общая площадь по отводу 
	га
	19,0263

	2
	Площадь нарушенных земель подлежащих рекультивации
	га
	19,0263

	
	в том числе:
	
	

	
	· технипческому этапу рекультивации
	га
	19,0263

	
	· биологическому этапу рекультивации
	га
	19,0263

	
	Технический этап рекультивации
	
	

	3
	Мощность снятие плодородного слоя почвы
	м
	0,2

	4
	Объем земляных работ по снятию плодородного слоя почвы
	м3
	33852,6

	5
	Нанесение плодородного слоя почвы
	м3
	33852,6

	6
	Выполаживание откосов карьера
	м3
	36200

	7
	Профилирование мелководной зоны
	м3
	43600

	8
	Засыпка траншей и котлованов
	га
	2,0

	
	Объем засыпки траншей и котлованов 
	м3
	20

	9
	Планировка поверхностей нанесённого ПСП
	м2
	152263

	10
	Прикатывание поверхностей нанесённого ПСП
	га
	11,4263

	11
	Рыхление поверхности участка 
	га
	7,2

	
	Мощность рыхляемого грунта
	м
	0,35

	12
	Сборка строительного мусора в валок
	т
	128,2

	13
	Погрузка инертных отходов
	т
	128,2

	14
	Перевозка инертных мусора в полигон ТБО
	т
	128,2

	15
	Группа грунтов по трудности разработки
	группа
	1

	
	
	
	

	
	Биологический этап рекультивации
	
	

	
	Рекультивируется:
	
	

	16
	под пастбища с посевом многолетних трав: всего
	га
	11,4263

	
	в том числе с подсевом многолетних трав
	га
	11,4263

	
	Под водоем
	га
	7,6

	17
	Продолжительность мелиоративного периода по восстановлению
	года
	3

	18
	Основное приемы подготовки почвы
	дискование, прикативание, 
культивация,
боронование

	19
	Норма нанесение минеральных удобрений:

	
	

	
	а) под основную обработку (аммофос)
	ц/га
	2

	
	                                                (азофоска)
	ц/га
	2

	
	б) подкормка (аммофос)
	ц/га
	0,5

	
	Всего потребуется удобрений (аммофоса)
	тонны
	3,420

	
	                                                    (азофоска)
	тонны
	2,28

	20
	Норма высева семян многолетних трав (житняк)
                                                                   (кострец беззубый)
                                                                   (овсяница луговая)
                                                                   (мятлик луговой)
                                                                   (клевер ползучий)
	

кг/га
	19,5
50
50
50
50

	
	Норма подсева семян многолетних трав (житняк)
                                                                     (кострец беззубый)
                                                                     (овсяница луговая)
                                                                     (мятлик луговой)
                                                                     (клевер ползучий)
	

кг/га
	19,5
25
25
25
25

	
	Всего потребуется семян трав (житняка)
                                                    (кострец беззубый)
                                                    (овсяница луговая)
                                                    (мятлик луговой)
                                                    (клевер ползучий)
	кг
	608,4
152
114
76
38

	21
	Сметная стоимость рекультивации – всего
	тыс. тенге
	

	22
	Сметная стоимость технического этапа рекультивации – всего 
	тыс. тенге
	

	
	· на 1 га
	
	

	23
	Сметная стоимость биологического этапа рекультивации – всего
	тыс. тенге
	

	
	· на 1 га
	
	




Составил:                                                                 Г. Кылышбаев
Проект рекультивации нарушенных земель месторождения «Бестамак-1» в Алгинском районе Актюбинской области







Введение

В соответствии с Земельным кодексом (п. 3 ст. 140) землепользователи обязаны проводит мероприятия направленные на рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот.
При рекультивации недропользватель обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием участка, а также привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.
Настоящий «Проект рекультивации нарушенных земель месторождения «Хлебодаровское-7» в Мартукском районе Актюбинской области» ТОО «Жана-Темир-Бетон-2017» послужит источником финансирования работ, направленных на техническую и биологическую рекультивацию последствий работ на территории, а также оценки воздействия работ по рекультивации на окружающую среду. 
Для полного финансового обеспечения выполнения программы рекультивации объекта работ или рекультивации последствий своей деятельности ТОО «Жана-Темир-Бетон-2017» выделяет средства.
ТОО «Жана-Темир-Бетон-2017» планирует выполнить работы по рекультивации на на месторждении «Хлебодаровское-7» в 2033 году.
Проект рекультивации выполнен в соответствии с действующими в Республике Казахстан законодательством, нормами, правилами и с учетом специфики производства, с использованием технической документации предприятия.
Срок ведения разработки песка с учетом годового объема добычи составлял 8 лет (2025-2033). 
Рекультивацию подлежат следующие объекты недропользования на участке недр: 
1. Земельный участок под карьер – 7,6 га;
2. Земельные участки под линий электропередач – 0,6264 га; 0,3999 га;
3. Земельные участки под административно-бытовой комплекс – 2 га;
4. Земельные участки подъездной дороги – 2,4 га;
5. Земельный участки промышленной площадки – 2 га;
6. Земельные участки под отвала песчано-гравийной смеси и песка – 4 га;

Проект разработан в соответствии с требованиями «Об утверждении Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель» утвержденной Приказом МСХ РК №289 от 2 августа 2023 года.














1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Административное положение
Месторождение песчано-гравийной смеси и песка Хлебодаровское-7 расположено в 4,0 км на восток от пос.Хлебодаровка в Мартукском районе Актюбинской области Республики Казахстан; от областного центра - г.Актобе месторождение удалено на 40 км в северо-западном направлении.
Лицензионный участок по форме является неправильным многоугольником с размерами 320 х 250 м.
Согласно  Технического задания планируется в лицензионный  срок (2025 – 2033 гг.) произвести ежегодную добычу песчано-гравийной смеси и песка в объеме от 1,0 до 70,0 тыс.м3 балансовых (геологических) запасов.  

	Категория запасов
	Запасы песка тыс. м3

	
	всего
	песка
	ПГС

	С1
	661,0
	236,8
	424,2

	в том числе необводненные запасы:

	необводненные запасы
	
	

	С1
	215,2
	173,6
	41,6

	в том числе обводненные запасы

	С1
	445,8
	63,2
	382,6


1.2. Природные условие района (климат, почвенно-растительный покров, геологические и гидрогеологические условия)
В орографическом отношении месторождение Хлебодаровское-7 расположено в пределах Предуральского денудационного плато северо-восточной части Актюбинского Приуралья, на левобережье р.Илек.  
Рельеф района относится к зоне степей с характерными для неё эрозионно-аккумулятивными формами рельефа и не отличается большим разнообразием. Основные геоморфологические элементы рельефа – это слабохолмистые водоразделы и речные террасы. Первые из них представляют собой эрозионно-денудационные, пологоволнистые и грядово-увалистые возвышенности с отметками 230-260 м, с довольно густой, но сравнительно неглубоко врезанной сетью балок, вторые – террасированные долины рек, имеющие пологоволнистые или плоские днища и включающие серию пойменных и надпойменных террас с отметками от 200 до 240 м.  
Правые склоны долины реки – крутые (водоразделы смещены к руслу), а левые – пологие, с хорошо развитыми аллювиальными террасами, частично перекрытыми плащом (20-40 м) делювиальных отложений. 
Ширина русла реки Илек составляет 50-100 м, а во время паводков достигает 300 м. 
Глубина реки колеблется от 0,5 до 2-3 м. Долина широкая (до 10 км) и хорошо выработана – в ней развит комплекс аккумулятивных террас.  
Река Илек относится к типу степных: бурных и полноводных в весенний паводок, мелководных и слабо текущих в сухое время года. Питание реки осуществляется, главным образом, за счет весенних талых вод и в меньшей степени грунтового подтока. 
Климат района резко континентальный. Среднемноголетняя температура воздуха составляет +3,6оС. Среднемесяная температура самого холодного месяца – января – опускается до -43,8оС, самого жаркого месяца – июля – достигает +41,6оС. Глубина промерзания грунта – 180 см. Средняя глубина снежного покрова – 30 см. Среднемноголетнее количество осадков – 273 мм. Максимум осадков приходится на летние месяцы. Среднемноголетняя влажность составляет 67%, дефицит влажности – 6,2 мб. Летом господствуют юго-восточные ветры (суховеи). 
Обзорная карта района
[image: ]
Район месторождения входит в зону степей с преобладанием степных форм растительности, а на нижних надпойменных и пойменных террасах р.Илек развиты луговые (реже каштановые) почвы с густым разнотравьем.
Район не сейсмичен. 
В экономическом отношении район работ представляет собой сельскохозяйственный район. 
Путями сообщения служит железная дорога Москва-Алматы и проходящая практически параллельно ей дорога с асфальтовым покрытием Актобе – граница РФ. Кроме того широко развита сеть грейдерных и грунтовых дорог.
Геологическое строение района работ 
Месторождение Хлебодаровское-7 расположено в северо-восточной части листа М-40-XV Сведения о геологическом строении района месторождения приводятся по результатам геологической съемки масштаба 1:200 000. 
Наиболее древними являются морские гидрохимические и карбонатные породы пермской системы, обнаженные и вскрытые скважинами на северо-востоке листа М-40-XV. 
Континентальные и лагунно-континентальные пестроцветные и угленосные отложения триаса и нижней-средней юры обнажены и вскрыты скважинами в центральной и северо-восточной части территории. Преимущественно морские песчано-глинистые и мел-мергельные породы верхней юры и мела встречаются повсеместно. Ограниченным распространением пользуются морские и континентальные песчано-глинистые отложения палеогена и неогена, установленные на отдельных изолированных участках. Континентальные образования четвертичного возраста наблюдаются на всей площади, но на геологической карте показаны только в долинах рек и оврагов. 
Полезная толща связана с отложениями четвертичного возраста, поэтому подробное описание этих отложений приведено ниже.  
Отложения четвертичной системы представлены различными генетическими типами: аллювиальными, пролювиальными, элювиальными и делювиальными. Первые два типа расчленяются на нижнечетвертичные, среднечетвертичные, верхнечетвертичные; элювиальные и делювиальные отложения отнесены к нерасчлененным четвертичным отложениям. 
К нижнечетвертичным отложениям (QI) условно относятся осадки, заполняющие древнюю переуглубленную долину р. Илек, которая прослеживается узкой полосой по левобережью р. Илек. Отложения представлены полимиктовыми песками, гравием и галькой с маломощными прослоями глин. Они залегают на нижнеплиоценово-нижнечетвертичных глинах и перекрываются среднечетвертичными образованиями. 
Мощность отложений – до 30 м. 
Нижнее-среднечетвертичные аллювиалтные отложения (QI-II) слагают третью надпойменную террасу реки Илек.  
Аллювий этой террасы представлен светло-серыми и желтовато-белыми неяснослоистыми среднезернистыми кварцевыми и полимиктовыми песками, равномерно ожелезненными, с галькой кварца и меловых пород (до 6 м), с прослоями кварцевого гравийника, с линзами (до 3 м) зеленовато-серых и темно-серых опесчаненных глин. 
Мощность песков колеблется от 0,3 до 25 м. 
К образованиям среднечетвертичного возраста (QII) отнесены аллювиальные отложения II надпойменной террасы. Аллювий II надпойменной террасы реки Илек представлен выдержанной толщей буровато-желтых, мелкозернистых, кварцевых песков с подчиненными прослоями суглинков, гравия и гальки. 
Максимальная мощность составляет 35 м. 
Верхнечетвертичные отложения (QIII) слагают I надпойменные террасы р. Илек и ее притоков. Они представлены преимущественно серыми и темно-серыми суглинками с фауной пресноводных и наземных моллюсков, реже серыми и желтыми песками и галечниками. Мощность осадков колеблется от 4 до 25 м. 
К современным отложениям (QIV) отнесены отложения пойм и русел рек, логов и балок. Аллювий пойменных отложений рек и их притоков представлен серыми и желтыми кварцевыми песками, супесями, суглинками и галечниками. 
Мощность их не превышает 5 м. 
К нерасчлененным четвертичным отложениям (Q) относятся элювиальные и делювиальные образования; в большинстве это – супесчано-суглинистые образования с примесью щебня и дресвы коренных пород.  
Четвертичные отложения выполняют долины рек и их притоков, русла которых прорезают разнообразные по составу и возрасту породы и являются естественными дренами бассейна со сложной взаимосвязью подземных и поверхностных вод. 
Гидрогеологическая характеристика района 
Район месторождения Хлебодаровское-7 сложен осадочным комплексом пород, в котором принимают участие осадки палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 
По результатам гидрогеологических работ (Патрихаличев М.Г., 1961г.) выделены водоносные горизонты, приуроченные к пермским, триасовым, юрским, меловым и четвертичным отложениям. 
Ниже приводятся общие гидрогеологические характеристики только четвертичных аллювиальных отложений 1-й надпойменной террасы р.Илек – продуктивной толщи месторождения Хлебодаровское-7. 
Водоносный горизонт аллювиальных четвертичных отложений развит по долинам р.Илек и ее притоков. 
Аллювий представлен внизу галечниками, гравийными песками с галькой, выше песками и в кровле суглинками общей мощностью 8-15 м. 
Глубина залегания уровня подземных вод – до 5-6 м. Водоупором горизонта служат преимущественно пермские, триасовые, реже юрские глины. 
Дебиты скважин колеблются от 27 до 28 л/сек, при понижении уровня на 1,5-3,0 м. 
Удельные дебиты достигают 54 л/сек (обычно 10-20 л/сек). 
Коэффициенты фильтрации изменяются от 122 до 612 м/сут, чаще 10-100 м/сут; уровнепроводность – 5800-8105 м2/сут; водоотдача – до 20%. 
Грунтовые воды с минерализацией, в основном, менее 1,0 г/дм3 имеют, преимущественно, сульфатно-гидрокарбонатный натриево-магниево-кальциевый состав. 
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет поверхностных талых вод, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков и, частично, за счет аодтока вод подстилающих пород, преимущественно, триасовых. 
Подземные воды данного горизонта являются одним из основных источников для водоснабжения г.Актобе и других населенных пунктов. 
Месторождение Хлебодаровское-7 расположено в долине р.Илек. Абсолютные отметки рельефа в пределах месторождения от 183,1 до 184,6 м. 
Месторождение сложено отложениями 1-й надпойменной террасы. 
Водовмещающими породами водоносного горизонта являются разнозернистые пески и песчано-гравийные отложения. 
Гидрогеологические работы на месторождении заключались в наблюдении за уровнем подземных вод. 
В семи скважинах проведен замер уровня воды. Глубина уровня подземных вод на месторождении Хлебодаровское-7 изменяется от 2,8 до 4,3 м. 
Незначительное годовое количество атмосферных осадков, большая величина испарения, значительная проницаемость вскрышных пород и полезной толщи не способ-
ствуют накоплению в полезной толще подземных вод. 
Почвенная карта района
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Геологическое строение месторождения Хлебодаровское-7 
Месторождение песка и песчано-гравийной смеси Хлебодаровское-7 приурочено к верхнечетвертичным аллювиальным отложениям 1-й надпойменной террасы р.Илек, представленным коричневато-темно-серыми, желто-серыми супесями и суглинками; коричневато-серыми, мелко- и среднезернистыми, кварцевыми песками с редкими включениями гравия (верхняя часть разреза) и серовато-желтой, буровато-коричневой песчано-гравийной смесью в основании разреза. 
Морфологически полезная толща месторождения (песок и ПГС) представляет собой горизонтально залегающую пластообразную залежь протяженность с запада на восток до 320 м, при ширине в среднем 238 м. 
Мощность песчано-гравийной смеси, включая обводненную часть, варьирует от 3,2 до 7,8 м, составляя в среднем 5,1 м. 
Мощность песка колеблется от 2,0 до 3,6 м, составляя в среднем 3,0 м. 
Содержание гравия в ПГС колеблется от 11,2% до 22,6% (в среднем 15,7%). Гравий состоит, в основном, из гальки и обломков метаморфических и осадочных, реже – магматических пород. Метаморфический косплекс представлен кремнистыми породами, осадочный – кварцем. 
Песчанная фракция ПГС (песок-отсев) состоит, в основном, из окатанных и полуокатанных зерен кварца. В подчиненном количестве присутствуют обломки кремнистых и изверженных пород. 
Подстилается полезная толща плотными глинами курайлинской свиты верхнего триаса. Пройденная мощность по глинам колеблется от 0,7 до 1,5 м. 
Пластообразная форма продуктивной залежи, невыдержанный зерновой и минеральный состав песчано-гравийной смеси и песка по разрезу и в плане, особенности рельефа их ложа, подтверждают приуроченность месторождения Хлебодаровское-7 к верхнечетвертичным аллювиальным отложениям. 
По «Инструкции по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия» месторождение Хлебодаровское-7, учитывая разверы и форму продуктивных залежей, изменчивость их мощности, внутреннего строения и непостоянное качество ПГС и песка, отнесено к 1-2-й группе, как террасовые отложения, изменяющиеся в годовом или многолетнем цике пространственное положение, форму и размеры.
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 Топографическая карта Мартукского района

1.3. Технологический процесс при эксплуатации
По трудности разработки полезная толща относится к породам второй категории в соответствии с классификацией СН РК 8.02-05-2002, поэтому для их разработки предварительное механическое рыхление не предусматривается. 
На срок действия лицензии при максимальной добыче (70,0 тыс.м3) планируется погасить балансовые запасы полностью.  
Согласно принятой системе разработки и имеющейся в наличие техники, добычные работы и погрузку в автосамосвалы необводненной части запасов предусматривается проводить экскаватором типа SK206LC (ковш 2,36 м3), а обводненную часть запасов экскаватором-драглайном.

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
В связи с качественной характеристики нарушенных земель по техногенному рельефу, географических и социальных факторов в проекте принято направление рекультивации по восстановлению исходного вида земельного угодья, который был до нарушения. До нарушения участки нарушенных земель по кадастровому учету относиться к пастбищным угодьям. Рекультивированные участки, расположенные на землях запаса Мартукского района Актюбинской области, в перспективе, после восстановления растительности, могут использоваться в качестве пастбищных угодий. 
Рекомендуемое направление рекультивации для обводненного карьера площадью 7,6 га — водохозяйственное. Наличие плотных глин верхнего триаса в основании создает естественный водоупор для стабильного водоема. Средняя глубина отработки до 8,1 м оптимальна для организации искусственного пруда.

3.  ФАКТИЧЕСКОЕ ИЛИ ПРОГНОЗИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ (НАРУШАЕМЫХ) ЗЕМЕЛЬ К МОМЕНТУ РЕКУЛЬТИВАЦИИ (ПЛОЩАДИ, ФОРМЫ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ, СТЕПЕНЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАРАСТАНИЯ, НАЛИЧИЕ ПЛОДОРОДНОГО И ПОТЕНЦИАЛЬНО ПЛОДОРОДНОГО СЛОЕВ ПОЧВ, ПОДТОПЛЕНИЯ, ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ)
Рекультивацию подлежат следующие объекты недропользования на участке недр: 
7. Земельный участок под карьер – 7,6 га;
8. Земельные участки под линий электропередач – 0,6264 га; 0,3999 га;
9. Земельные участки под административно-бытовой комплекс – 2 га;
10. Земельные участки подъездной дороги – 2,4 га;
11. Земельный участки промышленной площадки – 2 га;
12. Земельные участки под отвала песчано-гравийной смеси и песка – 4 га;
Рекультивация участка (после окончания работы) предусматривает нижеследующее варианты:
1) Переоформление государственного акта на землепользования под сельскохозяйственное назначение «крестьянское хозяйство».
2) Провести очистку территории и осуществить техническую и биологическую рекультивацию нарушенных земель.
Рассмотрены варианты планирование участка близкими к существующему рельефу.
Объемы работ по засыпке и планирование участка, дальность перемещения грунта и качественная характеристика привозных почво-грунтов определили экономическую нецелесообразность.
В рассматриваемых решениях учитывались факторы наименьшего нарушения существующего растительного покрова, наличие примыкающих к участку неблагоприятных почво-грунтов (солончаков, солонцов), предотвращение эрозионных процессов.
Планирование рекультивации предусматривает проведение необходимых исследований. Исследование по ликвидации осуществляются целью решения неопределенных вопросов относительно мероприятий по ликвидации или снижения их до приемлемого уровня. Результаты исследований по ликвидации представлены заинтересованным сторонам для выработки мнения о планировании.
Мероприятия по рекультивации нарушаемых земель выполняются путем проведения технической рекультивации.
При определении задач рекультивации были приняты во внимание каждый из экологических факторов, на который повлияет деятельность по использрванию участка. В зависимости от особенностей использованию участка определены следующие основные задачи ликвидации: 
- участок подлежит изолированию. Закрывается доступ для людей и скота; 
- земная поверхность относящимися к участку, возвращается в состояние до воздействия, сопоставимое с будущими целями использования земель. 
- почва восстанавливается до состояния, в котором она находилась до проведения использованию участка, включая возможность роста самодостаточной растительности.

4. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОГО И ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА АГРОХИМИЧЕСКИХ И АГРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСКРЫШНЫХ ПОРОД И ИХ СМЕСЕЙ В ОТВАЛАХ
Район месторождения входит в зону степей с преобладанием степных форм растительности, а на нижних надпойменных и пойменных террасах р.Илек развиты луговые (реже каштановые) почвы с густым разнотравьем.
Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем и супесями, средней мощностью 1,3 м. Всего объем вскрышных пород на месторождении Хлебодаровское-7 в пределах Лицензионной площади составляет (76000 х 1,3) = 98,8 тыс.м3. За лицензионный срок при максимальной добыче будут сняты вскрышные породы полностью. Кроме того, на всей площади Лицензионного участка будет проведена зачистка кровли полезной толщи на глубину 0,1 м в объеме 7,6 тыс.м3. Общий объем вскрышных пород и пород зачистки за лицензионный срок при максимальной добыче составит – 106,4 тыс.м3.

5. ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАЗМЕЩЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Согласно в общей схемы природного ландшафтного районирования Республики Казахстан территория, расположенная юго-западнее р. Илек относится к степной ландшафтной зоне умеренного пояса, южной подзоне (типчаково-ковыльных) степей, Приуральско-Тургайской области, Приуральской провинции, округу юго-западной части Приуральского плато, Актюбинскому району. 
Северная и восточная часть Мартукского района согласно схеме физико-географического районирования, относится к Южно-Уральской области, Уральско-Мугоджарской провинции, Орско-Мугоджарскому округу, району Орского плато.
Северная граница Мартукского района проходит по холмисто-увалистой равнине, северо-восточная -  по р. Кия, восточная граница простирается по денудационному мелкосопоснику, осложненному руслами водотоков. На юге и западе граница района простирается по волнистой равнине, руслу р. Шайда и р. Илек.
в) общие сведения о характере поверхности (колебания абсолютных высот, минимальные и максимальные высоты, наличие гидрографической сети и ее густота, доминирующие формы рельефа):
На севере Мартукского района и по правобережной части р. Илек поверхность представляет собой приподнятую волнистую равнину с абсолютными средними высотами 300-350 м. На востоке района преобладающей формой рельефа является холмисто-увалистый денудационный мелкосопочник с абсолютными средними высотами 350-400м. Максимальные абсолютные высоты приурочены к с. Студенческое и составляют 414м.
Южная и западная часть района более низкая в высотном отношении и представлена пластовыми волнистыми равнинами, интенсивно расчлененными руслами рек Таныберген, Аксу, Жамансу со средними абсолютными отметками высот 275-325м и максимальными для данного участка – 335 м (недалеко от с. Чайда). Минимальные абсолютные отметки высот на территории Мартукского района отмечаются на юго-западе района у р. Шайда и составляют 250м.
Гидрографическая сеть в районе представлена на северо-востоке рекой Илек с притоками Жамансу, Таныберген. На севере района простираются русла рек Киялы-Буртя, Кия, Буртя и др.
		Река Илек является левым притоком р. Урал, имеет протяженность 623 км и площадь водосбора 41,3 тыс. кв. км. Средняя минерализация в реке в период половодья составляет 0,2-0,4 г/л., а в период межени – 0,7-0,9 г/л. Река Утва является второй по величине рекой в районе. Ее воды характеризуются повышенной минерализацией. Притоки рек Илек маловодны, характеризуются значительными весенними паводками, летом сильно милеют. 
Озера в районе малочисленны и приурочены к юго-западной части района, заполняются водой во время паводка и к осени мелеют. Наиболее крупным является озеро в районе Горноводска.
Мартукский район расположен в подзонах сухих и засушливых степей. Подзона южных черноземов приурочена к холмисто-увалистым равнинам северо-восточнее реки Илек. В почвенном покрове преобладают черноземы южные карбонатные, солонцеватые, неполноразвитые и малоразвитые. Коренной растительностью черноземов южных до освоения целинных земель являлись типчаково-ковыльные, ксерофитноразнотравно-красноковыльно-ковылковые степи с проективным покрытием до 80%. В составе травостоя из ковылей преобладал ковылок, подчиненное значение имел ковыль тырса, типчак. Разнотравье представлено хорошо и образовано подмаренником, пижмой, тимьяном, зопником, лапчатками, люцерной, жабрицей. В настоящее время данная территория полностью распахана. 
          Для засушливых степей района, расположенных юго-западнее реки Илек ландшафтообразующими являются темно-каштановые солонцеватые почвы, приуроченные к слабоволнистым хорошо дренированным равнинам, образующие комплексы с солонцами степными. Коренной растительностью на темно-каштановых солонцеватых почвах являлись типчаково-ковыльные степи с проективным покрытием до 70% и преобладанием в травостое дерновинных злаков и галоксерофитного разнотравья (грудница, солонечник). В сообществах отмечается увеличении синузии полыней и типчака.
Солонцы степные с нитрозовополынно-типчаковыми, камфоросмово-чернополынными сообществами имеют фрагментарное распространение на территории всего района. 
В пределах долинных комплексов реки Илек на лугово-каштановых и луговых почвах формируются разнотравно-злаковые, разнотравно-полынно-злаковые сообщества и галофитноразнотравно-острецовые сообщества на солонцах луговых. 

Обеспеченность подземными водами
Подземные воды западной и юго-западной части территории Мартукского района расположены в толще меловых разнозернистых песков и песчаников водоносного комплекса мезозойских отложений, относятся к пресным, с преобладанием пресных и слабосолоноватых и залегают на глубине 5-10 м. Юго-западнее долины р. Илек водоносные комплексы приурочены к четвертичным аллювиально-пролювиальным галечниковым отложениям, относятся к пресным, с преобладанием пресных и слабосолоноватых и залегают на глубине до 5м.
На севере, востоке и юго-востоке Мартукского района подземные воды приурочены к водоносным комплексам палеозойских отложений, образованных эффузивно-осадочными породами, относятся к пресным и залегают на глубине 10-30 м, на самом северо-востоке – 5-10м. 
В долине реки Илек и по эрозионным ложбинам временных водотоков водоносными являются аллювиальные песчано-глинистые и песчаные отложения четвертичного периода. Подземные воды здесь залегают на глубине 0-5 м, относятся к пресным с минерализацией до 1 г/л.
Мартукский район обеспечен подземными водами удовлетворительно. В настоящее время на территории района для хозяйственно-питьевого водоснабжения разработаны Мартукское, Каратуское и водозаборы для п Казанский.
Мартукское месторождения приурочено к четвертичным аллювиальным отложениям долины р. Илек, представленных разнозернистыми песками. Воды пресные с минерализацией до 1 г/л, а глубина залегания колеблется в пределах 1,5-4,5м. Каратуское месторождение приурочено в сильноволнистой равнине, расположено вблизи п. Каратуский и приурочено к водоносным комплексам триасовых отложений, представленных песчано-гравийно-галечниковой фракцией. Воды пресные с минерализацией 0,4-0,9 г/л и залегают на  глубине от 5 м до 276 м по окраинам.
Эксплуатационные запасы Мартукского месторождения составляют 11,7 тыс. куб. м/сут., Каратуского – 0,84 тыс. куб. м/сут., водозаборов п. Казанский – 0,86 тыс. куб. м/сут. В настоящее время эксплуатируются Мартукское месторождение.

Общие закономерности зональной ландшафтной структуры и особенности ее формирования.
Большая часть Мартукского района, расположенного северо-восточнее р.Илек представлена степными ландшафтами относительно приподнятых равнин и мелкосопочников. Приподнятые равнины образованы денудационными цокольными и пластовыми расчлененными равнинами, сложенными метаморфическими, эффузивными, осадочными породами с ксерофитноразнотравно-ковыльной, ковыльно-типчаковой растительностью на черноземах южных карбонатных, местами малоразвитых. Эрозионно-денудационный мелкосопочник приурочен к самому северу района, сложен кристаллическими сланцами с кустарниково-ковыльно-типчаковой, разнотравно-ковыльно-овсецовой растительностью на черноземах южных неполноразвитых и малоразвитых.
Юго-западнее реки Илек территории района простирается в пределах сухостепных ландшафтов относительно приподнятых равнин, образованных денудационными пластовыми холмисто-увалистыми равнинами с эрозионным расчленением, сложенными глинами, песчаниками, известняками с типчаково-ковылковой, нитрозовополынно-типчаковой с кустарниками растительностью на темно-каштановых солонцеватых почвах и солонцах степных.
Пойма и надпойменные террасы рек Илек сложены суглинками, глинами, песками и представлены разнотравно-пырейной, луговоразнотравно-злаковой, кустарниковой растительностью на аллювиально-луговых почвах и солонцах луговых.
Водные объекты особого государственного значения на территории района отсутствуют.
К землям, которые можно отнести к потенциальным земельным резервам для вовлечения в сельскохозяйственный оборот можно отнести земли запаса пригодные для использования в сельскохозяйственном производстве. 
Современные сельскохозяйственные угодья района представлены пастбищами, сенокосами, пашней, залежными землями, садами и огородами. Их процентное соотношение обусловлено природными особенностями региона и историческими условиями хозяйствования.
Особенности ландшафтной организации территории Мартукского района предопределяют характер и направленность сельскохозяйственного производства. Основными типами ландшафтов в пределах района являются степные  и сухостепные ландшафты относительно приподнятых равнин. Пашня, залежь, сенокосы и пастбища приурочены к данному типу ландшафта.
	Обеспеченность водными ресурсами и характеристика источников водопотребления
	Мартукский район достаточно хорошо обеспечен поверхностными и подземными водными ресурсами. Поверхностный сток на территории района представлен рекой Илек с притоками. Всего на территории 25 малых рек и ручьев, около 100 естественных и искусственных водоемов. Средний многолетний расход воды в р. Илек в створе г. Актобе составляет 20,8 куб.м/сек. Притоки рек Илек маловодны, характеризуются значительными весенними паводками, летом сильно милеют. Расход воды в среднем течении составляет 0,6-0,9 куб.м/сек. 
           Обеспеченность района подземными водами оценивается как удовлетворительная. На территории района разработано Мартукское, Каратуское месторождения и водозабор для п. Казанский, эксплуатационные запасы которых колеблются в пределах нно составляют от 0,86 тыс. куб. м/сут до 11,7 тыс. куб м./сут.
Наличие ирригационной сети и ее функциональное состояние;
Ирригационная сеть в пределах района представлена фрагментарно. Значительная часть орошаемых земель не используется по причине неисправности оросительных каналов, разрушения бортов и заиливания. Всего в настоящее время в районе за счет местных водных источников орошается 1962 га земель.
Состав, качественное и количественное значение загрязняющих и вредных веществ в источниках водопотребления;
Одной из экологических проблем Актюбинской области в целом, и Мартукского административного района, является загрязнение реки Илек бором и шестивалентным хромом, обусловленное сбросами промышленных заводов Актюбинской области. Река Илек относится к загрязненным водным источникам. Содержание бора составляет 18,9 ПДК и шестивалентного хрома – 15,3 ПДК, при значении ИЗВ- 3,62 (4 класс, «загрязненная»). Минерализация воды в реке Илек колеблется в зависимости от сезона года от 0,2 г/л до 0,9 г/л. 
Подземные воды района по химическому составу гидрокарбонатные кальциевые. Загрязнения бактериологического и токсического характера не обнаружено. Степень загрязнения подземных вод месторождения допустимая и качество подземных вод Каратуского месторождения соответствует ГОСТУ «Вода питьевая». Подземные воды Мартукского месторождения и водозаборов п. Казанский кальциево-натриевого состава слабоменирализированные и в большей степени рекомендуются для технических целей. 
 Источники загрязнения водных объектов;
Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод непосредственно на территории района являются животноводческие фермы, бытовые отходы населенных пунктов и отходы семи промышленных предприятий (главным образом шлак и вскрышные породы). В районе в настоящее время имеется  50 мест централизованного сбора отходов.
Источниками загрязнения реки Илек выше по течению являются Актюбинский химический завод, шламовые пруды завода хромовых соединений, недоочищенные стоки г. Актобе, ОАО «Акбулак», Донской ГОК «Казхром» и др. 
Наличие водоочистных сооружений, их состояние;
На территории района существует девять очистных сооружений, но в настоящее время в полную меру функционируют только три: в населенных пунктах Мартук, Яйсан и  Кенсахара, причем в с. Кенсахара частично реконструкция централизованных источников водоснабжения была осуществлена в 2005 году.
Характеристика питьевого водоснабжения сельских территорий	
В районе водоснабжение осуществляется за счет подземных вод, объединенных в централизованные и децентрализованные системы водоснабжения. Централизованные системы питьевого водоснабжения представлены в 9 населенных пунктах (с. 13 лет Казахстану, с. Андреевка, с. Степановка, с. Чайда, с. Черемушки, с. Кенсахара, с. Хазретовка, с. Березовка, с. Хлебодаровка) и охватывают водопроводной водой. всего 13,7% населения района, что является одним из самым низких после Байганинского района показателем в Актюбинской области. Децентрализованные системы питьевого водоснабжения представлены 60 шахтными колодцами, имеют место в 40 населенных пунктах. Обеспеченность населения водой из децентрализованных источников составляет 88,1%, что является самым высоким показателем в области.

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Согласно Земельному Кодексу Республики Казахстан собственник земельного участка должен предусмотреть и осуществлять проведение мероприятий по охране земель направленные на :
- рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и	других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот;
- снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы при проведении работ, связанных с нарушением земель;
- устранение очагов неблагоприятного влияния на окружающую среду;
- Улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения, повышения эстетической ценности ландшафта;
Охрана земель включает систему правовых, организационных, экономических, технологических и других мероприятий, направленных на охрану земли, как части окружающей среды. В этих целях в Республике Казахстан ведется мониторинг, который представляет собой систему базовых (исходных), оперативных и периодических наблюдений за качественным и количественным состоянием земельного фонда.
Социально-экологический результат рекультивации заключается в создании благоприятных условий для жизнедеятельности человека и функционирования экологических систем в районе расположения нарушенных земель и предусматривает следующие виды:
· природоохранный результат – устранение экологического ущерба причиняемого нарушенными землями, в период осуществления рекультивационных работ независимо от направления рекультивации.
· природовосстановительный результат – создание условий в районе размещения нарушенных земель после их рекультивации, наиболее отвечающих социально-экологическим требованиям (санитарно- гигиеническим, эстетическим, рекреационным идр.).
Рекультивация земель обеспечивает снижение негативного воздействия нарушенных земель на компоненты окружающей среды: атмосферу, поверхностные и грунтовые воды, грунты и почвы, растительный и животный мир, оказывает благотворное влияние на здоровье человека и направлена на устранение экологического ущерба.
Перед началом производства работ строительные машины и механизмы должны пройти технический осмотр и проверку на токсичность.
Все землянные работы необходимо проводить в строгом соответствии с проектом. Строительная техника и передвижной автотранспорт должны содержаться на специально подготовленных местах парковки с твердым покрытием и устройством ливневой канализации (сбор и очистка).
В целях исключения попадания горюче-смазочных материалов на почву, заправку и ремонт техники необходимо производить в специально отведенном для этих целей месте. Заправка стационарных машин и машин с ограниченной подвижностью (экскаваторы и т.д. ) производится заправщиками.
На каждом объекте работы механизмов должен быть организован сбор отработанных и заменяемых масел с последующей отправкой их на регенерацию. Слив масел на почвенный покров или водные объекты категорически запрещен.

7. Технологии работ по рекультивации нарушенных земель в зависимости от направления рекультивации
Наиболее эффективной мерой снижения отрицательного влияния нарушенных земель на окружающую среду является своевременная рекультивация нарушенных земель, которая обеспечивает не только создание оптимальных ландшафтов с соответствующей организацией территории, флорой, фауной, но и способствует надежной охране воздушного бассейна и водных ресурсов. При этом техническая рекультивация рассматривается как неотъемлемая часть процесса горного производства, а качество и организация рекультивационных работ – как один из показателей культуры производства.
Рекультивация участка меняет характер техногенной нагрузки на окружающую среду в регионе.
1. Карьер
Проект рекультивации обводненного карьера ПГС площадью 7,6 га ориентирован на водохозяйственное и рекреационное направление (создание обводненного водоема для отдыха или рыборазведения), так как подстилающими породами являются водоупорные плотные глины. 
Технический этап подготавливает чашу карьера и формирует устойчивую береговую линию. 
В техническом этапе рекультивации предусматривает выполнение следующих мероприятий:
· Выполаживание откосов: Откосы бортов карьера уменьшаются до безопасного угла (1:2 или 1:3) выше уровня воды.
· Профилирование мелководной зоны: Формируется подводная терраса глубиной до 1,5–2 м для безопасности и развития флоры.
· Использование вскрышных пород: Супеси (из объема вскрыши 1,3 м) используются для уполаживания бортов.
· Сохранение ПРС: Почвенно-растительный слой складируется в бурты для финального этапа.
· Укрепление береговой линии: Откосы в зоне прибоя отсыпаются гравием или укрепляются георешеткой. 
Для безопасного рекреационного и рыбохозяйственного использования крутые откосы (1:0,5) переводятся в пологие:
· Надводная часть (пофиль 1:3): выполаживается супесями из отвалов;
· Подводная часть (профиль 1:5): формирует мелководную зону (пляжи, нерестилища).
Биологический этап восстанавливает экосистему и предотвращает эрозию берегов. 	
- Нанесение ПРС: Почвенный слой укладывается на пологие надводные откосы берегов (мощность слоя от 0,2 м).
- Посев травосмесей: Берега засеиваются многолетними злаками (кострец, овсяница) для закрепления грунта.
- Посадка кустарников: Высаживаются влаголюбивые деревья (ива, ольха) вдоль береговой линии.
- Заселение гидробионтов: Мелководье засаживается камышом и рогозом для естественной фильтрации воды.
- Зарыбление водоема: Рекомендуется запуск неприхотливых видов рыб (карась, карп). 
	Параметр создаваемого объекта:
	Целевое назначение – рыбохозяйственный или рекреационный;
Площадь зеркала воды ~6,0–6,5 га (с учетом выполаживания бортов);
Средняя глубина водоема 4,0 – 6,5 м.;
Водоупорное ложе – плотные глины верхнего триаса;
2. Земельные участки отведенные под линий электропередач.
Технический этап рекультивации.
· Очистка территории: Сбор и вывоз остатков строительных материалов, элементов старых опор, обрывков проводов, изоляторов и порубочных остатков.
· Планировка и выравнивание: Ликвидация строительных колей, засыпка котлованов, оставшихся после демонтажа или монтажа фундаментов опор. Выравнивание микрорельефа грейдерами.
· Рыхление (разуплотнение): Тяжелая техника сильно утрамбовывает грунт. На глубину 20–30 см проводится рыхление, чтобы вернуть почве воздухо- и влагопроницаемость.
· Нанесение плодородного слоя почвы (ПСП): Возврат ранее снятого и сохраненного в отвалах (кавальерах) гумусового слоя на поврежденные участки. Слой равномерно распределяется и разравнивается.
Биологический этап рекультивации
Рыхление поверхности участка. Для ускорения приживаемости растений вносятся минеральные (азотно-фосфорно-калийные) и, при необходимости, органические удобрения. Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га. Прикатывание почвы для лучшего контакта семян с землей. В течение первого вегетационного периода осуществляется уход (полив при необходимости).
3. Земельный участок отведенный под административно-бытовой комплекс
Технический этап ирекультивации.
Демонтаж и очистка: Полный снос строений АБК, демонтаж фундаментов, подземных коммуникаций и дорожных покрытий. Вывоз и утилизация строительного мусора.
Планировка территории: Засыпка котлованов, траншей и выравнивание рельефа (грубая и чистовая планировка) для предотвращения эрозии.
Нанесение плодородного слоя: Возврат ранее снятого и сохраненного плодородного слоя почвы (ПСП) или завозом нового растительного грунта толщиной не менее 15–20 см.
Биологический этап рекультивации.
Подготовка почвы: Дискование, боронование и внесение органических/минеральных удобрений для восстановления плодородия.
Озеленение: Посев многолетних трав (бобово-злаковых смесей) для закрепления корневой системы в грунте и предотвращения выветривания.
Уход: Полив, подкормка и кошение травостоя до полного восстановления зеленого покрова.
4. Земельный участок выделенный под подъездной дороги.
Технический этап рекультивации
Демонтаж искусственного покрытия, снятия щебня и ПГС, разуплотнения земляного полотна, профилирования и восстановления рельефа.
Биологический этап рекультивации.
Мероприятия по подготовке почвы, внесению удобрений и посеву многолетних травосмесей на площади 2,4 га для предотвращения эрозии и восстановления экосистемы.
5. Земельный участок отведенной под промышленной площадки.
Технический этап ирекультивации.
Очиста территорий. Вывоз мусора.
Планировка территории: Засыпка котлованов и выравнивание рельефа (грубая и чистовая планировка) для предотвращения эрозии.
Нанесение плодородного слоя: Возврат ранее снятого и сохраненного плодородного слоя почвы (ПСП) или завозом нового растительного грунта толщиной не менее 15–20 см.
Биологический этап рекультивации.
Подготовка почвы: Дискование, боронование и внесение органических/минеральных удобрений для восстановления плодородия.
Озеленение: Посев многолетних трав (бобово-злаковых смесей) для закрепления корневой системы в грунте и предотвращения выветривания.
Уход: Полив, подкормка и кошение травостоя до полного восстановления зеленого покрова.
6. Земельный участок отведенный под отвал песчано-гравийной смеси и песка
Технический этап ирекультивации.
Очиста территорий. Вывоз мусора.
Планировка территории: Засыпка котлованов и выравнивание рельефа (грубая и чистовая планировка) для предотвращения эрозии.
Нанесение плодородного слоя: Возврат ранее снятого и сохраненного плодородного слоя почвы (ПСП) или завозом нового растительного грунта толщиной не менее 15–20 см.
Биологический этап рекультивации.
Подготовка почвы: Дискование, боронование и внесение органических/минеральных удобрений для восстановления плодородия.
Озеленение: Посев многолетних трав (бобово-злаковых смесей) для закрепления корневой системы в грунте и предотвращения выветривания.
Уход: Полив, подкормка и кошение травостоя до полного восстановления зеленого покрова.

8. Объем работ, потребности специальной технике и необходимых материалов для проведения технических и биологических этапов рекультивации нарушенных земель
Технология производства работ
1. Карьер
Объемы работ для выполнения технического этапа рекультивации
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	Единица 
изм-ния
	Объемы
работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выполаживание откосов карьера
	Уполаживание надводных бортов (источник материала: супеси из внутреннего отвала)
	м3
	36200

	2
	Профилирование мелководной зоны
	Формирование подводных терасс (источник материала: супеси из внутреннего отвала+перемещение ПГС)
	м3
	43600

	3
	Порузка ПРС
	Погрузка ПРС экскаватором
	м3
	19000

	4
	Перевозка ПГС
	Перевозка ПРС самосвалом
	м3
	19000

	5
	Нанесение ПРС на сформированные пологие откосы
	Нанесение ПРС бульдозером 
	м3
	19000

	6
	Площадь нанесения
	(полоса шириной 33 м по твсему периметру 1140 м)
	м2
	38000

	7
	Мощность наносимого слоя 
	Данная толщина гарантирует отличную приживаемость кустарников и многолетнх трав
	м
	0,5



2. Земельные участки отведенные под линий электропередач.
Объемы работ для выполнения технического этапа рекультивации
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	Единица 
изм-ния
	Объемы
работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Очистка территорий
	Демонтаж кабелей, проводов, старых опор, уборка мусора
	т
	52

	2
	Погрузка строительных материалов, отходов и мусора в базу и полигон   
	Погрузка материалов, отходов
	т
	52

	3
	Перевозка строительных материалов, отходов и мусора в базу и полигон   
	Перевозка материалов, отходов
	т
	52

	4
	Планировка и выравнивание
	Ликвидация строительных колей, засыпка котлованов, оставшихся после демонтажа или монтажа фундаментов опор. Выравнивание микрорельефа грейдерами.
	га
	1,0263

	5
	Рыхление (разуплотнение): 
	Тяжелая техника сильно утрамбовывает грунт. На глубину 20–30 см проводится рыхление, чтобы вернуть почве воздухо- и влагопроницаемость.
	га
	1,0263

	6
	· Нанесение плодородного слоя почвы (ПСП): 
	· Возврат ранее снятого и сохраненного в отвалах гумусового слоя на поврежденные участки. Слой равномерно распределяется и разравнивается.
	м3
	2052,6



3. Земельный участок отведенный под административно-бытовой комплекс.
Объемы работ для выполнения технического этапа рекультивации
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	Единица 
изм-ния
	Объемы
работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Демонтаж, Очистка территорий
	Полный снос строений АБК, демонтаж фундаментов, подземных коммуникаций и дорожных покрытий. Вывоз и утилизация строительного мусора.
	т
	75

	2
	
	Погрузка материалов и строительных отходов
	т
	75

	3
	
	Перевозка материалов и строительных отходов
	т
	7

	4
	Планировка территории    
	Засыпка котлованов, траншей и выравнивание рельефа (грубая и чистовая планировка) для предотвращения эрозии.
	га
	2

	3
	Нанесение плодородного слоя почвы   
	Нанесене плодородного слоя почвы бульдозером
	м3
	2000


4. Земельный участок выделенный под подъездной дороги
Объемы работ для выполнения технического этапа рекультивации
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	Единица 
изм-ния
	Объемы
работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Снятие земляного грунта
	Снятие грунта для дальнейшей планировки территории, засыпки
выемок, формирование
подстилающего слоя
	м3
	1309

	2
	Демонтаж дорожной одежды - ПСГ
	Вывоз ПГС (продажа)
	м3
	153

	3
	Демонтаж щебня различной фракций
	сортировка для
повторного использования или
утилизация
	м3
	255

	4
	Погрузка инертных материалов и грунта
	Погрузка экскаватором в самосвалы
	м3
	1717

	5
	Вывоз инертных материалов и грунта
	Вывоз самосвалом
	м3
	1717

	6
	Проведение планировочных работ с использованием земляного грунта для ликвидации колейности и выравнивания рельефа.
	м3
	1309

	7
	Рыхление уплотненного подстилающего грунта для восстановления его водопроницаемости и аэрационных свойств.
	га
	2,4

	8
	Нанесение сохраненного ранее или привозного плодородного слоя почвы (ПСП) по всей площади участка
	га
м3
	2,4
4800



5. Земельный участок отведенной под промышленной площадки.
Объемы работ для выполнения технического этапа рекультивации
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	Единица 
изм-ния
	Объемы
работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 Очистка территорий
	Сбор мусора и вывоз 
	т
	0,8

	2
	
	Погрузка мусора
	т
	0,8

	3
	
	Перевозка мусора
	т
	0,8

	4
	Планировка территории    
	Засыпка котлованов и выравнивание рельефа (грубая и чистовая планировка) для предотвращения эрозии.
	га
	2

	3
	Нанесение плодородного слоя почвы   
	Нанесене плодородного слоя почвы бульдозером
	м3
	2000



6. Земельный участок отведенный под отвал песчано-гравийной смеси и песка
Объемы работ для выполнения технического этапа рекультивации
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	Единица 
изм-ния
	Объемы
работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 Очистка территорий
	Сбор мусора и вывоз 
	т
	0,4

	2
	
	Погрузка мусора
	т
	0,4

	3
	
	Перевозка мусора
	т
	0,4

	4
	Планировка территории    
	Засыпка котлованов и выравнивание рельефа (грубая и чистовая планировка) для предотвращения эрозии.
	га
	4

	3
	Нанесение плодородного слоя почвы   
	Нанесене плодородного слоя почвы бульдозером
	м3
	4000



Завершающим этапом восстановления	нарушенных земель является проведение биологического этапа рекультивации.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП
       Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной, в ходе проведения технического этапа, поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего ветровую и водную эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности. Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района. Закрепление пылящих поверхностей является одной из важных составных частей природоохранных мероприятий.
       Нарушение земель – процесс, происходящий при добыче полезных ископаемых, в том числе нефти и нефтепродуктов, геологоразведочных, изыскательских и строительных работ, приводящий к нарушению почвенного покрова, гидрологического режима, рельефа местности и другим негативным изменениям состояния земель.
1. Карьер
Объемы работ для выполнениябиологического этапа рекультивации
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	Единица 
изм-ния
	Объемы
работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Рыхление поверхности участка
	Общая площадь рыхление
Мощность рыхляемого грунта 
Объём рыхляемого грунта
	га
м
м3
	3,8
0,5
19000

	2
	Посев семьян по норме (норма высева откосов) 50 кг/га
· кострец беззубый (40%)
· овсяница луговая (30%)
· мятлик луговой (20%)
· клевер ползучий (10%)
	Для предотвращения эрозий бортов применяется метод гидропосева травосмеси из многолетних злаков и бобовых культур
	кг



кг

кг

кг

кг
	190



76

57

38

19

	3
	Внесение минеральных удобрений
(Азофоска) по норме 2 ц/га
	Обогащение азотом
	ц
	15,2

	6
	Посадка древесно-кустарниковой растительности проектируется в виде берегозащитной полосы по периметру водоема (длина периметра 1140 м)
	Посадка выполняется в 2 ряда:
первый ряд (у кромки воды) – влаголюбивые кустарники;
второй ряд (выше по склону на 2-3 метра) – деревья.
Вид: Ива кустаниковая (трехтыченковая, пепельная) или Аморфа кустарниковая
Схема посадки: шаг между кустами в ряду – 0,7 м.
	
	



Посадка выполняется в 2 ряда: первый ряд (у кромки воды) – влаголюбивые кустарники; второй ряд (выше по склону на 2-3 метра) – деревья.
А. Влаголюбивые кустарники (первый ряд у воды) 
Вид: Ива кустаниковая (трехтыченковая, пепельная) или Аморфа кустарниковая
Схема посадки: шаг между кустами в ряду – 0,7 м.
	Необходимое количество кустарников: 1629 штук.
Б. Древесные породы (второй ряд, берегоукрепление).
Вид: Ольха черная, Ива белая (плакучая), Тополь бальзамический.
Схема посадки: шаг между деревьями в ряду – 3,0 м.
Необходимое количество: 380 штук.
2. Земельный участки отведенные под линий электропередач.
Объемы работ для выполнения биологического этапа рекультивации
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	Единица 
изм-ния
	Объемы
работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Рыхление поверхности участка
	Общая площадь рыхление
Мощность рыхляемого грунта 
Объём рыхляемого грунта
	га
м
м3
	1,0263
0,2
1252,8

	2
	Внесение минеральных удобрений по норме 2,0 ц/га (Аммофос)
	Для ускорения приживаемости растений вносятся минеральные (азотно-фосфорно-калийные) и, при необходимости, органические удобрения.

	ц

	2

	3
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	Посев житняка
	кг
	30,3

	6
	Прикатывание
	прикатывание почвы для лучшего контакта семян с землей
	га
	1,0263

	5
	Полив участка
	В течение первого вегетационного периода осуществляется уход (полив при необходимости)
	га
	1,0263



3. Земельный участок отведенный под административно-бытовой комплекс.
Объемы работ для выполнения биологического этапа рекультивации
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	Единица 
изм-ния
	Объемы
работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подготовка почвы
	Дискование
	га
	2,0

	2
	
	Бороование
	га
	2,0

	3
	
	Внесение минеральных удобрений по норме 2 ц/га
	га
	2,0

	4
	Посев многолетних трав по норме 19,5 кг/га    
	Посев многолетних трав для закрепления корневой системы в грунте и предотвращения выветривания.
	кг
	39

	3
	Уходные работы
	Полив, подкормка травостоя др полного восстановления
	га
	2,0




4. Земельный участок выделенный под подъездной дороги
Объемы работ для выполнения биологического этапа рекультивации
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	Единица 
изм-ния
	Объемы
работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подготовка почвы
	Дискование
	га
	2,4

	2
	
	Боронование
	га
	2,4

	3
	
	Внесение минеральных удобрений по норме 2,0 ц/га
	ц
	4,8

	4
	Посев многодетних трав
	Посев многолетних трав , адаптированных к местным
климатическим условиям, для закрепления корневой системы и
предотвращения эрозии.
Житняк по норме 19,5 кг/га
	кг
	46,8

	5
	Уходные работы
	Полив, подкормка травостоя др полного восстановления
	га
	2,4



5. Земельный участок отведенной под промышленной площадки.
Объемы работ для выполнения биологического этапа рекультивации
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	Единица 
изм-ния
	Объемы
работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подготовка почвы
	Дискование
	га
	2,0

	2
	
	Бороование
	га
	2,0

	3
	
	Внесение минеральных удобрений по норме 2 ц/га
	га
	2,0

	4
	Посев многолетних трав по норме 19,5 кг/га    
	Посев многолетних трав для закрепления корневой системы в грунте и предотвращения выветривания.
	кг
	39

	3
	Уходные работы
	Полив, подкормка травостоя др полного восстановления
	га
	2,0



6. Земельный участок отведенный под отвал песчано-гравийной смеси и песка
Объемы работ для выполнения биологического этапа рекультивации
	№ п/п
	Виды работ
	Наименование работ
	Единица 
изм-ния
	Объемы
работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подготовка почвы
	Дискование
	га
	4,0

	2
	
	Бороование
	га
	4,0

	3
	
	Внесение минеральных удобрений по норме 2 ц/га
	га
	4,0

	4
	Посев многолетних трав по норме 19,5 кг/га    
	Посев многолетних трав для закрепления корневой системы в грунте и предотвращения выветривания.
	кг
	78

	3
	Уходные работы
	Полив, подкормка травостоя др полного восстановления
	га
	4,0


       Биологический этап выполняются заказчиком или подрядчиком, и принимается комиссией, созданной местным исполнительным органом по месту нахождения рекультивируемых земель.
       Земельные участки, подлежащие биологической рекультивации, расположены в подзоне темно-каштановых почв степной зоны.
       Технология создания пастбищ заключается в подготовке почвы, посеве многолетних трав и в последующем уходе за ними на первом и втором годах жизни. Продолжительность мелиоративного периода составляет 3-5 лет. Подготовка почвы и посев многолетних трав производится в соответствии с принятыми зональными рекомендациями по агротехнике эрозионно-опасных земель и соответствующим комплексом машин и оборудования. 
	Восстановление пастбищных угодий. Основной задачей биологического этапа рекультивации является восстановление плодородия нарушенных земель, создание растительного покрова. Биологический этап рекультивации включает в себя комплекс работ, направленных на создание пастбищной угодий на нарушенных землях. 
       Технология восстановления пастбищ заключается в подготовке почвы, посеве травоосвоителей и последующем уходе за ними в течение 3-х лет. Продолжительность мелиоративного периода составляет 3года.
      Учитывая природно-климатические условия района, рекомендации по научной системе ведения сельского хозяйства для Актюбинской области, для залужения, рекомендуется житняк.
       Житняк предоставляет большую ценность как улучшатель естественных пастбищ. Благодаря мощно развитой мочковатой корневой системе, является прекрасным пластообразователем. Житняк нетребователен к плодородию почвы, довольно засухоустойчив. Обладает хорошей устойчивостью в травостое, может держаться в полевых условиях 3-5 лет.
       Норма высева семян принята для залужения – 19,5 кг/га, для подсева – 19,5 кг/га (с учетом увеличения на 30% для участков, покрытых почвой). Потребное количество семян и их стоимость приводится в расчетах.
       В комплекс агротехнических мероприятий входит: подготовка почвы, посев многолетних трав (житняка), уход за посевами. Поверхность рекультивируемых участков разрыхляется культиватором - глубокорыхлителем. Эта мера способствует лучшему соединению нанесенного плодородного слоя почвы с подстилающей породой, а также облегчает проникновению корней в подпочвенный слой.
        Агротехника посева. В первый год освоения весенняя обработка начинается с дискования на глубину 6-8 см в двух  направлениях дисковыми боронами, для разравнивания нанесенного слоя почвы. Затем почва обрабатывается плоскорезом-глубокорыхлителем-удобрителем КПГ- 2,2 на глубину 15-20 см с одновременным внесением минеральных удобрений (суперфосфата). При подкормке посева используются разбрасыватели минеральных удобрений для поверхностного внесения (для подкормки) 1-РМГ-4, РУМ-3 и др. Измельчение и смешивание удобрений проводится непосредственно перед внесением.
       Норма внесения минеральных удобрений приняты в соответствии с рекомендациями по научной системе ведения сельского хозяйства для Актюбинской области и составляет 2 ц/га. 
       Перед посевом проводится предпосевное прикатывание, в конце августа посев многолетних трав сеялкой СЗТ- 3,6 сплошным широкорядным способом. Для получения равномерных всходов проводится послепосевное прикатывание.
       При неполноте всходов посевов на втором году освоения весной проводится боронование посевов в 2 следа и повторный посев трав с последующим прикатыванием. Уход за посевами  трав заключается в подкашивании сорняков до их цветения. В случае гибели травостоя в проекте предусмотрен повторный цикл работ по подготовке участка к посеву и посев в размере 100% рекультивируемой площади на основании пункта 4.5.5 «Указании по составлению проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстан» Алматы 1993 г. утвержденной приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан, от 2 августа 2023 года №289 «Об утверждении Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных земель».
       На третьем году освоения перед весенним боронованием, травы подкармливают минеральными удобрениями. При поверхностном их внесение туковой сеялкой РТТ - 4,2, доза внесения составляет 0,5 ц/га суперфосфата (аммофоса). 
        На третьем – пятом годах освоения проводится ранневесеннее боронование посевов игольчатыми боронами ЗБИГ - 3А, и подкормка суперфосфатом (аммофоса) из расчета 0,5 ц/га.
        Выпасать скот на рекультивированных землях рекомендуется только через три года с использованием их в течении этого срока под сенокошение. Это создаст условия для само осеменения и образования устойчивой дернины.           
       Очередность проведения агротехнических мероприятий и их стоимость определены в сметной части проекта, локальных сметах №1, 2 биологического этапа рекультивации. 
       Объем минеральных удобрений подсчитан из расчета применения в течение мелиоративного периода 3-х лет. Удобрения завозятся, согласно расчетов и технологии возделывания, в течение мелиоративного периода. 
При транспортировке минеральных удобрений соблюдать меры предосторожности – необходимо, чтобы транспортные средства были оснащены тентами, позволяющими закрывать дно кузова и перевозимые минеральные удобрения во избежание потерь и попадания атмосферных осадков. Рекультивация нарушенных земель производится согласно календарного графика указанного в графике «календарный график рекультивации».
              Предприятие, осуществляющее рекультивацию земель, несет ответственность:
     - за качественное выполнение в установленные сроки всех работ в соответствии с календарным планом.
Для выполнения работ по рекультивации нарушенного участка недр, включая зону обрушения и прилегающую технологическую площадку, планируется применение механизированной землеройной техники. Основной задачей является формирование безопасного откоса, выравнивание территории и зачистка от остатков кустарниковой растительности и строительного мусора. 
  
   Потребность специальной техники
При производстве рекультивационных работ используется спец. техники: бульдозер мощностью 75 кВт, Экскаватор Hitachi ZX330-5G, Самосвал  Howo A7 или аналог, ДТ-75, Поливочная машина на базе ЗИЛ МДК-433362, рулонный каток KTR 30, дисковый борон БДТ-3, борона БЗГС-1,0., разбрасыватель НРУ-0,5М, сеялки СЗТ-47, СОН-2,8.,  снегозадержательная оборудование СБУ-2.6., СБУ-2.6., плуг ПЛН-4. Вся используемая техника должна отвечать требованиям безопасности и СанПиН 1.03.037-94 «Гигиенические требования к машинам и механизмам, применяемым при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископа- емых» (эргономические, акустические свойства и т.д.).
Эргономические свойства отражают соответствие конструкции машины гигиеническим условиям жизнедеятельности и работоспособности человека, а также его антропометрическим, физиологическим и психофизическим качествам. Эти же свойства оказывают влияние на напряженность труда человека, а, следовательно, и на безопасность работы и производительность. Оптимальное положение тела человека повышает точность и скорость его моторных действий, обеспечивает возможность длительной непрерывной работы без утомления. Поэтому оно должно находиться в положении, близком к состоянию функционального покоя, при равномерном распределении массы по площади его опорных поверхностей, а спинка сиденья должна плотно прилегать к телу на грудном и пояснично-крестцовом участках позвоночника. Органы управления располагают в пределах рабочей зоны рук машиниста. Для удобной посадки людей различного роста кресла должны иметь регулировку для перемещения си денья по высоте.
Помещение кабины должно быть герметичным для исключения проникновения в него оксида углерода и других токсических веществ, а также пыли.
Вредное влияние шума и вибрации на машиниста должно быть ограничено. Предельный допустимый уровень шума на месте машиниста согласно приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» не должен превышать 70 дБ. Работа машины должна исключать вредное ее влияние на работающих поблизости людей и окружающую природу.    
Вода в жизни растений играет большую роль. Из всей поглощенной почвой влаги растением усваивается всего лишь 0,01-0,3%, а остальная часть теряется на транспирацию и испарение с поверхности земли (физическое испарение). Для обеспечения нормального роста и развития растительности полив следует проводить на 10-ый, 20-ый и 30-ый день после посева.
Полив предполагается провести поливомоечной машиной ЗИЛ МДК-433362 Объем цистерны 6,0 м3.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕКУЛЬТИВАЦИИ)

Календарный график производства работ по рекультивации разработан на предстоящие три года с учетом поэтапного завершения производственных процессов и его инфраструктуры.
         Согласно календарному плану горных работ, составленному исходя из производительности по полезному ископаемому, средней мощностью полезного ископаемого, мощностью вскрышных пород, режимом работы карьера, производительностью применяемого горно-добычного оборудования. 
       В основу календарного графика рекультивации положены:
1. Согласованность с добычей общераспространенных полезных ископаемых и в сроки отработки грунтовых резервов согласно графика отработки;
2. Производительность и тип машинно-тракторного парка;
3. Горнотехнические условия разработки грунтовых резервов;
4. Обеспечение безопасных условий при работе машинно-тракторного парка путем соблюдения нормативных параметров элементов системы разработки. 
       Календарный график рекультивации составлен, исходя из следующих условий:
- обеспечение производительности машинно-тракторного парка по снятию (срезке) и перемещению плодородного слоя почвы в валок, нанесению (возврат ПСП), планировке и прикатыванию всей площади в технической рекультивации и выполнению всех агротехнических мероприятий по залужению многолетних трав с соблюдением сроков подготовки почвы, посева и ухода за ними;
- обеспечение нормативного количества семенных материалов и минеральных удобрений.




Режим работы рекультивации
Сезонность работы - техническая часть - круглогодичная, биологическая часть ­ подготовка почвы – в осенний период, залужение - весенний период, уход за посевами - круглогодично.
Количество рабочих дней в году - 264 дней. 
График работы - вахтовый метод.
Продолжительность вахты – 15 дней. 
Количество рабочих смен в сутки - 2 смены. 
Количество рабочих смен по работам - 1 смена. 
Продолжительность смены - 8часов.
	№ п/п
	Виды работ 
	Период по этапам рекультивации
	Объем работ


	ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ

	
	2033 год

	
	Карьер 

	1
	Выполаживание откосов карьера
	август-сентябрь
	36200 м3

	2
	Профилирование мелководной зоны
	август-сентябрь
	43600 м3

	3
	Порузка ПРС
	октябрь-ноябрь
	19000 м3

	4
	Перевозка ПГС
	октябрь-ноябрь
	19000 м3

	5
	Нанесение ПРС на сформированные пологие откосы
	октябрь-ноябрь
	19000 м3

	
	Площадь нанесения
	
	38000 м2

	
	Мощность наносимого слоя 
	
	0,5 м

	
	Земельные участки отведенные под линий электропередач

	1
	Очистка территорий
	июль-август
	52 т

	2
	Погрузка строительных материалов, отходов и мусора в базу и полигон   
	июль-август
	52 т

	3
	Перевозка строительных материалов, отходов и мусора в базу и полигон   
	июль-август
	52 т

	4
	Планировка и выравнивание
	август
	1,0263 га

	5
	Рыхление (разуплотнение): 
	август
	1,0263 га

	6
	· Нанесение плодородного слоя почвы (ПСП): 
	август
	2052,6 м3

	
	Земельный участок отведенный под административно-бытовой комплекс

	1
	Полный снос строений АБК, демонтаж фундаментов, подземных коммуникаций и дорожных покрытий. Вывоз и утилизация строительного мусора.
	июль-август
	75 т

	2
	Погрузка материалов и строительных отходов
	июль-август
	75 т

	3
	Перевозка материалов и строительных отходов
	июль-август
	75 т

	4
	Засыпка котлованов, траншей и выравнивание рельефа (грубая и чистовая планировка) для предотвращения эрозии.
	август
	2 га

	5
	Нанесение плодородного слоя почвы бульдозером
	август
	2000 м3

	
	Земельный участок выделенный под подъездной дороги

	1
	Снятие земляного грунта
	октябрь-ноябрь
	1309 м3

	2
	Демонтаж дорожной одежды – ПСГ
	октябрь-ноябрь
	153 м3

	3
	Демонтаж щебня различной фракций
	октябрь-ноябрь
	255 м3

	4
	Погрузка инертных материалов и грунта
	октябрь-ноябрь
	1717 м3

	5
	Вывоз инертных материалов и грунта
	октябрь-ноябрь
	1717 м3

	6
	Проведение планировочных работ с использованием земляного грунта для ликвидации колейности и выравнивания рельефа.
	октябрь-ноябрь
	1309 м3

	7
	Рыхление уплотненного подстилающего грунта для восстановления его водопроницаемости и аэрационных свойств.
	октябрь-ноябрь
	2,4 га

	8
	Нанесение сохраненного ранее или привозного плодородного слоя почвы (ПСП) по всей площади участка
	октябрь-ноябрь
	2,4 га
4800 м3

	
	Земельный участок отведенной под промышленной площадки

	1
	Сбор мусора и вывоз 
	июнь-июль
	0,8 т

	2
	Погрузка мусора
	июнь-июль
	0,8 т

	3
	Перевозка мусора
	июнь-июль
	0,8 т

	4
	Планировка территории    
	июнь-июль
	2 га

	5
	Нанесение плодородного слоя почвы   
	июнь-июль
	2000 м3

	
	Земельный участок отведенный под отвал песчано-гравийной смеси и песка

	1
	Сбор мусора и вывоз 
	июнь-июль
	0,4 т

	2
	Погрузка мусора
	июнь-июль
	0,4 т

	3
	Перевозка мусора
	июнь-июль
	0,4 т

	4
	Планировка территории    
	июнь-июль
	4 га

	5
	Нанесение плодородного слоя почвы   
	июнь-июль
	4000 м3

	 БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ

	
	Карьер 

	
	2034 год

	1
	Рыхление поверхности участка
	апрель
	19000 м3

	2
	Посев семьян по норме (норма высева откосов) 50 кг/га
· кострец беззубый (40%)
· овсяница луговая (30%)
· мятлик луговой (20%)
· клевер ползучий (10%)
	апрель
	190 кг

76 кг
57 кг
38 кг
19 кг

	3
	Внесение минеральных удобрений
(Азофоска) по норме 2 ц/га
	апрель-июнь-август
	15,2 ц

	4
	Посадка саженцев:
Ива кустарниковая
Ольха черная
	апрель
	
1629 шт
380 шт

	5
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	

	
	2035 год

	1
	Посев семьян по норме (норма высева откосов) 25, кг/га
· кострец беззубый (40%)
· овсяница луговая (30%)
· мятлик луговой (20%)
· клевер ползучий (10%)
	апрель
	95 кг

38 кг
28,5 кг
19 кг
9,5 кг

	2
	Внесение минеральных удобрений
(Азофоска) по норме 0,5ц/га
	апрель-июнь-август
	3,8 ц

	3
	Посадка саженцев:
Ива кустарниковая
Ольха черная
	апрель
	
163 шт
38 шт

	4
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	

	
	2036 год

	1
	Посев семьян по норме (норма высева откосов) 25, кг/га
· кострец беззубый (40%)
· овсяница луговая (30%)
· мятлик луговой (20%)
· клевер ползучий (10%)
	апрель
	95 кг

38 кг
28,5 кг
19 кг
9,5 кг

	2
	Внесение минеральных удобрений
(Азофоска) по норме 0,5ц/га
	апрель-июнь-август
	3,8 ц

	3
	Посадка саженцев:
Ива кустарниковая
Ольха черная
	апрель
	
163 шт
38 шт

	4
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	

	
	Земельные участки отведенные под линий электропередач

	
	2034 год

	1
	Рыхление поверхности участка
	апрель
	1,0263 га

	2
	Внесение минеральных удобрений по норме 2,0 ц/га (Аммофос)
	апрель-июнь-август
	2 ц

	3
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	20 кг

	4
	Прикатывание
	апрель
	1,0263 га

	5
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	1,0263 га

	
	2035 год

	1
	Внесение минеральных удобрений по норме 0,5 ц/га (Аммофос)
	апрель
	50 кг

	2
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	20 кг

	3
	Прикатывание
	апрель
	1,0263 га

	4
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	1,0263 га

	
	2036 год

	1
	Внесение минеральных удобрений по норме 0,5 ц/га (Аммофос)
	апрель
	50 кг

	2
	Посев трав (житняк) по норме 9,75 кг/га
	апрель
	20 кг

	3
	Прикатывание
	апрель
	1,0263 га

	4
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	1,0263 га

	
	Земельный участок отведенный под административно-бытовой комплекс

	
	2034 год

	1
	Подготовка почвы (дискование, боронование)
	апрель
	2 га

	2
	Внесение минеральных удобрений по норме 2,0 ц/га (Аммофос)
	апрель-июнь-август
	4 ц

	3
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	39 кг

	4
	Прикатывание
	апрель
	2 га

	5
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	2 га

	
	2035 год

	1
	Внесение минеральных удобрений по норме 0,5 ц/га (Аммофос)
	апрель
	39

	2
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	19,5

	3
	Прикатывание
	апрель
	2 га

	4
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	2 га

	
	2036 год

	1
	Внесение минеральных удобрений по норме 0,5 ц/га (Аммофос)
	апрель
	39

	2
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	19,5

	3
	Прикатывание
	апрель
	2 га

	4
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	2 га

	
	Земельный участок выделенный под подъездной дороги

	
	2034 год

	1
	Подготовка почвы (дискование, боронование)
	апрель
	2,4 га

	2
	Внесение минеральных удобрений по норме 2,0 ц/га (Аммофос)
	апрель-июнь-август
	4,8 ц

	3
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	46,8 кг

	4
	Прикатывание
	апрель
	2,4 га

	5
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	2,4 га

	
	2035 год

	1
	Внесение минеральных удобрений по норме 0,5 ц/га (Аммофос)
	апрель
	1,2 ц

	2
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	46,8

	3
	Прикатывание
	апрель
	2,4 га

	4
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	2,4 га

	
	2036 год

	1
	Внесение минеральных удобрений по норме 0,5 ц/га (Аммофос)
	апрель
	1,2 ц

	2
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	46,8

	3
	Прикатывание
	апрель
	2,4 га

	4
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	2,4 га

	
	Земельный участок отведенной под промышленной площадки

	
	2034 год

	1
	Подготовка почвы (дискование, боронование)
	апрель
	2 га

	2
	Внесение минеральных удобрений по норме 2,0 ц/га (Аммофос)
	апрель-июнь-август
	4 ц

	3
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	39 кг

	4
	Прикатывание
	апрель
	2 га

	5
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	2 га

	
	2035 год

	1
	Внесение минеральных удобрений по норме 0,5 ц/га (Аммофос)
	апрель
	1 ц

	2
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	39 кг

	3
	Прикатывание
	апрель
	2 га

	4
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	2 га

	
	2036 год

	1
	Внесение минеральных удобрений по норме 0,5 ц/га (Аммофос)
	апрель
	1 ц

	2
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	39 кг

	3
	Прикатывание
	апрель
	2 га

	4
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	2 га

	
	Земельный участок отведенный под отвал песчано-гравийной смеси и песка

	
	2034 год

	1
	Подготовка почвы (дискование, боронование)
	апрель
	4 га

	2
	Внесение минеральных удобрений по норме 2,0 ц/га (Аммофос)
	апрель-июнь-август
	8 ц

	3
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	78 кг

	4
	Прикатывание
	апрель
	4 га

	5
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	4 га

	
	2035 год

	1
	Внесение минеральных удобрений по норме 0,5 ц/га (Аммофос)
	апрель
	2 ц

	2
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	78 кг

	3
	Прикатывание
	апрель
	4 га

	4
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	4 га

	
	2036 год

	1
	Внесение минеральных удобрений по норме 0,5 ц/га (Аммофос)
	апрель
	2 ц

	2
	Посев трав (житняк) по норме 19,5 кг/га
	апрель
	78 кг

	3
	Прикатывание
	апрель
	4 га

	4
	Полив участка
	апрель-сентябрь
	4 га

	
	Уход за посевом: - в течение мелиоративного периода - 3 лет по мере образования устойчивой дернины, предотвращающих водного и ветрового эрозии почвы и
пригодности применения для пастбища


     
 	 Работы по окончательной рекультивации необходимо начинается в 2033 году.
Предприятия, осуществляющее рекультивацию технического и биологического этапов рекультивации земель несут ответственность:
- за качественное выполнение в установленные сроки всех работ в соответствии с утвержденным планом.

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛА, ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОРЫВОВ ВОДЫ, ГАЗОВ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ

Основные требования по технике безопасности
Все виды работ на участке, в том числе работы по рекультивации объекта, должны производиться в соответствии с существующими требованиями безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом и промсанитарии.
Основными требованиями по обеспечению безопасного проведения работ на участке являются:
· допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руководству – лиц, имеющих специальное образование;
· обеспечение лиц, занятых на горных работах, специальной одеждой;
· применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям безопасности и санитарным нормам;
· без установленных средств индивидуальной защиты либо при их несоответствии гигиеническим требованиям или неисправности работники к работе не допускаются.
При производстве всех видов работ на объектах весь персонал должен руководствоваться требованиями безопасности.
На участке в период проведения работ персонал должен быть обеспечен медицинскими аптечками первой помощи.
На территории участка должны проводиться санитарно-гигиенические и санитарно-
технические мероприятия по обеспечению безвредных и здоровых условий труда в соответствии с действующими санитарными нормами.
Должностные лица предприятия при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью работников обязаны немедленно приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и проинформировать об этом компетентные и исполнительные местные органы.
В обязательном порядке на участке руководством должно быть назначено ответственное за технику безопасности лицо.
При производстве строительных работ должны осуществляется организационно-технические мероприятия, направленные на защиту здоровья и жизни обслуживающего персонала, на предупреждение профессиональных заболеваний, на поддержание производственных и бытовых условий на уровне санитарных норм, на предупреждение аварийности с тяжелыми последствиями.
Основными производственными вредными факторами, оказывающими отрицательное воздействие на здоровье работающего персонала, на проектируемых объектах могут являться:
·  выбросы токсичных газов от автотранспорта и техники,
·  запыленность атмосферы в рабочих зонах при экскавации и перемещении разрабатываемых пород, при транспортировке их по внутренним и внешним дорогам, прискладировании материала,
· работа погрузочной и транспортной техники на участке, а также при производстве строительно-монтажных работ,
·  действие электрического тока при эксплуатации электроустановок, воздушных и кабельных линий силовых и осветительных сетей,
· параметры элементов системы разработки, обеспечивающие безопасную работу техники и безопасное передвижение транспорта и людей,
· работы на высоте,
· необученность и низкая квалификация обслуживающего персонала и инженерно-технических работников,
·  несоблюдение требований противопожарной защиты при использовании ГСМ и ведении огнеопасных работ (электро и газосварочных и т.д.),
·  аномальные природные явления (грозовые разряды, ураганы).
На административно-бытовой и стояночной площадках устанавливаются пожарные щиты с полным набором средств пожаротушения (огнетушители, ящики с песком, войлочные или асбестовые полотна, ломы, багры, топоры).
Каждая горно-транспортная единица обеспечивается огнетушителями.
Электротехнический персонал обеспечивается необходимым инструментом, приборами и диэлектрическими средствами, защищающими от поражения электротоком.
Рабочие и ИТР обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по установленным нормам. 
Для питания сменный персонал обеспечивается комплексными обедами, включающими горячие блюда, поставляемые в термосах. Закуп комплексных обедов производится в г. Актобе в общепитовских учреждениях, имеющих санитарно- эпидемиологический допуск на оказание таких услуг.
Медицинский пункт комплектуется носилками, шинами, аптечкой с набором медикаментов по перечню, согласованному с Горздравотделом.
Систематически будет проводиться контроль загазованности и запыленности рабочих зон.
Для обеспечения связи предприятия с медицинскими и пожарными учреждениями для вызова машины скорой помощи и пожарной машины предусматривается сотовая связь через диспетчерскую офиса разработчика.

Перечень минимально необходимого инвентаря и оборудования для охраны труда
	№
	Наименование инвентаря
	Тип, модель
	Ед.измер.
	Кол-во

	1
	Огнетушители:
	
	
	

	
	- углекислотные 2-5 литровые
	ОУ
	штук
	6

	
	- порошковые
	ОП
	штук
	6

	2
	Резиновые диэлектрические изделия:
	
	
	

	
	- перчатки бесшовные
	Эн, Эв
	пара
	3

	
	- сапоги формованные
	Эн
	пара
	3

	3
	Щиток для защиты глаз и лица при электросварке
	НН-С-702-У1
	пара
	2

	4
	Аптечки первой помощи
	переносные
	штук 
	40

	5
	Аппарат искусственного дыхания
	ГС-5
	штук
	1

	6
	Контрольный прибор для проверки аппарата ГС-5
	КП-4М
	штук
	1

	7
	Носилки складные
	НС-3
	штук
	1

	8
	Шины медицинские
	
	штук
	4

	9
	Каски защитные
	“Шахтер”
	штук
	10

	10
	Очки защитные
	ЗП1-80-У
	штук
	10

	11
	Противопыльные респираторы
	“Лепесток-200”
	штук
	10

	12
	Пояс предохранительный монтерный
	Тип I, Тип III
	штук
	2

	13
	Битон алюминиевый для питьевой воды емкостью 
10 литров
	-
	штук
	2

	
14
	Переносные бачки-фонтанчики для питьевой воды емкостью 20 литров
	-
	штук
	
1



На административно-бытовой площадке предусматривается установка контейнеров для твердых бытовых отходов.

Техника безопасности при при работе экскаватора
Не разрешается оставлять без присмотра экскаватор с работающим двигателем, поднятым отвальным хозяйством, при работе становиться на подвесную раму и отвальное устройство. Запрещается работа экскаватора поперек крутых склонов.
Для ремонта смазки и регулировки экскаватор должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, отвал отпущен на землю. В случае аварийной остановки экскаватора на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное движение его под уклон.
Для осмотра отвалов снизу он должен быть опущен на надежной подкладке, а двигатель выключен. Запрещается находиться под поднятым стрелом экскаватора.
Расстояние от края гусеницы экскаватора до бровки откоса определяется с учетом геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое.
Техника безопасности при при работе автосамосвалов
Автомобиль-самосвал должен быть исправным и иметь зеркало заднего вида, действующую световую и звуковую сигнализацию, освещение, опорное приспособление необходимой прочности, исключающее возможность самопроизвольного опускания поднятого кузова.
На бортах должна быть нанесена краской надпись: «Не работать без упора при поднятом кузове!». Скорость и порядок передвижения автомобилей на дорогах участка устанавливается администрацией, с учетом местных условий, качества дорог, состояния транспортных средств. Инструктирование по технике безопасности шоферов автомобилей, работающих в участке, должно производиться администрацией автохозяйства и шоферам должны выдаваться удостоверения на право работать в участке.
На автомобильных дорогах движение должно производиться без обгона.
При погрузке автомобилей должны выполнятся следующие правила:
·  находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;
·  ожидающий	погрузку, подается под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;
·  погрузка в кузов автосамосвала должна производиться только сбоку или сзади. Перенос ковша над кабиной автосамосвала запрещается.
·  Кабина автомобиля должна быть перекрыта специальным защитным «козырьком». В случае отсутствия защитных «козырьков» водители автомобиля на время погрузки должны выходить из кабины.
При работе автомобиля в участке запрещается:
·  движение автомобиля с поднятым кузовом;
·  движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30м;
·  перевозить посторонних лиц в кабине;
·  Сверхгабаритная загрузка, а также загрузка, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля;
·  оставлять автомобиль на уклоне и подъемах;
·  производить запуск двигателя, используя движение автомобиля по уклон.
Техника безопасности при при работе погрузчика
Не разрешается оставлять без присмотра погрузчик с работающим двигателем.
Во время работы погрузчика запрещается нахождение людей у загружаемых автосамосвалов, под ковшом. Любое изменение режимов работы во время погрузочных работ должно сопровождаться четкой системой сигналов.
В случае угрозы обрушения или оползания горных пород во время работы погрузчика, работа должна быть приостановлена, и погрузочные механизмы отведены в безопасное место.
Запрещается работа погрузочных механизмов поперек крутых склонов.
Подъемные и тяговые устройства подлежат осмотру в сроки, установленные главным механиком предприятия.
Для ремонта, смазки и регулировки погрузочное оборудование должно быть установлено на горизонтальной площадке, двигатель выключен, ковш блокирован, погрузчик обесточен.

Охрана недр и окружающей природной среды
Охрана недр и окружающей природной среды при проведении работ по рекультивации заключается в осуществлении комплекса необходимых мероприятий.
В процессе выполнения рекультивационных работ, землепользователь обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся охраны недр и окружающей среды, и предпринимать все необходимые меры с целью:
· сохранения естественных ландшафтов и биологического разнообразия природной среды;
· сохранения свойств энергетического состояния верхних частей недр для предотвращения оползней, подтоплений, просадок грунта.
При проведении рекультивационных работ землепользователем должны соблюдаться экологические требования, заключающиеся в сохранении окружающей природной среды, предотвращении техногенного опустынивания земель, водной и ветровой эрозии почв, истощения и загрязнения подземных вод.
Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм в настоящем проекте предлагаются мероприятия по борьбе с пылью (гидроорошение).
Для уменьшения выбросов ядовитых газов на оборудование с двигателями внутреннего сгорания рекомендуется устанавливать нейтрализаторы выхлопных газов.
Пылеподавление при проведении рекультивационных работ предусматривается производить орошением водой с помощью поливомоечной машины ЗИЛ МДК-433362.
Санитарно-бытовое обслуживание трудящихся в период проведения работ по рекультивации
На территории площадки предусмотрено устройство уборной с герметичным выгребом, который периодически дезинфицируется, промывается каналопромывочной машиной и вычищается ассенизационной машиной, содержимое вывозится в места, указанные СЭС.
Медицинское обслуживание также предусмотрено осуществлять в поселке Хлебодаровка.
На участке, а также на основных горных и транспортных машинах должны быть аптечки первой медицинской помощи.
Охрана зданий и сооружений
На территории проведения рекультивационных работ не предусмотрено строительство и возведение каких-либо зданий и сооружений. Учитывая данное условие, разработка и предложение мероприятий по охране зданий и сооружений не требуются.
Меры по предотвращению прорывов воды, газов, распространению подземных пожаров
На участке и вблизи него отсутствует водопровод, газопровод, торфяные месторождения, поэтому исключены аварийные прорывы воды, газов, распространение подземных пожаров.

Мероприятия по предотвращению загрязнения подземных вод 
Работы за период эксплуатации участка проводились выше уровня подземных вод, таким образом при проведении рекультивационных работ прямого воздействия на состояние подземных вод оказано не будет.
Для предотвращения косвенного загрязнения подземных вод в ходе рекультивационных работ на на участке предусмотрены следующие мероприятия:
· во время эксплуатации горно-транспортного оборудования не допускать течи горюче-смазочных материалов на поверхность земли;
· ремонт, заправку спецтехники производить на специальной оборудованной площадке.

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения
Земельный участок не является объектом с повышенным радиационным фоном, на объекте не используются источники радиационного излучения. В соответствии с требованиями гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 02.08.2022 года №ҚР ДСМ-71 использованные инертные материалы радиационно-гигиенической безопасности относится к строительным материалам класса и может использоваться без ограничения.
Оценка воздействия рекультивации участка на окружающую среду
Оценка воздействия рекультивакции объекта на окружающую среду приведена в Разделе «Охрана окружающей среды» к проекту рекультивации нарушенных земель «Проект рекультивации нарушенных земель месторождения «Хлебодаровское-7» в Мартукском районе Актюбинской области ТОО «Жана-Темир-Бетон-2017». 
.Меры, исключающие на период рекультивации несанкионированное использование участки и доступ в участок
В период проведения рекультивации будут соблюдаться следующие меры, исключающие несанкционированное использование и доступ в участок:
· объект на период проведения рекультивации будет находиться под наблюдением ТОО «Жана-Темир-Бетон-2017»;
· вся техника, используемая в процессе рекультивации будет находиться на стоянке площадки;
· не санкционированный въезд и выезд техники на территорию проведения рекультивации будет строго запрещен.
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